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抚顺市第四医院病房楼改造项目信息化建设项目的招标公告

项目概况

抚顺市第四医院病房楼改造项目信息化建设项目的潜在供应商应在辽宁政府采购网获取招标文件，并于2026年09月11日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JH26-210400-00804

文件编号：JH26-210400-00804
项目名称：抚顺市第四医院病房楼改造项目信息化建设项目

包组编号：001
预算金额（元）：12284000.00
最高限价（元）：12284000.00
采购需求：信息化相关设备采购，包含无线病房系统、交换机、IT综合运维系统等，详见货物需求。投标人必须对所有货物进行完整投标，不得仅对部分产品或服务进行投标，否则其投标无效。
合同履行期限：合同签订后一年内全部供货、安装调试完毕（具体时间以合同签订为准）。

本项目（是/否）采用“暗标盲评”评审方式：否

需落实的政府采购政策内容：落实中小微企业（含监狱企业）、残疾人就业、节能产品、环境标志产品、创新产品和服务、对本国产品的支持等政府采购政策。
本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：因适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条“（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形”，本项目不专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：无。
三、政府采购供应商入库须知

参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的，请详阅辽宁政府采购网 “首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定，及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息，由系统自动开通账号后，即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》（辽财采函〔2020〕198号）。

四、获取招标文件

时间：2026年08月21日16时00分至2026年08月29日00时00分（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），（北京时间，法定节假日除外）

地点：辽宁政府采购网获取
方式：线上
售价：免费

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年09月11日09点00分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）
地点：电子文件上传辽宁政府采购网（开标现场需同时递交一份备份文件（U盘）到抚顺市公共资源交易中心六楼）
六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、质疑与投诉

供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构或采购人提出质疑。

1.接收质疑函方式：线上或书面纸质质疑函。
2.质疑函内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式，详见辽宁政府采购网。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

八、其他补充事宜

1.参加辽宁省政府采购活动的供应商，请详阅辽宁政府采购网“首页-办事指南”中公布的“辽宁政府采购网关于办理CA数字证书的操作手册”和“辽宁政府采购网新版系统供应商操作手册”，具体规定详见《关于启用政府采购数字认证和电子招投标业务有关事宜的通知》（辽财采〔2020〕298号）、《关于完善政府采购电子评审业务流程等有关事宜的通知》（辽财采函〔2021〕363号）。技术咨询电话以辽宁政府采购网最新发布为准。

2.响应文件递交采用辽宁政府采购网网上递交及现场备份文件（U盘）递交两种形式同时执行，网上递交具体操作流程详见辽宁政府采购网相关通知，现场需在响应截止时间前递交备份文件（U盘），如未递交按无效响应处理。

3.本项目需进行网上解密，供应商应自行准备电子设备进行解密电子文件，电子响应文件解密时限为30分钟。

（1）因供应商原因造成响应文件未解密的；

（2）因供应商自用设备原因造成的未在规定时间内解密、上传文件或投标（响应）报价等问题影响电子评审的；

（3）因供应商原因未对文件校验造成信息缺失、文件内容或格式不正确以及备份文件不符合要求等问题影响评审的。

出现前款（1）（2）情形的，视为放弃投标（响应）；出现前款（3）情形的，由供应商自行承担相应责任。

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：抚顺市第四医院
地址：抚顺市顺城区沈抚北线75号
联系方式： 024-56208906
2.采购代理机构信息

名称：辽宁全诚招投标代理有限公司　

地址：辽宁省抚顺市顺城区临江东路23-3号楼3号门市　

联系方式：024-53889666 

邮箱地址：liaoningquancheng@163.com
开户行：中信银行股份有限公司抚顺城东支行

账户名称： 辽宁全诚招投标代理有限公司
账号：8112901011500705185
3.项目联系方式

项目联系人：陈女士
电话： 024-53889666

第一章 投标人须知
   一 投标人须知表

	条款号
	项   目
	内     容

	1.1
	采购人
	名称：抚顺市第四医院
地址：抚顺市顺城区沈抚北线75号

联系人：何女士
联系方式：024-56208906

	1.2
	采购代理机构
	名  称：辽宁全诚招投标代理有限公司  
地  址：辽宁省抚顺市顺城区临江东路23-3号楼3号门市
联系人：陈女士                
电  话：024-53889666     

	1.3.4
	合格供应商还要满足的其他资格条件
	详见招标公告

	1.3.5
	是否允许采购进口产品
	(是

(否

	1.3.6
	是否为专门面向中小企业采购
	(是

(否

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为： 工业 。

	1.3.7
	是否有政府强制采购的节能产品
	(有，具体产品为        
(没有

	1.4
	是否允许联合体投标
	(是

(否

	1.4.7
	联合体投标的其他资格要求
	无

	2.2
	项目预算金额、最高限价
	预算金额： 12284000.00元

最高限价： 12284000.00元

	4
	计量单位
	(中华人民共和国法定计量单位

(其他：             

	6.1
	现场考察、开标前答疑会
	(不组织

(组织，时  间：         
地  点：         
联系人：         
电  话：         
(组织，招标文件提供期限截止后以书面形式通知。

	10.3
	核心产品
	  移动护理信息系统  （非单一产品采购时，只能设一个核心产品）

	11.2
	是否采用

“暗标盲评”评审
	(是，               为暗标盲评内容

(否

	11.4
	样品或演示
	(不需要提供样品
(需要提供样品

1.递交样品的截止时间：   年  月  日   时（北京时间）

递交样品地点：                     

递交样品联系人：                   

递交样品联系电话：                 

2.样品制作的标准和要求：             
3.随样品提交相关检测报告要求：        

（包含是否要求提供、检测机构要求、检测内容等）

4.样品的封存及退回：中标人的样品将由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标的投标人提供的样品，应当由采购人进行保管、封存，中标公告之日起七个工作日后，由未中标人自行领回或经未中标人同意后自行处理。

(不需要提供演示
(需要提供演示

1.演示时间：同开标时间
演示地点：抚顺市公共资源交易中心6楼供应商等候区               
演示顺序：按开标解密后系统内显示的顺序
2.演示要求：每个供应商演示时间不超过15分钟，演示内容和评分标准详见评分细则。供应商可提供两种演示方式：（1）可运行真实系统形式；（2）系统原型（DEMO、PPT）形式。采取第二种给予低一档分数。（内容、设备等要求）

	12.1
	投标报价货币要求
	(所有投标均按 人民币 货币进行报价。

(其他：               

	13.1
	投标保证金
	1.投标保证金金额：100000元
2.投标保证金到账时间： 递交响应文件截止时间前               
3.投标保证金缴纳方式：☑保函  ☑支票  (汇票  (本票

☑其他：电汇        
保证金收款人银行信息：

开 户 名： 辽宁全诚招投标代理有限公司
开 户 行： 招商银行股份有限公司抚顺分行
账    号： 4139005923100010000000010
4.保证金退还方式：网上自动退款
5.保证金退还咨询电话：024-53889666
6.其他：无
（注：财政部门鼓励采用保函的方式递交投标保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网）

	15.1
	投标有效期
	  90  日历日

	17.1
	加密备份投标文件递交要求
	形式：(U盘   (光盘   (邮箱：              
地址：(采购代理机构邮箱：              
(同开标地点

	18.1
	递交投标文件截止时间、地点
	详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。

	20.1
	开标时间、地点
	详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。

	20.2
	解密时间
	 30 分钟

	21
	评标委员会组成
	评标委员会由采购人代表 2人，评审专家 5人组成，共7人。 

	25.1
	样品的评审方法以及评审标准

演示的评审方法及评审标准
	(样品：
1.样品评审方法：              
2.样品评审标准：              

(演示：

1.演示评审方法：见评分细则
2.演示评审标准：见评分细则

	27.2
	评标办法
	(综合评分法

(最低评标价法 

	27.6
	支持本国产品
	(适用

□不适用

	29.2
	推荐中标候选人的数量
	    3          

	31
	确定中标人的方式
	中标人数量：   1   
(采购人委托评标委员会直接确定中标人
(采购人确定中标人

	35.1
	履约保证金
	(本项目不收取履约保证金

(本项目收取履约保证金

履约保证金金额：                 
履约保证金递交时间：             
履约保证金递交方式：□保函  □支票  (汇票  (本票

□其他：         
保证金收款人银行信息：

开 户 名：                  

开 户 行：                  

账    号：                  

履约保证金退还时间及规定：   
（注：财政部门鼓励采用保函的方式递交履约保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网）

	36
	采购代理服务费
	(本项目不收取采购代理服务费
(本项目收取采购代理服务费
本项目采购代理服务费由 中标人 向采购代理机构予以支付。

支付标准： 148000元整人民币  
支付形式： 转账或现金      

支付时间： 领取中标通知书前由中标单位一次性向代理机构付清。                

采购代理服务费收款人银行信息：

开 户 名：辽宁全诚招投标代理有限公司
开 户 行：中信银行股份有限公司抚顺城东支行
账    号：8112901011500705185

	39.3
	质疑
	一、投标人认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.接收质疑函的方式：线上或书面纸质质疑函

联系单位：辽宁全诚招投标代理有限公司 

联 系 人：陈女士                    

联系电话：024-53889666              

通讯地址：辽宁省抚顺市顺城区临江东路23-3号楼3号门市  

2.质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。

二、投标人应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：招标公告、招标文件、招标过程、中标结果）

	
	网上平台操作、数字认证证书
	电子文件解密时间：30分钟。
注：

（1）响应文件递交：采用辽宁政府采购网网上递交及现场备份文件（U盘）递交两种形式同时执行，网上递交具体操作流程详见辽宁政府采购网相关通知，现场需在响应截止时间前递交备份文件（U盘），如未递交按无效响应处理。

（2）供应商须及时办理CA数字证书，否则应自行承担无法正常参与项目的不利后果。供应商应详阅辽宁政府采购网首页”办事指南”中的“辽宁政府采购网关于办理CA数字证书的操作手册”和“辽宁政府采购网新版系统供应商操作手册”，具体规定详见《关于启用政府采购数字认证和电子招投标业务有关事宜的通知》（辽财采〔2020〕298号）。

（3）供应商应认真学习辽宁政府采购网电子文件制作指南，并按照采购文件和电子评审系统要求进行投标（响应）信息填报、电子文件编制、盖章或电子签章等工作。对于使用电子签章的，供应商应在辽宁政府采购网CA认证平台下载签章工具或向CA认证机构索要电子签章工具，对电子文件进行签章。电子文件中存在图片较多或内存较大等情况，需使用特殊工具对电子文件进行调整的，应在系统中认真核对调整后的电子文件，确保文件真实有效，清晰可辨，避免影响评审活动。

（4）供应商在电子评审活动中出现以下情形的，应按如下规定进行处理：

1.因供应商原因造成响应文件未解密的；

2.因供应商自用设备原因造成的未在规定时间内解密、上传文件或投标（响应）报价等问题影响电子评审的；

3.因供应商原因未对文件校验造成信息缺失、文件内容或格式不正确以及备份文件不符合要求等问题影响评审的。

出现前款1、2情形的，视为放弃投标（响应）；出现前款3情形的，由供应商自行承担相应责任。
供应商须根据《关于启用政府采购数字认证和电子招投标业务有关事宜的通知》（辽财采〔2020〕298 号）的要求填写“电子文件和电子加密文件一致性承诺函”（格式22）。


3注：表格中“(”项或“■”项为被选中项。

二 总则

1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见投标人须知表1.1款。

1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见投标人须知表1.2款。

★1.3投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。

1.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4符合投标人须知表1.3.4款中规定的资格条件。

1.3.5若投标人须知表1.3.5款中写明允许采购进口产品（凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品），投标人应保证所投进口产品可履行合法报通关手续进入中国关境内，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标。

若投标人须知表1.3.5款中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6若投标人须知表1.3.6款中写明专门面向中小企业采购的，如投标产品为非中小企业制造情形，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.3.6.2货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

1.3.6.3供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

1.3.6.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3.6.5组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
1.3.7若投标人须知表1.3.7款中写明采购的产品为财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，如投标人所投产品不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其投标将被认定为投标无效。

★1.4如投标人须知表1.4款中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。

1.4.5联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.6以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动。

（2）联合体中标的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.4.7对联合体投标的其他资格要求见投标人须知表1.4.7款。

★1.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

★1.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动，否则其投标将被认定为投标无效。

★1.7投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。一经发现，其将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

★2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知表2.2款。

★2.3投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.语言文字

除专用术语外，与投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

★4.计量单位

除投标人须知表4款中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

★5.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

6.现场考察、开标前答疑会

6.1投标人须知表6.1款规定组织现场考察或开标前答疑会的，采购人按规定的时间、地点组织投标人现场考察或开标前答疑会，或者在领取招标文件期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

6.2由于未参加现场考察或标前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担相应后果。
6.3现场考察及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.适用法律

本项目的采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门关于政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

三 招标文件

8.招标文件构成

8.1招标文件内容如下：
招标公告

投标人须知

第二章 投标文件内容及格式

第三章 货物需求

第四章 评标方法

第五章 政府采购合同条款及格式

★8.2投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款等。如投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

9.招标文件的澄清与修改

9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布变更公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

四 投标文件的编制

10.投标范围

10.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个分包或几个分包进行投标。

★10.2投标人应当对所投分包在招标文件中“货物需求”所列的所有货物内容进行投标，如仅响应分包中某一部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

★10.3如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知表10.3款中载明核心产品（非单一产品采购时，只能设一个核心产品），多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照第四章“评标办法”第4款“同一品牌产品”规定处理。

★10.4无论招标文件第三章货物需求中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

11.投标文件构成

★11.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。招标文件提供格式的按所给格式填列，未提供格式的可自行拟定。投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、其他材料三部分内容。具体见第二章 投标文件内容及格式。

★11.2投标人应将投标文件分为“明标分册”与“暗标分册”。其中，“明标分册”主要包含投标函、投标报价明细表、资质证书、业绩证明材料、项目团队人员资质证明等涉及供应商直接标识信息的内容，以及货物采购中产品规格性能说明、技术参数偏离表等与产品特性直接相关的技术内容；“暗标分册”主要包含项目技术实施方案、交货或服务周期安排、售后服务方案等内容。具体详见投标人须知前附表11.2款。

★11.3采用“暗标盲评”评审的，暗标分册投标文件编制应满足下列要求：

（1）采用A4规格纸张，纸张方向为纵向，段落采用单倍行距，“文档网格”设置为“无网格”，对齐方式两端对齐，大纲级别正文文本，左侧、右侧缩进0个字符，首行缩进2个字符，段前、段后0行。编辑软件可采用Microsoft Word 2010及以上版本或WPS 2013版本及以上版本。

（2）标题（包括章、节、条、款、项）、正文要求：采用A4规格纸张，文字为黑色小四号宋体，标题可加粗。

（3）图表要求：图表应尽可能采用A4规格白色底色，对于比较大的图表可使用A3规格白色底色。图表中的文字采用黑色，字体、字号不限（不包括纯表格，纯表格中文字要求同（2）正文要求且无需首行缩进）。图表（包括框图、流程图、结构图等，不包括纯表格）内容需转换为“图片”格式插入到文件对应位置上。

（4）禁止设置页眉、页脚（包括页码），仅可设置暗标分册标签。

（5）不允许涂改或删除痕迹，不允许字体涂色。

（6）任何情况下，暗标分册中不得出现投标人的名称和其他可以识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等以及雷同性标记内容。

（7）签章仅可放置于分册首页，其余页面严禁出现单位信息、印章痕迹；辽宁政府采购网将自动屏蔽首页内容，评审不予展示。

11.4样品或演示要求详见投标人须知表11.4款。

★12.投标报价

12.1所有投标均按投标人须知表12.1款中要求货币进行报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

12.2除招标文件另有约定外，投标价格（单价及总价）应为投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的交货价）、购买货物和伴随服务需缴纳的所有税费、运输费、保险费、装卸费、安装及调试费、检验费、技术服务费和培训费等完成所需的一切费用。

12.3投标人应按招标文件要求在相关表格中标明投标货物及伴随服务的单价和总价，并由法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。

12.4投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

12.5每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.6除非招标文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。

★13.投标保证金

13.1投标人应提交投标人须知表13.1款中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

13.2投标保证金缴纳人、招标文件领取人、投标登记人和投标人必须为同一组织机构或联合体内不同成员单位，否则将视同未按招标文件规定交纳投标保证金。

13.3投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，投标人撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第34款的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第35款的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第36款的规定缴纳采购代理服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

13.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

13.5投标保证金的退还

13.5.1中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.2未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

13.5.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，投标人应自采购人或者采购代理机构收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.4政府采购投标担保函不予退回。

13.6因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

★14.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

14.1投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

14.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明；

（2）货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；
（3）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

★15.投标有效期

15.1投标应在投标人须知表15.1款中规定的投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

15.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

★16.投标文件的签署

投标文件需按照招标文件规定的格式内容编制，并按招标文件要求盖章或电子签章。（对于使用电子签章的，供应商应在辽宁政府采购网CA认证平台下载签章工具或向CA认证机构索要电子签章工具，对电子文件进行签章。电子文件中存在图片较多或内存较大等情况，需使用特殊工具对电子文件进行调整的，应在系统中认真核对调整后的电子文件，确保文件真实有效，清晰可辨，避免影响评审活动。）

五 投标文件的递交

17.加密备份投标文件递交要求
★17.1投标人应按投标须知表17.1的要求自愿递交加密备份投标文件。如投标人选择现场递交，应将加密备份投标文件密封，并进行包封。前附表11.2款规定采用“暗标盲评”评审的，需将明标分册及暗标分册加密备份投标文件分别单独密封、单独包封。具体如下：

明标分册包装封皮：

（1）注明项目名称、项目编号、包组编号、投标人名称。

（2）加盖投标人单位公章。

暗标分册包装封皮：

注明项目名称、项目编号、包组编号。

★17.2投标人自愿递交加密备份文件的，应在投标人须知表18.1规定的递交投标文件截止时间前递交。同时递交《投标文件一致性承诺函》，承诺备份文件与电子评审系统中上传的投标文件内容、格式一致。

如供应商未在规定时间内递交加密备份文件，由此产生的不良后果由投标人自行承担。

★17.3启用备份文件时，投标人未按投标人须知表17.1款中的规定提交加密备份文件的，其投标将被认定为投标无效。

★18.投标截止

18.1投标人应在投标人须知表18.1中规定的递交投标文件截止时间前，将投标文件递交到投标人须知表18.1款中规定的地点。

18.2采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

★19.投标文件的接收、修改与撤回

19.1在投标截止时间后送达的投标文件，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

19.2采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况。

19.3投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

19.4递交加密备份投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回的，须提出书面申请并在投标截止时间前按照投标人须知表17.1款中的规定进行递交。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。否则，加密备份投标文件的修改或撤回行为无效。

六 开标及评标

★20.开标

20.1采购人和采购代理机构将按投标人须知表20.1款中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。评标委员会成员不得参加开标活动。

20.2开标时，由投标人对电子投标文件进行解密。本项目的解密时间规定见投标人须知表20.2条。采购人或采购代理机构将通过电子评审系统公布开标结果，公布内容包括投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。

采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未参加开标或未签字确认的，视同认可开标结果。

20.3投标人在电子评审活动中出现以下情形的，应按如下规定进行处理：

（1）因投标人原因造成投标文件未解密的；

（2）因投标人自用设备原因造成的未在规定时间内解密、上传文件或投标报价等问题影响电子评审的；

（3）因投标人原因未对文件校验造成信息缺失、文件内容或格式不正确以及加密备份投标文件不符合要求等问题影响评审的。

出现前款（1）（2）情形的，视为投标人放弃投标；出现前款（3）情形的，由投标人自行承担相应责任。

20.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

★21.组建评标委员会

按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定依法组建评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会组成详见投标人须知表21款。

★22.资格审查
22.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查，投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求提交资格证明材料。未通过资格审查的投标人不能进入评标，其投标将被认定为投标无效；通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

22.2采购人或采购代理机构将在资格审查环节查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

22.2.1不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

22.2.2查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

★23.符合性审查

符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的投标人不能进入下一阶段评审，其投标将被认定为投标无效；通过符合性审查的投标人数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。

★24.投标文件的澄清

24.1评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

24.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

24.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

24.4投标人的投标报价属于启动异常低价审查程序情形的，评标委员会应当启动异常低价审查程序，要求相关投标人在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。启动异常低价投标审查程序及提交证明材料要求具体详见第四章 评标方法。

25样品及演示

25.1投标人须知表11.4款中要求投标人提供样品的，按照投标人须知表25.1款中样品的评审方法以及评审标准进行评审。

25.2采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按招标文件规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。具体内容见投标人须知表11.4条。

25.3演示的评审方法以及评审标准具体内容见投标人须知表25.1款。

★26.投标无效

26.1在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

实质性要求是指招标文件中带有★号标识内容（包括本级及其下级编号中所有内容）等文字说明的要求。

对招标文件的实质性要求进行响应是指与招标文件中带有★号标识内容的文字说明、条款、条件和规格等要求相符。
如果投标文件没有对招标文件的实质性要求进行响应，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。

26.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）投标人的报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（5）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（6）与其他投标人串通投标，或者与采购人串通投标；

（7）投标人的报价属于启动异常低价审查程序情形，投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；

（8）未按招标文件要求拆分编制“明标分册”与“暗标分册”的；

（9）“暗标分册”不符合招标文件暗标要求的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）属于法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形。

27.比较与评价

27.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

27.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知表27.2款中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见第四章 评标方法。

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

27.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《省财政厅省工业和信息化厅关于做好政府采购促进中小企业发展有关工作的通知》（辽财采〔2021〕153号）和《关于进一步促进政府采购公平竞争支持企业纾困发展的通知》（辽财采〔2022〕119号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》，或《残疾人福利性单位声明函》，或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除后参与评审。具体详见第四章 评标方法。

27.4依据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

27.5根据财政部、辽宁省财政厅相关规定，对列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

27.6根据《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）的规定，若投标人须知表27.6款中写明支持本国产品的，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第四章 评标方法。

27.7采购需求标准。为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第三章 货物需求。

★28.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足3家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

29.中标候选人的推荐原则及标准

29.1除第32条规定外，评标委员会将根据评标标准，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，推荐中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排序。报价相同的，按第四章评标办法规定执行。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排序。得分相同的，按第四章评标办法规定执行。

29.2评标委员会将根据评标标准，按投标人须知表29.2款中规定的数量推荐中标候选人。

29.3因推荐中标候选人名单产生其他问题，由评标委员会集体研究处理。

★30.保密原则

30.1评标将在严格保密的情况下进行。

30.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评审文件、评标情况和评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

七 确定中标

31.确定中标人

由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知表31中规定的方式确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

★32.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

33.中标通知书

33.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在辽宁政府采购网公告中标结果。同时向中标人发出中标通知书。

33.2中标通知书是合同的组成部分。

★34.签订合同

34.1中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订书面合同。

34.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件。

34.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

★35.履约保证金

35.1中标人应按照投标人须知表35.1款规定向采购人缴纳履约保证金。

35.2如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

★36.采购代理服务费

中标人须按照投标须知表36款规定，向采购代理机构支付采购代理服务费。

37.廉洁自律规定

37.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

37.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

38.人员回避

投标人认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

39.质疑与接收

39.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

39.2质疑投标人应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见辽宁政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出，否则针对再次提出质疑将不予接收。

39.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，详见投标人须知表39.3款。

40.履约验收

本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）、《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

第二章 投标文件内容及格式
一、投标文件封皮及目录

	序号
	内容
	格式

	1
	投标文件的封皮
	1

	2
	投标文件的目录
	2


二、资格证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

	序号
	资格证明材料
	格式

	1
	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅在自然人作为投标主体时适用）
	

	2
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人投标的无需提供）（法定代表人参加投标的须提供，授权委托人参加投标的无须提供）
	3

	3
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（法定代表人参加投标的无须提供，授权委托人参加投标的须提供）
	4

	4
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
	5

	5
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的证明材料复印件

（注：依法免税的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明）
	

	6
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的证明材料复印件（注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明）
	

	7
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
	6

	8
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	7

	9
	投标人关联单位说明
	8

	10
	联合体协议书（本项目不适用）
	9

	13
	信用记录（采购人或采购代理机构将在招标文件规定的审查期间内进行查询）
	

	14
	拟分包情况说明及分包意向协议（本项目不适用）
	10-1

10-2


三、符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

	序号
	符合性证明材料
	格式

	1
	投标函
	11

	2
	递交投标保证金证明材料复印件
	

	3
	开标一览表
	12

	4
	分项报价表
	13

	5
	技术规格偏离表
	14

	6
	商务条款偏离表
	15

	7
	其他符合性证明材料：保密承诺书
	21

	8
	上传电子文件和电子加密文件一致性承诺函
	22

	9
	《品目清单》、国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品认证证书》（如适用）（政府强制采购的节能产品须提供）
	

	10
	其他符合性证明材料：

货物主要技术指标和性能的详细说明（产品技术说明书、产品彩页等文字资料、图纸和数据均可），备件和专用工具清单、检测报告等（如适用）。
	


四、其他材料（如有，请提供；如未提供，投标文件不作无效处理）

	序号
	其他材料
	格式

	1
	《品目清单》、国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品、环境标志产品认证证书》（如适用）（非政府强制采购的节能产品可以提供）
	

	2
	进口产品的制造厂家的授权书（本项目不适用）（可视具体情况调整至资格证明材料）
	16

	3
	监狱企业证明文件/中小企业声明函/残疾人福利性单位声明函（如适用）（可视具体情况调整至资格证明材料）
	17/18

	4
	列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务的证明材料（如适用）
	

	5
	关于符合本国产品标准的声明函/财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如适用）
	19

	6
	关于本国产品比例的声明函（如适用）
	20


重要提示：

1.投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须按要求提供。

2.投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。

3.投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的材料不是中文时，应附中文译本，并加盖单位公章（自然人投标的，无需加盖单位公章，需要签字）。

4.“资格证明材料”所列内容即为采购项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

5.“符合性证明材料”所列内容即为采购项目的符合性审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

6.“其他材料”

（1）综合评分法：投标人可就招标文件要求以及评分细则中各项要求提供相应材料。

（2）最低评标价法：投标人可就招标文件要求提供相应材料。

格式1
（投标文件的封皮）
投  标  文  件

所投包组编号：第  包

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

格式2

目  录

一、资格证明材料

……

二、符合性证明材料

……

三、其他材料

……

我单位的投标文件由资格证明材料、符合性证明材料和其他材料三部分组成，在此加盖单位公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：                
格式3

法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

姓名：        ，性别：        ，出生日期：         ，现任职务：       ，系            （投标人名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。

	※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※


投标人名称（加盖单位公章）：           

日期：                
格式4
法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

单位名称：                

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：      身份证号码：         

住所地：                    


授权委托人姓名：                            身份证号码：         

工作单位：                      

住址：                                      电话：               

现委托           就（项目编号、项目名称、包组编号）投标中，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

	（※授权委托人身份证正、反面复印件※）


委托人（加盖单位公章）：              
法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：                    

授权委托人（签字或盖章）：              
详细通讯地址：                            邮政编码 ：              
传真：                             电话：              

日期：                       

格式5

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：                

格式6

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：                

格式7
   参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（采购人或采购代理机构名称）：

在本项目递交投标文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”（网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《中华人民共和国政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：                
格式8

投标人关联单位说明

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：                
说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位法定代表人（或非法人组织负责人）为同一人的其他单位；

（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

注：若无此情形，写“无”即可。

格式9

联合体协议书（本项目不适用）

（采购人或采购代理机构名称）：

经研究，我方决定自愿组成联合体共同参加（项目名称、项目编号、包组编号）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体成员：

1.                  

2.                  
3.                  
二、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标或成交有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同金额比例如下：                  。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式   份，联合体成员和采购人各执  份。

牵头人名称（加盖单位公章）：                              

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：                  
成员名称（加盖单位公章）：                                

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：                  

日期：               

格式10-1

拟分包情况说明（本项目不适用）
（采购人或采购代理机构名称）：

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为        的        项目（填写采购项目名称）中        包（填写包组编号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

	序号
	分包承担

主体名称
	分包承担

主体类型

（选择）
	拟分包

合同内容
	拟分包

合同金额

（人民币元）
	占合同金额的

比例（%）

	1
	
	□中型企业

□小微企业

□其他
	
	
	

	2
	
	□中型企业

□小微企业

□其他
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	合计：
	
	


投标人名称（加盖公章）：                     

日期：                                   

注：1.如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供，否则无须提供。

2.对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

格式10-2

分包意向协议（本项目不适用）
甲方（投标人）：                     

乙方（拟分包单位）：                     
甲方承诺，一旦在    （采购项目名称）（项目编号/包组编号为：      ）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：        。

2.分包金额：        ，该金额占该采购包预算总金额的比例为    %。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：        
日期：             
注：本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件，否则投标无效。

格式11

投标函

（采购人或采购代理机构名称）：

根据贵方（项目名称）项目的招标公告（招标编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交电子投标文件，以    形式自愿递交电子加密备份文件（(是/(否），以      形式出具金额为人民币        元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

本项目投标总价详见开标一览表。

本投标有效期为自递交投标文件截止之日起90日历日。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话）。

（4）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（6）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向采购代理机构一次性支付采购代理服务费（适用于中标人支付采购代理服务费情形）。

（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

（9）我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。

（10）我方承诺线上递交的投标文件与现场递交的备份投标文件内容一致，如不一致，接受评标委员会可能作出的包括但不限于认定为投标无效等处理决定。
（11）我方承诺无串通投标行为。

其他事项：                                                      。

与本项目有关的一切往来通讯请寄

地址：                              传真：                         

电话：                              电子邮件：                     

法定代表人（非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：       

投标人名称（加盖单位公章）：         
投标人开户银行（全称）：             
投标人银行账号：                     
日期：                               

格式12

开标一览表

包组编号：001                                                  

	包组名称
	投标总价

（元）
	备注

	
	小写：

大写：
	


注：此表中，投标总价应和分项报价表的总价相一致。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：                 
格式13

分项报价表

包组编号：001                                       报价单位：（元）
	序号
	品目名称
	品牌
	型号

规格
	数量
	原产地
	制造商名称
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价
	
	
	
	
	
	
	
	


注：此表中，总价应和开标一览表的投标总价相一致。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：               
格式14

技术规格偏离表

	包号/序号：001
产品名称：详见货物需求
数量：详见货物需求

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：移动护理信息系统为核心产品

	招标文件要求


	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	详见第三章货物需求
	
	
	
	

	其他
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


填表要求：

1.“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求逐项填写，并进行逐项响应。

2.“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3.“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：               

格式15

商务条款偏离表

包组编号： 

	序号
	招标文件的商务条款

（实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。）
	投标文件响应内容
	偏离程度
	偏离说明

	1
	交货时间：合同签订后一年内全部供货、安装调试完毕（具体时间以合同签订为准）
	
	
	

	2
	交货地点：招标人指定地点
	
	
	

	3
	付款方式及条件：货到后，经采购单位验收合格后支付全部合同款的60%，安装调试后，试运行正常，经采购人确认后支付余下40%(款项支付全部以财政资金到帐情况为准)（具体时间以合同签订为准）
	
	
	

	4
	验收标准：按国家相关标准执行

验收程序：按照《关于印发辽宁省政府采购履约验收管理办法的通知》（辽财采[2017]603号）执行验收

验收报告：采购人出具

组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施。
	
	
	

	5
	质量保证期：（3）年
	
	
	

	6
	保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件：（3）年
	
	
	

	7
	热线支持：
现场支持：（1）小时内响应；（12）小时内到达
	
	
	

	8
	售后服务网络：具有完善的售后服务网络，能为采购人提供本地化服务
	
	
	

	9
	维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求：提供原厂设备且配备具有资质的维修服务工程师，以保障项目质保期内7*24小时日常维护，在质保期内不收取任何费用，在质保期后，服务及维修方面只收取成本费用。
	
	
	

	10
	备品备件供应及优惠价格要求：区域内优先供应并提供最优惠价格
	
	
	

	11
	现场操作、维护、培训等：

1.中标人应及时提供与本合同货物有关的检验、试验、安装等全过程的服务。

2.中标人需派代表到项目现场解决合同货物在安装中发现的质量及性能等有关问题。

3.采购人有权将中标人所提供的一切与本合同货物有关的资料分发给与本工程有关的各方,并不由此而构成任何侵权。
	
	
	

	
	其他
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	


填表要求：
1.“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写，进行响应。

2.“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3.“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：                

格式16
进口产品制造厂家的授权书（本项目不适用）
（采购人或采购代理机构名称）：

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地址）的（投标人名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方（项目编号、项目名称、包组编号）投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（投标人名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认（投标人名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方于 年 月 日签署本文件，（投标人名称）于     年   月    日接受此件，以此为证。

制造商名称（加盖单位公章）：               
签字人职务和部门：                         

签字人姓名：                               
签字人（签字）：                           

日期：                                     

（以上格式仅供参考，投标人就以上内容自拟格式，但必须体现出制造商名称及地址、被授权单位名称及地址，授权事项中要求明确体现出制造商同意对投标人提供其制造的货物及相关伴随服务等内容）

格式17

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖单位公章）：

日期：

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
填表说明：

1.标的名称：01标的：抚顺市第四医院病房楼改造项目信息化建设项目
2.所属行业：

01标的：所属行业为《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中规定的“ 工业 ”；

3.落款处企业名称（盖章）：此处的企业名称是指参与本次采购活动的供应商名称。

4.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

5.企业类型：

（1）供应商需在中型企业、小型企业、微型企业中选择其中一类进行填报；

（2）企业划型标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）文件执行。
格式18

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	序号
	品  名
	数量
	规格

型号
	生产

厂家
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	投标文件中所提供投标的以上伴随产品为我单位生产的产品，如有虚假，我单位承担由此产生的一切后果。


注：1.供应商为非残疾人福利性单位的，无需填写此声明函。

    2.仅为本项目提供服务，未提供服务所伴随产品的，此表格可不填写。

    3.如为本项目提供本单位伴随产品的，请填写此表格。

    4.如为本项目提供的伴随产品是其他单位生产的，无需填写此表格，但需生产单位按此格式出具此声明。

投标人名称（加盖单位公章）：            

日期：              
格式19

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　

日期：　年　月　日

注：

1产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

格式20

关于本国产品比例的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　

日期：　年　月　日

格式21

保密承诺书（格式自拟）
（投标人须承诺在承接采购人委托的供货工作时不泄露任何采购人要求保密的信息）

格式22
上传电子文件和电子加密文件一致性承诺函

根据《关于启用政府采购数字认证和电子招投标业务有关事宜的通知》（辽财采〔2020〕298 号）的要求，本公司郑重声明，在参与   （项目名称）       （编号：  ）投标过程中，在辽宁政府采购网递交的电子响应文件与递交的电子加密文件内容一致。如因所递交的电子响应文件与电子加密文件内容不一致导致投标无效等后果，均由本公司自行承担。 

供应商名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：          
日期：              
第三章 货物需求

	序号
	系统名称
	参数
	数量
	单位

	1
	核心交换机
	1.交换容量≥100Tbps，包转发率≥75000Mpps,独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥6个(主控插槽和业务板插槽不得复用)，整机最大支持链接10G设备数量≥768。10G AOC线路1根（含模块）。
2.支持1+1冗余的硬件监控系统，可以集中监控板卡、风扇、电源、环境等状态参数。
3.要求独立风扇框个数≥2，风扇框1+1冗余设计，支持热插拔。
4.支持并实配VXLAN二层网桥，VXLAN三层网关；支持虚拟化，可将两台物理设备虚拟化为一台逻辑设备
5.实配主控引擎≥2，配置1500w电源≥2，配置10G接口≥8，配置千兆电口接口≥24，千兆光≥8，≥12个100G/40G以太网光口。
6.交换机需支持OpenFlow 1.3协议。
7.支持OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6。
8.需具备IPv6 Ready Phase2认证功能。
	2
	台

	2
	汇聚交换机
	1、交换容量≥35Tbps、包转发率≥7000Mpps，扩展槽≥1；配置100G以太网光接口≥4个；配置可支持≥120台万兆接入交换机通过以太网光口10G独享上行至核心交换机的光端口。配置100G单模，LC接口模块≥4，最大传输距离为2Km。
2、满配电源，满配引擎和交换网板，所配置所有板卡表容量：MAC地址≥300K，ARP表项≥80K。ACL容量≥20K。
3、支持同时开启802.1X或WEB认证
	5
	台

	3
	4口交换机
	1.交换容量≥430Gbps，包转发率≥70Mpps，10/100/1000M以太网电口≥4个，1G/2.5G SFP以太光接口≥1个，采用无风扇静音设计。
2.设备支持远端受电和本地取电两种方式，支持通过接口实现两台设备统一供电；
3.支持两台设备级联进行端口扩展。光模块可插拔更换。
4.支持环路检测协议，及时上报环路告警；
	129
	台

	4
	8口交换机
	1.交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpps，10/100/1000M以太网电口≥8个，1G/10G SFP+以太光接口≥1个，采用无风扇静音设计，内置交流电源。
2.放入400mm*300mm*100mm的标准弱电箱中部署，设备需自带理线架；
3.设备支持远端受电和本地取电两种方式，光模块可插拔更换；
4.设备必须采用1G/10G SFP+以太光接口上联接入汇聚交换机。
	7
	台

	5
	24口交换机
	1.固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G/10G SFP+以太光接口≥4个。
2.交换容量≥670Gbps，转发性能≥170Mpps，设备MAC地址≥16K。
3.支持OpenFlow 不低于1.3协议。
4.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web。
5.支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，VSL故障恢复时间≤30ms。
6.设备必须采用1G/10G SFP+以太光接口上联接入汇聚交换机。
	1
	台

	6
	12口交换机
	1.交换容量≥430Gbps，包转发率≥60Mpps，10/100/1000M以太网电口≥12个，1G/10G SFP+以太光接口≥1个，采用无风扇静音设计。
2.设备支持远端受电和本地取电两种方式，光模块可插拔更换；
3.支持IPv4和IPv6的静态路由，4K VLAN；
4.设备必须采用1G/10G SFP+以太光接口上联接入汇聚交换机。
	37
	台

	7
	16口交换机
	1.交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpps，10/100/1000M以太网电口≥16个，1G/2.5G以太网电口≥2个，1G/10G SFP+以太光接口≥2个，采用无风扇静音设计，内置交流电源。
2.可放入400mm*300mm*100mm的标准弱电箱中部署，光模块可插拔更换；
3.支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；
4.设备必须采用1G/10G SFP+以太光接口上联接入汇聚交换机。
	2
	台

	8
	16口POE交换机
	1.交换容量≥670Gbps，包转发率≥125Mpps，10/100/1000M以太网电口≥16个，1G/2.5G/5G/10G以太网电口≥2个，1G/10G SFP+以太光接口≥2个，内置交流电源。
2.支持 IEEE 802.3af (POE)、IEEE 802.3at (POE+) 及 IEEE 802.3bt (POE++) 远程供电标准，整机 POE 供电总功率 ≥250W。支持POE++ (802.3bt) 标准的供电端口≥4个（其中单端口供电能力≥90W的端口不少于2个），支持热启动不间断供电。采用无风扇静音设计；
3.放入400mm*300mm*100mm的标准弱电箱中部署，光模块可插拔更换；
4.设备必须采用1G/10G SFP+以太光接口上联接入汇聚交换机。
	94
	台

	9
	光分设备1
	1、标准机架式设备，支持≥3个槽位，配置板卡≥1张，单张板卡接口≥15，单端口传输波长不高于1对波长，支持下联15台万兆交换机设备，单台速率≥10G，上联端口数≥2，上行端口单口支持15对波长，单口传输速率≥150G，实现1:1传输（如不满足，则提供整机满足三槽位，不低于15个万兆光接口，不低于2个150G光接口的交换机以同样实现以上需求）。
2、配置不低于15个10G单模10KM单芯光模块及配套对端汇聚交换机侧光模块，光模块与主机为相同品牌。
	12
	台

	10
	光分设备2
	1、标准机架式设备，支持≥3个槽位，配置板卡≥3张，单张板卡接口≥15，单端口传输波长不高于1对波长，支持下联15台万兆交换机设备，单台速率≥10G，上联端口数≥2，上行端口单口支持15对波长，单口传输速率≥150G，实现1:1传输（如不满足，则提供整机满足三槽位，不低于45个万兆光接口，不低于6个150G光接口的交换机以同样实现以上需求）
2、配置不低于45个2.5G单模10KM单芯光模块及配套对端汇聚交换机侧光模块，光模块与主机为相同品牌。
	5
	台

	11
	无线病房系统
	病房区无线系统（含配套辅件，包括但不限于光模块、供电主机、链接线缆、末端天线、光模块等），病房无线设备实际部署如下：
病房区域无线系统内网无线及物联网系统要求完善部署,物理隔离的外网无线要求部署设备，预留端口，后续仅配置交换机即可使用，无需二次施工。
（一）病房区无线系统总体设计技术要求：
1、病房区无线系统要求无线功分单元通过射频馈线方式进入病房房间安装入室无线小天线（吸顶或壁挂均可）。
2、支持病房无线系统要求IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax无线协议。
3、天线部署方式：为保证信号质量，要求在病房楼层的每个病房、护士站、处置室、药物室等区域安装1个入室无线天线（通过馈线连接），病房区域走廊每隔≤8米安装1个入室无线天线（通过馈线连接）。
4、信号强度：在目标区域的覆盖范围内，WLAN须同时支持2.4GHz 和5.8GHz信号发射，2.4GHz 和5.8GHz信号强度应始终保持在-65dBm以上。
5、漫游切换：2.4GHz及5.8GHz无线信号须同时实现单一病区内零漫游、零切换。
6、无线技术成熟、稳定，确保移动医护业务零丢包稳定运行（护士在病区来回走动、在各个病房来回走动和办理业务），确保医生查房、书写医嘱、电子病历和查阅pacs影像等通畅不丢包（医生在病区内、在各个病房来回查房情况下）。
7、信道干扰：对于内网的2.4G/5.8G信道合理规划，不冲突、不干扰，保障医疗业务和患者上网高速运行。 
8、为保证移动终端提供持续的网络连接，在5分钟内，至少300个Ping包0丢包。
9、每个病区内网无线系统可以高速供医护人员使用办理医疗业务；
10、病房无线系统要求可以无缝扩展物联网系统。无线系统设备要求支持蓝牙、RFID、Zigbee等物联网技术的扩展。本次建设需保证病房区域每个房间具备至少一套蓝牙网关，实现在病房区蓝牙信号无死角覆盖。
11、无线系统的每个功分单元的天线馈线口≥8个，通过射频馈线可接入室小天线数≥8个； 
12、无线系统的每个功分单元通过光电混合缆供电。要求每层病房楼层无线漫游切换：2.4GHz、5.8GHz无线信号可实现单一病区内零漫游、零切换，医疗业务良好开展。
13、室内无线信号稳定性要求：医护终端(PAD、安卓/苹果平板、手推车、心电监测仪、移动电脑等)在同一楼层病区病房之间移动中测试ping 1500字节的包，要求丢包率为零。
（二）病房无线设备实际部署如下：
由于各个厂家无线零漫游产品结构和实现原理不同，供应商需确保每个楼层的病区无线系统可以完善运行，根据自身厂家产品配置配套的无线射频馈线（必配项）、无线小天线（必配项）、功分单元（必配项）、前端无线信号AP（可选项）、光模块（可选项）、光电线缆（可选项）、射频馈线理线架（可选项）、转接头（可选项）等，为了保障无线信号强和速率高，要求病房楼层部署的无线小天线数不得少于400个（无线射频馈线长度各供应商自行设计，需保证施工建设效果（如遇到由于线缆长度不够反复施工影响交期，甲方有权做退货处理）、功分单元（必配项）不得少于68台。供应商可根据施工现场和无线信号分布情况可进行适当调整（前提是需要保质保量完成项目，保障医疗业务稳定运行），供应商需要确保交钥匙工程，甲方不再追加任何费用，供应商采购的无线设备和辅助设备如果数量不足，供应商自行添加，如果设备施工完毕还有剩余，作为备机和备料移交给院方，作为后期维修使用。
无线设备要求通过无线控制器进行管理和配置，便于医院管理和运维，采用瘦AP模式部署，无线控制器通过capwap隧道技术来管理无线设备，通过无线控制器可以监测和管理。
（三）功分单元技术参数要求：
1、Wi-Fi无线射频信号输出接口≥8个射频接口；
2、支持2.4G和5.8G无线频段WI-FI信号发射和传输；
3、具有上连无线信号2.5G光纤端口数≥2个;
4、支持IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax无线协议;
5、功分单元和无线入室小天线要求通过无线射频馈线方式连接，无线入室小天线要求支持2.4G和5.8G无线公共双频段，要求病房、走廊等区域无线信号≥-65dBm；
	73
	台
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	48口ODF架
	48口ODF架
	5
	台
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	无线控制器
	1.千兆电口数≥8个；千兆光口数≥2个；万兆光口数≥2个；802.11转发性能≥20G，单台设备最大可同时管理AP数目≥1024；实配满足本次部署的无线AP管理授权。支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，支持跨VLAN的三层漫游,AC、AP支持 CAPWAP隧道DTLS加密功能。产品关键芯片（CPU/MAC/网卡等）采用国产安全可控芯片。配置双电源冗余供电。配置万兆模块不低于4块。
2.支持实时频谱防护,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响；
	1
	台
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	SDN控制器
	1.提供SDN控制器1套，配备本次无线和有线交换机所需授权，其中无线授权不低于80，有线交换机不低于300，实现全院无线AP统一运维管理服务。
2.支持自适应不同型号间的设备替换，以及替换后新设备支持终端在任意端口接入配置智能适应
3.光链路移动运维：上行链路断开、无法SDN纳管时，通过手机扫码设备获取链路信息并给出故障诊断及处理意见
4.支持创建交换机的业务模板，支持图形化界面提前规划各端口业务
5.支持通过excel批量导入、基于楼栋交换机端口2种方式绑定设备区域位置管理资产信息
6.配置光模块与光链路运维检测与故障告警，并可在拓扑中呈现并查看详细信息，包括提供告警原因分析与处理建议
	1
	套
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	IT综合运维系统
	总体要求：定制化一套IT综合资产管理系统，系统可以支持国产化服务器和国产化操作系统以及国产化数据库进行部署。具备系统管理员、安全保密管理员和安全审计员三类管理角色。提供管理资产授权≥185（资产授权可以任意纳管资产类型包含服务器、中间件、数据库、操作系统、存储设备、交换机、无线AP、虚拟机、安全设备），同时提供管理AP授权≥300。同时配置如下功能模块：
一、配置关键链路的监控功能，关键链路的监控需具备以下能力：
1、关键链路端到端的运行状态，评估指标包括不限于：带宽利用率、源/目的端发送丢包数、源/目的端接收错包数、发送/接收速率、端到端的ping时延、端到端ping丢包率、端到端ping时延抖动等关键指标。
2、为确保链路故障能够及时发现，应支持以最小10秒一次的探测频度进行信息记录。
▲3、运维管理平台支持自定义关键设备范围，自定义关键设备的CPU，内存阈值；支持自定义繁忙链路标准，繁忙设备标准。
二、提供IPAM功能模块，需具备以下能力：
1、支持IP地址自动关联资产信息，关联后可跳转查看该IP相关的资产信息；
2、支持提供全局的IP地址使用看板，呈现包括可用地址总数、分配情况、使用情况、各子网使用情况，按部门、使用人、所属业务进行汇总展示
三、提供知识管理功能模块，需具备以下能力：
1、系统提供经验知识的管理功能模块；
2、支持基于多种规则的知识管理，支持基于原因分析、影响分析、相关性分析规则等；
3、支持基于规则的自动识别，能实现告警规则与知识内容的自动匹配。且告警规则可关联使用多个分析规则；
四、提供批量处理功能，需具备以下能力：
1、支持以脚本的方式，对网络设备、操作系统等资源进行单个、批量、周期性任务的配置下发执行，系统应该支持一键将脚本执行到不同类型、不同厂商的设备上，实现脚本的快速执行。
五、提供IT资产合规检查功能，需具备以下能力：
1、能够支持对网络设备、服务器（Windows和Linux操作系统）等进行设备是否合规进行检查和判断.
1、系统应该支持在线开发检查项，无需依赖厂商的二次开发
2、系统应该提供页面的方式在线编辑脚本，脚本语言包括但不限于：Python、Groovy，系统应该提供示例的代码，能够基于示例代码快速开发出新的检查项目。
六、提供IT资产监控功能，需具备以下能力：
1、支持通过SNMP自动发现并监控各类主流网络设备（支持IPv6地址），包括华为、锐捷、H3C、CISCO等主流厂商的路由器、交换机、防火墙、负载均衡、VPN等设备
2、支持通过SNMP、ICMP协议对无线设备的性能指标监控和告警，包括锐捷、H3C、信锐、华为等主流厂商的无线设备，具备无线视图可视化的管理，包括：
2.1、可视化展示AP的分布密度及状态，当AP不在线或故障时，可在AP所在区域中标示出来，以便提醒人员去处理。
2.2可视化查看所在区域的关联设备(AP、POE交换机)状态统计、在线用户区域及历史峰值统计、终端SSID及频段用户占比，以及关联设备的详情信息。
3、支持对主流操作系统的监控，包含且不限于Windows、Linux（Red Hat、CentOS、Suse）系列等（支持IPv6地址），能够对操作系统级别的资源使用情况和性能进行监控
4、支持对常用数据库的性能指标监控和故障告警，包括但不限于Oracle、Mysql、MSSQL等。能够对数据库的性能进行监控，包括了表（数据库）、用户、job等
5、支持对常用中间件的性能指标监控和异常检测告警，包括但不限于Tomcat、IIS、Nginx、APache等
6、为了支持IT基础架构中的各种数据平台及业务，系统支持通过API接口实现对主流虚拟化设备进行监控和管理，包括：VMware 、华三虚拟化、华为虚拟化等
7、支持通过SNMP、SMI-S等多种方式，监控EMC 、IBM 、Netapp FAS/V系列、浪潮INSPUR 1000、浪潮存储、宏杉存储、华为等品牌。
8、支持通过IPMI对硬件服务器的电源、风扇、风扇、磁盘、CPU状态信息进行监控。
七、配置CMDB资产管理功能模块，功能如下：
1、具备预置常用的资源模型，包括但不限于网络设备、操作系统、数据库、中间件、业务及服务、管理资产(合同、投标人、供应商、区域）、数据中心及动环设备、虚拟化资源模型；
2、系统应具备资产唯一性调和能力，可基于资产唯一属性、IP地址、多个属性联合等手段识别疑似重复资产。
3、对于识别到的疑似重复资产，系统应提供数据合并能力。系统应提供数据字典的定义能力，定义的数据字典可以被CI属性直接引用使用
八、配置IT资产自动巡检模块，具体功能如下：
1、能够对服务器、操作系统、网络设备、应用、无线、虚拟化、存储、机房环境等所有管理对象的自动巡检；应支持自定义多个巡检任务面向不同的管理对象，设定巡检时间。巡检结束后应生成巡检报告以邮件方式发送给运维人员。
2、支持cache数据库中深层次的风险，支持包括但不限于：锁等待检查、文件系统检查、连接占用检查等；当出现该类故障时，能够及时的通知到管理员并且给出一定的问题修复建议，辅助管理员进行处理。
九、配置网络配置管理功能模块，具体功能如下：
1、支持华为、华三、锐捷、思科、迈普、Juniper、博科、华荣、浪思等主流网络设备配置文件的批量备份、备份文件比对、变更提醒。
十、提供自动化处理功能模块，具体功能如下：
1、应内置交换机、路由器、Windows操作系统、Linux操作系统等多类型资源开启/关闭接口、开启SNMP服务、创建新用户、查看路由表等常用脚本；脚本类型支持命令行、Shell、Powershell、Bat、SQL等多种类型；支持脚本的周期性执行，支持一键将脚本执行到不同类型/厂商的设备上。
▲2、提供自动化手段自动识别和发现应用和服务，也支持手工入库、编辑等操作和调整。
十一、提供网络拓扑自动发现功能模块，具体功能如下：
1、通过SNMP协议自动发现、识别包括路由器、交换机等各类网络设备或组件； 运用智能拓扑算法，自动绘制完整的网络拓扑结构图；支持定时发现并补充拓扑图，任务触发时发现的资源和链路自动补充到拓扑图。
十二、提供分级分权功能模块，具备功能如下：
1、具备对管理用户所能操作的资源进行细粒度的控制：应能够按照资源组、单个资源或者动态条件进行资源权限的分配。其中，动态条件包括但不限于IP、类型、厂商、区域等属性或关系。
2、应支持对资源操作权限进行精细粒度管控，区分资源的查看、编辑和删除权限。
十三、提供可视化看板功能模块，具体功能如下：
提供网络运维态势监控可视化看板、业务系统运行监控可视化看板、IT资源连续保障监控可视化看板、告警概览监控可视化看板，实时了解全网IT资产运行状态。
具备灵活可视化看板自定义功能，系统应能具备灵活的定制可视化页面的能力，应能提供页面编辑工具，提供丰富的组件，通过拖拉拽简单易懂的操作完成页面的定制化。
十四、提供可视化看板功能模块，具体功能如下：
1、应具备系统全数据统计分析能力，应能对系统可监控的资源、组件进行全类型、全属性、全指标的统计分析。
应支持表格、饼图、折线图等不同的统计样式。
2、支持周期性或指定时间生成报表，并发送到用户指定的邮箱或终端。支持统计的时间范围应不少于1年，支持pdf和word格式导出报表。
3、报表支持角色权限导出。
十五、提供配套移动端APP或小程序，具体功能如下：
1、移动端查看告警和资源数据信息。
2、移动端故障处置，支持在移动端对告警进行受理和故障处理
3、移动端可对接飞书、钉钉、企业微信。
十六、提供日志监控功能模块，具体功能如下：
1、支持接收设备发送的Syslog日志及Trap事件并集中存储
2、自定义配置Syslog关键字、TrapOid等过滤信息
3、支持Syslog日志正则匹配，trap日志Oid-Value的匹配方式
4、日志进行分类统计，如日志最多的资源统计、命中最多的规则统计
十七、提供不同角色工作控制界面功能，具体功能如下：
1、可以按不同角色如运维工程师、运维管理员定义工作界面，不同角色的用户进入系统后就自动拥有自定义工作页面，无需每个用户手动添加；
十八、提供灵活告警聚合模块，具体功能如下 ：
1、基于函数的方式定义告警的产生和恢复条件，支持多种条件的组合方式，即能支持且、或的条件运算符；支持基于单资源多指标、多资源多指标、指标与属性同时判断告警条件；
2、应根据产生告警的指标，自动生成指标的趋势数据，支持提供原因、影响和相关性的分析数据，帮助定位问题，并支持选择需要分析的时间范围，并在告警详情中进行呈现；支持告警生命周期的回溯；
3、识别核心告警，并根据规则，自动规避核心告警的二级告警，减少告警噪音，聚焦告警主因。
	1
	套
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	物联网卡
	支持蓝牙Bluetooth LE 4.0/4.1/4.2/5.0协议，接收蓝牙设备的广播方式数据，8个连接模式和广播模式
支持广播及常连接并发，支持白名单特殊字符过滤等策略管理，支持蓝牙漫游
灵敏度：-95dBm@1Mbps，-93dBm@2Mbps
采用 PCI-E 接口与AP主机通信交互；
具有远程服务器固件升级等调试与维护功能；
工作频率：2.400GHz 至 2.483GHz。
	418
	张
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	外网核心交换机
	1.≥28个SFP接口（SFP为千兆/百兆口），≥8个复用的10/100/1000M自适应电口，≥4个1G/10G SFP+光口，2个模块化电源插槽，实配≥10个千兆LC接口模块（1310nm）。
2.交换容量≥1.2Tbps，包转发率≥220Mpps。
3.支持动态路由协议（RIP、OSPF、BGP、IS-IS、BGP）、802.X认证、ERPS环网保护协议、链路聚合。
4.实配≥交流电源模块*2，支持1+1电源冗余。
	1
	台
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	24口交换机
	1.≥24个10/100/1000M自适应电口，≥4个1G SFP光口，固化交流电源和无风扇设计。
2.交换容量≥590Gbps，包转发率≥120Mpps。
3.支持动态路由协议（RIP、OSPF）、802.X认证、ERPS环网保护协议、链路聚合。
	6
	台

	19
	8口交换机
	1.交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpps，10/100/1000M以太网电口≥8个，1G/10G SFP+以太光接口≥1个，采用无风扇静音设计，内置交流电源。
2.设备支持远端受电和本地取电两种方式，光模块可插拔更换；
3.支持IPv4和IPv6的静态路由，4K VLAN；
	1
	台
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	数据安全交换系统
	1.采用国产化CPU与国产化操作系统。
2.≥2U机架式专用服务器，吞吐量≥2Gbps，端口≥8个千兆电，≥4个千兆光插槽，≥4个万兆光插槽，≥1个扩展插槽，内存≥64G，硬盘≥1T，冗余电源。
3.默认含文件同步模块，支持主动文件同步与被动文件同步。
4.支持FTP、SAMBA、NFS、SFTP、FTPS、SCP文件传输协议，支持本地目录和网络共享目录。
▲5.支持根据文件扫描长度进行病毒检测及敏感内容过滤，支持同步任务优先级设置。
6.支持增量传输、持续传输、删除空目录、周期同步、同步超时等设置。
7.默认含数据库同步模块，支持一对一、多对一、一对多的业务数据分发，支持多种国内外主流数据库，支持实时同步及周期性同步。
8.默认含协议代理，支持TCP/IP标准通信协议代理功能，支持应用层指令检查。
9.默认含音视频安全代理模块，支持RTSP、RTMP协议，可通过设备调取监控视频数据，支持H323协议，满足视频会议通信需求，支持SIP协议。
10.默认含安全防护模块，支持对客户端IP/MAC进行过滤检查，支持基于五元组（源地址、源端口、目的地址、目的端口、协议）的访问控制机制。
11.默认含防病毒模块，对来往应用数据进行病毒查杀。
12.支持加密传输，加密算法包括AES、SM2、RSA，支持用户名/口令、密码+数字证书双因子用户身份鉴别。
13.支持通信内容的机密性与完整性保护，支持传输过程中报文的完整性校验，具备防止重发攻击、篡改和伪造等功能。
14.支持对文件传输任务进行监控，如任务开始时间、文件名称、文件大小、已传输大小、传输状态结果等进行监控。
	2
	套
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	插箱、机柜、台架
	600*600*1600
	5
	台

	22
	双绞线缆
	LSZH,CAT6
	51
	箱

	23
	光缆
	GJFJV-4G
	6489
	m

	24
	光缆
	48G GYTA
	1900
	m

	25
	576芯高密ODF
	576芯高密
	1
	台

	26
	供电主机
	1200w DC48V 16路
	7
	台

	27
	镀锌钢管
	JDG20管
	15424
	m

	28
	金属桥架
	300*100
	2121
	m

	29
	弱电箱
	600*500*150mm
	266
	个

	30
	单口网络面板
	含网络模块
	639
	个

	31
	单口语音面板
	含语音模块
	114
	个

	32
	单口光纤面板
	含光纤模块
	229
	个

	33
	四口光纤面板
	含光纤模块
	1
	个

	34
	双口网络面板
	含网络模块
	111
	个

	35
	电缆
	WDZB1,t1,d1-BYJ(F)-2X4
	2586
	米

	36
	其他辅材
	包括供电水晶头、线卡、跳纤以及其他
	1
	项

	37
	数智融合病区中枢管理平台
	（1）系统数据同步要求
1.支持多种协议采集，包含view（数据库包含db2,mysql,oracle,pgsql,sybase,sqlserver,CacheDb）,sp（存储过程）,http,soap, hL7,rabbitmq,ibmmq,ewellsdkmq。支持医院对接多种类型数据，保障异构系统的数据互联互通。打造数据融合中枢，全面兼容 DB2、MySQL 等主流数据库及 HTTP、HL7 等多种通信协议，实现医疗数据从结构化到半结构化、非结构化的全域采集。无缝接入医院核心的HIS、LIS、PACS系统数据，为医疗数据的统一管理、深度分析与智慧应用筑牢根基，加速医院数字化、智能化转型进程。
2.支持双向通信，能接收his系统数据，也能回写自己的数据到his。实现系统间数据的双向交互，实时交互与动态反馈，支撑业务闭环。有效提升医疗业务协同效率，为临床诊疗、运营管理提供及时准确的数据支撑。
3.oracle支持ISO-8859-1与GBK(GB2312)，UTF-8间的转化。支持多编码格式间的智能转换能力，确保不同系统间数据传输的准确性和兼容性，消除因编码差异导致的数据传输障碍，保障医疗数据在存储、交换过程中的完整性与准确性。
4.支持http任务通过浏览器配置方式自定义鉴权对接，支持灵活配置鉴权机制，无需开发即可实现多种安全认证接入，有效抵御非法访问与数据泄露风险，确保医疗数据在开放网络环境下的安全可控。
5.支持与his数据进行单表或者单业务进行亿级别数据的对接，满足核心业务系统数据协同需求，高效整合医院各业务系统海量数据资源，为医院数据治理、数据分析及智慧医疗应用提供强大的数据支撑。
6.保障数据在亿级数据查询下，也能秒级返回数据。保障超大数据量查询时依然具备高响应速度，提升系统整体性能体验。
7.支持通过在浏览器界面上通过配置方式快速对接数据，快速响应医院的数据对接需求，提供图形化配置界面，实现无需开发的快速数据接入，显著提升部署与上线效率。
8.支持xml与json混合的数据，支持复杂格式数据的解析与处理，打通结构化与非结构化数据之间的壁垒实现数据的结构化提取与深度应用，释放医疗非结构化数据潜在价值。
9.支持带命名空间的xml，完整支持XML命名空间机制，确保对行业标准格式的广泛兼容性。
10.支持xml内容在属性值中或者在文本中，能识别并提取XML中不同位置的数据内容，增强系统对复杂结构的适应能力。
11.支持过滤xml数据，对不符合规范的数据进行过滤处理或者把不规范的数据转成规范的数据。在数据同步过程中实时监测 xml 数据规范性，自动过滤异常数据、修正不规范数据，并完整记录数据处理过程，确保医疗数据质量全程可控，为医疗决策提供可信数据。
12.对xml中的多个相同标签，能过滤并取到需要的值，支持复杂标签数据提取与筛选，实现精准数据抓取与过滤。
13.支持从xml与json混合的数据中，取不同段的数据，拼接成多条或者单条数据。如支持xml数据的主从与多主多从的情况。灵活处理混合格式与主从结构数据，满足多场景、多结构数据组合需求。
14.支持对单个或者多个数据字段进行正则、函数映射等100多项功能转化处理。具体包括但不限于：interpret（解释执行字符串模板）,item_cycle（循环使用序列元素),switch（条件判断（类似Java switch））,then（与switch配合使用的结果分支）,children(返回节点所有子节点),js_string（转义为JavaScript字符串）等。提供强大的字段转换能力，支持百余种转换逻辑，满足各类数据清洗与标准化需求。
15.浏览器查看任务执行日志：支持在浏览器界面上查看每次任务的执行日志，实现对任务执行过程的可视化追踪与调试，方便问题定位与运维管理。
16.支持查看记录的输入与输出，全面展示任务的输入输出内容，确保数据处理过程的透明可控。
17.支持查看每次任务的成功与失败，实时掌握每次任务的处理成效，助力系统稳定运行和问题快速响应。
18.支持查看每次任务的执行开始与完成时间，记录并追踪任务的执行周期与时长，辅助系统性能分析与优化。
19.支持对失败的记录进行记录，并做调整后重新处理，以保障数据可靠性与准确性，自动识别失败记录并支持重处理机制，全面保障数据同步的完整性与准确性。
20.支持在浏览器上查看性能监测及统计数据，提供任务执行的性能数据统计与可视化展示，为运维与优化提供数据支持。
21.支持亿级数据的全量同步以及增量同步，支持海量数据的同步策略与机制，满足医院数据治理与集中管理的需求。
22.支持在浏览器上配置定时任务，并且支持秒级任务执行，支持灵活的任务调度配置，实现高频率、精细化的数据同步计划执行。
23.支持通过在浏览器上通过配置方式控制数据流程化处理，支持判断流程：if, else, elseif，支持数据流流程：list, else, items, sep, break。支持数据流可视化流程配置，结合条件逻辑控制，实现复杂业务流程的自动化执行。
（2）功能要求
(一)全景态势感知驾驶舱
1.动态监护追踪:：系统根据配置自动提取当前病区的重点关注患者，如：新入院、今日出院、病危、病重、转床、今日手术、预手术、一级护理的患者，转床信息可查看患者从X床转至Y床，今日手术可查看手术名称、手术台号，支持病区根据业务需要，按病区进行配置。
2.临床关注标识:：对于重点关注患者，护士可进行重要事项或患者情况备注；支持设置到期自动删除备注
3.护理要素聚合：
系统根据配置自动提取病区患者重点护理事项，如测血压、测血糖、导管、吸氧、气切护理、病灶冲洗、引流及各类换药项目，支持病区根据业务需要，按病区进行配置。
对接检查检验报告，医护人员可以看到病区患者的检查检验指标项目，系统自动提取，包括但不限于白蛋白、血红蛋白、血小板、谷丙转氨酶等。支持按病区进行配置。
可一键隐藏护理重点项目的患者床号，以便对外来人员隐藏患者信息
分类展示，支持项目设置一级目录，将同类项目进行归类，分类支持设置项目颜色
4.医技预约协同视窗：支持护士新增、编辑并展示病区患者的检查检验预约相关信息，如检查项目、部位、状态、预约时间、注意事项，可设置按患者列表或按检查项目汇总显示数据，支持对接院内检查预约系统数据
5.智能公告板：支持护士在大屏端新增、编辑病区并展示重要通知公告或备忘信息，支持设置到期自动删除内容。可查看历史内容。
6.资产定位索引图：支持护士在大屏端新增、编辑并展示病区不同类型的物品存放位置，如损坏、送修、使用床号信息
7.物资流转追溯链：支持护士在大屏端新增、编辑并展示病区中借出去或借来的物品信息，如借出物品、对象、时间信息，可分类查看历史记录
8.智能床位资源池：系统自动提取病区的空床信息，以及智能区分男女空床，
9.即时通联星图：：支持护士在大屏端新增、编辑并展示病区常用联系人/科室电话，可通过搜索查询联系人电话，支持登录验证
10.半屏悬停手势交互：全局双指下拉，可下拉页面至半屏，方便操作
（二）人力编排智控台
医护排班智能调度：支持展示当天护士的班次、分组及管床信息；支持展示当天一线、二线、三线值班医生；支持按周显示护士的班次及分组信息，可查看历史的周排班信息；排班数据支持对接院内已有的排班系统
（三）临界预警响应：临界预警响应系统：支持对接危急值系统，显示危急值提醒，以及未处理的危急值患者床号，支持查看历史的危急值记录
（四）界面基因编辑室：
自由形态布局：病区概览支持按照科室需要自定义布局，所有模块位置可自定义
光谱适配：支持多个主题色切换，以及背景颜色切换
（五）高效交互与视图切换
全息快捷交互操作：：
病区概览，双指左右滑动可快速切换至床位列表、交班管理
病区概览编辑弹窗可自由拖动，病区概览叩击弹窗，可查看所有护理信息、病区动态内容
单指右下角侧滑，拉起多模块，支持全屏查看多模块信息以及切换模块
支持夜间模式，可设置夜间模式时间，夜间模式自动显示深色背景
（六）全息床位洞察：
全息患者卡片：：
患者卡片，显示当前病区的床位信息以及在院患者信息，并显示患者详细信息，如床号、姓名、住院号、房间号、责任医护、饮食医嘱、过敏史、费用类型、风险标记、入院诊断、入院天数、危重标记；支持按病区配置显示信息
支持分类筛选查询患者，如护理等级、重点关注项目的分类，支持病区根据业务需要，按病区进行配置
▲对接移动护理系统系统，可显示患者护理风险标记如跌倒、压疮、VTE的风险标记，以及最近一次风险评估信息；支持根据风险等级设置并显示风险标记颜色；支持按护理风险以及等级分类筛选患者
预入院登记：可对病区的空床智能区分并标记男女空床，支持护士对空床预约，如患者姓名、性别、预约医生
责任组过滤：支持根据患者的科室查询每一个科室患者信息，支持根据患者的责任医生、护士查询每一个医护负责的患者信息
精准健康教育推送：对接床旁交互系统，护士可给单个患者推送健康宣教内容，患者在床旁接收并查看宣教内容
自定义患者标识体系：支持自定义设置患者标记，自动提取患者的标记，如发热、住院超30天等
（七）患者全病程档案中心：
全病程信息集成视图：可查看患者本次住院的详细信息，如患者基本信息、医嘱、检验、检查、诊断、手术信息
（八）围术期协同指挥舱：
手术排程总览：对接手麻系统，展示近期手术安排列表，如患者床号、姓名、性别、年龄、麻醉方式、手术名称、计划或实际手术时间、手术间、手术台号、手术医生，可修改手术间及手术台号。
手术进程追踪：对接手麻系统，可查看手术的详细信息，如手术分级、切口类型、手术详细进程（入手术间、麻醉开始、手术开始、手术结束、麻醉结束、出手术间的时间节点）
（九）结构化交班报告：
交班模式配置：根据病区实际交接班情况，可设置按天进行交班，也可设置按班次（如A、P、N班）进行交班
交班质量指标：按交接周期自动统计重点项目患者数量，如新入院、出院、转入、转出、病危、病重、死亡、手术的患者数量，支持病区根据业务需要，按病区进行配置。
患者病情摘要：显示当前病区当天每个患者的交接信息，如患者姓名、性别、分类标记、诊断、既往史过敏史以及护理交接班内容，支持查看当前病区历史的交接记录
第三方交接报告融合：支持对接第三方的交接班报告数据并显示
（十）即时事件响应：
呼叫事件提醒：对接床旁交互，支持显示患者的呼叫、增援提醒，支持接听/挂断呼叫、增援；支持显示厕所紧急呼叫提醒
（十一）异常体征探测：
异常体征列表：：
自动提取并列出各患者最新的异常体征（如发热、高血压等）、体征值及测量时间。
支持显示当天患者的异常体征（如发热、高血压），支持对异常体征分级，如低热、中热、高热
（十二）护理风险总览图谱：
▲风险总览仪表盘：对接移动护理系统，实时显示当前病区在院患者的各项护理风险，支持病区根据业务需要，按病区进行配置。
风险演化轨迹：风险详情，显示近期风险评估趋势，以及每次评估详情
支持查看风险防治信息，包含用药、护理，以及相关的检查检验报告
（十三）护理任务执行中枢：
体征采集看板：
对接移动护理系统， 护士可以查看今天需要测量的各个时间点的待测体征以及测量患者。如体温、脉搏、血压，实时更新执行情况
支持查看体征任务详情，今日已完成、待完成任务，以及体征趋势图
风险量表评估清单：
对接移动护理系统， 护士可以查看今天需要评估的各个风险评估及评估患者，如跌倒、压疮、VTE等风险评估，并根据执行情况实时更新。
支持查看风险评估详情，显示近期风险评分趋势以及评估详情
医嘱执行仪表盘：
对接移动护理系统，自动生成当天的待执行医嘱类型（如输液、口服药、皮试等）及执行患者，并根据执行情况实时更新。
支持查看医嘱执行详情，查看每一个医嘱的执行进度
（十四）全流程质量闭环：
入院准备就绪闭环：：自动提取空床，区分并标记男女空床，对于空床，可以进行预约信息，如患者姓名、联系电话、医生、入院时间，并给予预约成功标识；到期后预约信息自动消失。
用药安全确效闭环：通过对接移动护理系统，可实时获取今日待执行的医嘱，如输液、用药等，可实时显示待执行医嘱，以及显示医嘱的执行节点进度。
风险干预追踪闭环：对接移动护理系统，实时获取患者的风险评估数据，如VTE、压疮、跌倒等，并按风险等级以及颜色自动给患者标记，以及进行分级管理。同时可监测风险的评估趋势，如近期风险评估趋势、评估内容以及护理措施，推荐诊疗建议、护理建议。支持查看风险防治信息，包含用药、护理，以及相关的检查检验报告
物品溯源核销闭环：支持新增物品借出信息，如从何处借；到期时支持编辑归还信息，如归还人以及时间。归还后可查看归还记录，在归还时进行核对并留存记录，形成闭环管理体系。
危急值处置追踪闭环：对接危急值记录，可实时获取病区患者的危急值信息，进行实时提醒；对于未完成的危急值，可进行危急值项目标记，显示未处理的危急值，已处理的危急值可查看危急值历史信息；同时危急值信息，可同步至交班
（十五）护理知识资源库：
护理学习资源中心：用于学习护理知识，支持后台上传音视频等文件资源，并在大屏上进行浏览
（十六）运营决策支持中心
运营效能实时罗盘：
实时统计病区的床位使用情况（如额定床位、在院、空床数量）和执业医护人员情况（如注册护士、执业医师数量）以及床护比、护患比
按月统计病区运营指标数据：病床使用率、病床周转率、平均住院日、医师日均担负比、平均护理时数、住院次均费用、住院次均药占比。
病情等级构成解析：
统计当前在院患者的特级护理、一级护理、病危、病重人数，以及患者的人数占比；
按天记录每天的在院、新入、出院、病危、病重、手术、空床的患者数量
高危因素监控看板：统计病区各类风险的高危人数和今日新增的高危人数，如跌倒、压疮、VTE风险人数，并展示各风险级别的人数占比
健康教育触达分析：对接床旁交互系统，统计整个病区周期内（按日、按周、按月）不同床位针对宣教内容的查看次数，患者的宣教效果，可根据床号、宣教内容筛选，支持周期内不同宣教内容的查看次数统计及对比
响应频次波形图：对接床旁交互系统后，统计整个病区周期（按日、按周、按月）内呼叫、呼救次数，可根据班次分组进行统计并生成对比曲线，对比不同班次呼叫频率的变化。
（十七）系统基座配置中心：
人力网格预配置：支持护士在Web端后台设置当天各班次分组的责任护士，以及一二三线当班医生，并同步显示在大屏端
公告内容发布器：支持护士在web端后台新增、编辑最新的通知公告栏信息，并同步显示在大屏端
医技预约信息维护：支持查看以及新增、编辑检查预约信息，并同步显示在大屏端
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1.患者管理：
患者查询：
患者列表：支持用列表或一览卡的方式显示当前病区所有患者的信息；简要展示患者信息、护理等级、风险项、任务数量、患者费用信息；可根据分组筛选并查看“本责任组患者”，更加快速掌握信息。
患者查询：支持在搜索框输入床号、姓名、住院号信息来查找患者。
实时统计：患者列表中，实时统计当前病区的住院总人数、欠费人数、各个护理等级人数、病危病重、手术、当日出院人数、风险项人数、高温人数、新生儿数、成人数。并可根据上述类别，筛选在院患者。支持根据医院要求进行具体项目、类型的配置。
安全管理：
腕带条码识别：支持将患者信息生成带有患者身份的唯一识别二维码，绑定腕带打印机后即可打印。可同时打印多人。在执行各项医疗操作之前，都需要使用移动设备扫描腕带条码，确认所做操作和患者的匹配关系之后进行。
床头卡打印：支持将患者信息生成床头卡，绑定床头卡打印机后即可打印。可同时打印多人。病房巡视：配置各级护理病房巡视的执行要求与具体内容。查看和打印患者住院过程中护士通过PDA端记录的巡视事项，巡视单信息包括床位、姓名、巡视事项、巡视护士、巡视时间。
2.病区管理
床号管理：支持管理病区床号。配置可使用床位，拖拽配置床号显示顺序。
当班设置：支持护士长设置病区护士所属的护理分组，如A1。选定组别后，在首页床位列表查看“本组患者”时，显示的就是对应该组管床范围内的患者。护理班组支持实时获取护理质量排班情况，用户登录自动匹配当前班次班组，查询本组患者进行护理工作
汇总交班：自动获取病区情况各班次交班数据，包括原有、新收、转入、出院、转出、现有、病危、病重、预手术、手术、多耐、死亡信息。支持通过患者标记（包括原有人数、入院、转入、出院、转出、特/一级护理、病危、病重、预手术、手术）筛选患者类型。支持自定义患者标记。支持打印交班记录
3.体征管理
体征项配置：体征项目根据需要进行配置，包括体温、脉搏、呼吸、血压、心率、大便、体重。
批量录入：
支持在同一页面完成病区多个患者的体征数据录入和查询。
支持通过日期、护理等级、待测患者进行筛选，根据智能提醒规则用颜色标识出待测体征项目，方便快速录入。
支持科室自定义选择显示或隐藏体征项目，支持调整体征项目顺序，以匹配护士从左到右的录入习惯。
支持录入当天或当天前的体征数据；时间点按照护理常规要求分为六个整时点。默认选中距离当前最近的时间点，可自行切换。
支持录入当天或当天前的任意时间点的体征数据。
支持设定体温、脉搏、呼吸、收缩压、舒张压、心率、血氧饱和度、血糖体征项的有效值上下限、正常范围。
支持对新生儿、婴幼儿、学龄前、学龄期、全年龄段的体征数据有效范围设置。
支持在用户录入体征项时，进行异常体征提醒，通过不同的颜色和标识提示出异常的体征。
判别数据有效性，校验录入数据是否符合要求。并进行提示语警示。
数据自动同步到PDA端的单人采集页面、批量体征录入页面，PC端的患者体温单、PC端体征总表
体征总表：
支持查看当前病区通过手动采集、生命体征一体机采集的体征数据。
支持通过日期、采集时间点、采集方式、患者床号、姓名、住院进行搜索。并支持搜索结果打印。
支持查询数据打印。
支持体征数据同步到体温单固定时间点；支持体征数据同步到护记单类文书。
4.医嘱执行
医嘱查询与拆分：
原始医嘱查看：查看当前病区内在院的任一患者的医嘱信息。支持根据时间、医嘱类型、医嘱状态、医嘱类别、医嘱用法进行医嘱筛选。支持点击唱对医嘱，便于医嘱的核对。
医嘱拆分：根据医嘱频次、计划执行时间对医嘱进行拆分
瓶签打印：支持显示任一或多个、全部在院患者的瓶签列表信息，包括姓名、床号、医嘱内容、剂量、用法、频次、拆分组号、开立医生、开立时间。支持根据不同规则进行筛选和组合打印。包括当日、次日、医嘱类型、长嘱临嘱类别、医嘱状态、药品用法、打印情况、新开医嘱条件进行筛选。
执行单：
医嘱执行单：查看、打印当前病区内在院的任一或多个患者的医嘱执行单，执行单信息包括患者床号、姓名、医嘱内容、剂量、用法、频次、计划时间、执行时间、执行人签名、核对人签名、备注信息。打印后自动生成打印时间。支持导出excel。支持根据医嘱类型、医嘱状态、药品用法条件筛选用药医嘱执行单。支持输入医嘱内容进行搜索。
检验执行单：
查看和打印当前病区内在院的任一或多个患者的检验执行单，执行单信息包括患者床号、姓名、检验内容、操作节点、操作时间、操作人/核对人信息、备注信息。打印后自动生成打印时间。支持导出excel。支持根据多种条件筛选检验执行单。时间范围，默认当日；执行状态：未执行、执行中、已完成；送检状态：已送检、未送检。
皮试执行单：
查看和打印当前病区内在院的任一或多个患者的皮试执行单，执行单信息包括患者床号、姓名、医嘱内容、皮试类型、执行护士、执行时间、报告护士、报告时间、审核护士、审核时间、皮试结果、皮试照片。打印后自动生成打印时间。支持导出excel。支持根据多种条件筛选皮试执行单。时间范围，默认当日；执行状态：未执行、执行中、已完成；可筛选仅看已录入皮试结果的皮试执行单。
收药执行单：
查看和打印当前病区内在院的任一或多个患者的收药执行单，执行单信息包括患者床号、姓名、医嘱内容、用法、频次、计划时间、收药状态。打印后自动生成打印时间。支持导出excel。支持根据多种条件筛选收药执行单。时间范围，默认当日；药品类型：输液、口服药；收药状态：已收药、未收药。
输血执行单：
查看和打印当前病区内在院的任一或多个患者的输血执行单，执行单信息包括患者床号、姓名、血袋信息、计划时间、操作节点、操作时间、操作人/核对人信息、备注信息。打印后自动生成打印时间。支持导出excel。支持根据多种条件筛选输血执行单。时间范围，默认当日；执行状态：未执行、执行中、已完成；血袋状态：已回收、未回收。
输液巡视单：
支持查看和打印患者输液过程中护士通过PDA端记录的巡视事项，巡视单信息包括床位、姓名、输液医嘱、剂量、计划执行时间、巡视事件、滴速、巡视护士、巡视时间。支持根据多种条件筛选输液巡视单。时间：默认当日；医嘱类别：长期医嘱、临时医嘱。
输血巡视单：
支持查看和打印患者输液过程中护士通过PDA端记录的巡视事项，巡视单信息包括床位、姓名、血袋信息、计划时间、输血事件、滴速、体征、巡视护士、巡视时间、不良反应。支持根据日期筛选输血巡视单。
执行记录查询与补录：
医嘱执行回退：对于特殊情况误操作执行的医嘱，支持回退；仅执行人可回退对应医嘱状态。
医嘱补执行：对于特殊情况无法通过PDA扫码执行医嘱时，支持在PC端补执行医嘱。
医嘱执行记录：
支持查看当前病区内在院的任一或多个患者的执行情况，包括患者床号、姓名、医嘱类型、用法、频次、计划时间、执行时间、执行人签名、当前进度信息。支持根据多种条件筛选医嘱详细执行记录。包括时间、医嘱类型、执行状态、医嘱类别、药品用法筛选。
备药/配药执行记录：
支持查看和打印当前病区内在院的任一或多个患者的备药、配药记录单，信息包括床号、姓名、医嘱内容、剂量、配液类型、备药护士和时间、配药护士和时间、审核护士和时间、执行护士和时间、医嘱执行状态。系统自动统计当前待备药、待配药、待审核、待执行的记录数量支持根据多种条件筛选医嘱详细执行记录。包括时间范围，默认当日；医嘱类型：长期医嘱、临时医嘱；节点状态：待备药、待配药、待审核；执行状态：待执行、执行中、已执行、已回退。
5.文书管理
文书录入
体温单：根据文书规范进行项目配置和格式设置，入院患者自动生成一张体温单。支持按周查看和打印。可新增、编辑临床事件、各个时间点的体征和其他观察记录。支持护士添加专科观察项。支持键盘方向键快捷切换文本框，进行数据录入。动态显示患者生命体征在相应时段的趋势图。支持设定体温、脉搏、呼吸、收缩压、舒张压、心率、血氧饱和度、血糖体征项的有效值上下限、正常范围。支持对新生儿、婴幼儿、学龄前、学龄期、全年龄段的体征数据有效范围设置。支持在用户录入体征项时，进行异常体征提醒，异常体征提醒，通过不同的颜色和标识提示出异常的体征。判别数据有效性，校验录入数据是否符合要求。并进行提示语警示。
各类护理记录单：
支持新建、修改、浏览、审签、打印各类护理记录单，表单设计结构化，通过数据引用、勾选、简单输入方式即可快速完成录入。支持自定义各类护理记录单的名称、表头、列、样式、脚注信息；支持分科室配置。
各类评估单：
支持新建、修改、浏览、审签、打印各类评估单，表单设计结构化，通过数据引用、勾选、简单输入方式即可快速完成录入。支持自定义各类评估单的评估选项、单项评分以及总分计算方式、评估等级；支持分科室配置。支持查看患者任一时间段（最多31天）内的评估结果变化曲线图。
其他文书类型：
支持新建、修改、浏览、打印其他类文书，表单设计结构化，通过数据引用、勾选、简单输入方式即可快速完成录入。支持自定义配置其他特殊护理文书。
批量编辑：
批量护理记录单录入：
支持在同一页面完成病区多个患者的单个护理记录单类型文书的录入。
支持通过护理记录单列表选择文书，通过日期、时间、护理等级筛选并快速录入。支持键盘方向键快速切换项目录入。
支持搜索患者床号、姓名，或切换全科、当前用户护理分组快速查找患者。
支持每格录入后自动保存，避免大量数据丢失。
批量评估单录入：
支持在同一页面查询病区多个患者的评估单类型文书的录入历史记录：如评估文书近15天的历次评估时间。
支持跳转到患者的评估文书中进行评估填写。
支持搜索患者床号、姓名，或切换全科、当前用户护理分组快速查找患者。
数据权限：
文书数据管理：支持必填项校验，且支持设置弱校验或强校验。可配置文书中必填项目，在保存时提醒漏填的项目。支持编辑过程中自动生成评分（如有）、评估等级（如有）、记录时间和执行人，日期时间可修改，执行人签名处支持加载签名图片。支持结构化的方式记录护理文书，通过单选、多选、下拉选择等结构化录入方式，快速完成护理文书记录的书写，支持护理文书模板的维护和调用。
文书查询：可查询全院范围内，权限病区的在院、出院、转出、手术患者的文书。可根据住院号或患者姓名精准查询全院范围内，权限病区任一科室任意患者的文书。支持预览该患者的已创建文书列表，及跳转定位查看指定文书
文书打印：文书打印后有已打印标识，并可查看打印时间。支持管理员设置文书打印后是否允许修改文书内容；支持管理员设置文书打印后是否允许撤销打印状态。允许撤销时，需要管理员、护理部角色进行打印状态回退。
文书归档：支持在患者详情页，对患者文书进行选择性归档；也可对已归档文书进行撤销操作。文书归档后不可编辑。支持查询全科在院、出院患者的文书归档情况。可通过查看内容包括患者床号、姓名、性别、年龄、住院号、归档进度。可对每个患者的一个或多个文书进行归档、撤销归档操作，并可打开文书进行查看。
6.知识库管理
文书模板库：
通用功能：根据临床护理文书规范，支持管理员配置结构化的护理文书。支持根据各省市/医院不同的护理文书书写要求，管理员配置不同的录入规则。
各类护理记录单：一般护理记录单、病危护理记录单、管道留置护理单、静脉导管置入术后维护单、深静脉血栓护理记录单、糖尿病治疗记录单、手术安全核查表。
各类评估单：首次护理评估单、基本生活活动能力（BADL）量表、跌倒/坠床风险因素评估表、Waterlow压疮风险护理单、压疮风险预警报告表、深静脉血栓危险因素评估及护理措施记录单（Autar评分表）、洼田饮水实验、GCS意识评估单、NRS2002营养风险筛查表、护理会诊单。
知情告知类文书：知情告知类文书：留陪告知书、使用约束带知情同意书、侵入性护理操作技术知情同意书。
健康宣教类文书：健康宣教类文书：PICC置入术患者健康教育单、输液港置入术患者健康教育单。
血糖单：支持录入血糖记录单，允许设置凌晨、三餐前后、睡前、随机血糖记录；查看患者血糖变化曲线图，支持查看患者当天的血糖变化曲线及一周内各个时间段的血糖值。
产科记录单：
产科告知书：支持产科告知书模板打印；
分娩记录单：支持产妇在分娩过程相关体征及护理信息的录入、编辑、修改、打印；
产程图：支持配置产程图类型文书，根据孕妇在生产过程中的相关数据记录，自动绘制符合规范的产程曲线图；
新生儿出生记录单：支持新生儿出生时相关体征及护理信息的录入、编辑、修改、打印；
新生儿护理记录单：支持新生儿护理过程的信息录入、编辑、修改、打印；
产后记录单：支持产妇生产后的护理过程的信息录入、编辑、修改、打印；
常用语知识库
常用语创建：支持用户创建科室、全院常用语标题和常用语内容。
常用语搜索：支持关键词快速搜索定位常用语条目。
常用语编辑：支持用户修改、删除各常用语条目。
常用语引用：支持用户在护理记录单特殊情况栏快速选择引用科室、全院常用语。
护理计划知识库
护理计划知识库管理：支持用户自定义新增护理问题，并维护护理问题的描述支持用户自定义护理预期目标及目标内容的定义。支持用户自定义护理措施的内容。支持护理目标、护理措施多级展示，方便护理人员分类管理支持用户新建、修改、删除各知识条目。支持快速搜索、定位知识条目。支持在科室知识库中选择导入全院知识库模板
宣教知识库
宣教知识库管理：支持用户添加宣教类别，对宣教类型进行添加、删除、修改，拖拽修改排列顺序，支持用户添加宣教文本或媒体文件，设定宣教标题、归属类别、病区范围。
宣教规则库管理：支持用户通过设置触发风险评估类型，包括压疮风险、疼痛、跌倒、VTE、营养、抑郁各等级情况，配置对应的宣教内容；支持用户通过设置触发患者事件类型，包括出院、入院、预手术、手术、术后情况，配置对应的宣教内容、及宣教时间。可根据医嘱时间、可配置自定义时间。允许编辑修改、删除宣教内容。
护理任务规则库：护理任务规则库管理：配置任务清单的生成规则。如新入院患者连续3天体温每天4次、压疮高危患者每天复评等。
7.护理计划：
制定护理计划：支持引用知识库内容为本病区患者新建护理计划。支持针对患者情况修改引用的内容或做必要的补充，形成个性化护理计划。显示当前患者护理计划列表，包括名称、创建时间、创建者、当前状态、完成或中止时间、完成或中止操作者。
修改护理计划：支持修改护理计划创建时间和状态变更时间。支持修改护理计划状态为进行中、完成、中止。支持删除现有护理计划。
8.护理任务
任务提醒：
体征测量提醒：体征批量录入界面，待测体征将以特殊颜色标识。
风险评估提醒：患者风险评估界面，生成评估结果后自动弹出下次评估计划时间，支持手动修改。
宣教提醒：当触发事件生成，在设定时间点会将任务推送进行消息提醒。允许点击查看宣教任务详情。
任务执行：
任务清单：在任务清单页面，可查看任一天的护理任务情况，包括待执行、已执行、已作废状态。在患者详情页面信息栏，可查看该患者当天所有待完成事项及数量。任务包含患者的医嘱、体征采集、风险评估、宣教待办任务
医嘱执行任务：查询当天或任一天的医嘱，可按执行状态、医嘱类别、药品用法分类进行筛选
体征采集任务：查询当天或近3天的体征待办任务，可按执行状态、采集时间点进行筛选。
持自定义体征测量规则，根据特定事件触发自动提醒。
风险评估任务：查询当天或近3天的风险评估待办任务，可按执行状态进行筛选；评估批量录入界面，待评表单将以特殊颜色标识，并显示对应的评估日期。
宣教任务：在患者详情的任务清单中，可查看已触发的宣教任务事件，对宣教任务进行执行、作废、撤回操作。在护理任务中，可查看宣教任务清单。支持筛选全科、本组患者，筛选未执行、已完成、已作废任务，并对任务进行执行、作废、撤回操作。
9.临床报告：
检验报告：浏览指定患者当次入院以来的所有检验报告，按时间顺序显示。报告信息包括项目名称、样本类型，样本采集时间、检验结果、参考范围、报告者和报告时间、校对者和校对时间。通过特殊颜色的字体和图标标注检验结果是否偏高/偏低。
检查报告：浏览指定患者当次入院以来的所有检查报告，按时间顺序显示。报告信息包括项目名称、检查时间、检查部位、检查所见、检查意见、申请者和申请时间、报告者和报告时间、审核者和审核时间。
10.压疮督导：
压疮督导生成：支持根据压疮风险评估单（Braden）评分自动生成压疮督导流程
压疮督导流程：支持根据压疮督导填写内容结束督导或自动流转至下一步，形成从护士、护士长、督导小组、大科护士长到护理部的压疮督导流程；支持根据在院状态（在院、出院、转出）、时间范围、科室筛选患者。支持通过姓名、住院号信息搜索患者。
11.患者出院随访表单：
随访表单模板设置：支持管理员设置全院或科室随访模板，配置正常随访、异常随访（未完成、无人接听、号码错误、再次入院）统计项
随访提醒：支持护士新增患者计划随访时间。在计划随访当天，弹窗提醒护士对患者进行随访。
随访查询：支持查询时间范围内的出院患者，筛选随访状态，通过住院号、患者姓名查找患者。查看内容包括患者姓名、住院号、性别、年龄、主治医师、诊断、联系方式、出入院日期、计划随访时间、实际随访时间、随访护士、随访结果信息。
新增随访：支持对单个出院患者添加随访计划时间，同时添加随访模板。支持批量新增随访计划，并提示新增结果例数及失败例数，提示创建随访失败列表及失败原因。
随访表单引用：支持在患者随访中引用既往已完成的随访模板，自动填充到当前随访文书中
随访统计：支持查看计划随访及完成随访、异常随访（未完成、无人接听、号码错误、再次入院）人次，并统计查看权限病区的随访率、未随访率、随访异常率。支持打印随访统计表。支持导出excel格式的随访统计表。
12.护理会诊
会诊创建：支持用户创建护理会诊单，包括急会诊、快速会诊、普通会诊类型选择；支持选择护理评估、制定措施、健康教育、技术指导、执行操作会诊指导项。
会诊提醒：支持会诊邀约时，进行会诊提醒，被邀请科室护士及时点击查看会诊详情，并填写会诊意见。
会诊查询：支持查看会诊列表，包括申请科室、被邀科室、紧急程度、申请时间，并对会诊单进行处理填写。
13.交班管理
汇总交班：自动获取病区情况各班次交班数据，包括原有、新收、转入、出院、转出、现有、病危、病重、预手术、手术、多耐、死亡信息。支持通过患者标记（包括原有人数、入院、转入、出院、转出、特/一级护理、病危、病重、预手术、手术）筛选患者类型。支持自定义患者标记。支持打印交班记录
14.系统设置
用户权限设置：当一个用户有多个病区权限时，支持用户切换病区进行相关的护理业务操作。
当一个用户有多个角色时，如管理员、病区护士、护士长、护理部，支持切换角色以满足不同的工作场景，每个角色可使用的功能模块（能执行操作的界面）通过配置展示。支持用户进行密码修改。
当班设置：支持护士长设置病区护士所属的护理分组，如A1。选定组别后，在首页床位列表查看“本组患者”时，显示的就是对应该组管床范围内的患者。
系统时间同步：用户登录时间自动与服务器时间同步。
科室病区设置：支持管理员添加、删除医院科室、病区。
登录病区缓存：用户登录时默认为最近登录的病区，支持切换病区。
二、临床移动终端
1.患者信息管理
在院患者：用卡片的方式显示当前病区所有患者的信息，包括基本信息（床号、姓名、性别、年龄、住院号、入院日期），护理信息（护理级别、护理风险评分、风险等级），临床信息（入院诊断、饮食）。支持搜索床号、住院号来查找患者。根据分组筛选并查看“本责任组患者”。
实时统计：患者列表中，实时统计当前病区自动统计出当前病区的住院总人数、各护理级别人数、病危/病重、手术、当日入院、转入、出院、转出、各评估风险人数。点击项目筛选查看患者列表。可根据病区需求配置需要进行统计的具体项目类型。
病房巡视：支持按照护理级别（特级、一级、二级、三级）筛选患者，可过滤全科、本组患者。扫描患者腕带或床头卡执行病房巡视，自动记录巡视时间和巡视人。支持录入巡视事项，包括正常、治疗、外出、离院、手术情况，以及自定义输入病情相关的基础和专科护理观察。以卡片方式显示患者巡视情况，包括患者床号、姓名、护理等级、性别、住院号信息。首次巡视后，显示患者最近一次巡视时间及巡视事项，系统根据患者护理级别，自动计算并显示下次巡视时间，方便护士做好合理的巡视计划。
2.体征管理
批量采集模式：支持在同一页面完成病区多个患者的体征数据录入和查询。支持通过切换日期、体温单时间点进行录入，根据智能提醒规则用颜色标识出待测体征项目，方便快速、精准定位待办任务。根据智能提醒规则，待测体征项目都有颜色标识。支持切换任一天进行体征数据的录入；时间点按照护理常规要求分为六个整时点。默认选中距离当前最近的时间点，可自行切换。自带体征输入法，键盘数字与选项根据不同体征的特点设计，方便护士快捷输入。支持每格录入后自动保存，避免大量数据丢失。数据自动同步到PDA端的单人采集页面，PC端的批量体征录入页面、患者体温单、体征总表。
单人采集模式：支持护士扫描患者腕带条码快速切换患者，或在页面点击选择。体征项目包括体温、脉搏、呼吸、心率、血压、意识、大便。日期默认当天，可自行切换；时间点按照护理常规要求分为六个整时点；也可设为“临时采集”模式，则按照当前实际时间保存体征数据。测量时数据自动上传，保存后自动同步到PDA端的批量体征录入页面，PC端的批量体征录入页面、患者体温单、体征总表。
录入校验：支持设置体征数值有效范围，超出有效值提示错误
体征录入过程质控：患者体征信息录入过程中进行质控，当录入的体征信息异常时，突出显示异常标识，以免因护士操作失误原因导致体征信息录入错误。
3.文书管理：
各类护理记录单：支持新建、修改、浏览、审签各类护理记录单，包括：一般护理记录单、病危护理记录单、管道留置护理单、静脉导管置入术后维护单、深静脉血栓护理记录单、糖尿病治疗记录单、手术安全核查表。
各类评估单：支持新建、修改、浏览、审签各类评估单，包括：首次护理评估单、基本生活活动能力（BADL）量表、跌倒/坠床风险因素评估表、Waterlow压疮风险护理单、压疮风险预警报告表、深静脉血栓危险因素评估及护理措施记录单（Autar评分表）、洼田饮水实验、GCS意识评估单、NRS2002营养风险筛查表、护理会诊单。
其他文书类型：支持新建、修改、浏览其他类文书，包括：知情告知类文书：留陪告知书、使用约束带知情同意书、侵入性护理操作技术知情同意书；健康宣教类文书：PICC置入术患者健康教育单、输液港置入术患者健康教育单。
数据生成：编辑过程中自动生成评分（如有）、评估等级（如有）、记录时间和执行人，日期时间可修改，执行人签名处支持加载签名图片。
4.医嘱管理
原始医嘱查询：
医嘱查询：查看每个患者的医嘱信息，医嘱信息包括开始时间、医嘱内容、计划执行时间、频率、执行情况。根据多种条件筛选医嘱。医嘱类型：长期医嘱和临时医嘱；医嘱状态：新开、未停止和已停止。还可按照医嘱的内容，分别查看输液、注射、口服、雾化吸入、皮试医嘱单。
医嘱详情查看：点击某一个医嘱单可进入查看医嘱详情，包括患者信息：护理等级、药物过敏、饮食；医嘱信息：医嘱类型、开立医生和时间；医嘱内容：医嘱类型、具体内容、剂量、频次。                                                                                                                                                                快速执行：移动护理系统支持在临床移动终端扫码直接进入打开移动护理系统相关二级页面，无需先打开一级界面，再进入二级页面，节省护士操作时间。
输液医嘱执行闭环：
收药核对：支持对来自静配的输液药品核对并收药。
备药扫描：支持对自配输液药品进行备药扫描。
备药审核：支持配置备药双人复核流程节点，配置后护士在进行备药时需双人审核。
配药扫描：支持对自配输液药品进行配药扫描。
配药审核：支持配置配药双人复核流程节点，配置后护士在进行配药时需双人审核。
输液执行：扫描药品条码，再扫描患者腕带，匹配成功即可执行对应输液医嘱。若患者与医嘱不匹配时，界面将会有强提示，避免用药错误。若提早/超过一定时间范围执行医嘱或执行的医嘱已被停止，界面将会有提示。支持执行双路输液、接瓶、拔针操作。
输液巡视：可总览查看病区内所有输液中患者的巡视情况。对于输液中出现特殊情况的患者，可暂停或终止其输液流程，并填写原因。对于暂停的输液流程，可通过再次扫描医嘱条码恢复执行。
输液执行记录查看：可查看任意时间任一患者的输液医嘱执行全过程记录。
注射医嘱执行闭环：
备药扫描：支持对自配注射药品进行备药扫描。
备药审核：支持配置备药双人复核流程节点，配置后护士在进行备药时需双人审核。
配药扫描：支持对自配注射药品进行配药扫描。
配药审核：支持配置配药双人复核流程节点，配置后护士在进行配药时需双人审核。
注射执行：扫描药品条码，再扫描患者腕带，匹配成功即可执行对应注射医嘱。若患者与医嘱不匹配时，界面将会有强提示，避免用药错误。若提早/超过一定时间范围执行医嘱或执行的医嘱已被停止，界面将会有提示。
注射执行记录查看：可查看任意时间任一患者的注射医嘱执行全过程记录。
口服药医嘱执行闭环：
收药核对：支持对来自包药机的分包药品核对并收药。
备药扫描：支持对病区自备的口服药进行备药扫描。
备药审核：支持配置备药双人复核流程节点，配置后护士在进行备药时需双人审核。
用药执行：扫描药品条码，再扫描患者腕带，匹配成功即可执行对应口服药医嘱。若患者与医嘱不匹配时，界面将会有强提示，避免用药错误。若提早/超过一定时间范围执行医嘱或执行的医嘱已被停止，界面将会有提示。
口服药执行记录查看：可查看任意时间任一患者的口服药医嘱执行全过程记录。
雾化医嘱执行闭环：
备药扫描：支持对病区自配雾化药品进行备药扫描。
备药审核：支持配置备药双人复核流程节点，配置后护士在进行备药时需双人审核。
配药扫描：支持对自配雾化药品进行配药扫描。
配药审核：支持配置配药双人复核流程节点，配置后护士在进行配药时需双人审核。
雾化执行：扫描药品条码，再扫描患者腕带，匹配成功即可执行对应雾化医嘱。若患者与医嘱不匹配时，界面将会有强提示，避免用药错误。若提早/超过一定时间范围执行医嘱或执行的医嘱已被停止，界面将会有提示。
雾化执行记录查看：可查看任意时间任一患者的雾化医嘱执行全过程记录。
输血医嘱执行闭环：
备血：根据当天输血申请生成对应备血列表，护士扫描患者腕带进行信息核对，扫描试管条码进行交叉配血采血，双人核对后完成备血，并记录备血处理人及处理时间。
收取血袋：支持护士或护工到输血科收取血袋，通过扫描血袋条码完成收血操作。若收血过程发现血袋与输血申请单不匹配或出现血袋的异常（外包装破损、血液颜色异常等），可拒绝收血。
输血前核对：支持护士在输血前需双人核对，对血袋信息进行三查十对，核对无误后扫描即可完成输血前核对操作。
输血执行：床旁输血执行时，需先扫描查对血袋信息，再扫描患者腕带，双人核对后方可执行。若患者与血袋不匹配时，界面将会有强提示，避免用错血发生输血不良事件。
输血巡视：可总览查看病区内所有输血中患者的巡视情况。对于输血过程中出现特殊情况的患者，可暂停或终止其输血流程，并填写原因。对于暂停的输血流程，可通过再次扫描血条条码恢复执行。
回收血袋：对于输血结束的血袋，提供回收血袋入口，支持护士扫描血袋条码后将记录该血袋已进入回收状态；
输血执行记录查看：可查看任意时间任一患者的输血执行全过程记录。
检验医嘱执行闭环：
开始采集：支持护士扫描试管条码及扫描患者腕带，进行检验项目采集。支持批量执行同一患者的多个试管采集。
采集中查询：可查看病区内处于采集中状态的所有患者的所有试管。
结束采集：支持护士扫描采集中的试管条码及扫描患者腕带，对检验项目“结束采集”。支持批量执行同一患者的多个试管采集。
送检：支持护士查看标本信息和送检情况，并通过扫描送检试管的二维码记录送检信息。 在待送检页面，可查看多个患者待送检标本对应的检验名称、检验次数、采集人和采集时间。 在已送检页面，可查看多个患者已送检标本对应的检验名称、检验次数、采集人和采集时间、送检人和送检时间。
检验执行记录查看：可查看任意时间任一患者的检验执行全过程记录。
皮试医嘱执行闭环：
皮试执行：扫描皮试医嘱条码，再扫描患者腕带，匹配成功即可执行对应皮试医嘱。支持皮试前对皮试部位拍照留记录。 进行皮试操作时可设置皮试提醒时间，以推送消息通知方式进行提醒；收到提醒后可直接点击通知进入皮试界面进行录入。若患者与医嘱不匹配时，界面将会有强提示，避免用药错误。
皮试结果录入：扫描皮试执行中的医嘱条码，或从菜单皮试结果录入中，都可进入皮试结果录入界面。支持双人核对确认皮试药物批号及类型、皮试结果及有效期。 支持皮试后对皮试部位拍照留记录。 体温单自动显示皮试结果，免转抄。
皮试执行记录查看：可查看任意时间任一患者的皮试执行全过程记录。
护理治疗执行闭环：
护理治疗执行：在护理治疗执行界面扫描患者腕带，展示对应患者待执行护理医嘱，勾选后执行。
护理治疗执行记录查看：可查看任意时间任一患者的护理治疗执行全过程记录。
快速执行：移动护理系统支持在临床移动终端扫码直接进入打开移动护理系统相关二级页面，无需先打开一级界面，再进入二级页面，节省护士操作时间。
5.检验检查
检验报告：浏览指定患者当次入院以来的所有检验报告，按时间顺序显示。报告信息包括项目名称、样本类型，样本采集时间、检验结果、参考范围、报告者和报告时间、校对者和校对时间。通过特殊颜色的字体和图标标注检验结果是否偏高/偏低。
检查报告：浏览指定患者当次入院以来的所有检查报告，按时间顺序显示。报告信息包括项目名称、检查时间、检查部位、检查所见、检查意见、申请者和申请时间、报告者和报告时间、审核者和审核时间。
6.护理任务
任务提醒：
体征测量提醒：体征批量录入界面，待测体征将以特殊颜色标识。
风险评估提醒：患者风险评估界面，生成评估结果后自动弹出下次评估计划时间，支持手动修改。
宣教提醒：当触发事件生成，在设定时间点会将任务推送进行消息提醒。允许点击查看宣教任务详情。
任务执行：
任务清单：在任务清单页面，可查看近三天的待办护理任务情况。
可选择查看本全科或组的任务清单。
医嘱执行任务：查询当天或任一天的医嘱，可按执行状态、医嘱类别、药品用法分类进行筛选
体征采集任务：查询当天或近3天的体征待办任务，可按执行状态、采集时间点进行筛选
风险评估任务：查询当天或近3天的风险评估待办任务，可按执行状态进行筛选
宣教任务：在患者详情的任务清单中，可查看已触发的宣教任务事件，对宣教任务进行执行、作废、撤回操作。在护理任务中，可查看宣教任务清单。支持筛选全科、本组患者，筛选未执行、已完成、已作废任务，并对任务进行执行、作废、撤回操作。
7.系统设置
用户权限设置：一个用户支持配置多个病区权限，用户可以切换病区进行相关的护理业务操作。
当班设置：设置当前登录用户所属的护理分组，如A1。选定组别后，在首页床位列表查看“本组患者”时，显示的就是对应该组管床范围内的患者。
屏幕锁定：支持设置超时时长。系统检测到超过设定的时间未操作，退出到登录界面。
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	智慧病房交互大屏终端
	1.尺寸：显示尺寸≥55英寸，屏幕使用4K A级硬屏
2.分辨率：分辨率≥3840*2160，对比度≥1200:1；屏幕显示灰度分辨率等级达到128灰阶以上，最高可达256。
3.触摸方式：采用≥20点红外触控技术
4.RAM：≥2GB。
5.ROM：≥16GB。
6.屏幕亮度：≥330cd/㎡
7.网络协议：IEEE802.11a/b/g/n/ac
8.蓝牙：支持蓝牙5.0或以上
9.操作系统：支持不低于Android 11.0或以上系统版本。
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	智能床旁交互系统软件
	1.床头交互终端
信息展示
显示基本信息： 支持显示患者床号、姓名、性别、年龄、住院号、入院时间等，实时更新。支持配置腕带二维码在床头卡显示。
显示病情信息： 支持显示患者护理级别、是否病危病重、过敏史、饮食等，实时更新。
显示医护信息： 支持显示主管医生与责任护士姓名，实时更新。
显示护理重点：对接医嘱或护理文书，支持显示患者相关的护理重点，包括输液港、PICC、CVC、滴速控制、半卧位、绝对卧床、造口护理、记尿量、记出入量、血糖监测、腹腔化疗、测腹围、鼻饲等，实时更新。
显示护理风险：支持显示护理风险评估结果及等级，包括自理能力、防压疮、防跌倒/坠床、防血栓、防脱管、防误吸、防走失、防自杀等，实时更新。
显示当前科室：支持显示医院院徽、医院名称、科室名称，实时更新。
消息通知
通知弹窗：实时推送检查、宣教通知，提醒患者及时去做检查、看宣教，提升患者服务满意度。检查的消息通知根据频次配置进行推送，可推送一次或者推送多次；并消息推送时进行语音播报，语音播报文案可配置。
通知列表：查看所有推送的消息通知，支持未读标记，可一键已读处理。
呼叫/通话
呼叫接听与通话：支持通过手柄或屏幕按钮对护士站进行呼叫。支持自动接听来自护士站的呼叫。支持实时显示通话状态，包括正在呼叫、等待接听、正在通话、忙音、无应答、已挂断。
增援
全员增援：支持医护通过硬件按钮及屏幕软件按钮发起增援；所有的设备（门口屏、走廊屏、护士站、医生电话等）预警提醒需要增援。
部分增援：支持医护通过硬件按钮及屏幕软件按钮针对固定的病区护士站主机和医生电话有选择性的发起增援。
固定增援：支持医护通过硬件按钮及屏幕软件按钮针对固定的某个人（如：值班室医生）发起增援。
检查报告
检查列表显示：支持检查列表显示分为列表和明细两部分，列表显示将按日期从近至远显示 。
检查单信息： 根据临床业务提供检查列表显示：包括检查类别、检查单号、检查位置、开单医生、检查日期、检查单状态等。
检查报告显示： 根据临床业务提供检查结果明细显示检查参数、检查所见、检查印象的信息。
保护性医嘱：根据后台保护性医嘱配置，隐藏患者的检查报告信息。
检验报告
检验列表显示： 支持检验列表显示分为列表和明细两部分，列表显示将按日期从近至远显示 。
检验结果明细显示：根据临床业务提供检验结果明细显示：包括检验报告项目名称、检验结果、单位、是否异常、报告日期、申请日期、检验标本、参考值等。
检验结果异常显示：针对检验结果不在正常值范围内的检验项目以高亮提示。
保护性医嘱：根据后台保护性医嘱配置，隐藏患者的检验报告信息。
费用查询
费用信息：支持根据临床业务提供患者在院期间的费用医保类型、预交金额、费用总计、剩余费用，当欠费时有对应的标记。支持根据患者在院期间每天的费用清单明细，包含类型、项目明细、规格、数量、单价、金额和当日总金额。
类型查询：支持从不同类型的维度展示患者住院期间的费用，包含类型及对应的总金额。
缴费记录：展示当前住院期间的缴费记录，包含日期和缴费金额。
新生儿费用清单：针对产科患者，可展示新生儿费用清单，包含类型、项目明细、规格、数量、单价、金额和当日总金额。
健康宣教
自主宣教：支持文字、图片、图文、音频、视频形式的健康宣教，方便患者自主学习。
定向宣教：支持护士后台定向对患者推送其必须学习的宣教内容，患者自主播放学习。
满意度调查
满意度调查：支持根据病区需求，支持按全院、病区的模式对接满意度调查二维码（需对接客户提供的满意度调查系统）。
吸氧计时
吸氧计时：支持护士在床旁给患者设置吸氧计时，吸氧结束后在护士站、交互大屏、门口屏有提醒。
医嘱信息
医嘱过滤查询：支持根据医嘱长期、临时条件的筛选医嘱信息。支持根据医嘱状态（如：执行、停止）显示医嘱信息。可提供根据医嘱类型（药物相关、检验检查、手术相关、治疗、其它）显示医嘱信息。
医嘱列表：支持根据临床业务和HIS系统定义提供医嘱内容显示：包括长︱临、类型、医嘱内容、剂量、用量、执行方式、频率、开立时间、开立医生、停嘱医生、停嘱时间。
呼叫托管
呼叫托管：支持护士在病房进行护理时，将护士站接收的呼叫转移到当前护理患者的床头屏上。
信息补充
病床状态：支持根据用户后台内容库设置（如：检查、手术中、准备出院中等），护士在床旁设置病床状态，展示在床旁终端上，便于查房、巡视等场景下医护知晓患者的去向。
显隐诊断：支持护士针对患者情况显示和隐藏诊断信息。
手动饮食：根据用户后台内容库设置，支持护士根据病情观察调整患者饮食。
过敏史：在无法及时对接院方过敏史信息时，可根据用户后台内容库设置，护士可快速设置过敏史，对应展示在电子床头卡降低医疗事故。
风险评估：在无法及时对接院方风险评估信息时，可根据用户后台内容库设置，护士可快速设置风险评估项目及等级，对应展示在电子床头卡。
护嘱：根据临床需求，针对患者有护理注意事项可根据用户后台内容库设置，护士可快速设置护理嘱托对应展示在电子床头卡。
特殊标识：针对病区特色医疗护理，可根据用户后台内容库设置，一键针对患者展示对应的特殊标识，无纸化办公；相关标识对应展示在电子床头卡。
2.病房交互终端
信息展示
显示病房信息：支持显示病房房间号、床号范围、床号。
显示医护信息：支持显示科室主任、护士长、病房主管医生、责任护士姓名与工作照。
显示护理级别：支持显示病房内各个病床患者的护理级别，实时更新。
显示护理风险：支持显示病房内各个病床患者的护理风险评估结果及等级，实时更新。
显示当前科室：支持显示医院院徽、医院名称、科室名称。
显示当前时间：支持显示实时日期、星期、时间。
呼叫/通话
呼叫提醒与挂断：支持实时显示床头卡对护士站的呼叫、增援提醒，可取消，可接听
未接电话提醒：实时显示未接来电提醒，并可一键全部处理
门灯预警
门灯预警：根据呼叫、增援、紧急呼叫的不同类型的信息，呈现指定的闪烁/常亮方式和颜色。
门口机提示
门口机提示：护士根据需要选择提示语类型，显示在指定病房门口机页面，如：紫外线消毒、男士止步、休息中免打扰、深度护理、隔离病房等，并通过颜色做区分展示
护士定位
护士定位：护士根据需要在指定病房的门口机页面打开定位提示，消息同步展示在交互大屏及护士站主机上；如：夜间护士值班在某病房提供服务，设置后在护士站有提示避免找不到人，产生投诉。
医嘱信息
患者列表：支持护士查看当前病房内所有患者的医嘱信息
医嘱过滤查询：支持根据医嘱长期、临时条件的筛选医嘱信息。
支持根据医嘱状态（如：执行、停止）显示医嘱信息。
支持根据医嘱类型（药物相关、检验检查、手术相关、治疗、其它）显示医嘱信息。
医嘱列表：支持根据临床业务和HIS系统定义提供医嘱内容显示：包括长︱临、类型、医嘱内容、剂量、用量、执行方式、频率、开立时间、开立医生、停嘱医生、停嘱时间。
巡视记录：支持护士查看当前病房患者的护士点击巡视的记录
3.护士站交互终端
床位一览表
床位卡片：通过对接医院HIS系统等，患者信息一览表，可按床位顺序显示病区在院患者、空床等情况，信息种类包括床号、房间号、住院号、姓名、性别、年龄、入院日期、入院诊断、管床医生、管床护士、饮食类型、过敏信息、护理级别、病危/病重、护理风险（跌倒、压疮、dvt、自杀风险等）及对应风险等级、新入院、出院、预手术、手术、术后1/2/3天、缴费类型、是否欠费、是否预约床、是否有多重耐药等。支持按病区需要配置。各类信息自动抓取实时更新。
64.支持快速分类查询床位患者。病危/病重、护理风险（跌倒、压疮、dvt、自杀风险等）及对应风险等级、新入院/新转入、出院/转出、预手术、手术、术后1/2/3天等。
预约查询：显示预约标记，支持查看床位预约的患者基本情况。对于特殊疾病患者，可以按床位，单独隐藏患者的诊断
呼叫/通话
护患通话：支持通过屏幕按钮对患者端床头屏发起呼叫，并接听患者呼叫
增援通话：支持接听医护从患者床头屏发起的增援请求。
医护通话：支持通过屏幕按钮对交互大屏和医生电话发起呼叫及接听。
通话状态：支持多呼叫并发，可手动选择其一接听，并实时显示通话状态，包括正在呼叫、等待接听、正在通话、无应答、已挂断等。
未接提醒：实时显示未接来电提醒，可快捷回呼和处理，并可一键全部处理
通话记录：支持查看已接听、未接听的通话记录，包含发起方、呼叫发起时间
通话录音：支持护患通话、护患视频通话进行录音录屏，可以查看录音录屏记录，包括床号、姓名、住院号、呼叫类型、大小、创建时间，并且可以播放录音录屏文件
护士定位
护士定位：夜间值班护士在门口屏设置了定位并服务的时候，护士站有相应的提示，方便他人知晓护士的去向
吸氧计时
吸氧计时：医护在床头屏设置了吸氧计时的时候，完成后护士站会显示吸氧完成，提醒护士去做相应的护理措施
广播
话筒广播：在护士站主机上实时对整个病区或某病房、某病床患者发起话筒广播
音频广播：在护士站主机上管理音频广播播出单，可设置播出单的定时定向播放规则，也可实时播放音频广播；支持文字转音频的音频广播播出单
4.床旁交互终端
电子床头卡
显示基本信息：支持显示患者床号、姓名、性别、年龄、血型、住院号、入院日期等，实时更新。
显示基本信息：支持配置腕带二维码在床头卡显示。
显示病情信息：支持显示患者护理级别、是否病危病重、过敏史、饮食等，实时更新。
显示医护信息：支持显示主管医生与责任护士姓名，实时更新。
显示护理重点：对接医嘱或护理文书，显示患者相关的护理重点，包括输液港、PICC、CVC、滴速控制、半卧位、绝对卧床、造口护理、记尿量、记出入量、血糖监测、腹腔化疗、测腹围、鼻饲等，实时更新。
显示输液提醒：支持联动输液系统，在输液开始与快结束时进行温馨提醒。
显示护理风险：支持显示护理风险评估结果及等级，包括自理能力、防压疮、防跌倒/坠床、防血栓、防脱管、防误吸、防走失、防自杀等，实时更新。
显示当前科室：显示医院院徽、医院名称、科室名称，实时更新。
消息通知
通知弹窗：实时推送检查、宣教通知，提醒患者及时去做检查、看宣教，提升患者服务满意度；检查的消息通知根据频次配置进行推送，可推送一次或者推送多次；并消息推送时进行语音播报，语音播报文案可配置
通知列表：查看所有推送的消息通知，支持未读标记，可一键已读处理
呼叫/通话
护患通话：支持通过屏幕按钮对护士站发起呼叫，并接听护士站呼叫
护患视频通话：支持通过屏幕按钮对护士站发起视频呼叫，并接听护士站视频呼叫
检查安排
检查安排：支持查看患者当前住院期间的检查安排信息
检查报告
检查列表显示：支持检查列表显示显示分为列表和明细两部分，列表显示将按日期从近至远显示。
检查单信息： 根据临床业务提供检查列表显示：包括检查类别、检查号、检查位置、开单医生、检查日期、检查单状态等。
检查报告显示： 根据临床业务提供检查结果明细显示检查参数、检查所见、印象的信息。
保护性医嘱：根据后台保护性医嘱配置，隐藏患者的检查报告信息
检验报告
检验列表显示：支持检验列表显示显示分为列表和明细两部分，列表显示将按日期从近至远显示。
检验结果明细显示：根据临床业务提供检验结果明细显示：包括检验报告项目名称、检验结果、单位、是否异常、报告日期、申请日期、检验标本、参考值等。
检验结果异常显示：针对检验结果不在正常值范围内的检验项目高亮提示。
保护性医嘱：根据后台保护性医嘱配置，隐藏患者的检验报告信息
体征信息
体征信息：对接移动护理体征数据后，在床旁可以查看患者当前住院的体征信息，包含体温、血压、脉搏、心率、呼吸、血氧等
健康宣教
健康宣教：支持文字、图片、图文、音频、视频的形式的健康宣教，方便患者自主学习
患者特色化宣教：系统支持根据患者的医嘱信息，自动匹配展示与其相关的宣教文章，方便患者查看，精准宣教
定时定向宣教：支持护士定时对患者推送其必须学习的宣教内容，患者自主播放学习
宣教文章语音播报：支持健康宣教类型为文章时，点击可进行语音播报
我的宣教：展示患者的宣教，让患者精准学习在当前住院期间需要了解的宣教信息
费用查询
费用信息：支持根据临床业务提供患者在院期间的费用医保类型、预缴金额、费用总计、剩余费用，当欠费有对应的标记
费用清单：根据患者在院期间每天的费用清单明细，包含类型、项目明细、规格、数量、单价、金额和当日总金额等
类型查询：支持从不同类型的维度展示患者住院期间的费用，包含类型及对应的总金额
缴费记录：展示当前住院期间的缴费记录，包含日期和缴费金额
新生儿费用清单：针对产科患者，可展示新生儿费用清单，包含类型、项目明细、规格、数量、单价、金额和当日总金额
温馨提示
温馨提示：根据病区需求，支持图文、PDF、音频、视频的格式，展示病区或医院的公告、通知等信息
满意度调查
满意度调查：根据病区需求，支持按全院、病区的模式对接满意度调查二维码（需对接客户提供的满意度调查系统）
营养点餐
营养点餐：根据病区需求，支持按全院、病区、床位的模式对接营养点餐二维码（需对接客户提供的点餐系统）
计时
计时：支持皮试、吸氧、自定义计时等；并支持后台查看计时记录信息
自定义计时：支持护士在床旁自定义计时类型和时间
医嘱信息
医嘱过滤查询：支持根据医嘱长期、临时条件的筛选医嘱信息。
医嘱过滤查询：支持根据医嘱状态（如：执行、停止）显示医嘱信息。
医嘱过滤查询：支持根据医嘱类型（药物相关、检验检查、手术相关、治疗、其它）显示医嘱信息。
医嘱列表：支持根据临床业务和HIS系统定义提供医嘱内容显示：包括长︱临、类型、医嘱内容、剂量、用量、执行方式、频率、开立时间、开立医生、停嘱医生、停嘱时间。
显隐诊断：支持护士针对患者情况显示和隐藏诊断信息
手动饮食：根据用户后台内容库设置，支持护士根据病情观察调整患者饮食　
过敏史：在无法及时对接院方过敏史信息时，可根据用户后台内容库设置，护士可快速设置过敏史，对应展示在电子床头卡降低医疗事故
风险评估：在无法及时对接院方风险评估信息时，可根据用户后台内容库设置，护士可快速设置风险评估项目及等级，对应展示在电子床头卡
护嘱：根据临床需求，针对患者有护理注意事项可根据用户后台内容库设置，护士可快速设置护理嘱托对应展示在电子床头卡
特殊标识：针对病区特色医疗护理，可根据用户后台内容库设置，一键针对患者展示对应的特殊标识，无纸化办公；相关标识对应展示在电子床头卡
床旁交接班
床旁交接班：针对危重患者，医护可在床旁查看交接班信息，包含患者信息及该患者当前住院期间的交接班信息；新模式下，根据病区需求，自定义登录验证权限，展示汇总交接班信息或者SBAR交接班信息
呼叫托管
呼叫托管：支持护士在病房进行护理时，将护士站接收的呼叫转移到当前护理患者的支臂屏上
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	41
	护士站交互终端
	1.处理器≥八核高性能处理器，主频≥2.3Ghz
2.RAM≥3G
3.ROM≥16G
4.看门狗硬件配置看门狗，可实现故障自动检测并诊断，死机自动重启;
5.尺寸≥21.5英寸LCD屏
6.分辨率≥1920*1080
7.触控:支持10点触控，湿手和手指套触控
8.WiFiWiFi频率：2.4GHz & 5GHz；WiFi协议：802.11a/b/g/n/ac
9.蓝牙Bluetooth 5.0或以上
10.有线网络10M/100M/1000M自适应
11.扬声器双喇叭设计，位于壳体背部
12.MIC内置双MIC，降噪防啸叫高清通话
13.呼叫接听方式支持免提接听和手持听筒接听
14.听筒采用分体式手持听筒设计。
15.供电方式同时支持POE供电、电源适配器供电、集中电源供电方式。
16.摄像头≥1300万像素
17.外设接口至少包含RJ45、DC、耳机接口；
18.复位按键按压式复位按键，无需借助工具就可以进行复位。
19.操作系统安卓12.0或以上
20.网络安全可绑定医院WLAN指定AP，确保设备院内医疗使用。
21.快捷配置 支持扫码批量快捷配置
22.固件升级OTA批量系统升级。
23.时间同步内网自动进行时间同步。
24.系统安全支持实现对系统设置、应用程序管理、USB调试模式开启的权限限制；系统桌面个性化配置，设定管理权限。
	14
	台

	42
	床头交互终端
	1.处理器≥八核高性能处理器；主频≥2.3Ghz；
2.RAM≥3GB；
3.ROM≥16GB；
4.看门狗硬件配置看门狗，可实现故障自动检测并诊断，死机自动重启；
5.尺寸≥10.1英寸LCD屏；
6.分辨率≥1280*800；
7.外壳材质采用抑菌防霉、防火阻燃材料；
8.触控支持10点触控，湿手和手指套触控；
9.WiFiWiFi频率：2.4GHz & 5GHz;WiFi协议：802.11a/b/g/n/ac；
10.蓝牙Bluetooth 5.0或以上；
11.有线网络10M/100M/1000M自适应；
12.扬声器立体扬声器功率≥2W；
13.呼叫手柄采用磁吸方式进行固定；呼叫键与取消键一体化设计，方便患者操作；
14.呼叫接听方式可通过整机物理按键、屏幕虚拟按键、呼叫手柄呼叫按键接听或挂断呼叫；
15.供电方式同时支持POE供电、电源适配器供电、集中电源供电方式；
16.外设接口至少包含RJ45、DC、呼叫手柄接口、洗手间按钮接口、type-c，RS485；
▲17.主机物理按键至少包含呼叫按键x1、增援按键x1，复位按键x1；
18.操作系统安卓12.0或以上；
19.网络安全可绑定医院WLAN指定AP，确保设备院内医疗使用；
20.快捷配置 支持扫码批量快捷配置；
21.固件升级支持批量系统升级；
22.时间同步内网自动进行时间同步；
23.系统安全支持实现对系统设置、应用程序管理、USB调试模式开启的权限限制；系统桌面个性化配置，设定管理权限；
24.智能文字转语音支持文本健康宣教资料（word,txt），自动语音播报；可自动播报患者护理计划。
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	床旁交互终端（含支臂）
	1.处理器≥八核高性能处理器；主频≥2.3Ghz；
2.RAM≥3G；
3.ROM≥16G；
4.看门狗硬件配置看门狗，可实现故障自动检测并诊断，死机自动重启；
5.尺寸≥14英寸LCD屏；
6.分辨率≥1920*1080；
7.外壳材质采用抑菌防霉、防火阻燃材料，圆角矩形设计，抗菌率≥99%；
8.触控支持10点触控，湿手和手指套触控；
9.玻璃盖板表面采用AF工艺（防指纹残留，污染屏幕），有效防止指纹和屏幕刮伤，易于清洁；
10.WiFi频率：2.4GHz&5GHz；WiFi协议：802.11a/b/g/n/ac；
11.蓝牙Bluetooth 5.0或以上；
12.有线网络10M/100M/1000M自适应；
13.双喇叭设计，位于壳体正下方，有效降低灰尘进入，同时出音无遮挡保证出音效果；
14.Mic内置双MIC，降噪防啸叫高清通话；
15.供电方式同时支持POE供电、电源适配器供电、集中电源供电方式；
16.摄像头前置≥1300万像素；
17.外设接口RJ45*1、DC*1、耳机接口*1、TF卡接口*1、手柄接口*1、Type-C*1、Type-A*1；
18.物理按键整机端物理按键不少于4个，开关机按键×1个，音量加、减键×1个，复位键×1个。按压式复位按键，无需借助工具就可以进行复位。复位按键位于设备背部，可有效防止人员误触；
19.操作系统安卓12.0或以上；
20.网络安全可绑定医院WLAN指定AP，确保设备院内医疗使用；
21.支持扫码批量快捷配置；
22.固件升级OTA批量系统升级；
23.时间同步内网自动进行时间同步；
24.系统安全支持实现对系统设置、应用程序管理、USB调试模式开启的权限限制；系统桌面个性化配置，设定管理权限。
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	病房门口交互终端
	1.处理器≥八核高性能处理器；主频≥2.3Ghz；
2.RAM≥3GB；
3.ROM≥16GB；
4.看门狗硬件配置看门狗，可实现故障自动检测并诊断，死机自动重启；
5.尺寸≥15.6英寸LCD屏；
6.分辨率≥1920*1080；
7.触控支持10点触控，湿手和手指套触控；
8.蓝牙Bluetooth 5.0或以上；
9.有线网络10M/100M/1000M自适应；
10.MIC内置MIC，降噪防啸叫高清通话；
11.供电方式支持POE供电、电源适配器供电或集中电源供电方式其中一种；
12.外设接口至少包含RJ45、DC、洗手间按钮接口；
13.主机物理按键至少包含呼叫按键*1、复位按键*1；
14.操作系统安卓12.0或以上；
15.网络安全可绑定医院WLAN指定AP，确保设备院内医疗使用；
16.支持扫码批量快捷配置；
17.固件升级支持批量系统升级；
18.时间同步内网自动进行时间同步；
19.系统安全支持对系统设置、应用程序管理、USB调试模式开启的权限限制；系统桌面个性化配置，设定管理权限。
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	45
	双面走廊屏
	1.处理器≥4核处理器；主频≥2.0GHz；
2.RAM≥2GB；
3.ROM≥16GB；
4.屏幕尺寸≥24英寸双面LCD屏；
5.分辨率≥1920×720；
6.WiFi支持不低于802.11b/g/n/ac；
7.蓝牙≥Bluetooth 4.2；
8.有线网络支持10/100M自适应；
9.供电方式采用POE供电；
10.外壳采用一体化铝合金外壳；
11.外设接口不低于USB Type-A接口*2，RJ45接口1个，HDMI 接口1个，DC电源接口1个，TF卡槽1个，3.5耳机接口1个；
12.操作系统支持安卓系统11.0或以上；
13.网络安全可绑定医院WLAN指定AP，确保设备院内医疗使用；
14.时间同步支持内网自动进行时间同步；
15.系统安全支持对系统设置、应用程序管理、USB调试模式开启的权限限制；系统桌面个性化配置，设定管理权限。
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	洗手间紧急按钮
	1.防水等级≥IP67
2.呼叫方式：支持按键和拉绳呼叫
3.按键：SOS按键*1
4.指示灯：未呼叫时指示灯常亮绿色，用于提醒患者，当患者进行紧急呼叫时LED灯会灭。
5.呼叫提醒：触发紧急呼叫时自动同步显示到门口机、护士站主机、交互大屏、走廊屏。
6.连接方式：采用两芯线与病房交互终端连接
7.安装方式：标准86盒尺寸
	247
	台
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	输液安全闭环智能监护系统PC端
	1、登录安全验证：系统支持登录安全验证功能，可进行密码管理和校验，保证系统登录安全。
2、余液量提醒：剩余液量低于预设的警戒值报警。
3、剩余时间提醒：剩余时间低于预设的警戒值报警。
4、滴速提醒：滴速超过预设的警戒值范围报警。
5、完成提醒：输液完成后，控制夹识别并夹止截停，提醒输液完成，并显示夹止图标。
6、低电提醒：输液监测器剩余电量低于5%报警。
7、特别提醒：剩余液量低于15ml单独列表特别提醒。
8、紧急提醒：剩余液量低于5ml时，紧急提醒：输液一览床位列表上仅大写显示该床号，提醒输液即将完成。
9、提醒方式：报警方式为UI闪烁提醒和声音。
10、提醒方式：系统支持语音报警。
11、患者列表：显示患者基本信息。
12、患者列表：支持自定义分组显示和提醒，方便护士排除干扰针对性的管理自己设定的患者，包括全科患者、我的患者；支持只显示报警床位，聚焦当前需要处理的患者床位。
13、患者列表：支持查询患者的基本信息。
14、患者列表：可根据科室、患者住院号或姓名进行查询。
15、患者输液信息查询：可查看系统各科室患者的输液记录信息。可根据科室、床号、患者信息、输液状态、选定日期进行查询。
16、输液监测：实时显示所有进行输液监测的床位患者的输液状态，包括剩余液量、预估剩余时间等。
17、输液监测：支持多路输液监测，并实时显示各路输液的剩余液量和滴速。
18、输液监测：支持24小时连续输液，并实时显示剩余液量和滴速。
19、输液监测：可以查看某床位的输液详情：输液详情包括剩余液量和滴速变化趋势图及输液医嘱信息。
20、输液监测：输液计划。对没有在输液的床位，可调出显示当日输液任务执行情况。
21、输液监测：输液床位排序：可对对即将结束的输液床位卡片排在前面，即将结束ml数判断阈值可动态配置。
22、输液监测：病区输液患者汇总概览：在监控页，汇总病区在院患者数，当前病区输液中患者数，老年输液患者数
23、输液监测：过敏药物床位显示：在监控页，对患者过敏史药物匹配当前输液医嘱药物，进行过敏风险提醒，输液卡角标提醒，以及存在过敏风险的输液，监控屏底部床号汇总卡片提醒。
24、输液监测：老年患者输液床位显示：在监控页，对当前输液老年患者，监控屏底部床号汇总卡片提醒。
25、输液监测：抗菌高危药输液床位显示：在监控页，对当前输液医嘱药物是抗菌类或其他高危药的，输液卡片角标提醒，监控屏底部床号汇总卡片提醒。
26、报警信息：可查看输液报警信息，报警信息包含报警时间、类型、内容，可根据科室、床号、处理状态、选定日期进行查询。
27、报警信息：默认保留最近三天的报警日志信息。
28、报警信息：报警信息统计查看，包括滴速过快时长、次数；滴速过慢时长、次数。
29、输液记录查询：可查询系统各科室的输液记录信息。可根据科室、床号、输液状态、选定日期进行查询
30、输液用药信息查询：支持查询系统各科室在某日期的用药情况。可根据科室、床号、住院号、药物名称和日期进行查询
31、输液用药信息查询：支持查询全院/各科室对应日期段内某种特定药物的使用统计信息或某特定患者对应日期内所有使用过的输液药物的统计信息；
▲32、输液合格率查询：支持查询全院/各科室对应日期段、时间段内的输液合格率，统计输液总数、滴速过快、过慢的输液袋数，以及滴速正常的比率。
33、体征信息查询：查询用药信息时可以同时查看该患者使用该查询药物一段时间内的体征信息，包含体温、血压、脉搏、呼吸、心率、血氧、疼痛和尿量等（前置条件是移动端录入输液期间的体征信息）。
34、报警准确率汇总：可查询系统的报警准确率汇总表信息。可根据日期进行查询。
35、输液量统计：可查询系统各科室的输液量统计图，包含输液总次数和总输液量统计。
36、设备使用统计图：可查询看各科室对应日期内输液监测器的使用总次数、按启动键的次数和未按启动键的次数统计数据。
37、报警准确率趋势图：可查询系统各科室的报警准确率趋势图，方便科室进行人员安排和工作调控。
38、全院输液统计图：可查询全院输液统计信息。
39、输液监测器管理：可查询监测器设备信息。
40、输液监测器管理：可智能管理所有的输液监测器，对监测器进行查看、绑定、修改绑定和删除。
41、物联网中枢管理：可查看物联网中枢设备状态查看物联网中枢在线与否。
42、物联网中枢管理：支持对系统的物联网中枢进行管理，包括物联网中枢信息的查看、修改设置和删除
43、电视机管理：根据病区看询电视机基本信息，可编辑电视机基本信息，可删除。
44、设备异常提示：可监测分析监测器和物联网中枢的设备状态，当设备出现异常时给予提示方便维护。
45、输液容器管理：可智能管理所有输液容器, 包含增加、删除、修改输液容器信息等。 
46、输液袋附加物管理：可对输液袋附加物进行管理，包括输液袋附加物的查看、新增、修改和删除。
47、常用设置：支持对系统的外观显示、功能、以及阀值进行设置或修改默认设置。
48、重点关注床位：支持只显示用户管理范围的床位，方便用户聚焦重点关注患者。
49、患者分组：支持根据患者输液状态过滤输液监测界面的显示对象，如输液中患者、全部患者、全部床位。
50、输液监测床位布局：支持输液监测界面显示床位个数和布局的设置，方便根据病区实际床位数灵活配置。
51、预警范围设置：支持设置输液监测预警范围，如输液滴速、剩余液量和剩余时间等。
52、提醒开关设置：支持报警功能打开和关闭。
53、用户管理：支持系统用户管理，可新增、删除和编辑用户信息。
54、床位管理：支持床位管理，包含床位的增加、删除等操作。
55、皮肤管理：支持输液监测页面内容及显示风格的常规设置。
56、病区管理：支持病区管理，包含病区的增加、删除等操作。
57、日志下载：支持下载系统服务器的日志、物联网中枢日志以及数据库备份。
58、系统诊断：支持查看系统各个模块当前状态，查看异常监测器，异常物联网中枢，扫描核对而未使用监测器，误报次数较多的监测器，误报次数较多的规格等信息。方便系统维护。
	1
	套
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	输液安全闭环智能监护系统（移动端）
	1、登录模块-登录设置：移动端默认免登录，也支持设置登录验证。
2、输液监测器绑定模块-床位绑定：扫描输液监测器条码，输入床号，完成输液监测器和床位的绑定。
3、输液监测器绑定模块-患者绑定：扫描患者腕带和输液监测器条码，完成输液监测器和患者的绑定。
4、输液监测器绑定模块-重新绑定：支持重新绑定。
5、输液监测器绑定模块-解除绑定：支持解除绑定。
6、输液监测模块-输液监测：实时显示输液监测床位患者的输液状态，包括剩余液量、滴速、预估剩余时间等。
7、输液监测模块-多路输液：支持多路输液监测，并实时显示各路输液的剩余液量和滴速以及剩余时间。
8、输液监测模块-连续输液：支持24小时连续输液并实时显示各路输液的剩余液量和滴速以及剩余时间。
9、输液监测模块-输液详情查询：查看某床位患者的输液详情，包括输液起止时间、输液进度、剩余液量、剩余时间以及滴速变化和剩余液量趋势图，对接后可显示输液医嘱信息。
10、输液监测模块-皮重校正：支持输液容器皮重校正，避免相近规格产生的近似皮重影响监测精度。
11、输液监测模块-附加物校正：支持输液过程中的附加物校正，避免因附加物重量影响监测精度。
12、输液监测模块-患者分组：支持自定义分组显示和提醒，方便护士排除干扰针对性的管理自己设定的患者，包括全科患者、我的患者；支持只显示报警床位，聚焦当前需要处理的患者床位。
13、输液监测模块-患者信息查看：支持查看患者的基本信息。
14、输液监测模块-手动结束当前输液：可手动结束当前输液，以响应输液中途停止等不需要输液报警的临床特殊情况。
15、输液监测模块-滴速报警范围个性化设置：支持输液滴速报警范围的个性化设置，满足特殊药物的特定要求；支持病区默认滴速设置值提示。
16、智能提醒模块-余液量提醒：剩余液量低于预设的警戒值报警。
17、智能提醒模块-剩余时间提醒：剩余时间低于预设的警戒值报警。
18、智能提醒模块-滴速提醒：滴速超过预设的警戒值范围报警。
19、智能提醒模块-低电提醒：输液监测器剩余电量低于5%报警。
20、智能提醒模块-完成提醒：输液完成后，控制夹识别并夹止截停，提醒输液完成，并显示夹止图标。
▲21、智能提醒模块-高危药提示：根据医嘱执行记录匹配的药物信息，如果是高危药属性则显示高危药警示。
22、智能提醒模块-提醒方式：提醒方式支持震动、UI闪烁、语音、语音+震动、蜂鸣。
23、智能提醒模块-床旁系统联动提醒：支持与床旁交互系统联动，在床头卡、门口屏、走廊屏显示滴速异常提醒，输液即将结束提醒；输液开始在支臂屏提醒患者输液计划和注意事项，输液结束在支臂屏提醒患者已通知护士即将过来处理。
24、智能提醒模块-锁屏提醒：锁屏界面上以弹出框和震动的方式进行输液报警，支持息屏状态声音提醒和锁屏界面显示报警信息，包含剩余液量过低提醒、滴速提醒、物联网中枢离线提醒、监测器低电提醒等。
25、智能提醒模块-特殊人群提醒：系统针对特殊患者输液，进行弹窗提醒异常滴速以及单日输液量的风险提醒。
26、智能提醒模块-过敏风险提醒：系统对输液患者进行过敏史药物与输液医嘱药物的匹配，弹窗提醒过敏风险，需要护士重点关注输液过程患者的反应
27、智能提醒模块-抗菌药物提醒：患者在输抗菌类药物时，弹窗提醒该患者输液药物属于抗菌类高警示药物，需保持高优先级巡视。
28、报警管理模块-报警处理、响应管理：可对报警提醒进行响应和处理。
29、报警管理模块：支持查看所有待处理和已经处理的报警提醒。
30、报警管理模块：支持根据响应处理状态过滤查看。
31、体征采集模块-体征采集：支持对输液患者的生命体征进行采集，包含体温、血压、脉搏、呼吸、心率、血氧、疼痛和尿量等。
32、体征采集模块-采集时间：可以选择体征采集的时间点。
33、输液统计模块-输液量统计：可查看系统各科室的输液量统计图，包含输液总次数和总输液量统计。
34、输液统计模块-全院输液统计图：支持全院和本科室的输液总袋数和总输液量的统计信息查看。
35、输液统计模块-全年输液统计图：支持当日、本周、本月和全年输液总袋数和总输液量的统计信息查看。
36、监测器管理模块-监测器查看：可查看监测器设备信息，根据低电、离线和在线状态查看。
37、监测器管理模块：可根据床号过滤查看输液监测器信息。
38、监测器管理模块-绑定：可智能管理所有的输液监测器，对监测器进行绑定、修改绑定。
39、物联网中枢管理模块-物联网中枢查看：可根据在线、离线状态查看物联网中枢信息。
40、物联网中枢管理模块：可根据房号过滤查看物联网中枢信息。
41、物联网中枢管理模块-物联网中枢清理：可对异常物联网中枢的报警信息进行清理。
42、设置模块-应用设置：支持对系统的科室切换。
43、设置模块-应用设置：支持输液监测床位范围的设置。
44、设置模块-应用设置：支持绑定方式的切换，默认临时绑定。
45、设置模块-应用设置：支持数据刷新频率的设置，可设置5、10、30、60秒。
46、设置模块-应用设置：支持余液量报警开关设置。
47、设置模块-应用设置：支持余液量中文语音报警开关设置。
48、设置模块-应用设置：支持余液量报警震动提醒开关设置。
49、设置模块-应用设置：支持滴速异常报警开关设置。
50、设置模块-应用设置：支持物联网中枢异常显示开关设置。
51、设置模块-应用设置：支持监测器低电提醒开关设置。
52、设置模块-应用设置：支持物联网中枢异常声音提醒开关设置。
53、设置模块-应用设置：支持自定义报警滴速开关设置。
54、设置模块-应用设置：支持报警状态栏提醒开关设置。
55、设置模块-应用设置：支持输液默认附加物开关设置。
56、设置模块-应用设置：支持和服务器时间同步设置。
57、设置模块-应用设置：支持屏幕解锁后是否跳转到输液监控系统的开关项设置。
58、设置模块-应用设置权限管理：支持对应用设置的权限管理，有权限的人，才能进入应用设置页面进行相应操作，保证系统安全。
59、设置模块-网络设置：支持系统网络服务器IP和端口测试连接和保存设置。
60、设置模块-问题上报：支持录入特定床号输液监控系统的异常状态，包括常见问题及输液袋规格，方便技术人员及时定位并解决问题。
	1
	套

	49
	护士站显示屏
	1.尺寸：≥43英寸；
2.分辨率：≥1920*1080；
3.内存：≥2GB；
4.存储：≥8GB；
5.蓝牙：支持；
6.操作系统：支持安卓9.0及以上操作系统。
	14
	台
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	智能输液监测器
	1.整机材质：采用塑胶外壳抑菌材料，抗菌率≥99%；
▲2.指示灯：具有三色指示灯标记设备不同的状态；
3.输液控制夹：输液监测器配有输液控制夹，在输液完成系统自动夹止输液器； 
4.监测量程：0-2000g；
5.测量精度：0g＜输液瓶重量≤500g精度为±1g；500g＜输液瓶重量≤2000g,精度为±0.2%；
6.抗菌防霉：外壳采用抗菌防霉材质；
7.自动校准：支持充电过程中自动校准；
8.监测方式：重力监测；
9.充电方式：支持无线充电；
10.无线通信标准：支持蓝牙。
	200
	台
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	无线充电座
	1.与“输液监测器”配套使用，提供充电功能；
2.支持充电设备数≥8个输液监测器；
3.充电方式：支持无线充电；
4.使用设备：内置无线充电接收装置。
	25
	台
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	生命体征采集系统软件
	一、体征采集 
1、自定义体征录入：支持≥20种自定义体征项录入。
2、多次采集选择上传：支持对同一个体征项多次测量的体征值进行选择，并重新上传至系统。
3、体征数据自动上传：点击保存后，该患者的体征测量或录入数据自动上传到系统。
4、批量体征录入：支持批量体征录入，可通过光标上下左右切换单元格，单元格输入体征值，离开单元格，体征值即被保存。
二、体征总表  
1、体征采集记录查看：体征总表记录所有设备采集或手动录入的常规体征项（4小时和12小时制体征）以及其他体征（24小时制体征），显示采集时间和采集方式等。
2、体征测量数据查看：支持根据床号、患者姓名、住院号、采集日期、采集时间点或采集方式等条件查看已经采集的体征测量数据。
3、专科化早期预警评分系统：支持根据不同患者设置不同的评分体系。
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	生命体征监测仪
	1.体征数据采集生命体征采集系统具备无创血压、血氧饱和度、脉率和体温的基本参数监测功能。
2.采集模式系统支持点测模式、查房模式，可根据科室需要灵活切换测量模式。
3.查房模式支持多病人信息一键导入，支持实时切换测量病人，支持自由选择测量结果，快速形成查房记录。
4.监护模式机器自带监护模式，可以在普通病房里当监护仪来使用，支持持续监测，实时数据显示，实时报警提示，历史数据回顾。
5.点测模式支持对指定患者进行体征采集，可快速显示体征采集数据，支持根据某一病人或特定的测量时间查看和管理数据。
▲6.断点续传支持采集数据保存到本地，待网络良好后再自动上传到系统。
7.体征采集设备显示屏彩色LED显示屏≥8英寸，彩色高分辨率达≥800*600；显示屏采用电容屏设计，支持手指触摸操作；显示屏采用倾斜视角人体工程学设计，视角更清晰。
8.护士呼叫功能机器自带护士呼叫功能接口，将此接口与医院的呼叫系统连接，在发生报警时，输出护士呼叫信号提醒护士。
9.数字加密有加密功能，支持数字证书，确保较高的数据安全级别，降低医疗风险。
10.扫描仪支持选配机内扫码仪，可快速读取一维、二维码信息。
11.蓝牙传输支持蓝牙方式进行数据传输。
12.选择上传支持在设备上将多个体征采集项选择、组合，批量上传。
13.患者导入支持将当前病区的患者信息全部导入设备，在断网情况下，依然可以采集病区所有患者体征并保存。
14.USB接口主机不少于1个USB口。
15.NIBP防尘阀内含NIBP防尘阀设计，减少气路障碍，有效延长泵使用寿命，提高测量准确性。
16.通讯支持有线和2.4/5GHz双频WiFi无线网络通信。
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	移动台车
	1.放置篮支持收纳脉氧夹、血压袖带、体温计等传感器组件，整洁好清理
2.脚轮医用万向静音轮、双面防缠绕，刹车轮个数≥2
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	扫描枪
	1.条码扫描支持一维条码、二维条码扫描
2.抗震（跌落）能力支持1-1.5m的抗跌落能力
3.连接方式USB方式即插即用，防止扫描枪丢失
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	移动护理查房车
	1.整车重量：整车重量≤40KG（不含挂件）；
2.整车材质：整车主要材质为塑料、高强度航空铝及不锈钢组成，车体表面抑菌处理，耐受酒精、洗必泰、施康等医院常用消毒剂擦拭消毒；
3.台面设计：台面尺寸480mm（宽）x460mm（深）±20mm（不含把手）；
4.台面及围挡：台面及围挡一体注塑成型，非分体式设计，具有三面高度≥25mm的凹型围挡，且左右两侧围挡长度≥18cm，防止桌面物品掉落及液体渗漏进台面内；
5.台面材质：工作台面及围挡采用一体注塑成型塑胶ABS抑菌材质，抗菌率≥99%；
6.控制面板：控制面板位于台面前侧靠近把手处，面板上设置有一键开关机键和电池电量指示灯，可通过不同颜色灯的状态显示电池电量、充电状态等信息；
7.台面把手：台面与把手全闭环注塑一体成型，把手向上翘起位于台面上方，人推拉时手臂自然下倾，符合人体工程学设计，方便推拉；
8.键盘托仓内尺寸：370mm(宽)*225mm(深)*24mm(高)±10mm；
▲键盘托支持完全隐藏在台面设备层内，使用时通过键盘托把手拉出即可，键盘托把手为隐藏式向下设计；
9.台面升降：工作台面可升降，升降最大行程≥300mm；
10.台面升降方式：台面升降方式可定制为一键解锁电动升降，具有触摸滑动解锁键，滑动解锁后通过控制面板左右二侧的上升或者下降按钮一键控制升降；
11.升降立柱结构：升降立柱为套管式设计，支持上窄下宽立柱结构或上宽下窄结构设计；
12.线缆隐藏：整车线缆隐藏式设计（包含显示器电源线、数据线等），车体线缆无外露；
13.脚轮：4个医疗级万向脚轮；2个前轮带刹车功能，超静音、防滑、防缠绕脚轮； 
14.制动方式：脚踏式制动；
15.挂件：手消液放置架x1；垃圾桶x2；
16.显示器：≥21.5英寸 IPS屏；16:9；分辨率≥1920×1080；
17.支架调整角度：水平左旋转≥90°，水平右旋转≥180°，仰角≥40°，俯角≥15°；
18.显示屏支架升降：显示屏支架可升降，升降范围≥50mm；
19.工作站主机：采用工控mini主机设计，工控主机寿命长，mini主机节省空间；
20.CPU：主频≥2.0Ghz；
21.内存：≥4GB； 
22.硬盘：≥固态硬盘128GB；
23.无线网络：支持2.4G/5G双频网络，支持协议802.11 a/b/g/n/ac； 
24.天线：内置天线设计，无任何外露；
25.电脑主机接口：不低于USB2.0*3，USB3.0*3，HDMI*1，RJ45*1，RS232x1，音频输出*1，音频输入*1；
26.操作系统：支持Windows10及其以上；
27.电池位置：电池嵌入在推车底盘，降低推车重心，便于医护人员日常推动； 
28.电池电芯：采用磷酸铁锂材质，循环寿命次数≥2000次；
29.电池额定能量：≥280Wh；
30.充电时间：充满电时间≤6小时；
31.使用时间：连续使用≥8小时； 
32.电池认证：电池符合GB 40165-2021《固定式电子设备用锂离子电池和电池组安全技术规范》；
33.电源充电线：采用外置插拔可分离式弹簧线缆，使用过程中通过自锁卡扣方式固定在车体设备层上。考虑日后维护，不得采用固定在车体上不可拆卸的电源线或收纳盘式隐藏电源线；
34.电源总开关：电源总开关位于设备层右后侧，防止误触，电源总开关支持一键关断推车所有供电，推车长时间闲置时可完全关闭电池放电，延长电池寿命；
35.电源管理：充放电管理设计，可在电脑屏幕上显示电量并且智能动态管理整机功耗；
36.漏电保护：具有外壳对地漏电电流保护、电击保护功能；
37.电流电压保护：具有过压、过流、欠压、过充、过放保护功能；
38.医用环境：整车通过GB 9706.1-2020医用电气设备安全检测。
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	临床移动终端
	1.重量≤235g（含标准电池）；
2.处理器CPU≥8核，频率≥2.0GHZ；
3.内存容量RAM≥4GB，ROM≥64GB；
4.锂离子电池支持可充电，容量≥4900mAh；正常使用时间≥10小时；
5.材质采用塑胶外壳抑菌材料，抗菌率≥99%；
6.电池采用一体化设计，不可拆卸；
7.键物理按键≤4个，其中正面无物理按键，扫描按键≥2个，无物理音量按键；
8.保障医疗数据信息安全，不外置存储扩展（如外接SD及TF卡）；
9.听筒隐藏式无外露开孔听筒设计；
10.屏幕≥6.0英寸LCD屏；
11.分辨率≥1560*720；
12.导向槽设备两侧有导向槽，用于坐充定位，方便操作；
13.摄像头前置和顶置摄像头设计，双摄像头像素≥1300万，自动对焦摄像头；
▲14.隐蔽取证摄像头位于设备顶部，与扫描头在同一位置，取证方便、隐蔽；
15.WIFI网络支持2.4GHz&5GHz；802.11a/b/g/n/ac/ax；
16.蓝牙≥Bluetooth 5.3；
17.条码扫描支持一、二维条码识别；图像传感器：CMOS分辨率≥1280*960；扫描范围：≥44.5°(水平),≥33.5°(垂直)；扫描角度：旋转角度360°，上下倾角：±60°，左右倾角：±60°；
18.条码扫描窗扫描窗口采用斜切角设计，无需弯曲手臂即可完成扫描。；
19.连续扫描可支持条码屏幕倒转扫描和自动连续扫描；
20.支持4G全网通；
▲21.硅胶保护套每个产品提供一个硅胶保护套，且设备支持不佩戴硅胶套和配套硅胶保护套进行座充充电；
22.操作系统Android 14.0或以上医疗操作系统；
23.个性化桌面通过扫描二维码快速实现个性化桌面设置，满足不同的应用场景要求；
24.固件升级支持OTA在线系统升级，当设备收到新版本更新提示时，在连接好WiFi无线网络的环境下，用户可选择更新，自动下载、验证、更新系统升级包。升级记录可查，可多设备批量进行系统升级；
25.超级用户内置超级用户程序，防止用户忘记密码时解锁不了设备；
26.网络安全管理可对医院Wlan指定SSID和MAC地址双向绑定，确保设备在医院医疗内网可用；
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	非接触式体征监测系统软件
	1.交互大屏端
报警提醒
报警提醒：当心率、呼吸超出预设范围，或患者离床时，在护士站大屏上进行语音播报提醒。
监护中心
病人一览：实时显示当前病区监护的患者列表，包含患者姓名、床号、性别、年龄、护理级别，患者姓名支持隐私设置；实时显示监护患者的体征信息，包含心率、呼吸、活动，离床患者实时显示离床时间；对接移动护理，支持显示患者的风险标记，如自理能力、跌倒、压力性损伤、VTE等。
心率监测：传感器放置在床垫下，不接触患者身体，患者卧床时的心率持续从传感器向处理器传输，并通过转换、分析，在监测页面呈现动态变化的心率值，心率监测范围30-200次/分。
呼吸监测：传感器放置在床垫下，不接触患者身体，患者卧床时的呼吸持续从传感器向处理器传输，并通过转换、分析，在监测页面呈现动态变化的呼吸频率值，呼吸监测范围6-65次/分。
体动监测：传感器放置在床垫下，不接触患者身体，持续监测患者在床时的身体活动频率，活动频率监测范围包括无、低、中、高4个等级。
离床状态监测：持续监测患者当前的离床状态及离床时间，离床时显示离床状态和离床时间。
其他体征监测：显示患者最近一次体温测量值，显示患者最近一次血压测量值，显示患者最近一次血氧测量值。
体征详情：体征详情显示患者床号、姓名、风险标记、住院号、年龄、性别，可查询患者心率和呼吸率的曲线，可查询近15分钟、1小时和近3小时的曲线数据；体征详情的曲线，超出报警值范围，在曲线上显著标记以提示护士，可显示当前时段内的报警记录。
心率异常标记：心率超出预设范围，页面显著标识，以提醒护士。
呼吸异常标记：呼吸率超出预设范围，页面显著标识，以提醒护士。
活动异常标记：活动频率超出预设范围，页面显著标识，以提醒护士。
体征预警记录查询：可查询当前患者的心率、呼吸率和离床的报警记录，可查询报警的体征高值和低值范围。
设备状态：离线设备，显示设备离线状态；显示未绑定床位的在线设备，标记未绑定状态，可进行绑定。
设备解绑： 支持在触屏端快捷解除设备绑定，方便护士释放不用的设备，集中关注重点床位。
2.PC端
监护中心配置
分级报警设置：针对不同护理级别（特级护理/一级护理/二级护理/三级护理）的患者进行体征参数的危急值设置；支持设置每个护理级别的是否进行活动频率过高报警；支持设置每个护理级别的心率、呼吸、离床时间的报警阈值。
报警时段设置：可设置报警时段，该时段，监护中心心率或呼吸超出预设范围或患者离床，系统在护士站大屏进行报警。
关注患者设置：可设置仅显示关注床号，设置关注床号范围，设置后，监护中心页面仅显示此部分床号。
语音报警开关设置：可进行语音报警开关设置，语音报警开关可开启和关闭，默认关闭。语音报警开关开启，报警时段，有心率、呼吸超出预设值时会进行语音播报。
床位绑定安全管控：可进行交互终端床位绑定的安全校验设置。床位绑定安全校验功能开启后，在交互终端长按设备卡片进行床位绑定时，需要输入用户工号/密码，确保操作安全性。
语音提醒设置：支持设置护士站大屏语音预警播报的播报次数、播报频次。
恢复默认设置：新建或修改了系统危急值设置，通过恢复按钮快速恢复至默认设置。
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	非接触式心率呼吸频率监测仪
	1.WiFi ：支持2.4G (802.11 a/b/g/n)；
2.配网方式：支持点对点AP配网；
3.按键 支持无人状态下，长按5秒后松开进入灵敏度自动调节；
4.呼吸率测量范围 0~45rpm；
5.精度：7-45rpm：±2rpm；
6.监测分辨率 ：1rpm；
7.输出时效性/灵敏度 ：静息30秒后数值稳定输出，更新频率可调范围1秒-60秒；
8.实时呼吸频率初筛响应时间：从信号稳定开始，呼吸频率的初始响应时间少于30s；
9.实时呼吸异常推送：用户设置阈值，满足阈值条件后5秒内推送预警；
10.心率测量范围：28-240bpm；
11.监测分辨率：1bpm；
12.输出时效性/灵敏度：静息30秒后数值稳定输出，更新频率可调范围1秒-60秒；
13.心率精度：±5bpm；
14.实时心率异常推送：用户设置阈值，满足阈值条件后5秒内推送预警；
15.测量范围：微弱、中度、大幅体动；
16.输出时效性/灵敏度：更新频率1次/秒；
17.监测范围：实时输出离床信号数据；
18.输出时效性/灵敏度：2s内传感器识别离床，10s内系统响应离床提醒；
19.时间同步：服务端下发时间同步；
20.固件升级：支持批量系统升级。
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	重症监护临床信息系统
	自动采集床边仪器数据：
1.系统可自动采集床边仪器上的数据，服务端同步数据存储，数据可记录在特护单上，无需护士再次抄写，并具有以下功能：系统需可以采集监护仪、呼吸机等仪器。
2.允许护理人员手动设置每个床位的仪器采集信息。根据患者病情可设置默认采集频率，实际采集频率，采集次数；允许用户手动取消监护仪、呼吸机的绑定并终止其参数数据自动采集。
3.出现异常数据，需提供报警；对异常数据可以进行二次修改。采集到的体征需要提供数字、曲线图等多种方式展现。
4.需与医院现有的HIS、EMR、LIS、PACS系统接口，其他系统的信息需同时共享到本系统内。
5.对于观察类数据，需提供点选、填写等多种方式；观察类的具体内容可自定义。
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	床头卡功能：
1.能够以电子床头卡片的形式显示当前科室所有床位的状况以及患者基本信息，方便管理者查看床位使用的情况。
2.可以在床头卡上快速进行患者基本信息维护、患者入科、出科、换床、设备采集绑定操作，快速切换到护理文书；床头卡片可打印。
3.系统提供操作帮助提示，引导新用户操作系统。
4.支持符合医疗标准的人体部位与管路的对应关系维护。
5.支持患者管路信息可视化模型展示。
6.支持置管记录，记录管路的名称、置管部位、置管深度、外露长度、置管时间信息，同时将新置管路的缩略信息清晰明确的标记在人体图对应部位。
7.支持管路护理记录，支持记录符合临床要求的管路通畅状态、置管深度、外露长度、管路护理记录时间，支持记录管路引流液体的量并能自动汇总到出入量、颜色、气味、性状信息，支持记录管路周围皮肤的颜色、渗出物信息。
8.支持拔管记录，记录拔管时间，标记是否计划拔管。
	
	

	
	
	快捷键操作功能：
1.系统界面配置灵活，能够有效提高文书书写效率；方便护理人员一键打开常用系统功能模块。
2.快捷键可以根据操作人员需要灵活配置，并具有模板功能。
	
	

	
	
	床位管理功能：
1.能够通过接口程序从医院信息系统中同步在院病人信息到ICU程序中。
2.可提供灵活的床位调整（换床）功能，调整的同时患者信息自动跟随，患者与床位与设备的快速准确匹配的功能。
3.已经治愈或其他原因出科患者转出，选择需要出科的患者进行操作。
4.同步HIS患者基本信息，并显示入院时间、入科日期、出科日期、转入科室、转出科室、手术名称、手术日期、身高、体重、血型、换床信息、生日、诊断信息、生命体征信息、医生、护理等级、病情、主管护士等，提供异常数据报警和数据修正功能。
5.根据患者病情可设置默认采集频率，实际采集频率，采集次数；允许用户手动取消监护仪绑定并终止监护仪体征数据自动采集。
6.为不同患者不同病情提供多种采集参数设置，以及监护仪报警个性化定义对不同患者可设置多种报警阀值，避免误报警。
	
	

	
	
	护理文书：
一、整体护理
1.系统需支持医院所有格式的护理文书，包括特别护理记录单、体温单、护理措施记录单、各类评分类文书、护理评估单等。
2.特别护理记录单：需要能够自动生成特别护理记录单，按照医院临床科室需求合理展现生命体征数据、生命体征趋势折线图、呼吸机相关参数、观察信息、出入量信息、护理措施信息等，减少护士文字书写时间。
3.护理措施：基础护理措施模板，可自定义模板内容；模板内容符合《病历书写规范》要求。专科护理措施模板，模板内容满足专科护理需要，并符合《病历书写规范》要求。护士可手动录入护理措施。可拼音或关键字检索护理措施模板，勾选后直接记录到护理记录单。
4.出入量：显示每班及全天的出量、入量信息；每班及全天的出入量平衡情况。可根据临床的具体需要设置统计类型，如晶体入量、胶体入量等。可根据临床的具体需要设置统计途径，如补液量、鼻饲量等。
5.评估单：需提供ICU常用的各类评估单，包括：入院评估单、跌倒评估单、诺顿评估单、出院评估单、导管滑脱风险评估单、疼痛评估单、留置导尿管感染评估单等。
6.所有文书均可打印，并需提供：未满页打印提醒、打印当前页、打印设置、打印预览等功能。所有文书均可根据具体需要查询；例如：根据时间查询、根据诊断查询等。
二、管路监测
1.支持自定义维护部位和导管，在合规知识库支撑下，按照解剖学要求以可视化方式（包括但不限于 2D人体图、3D 人体图、列表等）展示部位及导管信息；
2.支持至少两种患者导管一览方式，如人体图方式、列表方式等，同时在知识体系支撑下，对高，中，低 危险度导管标注标签展示；
3.支持对管路的名称、置管部位、留置天数、留置深度、刻度、有效期、通畅度、导管护理操作等信息进行详细记录；
4.支持自定义导管护理时监测内容写入护理措施的模板，并根据监测项是否填写自动记入护理措施；
三、皮肤监测
1.支持至少两种患者皮肤情况一览方式，如 2D/3D人体图方式、列表方式等， 同时在知识库的支撑下，按照解剖学的要求，将皮肤内容标记在人体模型上，可进行皮肤护理操作记录；
2.支持选择不同的皮肤类型，例如压力性损伤、失禁性皮炎等，并且支持记录压疮部位、压疮长， 宽，深，压疮记录支持上传图片进行留存。
3.支持自定义皮肤护理时监测内容写入护理措施的模板，并根据监测项是否填写自动记入护理措施；
四、口腔监测
1.在知识库的支撑下，按照解剖学的要求，将口腔护理内容标记在口腔模型上，可进行口腔护理操作记录；
2.支持自定义每颗牙齿的名称；并且支持规范的口腔护理部位、描述、结论的记录；
3.支持自定义口腔护理时监测内容写入护理措施的模板，并根据监测项是否填写自动记入护理措施；
	
	

	
	
	医嘱执行：
1.能够同步电子医嘱中的医嘱信息，并将医嘱进行分类，如长期医嘱、临时医嘱、治疗类医嘱、护理类医嘱等，方便医护人员核对、执行医嘱。
2.需显示医嘱的具体名称、剂量、单位、途径、用法等内容；执行后的医嘱可自动记录到特护单中。对于特殊药物医嘱可以设置单位转换。
3.护理类的医嘱，执行时可提供护理措施模板，在模板中勾选后可直接记录到特护单中。
4.对于补液类医嘱，具体补液滴数、泵入速度等，需有计算器类工具，方便护士工作，执行后计入入量中，并可单独统计补液量。
5.对于本班未完成的医嘱，系统中可以交班，方便下个班次的人员了解本班医嘱执行的情况。系统中可以对交班的医嘱与接班的医嘱进行特殊标示。
6.系统能够通过提供多种方式进行医嘱的快速定位，并自动计算并提示执行医嘱的余量，方便护士快速查找并录入数据。
	
	

	
	
	抢救模式：
1.支持一键式抢救模式，启动后系统自动进入预设的抢救时期患者体征密集采集模式，支持修改采集频率；
2.支持抢救药物、抢救措施快速记录；
3.系统能够快捷记录抢救用药、输液、输血以及相关处置；
4.系统支持在统一时间轴下查看抢救期间的患者体征、用药、护理处置、管路使用的记录；
5.系统应提供一键开启抢救采集模式，采集频率可手动调整；
6.系统应支持抢救环节中护理记录的自动生成功能。
	
	

	
	
	护理交班功能：
1.具有护理交接班单，提供给责任护士进行交班记录。
2.对于特殊需要注意的事项，有单独的交班模块，用特殊颜色提醒，护士确认后特殊颜色方可消失。
	
	

	
	
	统计查询功能：
1.基础数据查询：对患者数据、科室数据的基本条件查询，如患者入科人数、出科人数、患者生命体征以及异常体征等。
2.系统可直接查询电子病历、检验、检查等相关信息、无需切换系统。
3.系统可直接查询患者的历史病历。
4.系统需要提供备注功能，方便医护人员根据备注查询需要的信息。
5.支持按照《重症医学专业医疗质量控制指标（2024年版）》（国卫办医政函〔2024〕338号）的要求，上报全部19项质控指标统计数据，支持统计数据的可视化展示和时间范围查询。
	
	

	
	
	重症相关评分：
1.系统可对不同患者的情况，可以自定义各种标签，方便后期统计查询，以及为后期科研提供样本数据；
2.系统支持多科室功能，并可以灵活切换科室，查看不同科室患者的信息；
3.系统需要根据医院使用者的不同，设置使用权限，保证系统数据信息安全；
4.支持按照月份展现患者当月每天的护理评分和医疗评分，并可以查看历史评分，支持以图表的形式展现患者入科后每月的评分以及所有评分每次评分的分值，并用醒目颜色来区分危重等级便于查看分析，系统能够动态展示患者的各项评分，并自动绘出评分结果变化趋势曲线，支持快速切换查看不同患者的评分变化趋势和评分详情。
	
	

	
	
	智慧看板：
1.支持呼吸机、监护仪最新输出参数值的显示；
2.支持呼吸机、监护仪报警信息的显示；
3.支持监护仪心电波形、血氧波形、呼吸波形的显示；
4.支持呼吸机当前通气模式的显示。
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	云影像系统
	二维码查看功能（患者端）：患者可以通过二维码的方式，进行报告和影像的查看，无需去医院
	1
	套

	
	
	相关功能工具（患者端）：窗宽窗位、图像放大、平移、长度、角度、矩形ROI、3D重建、层厚、MPR、冠状位等。
	
	

	
	
	报告查看功能（患者端）：患者可以查看医院编写的对应的报告。
	
	

	
	
	报告下载（患者端）：患者可以自行的下载医院开具的报告。
	
	

	
	
	dicom影像查看功能（患者端）：其中包含基本的DICOM影像查看，播放、倍速播放、暂停等功能，且性能为秒级打开和加载。
	
	

	
	
	医生登陆及影像查看：基础的医生登录功能，dicom影像查看功能。
	
	

	
	
	仪表盘功能：可以查看最近的报告、影像总数等。
	
	

	
	
	报告管理功能：此功能可以查看对应的报告，以及可以展开对应的报告的详细内容，可以对其报告进行基础的删除和修改，具备多维度的筛选查询功能。
	
	

	
	
	影像浏览功能：窗宽窗位、图像放大、平移、长度、角度、矩形ROI、3D重建、层厚、MPR、冠状位等。
	
	

	
	
	二维码分享功能：此功能可以在影像浏览或者报告管理界面进行点选，被点选的报告和影像可以进行以生成二维码或者地址链接的方式进行分享。具备二维码的固定与动态的区分，以及相关访问控制功能：患者姓名控制、报告单号控制、手机号控制，还有过期时间控制和访问次数控制等。
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	体检系统
	系统管理与后台底层：
系统管理：基础数据维护、系统参数配置、重要数据加密、权限控制等
系统性能控制：在线归档
	1
	套

	
	
	业务管理与质量控制：
流程控制：流量控制、状态控制与检测
质量控制：各环节操作错误检测、结构化控制、历史数据控制、重大疾病控制、痕迹保留等
前台登记\照相：个人,VIP,团体,照相,二代身份证,非本人控制,自动历史关联,项目自由增删改,权限控制下打折,弃检,收单等
支持批量登记、反登记、团体快速登记等
团检前置处理：预定,备单,EXCEL 导入,自动分组,自动关联支持部门分级。
套餐管理：支持套餐快速调取及自定义套餐设置
	
	

	
	
	指引单与条码：指引单打印、条码支持模块：打印多种格式指引单模板及详细路线指引，支持暗码及多排条码分类打印
	
	

	
	
	分科检查：普通科室、检验科、接口科室等：按分科进行各个科室检查项目的数据采集，支持审核、反审核、历史档案对比、重大疾病控制、结构化数据支持等
	
	

	
	
	总检及总审：支持总检锁定、解锁、未检或弃检项目提示、重大疾病提示、历史数据同屏对比、自动建议等功能
	
	

	
	
	专家词库：自动关联专家词库
	
	

	
	
	团体管理模块：支持多种团体分组,及智能校验团体导入信息;批量更改团体检查项目;指引单条码批量智能打印;并设置统收限额明细财务收入
	
	

	
	
	财务系统：
个人财务：现金、计帐结算等。支持打折,多种收费方式
团检结算：支持自费、公费、自动补差等,支持按人员结算、按项目结算、预结、迟结、禁检、结算分析、项目构成等
发票：个人,团体发票,支持发票拆分与合并等
团检结算分析：对人员按各种分类方法进行多层次分析、团体财务结算结果构成分析
自费公费混合：自动计算自费部分及补差
其它：医生、护士等多种工作量、科室核算等
	
	

	
	
	报告生成：处置记录、咨询响应、无人值守批量打印，历史对比报告生成
	
	

	
	
	报告导出：纸质，PDF,团体导出
	
	

	
	
	自动生成：支持常规报告和WORD报告。自动WORD格式生成,可控制禁止生成
	
	

	
	
	综合分析报告生成：支持常规报告和WORD报告。自动WORD格式生成,可控制禁止生成
	
	

	
	
	各种查询统计等报表：
1.字典类基本报表；2.业务类事务报表；3.业务类查询统计报表
	
	

	
	
	贯穿整个业务范围：
1.数据结构化支持；2.数据标准化基础；3.数据错误控制；4.自动历史档案等
	
	

	
	
	微信公众号预约平台：在医院体检中心公众号本地部署微信端预约，套餐选择、支持微信公众号历次报告查询。
重大阳性结果及危急值分类提醒：分检过程中一旦满足重大阳性标准系统可以自动弹框提醒，让医生必须处理后方可取消提醒，危急值可以设置为 A、B、C 三类危急值，针对后续可以实时查询统计做进一步随访跟踪。
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	采血室排队叫号软件系统
	1.系统架构：系统须采用B/S架构，管理后台及操作端通过浏览器即可登录，支持全院级部署，无需安装本地客户端，便于维护与升级。
2.接口对接能力：须支持与医院现有的HIS、LIS 系统无缝对接，支持通过扫描导诊单条码、就诊卡或HIS数据推送自动获取检验申请信息并生成排队号。
3.多模式号池配置：系统须支持灵活的排号逻辑配置：①“大号池”模式即多个窗口共享一个待诊队列，由医生通过“主动叫号”触发系统即时分配；②支持“独立号池”模式，即每个诊室/窗口独立排号。医院可根据实际业务场景自主切换配置。
4.智能叫号管理：系统须支持正常叫号、重复叫号、过号处理功能。针对过号患者，支持设置“过号延后N位”或“进入过号队列手动激活”等多种重排策略。
5.优先绿色通道：系统须具备完善的优先处理机制，支持针对急诊、军人、高龄老年人（可自定义年龄阈值）、残疾人等特殊群体设置优先权重，自动插入排队序列前端。
6.采血护士工作量统计：系统须自动记录每位采血护士的登录时间、操作时长、实际采血人次数等数据，支持按日、周、月生成多维度工作量统计报表。
7.检验项目分类统计：系统须支持针对具体检验项目（如生化、血常规、凝血等）进行分类统计，能够分析不同项目的标本采集量、平均等待时间及处理效率。
8.多媒体语音与显示：支持在采血大厅显示屏上实时显示排队状态、窗口信息及宣教内容；支持自然语音合成（TTS）技术，清晰播报患者姓名与目标窗口。
9.定制化叫号服务更改：支持根据不同科室或业务场景，定制化配置叫号规则、语音播报内容及显示屏展示界面。
	1
	套
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	采血室排队叫号设备
	一、采血室总成显示屏幕≥55寸（1台）
1.分辩率：≥3840(RGB)×2160[UHD]；
2.可视角度：≥89/89/89/89(Min.)(CR≥10)；
3.亮度(cd/m²)：≥300(Typ.)；
4.CPU ≥两核心；
5.运行内存：≥8GB；
6.内置存储：≥256G固态硬盘；
7.IO/接口：1路HDMI、1路VGA、1路LINE耳机。
二、采血室窗口显示屏幕≥21.5寸（4台）
1.分辩率：≥1920(RGB)×1080[FHD]；
2.可视角度：≥89/89/89/89(Min.)(CR≥10)；
3.亮度(cd/m²)：≥300 (Typ.)；
4.CPU ≥两核心；
5.运行内存：≥8GB；
6.内置存储：≥256G固态硬盘；
7.IO/接口：不少于1路HDMI、1路VGA、1路LINE耳机。
三、采血室自助签到机（1台）
1.显示尺寸:≥476.64(H)x268.11(V)(mm)；
2.触摸类型:电容触摸；
3.分辨率 :≥1920*1080；
4.打印模块:80MM纸宽、嵌入式532热敏打印模组；
5.通讯方式:支持无线433/有线网络；
6.工控配置:≥两核心/4G/128G/带内置WIF和蓝牙；
7.嵌入式扫码器（1个，内嵌机器内），兼容屏幕、纸质、码制全、接口丰富、高集成度、宽电压设计。
	1
	套
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	32寸壁挂广告机
	1.分辩率:≥1920(RGB)×1080[FHD];
2.可视尺寸:≥698.5×393mm(H×V);
3.可视角度:≥89/89/89/89(Min.)(CR≥10);
4.亮度(cd/m²):≥300;
5.CPU:≥四核，主频最高达≥1.8GHz;
6.运行内存:≥2G DDR3;
7.内置存储:≥32G;
8.GPU:最多支持8线程，支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、OpenCL等;
9.IO/接口:支持HDMI1/USB2.02/RJ45*1/AUDIO;
10.网络:≥100M以太网，支持WIFI功能；
11.配套软件: 健康宣教系统;
12.开机方式: 支持上电自启、定时开关、网络唤醒、遥控开关;
13.系统架构：须采用B/S 架构，支持全院级部署。系统具备集成能力，支持与医院HIS、集成平台等系统对接;
13.多媒体管理平台：提供统一的后台管理界面，支持视频、音频、图文、PDF、Flash 等多种格式素材的上传、审核、分类及版本管理；支持素材的批量分发与定时任务设置；
14.终端兼容性：系统须具备高度的扩展性与兼容性，支持在病房电视、候诊大屏、一体机及手机端（H5/小程序）等多终端稳定呈现，且界面能自适应不同分辨率；
15.医生简介管理：支持医生信息的数字化管理，包括照片、职称、擅长领域、出诊时间等，并可实时同步至各展示终端，支持按科室分类检索。
16.医院信息展示：具备医院概况、特色科室介绍、就医指南等模块的管理与展示功能，支持动态更新，确保患者获取最新的就医信息。
17.公告发布管理：支持紧急公告、停诊通知、健康讲座等信息的即时发布；支持设置滚动字幕（跑马灯）效果，并可指定特定终端或区域进行发布。
	2
	台
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	65寸网络版广告机
	1.分辨率：≥3840(RGB)×2160[UHD]；
2.可视尺寸：≥1428.5×804mm(H×V)；
3.可视角度：≥89/89/89/89(Min.)(CR≥10)；
4.亮度：≥300(Typ.)cd/m²；
5.CPU：≥四核，主频≥2.0GHz；
6.运行内存：≥2GB；
7.内置存储：≥32GB；
8.GPU：最多支持8线程，支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2，OpenCL；
9.IO/接口：支持HDMI1/USB3.12/USB3.01/RJ451/AUDIO；
10.网络：支持千兆以太网，支持2.4G/5G、WiFi 6；
11.配套软件：部署健康宣教系统；
12.开机方式：支持上电自启、定时开关、网络唤醒、遥控开关；
13.系统架构：须采用B/S 架构，支持全院级部署。系统具备集成能力，支持与医院HIS、集成平台等系统对接；
14.多媒体管理平台：提供统一的后台管理界面，支持视频、音频、图文、PDF、Flash 等多种格式素材的上传、审核、分类及版本管理；支持素材的批量分发与定时任务设置；
15.终端兼容性：系统须具备高度的扩展性与兼容性，支持在病房电视、候诊大屏、一体机及手机端（H5/小程序）等多终端稳定呈现，且界面能自适应不同分辨率；
16.医生简介管理：支持医生信息的数字化管理，包括照片、职称、擅长领域、出诊时间等，并可实时同步至各展示终端，支持按科室分类检索；
17.医院信息展示：具备医院概况、特色科室介绍、就医指南等模块的管理与展示功能，支持动态更新，确保患者获取最新的就医信息；
18.公告发布管理：支持紧急公告、停诊通知、健康讲座等信息的即时发布；支持设置滚动字幕（跑马灯）效果，并可指定特定终端或区域进行发布。
	8
	台
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	65寸立式红外触摸一体机
	1.分辩率：≥3840(RGB)×2160[UHD]
2.可视尺寸：≥1426.5×802.5mm(H×V)；
3.可视角度：≥89/89/89/89(Min.)(CR≥10)；
4.亮度(cd/m²)：≥300(Typ.)；
5.像素间距(W×H)：≥0.630×0.630mm[40PPI]；
6.触摸类型：红外；
7.触摸屏玻璃材质：钢化玻璃（莫氏硬度≥7H、透光率≥90%）；
8.触摸点数：≥10点；
9.触摸方式：手指或其它非透明物体；
10.精确度：≤2mm；
11.触摸响应速度：≤8ms；
12.CPU：≥双核；
13.运行内存：≥8GB；
14.内置存储：≥256G固态硬盘；
15.IO/接口：≥1路HDMI、1路VGA、1路LINE耳机；
16.配套软件：一站式智能导诊系统（三选一）
（1）AI智能导诊引擎：系统须支持医学自然语言处理（NLP）技术，系统需自动识别核心关键词，并精准推荐对应的就诊科室及专家。
（2）对话式导诊：支持模拟医患问答的交互模式，通过多轮对话引导患者补充症状细节（如：持续时间、疼痛性质等），从而提供更准确的分诊建议。
（3）人体结构模型导诊：提供直观的人体结构模型（男/女/儿）交互界面。患者可通过点击模型上的特定解剖部位（如：头部、胸部、关节等），系统自动列出该部位的常见症状并引导至关联科室。
17.智能搜索与关联：提供模糊搜索功能，支持拼音首字母、别名搜索（如输入“肚子疼”自动关联“消化内科”或“普通外科”）。
	2
	台
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	重症远程探视软件
	1.重症远程探视流程分为探视申请、审核、远程探视、探视管理几个部分；
2.支持通过PC端和移动端小程序发起探视申请，支持通过扫描二维码打开探视申请小程序，并填写患者信息、希望探视时间等信息发起申请；
3.系统根据探视时段以及探视时长，和时段预约最大人数，自动检测时段冲突；
4.系统可以设置预约探视是否需要人工审核，如果系统自动审核，则预约后自动提示审核结果；如果设置人工审核，则人工审核后返回审核结果；
5.支持通过手机、PC和医院探视室，三种接入线上探视室的方式；
6.探视方可通过预约的记录通过手机和PC，加入线上探视室，无需下载客户端。探视时直接进行音视频沟通；
7.PC端探视方可以通过预约号认证登录，并通过Web浏览器直接加入探视室，跟ICU进行音视频通话；
8.手机端支持通过小程序加入探视，可通过小程序跟ICU病房进行音视频通话；
9.探视室登录后显示今天预约的所有未进行的探视计划，并按照时间排队安排现场人员进入对应探视室，跟ICU进行音视频通话；
10.ICU端通过移动推车加入到对应患者的线上探视房间，并可以与远端探视人员进行音视频沟通。
11.护士端可以查看所有进行中的探视室，并选择加入进行中的线上探视室进行实时监控，根据需要随时打断双方的沟通，并结束探视。 
12.探视过程可以设置为自动录制，部署端录制探视过程的音视频数据并自动合成为MP4文件，系统管理员可以查看探视记录并点播探视录制文件。
13.系统管理员可以查看统计报告，按照时间统计探视量、探视时长等信息。
14.系统支持与短信系统集成，预约通过后发送短信通知。
	1
	套
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	重症远程探视硬件
	一、交互一体机（1台）
1.4K显示屏，≥55寸；
2.提供不低于10.7亿显示色数，灰度等级不低于8bits+FRC；
3.CPU≥八核、主频1.5GHZ，集成GPU,≥8G DDR4、128G ROM；
4.抗光干扰（阳光直射可正常使用）； 
5.含OPS配置：≥8G/128G, 自带无线投屏器，含支架；
二、高清摄像机（1台）
1.不低于1/2.8英寸842万像素UHD CMOS传感器，最高支持输出4K@60fps超流畅图像；
2.≥72.8°广角镜头搭配12x光学变焦；支持不少于HDMI 1.4、3G-SDI、USB、LAN四路接口同时输出高清数字信号； 
3.支持AI与会人框选，自动识别会议室内人数与位置，智能调整焦距与云台角度，确保所有与会者完整入镜。支持AI演讲者跟踪，精准锁定演讲者，自动跟随目标移动并拍摄清晰特写画面；当拍摄区域过大，也可开启区域跟踪，演讲者在多个区域内移动时，摄像机自动跟拍相应区域画面；
4.提供RS232、RS485、网络及USB多种远程控制方式；
5.原生集成NDI®|HX2协议。
三、全向麦克风（1套）
1.主麦配备4个高信噪比数字麦克风阵列可实现360°全方向拾音；
2.可扩展≥2个卫星麦克风，有效拾音距离长达10米；
3.搭载AI降噪、AI回声消除、AI混响抑制算法，有效抑制会场常见噪音如键盘敲击、鼠标点击、空调吹风声等，全面消除回声背景噪声和语音混响。
	1
	套
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	远程会诊管理系统
	系统管理：
1.医疗机构管理：管理和查看医疗机构名称、编码、办公室电话、联系人、地址、简介等。
2.医生管理：管理和查看医生信息，包括姓名、证件、专长、手机、个人简介等。
3.支持新增角色，可新增角色并维护模块权限，达到精细化控制的目的。
4.平台首页支持查看个人相关的今日会诊及最近会诊列表。 查看通知公告能显示系统发布的通知公告内容。
5.科室管理，增删机构科室，管理科室名称、科室编码、上级科室、科室简介等；通知公告管理，管理本院的通知公告内容。
6.用户管理：可录入并管理用户信息，包括用户基本信息（医疗机构、姓名、性别、岗位、手机、个人简介、角色， 可以对用户进行编辑和禁用。
7.通知公告：发布系统通知公告，用户可以在首页查阅。
8.支持与短信平台对接和配置，用于会诊通知发送和提醒
9.参数设置：通过该模块可以配置系统参数
10.字典管理：通过该模块可以编辑可定义参数的选项内容。
11日志管理：系统支持管理员查阅系统的登录和操作日志。
	1
	套

	
	
	患者管理：
1.支持患者信息的管理和查看，患者基本信息包括姓名、手机号码、证件、婚姻状况、性别、居住地址等。
2.支持录入患者的病例资料，包括病历信息（病史、用药史、手术史、家族史）、检查检验报告、医学影像、检测数据内容。
3.医学影像文件支持直接上传dcm文件或zip压缩文件夹，支持无需下载插件直接浏览Dicom影像文件，浏览器支持缩放、亮度，测量长度、角度、批注、播放动画、反转、放大镜等专业影像浏览操作。
4.对于血压、血脂、血糖等检测数据，支持上传添加多个时间段的采集数据，并图形化显示趋势图。
5.可以根据患者查看患者的所有会诊记录。
	
	

	
	
	会诊管理：
1.会诊申请，支持点名会诊和非点名会诊，会诊申请时需要填写会诊信息，选择会诊患者、填写初步诊断、会诊问题，并上传会诊所需提供的影像资料和会诊资料。
2.系统支持快速查询系统已登记过的患者，选择患者已经上传的影像资料。
3.系统支持多种类型的资料文件上传，包括图片、pdf、Dicom影像文件等。
4.支持同时选择多个医院的多名专家参加会诊，多个专家可以同时收到会诊通知，并参加会诊。
5.系统支持回顾提交的申请信息，支持把申请提交到上级医院，并进入会诊审核流程。
6.会诊申请完成后生成pdf格式的会诊申请报告，申请报告可以打印。 
7.支持会诊审核，审核员根据会诊申请的专家时间，进行审核，对于提交的会诊资料检查，并安排具体会诊时间和专家 
8.支持拒绝会诊申请，并填写具体原因，申请被拒绝后，可以重新申请。 
9.多学科会诊中，主诊专家所在医院的审核员对会审申请审核，并可以调整会诊专家和时间。
10.支持显示远程会诊列表，显示患者姓名，会诊时间，会诊医生，状态。
11.支持多方多学科人员参与远程视频会诊及病例讨论。
12.支持通过会诊列表启动音视频沟通客户端，并直接进行音视频会诊。可以发送链接邀请其他专家，通过PC或移动端APP加入会诊。 会诊时可以录制会诊过程，并会诊结束后点播查看。 
13.会诊后根据会诊信息，填写会诊报告；报告生成存储在系统中，申请医生及专家可以登录会议系统在线查阅报告。
14.支持专家可以通过移动端扫描二维码提交电子签名。专家会诊报告填写完后，系统自动生成pdf格式的报告文件，并可以使用上传的个人电子签名自动在pdf报告中签名。
15.会诊结束后，对于有录制的会诊，可以直接在会诊列表中点播会诊的录像进行回看。
16.会诊结束后，申请方可以提交对会诊的评价 
17.会诊后可以对患者进行随访，可以预约随访类型、随访时间，并记录随访结果内容。
18.支持诊断模板功能，提供报告书写模板，在会诊时可以选择模块快速填充诊断报告，并在模板基础上进行修改提交。
19.费用管理，支持设置计费，各个机构的费用管理，查看机构和医生的流水和费用统计
	
	

	
	
	统计报告：
1.查看本医疗机构的患者总数、医生总数、完成会诊总量、进行中会诊总量；
2.支持按照医疗机构、医生和时间查询会诊统计数量，并统计生成CSV文件下载。
3.支持图形化展示报告内容，可以根据医院、模块和时间，展示图形化统计数据。
	
	

	
	
	远程视讯系统：
1.远程视讯平台，支持高清视频终端接入，满足PC、移动端接入。便于远程会诊、远程教学等各个远程医疗场景。
2.支持国产化操作系统麒麟软件、UOS等，国产化中间件、数据库的适配。
3.客户端支持Windows、Mac、iOS、Android、麒麟软件、UOS等。
4.视频轮循：视频画面根据设定可以给每个参会者做轮循显示，可选择指定部分参会者视频参与轮询。
5.高清支持：支持4K视频和1080P高清视频。高清视频画面,单路带宽最大支持8M，图像压缩传输码流带宽可在64K-8M之间调节。
6.多视频源：一台pc可接入不少于4个摄像头并同时共享到会议中。可以设置RTSP地址，直接获取本地网络摄像头数据并作为客户端的摄像头，一次可设置4个RTSP摄像头地址。
7.支持对指定视频进行实时识别并对定义的敏感文字信息打马赛克处理，以实现采集视频数据的脱敏；打码后的视频实时输出给远端专家查看。
8.支持Opus、ISAC、G.711、G.729等多种音频编解码格式，支持48kbps高清麦克风采集，采用双声道、高保真的音频技术。
9.本机录制：系统提供音视频、数据操作、用户列表全屏录制功能，可由会议控制者随时开始/停止录制过程，录制文件格式应为标准格式，录制功能的权限提供统一管理的策略。
10.基于WEB的客户端应用和管理维护手段：要求系统提供Web方式的客户端和管理维护手段，用户不需要预先下载和安装客户端程序，简化系统的部署实施和维护工作。
11.可以通过Web会控管理会议中参加者的音视频开关，邀请终端加入会议，以及请出用户等操作。
12.系统支持自由会议模式和主持人控制模式，并能够在会议过程中切换权限。
13.提供多种防火墙穿透策略，以保证在各种复杂的网络环境下视频会议应用都能够顺利地进行。
	
	

	
	
	服务器录播系统：
1.高清视频录制，与远程视讯对接，并录制视频沟通过程。
2.通过网络直接接收远程视讯转发的音频、视频、桌面共享等媒体流，录制后的文件存储在本地硬盘中，码率、编码格式、及分辨率与原始码流均保持一致。
3.支持录制文件的自动合成，根据配置，合成为标准的MP4格式文件，合成时根据布局切换指令动态合成为指定的窗口布局。 
4.支持在线对录制文件的合成进度、合成文件的下载、管理和发布。
5.支持在线点播录制文件。
6.支持与远程会诊平台融合，会诊应用中设置自动录制，并应用中回看录制视频。
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	远程会诊室
（硬件）
	一、高清会诊终端（1台）
1.HDMI视频输入≥2路，HDMI视频输出≥3路；
2.USB3.0≥2；USB2.0≥2;TYPE-C≥1；
3.支持4K视频采集和编码；
4.支持4K视频输出；
5.终端支持多方高清实时视频通讯，支持开始和停止服务器端录制；
6.可支持最多4路视频接入；支持RTSP视频流的配置接入；
7.支持直接呼叫其他开机终端，并邀请进入会议室中； 
8.支持多画面布局、支持画面轮巡、全屏模式。支持双屏显示；
9.音频支持G.711、G.722、G.728、G.723.1、G.722.1C语音编码方式，支持全路智能混音功能，所有参加终端都能够混音；
10.支持AEC回音抑制系统，带有话筒增益系统AGC，在网络不稳定的情况下保持声音的高质量的传输。
二、高清摄像机（1台）
1.采用新一代不低于1/2.8英寸842万像素UHD CMOS传感器，最高支持输出4K@60fps超流畅图像；
2.≥72.8°广角镜头搭配12x光 学变焦；支持不少于HDMI 1.4、3G-SDI、USB、LAN四路接口同时输出高清数字信号； 
3.支持AI与会人框选，自动识别会议室内人数与位置，智能调整焦距与云台角度，确保所有与会者完整入镜。支持AI演讲者跟踪，精准 锁定演讲者，自动跟随目标移动并拍摄清晰特写画面；当拍摄区域过大，也可开启区域跟踪，演讲者在多个区域内移动时，摄像机自动跟拍相应区域画面；
4.提供RS232、RS485、网络及USB多种远程控制方式；
5.原生集成NDI®|HX2协议。
三、全向麦克风（1套）
1.主麦配备4个高信噪比数字麦克风阵列可实现360°全方向拾音；
2.可扩展2个卫星麦克风，有效拾音距离长达10米；
3.搭载AI降噪、AI回声消除、AI混响抑制算法，有效抑制会场常见噪音如键盘敲击、鼠标点击、空调吹风声等，全面消除回声背景噪声和语音混响。
四、高清电视（2台）
屏幕尺寸：≥55英寸；
分辨率：4K超高清；
刷新率：≥144Hz；
自带支架
五、86寸AI智慧会议平板（1台）
1.内存：≥8GB；
2.存储空间：≥128GB；
3.设备至少具备3个音腔和5种音效选择；
4.设备具备创建会议、会议录屏、会议设置、会后文件留档、AI模型应用小程序、语音助手辅助等功能以及保密会议模式；
5.包含移动支架、红外智能笔、无线传屏器、AI智慧摄像头模组等。
六、无线话筒含呼叫控制软件（2台）
1.输出功率为≥10dBm；工作电流为≤200mA；充电接口1×Type-C；单台发射机电池2×3.7V锂电池；电池使用时长＞10H；
2.接收机指标：天线接口为BNC/50Ω；接收灵敏度为＜-95dBm；
3.设备需具有一键静音按键，短按按键可开启或关闭发射机静音功能。
七、充电底座及充电管理软件（1套）
1.设备支持通过智能充电管理软件远程监控充电状态（异常、空闲、充电中、充满）、显示设备状态（异常、在线、离线）、设备名称、IP地址等设备信息；可查看级联充电底座的设备信息；支持编辑设备名称、网络配置信息；
2.至少有2个Type-C多功能充电孔位。
八、话筒（1只）
1.频率响应：80Hz~16KHz；
2.输出阻抗：75Ω，平衡；
3.灵敏度：-38±2dB (0dB=1V/Pa,at 1KHz)；
4.最大SPL：120dB；
5.信噪比：＞80dB(A)。
九、AI智慧混音器（1台）
1.支持至少4个场景切换，灵活导入和导出场景数据；
2.具有16路模拟输入和4路模拟输出，输入支持麦克风输入和线路输入切换。每路输入带48V幻象电源，可通过PC软件单独配置。
	1
	套
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	互联网医院患者个人中心（患者端）
	用户中心功能列表：展示用户所有可以操作的相关界面，包括：就诊人管理、问诊记录、就诊卡管理、医生收藏、意见反馈、授权协议
	1
	套

	
	
	新建/绑定就诊卡：输入用户信息新建或者在系统中绑定已有用户
	
	

	
	
	微信用户授权：通过微信授权获取openid等关键信息
	
	

	
	
	查询HIS系统用户信息：通过用户信息查询用户是否在医院HIS系统存在
	
	

	
	
	新建用户：在系统中新建用户
	
	

	
	
	用户信息展示：展示用户所有信息
	
	

	
	
	物流地址维护：用户可以维护物流配送地址
	
	

	
	
	新增地址：新增地址
	
	

	
	
	修改地址：修改地址
	
	

	
	
	删除地址：删除地址
	
	

	
	
	问诊记录列表：展示患者所有问诊记录
	
	

	
	
	问诊记录详情：展示问诊记录详情
	
	

	
	
	身份验证（人脸）：调用人脸接口验证患者身份
	
	

	
	
	报告列表：查询问诊记录详情中的报告列表
	
	

	
	
	病历列表：查询问诊记录详情中的病历列表
	
	

	
	
	处方信息列表：查询问诊记录中的处方列表
	
	

	
	
	报告查询：查询问诊记录详情中的报告
	
	

	
	
	病历查询：查询问诊记录详情中的病历
	
	

	
	
	处方信息查询：查询问诊记录中的处方详情
	
	

	
	
	退款：向支付平台提交退费申请
	
	

	
	
	退款完成：完成退费后向患者展示
	
	

	
	
	物流信息展示：在系统中展示物流信息
	
	

	
	
	物流信息查询：查询第三方物流系统中的物流信息
	
	

	
	
	编写评论：展示评论编写页面，编写评论以及评定星级
	
	

	
	
	查看评价：查看针对问诊订单历史评价的内容
	
	

	
	
	医生收藏：列出用户所有收藏的医生
	
	

	
	
	医生搜索：通过关键字查找医生并展示，记录用户搜索记录
	
	

	
	
	搜索记录：记录用户历史搜索记录
	
	

	
	
	医生详细信息：展示医生姓名、头像、职称、科室、擅长等基础信息
	
	

	
	
	医生分享：调用微信分享接口将连接推送至他人微信
	
	

	
	
	授权协议展示：展示进入系统时用户同意的授权协议
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	互联网医院患者问诊（患者端）
	（问诊挂号）问诊首页：进入问诊页面，向用户展示挂号搜索框、挂号须知按钮、科室结构
	1
	套

	
	
	（问诊挂号）问诊须知：点击问诊须知按钮向患者展示互联网医院问诊挂号须知
	
	

	
	
	（问诊挂号）科室列表展示：通过科室查询接口查询HIS中的排班
	
	

	
	
	（问诊挂号）查询科室：切换当前绑定的就诊人
	
	

	
	
	（问诊挂号）挂号列表医生查询：输入根据科室、亚专业信息，查询展示医生列表
	
	

	
	
	（问诊挂号）排班查询：患者选择科室以后，显示后续的一周医生排班情况，展示是否有号（实时查询HIS数据）
	
	

	
	
	（问诊挂号）是否有号展示：患者选择科室以后，显示后续的一周该科室是否有号，不同文字内容展示是否有号
	
	

	
	
	（问诊挂号）医生列表：展示科室所有医生以及医生简介
	
	

	
	
	（问诊挂号）医生详情页展示：在单独页面展示医生简介
	
	

	
	
	（问诊挂号）医生号源展示：查询HIS系统显示HIS系统中医生剩余号数
	
	

	
	
	（问诊挂号）号源：医生姓名、科室、日期、总号数量、剩余号
	
	

	
	
	（问诊挂号）医生评价：展示医生所有评价、按照特定条件筛选
	
	

	
	
	（问诊挂号）患者信息查询：查询当前患者信息
	
	

	
	
	（问诊挂号）医生信息查询：查询所有医生信息
	
	

	
	
	（问诊挂号）添加就诊人：跳转至就诊人列表界面选择就诊人/或者跳转至建档界面
	
	

	
	
	（问诊挂号）选择就诊类型：选择首诊咨询、复诊或其他，复诊需要校验是否有就诊记录
	
	

	
	
	（问诊挂号）填写病情描述：填写病情并记录
	
	

	
	
	（问诊挂号）提交问诊：向HIS发出锁号请求
	
	

	
	
	（问诊挂号）支付请求发送：向支付平台发起支付申请
	
	

	
	
	（问诊挂号）渠道支付调用：调用微信支付渠道进行支付
	
	

	
	
	（问诊挂号）支付结果显示：接受平台返回消息显示支付状态，写入支付数据
	
	

	
	
	（问诊挂号）支付消息推送：调用微信消息模版接口向用户推送支付消息
	
	

	
	
	（问诊挂号）支付消息重发：在支付异常时重新调用支付并记录状态
	
	

	
	
	（问诊挂号）支付确认消息接收：医院信息系统成功记账或记账不成功消息接收
	
	

	
	
	（问诊挂号）创建问诊订单：在系统创建问诊的订单
	
	

	
	
	（图文问诊）问诊列表：显示所有问诊记录，其中包括医生信息、部分问诊消息、时间等
	
	

	
	
	（图文问诊）问诊消息详情：显示历史问诊消息
	
	

	
	
	（图文问诊）问诊注意事项：在问诊信息置顶显示注意事项
	
	

	
	
	（图文问诊）消息发送功能：提供图文消息发送功能
	
	

	
	
	（图文问诊）图文消息发送：发送图片或文字消息
	
	

	
	
	（图文问诊）文字消息检测：检测文字消息中是否有不当词语，以星号标识
	
	

	
	
	（图文问诊）接收图文消息：接收医生发送等图文消息
	
	

	
	
	（图文问诊）接收检查单：检查单消息
	
	

	
	
	（图文问诊）检查单详情：检查单详情
	
	

	
	
	（图文问诊）接收处方单：处方消息
	
	

	
	
	（图文问诊）处方单详情：处方详情
	
	

	
	
	（图文问诊）填写邮寄地址：录入邮寄地址
	
	

	
	
	（图文问诊）诊间支付请求发送：向支付平台发起支付申请
	
	

	
	
	（图文问诊）渠道支付调用：调用微信支付渠道进行支付
	
	

	
	
	（图文问诊）支付结果显示：接受平台返回消息显示支付状态，写入支付数据
	
	

	
	
	（图文问诊）支付消息推送：调用微信消息模版接口向用户推送支付消息
	
	

	
	
	（图文问诊）支付消息重发：在支付异常时重新调用支付并记录状态
	
	

	
	
	（图文问诊）支付确认消息接收：医院信息系统成功记账或记账不成功消息接收
	
	

	
	
	（图文问诊）结束问诊：结束问诊状态
	
	

	
	
	（图文问诊）医生状态展示：展示医生状态离线或在线
	
	

	
	
	（图文问诊）未读信息展示：展示消息状态已读未读
	
	

	
	
	（视频问诊）问诊列表：显示所有问诊记录，其中包括医生信息、部分问诊消息、时间等
	
	

	
	
	（视频问诊）问诊消息详情：显示历史问诊消息
	
	

	
	
	（视频问诊）问诊注意事项：在问诊信息置顶显示注意事项
	
	

	
	
	（视频问诊）消息发送功能：提供图文消息发送功能
	
	

	
	
	（视频问诊）图文消息发送：发送图片或文字消息
	
	

	
	
	（视频问诊）接收图文消息：接收医生发送等图文消息
	
	

	
	
	（视频问诊）请求授权：调用微信接口向本地设备请求麦克风、摄像头权限
	
	

	
	
	（视频问诊）发起视频问诊：调用第三方视频平台发起视频问诊
	
	

	
	
	（视频问诊）接收检查单：检查单消息
	
	

	
	
	（视频问诊）检查单详情：检查单详情
	
	

	
	
	（视频问诊）接收处方单：处方消息
	
	

	
	
	（视频问诊）处方单详情：处方详情
	
	

	
	
	（视频问诊）填写邮寄地址：录入邮寄地址
	
	

	
	
	（视频问诊）支付请求发送：向支付平台发起支付申请
	
	

	
	
	（视频问诊）渠道支付调用：调用微信支付渠道进行支付
	
	

	
	
	（视频问诊）支付结果显示：接受平台返回消息显示支付状态，写入支付数据
	
	

	
	
	（视频问诊）支付消息推送：调用微信消息模版接口向用户推送支付消息
	
	

	
	
	（视频问诊）支付消息重发：在支付异常时重新调用支付并记录状态
	
	

	
	
	（视频问诊）支付确认消息接收：医院信息系统成功记账或记账不成功消息接收
	
	

	
	
	（视频问诊）结束问诊：结束问诊状态
	
	

	
	
	就诊人查询：查询就诊人信息
	
	

	
	
	待缴费订单列表查询：查询检查订单信息
	
	

	
	
	待缴费订单列表查询:查询检验订单信息
	
	

	
	
	待缴费订单列表查询:查询处方信息
	
	

	
	
	待缴费订单列表查询:查询诊察信息
	
	

	
	
	待缴费订单列表查询:查询待缴检查订单信息
	
	

	
	
	待缴费订单列表查询:查询待缴费检验订单信息
	
	

	
	
	待缴费订单列表查询:查询待缴费处方信息
	
	

	
	
	待缴费订单列表查询:查询诊察信息
	
	

	
	
	检查项目列表:查询就诊人信息
	
	

	
	
	检查项目列表:查询检查项目列表
	
	

	
	
	检验项目列表:查询就诊人信息
	
	

	
	
	检验项目列表:查询检验项目列表
	
	

	
	
	处方待缴费列表查询：查询处方待缴费列表
	
	

	
	
	药品费用:药品订单生成
	
	

	
	
	药品费用:选择支付方式
	
	

	
	
	药品费用:药品费用支付
	
	

	
	
	订单详情:查询检查订单信息
	
	

	
	
	订单详情:查询检验订单信息
	
	

	
	
	订单详情:查询处方信息
	
	

	
	
	待缴费订单支付:查询待缴费费用信息
	
	

	
	
	待缴费订单支付:调用微信支付渠道进行支付
	
	

	
	
	待缴费订单支付:查询就诊人信息（姓名、就诊卡号）
	
	

	
	
	待缴费订单支付:查询支付方式（微信）
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	互联网医院（医生端）
	业务订单列表：展示订单列表
	1
	套

	
	
	订单详情：展示订单详情页面
	
	

	
	
	处方信息：订单诊间可以直接打开处方信息
	
	

	
	
	检验信息：订单诊间可以直接打开检验信息
	
	

	
	
	病历信息：订单诊间可以查看已经书写的病历
	
	

	
	
	处方列表：展示历史开具的处方列表，可以查看详情
	
	

	
	
	处方明细：点击可以查看处方明细
	
	

	
	
	评价列表：展示患者针对医生的历史评价列表
	
	

	
	
	评价详情：查看评价详情
	
	

	
	
	排班信息查询：显示排班信息、按照特定条件分类
	
	

	
	
	排班详情：查看排班详细信息
	
	

	
	
	图文接诊设置：除医院排班外医生可以自主设置图文问诊接诊排班
	
	

	
	
	（图文问诊）新增：新增排班
	
	

	
	
	（图文问诊）修改：修改排班
	
	

	
	
	（图文问诊）删除：删除排班
	
	

	
	
	视频接诊设置：除医院排班外医生可以自主设置视频问诊排班时间
	
	

	
	
	（视频问诊）新增：新增排班
	
	

	
	
	（视频问诊）修改：修改排班
	
	

	
	
	（视频问诊）删除：删除排班
	
	

	
	
	个人信息展示：医生个人信息展示
	
	

	
	
	修改密码：修改登录密码
	
	

	
	
	基础资料填写：注册资料校验
	
	

	
	
	实名认证：注册资料提交
	
	

	
	
	资格证认证：资格证认证
	
	

	
	
	账号登录：医生登录校验
	
	

	
	
	账号缓存：医生登录关联数据查询
	
	

	
	
	账号密码修改：校验原密码
	
	

	
	
	账号密码修改:修改密码
	
	

	
	
	（图文问诊）问诊列表：显示所有问诊记录，其中包括患者信息、部分问诊消息、时间等
	
	

	
	
	（图文问诊）问诊消息详情：显示历史问诊消息
	
	

	
	
	（图文问诊）患者标签：给患者打标签
	
	

	
	
	（图文问诊）问诊注意事项：在问诊信息置顶显示注意事项
	
	

	
	
	（图文问诊）消息发送功能：提供图文消息发送功能
	
	

	
	
	（图文问诊）图文消息发送：发送图片或文字消息
	
	

	
	
	（图文问诊）语音消息发送：录制语音消息，发送语音消息，播放语音消息
	
	

	
	
	（图文问诊）文字消息检测：检测文字消息中是否有不当词语，以星号标识
	
	

	
	
	（图文问诊）接收图文消息：接收医生发送等图文消息
	
	

	
	
	（图文问诊）开具医技检查单：开具医技术检查
	
	

	
	
	（图文问诊）获取医技检查项目：调用查询接口查询医技检查项目
	
	

	
	
	（图文问诊）选择医技术检查项目：选择医技检查项目并下单，推送至HIS
	
	

	
	
	（图文问诊）获取医技检验项目：调用查询接口查询医技检验项目
	
	

	
	
	（图文问诊）选择医技术检验项目：选择医技检验项目并下单，推送至HIS
	
	

	
	
	（图文问诊）选择药品（院内药房）：调用查询接口接口查询药品项目
	
	

	
	
	（图文问诊）修改药品项目：修改医技检查项目，修改暂存的医技检查项目
	
	

	
	
	（图文问诊）住院单开具：开具住院单推送至HIS
	
	

	
	
	（图文问诊）书写病历：书写病历推送至HIS
	
	

	
	
	（图文问诊）历史处方查看：查询患者历史处方列表及详情
	
	

	
	
	（图文问诊）查询历史检查/检验报告：打通医院信息系统后，患者可查看过往检查检验报告信息。
	
	

	
	
	（图文问诊）查询患者病历：打通医院信息系统后，患者可查看过往患者病历信息。
	
	

	
	
	（图文问诊）结束问诊：结束问诊状态
	
	

	
	
	（图文问诊）未读信息展示：展示消息状态已读未读
	
	

	
	
	（图文问诊）已读未读标记：可以将消息标记未已读或者未读消息以便下次进入时处理
	
	

	
	
	（视频问诊）问诊列表：显示所有问诊记录，其中包括患者信息、部分问诊消息、时间等
	
	

	
	
	（视频问诊）问诊消息详情：显示历史问诊消息
	
	

	
	
	（视频问诊）患者标签：给患者打标签
	
	

	
	
	（视频问诊）问诊注意事项：在问诊信息置顶显示注意事项
	
	

	
	
	（视频问诊）消息发送功能：提供图文消息发送功能
	
	

	
	
	（视频问诊）图文消息发送：发送图片或文字消息
	
	

	
	
	（视频问诊）语音消息发送：录制语音消息，发送语音消息，播放语音消息
	
	

	
	
	（视频问诊）文字消息检测：检测文字消息中是否有不当词语，以星号标识
	
	

	
	
	（视频问诊）接收图文消息：接收医生发送等图文消息
	
	

	
	
	（视频问诊）开具医技检查单：开具医技术检查
	
	

	
	
	（视频问诊）获取医技检查项目：调用查询接口查询医技检查项目
	
	

	
	
	（视频问诊）选择医技术检查项目：选择医技检查项目并下单，推送至HIS
	
	

	
	
	（视频问诊）获取医技检验项目：调用查询接口查询医技检验项目
	
	

	
	
	（视频问诊）选择医技术检验项目：选择医技检验项目并下单，推送至HIS
	
	

	
	
	（视频问诊）选择药品（院内药房）：调用查询接口接口查询药品项目
	
	

	
	
	（视频问诊）修改药品项目：修改医技检查项目，修改暂存的医技检查项目
	
	

	
	
	（视频问诊）住院单开具：开具住院单推送至HIS
	
	

	
	
	（视频问诊）书写病历：书写病历推送至HIS
	
	

	
	
	（视频问诊）历史处方查看：查询患者历史处方列表及详情
	
	

	
	
	（视频问诊）查询历史检查/检验报告：打通医院信息系统后，患者可查看过往检查检验报告信息。
	
	

	
	
	（视频问诊）查询患者病历：打通医院信息系统后，患者可查看过往患者病历信息。
	
	

	
	
	（视频问诊）结束问诊：结束问诊状态
	
	

	
	
	（视频问诊）未读信息展示：展示消息状态已读未读
	
	

	
	
	（视频问诊）已读未读标记：可以将消息标记未已读或者未读消息以便下次进入时处理
	
	

	
	
	处方列表：展示处方列表
	
	

	
	
	处方详情：展示处方详情
	
	

	
	
	审核处方：进行审核处方操作
	
	

	
	
	审核处方推送：通过审核，将处方送至患者
	
	

	
	
	处方批注：对处方进行批注，医生可以查看
	
	

	
	
	审核处方（不通过）：审核处方不通过，退回医生
	
	

	
	
	回复模版设置：可以设置回复的模版，供图文问诊时调用
	
	

	
	
	新增回复模版：新增回复模版
	
	

	
	
	修改回复模版：修改回复模版
	
	

	
	
	删除回复模版：删除回复模版
	
	

	
	
	标签管理：管理患者标签
	
	

	
	
	新增标签：新增标签
	
	

	
	
	修改标签：修改标签
	
	

	
	
	删除标签：删除标签
	
	

	
	
	新订单下单提醒：发送新订单下单提醒
	
	

	
	
	订单即将超时关闭提醒：发送订单即将超时关闭提醒
	
	

	
	
	问诊开始提醒：发送问诊开始提醒
	
	

	
	
	处方审核结果提醒：发送处方审核结果提醒
	
	

	
	
	诊间患者新消息提醒：发送诊间患者新消息提醒
	
	

	
	
	身份信息推送：向电子签章系统传送身份信息
	
	

	
	
	电子签章信息获取：获取电子签章信息
	
	

	
	
	签署：签署电子签名
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	科室管理：修改科室
	
	

	
	
	科室管理：删除科室
	
	

	
	
	科室管理：查询科室详情
	
	

	
	
	科室管理：查询科室列表
	
	

	
	
	科室管理：查询科室类型
	
	

	
	
	科室管理：保存科室咨询
	
	

	
	
	科室管理：批量启用科室
	
	

	
	
	科室管理：批量停用科室
	
	

	
	
	科室管理：批量删除科室
	
	

	
	
	科室管理：批量导入科室
	
	

	
	
	科室管理：批量导出科室
	
	

	
	
	医生管理：新增医生
	
	

	
	
	医生管理：修改医生
	
	

	
	
	医生管理：删除医生
	
	

	
	
	医生管理：查询医生详情
	
	

	
	
	医生管理：查询医生列表
	
	

	
	
	医生管理：查询医生职称列表
	
	

	
	
	医生管理：查询科室列表
	
	

	
	
	医生管理：医生标签信息，用户在二级科室以下标注医生擅长专业做挂号的三级目录区分
	
	

	
	
	医生管理：新增标签，配置标签关联医生
	
	

	
	
	医生管理：修改标签，配置标签关联医生
	
	

	
	
	医生管理：删除标签
	
	

	
	
	医生管理：查询标签列表
	
	

	
	
	医生管理：导入标签
	
	

	
	
	医生管理：导出标签
	
	

	
	
	医生管理：批量同步医生问诊价格
	
	

	
	
	医生管理：批量停用医生
	
	

	
	
	医生管理：批量启用医生
	
	

	
	
	医生管理：批量删除医生
	
	

	
	
	医生管理：批量导入医生
	
	

	
	
	医生管理：批量导出医生
	
	

	
	
	医生管理：批量修改价格
	
	

	
	
	医生管理：批量上传监管平台
	
	

	
	
	医生管理：批量启用图文问诊
	
	

	
	
	医生管理：批量停用图文问诊
	
	

	
	
	医生管理：批量启用视频问诊
	
	

	
	
	医生管理：批量停用视频问诊
	
	

	
	
	医生管理：批量推荐医生到首页
	
	

	
	
	医生管理：批量关闭推荐到首页
	
	

	
	
	医生管理：批量下载二维码
	
	

	
	
	医生管理：批量同步医生CA
	
	

	
	
	药师管理：新增药师
	
	

	
	
	药师管理：修改药师
	
	

	
	
	药师管理：删除药师
	
	

	
	
	药师管理：查询药师详情
	
	

	
	
	药师管理：查询药师列表
	
	

	
	
	药师管理：重置药师登录密码
	
	

	
	
	药师管理：同步药师信息到CA
	
	

	
	
	药师管理：下载药师CA证书
	
	

	
	
	药师管理：批量启用药师
	
	

	
	
	药师管理：批量停用药师
	
	

	
	
	药师管理：批量删除药师
	
	

	
	
	药师管理：批量同步药师CA
	
	

	
	
	西药药品字典管理：新增西药
	
	

	
	
	西药药品字典管理：修改西药
	
	

	
	
	西药药品字典管理：删除西药
	
	

	
	
	西药药品字典管理：查询西药详情
	
	

	
	
	西药药品字典管理：查询西药列表
	
	

	
	
	西药药品字典管理：下载西药导入模板
	
	

	
	
	西药药品字典管理：导入西药数据
	
	

	
	
	西药药品字典管理：导出西药数据
	
	

	
	
	西药药品字典管理：批量清空西药数据
	
	

	
	
	西药药品字典管理：同步his西药数据
	
	

	
	
	病种字典管理：新增病种
	
	

	
	
	病种字典管理：修改病种
	
	

	
	
	病种字典管理：删除病种
	
	

	
	
	病种字典管理：查询病种详情
	
	

	
	
	病种字典管理：查询病种列表
	
	

	
	
	病种字典管理：下载病种导入模板
	
	

	
	
	病种字典管理：导入病种数据
	
	

	
	
	病种字典管理：导出病种数据
	
	

	
	
	病种字典管理：批量清空病种数据
	
	

	
	
	病种字典管理：同步his病种数据
	
	

	
	
	诊断项目字典管理：新增诊断项目
	
	

	
	
	诊断项目字典管理：修改诊断项目
	
	

	
	
	诊断项目字典管理：删除诊断项目
	
	

	
	
	诊断项目字典管理：查询诊断项目详情
	
	

	
	
	诊断项目字典管理：查询诊断项目列表
	
	

	
	
	诊断项目字典管理：下载诊断项目导入模板
	
	

	
	
	诊断项目字典管理：导入诊断项目数据
	
	

	
	
	诊断项目字典管理：导出诊断项目数据
	
	

	
	
	诊断项目字典管理：批量清空诊断项目数据
	
	

	
	
	诊断项目字典管理：同步his诊断项目数据
	
	

	
	
	用药频率字典管理：新增用药频率
	
	

	
	
	用药频率字典管理：修改用药频率
	
	

	
	
	用药频率字典管理：删除用药频率
	
	

	
	
	用药频率字典管理：查询用药频率详情
	
	

	
	
	用药频率字典管理：查询用药频率列表
	
	

	
	
	用药频率字典管理：下载用药频率导入模板
	
	

	
	
	用药频率字典管理：导入用药频率数据
	
	

	
	
	用药频率字典管理：导出用药频率数据
	
	

	
	
	用药频率字典管理：批量清空用药频率数据
	
	

	
	
	用药频率字典管理：同步his用药频率数据
	
	

	
	
	用药途径字典管理：新增用药途径
	
	

	
	
	用药途径字典管理：修改用药途径
	
	

	
	
	用药途径字典管理：删除用药途径
	
	

	
	
	用药途径字典管理：查询用药途径详情
	
	

	
	
	用药途径字典管理：查询用药途径列表
	
	

	
	
	用药途径字典管理：下载用药途径导入模板
	
	

	
	
	用药途径字典管理：导入用药途径数据
	
	

	
	
	用药途径字典管理：导出用药途径数据
	
	

	
	
	用药途径字典管理：批量清空用药途径数据
	
	

	
	
	用药途径字典管理：同步his用药途径数据
	
	

	
	
	检查项目字典管理：新增检查项目
	
	

	
	
	检查项目字典管理：修改检查项目
	
	

	
	
	检查项目字典管理：删除检查项目
	
	

	
	
	检查项目字典管理：查询检查项目详情
	
	

	
	
	检查项目字典管理：查询检查项目列表
	
	

	
	
	检查项目字典管理：下载检查项目导入模板
	
	

	
	
	检查项目字典管理：导入检查项目数据
	
	

	
	
	检查项目字典管理：导出检查项目数据
	
	

	
	
	检查项目字典管理：批量清空检查项目数据
	
	

	
	
	检查项目字典管理：同步his检查项目数据
	
	

	
	
	检验项目字典管理：新增检验项目
	
	

	
	
	检验项目字典管理：修改检验项目
	
	

	
	
	检验项目字典管理：删除检验项目
	
	

	
	
	检验项目字典管理：查询检验项目详情
	
	

	
	
	检验项目字典管理：查询检验项目列表
	
	

	
	
	检验项目字典管理：下载检验项目导入模板
	
	

	
	
	检验项目字典管理：导入检验项目数据
	
	

	
	
	检验项目字典管理：导出检验项目数据
	
	

	
	
	检验项目字典管理：批量清空检验项目数据
	
	

	
	
	检验项目字典管理：同步his检验项目数据
	
	

	
	
	检验物字典管理：新增检验物
	
	

	
	
	检验物字典管理：修改检验物
	
	

	
	
	检验物字典管理：删除检验物
	
	

	
	
	检验物字典管理：查询检验物详情
	
	

	
	
	检验物字典管理：查询检验物列表
	
	

	
	
	检验物字典管理：下载检验物导入模板
	
	

	
	
	检验物字典管理：导入检验物数据
	
	

	
	
	检验物字典管理：导出检验物数据
	
	

	
	
	检验物字典管理：批量清空检验物数据
	
	

	
	
	检验物字典管理：同步his检验物数据
	
	

	
	
	医生职称管理：新增医生职称
	
	

	
	
	医生职称管理：修改医生职称
	
	

	
	
	医生职称管理：删除医生职称
	
	

	
	
	医生职称管理：查询医生职称列表
	
	

	
	
	药师职称管理：新增药师职称
	
	

	
	
	药师职称管理：修改药师职称
	
	

	
	
	药师职称管理：删除药师职称
	
	

	
	
	药师职称管理：查询药师职称列表
	
	

	
	
	排班管理：查询医院列表
	
	

	
	
	排班管理：查询业务类型列表
	
	

	
	
	排班管理：查询科室列表
	
	

	
	
	排班管理：查询医生列表
	
	

	
	
	排班管理：新增排班
	
	

	
	
	排班管理：修改排班
	
	

	
	
	排班管理：删除排班
	
	

	
	
	排班管理：查询排班详情
	
	

	
	
	排班管理：查询排班列表
	
	

	
	
	排班管理：批量停诊排班
	
	

	
	
	排班管理：批量删除排班
	
	

	
	
	数据统计：统计总用户量
	
	

	
	
	数据统计：统计新增用户
	
	

	
	
	数据统计：统计用户满意度
	
	

	
	
	数据统计：统计咨询等待时长
	
	

	
	
	数据统计：统计咨询订单总数
	
	

	
	
	数据统计：统计每日收益
	
	

	
	
	数据统计：统计待支付订单数量
	
	

	
	
	数据统计：统计医生接诊量
	
	

	
	
	数据统计：统计科室接单量
	
	

	
	
	数据统计：统计科室超时未接诊
	
	

	
	
	数据统计：统计待审核处方数量
	
	

	
	
	数据统计：统计已审核处方数量
	
	

	
	
	医生接诊统计：查询咨询类型列表
	
	

	
	
	医生接诊统计：查询下单维度列表
	
	

	
	
	医生接诊统计：查询科室列表
	
	

	
	
	医生接诊统计：查询医生列表
	
	

	
	
	医生接诊统计：查询医生接诊统计列表
	
	

	
	
	医生接诊统计：查询医生接诊统计详情
	
	

	
	
	医生接诊统计：下载医生统计列表
	
	

	
	
	药师接诊统计：查询咨询类型列表
	
	

	
	
	药师接诊统计：查询下单维度列表
	
	

	
	
	药师接诊统计：查询科室列表
	
	

	
	
	药师接诊统计：查询药师列表
	
	

	
	
	药师接诊统计：查询药师接诊统计列表
	
	

	
	
	药师接诊统计：查询药师接诊统计详情
	
	

	
	
	药师接诊统计：下载药师统计数据
	
	

	
	
	科室接诊统计：查询下单维度列表
	
	

	
	
	科室接诊统计：查询科室列表
	
	

	
	
	科室接诊统计：查询科室接诊统计列表
	
	

	
	
	科室接诊统计：查询科室接诊统计详情
	
	

	
	
	科室接诊统计：下载科室接诊统计数据
	
	

	
	
	科室处方统计：查询科室列表
	
	

	
	
	科室处方统计：查询科室处方统计列表
	
	

	
	
	科室处方统计：查询科室处方统计详情
	
	

	
	
	科室处方统计：下载科室处方统计数据
	
	

	
	
	医生处方统计：查询科室列表
	
	

	
	
	医生处方统计：查询医生列表
	
	

	
	
	医生处方统计：查询医生处方统计列表
	
	

	
	
	医生处方统计：查询医生处方统计详情
	
	

	
	
	医生处方统计：下载医生处方统计数据
	
	

	
	
	审方统计：查询科室列表
	
	

	
	
	审方统计：查询药师列表
	
	

	
	
	审方统计：查询审方统计列表
	
	

	
	
	审方统计：查询审方统计详情
	
	

	
	
	审方统计：下载审方统计数据
	
	

	
	
	检查统计：查询下单维度列表
	
	

	
	
	检查统计：查询科室列表
	
	

	
	
	检查统计：查询医生列表
	
	

	
	
	检查统计：查询医生接诊统计列表
	
	

	
	
	检查统计：查询医生接诊统计详情
	
	

	
	
	检验统计：下载医生统计列表
	
	

	
	
	检验统计：查询咨询类型列表
	
	

	
	
	检验统计：查询下单维度列表
	
	

	
	
	检验统计：查询科室列表
	
	

	
	
	检验统计：查询药师列表
	
	

	
	
	订单评价管理：查询订单评价列表
	
	

	
	
	订单评价管理：查询订单评价详情
	
	

	
	
	订单评价管理：上/下架评价
	
	

	
	
	医生评价管理：查询医生评价列表
	
	

	
	
	医生评价管理：查询医生评价详情
	
	

	
	
	医生评价管理：导出医生评价数据
	
	

	
	
	意见反馈：查询意见反馈列表
	
	

	
	
	意见反馈：查询意见反馈详情
	
	

	
	
	意见反馈：回复意见反馈信息
	
	

	
	
	快速查单：查询检查列表
	
	

	
	
	快速查单：查询检验列表
	
	

	
	
	快速查单：查询支付列表
	
	

	
	
	快速查单：查询处方订单列表
	
	

	
	
	快速查单：查询商户订单列表
	
	

	
	
	快速查单：查询问诊订单列表
	
	

	
	
	快递订单：查询支付订单列表
	
	

	
	
	快递订单：查询快递订单列表
	
	

	
	
	快递订单：查询处方订单列表
	
	

	
	
	快递订单：查询就诊人信息
	
	

	
	
	处理记录：下载报表
	
	

	
	
	处理记录：查询支付订单列表
	
	

	
	
	处理记录：查询处理记录列表
	
	

	
	
	处理记录：查询就诊人信息
	
	

	
	
	处理记录：查询问诊列表
	
	

	
	
	门诊缴费订单：查询检查列表
	
	

	
	
	门诊缴费订单：查询检验列表
	
	

	
	
	门诊缴费订单：查询支付列表
	
	

	
	
	门诊缴费订单：查询处方订单列表
	
	

	
	
	门诊缴费订单：查询商户订单列表
	
	

	
	
	门诊缴费订单：退款操作
	
	

	
	
	异常订单：查询异常订单列表
	
	

	
	
	异常订单：查询支付订单列表
	
	

	
	
	异常订单：查询快递订单列表
	
	

	
	
	异常订单：查询处方订单列表
	
	

	
	
	异常订单：查询就诊人信息
	
	

	
	
	咨询订单：查询支付列表
	
	

	
	
	咨询订单：查询处方订单列表
	
	

	
	
	咨询订单：查询商户订单列表
	
	

	
	
	咨询订单：查询问诊订单列表
	
	

	
	
	咨询订单：下载报表
	
	

	
	
	问诊订单：查询检查列表
	
	

	
	
	问诊订单：查询检验列表
	
	

	
	
	问诊订单：查询支付列表
	
	

	
	
	问诊订单：查询处方订单列表
	
	

	
	
	问诊订单：查询商户订单列表
	
	

	
	
	问诊订单：查询护理订单列表
	
	

	
	
	问诊订单：查询问诊订单列表
	
	

	
	
	问诊订单：退款操作
	
	

	
	
	处方订单：查询医生列表
	
	

	
	
	处方订单：查询处方订单列表
	
	

	
	
	处方订单：查询就诊人信息
	
	

	
	
	处方订单：查询科室列表
	
	

	
	
	处方订单：查询支付订单列表
	
	

	
	
	检查检验订单：查询检查列表
	
	

	
	
	检查检验订单：查询检验列表
	
	

	
	
	检查检验订单：查询支付列表
	
	

	
	
	检查检验订单：查询处方订单列表
	
	

	
	
	检查检验订单：查询商户订单列表
	
	

	
	
	检查检验订单：查询问诊订单列表
	
	

	
	
	业务订单管理：查询订单列表
	
	

	
	
	业务订单管理：查询商户信息
	
	

	
	
	用户登录：账号鉴权
	
	

	
	
	用户管理：导入用户信息
	
	

	
	
	用户管理：分配科室
	
	

	
	
	用户管理：新增用户信息
	
	

	
	
	用户管理：删除用户信息
	
	

	
	
	用户管理：修改用户信息
	
	

	
	
	用户管理：查询用户信息列表
	
	

	
	
	用户管理：查看用户信息详情
	
	

	
	
	用户管理：重置密码
	
	

	
	
	角色权限管理：角色数据
	
	

	
	
	角色权限管理：新增角色
	
	

	
	
	角色权限管理：修改角色
	
	

	
	
	角色权限管理：删除角色
	
	

	
	
	角色权限管理：查询角色列表
	
	

	
	
	角色权限管理：查询角色详情
	
	

	
	
	角色权限管理：启动或禁用角色
	
	

	
	
	基础支付渠道对账：支持已实施的支付渠道的对账，自动生成对账总结果及差错单列表；
	
	

	
	
	对账列表查询：支持展示已对接的支付渠道对账列表，可根据时间、支付渠道进行查询，可下载对账报表；
	
	

	
	
	对账日志查询：支持查询已对接的支付渠道对账日志，可根据时间、支付渠道进行查询，可手动刷新HIS对账单接口重新对账；
	
	

	
	
	批量重新对账：支持对已对接的支付渠道进行批量重新对账；
	
	

	76
	数据监管平台数据回传
	患者基本信息：向平台推送患者基信息
	1
	套

	
	
	用户协议信息：向平台推送知情协议
	
	

	
	
	互联网诊疗预约信息：患者预约后像平台推送
	
	

	
	
	在线咨询信息：问诊结束后推送，包括咨询正常完成、自动取消、医生拒绝
	
	

	
	
	在线复诊信息：复诊结束后推送
	
	

	
	
	处方信息：处方开具后上传
	
	

	
	
	处方核销信息：处方核销后上传
	
	

	
	
	收费信息：业务结束后上传
	
	

	77
	三方对接
	物流对接：与顺丰快递物流平台进行对接，系统自动下单，药品物流配送
	
	

	78
	超融合系统
	1.处理器≥2颗国产化处理器，单颗处理器≥24核心、主频≥2.4GHz；
2.实配≥4条32GB DDR5 频率≥5600MT/s内存条；
3.系统盘≥2块480GB SSD硬盘、缓存盘≥1.92TB NVME SSD硬盘、数据盘≥2块8TB SATA HDD硬盘；
4.网络≥2个万兆以太网光接口（含光模块），≥4个千兆以太网电接口；
5.电源≥2块交流冗余电源；
6.实配≥2颗处理器计算虚拟化软件授权、≥2颗处理器存储虚拟化软件授权、≥2颗处理器超融合管理平台软件授权；≥2颗处理器网络虚拟化软件授权。
	3
	台

	79
	万兆交换机
	≥8个10/100/1000Base-T端口,≥14个1G/10GBase-X SFP Plus端口,交流供电，配备≥6个万兆多模光模块
	2
	台

	80
	供电系统
	含20KVA供电主机1台、100AH电池32块、电池柜2套、市电电缆（YJV4*25M²+1）30米等内容。
	1
	项

	81
	防雷系统
	含防雷接地地网100米、设备接地10米、接地电缆10米、机柜底部接地端子30个、机房四周环形接地母线25m等内容。
	1
	项

	82
	气体灭火系统
	含单瓶柜式七氟丙烷灭火装置1套、七氟丙烷药剂78KG、自动泄压装置1套、气体灭火控制器（单区）1台、点型感温火灾探测器2只、点型光电感烟火灾探测器1只、火灾声光警报器2只、气体释放警报器1只、气体启停按钮1只、手自动转换开关1只、手/自动状态指示灯2只、金属线管60米、阻燃电线150米、辅材1项。
	1
	项

	83
	精密空调系统
	1 设备制冷量(回风温度24℃，湿度50%RH)≥12.5KW，冷却方式：风冷，上送风。
2 为满足现场使用条件，精密空调室内机尺寸最大限值：（长）600mm*（宽）600mm*（高）2000mm。
3、空调需采用R410A环保冷媒，全年能效比达到4.5以上；
4、机组采用电极加湿，加湿量≥3kg/h；机组采用PTC电加热，加热量≥4KW；设备风量≥3900m³/h；
5、空调机组的额定供电为380V、三相五线制、50Hz交流电。在供电电压波动范围不超出380V±10%时，空调机组应能正常工作。
6、控制温度范围：17℃—32℃（≥此温度范围），控制精度≤1℃。
7、控制湿度范围：30%—70%（≥此湿度范围），控制精度≤5%RH。
8、控制器≥4.3寸中文彩色液晶触控屏显示，能够图形化显示温湿度曲线、所有部件输出状态及部件运行计时，具备自动维护提示、故障诊断、部件告警提示等功能，存储历史告警信息不小于500条，支持U盘，方便近端维护；
9、空调应具有先进的过欠压保护、相序保护、漏水报警、过滤网脏堵告警等功能；
10、空调机组应具有群控功能，通过CAN总线方式，同一区域可以将不低于32套机组进行统一控制管理。功能包括：a、备份：备份自动切换功能，当群组中机组发生故障时，备份机组自动投入运行，提高空调系统的可靠性；b、轮巡：定时切换备份机组；c、能效管理和动态冷量分配：根据机房内热负荷的变化自动控制机组中空调机的运行数量；达到节能的目的。
11、空调机组配置RS485或者TCP/IP通讯接口,方便接入动环监控系统。
12、支撑可拆卸搬运结构。
13、按需定制制冷剂、低温组件、管道件、上下水管及电源线缆、内外机底座架等
	1
	项

	84
	动环系统
	含动环数据采集主机1台、机房环境监控中心平台软件1套、定制3D显示机房布局1套、动态呈现机房温度云图1套、WEB远程管理模块1套、显示器1台、有线电话语音报警功能1套、短信内置模块+邮件报警1套、声光警号1只、32寸工业触摸展示屏1只、温湿度探测器8个、温湿度显示屏1个、烟雾感应器2个、机房漏水控制器4根、漏水探测绳4根、红外人体感应器2个、防盗门磁3个、多合1机房环境检测单元1只、机房明火探测器2只、电池间氢气传感器2只、精密空调监控协议开发2套、设备数据集成模块3只、电力监控380V智能电量仪2只、分电路断电报警模块4个、ups监控协议开发2套、设备数据集成模块2只、安防监控8T硬盘1只、设备数据集成软件1套、分站点数据采集主机1台、分机房数据集成系统2套、协议转换模块1只、8路开关状态检测仪2只、传感器电源1只、模块集成箱1只、半球摄像机2台、摄像机电源2只。
	1
	项

	85
	配电间辅材
	含天花防水防潮漆36㎡、天花防尘漆36㎡、微孔铝板吊顶36㎡、地面防尘漆36㎡、地面防静电地板36㎡、墙面防尘漆85㎡、踢脚线防火阻燃板基层24m、踢脚线24m、照明线缆50m、照明金属穿线管40m、插座线缆60m、插座金属穿线管60m、开关插座面板2个、LED灯具4盏、应急照明灯2个、防火门1樘、玻璃门1樘、门禁1项、玻璃隔断16㎡、散力架1项、防爆LED灯6套、防爆LED灯荧光灯2套、防爆风扇1台、配电柜1个、机柜2个、指示灯6个、35平三芯电缆+红绿地线电缆51米、10平*3+1电缆35米等内容。
	1
	项

	86
	数据库灾备管理软件
	1、国产品牌。
2、基于数据库日志分析技术，实现数据库实时同步。
3、支持Oracle、SQLServer、MySQL等主流商业、开源数据库。
4、配置数据库节点授权≥2个。
5、支持远程无代理部署，无需源库安装插件或者代理。
6、支持一对一、一对多、多对一等复制架构。
7、支持异常或数据冲突修复机制，提供对应的解决机制。
8、支持断点续传机制，保障数据复制连续性。
9、支持数据库的对象同步。
10、为保障数据同步完整性，具有数据一致性保障机制。
11、支持数据传输加密，保障数据传输安全。
12、支持同城、异地等数据库容灾场景。
13、低侵入式，对源生产数据库性能影响极小。
	1
	项

	87
	数据备份一体机
	1、国产品牌。
2、采用2U机架式设备，≥12盘位机箱；≥两颗国产化处理器，单颗CPU核心数≥16，主频≥2.5GHz；内存≥64GB；≥磁盘裸容量40TB；≥2块480G SSD系统盘；≥4个千兆电口；配置冗余电源、冗余风扇。
3、客户端支持Linux、Windows Server、麒麟等操作系统。
4、支持SQLserver、ORALCE、ExchangeServer、MySQL、达梦等主流数据进行备份保护。
5、支持VMware、华为FusionCompute、H3C CAS等主流平台的无代理虚拟机备份保护。
6、配置定时备份软件容量授权≥30TB，不限制客户端数量。
7、配置实时备份软件节点授权≥10个。
8、支持实时备份功能（CDP），基于IO捕获机制。
▲9、支持重复数据删除技术，以降低在备份大量数据时对网络带宽等各种资源的消耗和依赖，提升备份效率。
10、VMware虚机无代理备份无需在虚拟机中安装客户端，并支持CBT技术。
11、支持备份数据校验，保证备份数据的可用性。
12、支持数据传输和备份加密，支持多种加密算法。
13、支持三员管理，提供多种身份权限管理。
14、备份平台提供报表功能。
15、支持带宽控制，可进行带宽限速，规避业务高峰期抢占网络资源。
16、支持平台、邮件等告警通知。
	1
	套

	88
	容灾设备1
	1.实配≥2颗国产化处理器，单处理器主频≥2.7GHz、≥32核心、≥64线程；
2.实配≥8条64GB内存条，可扩容内存槽位≥8条；
3.实配≥2块960GB SATA SSD硬盘；
4.实配≥1块4G缓存RAID卡，支持raid0、1、5；
5.实配≥4个万兆以太网光接口、含万兆多模光模块；
6.实配≥32GB FC接口；
7.实配导轨、双电源；
	2
	台

	89
	容灾设备2
	1.实配≥2颗国产化处理器，单处理器主频≥2.7GHz、≥32核心、≥64线程；
2.实配≥8条64GB内存条，可扩容内存槽位≥8条；
3.实配≥2块960GB SATA SSD硬盘，≥5块8TB SATA HDD硬盘；
4.实配≥1块4G缓存RAID卡，支持raid0、1、5；
5.实配≥4个万兆以太网光接口、含万兆多模光模块；
6.实配≥32GB FC接口；
7.实配导轨、双电源；
	1
	台

	90
	接口
	患者信息查询
	1
	套

	
	
	病历列表查询
	
	

	
	
	病历详情查询
	
	

	
	
	患者复诊校验接口
	
	

	
	
	线上号源统计查询
	
	

	
	
	线上号源查询接口
	
	

	
	
	线上挂号接口（可重发）
	
	

	
	
	线上挂号取消接口（可重发）
	
	

	
	
	线上挂号退费（可重发）
	
	

	
	
	线上挂号状态查询
	
	

	
	
	检查项目列表查询
	
	

	
	
	新增检查处方（可重发）
	
	

	
	
	检查结果列表查询
	
	

	
	
	检查结果详情查询
	
	

	
	
	医院检查撤回（可重发）
	
	

	
	
	新增检验处方（可重发）
	
	

	
	
	医院检验撤回（可重发）
	
	

	
	
	中药处方模版查询
	
	

	
	
	中药药品查询
	
	

	
	
	西药处方模版查询
	
	

	
	
	西药药品查询
	
	

	
	
	新增西/中药药处方（可重发）
	
	

	
	
	医院处方审核（可重发）
	
	

	
	
	医院处方撤回（可重发）
	
	

	
	
	药品库存查询
	
	

	
	
	用户待缴费查询
	
	

	
	
	门诊缴费接口（可重发）
	
	

	
	
	门诊缴费状态查询
	
	

	
	
	门诊缴费退款申请
	
	

	
	
	门诊缴费退款通知
	
	

	
	
	诊断项目列表查询
	
	

	
	
	用药频率项目列表查询
	
	

	
	
	用药途径项目列表查询
	
	

	
	
	快递推送接口
	
	

	
	
	单独开具诊断接口
	
	

	
	
	对账单查询
	
	

	
	
	预问诊结果通知
	
	

	
	
	开立/修改入院证
	
	

	
	
	处方已审核通知
	
	

	
	
	处方支付通知
	
	

	
	
	处方强制撤回
	
	

	
	
	检查检验强制撤回
	
	

	
	
	问诊订单统计推送
	
	

	
	
	通用模板给患者端发送订阅消息
	
	

	
	
	通用模板给医生端发送订阅消息
	
	

	
	
	发布排班
	
	

	
	
	获取待缴费费用明细查询（必须）
	
	

	
	
	医保预结算结果通知
	
	

	
	
	当天挂号支付（含医保)
	
	

	
	
	预约挂号支付（含医保）
	
	

	
	
	预约取号支付（含医保)
	
	

	
	
	门诊缴费订单支付（含医保）
	
	

	
	
	预约挂号/停诊退费（含医保）
	
	

	
	
	医保免授权退款接口（建议提供）
	
	

	
	
	医保冲正接口（根据医院情况必选，可重发）
	
	

	
	
	获取微信ACCESS TOKEN（医保支付非互联网医院直连微信和支付宝时提供）
	
	

	
	
	【6101】解析医保电子凭证二维码
	
	

	
	
	订单支付
	
	

	
	
	订单查询
	
	

	
	
	订单撤销
	
	

	
	
	挂号 RegisterRecord（专指线上复诊、 咨询挂号）
	
	

	
	
	退号 CancelRegister（专指线上复诊、 咨询退号）
	
	

	
	
	就诊记录 MedicalRecord
	
	

	
	
	处方开立（西药）
	
	

	
	
	处方开立（中药）
	
	

	
	
	处方变更 UpdatePrescription
	
	

	
	
	处方撤消 CancelPrescription
	
	

	
	
	处方审核 PrescriptionExamine
	
	

	
	
	处方流转 PrecriptionCirculation
	
	

	
	
	药品配送 MedicineDeliver
	
	

	
	
	收费/退费 ChargeOrRefund
	
	

	
	
	咨询记录 ConsultRecord
	
	

	
	
	服务评价
	
	

	
	
	投诉举报
	
	

	
	
	数据连接地址 Url
	
	

	
	
	医护人员信息(v_hos_user)
	
	

	
	
	医务人员与病区对应关系(v_hos_user_ward_mapping)
	
	

	
	
	病区信息(v_hos_ward)
	
	

	
	
	病床信息(v_hos_bed)
	
	

	
	
	患者信息(v_pat_inhos_record)
	
	

	
	
	患者诊断v_pat_inhos_diagnosis
	
	

	
	
	住院医嘱（v_pat_inhos_order）
	
	

	
	
	医嘱删除记录（v_pat_inhos_order_delete）
	
	

	
	
	医嘱批次(执行记录)（v_pat_inhos_order_group）
	
	

	
	
	患者转床转科信息（v_pat_inhos_transfer）
	
	

	
	
	检查信息v_pat_exam_master
	
	

	
	
	检查报告v_pat_exam_report
	
	

	
	
	患者文书评估部分（v_pat_inhos_doc）
	
	

	
	
	体征信息表（v_pat_inhos_vitalsign）
	
	

	
	
	生命体征回写
	
	

	
	
	患者手术信息（v_pat_inhos_surgery）
	
	

	
	
	(对接his)手术任务中药品使用明细（v_destroy_charge_inf）
	
	

	
	
	(对接手麻系统)手术任务中药品使用明细（v_destroy_charge_inf）
	
	

	
	
	科室字典信息（V_DEPT_DICT）
	
	

	
	
	工作人员字典信息（V_HIS_USERS）
	
	

	
	
	病人基本信息（V_PAT_MASTER_INDEX）
	
	

	
	
	在院病人住院信息(V_PATS_IN_HOSPITAL)
	
	

	
	
	ICU患者诊断信息(V_PATIENT_DIAGNOSIS_INFO)
	
	

	
	
	病人医嘱信息（V_ORDERS）
	
	

	
	
	病人医嘱分割信息(V_ORDER_DEFAULT_TIME_HIS)
	
	

	
	
	病人PDA医嘱执行记录(V_ORDER_EXEC_PDA)
	
	

	
	
	病人手术信息(V_OPER_MASTER)
	
	

	
	
	病人流转信息(V_PAT_TRANSFER_HIS)
	
	

	
	
	医嘱用法字典(v_sys_dic_order_usage)
	
	

	
	
	医护人员信息(v_hos_user)
	
	

	
	
	病区信息(v_hos_ward)
	
	

	
	
	病床信息(v_hos_bed)
	
	

	
	
	住院医嘱（v_pat_inhos_order）
	
	

	
	
	医嘱执行回写
	
	

	
	
	医嘱批次-包药机（v_pat_inhos_order_group_oral）
	
	

	
	
	医嘱批次执行记录（v_pat_inhos_order_group）
	
	

	
	
	医嘱批次-静配中心（v_pat_inhos_order_group_pivas）
	
	

	
	
	患者信息(v_pat_inhos_record)
	
	

	
	
	患者手术信息（v_pat_inhos_surgery）
	
	

	
	
	患者诊断（v_pat_inhos_diagnosis）
	
	

	
	
	患者转床转科信息（v_pat_inhos_transfer）
	
	

	
	
	病人病历信息（v_ pat_inhos_emrdocument）
	
	

	
	
	输血信息（v_pat_emr_blood_transfusion）
	
	

	
	
	检查信息（v_pat_exam_master）
	
	

	
	
	检查报告（v_pat_exam_report）
	
	

	
	
	危急值记录（v_pat_lab_crisis_record）
	
	

	
	
	HS_GetPatientBaseInfo()
	
	

	
	
	HS_GetInPatientInfo()
	
	

	
	
	HS_GetDiagnosisInfo()
	
	

	
	
	HS_GetMedRecInfo()
	
	

	
	
	HS_GetMedRecNodeInfo()
	
	

	
	
	HS_GetMedRecFileInfo()
	
	

	
	
	HS_GetPatientOrders()
	
	

	
	
	HS_GetInExaminationInfo()
	
	

	
	
	HS_GetInExaminationItem()
	
	

	
	
	HS_GetInExaminationImage()
	
	

	
	
	HS_GetInExaminationFTP()
	
	

	
	
	患者基本信息查询接口
	
	

	
	
	患者就诊信息查询接口
	
	

	
	
	患者手机号校验接口
	
	

	
	
	患者姓名校验接口
	
	

	
	
	检查申请单查询接口
	
	

	
	
	患者检查记录查询接口
	
	

	
	
	科室字典接口
	
	

	
	
	医生字典接口
	
	

	
	
	检查项目字典接口
	
	

	
	
	院区/机构字典接口
	
	

	
	
	影像检查列表查询接口
	
	

	
	
	Study查询接口
	
	

	
	
	Series查询接口
	
	

	
	
	Instance查询接口
	
	

	
	
	DICOM文件获取接口
	
	

	
	
	DICOM图像渲染接口
	
	

	
	
	影像缩略图接口
	
	

	
	
	DICOM元数据接口
	
	

	
	
	多帧影像播放接口
	
	

	
	
	影像预加载/缓存接口
	
	

	
	
	MPR重建数据接口
	
	

	
	
	3D重建数据接口
	
	

	
	
	影像访问权限校验接口
	
	

	
	
	影像下载接口
	
	

	
	
	影像检查号关联接口
	
	

	
	
	人员信息同步
	
	

	
	
	科室信息同步
	
	

	
	
	物价同步
	
	

	
	
	体检建档
	
	

	
	
	体检登记
	
	

	
	
	推送费用
	
	

	
	
	推送退费
	
	

	
	
	缴费成功后回调体检更新缴费状态
	
	

	
	
	退费成功后回调体检更新缴费状态
	
	

	
	
	其他接口
	
	

	
	
	检验物列表查询
	
	

	
	
	检验项目列表查询
	
	

	
	
	检验报告列表查询
	
	

	
	
	检验报告详情查询
	
	

	
	
	检验主表信息v_pat_lab_master
	
	

	
	
	检验明细v_pat_lab_item
	
	

	
	
	病人检验申请主记录(V_LAB_TEST_MASTER)
	
	

	
	
	病人检验申请明细记录(V_LAB_RESULT)
	
	

	
	
	病人药敏申请主记录(V_LAB_DST_MASTER)
	
	

	
	
	病人药敏申请明细记录(V_LAB_DST_RESULT)
	
	

	
	
	检验主表信息（v_pat_lab_master）
	
	

	
	
	检验明细（v_pat_lab_item）
	
	

	
	
	HS_GetInLabItem()
	
	

	
	
	HS_GetLabResultItem()
	
	

	
	
	获取体检 LIS（检验）结果（结构化数据）（WebService接口调用LIS）
	
	

	
	
	其他接口
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	系统集成
	本项目系统集成服务包含本项目全部硬件设备实施、软件系统对接联调、项目实施交付、技术培训、全系统优化及三年整体质保维保等全部配套工作，所有相关工作统一纳入系统集成服务范围，不再单独计取费用，具体内容如下：
1.整体集成与项目实施：负责项目整体方案设计、需求落地、进度管控、现场实施统筹、内外单位协调、验收资料编制、审计配合等全过程集成管理服务。
2.硬件集成实施：包含所有项目硬件设备的到货验收、安装部署、参数配置、入网调试、单机测试、设备适配优化、点位优化、故障排查，以及硬件与网络、平台的互联互通集成工作。
3.软件系统集成：负责本项目软件版本优化、数据对接、新旧系统联调、业务流程打通，实现软硬件深度融合、业务闭环运行。
4.验收交付与技术服务：负责系统整体上线、试运行优化、竣工资料整理、操作与运维培训、问题整改、初验、终验及全过程交付保障工作。
5.小型机迁移服务，需要对小型机内oracle数据库在不停机的情况进行平滑的迁移到容灾设备上，包含前期调研环境工作，项目实施数据热迁移，数据验证，以及业务割接的各项工作具体服务内容如下：
一、环境部署：
（1）2台容灾设备1需要安装不低于Redhat Linux 7.9版本操作系统，存放oracle的/u01文件夹在于300G，swap分区大于16G；
（2）优化参数，配置yum软件源等；
（3）2块业务网卡配置bond双网卡绑定，2块心跳网卡需要连接到独立的心跳交换机上或者划分单独的VLAN对心跳数据进行割离；
（4）存储为容灾设备1划分3块10G，4块500G和1块1T的共享LUN；
（5）存储为容灾设备1划分1块4T的LUN，用来做数据备份及测试用；
二、网络环境配置：
（1）新的数据库RAC需要预分配5个IP地址并测试通过；
（2）连接好光纤或者网线，其中每台容灾设备2块业务网卡、2块心跳网卡，在交换机上划分好VLAN并测试通过；
（3）在交换机上配置网卡BOND并与相关工程师进行联调；
三、存储配置：
（1）存储进行初始化操作；
（2）容灾设备1划分3块10G，4块500G和1块1T的共享LUN；
（3）容灾设备1划分1块4TB共享LUN，用来做数据备份及测试；
四、硬件性能测试：数据库安装工程师对网络性能及存储IO性能进行测试，以保证业务上线后的性能；
五、数据库RAC安装：
（1）数据库Oracle RAC Grid 11.2.0.4集群软件安装；
（2）数据库Oracle RAC Database 11.2.0.4数据库软件安装；
（3）安装最新的补丁软件并创建数据库；
（4）根据现网运行的数据库优化数据库运行参数；
六、HIS业务数据库演练：
（1）在目标端事先创建好相应的表空间；
（2）在源端使用expdp导出his用户数据，生成日志；
（3）在目标端使用impdp导入his用户数据，并生成日志；
（4）导入完成后检验数据，包括导入日志的报错检查，约束、索引、触发器、存储过程编译失败的检查，以及数据行数的对比；
（5）记录整理备份及导入所需的时间，处理演练过程中遇到问题的报错以及解决方法；
（6）现场应用运维人员检查数据库有效性；
八、LIS业务数据库演练：
（1）在目标端事先创建好相应的表空间；
（2）在源端使用expdp导出lis用户数据，生成日志；
（3）在目标端使用impdp导入lis用户数据，并生成日志；
（4）导入完成后检验数据，包括导入日志的报错检查，约束、索引、触发器、存储过程编译失败的检查，以及数据行数的对比；
（5）记录整理备份及导入所需的时间，处理演练过程中遇到问题的报错以及解决方法；
（6）现场应用运维人员检查数据库有有效性；
九、将数据导入到新数据库：
（1）停止业务，将源数据库监听关闭，禁止客户端连接数据库；
（2）使用数据泵工具expdp导出his,lis用户数据，生成日志；
（3）使用数据泵工具impdp导入his,lis用户数据，生成日志；
（4）导入完成后检验数据，包括导入日志的报错检查，约束、索引、触发器、存储过程，对比数据行数；
（5）现场应用运维人员检查数据库有有效性；
十、新旧数据库系统IP地址切换：
（1）将原AIX平台下的数据库关闭；
（2）修改双机配置禁用开机自启动；
（3）将新Oracle RAC 虚拟SCAN IP地址改为192.171.XX.XX（主用地址）；
（4）重新启动新Oracle RAC数据库服务，数据库服务启动成功后通知业务部门恢复业务使用；
十一、上线割接：
（1）当天进行全业务测试；
（2）次日上线后进行实时业务跟踪确认，建立问题反馈处理流程；
（3）跨月账务及患者全周期流程确认验证；
6.三年全周期质保维保服务：自项目终验合格之日起，提供三年整体质保维保服务，包含全部硬件设备质保维修、更换、巡检保养、固件升级；全部软件系统故障修复、漏洞补丁、日常运维、数据备份、系统优化、小幅功能微调；提供7×24小时技术支撑、故障应急处置、重大时期专项保障、系统兼容性维护与持续集成优化服务。 
7.其他配套集成工作：为保障项目完整交付、稳定运行所需的一切辅助实施、技术咨询、后期适配优化等相关工作。
本项目上述软硬件施工、软硬件联调、融合集成、交付落地、三年质保维保、应急保障、技术支撑等所有工作内容，均包含在本次系统集成费内。
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第四章 评标方法

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“六 开标及评标”“七 确定中标”及本章的规定评标。
一、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

二、评标原则及程序

（一）评标原则

评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。
（二）评标程序

★1.资格审查

1.1详见投标人须知22条。资格审查表详见本章附件1。

★2.符合性审查

2.1详见投标人须知23条。符合性审查表详见本章附件2。

3.样品及演示

3.1投标人须知表11.4条中要求投标人提供样品或演示的，按照投标人须知表25.1条中确定的评审方法以及评审标准进行评审。（样品或演示属于符合性审查的，按照投标人须知23条规定执行）

★4.同一品牌产品

4.1通过资格审查、符合性审查的不同品牌投标人不足3家的，按照投标人须知28条第（1）项执行。
4.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算。

4.3如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加比较及评价；报价相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）如本项目使用综合评分法，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.4如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在招标文件中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按本章第4.3条规定处理。

★5.比较及评价

5.1评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行比较和评价。

5.2在评标期间，对投标文件的澄清按投标人须知24条内容执行。

5.3出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 50 %的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值× 50 %；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 50 %的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价× 50 %；

（3）投标报价低于采购项目最高限价 45 %的，即投标报价<采购项目最高限价× 45 %；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第（1）项至第（3）项中启动异常低价投标审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评标委员会启动异常低价投标审查后，属于本章5.3中第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

投标人的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

★6.需落实的政府采购政策性规定：

6.1对中小微企业的相关规定

6.1.1对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《中小企业声明函》的，对投标报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标报价扣除比例如下：

（1）非联合体投标

每个标的均由小型或微型企业制造的，对投标报价给予 10 （10%—20%）的扣除。
（2）联合体投标

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予  /  （4%—6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。
联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，按第本款（1）项规定享受扶持政策。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

6.1.2监狱企业视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，对其投标报价按本章6.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.1.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中提供了《残疾人福利性单位声明函》的，对其投标报价按本章6.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.1.4残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.2对节能产品、环境标志产品的相关规定

节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。供应商应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。

采用最低评标价法的，对清单中投标产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。报价扣除比例为清单中产品报价的  /   %。

采用综合评分法评标的项目，对清单中产品给予相应的加分。（详见评分细则）
（2）供应商应同时提供品目清单网络截图，并以明确标注所报产品信息和位置的方式，用以方便评审。

（3）认证机构和获证产品信息发布媒体：详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的与认证结果信息发布平台的链接。

6.3对列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务的相关规定

采用最低评标价法的：对列入《创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予其投标报价  6  （6%—8%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

采用综合评分法评标的：对列入《创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予  6  （6%—8%）的加分（详见评分细则）。

6.4对本国产品的相关规定

（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）投标人提供的货物为本国产品的，投标时提供招标文件规定的《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

当采购项目或者采购包中含有多种产品的，投标人还应当提供《关于本国产品比例的声明函》。

评标委员会应当对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》的完整性、准确性进行审查。评审中发现《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合招标文件规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

出具符合要求的声明函或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

未提供符合要求的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，一律视为非本国产品。

6.5当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除。
★7.投标无效情况详见投标人须知。

★8.推荐中标候选人的原则

详见第一章投标人须知第29条，具体处理办法如下：

采用最低评标价法的：

扣除后的投标报价相同时，按投标报价由低至高排序；

投标报价相同的并列；

（2）采用综合评分法的：

得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

其他情况，由评标委员会投票处理。

9.评标报告

9.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

9.2评标委员会应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告；

9.3如评标委员会启动异常低价审查程序，则异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

三、确定中标人

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并向采购人提交书面评标报告。

采购人按照评标报告确定的中标候选人名单按顺序确定中标人，或由采购人委托评标委员会按照第一章投标人须知第31条规定的方式确定中标人。
附件1 
资格审查表

	序号
	审查项目
	审查标准
	投标人名称

	
	
	
	
	
	

	1
	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或自然人的身份证明
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	2
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人投标的无需提供）（法定代表人参加投标的须提供，授权委托人参加投标的无须提供）
	1.按给定格式填写

2.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	3
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（法定代表人参加投标的无须提供，授权委托人参加投标的须提供）
	1.按给定格式填写

2.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	4
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
	1.信息完整

2.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	5
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的证明材料复印件
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	6
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的证明材料复印件
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	7
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
	1.信息完整

2.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	8
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	1.按给定格式填写

2.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	9
	投标人关联单位说明
	1.按给定格式及填表要求填写

2.无投标须知26.2（2）所述情形
3.无投标须知1.5所述情形
	
	
	

	10
	信用记录（采购人或采购代理机构将按照招标文件规定的审查期间内进行查询）

联合体各方均需查询（如适用）
	无投标须知22.2.1所述的不良记录
	
	
	

	
	结论
	
	
	
	


填表说明：1.每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

2.审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：

日期：

附件2

符合性审查表

	序号
	审查项目
	审查标准
	投标人名称

	
	
	
	
	
	

	1
	投标函
	1.按给定格式填写

2.响应招标文件实质性要求

3.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	2
	递交投标保证金证明
	1.按要求提供

2.合法有效

3.无投标须知26.2（1）所述情形
	
	
	

	3
	开标一览表
	1.按给定格式填写

2.响应招标文件实质性要求

3.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	4
	分项报价表
	1.按给定格式填写，信息完整

2.响应招标文件实质性要求

3.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	5
	技术规格偏离表
	1.按给定格式及填表要求填写

2.响应招标文件实质性要求

3.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	6
	商务条款偏离表
	1.按给定格式及填表要求填写

2.响应招标文件实质性要求

3.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	7
	其他符合性证明材料：保密承诺书
	1.按给定格式填写

2.响应招标文件实质性要求

3.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	8
	上传电子文件和电子加密文件一致性承诺函
	1.按给定格式填写

2.响应招标文件实质性要求

3.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	9
	货物主要技术指标和性能的详细说明（产品技术说明书、技术白皮书、产品彩页等文字资料、图纸和数据等均可）或检测报告。每种货物提供一份详细说明即可
	响应招标文件实质性要求
	
	
	

	
	结论
	
	
	
	


填表说明：1.每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

2.审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：

日期：

附件3

评分细则

（综合评分法适用）

（一）基本评分标准

	项目
	分项名称
	评分标准
	满分

	价格部分（30分）
	报价
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
投标报价得分按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100（得分四舍五入保留至小数点后两位）
注:评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
	30

	技术部分（64）
	技术能力
	货物需求中标识“▲”的条款每有一项负偏离（不满足）扣1分，14分扣完为止。
注：评标委员会根据投标人提供的技术参数证明文件，加盖投标人公章（包括但不限于：合法有效的检测报告、产品技术说明书、产品厂商技术参数确认函、技术白皮书、产品彩页、功能截图等资料均可）进行评审。
	14

	
	总体设计方案
	针对本项目采购需求制定总体设计方案，方案至少应包括但不限于无线系统设计方案、软件系统设计方案、容灾备份设计方案等内容。
1、方案内容描述详尽合理、符合项目需求实际，无缺陷，得8分；
2、方案符合项目需求实际，但方案内容存在缺陷的，得4分；
3、方案内容存在不符合项目需求的，或方案中缺少上述应包括内容任意一项内容的，得1分；
注：缺陷指对项目需求理解存在偏差、方案内容与项目需求不一致、存在相互矛盾内容、不符合客观逻辑以及未针对本项目编写等任意一种情形；
不符合项目需求指存在于本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程有错误影响方案有效性等任意一种情形。
	8

	
	项目管理
	针对本项目采购需求制定项目管理方案，包括但不限于项目理解、项目内容、项目难点、项目优势等内容。
1、方案内容描述详尽合理、符合项目需求实际，无缺陷，得8分；
2、方案符合项目需求实际，但方案内容存在缺陷的，得4分；
3、方案内容存在不符合项目需求的，或方案中缺少上述应包括内容任意一项内容的，得1分；
注：缺陷指对项目需求理解存在偏差、方案内容与项目需求不一致、存在相互矛盾内容、不符合客观逻辑以及未针对本项目编写等任意一种情形；
不符合项目需求指存在于本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程有错误影响方案有效性等任意一种情形。
	8

	
	应急预案
	针对本项目采购需求制定应急预案方案，包括但不限于组织架构及职责、风险识别与排查、分级分类处理流程、应急演练与响应等内容。
1、方案内容描述详尽合理、符合项目需求实际，无缺陷，得8分；
2、方案符合项目需求实际，但方案内容存在缺陷的，得4分；
3、方案内容存在不符合项目需求的，或方案中缺少上述应包括内容任意一项内容的，得1分；
注：缺陷指对项目需求理解存在偏差、方案内容与项目需求不一致、存在相互矛盾内容、不符合客观逻辑以及未针对本项目编写等任意一种情形；
不符合项目需求指存在于本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程有错误影响方案有效性等任意一种情形。
	8

	
	进度保证措施
	针对本项目采购需求制定进度保证措施方案，包括但不限于进度计划、各工序进度安排与衔接、进度保障措施、进度动态管控等方案内容。
1、方案内容描述详尽合理、符合项目需求实际，无缺陷，得6分；
2、方案符合项目需求实际，但方案内容存在缺陷的，得3分；
3、方案内容存在不符合项目需求的，或方案中缺少上述应包括内容任意一项内容的，得1分；
注：缺陷指对项目需求理解存在偏差、方案内容与项目需求不一致、存在相互矛盾内容、不符合客观逻辑以及未针对本项目编写等任意一种情形；
不符合项目需求指存在于本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程有错误影响方案有效性等任意一种情形。
	6

	
	售后培训
	针对本项目采购需求制定售后培训方案，包括但不限于售后服务流程、售后服务内容、售后响应机制、定制化培训、培训内容等内容。
1、方案内容描述详尽合理、符合项目需求实际，无缺陷，得6分；
2、方案符合项目需求实际，但方案内容存在缺陷的，得3分；
3、方案内容存在不符合项目需求的，或方案中缺少上述应包括内容任意一项内容的，得1分；
注：缺陷指对项目需求理解存在偏差、方案内容与项目需求不一致、存在相互矛盾内容、不符合客观逻辑以及未针对本项目编写等任意一种情形；
不符合项目需求指存在于本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程有错误影响方案有效性等任意一种情形。
	6

	
	系统演示
	演示内容为投标人产品或投标人所投厂商产品，演示内容应针对演示内容要求进行响应。投标人可采用真实系统、DEMO、PPT等形式进行演示（提供演示视频文件的视频需采用MP4格式，将演示视频封装至U盘并进行密封，以现场递交方式提供给招标代理机构，未按照要求提供演示视频的，不计分），演示时间不超过15分钟。提供真实系统演示每符合一条演示内容，得2分。提供DEMO、PPT等形式演示每符合一条演示内容，得1分。投标人对自身采用何种形式演示系统需提供承诺函，具体演示内容要求如下：
1.移动护理信息系统需演示：
（1）风险评估提醒：患者风险评估界面，生成评估结果后自动弹出下次评估计划时间，支持手动修改。
（2）医嘱执行任务：查询当天或任一天的医嘱，可按执行状态、医嘱类别、药品用法分类进行筛选。
（3）快速执行：移动护理系统支持在临床移动终端扫码直接进入打开移动护理系统相关二级页面，无需先打开一级界面，再进入二级页面，节省护士操作时间。
2.床旁交互终端需演示：

（1）支持联动输液系统，在输液开始与快结束时进行温馨提醒。
3.输液安全闭环智能监护系统PC端需演示：

（1）输液监测器管理：可智能管理所有的输液监测器，对监测器进行查看、绑定、修改绑定和删除。
4.输液安全闭环智能监护系统（移动端）需演示：

（1）特殊人群提醒：系统针对特殊患者输液，进行弹窗提醒异常滴速以及单日输液量的风险提醒。
（2）过敏风险提醒：系统对输液患者进行过敏史药物与输液医嘱药物的匹配，弹窗提醒过敏风险，需要护士重点关注输液过程患者的反应。
	14

	商务部分（6分）
	人员服务
	本项目涉及医院病房等重要区域日常生产工作，考虑障碍处理、巡检及时性等因素，需要投标人拟派投标人产品或投标人所投厂商产品的相关技术人员进行驻场工作。每提供一名驻场人员得1分，最多4分，投标人需提供驻场人员数量承诺函加盖投标人公章。
	4

	
	企业能力
	投标人提供类似项目业绩合同复印件，提供得2分（须提供合同封面页、内容页、签字盖章页，加盖投标人公章,不满足或未提供者不得分。）
	2

	合计
	-
	
	100


（二）暗标分册评分标准

无
（三）加分项评分标准

	加分

因素
	加分说明

	节能

产品
	对清单中的投标产品价格给予价格部分总分值 3 %的加分，计算公式如下：

节能产品加分＝（节能产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值 30 × 3 %。

	环保

产品
	对清单中的投标产品价格给予价格部分总分值 3 %的加分，计算公式如下：

环保产品加分＝（环保产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值 30 × 3 %。

	创新产品
	对《创新产品和服务目录》中的投标产品价格给予价格部分总分值 6 %的加分，计算公式如下：

创新产品加分＝（《创新产品和服务目录》中投标产品报价之和/投标总价）×价格部分总分值 30 × 6 %。


第五章 政府采购合同条款及格式

（以下内容仅供参考，采购文件中应提供拟签订的合同文本）

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：                             
合同编号：                             

甲    方：                             
乙    方：                             

签订时间：                             
使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

项目信息

采购项目名称：                                          
采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                        

品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：
关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

(是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：    
(否

（4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

(询价 (单一来源 (框架协议 (其他：           
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
分包主要内容：                                            

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

(大型企业  (中型企业  (小微型企业  

(残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否

外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

(是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

国别：         品牌：         规格型号：

(否

（10）是否涉及节能产品：

(是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

(强制采购       (优先采购

(否

是否涉及环境标志产品：

(是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

(强制采购       (优先采购

(否

是否涉及绿色产品：

(是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

(强制采购       (优先采购

(否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

(是       (否      (不涉及

合同金额

（1）合同金额小写：                           
大写：                           
分包金额（如有）小写：                           
大写：                           
（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

(固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    

(分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩）（使用过程中产生的数据产权归甲方所有，甲方完成付款前设备产权归乙方所有，付款完成后设备产权立即转移至甲方所有。） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   

(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

收取履约保证金形式：                            
收取履约保证金金额：                            
履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                  
（5）风险处置措施和替代方案：                                        

合同验收

验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

验收主体：                
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否

是否邀请专家参加验收：(是  (否

是否邀请服务对象参加验收：(是  (否

是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否

是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

(否

验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 

（3）履约验收方式：(一次性验收

(分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                         

（6）履约验收标准：                                         

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

合同生效

本合同自                             生效。

合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证

8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，《关于本国产品比例的声明函》（采购项目或者采购包中含有多种产品的）进行响应的乙方，应保证提供的货物符合声明函及证明文件中的内容。
（2）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（3）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（4）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（5）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（6）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

合同变更、中止与终止

    16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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