[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: _GoBack]采购需求
本章如出现品牌、型号仅起参考作用，潜在供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其设备详细参数及性能指标（配置）要求。
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	设备名称
	设备详细参数及性能指标
	数量
	单位
	单价（元）

	
	
	
	
	
	

	1
	350M北斗对讲机
	[bookmark: OLE_LINK2]一、对讲机要求：
1、频率范围：350-400MHz；信道容量：≥1024；组群：≥64（每组群≥128个组）；信道间隔：12.5KHz/20KHz/25KHz；工作电压：≥7.4V；电池：≥2400mAh；重量（带标配电池和天线）：≤310g；
2、对讲机须具备多种工作模式，能够在不同的网络制式下正常使用，至少具备模拟常规、数字常规和数字集群几种工作模式；
3、对讲机应具有大屏显示，屏幕尺寸≥2.0英寸，显示屏文字显示≥10行；
4、对讲机须支持内置蓝牙功能，蓝牙版本至少BluetoothV5.0，通信距离≥10m；
5、对讲机须支持通话定位功能,手持台在通话过程中，可将位置信息发送给接收方对讲机，接收方可在通话界面上显示讲话方对讲机的位置信息；
6、对讲机须支持控制信道自动更新功能，手持台可根据系统下发的控制信道信息更新自身的信道配置列表；
7、对讲机须支持手动切换基站功能；
8、对讲机须具备自动紧急呼叫功能；
9、对讲机须能够实现方位角上报、电量上报、场强上报、功率上报功能；
10、需配置2400mAh原装锂电池1块、座充1套、天线1根；
11、承诺终端能将相关信息（定位、人员信息等）上传到红河州公安局现有350兆通信平台上，终端需支持公安标准数据接口GA/T 1056-2013                                                                                                                                                                                                                                                                    二、发射指标要求：符合国标即可
三、接收指标要求：符合国标即可                                                                                                                                                                                                                                                   四、结构要求：防水、防尘等级：≥IP68等级。                                                                                                                                                                                                           五、须具有工信部颁发的无线电设备型号核准证。
六、卫星定位方式:单北斗。
	126
	部
	3600.00

	2
	4G北斗对讲机
	[bookmark: OLE_LINK5]1. 终端设备能够在不同网络制式下正常使用；
2. 终端设备须配备≥4000mAh电池，工作时间≥24小时；
3. 终端设备须满足小巧轻便的特点;
4.终端设备须支持单北斗定位功能；
5.终端设备须支持蓝牙功能；                                                                                                                                                                                                                                                6.终端设备支持后置高清拍照功能;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       7.终端能够无缝接入红河州公安局现有融合通信平台使用，实现与红河州公安局现有警用数字集群（PDT）系统互联互通。                                                                                                                                                     8.终端设备须具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》、3C认证；
9.终端设备须具备良好的防水防尘功能，防尘防水等级≥IP67；
10.终端设备必须获得信息产业部颁发的进网许可证；
11.终端设备必须通过中国强制性产品认证。
	20
	部
	1610.00

	3
	4G北斗对讲机备用电池
	1.标称容量：≥4000mAh；
2.标称电压：3.85V；
3.循环寿命：≥500次
	150
	块
	230.00

	4
	北斗4G执法记录仪
	1. [bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK22]设备需为新一代单警执法视音频记录仪，满足《中华人民共和国公共安全行业标准》GA/T 947.2-2015标准。
2.设备外表面主体外观颜色需为黑色，整体质量整机≤205g（含背夹），外形尺寸≤110×65×40mm（长*宽*高），以满足便携携带要求。
3.设备具有彩色显示屏，显示屏尺寸不小于2.0寸，显示全场白测试信号时的最大亮度应≥250cd/m²，显示全场白和全场黑测试信号时亮度值的比应大于等于400：1。
4.设备支持H.265、H.264视频编解码格式，可通过菜单切换项。
5.设备应可接入移动、联通和电信的4G SIM卡实现无线传输；设备可通过无线通信方式以文件或流的形式传输数据。
6.设备支持双码流，主码流支持1Mbps~8Mbps可设置，子码流支持64kbps~8Mbps可设置，子码流支持根据网络状态自动调节码率。
7.设备应内置单北斗模块，支持通过北斗模式获取定位信息，设备支持将采集的定位信息和运行轨迹上报后台，定位信息上报周期可在1s~30min区间进行设置。
8.执法视音频记录仪需采用自动分段记录方式时，相邻两段间最大记录间隔时间应小于或等于0.02s。
9.设备需采用内置可更换电池供电，单块电池单块电池在1920*1080、30帧/s条件下连续摄录时间≥10h；更换一次电池时，在1920*1080，30帧/s连续摄录时间≥20h。
10.执法记录仪照片、音频、视音频文件应采用便于传输、压缩、翻译、转换的格式，视音频文件应易于压缩转换为流媒体文件，照片应以JPEG格式保存。
11.设备的编码视频流有防篡改、防非法复制等认证措施（如：水印叠加），以保证原始数据的完整性。
12.设备具有夜视功能，开启夜视功能后，有效拍摄距离6m，有效拍摄距离处能看清人物面部特征，具有红外补光功能的设备，红外补光范围在3米处应覆盖摄录画面70%以上面积。
13.设备在摄录过程中能通过一键操作的方式对重点文件进行标记，标记的文件能在管理平台检索，并与其他文件进行区分。
14.设备需支持人脸识别、车牌识别功能，检测并截取图片中的人脸、车牌照片，支持将目标图片、全景图片上传至平台。
15.设备需满足IP68高等级防护，2米抗跌落，适用各种恶劣环境。
16.设备需具备无线电发射设备型号核准证、3C证书、电信设备进网许可证。
17.符合GA/T1400.4-2017《公安视频图像信息应用系统 第4部分：接口协议要求》行业标准、符合《GA/T 1987-2022 执法记录仪接入移动警务系统技术要求》行业标准。
	126
	台
	2320.00

	5
	北斗4G布控球
	一、总体要求
1、高清智能布控套包需包含便携式移动布控智能云台摄像机、三脚架、控制设备、蓝牙耳机、套装包。
二、便携式移动布控智能云台摄像机
1、设备为球型便携式摄像机，表面不应有明显的凹划伤、裂缝、变形和污渍；应色泽均匀，不应有起泡、龟裂、脱落和磨损现象；金属零部件不应有锈蚀；文字标识应清晰、完整；
2、具备不低于1.3 英寸显示屏，可显示电池量、定位、网络信号、蓝牙状态、视图库连接状态、存储卡容量等信息；
3、摄像机镜头靶面尺寸不小于1/1.8英寸，镜头焦距5mm~150mm，光圈范围F1.6（w）~4.1（t），支持不小于25倍光学变倍；
4、摄像机应支持H.265、H.264、MJPEG视频压缩标准；支持Smart编码，保证视频码率在256kbps~32Mbps范围可调；
5、设备图像分辨率不低于3840×2160、帧率支持1~60fps可调，亮度（灰度）等级不小于13级，中心分辨力不小于2000TVL，信噪比不小于59dB，宽动态能力不小于120dB；
6、设备最低照度应满足：0.0005 Lx （F=1.6，1/2快门，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩，0.0001 Lx（F=1.6，1/10快门，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征； 
7、球机水平转动范围：0°~360°，垂直转动范围：-15°~90°，水平手控最大速度：不小于60度/秒，云台定位精度±0.1°；
8、设备应具备图像设置、图像调节、图像防抖、自动（手动）聚焦以及红外功能，图像防抖支持应具备电子防抖和陀螺仪防抖设置选项，保证视频稳定； 
9、设备应支持图传功能，支持通过4G网络注册平台，在平台侧可对前端进行实时画面浏览，画面的视频和声音保持唇音同步，平台画面和前端画面延迟≦1秒（公网环境下），图像清晰流畅无卡顿；
10、设备应支持录像功能，支持告警录像、计划录像和手动录像，并支持录像查询。支持录像预录功能，6s-300s时间可设置；
11、设备应支持简单智能，包括但不限于支持感兴趣区域增强编码功能、移动侦测、遮挡报警、警戒线、区域进入/离开/入侵（最大4个区域）、人员聚集、声音异常、物品遗留、物品拿取告警、未佩戴安全帽检测等智能检测功能； 
12、设备应支持车牌识别、人脸抓拍、智能计数、视频人脸标识、智能区域设置以及离线布控等智能功能，保证技术先进性；
13、球机应支持多预置位巡航设置，具备预置位自动巡航功能，最大支持8条巡航路径设置，同时支持当设备静止时长达到预设值时，可自动运行载入预置位、路径巡航功能；
14、设备应内置不低于13600mAH可充电锂电池组，在开启录像、4G、定位注册监控平台且定位注册监控平台且平台侧没有实时浏览条件下，设备可连续工作时长应≥10小时；
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK25]15、设备应支持2路WIFI 网卡（内置和外置），单路网卡都可选择2.4GHz和5.8GHz两种工作模式，具备2个SIM卡槽，可接入4G移动网络（支持移动、联通、电信网络），支持蓝牙连接，可接入蓝牙语音设备进行语音对讲，支持1路音频输入、1路音频输出；支持2个TF卡槽，单卡最大可支持512GB；
16、设备在-40℃~70℃温度范围内应能正常工作；防护等级不低于IP67；
17、设备应支持单北斗定位功能，可获取实时经纬度信息；
18、设备应符合GB 35114-2017 《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》。
三、控制设备
1、设备显示器≥10寸；
2、CPU8核，安卓11系统，内存≥4G，存储≥64G，≥10英寸多点触控屏，前置≥200W，后置≥800W摄像头，支持WIFI、蓝牙，电池≥7700mAH。
3、支持与便携式移动布控智能云台摄像机进连接，实现视频图像浏览、图片查询的性能要求，可实现高清回显、PTZ控制、录放像浏览、双向语音、智能人脸、车牌图片浏览等功能。
	10
	套
	14800.00

	6
	宽带自组网设备
	一、功能要求
(1)设备单跳时延小于12ms，单跳吞吐率不小于95Mbps，末端节点传输速率满足多跳场景实时视频回传需求。
(2)设备组网入网时间：多节点开机后快速组网，组网时间不超过40s。
(3) 具备自动路由功能。 
(4)支持端到端QoS保障机制及支持TCP/IP协议。
(5) 支持智能检测并避让干扰，根据无线环境自动选择最佳频率。
(6)设备支持屏幕显示设备状态。
(7) 鉴权和白名单功能：设备需具备鉴权功能和白名单功能，防止非法设备接入。
(8) 天线空载回路保护功能：设备支持天线空载保护和短路保护功能。
(9) 支持组网节点间的语音对讲通信；
二、性能要求
(1) 工作频段：512-582MHz或1420-1520MHz频段；
(2)最高速率：不低于95Mbps；
(3) 支持32节点，31跳
(4)发射通道：2T2R；发射功率：不小于2×2W；
(5)接收灵敏度：≤-105dBm@10MHz；
(6) 工作带宽：5MHz/10MHz/20MHz，可定制；
(7) 支持网口，WLAN，3.5mm音频等接口，可扩展HDMI接口。
(8)支持OLED显示。
(9) 支持内置4G模块
(10)工作温度：-30℃~+55℃；
(11)防护等级：不低于IP67； 
(12)尺寸：不超过235mm*265mm*80mm；
(13)电池供电：续航时间＞14小时
(14)整机重量（含电池）：≤3.5kg；
(15)具备良好的电磁兼容性；
(16)支持单北斗定位功能；
	4
	组
	58000.00

	7
	5G移动智能手持终端
	包含手持终端和移动二代证背夹
一、手持终端
1、应采用安卓系统架构，Android系统版本不低于11.0，CPU不低于八核，主频不低于2.0G；
2、终端应采用安全双系统，满足使用场景。
3、网络类型至少包含：GSM/WCDMA/TD-LTE/FDD-LTE/5G NR；
4、机身内存不低于128GB ROM+8GB RAM；
5、触摸屏大小不小于6.0英寸，应采用高灵敏度多点触控设计，屏幕分辨率不低于1920×1080，应支持全视角且在阳光直射下可视，可进行手套模式操作；
6、应采用主/副双摄像头设计，主摄像头像素不低于4800万像素，副摄像头像素不低于1600万像素，实现视频图像采集功能；
7、应支持单北斗定位；
8、应支持Wifi、蓝牙、NFC功能，支持持双频WIFI，支持 802.11 a/b/g/n/ac；
9、传感器：至少支持重力，地磁，距离，环境光感，陀螺仪等；
10、应支持不小于4880mAh大容量可充电锂电池，最长充电时间不应大于8h，电池保护性应符合GB/T18287-2013中的4.4的要求；
11、设备应支持在-10℃~55℃温度范围内正常工作，支持不低于1.2米防跌落；
12、 应符合GA/T1466.1-2018智能手机型移动警务终端技术标准相关认证；
13、提供电信设备进网许可证、无线电发射设备型号核准证、3C认证证书。
二、移动二代证背夹
集成身份证模块，配合移动智能终端使用，可实现居民第二代身份证识别，支持二代证读取扩展配件，内置7.6V 5000mAh大容量电池；可给移动智能终端主机供电，产品标配手带及皮套。
	20
	部
	5500.00

	8
	卫星电话
	1.支持公网4G全网通、支持S频段卫星通信;
2.前置摄像头像素≥800万，后置摄像头≥1600万，视频录制分辨率需达到1080p@30fps，支持单独夜景拍照模式，使夜晚拍摄的现场图像更清晰；
3.支持 Android 11+或以上操作系统，RAM≥4GB、ROM≥64GB；
4.屏幕显示：≥5.0英寸，分辨率≥1080*720，屏幕支持多点触控、带手套和湿手操作、强光可视；
5.具备外置全向卫星电话天线，不含天线尺寸≤165×77×15mm，具备可拆卸外置电池，电池额定容量≥4500mAh，整机含天线和电池重量≤275g；
6.支持2.4GHz & 5GHz双频WLAN，支持蓝牙5.0、NFC；
7.支持3.5mm耳机接口、支持座充充电和Type-C充电；
8.必须有独立醒目的PTT按键和紧急报警按键以及至少1个可编程按键，可编程按键支持一键录音，一键拍照，一键录像，一键打开已安装应用；
9.支持倒放报警功能，支持紧急呼叫优先级可选择紧急状态消息、紧急视频回传优先、视频单呼优先、视频组呼优先、半双工语音单呼优先、全双工语音单呼优先、语音组呼优先；
10.支持双麦降噪、回声消除及防风噪技术，在嘈杂环境下声音仍然响亮清晰,喇叭额定功率≥2瓦，最大功率≥3瓦；
11.支持统一管控软件版本并升级，支持双域功能，支持 kiosk 模式；
12.支持终端应用权限管控，支持应用保活白名单及定制；
13.防尘防水等级≥IP68；
14.支持单北斗定位；                                                                                                                 
	14
	部
	5269.00




采购需求


 


本章如出现品牌、型号仅起参考作用，潜在供应商可选用其他品牌型号替


代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其设备详细


参数及性能指标（配置）要求。


 


序


号


 


设备名称


 


设备详细参数及性能指标


 


数量


 


单位


 


单价


（元）


 


1


 


350M


北斗


对讲机


 


一、对讲机要求：


 


1


、频率范围：


350


-


400MHz


；信道容量：≥


1024


；


组群：≥


64


（每组群≥


128


个组）；信道间隔：


12.5KHz/20KHz/25KHz


；工作电压：≥


7.4V


；电


池：≥


2400mAh


；重量（带标


配电池和天线）：


≤


310g


；


 


2


、对讲机须具备多种工作模式，能够在不同的


网络制式下正常使用，至少具备模拟常规、数


字常规和数字集群几种工作模式；


 


3


、对讲机应具有大屏显示，屏幕尺寸≥


2.0


英


寸，显示屏文字显示≥


10


行；


 


4


、对讲机须支持内置蓝牙功能，蓝牙版本至少


BluetoothV5.0


，通信距离≥


10m


；


 


5


、对讲机须支持通话定位功能


,


手持台在通话


过程中，可将位置信息发送给接收方对讲机，


接收方可在通话界面上显示讲话方对讲机的位


置信息；


 


6


、对讲机须支持控制信道自动更新功能，手持


台可根据系统下发的控制信道信息


更新自身的


信道配置列表；


 


7


、对讲机须支持手动切换基站功能；


 


8


、对讲机须具备自动紧急呼叫功能；


 


9


、对讲机须能够实现方位角上报、电量上报、


场强上报、功率上报功能；


 


10


、需配置


2400mAh


原装锂电池


1


块、座充


1


套、天线


1


根；


 


11


、承诺终端能将相关信息（定位、人员信息


等）上传到红河州公安局现有


350


兆通信


平台


126


 


部


 


3600.00


 




采购需求   本章如出现品牌、型号仅起参考作用，潜在供应商可选用其他品牌型号替 代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其设备详细 参数及性能指标（配置）要求。  

序 号  设备名称  设备详细参数及性能指标  数量  单位  单价 （元）  

1  350M 北斗 对讲机  一、对讲机要求：   1 、频率范围： 350 - 400MHz ；信道容量：≥ 1024 ； 组群：≥ 64 （每组群≥ 128 个组）；信道间隔： 12.5KHz/20KHz/25KHz ；工作电压：≥ 7.4V ；电 池：≥ 2400mAh ；重量（带标 配电池和天线）： ≤ 310g ；   2 、对讲机须具备多种工作模式，能够在不同的 网络制式下正常使用，至少具备模拟常规、数 字常规和数字集群几种工作模式；   3 、对讲机应具有大屏显示，屏幕尺寸≥ 2.0 英 寸，显示屏文字显示≥ 10 行；   4 、对讲机须支持内置蓝牙功能，蓝牙版本至少 BluetoothV5.0 ，通信距离≥ 10m ；   5 、对讲机须支持通话定位功能 , 手持台在通话 过程中，可将位置信息发送给接收方对讲机， 接收方可在通话界面上显示讲话方对讲机的位 置信息；   6 、对讲机须支持控制信道自动更新功能，手持 台可根据系统下发的控制信道信息 更新自身的 信道配置列表；   7 、对讲机须支持手动切换基站功能；   8 、对讲机须具备自动紧急呼叫功能；   9 、对讲机须能够实现方位角上报、电量上报、 场强上报、功率上报功能；   10 、需配置 2400mAh 原装锂电池 1 块、座充 1 套、天线 1 根；   11 、承诺终端能将相关信息（定位、人员信息 等）上传到红河州公安局现有 350 兆通信 平台126  部  3600.00  

