技术、服务及其他要求
（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）
3.1.采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 1,950,000.00
采购包最高限价（元）: 1,950,000.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A05010203 教学、实验用桌
	实验室附属
	1.00（项）
	6,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	2
	A05010203 教学、实验用桌
	电力设施
	1.00（项）
	302,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	3
	A05010203 教学、实验用桌
	防爆灯
	6.00（套）
	1,500.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	4
	A05010203 教学、实验用桌
	防爆开关
	4.00（套）
	350.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	5
	A05010203 教学、实验用桌
	开关面板1
	17.00（套）
	460.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	6
	A05010203 教学、实验用桌
	开关面板2
	2.00（套）
	70.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	7
	A05010203 教学、实验用桌
	弱电系统
	1.00（项）
	25,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	8
	A05010203 教学、实验用桌
	给排水设施
	1.00（项）
	60,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	9
	A05010203 教学、实验用桌
	实验边台
	1.00（批）
	234,220.00
	工业
	是
	否
	否
	否
	是

	10
	A05010203 教学、实验用桌
	转角台
	1.00（个）
	2,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	11
	A05010203 教学、实验用桌
	中央台
	1.00（批）
	412,000.00
	工业
	是
	否
	否
	否
	是

	12
	A05010203 教学、实验用桌
	高温系统
	1.00（套）
	70,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	13
	A05010203 教学、实验用桌
	高温台
	1.00（批）
	32,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	14
	A05010203 教学、实验用桌
	中央台试剂架
	1.00（批）
	73,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	15
	A05010203 教学、实验用桌
	通风柜1
	8.00（个）
	40,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	16
	A05010203 教学、实验用桌
	通风柜2
	3.00（个）
	14,400.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	17
	A05010203 教学、实验用桌
	水槽供水系统
	1.00（套）
	80,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	18
	A05010203 教学、实验用桌
	水槽三口水龙头
	30.00（套）
	17,400.00
	工业
	否
	否
	是
	否
	否

	19
	A05010203 教学、实验用桌
	滴水架
	30.00（套）
	9,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	20
	A05010203 教学、实验用桌
	洗眼器
	30.00（套）
	14,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	21
	A05010203 教学、实验用桌
	边台吊柜
	1.00（批）
	46,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	22
	A05010203 教学、实验用桌
	植物生长架1
	2.00（套）
	30,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	23
	A05010203 教学、实验用桌
	植物生长架2
	4.00（套）
	80,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	24
	A05010203 教学、实验用桌
	药品柜
	27.00（个）
	48,600.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	25
	A05010203 教学、实验用桌
	耐酸碱柜
	1.00（个）
	3,500.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	26
	A05010203 教学、实验用桌
	气瓶柜
	5.00（个）
	10,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	27
	A05010203 教学、实验用桌
	不锈钢换鞋凳
	1.00（批）
	5,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	28
	A05010203 教学、实验用桌
	不锈钢边台
	1.00（批）
	36,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	29
	A05010203 教学、实验用桌
	天平台系统
	1.00（个）
	38,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	30
	A05010203 教学、实验用桌
	实验凳
	158.00（个）
	25,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	31
	A05010203 教学、实验用桌
	器皿柜
	6.00（个）
	12,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	32
	A05010203 教学、实验用桌
	万向罩
	72.00（个）
	82,800.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	33
	A05010203 教学、实验用桌
	原子吸收罩
	15.00（个）
	27,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	34
	A05010203 教学、实验用桌
	气路系统
	1.00（项）
	112,700.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否


是否适用本国产品标准：是
报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	实验室附属
	1.00（项）
	6,000.00
	总价
	无

	2
	电力设施
	1.00（项）
	302,000.00
	总价
	无

	3
	防爆灯
	6.00（套）
	1,500.00
	总价
	无

	4
	防爆开关
	4.00（套）
	350.00
	总价
	无

	5
	开关面板1
	17.00（套）
	460.00
	总价
	无

	6
	开关面板2
	2.00（套）
	70.00
	总价
	无

	7
	弱电系统
	1.00（项）
	25,000.00
	总价
	无

	8
	给排水设施
	1.00（项）
	60,000.00
	总价
	无

	9
	实验边台
	1.00（批）
	234,220.00
	总价
	无

	10
	转角台
	1.00（个）
	2,000.00
	总价
	无

	11
	中央台
	1.00（批）
	412,000.00
	总价
	无

	12
	高温系统
	1.00（套）
	70,000.00
	总价
	无

	13
	高温台
	1.00（批）
	32,000.00
	总价
	无

	14
	中央台试剂架
	1.00（批）
	73,000.00
	总价
	无

	15
	通风柜1
	8.00（个）
	40,000.00
	总价
	无

	16
	通风柜2
	3.00（个）
	14,400.00
	总价
	无

	17
	水槽供水系统
	1.00（套）
	80,000.00
	总价
	无

	18
	水槽三口水龙头
	30.00（套）
	17,400.00
	总价
	无

	19
	滴水架
	30.00（套）
	9,000.00
	总价
	无

	20
	洗眼器
	30.00（套）
	14,000.00
	总价
	无

	21
	边台吊柜
	1.00（批）
	46,000.00
	总价
	无

	22
	植物生长架1
	2.00（套）
	30,000.00
	总价
	无

	23
	植物生长架2
	4.00（套）
	80,000.00
	总价
	无

	24
	药品柜
	27.00（个）
	48,600.00
	总价
	无

	25
	耐酸碱柜
	1.00（个）
	3,500.00
	总价
	无

	26
	气瓶柜
	5.00（个）
	10,000.00
	总价
	无

	27
	不锈钢换鞋凳
	1.00（批）
	5,000.00
	总价
	无

	28
	不锈钢边台
	1.00（批）
	36,000.00
	总价
	无

	29
	天平台系统
	1.00（个）
	38,000.00
	总价
	无

	30
	实验凳
	158.00（个）
	25,000.00
	总价
	无

	31
	器皿柜
	6.00（个）
	12,000.00
	总价
	无

	32
	万向罩
	72.00（个）
	82,800.00
	总价
	无

	33
	原子吸收罩
	15.00（个）
	27,000.00
	总价
	无

	34
	气路系统
	1.00（项）
	112,700.00
	总价
	无


★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A05010203 教学、实验用桌
	实验边台
	实验边台

	2
	A05010203 教学、实验用桌
	中央台
	中央台


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A05010203 教学、实验用桌
	水槽三口水龙头
	水槽三口水龙头


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A05010203 教学、实验用桌
	防爆灯
	防爆灯

	2
	A05010203 教学、实验用桌
	实验边台
	实验边台

	3
	A05010203 教学、实验用桌
	转角台
	转角台

	4
	A05010203 教学、实验用桌
	中央台
	中央台

	5
	A05010203 教学、实验用桌
	高温台
	高温台

	6
	A05010203 教学、实验用桌
	通风柜1
	通风柜1

	7
	A05010203 教学、实验用桌
	通风柜2
	通风柜2

	8
	A05010203 教学、实验用桌
	边台吊柜
	边台吊柜

	9
	A05010203 教学、实验用桌
	植物生长架1
	植物生长架1

	10
	A05010203 教学、实验用桌
	植物生长架2
	植物生长架2

	11
	A05010203 教学、实验用桌
	耐酸碱柜
	耐酸碱柜

	12
	A05010203 教学、实验用桌
	气瓶柜
	气瓶柜

	13
	A05010203 教学、实验用桌
	实验凳
	实验凳

	14
	A05010203 教学、实验用桌
	器皿柜
	器皿柜

	15
	A05010203 教学、实验用桌
	不锈钢换鞋凳
	不锈钢换鞋凳

	16
	A05010203 教学、实验用桌
	不锈钢边台
	不锈钢边台


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：实验室附属
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数与性能
	★1、配备钢制门密封胶条：≥10m
 ★2、配备钢制门密封扫地条：≥2m
 ★3、配备玻璃隔热膜：≥24m2
 ★4、配备不锈钢遮罩，规格：≥250*250*250mm  3套



标的名称：电力设施
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数与性能
		序号
	物料名称
	规格/型号
	材质/说明
	单位
	★数量

	1
	动力配电箱1
	额定功率20KW
	暗装，箱体材质：冷轧板
	台
	1

	2
	动力配电箱2
	额定功率25KW
	暗装，箱体材质：冷轧板
	台
	3

	3
	动力配电箱3
	额定功率30KW
	暗装，箱体材质：冷轧板
	台
	1

	4
	动力配电箱4
	额定功率40KW
	暗装，箱体材质：冷轧板
	台
	4

	5
	接线盒
	常规
	盒体：ABS工程塑料；螺钉：不锈钢
	套
	402

	6
	电气配管1
	KBG，DN20
	/
	米
	200

	7
	电气配管2
	SC，DN25
	/
	米
	1,100

	8
	桥架1
	100*50mm
	镀锌桥架
	米
	80

	9
	桥架2
	150*100mm
	镀锌桥架
	米
	25

	10
	桥架3
	200*100mm
	镀锌桥架
	米
	15

	11
	桥架4
	300*150mm
	镀锌桥架
	米
	28

	12
	电线电缆1
	ZR-BV-2.5mm²
	/
	米
	500

	13
	电线电缆2
	ZR-BV-4mm²
	/
	米
	4,300

	14
	电线电缆3
	WDZ-YJV-4×16＋1×10mm²
	/
	米
	14

	15
	电线电缆4
	WDZ-YJV-4×25＋1×16mm²
	/
	米
	300

	16
	电线电缆5
	WDZ-YJV-4×35＋1×16mm²
	/
	米
	82

	17
	电线电缆6
	WDZ-YJV-5×6mm²
	/
	米
	200

	18
	电线电缆7
	WDZ-YJV-5×16mm²
	/
	米
	56

	19
	电气配件
	螺钉、胶水
	/
	项
	1

	20
	弱电机柜
	350×600×450mm（各尺寸允许误差±2%）
	通用钢制，带钢化玻璃门
	个
	1

	21
	线管
	PVCDN20
	/
	米
	260

	22
	电线电缆
	RVVP-2×1.0
	/
	米
	800





标的名称：防爆灯
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数与性能
	功率：1*40W；


标的名称：防爆开关
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数与性能
	1、输出方式：输出(AC220V/3A，DC 30V/3A)
 2、输出延时：1～20 秒可调


标的名称：开关面板1
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数与性能
	1、名称:单联单控开关；
 2、安装方式：暗装；
 3、规格：250V 10A；


标的名称：开关面板2
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数与性能
	1、名称:双联双控开关；
 2、安装方式：暗装；
 3、规格：250V 10A；


标的名称：弱电系统
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数与性能
	1、配置千兆路由器机架式 1U 千兆路由，多 WAN，带 AC 管理
2、配置网络交换机，24口；
3、配置网络线：六类；
4、配置网络插座：86型；
5、配置六类配线架：24口配线架；
6、配置网络跳线：六类；
★7、数量要求：
千兆路由器：1个
网络交换机：1个
六类网络线：600m；
86型网络插座：20个；
1根六类配线架：24口配线架；
六类网络跳线：20根；


标的名称：给排水设施
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数与性能
	1、给水管：材质：PPR；规格：DN40；连接方式：热熔；
2、给水管：材质：PPR；规格：DN32；连接方式：热熔；
3、给水管：材质：PPR；规格：DN25；连接方式：热熔；
4、给水管：材质：PPR；规格：DN20；连接方式：热熔；
5、排水管：材质：U-PVC；规格：De75；连接方式：粘接；
6、排水管：材质：U-PVC；规格：De50；连接方式：粘接；
7、外丝接头：规格:ø20；；
8、单片式球阀：规格:DE20；；
9、截止阀：材质：黄铜；规格：DN40；
10、排水管道开孔：土建开孔；
★11、数量要求：
给水管DN40数量：8m
给水管DN32数量：74m
给水管DN25数量：40m
给水管DN20：168m
排水管De75数量：20m
排水管De50数量：190m
外丝接头ø20数量：33个
单片式球阀DE20：33个
截止阀DN40数量：1个


标的名称：实验边台
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数与性能
	1、靠边实验台尺寸为宽750mm*高800mm（各尺寸允许误差±5%），全钢结构，带柜子和抽屉，中间留有操作工位。
2、台面：采用≥13mm理化板，强力胶增固；操作面两头圆弧倒角处理。
3、柜体：采用≥1.0mm镀锌钢板折弯焊接后成型，喷涂环氧树脂粉末烘烤固化。。
4、封板：采用≥1.0mm镀锌钢板折弯焊接后成型，喷涂环氧树脂粉末烘烤固化。
5、配件：拉手采用一体成型拉手。配置塑胶和金属插销铰链，，开合时无噪音。三节静音导轨。
6、门面板：采用≥1.0mm厚镀锌钢板为基材，静电喷涂环氧树脂防护层，表面无突出漆块。
7、背板：采用≥1.0mm厚镀锌钢板为基材，静电喷涂环氧树脂防护层，表面无突出漆块。
8、抽屉：采用≥1.0mm厚镀锌钢板为基材，静电喷涂环氧树脂防护层，表面无突出漆块。
9、可调节地脚：可调节高度0mm至30mm，具备初级减震功能。
10、台面厚度要求：采用≥13mm厚理化板台面
▲11、台面化学性能要求：符合《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》GB/T17657-2022标准进行检验：对硫酸（浓度≥98%）、盐酸（浓度≥37%）、磷酸（浓度≥85%）、铬酸、乙酸（浓度≥99%）、苯酚（浓度≥90%）、硝酸银（浓度≥1%）、氨水（浓度≥28%）、硫化钠饱和液、氯化镁（浓度≥10%）、氯仿、高锰酸钾（浓度≥10%）、苯、甲酚、二甲基甲酰胺、碘酒、煤油、品红（浓度≥1%）、苏丹红、四氢呋喃、甲基橙、氧化锌饱和液、萘、红茶、红药水、铬酸钾溶液（1g/L）、乙醇胺、液体石蜡、甲酸（浓度≥80%）、柠檬酸、氢氧化钾（浓度≥65%）、氯乙烯基镁、丁酮、甲苯、丙三醇、乙醚、无水甲醇、乙酰丙酮、乙腈、环丙甲酮、己二酸二乙酯、1,2-二氯乙烷、溴丙烷、异丁醇、二丙二醇甲醚、丙二醇、正十六烷、邻二甲苯、间二甲苯、正丙醇、三乙胺51种化学试剂进行检测，板材检验结果无明显变化，分级结果为5级。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）
▲12、台面物理性能需提供符合《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》GB/T 17657-2022标准的报告，其中：表面耐磨性能：≥1450r，耐光色牢度：＞4级，耐水蒸气性能、耐龟裂性、耐湿热性能、耐干热性能等级均为5级，抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.0mm，依据握螺钉力测定的测试方法测得板面握钉力≥4050N，浸渍剥离性能结果为0，体积电阻、表面电阻≤4.7×10¹²Ω，静曲强度≥137MPa，弹性模量≥9880MPa，尺寸稳定性纵向不大于0.04%、横向不大于0.05%，漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落。耐开裂性能：5级：无细纹裂纹；吸水厚度膨胀率（24h）≤0.1%，色泽稳定性能:无开裂，无鼓泡，无裂纹，无凹凸纹，无变色和光泽的变化。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）
▲13、甲醛性能需符合《人造板及其制品甲醛释放量分级》GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.007mg/m³。燃烧达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）
▲14、化学物排放：提供符合ISO16000-9:2024《室内空气第9部分：来自建筑产品和家具的挥发性有机化合物排放的测定排放试验室法》检验标准，结果达到TVOC浓度≤0.2mg/m³，苯、甲苯、二甲苯未检出。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测(验)报告或产品说明书或彩页资料予以证明）
▲15、光泽度（60°）检测依据《塑料镜面光泽试验方法》GB/T 8807-1988标准，检测结果不大于8；采用《电感耦合等离子体发射光谱分析方法通则》JY/T0567-2020方法检测银元素（Ag）未检出；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）
▲16、具有不低于160项及以上高关注度物质（SVHC）检验报告,测试结果浓度≤0.1%；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）
▲17、台面符合《塑料和其他无孔材料表面抗病毒活性的测定》ISO 21702:2019标准进行抗病毒活性检测试验,检测结果达到以下结果：甲型流感病毒H1N1抗病毒活性值≥1.1；抗病毒活性率≥90%；甲型流感病毒H3N2抗病毒活性值≥1.1；抗病毒活性率≥90%；脊髓灰质炎病毒-1型疫苗株抗病毒活性值≥0.4.抗病毒活性率≥55%。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）
▲18、抗霉抗菌检测：依据《抗菌防霉木质装饰板》JC/T 2039-2010标准进行检测，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉7种霉菌检测抗霉菌等级为0级。甲型溶血性链球群、粪肠球菌、鼠伤寒沙门氏菌、大肠埃希氏菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、枯草芽孢杆菌、宋氏志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、变异库克菌、肠沙门氏菌肠亚种、表皮葡萄球菌、海氏肠球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌17种菌种抗菌率≥99.99%。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）
▲19、氙灯老化---用氙灯老化试验箱根据《塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯》GB/T16422.2-2022标准进行480小时以上测试，样品无变色、发粘、裂纹等异常；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）
★20、边台总长为：141.04m（此长度为此次采购边台的总长，非单张边台的长度）


标的名称：转角台
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数与性能
	1、规格：≥1000*1000*800mm
2、台面：采用≥13mm理化板，强力胶增固；操作面两头圆弧倒角处理。
3、柜体：采用≥1.0mm镀锌钢板折弯焊接后成型，喷涂环氧树脂粉末烘烤固化。。
4、封板：采用≥1.0mm镀锌钢板折弯焊接后成型，喷涂环氧树脂粉末烘烤固化。
5、配件：拉手采用一体成型拉手。配置塑胶和金属插销铰链，，开合时无噪音。三节静音导轨。
6、门面板：采用≥1.0mm厚镀锌钢板为基材，静电喷涂环氧树脂防护层，表面无突出漆块。
7、背板：采用≥1.0mm厚镀锌钢板为基材，静电喷涂环氧树脂防护层，表面无突出漆块。
8、抽屉：采用≥1.0mm厚镀锌钢板为基材，静电喷涂环氧树脂防护层，表面无突出漆块。
9、可调节地脚：可调节高度0mm至30mm，具备初级减震功能。
10、台面厚度要求：采用≥13mm厚理化板台面
▲11、台面化学性能要求：符合《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》GB/T17657-2022标准进行检验：对硫酸（浓度≥98%）、盐酸（浓度≥37%）、磷酸（浓度≥85%）、铬酸、乙酸（浓度≥99%）、苯酚（浓度≥90%）、硝酸银（浓度≥1%）、氨水（浓度≥28%）、硫化钠饱和液、氯化镁（浓度≥10%）、氯仿、高锰酸钾（浓度≥10%）、苯、甲酚、二甲基甲酰胺、碘酒、煤油、品红（浓度≥1%）、苏丹红、四氢呋喃、甲基橙、氧化锌饱和液、萘、红茶、红药水、铬酸钾溶液（1g/L）、乙醇胺、液体石蜡、甲酸（浓度≥80%）、柠檬酸、氢氧化钾（浓度≥65%）、氯乙烯基镁、丁酮、甲苯、丙三醇、乙醚、无水甲醇、乙酰丙酮、乙腈、环丙甲酮、己二酸二乙酯、1,2-二氯乙烷、溴丙烷、异丁醇、二丙二醇甲醚、丙二醇、正十六烷、邻二甲苯、间二甲苯、正丙醇、三乙胺51种化学试剂进行检测，板材检验结果无明显变化，分级结果为5级。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）
▲12、台面物理性能需提供符合《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》GB/T 17657-2022标准的报告，其中：表面耐磨性能：≥1450r，耐光色牢度：＞4级，耐水蒸气性能、耐龟裂性、耐湿热性能、耐干热性能等级均为5级，抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.0mm，依据握螺钉力测定的测试方法测得板面握钉力≥4050N，浸渍剥离性能结果为0，体积电阻、表面电阻≤4.7×10¹²Ω，静曲强度≥137MPa，弹性模量≥9880MPa，尺寸稳定性纵向不大于0.04%、横向不大于0.05%，漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落。耐开裂性能：5级：无细纹裂纹；吸水厚度膨胀率（24h）≤0.1%，色泽稳定性能:无开裂，无鼓泡，无裂纹，无凹凸纹，无变色和光泽的变化。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）
▲13、甲醛性能需符合《人造板及其制品甲醛释放量分级》GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.007mg/m³。燃烧性能达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）
▲14、化学物排放：提供符合ISO16000-9:2024《室内空气第9部分：来自建筑产品和家具的挥发性有机化合物排放的测定排放试验室法》检验标准，结果达到TVOC浓度≤0.2mg/m³，苯、甲苯、二甲苯未检出。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测(验)报告或产品说明书或彩页资料予以证明）
▲15、光泽度（60°）检测依据《塑料镜面光泽试验方法》GB/T 8807-1988标准，检测结果不大于8；采用《电感耦合等离子体发射光谱分析方法通则》JY/T0567-2020方法检测银元素（Ag）未检出；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）
▲16、具有不低于160项及以上高关注度物质（SVHC）检验报告,测试结果浓度≤0.1%；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）
▲17、台面符合《塑料和其他无孔材料表面抗病毒活性的测定》ISO 21702:2019标准进行抗病毒活性检测试验,检测结果达到以下结果：甲型流感病毒H1N1抗病毒活性值≥1.1；抗病毒活性率≥90%；甲型流感病毒H3N2抗病毒活性值≥1.1.；抗病毒活性率≥90%；脊髓灰质炎病毒-1型疫苗株抗病毒活性值≥0.4.抗病毒活性率≥55%。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）
▲18、抗霉抗菌检测：依据《抗菌防霉木质装饰板》JC/T 2039-2010标准进行检测，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉7种霉菌检测抗霉菌等级为0级。甲型溶血性链球群、粪肠球菌、鼠伤寒沙门氏菌、大肠埃希氏菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、枯草芽孢杆菌、宋氏志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、变异库克菌、肠沙门氏菌肠亚种、表皮葡萄球菌、海氏肠球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌等17种菌种抗菌率≥99.99%。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）
▲19、氙灯老化---用氙灯老化试验箱根据《塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯》GB/T16422.2-2022标准进行480小时以上测试，样品无变色、发粘、裂纹等异常；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）


标的名称：中央台
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标
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	技术参数与性能
	1、中央实验台尺寸为宽≥1500mm*高≥800mm，全钢结构，带柜子和抽屉，中间留有操作工位。
★2、总长为：115.45m（此长度为此次采购中央台的总长，非单张中央台的长度）
3、台面：采用≥13mm理化板，强力胶增固；操作面两头圆弧倒角处理。
4、柜体：采用≥1.0mm镀锌钢板折弯焊接后成型，喷涂环氧树脂粉末烘烤固化。。
5、封板：采用≥1.0mm镀锌钢板折弯焊接后成型，喷涂环氧树脂粉末烘烤固化。
6、配件：拉手采用一体成型拉手。配置塑胶和金属插销铰链，，开合时无噪音。三节静音导轨。
7、门面板：采用≥1.0mm厚镀锌钢板为基材，静电喷涂环氧树脂防护层，表面无突出漆块。
8、背板：采用≥1.0mm厚镀锌钢板为基材，静电喷涂环氧树脂防护层，表面无突出漆块。
9、抽屉：采用≥1.0mm厚镀锌钢板为基材，静电喷涂环氧树脂防护层，表面无突出漆块。
10、可调节地脚：可调节高度0mm至30mm，具备初级减震功能。
11、台面厚度要求：采用≥13mm厚理化板台面
▲12、台面化学性能要求：符合《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》GB/T17657-2022标准进行检验：对硫酸（浓度≥98%）、盐酸（浓度≥37%）、磷酸（浓度≥85%）、铬酸、乙酸（浓度≥99%）、苯酚（浓度≥90%）、硝酸银（浓度≥1%）、氨水（浓度≥28%）、硫化钠饱和液、氯化镁（浓度≥10%）、氯仿、高锰酸钾（浓度≥10%）、苯、甲酚、二甲基甲酰胺、碘酒、煤油、品红（浓度≥1%）、苏丹红、四氢呋喃、甲基橙、氧化锌饱和液、萘、红茶、红药水、铬酸钾溶液（1g/L）、乙醇胺、液体石蜡、甲酸（浓度≥80%）、柠檬酸、氢氧化钾（浓度≥65%）、氯乙烯基镁、丁酮、甲苯、丙三醇、乙醚、无水甲醇、乙酰丙酮、乙腈、环丙甲酮、己二酸二乙酯、1,2-二氯乙烷、溴丙烷、异丁醇、二丙二醇甲醚、丙二醇、正十六烷、邻二甲苯、间二甲苯、正丙醇、三乙胺51种化学试剂进行检测，板材检验结果无明显变化，分级结果为5级。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）
▲13、台面物理性能需提供符合《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》GB/T 17657-2022标准的报告，其中：表面耐磨性能：≥1450r，耐光色牢度：＞4级，耐水蒸气性能、耐龟裂性、耐湿热性能、耐干热性能等级均为5级，抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.0mm，依据握螺钉力测定的测试方法测得板面握钉力≥4050N，浸渍剥离性能结果为0，体积电阻、表面电阻≤4.7×10¹²Ω，静曲强度≥137MPa，弹性模量≥9880MPa，尺寸稳定性纵向不大于0.04%、横向不大于0.05%，漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落。耐开裂性能：5级：无细纹裂纹；吸水厚度膨胀率（24h）≤0.1%，色泽稳定性能:无开裂，无鼓泡，无裂纹，无凹凸纹，无变色和光泽的变化。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）
▲14、甲醛性能需符合《人造板及其制品甲醛释放量分级》GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.007mg/m³。燃烧性能达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）
▲15、化学物排放：提供符合ISO16000-9:2024《室内空气第9部分：来自建筑产品和家具的挥发性有机化合物排放的测定排放试验室法》检验标准，结果达到TVOC浓度≤0.2mg/m³，苯、甲苯、二甲苯未检出。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测(验)报告或产品说明书或彩页资料予以证明）
▲16、光泽度（60°）检测依据《塑料镜面光泽试验方法》GB/T 8807-1988标准，检测结果不大于8；采用《电感耦合等离子体发射光谱分析方法通则》JY/T0567-2020方法检测银元素（Ag）未检出；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）
▲17、具有不低于160项及以上高关注度物质（SVHC）检验报告,测试结果浓度≤0.1%；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）
▲18、台面符合《塑料和其他无孔材料表面抗病毒活性的测定》ISO 21702:2019标准进行抗病毒活性检测试验,检测结果达到以下结果：甲型流感病毒H1N1抗病毒活性值≥1.1；抗病毒活性率≥90%；甲型流感病毒H3N2抗病毒活性值≥1.1.；抗病毒活性率≥90%；脊髓灰质炎病毒-1型疫苗株抗病毒活性值≥0.4.抗病毒活性率≥55%。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）
▲19、抗霉抗菌检测：依据《抗菌防霉木质装饰板》JC/T 2039-2010标准进行检测，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉7种霉菌检测抗霉菌等级为0级。甲型溶血性链球群、粪肠球菌、鼠伤寒沙门氏菌、大肠埃希氏菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、枯草芽孢杆菌、宋氏志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、变异库克菌、肠沙门氏菌肠亚种、表皮葡萄球菌、海氏肠球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌等17种菌种抗菌率≥99.99%。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）
▲20、氙灯老化---用氙灯老化试验箱根据《塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯》GB/T16422.2-2022标准进行480小时以上测试，样品无变色、发粘、裂纹等异常；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）


标的名称：高温系统
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数与性能
	1、矮台:
1.1、尺寸≥1000*750*550mm
1.2、结构：钢木结构
1.3、台面：采用黑色或深色≥20mm厚大理石台面，
1.4、柜体：采用≥15mm三聚氰胺板。
1.5、柜体门板：采用≥16mm厚三聚氰胺中纤板，以≥2mm厚PVC封边条边，与板材熔为一体。
1.6、柜身：采用≥16mm厚三聚氰胺中纤板，双面贴三聚氰胺板，以≥2mm厚PVC封边条封边。
1.7、支撑：采用≥60*40*1.2mm冷轧矩形方通，表面电镀彩锌作防锈预处理，喷涂环氧树脂粉末防护层。
1.8、铰链：≥105度液压式铰链。
1.9、拉手：采用PVC 32*19mm*壁厚≥1.5mm厚型材一字成型拉手。
1.10、调整脚：采用不锈钢可调脚,具有调节水平的功能。
2、灭菌性能指标
2.1、容量:≥54升,立式结构,底部带脚轮；
2.2、外形尺寸（长*宽*高）≥644*815*980 mm；提篮尺寸（直径*高度）≥370*543 mm
▲2.3、干烧保护装置：保护装置至少包括液胀式、温度感应式、离子浓度式三种不同干烧保护方式，保护装置至少要有一种铜质材料；
2.4、开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（上掀式开盖）下压式关盖，单手可实现开关盖；
2.5、水质检测：具有水质检测功能，当灭菌腔水质脏污时可以进行提醒；
2.6、定时：灭菌时间1-6000分钟，保温时间≥7500分钟，预约灭菌时间0-10天，
2.7、六级排汽方式，灭菌结束可设定不少于6种不同的排汽速度，通过控制电磁阀的开关，液体培养基灭菌结束排气降温而培养基不会溢出来；
2.8、压力保护装置：具有安全阀和压力开关两种以上压力保护装置;
2.9、状态流程图显示灭菌进程
2.10、安全装置：闭盖检查系统、电动式双内锁、冷却锁OPEN温度、缺水保护、过压双重保护、自动故障检测系统、后台安全测试程序、温度监控、漏电保护、过流与短路保护；
★2.11、配置要求:主机1台，不锈钢提篮2个（直径*高度342*200mm）。


标的名称：高温台
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数与性能
	1、矮台:尺寸750*550mm（各尺寸允许误差±5%）
2、结构：钢木结构
3、台面：采用黑色或深色≥20mm厚大理石台面。
4、柜体：≥15mm采用三聚氰胺板。
5、柜体门板：采用≥16mm厚三聚氰胺中纤板，以≥2mm厚PVC封边条边，与板材熔为一体。
6、柜身：采用≥16mm厚三聚氰胺中纤板，双面贴灰色或深色三聚氰胺板，以≥2mm厚PVC封边条封边。
7、支撑：采用≥60*40*1.2mm冷轧矩形方通，表面电镀彩锌预处理。
8、铰链：105度液压式铰链。
9、拉手：采用PVC 32*19mm*壁厚≥1.5mm厚型材一字成型拉手,表面光滑耐腐蚀。
10、调整脚：采用不锈钢可调脚,具有调节水平的功能。
★11、总长为：25.06m（此长度为此次采购高温台的总长，非单张高温台的长度）


标的名称：中央台试剂架
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数与性能
	1、规格：L*300*750（各尺寸允许误差±5%）；铝玻结构层板采用≥5mm厚的钢化玻璃，立柱釆用≥40*80*1.2mm铝合金支柱，钢制托壁。
★2、总长为：86.95m（此长度为此次采购中央台试剂架的总长，非单张中央台试剂架的长度）


标的名称：通风柜1
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数与性能
	1、规格：1500*850*2350mm（各尺寸允许误差±5%）
2、结构：全钢结构，钢板厚度≥1.0mm。
3、开关：触摸式开关，集中控制整个电路系统。
4、柜体组合：三段组合式柜体，上部柜体（排烟柜），中间（操作台面），下部底柜（内含单侧独立抽气式贮存柜及另侧独立水、电、气体管线系统容纳柜设计）。
5、柜体：冷轧镀锌钢板,表面经环氧树脂高压静电喷涂。
6、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板台面。
7、内衬板：采用≥5mm厚抗倍特化学积层板。
8、导流板：采用≥5mm厚抗倍特化学积层板。
9、集气风罩：采用高分子塑胶材质模塑一体成型锥形缩口集气罩
10、铰链：采用105°高质镀铬钢铰链
11、视窗：采用5mm厚安全钢化玻璃，其配重可使门停于任意位置
12、皮带：柔软皮带连接控制视窗玻璃
13、调整脚：采用调整脚，具有防水及调节水平的功能
14、水龙头：实验室专用单口水龙头,黄铜合金,陶瓷阀,阀芯采用陶瓷阀芯，表面经环氧树脂粉末喷涂处理。
15、★水龙头属于政府强制采购节能产品，投标人须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节水产品认证证书》
16、 化验杯槽：采用PP材质
17、电源：220V10A实验室万用插座，可匹配仪器插头；


标的名称：通风柜2
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数与性能
	1、规格1200*850*2350mm（各尺寸允许误差±5%）
2、结构：全钢结构，钢板厚度≥1.0mm。
3、开关：触摸式开关，集中控制整个电路系统。
4、柜体组合：三段组合式柜体，上部柜体（排烟柜），中间（操作台面），下部底柜（内含单侧独立抽气式贮存柜及另侧独立水、电、气体管线系统容纳柜设计）。
5、柜体：冷轧镀锌钢板,表面经环氧树脂高压静电喷涂。
6、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板台面。
7、内衬板：采用≥5mm厚抗倍特化学积层板。
8、导流板：采用≥5mm厚抗倍特化学积层板。
9、集气风罩：采用高分子塑胶材质模塑一体成型锥形缩口集气罩
10、铰链：采用105°高质镀铬钢铰链
11、视窗：采用5mm厚安全钢化玻璃，其配重可使门停于任意位置
12、皮带：柔软皮带连接控制视窗玻璃
13、调整脚：采用调整脚，具有防水及调节水平的功能
14、电源：220V10A实验室万用插座，可匹配仪器插头；


标的名称：水槽供水系统
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数与性能
	1、水槽
1.1、水槽采用PP料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅，无划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。水槽壁厚＞5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。
2、纯水系统
2.1、要求：1.以城市自来水为水源，可同时生产DI高纯水，UP超纯水。
▲2.2、产水量：≥20升/小时、分配速度：最大至2L/min
▲2.3、出水口（正面）：≥2个：DI去离子水、UP超纯水
2.4、出水水质参数：
去离子水水质：
2.4.1、电阻率(25℃)：≥16MΩ.cm
2.4.2、微粒<1/ml(>0.2μm)
2.4.3、细菌<0.01CFU/ml
超纯水水质：
2.4.4、电阻率(25℃)：≥18.2MΩ.cm，电导率：＜0.055μS/cm＠25℃
2.4.5、 TOC：≥2ppb
2.4.6、微粒<1/ml(>0.2μm)
2.4.7、细菌<0.01CFU/ml
▲2.4.8、致热原(内毒素)<0.001EU/ml（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）
2.4.9、RNA酶：1pg/ml
2.4.10、DNA酶：5pg/ml
2.4.11、蛋白酶：0.15μg/ml
▲2.4.12、可溶性有机物截留>99%(MW>300 Dalton)（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）
▲2.4.13、微粒及细菌去除率>99%（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）
2.5、操作系统：
2.5.1、配置人机交互操作系统，具有≥5寸LCD彩色触摸电阻屏，具有中英文双语言显示界面，分辨率: ≥480×272，可使操作者全面了解滤芯寿命，存储，水质状态、运行状态等信息。
▲2.5.2、可追溯的全面数据管理，存储至少3年的取水、报警和耗材更换记录运行数据，能够通过云平台实现产品生命周期的数据存储，无纸化数据管理，可通过USB或云平台导出下载数据。
2.5.3、耗材管理，以结合水质、时间及处理量对耗材寿命进行管理，保证验证实现数据同步，避免系统数据断联、功能失效，防止耗材更错误。
▲2.5.4、具有超纯水循环与消毒功能：超纯水循环可设置间隔运行的时间，加药消毒可手动执行“循环消毒”、“取水口消毒”、“水箱补水”、“手动排污”、“停止消毒”。
▲2.5.5、系统支持通过包括但不限于以太网、WIFI联网，实现远程数据采集、监控和管理功能，支持从包括但不限于PC、WAP或微信或其他APP登录设备。
2.5.6、具有≥3路水质监测及超标报警（进水、RO水、DI水或UP水）功能。电极常数0.01cm-1，温度灵敏度≤0.1℃，可同时显示温度补偿后的电导率/电阻率和水温。
2.5.7、具有≥2路（RO水、DI水或UP水）定量取水功能，且可实时显示RO膜脱盐率。
▲2.5.8、系统配备同品牌≥35升储水箱，由HDPE聚乙烯材料制造，外层加入抗UV助剂，内层使用纯PE原料
▲2.5.9、整机以DC24V为主电源，全面使用弱电元件，系统具有≥2级权限管理，管理员用户与普通用户有权限区分，便于管理，超纯水水质超标、耗材寿命终结均能报警，且所有报警信息可存储于主机和云平台，满足数据安全要求。
▲2.5.10、通讯接口要求：至少具有USB接口，可导出运行数据或升级版本，具有WIFI或RJ45接口。
▲2.5.11、机箱采用全注塑成型壳体，坚固耐腐蚀。
2.6、纯化柱结构要求：
▲2.6.1、采用12英寸预处理柱，包含5um深层折叠PP纯化柱、活性炭纤维PC纯化柱（非普通碳棒/颗粒碳），延长更换周期。
▲2.6.2、RO膜片，可设置RO膜冲洗间隔和持续时间，延长RO膜寿命，RO膜采用整体封装的抛弃式组件，杜绝二次污染，RO水不合格自动排放功能，确保进入后端纯化组件的纯水质量。
▲2.6.3、纯化柱需采用大容量结构设计，单根树脂填量≥1.36L/根，总量≥4.08升，确保出水、减少TOC析出，降低使用成本。
2.7、其他要求：
★2.7、1质保期：≥55个月（过滤耗材除外）
★2.7、2配置要求：主机：1台，纯化柱：1套，内置≥30升压力纯水桶1个。


标的名称：水槽三口水龙头
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数与性能
	1、水龙头主体采用加厚铜管制作，出水嘴材质为全铜，配置两个尖嘴，一个平嘴。整体高度≥580mm，重量≥1740g，直管管径Φ26*1.2mm，臂管管径Φ22*1.2mm，鹅颈管管径Φ19*1.0mm，可360°旋转，固定底座直径≥55mm。
▲2、水龙头依据GB/T5478-2008《塑料滚动磨损试验方法》标准，在负载750g、转数500r、砂轮类型CS-10、转速60rpm检测条件下，检测滚动磨损试验，检验结果质量损失≤0.0063g。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）
▲3、水龙头依据GB/T1034-2008《塑料吸水性的测定》标准，检测吸水率，将试样浸泡在（23±2）℃蒸馏水24h后取出，控去表面水分，1min内完成称重，结果≤0.25%。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）



标的名称：滴水架
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数与性能
	1、规格：≥550*400mm。
 2、滴水架：采用耐酸碱的PP聚丙烯材料,模具注塑成型,滴水棒具有锁扣功能可实现滴水棒自由组合拆卸,并设清洁水自动回流装置,带导流孔。


标的名称：洗眼器
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数与性能
	1、桌上洗眼器：台式单口洗眼器,阀体为加厚铜质,表面涂层为高亮度超厚电镀层。PP材质防尘盖,使用时自动被水冲开。开关手柄采用杠杆结构。供水软管≥1.5米,软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管。最大耐水压: ≥0.6mpa。


标的名称：边台吊柜
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数与性能
	1、规格：宽300*高 600mm（各尺寸允许误差±5%），全钢材质
 2、材质：柜体1.0mm镀锌钢板，环氧树脂粉末喷涂，5mm透明钢化玻璃，304不锈钢拉手及合页，内置一层层板。
★3、总长为：52.05m（此长度为此次采购边台吊柜的总长，非单个边台吊柜的长度）


标的名称：植物生长架1
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数与性能
	1、9 层钢制结构
 2、材质：采用0.8~1.0mm钢板,环氧树脂粉末喷涂。
 3、尺寸≥ 2600*750*2700mm 每层带荧光灯≥6盏、带插座


标的名称：植物生长架2
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数与性能
	1、9 层钢制结构
 2、材质：采用0.8~1.0mm钢板,环氧树脂粉末喷涂。
 3、尺寸≥ 3200*750*2700mm 每层带荧光灯≥6盏、带插座


标的名称：药品柜
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数与性能
	1、尺寸： 900*450*1800mm（各尺寸允许误差±5%）；外壳：采用≥8mmPP（聚丙烯）板材。
 2、柜体采用单元组件挂插形式，挂插式结构。
 3、层板：采用≥8mm厚PP(聚丙烯)板制作经过同色同质焊条一体焊接四周设立边，立边整体焊接成型，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板反面均焊接加强筋，层板承重≥15kg，四周具有立边。
 4、视窗：采用≥5mm钢化玻璃制作。
 5、门把手：采用耐酸碱PP桥式把手。（颜色至少可选:湛蓝，瓷白）
 6、门合页：采用耐酸碱PP材质。（颜色至少可选:湛蓝，瓷白）


标的名称：耐酸碱柜
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数与性能
	1、尺寸： 900*450*1800mm（各尺寸允许误差±5%）；
外壳：采用≥8mmPP（聚丙烯）板材。
2、柜体采用单元组件挂插形式，挂插式结构。
3、层板：采用≥8mm厚PP(聚丙烯)板制作经过同色同质焊条一体焊接四周设立边，立边整体焊接成型，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板反面均焊接加强筋，，层板承重≥15kg，四周具有立边。
4、视窗：采用≥5mm钢化玻璃制作。
5、门把手：采用耐酸碱PP桥式把手。（颜色至少可选:湛蓝，瓷白）
6、门合页：采用耐酸碱PP材质。（颜色至少可选:湛蓝，瓷白）


标的名称：气瓶柜
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数与性能
	1、气瓶柜:900*450*1900mm（各尺寸允许误差±5%）
2、结构：全钢结构
3、柜体：采用≥1.0mm厚冷轧钢板,表层环氧树脂粉沫喷涂。
4、框架：主框架采用全钢框架
5、门板：采用≥1.0mm厚冷轧钢板,表层环氧树脂粉沫喷涂。具有安全锁,带有安全警告标志。
6、视窗：为≥6mm夹芯玻璃。
7、柜内：具有气瓶固定带
8、铰链：采用≥90度自闭式铰链,与柜体面水平角度<15度时,柜门即可自行关闭。
9、拉手：采用不锈钢制D型拉手,防酸碱、耐磨、一体成型、表面经环氧树脂处理。
10、调整脚：采用10尼龙螺栓螺母加ABS橡胶材质制成。可调高度0～30mm。


标的名称：不锈钢换鞋凳
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数与性能
	1、规格： 300*500mm（各尺寸允许误差±5%），
 2、全不锈钢304材质，壁厚≥1.0mm
 3、上下两层，单面放鞋
 ★4、总长为：1.62m（此长度为此次采购不锈钢换鞋凳的总长，非单个不锈钢换鞋凳的长度）


标的名称：不锈钢边台
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数与性能
	1、规格： 600*800mm（各尺寸允许误差±5%），不带柜体
 2、全不锈钢304材质，壁厚≥1.0mm
 ★3、总长为：10.25m（此长度为此次采购不锈钢边台的总长，非单个不锈钢边台的长度）


标的名称：天平台系统
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数与性能
	1、天平台系统1
 1.1、天平台:900*600*800mm（各尺寸允许误差±5%），內设钢架支撑≥400*400mm花岗石，
 1.2、台面：采用≥12.7mm理化板台面，内嵌400*400*30mm厚花岗岩。
 1.3、柜体：采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂。
 1.4、调整脚：采用实验室专用尼龙柜脚，配有减震防滑橡胶，高度15mm可调。
 2、天平台系统2
 ▲2.1、微机变频控制系统，具有转速和离心力双显示功能，触摸屏智能系统，按键和触摸屏可以同时操作程序。
 2.2、采用交流变频电机驱动，配置测速系统。
 2.3、具有至少9个程序存储空间，至少12级加减速度控制，软刹车功能
 2.4、环保压缩机组，符合环保要求，制冷速度快
 2.5、具有离心过程上盖锁定及紧急情况下快速开锁的功能
 2.6、转子易安装，具有全自动转子识别功能
 2.7、设有超速、超温、电机过热、门盖自锁、不锈钢内套、三家级保护套等多种保护、确保人身、机器安全。
 2.8、最高转速：≥16500r/min
 2.9、最大相对离心力：≥24200xg
 2.10、最大容量：18*5ml
 2.11、定时范围：0～99H59min59s
 2.12、温度设置范围：-15℃～+40℃
 2.13、支持电源：AC220V 50Hz 10A
 2.14、总功率：900W
 2.15、整机噪音：≤55dB(A)
 2.16、驱动方式：交流变频电机
 2.17、重量：≥40kg
 2.18、外形尺寸（长×宽×高）：273*550*320mm（各尺寸允许误差±5%）
 2.19、配置：24*1.5/2.2ml角转子
 ★3、配置：
 3.1、天平台1套，
 3.2、离心机组1套。


标的名称：实验凳
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数与性能
	1.圆形PU凳面，支架：采用钢管焊接制作，螺丝杆高低调节，调节高度为580-650MM，底脚支架为5脚支撑支架，配有防滑地脚，支架上可配钢管脚踏圈


标的名称：器皿柜
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数与性能
	1、器皿柜:900*450*1800mm（各尺寸允许误差±5%）
 2、结构：全钢结构
 3、柜体：采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层环氧树脂粉沫喷涂。
 4、柜门：上下层为≥5㎜钢化玻璃。
 5、层板：具有3层层板，采用活动层板卡条调节高度，方便放置大小不同试剂，其中器皿柜采用≥5mm厚的PVC工程塑料板配不锈钢框，层板开孔为Φ30mm、50mm、70mm、100mm四种规格。
 6、铰链：采用≥90度自闭式铰链，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭。
 7、拉手：采用不锈钢128U型拉手，耐磨、一体成型、表面经环氧树脂处理。


标的名称：万向罩
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数与性能
	1、万向排气罩：伸缩导管采用￠≥75mmPP材质,集气罩采用PP材质,排风口最大直径为φ≥375mm,可360度自由旋转装置,工作辐射范围直径≥1600mm


标的名称：原子吸收罩
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数与性能
	1、尺寸：450*450*800mm（各尺寸允许误差±5%），不锈钢材质
 2、结构：全套设备有可伸缩不锈钢集气罩、带手动调节不锈钢导风管等。
 3、不锈钢导风管：由≥1.0mm不锈钢制作而成，风管直径为≥DN200mm。导风管上配备手动调节阀，开启度在0到180°。
 4、不锈钢集气罩：由≥1.0mm不锈钢板制作而成，根据实验的需要，抽气罩上下伸缩≥150mm，


标的名称：气路系统
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数与性能
	1、半自动动汇流排：耐压1000PSI，进出气1/4"OD 
 2、不锈钢软管：SS316L-THT-1S-10 
 3、钢瓶接头及螺帽：SS316L-RT-11S-00
 4、不锈钢出气接头：SS316L-1/4MNPT（外）×1/4"OD 
 5、气瓶固定架：工程塑料；橙色
 6、不锈钢高压球阀：1/4"OD 
 7、阻火器：1/4"OD 
 8、一级减压装置：1/4"OD 
 9、压力传感器：1/4"OD 
 10、三通：1/4"OD 
 11、单向阀：1/4"OD 
 12、不锈钢洁净管SS316L-1/4-BA：外径6.35mm；壁厚0.89mm 68米
 13、不锈钢卡套三通：SS316-3/8-1/4-3/8"BA 
 14、不锈钢卡套球阀：耐压1000PSI，进出气1/4"OD 
 15、不锈钢终端减压器：耐压1000PSI，进出气1/4"OD 
 16、减压阀进气接头：SS316L-1/4NPT-1/4"OD 
 17、终端出气接头：SS316L-1/4MNPT（外） 
 18、不锈钢面板SS304：SS3044K镜面不锈钢
 19、气体报警控制器： 传输距离1000米；范围不小于50平方米；CT6级阻燃防爆；
 20、二氧化氮气体检测器： 量程0-50%，1000ppm，分辨率0.1/1ppm，响应时间≤60秒
 21、氨气气体检测器： 量程0-50%，500，1000ppm，分辨率0.1/1ppm，响应时间≤60秒
 22、氧气气体检测器： 量程0-25%，0-100%vol，分辨率0.1%vol，≤60秒
 23、信号线及线管配件：3芯，0.5平方，防屏蔽信号线80m
 24、欠压报警器；
 24.1、主机供电电压：DC24V±10%。
 24.2、总线电缆规格：RVSP2*0.3（通讯距离<500米）；RVSP2*0.5（通讯距离>500米）。
 24.3、气压监测点数：1～20路。
 24.4、LCD尺寸：≥10寸
 24.5、配置功能：支持用户自定义选择传感器压力量程(包含：0-1Map,0-4Map,0-20Map)；支持设置内部压力低压高压报警参数值；支持声光报警；支持蜂鸣器静音；支持内部气体种类名称自定义；支持内部气体种类字体颜色，图标底色自定义；支持静音时间自定义；支持所有参数设置完毕后，参数预览；支持屏幕通电状态下待机黑屏显示；支持所有系统内部参数可以安装完场后现场设置；配置多功能GPRS远程控制器，支持手机端远程压力报警监控。
 ★25、数量要求：
 半自动动汇流排：4 套；
 不锈钢高压软管：8 根；
 钢瓶接头及螺帽：8 套；
 不锈钢出气接头：8 个；
 气瓶固定架：8 只；
 不锈钢高压球阀：6 支；
 阻火器：1 套；
 一级减压装置：4 套；
 压力传感器：8 个；
 三通：4 只；
 单向阀：4个；
 不锈钢洁净管SS316L-1/4-BA：85 米；
 不锈钢卡套三通：3 个；
 不锈钢卡套球阀：13 个；
 不锈钢终端减压器：13 个；
 减压阀进气接头：13 个；
 终端出气接头：13 个；
 不锈钢面板SS304：13 个；
 气体报警控制器：1 个；
 二氧化氮气体检测器：2 个；
 氨气气体检测器：2 个；
 氧气气体检测器：2 个；
 信号线及线管配件：80 m；
 欠压报警器：1 台；
 管夹1/4”：39 个；


3.3.服务要求
3.3.1.服务内容要求
采购包1：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	1
	★
	其他要求
	1.投标人需承诺所投货物为全新未拆封产品，符合国家现行相关标准、行业通用技术标准及环保要求。

	2
	★
	付款进度安排
	【因系统固化原因，3.3.2.商务要求中“付款进度安排”不适用于本采购包，本包“付款进度安排”以此为准（投标人应答“付款进度安排”时仅需应答此条要求即可，无需再应答3.3.2.商务要求中“付款进度安排”】
中标人安装、调试完成后由采购人组织验收，验收合格且收到发票后的10个工作日内付清合同全款。


3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	自合同签订之日起60日内完成供货并安装调试验收完毕

	2
	★
	交货地点
	成都医学院新都校区

	3
	★
	支付方式
	一次付清

	4
	★
	付款进度安排
	1、中标人安装、调试完成后由采购人组织验收，验收合格且收到发票后的10个工作日内付清合同全款。，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的100.00%

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	详见第二章2.6.6.履约验收方案（以供应商提供的《投标（响应）函》中“我单位完全接受和理解本项目采购文件规定的实质性要求”即视为响应。）

	6
	★
	包装方式及运输
	1. 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 2. 供应商应采用合理合规的包装方式，运送至指定的货物存放处。

	7
	★
	质量保修范围和保修期
	1、质量保证期：本合同项下的货物未专门注明的质保期为≥1年，有专门注明的以注明质保期为准，质保期自采购人验收合格之日起算。 2.质保期内，由于货物设计、制造、工艺或材料等非采购人原因所造成的缺陷或故障，均由投标人负责限期维修或更换，并承担全部费用。产品出现质量问题的，投标人在接到采购人通知后2小时内提供解决办法；如产品经投标人两次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，投标人应更换为合格产品。 3.质保期届满后，如采购人需要投标人继续提供售后服务的，投标人仍应按本合同约定履行维保服务，并只向采购人适当收取维保成本费用。 4.投标人须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。

	8
	★
	违约责任与解决争议的方法
	（以下采购人指采购人，投标人指中标人）1、采购人违约责任（1）采购人无正当理由拒收货物的，采购人应偿付合同总价百分之十伍的违约金；（2）采购人逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向投标人偿付欠款总额万分之伍/天的违约金；逾期付款超过15天的，投标人有权终止合同；（3）采购人偿付的违约金不足以弥补投标人损失的，还应按投标人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给投标人。2、投标人违约责任（1）投标人交付的货物质量不符合合同规定的，投标人应向采购人支付合同总价的百分之十伍的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给采购人，否则，视作投标人不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由投标人偿付违约赔偿金给采购人。（2）投标人不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向采购人偿付逾期交货部分货款总额的万分之伍/天的违约金；逾期交货超过15天，采购人有权终止合同，投标人则应按合同总价的15%的款额向采购人偿付赔偿金，并须全额退还采购人已经付给投标人的货款及其利息。（3）投标人货物经采购人送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为投标人没有按时交货而违约，投标人须在15天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，采购人有权终止本合同，投标人应另付合同总价的15%的赔偿金给采购人。（4）投标人保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，投标人除应向采购人返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之二十向采购人支付违约金并赔偿因此给采购人造成的一切损失。（5）投标人偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给采购人。3、争议解决办法（1）因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由投标人承担。（2）合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法向采购人所在地法院提起诉讼。


3.4.其他要求
[bookmark: _GoBack]1、★非特定美国企业生产产品：根据《关于在政府采购活动中对有关美国企业采取相关措施的通知》（财库〔2026〕10号）规定，供应商不得提供该通知中所列46家美国企业（不包括在华美资企业）生产的产品，否则投标（响应）无效。 2、【（因系统固化原因，本项仅作告知说明，投标人无需单独应答，按要求制作投标文件内容即可）】2.1、未载明或者载明的标的名称、数量、计量单位及其他政府采购合同实质性内容与采购文件要求不一致，且采购单位无法接受的，属于无效响应。 2.2、标的说明：本采购包的标的名称分别为：实验室附属-密封胶条、实验室附属-密封扫地条、实验室附属-玻璃隔热膜、实验室附属-不锈钢遮罩、电力设施-动力配电箱1、电力设施-动力配电箱2、电力设施-动力配电箱3、电力设施-动力配电箱4、电力设施-接线盒、电力设施-电气配管1、电力设施-电气配管2、电力设施-桥架1、电力设施-桥架2、电力设施-桥架3、电力设施-桥架4、电力设施-电线电缆1、电力设施-电线电缆2、电力设施-电线电缆3、电力设施-电线电缆4、电力设施-电线电缆5、电力设施-电线电缆6、电力设施-电线电缆7、电力设施-电气配件、电力设施-弱电机柜、电力设施-线管、电力设施-电线电缆、防爆灯、防爆开关、开关面板1、开关面板2、弱电系统、给排水设施、实验边台、转角台、中央台、高温系统、高温台、中央台试剂架、通风柜1、通风柜2、水槽供水系统、水槽三口水龙头、滴水架、洗眼器、边台吊柜、植物生长架1、植物生长架2、药品柜、耐酸碱柜、气瓶柜、不锈钢换鞋凳、不锈钢边台、天平台系统、实验凳、器皿柜、万向罩、原子吸收罩、气路系统；以上标的所属行业均为工业，投标人如需填报《中小企业声明函》的，需按以上标的名称进行逐项填报，未按要求填报的，所填报《中小企业声明函》视为无效。 
