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1.采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 900,000.00
采购包最高限价（元）: 900,000.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	C07019900 其他生态环境保护服务
	宝兴县生态环境监测服务采购项目
	1.00（项）
	900,000.00
	其他未列明行业
	否
	否
	否
	否
	否


 是否适用本国产品标准：
采购包1：否
报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	宝兴县生态环境监测服务采购项目
	1.00（项）
	900,000.00
	总价
	超过最高限价，视为无效报价


★注：本采购包涉及采购货物的，供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第五章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
2.技术要求
采购包1：
标的名称：宝兴县生态环境监测服务采购项目
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	技术、服务内容及要求
	★（一）服务内容及要求
1、宝兴县县域生态环境质量监测项目统计表
	序号
	类型
	点位
	指标
	监测频次、时间（时间可根据采购人需求调查）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	地表水
	西河一江源
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1基本项目（其中粪大肠菌群为参考指标），以及流量、电导率、浊度，合计27项。
	一次/月。每月1-10日完成采样监测工作。
	

	2
	
	灵关水功能区
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1基本项目（水温、总氮、粪大肠菌群除外），合计21项。
	一次/季。分别于1、5、7、10月的1-10日完成采样监测工作。
	

	3
	
	西河苏村断面
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1基本项目（其中粪大肠菌群为参考指标），以及流量、电导率、浊度，合计27项。
	一次/季。分别于1、5、7、10月的1-10日完成采样监测工作。
	

	4
	
	东河硗碛藏族乡青龙组杨柳坪断面
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1基本项目（其中粪大肠菌群为参考指标），以及流量、电导率、浊度，合计27项。
	
	

	5
	
	东河光明村断面
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1基本项目（其中粪大肠菌群为参考指标），以及流量、电导率、浊度，合计27项。
	
	

	6
	
	宝兴河大渔溪沟口断面
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1基本项目（其中粪大肠菌群为参考指标），以及流量、电导率、浊度，合计27项。
	
	

	7
	
	华能硗碛电站水库
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1基本项目，以及叶绿素a、透明度、流量、电导率、浊度，合计29项。
	一次/季
	

	8
	
	东风电站水库
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1基本项目，以及叶绿素a、透明度、流量、电导率、浊度，合计29项。
	一次/季
	

	9
	
	四川省宝兴县旺平矿业有限责任公司上、下游500米
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1基本项目24项+锑。
	一次/年，6月左右
	

	10
	
	四川省宝兴县旺平矿业有限责任公司渣场旁及上、下游500米
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1基本项目24项+锑。
	一次/年，6月左右
	

	11
	
	雅安市宝兴县2026年上半年/下半年矿山企业重点断面水质监测（点位：东河上游、白玉沟、黄店子沟、得胜沟、东河下游、西河上游、陇东小沟、陇东大沟、西河下游。共9个点位，出具在一份监测报告中）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1基本项目，以及电导率、浊度、悬浮物，合计27项。
	一次/半年，5月、10月
	

	12
	
	灵关镇大飞水水水质监测
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1基本项目（23项，化学需氧量除外）、表2补充项目（5项）和表3优选特定项目（33项），共60项。
	一次/季度。1、5、7、10月1-10日完成采样监测工作。
	

	13
	
	深溪沟地表水水质监测
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1基本项目（23项，化学需氧量除外）、表2补充项目（5项）和表3优选特定项目（33项），共60项。
	一次/半年。5、10月1-10日完成采样监测工作。
	

	14
	饮用水
	教场沟主沟高家山沟集中式饮用水水源地、两河口水厂集中式饮用水水源地、灵关镇龙大沟集中式饮用水水源
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1基本项目（23项，化学需氧量除外）、表2补充项目（5项）和表3优选特定项目（33项），共60项。
	一次/季度。1、5、7、10月1-10日完成采样监测工作。
	

	15
	
	陇东镇窑子沟集中式饮用水水源、五龙乡羊村沟饮用水水源、大溪乡烟溪沟饮用水水源、硗碛乡泥巴沟饮用水水源、洗涤沟饮用水水源、贡果山小沟饮用水水源、陇东镇黑沟集中式饮用水水源
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1基本项目（23项，化学需氧量除外）、表2补充项目（5项），共27项。
	一次/半年。5、10月1-10日完成采样监测工作。
	

	16
	
	饮用水水源水质专项调查
	陇东镇黑沟集中式饮用水水源水质监测：《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的109项指标：表1 基本项目24 项、表2 补充项目5 项、表3 特定项目80 项。列入《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）但未列入《地表水环境质量标准》的25项指标：一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、银、高氯酸盐、七氯、灭草松、呋喃丹、毒死蜱、草甘膦、2,4-滴、乙草胺、溶解性总固体、总硬度、铝、钠、2-甲基乙莰醇、土臭素、总α放射性、总β放射性。全氟化合物：全氟己基磺酸、全氟辛酸、全氟辛基磺酸及其盐类。
	一次/年。2026年6月1-10日完成采样监测工作。
	编制完成灵关镇龙大沟集中式饮用水水源（水质专项调查监测2025年已做）、陇东镇黑沟集中式饮用水水源水质专项调查报告

	17
	地下水
	四川宝兴汉白玉特色产业园大渔溪组团1#地下水监测井
	地下水水位（采用自动监测仪监测）；《地下水质量标准》（GB/T 14848－2017）表1常规指标中的29 项（pH、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量（高锰酸盐指数）、氨氮、硫化物、钠、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯和甲苯）。
	丰水期和枯水期各一次（5月、10月）。
	

	18
	
	四川宝兴汉白玉特色产业园大渔溪组团2#地下水监测井
	
	丰水期和枯水期各一次（5月、10月）。
	

	19
	
	四川宝兴汉白玉特色产业园大渔溪组团3#地下水监测井
	
	丰水期和枯水期各一次（5月、10月）。
	

	20
	
	四川宝兴汉白玉特色产业园大渔溪组团4#地下水监测井
	
	丰水期和枯水期各一次（5月、10月）。
	

	21
	环境空气
	县城、五龙、灵关臭氧浓度比对监测
	臭氧
	2次/年
	空气质量分析。5-8月天气气温较高时。

	22
	噪声
	1、城市区域环境噪声监测点位：县医院、地税局、妇幼保健院、民政局、粮食局、林业局、汽车站、综合贸易市场、财政局等。共33个点位。   
2、道路交通噪声监测点位：胜利桥、宏声宾馆、夹金山大酒店。
3、功能区噪声：车站、电信局、水务局
	城区噪声：（城市区域环境噪声监测、功能区噪声：连续等效A声级；道路交通噪声监测：L10、L50、L90、Leq、sd及车流量。）
	1、城区噪声监测1年1次，春季或秋季进行。城市区域环境噪声每个点位测量10分钟的等效声级。道路交通噪声每个点位监测20分钟的等效声级，同时记录车流量。
2.功能区噪声每季度一次，连续监测24小时（2、5、8、11月10日之前出报告）。
	城市区域环境噪声监测点位所涉及行政事业单位点位均为老县城内原单位地址。（1、4、7、10完成监测）

	23
	
	1、城市区域环境噪声监测点位：县政府、灵关乡政府、县中医院、司法局、灵关汽车站、灵关综合贸易市场、县公安局、灵关高中、灵关初中、新桥西街（KTV一条街）等点位。   
2、道路交通噪声监测点位：恩灵桥、灵心桥、灵关新桥。
3、功能区噪声：灵关车站、建华宾馆、灵关法院、灵关卫生院。
	城区噪声：（城市区域环境噪声监测、功能区噪声：连续等效A声级；道路交通噪声监测：L10、L50、L90、Leq、sd及车流量。）
	1、城市区域环境噪声监测1年1次，春季或秋季进行。城市区域环境噪声每个点位测量10分钟的等效声级。道路交通噪声每个点位监测20分钟的等效声级，同时记录车流量。
2.功能区噪声每季度一次，连续监测24小时。
	

	24
	土壤
	四川省宝兴县旺平矿业有限责任公司旁农用地
	《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)表1基本项（8）项及锑，共9项。
	一次/年
	

	25
	
	四川省宝兴县旺平矿业有限责任公司渣场旁农用地
	《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)表1基本项（8）项及锑，共9项。
	一次/年
	

	26
	
	宝兴县蜂桶寨乡邓池沟村管控耕地表层及中层土
	《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)表1基本项（8）项及锑，共9项。
	一次/年
	

	27
	
	大渔溪高润光伏、鑫广矿冶、振兴电冶和城市生活垃圾填埋场周边土壤
	《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)表1基本项（8）项及锑，共9项。
	一次/年
	

	28
	农村环境质量监测
	1、村庄点位：选取5个村庄进行监测。
2、村庄空气质量点位：在五个村庄各布一个点位，共5个点位，连续监测5天。                      
3、村庄饮用水点位：每个村庄饮用水取水点，共5个点位。（一季度一个）                
4、县域地表水：宝兴河出境断面。                 
	1、村庄空气质量：《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表1（6项）、表2（4项）；                                                    2、村庄饮用水水质（29项：水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、石油类、挥发酚、总磷、氟化物、粪大肠菌群、五日生化需氧量、化学需氧量、铜、锌、砷、汞、铅、镉、六价铬、氰化物、阴离子表面活性剂、硫化物、硒、硫酸盐、氯化物、硝酸盐氮、铁、锰、总氮（湖库以N计）；                                                         3、县域地表水出境断面水质监测（24项：水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、氟化物、粪大肠菌群（个/L)、石油类、挥发酚、铜、锌、砷、汞、铅、镉、六价铬、氰化物、阴离子表面活性剂、硫化物、硒、总氮（湖库以N计））。
	1、5、7、10月10日完成采样监测工作，共计四次。
	

	29
	
	土壤环境监测点位：5个村在基本农田、园地（果园、茶园、菜园等）、饮用水水源地周边各布设1个监测点位，共3个点。总计15个点位。
	村庄土壤环境监测（9项：pH、，镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌元素总量）。
	一次/年
	采样时间1-8月，避免在施用农药、化肥后立即采样。仅1次。

	30
	
	农村环境质量监测年度报告（综合汇总季报及半年报）
	-
	一次/年
	-

	31
	污染源
	宝兴县城污水处理厂、灵关镇污水处理厂
	进出口废水：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002（含2006年、2025年修改单）)表1基本控制项目（9项）、表2部分一类污染物（7项）、表4 基本控制项目（7项）、及水温和流量。
大气污染物：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002（含2006年、2025年修改单）)表6厂界（防护带边缘）废气（4项）
	一次/季度。1、5、7、10月1-10日完成采样监测工作。
	

	32
	
	垃圾填埋场
	1.垃圾处理场总排放口渗滤液废水监测（18项：色度、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、总氮、氨氮、总磷、粪大肠菌群数、总铜、总锌、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总铍、总镍）
2.垃圾处理场地下水水质监测（26项：pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量（CODcr法）、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、总铬、六价铬、铅、氟化物、镉、铁、锰、铜、锌、镍、铍、总大肠菌群、水位）。
	2次/年
	1个县城生活垃圾填埋场，布设1个渗滤液监测点位，5个地下水监测点位。

	33
	
	74个农村污水处理设施（详见附件1-1）
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002（含2006年、2025年修改单）)；《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	详见附件1-1
	按执行标准监测（入河排污口监测）

	34
	
	宝兴县垃圾中转站渗滤液
	化学需氧量、氨氮、总磷。
	一次/季度
	

	35
	
	宝兴县剑锋制箔电子有限公司
	废水（9项：pH、CODCr、石油类、氨氮、SS、总磷、总氮、总铝、总铁）。
	一次/季度
	

	36
	
	宝兴县2026年企业废水监督性监测项
目(宝兴县A类畜禽屠宰场)
	流量、pH、悬浮物、BOD5、CODCr、动植物油、粪大肠菌群、氨氮、总磷（不予评价）、高猛酸盐指数（不予评价）
	一次/季度
	

	37
	
	宝兴县2026年企业废水监督性监测项
目（G351线宝兴县川丰渔业养殖有限公司）
	流量、pH、悬浮物、高猛酸盐指数、总磷、总氮
	一次/季度
	

	38
	
	宝兴易达光伏刃料有限公司
	有组织废气：
    1.1#粉尘排放口（颗粒物（含排放速率））执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；
    2.2#烟气排放口（颗粒物（石墨化炉烟（粉）尘执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中二级标准；）、二氧化硫（含排放速率））
厂界：（颗粒物、二氧化硫）废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。
	一次/季度
	

	39
	
	四川华渝再生资源有限公司
	有组织排放及治理措施：1.DA002燃烧废气排放口甲苯、氮氧化物、硫化氢、二噁英、非甲烷总烃、二甲苯、二氧化硫、颗粒物执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）,恶臭污染物排放标准（GB 14554-1993）；冷却水监测指标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准，监测项目：pH、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、粪大肠菌群。
	一次/季度
	

	40
	
	四川省宝兴县振兴电冶有限责任公司
	有组织废气：DA002：1#矿热炉废气排气筒颗粒物、DA001：2#矿热炉废气排气筒颗粒物、二氧化硫、铬及其化合物（含烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量,氧含量,烟道截面积）执行《铁合金工业污染物排放标准》（GB 28666-2012）
	一次/季度
	

	41
	
	宝兴县鑫广矿冶开发有限公司
	厂界无组织:颗粒物执行《铁合金工业污染物排放标准》（GB 28666-2012）
	一次/季度
	

	42
	
	四川求实铝业有限公司
	有组织废气：1#熔炉废气排气筒氮氧化物、氯化氢、二氧化硫、颗粒物、林格曼黑度（含烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量,氧含量）执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）
	一次/季度
	

	43
	
	四川合裕铝业有限公司
	有组织废气：1#熔炉废气排气筒氮氧化物、氯化氢、二氧化硫、颗粒物、林格曼黑度（含烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量,氧含量）执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）
	一次/季度
	

	44
	
	四川省宝兴县二轻工业有限责任公司雨水排口、雅安市宝兴县灵关镇双坝村聚鑫石材西北50米城镇雨洪排口、雅安市宝兴县灵关镇双坝村诚鑫石材北方100米城镇雨洪排口、雅安市宝兴县灵关镇双坝村聚鑫石材西北100米城镇雨洪排口、雅安市宝兴县灵关镇双坝村聚鑫石材正北方30米城镇雨洪排口、雅安市宝兴县穆坪镇高润光伏材料有限公司雨水排口、雅安市宝兴县大溪乡曹家村规模以下水产养殖排污口1号、2号、3号、四川省宝兴县振兴电冶有限责任公司生活污水排污口、四川省宝兴县振兴电冶有限责任公司雨水排口
	流量、pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮
	一次/年（二季度完成采样监测工作。）
	

	45
	临时性监测
	每年不少于10次应急或执法监测，确保在收到通知6小时内到达监测现场。


附件1-1：宝兴县农村污水处理设施监测统计表
	序号
	乡镇
	村名
	经度(°)
	纬度(°)
	污水处理设施名称
	处理规模(m3/d)
	执行标准名称
	执行标准
	监测指标
	监测频次

	1
	大溪乡
	罗家坝村
	102.8387
	30.2248
	罗家坝村2组污水处理站1
	150
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	一级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、悬浮物（SS）、氨氮（以N计）、总氮（以N计）、总磷（以P计）
	2次/年（上下半年一次）

	2
	大溪乡
	罗家坝村
	102.8404
	30.2172
	罗家坝村2组污水处理站3，A2/O
	40
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	一级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、悬浮物（SS）、氨氮（以N计）、总氮（以N计）、总磷（以P计）
	2次/年（上下半年一次）

	3
	大溪乡
	罗家坝村
	102.8404
	30.22
	罗家坝村1组污水处理站1，A2/O
	20
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	一级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、悬浮物（SS）、氨氮（以N计）、总氮（以N计）、总磷（以P计）
	2次/年（上下半年一次）

	4
	大溪乡
	罗家坝村
	102.8395
	30.221
	罗家坝村1组污水处理站2，A2/O
	20
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	一级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、悬浮物（SS）、氨氮（以N计）、总氮（以N计）、总磷（以P计）
	2次/年（上下半年一次）

	5
	大溪乡
	罗家坝村
	102.8362
	30.2264
	罗家坝村2组污水处理站2，A2/O
	20
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	一级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、悬浮物（SS）、氨氮（以N计）、总氮（以N计）、总磷（以P计）
	2次/年（上下半年一次）

	6
	大溪乡
	罗家坝村
	102.83058
	30.21788
	罗家坝村4组污水处理站3，A2/O
	5
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	三级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、氨氮（以N计）
	1次/年

	7
	大溪乡
	罗家坝村
	102.82945
	30.21377
	罗家坝村4组污水处理站5，A2/O
	4
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	三级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、氨氮（以N计）
	1次/年

	8
	大溪乡
	罗家坝村
	102.831875
	30.21566667
	罗家坝村4组污水处理站7，A2/O
	4
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	三级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、氨氮（以N计）
	1次/年

	9
	大溪乡
	烟溪口村
	102.8332
	30.2364
	烟溪口村1组污水处理站
	50
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	一级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、悬浮物（SS）、氨氮（以N计）、总氮（以N计）、总磷（以P计）
	2次/年（上下半年一次）

	10
	大溪乡
	烟溪口村
	102.4942642
	30.14082108
	烟溪口村2组污水处理站
	30
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	一级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、悬浮物（SS）、氨氮（以N计）、总氮（以N计）、总磷（以P计）
	2次/年（上下半年一次）

	11
	大溪乡
	曹家村
	102.4730995
	30.09551184
	曹家村4组污水处理站
	12
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	三级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、氨氮（以N计）
	1次/年

	12
	大溪乡
	曹家村
	102.7943972
	30.18011111
	曹家村5组污水处理站4
	15
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	三级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、氨氮（以N计）
	1次/年

	13
	大溪乡
	曹家村
	102.4713865
	30.09264209
	曹家村5组污水处理站1
	6
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	三级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、氨氮（以N计）
	1次/年

	14
	大溪乡
	曹家村
	102.4730995
	30.09551184
	曹家村6组污水处理站4
	3
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	三级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、氨氮（以N计）
	1次/年

	15
	大溪乡
	曹家村
	102.4730995
	30.09551184
	曹家村5组污水处理站2
	3
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	三级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、氨氮（以N计）
	1次/年

	16
	大溪乡
	曹家村
	102.4730995
	30.09551184
	曹家村5组污水处理站3
	5
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	三级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、氨氮（以N计）
	1次/年

	17
	大溪乡
	曹家村
	102.4709472
	30.09254167
	曹家村6组污水治理站2
	4
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	三级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、氨氮（以N计）
	1次/年

	18
	大溪乡
	曹家村
	102.7899
	30.154974
	曹家村6组污水治理站3
	3
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	三级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、氨氮（以N计）
	1次/年

	19
	蜂桶寨乡
	民治村
	102.5441
	30.3025
	民治村4组污水处理站
	150
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	一级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、悬浮物（SS）、氨氮（以N计）、总氮（以N计）、总磷（以P计）
	2次/年（上下半年一次）

	20
	蜂桶寨乡
	民治村
	102.88542
	30.47853
	民治村2组污水处理站
	19
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	三级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、氨氮（以N计）
	1次/年

	21
	蜂桶寨乡
	民治村
	102.5407
	30.3007
	民治村3组-野茅坪污水处理站
	10
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	三级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、氨氮（以N计）
	1次/年

	22
	蜂桶寨乡
	邓池沟村
	102.5625
	30.3247
	邓池沟村3组污水处理站
	50
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	一级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、悬浮物（SS）、氨氮（以N计）、总氮（以N计）、总磷（以P计）
	2次/年（上下半年一次）

	23
	蜂桶寨乡
	邓池沟村
	102.94468
	30.55208
	邓池沟村1组污水处理站4
	3
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	三级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、氨氮（以N计）
	1次/年

	24
	蜂桶寨乡
	邓池沟村
	102.4303
	30.2452
	邓池沟1组污水处理站2
	4
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》DB51/2626-2019
	三级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、氨氮（以N计）
	1次/年

	25
	蜂桶寨乡
	邓池沟村
	102.4303
	30.2452
	邓池沟3组污水处理站1
	6
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》DB51/2626-2019
	三级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、氨氮（以N计）
	1次/年

	26
	蜂桶寨乡
	邓池沟村
	102.94468
	30.55208
	邓池沟村3组污水处理站2
	13
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	三级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、氨氮（以N计）
	1次/年

	27
	蜂桶寨乡
	邓池沟村
	102.93887
	30.54274
	邓池沟村2组污水处理站3
	7
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	三级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、氨氮（以N计）
	1次/年

	28
	蜂桶寨乡
	盐井村
	102.5229
	30.3517
	盐井村4组污水处理站
	50
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	一级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、悬浮物（SS）、氨氮（以N计）、总氮（以N计）、总磷（以P计）
	2次/年（上下半年一次）

	29
	蜂桶寨乡
	盐井村
	102.9138639
	30.53809722
	盐井村1组污水处理站
	30
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	一级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、悬浮物（SS）、氨氮（以N计）、总氮（以N计）、总磷（以P计）
	2次/年（上下半年一次）

	30
	灵关镇
	河口村
	102.8018
	30.2834
	河口村4组污水处理站
	50
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	一级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、悬浮物（SS）、氨氮（以N计）、总氮（以N计）、总磷（以P计）
	2次/年（上下半年一次）

	31
	灵关镇
	建联村
	102.7962
	30.2903
	建联村1组污水处理站
	150
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	一级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、悬浮物（SS）、氨氮（以N计）、总氮（以N计）、总磷（以P计）
	2次/年（上下半年一次）

	32
	灵关镇
	双坝村
	102.8227
	30.2675
	双坝村2组污水处理站
	100
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	一级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、悬浮物（SS）、氨氮（以N计）、总氮（以N计）、总磷（以P计）
	2次/年（上下半年一次）

	33
	灵关镇
	双坝村
	102.8227
	30.2675
	双坝村1组污水处理站
	50
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	一级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、悬浮物（SS）、氨氮（以N计）、总氮（以N计）、总磷（以P计）
	2次/年（上下半年一次）

	34
	灵关镇
	双坝村
	102.8112
	30.2784
	双坝村5组污水处理站
	100
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	一级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、悬浮物（SS）、氨氮（以N计）、总氮（以N计）、总磷（以P计）
	2次/年（上下半年一次）

	35
	灵关镇
	双坝村
	102.4823087
	30.16456656
	双坝村4组污水处理站
	20
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	一级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、悬浮物（SS）、氨氮（以N计）、总氮（以N计）、总磷（以P计）
	2次/年（上下半年一次）

	36
	灵关镇
	大渔村
	102.8368
	30.2541
	大渔村1组污水处理站1
	50
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	一级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、悬浮物（SS）、氨氮（以N计）、总氮（以N计）、总磷（以P计）
	2次/年（上下半年一次）

	37
	灵关镇
	大渔村
	102.8339
	30.2522
	大渔村1组污水处理站2
	50
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	一级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、悬浮物（SS）、氨氮（以N计）、总氮（以N计）、总磷（以P计）
	2次/年（上下半年一次）

	38
	灵关镇
	新场村
	102.8224
	30.2517
	新场村4组污水处理站
	150
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	一级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、悬浮物（SS）、氨氮（以N计）、总氮（以N计）、总磷（以P计）
	2次/年（上下半年一次）

	39
	灵关镇
	河口村
	102.8119
	30.2738
	河口村1组污水处理站
	80
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	一级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、悬浮物（SS）、氨氮（以N计）、总氮（以N计）、总磷（以P计）
	2次/年（上下半年一次）

	40
	灵关镇
	磨刀村
	102.8366
	30.2333
	磨刀村2组污水处理站1
	50
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	一级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、悬浮物（SS）、氨氮（以N计）、总氮（以N计）、总磷（以P计）
	2次/年（上下半年一次）

	41
	灵关镇
	大沟村
	102.796
	30.2551
	大沟村2组污水处理站
	50
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	一级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、悬浮物（SS）、氨氮（以N计）、总氮（以N计）、总磷（以P计）
	2次/年（上下半年一次）

	42
	陇东镇
	老场新村
	102.7069
	30.4731
	老场新村1组污水处理站1
	100
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	一级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、悬浮物（SS）、氨氮（以N计）、总氮（以N计）、总磷（以P计）
	2次/年（上下半年一次）

	43
	陇东镇
	老场新村
	102.7056
	30.4766
	老场新村1组污水处理站2
	60
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	一级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、悬浮物（SS）、氨氮（以N计）、总氮（以N计）、总磷（以P计）
	2次/年（上下半年一次）

	44
	陇东镇
	老场新村
	102.7064
	30.4818
	老场新村2组污水处理站
	100
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	一级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、悬浮物（SS）、氨氮（以N计）、总氮（以N计）、总磷（以P计）
	2次/年（上下半年一次）

	45
	陇东镇
	老场新村
	102.4252911
	30.29335021
	老场新村四组生活污水处理站点
	20
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	一级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、悬浮物（SS）、氨氮（以N计）、总氮（以N计）、总磷（以P计）
	2次/年（上下半年一次）

	46
	陇东镇
	赶洋沟村
	102.3950298
	30.26367596
	赶洋沟村生活污水处理站点
	30
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	一级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、悬浮物（SS）、氨氮（以N计）、总氮（以N计）、总磷（以P计）、动植物油
	2次/年（上下半年一次）

	47
	陇东镇
	赶羊沟村（4组）
	102.4038
	30.2745
	赶洋沟村4组（新江小学前方污水处理站
	15
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》DB51/2626-2019
	三级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、氨氮（以N计）
	1次/年

	48
	陇东镇
	赶洋沟村
	102.4042
	30.2747
	赶洋沟村4组（塔子沟）污水处理站
	10
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	三级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、氨氮（以N计）
	1次/年

	49
	陇东镇
	复兴村（4组）
	102.432157
	30.27123707
	复兴村四组污水处理站，A2O
	15
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》DB51/2626-2019
	三级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、氨氮（以N计）
	1次/年

	50
	陇东镇
	复兴村
	102.4341461
	30.26461065
	复兴村八组生活污水处理站点
	10
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	三级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、氨氮（以N计）
	1次/年

	51
	陇东镇
	复兴村
	102.4341461
	30.26461065
	复兴村七组污水处理站
	10
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	三级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、氨氮（以N计）
	1次/年

	52
	陇东镇
	复兴村
	102.4357926
	30.26183068
	复兴村1组污水处理站
	15
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	三级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、氨氮（以N计）
	1次/年

	53
	陇东镇
	中岗村
	102.605
	30.6071
	中岗村2组污水处理站
	200
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	一级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、悬浮物（SS）、氨氮（以N计）、总氮（以N计）、总磷（以P计）
	2次/年（上下半年一次）

	54
	陇东镇
	永兴村
	102.6518
	30.5504
	永兴村4组污水处理站
	50
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	一级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、悬浮物（SS）、氨氮（以N计）、总氮（以N计）、总磷（以P计）
	2次/年（上下半年一次）

	55
	陇东镇
	陇兴村（2组）
	102.4222794
	30.29119211
	陇兴村二组污水处理站，A2O
	7
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	三级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、氨氮（以N计）
	1次/年

	56
	穆坪镇
	顺江村
	102.8267
	30.4019
	顺江村2组污水处理站
	50
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	一级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、悬浮物（SS）、氨氮（以N计）、总氮（以N计）、总磷（以P计）
	2次/年（上下半年一次）

	57
	穆坪镇
	雪山村
	102.7894
	30.3423
	雪山村2组污水处理站
	50
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	一级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、悬浮物（SS）、氨氮（以N计）、总氮（以N计）、总磷（以P计）
	2次/年（上下半年一次）

	58
	穆坪镇
	雪山村
	102.8098
	30.3815
	雪山村4组污水处理站
	50
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	一级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、悬浮物（SS）、氨氮（以N计）、总氮（以N计）、总磷（以P计）
	2次/年（上下半年一次）

	59
	穆坪镇
	穆坪社区
	102.8104
	30.3742
	两河口电站片区
	30
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002（含2006年、2025年修改单）
	一级A
	pH值、化学需氧量（CODCr）、悬浮物（SS）、氨氮（以N计）、总氮（以N计）、总磷（以P计）、生化需氧量（BOD5）、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度（稀释倍数）、粪大肠菌群数（个/L）、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅。废气：氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷
	2次/年（上下半年一次）

	60
	硗碛藏族乡
	夹金山村
	102.7576
	30.7272
	夹金山村泽根组污水处理站
	80
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	一级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、悬浮物（SS）、氨氮（以N计）、总氮（以N计）、总磷（以P计）
	2次/年（上下半年一次）

	61
	硗碛藏族乡
	咎落村
	102.7157
	30.6892
	咎落村碛丰一组污水处理站
	300
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	一级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、悬浮物（SS）、氨氮（以N计）、总氮（以N计）、总磷（以P计）
	2次/年（上下半年一次）

	62
	硗碛藏族乡
	嘎日村
	102.7153
	30.7248
	嘎日村嘎日组污水处理站
	100
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	一级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、悬浮物（SS）、氨氮（以N计）、总氮（以N计）、总磷（以P计）
	2次/年（上下半年一次）

	63
	硗碛藏族乡
	夹拉村
	102.4543058
	30.39373951
	夹拉村生活污水处理站点
	19
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	三级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、氨氮（以N计）
	1次/年

	64
	五龙乡
	团结村
	102.7482
	30.4208
	团结村1组污水处理站
	50
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	一级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、悬浮物（SS）、氨氮（以N计）、总氮（以N计）、总磷（以P计）
	2次/年（上下半年一次）

	65
	五龙乡
	铁坪山村
	102.7102
	30.4707
	铁坪山村3组污水处理站
	150
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	一级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、悬浮物（SS）、氨氮（以N计）、总氮（以N计）、总磷（以P计）
	2次/年（上下半年一次）

	66
	五龙乡
	东升村
	102.7918
	30.4337
	东升村1组污水处理站
	50
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	一级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、悬浮物（SS）、氨氮（以N计）、总氮（以N计）、总磷（以P计）
	2次/年（上下半年一次）

	67
	五龙乡
	东风村
	102.7647
	30.41
	龙包聚居区污水处理站
	100
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	一级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、悬浮物（SS）、氨氮（以N计）、总氮（以N计）、总磷（以P计）
	2次/年（上下半年一次）

	68
	五龙乡
	东风村
	102.7694
	30.4068
	东风村1组污水处理站
	200
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	一级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、悬浮物（SS）、氨氮（以N计）、总氮（以N计）、总磷（以P计）
	2次/年（上下半年一次）

	69
	五龙乡
	东风村
	102.4451
	30.2526
	东风村8组生活污水处理站点
	30
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	一级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、悬浮物（SS）、氨氮（以N计）、总氮（以N计）、总磷（以P计）
	2次/年（上下半年一次）

	70
	五龙乡
	东风村
	102.4608
	30.2444
	东风四组生活污水处理站点
	10
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	一级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、悬浮物（SS）、氨氮（以N计）、总氮（以N计）、总磷（以P计）
	2次/年（上下半年一次）

	71
	五龙乡
	东风村
	102.4609
	30.2445
	东风村6组生活污水处理站
	12
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》DB51/2626-2019
	三级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、氨氮（以N计）
	1次/年

	72
	五龙乡
	胜利村
	102.7579
	30.3911
	胜利村1组污水处理站
	50
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	一级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、悬浮物（SS）、氨氮（以N计）、总氮（以N计）、总磷（以P计）
	2次/年（上下半年一次）

	73
	五龙乡
	胜利村
	102.7580
	30.3912
	胜利村1组
	7
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	三级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、氨氮（以N计）
	1次/年

	74
	五龙乡
	战斗村
	102.781
	30.4123
	战斗村1组污水处理站
	50
	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）
	一级
	pH值、化学需氧量（CODCr）、悬浮物（SS）、氨氮（以N计）、总氮（以N计）、总磷（以P计）
	2次/年（上下半年一次）





3.服务要求
3.1服务内容要求
采购包1：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	1
	★
	总体要求
	1、供应商每次监测前需到雅安市宝兴生态环境局进行报备，监测取样需留下视频影像资料。
2、每次来宝兴县进行采样监测前，请提前1天以短讯的形式发送至19827442306告知监测内容。
3、报告编制要求：
3.1.监测报告需提交3份原件。
3.2.全年所有监测任务完成后，需编写年度生态环境质量报告书，经采购方审核后，打印装订成书。
4、采样需使用元道经纬相机对采样情况（采样点位标志性参照物，采样、分装及添加保存剂的照片）进行拍摄，仅需显示时间、经纬度，字体为黑色，照片需横屏摄。
5、因雅安市2026年生态环境监测方案暂未确定，监测内容可根据方案和宝兴县实际进行调整，服务费用以成交价为准，不再根据监测内容进行调整服务费。
6、1次/年的农村污水处理设施监测应在每年9月前完成。

	2
	
	方案要求
	1.供应商针对本项目提供的项目监测方案，内容包括且不限于：①样品溯源；②人员安排及分工组织；③采样准备、采样监测技术方式的控制；④现场采样流程；⑤样品流转和样品分析；⑥数据审核及汇总；⑦检测报告编制及报送等方面。（详见综合评分表）
2.供应商应针对本项目制定质量保障方案，内容包括且不限于：①质量管理体系建立情况；②质量控制人员安排情况；③样品采集质量控制措施；④样品保存及流转质量控制措施；⑤样品分析质量控制措施；⑥样品时效性保证；⑦设备校准及报告审核等。（详见综合评分表）
3.供应商应针对本项目制定售后服务方案，内容包括且不限于：①售后服务内容、②服务质量承诺、③售后服务机构设置、④售后服务保证措施等。（详见综合评分表）
4.供应商应针对本项目制定安全保障及应急预案，内容包括且不限于：①安全保障措施；②应对极端天气措施；③补采测方案等。（详见综合评分表）

	3
	
	人员配置要求
	供应商根据本项目情况，配备项目负责人、项目技术负责人等，切实保障项目顺利完成，具体人员配置要求详见综合评分表。

	4
	
	履约能力
	供应商自2023年1月1日（含）至投标截止日，具有生态环境监测类似业绩的。（详见综合评分表）

	5
	★
	报价要求
	供应商的报价应是最终成交总价，包括差旅、管理、取样、运输、代理服务费、税费和竞争性磋商规定的其他费用等，采购人不再支付其他任何费用。
注：监测内容在实际进行中可能有调整，但服务费用以成交价为准，固定不变，不再因监测内容调整而变动服务费。

	6
	★
	质量要求
	(1) 严格按照采购文件及合同确定的服务内容及程序开展工作。力求基本情况记述清楚，分析、计算方法准确，结果真实可信，分析评价合理；
(2) 报告内容全面、文字简洁、表达准确，图面清晰无误。


3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	服务期限
	自合同签订之日起365天。

	2
	★
	服务地点
	采购人指定地点

	3
	★
	验收、交付标准和方法
	1.验收组织方式：采购人自行组织验收，在接到供应商履约验收通知（申请）后10日内进行验收，验收合格，双方签署《验收报告》， 供应商凭验收合格报告书办理相关手续。 2.验收标准：按照国家、行业标准、四川省地方标准规定的相关标准进行验收。 3.采购人无故不进行验收工作并已使用项目履约成果的，视同验收合格。 4.验收结果不合格的，责令供应商整改直至合格。拒不接受整改的，将不予支付采购资金，还可能上报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规等有关规定给予行政处罚。 5.其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号） 、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）和《雅安市财政局关于规范政府采购履约验收工作的通知》（雅财采〔2021〕50号） 文件要求进行验收。 6、履约验收方案： 6.1履约验收主体：雅安市宝兴生态环境局； 6.2履约验收时间：供应商提出验收申请之日起10日内组织验收； 6.3履约验收方式：按照《雅安市财政局关于规范政府采购履约验收工作的通知》 （雅财采〔2021〕50号）要求，由采购人组织有关人员组成验收小组进行验收； 6.4履约验收程序：一次性验收； 6.5履约验收内容和标准： 6.5.1技术履约内容及标准：按本项目招标文件中“服务内容、服务要求”、供应商的响应文件及承诺、签订的合同、国家、行业及地方相关规范标准进行。 6.5.2商务履约内容及标准：按照本项目磋商文件中“商务要求”及供应商响应文件的应答进行验收。 6.6其他验收事项：其他履约验收事项严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求执行。

	4
	★
	支付方式
	分期付款

	5
	★
	付款进度安排
	1、合同签订后，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的40.00%
2、进度款，完成2026年5月至12月监测工作并提交相应成果后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00%
3、完成全部监测工作并提交所有成果后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00%

	6
	★
	违约责任与解决争议的方法
	1、违约责任： （1）除法律规定及本合同约定情形外，采购人与供应商双方不得单方面终止合同，单方面终止合同一方应按照合同总额的20% 支付违约金。 （2）如因供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失、侵害或未按时按质完成工作内容（包括但不限于给受损方造成的经济损失、受损方为避免或减少损失支出的合理费用，受损方因此向任何第三方承担的法律责任，以及受损方为维护合法权益支出的诉讼费、保全费、鉴定费、公证费、差旅费、律师费等合理费用），采购人有权向成交供应商全部追偿。出现上述情况，采购人有权视情况通知成交供应商终止合同，不向成交供应商支付任何费用，成交供应商向采购人支付合同总价款20%的违约金并退还采购人已支付的全部费用。 （3）因成交供应商责任，成交供应商逾期通过采购人验收，应按逾期天数向采购人支付合同总价款1‰/天的违约金。逾期超过15日，视为成交供应商根本违约，采购人有权书面通知成交供应商解除本合同，不向成交供应商支付任何费用，并要求成交供应商退还已支付的全部费用，成交供应商另按本合同总价款的20%承担违约责任。成交供应商工作成果未通过采购人验收返工整改的，按照本条约定向采购人承担违约责任。 （4）供应商存在其他违反本合同约定的情形，采购人有权要求供应商限期改正。如供应商在上述期限内未改正，采购人有权解除本合同，并要求供应商返还采购人已支付的款项，同时供应商除应向采购人支付本合同总价 10% 的违约金外，还应赔偿由此对采购人造成的损失。 （5）除承担违约责任外，供应商违约给采购人造成损失的（包括但不限于给采购人造成的经济损失、采购人为避免或减少损失支出的合理费用，采购人因此向任何第三方支付的违约金或赔偿的损失，以及采购人为维护合法权益支出的诉讼费、保全费、鉴定费、公证费、差旅费、律师费等合理费用），采购人有权向供应商全部追偿，采购人有权在应付款项中直接扣除该等损失费用，不足部分供应商应当及时支付。 （6）成交供应商分包实施中，如不能完成本项目全部的检测项，承担违约责任，采购人有权追偿已支付的全部费用并承担合同总价款20%的违约金。 （7）有下列情形之一的，当事人可解除合同： ①因不可抗力致使不能实现合同目的（由于非供应商或采购人原因，致使合同实质性条款无法实现的）；②当事人一方迟延履行主要合同，经催告后在合理期限内仍未履行；③当事人一方迟延履行合同或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；④法律规定的其他情形。 2、解决争议的方法： （1）合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，向采购人所在地人民法院提起诉讼。 （2）在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其他部分继续进行。


4.其他要求
采购包1：
★1.保密要求：成交供应商对采购人技术资料和监测结果保密，未经采购人许可不得向第三方提供任何资料，保证在从事生态环境监测工作中获悉的保密信息进行保密。所有通过公共渠道无法获得的信息、数据、报告、分析、研究文件或其他形式的信息，未经采购人同意，不得以泄露、发布、出版、传授、转让或者其他任何方式给任何第三方。（单独提供承诺函，格式自拟并加盖供应商公章） ★2.成交供应商应具有完善的技术支持与服务体系，提供7*24小时售后响应服务；供应商须指派专人负责与采购方联系售后事宜，在响应文件中提供售后服务人员姓名及联系方式，随时提供技术咨询等各类问题。 ★3.若成交供应商在应开展监测月份或季度因特殊原因没有开展监测的，在征得采购人同意的前提下可按时间依次顺延，否则视为供应商违约。 ★4.成交供应商需自行组织有关踏勘工作，采购人不再统一组织，自行踏勘所产生的费用及后果供应商自行负责。 ★5.成交供应商在服务项目时相应安全责任自行负责，采购人不承担供应商在服务过程中产生的人身、财产等意外事故造成的相关责任。（单独提供承诺函，格式自拟并加盖供应商公章） ★6.成交供应商应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。如因此导致第三方向采购人主张权利的，成交供应商应承担全部责任，并赔偿采购人全部损失，包括但不限于向第三方支付的赔偿、诉讼成本等。 ★7.人员要求：为保障项目质量稳定性，非采购人要求，成交供应商不得随意更换参与项目的核心工作人员。如因特殊情况造成人员变动，成交供应商应提前三个工作日，书面报告并提交同等替换人员简历经采购人批准且完成工作交接后方可进行调整，不可因团队人员变动造成项目的停滞或延误。★8、检测项目分包 ：8.1.本项目允许供应商按照《检验检测机构资质认定管理办法》、《检验检测机构资质认定评审准则》等法律、法规、规章、规定进行分包，分包检测项目总数不得超过本项目总检测项目数的5%。 8.2.如需分包，提供与分包单位签定针对本次招标项目的协议书原件并加盖分包单位鲜章，协议书内容需明确具体分包的监测项目； 8.3.如需分包，则由投标人提供分包单位监测项目有效期内的《检验检测机构资质认定证书》（CMA）证明材料并加盖分包单位鲜章；分包单位还须提供未被生态环境部门纳入认定有不良记录名单且在有效期内的声明。（原件加盖公章）。 8.4.如需分包，供应商应询问拟分包单位，不能同时参与同一项目的分包，如出现此种情况，视为无效响应。 8.5.成交供应商须承诺通过分包实施项目后，能够完成本项目全部的检测项，如不能完成，视为虚假响应，采购人有权终止合同并按照违约处罚，同时还将上报同级财政部门。（单独提供承诺函，格式自拟，原件加盖公章） ★9、其他未尽事宜在合同中约定。 注：本项目执行相关国家及行业规范、标准。如本项目所涉及的相关国家及行业规范、标准、文件如有更新最新标准，则从其最新标准执行。 “ ★ ”项为本项目实质性要求， 不允许负偏离， 否则作无效投标处理。

