采购内容与要求

[bookmark: _GoBack]第一节 技术要求

一、采购内容及数量
	序号
	标的（产品）
品目
	计量
单位
	数量
	进口/国产
	核心
产品
	备注

	1
	加油机数据采集仪
	台
	114
	国产
	√
	

	2
	油罐液位仪采集器
	台
	27
	国产
	
	

	3
	物联网卡
	张/年
	141
	国产
	
	

	4
	AI视频分析监测设备
	台
	27
	国产
	
	

	5
	辅料
	台
	141
	国产
	
	

	6
	集成服务
	台
	141
	国产
	
	

	7
	运维
	项/年
	141
	国产
	
	



二、主要技术参数
	序号
	产品/服务
	参数/性能
	单位
	数量
	备注

	1
	加油机数据采集仪
	▲1、数据接口：1台设备能够同时支持不少于4个报税口数据采集接口、不少于4个编码器信号采集接口、不少于4个油枪提挂枪信号采集接口；（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）
2、环境温度：-30℃≤Ta≤+70℃；
3、处理器：工业级处理器；
4、数据传输：采用4G或5G物联网模式，直接将采集的数据端对端直传到云服务器，实现端对端直传，不经过油站中间环节周转；
5、安全性要求：设备符合防爆要求，并获得检验机构的防爆合格证和检验报告；
6、设备完成电磁兼容测试，取得电磁兼容测试报告，包括静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度、电压暂降抗扰度。其中静电实验、快速脉冲群实验、电磁场辐射、浪涌实验至少满足等级3；
7、至少支持4个独立状态指示灯，包括电源状态、网络信号状态、正常运行状态、信号采集状态；
8、采用数据加密传输，支持国密加密算法；
▲9、具备通过报税口采集加油明细数据功能，采集的数据与加油机屏幕显示数据一致；（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）
10、具备通过编码器采集加油明细数据功能；
▲11、能够采集加油机监控微处理器（税控芯片）序列号信息，并上传到系统平台，系统平台显示的信息与使用专用POS机读取的监控微处理器（税控芯片）序列号信息一致；（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）
12、能够采集加油机编码器序列号信息，并上传到系统平台，系统平台显示的信息与使用专用POS机读取的编码器序列号信息一致；
13、能够采集加油机“异常记录”信息，并上传到系统平台，系统平台显示的异常记录信息（包括真实数据、显示数据）与使用专用POS机读取的“异常记录”信息一致；
14、能够监控加油机的在线状态信息，并上传到系统平台，系统平台能显示加油机的在线/离线状态信息；
15、当采集设备或服务器网络中断期间，加油机新产生的加油明细数据能够存储在采集设备本地存储器中，当网络恢复正常后，采集设备能够将网络中断期间的加油明细数据，自动续传到系统平台中；
16、制式支持：GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTEFDD，射频功率：≤2W；
17、天线接口：标准SMA天线接口；
18、兼容市面在用的所有厂家加油机，包括2019年后生产的新型加密加油机；
19、供电范围：DC5V-12V；
20、设备升级：支持本地升级和远程在线升级。
	台
	114
	

	2
	油罐液位仪采集器
	1、具备多路通信用三线RS-232通信口；
2、供电方式：额定电压：DC5V-12V，工作温度：-30℃-70℃；
3、SMA天线接口，支持断网重连，支持安全加密传输，发射功率<=2W，接口数量：4路；
4、数据传输：采用4G或5G物联网模式，直接将采集的数据端对端直传到云服务器，实现端对端直传，不经过油站中间环节周转；
5、工业级通信处理器，内置嵌入式操作系统；
6、接口标准：DB9接口，支持232电平；
7、支持液位仪通用协议，可扩展支持各液位仪厂家私有协议，支持主流液位仪品牌；
8、环境温度：-30℃≤Ta≤+70℃；
9、兼容市面主流型号的液位仪控制台的数据采集；
10、数据采集：油罐液位数据采集，包括油罐液体高度、液体体积等数据采集；
11、支持固件远程在线安全升级功能。
	台
	27
	

	3
	物联网卡
	流量卡，每月300M流量，含3年费用。
	张/年
	141
	

	4
	AI视频分析监测设备
	1、智能分析盒子，内置1颗高性能GPU；
2、1路HDMI输出，1路VGA输出；
3、支持2个10/100/1000Mbps自适应以太网口；
4、支持16路H.264/H.265混合接入，网络带宽96Mbps接入、96Mbps存储、96Mbps转发；
5、支持9个1080p解码显示输出，支持SmartH.265；H.265；SmartH.264；H.264混合解码；
6、音频输入：1路；音频输出：1路；报警输入：4路；报警输出：2路；
7、硬盘接口：1个；SATA3.0；单盘最大24TB；
▲8、支持识别吸烟、打电话、未戴安全帽、未穿工作服等违规操作人员，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、邮件、本地报警输出、前端报警输出、门禁、音频以及日志记录；支持按姓名检索违规人员的具体个人信息；支持数据存储和按事件类型检索；支持查看违规操作人员的姓名；（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）
▲9、可配合平台接入多台设备实现智能分析集群化管理，可通过平台上传人脸图片、关联多台设备人脸库，并发进行搜图，展示结果；（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）
10、支持12种检测项：视频遮挡、场景变化、视频抖动、视频噪声、条纹检测、视频丢失、画面冻结、高亮度、视频模糊、视频偏色、低对比度、雪花噪点。
	台
	27
	

	5
	辅料
	电源线、PVC管等辅材。
	台
	141
	

	6
	集成服务
	软硬件安装部署、调试等集成服务。
	台
	141
	

	7
	运维
	2年运维。
	项/年
	141
	



第二节 商务要求

一、主要商务要求
	履行合同的时间、地点及方式
	合同服务期：运行及维护期共三年（其中自合同签订之日起10个工作日内完成系统安装调试）。
交货地点：采购人指定地点。
交货方式：按合同约定。

	质量保证期
	项目验收结束后，提供所有软硬件一年免费质保，包括系统远程维护和升级服务

	响应时间
	（1）提供7×24小时的技术咨询、故障服务受理；
（2）对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时的现场支援；

	合同价款支付方式和条件
	验收合格后运行的第3个月，支付合同总金额的60%；验收合格后运行的第6个月，支付合同总金额的37%；剩余合同总金额的3%作为质保金，待项目验收合格满1年之后无息支付。

	培训
	对系统操作员、相关管理人员和负责人进行1次集中培训，培训时长为6小时，培训教材由我司提供，培训场地与配套服务由甲方提供

	解决争议的方式
	■仲裁  □诉讼



二、 项目实施要求与说明
1．产品运输、保险及保管
1.1中标人负责产品到实施地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。
1.2中标人负责产品在实施地点的保管，直至项目验收合格。
1.3中标人负责其派出的项目实施人员的人身意外保险。
2.安装调试
2.1中标人须负责所有设备的安装调试，在项目实施过程中须加强项目实施的组织管理，所有人员应遵守采购人有关规章制度。
2.2项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、运维权限等移交采购人。
三、测试验收
3.1项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由中标人承担。
3.2验收过程中产生纠纷的，由市场监管部门认定的检测机构检测,如为中标人 原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。
3.3项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采 购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止 合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。
四、质量保证
4.1中标人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证 或国家鉴定合格证。
4.2项目验收结束后，提供所有软硬件一年免费质保，包括系统远程维护和升级服务。超出生产厂家正常保修范围的，中标人需向生产厂家购买；未在投标报价表中单列其费用的，视为免费提供。生产厂家质保期优于招标文件规定的，按生产厂家的质保承诺提供质保服务。
五、售后服务
5.1系统维护。要求提交以下内容。
1）定期维护计划。
2）对采购人不定期维护要求的响应措施。
3）对用户修改设计要求的响应措施。
5.2技术支持
1）提供 7×24 小时的技术咨询服务。
2）提供符合国标标准的系统升级和升级、扩容接口。
5.3故障响应
1）提供 7×24 小时的故障服务受理。对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时的现场支援。
2）备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。
[bookmark: bookmark30]5.4质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等）更换或维修。

