技术、服务及其他要求
（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）
3.1.采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 1,208,350.00
采购包最高限价（元）: 1,105,250.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A02370100 消防设备
	广元市利州区乡镇(街道)应急管理能力建设项目
	1.00（项）
	1,105,250.00
	工业
	是
	否
	否
	否
	否


采购包2：
采购包预算金额（元）: 911,750.00
采购包最高限价（元）: 911,750.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A02370100 消防设备
	广元市利州区乡镇(街道)应急管理能力建设项目
	1.00（项）
	911,750.00
	工业
	是
	否
	否
	否
	否


是否适用本国产品标准：
采购包1：是
采购包2：是
报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	广元市利州区乡镇(街道)应急管理能力建设项目
	1.00（项）
	1,105,250.00
	总价
	无


采购包2：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	广元市利州区乡镇(街道)应急管理能力建设项目
	1.00（项）
	911,750.00
	总价
	无


★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02370100 消防设备
	广元市利州区乡镇(街道)应急管理能力建设项目
	个体防护套装


采购包2：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02370100 消防设备
	广元市利州区乡镇(街道)应急管理能力建设项目
	侦查无人机+培训


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


采购包2：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


采购包2：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


采购包2：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


采购包2：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：广元市利州区乡镇(街道)应急管理能力建设项目
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术指标和配置
		序号
	技术要求名称
	技术要求内容（性能指标）
	单位
	数量
	备注
	 

	1
	棉被
	1、规格210cm*150cm（±2cm），重量≥2500g；
2、纤维成份及含量：棉100%（网纱除外）。梳棉胎等级≥二级；梳棉颜色级：≥白棉三级或淡点污棉一级；
★3、原料：细绒棉（检测方法GB1103.1-2023）；
★4、研磨率≥85%、含杂率≤0.8%、短纤维含量≤25%；
5、面纱：每面各三层：分竖纱一层，左右斜纱各一层，每10cm范围内竖纱、左右斜纱各不少于13根；
6、筋纱：每面幅宽每米竖筋等距离分配不少于10道，左斜筋、右斜筋各不少于15道，成菱形，竖筋、左斜筋、右斜筋每道用纱不少于2根；
★7、“符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》卫生要求，经具有CMA/CNAS资质的第三方机构检测，不得检出蚤、臭虫等可能传播疾病与危害健康的节足动物和蟑螂卵夹；不得检出绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌和溶血性链球菌等致病菌；无异味。
	
	
	
	 

	2
	棉褥
	★1、执行标准：GB/T22796-2021《床上用品》、GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；
2、规格尺寸：垫套203cm*93cm±1.5cm；填充物（热熔涤纶絮片）200cm*90cm±1.5cm；
3、垫套面料
（1）织物组织结构：纤维含量：棉100%；密度：经向≥250根/10cm、纬向≥240根/10cm；断裂强力≥220N；耐皂洗色牢度：原样变色、羊毛沾色、棉沾色≥3级；
★（2）pH值4.0-7.5；甲醛含量≤20mg/kg；无异味；耐干摩擦色牢度≥3级、耐湿摩擦色牢度≥2-3级；
4、填充物（热熔涤纶絮片）
（1）单位面积质量：“788-888g/m²”，总重量≥1400g；
（2）洗后外观：水洗 3 次,不露底,无明显破损、不分层；洗后外观（毡化、起球、破损、分层）变化轻微，不影响使用；
（3）絮用纤维制品卫生要求：肉眼观察不得检出蚤、臭虫等可能传播疾病与危害健康的节足动物和蟑螂卵夹；
（4）短纤维含量（13mm 及以下短纤维）≤25%、含杂率≤0.8%；
（5）含油率≤1.0%；外观质量：不允许破洞、油污、斑渍；纤维分层、漏胶不明显；厚薄均匀性：无明显不均匀；
（6）荧光增白剂（包括但不限于荧光増白剤C.I.220、荧光増白剤C.I.85等）≤0.2mg/kg；
▲5、垫套尾开口缝制拉链，拉链长度85cm±2cm，拉链平拉强力≥400N；
6、卫生要求：“絮用纤维制品卫生要求符合GB18401-2010规定，经第三方检测，肉眼观察不得检出蚤、臭虫等可能传播疾病与危害健康的节足动物和蟑螂卵夹
	
	
	
	 

	3
	棉大衣
	★1、棉大衣符合标准GB/T2662-2017、GB18401-2010、YJ/T10.2-2010要求；
2、成品总重量≥2.0kg。
3、纤维成份及含量：面料：涤纶80%±5%、棉20%±5%；填充物：棉100%；里料：棉100%；
4、面料技术要求：经向、纬向线密度：28Tex±15%；经向密度420根/10cm、≥-5.0%；纬向密度220根/10cm、≥-5.0% ；经向断裂强力≥400N、 纬向断裂强力≥300N ；起球性能≥3级；耐光色牢度≥3级；耐刷洗色牢度≥3级 ；
★5、面料耐干摩擦色牢度≥3级； 耐湿摩擦色牢度≥2-3级；耐碱汗渍色牢度≥3级；耐酸汗渍色牢度≥3级；耐皂洗色牢度≥3级；耐水色牢度≥3级；耐唾液色牢度≥3级；pH值4.0-9.0；甲醛含量≤300mg/kg；禁用可分解致癌芳香胺染料；无异味；
★6、填充物絮用纤维卫生要求： 肉眼观察不得有蚤、蜱、臭虫等可能传播疾病与危害健康的节足动物和蟑螂卵夹、不得检出明显的粉尘；
7、里料技术要求：“经向、纬向密度268根/10cm，允许偏差≥-5.0%”；经向、纬向断裂强力≥220N；起球性能≥3级；
★8、里料耐干摩擦色牢度≥3级； 耐湿摩擦色牢度≥2-3级；耐碱汗渍色牢度≥3级；耐酸汗渍色牢度≥3级；耐皂洗色牢度≥3级；耐水色牢度≥3级；pH值4.0-9.0；甲醛含量≤300mg/kg；禁用可分解致癌芳香胺染料；无异味；
▲9、压缩回弹性能：压缩率≥30%、回复率≥70%；
10、成品尺寸规格 ：如：“成品尺寸：XX码-XX码（含常用尺码，可根据采购需求调整），衣长≥110cm，袖长≥60cm（具体尺寸可按标准尺码表执行）” 
	
	
	
	 

	4
	救灾折叠床
	1、固定床面天蓝线带：断裂强力≥1600N；束紧带天蓝线带：带长1700mm±10%、带宽50mm±10%、断裂强力≥2500N；滚边天蓝涤纶线带：断裂强力≥400N；
2、束紧带插扣：穿带孔内径≥50mm、抗拉强力≥700N、调节束紧带的三道梁：抗拉强力≥900N；
3、活动三节环：规格24mm*17mm±0.5mm；镀层不得烧焦、起泡、裂纹、脱落等缺陷；镀锌层厚度≥15um、48H主要表面无锈斑；
4、天蓝锦丝搭扣带：宽度25mm±10%、扣合强度≥7.0N/cm；
5、天蓝锦丝搭扣撕揭强度≥1.3N/cm；
6、M4mm螺钉：表面耐腐蚀：48H主要表面无锈斑；M4mm螺母：表面耐腐蚀：48H主要表面无锈斑；M4mm垫圈：表面耐腐蚀：48H主要表面无锈斑；M5铆钉表面耐腐蚀：48H主要表面无锈斑；
▲7、总承重≥160kg；
8、涂层布技术要求
（1）色花色差≥3-4级。耐干摩擦色牢度3-4级；耐光色牢度≥4级；
（2）耐低温性能（-25℃±1℃）：不分层、不开裂；
（3）耐老化性能(70℃土1℃,96h):外观不发脆、不发粘、不分层、无裂痕。
（4）断裂强力：经向≥1600N/5cm、纬向≥1350N/5cm；撕破强力：经向≥45N、纬向≥40N。静水压≥50kPa。抗粘连性：允许轻度粘连；
（5）阻燃性能
损毁长度：经向≤150mm、纬向≤150mm；续燃时间：经向≤15s、纬向≤15s；
阴燃时间：经向≤15s，纬向≤15s；熔融滴落物：不得引起脱脂棉燃烧或阴燃；
9、焊接钢管：Q195Φ25mm×1.1mm；外径25mm±0.50mm、壁厚1.1mm±10%；喷塑漆膜厚度≥35um，喷塑漆膜耐腐蚀：96h膜层不起泡，不脱落，无锈斑；
10、钢板厚度≥2.0mm；
11、折叠床的核心使用场景参数：“展开尺寸≥190cm×80cm，折叠后尺寸≤80cm×40cm×15cm，便于应急搬运和存储”
	
	
	
	 

	5
	救生圈
	1、外观：救生圈外表颜色应为橙红色，且无色差;救生圈表面应无凹凸、无开裂:
沿救生圈周长四个相等间距位置，应环绕
贴有50mm宽度的逆向反光带。
2、尺寸： 救生圈外径应不大于800mm,内径应不小于400mm:救生圈外围应装有直径不小于9.5mm、长度不小于救生圈外径4倍的可浮把手索，此索应紧固在圈体周边4个等距位置上，并形成4个等长的索环。
3、重量：救生圈重量≥2.5kg。
4、安全绳直径；绳索环直径≥9.5mm
5、浮力性能；救生圈负重14.5kg在水中持续漂浮时间≥24h
6、抗拉变形： 救生圈自由悬挂承重90kg持续时间≥30min，且应无破裂和永久变形
7、最大承重：救生圈承重220kg应无破裂和永久变形
★8、符合标准：符合GB4303-2008《救生圈》国家标准”
	
	
	
	 

	6
	水枪
	★1、符合GB 8181-2025《消防水枪》标准要求。
2、接口型式：KY65。
3、流量：7.5*（1±8%）L/s。
★4、射程：≥28m
	
	
	
	 

	7
	车用灭火毯
	1、具有防水，防化学，防油，耐候等性能；
2、材质：阻燃玻璃纤维；
3、耐高温性能:耐火温度≥500℃；
4、尺寸:≥6m×8m”；
5、单层厚度≥0.6mm，不允许多层粘贴合成,；
6、重量≤37kg。
	
	
	
	 

	8
	漏电检测仪
	▲1、手持式，探测仪长度≥45cm,保证使用者的安全。
2、探测电压：120V/60Hz 或 220V/50Hz；7.2Kv/50Hz 或 15kV/50Hz
3、自检功能：≤3S
4、灵敏度：具有高敏度、低敏度、前端（定位）等3档可调节。
▲5、LED手电筒：内置≥3W照明灯，中心亮度≥420lux，水平照射距离≥10m。
▲6、警示功能：内置8颗红色LED警示灯，能红灯闪烁具有警示和指挥功能。
▲7、电子口哨：具有尖锐的电子口哨声音和警示灯爆闪的功能，可用于来警示同伴现场的特殊性和危险性。
▲8、S0S功能：开启S0S模式时，探测仪白光灯闪烁、警示灯爆闪和蜂鸣器发出“三长三短”强烈的求救信号。
▲9、破窗功能：内置机械钨钢尖头破窗器，可击破≥7mm厚的玻璃。
★10、连续工作时间≥200h；内置可充电锂电池，电池容量≥3200mAh，配置铝箱
★11、执行标准：符合GB14048.1-2012《低压开关设备和控制设备 第1部分：总则》标准”
	
	
	
	 

	9
	应急救援服（含秋冬和鞋子各1套）
	一、夏作训服
1、颜色：火焰蓝；
2、面料克重：≥157g/㎡；
3、面料含量：涤纶+维纶+棉；
4、特性：防刮耐磨，不起球，耐穿耐撕扯。
5、领口、左臂、口袋上有魔术贴，可贴胸章。
二、冬作训服
1、颜色：火焰蓝；
2、面料克重：≥268g/㎡；
3、面料含量：涤纶+维纶+棉；
4、特性：防刮耐磨，不起球，耐穿耐撕扯；
领口、左臂、口袋上有魔术贴，可贴胸章。
三、作训鞋
1、鞋面材质：采用细纤维纤合成革+高密度细纹帆布，防水透气；
2、鞋底材质：采用橡胶+EVA+TPU制作，减震防滑耐磨；
3、内里材质：网状纯棉内里，柔软舒适；
4、颜色：黑色。
★四、应急救援服规格尺寸：具体尺码、数量可按采购人需求调整。
	
	
	
	 

	10
	个体防护套装
	包含：安全帽、护目镜、作训服、肩灯、防护手套、防护鞋、背包各一套；
一、安全帽
1、头盔披肩可与扑火服连成一体，对头部和肩部形成整体保护，前部有森林防火标志，内衬可调节大小；
2、结构由盔体、内衬、面罩、披肩、标识组成；
3、盔体材质：PVC；
4、标识：有森林防火行业标志帽徽，及“森林防火”字样。
二、护目镜
★1、符合XF1273-2015《消防员护目镜》标准。
2、调节性：护目镜用于固定作用的头带可调节，护目镜头带的宽度≥15mm。
3、在防雾试验期间，护目镜8s内不起雾。
4、重量：护目镜的质量≤150g。
5、抗高速粒子冲击性能：能承受直径≥6mm、质量为≥0.86g、速度≥120m/S的钢珠在正面和侧面两个冲击点的冲击试验，试验后镜片不能破损。
三、作训服
★符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。具有永久性阻燃，高隔热、高强度、抗撕破、永久性抗静电、耐高温，耐酸碱腐蚀，耐摩擦、不易起毛起球，色泽牢度极其稳定等特点。
一、产品结构：
1、款式：衬衫式分体抢险救援服。上衣采用收腰设计，衬衫式圆弧形下摆，前下摆应能够束入裤腰，且弯腰时后下摆不得滑出裤腰，前后衣长差量30-50mm。
2、衣领：立领，并设置小护领，衣领竖起时，能够覆盖颈部，衣门襟使用拉链闭合。
3、前胸设“V”字形反光标志带，后背设水平反光标志带，袖口和脚口设环绕反光标志带,便于夜间救援增加360°可视度。上衣肩背部设计拼接，面料为深火焰蓝色，胸前设置贴袋两个，袋盖为深火焰蓝色。裤腰设置防滑腰衬，裤腰局部采用弹力松紧带设计，根据个人腰围进行调节，裤腿两侧各1个立体口袋，便于救援人员放置小型的救援工具及随身物品，裤脚魔术贴收紧，便于穿脱救援靴。
4、肩、肘、膝、臀、裆部加厚处理增加耐磨性。
二、技术参数：
1、面料颜色：橙色（潘通色号PANTONE 17-1456 TCX Tigerlily），火焰蓝（潘通色号PANTONE 19-3938 TCX）；救援服色差≥3 级。
▲2、面料单位面积质量：≥200g/m2；
★3、阻燃性能（橙色）：续燃时间＜0.2s，损毁长度＜50mm，无熔融、滴落；
★4、阻燃性能（火焰蓝）：续燃时间＜0.2s，损毁长度＜50mm，无熔融、滴落；
5、断裂强力（橙色）：经向≥1100N，纬向≥1100N；
6、撕破强力（橙色）：经向≥2.0×102N，纬向≥2.0×102N；
7、接缝断裂强力：≥830N；
8、热稳定性能（橙色）：经过（180±5）℃热稳定性能试验后，试样表面无明显变化，经向、纬向尺寸变化率≤1%；
9、防静电性能：≤0.3µ C；
10、救援服针距密度：明暗线、包缝线≥12针/3cm；
▲11、救援服反光带标志：逆反射系数5°12′≥450cd/(lx·㎡）；阻燃性能：续燃时间≤0.2S，损毁长度≤55mm；试样经高低温试验后，无断裂、起皱、扭曲的现象；逆反射系数5°12′≥450cd/(lx·m2)；
▲12、缝纫线热稳定性能：经（180±5）℃，5min后，无熔融和烧焦现象。
13、硬质附件热稳定性能：经（180±5）℃，5min后，能保持原有功能。
▲14、外观质量：a、各部位的缝合顺直、整齐、平服、牢固、松紧适宜，无跳针、开线、断线;b、各部位熨烫平整、整齐、美观、无水渍、无烫光; c、衣领平服、不翻翘;d、对称部位基本一致;e、粘合衬无脱胶及表面渗胶；f、标签位置正确，标志准确清晰。
四、肩灯
★1、外壳材质：PC材料（防紫外线、耐热、阻燃、抗击力强），质量：≤60g（含背夹），光源应采用有色LED灯珠，光源颜色应为红、蓝两种颜色；
▲2、外壳防护等级：符合GB/T 4208-2017中IP65的要求；外形尺寸：长≤78mm*宽≤35mm*高≤29mm；
3、控制方式：自动重力感应、振动或拍打；供电电源：聚合物锂电池，电池容量≥500mAh；
工作温度：-20℃—﹢60℃；额定电压：3.7-4.2（VDC）
▲4、连续工作时间（电池充满电条件下）：在红蓝灯快闪模式下的连续工作时间≥50h；在红蓝灯水平慢闪模式下的连续工作时间≥35h；在红蓝灯垂直快闪模式下的连续工作时间≥50h；在白光灯照明模式下的连续工作时间≥30h；在白光灯频闪模式下的连续工作时间≥50h。
▲5、工作模式：可通过按键依次进行红蓝LED灯快闪、红蓝LED灯垂直慢闪、红蓝LED灯水平快闪、红蓝LED灯水平垂直同时快闪、白光LED灯照明模式、白光LED灯频闪、关闭灯光模式切换。
▲6、重力感应模式：当肩灯倾斜角度大于45°时，红蓝LED灯闪烁模式由垂直方向警示灯闪烁自动切换为水平方向警示灯闪烁。振动感应模式：可在红蓝LED灯频闪模式下通过拍击样机方式开启/关闭肩灯。
7、充电时间：电池充电时间≤3h，充电时适配器有明显的充电及完成状态指示（充电时显示红灯，充满电后显示绿灯）。接口类型：采用国际规范标准的Type-C充电接口可实现随时随地快速充电。
▲8、指挥灯功能：可在开机状态下通过长按按键开启红光指挥灯功能。
▲9、固定方式：应为不锈钢带锯齿旋转背夹，背夹附有磁性吸铁石，可轻松吸附在金属表面。
五、防护手套
一、整体要求
1、颜色:橘红色；
2、手套外层面料阻燃性能：洗涤50次后续燃时间经向≤0.1s,纬向≤0.1s；洗涤50次后阴燃时间经向≤0.1s,纬向≤0.1s；损毁长度经向≤25mm，纬向≤25mm；熔融、滴落：不应有；
3、手套隔热层面料阻燃性能：洗涤50次后续燃时间经向≤0.1s，纬向≤0.1s；洗涤50次后阴燃时间经向≤0.1s,纬向≤0.1s；损毁长度经向≤25mm，纬向≤25mm；熔融、滴落：不应有；
4、热防护系数TPP：≥275(kw.s/m²)；
5、面料洗涤50次后性能：断裂强力经向≥1300N，纬向≥1300N；撕破强力经向≥140N，纬向≥180N；
6、手套结构组成：掌心、掌背、手臂采用双层设计；阻燃层使用芳纶面料；隔热层使用芳纶水刺隔热毡；手掌关键部位加有防穿刺、防滑的皮料；
7、反光标识：手臂和手背处需有阻燃反光带；
8、收紧装置：手腕处应有松紧调节大小；手臂处应有大小调节装置；
9、手套总长：≥38cm；
▲10、面料纤维含量100%芳纶。
六、防护鞋
1、面料阻燃性能：
续燃时间经向：≤1s、纬向：≤1s；
损毁长度经向：≤50mm，纬向：≤50mm；
熔融、滴落：不应有；
2、面料洗涤50次后:
断裂强力经向：≥800N，纬向≥900N；
撕破强力经向：≥160N，纬向≥100N；
3、甲醛含量：≤75mg/kg；
4、面料热稳定性（180℃±5℃）%：温度为（180±5）℃，经5min后，靴上部件不应熔融，硬质附件应保持性能完好；
▲5、靴底抗穿刺性能：≥1400N；
▲6、防滑性能：始滑角不得≤15度；
7、靴帮材质：应采用头层牛皮加阻燃芳纶面料，靴帮上应具有“中国森林防火”标志和反光条设计；
▲8、靴帮阻燃面料材质：
阻燃层：采用芳纶面料；
隔热层：采用芳纶水刺隔热毡；
舒适层：采用芳纶粘胶阻燃面料；
9、撕裂力：≥60N；
10、靴帮厚度：≥5mm；靴帮抗刺穿力：≥65N；
11、外底扯断强度：≥11Mpa；外底扯断伸长率：≥380%；
12、鞋底结构及材质：
底层：优质橡胶；
中层：高弹性、高密度EVA；
上层：防穿刺的凯夫拉；
13、靴底制作工艺：应采用注塑一次成型。
七、背包
背囊分区域设计：顶部内侧有1L证件拉链仓和扩展束口袋；左右侧各有三条夜光引导反光带和帐篷防潮垫固定绑带；弹力网格扩展兜；正面上部个人信息卡槽和印刷LOGO区；正面中部单位名称印刷区和双条附件挂环16个，背囊内部设计有饮水袋等物品挂扣和饮水管出口，内侧面10L束口仓和上下仓分格拉链；背部和腰部采用高弹力中空棉弹力保护网；
1、容积： ≥80L；
2、重量：≤2.15KG；
3、尺寸：长*宽*高≥35*28*85±3cm；
4、里料：210D锦纶加密或同等性能及以上材料，涂UL优丽胶面料，防水耐磨抗撕裂；
5、背囊缝合强度≥381N；
6、耐水色牢度≥4；
7、耐光色牢度≥4；
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	灭火器
	1、产品名称：手提式干粉灭火器。
2、瓶身外表面需按照采购人要求喷印文字，相关文字喷漆规范、清晰。
★3、手提式干粉灭火器应符合GB4351-2023《手提式灭火器》国家标准；灭火剂的名称和规格：干粉灭火剂ABC-NH4H2PO4(75%)+(NH4)2SO4(15%)；灭火器的灭火级别和灭火种类：2A、55B、C、E；
▲4、喷射性能试验测试：喷射距离≥3m，喷射剩余率≤5%，有效喷射时间≥10s。
5、药剂保质期≥4年。
6、灭火器充装量：4kg（±3%）
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	救援绳
	★1、技术性能符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求；
2、安全绳为连续结构，主承重部分由涤纶纤维长丝做成，采用包心绳结构，表面无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀，结构一致；
3、直径12.5mm±0.5mm，长度≥50m；
4、破断强度：≥50KN；
5、当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率应不小于1%且不大于10%；
6、在204°±5℃的耐高温性能试验后，安全绳无融熔、焦化现象；
7、绳芯结构：不少于12股，并行排列，另有一根宽度不小于2mm标有生产企业名称的信息条。
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	折叠梯
	1、直行高度：≥3.7m，收缩高度≤1m；
2、承载能力：≥100kg；
3、重量：≤15kg；
4、管内套叠设计，不少于4个防滑脚套。
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	警示带
	1、警示带印有“警戒线”等字样。
2、材质：涤纶布。
3、厚度：≥0.1mm。
4、宽度：≥4cm。
5、规格：≥80m。
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	救生衣
	★1、船用工作救生衣符合：标准：GB/T32227-2015，通过船级社CCS认证，产品为橙红色；
2、救生衣印有“正面穿着”字样，单面穿着；
3、救生衣浮力≥74N；
4、应采用快速系固方式，通常采用两条插扣进行系固；
5、反光带面积应达到200cm²（正面配有两片20cm*5cm大小标识）；
6、救生衣包布缝边向里折进大于10 mm；
7、救生衣的明缝线距边缘大于 1 mm，且缝线无跳针；
8、救生衣机缝线密度每50 mm长度内大于16针，缝线端部打回结；
9、缚带端头镶入包布的长度大于 30 mm。绱缚带应用 3 趟缝线等加固方法；
10、口哨用不松脱的死结捆扎；
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	千斤顶
	★1、最大起重：≥10T；
2、最高高度：≥370mm；
3、最低高度：≤195mm；
4、起升高度：≥115mm；
5、调整高度：≥60mm；
6、重量 ：≤4kg；
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	水带
	★1、符合GB6246-2011或最新标准《消防水带》技术要求。
2、织物层编织均匀，表面整洁，无跳双经、断双经、跳纬及划伤。衬里厚度均匀，表面应光滑平整、无褶皱或其他缺陷，内层内衬厚度≥0.4mm。
3、水带口径为38-40mm之间,长度≥30m，内衬优质聚氨酯材质，最大工作压力≥3.0 MPa。
▲4、爆破压力≥11.5Mpa，单位长度质量≤165g/m。
▲5、水带编织层与衬里之间的附着强度≥80N/25mm，轴向延伸率≤2.7%，直径膨胀率≤3.0%；水带衬里的扯断伸长率≥455%，扯断强度≥48Mpa。
▲6、热空气老化性能：爆破压力比率≥100%，附着强度比率≥105%。
7、配备森林锻造内涨式接口，水带与消防接口连接处无渗漏、爆破或滑脱。
8、耐低温性能：在-30℃以下条件下存放≥10h，水带应能立即展开、无卷曲现象、并能再次卷紧，且在工作压力下无渗漏。
9、耐腐蚀：水带接口经96h连续喷射盐雾腐蚀试验后,接口表面应无起层、氧化、剥落或其他肉眼可见的点蚀凹坑，并能正常操作使用。
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	消防自救呼吸器
	★符合标准GB21976.7-2012规定；
1、防毒时间≥30分钟；
2、防护对象一氧化碳(CO)、氰化氢(HCN)、氨气(NH3)、毒烟、毒雾；
3、油雾透过系数﹤5%；
4、吸气阻力≤800pa；
呼气阻力≤300pa；
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	消火栓扳手
	1、消火栓扳手铸钢材质，主要用于开启或关闭室外地上式消火栓，消火栓扳手表面需涂大红醇磁漆，套筒壁厚应均匀，内外表面不应有裂纹和影响使用性能的斑疤等缺陷。
2、质量≤3kg，扳手总长度≤400mm。
	
	
	


注：1、标注“★”项参数为实质性要求，不允许负偏离；
  2、标注“▲”项为重要参数，在响应时须提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构（检验（测）项目须在国家认可委员会认可的检验（测）能力范围文件内）出具的检验（测）报告复印件进行佐证 
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	质量及服务要求
	一、质量要求：
1.投标人提供的产品为最新生产的全新的原装正品（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。
2.产品必须符合或优于国家(行业)标准、地方标准或者其他标准、规范要求。
3.产品制造质量出现问题，投标人应负责三包(包修、包换、包退)，费用由投标人负担，招标人有权到产品生产厂家生产场地检查货物质量和生产进度。
4.投标人所提供与本项目相关的所有货物送到安装地点时，须通知招标人项目负责人、资产管理员到场依据合同清单确认并签字后方可实施安装，如所供货物与合同清单不一致的，招标人将采取退货处理并追究违约责任。
5.投标人所交产品不符合规定或质量不合格的，由投标人负责在合同约定的交货时间内整改，并承担换货而支付的一切费用。投标人不能调换的，按不能交货处理。
6.质保期限：
（1）纺织类物资（棉被、棉大衣等）：使用寿命≥3 年，质保期≥1 年；
（2）金属制品（折叠床、灭火器）：使用寿命≥5 年，质保期≥2 年
（3）电子设备（无人机、视频终端）：使用寿命≥4 年，质保期≥3 年（含上门维修）
（4）如设备或货物说明书的质保期长于本参数规定的质保期的，以说明书的质保期为准。
二、服务要求：
1.投标人应承诺所提供的检测报告、证书等佐证材料均真实、有效，招标人有权在签订合同前对投标人所提供的佐证材料进行核查，若发现投标人提供的佐证材料存在弄虚作假的情形，将依法上报主管部门，并由投标人自行承担相应法律后果。（投标人应在响应时提供承诺函原件，承诺函格式自拟。）
2.售后服务要求：
 (1)本项目报价包含生产制造、运输、搬运、安装、调试、检测、安装所需辅材、利润及售后服务、保险、税金等所有与本项目相关的费用。投标人报价应充分考虑市场价格变化等因素，中标后价格不作调整。
(2)其他有利于招标人的增值服务。
(3)投标人须指派专人负责与招标人联系售后服务事宜。
3.采购清单中产品的技术参数描述如与特定品牌或者型号相匹配，仅作为技术参考，不代表特定产品，如参数中出现品牌或型号仅供参考，投标人可提供等同或优于参数要求的产品。
4.若所投产品涉及 3C 认证产品的，在投标文件中可不提供3C 认证证书（招标文件另有明确要求的除外），中标人应在签订采购合同前提供至招标人，未提供或不能提供的视为虚假响应。招标人将另行确定中标人或重新组织招标。（提供独立的承诺函，格式自拟）
5.投标人响应产品涉及国家或行业主管部门对其生产(制造)商或投标人有资质等相关规定及要求的，其生产(制造)商和投标人必须符合其相关规定及要求，如有要求的需要提供相应佐证材料。
6.除招标文件明确要求以外，本项目采购清单中采购标的名称，因招标人不能穷尽详列或通俗认知等原因，可能投标人提供的产品所对应的证书、证明材料对产品命名存在差别的，在满足技术参数要求前提下，本项目给予认可。
7.本项目产品所涉及的国家标准如有更新，按最新国家标准执行。
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	其他要求
	1.投标人针对本项目提供的项目实施方案包括：①备货运输方案；②进度计划及安排；③安装调试方案；④质量保障措施；⑤应急方案。
2.投标人按照本项目的技术要求及服务要求编制项目售后服务方案包括：①服务人员构成；②快速的退换货机制；③完整的售后服务体系；④技术指导方案。


采购包2：
标的名称：广元市利州区乡镇(街道)应急管理能力建设项目
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标
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	技术指标和配置
		序号
	技术要求名称
	技术要求内容（性能指标）
	单位
	数量
	备注

	1
	乡镇视频会议终端
	1.采用一体化设计，集成 PTZ 摄像机、数字阵列麦克风及编解码器，采用国产自主编解码芯片和国产自主操作系统；
2.支持 ITU-T H.323、IETF SIP 通信标准，具备良好的兼容性和开放性；
3.支持 64Kbps-4Mbps 呼叫带宽；
4.内置 PTZ 高清摄像机，≥5倍光学变焦，水平视角 ≥72°，采用 ≥213 万像素 1/2.8英寸 CMOS 成像芯片，支持不小于 1080P 60fps 视频图像采集；
5.支持 H.265、H.264 HP、H.264 BP、H.263、H.263+等图像编码协议；
6.具备 ≥1080P30fps 编解码能力；
7.支持 G.711A、G.711U、G.722、G.722.1C、G.729A、Opus 等音频协议；
8.支持 H.239、BFCP 双流协议，支持主流达到 1080P60fps 情况下，辅流最大达1080P60fps；
9.支持≥3 路高清视频输入，≥2 路高清视频输出，≥4 路音频输入，≥2 路音频输出；
10.支持 10M/100M/1000M 自适应网口；
★11.视频终端需支持接入广元市应急管理部门平台，(提供承诺函，格式自理)；
12、售后保障：质保期≥3年，质保期内提供免费上门维修、技术支持，响应时间≤24小时。
	
	
	

	2
	扩音器
	1、颜色：白色或其他颜色；
2、材质：ABS；
3、工作电压：DC3.7V；
★4、功率：≥30W；
5、录音：≥100s；
6、传播距离：≥500m；
7、失真度：≤1%。
8、外观应平整、光洁、无尖锐突出，色泽应一致,表面不应有明显的划伤、裂纹、变形、毛刺及其他机械损伤，表面涂层不应起泡、龟裂、脱落、锈蚀，金属部件应无锈迹。
9、开关操作应灵活可靠，零部件紧固无松动。
10、说明功能的文字、图形及符号标志应清晰、正确、端正、牢固。
11、冲击试验：应承受冲击能量2J，冲击次数≥3，试验后，不应影响产品的安全性能。
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	侦查无人机+培训
	一、无人机
★1、最大起飞重量：≥1400g；
2、尺寸（展开，长×宽×高）：≤400mmx400mmx200mm（L×W×H）；
3、最大上升速度：≥8 m/s；
4、最大水平飞行速度：≥20 m/s；
5、最大起飞海拔高度：≥4000m；
6、最长飞行时间（常规桨叶）：≥40 min；
7、最大抗风速度：≥12 m/s；
8、最大信号有效距离：≥15 km；
9、工作环境温度：-10℃ 至 40℃
10、云台具有广角可见光相机、变焦可见光相机、激光测距模块；
11、广角相机有效像素：≥2000万；
12、变焦相机有效像素：≥4800 万；
13、激光测距模块：量程≥1200米；
14、遥控器屏幕尺寸：≥7英寸；
★15、含适配该机型的CAAC培训并取得证书，培训人员不少于没人每台（提供承诺函，格式自理）；
二、飞行平台智能功能
▲1、支持多屏显示模式（含三连屏、单屏），可由管理员灵活配置显示需求；
▲2、支持设备数据可视化，将设备在线情况、风级、温度、网络、SN码及多种设备数据动态展示，快捷查看；
▲3、支持智能分析模块的算法导入至飞行控制界面，实现外载算法的识别与调用；
▲4、支持AI识别画面抽帧留档，将识别过程中的直播画面按照一定烈度，截图保存留档记录，还可将截图生成工单信息，派发至相关人员；
▲5、支持多种算法或单类算法的复合识别方式，只需要开启一路识别就可在直播画面或者视频、图片里面同时展示多种识别场景；
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	不锈钢烟感温感枪
	1、测试功能：烟感/温感
2、电池电压：DC7.4V；
3、充电器输出；DC8.4V，
4、烟感测试：≥450次（1个充放电周期）
5、温感测试：≥400个（1个充放电周期）
6、输出温度：≥80℃
7、烟源：环保型雾香液
8、温源：电子加热
9、操作方式：手动按钮
10、标配长度：≥2.5m
11、枪头材质：铝
12、连接杆材质：不锈钢
13、检测精度：烟感检测精度±5%，温感检测精度±1℃
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	消火栓测压接头
	1、形状：塔宝式；
2、压力表：径向0-1.6mpa；
3、精度：2.5级；
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	强光手电筒
	★1、符合国家消防GB30734-2014标准.
2、外壳采用高硬度合金材料，光源采用高效大功率LED，寿命≥10万小时，额定功率≥9W；
3、强光与工作光可任意转换，强光状态下连续工作时间>5小时，工作光连续工作时间>10小时，具备红色信号功能，电池电压：11.1V。电池使用寿命：≥1000h,强光照明时间≥5小时，工作光≥10小时， 充电时间：≤8H；
4、灯具具备倾斜感应报警功能，可检测人体运动状态，静止30S后自动切换为频闪模式，用于方位警示和呼救”。
5、灯具或充电器应设置充、放电保护电路,灯具的供电电源应采用可充电电池，应具有强、弱光切换功能,应具有闪烁方式的低电压告警功能，应具有电量显示功能。灯具可以手提或者配肩背带使用。
▲6、强光平均值照度≥1500lx,弱光平均值照度≥670lx。
7、防护等级：外壳防护等级≥IP65，具备防水、防尘、抗冲击功能
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	现场移动照明灯具组
	1、箱体与灯具外壳采用高强度、高品质工程材料制作,耐热抗寒、可抗强力冲击，配以良好的防水技术,使系统耐磨.防水 .防尘.防静电.抗冲击.抗腐蚀,可简单快速地将照明系统拆卸组合,放入安全防水箱内,方便携带、运输。灯具带有LED电量显示屏，可随时查询剩余电量。
▲2、环境照度≤10lx时，电池充满电后，点亮两个灯头、升降杆升至最高处，灯头与地面夹角45°，灯具5m处地面光斑最远端照度≥70lx
3、外观：照明系统表面应整洁，无划痕，丝印清晰。卡扣件应转动灵活，力度适中、不易脱落。
4、配充电适配器(AC100-240V)，可选配汽车车充电线对灯具实现充电。
★5、检测依据：按照GB/T15211-2013的方法
▲6、最大升起高度：最大升起高度≥2.0m，允许偏差±0.05m。
7、灯头工作模式：可通过按键使用灯头在工作光 、强光和关闭状态之间切换： 外壳防护等级：照明系统的产品外壳防护等级应满足IP65的要求。
8、灯头转动功能检验：照明系统的灯头照射角度应可在0-180°范围内调节。
9、应急电源功能：USB接口输出电压为DC5.0V±0.5V，可为手机等数码产品充电。
▲10、 强光模式连续工作时间：强光工作时间≥8H.
11、强光灯头照度：在强光模式下，开启照明系统灯头时，灯头2m处的光照强度应≥7800lx。
12、高温试验：温度55±2℃，持续时间2H,样机处于工作状态试，试验中及试验后应能正常工作。
13、平均使用寿命:100000h,电池充电时间:8－12h
14、重量:≤21kg  
15、供电方式：采用可充电锂电池供电，支持外接电源，电池容量≥10000mAh，可连续供电≥8小时
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	测距仪
	★1符合GB/T14267-2009《光电测距仪》标准要求；
2、测距量程：0-2000M
▲3、测距显示：内置LCD显示+外置触摸彩屏显示
4、外屏尺寸：≥2英寸触摸彩屏
5、测量单位：米(m)、码(Yd)
6、测距误差：≤±0.2m（200m内）；≤±0.5（200m外）
7、倾角范围：≥180°
8、测角精度：≤±0.5°
9、激光波长：905 nm
10、视场角度：≥8°
▲11、放大倍率：≥8X
12、物镜孔径：≥26mm
13、发镜孔径：≥18mm
14、出瞳直径：≥3.2mm
15、出瞳距离：≥18mm
16、屈 光 度：±5D
▲17、当前环境温度检测范围：-45℃~+130℃
▲18、定位功能：支持
19、自动关机：支持
	
	
	


注：1、标注“★”项参数为实质性要求，不允许负偏离；
  2、标注“▲”项为重要参数，在响应时须提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构（检验（测）项目须在国家认可委员会认可的检验（测）能力范围文件内）出具的检验（测）报告复印件进行佐证 
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	质量及服务要求
	一、质量要求：
1.投标人提供的产品为最新生产的全新的原装正品（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。
2.产品必须符合或优于国家(行业)标准、地方标准或者其他标准、规范要求。
3.产品制造质量出现问题，投标人应负责三包(包修、包换、包退)，费用由投标人负担，招标人有权到产品生产厂家生产场地检查货物质量和生产进度。
4.投标人所提供与本项目相关的所有货物送到安装地点时，须通知招标人项目负责人、资产管理员到场依据合同清单确认并签字后方可实施安装，如所供货物与合同清单不一致的，招标人将采取退货处理并追究违约责任。
5.投标人所交产品不符合规定或质量不合格的，由投标人负责在合同约定的交货时间内整改，并承担换货而支付的一切费用。投标人不能调换的，按不能交货处理。
二、服务要求：
1.投标人应承诺所提供的检测报告、证书等佐证材料均真实、有效，招标人有权在签订合同前对投标人所提供的佐证材料进行核查，若发现投标人提供的佐证材料存在弄虚作假的情形，将依法上报主管部门，并由投标人自行承担相应法律后果。（投标人应在响应时提供承诺函原件，承诺函格式自拟。）
2.售后服务要求：
 (1)本项目报价包含生产制造、运输、搬运、安装、调试、检测、安装所需辅材、利润及售后服务、保险、税金等所有与本项目相关的费用。投标人报价应充分考虑市场价格变化等因素，中标后价格不作调整。
(2)其他有利于招标人的增值服务。
(3)投标人须指派专人负责与招标人联系售后服务事宜。
3.采购清单中产品的技术参数描述如与特定品牌或者型号相匹配，仅作为技术参考，不代表特定产品，如参数中出现品牌或型号仅供参考，投标人可提供等同或优于参数要求的产品。
4.若所投产品涉及 3C 认证产品的，在投标文件中可不提供3C 认证证书（招标文件另有明确要求的除外），中标人应在签订采购合同前提供至招标人，未提供或不能提供的视为虚假响应。招标人将另行确定中标人或重新组织招标。（提供独立的承诺函，格式自拟）
5.投标人响应产品涉及国家或行业主管部门对其生产(制造)商或投标人有资质等相关规定及要求的，其生产(制造)商和投标人必须符合其相关规定及要求，如有要求的需要提供相应佐证材料。
6.除招标文件明确要求以外，本项目采购清单中采购标的名称，因招标人不能穷尽详列或通俗认知等原因，可能投标人提供的产品所对应的证书、证明材料对产品命名存在差别的，在满足技术参数要求前提下，本项目给予认可。
7.本项目产品所涉及的国家标准如有更新，按最新国家标准执行。
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	其他要求
	1. 投标人针对本项目提供的项目实施方案包括：①备货运输方案；②进度计划及安排；③安装调试方案；④质量保障措施；⑤应急方案。
2. 投标人按照本项目的技术要求及服务要求编制项目售后服务方案包括：①服务人员构成；②快速的退换货机制；③完整的售后服务体系；④技术指导方案。



3.3.服务要求
3.3.1.服务内容要求
采购包1：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	无


采购包2：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	无


3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	
	交货时间
	合同签订生效后30个工作日内将所有货物配送至招标人指定地点

	2
	
	交货地点
	采购人指定交货地点

	3
	
	支付方式
	分期付款

	4
	
	付款进度安排
	1、预付款支付，合同签订生效后，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的50.00%
2、验收合格后，成交供应商提交付款申请及发票后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的50.00%

	5
	
	验收、交付标准和方法
	1、验收工作以招标文件的技术参数作为货物验收的依据，如投标人虚假响应谋取中标而实际参数未能达到采购要求技术参数，造成的采购延误影响的，招标人将追究中标方法律责任并要求其赔偿经济损失。 2、投标人与招标人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库（2016）205 号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）的要求、文件规定的要求和投标文件及合同承诺的内容进行验收。 3、所有货物交货时须提供产品合格证。

	6
	
	质量保修范围和保修期
	1.质保期：验收合格后一年，质保期内出现质量问题，投标人在接到通知后 8 小时内响应到场，24 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经投标人 2 次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作投标人未能按时交货，招标人有权退货并追究投标人的违约责任。货到现场后由于招标人保管不当造成的问题，投标人亦应负责修复，但费用由招标人负担。 2、投标人须指派专人负责与招标人联系售后服务事宜。 3、按国家、行业标准及合同约定。
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	违约责任与解决争议的方法
	招标人违约： 1.招标人应遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行； 2.如有延期支付合同款项，或因招标人原因导致变更、中止或终止政府采购合同的，应依照合同约定对投标人受到的损失予以赔偿或补偿。 投标人违约： 1.投标人必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定，保证采购合同的正常履行。 2.如因投标人工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给招标人造成损失或侵害，包括但不限于招标人本身的财产损失、由此而导致的招标人对任何第三方的法律责任等，投标人对此均应承担全部的赔偿责任。 （二）争议解决办法： （1）因服务的质量问题发生争议，由投标人所在地质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。服务符合标准的，鉴定费由投标人承担；服务不符合质量标准的，鉴定费由投标人承担。
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	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。


采购包2：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	
	交货时间
	合同签订生效后30个工作日内将所有货物配送至招标人指定地点

	2
	
	交货地点
	采购人指定交货地点

	3
	
	支付方式
	分期付款

	4
	
	付款进度安排
	1、合同签订生效后，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的50.00%
2、验收合格后，成交供应商提交付款申请及发票后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的50.00%

	5
	
	验收、交付标准和方法
	1、验收工作以招标文件的技术参数作为货物验收的依据，如投标人虚假响应谋取中标而实际参数未能达到采购要求技术参数，造成的采购延误影响的，招标人将追究中标方法律责任并要求其赔偿经济损失。 2、投标人与招标人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库（2016）205 号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）的要求、文件规定的要求和投标文件及合同承诺的内容进行验收。 3、所有货物交货时须提供产品合格证。

	6
	
	质量保修范围和保修期
	1.质保期：验收合格后一年，质保期内出现质量问题，投标人在接到通知后 8 小时内响应到场，24 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经投标人 2 次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作投标人未能按时交货，招标人有权退货并追究投标人的违约责任。货到现场后由于招标人保管不当造成的问题，投标人亦应负责修复，但费用由招标人负担。 2、投标人须指派专人负责与招标人联系售后服务事宜。 3、按国家、行业标准及合同约定。

	7
	
	违约责任与解决争议的方法
	招标人违约： 1.招标人应遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行； 2.如有延期支付合同款项，或因招标人原因导致变更、中止或终止政府采购合同的，应依照合同约定对投标人受到的损失予以赔偿或补偿。 投标人违约： 1.投标人必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定，保证采购合同的正常履行。 2.如因投标人工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给招标人造成损失或侵害，包括但不限于招标人本身的财产损失、由此而导致的招标人对任何第三方的法律责任等，投标人对此均应承担全部的赔偿责任。 （二）争议解决办法： （1）因服务的质量问题发生争议，由投标人所在地质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。服务符合标准的，鉴定费由投标人承担；服务不符合质量标准的，鉴定费由投标人承担。

	8
	
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。


3.4.其他要求
无
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