
履带式装备运输车（预算：65万元）
★1.底盘：橡胶履带式全地形底盘，驱动模式为8X8。
[bookmark: _GoBack]2.车辆参数
▲2.1发动机排量≥1.4L；
2.2乘员≥6人；
2.3最大倾角≥60°；
▲2.4最小离地间隙≥250mm；
▲2.5最高时速≥60km/h；
2.6硬质土路牵引力≥3t；
▲2.7最大爬坡度≥60%；
2.8侧坡行驶坡度≥40%；
2.9通过垂直障碍高度≥0.4m；
2.10最大越障沟壕宽度≥1m；
2.11最大允许总质量≥3t；
▲2.12载重能力≥1t。
3.整车设计
★3.1具备符合国标要求的外接电源接口；
3.2采用模块化设计，具有良好的共享性和可扩展性，整车所有设备符合相互配套使用要求；
3.3操作开关、仪表、线路及车辆配置中文标识的铭牌标志及相关使用注意事项说明；
3.4车身材料采用高强度装甲钢或优于该材质。
4.驾驶室
▲4.1根据功能要求，仪表盘上安装有倒车监视器等；
4.2后方器材舱按照采购人要求设计，车厢尾门采用下翻式打开，方便人员和物资的上下及装卸。车舱周围设有观察窗；
4.3车厢内壁走线槽和装置坚固平整，接缝平直；
4.4在车后安装倒车后视镜头。
5.外观布置
5.1漆面：车身颜色符合GB/T3181-2008中规定的R03红色，符合《国务院办公厅关于国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌有关事项的通知》（国办发〔2018〕114号）、《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消〔2019〕76号）等要求；
5.2车厢：车厢采用骨架结构；
5.3隔音、吸音、隔热功能：整车符合隔音、隔热和环保要求；
5.4电器线路：布线行统一标识，标签牢固，不易脱落，布线具备独立管槽。


泡沫输转消防车（预算：272万元）
★整车技术指标符合GB7956.1-2014《消防车 第1部分：通用技术条件》标准要求。
1、整车参数
（1）外形尺寸(长×宽×高)mm ：≤12000×2550×4000
（2）车辆最大总质量：满足GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》或GB 7956.1-2014《消防车　第1部分：通用技术条件》相关规定。
（3）排放标准：国VI；
（4）最高车速：≥95km/h。
2、底盘参数
▲（1）驱动型式≥8×4；
（2）变速箱：自动或手动换档变速箱；
（3)发动机：
▲①额定功率≥400kw；
②油箱容积≥300L；
▲（4)底盘：进口底盘配备原厂全功率取力器；
（5）底盘设置ABS（防抱死制动系统）或EBS（电控制动系统），设置限速器，配置子午线钢丝胎、胎压监测系统，发动机及主要部件监测系统。
3、驾乘室
（1）布局结构：两门单排，安装适应倾翻驾驶室的液压翻转机构，可向前翻转，装有防回落安全装置；
（2）座位设置：主座椅为气囊减震；
（3）安全设置：整车设置三点式安全带（并有安全带未系报警功能），乘员室内外表面不应有尖角或锐利边缘，设置合理的防磕碰、防脚踢等防护装置，可能发生碰撞的部位应采用软化处理；上下车踏板应有照明，踏板中间的水平照度不小于5Lux；
▲（4）驾驶室设备：除原车设备外，加装取力器控制开关，警报器、警灯开关,设置冷暖空调，收音机、车载USB接口，预留电源接口（220V、12V、24V），360°行车记录仪 (内存不小于32G),配备车载电台（符合GA.T1366-2017警用数字集群通信系统移动台技术规范，符合应急指挥窄带无线通信网(ePDT)最大程度兼容警用数字集群(PDT)通信系统系列标准。工作频率范围350-400MHz，支持PDT数字集群接入，能够接入宁夏消防救援总队350M数字集群管理平台统一管理；投标人自行开通接入采购单位350M数字集群系统，并将ID号注册到系统；需与采购单位现有350M数字集群系统的12个组群互联互通。）；配备北斗卫星定位装置（符合JT/T 794-2019、JT/T 808-2019、JT/T 1076-2016、JT/T 1078-2016、GB/T 19056-2021、接入端口：7878、前、后、左、右和驾驶室摄像头≥5路、具备出动、途中、到场、返队、出水、停水、执勤、驻防等消防状态上传功能、CAN通讯功能≥1路、串口以上通讯功能≥3路、能同时满足RS232/RS485通讯、具备集成防撞系统（ADAS）、驾驶行为分析（DMS）、支持全车雷达等辅助产品、具备一键报警sos功能和实时抓拍、录制车内外场景、路况图片、视频功能、具备采集解析CAN上行驶信息功能，具备视频存储支持加密处理，具备低功耗睡眠功能，显示屏内存≥1G，容量存储器≥8G，提供SDK二次开发包，能接入北斗消防综合管理服务平台、仅支持北斗功能，带倒车告警蜂鸣器，倒车摄像头和驾驶室内、外监视器等设备）；前后保险杠等设备、增加车门未关蜂鸣器。配备电动电热后视镜，电热广角镜，右侧望地镜，前下视镜等；
4、车厢
（1）车身颜色符合GB/T3181中规定的R03红色，符合《国务院办公厅关于国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌有关事项的通知》（国办发【2018】114号）、《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消【2019】76号）等要求；
（2）结构：车厢的骨架为全铝合金型材焊接式结构或搭接式结构，外蒙皮为铝合金板粘接技术。器材放置设置有铭牌标识，根据需求方便取放，设置模块化随车装备，所有器材均设有固定装置；
（3）车顶：上装厢体设置于同一水平面，左、右设置防护装饰铝板，车顶喷涂车用防滑漆，以保证人员行走安全。车顶前面设置红色警灯（位于驾驶室顶端），车身四周设置轮廓灯带、爆闪警灯；车顶尾部设有探照灯用于火场照明；
（4）后爬梯：车厢后部设置一架通往车顶的铝合金折叠爬梯；
（5）车底保护：车辆底部作防锈防腐等喷涂处理。
5、卷帘门：
器材厢采用铝合金锁卷帘门，拉杆式条型把锁、一点式拉带、两点式固定座，配备器材箱照明灯，所有卷帘门均可通用一把钥匙开启，设置行进途中器材箱门开启、车门开启声光自动报警装置。
6、脚踏板：
（1）材质：铝合金型材；
（2）结构：采用铝合金型板和钢架整体机构，承重≥150kg，双重锁
（3）每侧踏板放下后应当保持在同一高度，踏板放下后朝向消防车前和后方位置应有警示灯闪烁；翻转踏板为易损件，投标人须对其可靠性和维修服务进行详细说明；车外翻板、踏脚板、梯蹬、液罐车顶表面均覆盖有防滑措施；
7、电、气路系统
（1）电路系统：电气设备，符合国家相关标准；警灯、爆闪灯为红色；所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合标准、规范的铭牌标志，显示值采用中国通用图标符号和计量标准，各类标牌牢固、清晰；
（2）消防控制系统及仪表板：对各消防部件智能化控制，整体设置于车尾不能与出液口同侧；控制面板上所有手柄、按钮、开关和指示灯应标注有中文标识；显著位置设有管路布置图及操作、维护说明；可以直观、准确读取液位、转速、压力、真空压力、水泵转速等；
（3）快速充气充电装置：安装快速充电装置，可对车辆蓄电池进行智能充电，对制动储气罐进行智能充气补气，可自动分离，也可手动分离。
8、载液罐
▲（1）容量：≥24吨
（2）罐体须分隔为≥2个的独立储罐，罐体外部设置液位计和排污口。
（3）罐体材质要求采用高强度316不锈钢材料或高分子复合材料或优于该材质，底板厚度≥5mm、（前/后/左/右）侧板和顶板厚度不小于4mm、防荡板不小于3mm。罐内设置防腐蚀涂层和保温层，保修12年。顶部设置带有快速锁紧及开启装置的人孔，具备溢流和通风口，内部设置纵横防荡板。
（4）全车防腐，确保在泡沫液外溢、长时间接触时的防腐蚀；
9、泡沫泵
（1）泡沫泵采用螺旋转子泡沫液泵；
（2）额定工作压力≥1.0Pa；
▲（3）流量≥30L/s；
▲（4）数量≥2台套独立的泡沫泵系统，具备同吸同供功能，可满足持续供液保障的实战需求；
（5）泵室内增加暖风系统，泵组必须具备压力调节功能，可根据实际作战大小调节持续输出功率；
（6）车内配备2台移动式泡沫输转泵，可直接从泡沫桶内吸取泡沫，输转流量不小于3L/s；
（7）泡沫输转泵采用优质防腐材质，适应各类泡沫液介质的输送，避免泡沫输转过程中与空气混合，造成泡沫顶先发泡，影响泡沫质量。
10、管路系统
（1）进出液管路不少于2个DN80或DN65口径进液口，4个DN65和2个DN80出液口。阀门及接口全部采用铜质，接口采用卡式快速接口，接口外部套螺纹接口，防止空气吸入，罐出泡沫阀、罐注泡沫阀等均采用不锈钢气动阀，带手动应急操作，阀门便于操作。
（2）车顶位置吸液管路吊机臂长不小于8m，吸液管旋出可左右旋转。水平回转角度不小于270°。管路均采用304不锈钢管或优于该材质、不锈钢法兰焊接。
（3）随车带泡沫比例混合器，可通过车辆直接输出泡沫混合液，比例混合器采用全自动电子泡沫比例混合器可安装于泡沫支线，泡沫泵直接将泡沫吸入泡沫比例混合器，随着水流量变化自动按比例输送泡沫，外接水源，形成设定比例的泡沫混合液，混合比：1%--8%。使用环境温度:-20℃～60℃。
（4）泵房在显目位置设有中文操作流程图及永久性标识、标牌等。
（5）管路冲洗：配备冲洗管路，设置外接水源冲洗接口。在管路最低处设置放余液阀，余液阀开关设置在车辆侧面可操作位置方便开启。 
11、其他要求
（1）整车按国家标准配齐随车设备，设备布置合理，固定牢靠；
（2）交付使用单位时，燃油、尿素等添加液处于满液状态；
（3）首次保养（含材料、人工、差旅等）免费；
12、随车器材配备
	序号
	名  称
	数量
	单位
	备 注

	1
	65mm水带
	10
	盘
	卡式接口、≥2.0mpa

	2
	80mm水带
	20
	盘
	卡式接口、≥2.0mpa

	3
	干粉灭火器
	2
	具
	≥8kg，ABC干粉

	4
	集水器
	2
	个
	

	5
	分水器
	2
	个
	

	6
	吸液管枪
	2
	把
	φ100

	7
	异径接口65mm(内扣)/80mm(卡式雄)
	2
	只
	

	8
	异径接口65mm(卡式)/80mm(卡式雌)
	2
	只
	

	9
	异型接口65mm(内扣)/65mm(卡式雄)
	2
	只
	

	10
	异型接口65mm(内扣)/65mm(卡式雌)
	2
	只
	

	11
	异型接口80mm(内扣)/80mm(卡式雄)
	2
	只
	

	12
	异型接口80mm(内扣)/80mm(卡式雌)
	2
	只
	

	13
	异径接口80mm(卡式雄)/80mm(卡式雌)
	2
	只
	

	14
	异径接口65mm(卡式雄)/80mm(卡式雄)
	2
	只
	

	15
	水带护桥
	2
	副
	橡胶材质

	16
	水带包布
	4
	个
	

	17
	水带挂钩
	4
	个
	

	18
	消防斧
	1
	把
	

	19
	可充电式手提照明灯
	2
	个
	

	20
	备用轮胎
	1
	个
	

	21
	三角警示牌
	1
	块
	

	22
	警戒带
	1
	盘
	

	23
	铁铤
	1
	把
	

	24
	铁锹
	1
	把
	

	25
	底盘随车工具
	1
	套
	

	26
	轮胎打气套管
	1
	根
	

	27
	车轮止动楔
	4
	块
	

	28
	防滑链
	1
	套
	

	29
	泡沫液吸液管及接口
	4
	套
	口径40MM

	30
	泡沫液桶搬运工具
	2
	套
	



注：1.车辆及随车器材设置永久性标志及产品数据标识；
2.车辆提供具备法定资质的检测机构出具检测报告或由国家认可的检测机构出具检测报告。


在满足以上技术指标的基础上，提供整车、核心功能设备详细技术指标


1
