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[bookmark: _Toc3425][bookmark: _Toc22506][bookmark: _Toc29351]采购项目技术服务要求、政府采购履约主要条款及其他商务要求
一、项目概况
采购人拟采购肥料、薄膜，雪菊苗子和全面提升改造15座种植大棚，为全县雪菊种植产业发展项目做好准备。
二、服务内容及要求
（一）采购清单
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A07031599 其他育种和育苗
	雪菊苗
	1450000（株）
	261000
	农、林、牧、渔业
	是
	否
	否
	否
	否

	2
	A07031599 其他育种和育苗
	有机肥
	725（吨）
	877250
	农、林、牧、渔业
	否
	否
	否
	否
	否

	3
	A07031599 其他育种和育苗
	地膜
	315（卷）
	40194
	农、林、牧、渔业
	否
	否
	否
	否
	否

	4
	A07031599 其他育种和育苗
	大棚改造
	15（座）
	1421556
	农、林、牧、渔业
	否
	否
	否
	否
	否



（二）技术要求
采购包1：
标的名称：雪菊苗
	序号
	符号标识
	标的名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	雪菊苗

	1.雪菊苗种植：种植雪菊苗230亩，每亩约6300株，共计约1450000株。
2.茎粗2mm以上、苗高20cm以上。
3.根系发达，无明显病虫害。
注：供应商须在响应文件中承诺中标后签订合同前提供厂家有效的《林木种子生产经营许可证》或《林木种子经营许可证》或《林草种子生产经营许可证》复印件加盖厂家公章。


标的名称：有机肥
	序号
	符号标识
	标的名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	有机肥
	▲1.外观:外观均匀，粉状，无恶臭；
▲2.有机质的质量分数(以烘干基计)≥30%； 
▲3.总养分(N+P₂O₅+K₂O)的质量分数(以烘干基计)≥4%； 
4.水分(鲜样)的质量分数≤30%；
▲5.酸碱度（pH）在5.5~8.5之间
6.粪大肠菌群数≤100个/g
7.蛔虫卵死亡率≥95%
8.总砷（As）(以烘干基计)≤15mg/kg
9.总镉（Cd）(以烘干基计)≤3mg/kg
10.总铅（Pb）(以烘干基计)≤50mg/kg
11.总铬（Cr）(以烘干基计)≤150mg/kg
12.总汞（Hg）(以烘干基计)≤2mg/kg
▲13.种子发芽指数（GI）≥70%
▲14.机械杂质的质量分数≤0.5%
15. 有效期≥6个月
注:1、带"▲"条款技术参数，供应商需提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的检验(检测)报告复印件并加盖供应商电子印章，否则视为负偏离。不带“▲”的响应即可，格式自拟。
2、供应商须在响应文件中承诺中标后签订合同前提供所使用的有机肥厂家省级及以上行政主管部门颁发的有效的《肥料登记证》或备案证明材料复印件加盖厂家公章。


标的名称：地膜
	序号
	符号标识
	标的名称
	技术参数与性能指标

	
	
	地膜
	▲1、产品应符合《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》(GB13735-2017)中地膜有关要求。
2、产品原材料中不得加入再生料以及国家明确禁止使用、不利于作物生长和有害土壤的助剂。（响应时必须提供承诺函，格式自拟）
▲3、标称厚度：≥0.01mm；厚度极限偏差：-0.002mm 到+0.003mm；平均厚度偏差：-12%到+15%。
▲4、拉伸负荷（横向、纵向）（N）：≥1.9；断裂标称应变（纵向、横向（%）：≥350；直角撕裂负荷（纵向、横向）（N）：≥1.2。
5、宽度：2米，根据采购人需求提供。
6、地膜不应有影响使用的气泡、杂质、条纹、穿孔、褶皱等缺陷。
7、同批次总灰分控制在0.5%以内。
8、每筒地膜重量、宽度、颜色根据采购人使用需求定制。
9、有效覆盖使用时间不低于180天。
注:带"▲"条款技术参数，供应商需提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的检验(检测)报告复印件并加盖供应商电子印章，否则视为负偏离。不带“▲”的响应即可，格式自拟。


标的名称：大棚改造
	序
	符号标识
	标的名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	大
棚
改
造

		序号
	标的名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	薄膜
	1、规格：12丝po膜；                  
▲2、厚度极限偏差，%：-0.8到+0.8。厚度平均偏差，%：-10%到+10%；
▲3、拉伸强度（横向、纵向）（Mpa）：≥28；
▲4、断裂标称应变（横向、纵向）（%）：≥600；
▲5、直角撕裂强度（横向、纵向）（kN/m）：≥120；
▲6、流滴性能（初滴时间，S）：≤420；
▲7、透光率，%：≥86；
▲8、雾度，%：≤35
	平米
	29300

	2
	配件
	1、包含：卡簧、卡槽、压膜带、亚膜卡、钻尾钉、扁铁、地锚等；                                                                      2、抗风化、抗老化、耐酸碱、不伤膜；
3、韧性强、强拉力、柔韧性好。
	平米
	14756

	3
	棉被
	1、规格：两层120克PE布+1000克太空棉+5T珍珠棉；
2、抗老化、结实耐磨、耐晒保温。
	平米
	13300

	4
	开窗系统
	1、规格：24v100w电卷；
2、经久耐用、电压稳定；
3、操作简单、使用安全。
	米
	1400

	5
	卷帘机组
	1、包含：机组及伸缩杆；                                                                                                               
2、全铜电机、强劲动力；
3、防油防潮、高精转子。
	套
	28

	6
	卷膜器
	1、包含：内棚卷膜器，外棚卷膜器、卷膜杆；                                                                                                                                          2、电压：24V；
3、铝合金机体、纯铜机芯、动力强劲；
4、限位开关、防水防潮、自锁装置。                               
	套
	28

	7
	防虫网
	1、规格：60目*1200mm宽；                      2、材质：聚乙烯材料；
3、抗老化、精细锁边设计、网眼工整平滑。
	平米
	5700

	8
	苯板
	▲1、尺寸允许偏差（mm）：厚度0~1，长度±2，宽度±1，对角线差≤3，板边平直度≤2，板面平整度≤1；
▲2、尺寸稳定性（%）：长度≤0.3、宽度≤0.3、厚度≤0.3；
▲3、表观密度（kg/m3）：18~22；
▲4、导热系数（W/(m·K)）：≤0.039；
▲5、垂直于板面方向的抗拉强度（MPa）：≥0.10；
▲6、弯曲变形（mm）：≥20；
▲7、水蒸气渗透系数（ng/(Pa*m*s)）：≤4.5；
▲8、吸水率（体积分数）（%）：≤3。
▲9、燃烧性能：B1级阻燃。  
	套
	14

	9
	热风机
	1、规格：5kw；
2、金属外壳、全铜电机、过热保护；
3、机体表面耐高温绝缘；
4、热力强大、漩涡循环取暖。
	台
	14

	10
	水泵及管道维修改造
	1、水泵拆除维修；                                    2、管道布置；
3、管道疏通。
	项
	1

	11
	控制柜
	1、规格：600mm*400mm*200mm；
2、箱体材质：冷轧钢板；
	套
	14

	12
	遮阳系统
	1、功率0.75KW，输出扭矩800Nm，输出转速2.6R/Min；
2、材质：遮阳网聚丙烯材料，遮阳70%；
3、夏季遮荫不易腐蚀老化；
4、结构稳定、抗风雪能力强。
	平米
	560


注:带"▲"条款技术参数，供应商需提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的检验(检测)报告复印件并加盖供应商电子印章，否则视为负偏离。不带“▲”的响应即可，格式自拟。


	
	
	
	★大棚改造采购清单:
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	薄膜
	平米
	29300

	2
	配件
	平米
	14756

	3
	棉被
	平米
	13300

	4
	开窗系统
	米
	1400

	5
	卷帘机组
	套
	28

	6
	卷膜器
	套
	28

	7
	防虫网
	平米
	5700

	8
	苯板
	套
	14

	9
	热风机
	台
	14

	10
	水泵及管道维修改造
	项
	1

	11
	控制柜
	套
	14

	12
	遮阳系统
	平米
	560





注:本项目所引用的规范/标准/文件，如有最新版本，依照其最新规定执行;
[bookmark: _GoBack]三、其他要求
（1）材料要求：符合国家安全、环保等方面的要求； 
（2）安全要求：设施设备应满足国家有关消防、安全等方面的要求，本项目在运输、安装等整个活动期间，在项目实施地点范围内，所有安全责任均由中标单位负责； 
（3）技术标准：按照现行国家、省、市相关规范和标准执行； 
（4）质量要求：按照现行国家、省、市相关规范和标准执行； 
（5）成果要求：按照现行国家、省、市相关规范和标准及采购人相关要求执行； 
（6）完成本项目所需要的其他材料均要求投标人自行提供，采购人不承担成交人除中标价外的任何费用； 
（7）投标文件及投标人所投货物的质量、技术和其他要求货物制造标准、安装标准及技术规范等，须符合最新国家标准。各项技术标准应当符合国家相关的质量标准和出厂标准； 
（8）货物在送到采购单位之前表面无划伤、碰撞等现象；投标人保证货物是全新的、未使用过的，投标人不得以次充好；产品来源渠道必须合法，同时应根据有关规定、采购单位的要求做好售后服务工作；
 （9）投标人所提供的货物是经试验合格的全新正品。若开箱检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符，或密封包装物本身的短少和损坏，如产生更换或补货等情形并导致工期延误，采购人有权据合同有关条款的规定对因此造成的直接损失向供货商索赔；
（10）本项目设备材料报价包含运输、保险、税费、人工、安全、和施工（若涉及）中承载的全部费用，本项目采用总价包干。（实质性要求）

2

