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1、 项目概述：
本项目为“交钥匙”项目，采购内容包括采购清单中货物供货、安装调试、货物验收、培训、质保期内的售后服务等。投标报价包括设备费、安装调试费、售后服务费、培训费、有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

2、 采购清单
	序号
	区域
	名称
	图片仅供参考
	规格
	材质说明
	数量
	单位
	是否“本国产品”适用范围

	一楼通讯值班室、通讯室、警卫亭
	

	1
	通讯室寝室
	床
	[image: IMG_256]
	2100*1000
*1100/500
	基材：床屏（高屏、矮屏）采用≥25mmE0级刨花板,床铺面（床铺板）采用≥25mmE0级刨花板，
床挺采用≥25mmE0级刨花板；
贴面与封边：采用三聚氰胺纸贴面(颜色由采购人确定)，采用厚度≥1.0mm的PVC封边条，封边条应与板件平齐，无残胶、鼓胶等现象；
五金配件：优质五金配件；
功能：床铺面设有透气孔，床铺面边缘设置挖手；
产品质量：符合QB/T5617《单层床通用技术条件》的规定，且甲醛释放量≤0.05mg/m³
,苯≤0.06mg/m³，甲苯≤0.15mg/m³，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.20mg/m³，总挥发性有机
化合物（TVOC≤0.50mg/m³.
	2
	套
	适用

	2
	通讯室寝室
	棕垫
（含床套）
	[image: IMG_257]
	1000*2000*80
	床套面：
面料密度≥173×（92+92）；
整体弹力棉面料，不缩水
30kg/m³高弹力环保海绵.
垫层：50mm厚，≥150kg/m³环保棕芯.
主要技术指标要求：
零甲醛，原料椰丝跟聚酯纤维本身不含有甲醛，不含胶水；
防蛀虫；
抗潮，不冷凝水蒸气；
不变形，成熟椰棕丝良好的耐磨性和弹性结合聚酯纤维的优良伸展性，材料抗压能力强，不塌陷，使用寿命长；
无气味，椰丝跟聚酯纤维本身无气味；
不受潮，材料透气性能好，三维立体网状结构有助于受潮后有效快速排放水蒸气.
其它要求
床单可拆卸换洗，棕垫四角分明，直角处不变形，不塌陷，床单表面平整.
	2
	张
	适用

	3
	通讯室寝室
	床头柜
	[image: IMG_258]
	500*400*550
	基材：采用E0级刨花板，其中顶板、旁板、抽屉面板厚度≥16mm；
贴面与封边：采用三聚氰胺纸贴面(颜色由采购人确定)，采用厚度≥1.0mm的PVC封边条，封边条应与板件平齐，无残胶、鼓胶等现象；
拉手：门板和抽屉采用外置拉手；
五金配件：三节抽屉导轨，且在安装后抽屉导轨应滑动顺畅；
产品质量：符合GB/T3324《木家具通用技术条件》的规定，且甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯≤0.06mg/m³，甲苯≤0.15mg/m³，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.20mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC≤0.50mg/m³；胶黏剂标准符合GB18583-2008标准.
	2
	个
	适用

	4
	通讯室寝室
	生活柜
	[image: IMG_259]
	800*550*2400
	基材：采用E0级刨花板，其中顶板、旁板面板厚度≥16mm；
贴面与封边：采用三聚氰胺纸贴面(颜色由采购人确定)，采用厚度≥1.0mm的PVC封边条，封边条应与板件平齐，无残胶、鼓胶等现象；
拉手：门板和抽屉采用外置拉手或内挖拉手；
五金配件：阻尼三节抽屉导轨、阻尼铰链，且在安装后抽屉导轨应滑动顺畅，开、关无卡阻现象；
产品质量：符合GB/T3324《木家具通用技术条件》的规定，且甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯≤0.06mg/m³，甲苯≤0.15mg/m³，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.20mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC≤0.50mg/m³；胶黏剂标准符合GB18583-2008标准.
	2
	组
	适用

	5
	通讯室
	储物柜
	[image: IMG_260]
	1600*400*1800
	基材：采用E0级刨花板，其中桌面厚度≥25mm，抽屉面板、门板厚度≥16mm；
贴面与封边：采用三聚氰胺纸贴面(颜色由采购人确定)，采用厚度≥1.0mm的PVC封边条，封边条应与板件平齐，无残胶、鼓胶等现象；
五金配件：阻尼三节抽屉导轨、阻尼铰链和密码锁，且在安装后抽屉导轨应滑动顺畅，无卡阻现象；
产品质量：符合GB/T3324《木家具通用技术条件》的规定，且甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯≤0.06mg/m³，甲苯≤0.15mg/m³，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.20mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC≤0.50mg/m³；胶黏剂标准符合GB18583-2008标准.
	1
	组
	适用

	6
	通讯室
	通信设备
充电柜
	[image: IMG_261]
	600*400*1000
	
材质：选用优质品牌0.7mm厚冷轧钢板，喷涂后可达0.8mm-1.0mm.
特点：1）采用轿车级磷化处理300°C的高温喷涂处理，使用漆洁合力提高；
2）柜体采用无缝焊接工艺，表面采用混合型热固性粉沫喷涂，耐高温，防静电.内置充电插座，多种插座可选.
	1
	组
	适用

	7
	警卫亭
	办公桌
	[image: IMG_262]
	1200*600*750
	基材：采用E0级刨花板，其中桌面厚度≥25mm，抽屉面板、门板厚度≥16mm；
贴面与封边：采用三聚氰胺纸贴面(颜色由采购人确定)，采用厚度≥1.0mm的PVC封边条，封边条应与板件平齐，无残胶、鼓胶等现象；
五金配件：阻尼三节抽屉导轨、阻尼铰链和密码锁，且在安装后抽屉导轨应滑动顺畅，无卡阻现象；
产品质量：符合GB/T3324《木家具通用技术条件》的规定，且甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯≤0.06mg/m³，甲苯≤0.15mg/m³，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.20mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC≤0.50mg/m³；胶黏剂标准符合GB18583-2008标准.
	1
	张
	适用

	8
	警卫亭
	办公椅
	[image: IMG_263]
	630*630*1000
	框架:采用橡胶木或同档次实木，表面无贯通裂缝、环保皮死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷等现象；
面料:选用优质工艺生产的环保皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性；
座板:覆高密度高回弹海绵，密度≥25kg/m³；
产品质量:符合GB/T3324《木家具通用技术条件》的规定，且甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯≤0.06mg/m³，甲苯≤0.15mg/m³，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.20mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC≤0.50mg/m³.
	1
	张
	适用

	9
	警卫亭
	快递柜
	[image: IMG_264]
	1000*400*700
	材质：选用0.7mm厚优质轧钢板，喷涂后可达0.8mm-1.0mm.
特点：1）采用轿车级磷化处理300°C的高温喷涂处理，使用漆洁合力提高；
2）柜体采用无缝焊接工艺，表面采用混合型热固性粉沫喷涂，耐高温，防静电.
	1
	个
	适用

	一楼主食库、餐厅
	

	10
	主食库
	米柜
	[image: IMG_265]
	600*600*1400
	基材：采用E0级刨花板，其中顶板、旁板面板厚度≥16mm；
贴面与封边：采用三聚氰胺纸贴面(颜色由采购人确定)，采用厚度≥1.0mm的PVC封边条，封边条应与板件平齐，无残胶、鼓胶等现象；
产品质量：符合GB/T3324《木家具通用技术条件》的规定，且甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯≤0.06mg/m³，甲苯≤0.15mg/m³，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.20mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC≤0.50mg/m³；胶黏剂标准符合GB18583-2008标准.
食品接触材质：304不锈钢，符合 GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》标准
辅件：1、304不锈钢盛米盒2、蓝牙式智能电子称3、蓝牙式计量器
结构要求：钢木结构，下端为4*4火焰蓝方管米袋存放架，上端内部为304食品级锥形不锈钢盛米容器，外部饰面为消防红环保饰面板.存米方式为上进下出式.
顶柜开盖方式：上翻门
五金要求：DTC阻尼铰链、气撑、嵌入式挖手
	1
	个
	适用

	11
	餐厅
	圆餐桌
	[image: IMG_266]
	直径1350*760
	桌面:橡胶木实木；
框架:橡胶木实木；
表面工艺:采用水性漆涂饰；
产品质量:符合GB/T24821《餐桌餐椅》的规定，且甲醛释放量≤0.05mg/m³
,苯≤0.06mg/m³，甲苯≤0.15mg/m³，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.20mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC≤0.50mg/m³，家具涂层可迁移元素锑（S≤60mg/kg，砷（As）≤25mg/kg，钡（Ba）≤1000mg/kg，镉（C≤75mg/kg，铬（Cr）≤60mg/kg，铅（P≤90mg/kg，汞（H≤60mg/kg，硒（S≤500mg/kg.胶黏剂标准符合GB18583-2008标准.
	2
	张
	适用

	12
	餐厅
	餐椅
	[image: IMG_267]
	410*430*900
	基材:采用橡胶木或同档次实木，表面无贯通裂缝、环保皮死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷等现象；
表面工艺:采用水性漆涂饰；
产品质量:符合GB/T3324《木家具通用技术条件》的规定，且甲醛释放量≤0.05mg/m³
,苯≤0.06mg/m³，甲苯≤0.15mg/m³，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.20mg/m³，总挥发性有机化
合物（TVOC≤0.50mg/m³.
	16
	把
	适用

	13
	餐厅
	实木屏风
	[image: IMG_268]
	2400*2200
	框架：实木龙骨边框，实木防滑底座，可折叠收纳
屏芯：环保木质薄板，表层防水布艺，水墨数码喷绘
辅料：水性环保胶、水性清漆、水性印刷油墨，低异味
执行标准：GB 18584-2024《家具中有害物质限量》，甲醛≤0.124mg/m³，低醛达标，苯≤0.11mg/m³，未检出，甲苯≤0.20mg/m³，微量合格，二甲苯（邻、间、对总和）≤0.20mg/m³，指标合规TVOC≤0.60mg/m³，低挥发无刺激
	5.30 
	平方
	适用

	一楼训练、执勤器材室、健身房
	

	14
	训练、执勤器材库
	货架
	[image: IMG_269]
	1500*600*2000
	材料：全部采用优质冷轧板钢板，立柱1.5mm，横截面为40*80mm1.2mm厚，拉撑1.0mm，截面为30*60mm，隔板0.6mm，单层承重≥300kg.
金属原材料采用优质钢材，所有金属件表面必须经过除油、清冼、表面预处理、静电喷塑等工艺流程处理，漆膜附着力应能达到国家规定的附着、硬度、耐冲击力、老化、弯曲、韧性、耐盐、耐油等所有相关质量标准.
	16
	组
	适用

	15
	执勤器材库
	办公桌
	[image: IMG_270]
	1200*600*750
	基材：采用E0级刨花板，其中桌面厚度≥25mm，抽屉面板、门板厚度≥16mm；
贴面与封边：采用三聚氰胺纸贴面(颜色由采购人确定)，采用厚度≥1.0mm的PVC封边条，封边条应与板件平齐，无残胶、鼓胶等现象；
五金配件：阻尼三节抽屉导轨、阻尼铰链和密码锁，且在安装后抽屉导轨应滑动顺畅，无卡阻现象；
产品质量：符合GB/T3324《木家具通用技术条件》的规定，且甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯≤0.06mg/m³，甲苯≤0.15mg/m³，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.20mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC≤0.50mg/m³；胶黏剂标准符合GB18583-2008标准.
	1
	张
	适用

	16
	执勤器材库
	办公椅
	[image: IMG_271]
	460*520*920
	框架:采用橡胶木或同档次实木，表面无贯通裂缝、环保皮死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷等现象；
面料:选用优质工艺生产的环保皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性；
座板:覆高密度高回弹海绵，密度≥25kg/m³；
产品质量:符合GB/T3324《木家具通用技术条件》的规定，且甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯≤0.06mg/m³，甲苯≤0.15mg/m³，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.20mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC≤0.50mg/m³.
	1
	张
	适用

	17
	健身房
	储物柜
	[image: IMG_272]
	1200*400*1100
	基材：采用E0级刨花板，其中顶板、旁板面板厚度≥16mm；
贴面与封边：采用三聚氰胺纸贴面(颜色由采购人确定)，采用厚度≥1.0mm的PVC封边条，封边条应与板件平齐，无残胶、鼓胶等现象；
拉手：门板和抽屉采用外置拉手或内挖拉手；
五金配件：阻尼三节抽屉导轨、阻尼铰链和密码锁，且在安装后抽屉导轨应滑动顺畅，无卡阻现象；
产品质量：符合GB/T3324《木家具通用技术条件》的规定，且甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯≤0.06mg/m³，甲苯≤0.15mg/m³，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.20mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC≤0.50mg/m³；胶黏剂标准符合GB18583-2008标准.
	1
	组
	适用

	二楼视频会议室
	

	18
	会议室
	主席台
	[image: IMG_273]
	2400*600*760
	基材:采用E0级刨花板，其中桌面厚度≥25mm，其它≥16mm；
贴面与封边:采用三聚氰胺纸贴面(颜色由采购人确定)，采用厚度≥1.0mm的PVC封边条，封边条应与板件平齐，无残胶、鼓胶等现象；
产品质量:符合GB/T3324《木家具通用技术条件》的规定，且甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯≤0.06mg/m³，甲苯≤0.15mg/m³，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.20mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC≤0.50mg/m³；胶黏剂标准符合GB18583-2008标准.
	1
	个
	适用

	19
	会议室
	会议条桌
	[image: IMG_274]
	1400*400*750
	基材：采用E0级刨花板，其中桌面厚度≥25mm，抽屉面板、门板厚度≥16mm；
贴面与封边：采用三聚氰胺纸贴面(颜色由采购人确定)，采用厚度≥1.0mm的PVC封边条，封边条应与板件平齐，无残胶、鼓胶等现象；
五金配件：优质五金配件.
产品质量：符合GB/T3324《木家具通用技术条件》的规定，且甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯≤0.06mg/m³，甲苯≤0.15mg/m³，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.20mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC≤0.50mg/m³；胶黏剂标准符合GB18583-2008标准.
	12
	张
	适用

	20
	会议室
	茶水柜
	[image: IMG_275]
	800*400*800
	基材：采用E0级刨花板，其中顶板、旁板面板厚度≥16mm；
贴面与封边：采用三聚氰胺纸贴面(颜色由采购人确定)，采用厚度≥1.0mm的PVC封边条，封边条应与板件平齐，无残胶、鼓胶等现象；
拉手：门板和抽屉采用外置拉手或内挖拉手；
五金配件：阻尼三节抽屉导轨、阻尼铰链，且在安装后抽屉导轨应滑动顺畅，无卡阻现象，优质五金配件；
产品质量：符合GB/T3324《木家具通用技术条件》的规定，且甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯≤0.06mg/m³，甲苯≤0.15mg/m³，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.20mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC≤0.50mg/m³；胶黏剂标准符合GB18583-2008标准.
	1
	个
	适用

	21
	会议室
	主席椅
	[image: IMG_276]
	630*630*1000
	框架:采用橡胶木或同档次实木，表面无贯通裂缝、环保皮死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷等现象；
面料:选用优质工艺生产的环保皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性；
座板:覆高密度高回弹海绵，密度≥25kg/m³；
产品质量:符合GB/T3324《木家具通用技术条件》的规定，且甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯≤0.06mg/m³，甲苯≤0.15mg/m³，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.20mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC≤0.50mg/m³.
	3
	把
	适用

	22
	会议室
	列席椅
	[image: IMG_277]
	460*520*920
	框架:采用橡胶木或同档次实木，表面无贯通裂缝、环保皮死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷等现象；
面料:选用优质工艺生产的环保皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性；
座板:覆高密度高回弹海绵，密度≥25kg/m³；
产品质量:符合GB/T3324《木家具通用技术条件》的规定，且甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯≤0.06mg/m³，甲苯≤0.15mg/m³，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.20mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC≤0.50mg/m³.
	24
	张
	适用

	23
	会议室
	演讲台
	[image: IMG_278]
	600*480*1200
	基材:采用E0级刨花板，其中桌面厚度≥25mm，其它厚度≥16mm；
贴面与封边:采用三聚氰胺纸贴面(颜色由采购人确定)，采用厚度≥1.0mm的PVC封边条，封边条应与板件平齐，无残胶、鼓胶等现象；
产品质量:符合GB/T3324《木家具通用技术条件》的规定，且甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯≤0.06mg/m³，甲苯≤0.15mg/m³，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.20mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC≤0.50mg/m³；胶黏剂标准符合GB18583-2008标准.
	1
	个
	适用

	二楼浴室更衣室
	

	24
	浴室
	浴室柜
	[image: IMG_279]
	1400*500*2000
	基材：采用多层免漆板；
贴面与封边：采用三聚氰胺纸贴面(颜色由采购人确定)，采用厚度≥1.0mm的PVC封边条，封边条应与板件平齐，无残胶、鼓胶等现象；
五金配件：配置铰链和锁，且在安装后无卡阻现象；
下架：浴室柜下面加装不锈钢的方管脚，牢固可靠，耐腐蚀、防锈.
	2
	组
	适用

	二楼队部办公室
	

	25
	队部办公室
	办公桌
	[image: IMG_280]
	
1600*800*750
	基材：采用E0级中纤板，其中台面板厚度≥40mm；
贴面与封边：采用厚度≥0.3mm实木木皮贴面，颜色均匀，表面平整；
表面工艺：采用水性漆涂饰；
产品质量：符合GB/T3324《木家具通用技术条件》的规定，且甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯≤0.06mg/m³，甲苯≤0.15mg/m³，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.20mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC≤0.50mg/m³；胶黏剂标准符合GB18583-2008标准.
	4
	张
	适用

	26
	队部办公室
	矮柜
	
	1600*400*750
	
	4
	张
	适用

	27
	队部办公室
	办公椅
	[image: IMG_281]
	580*680*980
	覆面:选用优质工艺生产的环保皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性；
海绵:通用软质聚氨酯泡沫塑料；
座、背板:成型胶合板（曲木板）或注塑一次成型；
脚架:钢管弯曲成型，直径≥25mm，壁厚≥1.5mm，粉末涂料喷涂（喷塑）；
扶手:手臂接触面应为软质材料；
背框:加纤塑料注塑成型，内外（前后）双背框组装，正反无外露螺钉；
腰托:网布背后具有可调节高度的腰部支撑装置；
产品质量:符合QB/T2280《办公家具办公椅》的规定，且甲醛释放量≤0.08mg/m³,苯≤
0.06mg/m³，甲苯≤0.15mg/m³,二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)≤0.20mg/m³，总挥发性有机化
合物(TVOC≤0.50mg/m³，可分解芳香胺染料≤20mg/kg.
	4
	张
	适用

	28
	队部办公室
	资料柜
	[image: IMG_282]
	2000*400*2000
	基材：采用E0级中纤板，面板厚度≥16mm；
贴面与封边：采用厚度≥0.3mm实木木皮贴面，颜色均匀，表面平整；
表面工艺：采用水性漆涂饰；
产品质量：符合GB/T3324《木家具通用技术条件》的规定，且甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯≤0.06mg/m³，甲苯≤0.15mg/m³，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.20mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC≤0.50mg/m³；胶黏剂标准符合GB18583-2008标准.
	1
	组
	适用

	29
	队部办公室
	茶水柜
	[image: IMG_283]
	800*400*800
	基材：采用E0级中纤板，面板厚度≥16mm；
贴面与封边：采用厚度≥0.3mm实木木皮贴面，颜色均匀，表面平整；
表面工艺：采用水性漆涂饰；
五金配件：阻尼三节抽屉导轨、阻尼铰链，且在安装后抽屉导轨应滑动顺畅，无卡阻现象，优质五金配件；
产品质量：符合GB/T3324《木家具通用技术条件》的规定，且甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯≤0.06mg/m³，甲苯≤0.15mg/m³，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.20mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC≤0.50mg/m³；胶黏剂标准符合GB18583-2008标准.
	1
	个
	适用

	30
	队部办公室
	沙发
	[image: IMG_284]
	三人位2040*810*780 
	覆面：采用厚度≥0.7mm人造革；
海绵：通用软质聚氨酯泡沫塑料，密度≥25kg/m³，不应使用CFC和HCFC类物质作为发泡剂；
内部框架：采用实木框架或E0级人造板框架；
沙发脚：采用实木油漆沙发脚；
产品质量：符合QB/T1952.1《软体家具沙发》规定的C级要求，且甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯≤0.06mg/m³，甲苯≤0.15mg/m³，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.20mg/m³，总挥发性
有机化合物（TVOC≤0.50mg/m³，可分解芳香胺染料≤20mg/kg.
	1
	张
	适用

	31
	队部办公室
	沙发
	[image: IMG_285]
	单人位900*810*780
	覆面：采用厚度≥0.7mm人造革；
海绵：通用软质聚氨酯泡沫塑料，密度≥25kg/m³，不应使用CFC和HCFC类物质作为发泡剂；
内部框架：采用实木框架或E0级人造板框架；
沙发脚：采用实木油漆沙发脚；
产品质量：符合QB/T1952.1《软体家具沙发》规定的C级要求，且甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯≤0.06mg/m³，甲苯≤0.15mg/m³，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.20mg/m³，总挥发性
有机化合物（TVOC≤0.50mg/m³，可分解芳香胺染料≤20mg/kg.
	2
	张
	适用

	32
	队部办公室
	长茶几
	[image: IMG_286]
	1200*600*450
	基材：采用E0级中纤板，其中台面板厚度≥25mm；
贴面：采用厚度≥0.4mm木皮贴面，颜色均匀，表面平整；
表面工艺：采用水性漆涂饰；
产品质量：符合GB/T3324《木家具通用技术条件》的规定，且甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯≤0.06mg/m³，甲苯≤0.15mg/m³，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.20mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC≤0.50mg/m³；胶黏剂标准符合GB18583-2008标准.
	1
	个
	适用

	33
	
	方茶几
	[image: IMG_287]
	600*600*450
	
	1
	个
	适用

	二楼学习室1间8人、党团活动室1间12人
	

	34
	学习室
	学习桌
	[image: IMG_288]
	3600*1200*760
	基材：采用E0级刨花板，其中桌面厚度≥25mm，抽屉面板、门板厚度≥16mm；
贴面与封边：采用三聚氰胺纸贴面(颜色由采购人确定)，采用厚度≥1.0mm的PVC封边条，封边条应与板件平齐，无残胶、鼓胶等现象；
五金配件：阻尼三节抽屉导轨、阻尼铰链和密码锁，且在安装后抽屉导轨应滑动顺畅，无卡阻现象；
产品质量：符合GB/T3324《木家具通用技术条件》的规定，且甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯≤0.06mg/m³，甲苯≤0.15mg/m³，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.20mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC≤0.50mg/m³；胶黏剂标准符合GB18583-2008标准.
	1
	张
	适用

	35
	学习室
	学习椅
	[image: IMG_289]
	460*520*920
	框架:采用橡胶木或同档次实木，表面无贯通裂缝、环保皮死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷等现象；
面料:选用优质工艺生产的环保皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性；
座板:覆高密度高回弹海绵，密度≥25kg/m³；
产品质量:符合GB/T3324《木家具通用技术条件》的规定，且甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯≤0.06mg/m³，甲苯≤0.15mg/m³，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.20mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC≤0.50mg/m³.
	10
	张
	适用

	36
	学习室
	书柜
	[image: IMG_290]
	800*400*1200
	基材：采用E0级刨花板，其中顶板、旁板、抽屉面板厚度≥16mm；
贴面与封边：采用三聚氰胺纸贴面(颜色由采购人确定)，采用厚度≥1.0mm的PVC封边条，封边条应与板件平齐，无残胶、鼓胶等现象；
拉手：门板和抽屉采用外置拉手或内挖拉手；
五金配件：阻尼铰链、优质五金配件；
产品质量：符合GB/T3324《木家具通用技术条件》的规定，且甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯≤0.06mg/m³，甲苯≤0.15mg/m³，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.20mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC≤0.50mg/m³；胶黏剂标准符合GB18583-2008标准.
	2
	组
	适用

	37
	党团活动室
	会议桌
	[image: IMG_291]
	3200*1200*750
	基材：采用E0级刨花板，其中桌面厚度≥40mm，抽屉面板、门板厚度≥16mm；
贴面与封边：采用三聚氰胺纸贴面(颜色由采购人确定)，采用厚度≥1.0mm的PVC封边条，封边条应与板件平齐，无残胶、鼓胶等现象；
五金配件：阻尼三节抽屉导轨、阻尼铰链和密码锁，且在安装后抽屉导轨应滑动顺畅，无卡阻现象；
产品质量：符合GB/T3324《木家具通用技术条件》的规定，且甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯≤0.06mg/m³，甲苯≤0.15mg/m³，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.20mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC≤0.50mg/m³；胶黏剂标准符合GB18583-2008标准.
	1
	张
	适用

	38
	党团活动室
	会议椅
	[image: IMG_292]
	720*670*1000
	覆面:选用优质工艺生产的环保皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性；
海绵:通用软质聚氨酯泡沫塑料；
座、背板:成型胶合板（曲木板）或注塑一次成型；
脚架:钢管弯曲成型，直径≥25mm，壁厚≥1.5mm，粉末涂料喷涂（喷塑）；
扶手:手臂接触面应为软质材料；
背框:加纤塑料注塑成型，内外（前后）双背框组装，正反无外露螺钉；
腰托:网布背后具有可调节高度的腰部支撑装置；
产品质量:符合QB/T2280《办公家具办公椅》的规定，且甲醛释放量≤0.08mg/m³,苯≤0.06mg/m³，甲苯≤0.15mg/m³,二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)≤0.20mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC≤0.50mg/m³，可分解芳香胺染料≤20mg/kg.
	10
	张
	适用

	39
	党团活动室
	展示柜
	[image: IMG_293]
	800*400*1200
	基材：采用E0级刨花板，其中顶板、旁板、抽屉面板厚度≥16mm；
贴面与封边：采用三聚氰胺纸贴面(颜色由采购人确定)，采用厚度≥1.0mm的PVC封边条，封边条应与板件平齐，无残胶、鼓胶等现象；
拉手：门板和抽屉采用外置拉手或内挖拉手；
五金配件：阻尼铰链、优质五金配件；
产品质量：符合GB/T3324《木家具通用技术条件》的规定，且甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯≤0.06mg/m³，甲苯≤0.15mg/m³，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.20mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC≤0.50mg/m³；胶黏剂标准符合GB18583-2008标准.
	2
	组
	适用

	二楼寝室3间12人、干部寝室1间2人、储藏室
	

	40
	寝室
	床
	[image: IMG_294]
	2100*1000
*1100/500
	基材：床屏（高屏、矮屏）采用≥25mmE0级刨花板,床铺面（床铺板）采用≥25mmE0级刨花板，
床挺采用≥25mmE0级刨花板；
贴面与封边：采用三聚氰胺纸贴面(颜色由采购人确定)，采用厚度≥1.0mm的PVC封边条，封边条应与板件平齐，无残胶、鼓胶等现象；
功能：床铺面设有透气孔，床铺面边缘设置挖手；
产品质量：符合QB/T5617《单层床通用技术条件》的规定，且甲醛释放量≤0.05mg/m³
,苯≤
0.06mg/m³，甲苯≤0.15mg/m³，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.20mg/m³，总挥发性有机
化合物（TVOC≤0.50mg/m³.
	14
	套
	适用

	41
	寝室
	棕垫
（含床套）
	[image: IMG_295]
	1000*2000*80
	床套面：
面料密度173×（92+92）；
整体弹力棉面料，不缩水
30kg/m³高弹力环保海绵.
垫层：50mm厚150kg/m³环保棕芯.
主要技术指标要求：
零甲醛，原料椰丝跟聚酯纤维本身不含有甲醛，不含胶水；
防蛀虫；
抗潮，不冷凝水蒸气；
不变形，成熟椰棕丝良好的耐磨性和弹性结合聚酯纤维的优良伸展性，材料抗压能力强，不塌陷，使用寿命长；
无气味，椰丝跟聚酯纤维本身无气味；
不受潮，材料透气性能好，三维立体网状结构有助于受潮后有效快速排放水蒸气.
其它要求
床单可拆卸换洗，棕垫四角分明，直角处不变形，不塌陷，床单表面平整.
	14
	张
	适用

	42
	寝室
	床头柜
	[image: IMG_296]
	500*400*550
	基材：采用E0级刨花板，其中顶板、旁板、抽屉面板厚度≥16mm；
贴面与封边：采用三聚氰胺纸贴面(颜色由采购人确定)，采用厚度≥1.0mm的PVC封边条，封边条应与板件平齐，无残胶、鼓胶等现象；
拉手：门板和抽屉采用外置拉手或内挖拉手；
五金配件：三节抽屉导轨，且在安装后抽屉导轨应滑动顺畅；
产品质量：符合GB/T3324《木家具通用技术条件》的规定，且甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯≤0.06mg/m³，甲苯≤0.15mg/m³，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.20mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC≤0.50mg/m³；胶黏剂标准符合GB18583-2008标准.
	12
	个
	适用

	43
	干部寝室
	双抽床头柜
	[image: IMG_297]
	600*400*550
	基材：采用E0级刨花板，其中顶板、旁板、抽屉面板厚度≥16mm；
贴面与封边：采用三聚氰胺纸贴面(颜色由采购人确定)，采用厚度≥1.0mm的PVC封边条，封边条应与板件平齐，无残胶、鼓胶等现象；
拉手：门板和抽屉采用外置拉手或内挖拉手；
五金配件：三节抽屉导轨，且在安装后抽屉导轨应滑动顺畅；
产品质量：符合GB/T3324《木家具通用技术条件》的规定，且甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯≤0.06mg/m³，甲苯≤0.15mg/m³，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.20mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC≤0.50mg/m³；胶黏剂标准符合GB18583-2008标准.
	1
	个
	适用

	44
	干部寝室
	电视组合柜
	[image: IMG_298]
	1800*400*650
	基材：采用E0级刨花板，其中顶板、旁板、抽屉面板厚度≥16mm；
贴面与封边：采用三聚氰胺纸贴面(颜色由采购人确定)，采用厚度≥1.0mm的PVC封边条，封边条应与板件平齐，无残胶、鼓胶等现象；
拉手：门板和抽屉采用外置拉手或内挖拉手；
五金配件：阻尼三节抽屉导轨、阻尼铰链，且在安装后抽屉导轨应滑动顺畅，无卡阻现象，优质五金配件；
产品质量：符合GB/T3324《木家具通用技术条件》的规定，且甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯≤0.06mg/m³，甲苯≤0.15mg/m³，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.20mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC≤0.50mg/m³；胶黏剂标准符合GB18583-2008标准.
	1
	个
	适用

	45
	走廊
	鞋柜
	[image: IMG_299]
	450*300*900
	基材：采用橡胶木或同档次实木，表面无贯通裂缝、环保皮死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷等现象；
产品质量：符合GB/T3324《木家具通用技术条件》的规定，且甲醛释放量≤0.05mg/m³
,苯≤0.06mg/m³，甲苯≤0.15mg/m³，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.20mg/m³，总挥发性有机化
合物（TVOC≤0.50mg/m³.
五金配件：阻尼三节抽屉导轨、阻尼铰链，且在安装后抽屉导轨应滑动顺畅，无卡阻现象，优质五金配件；
	15
	个
	适用

	46
	寝室
干部寝室
	生活柜
	[image: IMG_300]
	800*550*2400
	基材：采用E0级刨花板，其中顶板、旁板、抽屉面板厚度≥16mm；
贴面与封边：采用三聚氰胺纸贴面(颜色由采购人确定)，采用厚度≥1.0mm的PVC封边条，封边条应与板件平齐，无残胶、鼓胶等现象；
拉手：门板和抽屉采用外置拉手或内挖拉手；
五金配件：阻尼三节抽屉导轨、阻尼铰链，且在安装后抽屉导轨应滑动顺畅，无卡阻现象，优质五金配件；
产品质量：符合GB/T3324《木家具通用技术条件》的规定，且甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯≤0.06mg/m³，甲苯≤0.15mg/m³，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.20mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC≤0.50mg/m³；胶黏剂标准符合GB18583-2008标准.
	14
	组
	适用

	47
	储藏室
	收纳柜
	[image: IMG_301]
	800*550*2400
	基材：采用E0级刨花板，其中顶板、旁板、抽屉面板厚度≥16mm；
贴面与封边：采用三聚氰胺纸贴面(颜色由采购人确定)，采用厚度≥1.0mm的PVC封边条，封边条应与板件平齐，无残胶、鼓胶等现象；
拉手：门板和抽屉采用外置拉手或内挖拉手；
五金配件：阻尼三节抽屉导轨、阻尼铰链，且在安装后抽屉导轨应滑动顺畅，无卡阻现象，优质五金配件；
产品质量：符合GB/T3324《木家具通用技术条件》的规定，且甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯≤0.06mg/m³，甲苯≤0.15mg/m³，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.20mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC≤0.50mg/m³；胶黏剂标准符合GB18583-2008标准.
	14
	组
	适用

	48
	储藏室
	收纳柜
	[image: IMG_302]
	600*500*2400
	基材：采用E0级刨花板，其中顶板、旁板、抽屉面板厚度≥16mm；
贴面与封边：采用三聚氰胺纸贴面(颜色由采购人确定)，采用厚度≥1.0mm的PVC封边条，封边条应与板件平齐，无残胶、鼓胶等现象；
拉手：门板和抽屉采用外置拉手或内挖拉手；
五金配件：阻尼三节抽屉导轨、阻尼铰链，且在安装后抽屉导轨应滑动顺畅，无卡阻现象，优质五金配件；
产品质量：符合GB/T3324《木家具通用技术条件》的规定，且甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯≤0.06mg/m³，甲苯≤0.15mg/m³，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.20mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC≤0.50mg/m³；胶黏剂标准符合GB18583-2008标准.
	14
	组
	适用

	49
	物资库
	货架
	[image: IMG_303]
	1500*600*2000
	1、材料：全部采用优质冷轧板钢板，立柱1.5mm，横截面为40*80mm1.2mm厚，拉撑1.0mm，截面为30*60mm，隔板0.6mm，单层承重≥300kg.
2、金属原材料采用优质钢材，所有金属件表面必须经过除油、清冼、表面预处理、静电喷塑等工艺流程处理，漆膜附着力应能达到国家规定的附着、硬度、耐冲击力、老化、弯曲、韧性、耐盐、耐油等所有相关质量标准.
	4
	组
	适用

	50
	物资库
	货架
	
	1800*600*2000
	
	2
	组
	适用

	51
	物资库
	办公桌
	[image: IMG_304]
	1200*600*750
	基材：采用E0级刨花板，其中桌面厚度≥25mm，抽屉面板、门板厚度≥16mm；
贴面与封边：采用三聚氰胺纸贴面(颜色由采购人确定)，采用厚度≥1.0mm的PVC封边条，封边条应与板件平齐，无残胶、鼓胶等现象；
五金配件：阻尼三节抽屉导轨、阻尼铰链和密码锁，且在安装后抽屉导轨应滑动顺畅，无卡阻现象；
产品质量：符合GB/T3324《木家具通用技术条件》的规定，且甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯≤0.06mg/m³，甲苯≤0.15mg/m³，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.20mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC≤0.50mg/m³；胶黏剂标准符合GB18583-2008标准.
	1
	张
	适用

	52
	物资库
	办公椅
	[image: IMG_305]
	460*520*920
	框架:采用橡胶木或同档次实木，表面无贯通裂缝、环保皮死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷等现象；
面料:选用优质工艺生产的环保皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性；
座板:覆高密度高回弹海绵，密度≥25kg/m³；
产品质量:符合GB/T3324《木家具通用技术条件》的规定，且甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯≤0.06mg/m³，甲苯≤0.15mg/m³，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.20mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC≤0.50mg/m³.
	1
	张
	适用

	二楼娱乐区
	

	53
	娱乐区
	台球桌
	[image: IMG_306]
	2580*1380*830
	主架:采用实木框架制作，结构稳固，承重性能强，长期使用不易变形。
桌腿:塑钢腿设计，兼具高强度与防锈能力，稳定性好，支撑无晃动。
面板:实木基层，贴防火板，搭配 1.0cm 大理石台面，平整度高，不变形，球路稳定。
胶边:美林胶边，弹性佳，回弹均匀，击打体验流畅。
产品质量：符合GB/T 22751-2008《台球桌》的规定
	1
	套
	适用

	54
	娱乐区
	茶几
	[image: IMG_307]
	400*400*600
	基材：采用E0级刨花板，其中顶板、旁板、抽屉面板厚度≥16mm；
贴面与封边：采用三聚氰胺纸贴面(颜色由采购人确定)，采用厚度≥1.0mm的PVC封边条，封边条应与板件平齐，无残胶、鼓胶等现象；
五金配件：优质五金配件.
产品质量：符合GB/T3324《木家具通用技术条件》的规定，且甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯≤0.06mg/m³，甲苯≤0.15mg/m³，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.20mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC≤0.50mg/m³；胶黏剂标准符合GB18583-2008标准.
	1
	个
	适用

	55
	娱乐区
	沙发凳
	[image: IMG_308]
	1200*400*400
	覆面：采用厚度≥0.7mm人造革；
海绵：通用软质聚氨酯泡沫塑料，密度≥25kg/m³；
框架：优质实木框架；
	2
	张
	适用

	二楼家属房
	

	56
	家属房
	床（含床上四件套、被褥枕芯共2套）
	[image: IMG_309]
	1800*2000*300
	基材：床屏（高屏、矮屏）采用≥25mmE0级刨花板,床铺面（床铺板）采用≥25mmE0级刨花板，
床挺采用≥25mmE0级刨花板；
贴面与封边：采用三聚氰胺纸贴面(颜色由采购人确定)，采用厚度≥1.0mm的PVC封边条，封边条应与板件平齐，无残胶、鼓胶等现象；
功能：床铺面设有透气孔，床铺面边缘设置挖手；
产品质量：符合QB/T5617《单层床通用技术条件》的规定，且甲醛释放量≤0.05mg/m³
,苯≤0.06mg/m³，甲苯≤0.15mg/m³，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.20mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC≤0.50mg/m³.
	1
	张
	适用

	57
	家属房
	床背景（有软包部分）
	
	2800*100*1200
	
	1
	张
	适用

	58
	家属房
	席梦思
	[image: IMG_310]
	1800*2000*200
	席梦思采用独立弹簧，加环保乳胶材质，厚度20公分.
	1
	张
	适用

	59
	家属房
	床头柜
	[image: IMG_311]
	400*400*540
	基材：采用E0级刨花板，其中顶板、旁板、抽屉面板厚度≥16mm；
贴面与封边：采用三聚氰胺纸贴面(颜色由采购人确定)，采用厚度≥1.0mm的PVC封边条，封边条应与板件平齐，无残胶、鼓胶等现象；
拉手：门板和抽屉采用外置拉手或内挖拉手；
五金配件：阻尼三节抽屉导轨,且在安装后抽屉导轨应滑动顺畅，无卡阻现象；
产品质量：符合GB/T3324《木家具通用技术条件》的规定，且甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯≤0.06mg/m³，甲苯≤0.15mg/m³，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.20mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC≤0.50mg/m³；胶黏剂标准符合GB18583-2008标准.
	2
	个
	适用

	60
	家属房
	组合桌
	[image: IMG_312]
	3000*500（300）*750
	基材：采用E0级刨花板，其中桌面厚度≥25mm，抽屉面板、门板厚度≥16mm；
贴面与封边：采用三聚氰胺纸贴面(颜色由采购人确定)，采用厚度≥1.0mm的PVC封边条，封边条应与板件平齐，无残胶、鼓胶等现象；
五金配件：阻尼三节抽屉导轨、阻尼铰链和密码锁，且在安装后抽屉导轨应滑动顺畅，无卡阻现象；
产品质量：符合GB/T3324《木家具通用技术条件》的规定，且甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯≤0.06mg/m³，甲苯≤0.15mg/m³，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.20mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC≤0.50mg/m³；胶黏剂标准符合GB18583-2008标准.
	1
	张
	适用

	61
	家属房
	水吧台
	
	600*500*900
	
	1
	个
	适用

	62
	家属房
	组合柜
	[image: IMG_313]
	1600*500*2300
	基材：采用E0级刨花板，其中顶板、旁板、抽屉面板厚度≥16mm；
贴面与封边：采用三聚氰胺纸贴面(颜色由采购人确定)，采用厚度≥1.0mm的PVC封边条，封边条应与板件平齐，无残胶、鼓胶等现象；
拉手：门板和抽屉采用外置拉手或内挖拉手；
五金配件：阻尼三节抽屉导轨、阻尼铰链，且在安装后抽屉导轨应滑动顺畅，无卡阻现象，优质五金配件；
产品质量：符合GB/T3324《木家具通用技术条件》的规定，且甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯≤0.06mg/m³，甲苯≤0.15mg/m³，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.20mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC≤0.50mg/m³；胶黏剂标准符合GB18583-2008标准.
	1
	个
	适用

	63
	家属房
	收纳柜
	[image: IMG_314]
	2000*550*2400
	基材：采用E0级刨花板，其中顶板、旁板、抽屉面板厚度≥16mm；
贴面与封边：采用三聚氰胺纸贴面(颜色由采购人确定)，采用厚度≥1.0mm的PVC封边条，封边条应与板件平齐，无残胶、鼓胶等现象；
拉手：门板和抽屉采用外置拉手或内挖拉手；
五金配件：阻尼三节抽屉导轨、阻尼铰链，且在安装后抽屉导轨应滑动顺畅，无卡阻现象，优质五金配件；
产品质量：符合GB/T3324《木家具通用技术条件》的规定，且甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯≤0.06mg/m³，甲苯≤0.15mg/m³，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.20mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC≤0.50mg/m³；胶黏剂标准符合GB18583-2008标准.
	1
	组
	适用

	64
	家属房
	衣帽架
	[image: IMG_315]
	直径280*1830
	精选铁艺材质，质地坚硬耐用，抗腐蚀性强，能稳固承载衣物，为家居增添自然温润的质感.
	1
	个
	适用

	65
	家属房
	休闲椅
	[image: IMG_316]
	490*490*800
	面料:选用优质工艺生产的面料,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性；
辅料:采用优质PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形；
脚架:采用优质实木.
产品质量:符合QB/T2280《办公家具办公椅》的规定，且甲醛释放量≤0.08mg/m³,苯≤0.06mg/m³，甲苯≤0.15mg/m³,二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)≤0.20mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC≤0.50mg/m³，可分解芳香胺染料≤20mg/kg.
	1
	张
	适用


备注：
1、本项目采购需求均参照国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
（1）GB/T 10802 通用软质聚氨酯泡沫塑料的规定； 
（2）GB/T 11718中密度纤维板的规定； 
（3）GB/T 15102浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板的规定； 
（4）HJ 2546 环境标志产品技术要求纺织品的规定； 
（5）HJ 2541 环境标志产品技术要求胶黏剂的规定； 
（6）GB/T 16799 家具用皮革的规定； 
（7）GB/T 28203 家具用连接件的规定；    
（8）QB/T 1621 家具锁的规定； 
（9）QB/T 2189家具五金杯状暗铰链的规定； 
（10）QB/T 2454家具五金抽屉导轨的规定； 
（11）QB/T 4463家具用封边条技术要求； 
（12）QB/T 4767家具用钢构件的规定； 
（13）GB/T 35607《绿色产品评价家具》的规定
（14）GB 18584家具中有害物质限量的规定
（15）GB/T 3324 木家具通用技术条件的规定
（16）GB/T 3325 金属家具通用技术条件的规定
2、投标供应商须在投标文件《技术参数承诺函》中承诺： (1)其投标产品使用的所有原辅材料及配件，均符合采购文件要求及该函件所附《原辅材料及配件技术参数承诺清单》中列明的技术参数； (2)其提供的核心产品完全符合采购文件要求及该函件所附《核心产品技术参数承诺清单》中列明的技术参数； (3)核心产品在项目履约验收前，提供第三方的有效检测报告，证明所检测样本符合其投标承诺的技术参数要求。《技术参数承诺函》格式详见附件8
3、采购清单中的图片仅为参考图片，供应商可按材质说明的要求提供更优的产品。
4、备注：核心产品：床、生活柜、办公桌、会议桌
5、以现场实际测量为准，即根据现场情况做合理化调整。
6、所有家具的大货整体单个尺寸，根据现场测量情况做合理化调整，允许±30mm的偏差范围，在此偏差范围内的单价维持不变。
7、上述技术参数为本次招标的基本要求。考虑到品牌间的差异，个别专业术语的命名不一致，允许各投标单位以各自的专业术语响应。 
▲8、所有家具的颜色、款式、分隔排布等需要在生产制造前必须经招标方用户单位（使用方）确认后方可下单（须提供承诺函）。

三、商务要求：
	商务内容
	具体要求

	交货时间
及地点
	▲交货时间：合同签订后30天内完成生产交货进场安装调试。
地点：采购人指定地点（以合同为准）。

	安装要求
	（1）本项目所有货物的安装涉及的所有工作均由中标供应商负责，费用计入投标总价。
（2）安装标准：符合国家安全技术标准。

	▲付款条件
	合同生效且具备实施条件后15个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的40%作为预付款。中标人应在采购人付款前开具等额有效发票。
全部货物交付完成并经采购人初步验收合格后，支付至合同总金额的70%。
全部货物最终验收合格后，由采购人（或采购人委托的第三方审计机构）进行结算审计。最终支付金额以审计结论为准，审计完成后，采购人向中标人支付审计确认的剩余全部款项（即审计审定金额扣除已支付款项后的余额）。
中标人应在采购人付款前开具等额有效发票。

	






























售后服务
	中标供应商应依据GB/T 37652《家具售后服务要求》的规定，提供详细、完整的“三包”（包修、包换、包退）措施及售后服务方案。方案应具体涵盖服务措施、质量保证体系、定期回访制度及技术培训安排等内容，同时满足以下要求：
（1）质保期：本项目所供家具产品的质保期自最终验收合格之日起计算，不少于3年。
（2）质保期内服务响应：质保期内的维修费用（包括材料）全部由中标单位负责；超过质保期的，维修时只收部件成本费。
（3）技术支持要求：质保期内出现问题，1小时内响应，24小时内解决问题，对于现场解决不了的故障，中标单位应提供采购人同型号、同规格的备用货物使用，直至故障货物修复。
（4）在保修期内中标单位必须不得以任何理由影响用户的正常使用。投标方必须对所供产品实行终身维修，配件按市场价格收取。
5.其他商务要求（包装和运输、保险等）
（1）中标供应商负责将货物安全运抵采购人指定位置，并承担由此产生的全部费用，包括但不限于运输费、装卸费、保险费、垃圾清运费等。
（2）包装。中标供应商提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，应符合国家或专业（部）标准规定。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸和内陆的长途运输。
（3）中标供应商承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。商品若有破损情况，由中标供应商于发现破损后3天内补足。
（4）在合同约定的装运日期之前，中标供应商应以书面形式将合同号、货物名称、数量、箱数、总毛重、总体积、运输工具等详细信息通知采购人。具体安装时间以采购人的书面通知为准 。
（5）中标人在运输及安装家具过程中，须负责对楼内现有设施设备（包括但不限于墙面、地面、门窗、管线及其他固定设施）实施有效的成品保护。如因中标人工作人员的操作不当，在运输、安装等环节造成校内设施设备损坏的，中标人应承担全部修复责任，并赔偿由此造成的相关损失。
（6）货物在安装、调试、验收合格前的现场保管责任由中标供应商独立承担。
（7）货物在安装、调试并验收合格前的一切保险事宜（含货物运输险及现场工作人员人身意外险等）均由中标供应商负责办理并承担费用。项目实施过程中，中标供应商须采取充分的安全防护措施，若因操作不当或现场防护不足导致人员伤亡、实施现场防范措施设置不明造成人员伤害事故，中标供应商应承担全部修复及赔偿责任，中标人应承担项目实施过程中的所有安全责任及各类损失赔偿。 

	验收标准
	1.本合同交付验收由采购人组织实施，中标供应商应派专业的技术人员协助进行验收。
2.交付验收标准：

（1）合同、招标文件、投标文件；
（2）供应商提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件；
（3）中标供应商投标文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。
（4）供应商应在所供货物到采购人处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由供应商承担。
3.验收合格条件：
（1）所供产品的规格、数量、材质、颜色等符合招标文件、供应商投标承诺及采购合同约定的要求。
（2）所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。所供产品结构牢固，无安全隐患。
（3）在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可；
（4）如有抽检要求的，检测结果符合招标文件、供应商投标承诺及采购合同约定的要求。
（5）合同中规定的所有货物均已运输至指定地点，并安装调试完毕。
（6）供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料、检测报告等齐全。
4.采购人有权邀请专家或委托第三方专业机构对家具的生产、安装、材料及配件质量等进行全过程质量跟踪检测，包括但不限于原材料抽检、生产过程中半成品抽检、家具成品抽检等环节，项目验收前应向采购人提供相关检测报告，检测费用由供应商自行测算包含在本项目投标总价中。本项目所有的检测结果均应符合供应商投标承诺及采购合同约定的要求。抽检样品因检测造成的破损，供应商应立即补足更换全新同规格产品，补足更换产品的费用包含在本项目投标总价中。
5.供应商提交验收申请后，采购人有权委托第三方专业机构对项目进行最终的整体验收检测，包括但不限于：随机抽取标的物进行成品检测，检测结果作为最终验收标准依据。该项检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。检测结果均应符合供应商投标承诺及采购合同约定的要求。因检测造成的产品破损，供应商应立即补足更换全新同规格产品，补足更换产品的费用包含在本项目投标总价中。
6.供应商需积极配合采购人及第三方专业机构进行履约验收工作。任何一次抽检结果显示不符合本项目采购要求的，供应商需及时进行整改和更换。连续二次整改无法达到要求的，采购人有权利终止合同，并上报财政局监督部门进行处理。同时，由此导致工期延长无法按时交货的，由供应商自行承担后果，给采购人带来损失的，需承担赔偿责任。

	备品备件及耗材等要求
	要求备品备件的品类及数量随货物一起送至安装现场，验收后由使用方保管。

	其他要求
	1.在项目实施过程中，严格遵守国家相关保密与安全法律法规，遵循采购人各项安全保密制度和规章；工作人员对工作中涉及到的用户的数据、文件等任何资料进行保密。因工作人员的行为造成泄密等问题由中标人承担相应的责任。
2.所投产品须承诺不侵犯他人知识产权或专利，若侵犯他人知识产权或专利等所有法律问题，均由中标人负责。
3．▲对列入强制性认证产品目录中的产品须提供强制性认证证书（CCC证书）（仅适用于标项的产品中包含列入强制性认证产品目录中的产品；未包含的，本条款不适用）。


四、样品要求 
1. 投标样品： 
（1） 需要提供的样品：主材小样：1、橡胶木原木；2、三聚氰胺饰面刨花板（半封边）3、冷轧钢板4、SUS 不锈钢[304]；【规格要求：200*200mm】。木质家具五金：三合一连接件、抽屉锁、阻尼轨道、铰链、拉手各一套。
（2） 样品的递交方式：现场提交 。 递交时间：开标当日8.30到9.30之间，未在此时间段内送达到位的供应商视为未提交样品处理。 递交地点：杭州市上城区鲲鹏路363号2楼，联系人：宋清雨，联系电话：13806506639。
（3）采购活动结束后，对于未中标供应商提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标供应商在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标供应商提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。
（4）中标供应商的样品应当由招标人进行保管、封存，作为履约验收的参考。 
五、备注：
1.在评审结束后、合同签订前采购人、采购代理机构将通过网站查询、原件核对等方式对中标供应商在投标文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核，复核情况详细记录，并纳入采购档案。发现供应商提供虚假材料的，应及时书面报告本级财政部门。
2.投标产品单价不得高于下表标准。                
办公家具配置标准表
	资产品目
	数量上限（套、件、组）
	价格上限（元）
	最低使用年限（年）
	性能
要求

	办公桌
	1个
	2500
	15
	充分考虑办公布局，符合简朴实用、经典耐用要求，不得配置豪华家具，不得使用名贵木材

	办公椅
	
	600
	
	

	沙发
	三人沙发
	1个
	3,000
	15 
	

	
	单人沙发
	
	1,500
	
	

	茶几
	1个
	600
	15 
	

	书柜
	1个
	1,200
	15
	

	文件柜
	1个
	1,000
	20 
	

	更衣柜
	1个
	1,000
	15 
	

	茶水柜
	1个
	1,500
	20 
	

	会议椅
	按会议桌周边长度每0.6米一座位
	700
	15 
	

	备注  1.配置具有组合功能的办公家具，价格不得高于各单项资产的价格之和。
2.价格上限中的价格指单件家具的价格。
3.本项目中投标报价如有超出本表单价限价的货物以本表的上限价格进行结算。
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