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[bookmark: _Toc305846479][bookmark: _Toc25307]第一章 竞争性磋商公告
 昭阳区2025年小型水库大坝安全监测设施建设项目竞争性磋商  公告

项目概况
昭阳区2025年小型水库大坝安全监测设施建设项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）报名获取采购文件，并于2025年10月14日09点30分（北京时间）前提交响应文件。
[bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc28359012]一、项目基本情况
1.1项目编号：FY（招标）ZT2025-051 
1.2项目名称：昭阳区2025年小型水库大坝安全监测设施建设项目
1.3采购方式：竞争性磋商
1.4预算金额：130.97万元
1.5最高限价（如有）：130.97万元
1.6采购需求：本次采购内容按照功能主要划分为以下几个部分：安全监测监测站、数据传输、监测平台、数据共享推送（省市平台或者其他业务平台）的设施设备采购、安装及测试并按采购人要求接入指定平台等工作。（具体详见：竞争性磋商文件第五章“采购需求”）；
1.7合同履约期：计划工期60日历天（即：项目所有内容的交付、安装、调试、试运行，并按采购人要求接入指定平台）；服务期：自项目验收合格之日起3年；
1.8项目实施地点：采购人指定地点；
1.9质量标准：符合国家、行业现行相关技术规范、标准，设备安装调试完毕且试运行后，相关功能满足招标人的要求；
1.10本项目不接受联合体。
[bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc28359013]二、供应商资格要求：
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；提供下列材料： 
（一）法人或者其他组织的营业执照等证明文件；
（二）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
（三）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
（四）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（五）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 
2.2供应商应具备经国家工商行政管理部门登记注册的独立企业（事业）法人资格或其他组织，具备有效的营业执照或事业单位法人证书。
2.3供应商财务状况良好，提供近三年（2022～2024年）任意年度财务报表或经第三方机构审计的审计报告；若2025年1月以后成立公司提供财务管理制度及情况说明。
2.4信誉要求：供应商信用良好，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单内，供应商须提供承诺函，最终以采购人及采购代理机构在开标时查询《信用中国》网站的结果为准。
[bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc28359091]2.5落实政府采购政策需满足的资格要求：☑本项目不专门面向中小企业预留采购份额。对小型、微型企业或监狱企业参与服务采购给予小微企业投标报价10%扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供中小企业声明函） 
注：“采购项目中，供应商提供的货物（服务）既有小微企业制造货物/服务，也有中、大型企业制造货物/服务的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策”。
[bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc35393800]2.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一招标项目包的政府采购活动（提供承诺函）。
2.7为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标（提供承诺函）。
2.8本项目的特定资格要求：无
三、磋商文件获取
1.时间:2025年09月26日至2025年10月9日，每天 06:00 至 23:59（北京时间）。
2.地点：“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn/）（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件 -找到本项目-点击“申请获取采购文件”）。
3.方式：
（1）凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA)，CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys,并在政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其他采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程。
（2）凡有意参加投标（磋商或谈判）者，注册政采云平台账号并登录办理数字证书（CA），若供应商未办理数字证书（CA）的，可选择办理云南壹证通CA。CA申领链接：http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztynjcjs3.html云南壹证通CA 可支持线上、线下办理方式，并提供7*24小时全天候客户服务支持，客服热线400-004-0628（紧急CA办理电话：19988166369）政府采购云平台支持多家CA服务商，供应商可自行选择。
（3）数字证书（CA）申领完成之后进入政采云平台，企业账号与CA进行绑定，凭CA进行项目报名并免费下载竞争性磋商文件。
（4）按上述要求获取文件的供应商视为已合法获取本项目采购文件，具备本项目的投标竞争性磋商资格。
（5）如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询，数字证书（CA）问题可咨询24小时技术支持热线400-004-0628（紧急办理可拨：19988166369）。
注：供应商如已在云南 CA办理过企业数字证书（CA）的，直接绑定即可，无需重复办理。云南省外供应商在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。
4.按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。
5.竞争性磋商文件费用:0元/份。
四、响应文件的递交：
1.响应文件递交截止时间：2025年10月14日09时30分(北京时间)。
2.响应文件递交地点：供应商应按照本项目磋商文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前上传至“政采云”平台。响应文件提交截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件。供应商在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。
3.逾期上传的或者未按照要求上传的响应文件，采购人不予受理。
五、其他补充事宜
1.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习云南省省级政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书、进行云南省省级政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书确认是否符合本项目电子化采购流程要求。 
CA数字证书服务热线 
汇信CA：0571-88350735
云南CA:4006727666
云南壹证通：4000040628
福建CA：0591-87760022
3.办理 CA 数字证书，供应商登录云南省省级政府采购电子交易平台查阅操作指南—入驻与配置—CA管理。使用操作指南，按照程序要求办理。
六、发布公告的媒介
本次竞争性磋商公告在云南省政府采购网（http：//www.yngp.com/）、“政采云”平台 （http：//www.zcygov.cn/）上同时发布，其他网站或媒体转载的公告及公告内容信息，采购人及采购代理机构不承担任何责任。
[bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc35393806][bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc35393637]七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
采购人：昭通市昭阳区水务局
地  址：云南省昭通市昭阳区环城西路
联系方式：戚焦/0870-2132896
2.采购代理机构信息
名称：云南烽越项目管理咨询有限公司
地址：云南省昭通市昭阳区凤凰街道远大广场12 幢804室
联系人：李丹、孙黎叶
联系电话：0870-2834168
电子邮箱：ynfyxmgl@163.com
3.项目联系方式
项目联系人：李丹、孙黎叶
电　话：0870-2834168
[bookmark: _Toc21186]
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第二章 供应商须知
[bookmark: _Toc179715693][bookmark: _Toc144974404][bookmark: _Toc152047200]本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	条款号
	条目
	内容

	1
	项目属性
	项目属性：
☑服务
□货物：单一产品或核心产品为：/，核心产品相关内容参照财政部87号令有关规定执行。
□工程

	2
	现场考察
	☑不组织
□组织，考察时间： 	年 	月 	日 	点 	分
考察地点： 	。

	
	磋商前答疑会
	☑不召开
□召开，召开时间：	年 	月 	日 	点 	分
召开地点： 	。

	3
	签字或盖章要求
	（1）响应文件应按竞争性磋商文件格式部分要求，由供应商的法定代表人（负责人）或其委托代理人签字或盖章，并加盖单位公章。没有按竞争性磋商文件要求签字或盖章的响应文件将被拒绝；
（2）由委托代理人签字或盖章的，响应文件中应附有法定代表人的授权委托书，其授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字；

	4
	标的名称及所属行业
		包号
	标的名称
	中小企业划分标准所属行业

	1
	昭阳区2025年小型水库大坝安全监测设施建设项目
	软件和信息技术


本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：

	5
	报价
	报价的特殊规定：
☑无
□有，具体情形：/。

	6
	磋商保证金
	一、保证金的提交方式：支票、汇票、本票、银行保函、保证保险、银行转账等非现金形式，银行转账必须从本单位基本账户转出。
二、各供应商磋商保证金转账必须从其公司基本账户的转出，必须在交纳截止时间前到账，交纳截止时间为2025年10月14日09:30时。磋商保证金交纳信息如下：
账户名称：云南烽越项目管理咨询有限公司
开户行：交通银行昭通昭阳支行
账号：536899991013000077542
磋商保证金金额：壹万元整（￥10000.00元）
备注：各供应商缴存保证金，备注需填写项目名称或项目编号并严格按规定交纳磋商保证金，响应文件中装订各供应商转账回执（如因供应商原因未按规定交纳磋商保证金导致磋商无效，责任自负）。
三、磋商保证金退还：
1.退还时间：
中标（成交）人的保证金，应在采购人与中标（成交）人签订合同后五个工作日内退还；其余供应商的保证金，在结果公示（中标结果公示）结束无异议后五个工作日内退还。
招标失败或取消招标的，在流标公示结束后五个工作日内退还。
2.退还程序：
（1）非中标（成交）人保证金退还：
非中标（成交）人持汇款凭证及开户许可证提交退还。
（2）中标（成交）人保证金退还：
中标（成交）人的磋商保证金退还应由采购人和与中标（成交）人签订合同后收款单位提交退还申请，在接到提交的中标（成交）人保证金退还申请后5日内退还。
四、采用保证保险的，按下列规定办理：
（1）购买保证保险的，必须在项目投标保证金缴纳截止时间前购买保证保险。并提供保证保险购买凭证（原件）并把复印件装订在响应文件中。
（2）1.当供应商未能按照招响应文件要求履行投标义务而导致采购（招标）人受到损失时，由保险公司按照保险合同对采购（招标）人的损失承担代偿责任。2.供应商在支付投标保证金保险费时，必须使用基本账号资金支付购买，未从基本账户转出支付保费造成经济纠纷的应由企业自行承担。3.在投标保证保险中，供应商为投保人，采购（招标）人为被保险人。
五、采用银行保函方式缴纳的，按下列 规定办理
（1）银行保函申请人必须是供应商，受益人必须是采购人，应为具备合法资质的金融机构开具的银行保函，银行保函必须正确填写受益人和申请人的全称，并与磋商文件规定的名称一致，以免造成投标无效。
六、必须在规定的投标截止时间前购买保证保险/保函。未按时到账的保证金视为未缴纳。

	7
	
	磋商保证金不予退还的其他情形：
□无
☑有，具体情形：供应商出现下列响应保证金不予退还情形的，采购人或者采购代理机构将向本级财政部门报告有关情况，并建议将其列入政府采购不良行为记录名单：
（1）供应商在响应文件提交截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交人不与采购人签订合同的；
（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（5）采购文件规定的其他情形。
（6）财务室联系人及联系电话：0870-2125225。

	8
	响应有效期
	自响应文件提交截止之日起算 90日历天。

	9
	响应文件的签署、盖章
	响应文件的签盖章的其他要求：
□无
☑有，具体要求：（1）响应文件应按竞争性磋商文件格式部分要求，由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并加盖单位公章。没有按竞争性磋商文件要求签字或盖章的响应文件将被拒绝；
（2）由委托代理人签字或盖章的，响应文件中应附有法定代表人的授权委托书，其授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字；

	10
	确定成交供
应商
	采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商：
□否
☑是
成交候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商：按技术部分评分高优先、若技术得分一致的，按商务部分得分由高到低推荐。

	11
	分包
	☑不允许

	12
	询问
	询问送达形式：邮件或纸质版送达	。

	13
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：云南烽越项目管理咨询有限公司；
联系电话：0870-2834168；
通讯地址：昭通市昭阳区迎宾大道59号附16号12幢804室（远大广场）。

	14
	代理费
	收费对象：
□采购人
☑成交供应商
收费标准和金额：根据相关文件规定，经采购人与招标代理机构协商并结合市场情况，以中标价为计算基数，按照《云南省招标代理服务收费指导标准》试行计价收取；缴纳时间：中标人一次性支付给代理机构。

	15
	信用信息查询
	（1）信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在 开标时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商接受资格审查时的信用记录。
（2）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对供应商进行失信被执行人、重大税收违法失信主体和政府采购严重违法失信行为记录名单的信用信息查询；在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）对供应商进行“政府采购严重违法失信行为信息记录”的信用信息查询。查询的供应商信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。
（3）信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单或者重大税收违法案件当事人名单或者政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。
（4）联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	16
	成交公示
	在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于1个工作日。

	17
	质疑
	供应商提供的质疑书应符合中华人民共和国财政部令第 94 号--政府采购质疑和投诉 办法的规定。 
（1）供应商认为磋商文件、磋商过程和中标（成交）结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据， 提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。
（2）质疑的提出： 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商对同一采购程序环节的质疑必须一次性提出，采购代理机构、采购人不多次接受同一采购程序环节的质疑。
质疑送达方式：以书面形式的原件送达代理机构接收质疑联系人处。
（3）质疑供应商：提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商） 应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。
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[bookmark: _Toc11814]1. 总则
[bookmark: _Toc179715694][bookmark: _Toc144974405][bookmark: _Toc152047201]1.1 项目概况
1.1.1 本项目采购人：见供应商须知前附表。
1.1.2 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。
1.1.3 本项目名称：见供应商须知前附表。
1.1.4 本项目地点：见供应商须知前附表。
1.1.5 本项目的资金来源：见供应商须知前附表。
1.1.6 本项目的出资比例：见供应商须知前附表。
1.1.7 本项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7]1.1.8 本次采购需求：见供应商须知前附表。
1.1.9本项目的质量标准：见供应商须知前附表。
1.1.10本项目的标段划分：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc179715697][bookmark: _Toc152047204][bookmark: _Toc144974408]1.2 供应商资格要求
1.2.1 供应商应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉，详见竞争性磋商公告。
1.2.2本项目不接受联合体。
1.2.3 供应商不得存在下列情形之一：
（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本项目提供采购代理服务的；
（3）被责令停业的；
（4）被暂停或取消磋商资格的；
（5）财产被接管或冻结的；
（6）在最近三年内有骗取成交或严重违约或重大服务质量问题的。
（7）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时参加本项目竞争性磋商活动。
1.3 费用承担
1.3.1供应商准备和参加竞争性磋商活动发生的费用自理。
1.3.2本项目招标代理服务费，费用在成交确认书发出时由成交人一次性缴纳给本项目的采购代理机构。
1.3.3供应商应承担招标活动自身所发生的费用，成交人（中标人）应承担招标代理费、专家评审费等其他相关费用。招标代理费参照国家发展和改革委员会“计价格（2002）1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》”和国家发展改革委员会“发改办价格[2003]857号《关于招标代理服务收费有关问题的通知》”中工程类收费标准向成交人收取。
1.4 踏勘现场
1.4.1 本项目不组织勘察现场。
1.4.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。
1.4.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.4.4 采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。
[bookmark: _Toc10499][bookmark: _Toc32620][bookmark: _Toc20527][bookmark: _Toc144974411][bookmark: _Toc8031][bookmark: _Toc152047207][bookmark: _Toc179715700]2. 竞争性磋商文件
[bookmark: _Toc144974412][bookmark: _Toc179715701][bookmark: _Toc152047208]2.1 竞争性磋商文件的组成
2.1.1竞争性磋商文件的组成：
第一章 竞争性磋商公告
第二章 供应商须知
第三章 评审办法
第四章 合同条款及格式
第五章 技术参数及要求
第六章 响应文件格式
2.1.2构成竞争性磋商文件的其他材料：对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。
2.1.3供应商获取竞争性磋商文件后，应仔细检查竞争性磋商文件的所有内容，如有残缺或附件不全，应及时向采购人提出。
2.2 竞争性磋商文件的澄清及修改
2.2.1 供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如有疑问，应在递交响应文件的截止时间前3个工作日以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对竞争性磋商文件予以澄清。书面形式送至云南省昭通市昭阳区凤凰街道远大广场12 幢804室。并将电子文件发至：ynfyxmgl@163.com。
2.2.2提交首次响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当在提交首次响应文件截止时间5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。
2.2.3竞争性磋商文件的澄清或者修改将以书面形式发给所有购买竞争性磋商文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。
2.2.4供应商在收到澄清或修改内容后，应在以书面形式通知采购人，确认已收到该文件。
[bookmark: _Toc144974415][bookmark: _Toc179715704][bookmark: _Toc152047211][bookmark: _Toc29561][bookmark: _Toc28481][bookmark: _Toc3653][bookmark: _Toc32634]3. 响应文件
3.1 响应文件的组成
3.1.1响应文件由资格审查部分、商务部分、技术部分三部分组成。
3.2 磋商报价
3.2.1本项目设最高限价，最高限价金额详见本磋商文件供应商须知前附表。供应商报价不得超过本项目最高限价，否则将视为无效报价。
3.2.2磋商报价说明及要求
磋商的报价及合同所有款项的支付均以人民币计算。磋商报价为供应商人在响应文件中提出的支付金额的综合单价。
3.2.3供应商的磋商报价，应是完成本项目所列磋商范围及工期内的全部，供应商不得以任何理由予以重复作为供应商计算单价的依据。
3.2.4本项目的磋商报价应包括供应商完成本项目采购范围工作的全费用综合总价，磋商报价包括但不限于的费用（以下所述均为含税价）为：成交供应商员工工资（含国家规定应为职工缴纳的相关保险费、食宿费和国家规定的相关福利费及个人所得税）、管理费、法定节假日加班费、建设周期拟投入人员的人身意外伤害保险费及工伤、疾病死亡所产生的经济赔偿责任的风险金、拟派本项目团队人员的工作服装费用、企业的合理费（含管理费、利润、规费和税金）等一切与本项目相关的全部承包费用。该报价应符合国内行情并能保证供应商完成履行合同所需的一切工作。合同一旦签订，此合同价格在合同执行期间将不因市场价格的变化而调整。
本次磋商进行两次报价，首轮报价为磋商文件中的报价，经过首轮磋商后，参加磋商的供应商在规定的时间内提交密封的第二次报价，第二次报价将作为最终报价进行比较与评审，也是最终的合同价。
3.3 磋商有效期
3.3.1 在供应商须知前附表规定的磋商有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。
3.3.2 出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效。
3.4 响应文件的编制
3.4.1供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。
3.4.2 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。
3.4.3响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。
3.4.4响应文件正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.4.5响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见供应商须知前附表规定。
3.5 响应文件的密封和标记
3.5.1 响应文件的正本与副本应密封完好，并在封套的封口处加盖供应商公章或密封章。
3.5.2 响应文件的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见供应商须知前附表。
3.5.3响应文件电子版密封：见供应商须知前附表。
3.6 响应文件的递交
3.6.1 供应商应在供应商须知前附表规定的截止时间前递交响应文件。
3.6.2 供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。
3.6.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。
3.6.4逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件为无效文件，采购人不予受理。
3.7 响应文件的修改与撤回
3.7.1供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
3.7.2 供应商修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照本章第3.4.2项的要求签字或盖章。
3.7.3修改的响应文件应按照本章第3.4条、第3.5条、第3.6条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
[bookmark: _Toc6943][bookmark: _Toc14542][bookmark: _Toc10763][bookmark: _Toc18215]4. 磋商
4.1 磋商小组
4.1.1 采购人按照供应商须知前附表的规定组建磋商小组。
4.1.2磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
4.2 磋商时间和地点
磋商小组所有成员应当在供应商须知前附表规定的时间地点集中与单一供应商分别进行磋商。
4.3 磋商程序
4.3.1响应文件递交截止时间之后，采购人监督人员或公证员随机开启各响应文件。
4.3.2磋商小组对各响应文件进行初步评审（通过初步评审的响应文件才能进入详细评审及磋商）。
4.3.3磋商小组对进入详细评审的响应文件审定技术部分和商务部分。
4.3.4磋商小组按抽取的磋商顺序分别与供应商就响应文件的具体内容进行磋商及澄清。
4.3.5供应商在规定时间内以书面形式递交磋商承诺及最终报价。
4.3.6磋商小组根据各竞争性磋商申请单位的《响应文件》、《磋商承诺》及《最终报价表》进行评审，按照综合评估打分法根据供应商最终得分由高到低推荐成交候选供应商，并向采购人提交“推荐候选供应商名单”。
4.4 磋商内容的变动
4.4.1在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术标准要求，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
4.4.2对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
4.4.3供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。
[bookmark: _Toc8492][bookmark: _Toc1501][bookmark: _Toc28614][bookmark: _Toc8662]5. 合同授予
5.1 成交供应商确定方式
除供应商须知前附表规定磋商小组直接确定成交供应商外，采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中确定成交供应商。
5.2 成交通知
成交结果公示期结束无异议后2个工作日内，向成交供应商发出成交通知书。
5.3 签订合同
5.3.1采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件、成交供应商的响应文件以及磋商时递交的磋商承诺和最终报价订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，并对给采购人造成的损失予以赔偿。
[bookmark: _Toc302769230]5.3.2成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可与第二推荐成交候选供应商签订采购合同，以此类推，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
[bookmark: _Toc5137]第三章 评审办法
[bookmark: _Toc13590][bookmark: _Toc8141][bookmark: _Toc18424][bookmark: _Toc14724][bookmark: _Toc302769231]评审办法前附表
	条款
	评审因素
	评审标准

	初步评审标准
	资格要求
	满足《竞争性磋商文件》磋商公告中第二条供应商需具备的资格要求

	
	供应商名称
	与营业执照一致

	
	响应文件签字盖章
	竞争性磋商文件格式中要求有供应商法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位章的内容符合要求

	
	响应文件格式
	符合第六章“响应文件格式”的要求

	
	法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
	按规定格式填写。

	
	法定代表人或授权委托代理人居民身份证
	具备有效证件。

	
	磋商价格
	供应商磋商报价方式满足竞争性磋商文件要求，且不高于规定的最高限价。

	
	磋商有效期
	有效期满足竞争性磋商文件要求

	
	磋商保证金
	满足竞争性磋商文件要求

	[bookmark: _Toc19424][bookmark: _Toc302769233][bookmark: _Toc186513209][bookmark: _Toc5437]
	其他实质性要求
	满足竞争性磋商文件要求



[bookmark: _Toc20756][bookmark: _Toc820]1.评审方法
[bookmark: _Toc302769234][bookmark: _Toc302769235]本竞争性磋商项目采用综合评估打分法进行评审，磋商小组对满足竞争性磋商文件实质性要求的《响应文件》、《承诺》及《最终报价表》按照本章规定的评分标准进行打分，根据供应商最终得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商。
[bookmark: _Toc28498][bookmark: _Toc302769236][bookmark: _Toc3209][bookmark: _Toc186513210][bookmark: _Toc9471][bookmark: _Toc6843][bookmark: _Toc186513211]2.评审标准
[bookmark: _Toc302769237]2.1初步评审标准
[bookmark: _Toc302769238]2.1.1磋商小组根据本章前附表中规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行初步评审，并记录评审结果。有一项不符合评审标准的，响应文件按无效处理，不再进行详细评审及磋商。
2.1.2 磋商报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对磋商报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，响应文件按无效处理。
（1）磋商报价大小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
（4）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
[bookmark: _Toc186513212][bookmark: _Toc302769241]2.2详细评审标准
[bookmark: _Toc186513213]只有通过了初步评审、被判定为合格的供应商可进入详细评审及磋商。
磋商小组就响应文件的具体内容与供应商进行磋商，并根据磋商结果按照详细评审标准进行打分。
2.2.1分值构成
磋商小组对供应商的响应文件的技术、商务部分分别按照评审方法打分后，再按下列公式计算出供应商的最后得分： 
Z=S +J
Z为供应商最终得分；
S为供应商商务部分得分；
J为供应商技术部分得分；
2.2.2技术部分评审评分
按照规定的分值设定、评分标准，对技术部分进行评审和评分，按分档进行打分。
技术部分评审评分（满分90分）
1.主要设备技术参数响应评审（满10分）
根据响应文件中主要设备的技术参数响应情况进行评分，供应商的技术参数完全满足磋商文件第五章《项目需求及技术要求》中主要设备技术参数要求的得10分，否则不得分，本项评分以“技术偏离表”及提供的技术支持资料为依据。
注：若中标单位在项目实施过程中提供的服务无法满足采购人需求，或提供的主要设备技术参数无法满足磋商文件要求，采购人有权终止合同，若涉及虚假应标，由中标供应商承担全部责任（包括但不限于赔偿损失、采购人上报主管部门后由财政主管部门列入失信黑名单、涉及违法的由相关部门处理等）。
2.项目实施方案评审（满分30分）
根据供应商提供的项目实施方案进行评审，内容至少包括：①大坝安全监测系统总体搭建方案；②实施方案（设备选型方案、货物组织运输方案、现场施工组织方案、系统集成与对接方案、调试、试运行、组织验收方案等）；③进度计划及施工保障措施（包含但不限于：施工进度安排、保证施工工期措施、工期违约责任承诺及处罚）；④安全管理体系与措施（安全施工目标；安全保证措施；安全方面应急预案）；⑤培训方案。
针对上述内容要点进行打分，提供的内容全面，思路清晰、准确、完整，方案编制合理、可行性强的得满分30分；每缺少一项内容或者存在明显重大错漏的扣6分，有一项内容不完整或有缺陷或与项目不匹配的扣3分，本项分值扣完为止。
注：内容不完整或有缺陷或与项目不匹配是指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不明确、表述不清晰或不完善或过于简陋、缺少关键节点说明或说明不详细、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。
3.运维服务方案评审（满分20分）
根据供应商所提交的运维服务方案进行评审，内容至少包括：①售后服务体系及运维服务承诺；②运维技术团队配置；③设施维护方案；④定期巡检方案（日常巡检、汛期巡检）。
针对上述内容要点进行打分，提供的内容全面，思路清晰、准确、完整，承诺符合要求，方案编制合理、可行性强的得满分20分；每缺少一项内容或者存在明显重大错漏的扣5分，有一项内容叙述不完整或有缺陷或与项目不匹配的扣2分，本项分值扣完为止。
注：内容不完整或有缺陷或与项目不匹配是指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不明确、表述不清晰或不完善或过于简陋、缺少关键节点说明或说明不详细、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。
4.质量保证体系及保证措施（10分）
    第一个档次（10分）：质量承诺满足磋商文件且有具体的违约责任承诺，质量保证措施严格按磋商文件要求的技术参数及要求编制且针对性好的；
第二个档次（7分）：质量承诺满足磋商文件且有具体的违约责任承诺，质量保证措施达到磋商文件要求的技术参数及要求但针对性一般的；
第三个档次（4分）：质量承诺满足磋商文件但违约责任承诺不具体，质量保证措施基本达到磋商文件要求的技术参数及要求但有重大缺陷或错漏的。
对质量无承诺或质量承诺不满足磋商文件的，为重大偏差应按规定作废标处理。
5.人员配置方案评审（10分）
根据供应商所提交的人员配置方案进行评审：
第一档次（10分）：机构和岗位设置合理，拟派往本项目的项目组人员配备科学、齐全，优于磋商文件要求。设有对应的专职管理人员且管理经验丰富，应急处理能力强，能制定详细的员工培训计划、方案。各岗位工作人员有明确、具体、切实可行的工作安排，针对性强，且其健康状况、工作经验等满足招标人要求；
第二档次（8分）：机构和岗位设置基本合理，拟派往本项目的项目组人员配备科学，满足磋商文件要求。设有对应的专职管理人员，管理经验相对丰富，应急处理能力较强，能制定较为详细的员工培训计划、方案。各岗位工作人员安排合理,且其健康状况、工作经验等基本能满足招标人要求；
第三档次（6分）：机构和岗位设置不合理，拟派往本项目的项目组人员配备基本满足磋商文件要求。设有对应的专职管理人员，但管理经验及应急处理能力一般，所制定的员工培训计划、方案一般。各岗位工作人员安排合理或存在欠缺，其健康状况、工作经验等基本能满足招标人要求或有欠缺；
第三档次（4分）：机构和岗位设置不合理，专职管理人员配置不满足磋商文件要求，其他各岗位工作人员安排不合理或不满足要求；
第四档次（0 分） ：未提供本项内容的不得分。。
7.应急管理方案（10分）
[bookmark: _GoBack]①针对大坝安全监测重大、紧急场景的应急保障及突发处置措施进行评审：
应急保障方案适配本项目重大、紧急场景，突发处置措施具体可行，两项内容描述完整、逻辑合理，具备可行性的，10分。
扣分规则：应急保障或突发处置措施任一项描述不完整、不合理的，每项扣2分；任一项内容缺项漏项的，每项扣3分，扣完为止。
②未提供应急、突发处置预案的，不得分。
2.3商务部分评审评分
按照规定的分值设定、评分标准，对商务部分进行评审和评分。商务部分的报价以最终报价为准。
商务部分评审评分（满分10分）
磋商基准价：满足竞争性磋商文件要求的有效磋商报价的最低价。
有效报价等于磋商基准价的得满分。
计算公式：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）*价格权重*100
根据“《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），参谈供应商被认定为小型、微型企业或监狱企业（监狱企业提供符合规定的工信部门出具的相关证明材料为准）且企业为小型、微型企业或监狱企业的，对小微型企业或监狱企业报价给予10%的扣除，即：评标报价=投标总报价×（1-10%）；工程采购给予小微企业投标报价10%扣除，扣除后的价格为评标价。 
政策优惠：小型、微型企业或监狱企业参与本项目采购给予小微企业投标报价10%扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供中小企业声明函） 
注：“在货物（服务）采购项目中，供应商提供的货物（服务）既有小微企业制造货物，也有中、大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策”。
[bookmark: _Toc302769264][bookmark: _Toc186513216]2.2.4汇总评分结果
（1）磋商小组应对各供应商响应文件进行评审，并按竞争性磋商文件规定分值评分。
（2）技术部分评分中，各磋商小组应自主评分并签字确认。各分档评分中间不得插入小数。
（3）统计分数原则：计算平均分值为供应商技术部分得分（保留小数点后两位）。
（4）详细评审工作全部结束后，汇总各个磋商小组成员的详细评审评分结果，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对供应商进行排序。综合得分相同的，按技术部分评审项得分由高到低的顺序排列；技术部分评审项得分仍相同的，磋商小组成员以记名投票的方式，按少数服从多数的原则确定其得分相同供应商的排名顺序。
2.2.5响应文件的澄清和补正
[bookmark: _Toc186513217]（1）磋商过程中，磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。
（2）供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。
[bookmark: _Toc302769267]（3）磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。
[bookmark: _Toc302769268]2.2.6评审结果
[bookmark: _Toc302769269]（1）除“供应商须知”前附表授权直接确定成交供应商外，磋商小组从质量和响应成都均能满足竞争性磋商文件实质性响应要求的供应商中，按照综合评估打分法，根据供应商最终得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商。
[bookmark: _Toc302769270]（2）磋商小组完成磋商及评审后，应当根据评审记录和评审结果编写评审报告。评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
2.3特殊情况的处置程序
2.3.1磋商过程中如遇特殊问题，由磋商小组根据有关法律、法规研究决定。
2.3.2在任何评审环节中，需磋商小组就某项定性的评审结论做出表决的，由磋商小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

[bookmark: _Toc20053][bookmark: _Toc115429313][bookmark: _Toc451722440][bookmark: _Toc224831738][bookmark: _Toc323920606]
第四章 合同主要条款及格式
注：仅供参考，除响应合同条款及磋商文件约定的实质性条款外，具体的内容及相关事项，由采购人与成交供应商具体协商签订。
 
第一章  合同协议书
甲方：                               
乙方：                               
根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定，     （采购人名称）（以下简称：“甲方”）通过      采购（采购方式）确定                （供应商名称）（以下简称：“乙方”）为            （标段名称）的中标供应商。甲乙双方协商一致同意签署《            合同》，以下简称：“合同”）。
第一条  本协议书与下列文件一起构成合同文件，下列文件与合同具有同等法律效力：
（1)合同协议书及其补充合同；
（2)中标（成交）通知书；
（3)磋商文件及其附件、答疑纪要等；
（4)响应文件及其附件（包括询标回复与有关承诺）；
（5)本合同专用合同条款；
（6)本合同通用合同条款；
（7)标准、规范和技术说明及有关技术文件；
上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。(如受托人提供服务偏离于投标文件规格，以合同约定条款为依据)
第二条  项目内容、服务方式、进度要求以及最终成果
1、项目服务内容：本次采购内容按照功能主要划分为以下几个部分：安全监测监测站、数据传输、监测平台、数据共享推送（省市平台或者其他业务平台）的设施设备采购、安装及测试并按采购人要求接入指定平台等工作。
2、服务地点：        。
3、服务方式：包工包料。
4、合同履约期：计划工期60日历天（即：项目所有内容的交付、安装、调试、试运行，并按采购人要求接入指定平台）。
5、质保期：质保3年（含3年质保费用），从验收合格之日起计算。
6、运维期：现场运维3年（含3年运维、网络及通信费）。
7、服务质量标准：符合国家、行业现行相关技术规范、标准，设备安装调试完毕且试运行后，相关功能满足采购人的要求。
第三条  双方的权利和义务
（一）甲方的权利和义务
1.负责合同签订后项目的配合、协调工作（如与乙方的具体联系和衔接）；
2.负责提供设备所必需的场地和环境；
3.负责组织成立验收小组对设备或项目进行验收并签署验收报告；
4.按合同规定享有乙方提供的设备或项目服务。
5.按照合同约定支付乙方进度款。
6.为乙方提供自己掌握的技术资料或其他支持。
（二）乙方的权利和义务
1.乙方保证按本合同条款负责完成甲方项目，并保证提供的货物是全新、符合招标文件规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准和产品出厂标准的货物； 
2.保证甲方在合同设备或项目（有配套软件的还包括软件产品）使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉；
3.严格遵守投标、技术澄清、商务谈判、中标所承诺的一切规定和条款；
4.参与甲方共同进行设备和项目的验收。
第四条  合同费用及支付方式
1、合同总金额：小写：¥         元（大写：            ），以上价格包含但不限于产品价格、运费、保险、税收、安装、调试、培训、技术服务、质保、通讯、运维、市场价格变化的风险费用、利润、招标代理服务费等所有费用以及安装时所需的配件等配套设施费用，该报价应考虑市场风险、政策性风险、汇率风险等因素，并能保证投标人完成履行合同所需的全部工作，此价格在合同签订后将不作调整。
2、支付方式：本项目不支付预付款，根据项目进度及财政资金匹配情况支付进度款。由于本项目资金来源为财政资金，如果由于财政资金暂时无法匹配到位，导致无法按时支付进度款，不应视为采购人合同支付违约，中标单位不得据此向采购人提出索赔。具体付款方式签订合同时双方协商约定。
3．支付方式：银行转账或电汇。
4．乙方指定按以下账户名称、开户银行和账号进行结算和支付：
开户名称：                    
开户银行：                    
账    号：                       
5．乙方账户名称、开户银行和银行账号均以本合同提供的为准，如有变更，变更一方应在合同规定的相关付款期限截止前10个工作日内，以法定代表人或其授权代表签字、加盖单位公章和财务专用章的书面文件通知另一方。
6．开票要求：乙方根据甲方要求开具符合国家规定的发票。
7、履约担保
乙方应按合同规定的格式和专用合同条款规定的金额，在正式签订合同前向甲方缴纳履约保证金。
履约担保的形式：     
履约保证金额：合同总价款的   %。
履约保证金的收退：乙方须在合同签订前向甲方提交足额的履约保证金；项目质保期及运维完成后，无违约责任，履约保证金按甲方要求退还。
第五条  保密协定
1.乙方应对其在本合同签订/履行过程中所知悉的甲方及相关方的所有信息承担严格的保密义务，未经甲方事先书面同意，乙方不得向任何第三方披露，不得将保密信息的部分或全部用于本合同约定事项以外的其他用途。该保密义务在本合同终止后仍然继续有效。
2.未经乙方事先书面同意，甲方不得将由乙方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其他用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。
3.除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是乙方的财产。如果乙方有要求，甲方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给乙方。
第六条  项目验收
[bookmark: _Hlk204242374]1.验收依据：本项目验收严格遵循《水利信息化项目验收规范》（SL 588）的要求，同时结合双方签订的合同约定等内容进行。
2.验收总体安排
（1）验收形式：采用实地考核验收的形式，对乙方提交的工作成果进行全面检验。
（2）验收时间：乙方完成合同约定实施内容后，向甲方提交竣工验收申请，甲方在收到申请后的30天内组织验收。
（3）验收及交验地点：验收地点为项目所在地；交验时，乙方需将完整配套的设备送到甲方指定的地点（由甲方具体指定）。
3.各阶段验收内容及标准
（1）设备交付与开箱初验
①乙方负责将设备送至甲方指定地点后，甲乙双方共同进行开箱初验。
②乙方需随设备向甲方交付货物必需的合格证、设备相关资料（如操作手册、使用指南、服务手册等）及配备的用件、工具等，资料应齐全、规范、准确。
③开箱测试过程中，若发现不合格的设备，乙方必须予以更换，确保交付的设备符合合同约定的质量标准。
（2）安装及测试验收
①乙方需按合同规范要求完成设备的安装及测试工作。安装应符合相关技术标准和设计要求，设备安装位置正确、牢固，各连接部位紧密，无松动、渗漏等问题；线路铺设整齐、规范，防护措施到位，接地良好。
②测试过程中，需验证设备的各项功能是否正常，如数据采集的准确性、传输的稳定性等，确保设备满足合同技术要求。
（3）过程验收
①在项目实施过程中，甲方将对乙方的施工进度、施工质量、安全管理等方面进行过程验收。
②检查施工记录是否完整、准确，是否按照相关规范进行施工，对发现的问题乙方需及时整改。
（4）子系统验收
①雨水情测报设施可能包含多个子系统，如雨量监测子系统、水位监测子系统、数据传输子系统等，需分别对各子系统进行验收。
②每个子系统的功能、性能需达到设计要求和相关技术标准，子系统之间的衔接应顺畅、协调。
（5）合同完工验收
①当乙方完成合同约定的全部实施内容，且各子系统验收合格后，进行合同完工验收。
②检查项目是否按照合同约定的范围、内容和质量标准完成，各项资料是否齐全、规范。
（6）试运行
①合同完工验收合格后，进入试运行阶段。试运行期间，设备应连续稳定运行，各项功能正常，数据采集、传输、处理等符合要求。
②试运行过程中，乙方需对设备运行情况进行密切监测，及时处理出现的问题，并形成试运行报告。
（7）专项验收
①根据项目特点和相关规定，可能需要进行专项验收，如防雷接地专项验收、数据安全专项验收等。
②专项验收需由专业机构或人员进行，验收结果应符合相关专项标准和要求。
（8）竣工验收
①试运行合格且专项验收通过后，进行竣工验收。甲方组织相关单位和人员组成验收组，对项目进行全面验收。
②验收组需对项目的建设内容、工程质量、设备性能、资料完整性等方面进行综合评估，形成竣工验收意见。若验收合格，出具竣工验收鉴定书；若存在问题，乙方需限期整改，整改完成后重新组织验收。
4.质量保证期要求
在设备最终验收后的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，及时进行维修或更换，费用由乙方承担，确保设备正常运行。
第七条  合同变更
本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定，而且需变更合同实质性内容的，应先征得采购监督管理部门的同意，并送其备案。
第八条  合同补充
在本项目设施建设过程中，发生或出现具有全局性或重要意义的事件或事态，并可能影响本项目最终成果的准确性和指导性，甲方和乙方双方经协商后可签署补充协议、修改相关内容，补充协议与本合同约定条款具有同等效力。但补充协议条款需变更合同实质性内容的，应先征得采购监督管理部门的同意，并送其备案。
第九条  合同解除
双方约定，出现下列情形之一，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，一方或双方有权解除本合同：
1.双方已全面、适当履行本合同约定的全部权利与义务，合同目的已实现；
2.双方经平等协商一致，就解除本合同达成书面协议；
3.因发生不可抗力（包括但不限于战争、地震、水灾、火灾、疫情及其他传染病、政府发布的禁令/限制令、极端天气等不能预见、不能避免且不能克服的客观情况），导致本合同主要义务无法履行，且该影响持续超过10日；
4.一方严重违约（如逾期履行主要义务超过10日、明确表示不履行合同等），经守约方书面催告后7日内仍未纠正的，守约方有权单方解除合同。
第十条  违约责任
除发生不可抗力事实外，乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方应向甲方支付逾期部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达30天以上的（含本数），乙方应向甲方支付合同价款30%的违约金，同时甲方有权选择解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。
甲方无正当理由拒收、拒付价款的，甲方应按本合同约定接收设备、支付价款外，还应向乙方支付合同总价5‰的违约金。
甲方有权拒付合同价格以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。
第十一条  不可抗力
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
第十二条  争端的解决
甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应及时向有关监督管理部门反映，以便相关部门进行协调或处理；或按以下方式处理：（请在□内打√，其余打×）
向合同签订地仲裁委员会申请仲裁；
向合同签订地人民法院管辖提起诉讼。
第十三条  未尽事宜
本合同其他未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》有关规定处理。
第十四条  争议的解决
因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。违约方承担包括但不限于，诉讼费、保全费、执行费、鉴定费、律师费、差旅费等为维权而发生的所以费用。
第十五条  合同生效及其他
1、本合同自双方签字盖章之日起生效。
2、本合同一式    份，甲方    份，乙方    份，均具有同等法律效力。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
4、因甲方原因需增加或减少服务时，以甲方书面通知为准，价格按所报的投标文件执行，合同总价款随之做相应的调整，所增加附件与本合同具有同等法律效力。
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第二章  通用合同条款
词语定义、适用语言和法律、法规
第一条  下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。
1、“委托人”是指委托服务业务和聘用服务单位的一方，以及其合法继承人。
2、“受托人”是指承担服务业务和服务责任的一方，以及其合法继承人。
3、“第三人”是指除委托人、受托人以外与本服务业务有关的当事人。
4、“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。
第二条  服务合同适用的是中国的法律、法规，以及专用条件中议定的部门规章、项目所在地的地方法规、地方规章。
第三条  服务合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。
受托人的义务
第四条  按照约定及时向甲方提供与服务业务有关的资料，包括但不限于服务的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、服务工作计划等，并按合同专用条件中约定的范围实施服务业务。
第五条  受托人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。
1、“正常服务”是指双方在专用条件中约定的服务工作；
2、“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务；
3、“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，但根据合同标准条件第十三条、第二十条和第二十二条的规定，受托人应增加的额外工作量。
第六条  在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。
委托人的义务
第七条  委托人应负责与本服务业务有关的第三人的协调，为受托人工作提供外部条件。
第八条  委托人应当在约定的时间内，免费向受托人提供与本项目服务业务有关的自己掌握的资料。
第九条  委托人应当在约定的时间内就受托人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。受托人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。
第十条  委托人应当授权胜任本服务业务的代表，负责与受托人联系。
受托人的权利
第十一条  委托人在委托的服务业务范围内，授予受托人以下权利：
1、受托人在服务过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。
2、受托人在服务过程中，有权对第三人提出与本服务业务有关的问题进行核对或查问。
3、受托人在服务过程中，有到项目现场勘察的权利。
委托人的权利
第十二条  委托人有下列权利：
1、委托人有权向受托人询问工作进展情况及相关的内容。
2、委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。
3、当委托人认定服务专业人员不按服务合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换服务专业人员，直至终止合同并要求受托人承担相应的赔偿责任。
受托人的责任
第十三条  受托人的责任期即服务合同有效期（包括质量保证期）。如因非受托人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。
第十四条  受托人责任期内，应当履行服务合同中约定的义务，因受托人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额为实际损失金额。
第十五条  受托人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，受托人应承担相应违约责任。
第十六条  受托人违约时承担包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、差旅费、律师费等为维权而发生的所以费用。
委托人的责任
第十七条  委托人应当履行服务合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给受托人造成的损失。
第十八条  委托人如果向受托人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致受托人的各种费用的支出。
合同生效，变更与终止
第十九条  本合同自双方签字盖章之日起生效。
第二十条  由于委托人的原因使受托人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则受托人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务，完成服务工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。
第二十一条  当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。
第二十二条  受托人由于非自身原因暂停或终止执行服务业务， 由此而增加的恢复执行服务业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。
第二十三条  变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。
服务业务的酬金
第二十四条  正常的服务业务，附加工作和额外工作的酬金，按照服务合同专用条件约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。
第二十五条  如果委托人在规定的支付期限内未支付服务酬金， 自规定支付之日起，应当向受托人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一 日银行活期贷款利率计算。
第二十六条  如果委托人对受托人提交的支付申请书中酬金或部分酬金项目提出异议，应 当在收到支付申请书两日内向受托人发出异议的通知，但甲方不得拖延其无异议酬金项目的支付。
第二十七条  支付服务酬金所采取的货币币种为人民币、汇率为中国人民银行公布的汇率。
其他
第二十八条  因服务业务的需要，受托人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。
第二十九条  受托人如需外聘专家协助，在委托的服务业务范围内其费用由受托人承担；在委托的服务业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。
第三十条  未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。
第三十一条  除委托人书面同意外，受托人及服务专业人员不应接受服务合同约定以外的与服务项目有关的任何报酬。受托人不得参与可能与合同规定的与甲方利益相冲突的任何活动。
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[bookmark: _Toc32038]第五章 采购需求

1、项目预算总价（最高限价）：130.97万元（人民币：壹佰叁拾万零玖仟柒佰元整）；报价不得超过最高限价，否则将视为无效报价。
2、质量标准：符合国家、行业现行相关技术规范、标准，设备安装调试完毕且试运行后，相关功能满足招标人的要求；
3、供应商对竞争性磋商文件第五章《采购需求》中的参数要求作出全面、真实的反映。
4.供应商必须对所投包内所有参数进行完整报价，不得缺漏，否则按不实质性响应竞争性磋商文件要求处理。
5.付款方式：由采购人和成交供应商在合同中另行约定。
6.项目清单中的参数指标均为参考，供应商可投同档次或以上的其他品牌。
7.服务内容：小型水库安全监测设施服务内容按照功能主要划分为以下几个部分：安全监测监测站、数据传输、监测平台、数据共享推送（省市平台或者其他业务平台）等。
（1）安全监测监测设施建设
埋设安装变形标点、测压管（渗压计）等仪器设备，对大坝变形、渗流渗压、渗流量等进行监测。
（2）数据传输
通过一体化采集终端根据现场网络条件（4G\5G、NB-loT或网桥、北斗卫星），对大坝监测数据等信息实时传输，发现异常可通过短信等方式进行告警。
（3）监测平台数据对接
监测平台用于管理降水量、库水位、渗流量、渗流压力、视频图像等监测数据，以及水库大坝基础信息、监测设施考证信息、巡视检查信息、用户信息等，分账号进行分级使用。将各监测要素信息按照开放协议传输至省级水库安全监测运行智慧管理平台。本项目不再新建监测平台，监测数据接入原有昭通市水务局监测平台。
（4）数据共享推送
监测平台信息共享应当与山洪灾害监测预警、水利一张图等水利业务应用系统实现实时数据衔接，新建监测设备数据传输需可接入省级平台。

云南省昭阳区2025年度小型水库安全监测设施建设统计表
	[bookmark: _Hlk136430950]序号
	水库名称
	单位
	安全监测设施

	
	
	
	GNSS表面位移监测（套）
	位移基站
	渗压计
	量水堰计

	1
	放羊冲水库
	点（个）
	6
	1
	6
	1

	2
	肖家冲水库
	点（个）
	6
	1
	6
	1

	3
	凉水井水库
	点（个）
	2
	1
	2
	1

	4
	横梁子水库
	点（个）
	2
	1
	2
	1

	5
	小坡脚水库
	点（个）
	2
	1
	2
	1

	6
	娃娃坝水库
	点（个）
	2
	1
	2
	1

	7
	桃树井水库
	点（个）
	2
	1
	2
	1

	8
	景风水库
	点（个）
	6
	1
	6
	1

	9
	小坝塘水库
	点（个）
	2
	1
	2
	1

	10
	碗花厂水库
	点（个）
	2
	1
	2
	1

	11
	红日一级水库
	点（个）
	2
	1
	2
	1

	12
	徐家冲水库
	点（个）
	2
	1
	2
	1

	13
	螃蟹冲水库
	点（个）
	2
	1
	2
	1

	14
	红日二级水库
	点（个）
	2
	1
	2
	1

	15
	严家湾水库
	点（个）
	2
	1
	2
	1

	合计
	
	42
	15
	42
	15


。
 
本项目涉及到的15座水库建设内容如下：
[bookmark: _Toc11079]放羊冲水库
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	
	大坝安全监测
	
	
	
	

	1
	大坝渗流监测
	
	
	
	

	1.1
	渗压计
	测量范围：0-350kpa，坝体选择2个断面，每个断面3支
	6
	支
	

	1.2
	坝坡钻孔（含内置花管制安）
	测压管，花管采用DN50不锈钢管
	81.25
	m
	

	1.3
	水工通信电缆
	芯线×截面：4×0.35+1×0.3；
	500
	m
	

	1.4
	量水堰计
	量程：0~1000mm
	1
	支
	

	1.5
	三角堰板
	根据现场条件（不锈钢8~10平方米）
	1
	项
	

	1.6
	量水堰改造
	量水堰计安装土建
	1
	项
	

	1.7
	电缆保护管
	pe，DN50
	500
	米
	

	1.8
	数据汇集模块
	16通道
	1
	套
	

	1.9
	物联网卡（含流量费）
	1G/月
	1
	张
	含5年流量

	1.10 
	设备保护箱
	不锈钢
	1
	套
	

	1.11 
	设备箱立杆
	2m，直径114mm
	1
	套
	

	1.12 
	设备箱基础
	600*600*800mm，含预埋件
	1
	个
	

	1.13 
	太阳能供电系统
	50W太阳能板/38AH/12V蓄电池/10a控制器
	1
	套
	

	1.14 
	系统防雷接地
	现场制作
	1
	套
	

	2
	大坝表面变形
	
	
	
	

	2.1
	GNSS表面变形监测点
	全星座多频点接收，支持北斗三代卫星，包括但不限于：BDS：B1、B2、B3、B1I、 B2I、B3、 B1C、B2a；
配套GNSS后解算软件具备多协议接入、多路同时解算、后处理模型功能；
定位精度：静态精度：平面：±(2.5+0.5×10-6×D)mm，高程：±(5+0.5×10-6×D)mm；
支持前端解算；
集成太阳能供电系统，连续阴雨天工作时间不小于10天
	6
	套
	包含1套基站，6个表面变形监测点

	2.2
	GNSS立杆
	2m，直径114mm
	6
	根
	

	2.3
	GNSS基础
	600*600*800mm，含预埋件
	6
	个
	

	2.4
	水准标点
	人工校核
	6
	个
	

	2.5
	物联网卡（含流量费）
	1G/月
	6
	张
	含5年流量



肖家冲水库
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	
	大坝安全监测
	
	
	
	

	1
	大坝渗流监测
	
	
	
	

	1.1
	渗压计
	测量范围：0-350kpa，坝体选择2个断面，每个断面3支
	6
	支
	

	1.2
	坝坡钻孔（含内置花管制安）
	测压管，花管采用DN50不锈钢管
	97.5
	m
	

	1.3
	水工通信电缆
	芯线×截面：4×0.35+1×0.3；
	500
	m
	

	1.4
	量水堰计
	量程：0~1000mm
	1
	支
	

	1.5
	三角堰板
	根据现场条件（不锈钢8~10平方米）
	1
	块
	

	1.6
	量水堰改造
	量水堰计安装土建
	1
	项
	

	1.7
	电缆保护管
	pe，DN50
	500
	米
	

	1.8
	数据汇集模块
	16通道
	1
	套
	

	1.9
	物联网卡（含流量费）
	1G/月
	1
	张
	含5年流量

	1.10 
	设备保护箱
	不锈钢
	1
	套
	

	1.11 
	设备箱立杆
	2m，直径114mm
	1
	套
	

	1.12 
	设备箱基础
	600*600*800mm，含预埋件
	1
	个
	

	1.13 
	太阳能供电系统
	50W太阳能板/38AH/12V蓄电池/10a控制器
	1
	套
	

	1.14 
	系统防雷接地
	现场制作
	1
	套
	

	2
	大坝表面变形
	
	
	
	

	2.1
	GNSS表面变形监测点
	全星座多频点接收，支持北斗三代卫星，包括但不限于：BDS：B1、B2、B3、B1I、 B2I、B3、 B1C、B2a；
配套GNSS后解算软件具备多协议接入、多路同时解算、后处理模型功能；
定位精度：静态精度：平面：±(2.5+0.5×10-6×D)mm，高程：±(5+0.5×10-6×D)mm；
支持前端解算；
集成太阳能供电系统，连续阴雨天工作时间不小于10天
	6
	套
	包含1套基站，6个表面变形监测点

	2.2
	GNSS立杆
	2m，直径114mm
	6
	根
	

	2.3
	GNSS基础
	600*600*800mm，含预埋件
	6
	个
	

	2.4
	水准标点
	人工校核
	6
	个
	

	2.5
	物联网卡（含流量费）
	1G/月
	6
	张
	含5年流量



凉水井水库
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	
	大坝安全监测
	
	
	
	

	1
	大坝渗流监测
	
	
	
	

	1.1
	渗压计
	测量范围：0-350kpa，坝体选择1个断面，每个断面2支
	2
	支
	

	1.2
	量水堰计
	量程：0~1000mm
	1
	支
	

	1.3
	三角堰板
	根据现场条件（不锈钢8~10平方米）
	1
	块
	

	1.4
	量水堰改造
	量水堰计安装土建
	1
	项
	

	1.5
	水工通信电缆
	芯线×截面：4×0.35+1×0.3；
	200
	m
	

	1.6
	电缆保护管
	pe，DN50
	200
	米
	

	1.7
	数据汇集模块
	4通道
	1
	套
	

	1.8
	物联网卡（含流量费）
	1G/月
	1
	张
	含5年流量

	1.9
	设备保护箱
	不锈钢
	1
	套
	

	1.10 
	设备箱立杆
	2m，直径114mm
	1
	套
	

	1.11 
	设备箱基础
	600*600*800mm，含预埋件
	1
	个
	

	1.12 
	太阳能供电系统
	50W太阳能板/38AH/12V蓄电池/10a控制器
	1
	套
	

	1.13 
	系统防雷接地
	现场制作
	1
	套
	

	2 
	大坝表面变形
	
	
	
	

	2.1
	GNSS表面变形监测点
	全星座多频点接收，支持北斗三代卫星，包括但不限于：BDS：B1、B2、B3、B1I、 B2I、B3、 B1C、B2a；
配套GNSS后解算软件具备多协议接入、多路同时解算、后处理模型功能；
定位精度：静态精度：平面：±(2.5+0.5×10-6×D)mm，高程：±(5+0.5×10-6×D)mm；
支持前端解算；
集成太阳能供电系统，连续阴雨天工作时间不小于10天
	2
	套
	包含1套基站，两个表面变形监测点

	2.2
	GNSS立杆
	2m，直径114mm
	2
	根
	

	2.3
	GNSS基础
	600*600*800mm，含预埋件
	2
	个
	

	2.4
	水准标点
	人工校核
	2
	个
	

	2.5
	物联网卡（含流量费）
	1G/月
	2
	张
	含5年流量



横梁子水库
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	
	大坝安全监测
	
	
	
	

	1
	大坝渗流监测
	
	
	
	

	1.1
	渗压计
	测量范围：0-350kpa，坝体选择1个断面，每个断面2支
	2
	支
	

	1.2
	量水堰计
	量程：0~1000mm
	1
	支
	

	1.3
	三角堰板
	根据现场条件（不锈钢8~10平方米）
	1
	块
	

	1.4
	量水堰改造
	量水堰计安装土建
	1
	项
	

	1.5
	水工通信电缆
	芯线×截面：4×0.35+1×0.3；
	200
	m
	

	1.6
	电缆保护管
	pe，DN50
	200
	米
	

	1.7
	数据汇集模块
	4通道
	1
	套
	

	1.8
	物联网卡（含流量费）
	1G/月
	1
	张
	含5年流量

	1.9
	设备保护箱
	不锈钢
	1
	套
	

	1.10 
	设备箱立杆
	2m，直径114mm
	1
	套
	

	1.11 
	设备箱基础
	600*600*800mm，含预埋件
	1
	个
	

	1.12 
	太阳能供电系统
	50W太阳能板/38AH/12V蓄电池/10a控制器
	1
	套
	

	1.13 
	系统防雷接地
	现场制作
	1
	套
	

	2 
	大坝表面变形
	
	
	
	

	2.1
	GNSS表面变形监测点
	全星座多频点接收，支持北斗三代卫星，包括但不限于：BDS：B1、B2、B3、B1I、 B2I、B3、 B1C、B2a；
配套GNSS后解算软件具备多协议接入、多路同时解算、后处理模型功能；
定位精度：静态精度：平面：±(2.5+0.5×10-6×D)mm，高程：±(5+0.5×10-6×D)mm；
支持前端解算；
集成太阳能供电系统，连续阴雨天工作时间不小于10天
	2
	套
	包含1套基站，两个表面变形监测点

	2.2
	GNSS立杆
	2m，直径114mm
	2
	根
	

	2.3
	GNSS基础
	600*600*800mm，含预埋件
	2
	个
	

	2.4
	水准标点
	人工校核
	2
	个
	

	2.5
	物联网卡（含流量费）
	1G/月
	2
	张
	含5年流量



小坡脚水库
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	
	大坝安全监测
	
	
	
	

	1
	大坝渗流监测
	
	
	
	

	1.1
	渗压计
	测量范围：0-350kpa，坝体选择1个断面，每个断面2支
	2
	支
	

	1.2
	量水堰计
	量程：0~1000mm
	1
	支
	

	1.3
	三角堰板
	根据现场条件（不锈钢8~10平方米）
	1
	块
	

	1.4
	量水堰改造
	量水堰计安装土建
	1
	项
	

	1.5
	水工通信电缆
	芯线×截面：4×0.35+1×0.3；
	200
	m
	

	1.6
	电缆保护管
	pe，DN50
	200
	米
	

	1.7
	数据汇集模块
	4通道
	1
	套
	

	1.8
	物联网卡（含流量费）
	1G/月
	1
	张
	含5年流量

	1.9
	设备保护箱
	不锈钢
	1
	套
	

	1.10 
	设备箱立杆
	2m，直径114mm
	1
	套
	

	1.11 
	设备箱基础
	600*600*800mm，含预埋件
	1
	个
	

	1.12 
	太阳能供电系统
	50W太阳能板/38AH/12V蓄电池/10a控制器
	1
	套
	

	1.13 
	系统防雷接地
	现场制作
	1
	套
	

	2 
	大坝表面变形
	
	
	
	

	2.1
	GNSS表面变形监测点
	全星座多频点接收，支持北斗三代卫星，包括但不限于：BDS：B1、B2、B3、B1I、 B2I、B3、 B1C、B2a；
配套GNSS后解算软件具备多协议接入、多路同时解算、后处理模型功能；
定位精度：静态精度：平面：±(2.5+0.5×10-6×D)mm，高程：±(5+0.5×10-6×D)mm；
支持前端解算；
集成太阳能供电系统，连续阴雨天工作时间不小于10天
	2
	套
	包含1套基站，两个表面变形监测点

	2.2
	GNSS立杆
	2m，直径114mm
	2
	根
	

	2.3
	GNSS基础
	600*600*800mm，含预埋件
	2
	个
	

	2.4
	水准标点
	人工校核
	2
	个
	

	2.5
	物联网卡（含流量费）
	1G/月
	2
	张
	含5年流量



娃娃坝水库
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	
	大坝安全监测
	
	
	
	

	1
	大坝渗流监测
	
	
	
	

	1.1
	渗压计
	测量范围：0-350kpa，坝体选择1个断面，每个断面2支
	2
	支
	

	1.2
	量水堰计
	量程：0~1000mm
	1
	支
	

	1.3
	三角堰板
	根据现场条件（不锈钢8~10平方米）
	1
	块
	

	1.4
	量水堰改造
	量水堰计安装土建
	1
	项
	

	1.5
	水工通信电缆
	芯线×截面：4×0.35+1×0.3；
	200
	m
	

	1.6
	电缆保护管
	pe，DN50
	200
	米
	

	1.7
	数据汇集模块
	4通道
	1
	套
	

	1.8
	物联网卡（含流量费）
	1G/月
	1
	张
	含5年流量

	1.9
	设备保护箱
	不锈钢
	1
	套
	

	1.10 
	设备箱立杆
	2m，直径114mm
	1
	套
	

	1.11 
	设备箱基础
	600*600*800mm，含预埋件
	1
	个
	

	1.12 
	太阳能供电系统
	50W太阳能板/38AH/12V蓄电池/10a控制器
	1
	套
	

	1.13 
	系统防雷接地
	现场制作
	1
	套
	

	2 
	大坝表面变形
	
	
	
	

	2.1
	GNSS表面变形监测点
	全星座多频点接收，支持北斗三代卫星，包括但不限于：BDS：B1、B2、B3、B1I、 B2I、B3、 B1C、B2a；
配套GNSS后解算软件具备多协议接入、多路同时解算、后处理模型功能；
定位精度：静态精度：平面：±(2.5+0.5×10-6×D)mm，高程：±(5+0.5×10-6×D)mm；
支持前端解算；
集成太阳能供电系统，连续阴雨天工作时间不小于10天
	2
	套
	包含1套基站，两个表面变形监测点

	2.2
	GNSS立杆
	2m，直径114mm
	2
	根
	

	2.3
	GNSS基础
	600*600*800mm，含预埋件
	2
	个
	

	2.4
	水准标点
	人工校核
	2
	个
	

	2.5
	物联网卡（含流量费）
	1G/月
	2
	张
	含5年流量



桃树井水库
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	
	大坝安全监测
	
	
	
	

	1
	大坝渗流监测
	
	
	
	

	1.1
	渗压计
	测量范围：0-350kpa，坝体选择1个断面，每个断面2支
	2
	支
	

	1.2
	量水堰计
	量程：0~1000mm
	1
	支
	

	1.3
	三角堰板
	根据现场条件（不锈钢8~10平方米）
	1
	块
	

	1.4
	量水堰改造
	量水堰计安装土建
	1
	项
	

	1.5
	水工通信电缆
	芯线×截面：4×0.35+1×0.3；
	200
	m
	

	1.6
	电缆保护管
	pe，DN50
	200
	米
	

	1.7
	数据汇集模块
	4通道
	1
	套
	

	1.8
	物联网卡（含流量费）
	1G/月
	1
	张
	含5年流量

	1.9
	设备保护箱
	不锈钢
	1
	套
	

	1.10 
	设备箱立杆
	2m，直径114mm
	1
	套
	

	1.11 
	设备箱基础
	600*600*800mm，含预埋件
	1
	个
	

	1.12 
	太阳能供电系统
	50W太阳能板/38AH/12V蓄电池/10a控制器
	1
	套
	

	1.13 
	系统防雷接地
	现场制作
	1
	套
	

	2 
	大坝表面变形
	
	
	
	

	2.1
	GNSS表面变形监测点
	全星座多频点接收，支持北斗三代卫星，包括但不限于：BDS：B1、B2、B3、B1I、 B2I、B3、 B1C、B2a；
配套GNSS后解算软件具备多协议接入、多路同时解算、后处理模型功能；
定位精度：静态精度：平面：±(2.5+0.5×10-6×D)mm，高程：±(5+0.5×10-6×D)mm；
支持前端解算；
集成太阳能供电系统，连续阴雨天工作时间不小于10天
	2
	套
	包含1套基站，两个表面变形监测点

	2.2
	GNSS立杆
	2m，直径114mm
	2
	根
	

	2.3
	GNSS基础
	600*600*800mm，含预埋件
	2
	个
	

	2.4
	水准标点
	人工校核
	2
	个
	

	2.5
	物联网卡（含流量费）
	1G/月
	2
	张
	含5年流量



景风水库
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	
	大坝安全监测
	
	
	
	

	1
	大坝渗流监测
	
	
	
	

	1.1
	渗压计
	测量范围：0-350kpa，坝体选择2个断面，每个断面3支
	6
	支
	

	1.2
	坝坡钻孔（含内置花管制安）
	测压管，花管采用DN50不锈钢管
	35.75
	m
	

	1.3
	水工通信电缆
	芯线×截面：4×0.35+1×0.3；
	500
	m
	

	1.4
	量水堰计
	量程：0~1000mm
	1
	支
	

	1.5
	三角堰板
	根据现场条件（不锈钢8~10平方米）
	1
	块
	

	1.6
	量水堰改造
	量水堰计安装土建
	1
	项
	

	1.7
	电缆保护管
	pe，DN50
	500
	米
	

	1.8
	数据汇集模块
	16通道
	1
	套
	

	1.9
	物联网卡（含流量费）
	1G/月
	1
	张
	含5年流量

	1.10 
	设备保护箱
	不锈钢
	1
	套
	

	1.11 
	设备箱立杆
	2m，直径114mm
	1
	套
	

	1.12 
	设备箱基础
	600*600*800mm，含预埋件
	1
	个
	

	1.13 
	太阳能供电系统
	50W太阳能板/38AH/12V蓄电池/10a控制器
	1
	套
	

	1.14 
	系统防雷接地
	现场制作
	1
	套
	

	2
	大坝表面变形
	
	
	
	

	2.1
	GNSS表面变形监测点
	全星座多频点接收，支持北斗三代卫星，包括但不限于：BDS：B1、B2、B3、B1I、 B2I、B3、 B1C、B2a；
配套GNSS后解算软件具备多协议接入、多路同时解算、后处理模型功能；
定位精度：静态精度：平面：±(2.5+0.5×10-6×D)mm，高程：±(5+0.5×10-6×D)mm；
支持前端解算；
集成太阳能供电系统，连续阴雨天工作时间不小于10天
	6
	套
	包含1套基站，6个表面变形监测点

	2.2
	GNSS立杆
	2m，直径114mm
	6
	根
	

	2.3
	GNSS基础
	600*600*800mm，含预埋件
	6
	个
	

	2.4
	水准标点
	人工校核
	6
	个
	

	2.5
	物联网卡（含流量费）
	1G/月
	6
	张
	含5年流量



小坝塘水库
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	
	大坝安全监测
	
	
	
	

	1
	大坝渗流监测
	
	
	
	

	1.1
	渗压计
	测量范围：0-350kpa，坝体选择1个断面，每个断面2支
	2
	支
	

	1.2
	量水堰计
	量程：0~1000mm
	1
	支
	

	1.3
	三角堰板
	根据现场条件（不锈钢8~10平方米）
	1
	块
	

	1.4
	量水堰改造
	量水堰计安装土建
	1
	项
	

	1.5
	水工通信电缆
	芯线×截面：4×0.35+1×0.3；
	200
	m
	

	1.6
	电缆保护管
	pe，DN50
	200
	米
	

	1.7
	数据汇集模块
	4通道
	1
	套
	

	1.8
	物联网卡（含流量费）
	1G/月
	1
	张
	含5年流量

	1.9
	设备保护箱
	不锈钢
	1
	套
	

	1.10 
	设备箱立杆
	2m，直径114mm
	1
	套
	

	1.11 
	设备箱基础
	600*600*800mm，含预埋件
	1
	个
	

	1.12 
	太阳能供电系统
	50W太阳能板/38AH/12V蓄电池/10a控制器
	1
	套
	

	1.13 
	系统防雷接地
	现场制作
	1
	套
	

	2 
	大坝表面变形
	
	
	
	

	2.1
	GNSS表面变形监测点
	全星座多频点接收，支持北斗三代卫星，包括但不限于：BDS：B1、B2、B3、B1I、 B2I、B3、 B1C、B2a；
配套GNSS后解算软件具备多协议接入、多路同时解算、后处理模型功能；
定位精度：静态精度：平面：±(2.5+0.5×10-6×D)mm，高程：±(5+0.5×10-6×D)mm；
支持前端解算；
集成太阳能供电系统，连续阴雨天工作时间不小于10天
	2
	套
	包含1套基站，两个表面变形监测点

	2.2
	GNSS立杆
	2m，直径114mm
	2
	根
	

	2.3
	GNSS基础
	600*600*800mm，含预埋件
	2
	个
	

	2.4
	水准标点
	人工校核
	2
	个
	

	2.5
	物联网卡（含流量费）
	1G/月
	2
	张
	含5年流量



碗花厂水库
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	
	大坝安全监测
	
	
	
	

	1
	大坝渗流监测
	
	
	
	

	1.1
	渗压计
	测量范围：0-350kpa，坝体选择1个断面，每个断面2支
	2
	支
	

	1.2
	量水堰计
	量程：0~1000mm
	1
	支
	

	1.3
	三角堰板
	根据现场条件（不锈钢8~10平方米）
	1
	块
	

	1.4
	量水堰改造
	量水堰计安装土建
	1
	项
	

	1.5
	水工通信电缆
	芯线×截面：4×0.35+1×0.3；
	200
	m
	

	1.6
	电缆保护管
	pe，DN50
	200
	米
	

	1.7
	数据汇集模块
	4通道
	1
	套
	

	1.8
	物联网卡（含流量费）
	1G/月
	1
	张
	含5年流量

	1.9
	设备保护箱
	不锈钢
	1
	套
	

	1.10 
	设备箱立杆
	2m，直径114mm
	1
	套
	

	1.11 
	设备箱基础
	600*600*800mm，含预埋件
	1
	个
	

	1.12 
	太阳能供电系统
	50W太阳能板/38AH/12V蓄电池/10a控制器
	1
	套
	

	1.13 
	系统防雷接地
	现场制作
	1
	套
	

	2 
	大坝表面变形
	
	
	
	

	2.1
	GNSS表面变形监测点
	全星座多频点接收，支持北斗三代卫星，包括但不限于：BDS：B1、B2、B3、B1I、 B2I、B3、 B1C、B2a；
配套GNSS后解算软件具备多协议接入、多路同时解算、后处理模型功能；
定位精度：静态精度：平面：±(2.5+0.5×10-6×D)mm，高程：±(5+0.5×10-6×D)mm；
支持前端解算；
集成太阳能供电系统，连续阴雨天工作时间不小于10天
	2
	套
	包含1套基站，两个表面变形监测点

	2.2
	GNSS立杆
	2m，直径114mm
	2
	根
	

	2.3
	GNSS基础
	600*600*800mm，含预埋件
	2
	个
	

	2.4
	水准标点
	人工校核
	2
	个
	

	2.5
	物联网卡（含流量费）
	1G/月
	2
	张
	含5年流量



红日一级水库
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	
	大坝安全监测
	
	
	
	

	1
	大坝渗流监测
	
	
	
	

	1.1
	渗压计
	测量范围：0-350kpa，坝体选择1个断面，每个断面2支
	2
	支
	

	1.2
	量水堰计
	量程：0~1000mm
	1
	支
	

	1.3
	三角堰板
	根据现场条件（不锈钢8~10平方米）
	1
	块
	

	1.4
	量水堰改造
	量水堰计安装土建
	1
	项
	

	1.5
	水工通信电缆
	芯线×截面：4×0.35+1×0.3；
	200
	m
	

	1.6
	电缆保护管
	pe，DN50
	200
	米
	

	1.7
	数据汇集模块
	4通道
	1
	套
	

	1.8
	物联网卡（含流量费）
	1G/月
	1
	张
	含5年流量

	1.9
	设备保护箱
	不锈钢
	1
	套
	

	1.10 
	设备箱立杆
	2m，直径114mm
	1
	套
	

	1.11 
	设备箱基础
	600*600*800mm，含预埋件
	1
	个
	

	1.12 
	太阳能供电系统
	50W太阳能板/38AH/12V蓄电池/10a控制器
	1
	套
	

	1.13 
	系统防雷接地
	现场制作
	1
	套
	

	2 
	大坝表面变形
	
	
	
	

	2.1
	GNSS表面变形监测点
	全星座多频点接收，支持北斗三代卫星，包括但不限于：BDS：B1、B2、B3、B1I、 B2I、B3、 B1C、B2a；
配套GNSS后解算软件具备多协议接入、多路同时解算、后处理模型功能；
定位精度：静态精度：平面：±(2.5+0.5×10-6×D)mm，高程：±(5+0.5×10-6×D)mm；
支持前端解算；
集成太阳能供电系统，连续阴雨天工作时间不小于10天
	2
	套
	包含1套基站，两个表面变形监测点

	2.2
	GNSS立杆
	2m，直径114mm
	2
	根
	

	2.3
	GNSS基础
	600*600*800mm，含预埋件
	2
	个
	

	2.4
	水准标点
	人工校核
	2
	个
	

	2.5
	物联网卡（含流量费）
	1G/月
	2
	张
	含5年流量



徐家冲水库
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	
	大坝安全监测
	
	
	
	

	1
	大坝渗流监测
	
	
	
	

	1.1
	渗压计
	测量范围：0-350kpa，坝体选择1个断面，每个断面2支
	2
	支
	

	1.2
	量水堰计
	量程：0~1000mm
	1
	支
	

	1.3
	三角堰板
	根据现场条件（不锈钢8~10平方米）
	1
	块
	

	1.4
	量水堰改造
	量水堰计安装土建
	1
	项
	

	1.5
	水工通信电缆
	芯线×截面：4×0.35+1×0.3；
	200
	m
	

	1.6
	电缆保护管
	pe，DN50
	200
	米
	

	1.7
	数据汇集模块
	4通道
	1
	套
	

	1.8
	物联网卡（含流量费）
	1G/月
	1
	张
	含5年流量

	1.9
	设备保护箱
	不锈钢
	1
	套
	

	1.10 
	设备箱立杆
	2m，直径114mm
	1
	套
	

	1.11 
	设备箱基础
	600*600*800mm，含预埋件
	1
	个
	

	1.12 
	太阳能供电系统
	50W太阳能板/38AH/12V蓄电池/10a控制器
	1
	套
	

	1.13 
	系统防雷接地
	现场制作
	1
	套
	

	2 
	大坝表面变形
	
	
	
	

	2.1
	GNSS表面变形监测点
	全星座多频点接收，支持北斗三代卫星，包括但不限于：BDS：B1、B2、B3、B1I、 B2I、B3、 B1C、B2a；
配套GNSS后解算软件具备多协议接入、多路同时解算、后处理模型功能；
定位精度：静态精度：平面：±(2.5+0.5×10-6×D)mm，高程：±(5+0.5×10-6×D)mm；
支持前端解算；
集成太阳能供电系统，连续阴雨天工作时间不小于10天
	2
	套
	包含1套基站，两个表面变形监测点

	2.2
	GNSS立杆
	2m，直径114mm
	2
	根
	

	2.3
	GNSS基础
	600*600*800mm，含预埋件
	2
	个
	

	2.4
	水准标点
	人工校核
	2
	个
	

	2.5
	物联网卡（含流量费）
	1G/月
	2
	张
	含5年流量



螃蟹冲水库
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	
	大坝安全监测
	
	
	
	

	1
	大坝渗流监测
	
	
	
	

	1.1
	渗压计
	测量范围：0-350kpa，坝体选择1个断面，每个断面2支
	2
	支
	

	1.2
	量水堰计
	量程：0~1000mm
	1
	支
	

	1.3
	三角堰板
	根据现场条件（不锈钢8~10平方米）
	1
	块
	

	1.4
	量水堰改造
	量水堰计安装土建
	1
	项
	

	1.5
	水工通信电缆
	芯线×截面：4×0.35+1×0.3；
	200
	m
	

	1.6
	电缆保护管
	pe，DN50
	200
	米
	

	1.7
	数据汇集模块
	4通道
	1
	套
	

	1.8
	物联网卡（含流量费）
	1G/月
	1
	张
	含5年流量

	1.9
	设备保护箱
	不锈钢
	1
	套
	

	1.10 
	设备箱立杆
	2m，直径114mm
	1
	套
	

	1.11 
	设备箱基础
	600*600*800mm，含预埋件
	1
	个
	

	1.12 
	太阳能供电系统
	50W太阳能板/38AH/12V蓄电池/10a控制器
	1
	套
	

	1.13 
	系统防雷接地
	现场制作
	1
	套
	

	2 
	大坝表面变形
	
	
	
	

	2.1
	GNSS表面变形监测点
	全星座多频点接收，支持北斗三代卫星，包括但不限于：BDS：B1、B2、B3、B1I、 B2I、B3、 B1C、B2a；
配套GNSS后解算软件具备多协议接入、多路同时解算、后处理模型功能；
定位精度：静态精度：平面：±(2.5+0.5×10-6×D)mm，高程：±(5+0.5×10-6×D)mm；
支持前端解算；
集成太阳能供电系统，连续阴雨天工作时间不小于10天
	2
	套
	包含1套基站，两个表面变形监测点

	2.2
	GNSS立杆
	2m，直径114mm
	2
	根
	

	2.3
	GNSS基础
	600*600*800mm，含预埋件
	2
	个
	

	2.4
	水准标点
	人工校核
	2
	个
	

	2.5
	物联网卡（含流量费）
	1G/月
	2
	张
	含5年流量



红日二级水库
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	
	大坝安全监测
	
	
	
	

	1
	大坝渗流监测
	
	
	
	

	1.1
	渗压计
	测量范围：0-350kpa，坝体选择1个断面，每个断面2支
	2
	支
	

	1.2
	量水堰计
	量程：0~1000mm
	1
	支
	

	1.3
	三角堰板
	根据现场条件（不锈钢8~10平方米）
	1
	块
	

	1.4
	量水堰改造
	量水堰计安装土建
	1
	项
	

	1.5
	水工通信电缆
	芯线×截面：4×0.35+1×0.3；
	200
	m
	

	1.6
	电缆保护管
	pe，DN50
	200
	米
	

	1.7
	数据汇集模块
	4通道
	1
	套
	

	1.8
	物联网卡（含流量费）
	1G/月
	1
	张
	含5年流量

	1.9
	设备保护箱
	不锈钢
	1
	套
	

	1.10 
	设备箱立杆
	2m，直径114mm
	1
	套
	

	1.11 
	设备箱基础
	600*600*800mm，含预埋件
	1
	个
	

	1.12 
	太阳能供电系统
	50W太阳能板/38AH/12V蓄电池/10a控制器
	1
	套
	

	1.13 
	系统防雷接地
	现场制作
	1
	套
	

	2 
	大坝表面变形
	
	
	
	

	2.1
	GNSS表面变形监测点
	全星座多频点接收，支持北斗三代卫星，包括但不限于：BDS：B1、B2、B3、B1I、 B2I、B3、 B1C、B2a；
配套GNSS后解算软件具备多协议接入、多路同时解算、后处理模型功能；
定位精度：静态精度：平面：±(2.5+0.5×10-6×D)mm，高程：±(5+0.5×10-6×D)mm；
支持前端解算；
集成太阳能供电系统，连续阴雨天工作时间不小于10天
	2
	套
	包含1套基站，两个表面变形监测点

	2.2
	GNSS立杆
	2m，直径114mm
	2
	根
	

	2.3
	GNSS基础
	600*600*800mm，含预埋件
	2
	个
	

	2.4
	水准标点
	人工校核
	2
	个
	

	2.5
	物联网卡（含流量费）
	1G/月
	2
	张
	含5年流量



严家湾水库
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	
	大坝安全监测
	
	
	
	

	1
	大坝渗流监测
	
	
	
	

	1.1
	渗压计
	测量范围：0-350kpa，坝体选择1个断面，每个断面2支
	2
	支
	

	1.2
	量水堰计
	量程：0~1000mm
	1
	支
	

	1.3
	三角堰板
	根据现场条件（不锈钢8~10平方米）
	1
	块
	

	1.4
	量水堰改造
	量水堰计安装土建
	1
	项
	

	1.5
	水工通信电缆
	芯线×截面：4×0.35+1×0.3；
	200
	m
	

	1.6
	电缆保护管
	pe，DN50
	200
	米
	

	1.7
	数据汇集模块
	4通道
	1
	套
	

	1.8
	物联网卡（含流量费）
	1G/月
	1
	张
	含5年流量

	1.9
	设备保护箱
	不锈钢
	1
	套
	

	1.10 
	设备箱立杆
	2m，直径114mm
	1
	套
	

	1.11 
	设备箱基础
	600*600*800mm，含预埋件
	1
	个
	

	1.12 
	太阳能供电系统
	50W太阳能板/38AH/12V蓄电池/10a控制器
	1
	套
	

	1.13 
	系统防雷接地
	现场制作
	1
	套
	

	2 
	大坝表面变形
	
	
	
	

	2.1
	GNSS表面变形监测点
	全星座多频点接收，支持北斗三代卫星，包括但不限于：BDS：B1、B2、B3、B1I、 B2I、B3、 B1C、B2a；
配套GNSS后解算软件具备多协议接入、多路同时解算、后处理模型功能；
定位精度：静态精度：平面：±(2.5+0.5×10-6×D)mm，高程：±(5+0.5×10-6×D)mm；
支持前端解算；
集成太阳能供电系统，连续阴雨天工作时间不小于10天
	2
	套
	包含1套基站，两个表面变形监测点

	2.2
	GNSS立杆
	2m，直径114mm
	2
	根
	

	2.3
	GNSS基础
	600*600*800mm，含预埋件
	2
	个
	

	2.4
	水准标点
	人工校核
	2
	个
	

	2.5
	物联网卡（含流量费）
	1G/月
	2
	张
	含5年流量
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第六章  响应文件格式
昭阳区2025年小型水库大坝安全监测设施建设项目




响应文件

项目编号：  






供应商（电子签章）:                                 
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）:             
         年      月      日
昭阳区2025年小型水库大坝安全监测设施建设项目                                       竞争性磋商文件
[bookmark: _Toc19455][bookmark: _Toc27354][bookmark: _Toc7444][bookmark: _Toc25159]
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一、响应文件资格审查部分格式
[bookmark: _Toc4093][bookmark: _Toc5601][bookmark: _Toc31401][bookmark: _Toc8490]（一）营业执照副本、资质证书、安全产许可证扫描件
[bookmark: _Toc23388][bookmark: _Toc26067][bookmark: _Toc5072][bookmark: _Toc26194]附复印件加盖电子签章。
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[image: 页眉]25

（二）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
附复印件加盖电子签章。


（3） [bookmark: _Toc18691]具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料


格式自拟。


[bookmark: _Toc500102749][bookmark: _Toc507703371][bookmark: _Toc390198828][bookmark: _Toc458606121][bookmark: _Toc2854][bookmark: _Toc18364][bookmark: _Toc24144][bookmark: _Toc12059][bookmark: _Toc498357763][bookmark: _Toc488434368]（四）企业信誉情况说明
致： （采购人名称） 
我公司参加    （项目名称）   的磋商活动，我公司当前      （此处填写“已”或“未”）因不良记录被建设行政主管部门停止投标资格；我公司当前      （此处填写“已”或“未”）在“信用中国”或各级信用共享平台查询得到的失信被执行人。
注：应商信用良好，最终以采购人及采购代理机构在开标时查询《信用中国》《中国政府采购网》的结果为准。
供应商（电子签章）：                
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：             
日期：    年   月   日


（5） [bookmark: _Toc10386][bookmark: _Toc27592][bookmark: _Toc17417][bookmark: _Toc31486]
（5） 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
格式自拟。
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（6） [bookmark: _Toc31029][bookmark: _Toc8649]
（7） 资格证明承诺函
项目名称：
项目编号：

致：（采购人名称）
（供应商名称）郑重承诺，我方具有良好的商业信誉，具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我方同时承诺在响应文件递交截止时间前三年内无重大违法活动记录，未被列入“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”，“政府采购严重违法失信名单”、,并承诺近三年内未拖欠农民工工资，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上承诺负全部法律责任。
 特此承诺。






供应商（电子签章）：                
年    月    日

（七）中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1.        （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员         人，营业收入为 	万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.       （ 标的名称 ），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员         人，营业收入为 	  万元，资产总额为 	 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：


注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



[bookmark: _Toc26002][bookmark: _Toc9244]
残疾人福利性单位声明函（若为残疾人福利性单位提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：             
日     期：                        
注：1、若为残疾人福利性单位，证明文件依次附在本声明函后。
2、 非残疾人福利性单位无需提供此表。
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[bookmark: _Toc4375][bookmark: _Toc21076]
（八）供应商认为可以提交的其他材料复印件
供应商按照竞争性磋商文件要求及评审办法中的评审内容自行编制。



[bookmark: _Toc9342][bookmark: _Toc24969][bookmark: _Toc857][bookmark: _Toc24446]二、响应文件磋商函部分格式
[bookmark: _Toc8112][bookmark: _Toc31781][bookmark: _Toc14757][bookmark: _Toc17426]（一）磋商函
致：                              （采购人名称）
在充分研究           （项目名称）             （以下简称“本项目”）竞争性磋商文件的全部内容后，我方兹以：《最终磋商报价表》的磋商价格和按项目约定有权得到的其它金额，并严格按照项目约定提供相关服务。
1、如果我方成交，我方保证按照项目约定的时间及地点，质量要求:                 。我方同意本磋商函在竞争性磋商文件规定的提交响应文件截止时间后，在竞争性磋商文件规定的磋商有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知书。
2、我方同意所提交的响应文件在竞争性磋商文件的供应商须知中规定的磋商有效期    日历天有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。
3、在签署协议书之前，你方的成交通知书连同本磋商函，对双方具有约束力。
4、如果我方成交，将按竞争性磋商文件的规定时间及项目条款签订合同。
5. 我方已详细审核竞争性磋商文件，我方对竞争性磋商文件各项条款和评审办法无异议，知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
6. 同意应贵方要求提供与本磋商有关的任何数据和资料，并保证数据和资料的完整性和真实性，若有违反，我方愿意承担一切后果。
7. 我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的供应商为成交供应商的行为。
8. 若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

供应商（电子签章）：                              
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：              
日期：         年      月      日




[bookmark: _Toc11223][bookmark: _Toc18415][bookmark: _Toc28461][bookmark: _Toc24904]（二）磋商函附录
致：                （采购人名称）
	序号
	内容
	承诺内容

	1
	供应商资格要求
	符合《竞争性磋商公告》第2条供应商资格要求；

	2
	供应商履约能力
	（1）本着认真负责的态度组织项目活动，做好本项目；
（2）具有履行合同所必需的专业技术能力和专业技术队伍；
（3）具备签署并履行本合同所需的全部资格。

	3
	保密性
	供应商对此项目的全部内容保密并不得私自转让，或用于其他商业用途。


我方承诺以上内容都真实、有效。

供应商（电子签章）：                              
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：              
日期：         年      月      日








[bookmark: _Toc29892][bookmark: _Toc18646][bookmark: _Toc9307][bookmark: _Toc20492]
（三）法定代表人身份证明
单位名称：                                                       
单位性质：                                                       
地    址：                                                       
成立时间：          年          月          日
经营期限：                                                       
姓    名：             性    别：               
年    龄：             职    务：               
系                                （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。





供应商：                     （电子签章）

        年        月        日      


注：附法定代表人身份证复印件。









[bookmark: _Toc18359][bookmark: _Toc7512][bookmark: _Toc31899][bookmark: _Toc20869]（四）授权委托书
本人         （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     （项目名称）              竞争性磋商响应文件，其法律后果由我方承担。
委托期限：                 
        
代理人无转委托权。




                    供   应  商：                         （电子签章）
                    法定代表人：                         （签字及盖章）
身份证号码：                                    
委托代理人：                         （签章或盖章）
身份证号码：                                    
         年      月       日


注：1、附授权委托人身份证复印件；
2、如供应商由法定代表人亲自签署响应文件并参与相关活动，则不需要办理授权。如有被授权的代理人签署上述文件，则必须按本格式规定填报并提交授权书，否则被授权的代理人将不被认可。
3、本授权委托书配合法定代表人身份证明书使用方可生效。




[bookmark: _Toc21337][bookmark: _Toc14163][bookmark: _Toc5035][bookmark: _Toc30158]三、响应文件商务部分格式
[bookmark: _Toc2929][bookmark: _Toc2454][bookmark: _Toc16500][bookmark: _Toc8785]（一）磋商报价说明
1、报价依据本项目供应商须知和竞争性磋商文件的有关条款进行编制。
2、本报价的币种为人民币。
3、供应商应将磋商报价需要说明的其他事项，用文字书写与磋商报价表一并报送。
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[bookmark: _Toc25907][bookmark: _Toc31245][bookmark: _Toc27811][bookmark: _Toc20825]
（二）磋商报价表
项目名称：
项目编号：
	序号
	细目名称
	小写
	大写

	1
	磋商报价（元）
	
	

	2
	合同履约期
	

	3
	项目实施地点
	

	4
	质量标准
	

	5
	说明
	



注：“磋商报价表”各供应商放在响应文件封面后第一页。

供应商（电子签章）：                              
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：              
日期：         年      月      日
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[bookmark: _Toc7825][bookmark: _Toc32651][bookmark: _Toc10816][bookmark: _Toc18272]

最终磋商报价表
项目名称：
项目编号：
	序号
	细目名称
	小写
	大写

	1
	磋商报价（元）
	
	

	2
	合同履约期
	

	3
	项目实施地点
	

	4
	质量标准
	

	5
	说明
	


注：“最终磋商报价表”各供应商根据“政采云”系统提示操作进行上传填报，逾期未填报视为放弃最终报价，后果自负。


供应商（电子签章）：                              
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：              
日期：         年      月      日
[bookmark: _Toc11242][bookmark: _Toc6805][bookmark: _Toc24870][bookmark: _Toc27684]
四、响应文件技术部分格式
[bookmark: _Toc494377192][bookmark: _Toc9362][bookmark: _Toc24107][bookmark: _Toc4445][bookmark: _Toc7334][bookmark: _Toc24251]（一）企业简介
	供应商名称
	

	经营地址
	
	联系电话
	

	企业注册地址
	
	传真电话
	

	邮政编码
	
	电子信箱
	

	工商执照号
	

	经济类型
	
	注册资金
	万

	开户银行
	
	帐   号
	

	法定代表人
	
	办公电话
	
	手   机
	

	项目负责人
	
	办公电话
	
	手   机
	

	技术负责人
	
	办公电话
	
	手   机
	

	人员配备情况(人)
	在职总人数
	管理人员
	技术人员
	其他人员

	
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc494377194][bookmark: _Toc1517][bookmark: _Toc12066][bookmark: _Toc764][bookmark: _Toc10472]经营范围
	

	备注
	



（二）项目实施方案评审
供应商按照磋商文件要求及评审办法中的评审内容自行编制。

（1） 
（三）运维服务方案评审
供应商按照磋商文件要求及评审办法中的评审内容自行编制。

（四）应急管理方案
供应商按照磋商文件要求及评审办法中的评审内容自行编制。
（2） 
（5） 人员配置方案评审
拟派往本项目组人员配置表
	序号
	职务
	姓名
	学历
	所学专业
	职称
	从事本工作时间

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



注：后附相关证明材料

（六）质量保证体系及保证措施
供应商按照磋商文件要求及评审办法中的评审内容自行编制。
（3） 
（七）技术偏离表
主要设备技术参数响应
项目名称：                   
项目编号：                   
	序号
	设备名称
	磋商文件要求的主要设备技术参数
	响应文件响应情况
	偏离
	技术支持资料索引（页码或条目号等）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	



注：1、序号对应磋商文件第五章 项目需求及技术要求 主要设备技术参数中的序号，按所投项目填报。
2、各供应商必须对磋商文件第五章 项目需求及技术要求 中的主要设备技术参数要求作出全面、真实的反映，供应商如实填写主要技术参数偏离表，除主要设备技术参数表中最后一项外其余产品均需提供必要的技术支持资料（包括但不限于技术白皮书、产品相关鉴定资料、试验报告、检验报告、技术彩页、或宣传资料、图纸资料以及系统截图、软件开发服务截图或软件著作权登记证书等）以证明其产品具体配置情况及技术指标响应的真实性。若响应文件中最新技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或未提供技术支持资料的，视为不响应该条技术参数要求。
3、本表内容须与磋商文件第五章  项目需求及技术要求 主要设备技术参数内容--对应，同时供应商应将支持该项技术要求响应的技术支持资料在响应文件中的索引（页码或条目号等）标注在“技术支持资料索引”一栏中，以便于评审，否则造成的一切后果将由供应商自行承担。
4、表格中“偏离”一列，由供应商如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容高于磋商文件要求的，按“正偏离”填写；低于磋商文件要求的，按“负偏离”填写；满足磋商文件要求的，按“无偏离”填写。其中“正偏离”和“负偏离”需标明具体偏离的技术指标。

（八）供应商认为需提交的其他资料
格式自拟。
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