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	上床下桌
	2000×900×
2100mm
	
上床下桌：规格：高2100*宽900*长2000，步梯宽450，总长4450（含中间楼梯踏步） (单位均为mm)
一、桌柜：含立柜、书桌及书架，板材EO级三聚氰胺板甲醛释放量达到国家规定A类优等品（提供第三方板材材质及甲醛释放量检测报告），书桌长度桌面厚度≥25，其他柜体等板材厚度≥18，符合环保要求。
1.立柜参考尺寸：600*600*1680，上部设有挂衣杆，下部30厘米处设有固定隔板一块，明拉手，明挂锁，优质五金件。
2.书桌桌面参考尺寸：1300*600*750。书桌一头配有一个抽屉（抽屉带锁），下方有柜门，明拉手，优质五金件。
3.书架参考尺寸：1300*230*930，封边处理。
二、床板：多层板，厚度≥25，符合环保要求。
三、床体碳素钢（提供第三方材质检测报告）：方管立柱50×50，厚度≥1.5，通体护栏，高度≥220，每两组组合一起，中间床梯连接（床梯宽度450)，总长4450×900×2100,每个单组长2000×900×2100。
    1.床框：床帮30*50*1.2，床框横撑25*25*1.2，五根横撑，焊接位置尺寸等分。
2.护栏采用：25*25*1.2焊接于床帮，竖撑4根20*20*1.0，通体护栏，高度≥220，焊接与床框中间。
3.床梯踏步：钢制，厚度≥2.0，带防滑四步踏板。
4.含棕床垫：厚度≥50，带有面料层，符合相关标准要求。
四、椅子：常规钢木结构，钢件表面静电喷塑处理，符合环保要求。产品应符合国家相关标准及规范。
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