附件1：

淮南市消防救援局2025年度信息通信装备采购需求
	序号
	产品名称
	功能/用途

	1
	手持式单兵图像采集设备
	光学变焦≥12倍；数字变焦48倍；传感器尺寸≥1.0英寸;像素≥2000万；液晶屏尺寸≥3.5英寸；最大光圈≥F2.8；自动聚焦/手动聚焦可选，使用广角镜头时焦距10mm至无限远，使用长焦镜头时焦距1000mm至无限远。

设备配件：包含但不限于摄像机包*1、128G4K高速存储卡*1、原装备用电池*1、电源适配器*1、电源线*1、HDMI高清线*2、三脚架*1、座充*1、3.0高速读卡器*1。

	2
	消防用小型飞行器（A款）
	套装包含无人机、喊话模块、照明模块，所有配件与本款无人机适配。

1.四旋翼无人机，展开尺寸≤长350mm*宽400mm*高150mm；

2.机身重量≤1250g，起飞重量≥1400g，载重≥200g；

3.上升速度≥10米/秒，水平飞行速度≥20米/秒；

4.飞行时间≥45分钟，抗风速度≥10米/秒；

5.支持单北斗定位服务，内置夜航灯，具备避障功能，具备广角、中长焦、长焦、红外热成像等镜头；具备近红外补光灯、激光定位、RTK定位模块功能；

6.遥控器：重量≤1.2kg，具备4G图传功能；屏幕尺寸≥7英寸，支持触控功能；飞行器遥控距离≥5公里；内置电池续航时间≥3.5小时；具备HDMI接口输出。

7.含遥控器电池2块、原厂飞行电池4块、多充充电模块1个、无人机运输箱1个、原装桨叶不少于6对、不低于256G极速内存卡1张、飞行器和遥控器均配备4G图传套装（不含流量卡）；

8.提供不少于3年配套RTK定位、无人机保险及不低于100万第三方责任险，包含CAACⅢ类多旋翼视距内驾驶证1个；

9.探照灯重量：≤100g（含支架）；尺寸：≤长100mm×宽170mm×高30mm（含支架）；最大功率：≥30 瓦；

有效照明面积：≥1300平方米@100 米（10% 相对照度，普通模式）；安装方式：快拆手拧螺丝。

10.喊话器重量：≤95g（含支架）；尺寸：≤长75mm×宽70mm×高55mm（含支架）；最大响度：在1米处可达≥110分贝；有效广播距离：≥300米；广播方式：实时喊话、录音喊话、媒体导入、文字转语音；安装方式：快拆手拧螺丝。

	3
	消防用小型飞行器（B款）
	套装包含无人机、抛投模块、喊话模块、照明模块、系留设备，所有配件与本款无人机适配。

1、无人机

（1）折叠尺寸≤长500mm*宽500mm*高500mm。

（2）裸机重量≤5.1kg，最大起飞重量≥15kg，最大载重≥6kg。

（3）上升速度≥10米/秒；水平飞行速度≥25米/秒，飞行时间≥50分钟，抗风速度≥10米/秒。

（4）支持单北斗定位服务，具备全向避障功能。

（5）镜头具备变焦、广角、红外功能，具备激光测距、近红外补光灯等功能；重量≤950g；镜头须与飞行器兼容适配。

（6）遥控器重量≤1.2kg，显示屏≥7 英寸，支持触控功能，内置电池续航时间≥3.5小时；具备HDMI输出接口，具备4G图传模块。

（7）包含：无人机运输箱1个，原厂飞行电池4块，电池箱1个，遥控器1个、遥控器外置电池2块，不低于256G极速内存卡1张，原装桨叶不少于4对、双云台支架1个、第三云台组件1个、飞行器和遥控器均配备4G图传套装（与飞行器同品牌、不含流量卡）。

（8）提供不少于3年配套RTK定位、无人机保险及不低于100万第三方责任险，包含CAACⅢ类多旋翼视距内驾驶证1个；

2、抛投模块

尺寸≤80*100mm；重量≤320g；单次起飞可≥4次物资投放，每个抛投钩抛投重量≥2kg。

3、喊话模块

重量：≤700g；声音有效传播距离≥700米：最大声压级≥125分贝；支持实时喊话播放、文本播放、文件播放功能。

4、照明模块

重量：≤800g；额定功率≥120W；最高中心照度≥40 lux @ 100 米；有效探照距离≥500 米；支持灯光控制、爆闪模式、灯光模式调节。

5、系留设备

地面控制箱尺寸：≤400mm×320mm×220mm；输入电压：100~260V，输出电压：400~800V，线缆长度≥100米，输出功率≥4千瓦，连续工作时长≥24小时；具备背包背负功能；输出功率：≥4000W；配备≥7寸触摸屏，实时显示电压、电流、功率、温度、放线长度等；报警语音提示：内置报警喇叭，通过语音（普通话或者英文）提示系留工作状态；

	4
	消防用小型飞行器辅配套装
	套装包含系留设备、抛投设备、喊话照明一体设备，所有配件与M300RTK无人机适配。

1、系留设备;

地面控制箱尺寸≤长400mm*宽300mm*高210mm；箱体重量≤10kg ；内置照明灯控制电路，可控制照明灯；具备手拎、背包背负等功能；输出功率≥3000W；连续工作时长≥24小时；配备照明灯控制按键开关，通过按键开关控制无人机上挂载的照明灯打开和关闭；系留线缆最大过流能力≥10A和耐压值≥3.5kV/min 不击穿；配备手摇柄收线功能，系留箱没有电时，可以通过手摇柄收线；手机监测：通过手机APP可实时监测电压、电流、功率、工作状态；快拆结构：免工具快速拆装。

2、抛投设备：

尺寸≤80*100mm；重量≤320g；单次起飞可≥4次物资投放，每个抛投钩抛投重量≥2kg。

3、喊话照明一体设备：

尺寸：≤250*220*90mm；重量≤550g；功率≥95w；警示灯可视距离≥200米；喊话器声压≥120dB@1m；喊话器最大功率≥30W；有效广播距离≥400m；广播方式支持实时喊话、录音播放、音频文件播放、文本转语音播放；探照灯灯光通量≥6000lm±3%；探照距离≥150m；探照面积≥900m2；探照灯LED功率≥60W；探照灯支持常亮模式、爆闪模式、亮度调节、云台角度调节、自动跟随相机功能。

	5
	北斗有源终端
	1.通信能力：一次可发送≥120个汉字，通信成功率≥95%；
2.定位功能：手持式终端，仅支持北斗定位（需提供由国家认可具有北斗检测资质的检测机构出具的认证证书和检测报告。）；提供1份北斗入网检测报告、1张入网北斗空白卡，（包含北斗消息协议字典加注及授权许可服务和入网检测服务，不额外收取费用），设备符合GB/T45935 -2025 和GB/T45936-2025标准。

3.精度和求救功能：定位精度≤5米；支持一键SOS求救功能（物理按键）。

4.主机电池：高容量锂电池≥6000mAh，工作时间≥8小时。

5.防护等级：防尘防水等级≥IP67；防摔（硬质地面）≥1.5m。

6.重量：重量≤450g（含电池）。

7.接口要求：USB 或Type-C等充电接口，充电电压5V。

8.网络制式：地面全网通，双卡双待；北斗RDSS和RNSS通信(优先使用地面全网通进行数据传输，支持物联网卡)。

9.语音自动播报：终端状态改变自动播报，北斗短报文接收自动播报。

10.屏幕尺寸：主屏尺寸≥6英寸；

11.定位时间：首次定位时间：冷启动≤60秒，热启动≤5秒。

12.工作温度：-20℃~+60℃。

	6
	户外220v移动应急电源
	1.磷酸铁锂电池，电池容量≥ 1024瓦时，从零电至充满最快不超过60分钟，，满足静音充电，噪音≤30分贝；

2.输出功率≥2600w，净重≤15KG；

3.支持市电充电、车充充电，支持外接太阳能充电面板充电；

4、支持双C口140w放电，设备满足不少于2个USB-A 接口，不少于4 个交流电供电接口、1 个 SDC 接口、1 个 SDC Lite 接口和两个 1/4" 螺纹口等接口；

支持对需求单位现有无人机快充；

5.含辅助配件一套，（含不小于256G内存卡1张、收纳包1个、三脚架1个、续航手柄1个、快充充电器）设备自带三轴云台机械增稳功能，重量≤200 克，锂离子电池，电池容量≤1500毫安时，触控屏尺寸≤2.0 英寸、分辨率≥314×556、亮度≥700 尼特，影像传感器≥1 英寸 CMOS，最高录像拍摄不低于4K（16:9）：3840×2160@24/25/30/48/50/60fps，最低录像拍摄不低于1080p（16:9）：1920×1080@24/25/30/48/50/60fps，支持普通录影、慢动作录影、运动延时、静止延时、轨迹延时和低光视频拍摄。

	7
	高通量卫星

便携站
	1.操作方式。支持天线免拼装、一键对星、一键收藏（需提供第三方检测机构出具的具有CNAS/CMA标识的检测报告）；

2.入网要求。①.卫星通信：亚太6D（需提供第三方检测机构出具的具有CNAS/CMA标识的检测报告）。②.调制解调方式：前向：QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK，反向：QPSK, 8PSK, 16QAM 。③.符号速率：前向：1Msps～45Msps，反向：256ksps～10Msps（需提供第三方检测机构出具的具有 CNAS/CMA 标识的检测报告）；

3.外观形态。采用一体化设计，包含卫星天线与底座、收发信一体机、调制解调器、天线控制单元、电机、电池等部件。铝合金抛物面天线，等效口径≥0.35 米（需提供第三方检测机构出具的具有 CNAS/CMA 标识的检测报告）；

4.性能指标。收发频率：10.7～12.75GHz（接收）；13.75～ 14.5GHz（发射）。天线增益：发射(Tx)≥32.5dBi@14.25GHz、接收≥ 31.5dBi@12.5GHz 。天线转动俯仰范围 0°～90°方位范围 0～360°，极化范围±90°。高通量模式支持上行≥5Mbps，下行≥10Mbps 的通信能力 。功放输出功率≥16W，支持信标对星，对星时间≤2分钟。整机功耗≤65W，电池供电工作时长≥1.5 小时；

5.辅助功能。支持语音播报，语音告警，语音辅助功能，支持单北斗位置信息上报（需提供由国家认可具有北斗检测资质的检测机构出具的认证证书和检测报告。），支持 App/Web 管理界面。对外接口：10/100/1000BaseT 802.1q 以太网端口、 Wi-Fi；

6.设备尺寸及防护。设备尺寸≤412*300*108mm；设备净重≤6.5kg。工作温度-25℃～+55℃；防护等级≥IP66；

7.资费服务。包含高通量端站的一次性入网业务办理费用 。包含 3 年高通量资费服务，每年不低于 60GB 独享套餐。


