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10包-1、水域救援套装【1184件（套）】
一、货物名称：水域救援套装
二、产地：国产
三、主要技术规格、参数及要求
★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件，检测报告应包含但不限于D型环、水面漂浮救生绳等部件的检查内容；
3.2包含水域救援头盔1顶、防水头灯1个、水域救援手套1双、水域救援鞋1双、D型环1个、水域救援抛绳包1个、口哨1个、割绳刀1把；
3.3水域救援头盔
▲3.3.1主要由盔壳、缓冲垫、系带、帽衬调节、护耳部件等组成，外壳采用ABS树脂材质、内衬采用EVA泡沫缓冲垫层或更高性能材质制成，质量≤550g。
3.4防水头灯
3.4.1续航≥50小时；
3.4.2防水等级≥IPX6；
3.4.3光具最大光通量≥300ml；
3.5水域救援手套
3.5.1在水域救援工作时为手部提供安全防护，具有防护、保暖、防滑功能；
▲3.5.2抗刺穿性能：掌心面刺穿力(N)≥80N；
3.6水域救援鞋
3.6.1采用高鞋帮设计，附有氯丁橡胶材质鞋帮，保温耐穿刺耐切割防滑；
[bookmark: OLE_LINK2]3.7 D型环
★3.7.1产品符合XF494-2023《消防用防坠落装备》要求；
3.7.2铝合金材质，纵向拉力≥25kN，横向拉力≥8kN，开口拉力≥7kN；
3.8水域救援抛绳包
▲3.8.1抛绳包绳长≥20m，直径8MM-13MM水面漂浮救生绳，破断强度≥20KN；
3.9割绳刀
3.9.1适用于水域救援应急切割各类绳索，具有撬、锯、削、割等功能，总长度≤19cm，具有夜光功能；
3.10按规定的要求进行切割性能试验，操作人员能切断直径9.5mm、12.5mm、16mm的尼龙制消防安全绳，且切割时间均≤10s；
3.11供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

10包-2、定位浮标【260件（套）】
一、货物名称：定位浮标
二、产地：国产
三、主要技术规格、参数及要求
★3.1提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；
3.2尺寸：外径*高度≤80*25cm，线长：≥40m，质量≤2kg；
3.3具有反光和醒目功能，带频闪灯，持续照亮时间：≥7天；
3.4底部装有≥5kg铅块；
3.5漂浮性能：投入常温水中24h后检查不下沉；
3.6供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

10包-3、可漂浮救生担架【65件（套）】
一、货物名称：可漂浮救生担架
二、产地：国产
三、主要技术规格、参数及要求：
★3.1提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；
3.2主要功能：能使救援人员在冰面、水面、沼泽地面或其它不稳定的地面上快速有效地进行搜索、救援等工作；
3.3展开尺寸≥185cm×45cm×5cm、承重≥100KG、净重≤8KG、每付担架配有安全带，配备脚踏泵和电动充气泵进行充气；
3.4充气阀≥1个，带有自动泄压功能，充气时间≤2min；
3.5用于水域急救受伤者，可以固定伤者的头部和肢体，由脊髓板头部固定器绑带组成，配有充气装置；
3.6周边均匀开提手口，可供多人同时提、扛、抬；便于在转运过程中，继续进行CPR和心脏按压抢救；
▲3.7充气后浮力：≥1600N；
3.8使用工作环境：≥-30℃～+50℃；
▲3.9织带抗拉强力≥5000N，提手抗拉强力≥3000N，气囊工作气压：≥15KPa；
3.10提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

[bookmark: _Toc22615][bookmark: _Toc32325][bookmark: _Toc12921][bookmark: _Toc21930]13包：潜水全面罩【核心产品】、潜水浮力装置（浮力背心）、潜水气瓶、潜水调节器（含附件）、潜水电脑表、潜水装备套装、管供式潜水装具
13包-1、潜水全面罩【91件（套）】
一、货物名称：潜水全面罩
二、产地：国产
三、主要技术规格、参数及要求
★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；
▲3.2全面罩内置二级减压阀，大视野面镜，面罩视野率≥70%，带水下可对讲无线通讯器，包含全面罩、水下可对讲无线通讯器、备用电池2块，可实现水下≥500m距离的水下通讯；
3.3传输类型:传输型超声波；
3.4发射输出功率；≥0.5W；
3.5音频带宽:300-3000Hz；
3.6耳机材质：陶瓷；传感器:陶瓷桶；
▲3.7最大工作深度:≥40m；
3.8呼吸道和面镜空仓分离，自动除雾功能,配备水面呼吸阀；
3.9续航时间;≥48h,可直流供电；
3.10配备平视可见低压声光警报系统；
3.11水面基站之间通讯≥2个潜水者。
3.12供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

13包-2、潜水浮力装置（浮力背心）【73件（套）】
一、货物名称：潜水浮力装置（浮力背心）
二、产地：国产
三、主要技术规格、参数及要求：
★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；
3.2标准背负系统，双肩带快卸扣，带横向连接的胸扣，长度调节方便，V型档带，容易穿脱；配备单瓶适配器；
3.3应配有气瓶绑带以及防滑垫用于固定气瓶，质量≤3KG；
▲3.4耐压性能≥0.15MPa；浮力调增速度≥15N/S，调减速度≥20N/S；
3.5整体设置≥6个金属D环，并配有配重带，应设有口吹充气装置和压缩气体充气装置，压缩气体充气装置应能承受≥2MPa压力；
3.6供货前，须主动对接使用单位，提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容，确保满足用户需求。

13包-3、潜水气瓶【129件（套）】
一、货物名称：潜水气瓶
二、产地：国产
三、主要技术规格、参数及要求：
★3.1产品符合《铝合金无缝气瓶》（GB/T 11640-2021）标准的要求，提供具有CMA或CNAS标识的且与所投产品型号一致、完整有效的检测/检验/试验/测试报告复印件；
3.2气瓶应配有瓶头阀，阀体承受压力≥25MPa，容积为12±0.5L；
3.3气瓶最高工作压力为≥20MPa，水下试验压力≥30MPA，爆破压力不应小于48MPA；
3.4总质量：≤15KG；
3.5供货前，须主动对接使用单位，提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容，确保满足用户需求。

13包-4、潜水调节器（含附件）【71件（套）】
一、货物名称：潜水调节器（含附件）
二、产地：国产
三、主要技术规格、参数及要求：
★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；
3.2主要功能：将高压气体减压成可供潜水员正常呼吸的压力，并根据潜水员呼吸频率和通气量调节大小使用；
3.3其他要求：由一级减压器、供气软管、二级呼吸减压器、备用调节器等部件组成。一级调节器：平衡活塞式一级装备，镀铬黄铜制造。旋转塔设计，五个低压出口；
3.4主体材质：聚碳酸酯和ABS塑钢；
3.5旋转式塔台设计，全环境密封，适合冰潜及污水等恶劣水环境；
3.6大排水阀面板设计，气量调节旋流，T型延长排气阀两侧延伸设计；
3.7调节器：额定工作压力：≤3500PSI，中压：0.9～1.2MPa；
3.8供货前，须主动对接使用单位，提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容，确保满足用户需求。

13包-5、潜水电脑表【56件（套）】
一、货物名称：潜水电脑表
二、产地：国产
三、主要技术规格、参数及要求：
★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；
3.2主要功能：适用于潜水作业时为潜水员提供多项水下检测数据；
3.3.支持固件可升级、多种气体减压、密闭系统固定PPO2、氧气传感器的密闭系统实时监测、CC模式下可迅速执行OC紧急脱险和NDL条状图；具有外部检测、数字罗盘和仪表模式；≥2.4英寸全彩显示屏，≥320*240屏幕分辨率；可充电锂电池；蓝牙集成，可使用蓝牙技术迅速下载显示潜水记录；使用深度≥100米；待机模式续航≥1000小时；
3.4大屏幕双按键界面，多种潜水模式：水肺潜水、自由潜水；整合了用于循环呼吸器的完全减压情况下的主要或备用氧分压检测接口；可使用软件对电脑数据分析潜水记录、减压计划、温度等；
3.5供货前，须主动对接使用单位，提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容，确保满足用户需求。

13包-6、潜水装备套装【90件（套）】
1、 货物名称：潜水装备套装
二、产地：国产
三、主要技术规格、参数及要求：
★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；
3.2配置不少于潜水头套1个、潜水主灯1个、潜水脚蹼1双、潜水手电1具、潜水刀1把、潜水配重及配重带1套；
3.3潜水头套：氯丁橡胶材质，厚度≥3mm；
▲3.4潜水主灯：亮度≥1500流明，防水深度≥150米，可连续使用24小时，带电池仓，带潜水支架；
3.5潜水脚蹼：蛙鞋，蹼片采用聚丙烯等材质；
▲3.6潜水手电：手电筒材质采用不低于高强塑料制作，防水深度≥80米，使用功率≥3W的LED灯，亮度≥200流明，包含电池、玻璃镜片，筒身颈部处有绳孔并配挂绳；
3.7潜水刀：总长：≥18cm；总质量≤210g；刀片材质钛合金，洛氏硬度不低于30，刀片长：≥7cm，刀刃一边光滑刃口，一边锯齿形刃口；刀鞘采用锁扣设计，材质不低于ABS塑料；
3.8潜水配重：铅块包塑，2KG≥6块，1KG≥2块；
3.9配重带：宽度≥5cm，材质耐磨耐腐蚀，长度可调整，不锈钢卡扣，不低于军事级别防锈防腐蚀；
[bookmark: _Toc577][bookmark: _Toc7752][bookmark: _Toc14474]3.10提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

13包-7、管供式潜水装具【3件（套）】
一、货物名称：管供式潜水装具
二、产地：国产
三、主要技术规格、参数及要求：
★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；
3.2用于岸上供气，使潜水员能加长时间在水下作业；
3.3全套装具由配气盘、脐带、潜水头盔、干式潜水服、通讯系统各1套，水面供气式潜水装具电动供气机、内燃式应急供气机各1套等组成；
3.4配气盘
3.4.1要求每一路潜水供气，都有独立的进气压力表和出气压力表；
3.4.2要求每一路潜水供气，都有至少两个供气控制开关；
3.5脐带
3.5.1脐带水面端可以连接潜水配气盘和潜水电话，水下端可以连接潜水面罩；
3.6潜水头盔
▲3.6.1设计潜水深度：≥300米，镜片的透光率应≥85%；
3.6.2配有旁通阀可通风除水雾，配有应急供气阀，可使用备用气源；
3.6.3配有通信接头；
3.7干式潜水服
3.7.1氯丁胶材质≥6MM；
3.7.2手腕和颈部均采用环密封系统，可自行更换领袖封；
3.7.3前开斜拉链设计，内外双层拉链，内部配有可快拆卡扣的吊带系统，后背设有防水拉链密封；
3.7.4配有潜水刀、潜水手电筒、鼻塞、潜水手表、潜水靴、潜水手套等防护装具；
3.7.5每件干衣单独配备一个防水干衣装备袋，包含干衣底衣、潜水帽、户外更衣垫、干衣充气管、水下方位灯、拉链蜡块和干衣粉包；
3.8通信系统：三人潜水电话，陆地送话手持麦克，可实现四方通话；
3.9应急气瓶：容积≥12L；
3.10电动供气机
▲3.10.1排气量：≥900L/min；
3.10.2可直接供应两名潜水员同时在60米水深内持续作业；
3.10.3底部带有移动轮，其中两个为万向轮，便于转运，万向轮配有刹车，便于停放使用；
3.11内燃式应急供气机
▲3.11.1排气量：≥900L/min；
3.11.2可直接供应两名潜水员同时在60米水深内持续作业；
3.11.3底部带有移动轮，其中两个为万向轮，便于转运，万向轮配有刹车，便于停放使用；
3.12配重系统：3kg压铅（一块）共8块；含宽度≥50mm的压铅带，长度≥1.5米；
3.13脚蹼：≥3个导流槽，≥6个喷射孔，≥2个鳍片；
3.14安全带：高强度尼龙织带，长度可调节；拉断力≥900KG；
3.15气瓶测压表：DIN和Yoke接口两用；
3.16应急气瓶单表：夜光；
3.17应急减压器：连接应急气瓶和潜水面罩，在脐带供气出现状况时为潜水面罩供气；
3.18过滤器：达到除油、除尘、除水功能；
3.19复合材料气瓶：容积≥50L，工作压力≥20mpa；
3.20供货前，须主动对接使用单位，提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容，确保满足用户需求。

[bookmark: _Toc28340][bookmark: _Toc23684][bookmark: _Toc6365][bookmark: _Toc1046]17包：充气救援艇（橡皮艇）【核心产品（不含舷外机）】、摩托艇
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK10]17包-1、充气救援艇（橡皮艇）【156件（套）】
一、货物名称：充气救援艇（橡皮艇）
二、产地：国产
三、主要技术规格、参数及要求:
★3.1提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；检测报告中需含橡皮艇、舷外机主要技术参数，或单独提供橡皮艇、舷外机检测报告；
3.2 橡皮艇
▲3.2.1材质：气室材料经向抗拉强度≥3200N/5cm，纬向抗拉强度≥3200N/5cm；气室材料经向撕破强力≥360N，纬向撕破强力≥360N；
3.2.2规格：总长≥4.2m；总宽：≥1.8m，气室数量：≥3+1；结构为M型或V型船底，底板为M型充气拉丝底板或预制铰链式底板；
3.2.3承载人数：≥7人；
▲3.2.4最大载重量：≥500kg；
3.2.5抗浪等级：≥1m、抗风等级：≥3级；
3.2.6最大行驶速度≥40km/h；
3.2.7船体质量：≤100kg（不含舷外机）；
3.2.8最大气室缺气情况下，艇不下沉，且能正常行驶；
3.2.9配备电动充气泵；
3.2.10提供使用说明书（含电子版），含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容；
3.3 舷外机
3.3.1发动机类型：2缸2冲程；
▲3.3.2最大功率：≥20Kw；
3.3.3额定转速：4500-5500r/min；
3.3.4排气量：≥490cc；
3.3.5润滑系统：汽油&机油；
3.3.6启动系统:手动/电动；
3.3.7操作系统：操舵/遥控；
3.3.8燃油容量：≥20L；
3.3.9质量：≤60kg；
3.3.10其他：配置：油箱+油管1个，简易维修工具1套，保险钥匙1个，螺旋桨防护罩，材质为不锈钢，配备可显示油量、保养时间、确定救援位置装置；
3.3.11供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求；
3.3.12提供中文使用说明书（含电子版），含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

17包-2、摩托艇【3件（套）】
一、货物名称：摩托艇
二、产地：国产
三、主要技术规格、参数及要求
★3.1产品符合《坐式摩托艇通用技术条件》（GB/T33198-2016）标准的要求，提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；
3.2用于水域救援现场快速救援；
3.3尺寸:长×宽×高≥3.0m×1.0m×1.0m；
3.4最大功率：≥60Kw；
3.5载人数量：1-3人；
3.6油箱容量：≥50L；
3.7最大速度：≥70km/h；
3.8最大载重：≥240kg；
3.9其他要求：安装导航和卫星定位功能，警灯、警报，带喊话、照明功能；根据用户要求进行涂装；
3.10配备专用拖车；
3.11供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

[bookmark: _Toc3461][bookmark: _Toc32450][bookmark: _Toc30745]21包：充气帐篷（40m²）【核心产品】、充气帐篷（60m²）、充气帐篷（100m²）、网架帐篷（40m²）、网架帐篷（60m²）
21包-1、充气帐篷（40m²）【47件（套）】
一、货物名称：充气帐篷40m2
二、产地：国产
三、主要技术规格、参数及要求
★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；
3.2主要由气柱框架、外披、内衬、地布4部分组成，主体结构框架采用高温热合焊接工艺，篷布采用双针拼合、拼缝处过防水胶条；
3.3外篷布
3.3.1材质：单面涂覆PVC涤纶牛津布；
▲3.3.2抗拉强度：经向≥1600N/5cm；纬向≥1000N/5cm；
▲3.3.3撕裂强度：经向≥80N；纬向≥60N；
3.3.4断裂伸长率：经向≥15%；纬向≥15%；
3.3.5损毁长度≤100mm；
3.3.6耐久性：5年以上；
3.4防水：帐篷缝纫处采用高温机压合防雨胶条处理，防地表水：≥200mm；
3.5内衬：充气帐篷210D内衬布；
3.6气柱：气柱材料采用高强度PVC夹网涂层气密布，厚度≥0.6mm；
3.7颜色：上半部为红色（色号：PANTONE 186C C:0 M:100 Y:100 K:0），下半部为蓝色（色号：FIRE BLUE C:100 M:100 Y:50 K:0),红色占5/8，蓝色占3/8；
3.8地布：PVC，克重≥550g/㎡；
3.9门尺寸：宽1500（±5）mm*高2000（±5）mm，窗户尺寸：宽820（±5）mm*高720（±5）mm；
3.10气阀：安全阀≥2个、快速充气阀≥2个、多功能充气阀≥2个；
3.11主要配置：电动充气泵2台（可排气）、地钉、拉绳、修补包1套，帆布包装袋；
▲3.11.1电动充气泵：功率≥2kw，连续供气时间≥15min，带有过热保护功能；
3.12面积：≥40m2；
3.13充气时间：≤10min；
3.14工作压力：15-25Kpa；
3.15质量≤200kg；
3.16供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求；
3.17提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

21包-2、充气帐篷（60m²）【36件（套）】
一、货物名称：充气帐篷60m2
二、产地：国产
三、主要技术规格、参数及要求
★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；
3.2主要由气柱框架、外披、内衬、地布4部分组成，主体结构框架采用高温热合焊接工艺，篷布采用双针拼合、拼缝处过防水胶条；
3.3外篷布
3.3.1材质：单面涂覆PVC涤纶牛津布；
▲3.3.2抗拉强度：经向≥1600N/5cm；纬向≥1000N/5cm；
▲3.3.3撕裂强度：经向≥80N；纬向≥60N；
3.3.4断裂伸长率：经向≥15%；纬向≥15%；
3.3.5损毁长度≤100mm；
3.3.6耐久性：5年以上；
3.4防水：帐篷缝纫处采用高温机压合防雨胶条处理，防地表水：≥200mm；
3.5内衬：充气帐篷210D内衬布；
3.6气柱：气柱材料采用高强度PVC夹网涂层气密布，厚度≥0.6mm；
3.7颜色：上半部为红色（色号：PANTONE 186C C:0 M:100 Y:100 K:0），下半部为蓝色（色号：FIRE BLUE C:100 M:100 Y:50 K:0),红色占5/8，蓝色占3/8；
3.8地布：PVC，克重≥550g/㎡；
3.9门尺寸：宽1500（±5）mm*高2000（±5）mm，窗户尺寸：宽820（±5）mm*高720（±5）mm；
3.10气阀：安全阀≥2个、快速充气阀≥2个、多功能充气阀≥2个；
3.11主要配置：电动充气泵2台（可排气）、地钉、拉绳、修补包1套，帆布包装袋；
▲3.11.1电动充气泵：功率≥2kw，连续供气时间≥15min，带有过热保护功能；
3.12面积：≥60m2；
3.13充气时间：≤12min；
3.14工作压力：15-25Kpa；
3.15质量≤300kg；
3.16供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求；
3.17提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

21包-3、充气帐篷（100m²）【9件（套）】
一、货物名称：充气帐篷100m2
二、产地：国产
三、主要技术规格、参数及要求
★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；
3.2主要由气柱框架、外披、内衬、地布4部分组成，主体结构框架采用高温热合焊接工艺，篷布采用双针拼合、拼缝处过防水胶条；
3.3外篷布
3.3.1材质：单面涂覆PVC涤纶牛津布；
▲3.3.2抗拉强度：经向≥1600N/5cm；纬向≥1000N/5cm；
▲3.3.3撕裂强度：经向≥80N；纬向≥60N；
3.3.4断裂伸长率：经向≥15%；纬向≥15%；
3.3.5损毁长度≤100mm；
3.3.6耐久性：5年以上；
3.4防水：帐篷缝纫处采用高温机压合防雨胶条处理，防地表水：≥200mm；
3.5内衬：充气帐篷专用210D内衬布；
3.6气柱：气柱材料采用高强度PVC夹网涂层气密布，厚度≥0.6mm；
3.7颜色：上半部为红色（色号：PANTONE 186C C:0 M:100 Y:100 K:0），下半部为蓝色（色号：FIRE BLUE C:100 M:100 Y:50 K:0),红色占5/8，蓝色占3/8；
3.8地布：PVC，克重≥550g/㎡；
3.9门尺寸：宽1500（±5）mm*高2000（±5）mm，窗户尺寸：宽820（±5）mm*高720（±5）mm
3.10气阀：安全阀≥2个、快速充气阀≥2个、多功能充气阀≥2个；
3.11主要配置：电动充气泵2台（可排气）、地钉、拉绳、修补包1套，帆布包装袋。
▲3.11.1电动充气泵：功率≥2kw，连续供气时间≥15min，带有过热保护功能；
3.12面积：≥100m2；
3.13充气时间：≤15min；
3.14工作压力：15-25Kpa；
3.15质量≤500kg；
3.16供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求；
3.17提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

21包-4、网架帐篷（40m²）【16件（套）】
一、货物名称：网架帐篷40m2
二、产地：国产
三、主要技术规格、参数及要求
★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；
3.2材质：面料为加厚牛津布,防雨、防潮、挡风、遮阳。
3.3尺寸（长*宽*顶高*边高）：≥8m*5m*3m*1.5m，使用面积≥40m2；
3.4帐篷样式：帐篷为长方形双披面直立墙建筑样式，两侧墙各开方形窗户3-5个（窗带防蚊纱窗）整体帐篷通过拉绳拉起，用三角柱加固；篷架为插接式框架结构，柱底四周全部设有落地横杆；
3.5整体篷架采用铝合金管材质；
3.6颜色：上半部为红色（色号：PANTONE 186C C:0 M:100 Y:100 K:0），下半部为蓝色（色号：FIRE BLUE C:100 M:100 Y:50 K:0),红色占5/8，蓝色占3/8；
3.7地布：PVC，克重≥550g/㎡；
3.8帐篷整体为框架式结构；
3.9其他要求：能在8级风或8㎝雪灾下正常使用；南、北通用，可全天候架设与撤收；
3.10供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求；
3.11提供中文使用说明书（含电子版），含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

21包-5、网架帐篷（60m²）【12件（套）】
一、货物名称：网架帐篷60m2
二、产地：国产
三、主要技术规格、参数及要求
★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；
3.2材质：面料为加厚牛津布，防雨、防潮、挡风、遮阳；
3.3尺寸（长*宽*顶高*边高）：≥10m*6m*3m*1.5m，使用面积≥60m2；
3.4帐篷样式：帐篷为长方形双披面直立墙建筑样式，两侧墙各开方形窗户3-5个（窗带防蚊纱窗）整体帐篷通过拉绳拉起，用三角柱加固；篷架为插接式框架结构，柱底四周全部设有落地横杆；
3.5整体篷架采用铝合金管材质；
3.6颜色：上半部为红色（色号：PANTONE 186C C:0 M:100 Y:100 K:0），下半部为蓝色（色号：FIRE BLUE C:100 M:100 Y:50 K:0),红色占5/8，蓝色占3/8；
3.7地布：PVC，克重≥550g/㎡；
3.8帐篷整体为框架式结构；
3.9其他要求：能在8级风或8㎝雪灾下正常使用；南、北通用，可全天候架设与撤收；
3.10供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求；
3.11提供中文使用说明书（含电子版），含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

[bookmark: _Toc23725][bookmark: _Toc6351][bookmark: _Toc31942]23包：履带式挖掘机、轮式装载机【核心产品】
23包-1、履带式挖掘机【1件（套）】
一、货物名称：履带式挖掘机
二、主要规格：国产
三、主要技术规格、参数及要求:
3.1整车尺寸：长×宽×高（mm）≤9700×3000×3500；
3.2底盘
▲3.2.1功率≥115kw；
★3.2.2排放标准：符合国四标准；
3.2.3燃料：柴油；
3.2.4机重：21-22吨；
3.2.5标准斗容≥1m3；
3.2.6履带宽度（标准）≥600mm；
3.2.7驱动形式：液压驱动；
3.3驾驶室和操作环境
3.3.1加装落物式保护结构；
3.3.2加装滚翻式保护结构；
3.3.3加装防飞溅防护网；
3.3.4加装后视仪；
3.4工作范围
3.4.1最大挖掘高度≥9600mm；
3.4.2最大挖掘距离≥9800mm；
3.4.3最大挖掘深度≥6500mm；
3.4.4最大卸载高度≥6700mm；
▲3.4.5铲斗挖掘力：≥135kN；
3.4.6接地比压：≥45kPa;
3.4.7爬坡能力：≥35°；
3.5其它需求
3.5.1颜色:根据用户单位需求喷涂标识；
3.5.2其他：可快速安装和拆卸破碎锤装置，配备破碎锤；
3.5.3供货前，须主动对接使用单位,满足用户需求；

23包-2、轮式装载机【2件（套）】
一、货物名称：轮式装载机
二、主要规格：国产
三、主要技术规格、参数及要求:
3.1整车尺寸：长×宽×高（mm）≤8500×3100×3600；
3.2底盘
▲3.2.1功率≥160kw；
★3.2.2排放标准：符合国四标准；
3.2.3燃料：柴油；
3.2.4机重：16-18吨；
3.2.5标准斗容≥2.5m3；
3.2.6驱动形式：轮式驱动；
3.3工作范围
3.3.1卸载高度≥3050mm；
3.3.2卸载距离≥1050mm；
▲3.3.3最大掘起力≥170KN；
3.3.4额定载重量：≥4900kg；
3.3.5最大行驶车速（km/h):≥35km/h；
3.4其它需求
3.4.1颜色:根据用户单位需求喷涂标识；
3.4.2其他：可快速安装和拆卸破碎锤装置，配备破碎锤；
3.4.3供货前，须主动对接使用单位,满足用户需求。

