[bookmark: _Toc28359104][bookmark: _Toc28359027][bookmark: _Toc35393814][bookmark: _Toc35393645]一、项目基本情况
原公告的采购项目编号（或招标编号、政府采购计划编号、采购计划备案文号等，如有）：YQCG-2025-013
原公告的采购项目名称：西南交通大学东部（国际）校区桌面型锂电池教学演示系统项目采购
首次公告日期：2025年03月31日
[bookmark: _Toc28359028][bookmark: _Toc28359105][bookmark: _Toc35393815][bookmark: _Toc35393646]二、更正信息
更正事项：□采购公告 √采购文件 □采购结果     
更正内容：1、原招标文件“三、采购标的详细技术要求”中“3、锂电池模拟系统”：
	3
	锂电池模拟系统
	★1、通道数：≥16个；
★2、电压范围：0~5V；精度±0.02% of F.S.解析度0.1mV；
3、电流范围：0~9A (<500ms)、0~5A、0~500mA、0~250uA（四档位设计）精度±0.02% of Range解析度10nA/0.01mA/0.1mA/0.2mA；
#4、支持通道之间的并联及串联；
#5、电流爬升时间100µS；
#6、电压响应速度<1mS；
7、具备电压源模式及双向电流源模式；
8、最多可扩充模组模拟到480节电池组的电压；
9、电流源模式下，快速充电与放电间电流切换，过程不中断；
10、低输出杂讯 <0.35mV rms，<2mVp-p；
11、独立通道过电压、限电流及过温度保护功能；
12、标准的以太网控制界面；
13、支援系统整合功能；
14、配置电网模拟器：
(1) 输出相位：单三相；
(2) 最大功率：15KVA；
(3) 电压范围：0~350VLN/0~606VLL；
(4) 电压精度：0.1%+0.2%F.S.；
(5) 电压分辨率：0.1V；
(6) 线性调整率：0.1%；
(7) 负载调整率：0.2%。


现更正为：
	3
	锂电池模拟系统
	★1、通道数：≥16个；
★2、电压范围：0~5V；精度0.6mV 解析度0.1mV；
3、电流最大5A，0-5A/0-1mA双量程，精度5mA/1uA；
#4、支持通道之间的串联；
#5、电压响应速度<10mS；
6、具备电压源模式及双向电流源模式；
7、最多可扩充模组模拟到480节电池组的电压；
8、电流源模式下，快速充电与放电间电流切换，过程不中断；
#9、低输出杂讯 <2mVrms；
10、独立通道过电压、限电流及过温度保护功能；
11、标准的以太网控制界面；
12、配置电源通信并联卡具备同步功能及模拟软件，具备IV曲线模拟，最大功率追踪点MPPT功能，支持数据导入输出所需要的电压电流曲线
13、配置>1只高频探头。



2、原招标文件“三、采购标的详细技术要求”中“5、锂电池电信号分析仪”：
	5
	锂电池电信号分析仪
	1、≥8.4英寸TFT电容触摸屏，1024×768(XGA)分辨率；
2、≥200MHz带宽，2.5GS/s采样率；
3、内存要求，连续模块每通道12.5MPts，单次触发模式每通道50MPts；
4、≥8bit垂直分辨率；
5、DC精度±(8 div的1.5% + 偏移电压精度)；
6、通道间去延迟：±100 ns；
7、时间轴设定范围：1 ns/div ~ 500 s/div (步进值 1-2-5)；
8、时基精度：±0.002%；
9、最大安全输入电压：±40 V (DC + ACpeak) 或 28 Vrms；
10、带USB存储和通信接口。支持 PC 及所有兼容打印机的连接；
11、四路内置探头供电接口，可给电流探头、差分探头等供电；
12、阻抗分析功能：
(1) 具备LCR模式、本机阻抗特性曲线分析、数值列表分析、连续测量模式；
(2) 测量频率范围：DC，4HZ-5MHZ连续可调；
(3) 配置开尔文夹型测试治具DC~8MHz，1m长；配置镊型测试治具长73cm，DC～8MHz，50Ω，电极间隔：0.3～6mm；
13、配备≥150A高频电流探头。


现更正为：
	5
	锂电池电信号分析仪
	1、≥8.4英寸TFT电容触摸屏，1024×768(XGA)分辨率；
2、≥200MHz带宽，2.5GS/s采样率；
3、内存要求，连续模块每通道12.5MPts，单次触发模式每通道50MPts；
4、≥8bit垂直分辨率；
5、DC精度±(8 div的1.5% + 偏移电压精度)；
6、通道间去延迟：±100 ns；
7、时间轴设定范围：1 ns/div ~ 500 s/div (步进值 1-2-5)；
8、时基精度：±0.002%；
9、最大安全输入电压：±40 V (DC + ACpeak) 或 28 Vrms；
10、带USB存储和通信接口。支持 PC 及所有兼容打印机的连接；
11、四路内置探头供电接口，可给电流探头、差分探头等供电；




3、原招标文件“三、采购标的详细技术要求”中“7、锂电池多通道数据采集系统”：
	7
	锂电池多通道数据采集系统
	1、设备提供多路数据同步采集记录，具备记录、触发捕获、预先触发功能和波形管家功能；
2、配置USB、LAN、外部控制接口；
3、配置性能不低于256GB SSD硬盘支持20MS/s速度实时存储。同时支持8通道同时5MS/s实时存储，16通道同时2MS/s实时存储，32通道同时1MS/s实时存储；
4、配置4路5MS/S采样通道，16bit A/D的高分辨率测量，4, 10, 20, 40, 100, 200 V f.s., 6档量程，低通滤波器5/500/5k/200kHz，±0.1% f.s.精度。无需衰减探头直接测量DC或AC峰值200V电压；
5、配2路差分探头，配电源适配器（100~240V，12V输出）；
6、配置4路1:1探头，最大可输入300V，直径φ5.0mm，电缆，1.7m，小型鳄鱼夹；
7、配置2路200MS/s采样通道；
8、配置2路1:1探头，最大可输入600V，直径φ5.0mm 电缆，1.8m，附带装卸型大型鳄鱼夹；
9、配置≥500A高频电流探头。


现更正为：
	7
	锂电池多通道数据采集系统
	1、设备提供多路数据同步采集记录，具备记录、触发捕获、预先触发功能和波形管家功能；
2、配置USB、LAN、外部控制接口；
3、配置性能不低于256GB SSD硬盘支持20MS/s速度实时存储。同时支持8通道同时5MS/s实时存储，16通道同时2MS/s实时存储，32通道同时1MS/s实时存储；
4、配置4路5MS/S采样通道，16bit A/D的高分辨率测量，4, 10, 20, 40, 100, 200 V f.s., 6档量程，低通滤波器5/500/5k/200kHz，±0.1% f.s.精度。无需衰减探头直接测量DC或AC峰值200V电压；
5、配2路差分探头，配电源适配器（100~240V，12V输出）；
6、配置4路1:1探头，最大可输入300V，直径φ5.0mm，电缆，1.7m，小型鳄鱼夹；
7、配置2路200MS/s采样通道；
8、配置2路1:1探头，最大可输入600V，直径φ5.0mm 电缆，1.8m，附带装卸型大型鳄鱼夹；
9、配置≥500A高频电流探头。
10、配置电网模拟器：
（1）输出相位：单三相；
（2）最大功率：15KVA；
（3）电压范围：0~350VLN/0~606VLL；
（4）电压精度：0.1%+0.2%F.S.；
（5）电压分辨率：0.1V；
（6）线性调整率：0.1%；
（7）负载调整率：0.2%。
11、阻抗分析功能：
（1）具备LCR模式、本机阻抗特性曲线分析、数值列表分析、连续测量模式；
（2）测量频率范围：DC，4HZ-5MHZ连续可调；
（3）配置开尔文夹型测试治具DC~8MHz，1m长；配置镊型测试治具长73cm，DC～8MHz，50Ω，电极间隔：0.3～6mm；
12、配备≥150A高频电流探头。










4、原招标文件规定的投标截止时间和开标时间：
接受投标文件时间：2025年11月11日上午10：00-10：30（北京时间）；开标时间：2025年11月11日上午10：30（北京时间）。
现更正为：
接受投标文件时间：2025年11月20日上午10：00-10：30（北京时间）；开标时间：2025年11月20日上午10：30（北京时间）。
更正日期：　2025年11月03日　
[bookmark: _Toc35393647][bookmark: _Toc35393816]三、其他补充事宜
   无
[bookmark: _Toc35393817][bookmark: _Toc28359106][bookmark: _Toc28359029][bookmark: _Toc35393648]四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc28359030][bookmark: _Toc35393649][bookmark: _Toc35393818][bookmark: _Toc28359107]1.采购人信息
名    称：西南交通大学；
地    址：四川省成都市郫都区犀安路999号；
联系电话：028-66367322。
[bookmark: _Toc28359031][bookmark: _Toc35393650][bookmark: _Toc35393819][bookmark: _Toc28359108]2.采购代理机构信息（如有）
[bookmark: _Toc28359109][bookmark: _Toc28359032]名    称：中金招标有限责任公司；
地    址：成都市高新区天晖路360号晶科1号商务楼20楼；
联系电话：028-84469198；
[bookmark: _Toc35393651][bookmark: _Toc35393820]3.项目联系方式
项目联系人：童老师
电　　 话：　028-84469198-853
