技术商务要求

★包1辅助保障车辆类、包2特种救援车辆类、包3高空作业救援车辆类的投标人所投产品需满足以下性能参数通用条款的实质性响应条款要求：

1、投标人提供所投产品彩页，彩页上附车辆结构图。交车时需提供上“应急专用号牌”相关车辆资料。
2、车辆上装所有材质必须达到本体防腐要求，车辆电器线路、电器接地装置、各类接口（含油、水、电、气接口）必须符合中国标准，并能与湖南省消防救援总队现有车辆的各类接口配套使用，操作说明等字体全部采用中文。

3、车辆轮胎全部采用原车自带的子午线钢丝胎，并注明品牌型号，选用全尺寸、同型号规格的备用轮胎，备用轮胎的固定科学合理、方便取用，不影响车辆行驶及各项操作。

4、技术需求通用要求与技术需求专用要求存在冲突的，以技术需求专用要求为准。技术需求通用要求所提的技术要求在部分车型中不涉及的，请在投标文件的《技术响应/偏离表》中予以说明（部分特殊车辆因客观原因无法达到通用要求的予以说明，并提供证明材料或分析报告）。

5、漆色及标识要求

5.1 整车全部采用原厂原色优质烤漆，颜色为消防红，底盘为原厂原色底漆；整车外观喷涂应符合消防救援局最新喷涂要求，交车时车门涂装信息需全部完善；
5.2 车辆装备管理系统，交付时应按照国家消防救援局关于推广应用新版消防装备管理系统的要求，做好车辆基础信息录入、赋码及标签配置工作，附着由“消防装备物资信息采集系统”统一发行的装备物资二维码(或RFID),二维码标签采用激光雕刻附在车辆铭牌上。(具体中标后联系采购人获取《消防装备物资信息采集系统-用户手册（企业)》）；
5.3 配备人员出动统计装置一套。内含采集系统及发卡系统；采集系统工作协议：ISO18000-6B/6C EPCC1G2、GB/T 29768、GJB 7377.1等多种协议；核心芯片：G系列射频芯片，包提供基于Windows、Android、系统平台下的API开发包及应用例程；发卡系统可实现调度指令转发、车载人员信息采集、数据分析、过程数据管理、调度数据查询、装置参数设置、数据备份归档、权限认证，支持RESTful API方式和数据库接口方式；

5.3.1 应用系统：（1）支队级权限管理人员可以查看到场人数、人员信息，可以按灾害类型优先推送相对应专业特长的到场人员或在全市人员信息里搜索相符的专业技术人才。(到场人数数据源由采集系统提供，本部分通过接口开发，与采集系统集成)；（2）可根据警情等级按每月、每季度、每年或某一次任务统计出动人员、装备器材、消防车辆到场情况；（3）将每个人出警数量、场次以及具体的出警信息记录到人员档案信息里；（4）大队级或信息通信、战勤保障等单位出动以在接到命令后，人员上车后点击车载接处警平板“确认出动”后1分钟开始读取人员信息数据，站级按接到命令单，车辆启动后1分钟开始自动读取数据。(出动人数数据源由采集系统提供，本部分通过接口开发，与采集系统集成)。

6、救援车辆驾驶室布局：采用底盘原装四门双排驾驶室，主驾驶位配置空气气囊座椅，乘员不少于6人，后排每个座位靠背处设置能放置空气呼吸器的自锁式器材架，保持稳定、安全、方便取用。后排座位前有防滑不锈钢拦杆及扶手。

包1：辅助保障车辆类详细性能参数如下：

（1）供气消防车 1辆

一、技术需求通用要求
1.总体要求

1.1 整车性能符合GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》的规定；整车性能符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》要求；整车性能符合GB 7956.1-2014《通用技术条件》要求；整车性能符合GB 7956.23-2019《供气消防车》要求；随车器材符合国家相关标准要求。

1.2 中标厂商签订合同后一个月内完成设计方案和设计图纸，交由采购人进行审核论证，通过后再投入生产；生产过程中，采购人组织人员分组赴厂进行现场质量把控。

2.技术要求

2.1 底盘及底盘改装要求

2.1.1 排放标准：国六；底盘自带原厂冷暖空调；制动方式：气刹，采用前桥盘式制动；配备ABS、EBS。底盘最大允许总质量18T及以上的车辆需配置电子车身稳定系统；燃油类型：柴油；油箱加注口必须加装燃油箱滤网。

2.1.2 驾驶室主、副驾驶位采用三点式安全带；其余所有乘员座位均需配备伸缩式安全带；带有独立乘员室的车辆，翻转脚踏板采用机械联动设计。

2.2 材质、设计要求

2.2.1 所有操作开关、仪表、器材架均有规范的铝质永久性中文铭牌标识。车辆主要功能在相应操作面板或附近箱体上设置有永久性铭牌型的操作流程图。另外在所有器材的放置处标注器材名称；

器材箱设计、材质及安装要求：外骨架采用不锈钢或铝制型材焊接成型，内骨架采用≥40mm×40mm高强度全铝合金型材，确保其刚度和强度。内装饰、隔板、地板均为3mm及以上铝合金板材（或优于该设计），轻质防腐铝合金结构，表面作阳极氧化处理。铝合金板材通过具有弹性、高粘接强度的进口连接密封胶与主结构相联，并做加固处理，根据需要随意调节每层高度，且做好防锈、防滑处理，保证安装简单、维修方便、固定牢靠、振动小，噪声低。器材箱应设置排雨水孔槽；

卷帘门用轻质高强度铝合金制成，作阳极氧化处理，采用拉杆式；启闭轻便灵活，密封性好，具有防水、防尘功能。门上各设有一把门锁，所有卷帘门可通用一把钥匙开启。帘子门顶部采用胶条和毛刷双重挡水设计（或优于该设计），用低压直流水冲洗帘子门任何部位时，器材箱不应进水；

脚踏翻板框架为高强度型钢，蒙皮为铝合金材质。内藏可翻转式气动弹簧脚踏板，采用弹簧与门止口双重固定，要求安全可靠，坚固耐用，密封性强，站立取用器材方便，且能防止泥尘进入器材箱。最大承重力≥150kg。（也可优于该种设计，需注明理由）；

车载发电机位置设置合理，进、排气口工作互不影响，汽油机润滑油排放口采用旋转开关加延长放油管的设计方式；

车身后部左侧粘贴“车辆型号”后面增设金属材质二维码，扫描后可见车辆主要参数、操作视频、说明书等相关内容；

配有爬梯及扶手（防滑及毛刺处理），可方便登上车顶；

号牌悬挂位置受限的车辆，需设置专用号牌支架，并能满足安装4个牌照螺丝，方便专用号牌悬挂。（号牌悬挂要求：平整、牢固）

2.3 器材箱设置要求（有器材箱的根据车辆性质设置器材箱）

2.3.1 每辆消防车的器材箱均需根据采购人要求进行量身定制，涉及的相关改造费用由车辆中标人承担，且器材布置需满足以下几点原则：

（1）按战斗编成和战斗展开设计器材集成、分区存放；（2）按人体工程学原理设计各种器材托架；（3）按使用逻辑关系和使用频率放置器材；（4）使用防锈、防振、防脱落、防划伤的专用夹具；（5）所有器材都需合理固定。

2.4 电气部分要求

2.4.1 驾驶室适当位置上安装功率≥200W报警器、警灯控制器；乘员室、操纵仪表板等处须安装LED照明灯；器材箱合理安装LED灯带，确保照明美观及安全；车辆配备底盘原车胎压监测系统，具有显示和报警功能；

驾驶台控制面板：设置器材厢门和乘员室门未关闭指示灯，侧标识灯控制与底盘小灯同步；

无线电通讯：驾驶室内安装消防用车载无线电台，需与湖南省消防救援总队现有的对讲通信设备相匹配；

驾驶室顶部安装爆闪式红色长排警灯，车厢两侧上方各安装频闪轮廓灯3只，车顶后部安装圆警灯1只，消防用卤素探照灯1只。车顶各类灯具、控制模块应方便维修并做好防水(部分车辆两侧和后部不适宜设置警灯的因车而定)；

车辆行驶用电系统与上装用电系统须分设保险或断电开关；

整车线路应排列整齐，固定可靠，且有防止短路或断路的措施。附加电系导线的截面积应与最大负载相匹配，多根导线应包扎成股，各导线上应包扎成股，各导线上应有编号及不同颜色区别，连接时采用插接件；

配有车载发电机的车辆必须设有接地保护，地线采用铜芯线，大小不低于4mm²，长度≥50米，接地桩长度不低于0.8米；车载设备线控连接需做防水处理，连接方式采用非针式接口；

驾驶室内设1个功率≥200W的电源逆变器（非点烟器安装形式），提供220V电源，采用中国制式接头（≥2个），≥2个USB供电口（USB供电采用电流≥2A的快充口，并配备3种不同接口类型数据线），位置设计合理，用于各种设备的充电；

驾乘驶室全部采用电控窗设计；配备移动式启动电源，启动电压能满足12V和24V，峰值电流≥6000A，带电量数显和USB输出。

2.4.2 如底盘或车辆有原装360°°行车记录仪则必须选用原装配置。如果需加装则应满足以下要求：
（1）安装具有蓝牙、夜视、扬声器、导航和回放功能以及数据拷贝方便的360°行车记录仪；行车记录仪和倒车雷达系统能够与倒挡、转向联动。

（2）固定安装在驾驶室内（不得采用吸盘式，不阻碍驾驶员视野），线路能够隐藏布置，车辆底盘电源关闭后行车记录仪应能断电。

（3）行车记录仪应确保监控无盲区和死角，不能为4路分屏监控，需在显示屏上行成360°全景影像，也可查看各分路视频的影像。

（4）配置：分辨率≥1080P，固态硬盘≥1TB，屏幕尺寸≥10寸，内置电池容量≥350mAh。

二、交付时配备的常规随车器材

对讲机充电器（排式）1套、车轮止滑器（采用高强度轻型塑料）2个、千斤顶1具、ABC干粉灭火器（8kg）4具、排气管火星熄灭器1个、移动电缆线盘（≥30米，额定功率≥2700W）1盘；
三、主要技术参数及要求

1、★车辆公告：投标时需提供国家工信部“供气消防车”公告及检验报告；

2、投标人需提供整车详细的设计方案，需注明各种用电设备功率；

3、整车性能符合GB7956.1-2014《通用技术条件》要求。

（一）底盘改装

底盘：采用国产4*2特种作业车底盘，最大允许总质量≥20T；发动机净功率≥250kW；整车比功率≥12kW/T；前保险杠采用金属材质、前大灯采用分体式。

（二）上装系统主要技术

1、▲空气压缩机：4级缸、4级压缩、空冷、油润滑，功率≥35kW，排量≥2000 L/min，工作压力≥35MPa，驱动形式采用底盘发动机驱动。

充气系统要求：整车充气端口≥8只气瓶同时充气，并配有泄压孔的防爆箱，充满8只6.8L空瓶用时不超过10分钟；空压机每级气缸应设有油水分离器、安全阀、自动冷凝排污阀并配压缩机系统泄漏检测；并设有机械和电子两道高压自动保护，达到设定压力时自动停机，气压低于设定值时自动启动空压机；设有空压机润滑装置，润滑油压低于设定值时自动停机保护；设有压缩机工作时间和维护保养提示功能；设有快速充气和选择控制功能。

充气辅助系统：配有控制系统、空气冷却机系统、呼吸空气净化过滤系统。控制系统：带有中文显示触摸屏，屏幕尺寸≥10英寸；空气冷却机系统：额定流量≥2800L/min，额定功率≥1300W，带有数值显示功能；呼吸空气净化过滤系统：空气质量不低于GB/T18435.2-2017标准；应配有全自动空气质量监测装置。

储气瓶组：50L气瓶容积≥16个，额定压力：35MPa，材质为35铬钼钢，每个瓶均设有截止阀，气瓶组设有安全阀、节流阀、压力表。

取力器型式：夹心式。

发电机：汽油发电机，功率≥15kW，额定电压：380V/220V。

2、升降照明系统：气动升降形式，离地最大高度≥7m，水平回转：0～360°，带一键复位功能，主照明灯功率不低于4000W。

（三）其他要求：整车设置6.8L备用气瓶放置数量≥100个。

（2）加油车 1辆

一、技术需求通用要求

1、总体要求

1.1 整车性能符合GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》的规定；整车性能符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》要求。 随车器材符合国家相关标准要求。

2、技术要求

2.1 底盘及底盘改装要求

2.1.1 排放标准：国六。

2.1.2 底盘自带原厂冷暖空调。

2.1.3 制动方式：气刹，优先采用前桥盘式制动（全驱越野底盘除外）。优先配置排气制动或发动机辅助制动或加装缓速器。

2.1.4 配备ABS、EBS。底盘最大允许总质量25吨及以上的车辆需配置电子车身稳定系统，并设置限速装置，最高车速不超过95Km/h且不超过底盘厂允许的最高车速。

2.1.5 燃油类型：柴油；油箱加注口必须加装燃油箱滤网。

2.1.6 驾驶室主、副驾驶位采用三点式安全带；其余所有乘员座位均需配备伸缩式安全带。所有座位均采用软质材料。

2.1.7 取力器要求：采用比功率相匹配的取力器，国产底盘车辆加装的取力器必须安装附加冷却系统（底盘自带取力器除外）；驾驶室设有取力器控制开关及指示灯。

2.2 材质、设计要求

2.2.1 所有操作开关、仪表、器材架均有规范的铝质永久性中文铭牌标识。车辆主要功能在相应操作面板或附近箱体上设置有永久性铭牌型的操作流程图。

2.2.2 器材箱设计、材质及安装要求：外骨架采用不锈钢或铝制型材焊接成型，内骨架采用≥40mm*40mm高强度全铝合金型材，确保其刚度和强度。内装饰、隔板、地板均为3mm及以上铝合金板材（或优于该设计），轻质防腐铝合金结构，表面作阳极氧化处理。铝合金板材通过具有弹性、高粘接强度的进口连接密封胶与主结构相联，并做加固处理，可根据需要随意调节每层高度，且做好防锈、防滑处理，保证安装简单、维修方便、固定牢靠、振动小，噪声低。器材箱应设置排雨水孔槽。车辆器材箱优先选用高强度铝板冲压拼接结构形式。

2.2.3 配有爬梯及扶手（防滑及毛刺处理），可方便的登上车顶。

2.2.4 车辆任何涉及人员登入的位置必须设置防滑处理。

2.2.5 专用号牌悬挂位置受限的车辆，需设置专用号牌支架，方便专用号牌悬挂。（号牌悬挂要求：平整、牢固）

2.2.6 独立乘员室需设置关门泄压装置,减小关门阻力，与驾驶室连接部分需设置可视车窗，方便乘员观察车辆行驶状况。

2.3 电气部分要求

2.3.1 驾驶室适当位置上安装功率≥200W报警器、警灯控制器；乘员室、操纵仪表板等处须安装LED照明灯；车辆至少前轮配备底盘原车胎压监测系统，具有显示和报警功能。

驾驶台控制面板：设置器材厢门和乘员室门未关闭指示灯，侧标识灯控制与底盘小灯同步；

无线电通讯：驾驶室内安装消防用车载无线电台，需与湖南省消防救援总队现有的对讲通信设备相匹配；

驾驶室顶部安装爆闪式红色长排警灯，车厢两侧上方各安装频闪轮廓灯3只，车顶后部安装圆警灯1只，消防用卤素探照灯1只（配灯罩，符合GB4785-2019规定）；车顶各类灯具、控制模块应方便维修并做好防水；(部分车辆两侧和后部不适宜设置警灯的因车而定)

车辆行驶用电系统与消防装置用电系统须分设保险或断电开关；整车线路应排列整齐，固定可靠，且有防止短路或断路的措施；附加电系导线的截面积应与最大负载相匹配；多根导线应包扎成股，各导线上应包扎成股；各导线上应有编号及不同颜色区别，连接时采用插接件，配车载发机的必须设有接地保护，地线采用铜芯线，大小不低于4mm²，长度≥50米，接地桩长度不低于0.8米；车载设备线控连接需做防水处理，连接方式采用非针式接口。

车身后部左侧粘贴“车辆型号”后面增设金属材质二维码，扫描后可见车辆主要参数、操作视频、说明书等相关内容；车辆必须科学、合理设置底盘发动机紧急停车按钮。

2.3.2 安装自动脱落式充电系统和自动充气系统（取得国家质检部门检验报告）,安装位置不能占用器材箱空间。配备移动式启动电源，启动电压能满足12V和24V，峰值电流≥6000A，带电量数显和USB输出。

2.3.3 安装具有蓝牙功能、夜视功能、扬声器功能、导航功能、回放功能、数据拷贝方便的360°行车记录仪；（如底盘或车辆有原装360°的必须选用原装360°）

固定安装在驾驶室内（不得采用吸盘式，不阻碍驾驶员视野），线路能够隐藏布置，车辆底盘电源关闭后行车记录仪应能断电；固态硬盘≥1TB；屏幕尺寸≥10寸；（如原车底盘屏幕小于该尺寸以原车配置为准）内置电池容量≥350mAh。

2.3.4 安装360°行车记录仪和倒车雷达系统（全景影像摄像头带夜视功能，与倒挡、转向联动，可与2.4.3行车记录仪合并为一体机），360°行车记录仪分辨率不低于1080P，确保无盲区、无死角，不能为4路分屏监控，需在显示屏上行成360°全景影像，也可查看各分路视频的影像。

2.4 漆色及标识要求

所有仪表及开关、按钮均配有醒目的中文标识和指示方向，并在车载设备的显眼处均有铝制操作说明及警告标识，另外在所有器材的放置位置标注器材名称。

二、主要技术参数及要求
1、★车辆公告：投标时需提供国家工信部“加油车”或相关公告；

投标人需提供整车详细的设计方案。

底盘及驾驶室改装

▲底盘：采用国产二类4*2底盘；排半座双开门；驾驶室乘员≥2人，排半驾驶室，带卧铺；发动机额定功率≥130KW；最高车速≥80km/h；最大允许总质量≥4吨。

上装系统主要技术

2、罐体技术要求：

▲（1）罐体部分的设计、制造要完全符合GB18564.1-2006《道路运输液体危险货物罐式车辆第一部分：金属常压罐体技术要求》和QCT 653-2000《运油车、加油车技术条件》的相关要求；

（2）采用304以上不锈钢材质，钢板厚度不低于4mm，由前后封头、筒身、内封头、防荡板等焊接而成；

（3）单罐设计，用于装载柴油，油罐容积≥4吨。罐体设计1个铝合金防爆检修口，方便检修时人员出入盖，口径不小于580mm，配备有呼吸阀；

（4）具有抑爆装置；油罐和管路系统应能长期贮存燃油而无污染。

2、具备以下几种作业能力：

（1）底部装油：通过本车以外的油泵从本车油罐底部进行装油；

（2）油泵卸油：通过本车油泵（流量不小于1000L/min）将本车油罐中的燃油卸至其它容器；

（3）自流卸油：依靠重力将本车油罐中的燃油卸至较低位置的容器；

（4）输转油：通过本车油泵将燃油从一个容器泵入另一个容器；

（5）加油：通过本车加油枪将燃油加注到受油设备中，并能抽回加油胶管中的剩余燃油；

（6）油气回收。

3、底部加油系统：由底部装载系统、油气回收系统、防溢流系统、管路系统、控制系统组成；

4、加油系统：由减压齿轮泵、管路系统、加油机（采用电动智能加油机，要求有计量功能，可实时显示油罐剩余油量，流量不小于70L/min），加油卷盘（不小于10米，可自动回收）等组成；

5、紧急切断装置：由海底阀、紧急开关、报警装置等组成；

6、其他要求：配备工具箱、防火帽，带堵盖。罐顶安装升降护栏，车身两侧安装防护栏，配备不小于5米的输油胶管，拖地胶带（导体截面积≥100mm2）、导静电板2个、导静电盘，按要求制作危险品标志牌、安全告示。

7、全车器材箱及骨架全部采用铝合金材质。

（3）宣传消防车  1辆

一、技术需求通用要求

1、总体要求

1.1 整车性能符合GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》的规定；整车性能符合GB 7956.1-2014《通用技术条件》要求；整车性能符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》要求。随车器材符合国家相关标准要求。

1.2 整车需提供所投产品国家工信部公告（含查询网页截图），检验报告，专用条款有具体要求以专用条款为准。

2、技术要求

2.1 底盘及底盘改装要求

2.1.1 排放标准：国六。

2.1.2 底盘自带原厂冷暖空调。

2.1.3 制动方式：气刹，优先采用前桥盘式制动（全驱越野底盘除外）。优先配置排气制动或发动机辅助制动或加装缓速器。

2.1.4 配备ABS、EBS。底盘最大允许总质量25吨及以上的车辆需配置电子车身稳定系统，并设置限速装置，最高车速不超过95Km/h且不超过底盘厂允许的最高车速。

2.1.5 燃油类型：柴油；油箱加注口必须加装燃油箱滤网。

2.1.6 必须设置上装电源总开关，关闭点火钥匙后上装电源能整体关闭，气源总阀设置在方便开关的位置，并做明显标注。

2.1.7 驾驶室主、副驾驶位采用三点式安全带；其余所有乘员座位均需配备伸缩式安全带。所有座位均采用软质材料；设置有正压式空气呼吸器器材架的座位，在放置正压式空气呼吸器后，座位可乘坐深度不得少于420mm；空呼支架控制手柄设置合理，确保消防员下车时不被挂绊。

2.1.8 取力器要求：采用比功率相匹配的取力器（进口底盘消防车由底盘自带进口取力器总成），国产底盘车辆加装的取力器必须安装附加冷却系统（底盘自带取力器除外）；驾驶室设有取力器控制开关及指示灯。

2.1.9 上下驾乘室脚踏板：采用楼梯式样，上下蹬层次错开设计，以方便人员上下车。带有独立乘员室的车辆，翻转脚踏板采用机械联动设计。

2.2 材质、设计要求

2.2.1 所有操作开关、仪表、器材架均有规范的铝质永久性中文铭牌标识。车辆主要功能在相应操作面板或附近箱体上设置有永久性铭牌型的操作流程图。

2.2.2 器材箱设计、材质及安装要求：外骨架采用不锈钢或铝制型材焊接成型，内骨架采用≥40mm×40mm高强度全铝合金型材，确保其刚度和强度。内装饰、隔板、地板均为3mm及以上铝合金板材（或优于该设计），轻质防腐铝合金结构，表面作阳极氧化处理。铝合金板材通过具有弹性、高粘接强度的进口连接密封胶与主结构相联，并做加固处理，可根据需要随意调节每层高度，且做好防锈、防滑处理，保证安装简单、维修方便、固定牢靠、振动小，噪声低。器材箱应设置排雨水孔槽。车辆器材箱优先选用高强度铝板冲压拼接结构形式。

2.2.3 帘子门：卷帘门用轻质高强度铝合金制成，作阳极氧化处理，采用拉杆式；启闭轻便灵活，密封性好，具有防水、防尘功能。门上各设有一把门锁，所有卷帘门可通用一把钥匙开启。帘子门顶部采用胶条和毛刷双重挡水设计（或优于该设计），用低压直流水冲洗帘子门任何部位时，器材箱不应进水。

2.2.4 脚踏翻板：框架为高强度型钢，蒙皮为铝合金材质。内藏可翻转式气动弹簧脚踏板，采用弹簧与门止口双重固定，要求安全可靠，坚固耐用，密封性强，站立取用器材方便，且能防止泥尘进入器材箱。最大承重力≥150kg。（也可优于该种设计，需注明理由）

2.2.5 配有爬梯及扶手（防滑及毛刺处理），可方便的登上车顶。

2.2.6 车辆任何涉及人员登入的位置必须设置防滑处理。

2.2.7 所有车载发电机、汽油机润滑油排放口采用旋转开关加延长放油管的设计方式。

2.2.8 专用号牌悬挂位置受限的车辆，需设置专用号牌支架，方便专用号牌悬挂。（号牌悬挂要求：平整、牢固）

2.2.9 独立乘员室需设置关门泄压装置,减小关门阻力，与驾驶室连接部分需设置可视车窗，方便乘员观察车辆行驶状况。

2.3 器材箱设置要求

2.3.1 每辆消防车的器材箱均需根据采购人要求进行量身定制，涉及的相关改造费用由车辆中标人承担，且器材布置需满足以下几点原则：（1）按战斗编成和战斗展开设计器材集成、分区存放；（2）按人体工程学原理设计各种器材托架；（3）按使用逻辑关系和使用频率放置器材；（4）站在地面或踏板上1-2个动作内取用任何器材；（6）使用防锈、防振、防脱落、防划伤的专用夹具；（7）所有器材都需合理固定。

2.4 电气部分要求

2.4.1 驾驶室适当位置上安装功率≥200W报警器、警灯控制器；乘员室、操纵仪表板等处须安装LED照明灯；器材箱合理安装LED灯带，确保照明美观及安全；

车辆至少前轮配备底盘原车胎压监测系统，具有显示和报警功能。

驾驶台控制面板：设置器材厢门和乘员室门未关闭指示灯，侧标识灯控制与底盘小灯同步；

无线电通讯：驾驶室内安装消防用车载无线电台，需与湖南省消防救援总队现有的对讲通信设备相匹配；

驾驶室顶部安装爆闪式红色长排警灯，车厢两侧上方各安装频闪轮廓灯3只，车顶后部安装圆警灯1只，消防用卤素探照灯1只（配灯罩，符合GB4785-2019规定）；车顶各类灯具、控制模块应方便维修并做好防水；(部分车辆两侧和后部不适宜设置警灯的因车而定)

车辆行驶用电系统与消防装置用电系统须分设保险或断电开关；整车线路应排列整齐，固定可靠，且有防止短路或断路的措施；附加电系导线的截面积应与最大负载相匹配；多根导线应包扎成股，各导线上应包扎成股；各导线上应有编号及不同颜色区别，连接时采用插接件，配车载发机的必须设有接地保护，地线采用铜芯线，大小不低于4mm²，长度≥50米，接地桩长度不低于0.8米；车载设备线控连接需做防水处理，连接方式采用非针式接口。

驾驶室内设1个功率≥200W的电源逆变器，提供220V电源，采用中国制式接头（不少于2个），不少于2个USB供电口（USB供电采用电流不少于2A的快充口，并配备3种不同接口类型数据线），位置设计合理，用于各种设备的充电；

驾驶室左右采用电控窗设计。

车身后部左侧粘贴“车辆型号”后面增设金属材质二维码，扫描后可见车辆主要参数、操作视频、说明书等相关内容

车辆必须科学、合理设置底盘发动机紧急停车按钮。

2.4.2 安装自动脱落式充电系统和自动充气系统（取得国家质检部门检验报告）,安装位置不能占用器材箱空间。配备移动式启动电源，启动电压能满足12V和24V，峰值电流≥6000A，带电量数显和USB输出。

2.4.3 安装具有蓝牙功能、夜视功能、扬声器功能、导航功能、回放功能、数据拷贝方便的360°行车记录仪；（如底盘或车辆有原装360°的必须选用原装360°）

固定安装在驾驶室内（不得采用吸盘式，不阻碍驾驶员视野），线路能够隐藏布置，车辆底盘电源关闭后行车记录仪应能断电；

固态硬盘≥1TB；屏幕尺寸≥10寸；（如原车底盘屏幕小于该尺寸以原车配置为准） 内置电池容量≥350mAh。

2.4.4 安装360°行车记录仪和倒车雷达系统（全景影像摄像头带夜视功能，与倒挡、转向联动，可与2.4.3行车记录仪合并为一体机），360°行车记录仪分辨率不低于1080P，确保无盲区、无死角，不能为4路分屏监控，需在显示屏上行成360°全景影像，也可查看各分路视频的影像。

二、专勤消防车随车器材配备

支腿垫块 1套                       铝合金梯 1架

对讲机充电器（排式，签订合同时与采购人明确型号）1套

车轮止滑器（采用高强度轻型塑料） 2个            千斤顶 1具         

ABC干粉灭火器（8kg） 1个          墙角保护器 4具

移动电缆线盘（不少于30米，额定功率≥2700W） 2盘

排气管火星熄灭器 1个              10平方方形遮阳棚1把

救援支撑垫木（实木材质，尺寸：≥35cm*25cm*5cm） 4块

折叠桌（高强度塑料材质强度可调节，展开尺寸120cm*60cm*70cm）5张

折叠椅（高强度塑料材质，带靠椅坐高≥45cm）10把

注：1、交车时注明锻造材质的器材须提供相应的检验报告或原厂证明。

三、主要技术参数及要求

★1、车辆公告：交货验收时须完成宣传消防车在国家工信部公告并提供相关查询网页截图和检验报告；投标人提供承诺函并加盖公章；

2、投标人需提供整车详细的设计方案。

（一）底盘及驾驶室

▲1、底盘：采用国产二类4*2底盘；原装四门双排座；驾驶室乘员5-6人，电动车窗。

▲2、燃油：柴油；发动机额定功率≥140KW；底盘最大允许总质量≥14吨;比功率≥10kw/t。

（二）其他要求

1、消火栓模块

1.1 按照1：1比例还原建筑内部室内消火栓，配备手动报警器、消防卷盘、消防水带、消防水枪、出水口阀门。

1.2 要求额外做一个进水口（用于连接室外消火栓为消火栓模块供水），达到还原真实使用消火栓出水灭火场景，同时做好该模块防水功能，防止车厢内及其他模块进水。

2、大屏模拟灭火体验系统：

2.1 Led 室外全彩屏：由工业控制主机、信号采集工业自动控制、PLC 处理体感智能感应定位装置、电感式接近传感器、灭火器按压发射装置等组成。

LED 户外全彩屏，显示面积≥4㎡，点间距≤P1，模组尺寸≥320mm*160mm；白平衡亮度:≥10000cd/m2；封装技术要满足户外宣传需求，防水防热性能好；配置散热百叶窗、阻尼支撑、快速锁扣、固定式，前置检修，视频控制传输卡。

2.2 体验系统：系统可进行灭火器使用教学演示FLASH 动画播放，体验者学习正确选择和使用灭火器来灭火，参与到灭火体验中；灭火器使用体验：在大屏幕上模拟多种不同的火灾场景，如：居室、厨房、化学品、电器等火灾；体验用灭火器≥4 具。

2.3 投标时提供该系统操作使用模式说明，并附灭火器实物样图。

2.4 LED屏自带音响设备。

3、音响设备

3.1主扩声音箱；

3.1.1 配置：8只线性阵列音箱，单只功率800W，频响45Hz-20kHz，灵敏度105dB；

3.1.2 作用：覆盖中远场听众，高穿透力减少声衰减。

3.2 超低频音箱；

3.2.1 配置：4只双18寸低频音箱，单只功率1000W，频响30Hz-500Hz；

3.2.2 作用：强化鼓点、电子乐低频冲击力。

3.3 舞台返听与监听；

3.3.1 返听：4只12寸返听音箱，单只400W，灵敏度102dB；

3.3.2 监听：6只8寸点源音箱，用于乐队分区监听；

3.4 功放系统；

3.4.1 配置：6通道数字功放，推动主扩、低频及返听，支持DSP优化；

3.4.2 关键：功率储备需达音箱1.5倍（如主扩配1200W/通道）；

3.5 调音台及周边；

3.5.1 调音台：32路数字台，内置效果器、多编组输出；

3.5.2 处理器：2进6出数字音频处理器，优化分频与延时；

3.5.3 抑制器：双通道反馈抑制器（防止啸叫）；

3.6 话筒系统；

3.6.1 无线话筒：4套手持+ 4套领夹，UHF频段抗干扰；

3.6.2 有线话筒：6只动圈人声/乐器麦；

3.7 所有设备提供独立硬质收纳箱。

4、模拟逃生充气帐篷

4.1 尺寸：≥30 平方米，

4.2 帐篷内可模拟火灾逃生场景的烟雾通道，

4.3 帐篷电动充气泵不少于2 台，功率≥200W、1 台发烟机、不少于5 块光能安全指示标牌，10 米插线板1 套，30米卷线盘一套（功率不少于3000w）

4.4 设置逃生知识漫画和消防广播（含广播内容），营造出低照度逃生环境。

5、灭火救援装备体验展示系统:

配备展示器材一套包含：防烟面罩、应急照明灯、疏散指示标志、灭火毯、消防栓扳手、水基灭火器≥980ML，二氧化碳灭火器≥2kg、干粉灭火器≥2kg、泡沫灭火器，并配备一套可供现场进行燃烧试验的器具（具体要求中标后与我单位宣传部门沟通）。

6、多媒体声像播放系统：

6.1 车载工控机：不低于4U/I7 4460/8G /1T/300W

6.2 电源：4*PCI/1*PCI-EX16/1*PCI-EX4/Audio/6*USB/2*RS232/1*VGA；

6.3 车载监视器：≥17 寸；

6.4 车载功放：2路话筒输入（MIC1、2、3）；MIC1 具有最高优先权，3路线路输入（AUX1、2、3）；每一通道均可调节音量。1路线路输出可接功放以扩展功率。设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节。带有保护警告功能。频率范围：U设有不少于5路分区开关选择按钮。输出功率：≥250W。单机尺寸：≤500x450x100mm；

6.5 车载音响：材料：铝壳铝网铝盖；喇叭单元≥6.5寸，净重：≤8.5KG。

6.6 频率响应：150-13000Hz，额定/最大功率：100-150W；

6.7 车载调音台：标准1U设备，1-5个通道，6-7个立体声输入，具有鹅颈电容话筒输入功能，定值衰减：20dB,电平指示灯：3段。

6.8 车载无线话筒：HF600MHz-700MHz；频率稳定性:10PPM；占用带宽: ±150KHz；传输速率:204.8Ksps；调制方式:DQPSK；信噪比:>105dB；失真度:<0.5%@1KHz；接收灵敏度:-105dBM；频率响应:≥30Hz-20KHz；

6.9 使用同步红外传输接收主机通信；带有显示屏,可查看工作频率,发言状态,电量显示等；发射功率:≥10mW；动态范围:≥100dB；类型:动圈式；频率响应:≥30Hz-20KHz；

7、配电系统

7.1 汽油发电机：额定功率：≥10kw,单相，电启动，静音发电机。连续运行时≥4小时，低温启动，噪音≤70db/1 米，投标时提供设计方案及实物图。

7.2 发电机舱设置独立发电机舱，多孔板，吸音棉，降噪处理，上下强排，带重型滑轨，舱内百叶窗扇热，专用减震和隔音处理/机舱定制。

7.3 直流配电设施：蓄电池容量≥65ah，充电机功率：≥1000W。

7.4 交流配电设施：配置车载不间断电源功率≥3000kva，续航时间≥30min。电缆盘：含配有≥5米长的转换连接线,防水插座。接地装置：含接地桩、接地线等。

7.5 电气控制柜：专用机柜≥19寸标准机柜/定制，根据设备尺寸和车厢内部空间，采用标准机柜集成各宣传模块后台管理系统并集中控制，保障设备供电、音视频输入与输出、导播切换、监听监看、数据储存等操作便捷。电气控制集成机柜及线路布控（含电器杂件、辅料、全车布线）、抽屉、百叶散热面包、检修等。

8、车载空调：制冷量：≥3200W，制热量：≥1600W，尺寸：≤750*250*1100mm，重量：≤45kg。

9.厢体：

9.1 车辆箱体采用钢骨架铝蒙皮结构，箱体夹层填充保温隔热材料。厢体基础骨架采用机器人焊接工艺，要求投标厂家具有机器人焊机自动化工作站，投标时需提供自动化工作站采购合同复印件作为证明文件。

9.2 钢骨架铝蒙皮通过了霉菌试验，满足GJB150.10A检测标准要求，达到规定的0级标准。具备优良的耐霉菌性能，通过了国军标GJB150测试，测试条件不低于以下标准：恒定温度不低于29℃，相对湿度不低于90%RH，霉菌种类包括但不限于黑曲霉、黄曲霉、绳状青霉、杂色曲霉、球毛壳霉，测试周期不得低于28天，测试结果不得有腐蚀现象，测试结果达到0级标准（不长霉）。提供试验应力曲线图。（投标时提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的检测报告并加盖生产厂家鲜章予以佐证）。

9.3 钢骨架铝蒙皮通过了盐雾试验，满足GJB150.11A检测标准要求，具备优良的耐盐雾性能，通过了国军标GJB150测试，测试条件不低于以下标准：喷盐雾时间不低于48小时，盐雾浓度不低于4%，盐雾沉降率不低于1ml/（80cm2.h），测试结果不得有腐蚀现象。提供盐雾试验干燥曲线图及盐雾试验状态图。（投标时提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的检测报告并加盖生产厂家鲜章予以佐证）。

9.4 钢骨架铝蒙皮通过了湿热试验，满足GJB150.9A检测标准要求，具备优良的耐湿热性能，通过了国军标GJB150测试，测试条件不低于以下标准：湿度曲线，波峰不低于95%RH,波谷不低于85%RH；温度曲线：波峰不低于60℃，波谷不低于30℃，单循环周期不低于24小时，测试过程循环次数不低于10次，测试结果不得有起泡或锈蚀现象。提供湿热试验曲线图及湿热试验状态图。（投标时提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的检测报告并加盖生产厂家鲜章予以佐证）

9.5 箱内装潢：板材要环保、耐用、安全；要求：甲醛释放量≤0.2mg/L，静曲强度≥25MPa，弹性模量≥2880 MPa，握螺钉力（板面）≥1100N，握螺钉力（板边）≥805N；

9.6 抽拉梯：尺寸定制，不锈钢材质，与地面夹角≤45 度，设置上车扶手/定制，含道轨、轴承等。

9.7 箱体内部空间设置不少于8平方米，以便后期存放相关器材。

（4）装备运输车  1辆
一、技术需求通用要求

1、总体要求

1.1 整车性能符合GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》的规定；整车性能符合GB 7956.1-2014《通用技术条件》要求；整车性能符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》要求。随车器材符合国家相关标准要求。

1.2 整车需提供所投产品国家工信部公告（含查询网页截图），检验报告，专用条款有具体要求以专用条款为准。

2、技术要求

2.1 底盘及底盘改装要求

2.1.1 排放标准：国六。

2.1.2 底盘自带原厂冷暖空调。

2.1.3 制动方式：气刹，优先采用前桥盘式制动（全驱越野底盘除外）。优先配置排气制动或发动机辅助制动或加装缓速器。

2.1.4 配备ABS、EBS。底盘最大允许总质量25吨及以上的车辆需配置电子车身稳定系统，并设置限速装置，最高车速不超过95Km/h且不超过底盘厂允许的最高车速。

2.1.5 燃油类型：柴油；油箱加注口必须加装燃油箱滤网。

2.1.6 必须设置上装电源总开关，关闭点火钥匙后上装电源能整体关闭，气源总阀设置在方便开关的位置，并做明显标注。

2.1.7 驾驶室主、副驾驶位采用三点式安全带；其余所有乘员座位均需配备伸缩式安全带。所有座位均采用软质材料；设置有正压式空气呼吸器器材架的座位，在放置正压式空气呼吸器后，座位可乘坐深度不得少于420mm；空呼支架控制手柄设置合理，确保消防员下车时不被挂绊。

2.1.8 取力器要求：采用比功率相匹配的取力器（进口底盘消防车由底盘自带进口取力器总成），国产底盘车辆加装的取力器必须安装附加冷却系统（底盘自带取力器除外）；驾驶室设有取力器控制开关及指示灯。

2.1.9 上下驾乘室脚踏板：采用楼梯式样，上下蹬层次错开设计，以方便人员上下车。带有独立乘员室的车辆，翻转脚踏板采用机械联动设计。

2.2 材质、设计要求

2.2.1 所有操作开关、仪表、器材架均有规范的铝质永久性中文铭牌标识。车辆主要功能在相应操作面板或附近箱体上设置有永久性铭牌型的操作流程图。

2.2.2 器材箱设计、材质及安装要求：外骨架采用不锈钢或铝制型材焊接成型，内骨架采用≥40mm×40mm高强度全铝合金型材，确保其刚度和强度。内装饰、隔板、地板均为3mm及以上铝合金板材（或优于该设计），轻质防腐铝合金结构，表面作阳极氧化处理。铝合金板材通过具有弹性、高粘接强度的进口连接密封胶与主结构相联，并做加固处理，可根据需要随意调节每层高度，且做好防锈、防滑处理，保证安装简单、维修方便、固定牢靠、振动小，噪声低。器材箱应设置排雨水孔槽。车辆器材箱优先选用高强度铝板冲压拼接结构形式。

2.2.3 帘子门：卷帘门用轻质高强度铝合金制成，作阳极氧化处理，采用拉杆式；启闭轻便灵活，密封性好，具有防水、防尘功能。门上各设有一把门锁，所有卷帘门可通用一把钥匙开启。帘子门顶部采用胶条和毛刷双重挡水设计（或优于该设计），用低压直流水冲洗帘子门任何部位时，器材箱不应进水。

2.2.4 脚踏翻板：框架为高强度型钢，蒙皮为铝合金材质。内藏可翻转式气动弹簧脚踏板，采用弹簧与门止口双重固定，要求安全可靠，坚固耐用，密封性强，站立取用器材方便，且能防止泥尘进入器材箱。最大承重力≥150kg。（也可优于该种设计，需注明理由）

2.2.5 配有爬梯及扶手（防滑及毛刺处理），可方便的登上车顶。

2.2.6 车辆任何涉及人员登入的位置必须设置防滑处理。

2.2.7 所有车载发电机、汽油机润滑油排放口采用旋转开关加延长放油管的设计方式。

2.2.8 专用号牌悬挂位置受限的车辆，需设置专用号牌支架，方便专用号牌悬挂。（号牌悬挂要求：平整、牢固）

2.2.9 独立乘员室需设置关门泄压装置,减小关门阻力，与驾驶室连接部分需设置可视车窗，方便乘员观察车辆行驶状况。

2.3 器材箱设置要求

2.3.1 每辆消防车的器材箱均需根据采购人要求进行量身定制，涉及的相关改造费用由车辆中标人承担，且器材布置需满足以下几点原则：（1）按战斗编成和战斗展开设计器材集成、分区存放；（2）按人体工程学原理设计各种器材托架；（3）按使用逻辑关系和使用频率放置器材；（4）站在地面或踏板上1-2个动作内取用任何器材；（5）使用防锈、防振、防脱落、防划伤的专用夹具；（6）所有器材都需合理固定。

2.4 电气部分要求

2.4.1 驾驶室适当位置上安装功率≥200W报警器、警灯控制器；乘员室、操纵仪表板等处须安装LED照明灯；器材箱合理安装LED灯带，确保照明美观及安全；

车辆至少前轮配备底盘原车胎压监测系统，具有显示和报警功能。

驾驶台控制面板：设置器材厢门和乘员室门未关闭指示灯，侧标识灯控制与底盘小灯同步；

无线电通讯：驾驶室内安装消防用车载无线电台，需与湖南省消防救援总队现有的对讲通信设备相匹配；

驾驶室顶部安装爆闪式红色长排警灯，车厢两侧上方各安装频闪轮廓灯3只，车顶后部安装圆警灯1只，消防用卤素探照灯1只（配灯罩，符合GB4785-2019规定）；车顶各类灯具、控制模块应方便维修并做好防水；(部分车辆两侧和后部不适宜设置警灯的因车而定)

车辆行驶用电系统与消防装置用电系统须分设保险或断电开关；整车线路应排列整齐，固定可靠，且有防止短路或断路的措施；附加电系导线的截面积应与最大负载相匹配；多根导线应包扎成股，各导线上应包扎成股；各导线上应有编号及不同颜色区别，连接时采用插接件，配车载发机的必须设有接地保护，地线采用铜芯线，大小不低于4mm²，长度≥50米，接地桩长度不低于0.8米；车载设备线控连接需做防水处理，连接方式采用非针式接口。

驾驶室内设1个功率≥200W的电源逆变器，提供220V电源，采用中国制式接头（不少于2个），不少于2个USB供电口（USB供电采用电流不少于2A的快充口，并配备3种不同接口类型数据线），位置设计合理，用于各种设备的充电；

驾驶室左右采用电控窗设计。

车身后部左侧粘贴“车辆型号”后面增设金属材质二维码，扫描后可见车辆主要参数、操作视频、说明书等相关内容

车辆必须科学、合理设置底盘发动机紧急停车按钮。

2.4.2 安装自动脱落式充电系统和自动充气系统（取得国家质检部门检验报告）,安装位置不能占用器材箱空间。配备移动式启动电源，启动电压能满足12V和24V，峰值电流≥6000A，带电量数显和USB输出。

2.4.3 安装具有蓝牙功能、夜视功能、扬声器功能、导航功能、回放功能、数据拷贝方便的360°行车记录仪；（如底盘或车辆有原装360°的必须选用原装360°）

固定安装在驾驶室内（不得采用吸盘式，不阻碍驾驶员视野），线路能够隐藏布置，车辆底盘电源关闭后行车记录仪应能断电；

固态硬盘≥1TB；屏幕尺寸≥10寸；（如原车底盘屏幕小于该尺寸以原车配置为准）内置电池容量≥350mAh。

2.4.4 安装360°行车记录仪和倒车雷达系统（全景影像摄像头带夜视功能，与倒挡、转向联动，可与2.4.3行车记录仪合并为一体机），360°行车记录仪分辨率不低于1080P，确保无盲区、无死角，不能为4路分屏监控，需在显示屏上行成360°全景影像，也可查看各分路视频的影像。

2.5 标识要求

所有仪表及开关、按钮均配有醒目的中文标识和指示方向，并在车载设备的显眼处均有铝制操作说明及警告标识，另外在所有器材的放置位置标注器材名称。

二、专勤消防车随车器材配备

哈里根撬棍（长度不少于90厘米）1把         绝缘杆 1套

消防斧 1把                 支腿垫块 1套           大锤 1把 

铝合金梯 1架               丁字镐 1把 

对讲机充电器（排式，签订合同时与采购人明确型号） 1套

绝缘剪断钳 1把 车轮止滑器（采用高强度轻型塑料） 2个

消防铲 1把                 千斤顶 1具

ABC干粉灭火器（8kg）1个    墙角保护器 4具

移动电缆线盘（不少于30米，额定功率≥2700W）2盘  

排气管火星熄灭器 1个

救援支撑垫木（实木材质，尺寸：≥35cm*25cm*5cm）4块  

注：1、交车时注明锻造材质的器材须提供相应的检验报告或原厂证明。

2、大锤、消防斧、丁字镐、消防铲等随车器材的手柄采用绝缘高强度非木质材料。

3、以上随车器材仅限于抢险救援车配备，其它车辆根据车辆功能所需配备。

三、主要技术参数及要求

★1、车辆公告：投标时需提供所投车型国家工信部“箱式货车”相关类似车型公告及检验报告。

2、投标人需提供整车详细的设计方案。

（一）底盘

▲1、底盘采用国产二类4*2底盘，最大允许总质量≥18吨，发动机额定功率≥175KW；

2、驾驶室采用四点悬浮技术，两开门单排座布局，主驾驶位配置空气气囊座椅，乘员≥3人；

3、发动机、变速箱采用进口技术（或全进口），离地间隙≥240mm。

（二）上装

▲1、箱体采用原装封闭式瓦楞板,材质厚度≥2.0mm，设有横向加强筋，尾部设置对开门，货箱右侧中间设置对开门，方便上下模块箱及装备。

2、车厢尺寸（长*宽*高mm）≥：6500*2400*2400。

3、地板尾门采用斜坡式防水台阶，整个车符合淋雨测试要求。

4、厢体内底部设置内凹式固定环≥6个，不用时不能高出地面。

5、门锁机构及合页采用304不锈钢材质。

6、厢体漆面涂装采用电泳+喷粉工艺。

7、车辆尾部加装液压升降尾板，载重≥2吨。

包2：特种救援车辆类详细参数如下：
（1）3吨泡沫消防车（进口底盘） 1辆

一、技术需求通用要求

1、总体要求：整车性能符合GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》的规定；整车性能符合GB 7956.1-2014《通用技术条件》要求；泡沫消防车符合GB 7956.3-2014《泡沫消防车》要求； 压缩空气泡沫消防车（高层供水车）符合GB 7956.6-2015《压缩空气泡沫消防车》要求； 整车性能符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》要求。随车器材符合国家相关标准要求。

2、技术要求

2.1 底盘及底盘改装要求

2.1.1 排放标准：国六。

2.1.2 底盘自带原厂冷暖空调。

2.1.3 制动方式：气刹，优先采用前桥盘式制动（全驱越野底盘除外）。优先配置排气制动或发动机辅助制动或加装缓速器。

2.1.4 配备ABS、EBS。底盘最大允许总质量25吨及以上的车辆需配置电子车身稳定系统，并设置限速装置，最高车速不超过95Km/h且不超过底盘厂允许的最高车速。

2.1.5 燃油类型：柴油；油箱加注口必须加装燃油箱滤网。

2.1.6 必须设置上装气电源总开关，关闭点火钥匙后上装气源能整体关闭，气源总阀设置在方便开关的位置，并做明显标注。

2.1.7 驾驶室主、副驾驶位采用三点式安全带；其余所有乘员座位均需配备伸缩式安全带。所有座位均采用软质材料；设置有正压式空气呼吸器器材架的座位，在放置正压式空气呼吸器后，座位可乘坐深度不得少于420mm；空呼支架控制手柄设置合理，确保消防员下车时不被挂绊。

2.1.8 取力器要求：采用比功率相匹配的取力器（进口底盘消防车由底盘自带进口取力器总成），国产底盘车辆加装的取力器必须安装附加冷却系统（底盘自带取力器除外）；驾驶室设有取力器控制开关及指示灯。

2.1.9 上下驾乘室脚踏板：采用楼梯式样，上下蹬层次错开设计，以方便人员上下车。带有独立乘员室的车辆，翻转脚踏板采用机械联动设计。

2.2 材质、设计要求

2.2.1 所有操作开关、仪表、器材架均有规范的铝质永久性中文铭牌标识。车辆主要功能在相应操作面板或附近箱体上设置有永久性铭牌型的操作流程图。

2.2.2 整车所有出水口、进水口以及水带、分水器等随车器材的接口类型和出水口开关方式应根据采购人所属各单位要求选定，消防车上所有接口材质为锻造式铝合金原色接口（交车时，整车所有锻造材质需提供检测报告或原厂证明材料），入水口均安装过滤网(滤网孔径需符合国家标准)，中标人需在中标后主动与车辆使用单位沟通确定接口类型，并在合同中予以明确。所有出水口均应向下弯曲设计，以减小接口水锤作用，并根据出水口高度，设计合理的向下弧度（与地面角度至少小于80度）。

2.2.3 器材箱设计、材质及安装要求：外骨架采用不锈钢或铝制型材焊接成型，内骨架采用≥40mm×40mm高强度全铝合金型材，确保其刚度和强度。内装饰、隔板、地板均为3mm及以上铝合金板材（或优于该设计），轻质防腐铝合金结构，表面作阳极氧化处理。铝合金板材通过具有弹性、高粘接强度的进口连接密封胶与主结构相联，并做加固处理，根据需要随意调节每层高度，且做好防锈、防滑处理，保证安装简单、维修方便、固定牢靠、振动小，噪声低。器材箱应设置排雨水孔槽。车辆器材箱优先选用高强度铝板冲压拼接结构形式。

2.2.4 帘子门：卷帘门用轻质高强度铝合金制成，作阳极氧化处理，采用拉杆式；启闭轻便灵活，密封性好，具有防水、防尘功能。门上各设有一把门锁，所有卷帘门可通用一把钥匙开启。帘子门顶部采用胶条和毛刷双重挡水设计（或优于该设计），用低压直流水冲洗帘子门任何部位时，器材箱不应进水。

2.2.5 脚踏翻板：框架为高强度型钢，蒙皮为铝合金材质。内藏可翻转式气动弹簧脚踏板，采用弹簧与门止口双重固定，要求安全可靠，坚固耐用，密封性强，站立取用器材方便，且能防止泥尘进入器材箱。最大承重力≥150kg。（也可优于该种设计，需注明理由）

2.2.6 配有爬梯及扶手（防滑及毛刺处理），可方便的登上车顶。

2.2.7 车辆任何涉及人员登入的位置必须设置防滑处理。

2.2.8 所有车载发电机、汽油机润滑油排放口采用旋转开关加延长放油管的设计方式。

2.2.9 水泵进水口需设置蝶阀。

2.2.10 车顶设置（液压或电动）放梯托架，能满足在地面操作取放，消防梯释放时间≤45S。载液量＜12吨设置放9米金属拉梯；载液量≥12吨设置放15米金属拉梯，车顶配备折叠两轮小推车与放梯托架配套使用，能满足不少于10盘水带和其它器材运输。

2.2.11 专用号牌悬挂位置受限的车辆，需设置专用号牌支架，方便专用号牌悬挂。（号牌悬挂要求：平整、牢固）

2.2.12 独立乘员室需设置关门泄压装置,减小关门阻力，与驾驶室连接部分需设置可视车窗和或设置可视通话装置，方便乘员沟通和观察车辆行驶状况。

2.3 器材箱设置要求

2.3.1 每辆消防车的器材箱均需根据采购人要求进行量身定制，涉及的相关改造费用由车辆中标人承担，且器材布置需满足以下几点原则：（1）按战斗编成和战斗展开设计器材集成、分区存放；（2）按人体工程学原理设计各种器材托架；（3）按使用逻辑关系和使用频率放置器材；（4）站在地面或踏板上1-2个动作内取用任何器材；（5）使用防锈、防振、防脱落、防划伤的专用夹具；（6）所有器材都需合理固定。

2.3.2 在合适位置设置吸水管固定卡座（盒）。

2.4 罐体要求（本条适用于带水罐或泡沫罐消防车辆）：

2.4.1 罐体质保：终身质保。

材质：304级别以上不锈钢；罐体顶部人员站立面采用防滑板或进行防滑处理；

厚度：底部厚≥5mm，其他部位≥4mm，实行国标，内径多道防腐处理，钝化处理；

焊接：板材冲压焊接，内设纵、横防荡板，分区容积不得大于2m³，防荡板伸出长度不得少于同侧罐体长度的1/3；

设备：采用轻质易弯曲吸水管，工作压力:-90kPa至0.3MPa，弯曲半径小于2.2米，胶管线质量小于3公斤/米，配备螺纹吸水管接口和消防栓转换接头。吸水管配备数量按照吸水口数量配备（即有几个吸水口就配备几组8米吸水管），并应满足水泵额定工况吸水需求。每个罐顶设计1个450mm检修口，方便检修时人员出入，带有快速锁紧及开启装置，自动泄压装置，每个罐底设有集液槽及带有球阀控制启闭的排污口（口径不少于19mm）。

车身侧面需设置1个65mm泡沫加注口，并标注“泡沫原液注入口”字样,采用深入罐底注入形式，注入口设置阀门开关（与供液消防车配套使用）；配备电动插桶泵（采用24V电源），功率≥2000W，流量≥150L/min,进口直径≥42mm，吸液管长≥1.2m，材质不锈钢，出口直径≥32mm，出口管长≥5m，材质透明软管，可以与泡沫罐另一注入口连接使用（利用齿轮插桶泵从泡沫桶向泡沫罐输转泡沫）。特别要求：1、加注泡沫管道形式需考虑加注过程产生泡沫和避免虹吸现象；2泡沫罐设计需考虑行车过程中泡沫不能外溢。

水泵出水口和吸水口的管径、数量需满足水泵流量。

2.5 电气部分要求

2.5.1 驾驶室适当位置上安装功率≥200W报警器、警灯控制器；乘员室、操纵仪表板等处须安装LED照明灯；器材箱合理安装LED灯带，确保照明美观及安全。

车辆至少前轮配备底盘原车胎压监测系统，具有显示和报警功能。

驾驶台控制面板：设置器材厢门和乘员室门未关闭指示灯，侧标识灯控制与底盘小灯同步。

无线电通讯：驾驶室内安装消防用车载无线电台，需与湖南省消防救援总队现有的对讲通信设备相匹配。

驾驶室顶部安装爆闪式红色长排警灯，车厢两侧上方各安装频闪轮廓灯3只，车顶后部安装圆警灯1只，消防用卤素探照灯1只（配灯罩，符合GB4785-2019规定）；车顶各类灯具、控制模块应方便维修并做好防水(部分车辆两侧和后部不适宜设置警灯的因车而定)。

水泵控制仪表板上安装有压力表（用于检测出水主管道压力）、真空表以及水泵出水流量表（用于检测水主管道总流量）（以上仪表采用抗震型）、液位指示器、消防泵转速表、累积计时器，其线路均用单线制，电压24V负极接地；水泵控制仪表板还应安装有取力器开关、油门控制开关、真空泵引水开关等。

车辆行驶用电系统与消防装置用电系统须分设保险或断电开关；整车线路应排列整齐，固定可靠，且有防止短路或断路的措施；附加电系导线的截面积应与最大负载相匹配。多根导线应包扎成股，各导线上应包扎成股，各导线上应有编号及不同颜色区别，连接时采用插接件；车载消防炮配备车载发机的车辆必须设有接地保护，地线采用铜芯线，大小不低于4mm²，长度≥50米，接地桩长度不低于0.8米；车载设备线控连接需做防水处理，连接方式采用非针式接口。

驾驶室内设1个功率≥200W的电源逆变器，提供220V电源，采用中国制式接头（不少于2个），不少于2个USB供电口（USB供电采用电流不少于2A的快充口，并配备3种不同接口类型数据线），位置设计合理，用于各种设备的充电。

驾驶室左右采用电控窗设计。

车身后部左侧粘贴“车辆型号”后面增设金属材质二维码，扫描后可见车辆主要参数、操作视频、说明书等相关内容。

车辆必须科学、合理设置底盘发动机紧急停车按钮。

2.5.2 安装自动脱落式充电系统和自动充气系统（取得国家质检部门检验报告）,安装位置不能占用器材箱空间。配备移动式启动电源，启动电压能满足12V和24V，峰值电流≥6000A，带电量数显和USB输出。

2.5.3 安装具有蓝牙功能、夜视功能、扬声器功能、导航功能、回放功能、数据拷贝方便的360°行车记录仪；（如底盘或车辆有原装360°的必须选用原装360°）

固定安装在驾驶室内（不得采用吸盘式，不阻碍驾驶员视野），线路能够隐藏布置，车辆底盘电源关闭后行车记录仪应能断电；

固态硬盘≥1TB； 屏幕尺寸≥10寸；（如原车底盘屏幕小于该尺寸以原车配置为准） 内置电池容量≥350mAh。

2.5.4 安装360°行车记录仪和倒车雷达系统（全景影像摄像头带夜视功能，与倒挡、转向联动，可与2.5.3行车记录仪合并为一体机），360°行车记录仪分辨率不低于1080P，确保无盲区、无死角，不能为4路分屏监控，需在显示屏上行成360°全景影像，也可查看各分路视频的影像。

二、灭火消防车交付时必配的常规随车器材

19mm直流开关水枪（锻造材质）2把   PQ16泡沫水枪（非自吸式）1把

二分水器（锻造材质）1个  多功能水枪（流量≥8L/s,具有一体式泡沫发泡装置）2把

铝合金挂钩梯 1架 三分水器（锻造材质） 按国标配备

铝合金单杠梯 1架    橡胶材质水带护桥 2副

30-40-20型聚氨脂水带（锻造接口） 15盘 水带包布（复合尼龙材质） 8个

20-65-20型聚氨脂水带（锻造接口） 15盘 水带挂钩（不锈钢材质挂钩） 8个

20-80-20型聚氨脂水带（锻造接口） 30盘 直径65-80异径接口（锻造材质） 4个

16-65-20水幕水带（锻造接口）4盘  吸水管滤水器（铝合金材质）按进水口数量配备

地上消火栓扳手（含1把为吸附式扳手）2把    吸水管扳手 2个

集水器（锻造材质）按进水口数量配备 吸水管转换接口（车辆吸水管接口口径转消火栓DN100螺纹接口）1个

橡皮锤 1个       5米泡沫外吸透明软管（带有泡沫外吸功能的车辆配备）1根

消防斧 1把       大锤 1把      火钩（长）1把       丁字镐 1把

多功能挠钩 1套   消防铲 1把    铁铤 1把            绝缘剪断钳 1把

多功能液压破拆撬棍（T1）1套 

对讲机充电器（排式，签订合同时与采购人明确型号）1具

车轮止滑器（采用高强度轻型塑料）2个    千斤顶（需满足整车起重要求）1具

ABC干粉灭火器（8kg）1个                65止水器（锻造材质） 2具

气动阀应急手动扳手 1个      帆布水桶 1个     排气管火星熄灭器 1个 

直径40-65异径接口（锻造材质）4个            40二分水器（锻造材质）2个 

吸水管转换接口（车辆吸水管接口口径转消火栓接口）1个

40多功能水枪（具有一体式泡沫发泡装置）2把  

注：1、交车时注明锻造材质的器材须提供相应的检验报告或原厂证明。

2、橡皮锤、大锤、消防斧、火钩、丁字镐、消防铲、多功能挠钩等随车器材的手柄采用绝缘高强度非木质材料。

三、主要技术参数及要求

★1、车辆公告：投标时需提供国家工信部所投“泡沫消防车”公告及检验报告；

2、投标人需提供整车详细的设计方案。

（一）底盘及驾驶室改装

▲1、底盘：采用进口4*2特种车底盘，最大允许总质量≥10.5吨。

▲2、发动机功率：≥150KW。

3、整车比功率≥10KW/T。

（二）车载消防泵主要技术

▲1、水泵：采用原装进口离心消防泵流量：1.0MPa时≥40L/s，车载形式：后置式。

2、真空泵：配备免维护电动真空泵。

3、泡沫比例混合器：配备原装进口全自动环泵式泡沫比例混合器系统，具有自动冲洗功能，调节比例范围不少于1%～10%。

（三）罐体及车载消防炮主要技术

1、罐体总载液量≥3吨，载水≥2.5吨，载泡沫≥0.5吨。

2、车载消防炮：采用进口电控水、泡沫两用炮，可有线和无线控制，遥控距离≥150米，配有泡沫炮头。

▲2.1 车载消防炮额定流量：≥30L/S。

2.2 车载消防炮水平回转角度≥350°，俯仰角度范围≥-7°～70°。

▲2.3 车载消防炮额定工况有效射程：水≥55m，泡沫≥50m。

（2）化学事故抢捡救援消防车  1辆

一、技术需求通用要求

1、总体要求

1.1 整车性能符合GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》的规定；整车性能符合GB 7956.1-2014《通用技术条件》要求；抢险救援消防车符合GB 7956.14-2015《抢险救援消防车》要求；整车性能符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》要求；随车器材符合国家相关标准要求。

★1.2 整车需提供所投产品国家工信部公告（含公告查询网站网址，以及完整的公告查询截图），检验报告。

2、技术要求

2.1 底盘及底盘改装要求

2.1.1 排放标准：国六。

2.1.2 底盘自带原厂冷暖空调。

2.1.3 制动方式：气刹，优先采用前桥盘式制动（全驱越野底盘除外）。优先配置排气制动或发动机辅助制动或加装缓速器。

2.1.4 配备ABS、EBS。底盘最大允许总质量25吨及以上的车辆需配置电子车身稳定系统，并设置限速装置，最高车速不超过95Km/h且不超过底盘厂允许的最高车速。

2.1.5 燃油类型：柴油；油箱加注口必须加装燃油箱滤网。

2.1.6 必须设置上装电源总开关，关闭点火钥匙后上装电源能整体关闭，气源总阀设置在方便开关的位置，并做明显标注。

2.1.7 驾驶室主、副驾驶位采用三点式安全带；其余所有乘员座位均需配备伸缩式安全带。所有座位均采用软质材料；设置有正压式空气呼吸器器材架的座位，在放置正压式空气呼吸器后，座位可乘坐深度不得少于420mm；空呼支架控制手柄设置合理，确保消防员下车时不被挂绊。

2.1.8 取力器要求：采用比功率相匹配的取力器（进口底盘消防车由底盘自带进口取力器总成），国产底盘车辆加装的取力器必须安装附加冷却系统（底盘自带取力器除外）；驾驶室设有取力器控制开关及指示灯。

2.1.9 上下驾乘室脚踏板：采用楼梯式样，上下蹬层次错开设计，以方便人员上下车。带有独立乘员室的车辆，翻转脚踏板采用机械联动设计。

2.2 材质、设计要求

2.2.1 所有操作开关、仪表、器材架均有规范的铝质永久性中文铭牌标识。车辆主要功能在相 应操作面板或附近箱体上设置有永久性铭牌型的操作流程图。

2.2.2 器材箱设计、材质及安装要求：外骨架采用不锈钢或铝制型材焊接成型，内骨架采用不小于40mm*40mm高强度全铝合金型材，确保其刚度和强度。内装饰、隔板、地板均为3mm及以上铝合金板材（或优于该设计），轻质防腐铝合金结构，表面作阳极氧化处理。铝合金板材通过具有弹性、高粘接强度的进口连接密封胶与主结构相联，并做加固处理，可根据需要随意调节每层高度，且做好防锈、防滑处理，保证安装简单、维修方便、固定牢靠、振动小，噪声低。器材箱应设置排雨水孔槽。车辆器材箱优先选用高强度铝板冲压拼接结构形式。

2.2.3 帘子门：卷帘门用轻质高强度铝合金制成，作阳极氧化处理，采用拉杆式；启闭轻便灵活，密封性好，具有防水、防尘功能。门上各设有一把门锁，所有卷帘门可通用一把钥匙开启。帘子门顶部采用胶条和毛刷双重挡水设计（或优于该设计），用低压直流水冲洗帘子门任何部位时，器材箱不应进水。

2.2.4 脚踏翻板：框架为高强度型钢，蒙皮为铝合金材质。内藏可翻转式气动弹簧脚踏板，采用弹簧与门止口双重固定，要求安全可靠，坚固耐用，密封性强，站立取用器材方便，且能防止泥尘进入器材箱。最大承重力≥150kg。（也可优于该种设计，需注明理由）

2.2.5 配有爬梯及扶手（防滑及毛刺处理），可方便的登上车顶。

2.2.6 车辆任何涉及人员登入的位置必须设置防滑处理。

2.2.7 所有车载发电机、汽油机润滑油排放口采用旋转开关加延长放油管的设计方式。

2.2.8 专用号牌悬挂位置受限的车辆，需设置专用号牌支架，方便专用号牌悬挂。（号牌悬挂 要求：平整、牢固）

2.2.9 独立乘员室设置关门泄压装置,减小关门阻力，与驾驶室连接部分需设置可视车窗，方便乘员观察车辆行驶状况。

2.2.10 驾驶室前排优先选用3人坐（含改装后）。

2.3 器材箱设置要求

2.3.1 每辆消防车的器材箱均需根据采购人要求进行量身定制，涉及的相关改造费用由车辆中标人承担，且器材布置需满足以下几点原则：（1）按战斗编成和战斗展开设计器材集成、分区存放；（2）按人体工程学原理设计各种器材托架；（3）按使用逻辑关系和使用频率放置器材；（4）站在地面或踏板上1-2个动作内取用任何器材；（5）使用防锈、防振、防脱落、防划伤的专用夹具；（6）所有器材都需合理固定。

2.4 电气部分要求

2.4.1 驾驶室适当位置上安装功率≥200W报警器、警灯控制器；乘员室、操纵仪表板等处须安装LED照明灯；器材箱合理安装LED灯带，确保照明美观及安全；

车辆至少前轮配备底盘原车胎压监测系统，具有显示和报警功能。

驾驶台控制面板：设置器材厢门和乘员室门未关闭指示灯，侧标识灯控制与底盘小灯同步；

无线电通讯：驾驶室内安装消防用车载无线电台，需与湖南省消防救援总队现有的对讲通信设备相匹配；

驾驶室顶部安装爆闪式红色长排警灯，车厢两侧上方各安装频闪轮廓灯3只，车顶后部安装圆警灯1只，消防用卤素探照灯1只（配灯罩，符合GB4785-2019规定）；车顶各类灯具、控制模块应方便维修并做好防水；(部分车辆两侧和后部不适宜设置警灯的因车而定)

车辆行驶用电系统与消防装置用电系统须分设保险或断电开关；整车线路应排列整齐，固定可靠，且有防止短路或断路的措施；附加电系导线的截面积应与最大负载相匹配；多根导线应包扎成股，各导线上应包扎成股；各导线上应有编号及不同颜色区别，连接时采用插接件，配车载发电机的必须设有接地保护，地线采用铜芯线，大小不低于4mm²，长度≥50米，接地桩长度不低于0.8米；车载设备线控连接需做防水处理，连接方式采用非针式接口。

驾驶室内设1个功率不小于200W的电源逆变器，提供220V电源，采用中国制式接头（不少于2个），不少于2个USB供电口（USB供电采用电流不少于2A的快充口，并配备3种不同接口类型数据线），位置设计合理，用于各种设备的充电；

车辆必须科学、合理设置底盘发动机紧急停车按钮。

2.4.2 安装自动脱落式充电系统和自动充气系统（取得国家质检部门检验报告）,安装位置不 能占用器材箱空间。配备移动式启动电源，启动电压能满足12V和24V，峰值电流≥6000A，带电量数显和USB输出。

2.4.3 安装具有蓝牙功能、夜视功能、扬声器功能和导航功能的360°行车记录仪，（如底盘或车辆有原装360°的必须选用原装360°）；

固定安装在驾驶室内（不得采用吸盘式，不阻碍驾驶员视野），线路能够隐藏布置，车辆底盘电源关闭后行车记录仪应能断电；

内存配备≥128GB class10以上高速存储卡；

屏幕尺寸以原车或内置大小为主，如外装屏幕需不小于10寸；

内置电池容量不小于350mAh。

2.4.4 安装360°全景影像和倒车雷达系统（全景影像摄像头带夜视功能，与倒挡、转向联动，可与行车记录仪合并为一体机），360°全景影像分辨率≥1080P，确保无盲区、无死角，不能为4路分屏监控，需在显示屏上行成360°全景影像，也可查看各分路视频的影像。

2.5 所有仪表及开关、按钮均配有醒目的中文标识和指示方向，并在车载设备的显眼处均有铝制操作说明及警告标识，另外在所有器材的放置位置标注器材名称。

2.6 车辆装备管理系统：交车时消防车加装信息采集装置。具有上装及底盘系统信息采集与远程传输功能，同时具有独立管理平台，实现采集信息接收、存储及业务管理功能，相关采集信息能够接入到新版消防装备物资管理系统中。采集上装系统输出信息主要包含消防泵出口压力、消防泵入口压力（真空度）、水罐液位、泡沫罐液位、水泵工作时间等信息；采集底盘系统输出信息主要包含里程、燃油使用总量、发动机工作时间、燃料液位、发动机转速、车速、发动机冷却液温度高报警、机油液位低报警等信息。

二、专勤消防车随车器材配备

哈里根撬棍（长度不少于90厘米）1把      绝缘杆 1套    

绝缘剪断钳 1把      消防斧 1把          丁字镐 1把

支腿垫块 1套        大锤 1把            铝合金梯 1架                  

对讲机充电器（排式，签订合同时与采购人明确型号） 1套

车轮止滑器（采用高强度轻型塑料） 2个    墙角保护器 4具

消防铲 1把          千斤顶 1具          ABC干粉灭火器（8kg） 1个 

移动电缆线盘（不少于30米，额定功率≥2700W） 2盘 排气管火星熄灭器 1个

救援支撑垫木（实木材质，尺寸：≥35cm*25cm*5cm）4块  

注：1、交车时注明锻造材质的器材须提供相应的检验报告或原厂证明。

2、大锤、消防斧、丁字镐、消防铲等随车器材的手柄采用绝缘高强度非木质材料。

3、以上随车器材仅限于抢险救援车配备，其它车辆根据车辆功能所需配备。

三、主要技术参数及要求

1、★车辆公告：投标时需提供国家工信部“化学救援消防车”或相关公告；

2、投标人需提供整车详细的设计方案

总体需求：应满足洗消和抢险两种功能。

（一）底盘及驾驶室

1、★底盘：采用国产4*2消防车专用底盘，最大允许总质量≥20T，发动机额定功率≥250kW，整车比 功率≥12kW/T。

2、其它：驾驶室采用四点悬浮技术，发动机、变速箱全部采用进口技术（或全进口）。

（二）▲牵引设备：配备原装进口或进口品牌电动绞盘,最大牵引力：≥5000kg,钢丝绳直径：大于≥10mm，钢丝绳长度：≥30m，安装方式：前置式安装并加装防护罩。

（三）吊臂  

1、采用全进口或进口品牌吊臂。

2、最大起重重量≥5000kg。

3、水平最大起重距离≥8m。

4、▲臂伸8米长时起重重量≥1000kg。

5、▲回转角度：≥360°（可连续回转）。

6、配备4根长度不少于10米的吊装带，每根吊装带承载能力不少于5吨。并配备不少于8个吊装带配套弓形卸扣。

7、吊臂应具有过载保护功能，在规定距离做极限动作，只能往安全方向回收，禁止向危险方向伸展。

（四）照明系统

发电机：额定功率：≥12kVA；输出电压： 220V/380V；频率：≥50Hz；

功率因数：≥0.8；起动方式：电启动；配备：防漏电保护系统。

灯杆：气动升降照明灯杆工作高度≥7m，可自动复位、水平360°、俯仰±150°，可手动转向。有线控制器，控制线长≥4米。且在举升高度大于2米时才能实现左右、俯仰等动作。照明灯回收时，可实现自动对中。当无线及面板操作失效时，可应急收回升降照明灯；设置有升降灯杆未回收到位提示（控制面板和驾驶室内各设置一个），具有灯杆下落保护功能，防止工作状况下灯杆自动下落。

灯组：灯组总功率≥4000W，LED灯，每个照明灯可以旋转。

（五）洗消系统参数

1、水罐材质：304不锈钢

2、载液量：≥2000L；

3、热水洗消机最高供水温度：≥60℃;

4、洗消系统组成：包括公众洗消帐篷、单人洗消帐篷、手动隔膜抽吸泵、电动充排气泵、洗消排污泵、热水洗消机、高压热水清洗机、暖风发生器（含温控仪）、洗消液均混罐、储水袋、集污袋、围油栏、吸附垫、有毒物质密封桶各一套。

流量≥10L/min，加热温度≥60℃。

包3：特种救援车辆类详细参数如下：

（1）50米左右登高平台消防车  1辆
一、技术需求通用要求

1、总体要求：整车性能符合GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》的规定；整车性能符合GB 7956.1-2014《通用技术条件》要求；举高消防车符合GB 7956.12-2015《举高消防车》要求；抢险救援消防车符合GB 7956.14-2015《抢险救援消防车》要求；整车性能符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》要求；随车器材符合国家相关标准要求。

2、技术要求

2.1 底盘及底盘改装要求

2.1.1 排放标准：国六。

2.1.2 底盘自带原厂冷暖空调。

2.1.3 制动方式：气刹，优先采用前桥盘式制动。优先配置排气制动或发动机辅助制动或加装缓速器。

2.1.4 配备ABS、EBS。底盘最大允许总质量25吨及以上的车辆需配置电子车身稳定系统，并设置限速装置，最高车速不超过95Km/h且不超过底盘厂允许的最高车速。

2.1.5 燃油类型：柴油；油箱加注口必须加装燃油箱滤网。

2.1.6 必须设置上装电源总开关，关闭点火钥匙后上装电源能整体关闭，气源总阀设置在方便开关的位置，并做明显标注。

2.1.7 驾驶室主、副驾驶位采用三点式安全带；其余所有乘员座位均需配备伸缩式安全带。所有座位均采用软质材料；设置有正压式空气呼吸器器材架的座位，在放置正压式空气呼吸器后，座位可乘坐深度不得少于420mm；空呼支架控制手柄设置合理，确保消防员下车时不被挂绊。

2.1.8 取力器要求：采用比功率相匹配的取力器（进口底盘消防车由底盘自带进口取力器总成或采用进口断轴取力器），驾驶室设有取力器控制开关及指示灯。

2.1.9 上下驾乘室脚踏板：采用楼梯式样，上下蹬层次错开设计，以方便人员上下车。带有独立乘员室的车辆，翻转脚踏板采用机械联动设计。

2.2 材质、设计要求

2.2.1 所有操作开关、仪表、器材架均有规范的铝质永久性中文铭牌标识。车辆主要功能在相应操作面板或附近箱体上设置有永久性铭牌型的操作流程图。

2.2.2 整车所有出水口、进水口以及水带、分水器等随车器材的接口类型和出水口开关方式应根据采购人所属各单位要求选定，消防车上所有接口材质为锻造式铝合金原色接口（交车时，整车所有锻造材质需提供检测报告或原厂证明材料），入水口均安装过滤网(滤网孔径需符合国家标准)，中标人需在中标后主动与车辆使用单位沟通确定接口类型，并在合同中予以明确。所有出水口均应向下弯曲设计，以减小接口水锤作用，并根据出水口高度，设计合理的向下弧度（与地面角度至少小于80度）。

2.2.3 器材箱设计、材质及安装要求：外骨架采用不锈钢或铝制型材焊接成型，内骨架采用≥40mm*40mm高强度全铝合金型材，确保其刚度和强度。内装饰、隔板、地板均为3mm及以上铝合金板材（或优于该设计），轻质防腐铝合金结构，表面作阳极氧化处理。铝合金板材通过具有弹性、高粘接强度的进口连接密封胶与主结构相联，并做加固处理，可根据需要随意调节每层高度，且做好防锈、防滑处理，保证安装简单、维修方便、固定牢靠、振动小，噪声低。器材箱应设置排雨水孔槽。车辆器材箱优先选用高强度铝板冲压拼接结构形式。

2.2.4 帘子门：卷帘门用轻质高强度铝合金制成，作阳极氧化处理，采用拉杆式；启闭轻便灵活，密封性好，具有防水、防尘功能。门上各设有一把门锁，所有卷帘门可通用一把钥匙开启。帘子门顶部采用胶条和毛刷双重挡水设计（或优于该设计），用低压直流水冲洗帘子门任何部位时，器材箱不应进水。

2.2.5 脚踏翻板：框架为高强度型钢，蒙皮为铝合金材质。内藏可翻转式气动弹簧脚踏板，采用弹簧与门止口双重固定，要求安全可靠，坚固耐用，密封性强，站立取用器材方便，且能防止泥尘进入器材箱。最大承重力≥150kg。（也可优于该种设计，需注明理由）

2.2.6 配有爬梯及扶手（防滑及毛刺处理），可方便登上车顶。

2.2.7 车辆任何涉及人员登入的位置必须设置防滑处理。

2.2.8 所有车载发电机、汽油机润滑油排放口采用旋转开关加延长放油管的设计方式。

2.2.9 水泵进水口需设置蝶阀。

2.2.10 专用号牌悬挂位置受限的车辆，需设置专用号牌支架，方便专用号牌悬挂。（号牌悬挂要求：平整、牢固）

2.3 器材箱设置要求

2.3.1 每辆消防车的器材箱均需根据采购人要求进行量身定制，涉及的相关改造费用由车辆中标人承担，且器材布置需满足以下几点原则：（1）按战斗编成和战斗展开设计器材集成、分区存放；（2）按人体工程学原理设计各种器材托架；（3）按使用逻辑关系和使用频率放置器材；（4）站在地面或踏板上1-2个动作内取用任何器材；（5）使用防锈、防振、防脱落、防划伤的专用夹具；（6）所有器材都需合理固定。

2.3.2 在合适位置设置吸水管固定卡座（盒）。

2.4 罐体要求（本条适用于带水罐或泡沫罐消防车辆）

2.4.1 罐体终身质保

2.4.2 材质：304级别以上不锈钢；罐体顶部人员站立面采用防滑板或进行防滑处理。

厚度：底部厚≥5mm，其他部位≥4mm，实行国标，内径多道防腐处理，钝化处理。

焊接：板材冲压焊接，内设纵、横防荡板，分区容积不得大于2m³，防荡板伸出长度不得少于同侧罐体长度的1/3。

设备：采用轻质易弯曲吸水管，工作压力:- 90kPa至0.3MPa，弯曲半径小于2.2米，胶管线质量小于3公斤/米,配备螺纹吸水管接口和消防栓转换接头。吸水管配备数量按照吸水口数量配备（即有几个吸水口就配备几组8米吸水管），并应满足整车额定工况吸水需求。每个罐顶设计1个450mm检修口，方便检修时人员出入，带有快速锁紧及开启装置，自动泄压装置，每个罐底设有集液槽及带有球阀控制启闭的排污口（口径不少于19mm）。

车身侧面需设置1个65mm泡沫加注口，并标注“泡沫原液注入口”字样,采用深入罐底注入形式，注入口设置阀门开关（与供液消防车配套使用）；配备（采用24V电源）电动插桶泵，功率≥2000W，流量≥150L/min,进口直径≥42mm，吸液管长≥1.2m，材质不锈钢，出口直径≥32mm，出口管长≥5m，材质透明软管，可以与泡沫罐另一注入口连接使用（利用齿轮插桶泵从泡沫桶向泡沫罐输转泡沫）。

特别要求：（1）加注泡沫管道形式需考虑加注过程产生泡沫和避免虹吸现象；（2）泡沫罐设计需考虑行车过程中泡沫不能外溢。

水泵出水口和吸水口的管径、数量需满足水泵流量。

2.5 电气部分要求

2.5.1 驾驶室适当位置上安装功率≥200W报警器、警灯控制器；乘员室、操纵仪表板等处须安装LED照明灯；器材箱合理安装LED灯带，确保照明美观及安全。

车辆至少前轮配备底盘原车胎压监测系统，具有显示和报警功能。

驾驶台控制面板：设置器材厢门和乘员室门未关闭指示灯，侧标识灯控制与底盘小灯同步。

无线电通讯：驾驶室内安装消防用车载无线电台，需与湖南省消防救援总队现有的对讲通信设备相匹配。

驾驶室顶部安装爆闪式红色长排警灯或2个圆形警灯，车厢两侧上方各安装频闪轮廓灯3只，车顶后部安装圆警灯1只，消防用卤素探照灯1只（配灯罩，符合GB4785-2019规定）；车顶各类灯具、控制模块应方便维修并做好防水。(部分车辆两侧和后部不适宜设置警灯的因车而定)

水泵控制仪表板上安装有压力表（用于检测出水主管道压力）、真空表以及水泵出水流量表（用于检测水主管道总流量）（以上仪表采用抗震型）、液位指示器、消防泵转速表、累积计时器，其线路均用单线制，电压24V负极接地；水泵控制仪表板还应安装有取力器开关、油门控制开关、真空泵引水开关等。

车辆行驶用电系统与消防装置用电系统须分设保险或断电开关；整车线路应排列整齐，固定可靠，且有防止短路或断路的措施；附加电系导线的截面积应与最大负载相匹配；多根导线应包扎成股，各导线上应包扎成股；各导线上应有编号及不同颜色区别，连接时采用插接件；配车载发机的必须设有接地保护，地线采用铜芯线，大小不低于4mm²，长度≥20米，接地桩长度不低于0.8米；车载设备线控连接需做防水处理，连接方式采用非针式接口。

驾驶室内设1个功率≥200W的电源逆变器，提供220V电源，采用中国制式接头（不少于2个），不少于2个USB供电口（USB供电采用电流不少于2A的快充口，并配备3种不同接口类型数据线），位置设计合理，用于各种设备的充电。

驾驶室左右采用电控窗设计。

车身后部左侧粘贴“车辆型号”后面增设金属材质二维码，扫描后可见车辆主要参数、操作视频、说明书等相关内容。

车辆必须科学、合理设置底盘发动机紧急停车按钮。

2.5.2 安装自动脱落式充电系统和自动充气系统（取得国家质检部门检验报告）。配备移动式启动电源，启动电压能满足12V和24V，峰值电流≥6000A，带电量数显和USB输出。

2.5.3 安装具有蓝牙功能、夜视功能、扬声器功能、导航功能、回放功能、数据拷贝方便的360°行车记录仪；（如底盘或车辆有原装360°的必须选用原装360°）

固定安装在驾驶室内（不得采用吸盘式，不阻碍驾驶员视野），线路能够隐藏布置，车辆底盘电源关闭后行车记录仪应能断电；

固态硬盘≥1TB；屏幕尺寸≥10寸；（如原车底盘屏幕小于该尺寸以原车配置为准）内置电池容量≥350mAh。

2.5.4 安装360°行车记录仪和倒车雷达系统（全景影像摄像头带夜视功能，与倒挡、转向联动，可与2.5.3行车记录仪合并为一体机），360°行车记录仪分辨率不低于1080P，确保无盲区、无死角，不能为4路分屏监控，需在显示屏上行成360°全景影像，也可查看各分路视频的影像。

二、举高车辆交付时必配的常规随车器材

20-65-20型聚氨脂水带（锻造接口）8盘                 铁铤 1把

20-80-20型聚氨脂水带（锻造接口）12盘                橡皮锤 1把

多功能水枪（流量≥8L/s，具有一体式泡沫发泡装置）2把    支腿垫块 1套

三分水器（锻造材质）按国标配备 ABC干粉灭火器（8kg） 1具

直径65-80异径接口（锻造材质）2个       橡胶材质水带护桥 2副

水带挂钩（不锈钢材质挂钩）8个           水带包布（复合尼龙材质） 8个

地上消火栓扳手（含1把为吸附式扳手）2把 吸水管滤水器 按进水口数量配备

吸水管扳手 2个 

吸水管转换接口（车辆吸水管接口口径转消火栓DN100螺纹接口）1个

缓降器（适用高度≥50米，登高平台和云梯消防车配备）1个 

集水器（锻造材质）每个进水口配备1个

排气管火星熄灭器 1个                   气动阀应急手动扳手 1个

5米泡沫外吸透明软管（带有泡沫外吸功能的车辆配备）1根 

全身安全吊带（登高平台和云梯消防车配备，每根吊带配有带缓冲功能连接带）4个

车轮止滑器（采用高强度轻型塑料）2个  

注：1、交车时注明锻造材质的器材须提供相应的检验报告或原厂证明。

全身安全吊带需符合XF494-2023标注要求，并提供型式检验报告。

三、主要技术参数及要求

★1、车辆公告：投标时需提供国家工信部“登高平台消防车”公告及检验报告；

2、投标人需提供整车详细的设计方案。

（一）底盘及驾驶室

▲1、底盘：采用原装进口8*4消防专用底盘。

▲2、发动机功率：≥370kw，左侧驾驶室。

3、驾驶室布局：底盘原装驾驶室，双门单排座，驾驶室内设备为原底盘厂标配，定员2-3人。

4、整车比功率≥8.5KW/T。

▲（二）举高部分主要技术

1、最大工作高度：≥48m，

2、最大工作幅度：≥23m。

3、工作平台额定载荷：≥500Kg，有超载报警装置，工作斗下部设置喷雾自保装置。

4、回旋范围：≥360°。

5、支脚伸展时间：≤40s，臂架展开时间：≤180s。

6、支腿跨距：横向≤7850mm,纵向≤8500mm。

7、臂架方式：采用五节伸缩主臂+二节伸缩曲臂+飞臂；臂架控制方式：电液控制，极限位置具有自动减速装置。

8、工作斗平台上安装有可遥控的防水摄像头，具备星光级红外夜视功能，用于火场侦察和操作，也可在操作平台或操作台能控制，并可将视频画面通过无线方式外传。

9、应急回收：采用汽油机应急回收动力源。

10、工作斗平台与转台操作台有实时对讲功能。

（三）消防炮

1、车载消防炮：采用进口电控水、泡沫两用炮，可有线和无线控制，遥控距离≥150米，配有泡沫炮头。

2、车载消防炮额定流量：采用流量自动调节炮头， 在20L/s～80 L/s之间可调。

3、车载消防炮水平回转角度≥±45度， 俯仰角度≥±45度。

4、车载消防炮额定工况有效射程：水≥70m，泡沫≥60m。

（四）罐体及水泵主要技术

1、罐体总载液量≥6吨，载水≥4吨，载泡沫≥2吨。

▲2、水泵：采用进口离心消防泵，流量：≥100L/S。

3、真空泵：采用原装进口免维护电动真空泵。

4、泡沫比例混合器：配备原装进口全自动环泵式泡沫比例混合器系统，具有自动冲洗功能，调节比例范围不低于1%～10%。

5、臂架旋转与水泵作业能同时进行，不能相互干涉。

包4：抢险救援和常规器材类详细参数如下：
一、抢险救援器材类

（1）有毒气体测试仪   4台

1、整体要求

1.1 所投产品符合GB/12358-2024《作业场所环境气体检测报警仪》标准要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检测报告。
2、性能要求

2.1 传感器类型：可在实时检测空气中的氧气、可燃气、一氧化碳、硫化氢和氯气等多种有毒有害气体浓度，全中文显示界面。

2.2 O2传感器：检测范围≥0～30%VOL，分辨率≥0.1%VOL，响应时间≤10s，检测精度≤±0.1%。

2.3 LEL传感器：检测范围≥0～100%LEL，分辨率≥1%LEL，响应时间≤10 s，检测精度≤±1%。

2.4 CO传感器：检测范围≥0～2000ppm，分辨率≥1ppm，响应时间≤15s，检测精度≤±1%。

2.5 H2S传感器：检测范围≥0～200ppm，分辨率≥1ppm，响应时间≤15s，检测精度≤±1%。

2.6 CL2传感器：检测范围≥0～10ppm，分辨率≥0.1ppm，响应时间≤30s，检测精度≤±0.1%。

2.7 泵吸式原理，操作简单，LCD屏幕同时显示五种气体检测浓度，自动背景光，自动调零与校准，具有连续检测和95dB声报警，具有立即报警、振动报警和跌倒报警等功能。

2.8 防护等级：≥IP65。

2.9 防爆等级：Ex d ia IIC T4/Gb。

2.10 探头使用年限：≥3年。

2.11 配备手提器材箱1个，内置探杆1套、过滤片1套(5个)、拆装工具1套，器材箱能够放下整套设备。

2.12 质量保证：器材整体保修3年，质保期内所有探头供应商每年免费标定不少于1次。

2.13 仪器背面应有检测气体中文名称、量程、报警设定等信息，配置可伸缩挂钩，伸缩绳可耐高温，最大伸出长度75cm，可防止器仪丢失或意外坠地，激光印制二维码印制于挂钩合适位置。

2.14 质保期内免费更换电池。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等；

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或操作演示U盘；

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图（如产品有）、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）；

3.5 质保期从交付验收合格之日起计算；

（2）可燃气体测试仪   5台
1、整体要求

1.1 所投产品符合GB/12358-2024《作业场所环境气体检测报警仪》标准要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检测报告。

2、性能要求

2.1 用于检测易燃易爆气体。可检测10种（乙炔、丁烷、环己烷、乙醚、乙烷、乙醇、乙烯、正乙烷、异丙烷、氢气、甲烷、戌烷、甲苯、二甲苯、甲醇）以上易燃易爆气体的体积浓度。

2.2 测量范围：0～100%LEL。

2.3 连续使用时间：≥15h；

2.4 报警形式：声、光、震动三种报警方式。

2.5 测量方法：催化燃烧，扩散式采样。

2.6 可测量气体：一般可燃气体。

2.7 探测精度：±5%；

2.8 探头使用年限：≥4年。

2.9 响应时间：3—10s。

2.10 环境温度：-40～60℃。

2.11 防爆等级：≥Ex d ia IIC T4/Ga。

2.12 防护等级：≥IP68；

2.13 可通过开机5米及以上跌落试验。

2.14 仪器背面应有检测气体中文名称、量程、报警设定等信息，配置可伸缩挂钩，伸缩绳可耐高温，最大伸出长度75cm，可防止器仪丢失或意外坠地，激光印制二维码印制于挂钩合适位置。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等；

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或操作演示U盘；

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图（如产品有）、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）；

3.5 质保期从交付验收合格之日起计算。

（3）核放射探测仪     1台

1、整体要求

1.1 符合相关标准要求，提供国家认可的相关检测报告(认证证书)复印件。

1.2 用于对未知放射性环境进行x、γ射线快速检测。

2、性能要求

2.1 高灵敏度碘化艳闪烁晶体和能量补偿半导体双探测器。

2.2 快速、超宽剂量率探测范围:从0.01uSv/hr~6Sv/hr的超宽量程，小于2s秒的报警反应时。

2.3 操作简便、设置灵活:双按键操作搭配可翻转液晶屏；

2.4 坚固、防爆，适用于任何恶劣环境:IP67防护等级，抗EMI、1.5米抗跌落和本质安全防爆设计。

3、其他要求

3.1 适应复杂环境的三种报警模式:包括振动、声音及发光报警方式；

3.2 支持蓝牙无线通讯，实时数据、报警传输和历史记录下载便于系统集成；；

3.3 需提供防护等级达到IP67的便携箱，可将主机及所有件装入，以方便运输和存放；

3.4 提供中文使用说明书、操作演示光盘、产品品牌、生产家或代理商详细地址、联络方式；

（4）核沾染防护服     2套

1、整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供由国家认可检测机构出具、与所投产品型号一致完整有效的检验报告。

1.2 主要用对y射线、X射线、B射线和a粒子起一定的屏蔽作用，可抵御放射性粉尘、放射性气容胶、多种化学物质、有害气体等对人体的侵害。

2、性能要求

2.1 整套防护服为封闭、连体式结构，由连体防护服、放射线全面罩、过滤罐、防射线手套、放射线靴子、防射线胶带、便携包组成。

2.2 采用无铅材料，对于使用者不会造成皮肤损害和吸入性危险，同时具有良好的散热性能。

2.3 对于能量100KeV的X射线，可屏蔽掉50%以上的剂量。

2.4 对于能量为20KeV到90KeV的低能γ射线，可屏蔽掉85%到91%的剂量.

2.5 对于能量为546KeV的β射线，可屏蔽掉75%以上的剂量。

2.6 常规存储期不少于5年。

3、其他要求

3.1 衣服里面应有永久性标签。

3.2 每套衣服应有中文的说明书，包装采用单独塑料硬质包装箱包装，标明产品、生产厂商、生产日期、型号大小。

（5）个人辐射剂量仪   2台

1、整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供由国家认可检测机构出具、与所投产品型号一致完整有效的检验报告。

2、性能要求

2.1 剂量率：0.01µSv/h～1000µSv/h;

2.2 累积剂量：0.01µSv～9.99Sv;

2.3 能量范围：50keV～3MeV；

2.4 相对误差：≤20%；

2.5 显示单位：µSv、mSv、Sv自动切换；

2.6 温度范围：-10℃-50℃；

2.7 重量：≤100g；

2.8 尺寸：≤150*60*30(mm)。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等；

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，提供电子版说明书或U盘；

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（6）视频生命探测仪   1台

1、整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供由国家认可检测机构出具、与所投产品型号一致完整有效的检验报告。

1.2 用于建筑倒塌、地震、洪涝等灾害现场的生命救援。

1.3 视频成像与音频通话于一体，具备全程录像功能。

2、性能要求

2.1 主机彩色液晶显示屏≥8英寸，屏幕色彩、亮度、对比度可调。

2.2 具有视频、语音功能。

2.3 探头带LED照明灯，可在黑暗环境和水下使用，照明距离≥5米，具有360°旋转功能，采用1080P以上高清探头，像素不低于200万像素。

2.4 语音功能可与被困者进行双向语音交流。

2.5 配备伸缩杆和加长杆，最大伸展距离≥3米，线缆≥5米。

2.6 供电方式：内置式电池或可拆卸电池，工作时间≥6小时。内置式电池需要设置外接电源接口并配备外接电池，可拆卸电池需配备同款备用电池，外接电源和备用电池工作时间不小于6小时。

2.7 工作温度：-10℃～50℃。

2.8 主机配备背包，可背负使用。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 增配1套备用电池或电源，容量满足2.6款使用时间要求。

3.2 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等；

3.3 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.4 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，提供电子版说明书或U盘；

3.5 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（7）雷达生命探测仪   1台

1、整体要求

1.1 技术性能符合XF3010-2020《消防用雷达生命探测仪》标准要求；

1.2 用于地震、爆炸、滑坡、坍塌等紧急事故中的探测和定位，可穿透建筑物墙体、楼板、混泥土、土壤、岩石、木材等非金属、低含水量物体等介质。

2、性能要求

2.1 探测距离:穿透50cm厚墙体后可探测到静止生命体≥15m和运动生命体≥20m

2.2 穿透能力:能够连续穿透30-50cm砖混实体墙体探测到生命体；

2.3 介质设定:可根据救援现场实际环境自动设定需穿透介质、无需手动调节，使用更加简便

2.4 接方式:主机与电脑之间即可无线连接、也可通过线缆连接，以适应救援现场复杂的环境要求

2.5 操作软件:自动及用户自定义两种搜寻模式；还带有独有的距离点波形图功能:实时关注最强信号、以便确定搜索区域内探测到的目标

2.6 具备运动检测实时动态显示，呼吸信号与运动信号能够同时显示；

2.7 探测张角≥90o,探测目标数量≥3个生命体；

2.8 探测类型:具有二维定位探测功能，能够将探测目标结果以横纵坐标方式在屏幕上显示，在探测运动目标时具有行动轨迹显示功能:

2.9 遥控距离:采用外置天线空旷环境下遥控距离≥120m;

2.10 操作系统:全中文操作系统，液晶显示屏；

2.11 持续工作时间≥10h；

2.12 充电方式:雷达主机电池支持拆卸座充和本机直接充电两种方式；

2.13 应急工作模式:支持在本机直接外接电源模式实现48小时以上不间断工作模式

2.14 工作温度:-20℃-50℃;

2.15 外壳防护等级≥IP67。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等；

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（8）消防用红外热像仪   7台

1、整体要求

1.1 所投产品符合XF/T 635－2023《消防用红外热像仪》标准全部性能要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致、完整的型式检验报告/全性能委托检测报告；

1.2 用于黑暗、浓烟环境中人员搜救或火源寻找，有三种及以上颜色变化模式应用。

2、性能要求

2.1 激光指针可指示危险区域，具有图像冻结、高温捕捉、高温报警和冷热点自动追踪功能；

2.2 屏幕色彩模式不低于6种，便于各种情况下使用，色彩模式、系统故障警告、温度过热警告等信息以中文显示在屏幕上；

2.3 防护等级：≥IP67，防水性能良好，浸入水中仍可正常工作。

2.4 坠落测试高度:≥2米,经测试后符合标准要求；

2.5 必须具备测温区域选择，测温范围：低温≤-20℃，高温≥1200℃。

2.6 高温环境工作时长：80℃时≥30min，120℃时≥10min，260℃时≥5min；

2.7 液晶显示器(LCD)：≥3.5英寸,像素：≥380x280，中文操作界面，视频输出：HDM1/USB/WIFI等方式。

2.8 探测器帧频：≥60Hz，数字变焦:2倍或4倍；

2.9 工作波段：8-14微米；

2.10 温度灵敏性：NETD≤50mK(0.05℃)；

2.11 可充电电池，具有电量指示，使用时间≥4h，充电次数≥1000次。

2.12 存储：内存≥64G，存储≥1000张照片和录制2小时以上视频。

2.13 重量：≤1kg（含电池）。

2.14 空间分辨率：≤3mrad；

2.15 配置可伸缩挂钩，伸缩绳可耐高温，最大伸出长度≥75cm，可防止热像仪丢失或意外坠地；

2.16 印制永久性二唯码，配备器材箱（装入所有设备及配件）。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 增配1套备用电池或电源，容量满足2.11款使用时间要求。

3.2 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等；

3.3 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.4 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，提供电子版说明书或U盘；

3.5 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（9）漏电探测仪       8台

1、整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供由国家检测机构出具的与所投产品型号一致完整有效的检验报告。

2、性能要求

2.1 无需接触电源即可探测安全距离范围内泄漏电源的具体位置，可声光报警。

2.2 至少具有高感和低感两种测试方式选择。

2.3 被测电压频率范围在20-100 Hz之间,探测电压≥120V（AC）。

2.4 当测试到有漏电时，前端会有灯光闪烁，并伴随着警报声，越靠近漏电源头，灯光闪烁越快，且警报声越响。

2.5 可持续使用≥300h。

2.6 操作温度至少达到-30℃～+60℃。

2.7 电池驱动。

2.8 最远测试距离≥120m。

2.9 配备高性能电池1套。

2.10 防水等级：≥IPX5。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.2 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

3.3 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（10）测温仪           2台
1、整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致完整有效的检验报告。

2、性能要求

2.1 手持式设计，背光，温度单位可由℃切换为℉，红外线定点测试。

2.2 可记录9点温度及最大、最小值和平均值。

2.3 具有可调放射率比值：0.3-1.0。

2.4 节电设计，不操作内自动关机时间：≤5分钟；

2.5 测量温度范围：-30℃—1000℃。

2.6 测量精度≤2%；

3、其他要求（供货时提供）

3.1 配件：每台增配同品牌型号备用电池1块；且能放置在包装箱内；

3.2 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等；

3.3 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.4 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或操作演示；

3.5 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图（如产品有）、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（11）激光测距仪   3台

1、整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致完整有效的检验报告。

2、性能要求

2.1 手持式激光测距仪是一种望眼镜加激光测距和测速的便携式光电仪器。具有测高、测距、测角、测速、测体积、连续测量、面积测量、数据储存,具有LCD液晶触摸彩屏显示；

2.2 测试范围：15-1500米（最短测量距离≤15m，最远测量距离≥1500m；）；

2.3 物镜倍数：≥7倍；

2.4 物镜：≥25mm；

2.5 激光范围：905nm一级安全激光；

2.6 测量精度：±2m；

2.7 视野范围：≥6°；

2.8 防水等级≥IP54；

3、其他要求（供货时提供）

3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等；

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

3.5 配件：便携包1个，充电线1个，挂绳1根，15000mAh移动电源1个，三角架1个；

（12）警戒标志杆   100根

1、由底座和警戒杆组成，底座应有配重；杆尖有 C 字型卡槽，与隔离警示带配套使用。

2、规格:Φ100*950mm

3、材质:PVC

4、弹性警示柱、PE、PVC、PU 工艺制成,耐碰撞。外力滚压后,快速反弹回来恢复原状。

5、外敷红白、红黄、黑黄、反光材料，颜色醒目明显,晚上的晶格套能反射出耀眼的光芒,起起警示作用。

（13）锥形事故标志柱   60根

1、符合国家相关技术标准。

2、警示灾害事故现场区域，材质外敷反光材料，

3、有夜视反光功能，抗风底座稳定，高度≥50cm。

（14）隔离警示带   139卷

1、材料：高密度绦纶布；

2、长度：≥100米（可定制），印制字样“消防119”；

3、宽度：50mm；

4、反光性能：483cd/(lx×㎡)。

（15）手持扩音器   8个

1、功率：功率≥50W。

2、频率响应：通常要求在300Hz-20kHz，这样能保证声音的音质清晰、不失真，可有效传播语音信息。

3、输出阻抗：≥8Ω，与外接设备或扬声器等匹配，以保证音频信号的有效传输。

4、工作电压：12V，可使用干电池、镍氢充电电池、锂电池供电，方便在不同场景下使用。

5、电池使用时间：用18-22小时（喊话状态），满足消防现场长时间使用的需求。

6、录音功能：具备一定时长的录音功能，12秒-200秒不等，方便录制常用的喊话内容，可重复播放。

7、声音传播距离：500米-2000米，确保在较大的消防现场能清晰传达指令。

8、重量：650克-2500克，方便消防员携带和操作。

9、尺寸：便于手持和携带，≤长325mm、宽210mm、高280mm左右。

10、功能：除了基本的喊话功能外，还可能具备警报、哨音、音乐等功能，有的还带有USB/SD/AUX插口，可播放预存的音频文件。

11、防护性能：应具备一定的防水、防尘、防震性能，以适应复杂的消防现场环境。

（16）消防过滤式自救呼吸器   30个

1、整体要求

1.1 符合GB21976.7-2012《过滤式消防自救呼吸器》标准要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告；

1.2 提供与所投产品型号（认证单元）一致的、有效期内的消防产品自愿性/强制性认证证书。

1.3 如型号产品为分型产品，主型检验报告应明确说明涵盖该产品，主型产品检测报告没有涵盖分型产品时，应同时提供主、分型检测报告。检验报告内容不完整、缺页、与所投产品型号不一致的视为未提供。

2、技术要求

2.1 防毒对象：一氧化碳、烟雾；

2.2 防护时间为4级：≥30分钟，吸气温度：≤65°C；

2.3 视窗的透光率：≥85%，滤烟效率：≥95%；

2.4 吸气阻力：≤800 Pa，呼气阻力：≤300 Pa；

2.5 重量：≤1000克。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等；

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（17）救生照明线   5条
1、整体要求

1.1 该产品符合国家GB 26783-2011《消防救生照明线》标准要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告；

1.2 提供与所投产品型号（认证单元）一致的、有效期内的消防产品自愿性或强制性认证证书。

1.3 如型号产品为分型产品，主型检验报告应明确说明涵盖该产品，主型产品检测报告没有涵盖分型产品时，应同时提供主、分型检测报告。检验报告内容不完整、缺页、与所投产品型号不一致的视为未提供。

2、性能要求

2.1 救生照明线折角5°以下，并不会影响发光性能，可以实现360°弯曲，长度为≥100 米。

2.2 多功能手提电源：采用小型手提式12V的移动直流电源，带有自充电的可拆卸强光灯， 不少于2个USB充电插口，重量≤7公斤，工作电流≤200毫安。

2.3 导向装置：每套救生照明线配不少于9件电子流动跑光装置，并且每1米设有清晰可见夜光方向标志。

2.4 卷轴外置强光闪烁信号，可视距离≥100米。

2.5 使用寿命达10000 小时以上，亮度达10cdl/㎡以上。

2.6 钢芯加强型线体，抗拉力≥400N。

2.7 保修期限≥3年，配有方便运输包装箱。

2.8 直流电供电常亮型连续工作时间≥8h, 直流电供电闪亮型连续工作时间≥16h，照明线线体表面温度≤60℃,耐高温度:≥60摄氏度。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等；

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（18）折叠式担架     4副

1、整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供由国家认可的检测机构出具的与所投产品型号一致完整有效的检验报告。

1.2 采用高强度铝合金材料和牛津革面制成，接头为高强度铝合金材质，具有重量轻、体积小、携带方便等特点，主要适用于部队战地运送伤病员。

2、性能要求

2.1 展开尺寸（长×宽×高）：≤2110*540*180mm

2.2 折叠尺寸（长×宽×高）：≤600*300*100mm

2.3 布面材料：牛筋面料，带4个脚轮Φ≥100mm，全部配有制动装置，轮子用插销固定或一体成型设计。离地高度≥10CM，配备人员固定带。

2.4 产品质量: ≤8kg

2.5 担架承重：≥100kg。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.2 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

3.3 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（19）伤员固定抬板   1块
1、整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供由国家认可的检测机构出具的与所投产品型号一致完整有效的检验报告。

1.2 固定抬板采用“滚塑”一次成型工艺，坚固耐用。

1.3 抬板周边开有提手口，可供多人同时抬。

1.4 可以漂浮于水面，抗碰撞性能强，抬板颜色为橙色。

1.5 适合山地、水域、楼梯以及狭小地带等各种恶劣环境抢救。

1.6 可与头部固定器、颈托配合使用，避免伤员颈椎，胸椎及腰椎再次受到伤害。

2、性能要求

2.1 抬板自重（不含头部固定器和颈托）≤9kg。

2.2 抬板承重：≥150kg 。

2.3 抬板为折叠结构，展开尺寸：≥185*40*2cm ；折叠尺寸：≤100*50*10cm。

2.4 不影响X光和磁共振检查。

2.5 从4米高度自由落体不变形、不破裂。

2.6 每副抬板配有固定绑带4根，颈托1个、头部固定器1个。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.2 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

3.3 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（20）多功能担架   1副
1、整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检测报告。

1.2 用于消防紧急救援、深井及狭窄空间救护、地面一般救护、高空救助、化学事故现场救护。

2、性能要求

2.1 采用特殊的复合塑料制成，可在－20℃～45℃温度下工作不发生硬化或软化。

2.2 可单人操作，可水平或垂直吊运、可在光滑地面拖拉。

2.3 载重：≥120 kg。

2.4 重量：≤6kg。

2.5 尺寸：≥2500*900mm。

2.6使用耐用安全带卡扣或不锈钢卡扣。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息。

3.2 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘。

3.3 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（21）救生缓降器   11台
1、整体要求

1.1 符合GB21976.2-2012《建筑火灾逃生避难器材第2部分：逃生缓降器》标准要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告；

1.2 提供与所投产品型号（认证单元）一致的、有效期内的消防产品自愿性/强制性认证证书。

1.3 如型号产品为分型产品，主型检验报告应明确说明涵盖该产品，主型产品检测报告没有涵盖分型产品时，应同时提供主、分型检测报告。检验报告内容不完整、缺页、与所投产品型号不一致的视为未提供。

1.4 用于逃生、消防队员开展抢险救援工作和高空作业的安全防护。

2、性能要求

2.1 缓降器由安全钩、安全带、钢丝绳索、调速器、固定器连接件及绳索卷盘组成。

2.2 钢丝绳直径不小于3mm，绳芯采用航空用钢丝绳，材质符合YB/T5197-2005的要求。钢丝绳接头处采用机压铝扣固定，固定数量≥2枚。

2.3 安全带材质合成纤维材料，带宽50mm-80mm,带厚2mm-3mm,带长1000 mm-1800mm。

2.4 载荷重量：35-100kg。

2.5 工作高度：≥50m。

2.6 钢板固定器，采用整块钢板冲压成型并镀铬。

2.7 安全钩为铝合金材质，带自锁，钩体上应有执行标准和性能参数。

2.8 配备备用逃生钢丝绳1套（双头钢丝绳环）、安全钩1个、固定器2个、螺丝2套。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.2 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

3.3 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（22）救生射绳枪   3把

1、整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供由国家认可检测机构出具的、与所投产品型号一致完整有效的检验报告。

2、技术要求

2.1 发射绳索，绳索或可发射到河流山涧对岸，起到连接架线作用；或可发射到山崖楼顶，起到输送救援器材物资的作用；橙红色绳索可以漂浮于水面，也便于辨认；绳索可反复使用。

2.2 操作简单，后座力微小，手持式发射，可5秒内再次连续迅速发射。

2.3 水平发射距离：4mm绳索≥250米，12mm绳索≥95m。

2.4 垂直发射高度：4mm绳索≥60米，12mm绳索≥45m。

2.5 便携式，手提肩背皆可；重量轻，整套设备重量≤14Kg。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等；

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（23）球形起重气垫   3个
1、整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检测报告。

2、技术要求

2.1 规格：具有小型球形起重气垫1个，中型球形起重气垫2个以及配套附件。

2.2 球型垫块工作压力≥12Pa。

2.3 小型球形起重气垫最大顶升力≥25T，中型球形起重气垫最大顶升力≥68T，安全系数≥4：1。

2.4 小型球形起重气垫重量≤8kg，中型球形起重气垫重量≤18kg。

2.5 小型球形起重气垫最大顶升高度≥270mm，中型球形起重气垫最大顶升高度≥430mm。

2.6 配件必须满足三种型号连接后同时使用，配套气垫保护罩或保护箱3套、调压阀1个、手持式控制器1个、金属连接装置2个、连接工具1套、带安全阀的截流管3根、≥8米输气管3根、配件箱至少1个

2.7 配备配套使用的支撑垫块1批，长方形垫块≥4个；梯形垫块≥4个；厚正方形垫块≥8个；薄正方形垫块≥8个；三角形垫块≥2个；连接锁片≥10片；垫块储存箱≥2个；滑块≥4个，垫块应有防滑设计，坡面上分布有倒齿或内嵌有联接锁凹槽

3、其他要求（供货时提供）

3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等；

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（24）救援支架     3套
1、整体要求

1.1 符合XF 3009-2020《救援三脚架》要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告/委托检测报告。

1.2 用于在事故救援现场快速搭建救援支架。

2、性能要求

2.1 三脚架能适应所有地形和架设困难场所，腿的长度和角度可调节。

2.2 材质为高强度铝合金材质，整体无毛刺现象，配备合金锻造平支脚，支腿管的厚度≥5mm。

2.3 展开高度：≥2.4m，收拢长度≤1.6m。

2.4 钢丝绳直径：≥4mm，钢丝绳长度：≥30m。

2.5 三角架重量：≥30kg且≤50kg（含卷扬机）；

2.6 安全载重：≥200kg，极限载重：≥320 kg。

2.7 安全载重情况下，电动上升时速度：≥0.2m/s，手动上升时速度：≥0.1m/s。

2.8 配备电动、手动两用卷扬机，卷扬机具有自动锁止功能。

2.9 救援三脚架经可靠性试验后，各部件应无明显变形及损坏，配有电动绞盘的救援三脚架的电动机温升≤30℃。

2.10 配置1个连接头，3个可伸缩支腿、支腿固定收紧带或收紧链1根，安全钩2个D型钩为通用型安全钩，破断力≥42kn，具备自锁功能，横向破断力≥15kn，锁门未锁闭破断力≥15kn，160g≤重量≤200g。安全钩:安全钩应设有自锁功能，纵向拉力≥24kN，横向拉力≥8kN，开口拉力≥7kN。

2.11 三角架头部安装钢丝绳部位全手工操作，不需要任何工具。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.2 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

3.3 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（25）救生抛投器    1台
1、整体要求

1.1 符合GB/T27906-2011《救生抛投器》标准要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告/全性能委托检测报告。

2、性能要求

2.1 水陆两用型：适用河边、湖边、海边等救生场所的抛绳作业。

2.2 压缩空气工作压力：≥8MPa；产品总体重量≤25KG(抛设器材本体)，抛投质量≥1.7KG。

2.3 水用时抛射救生圈距离：≥ 150m，陆用抛射距离:≥230m。

2.4 浮具充气时间：≤5s，浮力: ≥8 Kg;救生圈24小时浮力损失：≤5%。

2.5 抛绳尺寸：陆用φ≤3mm (抛绳拉力≥2000N)，水用φ≤5mm (抛绳拉力≥6000N)，绳长不低于额定抛绳距离的1.15倍。

2.6 抛投器应有安全阀，当充气压力超过额定工作压力时，应能够自动泄压。

2.7 在抛投器主体上设置角度与抛射距离的对应标标识，方便瞄准。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等；

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（26）支撑保护器具   1套

1、整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检测报告。

2、技术要求

2.1 整套支撑套具由三种规格支撑杆组成，支撑杆组合使用范围（不含延长杆）：450-2300mm。

2.2 初始长度(mm)：≤450、≤850、≤1400。

2.3 伸展长度(mm)：≥650、≥1400、≥2300。

2.4 伸缩行程(mm)：≥180、≥500、≥900。

2.5 单根支撑杆重量（kg）分别：≤8、≤13、≤18。

2.6 额定轴向支撑顶力（KN)：≥120。

2.7 手持气动控制器质量(Kg)：≤2。

2.8 带有气动自锁或手动插销锁止功能。

2.9 手持气动控制器具有单通单控、双通双控（同时或单独控制），并具有相互串联使用，满足操作的多样性功能；

2.10 手持气动控制器应有安全保障性，当超过工作压力安全阀自动打开保证安全；

2.11 万向旋转底座：加装于支撑杆底座或顶端或延长杆上。360°全方位使用，底座边缘有固定眼，可钉在物体上，可联接“多功能板”，放大受力面积，防止下陷。

2.12 多功能板：用于放大受力面积，拥有多种固定方式。

2.13 联接器：用于将“多功能板”和“万向旋转底座”与支撑杆固定联接在一起。

2.14 带钩的棘轮紧固带（4个）：用于将“多功能板”等配件进行牵引加固。

2.15 冠状支撑件（2个）/犀牛角支撑件（2个）/U形横梁支撑件（2个）/L形横梁支撑件（2个），表面均有锯齿状设计，增强摩擦力。

2.16 多用途工具（1个）：可用于旋转支撑杆的底座，并具备起钉器、凿子、锤子、撬棍等多种工能。

2.17 调压阀（2个）：对气瓶压力进行减压；调压阀需配置≥2m的输气管，便于与手动控制器相连接。

2.18 输气管（6根）：每根支撑杆需要2根不同颜色输气管（便于充放气），输气管长度≥8米的。

2.19 配备三角架连接件：利用三角架连接件可将支撑杆组装成三角架。

2.20 配置清单：三种规格的支撑杆各2根、约30cm延长杆2根、约60cm延长杆2根、手持气动控制器2个、减压阀2个、多功能板4个、联结器4个、万向旋转底座4个、5种规格的支撑件各2个、多功能工具1个、≥8米的输气管共12根（至少2中不同颜色）、带钩棘轮紧固带4个和三脚架连接件1套。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等。

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息。

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘。

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（27）手动破拆工具组   1套

1、整体要求

1.1 所投产品符合GB32459-2015《手动破拆工具组通用技术条件》标准中全部性能要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告/委托检测报告；

1.2 用于常规手动破拆

2、性能要求

2.1 整套工具包括：伸缩冲击撬杆、撬锁拔钉器、金属切割器、鹰嘴撬、撬斧、V 型凿、平凿、拆锁器等8件套。

2.2 伸缩冲击撬杆：与其它组合，作为杠杆、手柄、冲击、拷打之用。拉出长度≥860mm，收缩长度≥600mm，伸缩冲击行程≥260mm 。

2.3 撬锁拔钉器：撬掉挂锁，拔起钢钉等用，长度≥300mm。

2.4 金属切割器：撕开铁皮（汽车、飞机），长度≥300mm。

2.5 鹰嘴撬：撬开门窗，撬掉门锁等用，长度≥200mm。

2.6 撬斧斧头平刃应能砍断直径10mm的Q235A圆钢，且刃口应无明显卷刀、崩刃和开裂等现象。

2.7 V型凿：冲击切割防盗门、车体等，长度≥460mm。

2.8 平凿：冲击凿开坚硬物体，长度≥460mm。

2.9 单件质量：≤10Kg，整套重量：≤25Kg

2.10 产品必须提供永久性铭牌，铭牌内容符合国标相关要求。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等。

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息。

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘。

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（28）液压破拆工具组     3套

1、整体要求

1.1 所投产品符合GB/T17906-2021《消防应急救援装备-液压破拆工具通用技术条件》标准中全部性能要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告/全性能委托检测报告；

1.2 工具组由机动液压泵、手动液压泵、扩张器、剪切器、剪扩器、液压顶杆六部分组成。

2、性能要求

2.1 液压软管

2.1.1 采用单管双通道技术，内部为高压出油管，外层套低压回油管；

2.1.2 快速接头具备自锁功能，接头可带压插拨，接头配备卸压专用工具；

2.1.3 配备10m液压油管2条，油管配可视透明油管保护套。

2.2 机动液压泵

2.2.1 三级压缩汽油发动机提供动力，可同时接驳两件液压破拆工具同时工作3小时以上。

2.2.2 重量（包括液压油、机油、汽油）：≤23kg

2.2.3 发动机功率≥2.2KW。

2.2.4 汽油箱容量：≥1.6L。

2.2.5 工作压力：≥72MPa。

2.2.6 泵配卡式小型照明装置，方便夜间使用。

2.3 手动液压泵

2.3.1 适合易燃易爆场所，操作过程不产生火花，单管工作原理，双级手动操作，同心轴平头自动锁，可在-20℃～55℃环境温度下工作，操作无噪音。

2.3.2 工作压力：≥72MPa。

2.3.3 液压油缸容量≥1.6L。

2.3.4 重量: ≤9kg。

2.4 液压剪切器

2.4.1 U型挤压式钳口，可倾斜刀口设计，更适合在狭小的空间使用，单管工作原理、可带压操作、把手处有照明系统。

2.4.2 最大剪切力：≥760KN。

2.4.3 剪刀端部开口距离：≥160mm。

2.4.4 剪切能力：≥35mm圆钢（Q235材料）。

2.4.5 质量：≤14kg

2.5 液压扩张器

2.5.1 同心轴平头自动锁单管系统、可带压操作，把手处有照明系统，具备自锁功能，扩张在任何位置不回缩，配链条做牵引作业，配有加速阀。

2.5.2 手柄方便左右手操作，活动部件设有保护套，保护套必须具备防高温性能，不变形，保证操作者安全。

2.5.3 最大扩张力：≥280kn，最大扩张距离：≥720mm；

2.5.4 最大挤压力：≥58kn；

2.5.5 最大牵引力：≥46kn，最大牵引距离：≥610mm；

2.5.6 配备原厂牵引链条，链条承载符合最大牵引力要求；

2.5.7 质量：≤15kg。

2.6 液压剪扩器

2.6.1 单管工作原理、可带压操作、把手处有照明系统，手控阀操作可使刀片的张开闭合处于任何位置，具备自锁功能，镶嵌螺栓结构、更容易在狭小空间使用。

2.6.2 剪扩器活动部件应有保护套，保护套必须具备防高温性能，不变形，保证操作者安全。

2.6.3 最大剪切力≥380kn。

2.6.4 最大剪断能力（Q235材料）：≥32mm(圆钢)。

2.6.5 最大扩张力：≥210kn，最大扩张距离≥360mm。

2.6.6 最大牵引力：≥50KN，最大牵引距离≥410mm。

2.6.7 质量：≤15kg

2.7 液压顶杆

2.7.1 单管工作原理、可带压操作，中型多级顶杆，内置照明系统。

2.7.2 最大支撑力：≥216KN,总支撑高度：≥720mm。

2.7.3 原始长度：≤600mm。

2.7.4 一级支撑高度：≥370mm，二级支撑高度：≥350mm

2.7.5 牵引力：≥49KN

2.7.6 质量：≤15kg。

2.8 产品必须提供永久性铭牌，铭牌内容符合国标8.11相关要求。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 每套增配与投标产品同品牌型号的火花塞2个，起动拉盘1个、空滤1个、维修工具1套、1L润滑油2瓶，1L液压油2瓶。

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息。

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书。

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图（如产品有）、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（29）电动破拆工具    1个

1、整体要求

1.1 产品提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检测报告。

1.2 电动破拆工具包含电动扩张器、电动剪切器、电动撑顶器、电动一体式突入工具等。

2、性能要求

2.1 电动液压剪切器

2.1.1 手柄手柄坚固耐用，救援时方便操作，手柄开关处带LED照明；

2.1.2 高性能锂电池带电量显示，电池固定可靠防复杂工况下意外脱落；

2.1.3 防滑刀片，开口距离：≥160mm；

2.1.4 剪切圆钢直径（Q235A）：≥35mm；剪切钢板厚度（Q235A）：≥20mm；

2.1.5 重量（不含电池）：≤20kg；

2.1.6 原装配置：电池2块（工作电压VDC≥25V；电池容量≥2.5Ah）、充电器1套；

2.2 电动液压扩张器

2.2.1 手柄手柄坚固耐用，救援时方便操作，手柄开关处带LED照明；

2.2.2 高性能锂电池带电量显示，电池固定可靠防复杂工况下意外脱落；

2.2.3 防滑扩张头，扩张力：≥80KN，扩张距离：≥600mm；

2.2.4 牵拉力：≥50KN；牵拉距离：≥440mm；

2.2.5 重量（不含电池）：≤20kg；

2.2.6 原装锂电池2块（工作电压VDC≥25V；电池容量≥2.5Ah）、充电器1套

2.3 电动液压救援顶杆

2.3.1 手柄手柄坚固耐用，救援时方便操作，手柄开关处带LED照明；

2.3.2 高性能锂电池带电量显示，电池固定可靠防复杂工况下意外脱落；

2.3.3 顶杆两端防滑齿可自由旋转；

2.3.4 一级撑顶长度：≥900mm，二级撑顶长度：≥1300mm；

2.3.5 一级撑顶力：≥125KN，二级撑顶力：≥60KN；

2.3.6 收拢长度：≤600mm；

2.3.7 重量（不含电池）：≤20kg；

2.3.8 原装锂电池2块、充电器1套

2.4 电动一体式突入工具

2.4.1 集剪切和扩张功能于一体，可实现剪切、扩张、破门、撬拔和抬升等功能；

2.4.2 工具手控阀安全性高，方便操作，一键式开关启动，高性能锂电池带电量显示；

2.4.3 采用通用导轨，导轨可快速轻松插拔连接各种工具头，配有多功能钳工具头和破门工具；

2.4.4 工具手柄 360°可调，救援时可根据需要调整至任何位置；

2.4.5 剪切圆钢直径（Q235A）：≥20mm，剪切钢板厚度（Q235A）：≥10mm，扩张力：≥30KN，扩张距离：≥200mm；

2.4.6 破门工具头插入最小缝隙：≤5mm，开启最大行程：≥180mm；

2.4.7 重量（不含工具头及电池）：≤10kg,，多功能钳工具头：≤1.5kg，破门工具头：≤2.5kg；

3、其他要求（供货时提供）

3.1 每套增配与投标产品同品牌型号的电池2块、充电器1套，

3.2 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等。

3.3 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息。

3.4 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘。

3.5 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（30）双轮异切割锯   6把
1、整体要求

1.1 所投产品符合GB32460-2015《消防应急救援装备-破拆机具通用技术条件》标准中全部性能要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告/委托检测报告；

1.2 双锯片异向转动，能快速切割硬度较高的金属薄片、塑料、电缆等。

2、性能要求

2.1 汽缸排量(cm³)≥70.7；标准怠速(rpm)：≥2700；

2.2 无负荷最大转速(rpm)：≥10000，功率(kw)≥4.1；

2.3 缸径(mm)：≥50，活塞行程(mm)：≥36；

2.4 燃油箱体积(L)；≥0.77，机油箱容积(L) ≥ 0.42。

2.5 机油泵供油：自动供油；

2.6 质量(kg，无燃油、润滑油、锯片）：≤15.5；

2.7 锯片规格(mm)：≥ Ø315，切割深度(mm)：≥115。

2.8 驱动方式：汽油单缸风冷二冲程发动机。

2.9 产品必须提供永久性铭牌，铭牌内容符合国标8.1相关要求。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 配件要求：Ø315mm锯片2付、专用工具箱1个、护目镜1个、防护手套1副、专用工具1套、比例加油桶1个、原装活塞1套，原装化油器1套、原装火花塞2个、20米启动绳索和2个手柄。

3.2 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等。

3.3 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息。

3.4 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，提供电子版说明书或U盘。

3.5 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（31）双轮异向切割锯锯片   50副
由A、B两块锯片组成，采用工作时异向转动切割原理，锯片直径≥310mm，最大切割深度≥115mm，重量≤2.3kg。

（32）台锯    5台
1、整体要求

1.1 提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告。

2、性能要求

2.1 锯片直径≥300mm，切割深度≥100mm，最大切割直径≥20mm，

2.2 最大转速≥3500，功率≥2000w，切割角度：-45°、0°45°，

2.3 工作电压：220v-50Hz，电源线长度≥1.5m，

2.4 重量≤15kg，

2.5 每台机器配备木质、金属、塑料切割锯片各一片。

（33）凿岩机（汽油）    3台
1、整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致完整有效的检验报告。

2、性能要求

2.1 机体内部采用活塞缓冲减震，整体采用弹性减震，减震效果好。

2.2 采用二冲程或以上发动机，排量≥180cc。

2.3 功率：≥2KW。

2.4 主机重量：≤30 kg（不含头子等）。

2.5 每小时燃油消耗量：≤2升。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息。

3.2 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘。

3.3 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（34）多功能破拆工具    1套

1、最大工作压力≥72MPA，

2、扩张距离≥120mm，最大剪切开口≥25mm

3、最小延伸力距尖端25mm、26KN，最大扩张力≥30KN

4、剪切力≥100KN，可剪切圆条（s235）18mm

5、手动操作，重量≤10kg

6、适用温度℃：-20至55，尺寸mm（长宽高）：≤700*250*70

7、可实现锤击、切割、扩张、顶升、楔子和撞击。

（35）马蹄锯   4把

1、更换不同锯片可对木材、金属、塑料、泡沫砖、树枝进行切割；

2、往复次数≥3000spm，往复形成≥10mm；

3、功率：≥500w；

4、采用无刷电机，带有电量显示，采用可拆卸锂电池；

5、电池容量：≥4Ah，重量≤2.5kg；

6、配备：木锯锯条（150、240）、金属锯条（150、225）各2条。

（36）机动链锯    6把

1、整体要求

1.1 所投产品符合GB32460-2015《消防应急救援装备-破拆机具通用技术条件》标准中全部性能要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告/委托检测报告；

1.2 用于切割各类木质障碍物。

2、性能要求

2.1 动力装置：汽油单缸风冷二冲程发动机。

2.2 功率：≥2.4KW。

2.3 导板长度：≥16寸。

2.4 重量：≤6kg。

2.5 产品必须提供永久性铭牌，铭牌内容符合国标相关要求。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 配件要求：原装链条2根、原装润滑油1瓶/L、专用工具1套、护目镜1个、防护手套1副、比例壶1个、原装活塞1套，原装化油器1套、原装火花塞2个、20米启动绳索和2个手柄。

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息。

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，提供电子版说明书或U盘。

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（37）机动链锯链条    50根

轨距≤1.5mm，适用导板长度≥45cm，驱动链齿≥72节,切割深度最大450mm。

（38）无齿锯   2把
1、整体要求

1.1 所投产品符合GB32460-2015《消防应急救援装备-破拆机具通用技术条件》标准中全部性能要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告/委托检测报告；

1.2 用于切割金属和混凝土材料。

2、性能要求

2.1 动力装置：汽油单缸风冷二冲程发动机。

2.2 晶体管电磁点火或电容二级点火。

2.3 油箱容量：≥1.2L。

2.4 额定功率：≥5.8kw，气缸排量：≥118cm³。

2.5 连续工作时间：≥20min，怠速:≥2700rpm，最大转速：≥9300rpm。

2.6 锯片直径：≥350mm。

2.7 切割深度：≥118mm。

2.8 重量（不带切割锯片或燃油)：≤15㎏。

2.9 产品必须提供永久性铭牌，铭牌内容符合国标相关要求。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 标准配置：比例壶1只、原装火花塞2个、多功能锯片2片、金属锯片4片、混凝土锯片1片，20米启动绳索和2个手柄、原装活塞1套，原装化油器1套、原装润滑油1瓶/L、护目镜1个、防护手套1副、专用工具1套。

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息。

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘。

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（39）冲击钻   2个
1、整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致完整有效的检验报告。

2、性能要求

2.1 至少具备锤、镐、铲三种钻头，钻头更换简单；

2.2 钻孔直径：≥25mm；

2.3 锤击速度：≥4500rpm/min。

2.4 额定功率：≥1500W。

2.5 重量：≤10kg（含电池）。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等；

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（40）无齿锯锯片   30片
砂轮锯片，直径≥350m,最大切割深度≥125mm,可切割金属、混凝土、钢轨

（41）混凝土液压破拆工具大组    1套

1、整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致完整有效的检验报告。

2、性能要求

2.1 液压机动泵。

2.1.1 液压泵站主要由汽油发动机和液压系统组成。

2.1.2 电启动，配备应急启动电源，转速能根据负载自动调节（配备电充电器1套）。

2.1.3 发动机功率：≥12hp。

2.1.4 输出流量：20/30/40L/min，适配不同流量要求。

2.1.5 输出压力:≥140bar。

2.1.6 重量：≤150Kg，便于救灾时移动和搬运。

2.1.7 连接方式：快换接头。

2.1.8 配件：≥10m液压油管1组，备用30m液压油管2组。

2.2 液压多功能环锯（或金刚石链锯）。

2.2.1 流量范围：≥25升/min。

2.2.2 切割深度：≥260mm。

2.2.3 1配置：5L压力水箱1只、3米水管1根，备用锯片或金刚石链条1片。

2.3 液压圆盘锯

2.3.1 流量范围：≥40升/min。

2.3.2 锯片直径：≥350mm。

2.3.3 切割深度：≥140mm。

2.3.4 备用锯片2片。

2.4 液压破碎镐

2.4.1 输出流量：≥26升/min。

2.4.2 冲击频率：1800－2400bpm。

2.4.3 破碎混凝土厚度：≥300mm。

2.5 液压渣浆泵。

2.5.1 排量：≥180m³/h。

2.5.2 最大扬程：≥16m。

2.5.3 重量：≤30kg。

2.5.4 配件：2根10米长排水管。

2.6 液压岩心钻。

2.6.1 最大转速：≥600rpm。

2.6.2 钻孔直径：80≤d≤120mm。

2.6.3重量：≤8kg。

2.7 液压增压泵

2.7.1 能将压力转换到高压状态供液压破拆工具组临时使用。

2.7.2 工作压力可达700bar。

2.7.3 重量：≤15kg。

2.7.4  配件：配备与鼎力、荷马特等工具配套的液压接口转换接头。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等；

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

3.5 供货验收时，必须按要求加注好液压油、机油以及调试、培训用燃油。

3.6 备份10L原装液压油，配备2个火花塞、1个进气滤芯。

（42）液压开门器   3台

1、整体要求

1.1 所投产品符合GB 28735-2012《消防用开门器》标准中全部性能要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告/委托检测报告；

1.2 主要用于卷帘门、金属防盗门的破拆作业

2、性能要求

2.1 组成：液压泵、开门器、小型扩张器、撬棍等工具。

2.2 液压油采用10号航空液压油，液压软管两端应设置金属护套，接头应带有自锁功能和防尘装置

2.3 工作压力：63MPa；

2.4 活塞杆行程：≥150mm，最大挺举力：≥60kN；
2.5 扩张器：扩张力≥60KN；扩张距离：≥140mm；

2.6 撬棍：长度：≥450mm；

2.7 产品铭牌和包装符合国标8. 1. 1、8. 2. 3强制性要求。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等；

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（43）多功能挠钩   2个

1、整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致完整有效的检验报告。

1.2 事故现场小型障碍清除，火源寻找或灾后清理；

2、性能要求

2.1 挠钩；破拆吊顶、钩拉电线等，绝缘；

2.2 木榔头：敲碎4m以下的着火建筑的窗户玻璃，进行排烟、透气，平头端可临时作无火花工具使用；

2.3 爪耙：现场倒塌物、障碍物、有毒有害物质的清理，以及灾后垃圾的清理；

2.4 撑顶器（丫叉头）：用于临时支撑易坍塌的危险场所的门框、窗户和其它构件，以确保灭火救援的消防队员安全地进出；

2.5 消防锯：锯断一些一定高度的易坠落物、易坍塌物和构件；

2.6 消防剪：对灾害现场的电线、树枝、连接线、各类带子等进行剪切，绝缘；

2.7 消防斧：可劈可撬，可以劈开门、窗、以及一些木质障碍物，也可撬开地板、箱、柜、门、窗、天花板、护墙板、水泥墙板、栅栏、铁锁；

2.8 水平和标高仪：单杆长一米，通过组合连接，可以在现场迅速地测量水平距离、标高、坑或涵洞深度，便于做出科学决策和救援行动；

2.9 登高钩：攀爬、登高用；

2.10 探路棒：可以作为火灾、浓烟、洼地、水坑等场所灭火救援的探路工具；

2.11 担架撑杆：使用两根2m长的挠杆，中间穿土布兜（可以借用衣服、裤子）或网兜，即可充当临时担架；

3、其他要求（供货时提供）

3.1铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等；

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（44）绝缘剪断钳   4个
1、整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致完整有效的检验报告。

1.2 用于事故现场电线电缆或其它带电体的剪切；

2、性能要求

2.1 刀头采用铬钒合金钢体锻造，硬度高，韧性好；

2.2 三联臂省力设计，刀间隙可调，剪尺寸：≥36寸，工作电压：≥5000V；

2.3 剪断能力：电线直径:≥24mm，普通圆钢直径：≥12mm；                           

2.4 手柄套有绝缘管壁，具有优良的绝缘性，末端采用包胶手柄，手柄应牢固可靠；               

2.5 刀头上有品牌钢印和主参数拓印，手柄上有铭牌，其内容包含主要参数等信息；

3、其他要求（供货时提供）

3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等；

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（45）外封式堵漏袋   6个

1、整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致完整有效的检验报告。

1.2  由高强度橡胶和增强材料复合制成，适用于封堵罐状类容器窄缝状裂口及孔洞。

2、性能要求

2.1 工作压力：0.15—0.2MPa。

2.2 适应环境温度：≥-30℃—+60℃。

2.3 充气时间：≤60s。

2.4 堵漏包最大工作压力：≥0.2MPa。

2.5 脚踏气泵最大工作压力：≥0.2Mpa。

2.6 应有永久性铭牌，内容包括产品名称、主要参数、制造商、生产日期等内容。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等；

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（46）捆绑式堵漏袋   6个

1、整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致完整有效的检验报告。

1.2 适用于封堵罐状类容器窄缝状裂口及孔洞，至少含有2种规格的堵漏垫。

2、性能要求

2.1 由高强度橡胶和增强材料复合制成，厚度：≤15mm；

2.2 封堵范围：管道直径50—200mm；容器裂缝：≤12mm；孔洞面积：≤270×370mm；

2.3 工作压力：0.15—0.2Mpa。

2.4 环境温度：低温≤-30℃，高温≥60℃。

2.5 充气时间：≤0.15S。

2.6 堵漏袋最大工作压力≥0.2Mpa。

2.7 脚踏气泵最大工作压力≥0.2Mpa。

2.8 应有永久性铭牌，内容包括产品名称、主要参数、制造商、生产日期等内容。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等；

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（47）阀门堵漏套具  2套
1、整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致完整有效的检验报告。

1.2 适用于管道﹑法兰﹑接头﹑直管﹑弯管进行带温带压不停车堵漏的配套专用卡具。

2、性能要求

2.1 规格不少于11种法兰注胶堵漏卡具（直径95、105、115、135、145、160、180、195、200、230、250）；     

2.2 温度：低温≤-50℃，高温≥170℃。

2.3 压力：-1.0～1.2MPa。

2.4 无火花工具配备：数量不少于12件/套，工具长度不少于270mm。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等；

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（48）金属堵漏套管  4根
1、整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致完整有效的检验报告。

1.2 适用于金属管道裂缝的密封堵漏，每套不少于9种管径规格。

2、性能要求

2.1 金属管道裂缝的密封堵漏，每套不少于9种管径规格。

2.2 适用管道直径：12-100mm。

2.3 堵漏压力：2-5㎏f/cm2。

2.4 耐老化、耐油、耐弱酸弱减，适用温度：低温≤-20℃，高温≥100℃。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等；

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（49）注入式堵漏工具   3套

1、整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致完整有效的检验报告。

1.2 适用于阀门或法兰盘堵漏作业。

2、性能要求

2.1 采用内部注射密封剂料，表面粘接，钢带捆扎等工艺手段加以解决。

2.2 堵漏压力：≥20MPa。

2.3 堵漏口尺寸及速度：不规则泄露口最大宽度：≤5mm，堵漏速度：≤14min。

2.4 堵漏胶和密封剂能承受水、油、液化气、30%硫酸、30%盐酸、氢氧化钠、饱和氯化钠溶液的侵蚀。

2.5 手动液压泵

2.6 堵漏胶1箱，交付时，堵漏胶使用寿命不低于85%。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等；

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（50）磁压式堵漏工具   4套

1、整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致完整有效的检验报告。

1.2 适用于各种罐体和管道表面点状、线状泄漏的堵漏作业 。

2、性能要求

2.1 磁压式堵漏本体，它由永磁材料制成，并带有磁力开关，它可以依靠磁力将涂胶的仿形压片吸压在钢铁容器上。

2.2 堵漏压力：≥0.8MPa。

2.3 孔洞状泄漏口直径：≤Ф15mm，堵漏速度：≤9min。

2.4 线状泄漏口长*宽：≤50*5mm；堵漏速度：≤9min。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等；

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（51）木质堵漏工具  1套

1、整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致完整有效的检验报告。

1.2  适用于压力容器的点状、线状泄漏或裂纹泄漏的临时封堵。

2、性能要求

2.1 木头经经绝缘处理防裂，不变形，经多次浸泡阻燃剂后晾干。

2.2 不同型状大小型号堵漏木塞种类不少于28种；

2.3 适用于温度：低温≤-70℃，高温≥100℃。

2.4 适用压力0.1MPa至0.8MPa的堵漏。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等；

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（52）无火花工具   2套

1、整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致完整有效的检验报告。

1.2 适用于易燃易爆事故现场手动作业。

2、性能要求

2.1 采用铝表铜合成金（铝青铜）材料制成。

2.2 整套工具包括不少于21件套工具。

2.3 配置：管钳、克丝钳、锤子、防爆铲、F型扳手、活动扳手、梅花扳手、开口扳手、螺丝刀、锯子、錾子等。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等；

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（53）防爆输转泵   2台
1、整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致完整有效的检验报告。

1.2 用于吸附、输转各种有毒、有害、可燃等液体，具有防爆性能。

1.3 安全防爆并有防爆等级证明；

2、性能要求

2.1 高压水流注入泵体内，带动水轮机工作形成负压，动力源为消防高压水源；

2.2 流量：≥6m³/h。

2.3 工作压力：≤2Pa。

2.4 操作温度：≤80℃。

2.5 最大吸入颗粒：≥5mm。

2.6 重量：≤95㎏。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.2 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

3.3 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（54）粘稠液体抽吸泵   1台

1、产品符合相关标准要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致完整有效的检验报告。

2、静音型马达，吸力特强，可长时间操作。强力过滤器系统，当达到最大负荷时自动关机；

3、功率:≥3000W；

4、电压：220V-240V；

5、高度：≥100cm；

6、桶身直径：440mm

7、气流量：≥100L/s

8、真空吸力：≥250mbar

9、抽吸管：2.5-6m

10、尺寸：≥870*570*1000mm

（55）有毒物质密封桶   7个
1、整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致完整有效的检验报告。

1.2 用于装载有毒有害物质，防酸碱，耐高温。

2、性能要求

2.1 采用高密度聚乙烯材质制成，可抗化学性。

2.2 桶由两部分组成，上端预留观察和取样窗，便于及时对转运物质进行观察和取样。

2.3 容量：≥300L。

2.4 直径：≥70cm。

2.5 高度：≥100cm

2.6 重量：≤26kg。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.2 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

3.3 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（56）围油栏   23个
1、整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致完整有效的检验报告。

1.2 用于防止油类及污水蔓延。

2、性能要求

2.1 双层聚乙烯衬膜设计，具备抗化学防腐性能。

2.2 每段应配有注水接口和充气接口，充气/充水两用型；

2.3 围油栏容积：≥250000L。

2.4 填充高度：≥30cm；

2.5 单条长度：≥100m；

2.6 重量：≤35kg；

2.7 配置：1个双层衬膜（Φ30和Φ20），长100m；1个铝卷轴；2个PVC接头（2″BSP阳螺纹）；2个带气阀的PVC接头（2″BSP阳螺纹）；4条3m紧固带；水管接头可选配。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等；

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（57）吸附垫   30张
1、整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致完整有效的检验报告。

1.2 用于吸附泄漏液体，以箱为单位配备。

2、性能要求

2.1 尺寸（mm）≥1000*1000*2；

2.2 吸附量≥ 360L。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.2 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

3.3 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（58）集污袋   30个

1、整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致完整有效的检验报告。

1.2 用于暂存酸、碱及油类液体。

2、性能要求

2.1 材质耐酸碱、耐高低温、抗拉强度高、结实耐用。

2.2 重量轻，可折叠，使用寿命长，维护简单，用于收集不同的污染液体。

2.3 污水袋上配有一个进水阀，一个出水阀。

2.4 容量：≥1000L。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.2 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

3.3 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（59）单人洗消帐篷   5顶
1、整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致完整有效的检验报告。

1.2 主要用于人员及装备洗消。

2、性能要求

2.1 洗消帐篷配置： 供水泵、喷淋水管、电动充排气泵、地钎、拉绳。

2.2 洗消淋浴间及洗消池：整体为充气框架结构，连续使用时间：≥72h。

2.3 抗风能力：≥6-7级。

2.4 适温范围:≥-30℃ ～ +60℃。

2.5 耐静水压:≥16kpa。

2.6 防地表水：≥160mm。

2.7 充气时间：≤5min。

2.8 重量：≤5kg/㎡；

2.9 规格尺寸（长*宽*高）：≥2*2*2.45m。

2.10 4冲程汽油机水泵，重量≤10kg，出水口径：≥35mm，吸深≥7m，杨程≥30m，流量≥14t/h。

2.11 常用配件：20mm进出水口1对，火花塞2个，起动拉盘1个，化油器1个，维修工具1套。

2.12 每套配备与设备尺寸相适用的硬质（铝合金/塑料/不锈钢）包装箱1个，能够放下包括水泵等所有配件及设备，箱体喷涂器材名称、生产厂家、生产日期。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息。

3.2 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘。

3.3 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（60）简易洗消喷淋器     9个

1、整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致完整有效的检验报告。

1.2 一种快速洗消装置，主要用于救援现场简单洗消

2、性能要求

2.1 铝合金防滑花纹底板，厚度≥3mm。

2.2 底板两侧设有手柄，底部带4个轮子（两个自锁万向轮）。

2.3.撑杆为铝合金材质，撑杆可拆卸多节连接，高度：≥2m。

2.4 水流量：≥20L/mim。

2.5 驱动压力：3-7bar。达到7bar时能持续正常工作1小时。

2.6 喷头数量：≥16个。

2.7 重量：≤25kg。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等。

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息。

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘。

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（61）强酸、碱洗消器     6个

1、整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致完整有效的检验报告。

1.2 适应于化学品污染后的身体洗消及装备洗消。

2、性能要求

2.1 大面积皮肤化学品（酸、碱、氧化剂、还原剂、螯合剂、溶剂等 ）喷溅事故提供全身面积有效彻底的洗消，可直接快速对化学品喷溅部位进行便携式洗消操作。

2.2 可迅速消除因强酸或强碱以及强氧化剂、强还原剂等，甚至不明危险化学品造成的危害。

2.3 整套配置：喷射软管，喷嘴与罐，规格5L/罐。

2.4 罐体采用绿色作为外观颜色，易于辨认。

2.5 本产品为无菌溶液，可避免造成伤口被细菌感染的可能性。

2.6 产品保质期：2年（交付至需求单位时有效期不低于85%）。

2.7 洗消液：

3、其他要求（供货时提供）

3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等；

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（62）强酸、碱洗消剂     10桶

1、整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致完整有效的检验报告。

1.2 适应于化学品污染后的身体洗消及装备洗消。

2、性能要求

2.1 自然保护：溶剂与喷射气体（二氧化碳）之间无接触。

2.2 容量≥100毫升（包装规格）。

2.3 有效期≥2年（交付至需求单位时有效期不低于85%）。

2.4 总量：≥5L；

3、其他要求（供货时提供）

3.1 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.2 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

3.3 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（63）3合1强氧化洗消粉     10桶
1、整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致完整有效的检验报告。

1.2 用于与水溶解后，可对酸、碱物质进行表面洗消。

2、性能要求

2.1 适用于城市水处理和公共场所防止霉菌，特别是洪涝灾害大面积消毒和饮用水使用，杀灭细菌、真菌、大肠杆菌等各种微生物和病毒。

2.2 消毒时间：30-150min。

2.3 混合比：一般传染病源消毒（1：500），重度污染消毒（1：200）。

2.4 交付至需求单位时，有效期不低于85%

3、其他要求（供货时提供）

3.1 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.2 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

3.3 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（64）3合2洗消剂     13桶

1、整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致完整有效的检验报告。

1.2 用于对地面、装备进行洗消。

2、性能要求

2.1 适用于城市水处理和公共场所防止霉菌，特别是洪涝灾害大面积消毒和饮用水使用，杀灭细菌、真菌、大肠杆菌等各种微生物和病毒。

2.2 交付至需求单位时，有效期不低于85%

3、其他要求（供货时提供）

3.1 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.2 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

3.3 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）；

（65）有机磷降解酶    1桶
1、整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致完整有效的检验报告。

1.2 对被有机磷、有机氯和硫化物污染的人员、服装、装备以及土壤、水源进行洗消降毒，尤其适用于农药泄漏事故现场的洗消。

2、性能要求

2.1 洗消剂本身无毒、无腐蚀、无刺激，降解后产物无毒害，无二次污染。

2.2.每瓶净重：≥2升。

2.3 有效期：≥2年（交付至需求单位时有效期不低于85%）。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等；

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（66）移动式排烟机    3台
1、整体要求

1.1 所投产品符合 GB27901-2011《移动式消防排烟机》标准中全部性能要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告/委托检测报告；

1.2 提供与所投产品型号（认证单元）一致的、有效期内的消防产品自愿性认证证书。

1.3 如型号产品为分型产品，主型检验报告应明确说明涵盖该产品，主型产品检测报告没有涵盖分型产品时，应同时提供主、分型检测报告。检验报告内容不完整、缺页、与所投产品型号不一致的视为未提供。

1.4 用于灾害现场排烟和送风。

2、性能要求

2.1 四冲程汽油风冷发动机

2.1.1 发动机功率：≥3KW（4马力）。

2.1.2 额定风量：≥10000m³/h；

2.1.3 风机重量：≤40kg；

2.1.4 风扇直径：≤50cm；

2.1.5 安全网最小间隙：≤8mm；

2.1.6 连续工作时间：≥2小时；

2.2 排烟管

2.2.1 采用阻燃材料制成，内置钢丝支撑，在排烟过程中不会缩扁影响排烟效能；

2.2.2 与排烟机连接可靠，排烟管道应具备极好的耐高温性和耐磨性；

2.2.3 出风口外壳上增加一道5-10mm高的阻挡，便于机体和风道固定。

2.3 机器配有脚轮和制动装置。

2.4 尺寸满足用户需求，方便上车，具体尺寸与需求方联系。

2.5 应有永久性铭牌，内容包括产品名称、主要参数、制造商、生产日期等内容。

2.6 配置：火花塞2个，叶轮1套、起动拉盘1个、排气消声器1个、空滤1套、维修工具1套、润滑油2瓶。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.2 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

3.3 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（67）坑道小型空气输送机    1台

1、整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致完整有效的检验报告。

1.2 用于狭小空间排气送风。

2、性能要求

2.1 风扇由电力驱动；

2.2 可快速实现正负压模式转换；

2.3 功率：≥200W。

2.4 重量：≤15kg。

2.5 排风量：≥1300m³/h。

2.6 送风管长度： ≥7.5m。

2.7 电源线：≥20m；

2.8 应有永久性铭牌，内容包括产品名称、主要参数、制造商、生产日期等内容。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等。

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息。

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版可编辑产品说明书或U盘。

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（68）移动式照明灯组    5组

1、整体要求

1.1 所投产品符合GB26755-2011《移动式照明装置》和JB/T 10304-2020 《工频汽油发电机组技术条件》标准中相关性能要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告或委托检测报告。

1.2 提供与所投产品型号（认证单元）一致的、有效期内的消防产品自愿性认证证书。

1.3 如型号产品为分型产品，主型检验报告应明确说明涵盖该产品，主型产品检测报告没有涵盖分型产品时，应同时提供主、分型检测报告。检验报告内容不完整、缺页、与所投产品型号不一致的视为未提供。

1.4 用于灾害现场的作业照明 。

2、性能要求

2.1 照明装置由灯架和发电机组两部分组成，轻便易组合，拆卸和搬运方便，。

2.2 带轮式拖架，发电机架上安装定向轮、轨道轮和拉杆，可在路面上拖行及轨道上行走。

2.3 采用数码逆变器汽油发电机，功率：≥700W，油箱容量：≥1.5L，连续工作时间：≥8h。

2.4 灯盘：灯具功率≥45W，灯头可以单独做左右或俯仰调节，通过旋转实现360°照明。

2.5 10米处中心照度：≥100LX,灯头光通量：≥2×5000lm，光源寿命：≥10000h。

2.6 采用多节升降杆作为升降调节方式，可手工调节，迅速升降灯盘，灯杆收起高度：≤80cm, 灯杆升起时：≥200cm；

2.7 灯具整体采用高抗击、坚韧的工程塑料及各种优质金属材料制作，结构紧凑，性能可靠。

2.8 防护等级：外壳：≥IP65 ，灯头：≥IP55。

2.9 噪声：≤90dB。

2.10 水平回转角：≥360°，俯仰角：≥60°。

2.11 重量：≤26kg，设有肩带可采用肩背，装运时整体尺寸：≤500×450×1200mm。

2.12 应有永久性铭牌，内容包括产品名称、主要参数、制造商、生产日期等内容。

2.13 配备润滑油放油延长管，油管配有放油开关（适用于独立放油机型），做好油管固定。

2.14 配备四个转换插头供电源输出（发电机输出插座不通用时配备）。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 原装配件：火花塞2个，起动拉盘1个、空滤1个、化油器1个、控制面片开关1套、润滑油2瓶、机油尺1个、维修工具1套、接地线1套。

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（69）移动发电机   4台

1、整体要求

1.1 所投产品符合JB/T 10304-2020 《工频汽油发电机组技术条件》相关标准要求，提供由国家认可检测机构出具、与所投产品型号一致完整有效的检验报告。

1.2 用于灾害现场供电。

2、性能要求

2.1 采用四冲程汽油发动机。机体标配符合中国国家标准的制式插口。

2.2 交流输出电压：220V，配备漏电保护装置。

2.3 额定功率：≥2Kw，50Hz。

2.4 先进的降噪和风道设计，静音值（7米远）：≤65分贝。

2.5 油箱容积：≥4L；

2.6 质    量：≤30kg；

2.7 尺寸：长*宽*高≤600mm*350mm*500mm。

2.8 配备接地4米铜线一根并有插地棒。

2.9 原装配件：火花塞2个，起动拉盘1个、空滤1个、化油器1个、控制面片开关1套、润滑油2瓶、机油尺1个、维修工具1套。

2.10 配备适量转换插头供电源输出（发电机输出插座不通用时配备）。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.2 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或操作演示U盘；

3.3 图纸要求：产品交付时提供产品技术结构图、各部件爆炸图（如产品有）、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（70）手提式强光照明灯    80个

1、整体要求

1.1 符合GB30734-2014《消防员照明灯具》标准全部性能要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告或全性能检测报告。

1.2 如型号产品为分型产品，主型检验报告应明确说明涵盖该产品，主型产品检测报告没有涵盖分型产品时，应同时提供主、分型检测报告。检验报告内容不完整、缺页、与所投产品型号不一致的视为未提供。

1.3 提供由国家认可防爆电气产品质量检验中心出具的防爆合格证复印件。

2、性能要求

2.1 由灯头壳、灯身筒、提手、灯头盖、尾盖材料、隔爆隔材料采用高强度铝合金材质。

2.2 具有强光、工作光、频闪光和警示光等工作模式。

2.3 具备手提、肩挎或磁力吸附等使用功能。

2.4 采用LED光源。

2.5 光通量：强光≥1000lm；工作光≥500lm；5米处300mm光束直径的照度值：强光平均值≥400lx；工作灯平均值≥200lx；5米处中心照度（lx）：强光≥3000lx。

电池额定容量：≥2.4Ah，额定电压：≥12V，连续放电时间：强光≥5h，工作光≥10h，灯具充电时间≤3h；光源总功率≥10W。

2.6 隔爆+本质安全型设计，适合在一区、二区各种易燃易爆场所使用，防爆等级不低于ExdibIICT6GB。

2.7 灯头透明件采用≥12mm厚钢化玻璃。

2.8 防护等级不低于IP68。

2.9 重量≤1.5kg，具备电量显示和方位功能。

2.10具有抗摔功能，从1米高的位置摔落地面后无机械松动，能正常运行使用。抗摔功能添加高度1.5米能正常使用且无明显破损变形。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.2 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

3.3 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（71）泛光灯    18个
1、整体要求：符合国家相关标准要求，提供国家防爆产品质量监督检验中心出具的检测报告和防爆合格证。

2、性能要求

2.1 工作时间:强光≥8h工作光≥16h,且在6米中心点照度≥10001x。

2.2 外形尺寸；升起状态不小于≥500*150*1250mm,收缩状态≤500*150*200mm,

2.3 升降杆的固定方式为快锁结构，可升高到1.2米作为固定照明使用，亦可折叠作为探照灯使用；底部配有稳定的三角支脚，灯具具有:聚光、泛光、及聚泛光全开模式，灯头背后有红蓝警示灯，灯体表面具备电量显示功能。

2.4 质量:≤7Kg

3、主要技术参数要求:(需在质量监督检验中心出具的检测报告中具体体现)

3.1 额定电压>20V,额定容量:>9Ah、额定功率:≥40W

3.2 防爆型式:Ex d e ib mb IICT6Gb,为隔爆、增安、本安、胶封复合型防爆等级；防护等级；IP66,

3.3 跌落测试:1m高度跌落4次，灯具不应损坏。

3.4 耐热耐寒测试:灯具可在高温80度，湿度90度环境下，；连续储存4周，低温零下25度下连续储存24小时，灯具不应损坏。

4、其他要求

4.1 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

4.2 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

4.3 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（72）线盘      8个
1、电源线：长度≥30m，采用纯铜3芯线≥1.5²，功率≥3000w，

2、线盘：插头220V~10A五孔插≥3个、220V~16A三孔插≥1个，带有过热保护。

（73）胸灯     50个

1、材质：尼龙材质，防爆，防摔、耐腐蚀

2、固定方式：背面带有固定夹和挂环

3、灯头：防水防尘

4、模式：不少于强光、弱光、闪三种模式切换

5、光通量≥240流明，有效照射距离≥150m

6、运行时间：高功率≥4小时，低功率≥15小时，

7、防护等级：≥IPX7

（74）多功能防爆强光灯    10个
1、整体要求：

1.1 符合国家相关标准要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告/委托检测报告。

2、性能要求：

2.1 本产品符合GB/T4208-2017、GB30734-2014的标准。

2.2 双侧警示功能：红蓝警示灯；1/4标准螺纹接口：可兼容大多数相机三脚架，方便用户将灯固定于三脚架上。

2.3 携带方式：磁铁吸附、手提、肩挎等。

2.4 额定电压≥7.4V,电池容量≥5000mAH

2.5 Type-C快充充电功能，充电时间≤2.5h。

2.6 重量≤1.5kg。

3、主要技术参数：（需在检测报告中体现）

3.1 符合GB/T3836.1-2021、GB/T3836.2-2021、GB/T3836.4-2021、GB/T3836.9-2021要求，防爆标志不低于Ex db ia mb ⅡC T6

3.2 灯具外壳防护等级：IP66/IP68双重防护等级，潜水深度1.5米，持续时间1h可正常使用。

3.3 主光源功率≥24W，主光源连续照明时间：强光≥6h，弱光≥12h，节能光≥120h，侧壁泛光≥11h，尾部红色方位灯。

3.4 双侧灯翻盖与旋转设计，侧灯翻开角度≥90°，侧灯水平旋转角度≥180°。

3.5 北斗配置，开机后显示北斗定位成功图标，海拔高度和相对高度；APP/平台显示灯具的水平位置、高度位置、轨迹回放灯信息；APP/平台终端可编辑信息下发给灯具端。

3.6 主光源超强光5m最大照度≥5500lx，主光源强光5m最大照度≥4500lx。

3.7 可视化显示屏，可直观查看电池电量、剩余工作时间、灯具的工作状态，以及单位、人员信息等。

3.8 大功率绿色激光，十字绿色激光柱设计。

4、其他要求（供货时提供）

4.1 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

4.2 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

4.3 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

二、常规器材类

（75）空气填充泵   2台

1、整体要求

1.1 符合JB/T10683-2020《中高压往复活塞空气压缩机》，符合GB/T31975-2015《呼吸防护用压缩空气技术要求》标准要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告/委托检测报告。

2、性能要求

2.1 输气流量：≥300L/min。

2.2 填充压力：≥30MPa，具备一、二、三级缸压力表适时显示各缸工作压力。

2.3 驱动：三相电动机，功率：≥5.5Kw，转速：≥1300rpm，噪音：≤83分贝。

2.4 充气时间：同时给两个6.8L气瓶充气≤14min。

2.5 可根据压力设定自动停机压力值，带运行计时器，具有自动排污、污水收集功能。

2.6 过滤系统：带3级过滤系统，至少保证1048m³空气净化量；

2.7 净重：≤160kg（不含油等附加设备）。

3、防爆箱性能要求

3.1 材质为钢板：厚度≥5mm；

3.2 外箱内层和箱体底部开有泄压孔。

3.3 独立充瓶软管和充瓶阀，最少能同时给两个气瓶充气，为6.8L和9L气瓶通用型设计；

3.4 具备开门连锁装置，开门时自动切断充气回路，关门时自动打开充气回路。

3.5 减压阀可以调节气瓶充气压力，防止碳纤维瓶超压。

3.6 气瓶装填高度低，方便操作。充填到设定压力能自动声光提醒。

3.7 具有节流阀，能控制充填速度，确保碳纤维瓶安全。

4、其他要求（供货时提供）

4.1 交货时应将充气泵专用机油加注到标准油位，安装调试成功，每台充气泵应培训2名以上合格操作人员。

4.2 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。器材表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等；

4.3 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

4.4 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书；

4.5 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图（如有）、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（76）折叠式救援梯    1个

1、整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供由国家认可的检测机构出具的与所投产品型号一致完整有效的检验报告。

1.2 采用高强度铝合金材料研制而成，用于救火救灾时登高救人、灭火作业。

2．性能要求

2.1 可折叠成人字、一字等多种模式，便于存放和运输。

2.2 整体折叠后长(米)：≤1.5M。

2.3 工作长度(mm)：4000±100。

2.4 最小梯宽(mm)：250±2。

2.5 梯蹬间距(mm)：340±4。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等；

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（77）消防内攻指挥系统    1套

1、整体要求

1.1 产品应符合相关标准要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检测报告。

1.2 整套内攻指挥系统包含：不少于10人的空呼电子压力表，定位型消防员呼救器，1套内攻安全指挥装置、一套消防员救生照明线。

2、性能要求

2.1 空呼压力采集装置

2.1.1 机械、数字显示气瓶压力，智能感知压力，开启空呼后自动启动；

2.1.2 防水防爆，防爆等级≥Ex ia IIC T4 Ga，防护等级≥IP68；

2.1.3 使用碱性电池供电，待机时间长；

2.1.4 具备短距无线通信功能，可将气压信息传送至消防员呼救器或后场接收装置；

3、消防员呼救器

3.1 符合国家GB27900-2011《消防员呼救器》标准中全部性能要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告。

3.2 提供与所投产品型号（认证单元）一致的、有效期内的（以证书标注为准）消防产品认证证书。

3.3 如型号产品为分型产品，主型检验报告应明确说明涵盖该产品，主型产品检测报告没有涵盖分型产品时，应同时提供主、分型检测报告。检验报告内容不完整、缺页、与所投产品型号不一致的视为未提供。

3.4 正常工作温度：-25℃～+70℃。质量：≤300g（包括电池）。

3.5 呼救器应设有佩带装置，具备方位灯功能。

3.6 预报警功能，自动报警功能，手动报警功能，低电压告警功能必须满足标准要求。

3.7 呼救器应设置“关一手动一自动”转换开关。

3.8 外观：呼救器结构应完整，表面不应有明显的斑点、气泡、裂纹和伤痕。

防水性能：呼救器置于水深为1.5m的容器内2h取出，擦干表面，打开呼救器，应当无水渗入。

3.9 可将呼救器报警信息同步至后场指挥平台；

4、指挥系统

4.1 整套指挥系统能自动将人员姓名、内攻时间、气瓶压力、环境温度、报警信息等数据实时传输至后场指挥平台；内快速登记内攻人员的身份、空呼压力、内攻时间、空呼剩余时间等信息；

4.2 撤离功能：可以向内攻人员发出撤离命令；可执行单个队员撤离或全体撤离指令，并通过灯光颜色判断队员指令是否接收；

4.3 任务结束出场时，完成出场登记，系统实现内攻登记的入场和出场闭环监控管理；

5、救生照明线

5.1 该产品符合国家GB26783-2011《消防救生照明线》标准要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告；

5.2 提供与所投产品型号（认证单元）一致的、有效期内的消防产品自愿性或强制性认证证书。

5.3 如型号产品为分型产品，主型检验报告应明确说明涵盖该产品，主型产品检测报告没有涵盖分型产品时，应同时提供主、分型检测报告。检验报告内容不完整、缺页、与所投产品型号不一致的视为未提供。

5.4 救生照明线折角5°以下，可以实现360°弯曲，长度为≥100米。卷轴外置强光闪烁信号，可视距离≥100m。

5.5 使用寿命达10000h以上，亮度达10cdl/㎡以上。

5.6 直流电供电常亮型连续工作时间≥8h,直流电供电闪亮型连续工作时间≥16h，照明线线体表面温度≤60℃,耐高温度:≥60℃。

6、其他要求

6.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等；

6.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

6.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

6.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（78）单兵图像传输设备   1套
1、整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供由国家认可检测机构出具的与所投产品型号一致完整有效的检验报告。

1.2 用灭火救援现场声音视频图像传输。

1.3 支持GB/T28181标准，支持H.265、H.264视频协议，支持G711A、G711U、AAC音频协议。

2、性能要求

2.1 支持POC对讲功能，可实现群组对讲，临时群组，图文消息，视频通话，语音通话，视频回传，定位信息上报、位置预览等功能；

2.2 支持视频会议功能，可接入消防图综平台资源树列表；

2.3 主屏要求：≥4.0英寸，分辨率≥640*1136，IPS高清硬屏；触摸屏：电容屏，支持手套，手势和雨水操作；

2.4 摄像头：前置≥500万像素，后置≥1000万像素，可支持1080P，30帧；

2.5 至少提供1路HDMI高清输入接口；

2.6 网络类型：支持移动、联通、电信4G公网网络，支持双卡双待；

2.7 数据功能：支持WiFi 802.11 a/b/g/n，USB2.0，蓝牙BT4.0；

2.8 USB接口：支持6Pin标准磁吸接口，支持2A充电，数据下载，耳机输出，OTG等功能；

2.9 防护功能：≥IP67级；工作环境温度：至少支持 -20℃至60℃；

2.10 含消防指挥网专用流量卡及1年资费；含专用三脚架及机身托架;至少含备用电池1块，高速存储卡一张≥64G。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等；

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（79）移车器    2个

1、整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供由国家认可的检测机构出具的与所投产品型号一致完整有效的检验报告。

1.2 主要用于移动静止车辆，可伸缩框架，适合各种轮胎尺寸。

1.3 组成部件：支撑架，伸缩横梁，摆臂，万向脚轮，助力导轮，地面保护轮，定位锁销，撬杠。

2、技术要求

2.1 每个产品规格均小于等于长620mm*宽350mm*高200mm。

2.2 净重<23公斤/个，单个承重≥800kg，每4个为一套，配摆放架带，带万向移动轮便于运输。

2.3 配快速液压脚踏泵。

2.4 配多位置安全插销，插销一头配有固定绳，另一头固定于设备上。

2.5 配四个聚氨酯无标记万向旋转脚轮，有脚轮锁。

2.6 有液压泵并带安全销。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等；

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（80）多功能腰斧    2把

1、整体要求

1.1 符合国家XF630－2023《消防腰斧》标准中全部性能要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致、完整的型式试验报告。

1.2 提供与所投产品型号（认证单元）一致的、有效期内的（以证书标注为准）消防产品认证证书。

1.3 如型号产品为分型产品，主型检验报告应明确说明涵盖该产品，主型产品检测报告没有涵盖分型产品时，应同时提供主、分型检测报告。检验报告内容不完整、缺页、与所投产品型号不一致的视为未提供。

1.4 由腰斧及腰斧套组成，可与消防安全腰带配套使用，腰斧套具有方便快捷佩戴和拆卸功能与阻燃效果，腰斧套缝纫线≥2道，针距密度：≥12针/3cm。

2、性能要求

2.1 基本尺寸：尺寸全长（285±2.5）mm。

2.2 消防腰斧质量≤0.9kg。

2.3 抗冲击性能：消防腰斧各刃部经5kg的重锺冲击后,不应有裂纹、变形等损伤。

2.4 消防腰斧的金属部分经48h中性盐雾试验后，外观应符合GB/T 6461-2002中外观评级(RA)为“-/5 vs A”的要求。

2.5 金属形成工艺：激光切割。

2.6 金属热处理工艺：淬火。

2.7 消防腰斧平刃应能砍断直径6.5mm的 Q235A圆钢，应无明显缺刃、卷边和裂缝等影响使用功能的损伤。

2.8 消防腰斧尖刃和柄刃应能凿击0235A钢平板，应无明显缺刃、卷边和裂缝等影响使用功能的损伤。

2.9 消防腰斧的金属部分经GB/T10125-1997规定的48h中性盐雾试验后，外观应符合 GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求。

3、其他要求

3.1 配备腰斧套。

3.2 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等；

3.3 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.4 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

3.5 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（81）防盗门破折训练装置    1个

1、整体要求

1.1 应急救援综合训练破拆装置应具有模拟多种灭火救援实战场景的功能

1.2 整套装置应由防盗门窗组合装置、手持式小型切割机、大力钳和一字螺丝刀等组成；

2、防盗门窗组合装置

2.1 防盗门窗组合装置应由防盗门、防盗窗、卷帘门和钢板四个面组合而成；尺寸高度≥2m，宽度≥1.2m；

2.2 可训练消防员对防盗门锁具、锁点的快速破拆；可训练消防员对防盗窗局部和整体的破 拆；

2.3 可训练消防员对卷帘门局部和整体的破拆；可训练消防员对钢板破拆点的选择及纵向、 横向的破拆；

3、手持式小型切割机

3.1 应采用无刷电机，额定电压≥15V，额定转速≥8500rpm；

3.2 砂轮片最大直径≥100mm，应具有砂轮保护罩；

3.3 电池容积≥4.0Ah*2；净重≤2.5kg；

4、大力钳：钳口应采用钢质整体锻造，长度≥250mm，最大开口距离≥50mm；

5、一字螺丝刀：刀杆表面应做防锈处理，刀头应带磁性，长度≥350mm，刀杆直径≥8mm。

（82）分体式担架    1个

1、材质：钛合金（配件：聚⼄稀、PE、涤纶）

2、尺⼨：≤210×60×20cm，有效⼯作负载：水平300kg，垂直300kg

3、重量：≤7.5kg（不包含配件），包括配件≤11kg

4、用于救援⼯作中伤员转移使⽤，主管⼀体成型弯管，共有≥7个挂点分布在两侧及尾部正中，适合四点式悬吊，三点式悬吊姿态，担架可⽤于垂直、平移、斜坡等多种⻆度环境使⽤。

5、配置背部⽀撑耐用PE背板⻓⾄⼩腿部， 13mm格阻燃网衬，四条快拆装功能的固定带。

6、上管采用螺纹连接⽅式进行连接，底部2组互扣快速连接结构，可实现快速拆装。

（83）两段锁   400个

1、O型双动合金锁；

2、纵向拉力：≥26 kN；

3、横向拉力：≥8 kN；

4、开口拉力：≥7 kN；

5、开口大小：≥21 mm；

6、重量：≤85 g；

7、XF494-2023报告；

8、通用型2段O型⾃动主锁，设计用于⾼空绳索作业，是绳索救援中的重要附件，在救援中连接各类保护器材。锁门带防滑纹，戴手套也能轻松操作；

（84）止坠器+双人势能吸收包    15套

1、止坠器：

2、安全绳索通过移动止坠器与安全带的胸部或背部挂点相连，让绳索上升操作更加便捷。普通使用时，不需要人为干预止坠器便可在绳索上自由移动，并且跟随使用者的移动。如遇坠落冲击或突然加速，移动止坠器将在绳索上制动并制止使用者的下坠。

3、内置了锁定功能，能将设备固定在绳索上降低坠落距离。

4、连接臂能防止通过中间时设备发生掉落。

5、配合势能吸收器挽索将绳索与作业面保持一定距离。

6、兼容10-13mm直径的绳索，颜色为金黄色，

7、重量≤425克，符合相关行业认证标准。
8、材料：铝，不锈钢和尼龙。

9、双人势能吸收包：

10、配合用于移动止坠器，可双人救援使用，配有撕裂式扁带，装于拉链式包内，可视化管理，便于安全检查，遇冲坠时势能吸收器通过织带撕裂吸收对使用者的冲击力。

11、两端配有织带保护器，用于将连接器固定到位并保护织带免受磨损。

12、长度≥40cm，

13、重量≤205g，

14、最大负荷≥250kg；

15、符合相关行业认证标准

（85）救援头盔（黑色）    20顶

1、ABS外壳，六点悬浮扁带系统，头盔有12个可开关的通风孔，佩戴舒适；

2、头带可收到头盔内部，便于储存及运输；

3、下颌带可根据不同用途调节强度，50daN或者25daN；

4、带有4个固定头灯的附件，兼容头灯、护目镜、听力保护设备等配件，可用于-30°C至+50°C。

5、重量≤490g，

6、头围可调节范围53-63cm，两侧调节轮调节头围；

7、认证：符合行业认证标准；

（86）绳索作业专用手套    40副

1、柔软的山羊皮制成，双层皮革保护手掌和其他高磨损区域。背面由耐磨，透气的拉伸尼龙制成，确保舒适性和合身性。腕部用氯丁橡胶制造，采用Velcro魔术贴，上设一个小孔便于用锁扣将手套与安全带相连材料：山羊皮，弹力尼龙

2、认证：符合行业认证标准
3、颜色：黑色、黄色

4、重量：≤105g（M码）

5、中标后与我支队后勤部门联系，确定各尺码供货数量。

（87）大块垫布   20张

1、材质：100%棉

2、尺⼨：≥140×80cm

3、重量：（1080±20）g

4、执行标准：GB/T411-2017、GB18401-2010

5、用于救援时，铺垫于地⾯，有效隔离器材与地面的直接磨擦。

6、100%耐高温棉帆；双层16安加密面料⻋缝结构坚固耐磨，充份保护。

7、不少于6个304不锈钢17mm孔径⽓眼，可直接挂主锁固定，实现快速多个垫拼接

（88）两段扭曲主锁    20个

1、用于攀登救援时偏移负载的连接；

2、技术参数

2.1 可将设备（下降器、阻挡器、防坠器等）旋转操作，优化操作条件；

2.2 圆形截面的扭曲设计；

2.3 材质：碳钢

2.4 重量≤220g；

2.5 横向拉力≥40KN；

2.6 锁门开启方式：自动两段。

（89）分力板（大）    4个

1、适合用于救援时设置锚点，12孔铝合金锚固点,孔径19mm；

2、颜色：黄色；

3、材质：铝合金；

4、重量≤350g；

5、断裂负荷≥50kN；

6、认证：符合行业认证标准
（90）分力板（小）    4个
1、适合用于救援时设置锚点，8孔铝合金锚固点,孔径：19mm，

2、颜色：黄色；

3、材质：铝合金；

4、重量：≤210g；

5、断裂负荷：≥45kN；

6、认证：符合行业认证标准
（91）个人装备包      20个
1、设计用于多种运输方式，是一款使用方便、符合人体工程学；

2、重量：≤1350g；

3、容量：≥65L.；

4、TPU材质，利于频繁使用；

5、作为背包使用时，背部和肩带的衬垫提供了舒适的背负。多用途，可拆卸的肩带令其具有多种背负方式。D型大开口使人能轻易拿到包内物品，两个翻盖内袋和一个大的侧袋可用于单独存放头盔或鞋。

6、内部拥有≥8个装备挂环，可以挂各种锁具与装备，便于管理。一大块透明区域便于迅速识别包。

（92）山岳救援靴      20双

1、中帮徒步靴；

2、坚实耐磨材质，防滑设计；

3、强支撑，Gore-tex防水，防水透气，不惧多变气候。

（93）强力扁带120cm       20条

1、符合国家相关标准要求，提供国家认可的检查机构出具的检测报告；

2、轻便耐用，柔软易于操作。带有颜色编码，可轻松识别长度；

3、长度、重量：60cm≤20g、120cm≤35g、200cm≤75g；

4、断裂负荷：≥22kN。

（94）强力扁带150cm       20条

1、符合国家相关标准要求，提供国家认可的检查机构出具的检测报告；

2、轻便耐用，柔软易于操作。带有颜色编码，可轻松识别长度；

3、长度、重量：60cm≤20g、120cm≤35g、200cm≤75g；

4、断裂负荷：≥22kN。

（95）强力扁带200cm       20条
1、符合国家相关标准要求，提供国家认可的检查机构出具的检测报告；

2、轻便耐用，柔软易于操作。带有颜色编码，可轻松识别长度；

3、长度、重量：60cm≤20g、120cm≤35g、200cm≤75g；

4、断裂负荷：≥22kN。

（96）钢缆锚点100cm       20条

1、钢丝绳锚点，超高强度。采用直径6.5mm镀锌钢，耐切割和磨损；配有两个不同尺寸的终端。

2、提供多种与锚点连接的方式：直接连接在锚点上或绕在合适的结构上。塑料保护套能让锁扣随时保持在正确位置，方便挂钩。

3、长度：≥100cm;

4、断裂负荷：≥23kN;

5、重量：≤320g;

（97）钢缆锚点150cm       20条

1、钢丝绳锚点，超高强度。采用直径6.5mm镀锌钢，耐切割和磨损；配有两个不同尺寸的终端。

2、提供多种与锚点连接的方式：直接连接在锚点上或绕在合适的结构上。塑料保护套能让锁扣随时保持在正确位置，方便挂钩。

3、长度：≥150cm;

4、断裂负荷：≥23kN;

5、重量：≤420g;

（98）钢缆锚点200cm       10条

1、钢丝绳锚点，超高强度。采用直径6.5mm镀锌钢，耐切割和磨损；配有两个不同尺寸的终端。

2、提供多种与锚点连接的方式：直接连接在锚点上或绕在合适的结构上。塑料保护套能让锁扣随时保持在正确位置，方便挂钩。

3、长度：≥200cm;

4、断裂负荷：≥23kN;

5、重量：≤520g;

（99）无柄上升器      10个
1、小型多用途抓绳（上升）器容易抓握,可用于上升或建立提拉系统;宽大的下方孔可同时连接挽索和脚踏环锁扣;带自清洗槽的齿形凸轮在任何情况下(冰冻或泥泞的绳索)都能优化性能;不锈钢凸轮具有较好的耐腐蚀性;

2、材料:铝合金、不锈钢、尼龙；

3、重量:≤85g；

4、绳索兼容:8-11mm；

5、认证：符合行业认证标准
（100）短连接扁带      50条

1、材质：锦纶、硅胶 ;

2、宽度：18mm~25mm（允差为±1mm）;

3、长度：≥12cm;

4、最小破断强度：≥22kN;

5、重量：≤20g;

6、执行标准：XF494-2023;

7、两端连接安全钩用途的扁带环，两端有防安全钩滑动的硅胶套子。

（101）200米静力绳     6根

1、能够在潮湿和干燥的条件下始终如一地运行，超低延展的特性适合在长距离的上升、下降、滑轮拖拉系统及绳桥架设中使用。

2、直径：≤11mm;

3、材质：绳芯/聚酯纤维;

4、绳皮/聚酯纤维;

5、单重：≤100g/m;

6、延伸率：1.35kN ≤1.3%、2.7kN ≤2.0%、4.4kN ≤3.3%;

7、破断力：≥27kN;

8、结构：≥40股;

（102）30米绳袋       30个
1、材质：锦纶（可提拉）,尺⼨：≤20*20*35cm,容量：≥8L,重量：≤100g。

2、用于绳索分装管理,可提拉（500D）防磨⾯料，带防⽔涂层,双肩背包，袋口使用受力收紧式绳扣,包身备挂环，可挂在安全带上,包⾯设有名牌卡位。

3、执行标准：QB/T1333-2018。

（103）50米绳袋       20个
1、材质：锦纶（可提拉）,尺⼨：≤20*20*55cm,容量：≥15L,重量：≤200g。

2、用于绳索分装管理,可提拉（1000D）防磨面料，带防⽔涂层,双肩背包，袋口使用受力收紧式绳扣,包身备挂环，可挂在安全带上,包⾯设有名牌卡位。

3、执行标准：QB/T1333-2018。

（104）100米绳袋      20个

1、材质：锦纶（可提拉）,尺⼨：≤25*25*60cm,容量：≥25L,重量：≤350g。

2、用于绳索分装管理,可提拉（1000D）防磨⾯料，带防⽔涂层,双肩背包，袋口使用受力收紧式绳扣,包身备挂环，可挂在安全带上,包面设有名牌卡位。

3、执行标准：QB/T1333-2018。

（105）可开启凸轮式抓绳器     6个

1、可开启凸轮式抓绳器，人体工程设计，操作简单，设计用于提拉系统或防回跑系统。

2、可开启、定向的凸轮，可以轻松地在绳索的任意位置安装或取下。

3、开关闸上有未关闭指示；大连接孔，方便锁扣旋转；集成凸轮弹簧，避免意外卡结，增加耐用性；

4、重量≤300g，

5、绳索兼容9-13mm；

6、符合符合行业认证标准
（106）器材离合器     8个

1、整体要求

1.1 符合行业认证标准
1.2 可以快速的组成提升或下降系统，还可以快速地进行提升系统与下降系统进行转换。同时还可作为绳索系统确保装备使用；

1.3 作为个人下降器使用，如果使用者操作手柄力过猛将会触发防慌乱功能；

2、性能要求

2.1 可通过绳索直径：10.5-11mm；

2.2 最小断裂强度：≥36kN；

2.3 作为下降控制：≥240kg；

2.4 环扣：22kN。

（107）救援三角吊带   1条
1、疏散用三角吊带，用于各类救援，滑雪缆车救援或消防使用，能在短时间内疏散被困者。配有肩带，可快速穿戴，并且配有可调节的DOUBLEBACK自锁扣，可快速调整。

2、重量≤1290g。

3、认证：符合行业认证标准
（108）可开口圆环     6个

1、可开和的圆环设计用于设备的半永久性连接。

2、圆形形状可确保在所有方向上发挥最佳功能。

3、带有一个宽阔的开口，可以安装带有缝制终端的绳索

4、重量：≤1000g，

5、主轴强度：≥23kN

6、短轴强度：≥23kN，

7、开口：≥11mm，

8、认证：符合行业认证标准
（109）可开口万向节   10个

1、单段可开启万向转还，设计用于和主锁连接。万向节可防止挽索之间互相缠绕，并让装备保持在合适的位置。采用无滚珠轴承的设计，能在不承重时自由旋转，并且在承重后停止旋，转以确保装备处于合适的位置。

2、材料：铝，塑料

3、重量：≤75g

4、断裂负荷：≥23kN

5、认证：符合行业认证标准
（110）提拉套装       2套
1、使用了4:1滑轮组和高效的密封滚珠轴承，提拉套装可用于提拉受困者、设置可释放锚点或架设一个紧绷绳索系统。提拉套装折叠后很小巧，即便距离锚点很近也可使用。提拉套装可随时快速地应用，採用了保护软套，能防止发生任何缠绕。提拉端可通过颜色识别。

2、长度1m，2m，5m，

3、重≤650g，850g，1500g。

（111）300g投掷袋    2个

1、材质：钢、锦纶、PE。

2、尺⼨：≤12*5*5cm。

3、重量：黄：（280g±5）g；橙色：（350g±5）g。

4、用于布置系统时绳索牵引，园林树上作业，培训作业。

5、使用66锦纶纱线无缝编织⼯艺，耐摔，抗磨。

6、内置弹力球起到落地缓冲防爆及提⾼落点准。

（112）200米投掷绳   1根

1、材质：UH MWPE(大力马 )纤维

2、规格：Φ2mm（黄色）；

3、黄色长度：≥200m

4、拉力：≥1900N（黄色）；

5、执行标准：GB/T30668-2014

6、用于攀树，水域，山地等环境牵引绳索需求使⽤。结合不同使用环境提供不同的长度选择。

（113）投掷包        2个

1、材质：TPU尼⻰

2、尺⼨：≤20*20*20cm

3、容量：≥8L

4、重量：≤250g

5、执行标准：QB/T1333-2018

6、用于救援，攀树教育，树⽊修理等需要绳索牵引时装牵引豆球绳使用。绳包使用电压焊接合缝，保障出绳顺畅，内壁有装球侧袋，有压绳桶盖。

（114）高效率墙角保护器    4个

1、材质：铝合金、不锈钢；

2、尺⼨：≤40*12*5cm

3、重量： ≤1300g；

4、4级链条式滚轴设计（可级联）；它装有4道共16个可单独转动滚珠轴承轮，拖拉时可多绳不同速⽐操作，可以对向滚动，提⾼转动效率。

5、有效⼯作负载：≥350kg。

（115）工具袋    20个

1、材质：锦纶（可提拉）

2、尺寸：≤15*7*25cm

3、容量：2L

4、重量：≤90g

5、颜色：红、黑、黄
6、执行标准：QB/T1333-2018

7、可提拉（500D）防磨面料，PU防⽔涂层。袋⼝使用弹力黑色紧口绳。包身连接挂在安全带上。适合随安全带，装小件物品使用。

（116）6mm辅绳    50捆
1、直径6mm,长度≥120米/捆，用于在救援过程中引导受害者或牵引设备的坚固耐用辅绳,

2、重量≤25克/米，

3、强度≥9kN，颜色绿白相间

4、符合符合行业认证标准
（117）可调式行进挽索     8个

1、可调式行进单挽索，动力绳可吸收冲击力。

2、直径：10.5mm±0.5

3、在与另一条挽索配合使用时，可在各种行进方式下提供连接保护（绳索上升、沿横渡绳移动等）。配备调节器，可以很容易地调节挽索长度，绳索调节器可倒置安装，可以安装在锚点或安全带腹部连接点上。

4、重量：≤200g，单臂可调节至1米，

5、认证：符合行业认证标准
（118）可调节长度辅绳式脚踏圈     10个

1、材质：UH MWPE(大力马)纤维；

2、可调节度：35~150cm（允差为±5cm）；

3、绳径：（5.3±0.5）mm；

4、经验证破断⼒：≥4kN；

5、重量：（45±5）g；

6、执行标准：GB/T30668-2014、GB/T10125-2012；

7、脚踏绳用于绳索作业中进行沿绳上升时配合手持上升器使用，可以调节长度，以适应不同身高的使用者，以及在一对一辅助救援等场合灵活使用。

8、通过不锈钢⼆孔调节扣，可以快速调节绳索⻓度，提⾼绳索作业的移动效率。

（119）过绳结大滑轮    2个
宽大的绳槽可以通过绳结；滑轮的直径很大，使用密封的滚珠轴承，可获得最佳的效率；滑轮上的防松栓可使滑轮用作锚点。

1.绳索直径：8-19mm；

2.最小破断力：≥39kN；

3.载荷：≥6kN；

4.滑轮直径：≤56mm；

5.重量：≤750克。

（120）大容量装备包    3个

1、材质:聚氯乙烯（pvc）夹网布+织物

2、规格：≤80×40×40cm

3、容量：≥120L

4、重量：≤2500g

5、执行标准：QB/T 1333-2018

6、大开口主仓，包盖内设有拉链网袋，正右侧有1个独立仓，两侧提手，底部双层结构外层尼龙面料防磨加强，可两人抬行；设有可拆装背包带，可变背包；有ID卡片窗。

7、巨大容量，防水，坚固耐磨，适合长途运输装备使用。

（121）成型扁带120cm      50条

1、用于设置简易临时确定点；

2、技术参数

2.1 扁带环，材质采用聚酰胺材质编制；

2.2 长度≥120cm；

2.3 宽≥16mm；

2.4 重量≤100g。

（122）成型扁带80cm       50条

1、用于设置简易临时确定点；

2、技术参数

2.1 扁带环，材质采用聚酰胺材质编制；

2.2 长度≥80cm；

2.3 宽≥16mm；

2.4 重量≤60g。

（123）绳刷     20个

1、用于绳索的快速清洁；

2、可将其旋转放入任何直径绳索，同时在水中拉动绳索即可清洗绳索。

（124）小号折刀      10个
1、备有锁扣连接孔的小刀，SPATHA小刀设计用于高空作业者的所有日常生活所需。

2、刀刃形状能轻松割断绳索和辅绳。

3、刀上有锁孔方便用主锁将刀与安全带相连。

4、即使是穿戴手套的情况下，通过有纹理的轮盘也能轻松把打开，在刀刃打开的情况下可以被锁住。

5、材料：不锈钢，尼龙。

（125）户外用电锤    2个

1、最大扭矩硬扭≥160N·m、软扭≥75N·m；

2、具备冲击功能、平钻功能、起拧功能

3、裸机重量≤2KG

4、电池≥两块；

5、电池容量≥5.0AH，充电器具备闪充功能。                   

6、提供产品合格证书；

7、提供产品说明书。

（126）GO锁    60个

1、椭圆形钢制半永久锁扣； 
2、重量：≤60g；
3、直径：≥7mm；
4、开口尺寸：≥16mm；
5、纵向拉力：≥25kN；
6、横向拉力：≥10kN；
7、认证：符合行业认证标准
（127）可拆卸挂片    20片
1、可移动不锈钢锚点，无需工具即可简单安装或取下，以便再次使用；

2、上锁功能可降低锚点不慎脱落的风险；孔的宽度允许同时安装两个钩环；
3、在攀登、探洞和高空作业等活动中设置锚点保护站；
4、直径≥12mm；
5、钻孔深度≥6.5cm；
6、材质：316L不锈钢；
7、断裂强度≥25KN；
8、重量≤150g；
9、认证：符合行业认证标准
（128）多功能电钻    1个

1、最大扭矩硬扭≥160N·m、软扭≥75N·m；

2、裸机重量≤2KG；

3、电池≥两块；

4、电池容量≥5.0AH；

5、充电器具备闪充功能；

6、具备冲击功能、平钻功能、起拧功能；             

7、提供产品合格证书；

8、提供产品说明书。

（129）挂片    150片
1、采用316L高质量不锈钢制成的膨胀螺栓套组，具有出色的耐腐蚀性能，用于在岩石上制作锚点，带螺栓挂片,

2、重量≤1505g；

3、长度≥85mm；
4、直径≥10mm；

5、认证：符合行业认证标准
6、每包20套。

（130）龟龙    4个
1、精细的调节系统可精确调节长度，以便在工作站上舒适地定位；

2、采用11mm高耐磨静力绳；
3、可以以两种方式使用；双重模式（在安全带侧固定点），当用户用脚踩重物时。

4、当锚固件位于使用者上方时，可通过按压下降器凸轮（单模），背带腹侧附接点来调整长度，以便将负荷舒适地分配在腰带和腿环之间。

5、在握住挂绳自由端的同时，通过操作手柄来调节长度绳索两端用塑料护套缝制，以保持连接器在适当的位置，并防止绳索7.磨损，保护套可保护绳索免受磨蚀，并增强绳索的滑动能力；

6、绳索的长度可通过连接器端部的彩色标签识别；

7、调节长度≥20m；

8、认证：符合行业认证标准
（131）膝式上升器    10个
1、材质：大力马（UHMWPE）纤维、涤纶、尼龙、铝、不锈钢、硅胶；

2、成品静态长度：90~100cm（可调节）（允差±5cm）；

3、上升器尺⼨：102*75*30mm（允差±5cm）；

4、上升器工作负荷：≥5kN；

5、上升器执行标准：XF494-2023；

6、重量：（240±10）g；

7、膝式辅助上升器，运用于绳索长距离爬升，配合传统绳索爬升的脚踏绳和脚式上升器，双腿可分别发⼒，从而实现快速交替式上升，节省体力，提⾼速度。

8、利用不锈钢扣调节，可配合个人身高调节膝升长度。

9、脚蹬扁带上的防脱橡胶带可避免脚踏带从鞋上脱出；

10、弹⼒绳上连接使用可360°旋转的快挂，下连接为可拆金属扣。

（132）胸轮    10个

1、材质：铝合金，不锈钢，涤纶；

2、胸轮尺寸：≤200*80*60mm；

3、重量：≤650g；
4、配合HASS膝升辅助上升器一起使用的胸轮，在走绳上升时让人与绳子更贴近，减少阻力，走绳更轻松。

5、胸轮侧板使用拉环式插销开合方式，可旋转开合快速锁止销；在绳上受重作业时可快速拆装绳索；

6、胸带织带宽度44mm，右侧边调节扣为铝合金；

7、肩带织带宽度38mm，调节扣材质为铝合金；

（133）系统控制器    10个

1、整体要求

1.1 符合行业认证标准
1.2 可以快速的组成提升或下降系统，还可以快速地进行提升系统与下降系统进行转换。同时还可作为绳索系统确保装备使用；

1.3 作为个人下降器使用，如果使用者操作手柄力过猛将会触发防慌乱功能；

2、性能要求

2.1 可通过绳索直径：10.5-11mm；

2.2 最小断裂强度：≥36kN；

2.3 作为下降控制：≥240kg；

2.4 环扣：22kN。

（134）戒指切割器    2个

1、技术参数

1.1 电源：采用1.5V碱性干电池或可充电电池；

1.2 切割材质：可以切割金、铂金、银、铜、热处理钢、铝、石材、玻璃等；

1.3 切割片：配备多种材质的切割片，如金刚石锯片和砂轮锯片；

2、配置要求

2.1 主机：1支、电池匣：1个、护指挡板：1个、锯片：多种，包括金刚石锯片和砂轮锯片；

2.2 工具箱：1个、练习用指环：10个、润滑脂：20包、螺丝刀：1个

3、特殊功能

3.1 导向轮：无需专业技能或特殊工具，也能准确控制切割位置

3.2 安全型开关：防止误操作

3.3 卡紧式电池尾盖：方便更换电池

4、其他要求（供货时提供）

4.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等；

4.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

4.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

4.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（135）捕蛇器    10个

1、金属部件：铝合金或304不锈钢，表面需进行阳极氧化或粉末喷涂处理以提高耐腐蚀性。

2、夹持部件：夹齿需设计为防滑纹路（如外凸防脱齿），增强摩擦力。

3、伸缩式杆体：分体式外杆与内杆结构，通过锁紧旋钮调节长度（0.8-2m）。
4、适配远距离捕捉及狭窄空间操作。  

5、联动机构：采用镀铬螺纹钢丝与钛金弹簧传动装置，确保夹持力度均匀且可控。

（136）手抬泵    5台
1、整体要求

1.1 符合GB6245-2006《消防泵》标准要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告/委托检测报告；

1.2 如型号产品为分型产品，主型检验报告应明确说明涵盖该产品，主型产品检测报告没有涵盖分型产品时，应同时提供主、分型检测报告。检验报告内容不完整、缺页、与所投产品型号不一致的视为未提供。

2、技术要求

2.1 引水方式：真空泵旋片式引水；

2.2 吸深：≥7米；

2.3 进水口口径65mm、出水口口径65mm；

2.4 额定压力：≥0.4Mpa；

2.5 额定流量：≥420L/Min；

2.6 最大流量：≥1000L/min；

2.7 扬程：≥45米；

2.8 发动机类型：风冷汽油机；

2.9 重量：≤35Kg（不含燃油机油）；

2.10 油箱：6L；

2.11 启动方式：手启动；                                                                                                                                                                                                                        

2.12 机架：框架式；

2.13 尺寸（长*宽*高）：≤550*500*450mm；

3、其他要求（供货时提供）

3.1 交货验收时，配备备用火花塞2个、吸水管密封圈2副、真空泵气管2管、化油器1个。

3.2 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息；配备防尘袋及印手抬机动泵字样，并印制生产厂商、联系方式、生产日期；

3.3 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.4 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或操作演示U盘；

3.5 图纸要求：产品交付时提供产品技术结构图、各部件爆炸图（如产品有）、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（137）浮艇泵    2台

1、整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供由国家认可检测机构出具的与所投产品型号一致完整有效的检验报告。

2、性能要求

2.1 启动方式：手拉启动。

2.2 进水口直径：≥65mm，出水口直径（卡式）：≥65mm。

2.3 杨程：≥40m。

2.4 额定压力：≥0.3MPa。

2.5 额定流量：≥8L/S。

2.6 重量：≤25KG。

2.7 尺寸：≤700mm*550mm*450mm。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 交货验收时，配备中文说明书一份，配备备用火花塞2个、启动拉盘1个、进气滤芯1个，系留绳1根。

3.2 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息；配备防尘袋及印手抬机动泵字样，并印制生产厂商、联系方式、生产日期；

3.3 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.4 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或操作演示U盘；

3.5 图纸要求：产品交付时提供产品技术结构图、各部件爆炸图（如产品有）、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（138）泡沫输转泵    4台

1、产品符合相关标准要求，提供由国家认可检测机构出具的、与所投产品型号一致完整有效的检验报告。

2、水泵口径：大于等于50mm，扬程≥30m，吸深7m，最大流量600L/min发动机：四冲程OHV汽油机；
3、额定功率：≥2kw/3500rpm，最大扭矩≥6.5Nm/2500；
4、油箱容积：≥4L；
5、启动方式：手启动，重量大于等于30kg。

（139）高扬程水泵    4台

1、整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式检验报告。

1.2 每套配置为：一台水泵主机、油桶（含油管）、一套带过滤网吸水管（吸水管长度≥8米，并配备不少于4个吸水管密封圈备用）、一套修理工具及备品备件（火花塞2个、火花塞拆卸工具、螺丝刀）、引水泵1个、空气增效水枪1把、40直流水枪1支、40多功能水枪1把、水带扳手2个、单向阀1个、止水钳2把、二分水器1个、吸水滤网底阀1个。

2、性能要求

2.1 水泵结构：三缸柱塞隔膜泵，泵体采用高强度铝合金或更优材质制造成型。

2.1.1 整体采用框架式设计，底部按有可移动的万向轮，进出水口为快速接头，分别快速连接。

2.1.2 发动机类型：双缸、强制风冷、四冲程、OHV发动机，功率≥25HP/3600rpm。

2.2.3 启动方式:手起动和电启动。

2.2.4 整机重量≤120kg。

2.3 水泵安全性：

2.3.1 水泵配备手动放水阀和自动泄压阀两种泄压方式，自动泄压阀，可在超过工作压力的情况下，自动泄水，确保水泵安全平稳运行，出口并配有压力表，可随时观察出水压力，并配备电子压力传感器超压熄火保护装置。

2.3.2 燃油箱容积：≥20升，并配备专用油桶背包一个用于背负油桶和油管，油管与发动机采用采用单手操作闭式快速接口。

2.3.3 燃油充足时应能连续运转：≥24h。

2.3.4 连续运转性能：额定工况连续24h后，应能30s内启动，且出口压力、流量符合标定工况。

2.3.5 进水口直径：≥40mm；出水口直径：40mm。

2.3.6 最大吸深：≥7m。

2.3.7 工作压力：≥6Mpa。

2.3.8 流量：最大压力时≥140L/min。

2.3.9 扬程大于≥500 米，适用于远距离输水或供水。

2.4 空气增效水枪

2.4.1 高强度铝合金枪身，红色氧化涂层，枪口和接口为不锈钢材质。

2.4.2 出水口直径：≥20mm，枪体长度：≥360mm。

2.4.3 空气增效口：≥8个，每个孔径：≥8mm。

2.4.4 DN40不锈钢螺纹接口，接口上有4个水带扳手嵌入口。

2.4.5 泡沫喷射功能：水中混入泡沫液，可直接喷射泡沫。

2.4.6 净重（不含接口）：≤1100g。

2.4.7 尺寸(长×宽×高)：≤400*280*200mm。

3、其他要求

3.1 交货验收时，除水泵主机、吸水管外，其余附件（引水泵、40直流水枪、40多功能水枪、空气增效水枪、水带扳手、单向阀、止水钳、二分水器、吸水滤网底阀、）配备携行包并整齐收纳所有附件。

3.2 所有的铸件外表不应有明显结巴、气泡、砂眼等明显缺陷。

3.3 中标供应商必须主动咨询，完全满足用户单位对接口类型的需求。

3.4 该产品必须进行中文名牌标注，并提供专用包装箱，标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期和二维码等。

3.5 二维码信息要求：扫码后显示产品详细中文说明书（非图片格式）和操作视频，说明书和视频内容包括但不限于用途、原理、结构、使用注意事项、维护保养和操作使用视频等信息。

3.6 交付时提供中文使用说明书，电子版可编辑说明书及操作演示U盘。

（140）森林消防泵    1台
1、整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式检验报告；

2、性能要求

2.1水泵结构：闭式双级叶轮离心泵，进水口直径：≥6.5cm，出水口直径：≥5cm，泡沫液接口为自吸式可调节流阀；

2.2 发动机冷却：泵采用闭路水冷、自然风冷复合方式；

2.3 整体结构：发动机与泵体采用卧式结构；

2.4 化油器：采用膜片式自吸供油化油器，水泵360°旋转无漏油，具备手动排气、泵油装置，水泵加速风门自动打开；

2.5 冷启动：油路充满燃油时启动时间：≤5s，手/电启动；

2.6 连续运转性能：额定工况连续24h后，应能30s内启动，且出口压力、流量符合标定工况；

2.7 燃油箱：容积：≥12L，油箱盖有锁紧限位功能并装有防丢带，油箱内装有单向阀、油量机械指针，透明油位观察口；

2.8 吸深3m工况

2.8.1 工况1：（无喷枪）压力为0MPa，流量：≥3.8L/s；

2.8.2 工况2：（1/2喷嘴）压力≥0.45MPa，流量≥3.5L/s；

2.8.3 工况3：（3/8喷嘴）压力≥0.75MPa，流量≥2.8L/s；

2.8.4 工况4：（1/4喷嘴）压力≥1.35MPa，流量≥1.7L/s；

2.9 泵工作能力

2.9.1 最大射程：≥35m；

2.9.2 最大压力：≥2.2MPa；

2.9.3 最大扬程：≥220m（流量为0时）；

2.9.4 吸水深度：≥7m；

2.10 保护系统：具有过热保护和超速保护功能；

2.11 背架形式：四方型不锈钢框架，泵可卧、可立、可侧置摆放，发动机与框架、框架与地面之间安装减震胶垫。

2.12 水枪

2.12.1 高强度铝合金枪身，红色氧化涂层，枪口和接口为不锈钢材质；

2.12.2 出水口直径：≥20mm，枪体长度：≥360mm；

2.12.3 空气增效口：≥8个，每个孔径：≥8mm；

2.12.4 DN40不锈钢螺纹接口，接口上有4个水带扳手嵌入口；

2.12.5 泡沫喷射功能：水中混入泡沫液，可直接喷射泡沫。

2.13 净重（不含接口）：≤1100g；

2.14 尺寸(长×宽×高)：≤400*280*200mm；

2.15 整机重量：≤10kg；

3、其他要求

3.1 交货验收时，配备水泵主机1台、启动电源1个、引水泵1个、油箱1个、油管1根、直流水枪1支、水带扳手2个、单向阀1个、止水钳1把、雾枪1把、二分水器1个、吸水管长度≥3米1根、吸水滤网底阀1个、火花塞1个、50转40接口1个。

3.2 中标供应商必须主动咨询，完全满足用户单位对接口类型的需求。

3.3 该产品必须进行中文名牌标注，并提供专用包装箱，标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期和二维码等。

3.4 二维码信息要求：扫码后显示产品详细中文说明书（非图片格式）和操作视频，说明书和视频内容包括但不限于用途、原理、结构、使用注意事项、维护保养和操作使用视频等信息。

3.5 交付时提供中文使用说明书，电子版可编辑说明书及操作演示U盘。

（141）移动储水装置     14个

1、整体要求

1.1 产品符合XF1204-2014《移动式消防储水装置》相关标准要求，提供由国家认可检测机构出具的、与所投产品型号一致完整有效的检验报告。

2、技术要求

2.1 储水量：≥20吨。

2.2 尺寸：高≥1m，直径≥6m。

2.3 单体质量：≤85Kg。

2.4 主体材质：PVC。

2.5 材质厚度：≥1.2mm。

2.6 制作折叠式注水固定架3个，使注水或吸水时水囊边缘不下沉，方便注水。

2.7 下部设置出水口与水囊为一体成型，出水口规格：65型。

2.8 下部出水口应设置转换接口，方便与机动泵吸水口连接作业。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.2 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

3.3 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（142）65水带    270条

1、整体要求

1.1 产品用于输水。

1.2 符合CNCA—09C—045：2011《消防类产品强制性认证实施规则 消防水带产品》和GB 6246—2011《消防水带》标准要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告/全性能委托检测报告；

1.3 提供与所投产品型号（认证单元）一致的、有效期内的消防产品自愿性/强制性认证证书。

1.4 如型号产品为分型产品，主型检验报告应明确说明涵盖该产品，主型产品检测报告没有涵盖分型产品时，应同时提供主、分型检测报告。检验报告内容不完整、缺页、与所投产品型号不一致的视为未提供。

1.5 水带接口为整体锻造工艺接口，并提供锻造工艺接口检测报告。

2、技术要求

2.1水带长度每盘20±0.2米；

2.2 水带经线、纬线采用涤纶长丝备斜纹环紧密形编织而成，内衬采用聚氨酯和聚氨酯配套的粘合剂共挤而成；

2.3 水带应表面光滑平整、编织均匀；

2.4 水带口径直径：≥63.5mm，标准工作压力≥2.0MPa，爆破压力≥6MPa，单位长度质量≤280g/m；

2.5 两端接口采用镁铝合金接口（接口类型必须与各支队后勤装备部门确认，满足支队要求），连接牢靠；

2.6 水带应夜光识别（整条水带、型号），所需不同颜色应为织带本色（非水带成型后再染色）。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.2 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

3.3 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

3.5 中标供应商必须主动咨询，完全满足用户单位对尺寸、规格、颜色的需求。

（143）80水带   424条

1、整体要求

1.1 产品用于输水。

1.2 符合CNCA—09C—045：2011《消防类产品强制性认证实施规则 消防水带产品》和GB 6246—2011《消防水带》标准要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告/全性能委托检测报告；

1.3 提供与所投产品型号（认证单元）一致的、有效期内的消防产品自愿性/强制性认证证书。

1.4 如型号产品为分型产品，主型检验报告应明确说明涵盖该产品，主型产品检测报告没有涵盖分型产品时，应同时提供主、分型检测报告。检验报告内容不完整、缺页、与所投产品型号不一致的视为未提供。

1.5 水带接口为整体锻造工艺接口，并提供锻造工艺接口检测报告。

2、技术要求

2.1 水带长度每盘 20±0.2米；

2.2 水带经线、纬线采用涤纶长丝备斜纹环紧密形编织而成，内衬采用聚氨酯和聚氨酯配套的粘合剂共挤而成；

2.3 水带应表面光滑平整、编织均匀；

2.4 水带口径直径：≥76mm，标准工作压力≥2.0MPa，爆破压力≥6MPa，单位长度质量≤355g/m；

2.5 两端接口采用镁铝合金接口（接口类型必须与各支队后勤装备部门确认，满足支队要求），连接牢靠；

2.6 水带应夜光识别（整条水带、型号），所需不同颜色应为织带本色。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.2 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

3.3 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

3.4 中标供应商必须主动咨询，完全满足用户单位对尺寸、规格、颜色的需求。

（144）40水带   130条

1、整体要求

1.1 符合GB6246-2011标准要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告/委托检测报告。

2、技术要求

2.1 内衬聚氨酯材料，衬里厚度均匀，表面应光滑平整；

2.2 水带直径：≥40mm，工作压力≥2.5Mpa，爆破压力≥8.0Mpa。

2.3 每盘长度≥30m；

2.4 必须有永久性名牌，标名产品名称、性能参数、生产厂家、生产时间。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.2 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

3.3 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（145）水幕水带    2条

1、整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供由国家认可检测机构出具的与所投产品型号一致完整有效的检验报告。

2、技术要求

2.1 水带的织物层应编织得均匀，表面整洁；无跳双经、断双经、跳纬及划伤。

2.2 水带衬里（或覆盖层）的厚度应均匀，表面应光滑平整、无折皱或其他缺陷。

2.3 每根水带应以有色线作带身中心线，在端部附近中心线两侧须用不易脱落的油墨清晰地印上下列标志：a) 产品名称；b) 设计工作压力；c) 规格（公称内径及长度）；d) 经线、纬线及衬里的材质；e) 生产厂名；f) 注册商标；g) 生产日期。

2.4 在水带的中心线应设置固定对称的水幕喷射口。

2.5 两端65mm镁铝合金接口（接口类型必须与各支队后勤部门确认，满足支队要求）。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.2 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

3.3 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

3.4 中标供应商必须主动咨询，完全满足用户单位对接口类型的需求。

（146）三分水器    25个

1、整体要求

1.1 符合XF868-2010《分水器和集水器》标准要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告/全性能委托检测报告；

1.2 提供与所投产品型号（认证单元）一致的、有效期内的消防产品自愿性/强制性认证证书。

1.3 如型号产品为分型产品，主型检验报告应明确说明涵盖该产品，主型产品检测报告没有涵盖分型产品时，应同时提供主、分型检测报告。检验报告内容不完整、缺页、与所投产品型号不一致的视为未提供。

2、技术要求

2.1 分水器材料使用 ZL104稀土铝；

2.2 额定工作压力≥1.8MPa，耐压强度≥2.5MPa。

2.3 进水口：口径80mm镁铝合金接口；出水口：口径3*65mm镁铝合金接口。

2.4 分水手柄采用增加弹簧垫等方式，提高手柄牢固度防脱。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.2 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

3.3 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

3.4 中标供应商必须主动咨询，完全满足用户单位对接口类型的需求。

（147）二分水器    25个

1、整体要求

1.1 符合XF868-2010《分水器和集水器》标准要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告/全性能委托检测报告；

1.2 提供与所投产品型号（认证单元）一致的、有效期内的消防产品自愿性/强制性认证证书。

1.3 如型号产品为分型产品，主型检验报告应明确说明涵盖该产品，主型产品检测报告没有涵盖分型产品时，应同时提供主、分型检测报告。检验报告内容不完整、缺页、与所投产品型号不一致的视为未提供。

2、技术要求

2.1 分水器材料使用 ZL104 稀土铝。

2.2 额定工作压力≥1.8MPa，耐压强度≥2.5MPa。

2.3 进水口：口径80mm镁铝合金接口；出水口：口径2*65mm镁铝合金接口。（接口类型必须与各支队后勤部门确认，满足支队要求）。

2.4 分水手柄采用增加弹簧垫等方式，提高手柄牢固度防脱。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.2 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

3.3 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

3.4 中标供应商必须主动咨询，完全满足用户单位对接口类型的需求。

（148）中压分水器     4个
1、整体要求

1.1 符合XF868-2010《分水器和集水器》标准要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告/全性能委托检测报告。

1.2 提供与所投产品型号（认证单元）一致的、有效期内的消防产品自愿性/强制性认证证书。

1.3 如型号产品为分型产品，主型检验报告应明确说明涵盖该产品，主型产品检测报告没有涵盖分型产品时，应同时提供主、分型检测报告。检验报告内容不完整、缺页、与所投产品型号不一致的视为未提供。

2、技术要求

2.1 分水器材料使用ZL104稀土铝。

2.2 额定工作压力≥1.8MPa，耐压强度≥2.5MPa。

2.3 进水口：口径80mm镁铝合金接口；出水口：口径3*65mm镁铝合金接口。（接口类型必须与支队后勤部门确认，满足支队要求）。

2.4 分水手柄采用增加弹簧垫等方式，提高手柄牢固度防脱。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码（或优于），扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息。

3.2 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘。

3.3 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

3.4 中标供应商必须主动咨询，完全满足用户单位对接口类型的需求。

（149）异型异径接口     70个

1、整体要求

1.1 符合CCCF-XSRK-005：2008《消防类产品型式认可实施规则消防接口产品》和GB 12514.1-2005《消防接口第1部分：消防接口通用技术条件》标准要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告/委托检测报告。

2、技术要求

2.1 工作压力≥2.5Mpa。

3、其他要求

3.1 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.2 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

3.3 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

3.4 中标供应商必须主动咨询，完全满足用户单位对接口类型的需求。

（150）止水器     15个
1、采用优质的原材料生产，有效防止接口漏水，稳定性能好。高品质的锻造成型工艺，耐压性能稳定，耐压能力强。成熟稳定的热处理工艺，有效增强接口的强度与韧性，抗摔性能好。高精密的生产加工设备，产品精度高，连接顺畅无卡壳，连接性能稳定。

2、优良的表面防腐处理工艺，有效防止接口霉变，耐腐蚀性强。优秀漂亮的外观，表面颜色可多样化选择，适应于各种工作场合。

3、出水量：通孔大口径设计，出水量大于其它止水器。操作：操作方向符合省力模式，开关操作轻便，省时省力，有效减少消防员的操作强度。

4、阀体：特殊的材质，先进的设计理念，优良的装配工艺，确保操作转动灵活，密封性能可靠，可大幅提高工作效率；

5、接口：锻造工艺；阀体：浇铸工艺；接口型式 ：卡式；

6、阀门型式 ：球阀式；

7、规 格 ：65mm；

8、公称压力(MPa)：≥2.5    测试压力(MPa)：≥4.0；

9、适用介质：水、水和泡沫混合液；

（151）消防水带带压堵漏装置    1套

1、整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供由国家认可的检测机构出具的与所投产品型号一致完整有效的检验报告。

2、技术要求

2.1 该装置可针对不同尺寸的泄漏口进行封堵。

2.2 包括抽芯铆钉式堵漏装置、捆绑式堵漏装置、标准金属锥。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 中标供应商必须主动咨询，完全满足用户单位对接口类型的需求。

3.2 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等；

3.3 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.4 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

3.5 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（152）水带包布    40个
符合国家消防有关标准，水带包布用于包裹消防水带破漏处，它由帆布带和金属夹钳等零件组成。使用时只要将包布一端穿入夹钳中，夹牢即可。

（153）水带挂钩    40个
符合国家消防有关标准水带挂钩是悬挂消防水带的工具，是在灭火战斗中，向高处垂直铺设水带时，为了减少水带下坠力，用水带挂钩将水带挂在梯子上或其它物体上。它是由帆布带、金属钩和金属半环组成。使用时将半环一端缠烧水带，另一端穿入半环中并提起金属钩，即可将水带悬挂起来。

（154）水带护桥    5个
1、用于水带的防护。

2、材料为合成橡胶；

3、凹槽两边为斜坡；

4、放平后开口处间距≤90mm，水带放入后不超过护桥上部平面。

5、一套为一左一右共计2个。

（155）比例混合器     3个
1、产品符合相关标准要求，提供由国家认可的检测机构出具的与所投产品型号一致完整的检验报告。

2、该装备由泡沫比例桶、软管、泡沫枪组成，该装备为多功能自吸式泡沫喷射器，使用0.1%-1%A类泡沫液可喷灭A类燃料引起的火灾，使用1%-3%B类泡沫液可喷灭可燃液体火灾。

3、金属材质制成，容量：≧ 10L，

4、流量：在进口压力为0.6MPa的情况下：≧0.75L/S，

5、射程：在进口压力为0.6MPa的情况下：低倍：≥12m；高倍：≥3m，

6、总重量：≤16KG。

（156）泡沫比例混合器    3个
1、是用于扑灭A类、B类火源的一种便携式泡沫灭火装置。结构紧凑，重量轻，携带方便，使用舒适。

2、按结构型势及性能可分为：低倍数、中倍数、同时还有直流喷嘴、直流开花喷嘴以供选择。

3、比例调节器共分为五档：0.1%、0.5%、1%、3%、6%。

4、使用0.1％～1％的A类泡沫液可喷灭A类燃料引起的火灾，1％～3％的B类泡沫液可喷灭非极性的可燃液体火灾类型

5、外形尺寸（mm）：≤350*300*450；

6、容量（L）：≥10L。

（157）多自由度遥控炮    1支

1、整体要求

1.1 符合GB 19156-2019《消防炮》标准要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告/全性能委托检测报告；

1.2 提供与所投产品型号（认证单元）一致的、有效期内的消防产品自愿性/强制性认证证书。

1.3 如型号产品为分型产品，主型检验报告应明确说明涵盖该产品，主型产品检测报告没有涵盖分型产品时，应同时提供主、分型检测报告。检验报告内容不完整、缺页、与所投产品型号不一致的视为未提供。

2、性能要求

2.1 额定压力：≥0.8MPa；工作压力范围：0.6-1.0MPa；

2.2 在额定压力时：水流量≥30 L/s，水射程≥60m；

2.3 泡沫混合液流量≥50 L/s，泡沫混合液射程≥50m；

2.4 混合≥6%；

2.5 发泡倍数≥5倍；

2.6 在25%析水时间≥150s；

2.7 自摆角≥90°；

2.8 自摆频率约6次/min；

2.9 水平回转角≥180°

2.10俯仰回转角≥180°；

2.11 重量≤15 kg；

2.12 型钢夹具：可以固定将喷射装具固定在直径250mm以下管线、工字钢、角钢、槽钢等类别的钢筋钢管上；

2.13 链条夹具：可以将炮固定在方型水泥柱、圆柱形物体，如树桩、电线杆、煤气管道等。链条上有多个防滑橡胶块，可根据固定物大小调整位置，多点位接触固定物，增加摩擦力，防止消防炮打滑，保证安全。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等；

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

3.5 中标供应商必须主动咨询，完全满足用户单位对接口类型的需求。

（158）移动式遥控消防炮     7支
1、整体要求

1.1 符合GB 19156-2019《消防炮》标准要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告/全性能委托检测报告；

1.2 提供与所投产品型号（认证单元）一致的、有效期内的消防产品自愿性/强制性认证证书。

1.3 如型号产品为分型产品，主型检验报告应明确说明涵盖该产品，主型产品检测报告没有涵盖分型产品时，应同时提供主、分型检测报告。检验报告内容不完整、缺页、与所投产品型号不一致的视为未提供。

2、技术要求

2.1 采用优质铝合金或不锈钢材质，防腐性能好。

2.2 额定流量：≥60升/秒（可调节）。

2.3 可开花、直流；安装发泡管即可喷射泡沫；设置一个“自摆”功能按键；最大角度水平回转角度≥90°，垂直方向自动设置≥（30~70°）。

2.4 有效射程水≥70M，泡沫≥60M。

2.5 重量：≤35kg（不含发泡管）；炮身设有压力表,电池和遥控器要具备防水和抗腐蚀功能。

2.6 控制方式：无线遥控和手动控制两种控制方式，均能实现上、下、左、右、直流、喷雾切换操作，无线遥控距离达：≥150M。

2.7 电池具有电量显示功能，可快速拆卸，一块电池需可连续工作4小时以上。

2.8 工作电压≤36V。

2.9 进水口采用80mm锻造式接口（合金），≥2个。

2.10 配备发泡管1套、同型号备用电池1块、同型号旋转电机1个、碳刷4套、控制盒主板1个、通信天线1个，配备一个整机固定架可抬行、拖拉。

2.11 可连接外部电源使用。

2.12 单条水带供液能正常工作。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等；

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

3.5 中标供应商必须主动咨询，完全满足用户单位对接口类型的需求。

（159）举高车暴雪炮     1支

1、整体要求

1.1 提供由国家认可的第三方检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告。

1.2 安装于举高车上，可以通过控制盒遥控切换模式，根据现场火情自由选择低倍模式；中倍模式；中、低倍复合模式；炮头挡板控制泡沫喷射角度

2、性能要求

2.1 额定流量：低倍泡沫流量≥32L/s，中倍泡沫流量≥16L/s，中低倍泡沫流量：≥48L/s；

2.2 额定压力≥0.8MPa；

2.3 低倍射程：≥55m，中倍射程：≥20m，中低倍射程：≥45m；

2.4 中倍泡沫50%析液时间：≥5min，低倍泡沫25%析液时间：≥5min；

2.5 发泡倍数：低倍泡沫≥15倍，中倍泡沫≥45倍，中低倍泡沫≥30倍

2.6 俯仰角度：-80°—+30°，水平回转角度：≥180°；

2.7 遥控距离：≥150m。

3、其他要求

3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，提供电子版说明书或U盘；

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

3.5 中标后主动与我单位部门联系，确定炮头所安装的车辆型号，并安排技术人员配合我单位完成安装调试。

（160）多功能消防水枪   25支

1、整体要求

1.1 符合GB 8181-2005《消防水枪》标准要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告/委托检测报告。

1.2 提供与所投产品型号（认证单元）一致的、有效期内的消防产品自愿性/强制性认证证书。

2、技术要求

2.1 防腐合金材质；

2.2 可实现开花/直流/喷雾，并且能够喷射泡沫；

2.3 进水口65mm（接口类型必须与各支队后勤装备部门确认，满足支队要求）。

2.4 额定压力：0.5-0.7MPa，直流最大射程：≥30m，泡沫射程≥28m；

2.5 最大流量：≥480升/分，且流量可调节；

2.6 最大喷雾角度：≥70度；

2.7 反作用力：≤10N。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，提供电子版说明书或U盘；

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

3.5 中标供应商必须主动咨询，完全满足用户单位对接口类型的需求。

（161）直流水枪    25支

1、整体要求

1.1 符合GB 8181-2005《消防水枪》标准要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告/委托检测报告。

1.2 提供与所投产品型号（认证单元）一致的、有效期内的消防产品自愿性/强制性认证证书。

2、技术要求

2.1 工作压力：≥0.35（Map）。

2.2 最大射程≥28（m）。

2.3 进水口65mm ，出水口19mm。

2.4 进水口（接口类型必须与各支队后勤装备部门确认，满足支队要求）。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，提供电子版说明书或U盘；

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（162）刺穿式破拆水枪    3支
1、整体要求：符合GB 8181-2005《消防水枪》标准要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告/委托检测报告。

2、性能要求

2.1 接口:采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理。枪体:水枪执行国家标准生产和检验，枪体采用铝合金制造，T5热处理和阳极氧化防腐处理，枪管采用不锈钢管和铜质枪头组成，水流通过枪管致穿刺枪头插入物体内由喷射孔四面注水用于草堆，棉花堆，煤场等发生燃烧和热量及余火扑救，降温。

2.2 参数:公称压力≥0.6MPa,最大压力>1.2MPa;

2.3 额定喷射压力0.6MPa,额定流量600L/min,

2.4 重量<2.5kg尺寸: 枪体长度:1.2m,枪管长度:1m

3、其他要求（供货时提供）

3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，提供电子版说明书或U盘；

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（163）倒转水枪   3支

1、整体要求：符合GB 8181-2005《消防水枪》标准要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告/委托检测报告。

2、性能要求

2.1 具有直流、开花、穿刺等功能，适用于房顶、吊顶、烟囱、油烟道、阴沟、船舱及大型车辆等其他死角发生暗火火灾的扑救和喷射洒。

2.2 由枪头、不锈钢枪管、球阀开关、水枪把手，360 度可旋转接口组成。

2.3 不锈钢枪管能按要求在 360 度内旋转扑救喷射，能满足死角暗火喷射要求。

2.4 枪管前端有一个尖头破口销可用刺破轻型装修材料便枪头插入喷射。

2.5 可选配快速或内扣等多种接口；

2.6 额定工作压力:0.5MPa；

2.7 重量≤3kg；

2.8 流量: ≥4L/s；

2.9 枪管长度 ≥1m；

2.10 直流射程≥20m；

2.11 喷雾角最小调节范围 0°~120°。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，提供电子版说明书或U盘；

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（164）泡沫枪     18支
1、整体要求

1.1 符合GB25202-2010《泡沫枪》标准要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告/委托检测报告。

1.2 提供与所投产品型号（认证单元）一致的、有效期内的消防产品自愿性/强制性认证证书。

2、性能要求

2.1 额定压力在 ≥0.7Mpa；

2.2 额定流量≥16L/s；

2.3 射程≥28m；

2.4 25%析液时间≥2min。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，提供电子版说明书或U盘；

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（165）PQ16泡沫枪    20支

1.整体要求

1.1 符合 GB25202-2010《泡沫枪》标准要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告/委托检测报告。

1.2 提供与所投产品型号（认证单元）一致的、有效期内的消防产品自愿性/强制性认证证书。

1.3 空气泡沫枪由喷嘴、启闭柄、手轮、枪筒、吸液管、密封圈、吸液管接头、枪体、管牙接口等组成。

2、技术要求

2.1 工作压力：≥0.7MPa；

2.2 泡沫液流量：≥0.96 L/s；

2.3 混合液体流量：≥16L/s；

2.4 射程：≥32m；

2.5 流量:≥15L/s；
2.6 空气泡沫量:≥100L/s；
3、其他要求（供货时提供）

3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，提供电子版说明书或U盘；

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（166）屏风水枪   21支

1、整体要求：符合GB 8181-2005《消防水枪》标准要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告/委托检测报告。

2、性能要求

2.1 消防水幕器喷出的水幕墙能迅速与有毒气体混和稀释，降低有害气体浓度，降低火场温度，对烟雾、毒气等起到中和、稀释、吸收、防止蔓延、防止伤害灾害现场周围群众及官兵的生命安全。QMG65消防水幕器在灾害现场操作简单、使用方便。

2.2 使用状态时用65mm水带接口相接，在供水压力为0.7MPa时，每分钟喷水量为1200升，喷出水雾半径为10米，保护面积300-550平方米，可保护灾害现场30-40人不直接受毒气侵害。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，提供电子版说明书或U盘；

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（167）中倍数泡沫发生器   30个

1、整体要求

1.1 符合GB 20031-2005《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》标准要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告/委托检测报告。

1.2 提供与所投产品型号（认证单元）一致的、有效期内的消防产品自愿性/强制性认证证书。

2、技术要求

2.1 材料：壳体：不锈钢；喷嘴：铝、青铜、黄铜；管体：铝、防腐涂层钢（海用型）；
2.2 手持式2节套桶设计。2级进气模式；

2.3 水流量：≥7L/S，中倍泡沫流量：29000L/min

2.4 中倍泡沫射程：≥18m，压力：0.8MPa；
2.5 泡沫倍数：≥70，发泡能力：≥0.4L/ S；
2.6 重量≤10kg。

2.7 根据用货单位需求进行接口转换，水带接口大小Φ65mm。

2.8 设置1个把手便于操作。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等；

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（168）高倍数泡沫发生器   16个

1、整体要求：符合GB 20031-2005《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》标准要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告/委托检测报告。

2、技术要求

2.1 材质采用铝合金和不锈钢制成，表面采取硬质氧化处理和氧化树脂喷涂，适用于各种具有腐蚀性泡沫。

2.2 工作压力：0.3MPa～1.0Mpa；

2.3 混合液流量：≥240L／min；

2.4 发泡量：40-90m³/min；

2.5 发泡倍数:201-1000；

2.6 尺寸：≤850×600×700mm；

2.7 重量：≤30kg。

2.8 水驱动叶轮叶片数量≥4片，单片半径≥400mm，在最大工作压力1.1倍的压力下连续喷射10min，产生器应无松动、结构损坏现象，叶轮及其连接装配部分应无任何影响机械强度的松动和损坏叶轮的静平衡要求。

2.9 根据用货单位需求进行接口转换，水带接口大小Φ65mm。两侧设置可折叠把手。

2.10 底座带万向轮，万向轮带锁定功能。底座平台高度可调伸缩，伸缩≥500mm，伸展至最大高度时，高倍数泡沫发生器在额定工况下稳定运行。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 中标供应商必须主动咨询，完全满足用户单位对接口类型的需求。

3.2 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。

3.3 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息。

3.4 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘。

3.5 图纸要求：产品交付时提供产品技术结构图、各部件爆炸图（如产品有）、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（169）40多功能水枪    8支

1、整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供由国家认可检测机构出具的与所投产品型号一致完整有效的检验报告。

2、技术要求

2.1 接口：锻造工艺，铝镁合金A6061材质，表面黑色阳极氧化防腐处理；

2.2 枪体：枪体T5铝合金结构，坚固且重量轻。

2.3 枪头：枪头有阻燃橡胶保护套，极热环境下不会融化，是极好的绝缘体，极热不会燃烧，低温不会粘手。

2.4 手柄：防滑抗阻燃尼龙手枪握柄，销轴和螺钉均、为不锈钢、铜材质。

2.5 公称压力0.6MPa，最大压力1.6MPa；

2.6 球阀通孔直径>19mm ，额定喷射压力0.6MPa/额定流量(4L/s ),

2.7 射程≥25m

3、其他要求（供货时提供）

3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，提供电子版说明书或U盘；

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

3.5 中标供应商必须主动咨询，完全满足用户单位对接口类型的需求。

（170）泡沫钩管    27根
1、整体要求

1.1 符合GB 20031-2005《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》标准要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告/委托检测报告。

1.2 提供与所投产品型号（认证单元）一致的、有效期内的消防产品自愿性/强制性认证证书。

2、性能要求

2.1 管牙接扣65mm
2.2 工作压力0.5-0.8MPa

2.3 混合液流量≥16L/s

2.4 空气泡沫量100 L/s

2.5 发泡倍量≥6.25

2.6 主体采用五级变径碳钢材质，由三节锥形泡沫管和二节弯管焊接而成，有吸风（气）孔、有变径（泡沫混合液随着管径不断变大与空气混合发泡），靠近管牙接口300mm-1000mm处设置2个把手便于操作。

2.7 根据用货单位需求进行接口转换，水带接口大小Φ65mm。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等；

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

3.5 中标供应商必须主动咨询，完全满足用户单位对接口类型的需求。

（171）A类泡沫灭火剂    10吨
1、整体参数

1.1 符合GB27897-2011《A类泡沫灭火剂》标准要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告；

1.2 提供与所投产品型号（认证单元）一致的、有效期内的消防产品自愿性/强制性认证证书。

1.3 如型号产品为分型产品，主型检验报告应明确说明涵盖该产品，主型产品检测报告没有涵盖分型产品时，应同时提供主、分型检测报告。检验报告内容不完整、缺页、与所投产品型号不一致的视为未提供。

1.4 符合中国环境标志产品技术要求HJ/T 225-2005，提供相关认证证书。

2、技术参数

2.1 凝固点：≤-10℃。

2.2 PH值：6.5～8.5。

2.3 在混合比为HA条件下，25%析液时间≥8min。

2.4 在混合比为1%条件下，表面张力(mN/m)≤24。

2.5 腐蚀率 mg/(d*dm²)：Q23A钢片≤2.7， 3A21铝片≤0.2。

2.6 灭A类火性能（IA级别）：灭火时间<75S，停止施加泡沫10min无可见火焰。

2.7 灭非水溶性火性能(IA级别)：灭火时间≤4min；抗烧时间≥10min。

2.8 有效期≥3年。

2.9 温度敏感性判定：非温度敏感性泡沫液。

2.10 混合比0.3%－1%型。

2.11 型号：MJABP型号泡沫原液。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，提供电子版说明书或U盘；

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（172）B类泡沫灭火剂    50吨

1、整体要求

1.1 符合GB15308-2006《泡沫灭火剂》标准要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告；

1.2 提供与所投产品型号（认证单元）一致的、有效期内的消防产品自愿性/强制性认证证书。

1.3 如型号产品为分型产品，主型检验报告应明确说明涵盖该产品，主型产品检测报告没有涵盖分型产品时，应同时提供主、分型检测报告。检验报告内容不完整、缺页、与所投产品型号不一致的视为未提供。

1.4 符合中国环境标志产品技术要求HJ/T 225-2005，提供相关认证证书。

2、技术要求

2.1 凝固点≤-11℃。

2.2 表面张力（mN/m）：15.0～16.0。

2.3 界面张力（mN/m）：≤4.5。

2.4 扩散系数（mN/m）：≥4.5。

2.5 腐蚀率mg/（d·dm²）：Q235A钢片≤10，3A21铝片≤10。

2.6 发泡倍数≥7.5倍。

2.7 25%析液时间≥2.5min。

2.8 灭火性能（IA级别）：灭火时间≤2min 抗烧时间≥10min。

2.9 有效期≥8年。

2.10 温度敏感性判定：非温度敏感性泡沫液。

2.11 混合比6%型。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，提供电子版说明书或U盘；

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（173）高倍数泡沫液     3吨

1、整体要求

1.1 符合GB15308-2006《泡沫灭火剂》标准要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告；

1.2 提供与所投产品型号（认证单元）一致的、有效期内的消防产品自愿性/强制性认证证书。

1.3 如型号产品为分型产品，主型检验报告应明确说明涵盖该产品，主型产品检测报告没有涵盖分型产品时，应同时提供主、分型检测报告。检验报告内容不完整、缺页、与所投产品型号不一致的视为未提供。

2、技术要求

2.1 与水的混合比为6：94。

2.2 有效期≥3年。

2.3 流动点：≤-15℃；

2.4 PH值范围（6-9.5）。

2.5 发泡率≥300。

2.6 50%析液时间≥10min。

2.7 灭火时间≤150s。

2.8 温度敏感性判定：非温度敏感性泡沫液。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，提供电子版说明书或U盘；

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（174）二节拉梯    7架

1、整体要求

1.1 符合XF137-2007《消防梯》标准要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告；

1.2 提供与所投产品型号（认证单元）一致的、有效期内的消防产品自愿性/强制性认证证书。

1.3 如型号产品为分型产品，主型检验报告应明确说明涵盖该产品，主型产品检测报告没有涵盖分型产品时，应同时提供主、分型检测报告。检验报告内容不完整、缺页、与所投产品型号不一致的视为未提供。

2、技术要求

2.1 竹制,经过防腐处理，梯蹬与侧板紧密吻合，不得松动、加楔。

2.2 金属零件和竹、零件紧密粘合，不补塞。紧固件垂直旋紧，无突出的钉头锋口和毛刺等缺陷。铆钉应紧固并呈平整半圆头。

2.3 消防梯外表面光滑无毛刺，表面涂不导电的涂料保护，竹表面呈桔黄色，金属零件涂黑色磁漆。

2.4 高度6000mm±0.2mm，梯蹬间距≥300±2mm。
2.5 质量≤35kg。

2.6 消防梯的侧板设有角度仪，能可靠指示梯身与 地平面的夹角。

2.7 拉梯的撑脚使用金属制造，工作时能可靠支撑在梯蹬上。拉梯在展开和缩合的过程中，其限位装置可靠。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等；

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

3.5 消防梯右侧铭牌标有“执行标准、名称、规格型号、商标、厂名、厂址、生产日期或批号、使用须知”等内容。

（175）三节拉梯    7架

1、整体要求

1.1 提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告；

1.2 提供与所投产品型号（认证单元）一致的、有效期内的消防产品自愿性/强制性认证证书。

1.3 如型号产品为分型产品，主型检验报告应明确说明涵盖该产品，主型产品检测报告没有涵盖分型产品时，应同时提供主、分型检测报告。检验报告内容不完整、缺页、与所投产品型号不一致的视为未提供。

2、性能要求

2.1 拉梯侧板、梯蹬、撑脚材质使用铝型材；

2.2 整梯质量：≤95±5%kg；

2.3 水平弯曲残余变形比值：≤0.60%；

2.4 梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.15%；

2.5 侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲：≤1.0mm、外弯曲：≤1.0mm；

2.6 侧摇摆试验残余变形比值：≤0.30%；
2.7 抗冲击性能试验时，撑脚支撑功能始终正常，撑脚及梯蹬无明显变形和损坏。

2.8 工作长度12±0.3m，最小梯宽350±4mm，梯蹬间距340±2mm；

3、其他要求（供货时提供）

3.1 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.2 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

3.3 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

3.4 消防梯右侧铭牌标有“执行标准、名称、规格型号、商标、厂名、厂址、生产日期或批号、使用须知”等内容。

（176）挂钩梯    7架

1、精选五年毛竹为原料，经特殊工艺防腐、防蛀、脱、高温处理、多层粘合成材制成。

2、工作长度4000±100mm，最小梯宽250±2mm，梯蹬间距340±2mm，整梯质量（11.0±1.0）kg。

3、梯蹬与侧板紧密吻合，无松动和加楔。金属零件和竹质零件紧窆粘合，无补塞。紧固件垂直旋紧，没有突出的钉头锋口和毛刺等缺陷。铆钉紧固并呈平整半圆头。消防梯外表面光滑无毛刺，表面涂有不导电的涂料保护，竹表面呈黄色，金属零件使锋并涂有黑色磁漆。涂料表面光亮，均匀，无漏涂、流痕和影外表面质量的缺陷。挂钩梯的展开和缩合灵活可靠，无任何卡阻现象，定位装置牢固可靠。

4、水平弯曲残余变形比值≤0.14%。

5、梯蹬弯曲残余变形比值≤0. 5%。

6、挂钩在进行强度试验后，无任何损伤、变形和裂纹。

7、符合《消防梯》标准并提供第三方检测相构出具的检测报告。

（177）割灌机    8台

1、整体要求

1.1 背负式四冲程汽油机。

2、性能要求

2.1 功率≥600w，排量大于等于30cc。

2.2 最大转数≥7000r/min，重量≤10kg。

3、其他要求

3.1 配备原厂维修工具一套，提高不少于4种类型的刀片。

（178）风力灭火机     8台
1、整体要求：符合GB/T10280-2008《林业机械便携式风力灭火机》标准要求，提供由国认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验报告；
1.3 如型号产品为分型产品，主型检验报告应明确说明涵盖该产品，主型产品检测报告没有涵盖分型产品时，应同时提供主、分型检测报告。检验报告内容不完整、缺页、与所投产品型号不一致的视为未提供。

2、性能要求

2.1 背负式单缸二冲程；

2.2 功率：≥2.5kw；

2.3 排量：≥50cc；

2.4 油箱容积：≥1.4L；

2.5 最大风速：≥80m/s；

2.6 重量：≤12kg；

2.7 油耗：≤2L/H；

2.8 续航时间≥60min；

2.9 附带耳罩手套防护设施。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等；

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（179）15米金属拉梯     2架

1、整体要求

1.1 符合XF137-2007《消防梯》标准要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告；

1.2 提供与所投产品型号（认证单元）一致的、有效期内的消防产品自愿性/强制性认证证书。

1.3 如型号产品为分型产品，主型检验报告应明确说明涵盖该产品，主型产品检测报告没有涵盖分型产品时，应同时提供主、分型检测报告。检验报告内容不完整、缺页、与所投产品型号不一致的视为未提供。

2、技术要求

2.1 铝合金,经过防腐处理，梯蹬与侧板紧密吻合，不得松动、加楔；

2.2 整梯质量：≤56kg；

2.3 水平弯曲残余变形比值≤0.2%，梯蹬弯曲残余变形比值≤0.15%；

2.4 梯节扭转角为：α顺：≤10°、α逆：≤10°，滑移试验各梯脚在整个试验表面无位移现象；

2.5 单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形，侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲≤0.5mm、外弯曲≤0.5mm；
2.6 侧摇摆试验残余变形比值≤0.05%；

2.7 抗冲击性能试验时撑脚支撑功能始终正常，试验后撑脚及梯蹬无明显变形或损坏。

2.8 梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象，翘曲试验时，任一梯脚均不离地。

2.9 工作长度15±0.3m，合并高度6±0.2m，最小梯宽350±4mm，梯蹬间距340±2mm；

3、其他要求（供货时提供）

3.1 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.2 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

3.3 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

3.4 消防梯右侧铭牌标有“执行标准、名称、规格型号、商标、厂名、厂址、生产日期或批号、使用须知”等内容。

（180）火钩    5个

1、用于火灾现场钩扒火源，防止火焰蔓延，使用方便。前端采用铁制弯钩，后端采用竹子制造。具有阻燃性能。

2、规格：长≥4m。

（181）消防斧     5把

1、用途：用于破拆砖木结构房屋及其他构件，也可破墙、凿洞隔断火源和开辟救生通道等用途。

2、材质：消防斧斧头应采用金属材料制造，斧柄材质采用重量轻、强度高的硬至材料。

3、性能：消防腰斧具备能砍、能凿、能撬等性能，能砍断6.5mm圆钢；重量0.8～1公斤。                                                

4、标志：消防斧产品上应设置标志牌，标志牌应包含产品名称、型号，生产厂名，生产日期或批号，产品执行标准号。

（182）铁挺    2个
1、根据国家标准：GB/T 220.2-2009（消防铁铤通用规范）

2、金属部件：需采用高碳钢（如45钢）或合金钢锻造，硬度需经热处理达到HRC 48-55，确保破拆时的抗弯、抗冲击性能 。

3、消防铁铤头部需为整体锻造成型，避免焊接导致的强度不足，杆体为六棱钢或四棱钢，增加握持稳定性。

4、表面处理：需进行镀铬、喷塑或涂防锈漆，厚度≥0.3mm，提升耐腐蚀性及防静电性能。

5、多功能集成；
6、撬头设计：一端为羊角撬头（用于撬动门窗、螺栓），另一端为尖镐头（破拆硬质障碍物）和扁镐头（铲切或凿击），两者垂直分布以扩大作业范围。

7、抗拉强度：拉拔力≥20kN，弯曲强度≥3kN（如尖镐头与扁镐头需承受反复冲击不崩裂）。

8、耐疲劳性：通过2000次以上撬、砸、刺等动作测试，无变形或断裂。

9、耐高温性：消防场景中需耐受≥800℃高温，材质在高温下保持结构完整性。

10、外观无毛刺、涂层均匀；弯曲变形量≤2mm；硬度测试（HRC 48-55）。

（183）干粉灭火器     9套
1.符合GB4351-2023《手提式灭火器》标准。

2.每套灭火器配备为：8kg干粉灭火器≥2具、6L水基型灭火器≥2具、3kg二氧化碳灭火器≥2具。

（184）消火栓扳手     8把

1、符合国家消防对《消火栓扳手》相关技术标准。

2、用于日常应急消防、便于辅助消防栓的正常开启及使用，在消防工作里起到重要的作用，适用范围广泛，扳手本身采用红色防锈涂层，防锈耐用。

3、地上式，高强度金属材质，省力、不易断裂及变形。带有加密磁性六边形开关。

（185）紧急信号撤离装置    3套
1、整体要求

1.1 金属部件：需采用高强度耐腐蚀合金（如不锈钢或铝合金），确保在高温（≥800℃）和潮湿环境下抗变形、抗锈蚀。消防信号装置外壳需达到IP67防护等级，具备防尘、防水及抗冲击能力。

2、性能要求

2.1 动力源：若采用压缩空气驱动，气瓶容积需≥1.5L，工作压力≥0.8MPa，充气接口可快速拆卸，便于日常维护。

2.2 手柄材质：选用防滑绝缘材料（如热塑性橡胶），避免触电风险，并适应-40℃至90℃的极端温度环境。

2.3 总质量≤5kg，配备背带或手提式设计，便于消防员快速携带。

2.4 声光结合：集成高音喇叭（≥110分贝，传播半径≥3000m）与频闪灯，确保在嘈杂或低能见度环境中有效传递信号。

2.5 多指令支持：可发出疏散、暂停、撤离等不同信号类型，通过编码技术区分指令优先级。

2.6 响应速度：从触发到信号发出延迟≤1秒，确保紧急指令实时传达。

3、其他要求

3.1 可扩展接口：预留螺纹接口或卡槽，支持外接烟雾发生器、定位信标等扩展功能模块。

3.2 持续工作时长：单次充气或充电后，信号持续输出时间≥120秒，满足复杂救援场景需求。

3.3 抗干扰能力：信号穿透力需覆盖建筑墙体、金属障碍物等，避免因环境遮挡导致指令失效。

（186）吊装带    8条

1、涤纶材质，最大吊重≥30吨，长度≥15米；

2、宽度300mm，厚度≤15mm，层数≤5层，扣长≤1000mm，扣宽≥150mm；

（187）备勤大衣     70件

消防23款备勤大衣，含马甲、毛领，配备大小胸标、队旗标、臂章各一个。

（188）作训鞋     80双

消防23款作训鞋，中标后与我单位后勤部门确定各尺码所需数量。

（189）行军床     100张

1、椅面采用600D牛津布，骨架采用铝合金材质，烤漆工艺，承重≥150kg；

2、展开尺寸（长宽高cm）≥190*65*40，快速展开、收纳；

3、颜色:黑色，每张床配备枕头一个，提供收纳包

（190）多人宿营帐篷     4顶

1、整体要求

1.1 国家或行业标准：《帐篷检测标准-野营帐篷》（GB/T27735-2011）、《遮阳篷和野营帐篷用织物》（GB/T33272-2016），提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验报告；
1.2 主要功能：用于野外施工作业、露营训练、临时会所、临时指挥所、野外医疗、抢险救灾等情况下的雨雪、风沙、阳光遮挡防护；

2、性能要求

2.1 充气帐篷使用面积≥100m²，适应温度范围≥-30℃~+65℃，抗风等级≥5级；

2.2 帐篷气柱和地布采用厚实PVC材料，气柱直径大于0.2米，充气时间小于等于15分钟；气柱保压时间≥48小时，一次充气自行竖立时间≥7天；

2.3 帐篷整体分外层和内层，外层采用大于600D的牛津布（救援色），内层采用遮光布；

2.4 配备电动充气泵2台，充气泵功率≥1.8kw，电压220v，，充气泵重量小于等于3kg；

2.5 配备1台移动电源箱，输出功率不少于3000W，不少于2路AC交流220V输出，电池电压显示；

2.6 配备不少于15个节能灯具及配套相关线材、插头等，能够在帐篷内迅速搭建一套照明系统；

2.8 规格、尺寸大小等，中标供应商必须主动咨询支队级用户单位信息通信业务部门，并且完全满足所有用户单位对规格、尺寸等方面的要求；

2.9 配备帐篷电动运输车一台

3、其他要求（供货时提供）

3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等；

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（191）指挥帐篷    2顶
1、整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供由国家认可检测机构出具的、与所投产品型号一致完整有效的检验报告。

1.2 主要应用于各种灾害现场的应急指挥、宿营以及后勤保障，可广泛地应用于火灾，地震、安防等各种救援救护现场。

2、主要技术参数

2.1 帐篷采用气柱框架，可迅速充气搭建，亦可迅速收装。

2.2 帐篷可单独使用，多个帐篷亦可组合在一起使用。

2.3 帐篷主体由迷彩牛津布制作而成，具有强度高、重量轻、组装简单、携带方便。

2.4 帐篷尺寸： 帐篷内使用面积不低于 72 平方米，边高≥2 米，顶高≥3 米。

2.5 帐篷主要功能：

2.5.1 防风能力：抗风 6—8 级。

2.5.2 静水压强：静水压力不低于20Kpa。

2.5.3 防雨性能：整体材料防雨，防地表水160—200mm。

2.5.4 适应温度：-40℃—+65℃。

2.6 帐篷架设：帐篷为全充气结构，充气时间≦10分钟，充气装置：配电动充气泵 2 台 。

2.7 帐篷构成：帐篷主体由帐篷气柱、帐篷布组成，配置地钉、拉绳等辅助固定配件。

2.7.1 面料：帐篷外篷布采用 600D 涂层牛津布材质，内衬白色 150D 内衬布，地布采用双轴向布料，顶布缝线部位有防水胶条；

2.7.2 通风：两侧墙各开方形窗户 4 个；

2.7.3 颜色：采用上红下蓝消防统一色系；

2.7.4 防水高度：≥20cm

2.8 帐篷充气：可采用机械充气、电动充气、气瓶充气等方法，配置专业气瓶充气接头。

2.9 标识：帐篷定制标识“XX 消防救援”

2.10 其他附件

2.10.1 配备12张野战军用折叠桌（1.2m*0.6m），24 张野战军用椅（可折叠方便携带），定制匹配蓝色桌套。

2.10.2 照明系统配备充足电线，12 个节能灯具，能在帐篷内迅速搭建一套照明系统。

2.10.3 配备配套运输箱；帐篷配备固定装置。

2.10.4 前方指挥部模块化背景墙： 伸缩式指挥部背景墙合金框架、展开尺寸不小于 3*2米、背景墙材质采用弹力经编喷绘布、带收缩式合金支撑杆、外包装采用便携式单兵背负收纳箱、重量：背景墙重量小于10kg、尺寸：展开尺寸≥3*2米，收纳尺寸≤0.5*0.5*1米、可单兵展开收放，操作时间≤5分钟。

2.10.5 规格、尺寸大小等，中标供应商必须主动咨询支队级用户单位信息通信业务部门，并且完全满足所有用户单位对规格、尺寸等方面的要求

2.11 配备帐篷电动运输车一台

3、.其他要求（供货时提供）

3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等；

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（192）工兵铲   20把
1、便携式工兵铲。

2、铲头材质：50#碳钢厚≥1.5mm。

3、表面工艺：静电喷塑粉。

4、整铲长度≥50cm，折叠长度≤25cm。

5、净重≤1kg。

6、产面硬度：38-40HRC。

7、配备收纳包。

（193）帐篷照明灯    64盏
1、整体要体：符合国家相关标准要求，提供国家认可的检查机构出具的检测报告和防爆合格证。
2、性能要求:

2.1 工作时间:聚光强光>8h聚光工作光≥16h。

2.2 灯具具有:聚光、泛光、及聚泛光全开模式，有红蓝警示灯和防蚊灯，灯体表面具备电量显示功能。

2.3 额定电压3.7V,额定容量；≥4.5Ah、额定光源总功率:≥8W

2.4 产品采用隔爆+本质安全型防爆结构，防爆等级:Exd ibIICT4GB;防护等级；IP66,

2.5 跌落测试:1m高度跌落4次，灯具不应损坏。

2.6 火花点燃试验满足CB336.4附录A本质安全电路的评定要求，样品结构和电气参数有足够的本安性能，符合本安要求。

2.7 当环境温度为40℃时，电池最高表面温度:101℃,吸水纸上和实验样品表面上没有电解液的明显痕迹。

3、其他要求（供货时提供）

3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，提供电子版说明书或U盘；

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（194）灭蚊灯   100盏

1、充电型灭蚊灯；

2、灭蚊原理：电击型；

3、诱蚊方式：LED；

4、电池类型：锂电池（不可拆卸）；

5、适用面积：≥20㎡；

6、中标供应商应按照国家消防救援局关于推广应用新版消防装备管理系统的要求，做好装备物资基础信息录入、赋码及标签配置工作，在交付装备时附着由“消防装备物资信息采集系统”统一发行的装备物资二维码(或RFID)(具体按采购人要求执行)。

（195）折叠桌    15张

1、材质:桌面采用高强度塑料,桌腿采用无缝钢管加防锈处理；

2、重量≤12±0.5kg；
3、展开尺寸>120*600*70cm;折叠尺寸<60*60*20m；
4、承重能力：>100kg；

5、颜色：军绿色；

（196）折叠椅    40把

1、材质:椅面采用高强度塑料,采用无缝钢管加防锈处理；

2、重量≤5，可折叠

3、凳面：≥40*40cm展开尺寸≥45*45*75cm；
4、承重能力：>100kg；

5、颜色：军绿色；

（197）静音发电机     2台

1、整体要求

1.1 符合国家有关技术标准并提供相应检验报告。（提供国家认可的检测报告）

1.2 静音发电机静音值：2级（标准型）：65-75dB，适用于工地、户外作业；
1.3 机组有短路保护措施，机组输出端发生短路时，保护措施应迅速可靠动作，机组无损（标配过载保护、漏电保护，符合GB2820标准）

2、性能要求

2.1 发动机:风冷4冲程单缸汽油发动机.

2.2 具备交流输和直流输出，交流输出:电压:220V/230V,频率:HZ50/60,直流输出:12V/8.3A。相数；单相

2.3 额定功率:≥8KW

2.4 起动方式:电启动，同时具备手启动功能。

2.5 发电机在常温下能在三次内正常启动，电驱绕组升温:60K。

2.6 冷热态电压变化在-7%-7%,稳态电压偏差:±2%。

2.7 有良好的接线端子和明显的标志。

2.8 机组有短路保护措施，机组输出端发生短路时，保护措施应迅速可靠动作，机组无损。

2.9 热态绝缘戒电强度一次回路对地，二次回路对地，一次回路对二次回路均无击穿，绝缘等级:F

2.10 电压波形正弦性畸变率:4%,单振幅:0.2mm。

2.11 质量:≤100kg。
2.12 燃油型号:92号以上汽油，最大输出功率≥10KW

3、其他要求（供货时提供）

3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，提供电子版说明书或U盘；

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（198）背囊（含睡袋、防潮垫、单人帐篷、生活洗漱包、照明灯等野外基本生活用品）  50套
1、整体要求

1.1 符合国家标准要求，提供由国家认可权威检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告/委托检测报告。

1.2 如型号产品为分型产品，主型检验报告应明确说明涵盖该产品，主型产品检测报告没有涵盖分型产品时，应同时提供主、分型检测报告。检验报告内容不完整、缺页、与所投产品型号不一致的视为未提供。

2、性能要求

2.1 材质强度高、耐磨、防水、防撕裂尼龙牛津布，连接卡扣采用或优于高强度工程塑料材质、背囊颜色根据采购人需求制定；体积≥70L。

2.2 配置物品：军用指南针1个、瑞士军刀1把、急救包1个（所有药品需符合医用标准）、个人洗漱包1套、军用水壶1个、单兵宿营帐篷1套、自发电和收音机功能的手电筒1个、多功能刀铲1套、七合一哨子1个、雨具1套、单兵水质净化器1个、口罩10个、饮用水袋（3L）1个。

2.2.1 军用指南针：合金外壳，有坐表尺、360o旋转表盘、水平尺、放大器、水平仪、夜视表盘，自带包装袋；

2.2.2 瑞士军刀：包括大刀、小刀、拔木塞钻、开罐器、3mm小改锥、开瓶器、6mm改锥、电线剥皮槽、钻孔锥、镊子、牙签、剪刀、多用途勾、指甲锉等；

2.2.3 急救包：含不锈钢剪刀、体温计、一次性手套、碘酒棉棒、复方酒精湿巾、创口贴、H型创口贴、降温贴、自粘弹性绷带、救生口哨、急救手册、健康急救卡、医用绷带、驱虫剂、水质净化片、防晒霜、耳塞、隔音耳罩（所有药品需符合医用标准）；

2.2.4 军用水壶：带饭盒，野营水壶；

2.2.5 单兵宿营帐篷：尺寸：外帐≥200*120*95cm，内帐≥190*63*90cm；配备自充气防潮气垫1套、睡袋1个；充电式帐篷灯1个，持续照明时间≥4h。

2.2.6 自发电和收音机功能手电筒：强光照明（带爆闪）、USB手机充电口、收音机、5V直流输入、台灯功能、指南针、挂钩功能、警报器、手摇发电功能；

2.2.7 多功能刀铲：具备锹、砍、锯、橇、剪等，战术腰包可手提和背负；

2.2.8 七合一哨子：LED灯、放大镜、反光镜、温度计、口哨、指南针、储存仓；

2.2.9 雨具：雨靴1双，雨衣1件，火焰蓝分体雨衣；

2.2.10 单兵水质净化器：净水容量≥2000L；

2.2.11 饮用水袋（3L）1个：TPU材质；

3、其他要求（供货时提供）

3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等；

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息；

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘；

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（199）野战炊具   2套

1、整体要求

1.1 符合国家标准要求，提供由国家认可权威检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告/委托检测报告。

1.2 如型号产品为分型产品，主型检验报告应明确说明涵盖该产品，主型产品检测报告没有涵盖分型产品时，应同时提供主、分型检测报告。检验报告内容不完整、缺页、与所投产品型号不一致的视为未提供。

2、性能要求

2.1.1 整体要求

2.1.2 满足1小时内加工制作满足不少于50人份的主副食，野外条件下提供饮水开水保障；

2.1.3 海拔：3000米以下使用；

2.1.4 配备炊具2套、餐具120副；

2.1.5 灶具、照明、排风采用12v电源

2.1.6 电控箱及电源连接处、危险部位应有安全保护装置或警示标志；

2.1.7 配备不少于2个收纳箱，所有附件分箱收纳，尺寸约：120*60*60cm；

2.1.8 质量：≤75kg（单箱质量）；

2.2 炉灶

2.2.1 柴油炉灶：耗油量≤4kg/h；

2.2.2 质量≤20kg（不含燃油），燃料为柴油或甲醇

2.2.3 油箱容积：≥15L，额定输出≥DC12v且带有保护装置；

2.2.4 炊具总重量：≤50kg，总尺寸≤120*60*60cm

2.3 照明

2.3.1 电源电压≥DC12v；

2.3.2 灯具功率≥30w，LED灯防护等级≥IP42；

2.4 装箱要求：按炊具、餐具、附件分别装入收纳箱；

2.5 炊具要求

2.5.1 炊具1：灶具2台、驱动电源2个、连接电线、固定支腿、烟道帽各两套，

2.5.2 炊具2：菜板2个、洗菜水盆5个、面板1个、水瓢2个、锅刷1个、菜刀2把、勺子1把、铲子1把、漏勺1把、高压锅1个（含盘子、支架、锅体、锅盖、蒸屉各1个）、带盖水缸1个、水缸支柱1套、带盖炒锅1个、提手2个、油石1个、电线2根、帆布手套2副、LED灯1个、锤子1把、地钉4个

2.6 餐具要求

2.6.1 配备不锈钢餐具120副，包括餐盘、汤碗、筷子、汤勺

3、其他要求

3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等。

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息。

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版可编辑产品说明书或U盘。

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。

（200）柴油炉     2个 

1、整体要求

1.1 符合国家标准要求，提供由国家认可权威检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告/委托检测报告。

1.2 如型号产品为分型产品，主型检验报告应明确说明涵盖该产品，主型产品检测报告没有涵盖分型产品时，应同时提供主、分型检测报告。检验报告内容不完整、缺页、与所投产品型号不一致的视为未提供。

2、性能要求

2.1 柴油炉灶：耗油量≤4kg/h；

2.2 质量≤20kg（不含燃油），燃料为柴油或甲醇

2.3 油箱容积：≥15L，额定输出≥DC12v且带有保护装置；

2.4 炊具总重量：≤30kg，总尺寸≤120*60*60cm。

2.5 配备炊具：菜板2个、洗菜水盆5个、面板1个、水瓢2个、锅刷1个、菜刀2把、勺子1把、铲子1把、漏勺1把、高压锅1个（含盘子、支架、锅体、锅盖、蒸屉各1个）、带盖水缸1个、水缸支柱1套、带盖炒锅1个、提手2个、油石1个、电线2根、帆布手套2副、LED灯1个、锤子1把、地钉4个。
2.6 柴油炉灶与餐具单独装箱。

3、其他要求

3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等。

3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息。

3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版可编辑产品说明书或U盘。

3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。
采购标的名称及数量（标的品目较多的可以附件形式提供，格式如下）:
	序号
	装备器材名称
	规格
	单位
	数量

	包一：辅助保障车辆类

	1
	供气消防车（核心产品）
	具体规格型号详见性能参数要求
	辆
	1

	2
	加油车
	具体规格型号详见性能参数要求
	辆
	1

	3
	宣传消防车
	具体规格型号详见性能参数要求
	辆
	1

	4
	装备运输车
	具体规格型号详见性能参数要求
	辆
	1

	小计
	
	
	4

	包二：特种救援车辆类

	1
	3吨泡沫消防车（进口底盘）
	具体规格型号详见性能参数要求
	辆
	1

	2
	化学事故抢险救援消防车（核心产品）
	具体规格型号详见性能参数要求
	辆
	1

	小计
	
	
	2

	包三：高空作业救援车辆类

	1
	50米左右登高平台消防车
	具体规格型号详见性能参数要求
	辆
	1

	小计
	
	
	1

	合计
	
	
	7

	包四：抢险救援和常规器材类

	一、抢险救援器材类

	1
	有毒气体探测仪
	具体规格型号详见性能参数要求
	台
	4

	2
	可燃气体探测仪
	具体规格型号详见性能参数要求
	台
	5

	3
	核放射探测仪
	具体规格型号详见性能参数要求
	台
	1

	4
	核沾染防护服
	具体规格型号详见性能参数要求
	套
	2

	5
	个人辐射剂量仪
	具体规格型号详见性能参数要求
	台
	2

	6
	视频生命探测仪
	具体规格型号详见性能参数要求
	台
	1

	7
	雷达生命探测仪
	具体规格型号详见性能参数要求
	台
	1

	8
	消防用红外热成像仪（核心产品）
	具体规格型号详见性能参数要求
	台
	7

	9
	漏电探测仪
	具体规格型号详见性能参数要求
	台
	8

	10
	测温仪
	具体规格型号详见性能参数要求
	台
	2

	11
	激光测距仪
	具体规格型号详见性能参数要求
	台
	3

	12
	警戒标志杆
	具体规格型号详见性能参数要求
	根
	100

	13
	锥形事故标志柱
	具体规格型号详见性能参数要求
	根
	60

	14
	隔离警示带
	具体规格型号详见性能参数要求
	卷
	139

	15
	手持扩音器
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	8

	16
	消防过滤式自救呼吸器
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	30

	17
	救生照明线
	具体规格型号详见性能参数要求
	条
	5

	18
	折叠式担架
	具体规格型号详见性能参数要求
	副
	4

	19
	伤员固定抬板
	具体规格型号详见性能参数要求
	块
	1

	20
	多功能担架
	具体规格型号详见性能参数要求
	副
	1

	21
	救生缓降器
	具体规格型号详见性能参数要求
	台
	11

	22
	救生射绳枪
	具体规格型号详见性能参数要求
	把
	3

	23
	球形起重气垫
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	3

	24
	救援支架
	具体规格型号详见性能参数要求
	套
	3

	25
	救生抛投器
	具体规格型号详见性能参数要求
	台
	1

	26
	支撑保护套具
	具体规格型号详见性能参数要求
	套
	1

	27
	手动破拆工具组
	具体规格型号详见性能参数要求
	套
	1

	28
	液压破拆工具组
	具体规格型号详见性能参数要求
	套
	3

	29
	电动破拆工具
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	1

	30
	双轮异切割锯
	具体规格型号详见性能参数要求
	把
	6

	31
	双轮异向切割锯锯片
	具体规格型号详见性能参数要求
	副
	50

	32
	台锯
	具体规格型号详见性能参数要求
	台
	5

	33
	凿岩机（汽油）
	具体规格型号详见性能参数要求
	台
	3

	34
	多功能破拆工具
	具体规格型号详见性能参数要求
	套
	1

	35
	马蹄锯
	具体规格型号详见性能参数要求
	把
	4

	36
	机动链锯
	具体规格型号详见性能参数要求
	把
	6

	37
	机动链锯链条
	具体规格型号详见性能参数要求
	根
	50

	38
	无齿锯
	具体规格型号详见性能参数要求
	把
	2

	39
	冲击钻
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	2

	40
	无齿锯锯片
	具体规格型号详见性能参数要求
	片
	30

	41
	混凝土液压破拆工具大组
	具体规格型号详见性能参数要求
	套
	1

	42
	液压开门器
	具体规格型号详见性能参数要求
	台
	3

	43
	多功能挠钩
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	2

	44
	绝缘剪断钳
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	4

	45
	外封式堵漏袋
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	6

	46
	捆绑式堵漏袋
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	6

	47
	阀门堵漏套具
	具体规格型号详见性能参数要求
	套
	2

	48
	金属堵漏套管
	具体规格型号详见性能参数要求
	根
	4

	49
	注入式堵漏工具
	具体规格型号详见性能参数要求
	套
	3

	50
	磁压式堵漏工具
	具体规格型号详见性能参数要求
	套
	4

	51
	木质堵漏工具
	具体规格型号详见性能参数要求
	套
	1

	52
	无火花工具
	具体规格型号详见性能参数要求
	套
	5

	53
	防爆输转泵
	具体规格型号详见性能参数要求
	台
	2

	54
	粘稠液体抽吸泵
	具体规格型号详见性能参数要求
	台
	1

	55
	有毒物质密封桶
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	7

	56
	围油栏
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	23

	57
	吸附垫
	具体规格型号详见性能参数要求
	张
	30

	58
	集污袋
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	30

	59
	单人洗消账篷
	具体规格型号详见性能参数要求
	顶
	5

	60
	简易洗消喷淋器
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	9

	61
	强酸、碱洗消器
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	6

	62
	强酸、碱洗消剂
	具体规格型号详见性能参数要求
	桶
	10

	63
	3合1强氧化洗消粉
	具体规格型号详见性能参数要求
	桶
	10

	64
	3合2洗消剂
	具体规格型号详见性能参数要求
	桶
	13

	65
	有机磷降解酶
	具体规格型号详见性能参数要求
	桶
	1

	66
	移动式排烟机
	具体规格型号详见性能参数要求
	台
	3

	67
	坑道小型空气输送机
	具体规格型号详见性能参数要求
	台
	1

	68
	移动式照明灯组
	具体规格型号详见性能参数要求
	组
	5

	69
	移动发电机
	具体规格型号详见性能参数要求
	台
	4

	70
	手提式强光照明灯
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	80

	71
	泛光灯
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	18

	72
	线盘
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	8

	73
	胸灯
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	50

	74
	多功能防爆强光灯
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	10

	小计
	
	
	937

	二、常规器材类

	75
	空气填充泵
	具体规格型号详见性能参数要求
	台
	2

	76
	折叠式救援梯
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	1

	77
	消防内攻指挥系统
	具体规格型号详见性能参数要求
	套
	1

	78
	单兵图像传输设备
	具体规格型号详见性能参数要求
	套
	1

	79
	移车器
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	2

	80
	多功能腰斧
	具体规格型号详见性能参数要求
	把
	2

	81
	防盗门破拆训练装置
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	1

	82
	分体式担架
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	1

	83
	两段锁
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	400

	84
	止坠器+双人势能吸收包
	具体规格型号详见性能参数要求
	套
	15

	85
	救援头盔（黑色）
	具体规格型号详见性能参数要求
	顶
	20

	86
	绳索作业专用手套
	具体规格型号详见性能参数要求
	副
	40

	87
	大块垫布
	具体规格型号详见性能参数要求
	张
	20

	88
	两段扭曲主锁
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	20

	89
	分力板（大）
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	4

	90
	分力板（小）
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	4

	91
	个人装备包
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	20

	92
	山岳救援靴
	具体规格型号详见性能参数要求
	双
	20

	93
	强力扁带120cm
	具体规格型号详见性能参数要求
	条
	20

	94
	强力扁带150cm
	具体规格型号详见性能参数要求
	条
	20

	95
	强力扁带200cm
	具体规格型号详见性能参数要求
	条
	20

	96
	钢缆锚点100cm
	具体规格型号详见性能参数要求
	条
	20

	97
	钢缆锚点150cm
	具体规格型号详见性能参数要求
	条
	20

	98
	钢缆锚点200cm
	具体规格型号详见性能参数要求
	条
	10

	99
	无柄上升器
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	10

	100
	短连接扁带
	具体规格型号详见性能参数要求
	条
	50

	101
	200米静力绳
	具体规格型号详见性能参数要求
	根
	6

	102
	30米绳袋
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	30

	103
	50米绳袋
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	20

	104
	100米绳袋
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	20

	105
	可开启凸轮式抓绳器
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	6

	106
	器材离合器
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	8

	107
	救援三角吊带
	具体规格型号详见性能参数要求
	条
	1

	108
	可开口圆环
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	6

	109
	可开口万向节
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	10

	110
	提拉套装
	具体规格型号详见性能参数要求
	套
	2

	111
	300g 投掷袋
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	2

	112
	200米投掷绳
	具体规格型号详见性能参数要求
	根
	1

	113
	投掷包
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	2

	114
	高效率墙角保护器
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	4

	115
	工具袋
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	20

	116
	6mm辅绳
	具体规格型号详见性能参数要求
	捆
	50

	117
	可调式行进挽索
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	8

	118
	可调节长度辅绳式脚踏圈
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	10

	119
	过绳结大滑轮
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	2

	120
	大容量装备包
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	3

	121
	成型扁带120CM
	具体规格型号详见性能参数要求
	条
	50

	122
	成型扁带80CM
	具体规格型号详见性能参数要求
	条
	50

	123
	绳刷
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	20

	124
	小号折刀
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	10

	125
	户外用电锤
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	2

	126
	GO锁
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	60

	127
	可拆卸挂片
	具体规格型号详见性能参数要求
	片
	20

	128
	多功能电钻
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	1

	129
	挂片
	具体规格型号详见性能参数要求
	片
	150

	130
	龟龙
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	4

	131
	膝式上升器
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	10

	132
	胸轮
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	10

	133
	系统控制器
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	10

	134
	戒指切割器
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	2

	135
	捕蛇器
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	10

	136
	手抬泵
	具体规格型号详见性能参数要求
	台
	5

	137
	浮艇泵
	具体规格型号详见性能参数要求
	台
	2

	138
	泡沫输转泵
	具体规格型号详见性能参数要求
	台
	4

	139
	高扬程水泵
	具体规格型号详见性能参数要求
	台
	4

	140
	森林消防泵
	具体规格型号详见性能参数要求
	台
	1

	141
	移动储水装置
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	14

	142
	65水带
	具体规格型号详见性能参数要求
	条
	270

	143
	80水带
	具体规格型号详见性能参数要求
	条
	424

	144
	40水带
	具体规格型号详见性能参数要求
	条
	130

	145
	水幕水带
	具体规格型号详见性能参数要求
	条
	2

	146
	三分水器
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	25

	147
	二分水器
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	25

	148
	中压分水器
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	4

	149
	异型异径接口
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	70

	150
	止水器
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	15

	151
	消防水带带压堵漏装置
	具体规格型号详见性能参数要求
	套
	1

	152
	水带包布
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	40

	153
	水带挂钩
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	40

	154
	水带护桥
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	5

	155
	比例混合器
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	3

	156
	泡沫比例混合器
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	3

	157
	多自由度遥控炮
	具体规格型号详见性能参数要求
	支
	1

	158
	移动式遥控消防炮
	具体规格型号详见性能参数要求
	支
	7

	159
	举高车暴雪炮
	具体规格型号详见性能参数要求
	支
	1

	160
	多功能消防水枪
	具体规格型号详见性能参数要求
	支
	25

	161
	直流水枪
	具体规格型号详见性能参数要求
	支
	25

	162
	刺穿式破拆水枪
	具体规格型号详见性能参数要求
	支
	3

	163
	倒转水枪
	具体规格型号详见性能参数要求
	支
	3

	164
	泡沫枪
	具体规格型号详见性能参数要求
	支
	18

	165
	PQ16泡沫枪
	具体规格型号详见性能参数要求
	支
	20

	166
	屏风水枪
	具体规格型号详见性能参数要求
	支
	21

	167
	中倍数泡沫发生器
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	30

	168
	高倍数泡沫发生器
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	16

	169
	40多功能水枪
	具体规格型号详见性能参数要求
	支
	8

	170
	泡沫钩管
	具体规格型号详见性能参数要求
	根
	27

	171
	A类泡沫灭火剂
	具体规格型号详见性能参数要求
	吨
	10

	172
	B类泡沫灭火剂
	具体规格型号详见性能参数要求
	吨
	50

	173
	高倍数泡沫液
	具体规格型号详见性能参数要求
	吨
	3

	174
	二节拉梯
	具体规格型号详见性能参数要求
	架
	7

	175
	三节拉梯
	具体规格型号详见性能参数要求
	架
	7

	176
	挂钩梯
	具体规格型号详见性能参数要求
	架
	7

	177
	割灌机
	具体规格型号详见性能参数要求
	台
	8

	178
	风力灭火机
	具体规格型号详见性能参数要求
	台
	8

	179
	15米金属拉梯
	具体规格型号详见性能参数要求
	架
	2

	180
	火钩
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	5

	181
	消防斧
	具体规格型号详见性能参数要求
	把
	5

	182
	铁挺
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	2

	183
	干粉灭火器
	具体规格型号详见性能参数要求
	套
	9

	184
	消火栓扳手
	具体规格型号详见性能参数要求
	把
	8

	185
	紧急信号撤离装置
	具体规格型号详见性能参数要求
	套
	3

	186
	吊装带
	具体规格型号详见性能参数要求
	条
	8

	187
	备勤大衣
	具体规格型号详见性能参数要求
	件
	70

	188
	作训鞋
	具体规格型号详见性能参数要求
	双
	80

	189
	行军床
	具体规格型号详见性能参数要求
	张
	100

	190
	多人宿营帐篷
	具体规格型号详见性能参数要求
	顶
	4

	191
	指挥帐篷
	具体规格型号详见性能参数要求
	顶
	2

	192
	工兵铲
	具体规格型号详见性能参数要求
	把
	20

	193
	帐篷照明灯
	具体规格型号详见性能参数要求
	盏
	64

	194
	灭蚊灯
	具体规格型号详见性能参数要求
	盏
	100

	195
	折叠桌
	具体规格型号详见性能参数要求
	张
	15

	196
	折叠椅
	具体规格型号详见性能参数要求
	把
	40

	197
	静音发电机
	具体规格型号详见性能参数要求
	台
	2

	198
	背囊（含睡袋、防潮垫、单人帐篷、生活洗漱包、照明灯等野外基本生活用品）
	具体规格型号详见性能参数要求
	套
	50

	199
	野战炊具
	具体规格型号详见性能参数要求
	套
	2

	200
	柴油炉
	具体规格型号详见性能参数要求
	个
	2

	小计
	
	
	3349

	合计
	
	
	4286


3.标的配套需要的设备、备件、耗材等（服务类和工程类如有，请列明）
4.产品运输、保管及保险
1）中标人负责保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同规定的交货地点，应承担由于其包装或防护措施不妥而起货物锈蚀、损坏和丢失的任何责任或费用。 

2）中标人负责货物在安装地点的保管，直至项目验收合格。 

3）中标人应对提供的货物在运输、存放及交货过程中的毁损或灭失进行保险投保，负责其派出的安装、服务人员的人身意外保险。 

4）货物包装采用符合中国免疫标准的材料，适于长途运输，做到防潮、防雨、防锈、防震，包装箱上应用中文标出装运标记。 

5）每个包装箱的外部应附有一套详细的装箱单正本。每个包装箱的内部应附有装箱单、质量证明书、有关的技术文件、说明书、产品合格证、完整的使用手册等。 

5.安装、调试工作
1）负责送货到到指点位置、卸货并搬运到指定的场地。 

2）货物应按照在采购人确定的时间在采购人所在地现场免费进行开箱、安装、调试，技术指标合格后，出具验收报告。 

3）安装施工期间中标人人员的食宿由中标人负责，采购人尽可能的为中标人提供方便。 

4）在安装期间要注意成品保护，安装期间因采购人的原因造成对采购人建筑物、构筑物、环保、绿化等破坏由中标人负责修复和赔偿。 

5）如果因中标人产品设计的原因发生的人身伤害等责任事故，一切责任由中标人负责。公开招标。 

6）在货物安装过程中如发生货物质量问题，中标人应派人员免费提供现场更换或维修服务，由此发生的费用由中标人承担。 



