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第一篇 投标邀请书

重庆市政府采购中心（以下简称：采购代理机构）受重庆市消防救援总队（以下简称：采购人）的委托，对重庆市消防救援总队2023年灭火类消防装备部门集中采购项目（车辆部分）项目进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

一、招标项目内容
	包号/名称
	最高限价
（万元）
	投标保证金
（万元）
	中标人数量（名）
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	中小微型企业面向情况

	包1：水罐消防车
3.5吨（国产底盘）
	43.55
	0.5
	1
	工业
	专门面向小微

	包2：水罐消防车6吨级A
	72.5
	0.7
	1
	工业
	专门面向小微

	包3：水罐消防车18吨级A
	374.01
	4
	1
	工业
	专门面向小微

	包4：泡沫消防车6吨级A
	80.88
	0.8
	1
	工业
	专门面向小微

	包5：泡沫消防车登高
	240.75
	2.5
	1
	工业
	专门面向小微

	包6：压缩空气泡沫消防车A
	160
	1.6
	1
	工业
	否

	包7：云梯消防车50级
	549.26
	5.5
	1
	工业
	否

	包8：举高喷射消防车破拆A
	574.13
	5.7
	1
	工业
	否

	包9：抢险救援消防车常规
	100.62
	1
	1
	工业
	否

	包10：抢险救援消防车重型A
	568.38
	5.7
	1
	工业
	专门面向小微

	包11：照明消防车
	90
	1
	1
	工业
	否


二、资金来源

预算内资金，预算金额为3200万。

三、投标人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目除包6、包7、包8、包9、包11外，其他包专门面向小微型企业采购，投标人所投产品的制造商须为小微型企业（提供中小企业声明函）或监狱企业（提供监狱企业证明文件）或残疾人福利性单位（提供残疾人福利性单位声明函）。
（三）本项目的特定资格要求：无

四、投标、开标有关说明

（一）凡有意参加投标的投标人，请在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）网上下载本项目招标文件、澄清等开标前公布的所有项目资料，无论投标下载与否，均视为已知晓所有招标内容。
（二）招标文件公告期限：自采购公告发布之日起五个工作日。

（三）招标文件提供期限

1.招标文件提供期限：同招标文件公告期限。

2.报名方式：无需报名。

（四）投标地点：重庆市公共资源交易中心开标厅（地址：重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B10栋2层）

（五）投标截止时间：2023年 11月14日北京时间10：00

（六）开标时间：2023年 11月14日北京时间10：00

（七）开标地点：同投标地点

五、投标保证金

（一）投标保证金递交

1.转账方式

1.1投标人应足额交纳投标保证金（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），并汇至所投包对应的任一账户，投标保证金的到账截止时间同投标截止时间。

投标保证金账户：

户  名：重庆联合产权交易所集团股份有限公司

	包号
	银行信息

	01
	账号1
开户行
上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部
账号
8301098937870


	02
	账号1
开户行
上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部
账号
8301098943747


	03
	账号1
开户行
上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部
账号
8301098941651


	04
	账号1
开户行
上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部
账号
8301098939816


	05
	账号1
开户行
上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部
账号
8301098935834


	06
	账号1
开户行
上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部
账号
8301098938311


	07
	账号1
开户行
上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部
账号
8301098927979

	
	

	08
	账号1
开户行
上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部
账号
8301098937905


	09
	账号1
开户行
上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部
账号
8301098929142


	10
	账号1
开户行
上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部
账号
8301098930034


	11
	账号1
开户行
上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部
账号
8301098937306


	银行行号： 
请登录重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）对应栏目查看。 
路径：服务导航-政府采购-办事指引-重庆市公共资源交易中心政府采购项目保证金银行联行行号。 


1.2各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）保证金退还方式

1.未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。监狱企业视同小型、微型企业。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有澄清文件一律在一律在中国政府采购网上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目澄清文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标，否则按无效投标处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效投标处理。
（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

八、联系方式

（一）采购人：重庆市消防救援总队

联系人：李庚武  梁爽
电  话：023-67315418  023-67315275
地  址： 重庆市渝北区云杉北路77号

（二）采购代理机构：重庆市政府采购中心

联系人：白喆  王迪

电  话：023-67703509   67954029
传  真：023-67707519

地  址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦B座503室

第二篇项目技术规格、数量及质量要求

一、招标项目一览表
	包号
	产品名称
	数量
	单位
	备注

	1
	水罐消防车
3.5吨（国产底盘）
	1
	辆
	投标产品必须为中国关境内生产，若为进口产品将按无效投标处理。

	2
	水罐消防车6吨级A
	1
	辆
	

	3
	水罐消防车18吨级A
	3
	辆
	

	4
	泡沫消防车6吨级A
	1
	辆
	

	5
	泡沫消防车登高
	1
	辆
	

	6
	压缩空气泡沫消防车A
	1
	辆
	

	7
	云梯消防车50级
	1
	辆
	

	8
	举高喷射消防车破拆A
	1
	辆
	

	9
	抢险救援消防车常规
	1
	辆
	

	10
	抢险救援消防车重型A
	3
	辆
	

	11
	照明消防车
	1
	辆
	


二、招标项目技术需求
“▲”标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。
“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。
总体要求
※1.所有产品凡有国家标准或行业标准的必须达到其要求。须在合同约定货物送达时间内提供消防车整车《道路机动车辆生产企业及产品公告》（复印件），合同约定货物送达时间90个日历日内提供型式试验合格的检验报告（复印件）或自愿性产品认证证书（复印件）。
▲2.投标产品中涉及非国产部件的，投标人须书面承诺（提供承诺函并加盖投标人公章。格式自拟）部件是合法渠道获取并在境内合法销售的产品，同时承诺能够通过国家进出口管理部门检验，交货时必须提供有效的与交货产品一一对应的原产地证明、报关手续、商检部门的检验证明及合法获取渠道证明，交采购人留存。
▲3.投标文件响应要详细，响应方案要明确，具体性能技术指标响应要明确，严禁模糊处理；投标文件应给出详细设计方案（如：设计图纸、三维效果图、实物照片等）及主要部件（如：底盘、消防泵、消防炮、压缩空气泡沫系统、牵引、起重机、照明灯、发电机等）的实物照片、主要性能参数；投标文件中提供的主要部件需质量过硬、性能优良。投标人提供的所有证明文件需真实有效，评标委员会有权对投标人提供的证明、售后保障承诺等文件进行核实。
▲4.所有货物上均应标有永久性铭牌，内容包括：生产制造商、货物名称、型号规格、出厂日期等，并附有产品质量检验合格标志。所有货物上所标识的非中文操作、指示性标识均应在对应部位粘贴永久性防水防脱落中文操作标识，且每件货物包装内须有一套完整的操作使用、维修及相关技术资料，包括整套操作使用说明书（中文）。
※5.招标文件中如列有参考品牌型号仅用于采购人对产品技术指标和品质要求的说明和参考，不是投标人必须选择的，但投标人所投产品在技术与性能方面须参照或相当于参考品牌型号。
※6. 招标文件中提出的各项功能要求和技术指标是对项目的最基本要求，并未对一切细节做出全部详细规定，也未充分引述有关标准和规范性文件，投标人所有与本项目有关的技术标准均应不低于投标时已颁布的国家和行业标准、或相应的国际标准的有关条文，使用最新的专利和保密专利需特别说明。
▲7.交车时，投标人必须随车提供电路图、液压系统原理图、零部件目录、维修手册、中文操作说明书等完整技术资料。
※8.所有喷涂及标识应符合消防救援队伍相关标准，满足采购人要求。
▲9.车辆需配备前后轮胎压监测系统，在驾驶室内设置胎压数值显示设备。
10.所有消防车的核心装备消防泵、消防炮、泡沫发生系统等需要第三方检测报告。
11.所有消防车出入水口均采用锻造工艺接口。配备吸水管与室外消火栓连接的异径接口。
12.所有消防车均符合通用技术条件 GB7956 下相关分类技术要求。

13.所有消防车车载收音机必须具备USB接口、蓝牙、外接音视频播放功能，满足总队作战训练安全提示。驾驶室设置不少于2个220V电源输出接口和USB电源输出接口。
14.所有消防车车身具备360度全景行驶记录仪并带相应尺寸显示器。
15. 所有消防车离去角、接近角遵从底盘出厂数据规定。
16.所有消防车自动供水受水系统，当接受后车供水时，水罐容积超过设定比例90%后自动关闭外注水口并可根据用户要求进行调整；当往前车供水时，水泵出水口压力超过设定压力后消防泵转速可自动降低，保证供水和受水安全。
17.针对车载水泵额定流量≥100L/s的消防车外接注水口流量应满足车载消防泵、消防水炮的额定流量。
18.所有B类泡沫消防车配备电子式自动泡沫比例混合器调节系统，比例1%-10%手动可调。
19.举高类消防车在注水口或出水口设置泄压阀。
20.车辆交货时每台车附带火焰蓝色防雨牛津布车衣一件，大小满足露天停放时遮挡车身需要。

21.下述国家或者行业标准与现行标准不符的，以现行最新标准为准。

产品及装备技术要求
包1：水罐消防车
3.5吨（国产底盘）

1、底盘
※1.1国产优质底盘，参照或相当于五十铃、上汽红岩依维柯、重汽豪沃、汕德卡等，投标文件须提供该型号底盘3C证书复印件并加盖投标人公章。
▲1.2驱动形式：4×2。
1.3底盘负载能力≥10t。
▲1.4额定功率≥135kW，提供发动机特性曲线。
※1.5柴油驱动，直喷涡轮增压、水冷发动机。
1.6转向：左侧驾驶，动力助力转向。
1.7制动：采用双回路制动系统，带ABS。
1.8变速箱：同步手动换挡变速箱或自动换挡变速箱。
1.9在驾驶室内设有电路总开关。1套翻盖式充电系统，位于车辆左侧（驾驶员侧），带外部电源插座（220V），不用时防水挡板应盖住插口，当消防车启动时能使充电插头自动脱落。
1.10油料箱≥100L（油箱注入口带滤网）。
1.11整车长度≤7500mm。
1.12整车比功率≥11kW/t。
1.13 最高车速≥90km/h。
1.14其他设备：近光灯、远光灯、雾灯、倒车灯、转向灯、示廓灯、可调方向盘、刹车自动调整装置、倒车告警音响、挡泥板、前后拖钩、备胎、燃油系统油水分离器、刹车系统空气干燥器、千斤顶、随车工具等。
1.15底盘详细参数：投标人必须提供底盘改装前、后的外形尺寸（长、宽、高，米）、最小转弯半径（米）、接近角（度）、离去角（度）、最小离地间隙（米）、最大总质量（公斤）、最大装载质量（公斤）、轴荷质量（公斤）、制动距离（米）、最大车速（公里/小时）等详细参数对比表。
※1.16排放：国六B。
2、驾驶室
2.1结构：平头，带液压翻转机构，电动升降车窗。驾驶员座位可调节。不小于7寸高清彩色倒车监视器，车身配备360度全景摄像头。驾驶室内预留12V车载电台及行车记录仪电源接口。驾驶室顶安装LED警灯，车顶加装警报器。
2.2仪表及感应器：驾驶室内设有电源总开关、取力器开关、警报警灯开关，配备电源逆变器，警灯显示器、警报器开关显示、喊话器等。
2.3其他设备：收音机、雨刷及玻璃液、驾驶室内部照明、冷暖空调、通风单元，风挡玻璃除霜、后视镜、遮阳板、灯光调节、卷帘门警告指示灯、电源连接插接座。
2.4乘员室座椅数≥6人，宜采用2+4或3+3布局。座椅应为模具成型配合螺栓固定，不得为焊接拼装，座椅金属材料边缘应光滑，所有座椅需配置3点式安全带，后排座椅设置空气呼吸器支架，适用于6.8-9L空气呼吸器（带气瓶保护套），座椅下方应设置储物柜，带锁，防止自动打开。
3、上装车厢
※3.1结构：全铝合金结构，允许采用焊接、搭接、铆接、螺栓连接等有效连接方式，确保轻质、耐腐、抗压。车厢宜采用低重心设计，提高行车安全性。
3.2上装材质：副车架材质强度不低于Q345钢。车厢除底座框架外应为铝合金材质，不得为不锈钢或碳素钢，尽量减轻上装重量。
3.3器材箱：车厢左右两侧各设置至少2个器材箱，器材箱采用轻质铝合金卷帘门，做好防尘防水处理，卷帘门开闭应平滑，在任意位置均可悬停，不得下滑。器材箱内部配有LED照明灯，光源随卷帘门动作开关，光线应充足，保证消防员夜间拿取器材方便。器材箱设计应保证最大储物能力，符合人体工程学原理，保证在2个动作以内能拿取所有器材。器材箱内部应采用旋转门、拖拉架、翻板、器材盒等固定机构，提高空间利用率和操作便利性。投标文件应提供器材箱布置设计图，包括尺寸、放置器材数量种类、放置和固定方式。可根据采购人需求调整内部布局。
3.4车顶：车厢顶部需作防腐防滑处理，铺设平整封板，便于行走，罐顶不得裸露，车顶应作好防水处理，车顶不得有积水，水不得进入器材箱内部。车尾右侧配一个登上车顶的爬梯，爬梯外表面应平整光滑，用手触摸不得有尖锐凸起，梯步上应覆盖防滑材料或作防滑处理。车顶设置电动拉梯架，适配6米规格消防拉梯，最大负载≥180kg，额定负载下降时间≤25s，支持无极变速、声光报警、有线遥控、手动应急操作。车顶设置吸水管放置箱，带箱盖。车顶两侧设置铝合金护板。
3.5脚踏板：车厢两侧设有脚踏板，应采用铝合金型板整体拉制成型，不得为钢框架覆盖铝合金板，踏板面应采用防滑设计，带有安全锁，防止踏板在行车过程中发生翻转，每个踏板承重不低于200kg，踏板边角处应进行包裹，防止磕碰，同时踏板边缘应设置有黄色警示灯或黄色警示灯带。
3.6上装应保持一定的平整度，简洁美观，所有焊接须牢固，光洁，平整；所有缝隙须涂上硅胶，硅胶平整、密封良好。所有小五金件应采用不锈防腐材料。
4、灭火系统
▲4.1消防泵：机械密封，后置式安装，底盘全功率取力器驱动。消防泵最大吸深不低于7m，真空度≥85 Kpa。消防泵在1.0MPa时，额定流量≥40L/s。投标文件需提供消防泵的品牌、型号、产地，在额定工况下的功率、扭矩、转速和外特性曲线、泵的最大工作压力。
4.2消防炮：消防炮在1.0MPa时，额定流量≥30L/s，水有效射程≥50m，最小俯角≤-15°，最大仰角≥45°，水平回转角度≥270°。投标文件需提供消防炮的品牌、型号、产地，基本技术参数。交车时消防炮整车匹配流量、射程需符合上述要求。交车时消防炮整车匹配流量、射程需符合上述要求。
4.3管路系统：
4.3.1所有管路采用不锈钢、铝合金或不低于同等性能耐腐蚀材料制成，所有接口采用铜质或不低于同等性能高强度、耐腐蚀材料制成。管路应设置余水吹扫系统和排泄阀，耐高压管路适当位置应有泄压装置。
4.3.2管路系统设计参考：泵房后部设置1个φ125mm吸水口，带锻造铝合金闷盖和铜质滤网；泵房左右两侧各1个φ80mm出水口，1个φ65mm出水口，出水口为快插式母接口，带锻造铝合金闷盖，球阀开关控制；泵房左右两侧各1个φ80mm外注水口，接口形式为快插式公接口，带锻造铝合金闷盖和铜质滤网。提供具体布局图，设计科学合理、符合实战需求即可。
4.4液罐：内藏式，容量≥3.5吨（液罐容量设置应适当，不宜过大，需充分考虑器材箱容积和整车重量，尺寸），弹性连接，内部设置防荡隔板，罐体选用PP材质或304、316以上不锈钢材质，罐内管道选用耐腐蚀材料，液罐应承诺质保15年，免费维修（含维修人员路费，零件费，工时费等）。液罐顶部设置人孔，直径≥450mm，带快速锁定/开启装置。水罐设置1个溢流及通气阀门，设置1个液位指示器，在泵房消防员操作位置显示液位情况，液罐底部设置排污口。
4.5控制系统：控制系统设置在泵房位置，泵房要求结构紧凑、排布科学合理，各种仪表、指示灯、操控开关均设置在方便消防员操作的位置，并附有明确的中文标识，所有显示值采用中国的计量标准和国际通用图标。消防控制系统依托CAN总线或其他方式和车载电脑实现灭火系统主要设备数字式集中控制，应急状态也可手动控制，泵室操作面板实时显示上装系统的主要信息。投标时提供控制系统的品牌、型号及操作界面图，并描述具体可实现的功能。
4.5.1驾驶室显示单元：器材箱开门显示、容罐液位显示、警灯工作显示、倒车影像、倒车雷达、360度环绕影像。
4.5.2泵室显示及控制单元：水泵压力和真空压力显示，水泵工作时间显示，进出水管路阀门开闭显示，容罐液位显示，流量显示，系统操作及维护指南，管路及电气原理图，故障记录，维保提示等内容。能够实现水泵转速控制，水压自动稳压等操作功能。泵室适当位置配有照明灯，便于夜间操作。
5、电气设备
5.1信号设备：驾驶室顶安装LED警灯，车身两侧分别设置全红爆闪灯、LED照明灯不少于2个。车顶后部中央位置安装1个圆柱形旋转警灯。驾驶室顶部安装1个喊话器，驾驶室内安装手持麦克风，消防员可通过喊话器进行公共广播。
5.2照明设备：器材箱及泵房内部安装LED照明灯，上下车踏板处安装照明装置，乘员室内部安装照明设备，车身左右两侧顶部安装LED照明灯，车厢尾部安装LED照明灯，满足夜间照明需要，俯仰和水平角度可线控调节。
※6、喷漆和标识
6.1按照《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》等文件要求执行。
6.2底盘：原色；轮辋：银色。
6.3荧光带：为保证夜间工作安全，车身加装有荧光带。
6.4主要设备的控制和操作应在车上有固定的性能参数、操纵指示、操作说明和安全警示等清晰、准确、明了的标识，标识标牌采用中文和国际通用符号，标牌应采用耐腐材质，便于观察和清洗。
7、随车文件清单
底盘使用说明书。
底盘质量保修卡。
如为进口底盘则需提供进口报关单。
底盘一致性证书。
发动机号码拓印。
底盘号码拓印件。
消防车使用说明书。
上装部件资料。
消防车随车消防器材清单。
消防车合格证。
消防车跟踪服务卡。
消防车交接清单。
8、随车器材清单
包括但不限于国家标准GB 7956配备内容。提供详细器材配备清单，随车器材应能满足车辆正常使用需要。

包2：水罐消防车6吨级A
1、底盘
※1.1国产优质底盘，参照或相当于五十铃、上汽红岩依维柯、重汽豪沃、汕德卡等，投标文件须提供该型号底盘3C证书复印件并加盖投标人公章。
▲1.2驱动形式：4×2。
1.3底盘负载能力≥20t。
▲1.4额定功率≥240kW，提供发动机特性曲线。
※1.5柴油驱动，直喷涡轮增压、水冷发动机。
1.6转向：左侧驾驶，动力助力转向。
1.7制动：采用双回路制动系统，带ABS。
1.8变速箱：同步手动换挡变速箱或自动换挡变速箱。
1.9在驾驶室内设有电路总开关。1套翻盖式充电系统，带外部电源插座（220V），不用时防水挡板应盖住插口，当消防车启动时能使充电插头自动脱落。
1.10油料箱≥200L（油箱注入口带滤网）。
1.11整车长度≤9000mm。
1.12整车比功率≥11kW/t。
1.13 最高车速≥90km/h。
1.14其他设备：近光灯、远光灯、雾灯、倒车灯、转向灯、示廓灯、可调方向盘、刹车自动调整装置、倒车告警音响、挡泥板、前后拖钩、备胎、燃油系统油水分离器、刹车系统空气干燥器、千斤顶、随车工具等。
1.15底盘详细参数：投标人必须提供底盘改装前、后的外形尺寸（长、宽、高，米）、最小转弯半径（米）、接近角（度）、离去角（度）、最小离地间隙（米）、最大总质量（公斤）、最大装载质量（公斤）、轴荷质量（公斤）、制动距离（米）、最大车速（公里/小时）等详细参数对比表。
※1.16排放：国六B。
2、驾驶室
2.1结构：平头，四门，带液压翻转机构，电动升降车窗。驾驶员座位可调节。不小于7寸高清彩色倒车监视器，车身配备360度全景摄像头。驾驶室内预留12V车载电台及行车记录仪电源接口。驾驶室顶安装LED警灯，车顶加装警报器。
2.2仪表及感应器：驾驶室内设有电源总开关、取力器开关、警报警灯开关，配备电源逆变器，警灯显示器、警报器开关显示、喊话器等。
2.3其他设备：收音机、雨刷及玻璃液、驾驶室内部照明、冷暖空调、通风单元，风挡玻璃除霜、后视镜、遮阳板、灯光调节、卷帘门警告指示灯、电源连接插接座。
2.4乘员室座椅数≥6人，宜采用2+4布局。座椅应为模具成型配合螺栓固定，不得为焊接拼装，座椅金属材料边缘应光滑，所有座椅需配置3点式安全带，后排座椅设置空气呼吸器支架，适用于6.8-9L空气呼吸器（带气瓶保护套），座椅下方应设置储物柜，带锁，防止自动打开。
3、上装车厢
※3.1结构：全铝合金结构，允许采用焊接、搭接、铆接、螺栓连接等有效连接方式，确保轻质、耐腐、抗压。车厢宜采用低重心设计，提高行车安全性。
3.2上装材质：副车架材质强度不低于Q345钢。车厢除底座框架外应为铝合金材质，不得为不锈钢或碳素钢，尽量减轻上装重量。
3.3器材箱：车厢左右两侧各设置至少3个器材箱，器材箱采用轻质铝合金卷帘门，做好防尘防水处理，卷帘门开闭应平滑，在任意位置均可悬停，不得下滑。器材箱内部配有LED照明灯，光源随卷帘门动作开关，光线应充足，保证消防员夜间拿取器材方便。器材箱设计应保证最大储物能力，符合人体工程学原理，保证在2个动作以内能拿取所有器材。器材箱内部应采用旋转门、拖拉架、翻板、器材盒等固定机构，提高空间利用率和操作便利性。投标文件应提供器材箱布置设计图，包括尺寸、放置器材数量种类、放置和固定方式。可根据采购人需求调整内部布局。
3.4车顶：车厢顶部需作防腐防滑处理，铺设平整封板，便于行走，罐顶不得裸露，车顶应作好防水处理，车顶不得有积水，水不得进入器材箱内部。车尾右侧配一个登上车顶的爬梯，爬梯外表面应平整光滑，用手触摸不得有尖锐凸起，梯步上应覆盖防滑材料或作防滑处理。车顶设置电动拉梯架，适配6、9米等规格消防拉梯，最大负载≥180kg，额定负载下降时间≤25s，支持无极变速、声光报警、有线遥控、手动应急操作。车顶设置吸水管放置箱，带箱盖。车顶两侧设置铝合金护板。
3.5脚踏板：车厢两侧设有脚踏板，应采用铝合金型板整体拉制成型，不得为钢框架覆盖铝合金板，踏板面应采用防滑设计，带有安全锁，防止踏板在行车过程中发生翻转，每个踏板承重不低于200kg，踏板边角处应进行包裹，防止磕碰，同时踏板边缘应设置有黄色警示灯或黄色警示灯带。
3.6上装应保持一定的平整度，简洁美观，所有焊接须牢固，光洁，平整；所有缝隙须涂上硅胶，硅胶平整、密封良好。所有小五金件应采用不锈防腐材料。
4、灭火系统
▲4.1消防泵：机械密封，后置式安装，底盘全功率取力器驱动。消防泵最大吸深不低于7m，真空度≥85 Kpa。消防泵在1.0MPa时，额定流量≥60L/s，2.0MPa时，额定流量≥30L/s。投标文件需提供消防泵的品牌、型号、产地，在额定工况下的功率、扭矩、转速和外特性曲线、泵的最大工作压力。
4.2消防炮：消防炮在1.0MPa时，额定流量≥50L/s，水有效射程≥65m，最小俯角≤-15°，最大仰角≥45°，水平回转角度≥270°。投标文件需提供消防炮的品牌、型号、产地，基本技术参数。交车时消防炮整车匹配流量、射程需符合上述要求。
4.3管路系统：
4.3.1所有管路采用不锈钢、铝合金或不低于同等性能耐腐蚀材料制成，所有接口采用铜质或不低于同等性能高强度、耐腐蚀材料制成。管路应设置余水吹扫系统和排泄阀，耐高压管路适当位置应有泄压装置。
4.3.2管路系统设计参考：泵房后部设置1个φ150mm吸水口，带锻造铝合金闷盖和铜质滤网；泵房左右两侧各2个φ80mm出水口，1个φ65mm中压出水口，出水口为快插式母接口，带锻造铝合金闷盖，球阀开关控制；泵房左右两侧各1个φ80mm外注水口，接口形式为快插式公接口，带锻造铝合金闷盖和铜质滤网。提供具体布局图，设计科学合理、符合实战需求即可。
4.4液罐：内藏式，容量≥6吨（液罐容量设置应适当，不宜过大，需充分考虑器材箱容积和整车重量，尺寸），弹性连接，内部设置防荡隔板，罐体选用PP材质或304、316以上不锈钢材质，罐内管道选用耐腐蚀材料，液罐应承诺质保15年，免费维修（含维修人员路费，零件费，工时费等）。液罐顶部设置人孔，直径≥450mm，带快速锁定/开启装置。水罐设置1个溢流及通气阀门，设置1个液位指示器，在泵房消防员操作位置显示液位情况，液罐底部设置排污口。
4.5控制系统：控制系统设置在泵房位置，泵房要求结构紧凑、排布科学合理，各种仪表、指示灯、操控开关均设置在方便消防员操作的位置，并附有明确的中文标识，所有显示值采用中国的计量标准和国际通用图标。消防控制系统依托CAN总线或其他方式和车载电脑实现灭火系统主要设备数字式集中控制，应急状态也可手动控制，泵室操作面板实时显示上装系统的主要信息。投标时提供控制系统的品牌、型号及操作界面图，并描述具体可实现的功能。
4.5.1驾驶室显示单元：器材箱开门显示、容罐液位显示、警灯工作显示、倒车影像、倒车雷达、360度环绕影像。
4.5.2泵室显示及控制单元：水泵压力和真空压力显示，水泵工作时间显示，进出水管路阀门开闭显示，容罐液位显示，流量显示，系统操作及维护指南，管路及电气原理图，故障记录，维保提示等内容。能够实现水泵转速控制，水压自动稳压等操作功能。泵室适当位置配有照明灯，便于夜间操作。
4.5.3配备自动供水受水系统，当接受后车供水时，水罐容积超过设定比例后自动关闭外注水口；当往前车供水时，水泵出水口压力超过设定压力后消防泵转速可自动降低，保证供水和受水安全。
5、电气设备
5.1信号设备：驾驶室顶安装LED警灯，车身两侧分别设置全红爆闪灯、LED照明灯不少于2个。车顶后部中央位置安装1个圆柱形旋转警灯。驾驶室顶部安装1个喊话器，驾驶室内安装手持麦克风，消防员可通过喊话器进行公共广播。
5.2照明设备：器材箱及泵房内部安装LED照明灯，上下车踏板处安装照明装置，乘员室内部安装照明设备，车身左右两侧顶部安装LED照明灯，车厢尾部安装LED照明灯，满足夜间照明需要，俯仰和水平角度可线控调节。
※6、喷漆和标识
6.1按照《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》等文件要求执行。
6.2底盘：原色；轮辋：银色。
6.3荧光带：为保证夜间工作安全，车身加装有荧光带。
6.4主要设备的控制和操作应在车上有固定的性能参数、操纵指示、操作说明和安全警示等清晰、准确、明了的标识，标识标牌采用中文和国际通用符号，标牌应采用耐腐材质，便于观察和清洗。
7、随车文件清单
底盘使用说明书。
底盘质量保修卡。
如为进口底盘则需提供进口报关单。
底盘一致性证书。
发动机号码拓印。
底盘号码拓印件。
消防车使用说明书。
上装部件资料。
消防车随车消防器材清单。
消防车合格证。
消防车跟踪服务卡。
消防车交接清单。
8、随车器材清单
包括但不限于国家标准GB 7956配备内容。提供详细器材配备清单，随车器材应能满足车辆正常使用需要。
包3：水罐消防车18吨级A
1、底盘
※1.1国产优质底盘，参照或相当于五十铃、上汽红岩依维柯、重汽豪沃、汕德卡等，投标文件须提供该型号底盘3C证书复印件并加盖投标人公章。
※1.2驱动形式：8×4
1.3底盘负载能力≥41t。
▲1.4额定功率≥400kW，提供发动机特性曲线
※1.5柴油驱动，直喷涡轮增压、水冷发动机
1.6转向：左侧驾驶，动力助力转向。
1.7制动：采用双回路制动系统，带ABS。
1.8变速箱：同步手动换挡变速箱或自动换挡变速箱。
1.9蓄电池：24V直流，容积≥200Ah；在驾驶室内设有电路总开关。1套翻盖式充电系统，位于车辆左侧（驾驶员侧），带外部电源插座（220V），不用时防水挡板应盖住插口，当消防车启动时能使充电插头自动脱落。
1.10油料箱≥300L（油箱注入口带滤网）。
1.11整车长度≤12000mm。
1.12整车比功率≥11kW/t。
1.13其他设备：近光灯、远光灯、雾灯、倒车灯、转向灯、示廓灯、可调方向盘、刹车自动调整装置、倒车告警音响、挡泥板、前后拖钩、备胎、燃油系统油水分离器、刹车系统空气干燥器、千斤顶、随车工具等。
1.14底盘详细参数：投标人必须提供底盘改装前、后的外形尺寸（长、宽、高，米）、最小转弯半径（米）、接近角（度）、离去角（度）、最小离地间隙（米）、最大总质量（公斤）、最大装载质量（公斤）、轴荷质量（公斤）、制动距离（米）、最大车速（公里/小时）等详细参数对比表。
※1.16排放：国六B。
2、驾驶室
2.1结构：平头，两门，单排座，带液压翻转机构，电动升降车窗。驾驶员座位可调节。不小于7寸高清彩色倒车监视器，车身配备360度全景摄像头。驾驶室内预留12V车载电台及行车记录仪电源接口。驾驶室顶安装LED警灯，车顶加装警报器。
2.2仪表及感应器：驾驶室内设有电源总开关、取力器开关、警报警灯开关，配备电源逆变器，仪表盘上安装标准仪表、指示灯及开关，包括里程表、转速表、油压表和警报灯、油箱油量表、冷却水温度表、电瓶充电指示、气压表、方向指示灯、刹车系统警告、主开关警示灯、工具箱开启警示灯、警灯显示器、警报器开关显示、喊话器等。
2.3其他设备：收音机、雨刷及玻璃液、驾驶室内部照明、冷暖空调、通风单元，风挡玻璃除霜、后视镜、遮阳板、灯光调节、卷帘门警告指示灯、电源连接插接座等。
3、独立乘员室
3.1独立乘员室性能应符合GB 7956.1-2014《消防车通用技术条件》5.5驾驶室和乘员室改制技术要求。
3.2两门带大面积电动升降玻璃窗，通透性良好。门板处设置上下车抓握扶手、栏杆，并用醒目颜色涂装，确保消防员穿着战斗服夜间上下车时抓握方便，门板内侧应为用软性材料包裹，不得为硬质金属材料。上下车踏板采用气动联动装置，紧急情况也可手动控制打开，两级梯步，踏板处需设置照明装置和闪光警示灯，踏板打开时照明装置和闪光警示灯自动打开，满足消防员夜间上下车需要，采用下翻式踏板应做好锁止，确保行车时踏板不会自动打开。
3.3车厢整体隔热、隔音、隔热密封性能良好，密封胶条应平整光滑，行车时不得出现漏风现象，长期室外停放后进行淋雨试验不得出现漏水现象。车厢内部顶部、侧面应进行包裹，不得有尖锐硬质物，车厢地面应作防水防滑处理，设置地漏，确保积水可有效排出。车厢侧面和顶面骨架与铝合金板材缝隙处应填充隔热隔音材料。取力器设置在乘员室下方时应做好隔热降噪处理，车厢底部应铺设隔离材料，保证乘员室内噪音不超过85 dB(A)。
3.4乘员室座椅数≥4人，宜采用单排布局。座椅应为模具成型配合螺栓固定，不得为焊接拼装，座椅金属材料边缘应光滑，所有座椅需配置3点式安全带，后排座椅设置空气呼吸器支架，适用于6.8-9L空气呼吸器（带气瓶保护套），可锁止，锁止机构的设计应便于操作，带手套时也可完成，座椅下方应设置储物柜，带锁，防止自动打开。
3.5车厢顶部正中处配备车载吸顶式冷暖空调。车厢内部设置LED照明灯带，每个乘员座位上方应单独设置照明装置，确保夜间穿戴装备清晰可见。车厢内应配备车载可视对讲系统，通过该系统能保持与驾驶员实时沟通，对讲系统应设计专门的放置位置，宜采用壁挂式，节约空间。车厢内部适当位置设置照明开关、上下车踏板应急开关，照明开关应为车载专用开关设计，不得选用建筑室内装修开关。车厢富余位置应设置铝合金储物柜，外部用软性材料包裹，用于消防员存放零散物品。
3.6 投标时提供独立乘员室实物图片或设计图片，平面布置图（标明座椅数量、间隔距离、尺寸），座椅实物图片。
4、上装车厢
※4.1结构：全铝合金结构，允许采用焊接、搭接、铆接、螺栓连接等有效连接方式，确保轻质、耐腐、抗压。车厢采用低重心设计，提高行车安全性。
4.2上装材质：副车架材质强度不低于Q345钢。车厢除底座框架外应为铝合金材质，不得为不锈钢或碳素钢，尽量减轻上装重量。
4.3器材箱：器材箱采用轻质铝合金卷帘门，做好防尘防水处理，卷帘门开闭应平滑，在任意位置均可悬停，不得下滑。器材箱内部配有LED照明灯，光源随卷帘门动作开关，光线应充足，保证消防员夜间拿取器材方便。器材箱设计应保证最大储物能力，符合人体工程学原理，保证在2个动作以内能拿取所有器材。器材箱内部应采用旋转门、拖拉架、翻板、器材盒等固定机构，提高空间利用率和操作便利性。投标文件应提供器材箱布置设计图，包括尺寸、放置器材数量种类、放置和固定方式。可根据采购人需求调整内部布局。
4.4车顶：车厢顶部需作防腐防滑处理，铺设平整封板，便于行走，罐顶不得裸露，车顶应作好防水处理，车顶不得有积水，水不得进入器材箱内部。车尾右侧配一个登上车顶的爬梯，爬梯外表面应平整光滑，用手触摸不得有尖锐凸起，梯步上应覆盖防滑材料或作防滑处理。车顶设置电动拉梯架，适配6、9、12、15米等规格消防拉梯，最大负载≥180kg，额定负载下降时间≤25s，支持无极变速、声光报警、有线遥控、手动应急操作。车顶设置吸水管放置箱，带箱盖。车顶两侧设置铝合金护板。
4.5脚踏板：车厢两侧设有脚踏板，应采用铝合金型板整体拉制成型，不得为钢框架覆盖铝合金板，踏板面应采用防滑设计，带有安全锁，防止踏板在行车过程中发生翻转，每个踏板承重不低于200kg，踏板边角处应进行包裹，防止磕碰，同时踏板边缘应设置有黄色警示灯或黄色警示灯带。
4.6上装应保持一定的平整度，简洁美观，所有焊接须牢固，光洁，平整；所有缝隙须涂上硅胶，硅胶平整、密封良好。所有小五金件应采用不锈防腐材料。
5、灭火系统
▲5.1消防泵：机械密封，后置式安装，底盘原装全功率取力器驱动。消防泵最大吸深不低于7m，真空度≥85 Kpa。消防泵在1.0MPa时，额定流量≥166L/s，投标文件需提供消防泵的品牌、型号、产地，在额定工况下的功率、扭矩、转速和外特性曲线、泵的最大工作压力。
5.2消防炮：固定式电控消防炮1门，带遥控器，在1.0MPa时，额定流量≥150L/s，水有效射程≥100m，最小俯角≤-15°，最大仰角≥45°，水平回转角度≥270°。投标文件需提供消防炮的品牌、型号、产地，基本技术参数。交车时消防炮整车匹配流量、射程需符合上述要求。
5.3管路系统：
5.3.1所有管路采用不锈钢、铝合金等耐腐蚀材料制成，所有接口采用铜质或不低于同等性能高强度、耐腐蚀材料制成。管路应设置余水吹扫系统和排泄阀，耐高压管路适当位置应有泄压装置。
5.3.2管路系统设计参考：泵房后部设置4个φ150mm吸水口，带锻造铝合金闷盖和铜质滤网；泵房左右两侧各4个φ80mm出水口，出水口为快插式母接口，带锻造铝合金闷盖，球阀开关控制；泵房左右两侧各4个φ80mm外注水口，接口形式为快插式公接口，带锻造铝合金闷盖和铜质滤网。提供具体布局图，设计科学合理、符合实战需求即可。
5.4液罐：容量≥18吨（液罐容量设置应适当，不宜过大，需充分考虑器材箱容积和整车重量，尺寸），弹性连接，内部设置防荡隔板，罐体选用PP材质或304、316以上不锈钢材质，罐内管道选用耐腐蚀材料，液罐应承诺质保15年，免费维修（含维修人员路费，零件费，工时费等）。液罐顶部设置人孔，直径≥450mm，带快速锁定/开启装置。水罐设置1个溢流及通气阀门，设置1个液位指示器，在泵房消防员操作位置显示液位情况，液罐底部设置排污口。
5.5控制系统：控制系统设置在泵房位置，泵房要求结构紧凑、排布科学合理，各种仪表、指示灯、操控开关均设置在方便消防员操作的位置，并附有明确的中文标识，所有显示值采用中国的计量标准和国际通用图标。消防控制系统依托CAN总线和车载电脑实现底盘和灭火系统主要设备数字式集中控制，应急状态也可手动控制，泵室操作面板实时显示底盘和上装系统的主要信息。投标时提供控制系统的品牌、型号及操作界面图，并描述具体可实现的功能。
5.5.1驾驶室显示单元：器材箱开门显示、容罐液位显示、警灯工作显示、倒车影像、倒车雷达、360度环绕影像。
5.5.2泵室显示及控制单元：水泵压力和真空压力显示，水泵工作时间显示，进出水管路阀门开闭显示，容罐液位显示，流量显示，系统操作及维护指南，管路及电气原理图，故障记录，维保提示等内容。能够实现后挂取力，消防泵启动和关闭，水泵转速控制，水压自动稳压等操作功能。泵室适当位置配有照明灯，便于夜间操作。
5.5.3配备自动供水受水系统，当接受后车供水时，水罐容积超过设定比例后自动关闭外注水口；当往前车供水时，水泵出水口压力超过设定压力后消防泵转速可自动降低，保证供水和受水安全。
6、电气设备
6.1信号设备：驾驶室顶安装LED警灯，车身两侧分别设置全红爆闪灯、LED照明灯各4个。车顶后部中央位置安装1个圆柱形旋转警灯。驾驶室顶部安装1个喊话器，驾驶室内安装手持麦克风，消防员可通过喊话器进行公共广播。
6.2照明设备：器材箱及泵房内部安装LED照明灯，上下车踏板处安装照明装置，乘员室内部安装照明设备，车身左右两侧顶部安装LED照明灯，车厢尾部安装LED照明灯，满足夜间照明需要，俯仰和水平角度可线控调节。
※7、喷漆和标识
7.1按照《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》等文件要求执行。
7.2底盘：原色；轮辋：银色。
7.3荧光带：为保证夜间工作安全，车身加装有荧光带。
7.4主要设备的控制和操作应在车上有固定的性能参数、操纵指示、操作说明和安全警示等清晰、准确、明了的标识，标识标牌采用中文和国际通用符号，标牌应采用耐腐材质，便于观察和清洗。
8、随车文件清单
底盘使用说明书。
底盘质量保修卡。
如为进口底盘则需提供进口报关单。
底盘一致性证书。
发动机号码拓印。
底盘号码拓印件。
消防车使用说明书。
上装部件资料。
消防车随车消防器材清单。
消防车合格证。
消防车跟踪服务卡。
消防车交接清单。
9、随车器材清单
包括但不限于国家标准GB 7956配备内容。提供详细器材配备清单，随车器材应能满足车辆正常使用需要。
包4：泡沫消防车6吨级A

1、底盘
※1.1国产优质底盘，参照或相当于五十铃、上汽红岩依维柯、重汽豪沃、汕德卡等，投标文件须提供该型号底盘3C证书复印件并加盖投标人公章。
▲1.2驱动形式：4×2。
1.3底盘负载能力≥20t。
▲1.4额定功率≥240kW，提供发动机特性曲线。
※1.5柴油驱动，直喷涡轮增压、水冷发动机。
1.6转向：左侧驾驶，动力助力转向。
1.7制动：采用双回路制动系统，带ABS。
1.8变速箱：同步手动换挡变速箱或自动换挡变速箱。
1.9在驾驶室内设有电路总开关。1套翻盖式充电系统，带外部电源插座（220V），不用时防水挡板应盖住插口，当消防车启动时能使充电插头自动脱落。
1.10油料箱≥200L（油箱注入口带滤网）。
1.11整车长度≤9000mm。
1.12整车比功率≥11kW/t。
1.13 最高车速≥90km/h。
1.14其他设备：近光灯、远光灯、雾灯、倒车灯、转向灯、示廓灯、可调方向盘、刹车自动调整装置、倒车告警音响、挡泥板、前后拖钩、备胎、燃油系统油水分离器、刹车系统空气干燥器、千斤顶、随车工具等。
1.15底盘详细参数：投标人必须提供底盘改装前、后的外形尺寸（长、宽、高，米）、最小转弯半径（米）、接近角（度）、离去角（度）、最小离地间隙（米）、最大总质量（公斤）、最大装载质量（公斤）、轴荷质量（公斤）、制动距离（米）、最大车速（公里/小时）等详细参数对比表。
※1.16排放：国六B。
2、驾驶室
2.1结构：平头，四门，带液压翻转机构，电动升降车窗。驾驶员座位可调节。不小于7寸高清彩色倒车监视器，车身配备360度全景摄像头。驾驶室内预留12V车载电台及行车记录仪电源接口。驾驶室顶安装LED警灯，车顶加装警报器。
2.2仪表及感应器：驾驶室内设有电源总开关、取力器开关、警报警灯开关，配备电源逆变器，警灯显示器、警报器开关显示、喊话器等。
2.3其他设备：收音机、雨刷及玻璃液、驾驶室内部照明、冷暖空调、通风单元，风挡玻璃除霜、后视镜、遮阳板、灯光调节、卷帘门警告指示灯、电源连接插接座。
2.4乘员室座椅数≥6人，宜采用2+4布局。座椅应为模具成型配合螺栓固定，不得为焊接拼装，座椅金属材料边缘应光滑，所有座椅需配置3点式安全带，后排座椅设置空气呼吸器支架，适用于6.8-9L空气呼吸器（带气瓶保护套），座椅下方应设置储物柜，带锁，防止自动打开。
3、上装车厢
※3.1结构：全铝合金结构，允许采用焊接、搭接、铆接、螺栓连接等有效连接方式，确保轻质、耐腐、抗压。车厢宜采用低重心设计，提高行车安全性。
3.2上装材质：副车架材质强度不低于Q345钢。车厢除底座框架外应为铝合金材质，不得为不锈钢或碳素钢，尽量减轻上装重量。
3.3器材箱：车厢左右两侧各设置至少3个器材箱，器材箱采用轻质铝合金卷帘门，做好防尘防水处理，卷帘门开闭应平滑，在任意位置均可悬停，不得下滑。器材箱内部配有LED照明灯，光源随卷帘门动作开关，光线应充足，保证消防员夜间拿取器材方便。器材箱设计应保证最大储物能力，符合人体工程学原理，保证在2个动作以内能拿取所有器材。器材箱内部应采用旋转门、拖拉架、翻板、器材盒等固定机构，提高空间利用率和操作便利性。投标文件应提供器材箱布置设计图，包括尺寸、放置器材数量种类、放置和固定方式。可根据采购人需求调整内部布局。
3.4车顶：车厢顶部需作防腐防滑处理，铺设平整封板，便于行走，罐顶不得裸露，车顶应作好防水处理，车顶不得有积水，水不得进入器材箱内部。车尾右侧配一个登上车顶的爬梯，爬梯外表面应平整光滑，用手触摸不得有尖锐凸起，梯步上应覆盖防滑材料或作防滑处理。车顶设置电动拉梯架，适配6、9米等规格消防拉梯，最大负载≥180kg，额定负载下降时间≤25s，支持无极变速、声光报警、有线遥控、手动应急操作。车顶设置吸水管放置箱，带箱盖。车顶两侧设置铝合金护板。
3.5脚踏板：车厢两侧设有脚踏板，应采用铝合金型板整体拉制成型，不得为钢框架覆盖铝合金板，踏板面应采用防滑设计，带有安全锁，防止踏板在行车过程中发生翻转，每个踏板承重不低于200kg，踏板边角处应进行包裹，防止磕碰，同时踏板边缘应设置有黄色警示灯或黄色警示灯带。
3.6上装应保持一定的平整度，简洁美观，所有焊接须牢固，光洁，平整；所有缝隙须涂上硅胶，硅胶平整、密封良好。所有小五金件应采用不锈防腐材料。
4、灭火系统
▲4.1消防泵：机械密封，后置式安装，底盘全功率取力器驱动。消防泵最大吸深不低于7m，真空度≥85 Kpa。消防泵在1.0MPa时，额定流量≥60L/s，2.0MPa时，额定流量≥30L/s。投标文件需提供消防泵的品牌、型号、产地，在额定工况下的功率、扭矩、转速和外特性曲线、泵的最大工作压力。
4.2消防炮：消防炮在1.0MPa时，额定流量≥48L/s，水有效射程≥60m，泡沫有效射程≥55m，最小俯角≤-15°，最大仰角≥45°，水平回转角度≥270°。投标文件需提供消防炮的品牌、型号、产地，基本技术参数。交车时消防炮整车匹配流量、射程需符合上述要求。
4.3管路系统：
4.3.1所有管路采用不锈钢、铝合金等耐腐蚀材料制成，所有接口采用铜质或不低于同等性能高强度、耐腐蚀材料制成。管路应设置余水吹扫系统和排泄阀，耐高压管路适当位置应有泄压装置。

4.3.2管路系统设计参考：泵房后部设置1个φ150mm吸水口，带锻造铝合金闷盖和铜质滤网；泵房左右两侧各2个φ80mm出水口，1个φ65mm中压出水口，出水口为快插式母接口，带锻造铝合金闷盖，球阀开关控制；泵房左右两侧各1个φ80mm外注水口，接口形式为快插式公接口，带锻造铝合金闷盖和铜质滤网。泵房左右两侧各1个DN50泡沫注液口，带铜质滤网和锻造铝合金闷盖。提供具体布局图，设计科学合理、符合实战需求即可。
4.4液罐：内藏式，容量≥6吨（液罐容量设置应适当，不宜过大，需充分考虑器材箱容积和整车重量，尺寸），其中水罐容量≥4吨，泡沫罐容量≥2吨。弹性连接，内部设置防荡隔板，罐体选用PP材质或304、316以上不锈钢材质，罐内管道选用耐腐蚀材料，液罐应承诺质保15年，免费维修（含维修人员路费，零件费，工时费等）。液罐顶部设置人孔，直径≥450mm，带快速锁定/开启装置。水罐和泡沫罐各设置1个溢流及通气阀门，各设置1个液位指示器，在泵房消防员操作位置显示液位情况，液罐底部设置排污口。
4.5控制系统：控制系统设置在泵房位置，泵房要求结构紧凑、排布科学合理，各种仪表、指示灯、操控开关均设置在方便消防员操作的位置，并附有明确的中文标识，所有显示值采用中国的计量标准和国际通用图标。消防控制系统依托CAN总线和车载电脑实现灭火系统主要设备数字式集中控制，应急状态也可手动控制，泵室操作面板实时显示上装系统的主要信息。投标时提供控制系统的品牌、型号及操作界面图，并描述具体可实现的功能。
4.5.1驾驶室显示单元：器材箱开门显示、容罐液位显示、警灯工作显示、倒车影像、倒车雷达、360度环绕影像。
4.5.2泵室显示及控制单元：水泵压力和真空压力显示，水泵工作时间显示，进出水管路阀门开闭显示，容罐液位显示，流量显示，泡沫比例显示，系统操作及维护指南，管路及电气原理图，故障记录，维保提示等内容。能够实现水泵转速控制，水压自动稳压等操作功能。泵室适当位置配有照明灯，便于夜间操作。
4.5.3配备自动供水受水系统，当接受后车供水时，水罐容积超过设定比例后自动关闭外注水口；当往前车供水时，水泵出水口压力超过设定压力后消防泵转速可自动降低，保证供水和受水安全。
4.5.4 自动泡沫比例混合器，混合比例可调，泡沫泵流量应与消防泵流量匹配，投标文件应提供泡沫泵品牌、型号、产地及基本性能参数。
5、电气设备
5.1信号设备：驾驶室顶安装LED警灯，车身两侧分别设置全红爆闪灯、LED照明灯不少于2个。车顶后部中央位置安装1个圆柱形旋转警灯。驾驶室顶部安装1个喊话器，驾驶室内安装手持麦克风，消防员可通过喊话器进行公共广播。
5.2照明设备：器材箱及泵房内部安装LED照明灯，上下车踏板处安装照明装置，乘员室内部安装照明设备，车身左右两侧顶部安装LED照明灯，车厢尾部安装LED照明灯，满足夜间照明需要，俯仰和水平角度可线控调节。
※6、喷漆和标识
6.1按照《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》等文件要求执行。
6.2底盘：原色；轮辋：银色。
6.3荧光带：为保证夜间工作安全，车身加装有荧光带。
6.4主要设备的控制和操作应在车上有固定的性能参数、操纵指示、操作说明和安全警示等清晰、准确、明了的标识，标识标牌采用中文和国际通用符号，标牌应采用耐腐材质，便于观察和清洗。
7、随车文件清单
底盘使用说明书。
底盘质量保修卡。
如为进口底盘则需提供进口报关单。
底盘一致性证书。
发动机号码拓印。
底盘号码拓印件。
消防车使用说明书。
上装部件资料。
消防车随车消防器材清单。
消防车合格证。
消防车跟踪服务卡。
消防车交接清单。
8、随车器材清单
包括但不限于国家标准GB 7956配备内容。提供详细器材配备清单，随车器材应能满足车辆正常使用需要。

包5：泡沫消防车登高

1、底盘
※1.1国产优质底盘，参照或相当于五十铃、上汽红岩依维柯、重汽豪沃、汕德卡等，投标文件须提供该型号底盘3C证书复印件并加盖投标人公章。
▲1.2驱动形式：4×2。
1.3底盘负载能力≥20t。
▲1.4额定功率≥270kW，提供发动机特性曲线。
※1.5柴油驱动，直喷涡轮增压、水冷发动机。
1.6转向：左侧驾驶，动力助力转向。
1.7制动：采用双回路制动系统，带ABS。
1.8变速箱：同步手动换挡变速箱或自动换挡变速箱。
1.9在驾驶室内设有电路总开关。1套翻盖式充电系统，位于车辆左侧（驾驶员侧），带外部电源插座（220V），不用时防水挡板应盖住插口，当消防车启动时能使充电插头自动脱落。
1.10油料箱≥200L（油箱注入口带滤网）。
1.11整车长度≤9000mm。
1.12整车比功率≥11kW/t。
1.13 最高车速≥90km/h。
1.14其他设备：近光灯、远光灯、雾灯、倒车灯、转向灯、示廓灯、可调方向盘、刹车自动调整装置、倒车告警音响、挡泥板、前后拖钩、备胎、燃油系统油水分离器、刹车系统空气干燥器、千斤顶、随车工具等。
1.15底盘详细参数：投标人必须提供底盘改装前、后的外形尺寸（长、宽、高，米）、最小转弯半径（米）、接近角（度）、离去角（度）、最小离地间隙（米）、最大总质量（公斤）、最大装载质量（公斤）、轴荷质量（公斤）、制动距离（米）、最大车速（公里/小时）等详细参数对比表。
※1.16排放：国六B。
2、驾驶室
2.1结构：平头，原装四门，带液压翻转机构，电动升降车窗。驾驶员座位可调节。不小于7寸高清彩色倒车监视器，车身配备360度全景摄像头。驾驶室内预留12V车载电台及行车记录仪电源接口。驾驶室顶安装LED警灯，车顶加装警报器。
2.2仪表及感应器：驾驶室内设有电源总开关、取力器开关、警报警灯开关，配备电源逆变器，警灯显示器、警报器开关显示、喊话器等。
2.3其他设备：收音机、雨刷及玻璃液、驾驶室内部照明、冷暖空调、通风单元，风挡玻璃除霜、后视镜、遮阳板、灯光调节、卷帘门警告指示灯、电源连接插接座。
2.4乘员室座椅数≥6人，宜采用2+4布局。座椅应为模具成型配合螺栓固定，不得为焊接拼装，座椅金属材料边缘应光滑，所有座椅需配置3点式安全带，后排座椅设置空气呼吸器支架，适用于6.8-9L空气呼吸器（带气瓶保护套），座椅下方应设置储物柜，带锁，防止自动打开。
3、上装车厢
※3.1结构：全铝合金结构，允许采用焊接、搭接、铆接、螺栓连接等有效连接方式，确保轻质、耐腐、抗压。车厢宜采用低重心设计，提高行车安全性。
3.2上装材质：副车架材质强度不低于Q345钢。车厢除底座框架外应为铝合金材质，不得为不锈钢或碳素钢，尽量减轻上装重量。
3.3器材箱：车厢左右两侧各设置至少3个器材箱，器材箱采用轻质铝合金卷帘门，做好防尘防水处理，卷帘门开闭应平滑，在任意位置均可悬停，不得下滑。器材箱内部配有LED照明灯，光源随卷帘门动作开关，光线应充足，保证消防员夜间拿取器材方便。器材箱设计应保证最大储物能力，符合人体工程学原理，保证在2个动作以内能拿取所有器材。器材箱内部应采用旋转门、拖拉架、翻板、器材盒等固定机构，提高空间利用率和操作便利性。投标文件应提供器材箱布置设计图，包括尺寸、放置器材数量种类、放置和固定方式。可根据采购人需求调整内部布局。
3.4车顶：车厢顶部需作防腐防滑处理，铺设平整封板，便于行走，罐顶不得裸露，车顶应作好防水处理，车顶不得有积水，水不得进入器材箱内部。车尾右侧配一个登上车顶的爬梯，爬梯外表面应平整光滑，用手触摸不得有尖锐凸起，梯步上应覆盖防滑材料或作防滑处理。车顶设置电动拉梯架，适配6、9米等规格消防拉梯，最大负载≥180kg，额定负载下降时间≤25s，支持无极变速、声光报警、有线遥控、手动应急操作。车顶设置吸水管放置箱，带箱盖。车顶两侧设置铝合金护板。
3.5脚踏板：车厢两侧设有脚踏板，应采用铝合金型板整体拉制成型，不得为钢框架覆盖铝合金板，踏板面应采用防滑设计，带有安全锁，防止踏板在行车过程中发生翻转，每个踏板承重不低于200kg，踏板边角处应进行包裹，防止磕碰，同时踏板边缘应设置有黄色警示灯或黄色警示灯带。
3.6上装应保持一定的平整度，简洁美观，所有焊接须牢固，光洁，平整；所有缝隙须涂上硅胶，硅胶平整、密封良好。所有小五金件应采用不锈防腐材料。

4、举升系统


4.1结构
：梯架由三节伸缩梯+铰接梯组成。人员可在梯架中间攀爬，三节梯架正下方布置伸缩水管+电动遥控炮，铰接梯下方前端布置穿刺喷雾系统，梯架位于车辆中间且前端有护栏抓取装置，铰接梯两侧设置LED灯，梯架设置LED灯带。

4.2材料
：采用高强钢或铝合金制成，重量轻、强度大

4.3举升高度≥14.5m

4.4控制方式：无线遥控

4.5控制距离≥200m

5、灭火系统
▲5.1消防泵：参照或相当于希尔、瓦特尔斯、大力、卢森宝亚、齐格勒等，机械密封，后置式安装，底盘原装全功率取力器或原装变速箱取力器驱动。消防泵最大吸深不低于7m，真空度≥85 Kpa。消防泵在1.0MPa时，额定流量≥80L/s。投标文件需提供消防泵的品牌、型号、产地，在额定工况下的功率、扭矩、转速和外特性曲线、泵的最大工作压力。
5.2消防炮：固定式电控消防炮，参照或相当于阿密龙、博克、TFT、埃尔克、卢森宝亚等，带遥控器，消防炮在1.0MPa时，额定流量≥64L/s，水有效射程≥70m，泡沫有效射程≥65m，最小俯角≤-15°，最大仰角≥45°，水平回转角度≥270°。投标文件需提供消防炮的品牌、型号、产地，基本技术参数。交车时消防炮整车匹配流量、射程需符合上述要求。
5.3管路系统：
5.3.1所有管路采用不锈钢、铝合金等耐腐蚀材料制成，所有接口采用铜质或不低于同等性能高强度、耐腐蚀材料制成。管路应设置余水吹扫系统和排泄阀，耐高压管路适当位置应有泄压装置。

5.3.2管路系统设计参考：泵房后部设置1个φ150mm吸水口，带锻造铝合金闷盖和铜质滤网；泵房左右两侧各2个φ80mm出水口，1个φ65mm出水口，出水口为快插式母接口，带锻造铝合金闷盖，球阀开关控制；泵房左右两侧各1个φ80mm外注水口，接口形式为快插式公接口，带锻造铝合金闷盖和铜质滤网。泵房左右两侧各1个DN50泡沫注液口，带铜质滤网和锻造铝合金闷盖。提供具体布局图，设计科学合理、符合实战需求即可。
5.4液罐：内藏式，容量≥4吨（液罐容量设置应适当，不宜过大，需充分考虑器材箱容积和整车重量，尺寸），其中水罐容量≥3.4吨，泡沫罐容量≥0.6吨。弹性连接，内部设置防荡隔板，罐体选用PP材质或304、316以上不锈钢材质，罐内管道选用耐腐蚀材料，液罐应承诺质保15年，免费维修（含维修人员路费，零件费，工时费等）。液罐顶部设置人孔，直径≥450mm，带快速锁定/开启装置。水罐和泡沫罐各设置1个溢流及通气阀门，各设置1个液位指示器，在泵房消防员操作位置显示液位情况，液罐底部设置排污口。
5.5控制系统：控制系统设置在泵房位置，泵房要求结构紧凑、排布科学合理，各种仪表、指示灯、操控开关均设置在方便消防员操作的位置，并附有明确的中文标识，所有显示值采用中国的计量标准和国际通用图标。消防控制系统依托CAN总线和车载电脑实现灭火系统主要设备数字式集中控制，应急状态也可手动控制，泵室操作面板实时显示上装系统的主要信息。投标时提供控制系统的品牌、型号及操作界面图，并描述具体可实现的功能。
5.5.1驾驶室显示单元：器材箱开门显示、容罐液位显示、警灯工作显示、倒车影像、倒车雷达、360度环绕影像。
5.5.2泵室显示及控制单元：水泵压力和真空压力显示，水泵工作时间显示，进出水管路阀门开闭显示，容罐液位显示，流量显示，泡沫比例显示，系统操作及维护指南，管路及电气原理图，故障记录，维保提示等内容。能够实现水泵转速控制，水压自动稳压等操作功能。泵室适当位置配有照明灯，便于夜间操作。
5.5.3配备自动供水受水系统，当接受后车供水时，水罐容积超过设定比例后自动关闭外注水口；当往前车供水时，水泵出水口压力超过设定压力后消防泵转速可自动降低，保证供水和受水安全。
5.5.4 自动泡沫比例混合器，参照或相当于FSA，Ziegler，NATIONAL FOAM等，混合比例可调，泡沫泵流量应与消防泵流量匹配，投标文件应提供泡沫泵品牌、型号、产地及基本性能参数。
6、电气设备
6.1信号设备：驾驶室顶安装LED警灯，车身两侧分别设置全红爆闪灯、LED照明灯各3个。驾驶室顶部安装1个喊话器，驾驶室内安装手持麦克风，消防员可通过喊话器进行公共广播。
6.2照明设备：器材箱及泵房内部安装LED照明灯，上下车踏板处安装照明装置，乘员室内部安装照明设备，车身左右两侧顶部安装LED照明灯，车厢尾部安装LED照明灯，满足夜间照明需要，俯仰和水平角度可线控调节。

6.2.1发电机：移动式交流发电机，参照或相当于泽藤，本田，科勒等，功率≥10kW，380/220V，自动电压调节。控制盘上配有保护系统，至少3个电源输出插座，380/220V可切换使用。配有50m电线卷盘2套（母线380V×50m，三相四线制；子线220V×50m）。中国制式转换接口2套。投标文件需提供发电机品牌、型号、产地及基本技术参数。
6.2.2照明灯：参照或相当于Fireco，WB，TEKLITE等（照明灯全套为原装，含灯、灯杆、操作附件等），带线控或遥控装置，离地升降高度≥10m，配备LED灯不少于2个， LED灯每个灯头功率≥200W，可360°旋转，防水性能不低于IP65。投标文件须提供升降照明灯的品牌、产地、性能参数。
6.3绞盘：车前端需配备电动绞盘，参照或相当于冠军，DUKE，麦尔马克，沃恩等，牵引重量≥7吨，热浸电镀钢缆，长度≥30m，配备10m以上缆索遥控盒，投标文件需提供电动绞盘的品牌、型号、产地及基本技术参数。
6.4吊臂：参照或相当于帕尔菲格、海沃、希尔博等，投标文件需提供吊臂的品牌、型号、产地、基本技术参数。
6.4.1液压单元：液压泵直接与发动机驱动的取力装置连接，向起重机工作装置提供液压油。
6.4.2支腿：液压自动伸缩支腿，2个。
6.4.3臂系统：由起重臂和摆动臂组成，摆动臂与液压伸展臂相结合，伸展臂的最前端装有起重吊钩，通过卸压阀提供超载保护。
6.4.4控制：手动，控制杆在起重吊臂两侧方便操作，且两侧操作杆采用交叉连接，以使两侧控制时，操作杆功能顺序相同。
6.4.5技术参数：最大工作半径≥8m，最大起重能力≥6t，回转角度≥360°。投标时提供吊臂提升速度、转动速度和载荷曲线图，提供最大工作半径时的起重力及最大起重力时的工作半径。
6.4.6其他要求：设有过载保护，投标时提供吊臂过载保护的起吊重量。
※7、喷漆和标识
7.1按照《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》等文件要求执行。
7.2底盘：原色；轮辋：银色。
7.3荧光带：为保证夜间工作安全，车身加装有荧光带。
7.4主要设备的控制和操作应在车上有固定的性能参数、操纵指示、操作说明和安全警示等清晰、准确、明了的标识，标识标牌采用中文和国际通用符号，标牌应采用耐腐材质，便于观察和清洗。
8、随车文件清单
底盘使用说明书。
底盘质量保修卡。
如为进口底盘则需提供进口报关单。
底盘一致性证书。
发动机号码拓印。
底盘号码拓印件。
消防车使用说明书。
上装部件资料。
消防车随车消防器材清单。
消防车合格证。
消防车跟踪服务卡。
消防车交接清单。
9、随车器材清单
包括但不限于国家标准GB 7956配备内容。提供详细器材配备清单，随车器材应能满足车辆正常使用需要。

包6：压缩空气泡沫消防车A
1、底盘
※1.1国产优质底盘，参照或相当于五十铃、上汽红岩依维柯、重汽豪沃、汕德卡等，投标文件须提供该型号底盘3C证书复印件并加盖投标人公章。
※1.2驱动形式：8×4。
1.3底盘负载能力≥41t。
▲1.4额定功率≥400kW，提供发动机特性曲线。
※1.5柴油驱动，直喷涡轮增压、水冷发动机。
1.6转向：左侧驾驶，动力助力转向。
1.7制动：采用双回路制动系统，带ABS。
1.8变速箱：同步手动换挡变速箱或自动换挡变速箱
1.9在驾驶室内设有电路总开关。1套翻盖式充电系统，位于车辆左侧（驾驶员侧），带外部电源插座（220V），不用时防水挡板应盖住插口，当消防车启动时能使充电插头自动脱落。
1.10油料箱≥300L（油箱注入口带滤网）。
1.11整车长度≤12000mm。
1.12整车比功率≥11kW/t。
1.13 最高车速≥90km/h。
1.14其他设备：近光灯、远光灯、雾灯、倒车灯、转向灯、示廓灯、可调方向盘、刹车自动调整装置、倒车告警音响、挡泥板、前后拖钩、备胎、燃油系统油水分离器、刹车系统空气干燥器、千斤顶、随车工具等。
1.15底盘详细参数：投标人必须提供底盘改装前、后的外形尺寸（长、宽、高，米）、最小转弯半径（米）、接近角（度）、离去角（度）、最小离地间隙（米）、最大总质量（公斤）、最大装载质量（公斤）、轴荷质量（公斤）、制动距离（米）、最大车速（公里/小时）等详细参数对比表。
※1.16排放：国六B。
2、驾驶室
2.1结构：平头，原装四门，带液压翻转机构，电动升降车窗。驾驶员座位可调节。不小于7寸高清彩色倒车监视器，车身配备360度全景摄像头。驾驶室内预留12V车载电台及行车记录仪电源接口。驾驶室顶安装LED警灯，车顶加装警报器。
2.2仪表及感应器：驾驶室内设有电源总开关、取力器开关、警报警灯开关，配备电源逆变器，仪表盘上安装标准仪表、指示灯及开关，包括里程表、转速表、油压表和警报灯、油箱油量表、冷却水温度表、电瓶充电指示、气压表、方向指示灯、刹车系统警告、主开关警示灯、工具箱开启警示灯、警灯显示器、警报器开关显示、喊话器等。
2.3其他设备：收音机、雨刷及玻璃液、驾驶室内部照明、冷暖空调、通风单元，风挡玻璃除霜、后视镜、遮阳板、灯光调节、卷帘门警告指示灯、电源连接插接座等。
2.4乘员室座椅数≥6人，宜采用2+4布局。乘员室车厢顶部正中处配备车载吸顶式冷暖空调。座椅应为模具成型配合螺栓固定，不得为焊接拼装，座椅金属材料边缘应光滑，所有座椅需配置3点式安全带，后排座椅设置空气呼吸器支架，适用于6.8-9L空气呼吸器（带气瓶保护套），座椅下方应设置储物柜，带锁，防止自动打开。
3、上装车厢
※3.1结构：全铝合金结构，允许采用焊接、搭接、铆接、螺栓连接等有效连接方式，确保轻质、耐腐、抗压。车厢采用低重心设计，提高行车安全性。
3.2上装材质：副车架材质强度不低于Q345钢。车厢除底座框架外应为铝合金材质，不得为不锈钢或碳素钢，尽量减轻上装重量。
3.3器材箱：器材箱采用轻质铝合金卷帘门，做好防尘防水处理，卷帘门开闭应平滑，在任意位置均可悬停，不得下滑。器材箱内部配有LED照明灯，光源随卷帘门动作开关，光线应充足，保证消防员夜间拿取器材方便。器材箱设计应保证最大储物能力，符合人体工程学原理，保证在2个动作以内能拿取所有器材。器材箱内部应采用旋转门、拖拉架、翻板、器材盒等固定机构，提高空间利用率和操作便利性。投标文件应提供器材箱布置设计图，包括尺寸、放置器材数量种类、放置和固定方式。可根据采购人需求调整内部布局。
3.4车顶：车厢顶部需作防腐防滑处理，铺设平整封板，便于行走，罐顶不得裸露，车顶应作好防水处理，车顶不得有积水，水不得进入器材箱内部。车尾右侧配一个登上车顶的爬梯，爬梯外表面应平整光滑，用手触摸不得有尖锐凸起，梯步上应覆盖防滑材料或作防滑处理。车顶设置电动拉梯架，适配6、9、12、15米等规格消防拉梯，最大负载≥180kg，额定负载下降时间≤25s，支持无极变速、声光报警、有线遥控、手动应急操作。车顶设置吸水管放置箱，带箱盖。车顶两侧设置铝合金护板。
3.5脚踏板：车厢两侧设有脚踏板，应采用铝合金型板整体拉制成型，不得为钢框架覆盖铝合金板，踏板面应采用防滑设计，带有安全锁，防止踏板在行车过程中发生翻转，每个踏板承重不低于200kg，踏板边角处应进行包裹，防止磕碰，同时踏板边缘应设置有黄色警示灯或黄色警示灯带。
3.6上装应保持一定的平整度，简洁美观，所有焊接须牢固，光洁，平整；所有缝隙须涂上硅胶，硅胶平整、密封良好。所有小五金件应采用不锈防腐材料。
4、灭火系统
▲4.1消防泵：参照或相当于希尔、瓦特尔斯、卢森宝亚、齐格勒等，机械密封，后置式安装，底盘原装全功率取力器或原装变速箱取力器驱动。消防泵最大吸深不低于7m，真空度≥85 Kpa。消防泵在1.0MPa时，额定流量≥150L/s，投标文件需提供消防泵的品牌、型号、产地，在额定工况下的功率、扭矩、转速和外特性曲线、泵的最大工作压力。
4.2消防炮：固定式电控消防炮，参照或相当于阿密龙、博克、TFT、埃尔克、卢森宝亚等，带遥控器，带发泡管，消防炮在1.0MPa时，额定流量≥80L/s，水有效射程≥75m，泡沫有效射程≥70m，最小俯角≤-15°，最大仰角≥45°，水平回转角度≥270°。投标文件需提供消防炮的品牌、型号、产地，基本技术参数。交车时消防炮整车匹配流量、射程需符合上述要求。
4.3管路系统：
4.3.1所有管路采用不锈钢、铝合金等耐腐蚀材料制成，所有接口采用铜质或不低于同等性能高强度、耐腐蚀材料制成。管路应设置余水吹扫系统和排泄阀，耐高压管路适当位置应有泄压装置。
4.3.2管路系统设计参考：泵房左右两侧各1个吸水口或泵房后部设置1个吸水口，管径大小应符合流量压力要求，带锻造铝合金闷盖和铜质滤网；后进水管路和内注水管路管径大小应满足灭火系统额定工况，采用气动蝶阀控制，带铜质滤网；泵房左右两侧各2个φ80mm出水口或泵房后方4个φ80mm出水口，1个φ65mm出水口，1个压缩空气泡沫出口，出口均为快插式母接口，带锻造铝合金闷盖，球阀开关控制；泵房左右两侧各12个φ80mm外注水口，接口形式为快插式公接口，带止逆结构、锻造铝合金闷盖和铜质滤网。泵房左右两侧各1个DN50泡沫注液口，带铜质滤网和锻造铝合金闷盖。提供具体布局图，设计科学合理、符合实战需求即可。
4.4液罐：内藏式，容量≥18吨（液罐容量设置应适当，不宜过大，需充分考虑器材箱容积和整车重量，尺寸），其中水罐容量≥15吨，A类泡沫罐容量≥3吨。弹性连接，内部设置防荡隔板，罐体选用PP材质或304、316以上不锈钢材质，罐内管道选用耐腐蚀材料，液罐应承诺质保15年，免费维修（含维修人员路费，零件费，工时费等）。液罐顶部设置人孔，直径≥450mm，带快速锁定/开启装置。水罐和A类泡沫罐各设置1个溢流及通气阀门，各设置1个液位指示器，在泵房消防员操作位置显示液位情况，液罐底部设置排污口。
4.5控制系统：控制系统设置在泵房位置，泵房要求结构紧凑、排布科学合理，各种仪表、指示灯、操控开关均设置在方便消防员操作的位置，并附有明确的中文标识，所有显示值采用中国的计量标准和国际通用图标。消防控制系统依托CAN总线和车载电脑实现底盘和灭火系统主要设备数字式集中控制，应急状态也可手动控制，泵室操作面板实时显示底盘和上装系统的主要信息。投标时提供控制系统的品牌、型号及操作界面图，并描述具体可实现的功能。
4.5.1驾驶室显示单元：开门显示、容罐液位显示、警灯工作显示、倒车影像、倒车雷达、360度环绕影像。
4.5.2泵室显示及控制单元：水泵压力和真空压力显示，水泵工作时间显示，进出水管路阀门开闭显示，容罐液位显示，流量显示，泡沫比例显示，系统操作及维护指南，管路及电气原理图，故障记录，维保提示等内容。能够实现消防泵启动和关闭，水泵转速控制，水压自动稳压等操作功能。泵室适当位置配有照明灯，便于夜间操作。
4.5.3配备自动供水受水系统，当接受后车供水时，水罐容积超过设定比例后自动关闭外注水口；当往前车供水时，水泵出水口压力超过设定压力后消防泵转速可自动降低，保证供水和受水安全。
▲4.5.4压缩空气泡沫系统：空气压缩机供气流量≥75L/s，提供压缩机特性曲线。全自动泡沫混合比例系统可根据需要预置泡沫混合比例，适用不小于0.1%-1%的A类泡沫液，投标文件需提供泡沫比例系统的品牌、产地及型号。压缩空气泡沫混合液流量≥75L/s。系统能产生稳定的湿式和干式压缩空气泡沫，并在系统中预设固定的水气混合比，在产生压缩空气泡沫时，系统压力保持稳定。投标文件应以图文形式表明压缩空气泡沫产生的原理。
5、电气设备
5.1信号设备：驾驶室顶安装LED警灯，车身两侧分别设置全红爆闪灯、LED照明灯各3个。车顶后部中央位置安装1个圆柱形旋转警灯。驾驶室顶部安装1个喊话器，驾驶室内安装手持麦克风，消防员可通过喊话器进行公共广播。
5.2照明设备：
5.2.1器材箱及泵房内部安装LED照明灯，上下车踏板处安装照明装置，乘员室内部安装照明设备，车身左右两侧顶部安装LED照明灯，车厢尾部安装LED照明灯，满足夜间照明需要，俯仰和水平角度可线控调节。
※6、喷漆和标识
6.1按照《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》等文件要求执行。
6.2底盘：原色；轮辋：银色。
6.3荧光带：为保证夜间工作安全，车身加装有荧光带。
6.4主要设备的控制和操作应在车上有固定的性能参数、操纵指示、操作说明和安全警示等清晰、准确、明了的标识，标识标牌采用中文和国际通用符号，标牌应采用耐腐材质，便于观察和清洗。
7、随车文件清单
底盘使用说明书。
底盘质量保修卡。
如为进口底盘则需提供进口报关单。
底盘一致性证书。
发动机号码拓印。
底盘号码拓印件。
消防车使用说明书。
上装部件资料。
消防车随车消防器材清单。
消防车合格证。
消防车跟踪服务卡。
消防车交接清单。
8、随车器材清单
包括但不限于国家标准GB 7956配备内容。提供详细器材配备清单，随车器材应能满足车辆正常使用需要。

包7：云梯消防车50级 
1.底盘

1.1优质底盘：参照或相当于曼恩、奔驰、斯堪尼亚、依维柯、沃尔沃等，投标文件须提供该型号底盘3C证书复印件并加盖投标人公章。

※1.2驱动形式：6x4。

▲1.3发动机额定功率：≥400kw。

1.4工作高度：≥50m。

1.5满载总质量：≥32000kg。

1.6排放标准：国六B

2驾驶室

2.1准乘人数2人，电动液压翻转装置；舒适型气悬座椅，座椅均装置三点式汽车安全带；电动门窗,电动后视镜，电加热主后视镜及广角镜，前望地镜，侧望地镜，遮阳板；配备两把钥匙；驾驶室暖风系统，空调系统；带收音机。

2.2消防车驾驶室车门的开度≥85°；

3制动系统:

3.1行车制动：压缩空气式，前后桥独立双回路，驱动桥安装感载阀，钢制储气罐，空气干燥罐和制动消音器，自动制动间隙调节；

3.2驻车制动：弹簧加载驻车制动作用于后桥；

3.3辅助制动：发动机缸内制动缓速装置（VEB+）；

3.4智能刹车控制：防抱死制动系统（ABS）/电控制动系统（EBS）/电子车身稳定系统（ESP）/驱动防滑系统（TCS）。 

4.消防罐

※4.1罐体材质：304不锈钢或PP材质。

4.2罐体板厚：底板：≥4mm，其余：≥3mm。

4.3水罐载液量：≥2500kg。

4.4罐体内设置防荡板。

4.5水管设：≥DN100溢水管，带溢水帽。

4.6安装电子液位计。

4.7罐顶采用防滑处理。

4.8罐体内表面喷涂防腐材料。

4.9水罐：设≥1×φ450mm人孔, 带有快速锁定/开启，罐体压力超过0.1MPa时的自动泄压，人孔盖涂绿色。

5.支腿

5.1有四个液压控制的支腿，可对每个支腿同时操作或单独操作，配有水平仪。支腿盘与支腿装在一起，能缩进车体内部。各垂直油缸均带有液压锁。

5.2支腿跨距：横向≤5200mm

5.3支腿展开支撑并调平时间：≤50s

5.4支腿调平方式：支腿采用一键自动调平系统。

6.臂架系统

6.1臂架回转机构：由轴向液压马达通过行星齿轮回转机构减速器驱动，转台在回转机构球轴承上连续回转360°。

6.2回转系统能机动控制回转，有回转制动器，最大回转速度：0.5-1.5转/分。

6.3整车配云梯智能减振系统，可快速消除由云梯运动或外部冲击导致的云梯振动，提升工作平台救援舒适度及整车安全可靠性。

6.4云梯梯架：采用伸缩式结构形式，梯架数量≥6节，每节梯采用高强度异型钢管焊接而成。

※6.5伸缩系统采用卷扬及两级钢丝绳系统组成，每节梯架由两套钢丝绳带动，实现云梯车同步伸缩。

6.6回转范围为:360°无限回转。

6.7最大工作幅度：≥20m。

6.8梯架升起额定高度并旋转90°时间：≤90s。

6.9工作平台载荷：≥300kg。

6.10滑车额定载荷：≥180kg。

6.11工作平台：可以实现工作平台救援和平台消防作业。

7.消防泵

7.1参照或相当于希尔、瓦特尔斯、卢森宝亚、齐格勒等

▲7.2消防泵最大流量：≥95L/s, 消防泵额定工作流量：≥50L/s，额定压力：≥1.5Mpa。

7.3材质：铸铁壳体，铜质叶轮，不锈钢叶轮轴。

8.消防管路

8.1消防管路材质：下车，铝合金水管+不锈钢软管；上车，铝合金伸缩水管。

8.2消防接口配置：

8.2.1外吸水接口：≥2×DN150
配闷盖


8.2.2压力水进/出接口：≥4×DN80
配闷盖 

8.2.3上炮口：≥DN100


8.2.4水炮管路：≥DN125

8.2.5水罐注水口：≥2×DN80
配闷盖


8.2.6水罐排污口：≥1×DN40


9.消防炮

9.1参照或相当于阿密龙、博克、TFT、埃尔克、卢森宝亚等

9.2消防炮最大流量：≥80L/S，消防炮额定工作流量：≥50L/s，额定压力：≤1.0MPa

9.3消防炮射程：≥65m。

9.4旋转变幅：炮头左右水平转角度：≤-45°～≥+45°； 俯仰角：-45°~+45°。

9.5无线遥控操作：≥150米。

9.6安装位置：固定在工作斗固定位置，可随工作斗自动翻转。

10.安全控制系统

10.1安全装置由电器控制系统与液压控制系统并存，起到双保险的作用，当电器控制系统出现故障时，液压控制系统仍能保证臂架在安全区域内的正常使用

10.2配备电脑控制系统保证臂架操作灵便。采用彩色液晶显示屏，可显示臂架变幅、伸缩工作的作业曲线、臂架回转方位又可显示臂架的工作高度、变幅角度、工作半径等数据，并可通过显示屏查询故障。

10.3软腿控制：在操作上车过程中，当任一支腿出现不受力情况，有声光报警信号,并且臂架不能继续向危险方向运动，但可以向安全方向运动。

10.4臂架变幅、伸缩至极限位置的减速停止装置。

10.5上、下车互锁装置：当下车支腿没有可靠支撑地面或下车未调平时，上车一切动作不能执行；当臂架没有落回臂架支架内时，下车一切动作不能执行。

10.6工作斗防碰撞保护：工作斗下方设有防碰撞保护，当接近障碍物时，会自动停止工作斗与臂架向不安全方向的全部动作；工作斗、工作臂末端应配备照明灯和视频监控设备（图像传至操作台），工作平台应在下、左右、前方向各装有防撞声光报警装置。

10.7应急备用动力单元：当汽车发动机出现故障时，操作应急动力单元仍可实现上下车的全部动作，使车辆恢复到行驶状态。

10.8工作幅度限制：车辆根据梯架的不同变幅角度及回转角度，确定幅度限制，保证车辆始终在安全范围内作业。

10.9工作斗超载控制：当工作斗上的负载超重时报警，此时应减少工作斗上的负载。

10.10保护驾驶室控制：当梯架在驾驶室上面一定范围内时，限制臂架动作，避免臂架或工作平台等与驾驶室发生碰撞而产生损坏，同时报警。

11.电器及控制设备

11.1电器：驾驶室顶部安装2个红色LED频闪圆警灯；驾驶室内安装警报器及扩音装置，功率：100W；车尾左右各设一个频闪警灯，均为红色。。

11.2控制设备：上车操作台位置在转台左侧，带座椅。

12.外观

12.1车身围板：全铝合金框架结构，车身围板粘帖铝合金平板，车身平台和器材箱泵室顶铺设氧化防滑铝合金板，器材箱、泵室、工具箱配有铝合金带锁卷帘门。
13.油漆：车身外露表面主要为红色光亮漆，顶部采用防滑油漆或氧化银白色铝合金花纹板，所有板材及骨架、零部件、结构件，均经过严格的防锈处理，铝型材、铝板、花纹板均进行氧化处理；车辆外观标识按照国务院办公厅下发《关于国家综合性消防救援专用号牌有关事项的通知》标准进行喷涂和张贴反光条。
14.整车安装 360°全景行车记录仪和倒车影像（含 256G及以上内存，驾驶室内设有7寸及以上液晶显示器）、倒车雷达。

15.整车安装自动充电装置：可使用220V市电对蓄电池充电，车辆启动时充电插头自动脱落。 

16.随车资料

16.1产品合格证底盘合格证、整车合格证、工信部公告、报关单或进口货物证明

16.2云梯消防车操作手册

16.3云梯消防车维修手册

16.4云梯消防车零部件图册

16.5底盘装箱单及其规定的文件

16.6水泵使用及维修说明书

16.7消防炮使用及维修说明书

16.8汽油机使用及维修说明书
16.9随车提供车辆同型号1条及以上备胎、1 套及以上防滑链、4 套及以上整车及所 属配件钥匙。

17.随车器材

包括但不限于国家标准GB 7956配备内容。提供详细器材配备清单，随车器材应能满足车辆正常使用需要。
包8：举高喷射消防车破拆A
1、整车参数
1.1最大总重量≤33500kg
1.2整备质量≤21500kg
1.3整车最高车速≥85km/h
1.4最小转弯半径≤22.5m

2、 底盘
2.1国产优质底盘，参照或相当于五十铃、上汽红岩依维柯、重汽豪沃、汕德卡等,投标文件须提供该型号底盘3C证书复印件并加盖投标人公章。
※2.2驱动形式：6×4。
2.3底盘负载能力≥33t。
▲2.4额定功率≥382kW，提供发动机特性曲线。
※2.5柴油驱动，直喷涡轮增压、水冷发动机.
2.6转向：左侧驾驶，动力助力转向。
2.7制动：采用双回路制动系统，带ABS。
2.8变速箱：手动变速箱。
2.9蓄电池：24V直流，容量≥200Ah；在驾驶室内设有电路总开关。1套翻盖式充电系统，位于车辆左侧（驾驶员侧），带外部电源插座（220V），不用时防水挡板应盖住插口，当消防车启动时能使充电插头自动脱落。
2.10驾驶室内配有电源总开关。
2.11燃油系统≥400升燃油箱；油箱盖带锁；燃油过滤器，油水分离器；消音器，排气口朝后下方。
2.12其他制动系统：电气制动系统（EBS）；≤前后盘式制动器；双回路压缩空气制动。
2.13驾驶室：低顶宽体驾驶室；乘员2人，驾驶室电动翻转装置；中控门锁；两侧可加热电动可调节后视镜，两侧可加热广角后视镜，副驾驶侧前望地镜，电动门窗；CD收音机，暖风/通风系统，空调系统，粉尘过滤器。
2.14其他设备：近光灯、远光灯、前雾灯、后雾灯、倒车灯、转向灯、示廓灯、可调方向盘、刹车自动调整装置、倒车告警音响、挡泥板、前后拖钩、备胎、燃油系统油水分离器、刹车系统空气干燥器、千斤顶、随车工具等。
2.15底盘详细参数：投标人必须提供底盘改装前、后的外形尺寸（长、宽、高，米）、最小转弯半径（米）、接近角（度）、离去角（度）、最小离地间隙（米）、最大总质量（公斤）、最大装载质量（公斤）、轴荷质量（公斤）、制动距离（米）、最大车速（公里/小时）等详细参数对比表。
※2.16排放：国六。
3、支腿
3.1型式：H型X型K型。
3.2最大展开跨距（横跨）≤3.5m。
3.3调平方式：自动调平。
3.4支腿调平时间≤50s。
3.5支腿操作：自动调平+自动收拢，应急状态可以手动操作。
3.6离地检测：外置式，安全可靠。
4、臂架及回转
4.1臂架节数/型式：三节/折叠臂。
4.2最大工作高度≥21m。
4.3最大工作幅度≥12m
。
4.4臂架消防泵能否联动：可联动，喷射灭火时臂架可任意动作，且不影响喷射流量
4.5臂架展开时间≤80s（含90°回转）。
4.6臂架工作角度：一臂：0~87°，二臂：0~225°，三臂：-60~+30°。
4.7臂架操作方式：有线遥控、无线遥控、尾部操作面板近控、手动多路阀操作
4.8操控方式：近控：50米有线遥控，150米无线遥控。
4.9回转机构：马达驱动减速机实现360°无限回转。
5、远程玻璃破拆
5.1一次可填装弹体数量≥10发。
5.2驱动方式：高压气动。
5.3射击精度≤700mm（20米范围内）。
5.4操控方式：远距离遥控控制≤150米。
5.5单层钢化玻璃（19mm）的最大破拆距离≥25米。
6、消防系统
6.1在1.3MPa时，整车额定工作流量≥80L/s。
6.2消防泵型号：参照或相当于希尔、瓦特尔斯、卢森宝亚、齐格勒等。
▲6.3消防泵：在1.0MPa时，额定流量≥100L/s。
6.4消防炮型号：参照或相当于阿密龙、博克、TFT、埃尔克、卢森宝亚等，为水、泡沫两用。
6.5消防炮额定流量≥80L/s。
6.6消防炮最大射程：水直流射程≥85m，泡沫射程≥75m。
6.7消防炮水平回转角范围：-46°~+46°。
6.8消防炮俯仰回转角范围：-90°~+31°。
6.9消防炮型式：电动遥控炮，可实现仰俯、摆动及直流-喷雾转换，安装位置臂架尾部（三臂末端）。
6.10泡沫系统：B类泡沫系统。
6.11泡沫混合比例调节范围：0.5%~10%。
6.12液罐容量≥8吨水+≥2吨泡沫。
6.13真空泵：电动真空泵。
6.14臂架管道承压能力≥2MPa。
6.15臂架管道额定通径≥DN100mm，压损小。
6.16管道材质：不锈钢管道+铝合金管道。
6.17消防接口：吸水口：2个DN150接口；外注水口：4个DN80卡式雄接口；出水口：4个DN80卡式雌接口（外直供口和臂架管路排余水口与此共用）；外注泡沫口：1个DN65卡式雄接口；外吸泡沫口：1个DN50内扣式接口；罐排泡沫口：1个DN65卡式雌接口。
6.18载液罐材料：304不锈钢，顶板≥3mm、侧板≥4mm、底板≥5mm，内部钝化防腐处理，顶部防滑处理。
6.19罐体连接方式：弹性连接。
6.20取力器：断轴式取力器。
7、安全保护系统
7.1应急功能：所有液压阀都带有应急机械操作；系统带有应急动力单元，发动机、油泵出现故障时，用于收拢臂架和支腿。
7.2上下车互锁：支腿未稳定支撑，臂架不能离开支架；臂架离开支架，支腿不能动作。
7.3臂架的缓冲保护：极限位置以及突然操作手柄，系统能自动实现加减速。
7.4臂架限幅保护：程序自动限制臂架在允许的工作姿态下运动。
7.5一键展收车：臂架收车时，可实现自动对中，实现一键收车;臂架展开时，一键达到工作状态。
7.6水路超压保护：水路超过压力时，安全阀溢流，同时限制发动机转速。
7.7消防泵空转保护：防止消防泵空转时损坏。
7.8水罐超压保护：DN125孔径溢水口，罐顶盖0.1MPa压力时自动溢流，防止意外超压。
7.9软腿保护：当臂架在动作过程中，若支腿出现离地，自动声光报警，并只允许臂架向安全方向运动。
7.10消防泵恒速控制：当消防泵工作时调整臂架姿态，程序自动控制臂架动作速度，满足消防泵转速始终恒定不变 。
7.11臂架限制保护：臂架接近极限幅度时，能自动缓慢停止。
7.12回转缓冲保护：回转突然停止时，系统能够有效实现缓冲 。
7.13臂架防干涉保护：对臂架可能发生相互干涉、与车体干涉的点进行固有程序限制，保证误操作时，不发生干涉与碰撞。
7.14支腿动作报警：支腿动作时，声光提示，防止碰撞伤人。
7.15器材箱门未关提示：如果器材箱门未关，驾驶室光报警，防止行车发生事故。
7.16应急收回动力：汽油发动机泵组。
8、电气系统
8.1专用运动控制器：专用运动控制器，适应于温度变化范围大、高振动、高冲击、强电磁干扰等等恶劣的工作环境。
8.2工业级显示屏：工业级显示屏，坚固、防水抗震，适应高低温环境等恶劣的作业环境。
8.3远程数据监控模块：具备实时定位功能，工况数据监控 。
8.4警灯警报器系统：驾驶室顶两侧圆警灯，车尾左边红色、右边蓝色频闪警灯；警灯警报器在驾驶室内集成操作，警报器具备消防警报声，警笛声，对外喊话等多种功能。
8.5整车线束：全车采用线束及防护等级IP67接插件设计 。
8.6水路操作盒：集成消防泵、气动阀组等控制 。
8.7电缆卷筒：50米专用电缆卷筒。
8.8传感器：采用高可靠性品牌（压力、角度等） 。
8.9集中式配电盒：整车采用独立电源配电系统设计。
8.10近控操作面板：车身尾部配置集成近控操作面板 。
8.11消防泵操作：消防泵遥控、近控一键启、停。
8.12臂架便捷操作：臂架一键展、收。
8.13警示灯具：各臂架上配置黄色频闪灯 。
8.14照明灯具：各操作处及器材箱内均配置照明灯。
8.15倒车视频系统：驾驶室内高清显示屏，并配有导航系统。
8.16自动视频存储：可实现48小时行车记录存储。
8.17自动充电分离装置：配置蓄电池自动分离式充电装置。
8.18驾驶室电源接口：驾驶室配置DC12V、DC24V及AC220V充电接口。
8.19遥控器：集成臂架操作、消防炮操作、消防泵操作等功能，无线遥控器、充电器2个（220V、24V各1）、电池2块。
9、液压系统
9.1液压系统形式：变量泵+比例阀系统。
9.2系统压力：≥28MPa。
9.3应急泵：汽油发动机应急泵组一个。
10、车身及箱体
10.1器材空间：前置独立器材箱，器材箱容积≥7m³，可容纳多种器材。
※10.2材质：骨架采用高强度铝合金专用型材，外蒙皮采用≥2.2mm厚的彩铝板，内蒙皮采用≥3mm阳极氧化铝板，走台蒙皮采用≥3mm阳极氧化花纹铝板。
10.3结构：器材箱骨架采用高强度铝合金型材，内藏式，蒙板与骨架之间采用高强度结构胶粘结，车身外表面光滑、平整、美观，有效减震，避免松动。
10.4卷帘门：采用带锁铝合金卷帘门，卷帘门可用 1 把钥匙开启，启闭轻便灵活，密封性好，具有防水、防尘功能；每个器材箱内有照明灯，由卷帘门开闭控制 。
※11、喷漆和标识
11.1按照《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》等文件要求执行。
11.2底盘：原色；轮辋：银色。
11.3荧光带：为保证夜间工作安全，车身加装有荧光带。
11.4主要设备的控制和操作应在车上有固定的性能参数、操纵指示、操作说明和安全警示等清晰、准确、明了的标识，标识标牌采用中文和国际通用符号，标牌应采用耐腐材质，便于观察和清洗。
12、随车文件清单
12.1底盘使用说明书。
12.2底盘质量保修卡。
12.3如为进口底盘则需提供进口报关单。
12.4底盘一致性证书。
12.5发动机号码拓印。
12.6底盘号码拓印件。
12.7消防车使用说明书。
12.8上装部件资料。
12.9消防车随车消防器材清单。
12.10消防车合格证。
12.11消防车跟踪服务卡。
13、随车器材清单
包括但不限于国家标准GB 7956配备内容。提供详细器材配备清单，随车器材应能满足车辆正常使用需要。
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1、底盘
※1.1国产优质底盘，参照或相当于五十铃、上汽红岩依维柯、重汽豪沃、汕德卡等，投标文件须提供该型号底盘3C证书复印件并加盖投标人公章。
▲1.2驱动形式：4×2。
1.3底盘负载能力≥20t。
▲1.4额定功率≥240kW，提供发动机特性曲线。
※1.5柴油驱动，直喷涡轮增压、水冷发动机。
1.6转向：左侧驾驶，动力助力转向。
1.7制动：采用双回路制动系统，带ABS。
1.8变速箱：同步手动换挡变速箱或自动换挡变速箱。
1.9在驾驶室内设有电路总开关。1套翻盖式充电系统，位于车辆左侧（驾驶员侧），带外部电源插座（220V），不用时防水挡板应盖住插口，当消防车启动时能使充电插头自动脱落。
1.10油料箱≥200L（油箱注入口带滤网）。
1.11整车长度≤10000mm。
1.12整车比功率≥11kW/t。
1.13 最高车速≥90km/h。
1.14其他设备：近光灯、远光灯、雾灯、倒车灯、转向灯、示廓灯、可调方向盘、刹车自动调整装置、倒车告警音响、挡泥板、前后拖钩、备胎、燃油系统油水分离器、刹车系统空气干燥器、千斤顶、随车工具等。
1.15底盘详细参数：投标人必须提供底盘改装前、后的外形尺寸（长、宽、高，米）、最小转弯半径（米）、接近角（度）、离去角（度）、最小离地间隙（米）、最大总质量（公斤）、最大装载质量（公斤）、轴荷质量（公斤）、制动距离（米）、最大车速（公里/小时）等详细参数对比表。
※1.16排放：国六B。
2、驾驶室
2.1结构：平头，原装四门，带液压翻转机构，电动升降车窗。驾驶员座位可调节。不小于7寸高清彩色倒车监视器，车身配备360度全景摄像头。驾驶室内预留12V车载电台及行车记录仪电源接口。驾驶室顶安装LED警灯，车顶加装警报器。
2.2仪表及感应器：驾驶室内设有电源总开关、取力器开关、警报警灯开关，配备电源逆变器，警灯显示器、警报器开关显示、喊话器等。
2.3其他设备：收音机、雨刷及玻璃液、驾驶室内部照明、冷暖空调、通风单元，风挡玻璃除霜、后视镜、遮阳板、灯光调节、卷帘门警告指示灯、电源连接插接座。
2.4乘员室座椅数≥6人，宜采用2+4布局。座椅应为模具成型配合螺栓固定，不得为焊接拼装，座椅金属材料边缘应光滑，所有座椅需配置3点式安全带，后排座椅设置空气呼吸器支架，适用于6.8-9L空气呼吸器（带气瓶保护套），座椅下方应设置储物柜，带锁，防止自动打开。
3、上装车厢
※3.1结构：全铝合金结构，允许采用焊接、搭接、铆接、螺栓连接等有效连接方式，确保轻质、耐腐、抗压。车厢宜采用低重心设计，提高行车安全性。
3.2上装材质：副车架材质强度不低于Q345钢。车厢除底座框架外应为铝合金材质，不得为不锈钢或碳素钢，尽量减轻上装重量。
3.3器材箱：车厢左右两侧各设置至少3个器材箱，器材装载量不低于100件（套），器材箱采用轻质铝合金卷帘门，做好防尘防水处理，卷帘门开闭应平滑，在任意位置均可悬停，不得下滑。器材箱内部配有LED照明灯，光源随卷帘门动作开关，光线应充足，保证消防员夜间拿取器材方便。器材箱设计应保证最大储物能力，符合人体工程学原理，保证在2个动作以内能拿取所有器材。器材箱内部应采用旋转门、拖拉架、翻板、器材盒等固定机构，提高空间利用率和操作便利性。投标文件应提供器材箱布置设计图，包括尺寸、放置器材数量种类、放置和固定方式。
3.4车顶：车厢顶部需作防腐防滑处理，铺设平整封板，便于行走，车顶应作好防水处理，车顶不得有积水，水不得进入器材箱内部。车身右侧后部配一个登上车顶的爬梯，爬梯上部左右两端应有用于抓握的扶手，爬梯外表面应平整光滑，用手触摸不得有尖锐凸起，梯步上应覆盖防滑材料或作防滑处理。车顶设置救生气垫放置箱，可锁闭。车顶两侧设置铝合金护板。
3.5脚踏板：车厢两侧设有脚踏板，应采用铝合金型板整体拉制成型，不得为钢框架覆盖铝合金板，踏板面应采用防滑设计，带有安全锁，防止踏板在行车过程中发生翻转，每个踏板承重不低于200kg，踏板边角处应进行包裹，防止磕碰，同时踏板边缘应设置有黄色警示灯或黄色警示灯带。
3.6上装应保持一定的平整度，简洁美观，所有焊接须牢固，光洁，平整；所有缝隙须涂上硅胶，硅胶平整、密封良好。所有小五金件应采用不锈防腐材料。
4、电气设备
4.1信号设备：驾驶室顶安装LED警灯，车身两侧分别设置全红爆闪灯、LED照明灯不少于2个。车顶后部中央位置安装1个圆柱形旋转警灯。驾驶室顶部安装1个喊话器，驾驶室内安装手持麦克风，消防员可通过喊话器进行公共广播。
4.2照明设备：器材箱及泵房内部安装LED照明灯，上下车踏板处安装照明装置，乘员室内部安装照明设备，车身左右两侧顶部安装LED照明灯，车厢尾部安装LED照明灯，满足夜间照明需要，俯仰和水平角度可线控调节。
4.2.2发电机：固定式交流发电机，参照或相当于泽藤，本田，康明斯等，底盘取力器驱动，功率≥20kW，380/220V，自动电压调节，通过发电机控制盘上的气动开关启动和控制，发电机配有用于自动电压设置的组合装置，控制盘上配有保护系统。至少3个220V和1个380V中国制式插座，每个带一个极性转换开关，安培表和微型电路断路器。配备50m电线卷盘2套（母线380V×50m，三相四线制；子线220V×50m）。投标文件需提供发电机品牌、型号、产地及基本技术参数。移动式交流发电机，参照或相当于泽藤，本田，康明斯等，功率≥12kW，380/220V，自动电压调节。
4.2.3照明灯：参照或相当于Fireco，WB，TEKLITE等（照明灯全套为原装，含灯、灯杆、操作附件等），气动或液压升降照明灯杆，电控操作，带线控或遥控装置，离地升降高度≥7m，配备LED灯不少于4个，LED灯每个灯头功率≥400W，可360°旋转，防水性能不低于IP65，升降灯杆与器材箱连接部分需做防水设计。投标文件须提供升降照明灯的品牌、产地、性能参数。
4.3绞盘：车前端需配备电动绞盘，参照或相当于冠军，DUKE，麦尔马克，沃恩等，牵引重量≥6吨，热浸电镀钢缆，长度≥30m，配备10m以上缆索遥控盒，投标文件需提供电动绞盘的品牌、型号、产地及基本技术参数。
4.4吊臂：参照或相当于帕尔菲格、海沃、希尔博等，投标文件需提供吊臂的品牌、型号、产地、基本技术参数。
4.4.1液压单元：液压泵直接与发动机驱动的取力装置连接，向起重机工作装置提供液压油。
4.4.2支腿：液压自动伸缩支腿，2个。
4.4.3臂系统：由起重臂和摆动臂组成，摆动臂与液压伸展臂相结合，伸展臂的最前端装有起重吊钩，通过卸压阀提供超载保护。
4.4.4控制：手动，控制杆在起重吊臂两侧方便操作，且两侧操作杆采用交叉连接，以使两侧控制时，操作杆功能顺序相同。
4.4.5技术参数：最大工作半径≥8m，最大起重能力≥5t，回转角度≥360°。投标时提供吊臂提升速度、转动速度和载荷曲线图，提供最大工作半径时的起重力及最大起重力时的工作半径。
4.4.6其他要求：设有过载保护，投标时提供吊臂过载保护的起吊重量。
※5、喷漆和标识
5.1按照《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》等文件要求执行。
5.2底盘：原色；轮辋：银色。
5.3荧光带：为保证夜间工作安全，车身加装有荧光带。
5.4主要设备的控制和操作应在车上有固定的性能参数、操纵指示、操作说明和安全警示等清晰、准确、明了的标识，标识标牌采用中文和国际通用符号，标牌应采用耐腐材质，便于观察和清洗。
6、随车文件清单
底盘使用说明书。
底盘质量保修卡。
如为进口底盘则需提供进口报关单。
底盘一致性证书。
发动机号码拓印。
底盘号码拓印件。
消防车使用说明书。
上装部件资料。
消防车随车消防器材清单。
消防车合格证。
消防车跟踪服务卡。
消防车交接清单。
7、随车器材清单
包括但不限于国家标准GB 7956配备内容。提供详细器材配备清单，随车器材应能满足车辆正常使用需要。
包10：抢险救援消防车重型A

1、底盘
※1.1优质底盘，参照或相当于曼恩、奔驰、斯堪尼亚、依维柯、沃尔沃等，投标文件须提供该型号底盘3C证书。
▲1.2驱动形式：4×2。
1.3底盘负载能力≥18t。
▲1.4额定功率≥210kW，提供发动机特性曲线。
※1.5柴油驱动，直喷涡轮增压、水冷发动机。
1.6转向：左侧驾驶，动力助力转向。
1.7制动：采用双回路制动系统，带ABS。
1.8变速箱：同步手动换挡变速箱或自动换挡变速箱。
1.9在驾驶室内设有电路总开关。1套翻盖式充电系统，位于车辆左侧（驾驶员侧），带外部电源插座（220V），不用时防水挡板应盖住插口，当消防车启动时能使充电插头自动脱落。
1.10油料箱≥200L（油箱注入口带滤网）。
1.11整车长度≤10000mm。
1.12整车比功率≥11kW/t。
1.13 最高车速≥90km/h。
1.14其他设备：近光灯、远光灯、雾灯、倒车灯、转向灯、示廓灯、可调方向盘、刹车自动调整装置、倒车告警音响、挡泥板、前后拖钩、备胎、燃油系统油水分离器、刹车系统空气干燥器、千斤顶、随车工具等。
1.15底盘详细参数：投标人必须提供底盘改装前、后的外形尺寸（长、宽、高，米）、最小转弯半径（米）、接近角（度）、离去角（度）、最小离地间隙（米）、最大总质量（公斤）、最大装载质量（公斤）、轴荷质量（公斤）、制动距离（米）、最大车速（公里/小时）等详细参数对比表。
※1.16排放：国六B。
2、驾驶室
2.1结构：平头，原装四门，带液压翻转机构，电动升降车窗。驾驶员座位可调节。不小于7寸高清彩色倒车监视器，车身配备360度全景摄像头。驾驶室内预留12V车载电台及行车记录仪电源接口。驾驶室顶安装LED警灯，车顶加装警报器。
2.2仪表及感应器：驾驶室内设有电源总开关、取力器开关、警报警灯开关，配备电源逆变器，警灯显示器、警报器开关显示、喊话器等。
2.3其他设备：收音机、雨刷及玻璃液、驾驶室内部照明、冷暖空调、通风单元，风挡玻璃除霜、后视镜、遮阳板、灯光调节、卷帘门警告指示灯、电源连接插接座。
2.4乘员室座椅数≥6人，宜采用2+4布局。座椅应为模具成型配合螺栓固定，不得为焊接拼装，座椅金属材料边缘应光滑，所有座椅需配置3点式安全带，后排座椅设置空气呼吸器支架，适用于6.8-9L空气呼吸器（带气瓶保护套），座椅下方应设置储物柜，带锁，防止自动打开。
3、上装车厢
※3.1结构：全铝合金结构，允许采用焊接、搭接、铆接、螺栓连接等有效连接方式，确保轻质、耐腐、抗压。车厢宜采用低重心设计，提高行车安全性。
3.2上装材质：副车架材质强度不低于Q345钢。车厢除底座框架外应为铝合金材质，不得为不锈钢或碳素钢，尽量减轻上装重量。
3.3器材箱：车厢左右两侧各设置至少3个器材箱，器材装载量不低于100件（套），器材箱采用轻质铝合金卷帘门，做好防尘防水处理，卷帘门开闭应平滑，在任意位置均可悬停，不得下滑。器材箱内部配有LED照明灯，光源随卷帘门动作开关，光线应充足，保证消防员夜间拿取器材方便。器材箱设计应保证最大储物能力，符合人体工程学原理，保证在2个动作以内能拿取所有器材。器材箱内部应采用旋转门、拖拉架、翻板、器材盒等固定机构，提高空间利用率和操作便利性。投标文件应提供器材箱布置设计图，包括尺寸、放置器材数量种类、放置和固定方式。
3.4车顶：车厢顶部需作防腐防滑处理，铺设平整封板，便于行走，车顶应作好防水处理，车顶不得有积水，水不得进入器材箱内部。车身右侧后部配一个登上车顶的爬梯，爬梯上部左右两端应有用于抓握的扶手，爬梯外表面应平整光滑，用手触摸不得有尖锐凸起，梯步上应覆盖防滑材料或作防滑处理。车顶设置救生气垫放置箱，可锁闭。车顶两侧设置铝合金护板。
3.5脚踏板：车厢两侧设有脚踏板，应采用铝合金型板整体拉制成型，不得为钢框架覆盖铝合金板，踏板面应采用防滑设计，带有安全锁，防止踏板在行车过程中发生翻转，每个踏板承重不低于200kg，踏板边角处应进行包裹，防止磕碰，同时踏板边缘应设置有黄色警示灯或黄色警示灯带。
3.6上装应保持一定的平整度，简洁美观，所有焊接须牢固，光洁，平整；所有缝隙须涂上硅胶，硅胶平整、密封良好。所有小五金件应采用不锈防腐材料。
4、电气设备
4.1信号设备：驾驶室顶安装LED警灯，车身两侧分别设置全红爆闪灯、LED照明灯不少于2个。车顶后部中央位置安装1个圆柱形旋转警灯。驾驶室顶部安装1个喊话器，驾驶室内安装手持麦克风，消防员可通过喊话器进行公共广播。
4.2照明设备：器材箱及泵房内部安装LED照明灯，上下车踏板处安装照明装置，乘员室内部安装照明设备，车身左右两侧顶部安装LED照明灯，车厢尾部安装LED照明灯，满足夜间照明需要，俯仰和水平角度可线控调节。
4.2.2发电机：固定式交流发电机，参照或相当于泽藤，本田，康明斯等，底盘取力器驱动，功率≥20kW，380/220V，自动电压调节，通过发电机控制盘上的气动开关启动和控制，发电机配有用于自动电压设置的组合装置，控制盘上配有保护系统。至少3个220V和1个380V中国制式插座，每个带一个极性转换开关，安培表和微型电路断路器。配备50m电线卷盘2套（母线380V×50m，三相四线制；子线220V×50m）。投标文件需提供发电机品牌、型号、产地及基本技术参数。移动式交流发电机，参照或相当于泽藤，本田，康明斯等，功率≥12kW，380/220V，自动电压调节。
4.2.3照明灯：参照或相当于Fireco，WB，TEKLITE等（照明灯全套为原装，含灯、灯杆、操作附件等），气动或液压升降照明灯杆，电控操作，带线控或遥控装置，离地升降高度≥7m，配备LED灯不少于4个，LED灯每个灯头功率≥400W，可360°旋转，防水性能不低于IP65，升降灯杆与器材箱连接部分需做防水设计。投标文件须提供升降照明灯的品牌、产地、性能参数。
4.3绞盘：车前端需配备电动绞盘，参照或相当于冠军，DUKE，麦尔马克，沃恩等，牵引重量≥6吨，热浸电镀钢缆，长度≥30m，配备10m以上缆索遥控盒，投标文件需提供电动绞盘的品牌、型号、产地及基本技术参数。
4.4吊臂：参照或相当于帕尔菲格、海沃、希尔博等，投标文件需提供吊臂的品牌、型号、产地、基本技术参数。
4.4.1液压单元：液压泵直接与发动机驱动的取力装置连接，向起重机工作装置提供液压油。
4.4.2支腿：液压自动伸缩支腿，2个。
4.4.3臂系统：由起重臂和摆动臂组成，摆动臂与液压伸展臂相结合，伸展臂的最前端装有起重吊钩，通过卸压阀提供超载保护。
4.4.4控制：手动，控制杆在起重吊臂两侧方便操作，且两侧操作杆采用交叉连接，以使两侧控制时，操作杆功能顺序相同。
4.4.5技术参数：最大工作半径≥8m，最大起重能力≥6t，回转角度≥360°。投标时提供吊臂提升速度、转动速度和载荷曲线图，提供最大工作半径时的起重力及最大起重力时的工作半径。
4.4.6其他要求：设有过载保护，投标时提供吊臂过载保护的起吊重量。
※5、喷漆和标识
5.1按照《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》等文件要求执行。
5.2底盘：原色；轮辋：银色。
5.3荧光带：为保证夜间工作安全，车身加装有荧光带。
5.4主要设备的控制和操作应在车上有固定的性能参数、操纵指示、操作说明和安全警示等清晰、准确、明了的标识，标识标牌采用中文和国际通用符号，标牌应采用耐腐材质，便于观察和清洗。
6、随车文件清单
底盘使用说明书。
底盘质量保修卡。
如为进口底盘则需提供进口报关单。
底盘一致性证书。
发动机号码拓印。
底盘号码拓印件。
消防车使用说明书。
上装部件资料。
消防车随车消防器材清单。
消防车合格证。
消防车跟踪服务卡。
消防车交接清单。
7、随车器材清单
包括但不限于国家标准GB 7956配备内容。提供详细器材配备清单，随车器材应能满足车辆正常使用需要。

包11：照明消防车

1、底盘
※1.1优质底盘，参照或相当于曼恩、奔驰、斯堪尼亚、依维柯、沃尔沃等，投标文件须提供该型号底盘3C证书。
▲1.2驱动形式：4×2.
1.3底盘负载能力≥18t。
▲1.4额定功率≥210kW，提供发动机特性曲线。
※1.5柴油驱动，直喷涡轮增压、水冷发动机。
1.6转向：左侧驾驶，动力助力转向。
1.7制动：双回路气压制动；前盘后鼓式制动，带ABS。
1.8变速箱：同步手动换挡变速箱或自动换挡变速箱。
1.9蓄电池：24V直流，容积≥160Ah；在驾驶室内设有电路总开关。1套翻盖式充电系统，位于车辆左侧（驾驶员侧），带外部电源插座（220V），不用时防水挡板应盖住插口，当消防车启动时能使充电插头自动脱落。
1.10油料箱≥200L（油箱注入口带滤网）。
1.11整车长度≤10000mm。
1.12整车比功率≥11kW/t。
1.13 最高车速≥90km/h。
1.14其他设备：近光灯、远光灯、雾灯、倒车灯、转向灯、示廓灯、可调方向盘、刹车自动调整装置、倒车告警音响、挡泥板、前后拖钩、备胎、燃油系统油水分离器、刹车系统空气干燥器、千斤顶、随车工具等。
1.15底盘详细参数：投标人必须提供底盘改装前、后的外形尺寸（长、宽、高，米）、最小转弯半径（米）、接近角（度）、离去角（度）、最小离地间隙（米）、最大总质量（公斤）、最大装载质量（公斤）、轴荷质量（公斤）、制动距离（米）、最大车速（公里/小时）等详细参数对比表。
※1.16排放：国六B。
2、驾驶室
2.1结构：平头，原装四门，带液压翻转机构，电动升降车窗。驾驶员座位可调节。不小于7寸高清彩色倒车监视器，车身配备360度全景摄像头。驾驶室内预留12V车载电台及行车记录仪电源接口。驾驶室顶安装LED警灯，车顶加装警报器。
2.2仪表及感应器：驾驶室内设有电源总开关、取力器开关、警报警灯开关，配备电源逆变器，警灯显示器、警报器开关显示、喊话器等。
2.3其他设备：收音机、雨刷及玻璃液、驾驶室内部照明、冷暖空调、通风单元，风挡玻璃除霜、后视镜、遮阳板、灯光调节、卷帘门警告指示灯、电源连接插接座。
2.4乘员室座椅数≥6人，宜采用2+4布局。座椅应为模具成型配合螺栓固定，不得为焊接拼装，座椅金属材料边缘应光滑，所有座椅需配置3点式安全带，后排座椅设置空气呼吸器支架，适用于6.8-9L空气呼吸器（带气瓶保护套），座椅下方应设置储物柜，带锁，防止自动打开。
3、发电机组

3.1发动机最大功率≥100kW；冷却方式：水冷；燃油箱容量≥250L。
3.2发电机最大功率≥80kW ；频率：50Hz；电压：220-230V/380-400V；连续工作时间≥12小时。
4、照明系统   
4.1主照明系统：主照明灯功率≥24kW、主照明灯≥12盏；主照明灯照度：100m 处各测试点照度不低于 5勒克斯；灯头防震，高压钠灯。
4.2工作高度≥14m，水平旋转角≥±170°、臂架俯仰角≥0～70°更改为工作高度≥15m，水平旋转角≥±360°、臂架俯仰角≥-60～﹢60°、起升速度≤ 18秒。
4.3配电柜：设有不少于3个AC220V输出接口和3个AC380V输出接口，每个带一个极性转换开关，安培表和微型电路断路器，可通过发电机为照明灯、卷线盘等器材供电。设有过载保护系统和监视仪表，各操作按钮均标有明显的操作标识，并带有漏电保护、短路保护和接地保护装置。
5、配备移动照明灯具
5.1数量：2套，功率≥500W；灯架举升高度≥2.5米。
5.2电缆线盘：电压：220V/380V、频率：50Hz、数量：30米（220V）6盘，30米（380V）4盘。

6、臂架举升系统
6.1臂架结构：3节伸缩臂，俯仰角≥0~75°，旋转角≥±170°，水平方向左右两排灯架可以旋转≥45°，最大举升高度≥14米，支腿设置水平仪、配备控制面板、遥控器智能控制系统、备用动力应急泵、液压油箱应设置温度油位计，标明限位、工作压力≥15MPa、抗风等级大于十级、有风速风向检测装置和报警系统。
7、上装车厢
※3.1结构：全铝合金结构，允许采用焊接、搭接、铆接、螺栓连接等有效连接方式，确保轻质、耐腐、抗压。车厢宜采用低重心设计，提高行车安全性。
7.2上装材质：副车架材质强度不低于Q345钢。车厢除底座框架外应为铝合金材质，不得为不锈钢或碳素钢，尽量减轻上装重量。
7.3器材箱：器材箱采用轻质铝合金卷帘门，做好防尘防水处理，卷帘门开闭应平滑，在任意位置均可悬停，不得下滑。器材箱内部配有LED照明灯，光源随卷帘门动作开关，光线应充足，保证消防员夜间拿取器材方便。器材箱设计应保证最大储物能力，符合人体工程学原理，保证在2个动作以内能拿取所有器材。器材箱内部应采用旋转门、拖拉架、翻板、器材盒等固定机构，提高空间利用率和操作便利性。投标文件应提供器材箱布置设计图，包括尺寸、放置器材数量种类、放置和固定方式。可根据采购人需求调整内部布局。
7.4车顶：车厢顶部需作防腐防滑处理，铺设平整封板，便于行走，罐顶不得裸露，车顶应作好防水处理，车顶不得有积水，水不得进入器材箱内部。车尾右侧配一个登上车顶的爬梯，爬梯外表面应平整光滑，用手触摸不得有尖锐凸起，梯步上应覆盖防滑材料或作防滑处理。车顶设置电动拉梯架，适配6、9、12、15米等规格消防拉梯，最大负载≥180kg，额定负载下降时间≤25s，支持无极变速、声光报警、有线遥控、手动应急操作。车顶两侧设置铝合金护板。
7.5脚踏板：车厢两侧设有脚踏板，应采用铝合金型板整体拉制成型，不得为钢框架覆盖铝合金板，踏板面应采用防滑设计，带有安全锁，防止踏板在行车过程中发生翻转，每个踏板承重不低于200kg，踏板边角处应进行包裹，防止磕碰，同时踏板边缘应设置有黄色警示灯或黄色警示灯带。
7.6上装应保持一定的平整度，简洁美观，所有焊接须牢固，光洁，平整；所有缝隙须涂上硅胶，硅胶平整、密封良好。所有小五金件应采用不锈防腐材料。

8、电气系统
8.1信号设备：驾驶室顶安装LED警灯，车身两侧分别设置全红爆闪灯、LED照明灯不少于2个。车顶后部中央位置安装1个圆柱形旋转警灯。驾驶室顶部安装1个喊话器，驾驶室内安装手持麦克风，消防员可通过喊话器进行公共广播。
8.2照明设备：器材箱及泵房内部安装LED照明灯，上下车踏板处安装照明装置，乘员室内部安装照明设备，车身左右两侧顶部安装LED照明灯，车厢尾部安装LED照明灯，满足夜间照明需要，俯仰和水平角度可线控调节。
9、装饰和喷漆
9.1按照《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》等文件要求执行。
9.2底盘：原色；轮辋：银色。
9.3荧光带：为保证夜间工作安全，车身加装有荧光带。
9.4主要设备的控制和操作应在车上有固定的性能参数、操纵指示、操作说明和安全警示等清晰、准确、明了的标识，标识标牌采用中文和国际通用符号，标牌应采用耐腐材质，便于观察和清洗。
10、随车文件清单
底盘使用说明书。
底盘质量保修卡。
如为进口底盘则需提供进口报关单。
底盘一致性证书。
发动机号码拓印。
底盘号码拓印件。
消防车使用说明书。
上装部件资料。
消防车随车消防器材清单。
消防车合格证。
消防车跟踪服务卡。
消防车交接清单。
11、随车器材清单
包括但不限于国家标准GB 7956配备内容。提供详细器材配备清单，随车器材应能满足车辆正常使用需要。

第三篇  项目商务要求

“※”标注的商务要求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。
一、交货期、交货地点及验收方式

※（一）交货期

中标车辆若为非国产底盘的，中标人应在合同签订之日起365个日历日内交货并完成安装调试；中标车辆若为国产底盘的，中标人应在合同签订之日起180个日历日内交货并完成安装调试。

（二）交货方式

交货方式：1.在约定时间内送达总队复盛训练基地或者采购人指定的市内其他地点，并由甲方指定人员签收。

2.中标人交货时应当提供消防车整车《道路机动车辆生产企业及产品公告》（复印件），在货物送达时间90个日历日内提供型式试验合格的检验报告（复印件）或自愿性产品认证证书（复印件）。

（三）验收方式

1.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。

2.中标人应当按照约定的质量要求交付标的物，提供完备的技术资料、装箱单、消防车整车《道路机动车辆生产企业及产品公告》和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

2.1货物技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

2.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

2.3在调试期间所出现的问题得到解决，并使用正常。

3.采购人对货物验收通过，并不代表采购人对货物的隐蔽瑕疵予以接受，如采购人发现货物存在隐蔽瑕疵，无论发现隐蔽瑕疵之日距到货验收之日是否超过质保期，也无论货物质保期是否已过，采购人均有权自发现隐蔽瑕疵之日起 1 年内要求中标人承担违约责任。
4.中标人提供的货物未达到招标文件或投标文件约定，对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.大型或者复杂的政府采购项目，采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，费用由中标人承担。

6.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.产品包装材料归采购人所有。

8.为保障装备质量，采购人可视情对中标人交付的产品进行抽样送检，检测结果将作为验收的依据。若检测结果与投标文件提供的参数资料存在不符，检测费用由中标人承担。若检测结果符合投标文件则检测费用由采购人承担。

9.中标人须到场参与验收并签字确认验收结果；采购人对中标人所交货物进行验收时所产生的所有费用由中标人承担，费用包括验收所用的人工费、评审费、材料费（如灭火剂、水、电、气、油费）等。

10.对于提供伪劣、假冒、贴牌货物的，将按国家相关规定处理。

11.验收相关事宜，以上条款未能明确的按采购人相关规定执行。

二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、设计费要求实施改造费用等完成本项目的所有费用。因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。在分项报价明细表中，投标人应对所投产品单价进行报价，招标文件所列计划采购数量均为暂估数量，投标人应承诺承担采购数量变化带来的风险。

三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期：自验收合格之日起，包1至包11投标产品质量保证期达到5年，包1至包6中车辆有液罐的，液罐终身质保。

（二）售后服务内容

1.投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

投标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，投标人和制造商应在72小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在72小时内解决的，应在96小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果投标人和制造商的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，投标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，投标人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人和制造商提供售后服务的，该投标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

投标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出，清单的完整度、适用度、价格等将作为评审的重要考量。中标人应承诺清单中的备品备件及易损件价格在质保期内不作上浮，质保期后应以低于市场价提供给采购人。备品备件及易损件付款方式为货到付款。

四、付款方式

合同签订前，中标人向采购人统一支付合同金额10%的履约保证金，以银行保函（保函有效期至验收合格之日）或银行转账方式提交，以银行转账方式提交的，验收合格后无息退还履约保证金。货物验收合格后，中标人在10个工作日内向采购人提供全额发票、书面申请等资料。采购人在收到中标人提交的付款申请资料后，向中标人支付合同金额90%的货款。中标人按约定提供型式试验合格的检验报告（复印件）或自愿性产品认证证书后，采购人向中标人支付合同金额5%的货款。货物验收合格且正常使用1年后凭收据支付5%的货款，如遇质量问题付款时间顺延。

五、违约责任

中标人按采购合同送达并安装调试后，采购人组织验收。

（一）逾期送达。中标人未取得采购人同意且逾期送达的，每天扣除合同项下未送达产品金额的0.2%，超过30个日历日未送达的，采购人可视情解除整个合同，同时可视情追究中标人的违约责任。

在履行合同过程中，如受到不可抗力等影响，中标人不能按时送达货物，应至少提前30个日历日以书面形式将不能按时送达货物的理由及证明材料、预期延误时间通知采购人。采购人收到中标人通知后，认为其理由正当的，可酌情同意延长货物送达时间，采购人同意延长的，以采购人同意的货物送达时间为准。

（二）验收不合格。货物验收不合格的，中标人应在30个日历日内提出采购人可接受的解决方案并完成整改提交复验申请，采购人同意后可适当延长整改期限，中标人无法整改或拒不整改或复验2次以上不合格的，采购人可选择解除合同、降低货物价款、退货并要求赔偿损失等方式进行处理。

（三）逾期未提供消防车整车《道路机动车辆生产企业及产品公告》（复印件）、型式试验合格的检验报告（复印件）或自愿性产品认证证书（复印件）的每天扣除合同总金额的0.2%，超过30个日历日仍未提供的，采购人有权全额扣除履约保证金。

在履行合同过程中，如受到不可抗力等影响，中标人不能按时提供消防车整车《道路机动车辆生产企业及产品公告（复印件）、型式试验合格的检验报告（复印件）或自愿性产品认证证书（复印件）的，应至少提前30个日历日以书面形式将不能按时提供的理由及证明材料、预期延误时间通知采购人。采购人收到中标人通知后，认为其理由正当的，可酌情同意延长提供时间，采购人同意延长的，以采购人同意的提供时间为准。

六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

七、培训

投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

八、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。
第四篇  资格审查及评标办法

一、资格审查及符合性审查

若未通过资格审查及符合性审查的投标文件，不进入评审环节。

（一）资格审查

依据政府采购相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按“第一篇三、投标人资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。

	（二）
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	按“第一篇三、投标人资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。

	（三）
	投标保证金
	按照招标文件要求足额交纳所投包的投标保证金。


注：

 eq \o\ac(○,1)根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	投标文件签署或盖章
	投标文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）的签署或盖章齐全。

	
	
	投标方案
	每个包只能有一个方案投标。

	
	
	报价唯一
	只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	投标文件份数
	投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。

	3
	技术部分
	投标文件内容
	本招标文件第二篇中（※）号标注的部分。

	4
	商务部分
	投标文件内容
	本招标文件第三篇中（※）号标注的部分。

	5
	投标有效期
	投标文件内容
	投标有效期为投标截止时间起90天。


二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术（质量）等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分，另有4分为政策性加分。

澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（一）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（二）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。技术部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。

三、评标标准

（一）评审因素(所有包)
	序号
	评分因素
及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价
（40%）
	40
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。
	对小微企业的价格用扣除后的价格参与评审，详见“（二）关于小微企业报价扣除比例说明”。

	2
	技术部分
（50%）
	50
	1.起评分：

有效投标人的起评分为50分。

2.扣分条款：

2.1投标文件投标应答有一条不满足招标文件重要技术需求的（本招标文件第二篇中带“▲”号标注的部分），从起评分中扣除10分，有5条及以上不满足的，技术部分为0分。

2.2投标文件投标应答有一条不满足招标文件一般性技术需求的（本招标文件第二篇中“▲”或“※”号标注的部分除外），从起评分中扣除5分，有10条及以上不满足的，技术部分为0分。

注：若重要技术需求和一般性技术需求负偏离扣分之和达到50分的，技术部分为0分。
	投标文件中所承诺技术参数须与定型试验报告、型式试验/检验报告中内容一致，不一致以型式试验报告为准。检验报告未载明的参数，以投标文件中所承诺的为准。

	投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，有一条不满足的（第三篇中“※”号标注的部分除外），商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。

	3
	10
	质保期（6）
	质保期在满足招标文件要求的前提下，全部所投产品质保期每增加1年加3分，最多加6分。
	提供承诺函（格式自定）加盖投标人公章。

	
	
	履约能力
（4）
	2019年1月1日至今（以合同签订时间为准），投标人有所投包内任一产品或类似产品的销售业绩，提供一个业绩得1分，本项最多得4分，没有或者未提供得0分。
	提供销售合同复印件。

	4
	政策性加分
（4）
	1.投标产品属于《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品，且“节能产品政府采购品目清单”中未标注“★”的，有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）。
说明：提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。
2.投标产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）范围内的环境标志产品的，有一款得0.5分，最多得2分。
说明：提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。


说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）关于小微企业报价扣除比例说明

仅对包6、包7、包8、包9、包11投标货物的制造商为小微型企业的给予10%的扣除，以扣除后的报价参与评审。

四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

五、废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第五篇  投标人须知

一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、澄清文件（如果有）一律在中国政府采购网上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、澄清文件的内容。
（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由 第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）联合投标

本项目不接受联合体。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止时间起90天。

（四）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定交纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.《中标通知书》发出后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金：

6.1投标人在投标有效期撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

（五）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。每套投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。
（六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构或重庆市公共资源交易中心指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

见第四篇内容。

六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照技术部分得分由高到低的顺序排列；技术部分得分相同的，按商务部分得分由高到低的顺序排列确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在中国政府采购网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

七、中标

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

八、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。 

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

4.质疑联系方式详见第一篇“联系方式”。

（三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

九、采购代理服务费

（一）投标人中标后向采购代理机构缴纳招标代理服务费，招标代理服务费的收取标准按照以下标准执行:
	招标类型

中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-200
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	200-500
	1.08%
	0.78%
	0.69%

	500-1000
	0.76%
	0.43%
	0.52%

	1000-5000
	0.45%
	0.23%
	0.32%

	5000-10000
	0.23%
	0.09%
	0.18%

	10000-100000
	0.045%
	0.045%
	0.045%

	1000000以上
	0.009%
	0.009%
	0.009%


注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务招标代理业务中标金额为500万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（200-100）万元×0.8%=0.8万元

（500-200）×0.78%=2.34万元

合计收费=1.5+0.8+2.34=4.64（万元）

（二）采购代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆国际投资咨询集团有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆五里店支行（行号：102653000177）

账  号：3100023419200023047  

十、交易服务费

投标人中标后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，服务费的收取标准按渝发改收费(2023)115号执行。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

十一、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。
（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在中国政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人应按招标文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

一、合同主要条款

1.定义

1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3.合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

3.3合同货物单价为不变价。

4.转包或分包

4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5.质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

6.付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

7.检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8.索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9.知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

10.合同争议的解决

10.1当事人友好协商达成一致

10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

11.违约责任

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款以及招标文件第三篇“项目商务要求”中违约责任约定。

12.合同生效及其它

12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

12.4本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

二、政府采购合同（格式）

重庆市政府采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

	商品名称
	规格型号
	数量
	综合单价
	总价
	交货时间
	交货地点

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：

1、质保期限：

2、保修范围：

3、服务措施：

4、质保期后服务：

	二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：

	三、交提货方式：

	四、验收标准、方法：

如有异议，请于      日内提出。

	五、付款方式：



	六、违约责任：

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款以及招标文件第三篇“项目商务要求”中违约责任约定。（采购人应按项目实际情况完整填写）

	七、其他约定事项：

1.招标文件及其澄清文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。

2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。

3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。

4.其他：

	需方：

地址：

联系电话：

授权代表：
	供方：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

授权代表：

（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：




签约时间：           年   月   日      签约地点：

第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、技术文件

（一）技术条款差异表

（二）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

（三）其他技术资料
三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）其他商务资料
四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函

一、经济文件

（一）开标一览表

项目号：

招标项目名称：

	投标人名称
	

	包号/名称
	数量
	投标报价（小写）

	
	
	

	投标报价（大写）：                           

	备注：


投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

  （投标人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

（二）分项报价明细表

项目号：

招标项目名称：                                           单位：元

	序号
	名称
	品牌、规格型号
	制造商
	原产地
	数量
	单价
	合计

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	/
	
	

	9
	
	
	
	
	/
	
	

	10
	
	
	
	
	/
	
	

	11
	……
	
	
	
	/
	
	

	12
	总计
	


投标人：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

  （投标人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展。

二、技术文件

（一）技术条款差异表

项目号：

招标项目名称：

	序号
	招标要求
	投标应答
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列条款进行比较和响应，在“差异说明”项填写正偏离或负偏离，完全符合的填写“无差异”；

2.本表可扩展；

3.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

（二）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

说明：

1.提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。

2.提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。

（三）其他技术资料

三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：                                             

致：                    （采购代理机构名称）：

                        （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为投标截止时间起90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，交纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人公章或自然人签署）

年    月   日
（二）商务条款差异表

项目号：

招标项目名称：

	序号
	招标商务要求
	投标商务应答
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列条款进行比较和响应，在“差异说明”项填写正偏离或负偏离，完全符合的填写“无差异”；

2.本表可扩展。

（三）其他商务资料

四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加重庆市消防救援总队的重庆市消防救援总队2023年灭火类消防装备部门集中采购项目（车辆部分）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.投标人填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为投标人盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                            残疾人福利性单位名称（盖章）：

                                                日   期：

若中标人为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。
（二）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             投标人：

（投标人公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

            （投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。


（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

                      （投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

（结束）
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