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1、轻型水罐消防车
1.符合《消防车 第1部分：通用技术条件》（GB 7956.1-2014）和《消防车 第2部分：水罐消防车》（GB 7956.2-2014）标准。
2.整车
2.1.外形尺寸：长×宽×高≤7500mm×2500mm×3500mm。
2.2.最大总质量：≤12000kg。
3.底盘
3.1.驱动型式：4×2。
3.2.发动机功率：≥140kw。
3.3.车辆限速：交货时车辆限速至110km/h。
3.4.轴距：≤4000mm。
★3.5.排放标准：国六。
3.6.轮胎：原厂标准配置（含备用轮胎），备用轮胎每型号各1个，子午线钢丝型。转向轮加装爆胎应急安全装置。
3.7.牌照托架（含牌照照明灯）：在车后无遮挡位置预留1个，尺寸≥480mm×140mm，符合国家标准。
3.8.电气：蓄电池安装部位合理，更换方便。
3.9.蓄电池安装部位合理，更换方便。滤芯等易耗件方便更换。空滤及进气管、排气管等部件适当提高安装位置，做到防水防淹。
◆3.10.制动系统：具备自动紧急刹车系统（AEB）、防抱死制动系统（ABS）、电控制动系统（EBS）、驱动防滑系统（ASR）、电子车身稳定系统（ESP）和排气制动等。前轮盘式制动。
4.驾驶室
4.1.结构：双排座四开门，双液压缸倾翻、带安全锁止装置，电动液压泵。
4.2.座位设置：乘员≥6人。后排座位后加装9L空气呼吸器固定架4套（模具制作）、航空座椅4个。座椅安放空呼器后留够40CM以上进深，坐垫采用耐磨、结实、软硬适中的材料，保证消防员的乘坐舒适和安全。驾乘室座椅具备安全带。
4.3.设备：顶部安装有长排警灯。带冷暖空调、数字收音机或CD或MP3播放功能、倒车雷达、360°行车影像，行车记录仪、气喇叭、可电动调节的左2右4后视镜；除原车设备外，中间设置操作仪表板，控制水泵系统及电器照明、加装有取力器控制开关及指示灯、警灯、≥100W的警报器、爆闪灯开关；车辆预留北斗卫星定位系统、计算机、车载集群电台的电源接口和安装位置。铺设驾驶室地面保护地革，加装深色座套，材质舒适、耐磨、美观。
4.4.驾驶室内合适位置具有底盘和整车的铭牌。
5.容罐
5.1.容量：≥3000L。
5.2.材质：316不锈钢板，罐顶板、纵横防荡板厚度均≥3mm，前后封板、罐两侧壁板厚度≥4mm，罐底板厚度≥5mm。
5.3.设备：
5.3.1.  1个可泄压的入口孔（≥450mm），带有快速锁紧装置。
5.3.2.溢流阀装置≥1个。
5.3.3.液位指示器≥1个。
5.3.4.  2个80mm注水口，车体中部两侧各1个，接口为卡式接口（雄口带闷盖），罐内设注水管路。注水口管路为U型。
5.3.5.放余水管路：在管路和泵体最低处便于操作的部位设有放余水阀，可快速排除系统内余水，≥1个带有球阀控制启闭的≥DN40的排污口。
5.3.6. 1个≥125mm的后进水管路，连接水罐与水泵，水泵与水罐之间加装过滤网。
5.3.7.各罐设有呼吸阀应保证消防车使用时罐内不会产生真空。
6.取力器
6.1.型式：原车自带取力器。
6.2.控制方式：电控气动。
6.3.润滑方式：飞溅式油润滑。
6.4.具有冷却系统，确保车辆正常连续工作24小时以上，若采用水冷却，应在冷却管路最低处设置放余水装置。
7.消防泵及管路系统
7.1.消防泵
7.1.1.型号：投标注明水泵的品牌、型号。
◆7.1.2.水泵流量：≥40L/s@1.0MPa；免维护机械密封。
◆7.1.3.吸水时间：≤35s（吸深≥7m）；
7.1.4.电动刮片式真空泵，可自润滑。
7.2.管路系统
7.2.1.吸水管路：与水泵出水流量相匹配的吸水管进水口，可从天然水源吸水或从液罐吸水；配有吸水管2m×4根，吸水管与水泵螺旋接口，配有原进水口变100mm吸水管变口2个。吸水口有截门。
7.2.2.出水管路：≥2个65mm出水口和2个80mm出水口，车两侧各有1个，卡式接口（雌口），带闷盖；出水口不能与操作面板在同一操作面，避免水带脱口对操作人员造成伤害。泵房顶部有1个直径≥100mm的水炮管路。
7.2.3.在水罐后封板右侧有1个注水管路，可通过水泵直接向罐内注水，水泵与水罐之间加装过滤网；水罐至水泵阀门采用电控气动，并带有应急手动操作扳手（易操作），阀门应启闭自如、不得漏水。
7.2.4.放余水管路：为保护水泵及管路各球阀，在其最低处加装放余水阀，手动球阀控制，开关设置在车辆明显易见位置，便于操纵。
7.2.5.管路标明流动方向，管路外保护挡板可拆卸或打开，便于维护保养。管路颜色应按GB7956.1的规定。
7.2.6.每个开关需设置永久性中文铭牌。
8.消防炮
8.1.型号：投标时注明水炮的品牌型号。
◆8.2.流量：≥40L/s@1.0MPa。
8.3.射程：≥65m。
8.4.操作方式：电控。
8.5.水平回转角度：≥300°。
8.6.俯仰角度范围：≥-15°～+55°。
9.器材箱及泵房
9.1.材质：骨架采用高强度铝合金型材，尺寸≥40mm×40mm，蒙板为平铝板或氧化铝合金花纹板。
9.2.结构：可调式结构，空间上下可调，牢固可靠，确保强度和刚度。蒙板为航空用高强度粘结胶粘结（无铆钉）。每个卷帘门设置通用门锁。
9.3.开门：器材厢及泵室开口应采用带锁卷帘门，铝合金型材，锁具钥匙全车通用，门把手和锁坚固耐用，不宜变形。门口与卷帘门间及各帘板之间有良好的防雨、防尘密封性能。
9.4.器材布置：器材存放采用滑动托架、拖板、旋转器材架、高强度的塑料存放盒以及各种夹具等专用工具，有≥4具空气呼吸器支架，空呼支架不要伸缩式。
9.5.器材布置原则：器材布置按人体工程学原理进行设计，按器材的使用频率和实战灭火的需要配置和放置器材，满足人员站在地面或踏板上1-2个动作取用任何器材。
9.6.器材固定原则：装夹牢固，取用方便；使用防锈、防振、防脱落、防划伤的专用夹具固定器材。器材固结按用户要求固结。
9.7.车顶：两侧设置护栏，设置≥4个可栓绳索的器材固结点；加装器材箱，不超过整车高度。
9.8.防滑层：车外翻板、踏脚板、梯蹬、车顶表面需有金属材质防滑层。
9.9.车辆尾部设有供消防员上下车顶的登高爬梯。
9.10.防冻系统：泵房设有暖风机和冬季防冻保温设施，热流量满足8-12m³空间的取暖，确保在-20℃下供液系统正常运行，具有防水功能。出水口具有电加热装置。
9.11.泵房和器材厢：显著位置设有中文操作流程图及永久性标识、标牌等（固定在明显且不易被磨损部位）。
10.翻板踏脚
10.1.材质：高强度型钢；蒙皮为铝合金板（阳极氧化处理）。
10.2.结构：采用气动弹簧和锁销双重锁定，安全可靠。
10.3.说明：踏脚翻板翻下时高度≤550mm，静载荷≥150kg，翻上时符合GB11567的规定。脚踏板翻转10万次不塌陷。车外翻板、踏脚板、梯蹬、车顶表面需有金属材质防滑层。
11.电器系统
11.1.整车设有电源总开关，警灯、警报器、标志灯、示廓灯等操控开关设在驾驶室内，独立电路设计。
11.2.警灯：红色长排警灯，设置于驾驶室顶部，外形符合整车外观要求。
11.3.警报器，带警笛和电子公共广播系统，包括麦克风及≥100W扬声器。
11.4.侧警灯：车身两侧装各有≥3组红爆闪警灯（爆闪控制盒要求采取一拖一形式）；车身两侧下方安装≥1组安全侧标志灯。
11.5.车顶尾部设有1只红色旋转警灯和≥1个高亮度探照灯，满足夜间作业需要。
11.6.照明灯：每个器材箱和泵房内均安装有照明灯或LED灯带。
12.信息采集装置：
12.1.上装系统具有数字信息输出功能，输出信息至少包含消防泵出口压力、消防泵入口压力（真空度）、水罐液位、水泵工作时间等关键信息；
12.2.底盘系统具有数字信息输出功能，输出信息至少包含里程、燃油使用总量、发动机工作时间、燃料液面、发动机转速、车速、发动机冷却液温度高报警、机油液位低报警等关键信息；
12.3.具有上装及底盘系统信息采集与远程传输功能，相关信息能够自动接入到消防装备物联网管理系统中，并可与北斗消防综合服务管理平台对接实现位置信息推送功能。
13.防腐防锈处理：所有板材、骨架、零部件和结构件，均经过严格的防锈防腐防锈处理，铝型材、铝板和花纹板均进行氧化处理，水罐及相接法兰、内部管路、螺栓等采用最新防腐防锈技术。
14.喷漆
14.1.喷漆：车辆主体颜色：R03消防红（包括：驾驶室、器材厢、泵房，其中铝合金卷帘门除外）
14.2.前轮罩和保险杠：保持原底盘颜色不变；
14.3.器材室、泵室内外露表面：保持原铝板颜色不变；
14.4.胎压（巴或KPa）漆在车轮挡泥板中心位置；
14.5.车尾及侧面具有反光标识；
14.6.车身标识符合《应急救援专用号牌式样和车辆涂装样图》（国办发[2018]114号）要求，支队、消防站名称由用户自定。
15.整车造型：以车头外轮廓截面为标准，整车造型呈流线型；车尾转角处呈圆弧形造型；车顶高度与车头一致，车身与车头造型协调一致。
16.总体技术要求
16.1.所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合规范的中文铭牌标志。
16.2.所有焊接牢固、焊后打磨光整。
16.3.提供易损件报价清单。
16.4.车上所有与消防水带相连接的接口全部为卡式接口，出水口为雌口，进水口为雄口，带闷盖。
17.交货时，车内柴油/汽油、尿素、润滑油、防冻液等均应加满。各液罐应标注容积。
18.每件产品需配有在应急管理部消防装备物资信息采集系统注册的（厂家信息录入系统使用地址：http://xfzb.119.gov.cn/fems/）RFID射频电子标签或粘贴二维码，必须保证其防水，不易脱落，可根据甲方要求涂印标识。
19.随车文件
19.1.整车合格证（需与工信部提供数据一致）（1份）。
19.2.如是进口货物，提供报关单或证明书（如有）或自动进口许可证（如有）（1份）。
19.3.车辆识别代码拓印件（2份）。
19.4.发动机号拓印件（2份）。
19.5.消防车涂装后左前方45°3寸照片（2张）。
19.6.底盘驾驶员中文操作手册（2份）。
19.7.底盘中文维修保养手册和中文光盘（2份）。
19.8.底盘中文零件目录图册或中文光盘（2份）。
19.9.底盘质量保修卡和改装手册等（1套）。
19.10.润滑计划、数据卡、标明车总重量及底盘号的图表（1套）。
19.11.中文上装使用说明书（包括控制气路、电路配线图等）（2套）。
19.12.上装零件目录图册或光盘（2套）。
19.13.出厂检验证书、测试报告、调整记录（1套）。
19.14.其它技术资料，如附属外购设备的维修手册和零件目录等。（1份）
19.15.易耗易损件报价单（含型号、生产厂家、联系方式等）（1份）。
20.随车器材
	序号
	名称
	规格
	数量

	1
	吸水管
	2米，管径与水泵匹配，PVC材质
	4根

	2
	滤水器及引绳
	与吸水管相匹配
	1只

	3
	消火栓扳手
	消火栓扳手
	1件

	4
	异径接口
	消火栓专用，吸水管转100mm
	1件

	5
	开关直流水枪
	卡式接口
	2支

	6
	多功能消防水枪
	卡式接口
	2支

	7
	四通分水器
	闸阀式
	2件

	8
	65mm消防水带
	20-65-20
	10条

	9
	80mm消防水带
	20-80-20
	10条

	10
	多功能消防斧
	带快速安装支架
	1件

	11
	异径接口
	卡式80雄/65雌
	4件

	12
	异径接口
	卡式80雄/80雄
	2件

	13
	异型接口
	卡式65雄/内扣式65
	2件

	14
	橡皮锤
	
	1个

	15
	丁字镐
	
	1个

	16
	多功能铁挺
	
	1个

	17
	集水器
	125/80×2，卡式接口
	1件

	18
	水带包布
	
	8件

	19
	水带挂钩
	
	8件

	20
	水带桥
	
	2副

	21
	原车工具及附件、常用套筒工具
	原车工具及附件、常用套筒工具
	1套

	22
	干粉灭火器
	固定在适当位置
	2具

	23
	电动黄油枪
	固定在泵室内适当位置
	1个

	24
	原车钥匙
	原车钥匙
	4把

	25
	备用灯泡
	备用灯泡
	1套

	26
	备用保险
	备用保险
	1套

	27
	备用灯罩
	转向灯、尾灯、侧灯
	1套

	28
	备用空调滤芯、空气滤芯、机油滤芯、柴油滤芯、油水分离器滤芯、干燥罐滤芯、转向滤芯
	原车同型号、同品牌
	3套

	29
	备用取力器齿轮油、转向机液压油
	原车同型号、同品牌
	1套

	30
	胎压表
	胎压表
	1件

	31
	防火帽
	与底盘排气管配套
	1件

	32
	防滑链
	与车辆轮胎配套
	1套

	33
	电控气动阀
	水罐与水泵连接处配套
	1套





2、中型水罐消防车
1.符合《消防车 第1部分：通用技术条件》（GB 7956.1-2014）和《消防车 第2部分：水罐消防车》（GB 7956.2-2014）标准。
2.整车
2.1.外形尺寸：长×宽×高≤8700mm×2550mm×3800mm。
2.2.满载总质量：≤20000kg。
3.底盘
3.1.投标时注明车辆底盘的品牌、型号，驾驶室为原厂改装。
3.2.驱动型式：4×2。
3.3.发动机额定功率：≥250kw。
3.4.车辆限速：≤110km/h。
3.5.轴距：≤4600mm。
★3.6.排放标准：国六。
3.7.轮胎：原厂标准配置，备用轮胎每型号、每花纹各1个，子午线钢丝型。转向轮加装爆胎应急安全装置。
3.8.牌照托架：在车后无遮挡位置预留1个，尺寸≥480mm×140mm，牌照架预留四个牌照固定孔位，具备牌照照明灯。
3.9.电气：蓄电池安装部位合理，更换方便。
4.10.蓄电池安装部位合理，更换方便。滤芯等易耗件方便更换。空滤及进气管、排气管等部件适当提高安装位置，做到防水防淹。
◆3.11.变速箱形式：可实现自动换挡行驶。
◆3.12.制动系统：具备自动紧急刹车系统（AEB）、防抱死制动系统（ABS）、电控制动系统（EBS）、驱动防滑系统（ASR）、电子车身稳定系统（ESP）和排气制动等。前轮盘式制动。
4.驾驶室
4.1.结构：原装双排座驾驶室，原装双液压缸，四开门，全钢结构，液压翻转驾驶室，电动液压泵；
4.2.座位设置：乘员≥6人。后排座椅可自动翻转，加装9L空气呼吸器固定架4套（模具制作）、座椅4个，座椅下可放入4具9L空气呼吸器备用瓶。翻转座椅支撑立柱横截面积≥150mm2，弹簧选用高应力弹簧，2000N拉力下20000次拉伸不变形，确保坚固，不易变形，安放空呼器后留够40cm以上进深，坐垫采用高密度乳胶内芯，皮革包裹，耐磨、结实。主副驾驶座椅装有三点式安全带，翻转座椅带三点式安全带；
4.3.电动升降车窗；乘员室内所有栏杆、扶手、内衬都应软化处理。设置方便消防员上下的脚踏板，踏板站立面有防滑措施。
4.4.设备：顶部安装有长排警灯。带冷暖空调、数字收音机及多媒体功能，倒车雷达、360°行车影像，行车记录仪、气喇叭、可电动调节的左2右4后视镜；除原车设备外，中间设置操作仪表板，控制水泵系统及电器照明、加装有取力器控制开关及指示灯、警灯、≥100W的警报器、爆闪灯开关；
4.5.预留北斗卫星定位系统、计算机、车载集群电台的电源接口和安装位置。
4.6.铺设驾驶室地面保护地革，主、副驾驶座加装上红下蓝消防元素的可拆洗的座套，靠背中间印黄色“天津消防”字样，材质舒适、耐磨、美观。
4.7.驾驶室内合适位置具有底盘和整车的铭牌。
5.容罐
5.1.容量：≥8000L。
5.2.材质：316不锈钢板，罐顶板、纵横防荡板厚度均≥3mm，前后封板、罐两侧壁板厚度≥4mm，罐底板厚度≥5mm。
5.3.设备：
5.3.1.1个可泄压的入口孔（≥450mm），带有快速锁紧装置。
5.3.2.溢流阀装置≥1个。
5.3.3.液位指示器≥1个。
5.3.4. 2个80mm注水口，车体两侧各1个，接口为卡式接口（雄口带闷盖），罐内设注水管路（罐顶采用上翻弯管结构的，不需单向阀）。
5.3.5.放余水管路：在管路和泵体最低处便于操作的部位设有放余水阀，可快速排除系统内余水，≥1个带有球阀控制启闭的≥DN40的排污口。
5.3.6.后进水管路连接水罐与水泵，水泵与水罐之间加装过滤网。
5.3.7.各罐设有呼吸阀应保证消防车使用时罐内不会产生真空。
6.取力器
6.1.型式：原车自带取力器。
6.2.控制方式：电控气动。
6.3.润滑方式：飞溅式油润滑。
6.4.具有冷却系统，确保车辆正常连续工作24小时以上，若采用水冷却，应在冷却管路最低处设置放余水装置。
7.消防泵及管路系统
7.1.消防泵
7.1.1.型号：参照或相当于大力、希尔、瓦特尔斯、哥达瓦等品牌，投标时注明水泵品牌、型号。
◆7.1.2.水泵额定流量：≥60L/s@1.0MPa，免维护机械密封。
◆7.1.3.吸水时间：≤50s（吸深≥7m）；
7.2.真空泵
7.2.1.电动刮片式真空泵，可自润滑。
7.3.管路系统
7.3.1.吸水管路：与水泵出水流量相匹配的吸水管进水口，可从天然水源吸水或从液罐吸水；配有吸水管2m×4根，吸水管与水泵螺旋接口，配有原进水口变100mm吸水管变口2个。吸水口有截门。
7.3.2.出水管路：≥2个65mm出水口和2个80mm出水口，车两侧各有1个，卡式接口（雌口），带闷盖；出水口不能与操作面板在同一操作面，避免水带脱口对操作人员造成伤害。泵房顶部有1个直径≥100mm的水炮管路。
7.3.3.在水罐后封板右侧有1个注水管路，可通过水泵直接向罐内注水，水罐至水泵阀门采用电控气动，并带有应急手动操作扳手（易操作），阀门应启闭自如、不得漏水。
7.3.4.放余水管路：为保护水泵及管路各球阀，在其最低处加装放余水阀，手动球阀控制，开关设置在车辆明显易见位置，便于操纵。
7.3.5.管路标明流动方向，管路外保护挡板可拆卸或打开，便于维护保养。管路颜色应按GB7956.1的规定。
7.3.6.每个开关需设置永久性中文铭牌。
8.消防炮
8.1.型号：参照或相当于博克、TFT、阿密龙、AWG等品牌，投标时注明水炮品牌、型号。
8.2.流量：≥50L/s@1.0MPa。
8.3.射程：≥70m。
8.4.操作方式：电控。
8.5.水平回转角度：≥300°。
8.6.俯仰角度范围：≥-15°～+55°。
9.器材箱及泵房
9.1.材质：骨架采用高强度铝合金型材，尺寸≥40mm×40mm，蒙板为平铝板或氧化铝合金花纹板。
9.2.结构：可调式结构，空间上下可调，牢固可靠，确保强度和刚度。蒙板为航空用高强度粘结胶粘结（无铆钉）。每个卷帘门设置通用门锁。
9.3.开门：器材厢及泵室开口应采用带锁卷帘门，铝合金型材，锁具钥匙全车通用，门把手和锁坚固耐用，不宜变形。门口与卷帘门间及各帘板之间有良好的防雨、防尘密封性能。
9.4.器材布置：器材存放采用滑动托架、拖板、旋转器材架、高强度的塑料存放盒以及各种夹具等专用工具，有≥4具9L空气呼吸器支架，空呼支架不要伸缩式。
9.5.器材布置原则：器材布置按人体工程学原理进行设计，按器材的使用频率和实战灭火的需要配置和放置器材，满足人员站在地面或踏板上1-2个动作取用任何器材。
9.6.器材固定原则：装夹牢固，取用方便；使用防锈、防振、防脱落、防划伤的专用夹具固定器材。器材固结按用户要求固结。
9.7.车顶：两侧设置护栏，设置≥4个可栓绳索的器材固结点；提供15米拉梯固定架，具备滑道，滑道能翻转，方便拉梯装卸；加装器材箱，不超过整车高度。
9.8.防滑层：车外翻板、踏脚板、梯蹬、车顶表面需有金属材质防滑层。
9.9.车辆尾部设有供消防员上下车顶的登高爬梯。
9.10.防冻系统：泵房设有暖风机和冬季防冻保温设施，热流量满足8-12m³空间的取暖，确保在-20℃下供液系统正常运行，具有防水功能。出水口具有电加热装置。
9.11.泵房和器材厢：显著位置设有中文操作流程图及永久性标识、标牌等（固定在明显且不易被磨损部位）。
9.12.车辆具备自动充气充电装置，装置在车辆启动后可自动脱离。
10.翻板踏脚
10.1.材质：高强度型钢；蒙皮为铝合金板（阳极氧化处理）。
10.2.结构：采用气动弹簧和锁销双重锁定，安全可靠。
10.3.说明：踏脚翻板翻下时高度≤550mm，静载荷≥150kg，翻上时符合GB11567的规定。车外翻板、踏脚板、梯蹬、车顶表面需有金属材质防滑层。
11.电器系统
11.1.整车设有电源总开关，警灯、警报器、标志灯、示廓灯等操控开关设在驾驶室内，独立电路设计。
11.2.警灯：红色长排警灯，设置于驾驶室顶部，外形符合整车外观要求。
11.3.警报器，带警笛和电子公共广播系统，包括麦克风及≥100W扬声器。
11.4.侧警灯：车身两侧装各有≥3组红爆闪警灯（爆闪控制盒要求采取一拖一形式）；车身两侧下方安装≥1组安全侧标志灯。
11.5.车顶尾部设有1只红色旋转警灯和≥1个高亮度探照灯，满足夜间作业需要。
11.6.照明灯：每个器材箱和泵房内均安装有照明灯或LED灯带。
12.信息采集装置：
12.1.上装系统具有数字信息输出功能，输出信息至少包含消防泵出口压力、消防泵入口压力（真空度）、水罐液位、水泵工作时间等关键信息；
12.2.底盘系统具有数字信息输出功能，输出信息至少包含里程、燃油使用总量、发动机工作时间、燃料液面、发动机转速、车速、发动机冷却液温度高报警、机油液位低报警等关键信息；
12.3.具有上装及底盘系统信息采集与远程传输功能，相关信息能够自动接入到消防装备物联网管理系统中，并可与北斗消防综合服务管理平台对接实现位置信息推送功能。
13.防腐防锈处理：所有板材、骨架、零部件和结构件，均经过严格的防锈防腐防锈处理，铝型材、铝板和花纹板均进行氧化处理，水罐及相接法兰、内部管路、螺栓等采用最新防腐防锈技术。
14.喷漆
14.1.喷漆：车辆主体颜色：R03消防红（包括：驾驶室、器材厢、泵房，其中铝合金卷帘门除外）
14.2.前轮罩和保险杠：保持原底盘颜色不变；
14.3.器材室、泵室内外露表面：保持原铝板颜色不变；
14.4.胎压（bar或KPa）漆在车轮挡泥板中心位置；
14.5.车尾及侧面具有反光标识；
14.6.车身标识符合《应急救援专用号牌式样和车辆涂装样图》（国办发[2018]114号）要求，支队、消防站名称由用户自定。
15.总体要求
15.1.所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合规范的中文铭牌标志。
15.2.整车外观美观大方。
15.3.所有焊接牢固、焊后打磨光整。
15.4.提供易损件报价清单。
15.5.车上所有与消防水带相连接的接口全部为卡式接口，出水口为雌口，进水口为雄口，带闷盖。
15.6.每辆车需配有在应急管理部消防装备物资信息采集系统注册的（厂家信息录入系统使用地址：http://xfzb.119.gov.cn/fems/）RFID射频电子标签或粘贴二维码，防水，不易脱落，可根据甲方要求涂印标识。
16.交货时，车内柴油/汽油、尿素、润滑油、防冻液等均应加满。各液罐应标注容积。
17.随车文件
17.1.整车合格证（需与工信部提供数据一致）（1份）。
17.2.如是进口货物，提供报关单或证明书（如有）或自动进口许可证（如有）（1份）。
17.3.车辆识别代码拓印件（2份）。
17.4.发动机号拓印件（2份）。
17.5.底盘驾驶员中文操作手册（2份）。
17.6.底盘中文维修保养手册和中文光盘（2份）。
17.7.底盘中文零件目录图册或中文光盘（2份）。
17.8.底盘质量保修卡和改装手册等（1套）。
17.9.润滑计划、数据卡、标明车总重量及底盘号的图表（1套）。
17.10.中文上装使用说明书（包括控制气路、电路配线图等纸质版和pdf电子版）（2套）。
17.11.上装零件目录图册或光盘（2套）。
17.12.出厂检验证书、测试报告、调整记录（1套）。
17.13.其它技术资料，如附属外购设备的维修手册和零件目录等。（1份）
17.14.易耗易损件报价单（含型号、生产厂家、联系方式等）（1份）。
18.随车器材
	序号
	名称
	规格
	数量

	1
	吸水管
	2米，管径与水泵匹配，PVC材质
	4根

	2
	滤水器及引绳
	与吸水管相匹配
	1只

	3
	消火栓扳手
	消火栓扳手
	1件

	4
	异径接口
	消火栓专用，吸水管转100mm
	1件

	5
	开关直流水枪
	卡式接口
	2支

	6
	多功能消防水枪
	卡式接口
	2支

	7
	四通分水器
	闸阀式
	2件

	8
	65mm消防水带
	20-65-20
	10盘

	9
	80mm消防水带
	20-80-20
	10盘

	10
	多功能消防斧
	带快速安装支架
	1件

	11
	异径接口
	卡式80雄/65雌
	4件

	12
	异型接口
	卡式80雄/80雄
	2件

	13
	异型接口
	卡式65雄/内扣式65
	2件

	14
	橡皮锤
	
	1个

	15
	丁字镐
	
	1个

	16
	多功能铁挺
	
	1个

	17
	集水器
	150/80×2，卡式接口
	1件

	18
	水带包布
	
	8件

	19
	水带挂钩
	
	8件

	20
	水带桥
	
	2副

	21
	原车工具及附件、常用套筒工具
	原车工具及附件、常用套筒工具
	1套

	22
	干粉灭火器
	固定在适当位置
	2具

	23
	电动黄油枪
	固定在泵室内适当位置
	1个

	24
	原车钥匙
	原车钥匙
	4把

	25
	备用灯泡
	备用灯泡
	1套

	26
	备用保险
	备用保险
	1套

	27
	备用灯罩
	转向灯、尾灯、侧灯
	1套

	28
	备用空调滤芯、空气滤芯、机油滤芯、柴油滤芯、油水分离器滤芯、干燥罐滤芯、转向滤芯
	原车同型号、同品牌
	3套

	29
	备用取力器齿轮油、转向
液压油
	原车同型号、同品牌
	1套

	30
	胎压表
	胎压表
	1件

	31
	防火帽
	与底盘排气管配套
	1件

	32
	防滑链
	与车辆轮胎配套，每个驱动轮各一条
	1套

	33
	电控气动阀
	水罐与水泵连接处配套
	1套









3、重型水罐消防车
1.符合《消防车 第1部分：通用技术条件》（GB 7956.1-2014）和《消防车 第2部分：水罐消防车》（GB 7956.2-2014）标准。
2.整车
2.1.外形尺寸：长×宽×高≤12000mm×2550mm×4000mm；
2.2.满载总质量：≤41000kg；
2.3.载液量：≥18000L；
3.底盘
3.1.底盘型号：投标时注明车辆底盘品牌、型号。
3.2.车辆限速：车辆限速至95km/h。
3.3.驱动型式：8×4；
3.4.发动机额定功率：≥420kW；
3.5.油箱容积：≥280L（油箱入口带滤网）；
★3.6.排放标准：国六；
◆3.7.变速箱：≥12挡前进挡和2个倒档，自动变速箱，提供变速箱型号和制造商名称。
3.8.轮胎：原厂标准配置（含备用轮胎），备用轮胎每型号各1个，子午线钢丝型。转向轮加装爆胎应急安全装置。
3.9.牌照托架（含牌照照明灯）：在车后无遮挡位置预留1个，尺寸不小于480mm×140mm，符合国家标准。
3.10.蓄电池安装部位合理，更换方便。滤芯等易耗件方便更换。空滤及进气管、排气管等部件适当提高安装位置，做到防水防淹。
◆3.11.制动系统：具备自动紧急刹车系统（AEB）、防抱死制动系统（ABS）、电控制动系统（EBS）、驱动防滑系统（ASR）、电子车身稳定系统（ESP）和排气制动等。前轮盘式制动。具备原厂液力缓速器。具备长坡缓速控制系统。
4.驾驶室
4.1.结构：全钢结构，液压翻转驾驶室，悬挂优良，可适应恶劣环境。
4.2.座位设置：驾驶室为单排座双开门结构，设置独立乘员室，独立成员室为双开门。总乘员≥6人。独立成员室座位后靠背设4套9L空气呼吸器架；座椅下可放入4具9L空气呼吸器备用瓶；坐垫采用耐磨、结实、软硬适中的材料，保证消防员的乘坐舒适和安全。所有座位具有三点式安全带。
4.3.乘员室内所有栏杆、扶手、内衬都应软化处理。设置方便消防员上下的脚踏板，踏板站立面有防滑措施。
4.4.设备：带冷暖空调、数字收音机或MP3播放功能、360°行车记录仪（内存不小于256G）、倒车雷达、气喇叭、可电动调节的后视镜；除原车设备外，中间设置操作仪表板，控制水泵系统及电器照明、加装有取力器控制开关及指示灯、警灯、不小于100W的警报器、爆闪灯开关；车辆预留北斗卫星定位系统、计算机、车载集群电台的电源接口和安装位置。具有近光灯、远光灯、前雾灯、后雾灯、倒车灯、转向灯、示廓灯、可调方向盘、倒车告警、高强度保险杠、前后拖钩等。铺设驾驶室地面保护地革，加装深色座套，材质舒适、耐磨、美观。独立乘员室具备空调系统。
4.5.仪表盘安装所有标准仪表、指示灯及开关，包括有里程、转速、油压及警报、油箱油量、冷却水温度、电瓶充电指示、气压、方向指示灯、刹车系统警告、主开关警告、工具箱开启警告，旋转警灯、警报器开关等各类指示和报警功能。
5.容罐
5.1.容量：载水量≥18000L；
5.2.材质：优质316不锈钢板材料，罐顶板、纵横防荡板厚度均不少于3mm，前后封板、罐两侧壁板厚度不少于4mm，罐底板厚度不少于5mm。
5.3.结构：内胆式罐体，焊接结构，前后封板、罐两侧壁板、纵横防荡板均设有可增加强度的梯形折筋，纵横防荡板间隔不低于国家标准，有防吸水漩涡紊流结构，经严格的渗漏水压试验、强度可靠性试验；
5.4.设备：
5.4.1.水罐设有1个带有快速锁紧及开启装置的人孔，可泄压（直径≥450mm）；
5.4.2.水罐顶部设有溢流装置；
5.4.3.水罐有不少于1个的液位指示传感器；
5.4.4.水罐有不少于1个的罐底集液槽及带有球阀控制启闭的不小于DN40的排污口；
5.4.5.不少于8个外接压力水源的侧80mm注水口，接口为卡式接口（雄口），罐内设注水管路（采用上翻弯管结构，不需单向阀），左右对称设置；
5.4.6.设有带报警装置的低液位电子传感器；
6.消防泵及管路系统
6.1.水泵型号：参照或相当于大力、希尔、瓦特尔斯、齐格勒等品牌型号。
◆6.2.水泵额定流量：≥160L/s@1.0MPa；
6.3.真空泵：电动刮片式真空泵，可自润滑，配有自动引水阀；
6.4.引水时间：≤100s；
6.5.最大吸深：≥7m
6.6.管路系统：
6.6.1.吸水管路：设置3个与水泵出水流量相匹配的吸水管进水口，可从天然水源吸水或从液罐吸水；位于车身尾部；1个后进水管路，装有一只阀门，管路适当部位设有专用橡胶弹性连接装置；配备12根×2m吸水管，吸水管与水泵内扣式接口，配有原进水口变100mm吸水管变口2个。水泵与水罐之间加装过滤网。
6.6.2.出水管路：不少于2个65mm出水口和4个80mm出水口，卡式接口（雌口），带闷盖；出水口不能与操作面板在同一操作面，避免水带脱口对操作人员造成伤害；
6.6.3.由水泵至水罐有一由气动蝶阀控制的注水管路，水泵与水罐之间加装过滤网；水罐至水泵阀门采用电控气动，并带有应急手动操作扳手（易操作），阀门应启闭自如、不得漏水；
6.6.4.放余水管路：为保护水泵及管路各球阀，在其最低处加装放余水阀，手动球阀控制，开关设置在车辆明显易见位置，便于操纵；
6.6.5.管路标明流动方向，管路外保护挡板可拆卸或打开，便于维护保养。
6.6.6.每个开关需设置永久性中文铭牌。
7.消防炮
7.1.型号：参照或相当于博克、TFT、阿密龙、AWG等品牌型号。
7.2.型式：电控水炮；
7.3.操作方式：无线遥控、有线电控；
◆7.4.额定流量：≥150L/s；
7.5.射程：≥100m；
7.6.遥控距离：≥100m；
7.7.角度：水平旋转≥300°，仰俯角范围：≥-15°~55°。
8.器材箱及泵房
8.1.材质：采用钢制框架和铝合金型材专用连接件结构，以确保其强度和刚度；
8.2.结构：车厢（器材箱及泵房）为分体式结构；前部为器材箱，后部为泵室，配有仪表板及操作系统；金属边缘做防毛刺处理，对车厢内部需要经常检测的部件，在适当部位加装有活门，其他需要进入车内部检查和维修的地方也加装有敞开或有可移动的板件。
8.3.合理设计器材安置空间，放置器材的空间可调整；
8.4.卷帘门：器材厢及泵室开口均采用专用带锁铝合金型材卷帘门或优于，锁具钥匙全车通用，门把手和锁坚固耐用，不宜变形。门口与卷帘门间及各帘板之间有良好的防雨、防尘密封性能。
8.5.器材架：采用高强度铝合金型材，内藏式连接，能最大限度地提高空间利用率和可变性。
8.6.器材布置：器材存放采用滑动托架、拖板、旋转器材架、高强度的塑料存放盒以及各种夹具等专用工具，有不少于3具9L空气呼吸器支架。
8.7.器材布置原则：器材布置按人体工程学原理进行设计，按器材的使用频率和实战灭火的需要配置和放置器材，满足人员站在地面或踏板上1-2个动作取用任何器材。
8.8.器材固定原则：装夹牢固，取用方便；使用防锈、防振、防脱落、防划伤的专用夹具固定器材。器材固结按用户要求固结。
8.9.车顶：两侧设置护栏，设置不少于4个可栓绳索的器材固结点。
8.10.翻板踏脚：钢框架覆铝合金花纹板结构；采用气弹簧和锁销双重锁定，踏脚翻板翻下时高度≤550mm，每个踏脚翻板承受重量≥150kg。
8.11.防滑层：车外翻板、踏脚板、梯蹬、车顶表面需有金属材质防滑层；
8.12.车辆尾部设有供消防员上下车顶的登高爬梯；
8.13.防冻系统：泵房设有暖风机和冬季防冻保温设施，热流量满足8-12m3空间的取暖，确保在-20℃下供液系统正常运行，关键部件具有防水功能；
8.14.泵房和器材厢：显著位置设有中文操作流程图及永久性标识、标牌等（固定在明显且不易被磨损部位）。
9.电器系统
9.1.整车设有电源总开关，警灯、警报器、标志灯、示廓灯等操控开关设在驾驶室内，独立电路设计；
9.2.警灯：红色长排全红警灯1只，设置于驾驶室顶部，外形符合整车外观要求；
9.3.警报器：带警笛和电子公共广播系统，包括麦克风及100W扬声器；
9.4.侧警灯：车身两侧装各有不少于3组爆闪警灯；车身两侧下方安装不少于1组安全侧标志灯；由于车身较长，车身两侧下方中部必须安装转向指示闪灯。
9.5.车顶尾部设有1只红色旋转警灯和一个高亮度探照灯，满足夜间作业需要；
9.6.器材箱照明：每个器材箱和泵房内均安装有照明灯或LED灯带；
9.7.环绕照明灯：车厢上部两侧装有照明灯不少于70W×6/24V卤素雾灯，左右两侧各不少于3个，满足夜间灭火作战时的照明需要。
9.8.倒车可视系统，驾驶室内配有液晶显示器。
10.信息采集装置：
10.1.上装系统具有数字信息输出功能，输出信息至少包含消防泵出口压力、消防泵入口压力（真空度）、水罐液位、水泵工作时间等关键信息；
10.2.底盘系统具有数字信息输出功能，输出信息至少包含里程、燃油使用总量、发动机工作时间、燃料液面、发动机转速、车速、发动机冷却液温度高报警、机油液位低报警等关键信息；
10.3.具有上装及底盘系统信息采集与远程传输功能，相关信息能够自动接入到消防装备物联网管理系统中，并可与北斗消防综合服务管理平台对接实现位置信息推送功能。
11.每件产品需配有在应急管理部消防装备物资信息采集系统注册的（厂家信息录入系统使用地址：http://xfzb.119.gov.cn/fems/）RFID射频电子标签或粘贴二维码，必须保证其防水，不易脱落，可根据甲方要求涂印标识。13.防腐防锈处理：所有板材、骨架、零部件和结构件，均经过严格的防锈防腐防锈处理，铝型材、铝板和花纹板均进行氧化处理，水罐及相接法兰、内部管路、螺栓等采用最新防腐防锈技术。
12.喷漆
12.1.喷漆：车辆主体颜色：R03消防红（包括：驾驶室、器材厢、泵房，其中铝合金卷帘门除外）
12.2.前轮罩和保险杠：保持原底盘颜色不变；
12.3.器材室、泵室内外露表面：保持原铝板颜色不变；
12.4.胎压（巴或KPa）漆在车轮挡泥板中心位置；
12.5.车尾及侧面具有反光标识；
12.6.车身标识符合《应急救援专用号牌式样和车辆涂装样图》（国办发[2018]114号）要求，支队、消防站名称由用户自定。
13.交货时，车内柴油/汽油、尿素、润滑油、防冻液等均应加满
14.随车技术文件
14.1.消防救援车辆整车合格证（需与工信部提供数据一致）（1份）。
14.2.工业和信息化部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》（包括道路机动车辆生产企业及产品或车辆生产企业及产品的官方公告文号和批次所在页、附件中所投产品车型所在页、汽车产品公告参数页）复印件（1份）
14.3.如是进口货物，提供报关单或证明书（如有）或自动进口许可证（如有）（1份）。
14.4.车辆识别代码拓印件（2份）。
14.5.发动机号拓印件（2份）。
14.6.消防车涂装后左前方45°3寸照片（2张）。
14.7.底盘驾驶员中文操作手册（2份）。
14.8.底盘中文维修保养手册和中文光盘（2份）。
14.9.底盘中文零件目录图册或中文光盘（2份）。
14.10.底盘质量保修卡和改装手册等（1套）。
14.11.润滑计划、数据卡、标明车总重量及底盘号的图表（1套）。
14.12.中文上装使用说明书（包括控制气路、电路配线图等）（2套）。
14.13.上装零件目录图册或光盘（2套）。
14.14.出厂检验证书、测试报告、调整记录（1套）。
14.15.其它技术资料，如附属外购设备的维修手册和零件目录等。（1份）
14.16.易耗易损件报价单（含型号、生产厂家、联系方式等）（1份）。
15.随车器材
	序号
	名称
	规格
	数量

	1
	吸水管
	2米，管径与水泵匹配
	4根×3

	2
	吸水管扳手
	吸水管扳手
	4件

	3
	滤水器及引绳
	与吸水管相匹配
	4件

	4
	消火栓扳手
	消火栓扳手
	1件

	5
	异径接口
	消火栓专用，吸水管转100mm
	1个

	6
	多功能水枪
	卡式接口，参照或相当于博克、阿密龙、TFT等品牌。
	2支

	7
	QP4泡沫管枪
	卡式接口
	2支

	8
	QP8泡沫管枪
	卡式接口
	2支

	9
	三通分水器
	三通分水器
	2件

	10
	65mm水带
	20-80-20
	2盘

	11
	80mm水带
	20-65-20
	2盘

	12
	消防斧
	消防斧
	1把

	13
	异径接口
	卡式80雄/65雌，2.5MPa
	4件

	14
	异径接口
	卡式80雄/80雄，2.5MPa
	2件

	15
	异型接口
	卡式65雄/内扣式65，2.5MPa
	2件

	16
	原车工具及附件
	原车工具及附件
	1套

	17
	干粉灭火器
	固定在驾驶室适当位置
	2具

	18
	电动黄油枪
	固定在泵室内适当位置
	2支

	19
	原车钥匙
	原车钥匙
	4把

	20
	备用灯泡
	备用灯泡
	1套

	21
	备用保险
	备用保险
	1套

	22
	备用灯罩
	转向灯、尾灯、侧灯
	1套

	23
	备用空调滤芯
	原车同型号、同品牌
	1套

	24
	备用泡沫泵机油
	原车同型号、同品牌
	1套

	25
	备用取力器齿轮油
	原车同型号、同品牌
	1套

	26
	胎压表
	胎压表
	1件

	27
	防火帽
	与底盘排气管配套
	1件

	28
	防滑链
	与车辆轮胎配套
	1套

	29
	电控气动阀
	水罐与水泵连接处配套
	1套






4、水雾消防车
1.主要用于狭窄区域初期火灾扑救，能快速抵达火灾现场进行扑救及简易应急救援和消防辅助保障，可切换喷雾、直流射水模式。
2.符合《消防车 第1部分：通用技术条件》（GB 7956.1-2014）和《消防车 第9部分：水雾消防车》（GB 7956.9-2025）标准。
3.主要由皮卡车底盘、取力器、水雾系统（含泵）、水罐、软管卷盘、器材箱等组成。
4.整车
4.1.外形尺寸（长×宽×高）：≤6200mm×2100mm×2200mm；
4.2.轴距：≤3600mm；
4.3.最高车速：≥110km/h；
4.4.满载总质量：≤4300kg；
4.5.车身型式：原装双排4门5座驾驶室；
4.6.发动机型式：柴油、高压共轨、增压中冷；
4.7.发动机排量：≥1900ml；
4.8.发动机额定功率：≥110Kw；
★4.9.排放标准：国六；
★4.10.驱动型式：4×4；
4.11.转向型式：助力转向、多功能方向盘；
4.12.制动型式：盘式制动，防抱死系统（ABS+EBD+ESP）；
4.13.驾驶辅助影像：高清液晶倒车影像屏和行车记录仪（高清，128G以上内存）；
4.14.中控彩色液晶屏：原车触控液晶屏；
4.15.驾驶室内合理位置设置车载逆变器，提供12V直流电源转换220V交流电源用途，具有过载保护、短路保护、过温保护等功能，功率≥500W。
4.17.钥匙类型：遥控钥匙。
5.上装部分
5.1.水罐：
5.1.1.容积：≥600L；
5.1.2.材质：304不锈钢或其他防腐材质；
5.2.水雾灭火装置：
5.2.1.额定流量：≥2L/s；
5.2.2.额定压力：≥3.5MPa；
5.2.3.高压卷盘：≥30m；
5.2.4.水雾枪射程：≥10m（喷雾）、≥15m（直流）；
5.3.接口：具有65mm注水口（卡式雄口带闷盖）和40mm出水口（卡式雌口带闷盖）。
5.4.警灯及警报器：长排全红警灯及100W警报器。
5.5.车厢标志灯具：含示廓灯示宽灯等，安全警示用。
5.6.厢体及其内饰：厢体采用整体式结构，内藏式水罐，内部器材架采用铝合金型材，铝合金蒙板需进行阳极氧化处理。器材箱可搭载3具9L空呼器、40mm、65mm等多种规格水带、分水器、变口、水带包布、哈里根撬棍等。
5.7.卷帘门：车身左右两侧设置轻质铝合金带锁卷帘门，密封性好，可用一把钥匙开启。
5.8.整车喷涂：车身颜色符合GB/T3181中规定的R03大红色，车身标识符合《应急救援专用号牌式样和车辆涂装样图》（国办发[2018]114号）要求。
5.9.牌照托架（含牌照照明灯）：在车后无遮挡位置预留1个，尺寸不小于480mm×140mm，符合国家标准。
6.随车资料
6.1.整车合格证（1份）。
6.2.工业和信息化部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》（包括道路机动车辆生产企业及产品或车辆生产企业及产品的官方公告文号和批次所在页、附件中所投产品车型所在页、汽车产品公告参数页）复印件（1份）。
6.3.整车国家级检测机构出具的检测报告复印件（1份）
6.4.底盘合格证（1份）。
6.5.底盘发动机号码、车架识别代号拓印件（2张）。
6.6.标准随车附件、器材清单。
7.其他要求
7.1.每辆车需配有在应急管理部消防装备物资信息采集系统注册的（厂家信息录入系统使用地址：http://xfzb.119.gov.cn/fems/）RFID射频电子标签或粘贴二维码，防水，不易脱落，可根据甲方要求涂印标识。
8.随车器材：所有随车器材均应满足相关国家标准和行业标准。
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位

	1
	消防水带
	20-65-30
	3
	条

	2
	地上消火栓扳手
	不锈钢
	1
	把

	3
	消防斧
	
	1
	件

	4
	灭火器
	8KG
	1
	件

	5
	水带包布
	不锈钢
	2
	件

	6
	水带挂钩
	不锈钢
	2
	件

	7
	橡皮锤
	
	1
	把

	8
	消防过滤式自救呼吸器
	30min
	5
	个

	9
	哈里根铁铤
	
	1
	套






5、压缩空气泡沫消防车
1.符合《消防车 第1部分：通用技术条件》（GB 7956.1-2014）和《消防车 第6部分：压缩空气泡沫消防车》（GB 7956.6-2015）标准。
2.整车技术参数：
2.1.外形尺寸：长×宽×高≤8700mm×2550mm×3700mm。
2.2.满载总质量：≤18000kg。
2.3.灭火剂容量：载水≥3500L，载A类泡沫≥200L，载B类泡沫≥500L。
2.4.车辆限速至110km/h；
3.底盘：
3.1.型号：参照或相当于斯堪尼亚、奔驰、曼等底盘品牌，底盘和驾驶室为原厂改装，投标时注明车辆底盘品牌型号。
3.2.驱动形式：4×2。
3.3.发动机：直列6缸涡轮增压柴油发动机；
3.4.轴距：≤4500mm。
3.5.发动机额定功率：≥210kw。
3.6.形式：变速箱取力器。
★3.7.尾气排放：国六；
3.8.轮胎：原厂标准配置（含备用轮胎），具备胎压监测功能，备用轮胎每型号、每花纹各1个，子午线钢丝型。转向轮加装爆胎应急安全装置；
3.9.牌照托架：在车后无遮挡位置预留1个，尺寸≥480mm×140mm，含牌照照明灯，牌照架预留四个牌照固定孔位。
3.10.蓄电池安装部位合理，更换方便。滤芯等易耗件方便更换。空滤及进气管等部件安装合理，做到防水防淹。
◆3.11.变速箱形式：可实现自动换挡行驶。
◆3.12.制动系统：具备自动紧急刹车系统（AEB）、防抱死制动系统（ABS）、电控制动系统（EBS）、驱动防滑系统（ASR）、电子车身稳定系统（ESP）和排气制动等。前轮盘式制动；
4.驾驶室：
4.1.结构：原装双排座四开门驾驶室，全钢结构，原装双液压缸翻转驾驶室，电动液压泵。
4.2.座位设置：乘员≥6人。后排座椅可自动翻转，加装9L空气呼吸器固定架4套（模具制作）、座椅4个，座椅下可放入4具9L空气呼吸器备用瓶。翻转座椅支撑立柱横截面积≥150mm2，弹簧选用高应力弹簧，2000N拉力下20000次拉伸不变形，确保坚固，不易变形，安放空呼器后留够40cm以上进深，坐垫采用高密度乳胶内芯，皮革包裹，耐磨、结实。主副驾驶座椅装有三点式安全带，翻转座椅带三点式安全带。
4.3.设备：顶部安装有长排警灯，带冷暖空调、数字收音机或CD或MP3播放功能、倒车雷达、安装360°全车影像、行车记录仪（内存不小于256G）、气喇叭、设置主驾驶侧广角后视镜，副驾驶侧下视镜，前望地镜，主驾驶侧广角后视镜可电动调节和加热。除原车设备外，中间设置操作仪表板，控制水泵系统及电器照明、加装有取力器控制开关及指示灯、警灯、≥100W的警报器、爆闪灯开关；预留北斗卫星定位系统、计算机、车载集群电台的电源接口和安装位置。铺设驾驶室地面保护地革，主、副驾驶座加装上红下蓝消防元素的可拆洗的座套，靠背中间印黄色“天津消防”字样，材质舒适、耐磨、美观。驾驶室内合理位置设置车载逆变器，提供24V直流电源转换220V交流电源用途，具有过载保护、短路保护、过温保护等功能，功率≥500W。
4.4.仪表盘安装所有标准仪表、指示灯及开关，包括有里程、转速、油压及警报、油箱油量、冷却水温度、电瓶充电指示、气压、方向指示灯、刹车系统警告、主开关警告、工具箱开启警告，旋转警灯、警报器开关等各类指示和报警功能。
5.消防泵：
5.1.型号：参照或相当于大力、希尔、瓦特尔斯、哥达瓦等品牌，投标时注明品牌型号。
◆5.2.额定流量：≥60L/s@1.0MPa。
5.3.引水时间：≤50s。
5.4.吸深：≥7m。
5.5.真空泵：电动刮片式真空泵，可自润滑。
6.压缩空气泡沫系统：
6.1.单支枪A类干泡沫流量：≥1.5L/s@0.85MPa；
6.2.单支枪A类湿泡沫流量：≥3L/s@0.85MPa；
◆6.3.空压机额定供气量：≥70L/s@0.85MPa；
6.4.泡沫比例在0.1%~1.0%内可调。
6.5.调节步长：≤0.1%。
6.6.可使用各品牌A类泡沫液。
7. B类泡沫比例混合器：
7.1.操作类型：电子式智能控制。
7.2.结构型式：负压环泵式。
7.3.混合比：3%、6%可调。
8.消防炮：
8.1.型号：参照或相当于博克、TFT、阿密龙、AWG等品牌，投标时注明品牌型号。
◆8.2.额定流量：≥48L/s。
8.3.额定工作压力：≥1.0MPa。
8.4.射程：水≥70m，泡沫≥65m。
8.5.消防炮角度范围：水平范围≥300°，俯仰角范围≥-15°~55°。
8.6.喷射管：消防炮为泡沫、水两用炮，带泡沫发生器；
9.管路系统：
9.1.进水口：泵房设有DN150mm吸水口，内扣式接口。
9.2.注水口：左右两侧各设1个DN80mm的罐注水口，带手动球阀或手动蝶阀，卡式雄接口及闷盖，带滤网。
9.3.出水口：泵房左右两侧各设2个DN80mm的出水口和1个DN65mm的压缩空气泡沫出口，带手动球阀，插入式雌接口及闷盖。接口为铜质接口。
9.4.放余水管路：为保护水泵，设置水泵放余水球阀。
9.5.冲洗管路：在泵系统管路中设有泡沫冲洗阀及管路。
9.6.仪表板及板上设备：仪表板采用集成式操作系统，板上设备包括：泵真空计、泵压力计、泵转速计、泡沫比例混合器控制面板、泡沫泵开关、压缩空气泡沫系统控制器、水位计、泡沫液位计等。
9.7.管路标明流动方向，若有管路外保护挡板，挡板可拆卸或打开，便于维护保养。管路颜色应按GB7956.1的规定执行。
10.液罐：
10.1.材质：316不锈钢材料，耐海水和泡沫液腐蚀，罐顶板、纵横防荡板厚度均≥3mm，前后封板、罐两侧壁板厚度≥4mm，罐底板厚度≥5mm。
10.2.设备：带有快速锁紧及开启装置的人孔3个入口孔；溢流口及溢水帽；泡沫罐出液口、注液口及呼吸阀；罐底集液槽；带有阀门控制的排污口；防漩涡及过滤装置。
11.器材箱及泵室：
11.1.结构：整体式。
11.2.材质：骨架采用高强度铝合金型材，尺寸≥40mm×40mm，可调节，蒙板为平铝板或氧化铝合金花纹板。
11.3.卷帘门：器材厢及泵室开口应采用带锁卷帘门，铝合金型材，锁具钥匙全车通用，门把手和锁坚固耐用，不易变形。门口与卷帘门间及各帘板之间有良好的防雨、防尘密封性能。
11.4厢体内部照明：LED白光照明灯带。
11.5.翻转踏板：钢框架覆铝合金花纹板结构或全铝合金防滑结构，边角处加装有黄色防磕碰部件，承载重量≥150kg。
12.信息采集装置
12.1.上装系统具有数字信息输出功能，输出信息至少包含消防泵出口压力、消防泵入口压力（真空度）、水罐液位、泡沫罐液位、水泵工作时间等关键信息；
12.2.底盘系统具有数字信息输出功能，输出信息至少包含里程、燃油使用总量、发动机工作时间、燃料液面、发动机转速、车速、发动机冷却液温度高报警、机油液位低报警等关键信息；
12.3.具有上装及底盘系统信息采集与远程传输功能，相关信息能够自动接入到消防装备物联网管理系统中，并可与北斗消防综合服务管理平台对接实现位置信息推送功能。
13.其他设备：
13.1.后爬梯：铝合金材质，安装于车体后部右侧，顶部装有扶手。
13.2.车厢顶部安装有三节拉梯固定架，电动单人可操作，具备滑道，方便拉梯装卸；
13.3.车厢顶部进行防滑处理，积水自然下流。
13.4.防冻系统：水泵室和乘员室设有冬季防冻保温设备，确保在-20℃下系统正常运行，冬季消防员乘员室的温度不低于+20℃。出水口加装电子加热装置。
13.5.车辆具备自动充气充电装置，装置在车辆启动后可自动脱离。
14.电器及警示：
14.1.整车设有电源总开关。
14.2.驾驶室顶前部安装红色长排警灯。
14.3.车厢两侧上部各配置不少于3个频闪灯及工作照明灯。
14.4.车顶后部设有红色旋转警灯。
14.5.每个器材箱LED照明，每个脚踏板黄色指示灯，泵室LED 照明；
14.6.公共广播系统：公共广播系统安装在驾驶员或副驾驶员易接触的位置、扬声器安装在车顶；
15.外观
15.1.卷帘门：铝的通常颜色；
15.2.车顶和安全扶手：白铝；
15.3.挡泥板和保险杠：灰色，采用和器材箱脚踏板整体性涂装设计；
15.4.轮辋：银色，根据底盘商标准；
15.5.车架：灰或黑色，根据底盘商标准；
15.6.轻合金：未喷漆，自然色；
15.7.车底和空腔防护：上装及驾驶室。
16.喷漆
16.1.喷漆：车辆主体颜色为R03消防红。（包括：驾驶室、器材厢、泵房，其中铝合金卷帘门除外）
16.2.前轮罩和保险杠：保持原底盘颜色不变。
16.3.器材室、泵室内外露表面：保持原铝板颜色不变。
16.4.胎压（bar或KPa）漆在车轮挡泥板中心位置。
16.5.车尾及侧面具有反光标识。
16.6.车身标识符合《应急救援专用号牌式样和车辆涂装样图》（国办发[2018]114号）要求，支队、消防站名称由用户自定。
17.总体要求：
17.1.所有操作开关、仪表均有符合规范的中文铭牌标志。
17.2.所有铆接保持一定的密度。
17.3.所有焊接牢固、光洁、平整。
17.4.每辆车需配有在应急管理部消防装备物资信息采集系统注册的（厂家信息录入系统使用地址：http://xfzb.119.gov.cn/fems/）RFID射频电子标签或粘贴二维码，防水，不易脱落，可根据甲方要求涂印标识。
18.交货时，车内柴油/汽油、尿素、润滑油、防冻液等均应加满。
19.随车文件
19.1.整车合格证（需与工信部提供名称数据一致）（1份）。
19.2.如是进口货物，提供报关单或证明书（如有）或自动进口许可证（如有），提供原件（1份）。
19.3.车辆识别代码拓印件（2份）。
19.4.发动机号拓印件（2份）。
19.5.底盘驾驶员中文操作手册（2份）。
19.6.底盘中文维修保养手册和中文光盘（2份）。
19.7.底盘中文零件目录图册或中文光盘（2份）。
19.8.底盘质量保修卡和改装手册等（1套）。
19.9.润滑计划、数据卡、标明车总重量及底盘号的图表（1套）。
19.10.中文上装使用说明书（包括控制气路、电路配线图等纸质版和pdf电子版）（2套）。
19.11.上装零件目录图册或光盘（2套）。
19.12.出厂检验证书、测试报告、调整记录（1套）。
19.13.其它技术资料，如附属外购设备的维修手册和零件目录等。（1份）
19.14.车辆性能讲解和操作培训光盘。
19.15.易耗易损件报价单（含型号、生产厂家、联系方式等）（1份）。
20.随车器材：
	序号
	名称
	技术参数
	数量

	1
	湿泡沫枪
	可开花/直流；流量不小于400升/分钟
	4支

	2
	干泡沫枪
	空心枪头
	1支

	3
	吸水管
	2米，管径与水泵匹配，pvc材质
	4根

	4
	滤水器及引绳
	与吸水管相匹配
	1只

	5
	消火栓扳手
	消火栓扳手
	1件

	6
	异径接口
	消火栓专用，吸水管转100mm
	1件

	7
	开关直流水枪
	卡式接口
	2支

	8
	多功能消防水枪
	卡式接口
	2支

	9
	四通分水器
	闸阀式、卡式接口
	1件

	10
	65mm水带
	20-65-20
	10盘

	11
	80mm水带
	20-80-20
	10盘

	12
	多功能消防斧
	带快速安装支架
	1件

	13
	橡皮锤
	
	1个

	14
	丁字镐
	
	1个

	15
	多功能铁挺
	
	1个

	16
	集水器
	150/80×2，卡式接口
	1件

	17
	水带包布
	
	8件

	18
	水带挂钩
	
	8件

	19
	水带桥
	
	2副

	20
	异径接口
	卡式80雄/65雌
	4件

	21
	异径接口
	卡式80雄/80雄
	2件

	22
	异型接口
	卡式65雄/内扣式65
	2件

	23
	原车工具及附件、常用套筒工具
	原车工具及附件、常用套筒工具
	1套

	24
	干粉灭火器
	固定在适当位置
	2具

	25
	电动黄油枪
	固定在泵室内适当位置
	1个

	26
	原车钥匙
	原车钥匙
	4把

	27
	备用灯泡
	备用灯泡
	1套

	28
	备用保险
	备用保险
	1套

	29
	备用灯罩
	转向灯、尾灯、侧灯
	1套

	30
	备用空调滤芯、空气滤芯、机油滤芯、柴油滤芯、油水分离器滤芯、干燥罐滤芯、转向滤芯
	原车同型号、同品牌
	3套

	31
	备用取力器齿轮油、转向机液压油
	原车同型号、同品牌
	1套

	32
	胎压表
	胎压表
	1件

	33
	防火帽
	与底盘排气管配套
	1件

	34
	防滑链
	与车辆轮胎配套，每个驱动轮配一个防滑链
	1套

	35
	喷灯
	汽油
	1个







6、抢险救援消防车
1.符合《消防车 第1部分：通用技术条件》（GB 7956.1-2014）和《消防车 第14部分：抢险救援消防车》（GB 7956.14-2015）标准。
2.整车
2.1.外型尺寸：长×宽×高≤9300mm×2550mm×3700mm；
2.2.车辆限速：≤110km/h；
2.3.满载总质量：≤18000kg。
3.底盘
3.1.投标时注明品牌型号。
3.2.驱动形式：4×2；
3.3.轴距：≤4600mm；
3.4.发动机额定功率：≥230kW；
3.5.发动机型式：直列六缸，增压中冷，柴油发动机；
★3.6.排放标准：国六（符合国家现行排放标准）；
3.7.燃油箱：≥150L，配滤网和油箱锁；
3.8.轮胎：原厂标准配置，备用轮胎每型号、每花纹各1个，子午线钢丝型，具备胎压监测系统；转向轮加装爆胎应急安全装置。
3.9.牌照托架：在车后无遮挡位置各预留1个，牌照架预留四个牌照固定孔位，尺寸≥480mm×140mm，设置牌照照明灯，符合国家标准；
3.10.蓄电池安装部位合理，更换方便。滤芯等易耗件方便更换。空滤及进气管、排气管等部件适当提高安装位置，做到防水防淹；
◆3.11.变速箱形式：可实现自动换挡行驶；
3.12.具备起源输出接口，可为其它车辆进行补气；
◆3.13.制动系统：具备自动紧急刹车系统（AEB）、防抱死制动系统（ABS）、电控制动系统（EBS）、驱动防滑系统（ASR）、电子车身稳定系统（ESP）和排气制动等。前轮盘式制动。
4.驾驶室
4.1.结构：原装双排座驾驶室，原装双液压缸，四开门，全钢结构，液压翻转驾驶室，电动液压泵；
4.2.座位设置：乘员≥6人。后排座椅可自动翻转，加装9L空气呼吸器固定架4套（模具制作）、座椅4个，座椅下可放入4具9L空气呼吸器备用瓶。翻转座椅支撑立柱横截面积≥150mm2，弹簧选用高应力弹簧，2000N拉力下20000次拉伸不变形，确保坚固，不易变形，安放空呼器后留够40cm以上进深，坐垫采用高密度乳胶内芯，皮革包裹，耐磨、结实。主副驾驶座椅装有三点式安全带，翻转座椅带三点式安全带；
4.3.电动升降车窗；乘员室内所有栏杆、扶手、内衬都应软化处理。设置方便消防员上下的脚踏板，踏板站立面有防滑措施。
4.4.设备：顶部安装有长排警灯。带冷暖空调、数字收音机及多媒体播放功能、360°全车影像、行车记录仪（内存不小于256G）、倒车雷达、气喇叭、设置主驾驶侧广角后视镜，副驾驶侧下视镜，前望地镜，主驾驶侧广角后视镜可电动调节和加热；除原车设备外，中间设置操作仪表板，控制电器照明、加装有指示灯、警灯、不小于100w的警报器、爆闪灯开关；预留北斗卫星定位系统、计算机、车载集群电台的电源接口和安装位置；
4.5.乘员室内饰为模具压制而成。铺设驾驶室地面保护地革，主、副驾驶座加装上红下蓝消防元素的可拆洗的座套，靠背中间印黄色“天津消防”字样，材质舒适、耐磨、美观。
5.升降照明系统
5.1.发电机：
5.1.1.型号：独立发电机；
5.1.2.额定输出功率：≥10kw，配接地器总成一根；
5.1.3.电压：220V/380V；
5.1.4.频率：50Hz；
5.1.5.燃油：汽油。
5.2.升降杆：
5.2.1.型式：多节气动升降杆；
5.2.2.可升高度：≥7.5m（从地面算起）；
5.2.3.升（降）行程时间：≤80s；
5.2.4.抗风等级：≥10级。
5.3.照明灯：
5.3.1.功率：≥1000w×4只或2000w×2只；
5.3.2.照度：≥5lx@50m处平均照度；
5.3.3.照明寿命：≥2000h；
5.3.4.垂直旋转：≥180°；
5.3.5.水平旋转：≥360°。
5.4.移动照明灯：
5.4.1.功率：≥400w×2具；
5.4.2.移动线盘：≥50m×2个，3芯，每芯≥4平方毫米。
5.5.控制部分：
5.5.1.操作集中于部分控制柜上，并能准确快捷的控制全部运转动作；
5.5.2.控制柜上设置多功能插座，380V三相插位≥2个，220V两相插位≥3个，插孔间距互不影响，可为对讲机、照明灯等电气设备充电。
6.牵引系统
6.1.最大牵引拉力：≥70kN；
6.2.牵引绞盘钢绳最大工作长度：≥35m；
6.3.牵引绳索满足最大载荷需要，直径：≥9.5mm；
6.4.附件：配一组滑轮组；
6.5.有过载保护功能；
6.6.配置于车前部；
6.7.绞盘具备自动排线功能，确保绞盘在收、放绳过程中不出现乱绳现象。
7.起吊系统
7.1.型号：参照或相当于希尔博、海沃、帕菲格等品牌；
7.2.安装位置：消防车尾部，处于整车纵向中心线上，与汽车大梁牢固连接；
7.3.支腿形式：H型，双油缸液压支腿，配有承重垫板，伸展宽度≤5.5m，回位后吊臂高度≤3.5m；
7.4.最大额定起重载荷：≥5000kg；
7.5.最大工作幅度：≥7.5m；
7.6.最大工作幅度下起重载荷：≥1000kg；
7.7.回转角度：≥400°。
8.消防泵及管路系统
8.1.水泵流量：≥40L/s@1.0MPa
8.2.吸水管路：与水泵相匹配的吸水管进水口，可从天然水源吸水或从消火栓吸水；吸水管2m×4根，配有原进水口变100mm吸水管变口2个；
8.3.出水管路：有两个DN65常压出水口，卡式雌接口带闷盖；
8.4.放余水管路：为保护水泵及各球阀，在管路中加装了放余水管路，并分别配有球阀；
8.5.排污口由球阀控制；
8.6.泵房设有暖风机和冬季防冻保温设施，确保在-20℃下供液系统正常运行。暖风机废气出口伸出车体外，避免废气排在车内影响暖风机工作。出水口加装电加热装置。
9.取力器
9.1.取力器形式：全功率式取力器
9.2.冷却方式：取力器配有一强制冷却水管路与水泵进出水管路连接，水管中配有阀门，能通过真空作业放尽管路中余水；另取力器加两个放余水开关。
10.水罐
10.1.水罐容量：≥2000L；
10.2.材质：316不锈钢材料，耐海水和泡沫液腐蚀，罐顶板、纵横防荡板厚度均≥3mm，前后封板、罐两侧壁板厚度≥4mm，罐底板厚度≥5mm。
10.3.管体结构：内胆式罐体，焊接结构，前后封板、罐两侧壁板、纵横放荡板均设有可增加强度的梯形折筋，领油维修人孔圈一级放吸水漩涡紊流结构，并经严格的渗漏水压试验、强度可靠性试验。
10.4.设备：
10.4.1.  1个入口孔，带有快速锁紧及开启装置；
10.4.2.  1个溢流阀装置；
10.4.3.  1个液位指示器；
10.4.4.  1个排污口，带球阀，阀芯为不锈钢；
10.4.5.  2个80mm注水口，罐内设注水管路（不需单向阀），左右各一；
11.器材箱
11.1.材质：骨架采用高强度铝合金型材，尺寸≥40mm×40mm，可调节，蒙板为平铝板或氧化铝合金花纹板；
11.2.结构：可调式结构，空间上下可调，牢固可靠，确保强度和刚度。蒙板为航空用高强度粘结胶粘结（无铆钉）。合理设计并增加器材放置空间，放置器材隔断空间可调整。适当位置采用滑动推拉盘、悬挂架、滑动抽屉和旋转开启架以及高强度的塑料存放箱的方式，保证器材便于取用。在器材箱内设置至少3套空气呼吸器托架。对车厢内部需要经常检测的部件，在适当部位安有活门，其他需要进入车内部检查和维修的地方也应敞开或有可移动的板。要求空间的利用率高、外形的美观、取放器材的方便。铝板表面平整、观瞻性好。隔断空间可随用户装配器材的需要任意调整。中标供应商与车辆最终用户进行关于器材箱设计的沟通，为用户提供器材箱隔断定制服务。
11.3.厢体开启方式：铝合金卷帘门，卷帘门密封性能要经过水淋实验，锁拉杆及防护罩不得凸出卷帘门平面2cm；拉手和锁销坚固耐用，不易变形，卷帘门两侧滑道内固定滑块应有固定装置以免脱落；
11.4.器材厢：醒目位置设有中文操作流程图及永久性标识铭牌（固定在明显且不易被磨损部位）；
11.5.器材固结按用户要求固结。
12.翻板踏脚
12.1.结构：采用气弹簧和锁销双重锁定；
12.2.踏脚翻板翻下时高度≤550mm，静载荷≥150kg，翻上时符合GB11567的规定；
12.3.车外翻板、踏脚板、梯蹬、车顶表面需有金属材质防滑层。前后安装有黄色闪烁警示灯。
13.电器系统
13.1.整车设有电源总开关，警灯、警报器、标志灯、示廓灯等操控开关设在驾驶室内，独立电路设计；
13.2.警灯：红色长排警灯，设置于驾驶室顶部，外形符合整车外观要求；
13.3.警报器，带警笛和电子公共广播系统，包括麦克风及≥100W扬声器；
13.4.侧警灯：车身两侧装各有不少于2组爆闪警灯（爆闪控制盒要求采取一拖一形式）；车身两侧下方安装≥1组安全侧标志灯；
13.5.车顶尾部设有1只红色旋转警灯和≥1个高亮度LED探照灯，≥55W，满足夜间作业需要；
13.6.照明灯：每个器材箱和泵房内均安装有照明灯或LED灯带；
13.7.环绕照明灯：车厢上部两侧装不少于4个照明灯，满足夜间灭火作战时的照明需要。
13.8.车辆具备自动充气充电装置，装置在车辆启动后可自动脱离。
14.信息采集装置：
14.1.上装系统具有数字信息输出功能，输出信息至少包含消防泵出口压力、消防泵入口压力（真空度）、水罐液位、水泵工作时间等关键信息；
14.2.底盘系统具有数字信息输出功能，输出信息至少包含里程、燃油使用总量、发动机工作时间、燃料液面、发动机转速、车速、发动机冷却液温度高报警、机油液位低报警等关键信息；
14.3.具有上装及底盘系统信息采集与远程传输功能，相关信息能够自动接入到消防装备物联网管理系统中，并可与北斗消防综合服务管理平台对接实现位置信息推送功能。
15.防腐防锈处理：所有板材、骨架、零部件和结构件，均经过严格的防锈防腐防锈处理，铝型材、铝板和花纹板均进行氧化处理。
16.喷漆：
16.1.喷漆：车辆主体颜色：R03消防红（包括：驾驶室、器材厢、泵房，其中铝合金卷帘门除外）
16.2.前轮罩和保险杠：保持原底盘颜色不变；
16.3.器材室、泵室内外露表面：保持原铝板颜色不变；
16.4.胎压（bar或KPa）漆在车轮挡泥板中心位置；
16.5.车尾及侧面具有反光标识；
16.6.车身标识符合《应急救援专用号牌式样和车辆涂装样图》（国办发[2018]114号）要求，支队、消防站名称由用户自定。
17.整车要求
17.1.车尾部一侧配置铝型材攀梯或上下踏板；
17.2.车身均为直线造型，外形美观大方，空间利用率高；
17.3.所有操作面板为全中文操作，全部汉字表述。
18.交货时，车内柴油/汽油、尿素、润滑油、防冻液等均应加满。
19.总体要求
19.1.所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合规范的中文铭牌标志；
19.2.所有焊接牢固、焊后打磨光整；
19.3.提供易损件的报价清单。
19.4.每辆需配有在应急管理部消防装备物资信息采集系统注册的（厂家信息录入系统使用地址：http://xfzb.119.gov.cn/fems/）RFID射频电子标签或粘贴二维码，防水，不易脱落，可根据甲方要求涂印标识。
20.随车文件
20.1.整车合格证（需与工信部提供数据一致）（1份）。
20.2.如是进口货物，提供报关单或证明书（如有）或自动进口许可证（如有）（1份）。
20.3.车辆识别代码拓印件（2份）。
20.4.发动机号拓印件（2份）。
20.5.底盘驾驶员中文操作手册（2份）。
20.6.底盘中文维修保养手册和中文光盘（2份）。
20.7.底盘中文零件目录图册或中文光盘（2份）。
20.8.底盘质量保修卡和改装手册等（1套）。
20.9.润滑计划、数据卡、标明车总重量及底盘号的图表（1套）。
20.10.中文上装使用说明书（包括控制气路、电路配线图等纸质版和pdf电子版）（2套）。
20.11.上装零件目录图册或光盘（2套）。
20.12.出厂检验证书、测试报告、调整记录（1套）。
20.13.其它技术资料，如附属外购设备的维修手册和零件目录等。（1份）
20.14.易耗易损件报价单（含型号、生产厂家、联系方式等）（1份）。
21.随车器材
	序号
	名称
	规格
	数量

	1
	多功能消防斧
	带快速安装支架
	1件

	2
	原车工具及附件、常用套筒工具
	原车工具及附件、常用套筒工具
	1套

	3
	干粉灭火器
	固定在适当位置
	2具

	4
	电动黄油枪
	固定在泵室内适当位置
	1个

	5
	原车钥匙
	原车钥匙
	4把

	6
	升降照明灯备用灯泡
	备用灯泡
	10个

	7
	备用保险
	备用保险
	1套

	8
	备用灯罩
	转向灯、尾灯、侧灯
	1套

	9
	备用空调滤芯、空气滤芯、机油滤芯、柴油滤芯、油水分离器滤芯、干燥罐滤芯、防冻液滤芯、转向滤芯、空压机油滤芯、空压机空气滤芯、发电机空气滤芯、发电机机油滤芯
	原车同型号、同品牌
	3套

	10
	备用取力器齿轮油、转向机液压油
	原车同型号、同品牌
	1套

	11
	胎压表
	胎压表
	1件

	12
	防火帽
	与底盘排气管配套
	1件

	13
	防滑链
	与车辆轮胎配套，每个驱动轮各一条
	1套

	14
	喷灯
	汽油
	1个

	15
	吸水管
	2米，管径与水泵吸水流量匹配，PVC材质
	4根

	16
	滤水器及引绳
	与吸水管相匹配
	1只

	17
	消火栓扳手
	消火栓扳手
	1件

	18
	异径接口
	消火栓专用，吸水管转100mm
	1件

	19
	开关直流水枪
	卡式接口
	2支

	20
	多功能消防水枪
	卡式接口
	2支

	21
	四通分水器
	闸阀式
	2件

	22
	65mm消防水带
	25-65-20
	6盘

	23
	多功能消防斧
	带快速安装支架
	1件

	24
	异径接口
	卡式80雄/65雌
	4件

	25
	异型接口
	卡式80雄/80雄
	2件

	26
	异型接口
	卡式65雄/内扣式65
	2件

	27
	集水器
	150/80×2，卡式接口
	1件

	28
	水带包布
	
	8件

	29
	水带挂钩
	
	8件

	30
	水带桥
	
	2副

	31
	牵引吊装带
	10T，6m
	2条








7、中型泡沫消防车
1.符合《消防车 第1部分：通用技术条件》（GB 7956.1-2014）和《消防车 第3部分：泡沫消防车》（GB 7956.3-2014）标准。
2.整车
2.1.外形尺寸：长×宽×高≤8700mm×2550mm×3700mm。
2.2.满载总质量：≤18000kg。
2.3.比功率：≥12kW/t。
3.底盘
3.1.参照或相当于奔驰、曼、斯堪尼亚、沃尔沃等品牌，驾驶室为原厂改装。
3.2.驱动型式：4×2。
3.3.发动机额定功率：≥210kw。
3.4.车辆限速：≤90km/h。
3.5.轴距：≤4600mm。
★3.6.排放标准：国六。
3.7.轮胎：原厂标准配置，备用轮胎每型号、每花纹各1个，子午线钢丝型。转向轮加装爆胎应急安全装置。
3.8.牌照托架：在车后无遮挡位置预留1个，尺寸≥480mm×140mm，牌照架预留四个牌照固定孔位，具备牌照照明灯。
3.9.电气：蓄电池安装部位合理，更换方便。
3.10.蓄电池安装部位合理，更换方便。滤芯等易耗件方便更换。空滤及进气管、排气管等部件适当提高安装位置，做到防水防淹。
◆3.11.变速箱形式：可实现自动换挡行驶。
◆3.12.制动系统：具备自动紧急刹车系统（AEB）、防抱死制动系统（ABS）、电控制动系统（EBS）、驱动防滑系统（ASR）、电子车身稳定系统（ESP）和排气制动等。前轮盘式制动。
4.驾驶室
4.1.结构：原装双排座驾驶室，原装双液压缸，四开门，全钢结构，液压翻转驾驶室，电动液压泵；
4.2.座位设置：乘员≥6人。后排座椅可自动翻转，加装9L空气呼吸器固定架4套（模具制作）、座椅4个，座椅下可放入4具9L空气呼吸器备用瓶。翻转座椅支撑立柱横截面积≥150mm2，弹簧选用高应力弹簧，2000N拉力下20000次拉伸不变形，确保坚固，不易变形，安放空呼器后留够40cm以上进深，坐垫采用高密度乳胶内芯，皮革包裹，耐磨、结实。主副驾驶座椅装有三点式安全带，翻转座椅带三点式安全带；
4.3.电动升降车窗；乘员室内所有栏杆、扶手、内衬都应软化处理。设置方便消防员上下的脚踏板，踏板站立面有防滑措施。
4.4.设备：顶部安装有长排警灯。带冷暖空调、数字收音机及多媒体功能，倒车雷达、360°行车影像，行车记录仪、气喇叭、可电动调节的左2右4后视镜；除原车设备外，中间设置操作仪表板，控制水泵系统及电器照明、加装有取力器控制开关及指示灯、警灯、≥100W的警报器、爆闪灯开关；
4.5.预留北斗卫星定位系统、计算机、车载集群电台的电源接口和安装位置。
4.6.铺设驾驶室地面保护地革，主、副驾驶座加装上红下蓝消防元素的可拆洗的座套，靠背中间印黄色“天津消防”字样，材质舒适、耐磨、美观。
4.7.驾驶室内合适位置具有底盘和整车的铭牌。
5.液罐
5.1.容量：水罐≥4000L，泡沫罐≥2000L。
5.2.材质：耐腐蚀材料，免维护，纵横防荡板厚度均≥3mm。
5.3.设备：
5.3.1. 2个人孔；2个溢流/卸压装置；2个液位传感器；1个泡沫罐放余液口，1个水罐放余水口。1个可泄压的入口孔（≥450mm）。
5.3.2.液位指示器≥2个。
5.3.3水泵与水罐之间加装过滤网。
5.3.4.各罐设有呼吸阀应保证消防车使用时罐内不会产生真空。
6.取力器
6.1.型式：原车自带取力器。
6.2.控制方式：电控气动。
6.3.润滑方式：飞溅式油润滑。
6.4.具有冷却系统，确保车辆正常连续工作24小时以上，若采用水冷却，应在冷却管路最低处设置放余水装置。
7.消防泵
7.1.型号：参照或相当于大力、希尔、瓦特尔斯、哥达瓦等品牌。
◆7.2.水泵额定流量：≥60L/s@1.0MPa，免维护机械密封。
7.3.吸水时间：≤60s（吸深≥7m）；
7.4.电动刮片式真空泵，可自润滑。
8.泡沫比例混合系统：
8.1.操作类型：电子式智能控制。
8.2.结构型式：负压式全自动。
8.3.混合比：3%、6%可调。
8.4.可使用各品牌B类泡沫液。
9.管路系统：
9.1.吸水口：泵房正后方设有带有手动控制阀的DN150内扣式吸水口及闷盖1套。
9.2.注水口：泵房左右两侧各设有带手动控制阀的DN80mm卡式雄口注水口、闷盖及滤网1套。
9.3.出水口：泵房左右两侧各设有带手动控制阀的DN80mm卡式雌口出水口、闷盖及滤网2套。接口为铜质接口。
9.4.放余水口：为保护水泵及管路，设置水泵放余水口，并配备开关球阀。
9.5.冲洗管路：在泵系统管路中设有泡沫冲洗阀及管路。
9.6.管路标明流动方向，若有管路外保护挡板，挡板可拆卸或打开，便于维护保养。管路颜色应按GB7956.1的规定执行。
10.消防炮：
10.1.型号：参照或相当于博克、TFT、阿密龙、AWG等品牌。
◆10.2.额定流量：≥48L/s@1.0MPa。
10.3.额定工作压力：≥1.0MPa。
10.4.操作方式：电控。
10.5.水平回转角度：≥300°。
10.6.俯仰角度范围：≥-15°～+55°。
10.7.消防炮为泡沫、水两用炮，带泡沫发生器。
◆10.8.消防炮射程：水≥65m，泡沫≥60m。
11.器材箱及泵房
11.1.材质：骨架采用高强度铝合金型材，尺寸≥40mm×40mm，蒙板为平铝板或氧化铝合金花纹板。
11.2.结构：可调式结构，空间上下可调，牢固可靠，确保强度和刚度。蒙板为航空用高强度粘结胶粘结（无铆钉）。每个卷帘门设置通用门锁。
11.3.开门：器材厢及泵室开口应采用带锁卷帘门，铝合金型材，锁具钥匙全车通用，门把手和锁坚固耐用，不宜变形。门口与卷帘门间及各帘板之间有良好的防雨、防尘密封性能。
11.4.器材布置：器材存放采用滑动托架、拖板、旋转器材架、高强度的塑料存放盒以及各种夹具等专用工具，有≥4具9L空气呼吸器支架，空呼支架不要伸缩式。
11.5.器材布置原则：器材布置按人体工程学原理进行设计，按器材的使用频率和实战灭火的需要配置和放置器材，满足人员站在地面或踏板上1-2个动作取用任何器材。
11.6.器材固定原则：装夹牢固，取用方便；使用防锈、防振、防脱落、防划伤的专用夹具固定器材。器材固结按用户要求固结。
11.7.车顶：两侧设置护栏，设置≥4个可栓绳索的器材固结点；提供15米拉梯固定架，具备滑道，滑道能翻转，方便拉梯装卸；加装器材箱，不超过整车高度。
11.8.防滑层：车外翻板、踏脚板、梯蹬、车顶表面需有金属材质防滑层。
11.9.车辆尾部设有供消防员上下车顶的登高爬梯。
11.10.防冻系统：泵房设有暖风机和冬季防冻保温设施，热流量满足8-12m³空间的取暖，确保在-20℃下供液系统正常运行，具有防水功能。出水口具有电加热装置。
11.11.泵房和器材厢：显著位置设有中文操作流程图及永久性标识、标牌等（固定在明显且不易被磨损部位）。
11.12.车辆具备自动充气充电装置，装置在车辆启动后可自动脱离。
12.翻板踏脚
12.1.材质：高强度型钢；蒙皮为铝合金板（阳极氧化处理）。
12.2.结构：采用气动弹簧和锁销双重锁定，安全可靠。
12.3.说明：踏脚翻板翻下时高度≤550mm，静载荷≥150kg，翻上时符合GB11567的规定。车外翻板、踏脚板、梯蹬、车顶表面需有金属材质防滑层。
13.电器系统
13.1.整车设有电源总开关，警灯、警报器、标志灯、示廓灯等操控开关设在驾驶室内，独立电路设计。
13.2.警灯：红色长排警灯，设置于驾驶室顶部，外形符合整车外观要求。
13.3.警报器，带警笛和电子公共广播系统，包括麦克风及≥100W扬声器。
13.4.侧警灯：车身两侧装各有≥3组红爆闪警灯（爆闪控制盒要求采取一拖一形式）；车身两侧下方安装≥1组安全侧标志灯。
13.5.车顶尾部设有1只红色旋转警灯和≥1个高亮度探照灯，满足夜间作业需要。
13.6.照明灯：每个器材箱和泵房内均安装有照明灯或LED灯带。
14.信息采集装置：
14.1.上装系统具有数字信息输出功能，输出信息至少包含消防泵出口压力、消防泵入口压力（真空度）、水罐液位、泡沫罐液位、泡沫混合比例、水泵工作时间等关键信息；
14.2.底盘系统具有数字信息输出功能，输出信息至少包含里程、燃油使用总量、发动机工作时间、燃料液面、发动机转速、车速、发动机冷却液温度高报警、机油液位低报警等关键信息；
14.3.具有上装及底盘系统信息采集与远程传输功能，相关信息能够自动接入到消防装备物联网管理系统中，并可与北斗消防综合服务管理平台对接实现位置信息推送功能。
15.防腐防锈处理：所有板材、骨架、零部件和结构件，均经过严格的防锈防腐防锈处理，铝型材、铝板和花纹板均进行氧化处理，水罐及相接法兰、内部管路、螺栓等采用最新防腐防锈技术。
16.喷漆
16.1.喷漆：车辆主体颜色：R03消防红（包括：驾驶室、器材厢、泵房，其中铝合金卷帘门除外）
16.2.前轮罩和保险杠：保持原底盘颜色不变；
16.3.器材室、泵室内外露表面：保持原铝板颜色不变；
16.4.胎压（bar或KPa）漆在车轮挡泥板中心位置；
16.5.车尾及侧面具有反光标识；
16.6.车身标识符合《应急救援专用号牌式样和车辆涂装样图》（国办发[2018]114号）要求，支队、消防站名称由用户自定。
17.总体要求
17.1.所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合规范的中文铭牌标志。
17.2.整车外观美观大方。
17.3.所有焊接牢固、焊后打磨光整。
17.4.提供易损件报价清单。
17.5.车上所有与消防水带相连接的接口全部为卡式接口，出水口为雌口，进水口为雄口，带闷盖。
17.6.每辆车需配有在应急管理部消防装备物资信息采集系统注册的（厂家信息录入系统使用地址：http://xfzb.119.gov.cn/fems/）RFID射频电子标签或粘贴二维码，防水，不易脱落，可根据甲方要求涂印标识。
18.交货时，车内柴油/汽油、尿素、润滑油、防冻液等均应加满。各液罐应标注容积。
19.随车文件
19.1.整车合格证（需与工信部提供数据一致）（1份）。
19.2.如是进口货物，提供报关单或证明书（如有）或自动进口许可证（如有）（1份）。
19.3.车辆识别代码拓印件（2份）。
19.4.发动机号拓印件（2份）。
19.5.底盘驾驶员中文操作手册（2份）。
19.6.底盘中文维修保养手册和中文光盘（2份）。
19.7.底盘中文零件目录图册或中文光盘（2份）。
19.8.底盘质量保修卡和改装手册等（1套）。
19.9.润滑计划、数据卡、标明车总重量及底盘号的图表（1套）。
19.10.中文上装使用说明书（包括控制气路、电路配线图等纸质版和pdf电子版）（2套）。
19.11.上装零件目录图册或光盘（2套）。
19.12.出厂检验证书、测试报告、调整记录（1套）。
19.13.其它技术资料，如附属外购设备的维修手册和零件目录等。（1份）
19.14.易耗易损件报价单（含型号、生产厂家、联系方式等）（1份）。
20.随车器材
	序号
	名称
	规格
	数量

	1
	吸水管
	2米，管径与水泵匹配，PVC材质
	4根

	2
	滤水器及引绳
	与吸水管相匹配
	1只

	3
	消火栓扳手
	消火栓扳手
	1件

	4
	异径接口
	消火栓专用，吸水管转100mm
	1件

	5
	开关直流水枪
	卡式接口
	2支

	6
	多功能消防水枪
	卡式接口
	2支

	7
	四通分水器
	闸阀式
	2件

	8
	65mm消防水带
	20-65-20
	10盘

	9
	80mm消防水带
	20-80-20
	10盘

	10
	多功能消防斧
	带快速安装支架
	1件

	11
	异径接口
	卡式80雄/65雌
	4件

	12
	异型接口
	卡式80雄/80雄
	2件

	13
	异型接口
	卡式65雄/内扣式65
	2件

	14
	橡皮锤
	
	1个

	15
	丁字镐
	
	1个

	16
	多功能铁挺
	
	1个

	17
	集水器
	150/80×2，卡式接口
	1件

	18
	水带包布
	
	8件

	19
	水带挂钩
	
	8件

	20
	水带桥
	
	2副

	21
	原车工具及附件、常用套筒工具
	原车工具及附件、常用套筒工具
	1套

	22
	干粉灭火器
	固定在适当位置
	2具

	23
	电动黄油枪
	固定在泵室内适当位置
	1个

	24
	原车钥匙
	原车钥匙
	4把

	25
	备用灯泡
	备用灯泡
	1套

	26
	备用保险
	备用保险
	1套

	27
	备用灯罩
	转向灯、尾灯、侧灯
	1套

	28
	备用空调滤芯、空气滤芯、机油滤芯、柴油滤芯、油水分离器滤芯、干燥罐滤芯、转向滤芯
	原车同型号、同品牌
	3套

	29
	备用取力器齿轮油、转向
液压油
	原车同型号、同品牌
	1套

	30
	胎压表
	胎压表
	1件

	31
	防火帽
	与底盘排气管配套
	1件

	32
	防滑链
	与车辆轮胎配套，每个驱动轮各一条
	1套

	33
	电控气动阀
	水罐与水泵连接处配套
	1套

	34
	泡沫枪
	
	2把

	35
	外吸泡沫管总成
	
	1套










8、重型泡沫消防车
1.符合《消防车 第1部分：通用技术条件》（GB 7956.1-2014）和《消防车 第3部分：泡沫消防车》（GB 7956.3-2014）标准。
2.整车
2.1.外形尺寸：长×宽×高≤12000mm×2500mm×4000mm；
2.2.满载总质量：≤41000kg；
2.3载液量：≥18000L；
3.底盘
3.1.参照或相当于斯堪尼亚底盘、奔驰底盘、曼底盘、沃尔沃底盘等品牌。投标时注明车辆底盘品牌、型号。
3.2.驱动型式：8×4；
3.3.类型：柴油，电喷涡轮增压式；
3.4.发动机额定功率：≥420kw；
3.5.油箱容积：≥350L（油箱入口带滤网）；
★3.6.排放标准：国六；
3.7.轮胎：原厂标准配置（含备用轮胎），备用轮胎每型号各1个，子午线钢丝型。转向轮加装爆胎应急安全装置。
◆3.8.变速箱：≥16挡自动变速箱和4个倒档，自动挡变速箱，提供变速箱型号；
3.9.牌照托架（含牌照照明灯）：在车后无遮挡位置预留1个，尺寸不小于480mm×140mm，符合国家标准。
3.10.原装蓄电池，安装部位合理，更换方便。滤芯等易耗件方便更换。空滤及进气管等部件提高安装位置，做到防水防淹。带蓄电池充电装置。
3.11.车辆限速：交货时车辆限速至95km/h。
◆3.12.制动系统：具备自动紧急刹车系统（AEB）、防抱死制动系统（ABS）、电控制动系统（EBS）、驱动防滑系统（ASR）、电子车身稳定系统（ESP）和排气制动等。前轮盘式制动。具备原厂液力缓速器。具备长坡缓速控制系统。
4.驾驶室
4.1.结构：全钢结构，液压翻转驾驶室，悬挂优良，可适应恶劣环境。
4.2.座位设置：乘员≥6人，驾驶员座椅为空气悬挂式，单排座双开门，独立成员室座位后靠背设4套9L空气呼吸器架；座椅下可放入4具9L空气呼吸器备用瓶；座椅安放空呼器后留够40CM以上进深，坐垫采用耐磨、结实、软硬适中的材料，保证消防员的乘坐舒适和安全。所有座椅带三点式安全带。
4.3.成员室内所有栏杆、扶手、内衬都应软化处理。设置方便消防员上下的脚踏板，踏板站立面有防滑措施。
4.4.设备：顶部安装有长排警灯，带冷暖空调、电动车窗、360°行车记录仪（内存不小于256G）、倒车雷达、气喇叭、设置主驾驶侧广角后视镜，副驾驶侧下视镜，前望地镜，主驾驶侧广角后视镜可电动调节和电加热；除原车设备外，中间设置操作仪表板，控制水泵系统及电器照明、加装有取力器控制开关及指示灯、警灯、≥100W的警报器、爆闪灯开关；车辆预留北斗卫星定位系统、计算机、车载集群电台的电源接口和安装位置。具有近光灯、远光灯、前雾灯、后雾灯、倒车灯、转向灯、示廓灯、可调方向盘、倒车告警、高强度保险杠、前后拖钩等。铺设驾驶室地面保护地革，原装或加装深色座套，材质舒适、耐磨、美观。驾驶室内合理位置设置车载逆变器，提供220v用电需求。
4.5.仪表盘安装所有标准仪表、指示灯及开关，包括有里程、转速、油压及警报、油箱油量、冷却水温度、电瓶充电指示、气压、方向指示灯、刹车系统警告、主开关警告、工具箱开启警告，旋转警灯、警报器开关等各类指示和报警功能。
4.6.驾驶室内合适位置具有底盘和整车的铭牌。
5.容罐
5.1.容量：总载液量≥18000L。其中载水量≥15000L；载泡沫量≥3000L。
5.2.材质：316不锈钢材料，耐海水和泡沫液腐蚀，罐顶板、纵横防荡板厚度均≥3mm，前后封板、罐两侧壁板厚度≥4mm，罐底板厚度≥5mm。
5.3.结构：水罐到水泵进水管路≥DN250mm，有防吸水漩涡紊流结构。
6.设备：
6.1.水罐和泡沫罐均设有1个带有快速锁紧及开启装置的人孔，可泄压（直径≥450mm）；
6.2.水罐内设有与大气相同的溢水管路，保证向液罐注水时，能将液罐里的空气充分排出，且当满载消防车行驶过程中，液罐里的水不会大量溢出。泡沫罐设置通气装置；
6.3.水罐和泡沫罐各有≥1个的液位指示传感器，消防泵控制面板电子液位指示；
6.4.水罐和泡沫罐各有≥1个的罐底集液槽及带有球阀控制启闭的≥DN40的排污口；
6.5.不少于4个外接压力水源的侧或后80mm注水口，接口为铜制卡式接口（雄口），罐内设注水管路；
6.6.设有带报警装置的低液位电子传感器；
7.消防泵及泡沫比例系统
7.1.水泵
7.1.1.参照或相当于大力、希尔、瓦特尔斯、齐格勒等品牌。投标时注明水泵品牌型号。
◆7.1.2.水泵额定流量：≥160L/s @1.0MPa；
7.1.3.最大真空度：≥85Kpa；
7.1.4.最大吸深：≥7m；
7.1.5.引水时间：≤100s（7m吸深）；
7.1.6.泵体为铸钢材质，叶轮采用防腐青铜材质，可防海水腐蚀，泵轴等部件采用不锈钢抗腐蚀材质。
7.1.7.采用电动刮片式真空泵，可自润滑，免维护；
7.2.泡沫比例系统
◆7.2.1.型式：全自动正压式电子泡沫比例混合器；
7.2.2.泡沫系统：全自动泡沫比例混合系统，混合比例范围≥1%～6%；
◆7.2.3.最大混合液流量：≥160L/s；
7.2.4.泡沫泵额定流量：≥15L/s。
8.管路系统：
8.1.进液口：
8.1.1.泵吸水口：DN150mm消防泵外吸口≥3只（开关蝶阀带滤网），满足泵的最大出水需要，既可以负压吸水，也可以正压供水。内扣式，带闷盖。配有原进水口变100mm吸水管变口3个。
8.1.2.水罐加注口：DN80mm水罐外加注口，车辆左右侧各≥4只，铜制卡式雄接口，带闷盖。
8.1.3.B类泡沫罐正压加注口：DN80mm，数量≥1只，铜制卡式雄接口，带闷盖。
8.1.4.泡沫罐到泡沫泵入口管路≥DN80mm。
8.1.5.B类正压泡沫系统外吸口1只：≥DN50mm，配手动或气动阀门，配置DN65mm硬质泡沫插桶吸入管≥1只，长度≥2m。
8.2.出液口：
8.2.1.水/泡沫输出口：≥8只DN80mm的铜制卡式雌输出口带闷盖。
8.2.2.排污口：水罐具有排污口≥1只，B类泡沫罐具有排污口≥1只；
8.2.3.自保喷淋系统：车身具有自保喷淋系统及喷嘴，喷头可喷射水，总流量≥20L/s，所有喷嘴通过驾驶室控制。
8.3.管路
8.3.1.所有管路、阀芯材质等于或优于304不锈钢，关键部件材质黄铜等高强度、耐腐蚀材料。
8.3.2.管路标明流动方向，管路外保护挡板可拆卸或打开，便于维护保养。管路颜色应按GB7956.1的规定。
8.4.每个开关需设置永久性中文铭牌。
9.消防炮
9.1.参照或相当于博克、TFT、阿密龙、AWG等品牌。投标时注明水炮品牌型号。
9.2.喷射管：消防炮为泡沫、水两用炮，负压自然吸气，带泡沫发生器；
9.3.角度：水平≥300°，俯仰角度范围≥-15°～+55°。
9.4.控制方式：有线长度≥20m及无线遥控距离≥100m。
◆9.5.额定流量：≥150L/s@1.0MPa
9.6.最大射程：水≥100m，泡沫≥95m；
10.器材箱及泵房
10.1.结构：主框架采用304不锈钢框架。内骨架、蒙板由全铝合金板材制造，上装采用多用途、可调节，轻型、耐腐、抗压机构设计，非常牢固的安装在底盘上。具备车轻及中心低的特点，增加车速及行驶安全性。车身两侧和后背应有踏板，每个踏板可承重≥150公斤，脚踏板防滑设计。
10.2.储物箱
10.2.1.左右两侧至少各2个储物箱，储物箱由轻质铝合金带锁卷帘门关闭，防水、防尘，门开关平滑，没有杂音。表面均有防滑铝板制成，内有联动照明灯，并用金属网保护。储物箱的设计保证最大的存储能力，为随车器材安排足够的空间，同时器材的放置应符合互不干涉和快速搬移的需要，内部分隔合理，储物箱保证放置各种水带、水枪、分水（集水）器等常规消防灭火器材，以及随车器材的空间和固定位置。
10.2.2.器材布置：器材存放采用滑动托架、拖板、旋转器材架、高强度的塑料存放盒以及各种夹具等专用工具，有不少于2具9L空气呼吸器支架。
10.2.3.器材布置原则：器材布置按人体工程学原理进行设计，按器材的使用频率和实战灭火的需要配置和放置器材，满足人员站在地面上1-2个动作取用任何器材。
10.2.4.器材固定原则：装夹牢固，取用方便；使用防锈、防振、防脱落、防划伤的专用夹具固定器材；器材固结按用户要求固结。
10.3.泵室：位于车后部，符合防水、防尘要求。
10.4.车顶：
10.4.1.由防滑铝板制成，可行走，车边扶手为轻型防腐金属或复合材质。配一个登顶的爬梯。
10.4.2.吸水管固定装置；
10.4.3.车顶设置铝合金防水器材带锁器材箱1只；
10.5.防冻系统：泵房设有暖风机和冬季防冻保温设施，热流量满足8-12m³空间的取暖，确保在-20℃下供液系统正常运行。暖风机废气出口伸出车体外，避免废气排在车内影响暖风机工作。
10.6.防水：关键部件具有防水功能；
10.7.标识：显著位置设有中文操作流程图及永久性标识、标牌等（固定在明显且不易被磨损部位）。
11.电器系统
11.1.整车设有电源总开关，警灯、警报器、标志灯、示廓灯等操控开关设在驾驶室内，独立电路设计；
11.2.警灯：红色长排警灯1只，设置于驾驶室顶部，外形符合整车外观要求；
11.3.警报器，带警笛和电子公共广播系统，包括麦克风及不小于100W扬声器；
11.4.侧警灯：车身两侧装各有≥3组红爆闪警灯（爆闪控制盒要求采取一拖一形式）；车身两侧下方安装≥1组安全侧标志灯；由于车身较长，车身两侧下方中部安装转向指示闪灯。
11.5.车顶尾部设有1只红色旋转警灯和一个高亮度探照灯，满足夜间作业需要；
11.6.器材箱照明：每个器材箱和泵房内均安装有照明灯或LED灯带；
12.防腐防锈处理
所有板材、骨架、零部件和结构件，均经过严格的防锈防腐防锈处理，铝型材、铝板和花纹板均进行氧化处理，水罐及相接法兰、内部管路、螺栓等采用最新防腐防锈技术。
13.信息采集装置：
13.1.上装系统具有数字信息输出功能，输出信息至少包含消防泵出口压力、消防泵入口压力（真空度）、水罐液位、泡沫罐液位、水泵工作时间等关键信息；
13.2.底盘系统具有数字信息输出功能，输出信息至少包含里程、燃油使用总量、发动机工作时间、燃料液面、发动机转速、车速、发动机冷却液温度高报警、机油液位低报警等关键信息；
13.3.具有上装及底盘系统信息采集与远程传输功能，相关信息能够自动接入到消防装备物联网管理系统中，并可与北斗消防综合服务管理平台对接实现位置信息推送功能。
14.喷漆
14.1喷漆：车辆主体颜色为R03消防红。（包括：驾驶室、器材厢、泵房，其中铝合金卷帘门除外）
14.2前轮罩和保险杠：保持原底盘颜色不变。
14.3器材室、泵室内外露表面：保持原铝板颜色不变。
14.4胎压（巴或MPa）漆在车轮挡泥板中心位置。
14.5.车尾及侧面具有反光标识。
14.6.车身标识符合《应急救援专用号牌式样和车辆涂装样图》（国办发[2018]114号）要求，支队、消防站名称由用户自定。
15.总体技术要求
15.1.可操作位置全部有中文标识铭牌。
15.2.车外翻板、踏脚板、梯蹬、车顶表面需有金属材质防滑层。
15.3.所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合规范的中文铭牌标志。
15.4.整车外观美观大方。
15.5.所有焊接牢固、焊后打磨光整。
15.6.提供易损件报价清单。
16.交货时，车内柴油/汽油、尿素、润滑油、防冻液等均应加满。各液罐应标注容积。
17.随车技术文件
17.1消防救援车辆整车合格证（需与工信部提供数据一致）（1份）。
17.2.工业和信息化部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》（包括道路机动车辆生产企业及产品或车辆生产企业及产品的官方公告文号和批次所在页、附件中所投产品车型所在页、汽车产品公告参数页）复印件（1份）
17.3.如是进口货物，提供报关单或证明书（如有）或自动进口许可证（如有）（1份）。
17.4.车辆识别代码拓印件（2份）。
17.5.发动机号拓印件（2份）。
17.6.消防车涂装后左前方45°3寸照片（2张）。
17.7.底盘驾驶员中文操作手册（2份）。
17.8.底盘中文维修保养手册和中文光盘（2份）。
17.9.底盘中文零件目录图册或中文光盘（2份）。
17.10.底盘质量保修卡和改装手册等（1套）。
17.11.润滑计划、数据卡、标明车总重量及底盘号的图表（1套）。
17.12中文上装使用说明书（包括控制气路、电路配线图等）（2套）。
17.13上装零件目录图册或光盘（2套）。
17.14出厂检验证书、测试报告、调整记录（1套）。
17.15其它技术资料，如附属外购设备的维修手册和零件目录等。（1份）
17.16.易耗易损件报价单（含型号、生产厂家、联系方式等）（1份）。
18.每辆车需配有在应急管理部消防装备物资信息采集系统注册的（厂家信息录入系统使用地址：http://xfzb.119.gov.cn/fems/）RFID射频电子标签或粘贴二维码，必须保证其防水，不易脱落，可根据甲方要求涂印标识。
19.随车器材
	[bookmark: _Hlk106972689]序号
	名称
	规格
	数量

	1
	吸水管
	2米，管径与吸水口径匹配，管体为PVC材质，优质铝合金接口，密封性强。多次弯曲不易损坏，经冷热变坏不易脆裂。实际使用，密封性强。
	12根

	2
	吸水管扳手
	吸水管扳手
	4件

	3
	滤水器及引绳
	与吸水管相匹配
	3个

	4
	消火栓扳手
	消火栓扳手
	1件

	5
	异径接口
	消火栓专用，吸水管转100mm
	3个

	6
	多功能水枪
	卡式接口，流量400L/min
	6支

	7
	低倍数泡沫管枪
	卡式接口，QP8  
	2支

	8
	中倍数泡沫管枪
	卡式接口
	2支

	9
	分水器
	四通分水器，卡式接口，KYKA80×KYK65×3，公称压力2.5MPa
	4件

	10
	集水器
	DN150×KYKA80×3
	1件

	11
	65mm水带
	20-65-20，卡式接口
	4盘

	12
	80mm水带
	20-80-20，卡式接口  
	4盘

	13
	外吸泡沫管
	DN65mm*2m
	2根

	14
	消防斧
	消防斧
	1把

	15
	异径接口
	卡式80雄/65雌，2.5MPa  
	4件

	16
	异径接口
	卡式80雄/80雄，2.5MPa  
	2件

	17
	异型接口
	卡式65雄/内扣式65，2.5MPa
	2件

	18
	原车工具及附件、常用套筒工具
	原车工具及附件、常用套筒工具
	1套

	19
	干粉灭火器
	6kgABC干粉固定在适当位置
	2具

	20
	电动黄油枪
	固定在泵室内适当位置
	1支

	21
	原车钥匙
	原车钥匙
	4把

	22
	备用灯泡
	备用灯泡
	1套

	23
	备用保险
	备用保险
	1套

	24
	（备用空调滤芯、空气滤芯、机油滤芯、柴油滤芯、油水分离器滤芯、干燥罐滤芯、转向滤芯）
	原车同型号、同品牌
	1套

	25
	（备用泡沫泵机油、转向机液压油）
	原车同型号、同品牌
	1套

	26
	备用取力器齿轮油
	原车同型号、同品牌
	1套

	27
	胎压表
	胎压表
	1件

	28
	电控气动阀
	水罐与水泵连接处配套
	1套

	29
	油桶
	20L
	1个

	30
	防火帽
	与底盘排气管配套
	1件

	31
	防滑链
	与车辆轮胎配套
	1套







9、器材消防车
1.用于装备、运输灭火救援机器人，储存灭火救援装备。
2.符合《消防车 第1部分：通用技术条件》（GB 7956.1-2014）和《消防车 第21部分：器材消防车》（GB 7956.21-2025）标准。
3.主要由车辆底盘、车用起重尾板、器材卷帘、器材箱等组成。
4.整车技术参数：
4.1.外形尺寸：长×宽×高≤10000mm×2550mm×3800mm。
4.2.满载总质量：≤20000kg。
4.3.额定载质量：≥6000kg。
4.4.车辆限速：≤90km/h。
5.底盘：
5.1.型号：参照或相当于汕德卡、豪沃、解放等国产底盘品牌。底盘和驾驶室为原厂改装。
5.2.发动机：直列6缸涡轮增压柴油发动机；
5.3.发动机额定功率：≥250kw。
5.4.驱动形式：4×2；
◆5.5.变速箱：自动变速箱；
★5.6.尾气排放：国六；
5.7.轮胎：原厂标准配置（含备用轮胎），具备胎压监测功能，备用轮胎每型号、每花纹各1个，子午线钢丝型。转向轮加装爆胎应急安全装置。
5.8.牌照托架：在车后无遮挡位置预留1个，尺寸≥480mm×140mm，含牌照照明灯，牌照架预留四个牌照固定孔位。
5.10.蓄电池安装部位合理，更换方便。滤芯等易耗件方便更换。空滤及进气管等部件安装合理，做到防水防淹。
5.11.制动系统：采用双回路制动系统，并有辅助制动器，带防抱死制动系统等多重主动安全系统。具备自动紧急制动系统（AEB）、防抱死制动系统（ABS）、电控制动系统（EBS）、驱动防滑系统（ASR）、电子车身稳定系统（ESP）和排气制动等。前轮盘式制动。
6.驾乘室：
6.1.结构：原装驾驶室，单排座双开门，全钢结构，原装液压缸翻转驾驶室，电动液压泵。
6.4.设备：顶部安装有长排警灯，带冷暖空调、数字收音机及CD或MP3播放功能、倒车雷达、安装360°全车影像、行车记录仪（内存不小于256G）、气喇叭、设置主驾驶侧广角后视镜，副驾驶侧下视镜，前望地镜，主驾驶侧广角后视镜可电动调节和加热。除原车设备外，加装有警灯、≥100W的警报器、爆闪灯开关；预留北斗卫星定位系统、计算机、车载集群电台的电源接口和安装位置。铺设驾驶室地面保护地革，主、副驾驶座加装上红下蓝消防元素的可拆洗的座套，靠背中间印黄色“天津消防”字样，材质舒适、耐磨、美观。驾驶室内合理位置设置车载逆变器，提供24V直流电源转换220V交流电源用途，具有过载保护、短路保护、过温保护等功能，功率≥500W。
6.5.仪表盘安装所有标准仪表、指示灯及开关，包括有里程、转速、油压及警报、油箱油量、冷却水温度、电瓶充电指示、气压、方向指示灯、刹车系统警告、主开关警告、器材箱开启警告，旋转警灯、警报器开关等各类指示和报警功能。
7.起重尾板：车辆尾部配液压升降式起重尾板，采用强化钢板材质，电液控制，升降方式采用翻转升降。
7.1.控制方式：电控液压。
7.2.材质：钢制。
7.3.落地后与地面夹角：≤30°。
7.4.额定承载能力：≥3000kg。
7.5.最大举升高度≥1500mm，
7.6.尾板结构：尾板面板为防滑型，底部设置加强梁架。
7.7.其他：配备有线遥控器，用于操作尾板动作。
8.器材箱：
8.1.结构：车厢的骨架为全铝合金框架焊接式结构，外蒙皮为铝合金板粘接技术；车厢内器材骨架采用铝合金型材搭接结构，能根据实际使用需要灵活布局，最大限度地提高空间利用率，充分利用车厢内部有限空间；内饰板和底板均为光面铝合金板材
8.2.材质：车厢（器材箱及内骨架）全部采用高强度铝合金型材，内饰板采用光面氧化铝板。
8.3.卷帘门：器材厢开口应采用带锁卷帘门，铝合金型材，锁具钥匙全车通用，门把手和锁坚固耐用，不易变形。门口与卷帘门间及各帘板之间有良好的防雨、防尘密封性能。
8.4厢体内部照明：LED白光照明灯带。
8.5.翻转踏板：钢框架覆铝合金花纹板结构或全铝合金防滑结构，边角处加装有黄色防磕碰部件，承载重量≥150kg。
8.6.器材箱后半部分空间区域，配合液压尾板，可固定、装载灭火救援机器人，采购人的机器人尺寸（长×宽×高）约3800mm×1100mm×1900mm，机器人重量约3000kg。
8.7.机器人上下车方便，无不稳定等危险因素。设有机器人固结的装置，固结牢固，不会因车辆行驶造成机器人滑动、倾翻、磕碰等现象。
8.8.车箱内部配有照明系统、排风系统、机器人固定钩、机器人充电口等。
8.9. 器材箱前半部分空间区域，利用器材架型式布置装载各型灭火救援装备，详细品目请供应商中标后与最终用户共同设计。
9.电器及警示：
9.1.整车设有电源总开关。
9.2.驾驶室顶前部安装红色长排警灯。
9.3.车厢两侧上部各配置不少于3个频闪灯及工作照明灯。
9.4.车顶后部设有红色旋转警灯。
9.5.公共广播系统：公共广播系统安装在驾驶员或副驾驶员易接触的位置、扬声器安装在车顶。
10.外观
10.1.卷帘门：铝的通常颜色；
10.2.车顶和安全扶手：白铝；
10.3.挡泥板和保险杠：灰色，采用和器材箱脚踏板整体性涂装设计；
10.4.轮辋：银色，根据底盘商标准；
10.5.车架：灰或黑色，根据底盘商标准；
10.6.轻合金：未喷漆，自然色；
10.7.车底和空腔防护：上装及驾驶室。
11.喷漆
11.1.喷漆：车辆主体颜色为R03消防红。（包括：驾驶室、器材厢、泵房，其中铝合金卷帘门除外）
11.2.前轮罩和保险杠：保持原底盘颜色不变。
11.3.器材室、泵室内外露表面：保持原铝板颜色不变。
11.4.胎压（bar或KPa）漆在车轮挡泥板中心位置。
11.5.车尾及侧面具有反光标识。
11.6.车身标识符合《应急救援专用号牌式样和车辆涂装样图》（国办发[2018]114号）要求，支队、消防站名称由用户自定。
12.总体要求：
12.1.所有操作开关、仪表均有符合规范的中文铭牌标志。
12.2.所有铆接保持一定的密度。
12.3.所有焊接牢固、光洁、平整。
12.4.每辆车需配有在应急管理部消防装备物资信息采集系统注册的（厂家信息录入系统使用地址：http://xfzb.119.gov.cn/fems/）RFID射频电子标签或粘贴二维码，防水，不易脱落，可根据甲方要求涂印标识。
13.交货时，车内柴油/汽油、尿素、润滑油、防冻液等均应加满。
14.随车文件
14.1.整车合格证（需与工信部提供名称数据一致）（1份）。
14.2.如是进口货物，提供报关单或证明书（如有）或自动进口许可证（如有），提供原件（1份）。
14.3.车辆识别代码拓印件（2份）。
14.4.发动机号拓印件（2份）。
14.5.底盘驾驶员中文操作手册（2份）。
14.6.底盘中文维修保养手册和中文光盘（2份）。
14.7.底盘中文零件目录图册或中文光盘（2份）。
14.8.底盘质量保修卡和改装手册等（1套）。
14.9.润滑计划、数据卡、标明车总重量及底盘号的图表（1套）。
14.10.中文上装使用说明书（包括控制气路、电路配线图等纸质版和pdf电子版）（2套）。
14.11.上装零件目录图册或光盘（2套）。
14.12.出厂检验证书、测试报告、调整记录（1套）。
14.13.其它技术资料，如附属外购设备的维修手册和零件目录等。（1份）
14.14.车辆性能讲解和操作培训光盘。
14.15.易耗易损件报价单（含型号、生产厂家、联系方式等）（1份）。
15.随车器材：
	序号
	名称
	技术参数
	数量

	1
	原车工具及附件、常用套筒工具
	原车工具及附件、常用套筒工具
	1套

	2
	干粉灭火器
	固定在适当位置
	2具

	3
	电动黄油枪
	固定在适当位置
	1个

	4
	原车钥匙
	原车钥匙
	4把

	5
	备用灯泡
	备用灯泡
	1套

	6
	备用保险
	备用保险
	1套

	7
	备用灯罩
	转向灯、尾灯、侧灯
	1套

	8
	备用空调滤芯、空气滤芯、机油滤芯、柴油滤芯、油水分离器滤芯、干燥罐滤芯、转向滤芯
	原车同型号、同品牌
	3套

	9
	备用取力器齿轮油、转向机液压油
	原车同型号、同品牌
	1套

	10
	胎压表
	胎压表
	1件

	11
	防火帽
	与底盘排气管配
	1件

	12
	防滑链
	与车辆轮胎配套，每个驱动轮配一个防滑链
	1套

	13
	喷灯
	汽油
	1个



