采购需求

一、项目概述

自贡市消防救援支队为提升综合救援能力，拟采购一批救援装备，中标人须提供运输、调试、售后等服务。
二、采购清单
（一）采购包1
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量

	单位
	单价控制价（元）
	总价（元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A02370100

消防设备
	20-80-20型水带
	55
	盘
	530.00
	29150.00
	工业
	否
	否
	否
	否

	2
	A02370100

消防设备
	20-65-20型水带
	45
	盘
	450.00
	20250.00
	工业
	否
	否
	否
	否

	3
	A02370100

消防设备
	水幕水带（65型）
	10
	盘
	430.00
	4300.00
	工业
	否
	否
	否
	否

	4
	A02370100

消防设备
	水幕水带（80型）
	10
	盘
	520.00
	5200.00
	工业
	否
	否
	否
	否

	5
	A02370100

消防设备
	分水器（三分水器）
	5
	个
	2100.00
	10500.00
	工业
	否
	否
	否
	否

	6
	A02370100

消防设备
	分水器（65转40）
	5
	个
	1600.00
	8000.00
	工业
	否
	否
	否
	否

	7
	A02370100

消防设备
	止水器
	7
	台
	750.00
	5250.00
	工业
	否
	否
	否
	否

	8
	A02370100

消防设备
	快速攻击炮
	3
	个
	21000.00
	63000.00
	工业
	否
	否
	否
	否

	9
	A02370100

消防设备
	多功能消防水枪
	20
	把
	1200.00
	24000.00
	工业
	否
	否
	否
	否

	10
	A02370100

消防设备
	直流水枪
	20
	把
	360.00
	7200.00
	工业
	否
	否
	否
	否

	11
	A02370100

消防设备
	直流水枪（穿刺式破拆水枪）
	4
	把
	2000.00
	8000.00
	工业
	否
	否
	否
	否

	12
	A02370100

消防设备
	直流水枪（森林灭火多功能高压水枪）
	10
	把
	900.00
	9000.00
	工业
	否
	否
	否
	否

	13
	A02370100

消防设备
	中倍数泡沫发生器
	1
	台
	1700.00
	1700.00
	工业
	否
	否
	否
	否

	14
	A02370100

消防设备
	消防移动储水装置
	2
	个
	2700.00
	5400.00
	工业
	否
	否
	否
	否

	15
	A02370100

消防设备
	机动链锯
	1
	台
	3800.00
	3800.00
	工业
	否
	否
	否
	否

	16
	A02370100

消防设备
	无齿锯（燃油）
	5
	台
	14500.00
	72500.00
	工业
	是
	否
	否
	否

	17
	A02370100

消防设备
	冲击钻（电动）
	2
	套
	4400.00
	8800.00
	工业
	否
	否
	否
	否

	18
	A02370100

消防设备
	消防救生气垫
	2
	套
	26000.00
	52000.00
	工业
	是
	否
	否
	否

	19
	A02370100

消防设备
	消防防坠落辅助部件套装
	4
	套
	8400.00
	33600.00
	工业
	否
	否
	否
	否

	20
	A02370100

消防设备
	打捞杆
	1
	根
	3800.00
	3800.00
	工业
	否
	否
	否
	否

	21
	A02370100

消防设备
	漏电检测仪
	12
	台
	3300.00
	39600.00
	工业
	否
	否
	否
	否

	22
	A02370100

消防设备
	测温仪
	5
	台
	1000.00
	5000.00
	工业
	否
	否
	否
	否

	23
	A02370100

消防设备
	电子气象仪
	2
	台
	2300.00
	4600.00
	工业
	否
	否
	否
	否

	24
	A02370100

消防设备
	舷外机
	2
	台
	24500.00
	49000.00
	工业
	否
	否
	否
	否


（二）采购包2

	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量

	单位
	单价控制价（元）
	总价（元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A02370100

消防设备
	山岳救援班组套装
	3
	套
	435000.00
	1305000.00
	工业
	是
	否
	否
	否


（三）采购包3

	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量

	单位
	单价
	总价
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A02370100

消防设备
	A类泡沫灭火剂
	16
	吨
	18000.00
	288000.00
	工业
	否
	否
	否
	否

	2
	A02370100

消防设备
	水系泡沫灭火剂
	32
	吨
	22000.00
	704000.00
	工业
	是
	否
	否
	否

	3
	A02370100

消防设备
	水成膜泡沫灭火剂
	22
	吨
	6567.00
	144474.00
	工业
	否
	否
	否
	否

	4
	A02370100

消防设备
	干粉灭火剂
	5
	吨
	9750.00
	48750.00
	工业
	否
	否
	否
	否


三、技术要求

（一）采购包1

1.标的名称：20-80-20型水带

	序号
	技术参数与性能指标

	1
	1.水带在端部附近中心线两侧有印产品名称、规格等，织物层编织均匀、表面整洁，无跳双径、断双径、跳纬及划伤。

2.厚度均匀，表面光洁平整，无折皱和其他缺陷。

▲3.爆破压力：≥11.8Mpa，扯断强度：≥52.5Mpa，延伸率：≤2.3％，膨胀率：≤2.7％，单位长度重量：≤320g/m，附着强度：≥74N/25mm，扯断伸长率：≥442%。

4.水带两头配有同规格的卡式接口及转接头，带口缠绕铁丝，每道扎接口机缠绕铅丝。

5.水带与接口捆绑处有保护橡胶护套。

6.颜色可选：根据采购人需求定制。

7.配套的卡式消防接口公称直径80mm；密封性能：≥0.3MPa水压下无渗漏，接口材质：纯铜。


2.标的名称：20-65-20型水带

	序号
	技术参数与性能指标

	1
	1.水带在端部附近中心线两侧有印产品名称、规格等，织物层编织均匀、表面整洁，无跳双径、断双径、跳纬及划伤。

2.厚度均匀，表面光洁平整，无折皱和其他缺陷。

▲3.爆破压力：≥8.4Mpa，扯断强度：≥51Mpa，延伸率：≤1.3％，膨胀率：≤2.3％，单位长度重量：≤235g/m，附着强度：≥72N/25mm，扯断伸长率：≥450%。

4.水带两头配有同型号的卡式接口及转接头，带口缠绕铁丝，每道扎接口机缠绕铅丝。

5.水带与接口捆绑处有保护橡胶护套。

6.颜色可选：根据采购人需求定制。

7.配套的卡式消防接口公称直径65mm，密封性能：≥0.3MPa水压下无渗漏，接口材质：纯铜。


3.标的名称：水幕水带（65型）

	序号
	技术参数与性能指标

	1
	1.水带在端部附近中心线两侧有印产品名称、规格等，织物层编织均匀、表面整洁，无跳双径、断双径、跳纬及划伤。

2.厚度均匀，表面光洁平整，无折皱和其他缺陷。

3.工作压力：≥1.6MPa，爆破压力：≥5Mpa，扯断强度：≥40Mpa，延伸率：≤3％，膨胀率：≤5％，单位长度重量：≤300g/m，附着强度：≥28N/25mm，扯断伸长率：≥400%。

4.水带两头配有同型号的卡式接口及转接头，带口缠绕铁丝，每道扎接口机缠绕铅丝。

5.水带与接口捆绑处有保护橡胶护套。

6.喷雾孔铆钉光滑，无毛刺锈蚀，两喷雾孔间距满足35cm±5mm。

7.配套的卡式消防接口公称直径65mm，密封性能：≥0.3MPa水压下无渗漏。


4.标的名称：水幕水带（80型）

	序号
	技术参数与性能指标

	1
	1.水带在端部附近中心线两侧有印产品名称、规格等，织物层编织均匀、表面整洁，无跳双径、断双径、跳纬及划伤。

2.厚度均匀，表面光洁平整，无折皱和其他缺陷。

3.工作压力：≥1.6MPa，爆破压力：≥5Mpa，扯断强度：≥40Mpa，延伸率：≤3％，膨胀率：≤5％，单位长度重量：≤350g/m，附着强度：≥45N/25mm，扯断伸长率：≥400%。

4.水带两头配有同型号的卡式接口及转接头，带口缠绕铁丝，每道扎接口机缠绕铅丝。

5.水带与接口捆绑处有保护橡胶护套。

6.喷雾孔铆钉光滑，无毛刺锈蚀，两喷雾孔间距满足35cm±5mm。

7.颜色可选：根据采购人需求定制。

8.配套的卡式消防接口公称直径80mm，密封性能：≥0.3MPa水压下无渗漏，接口材质：纯铜。


5.标的名称：分水器（三分水器）

	序号
	技术参数与性能指标

	1
	★1.结构组成：包括本体、接口、手柄、阀球、阀杆等组件。

2.具有一个80雄进水口和三个65雌出水口，可以随时打开或关闭，用于控制水流。

3.接口材质：锻造铝合金6061。

4.标志：在分水器本体表面铸出型号规格和商标（或制造商名称）。

5.外观要求：表面无结疤、裂纹、砂眼。

6.本体上应铸出阀门的“开”、“关”字样或标志。

7.密封性能：分水器的各连接部位及阀门无渗漏现象。

8.公称压力：≥2.5MPa。

9.耐腐蚀性能：分水器使用耐腐蚀材料制造或经过防腐蚀处理，经耐腐蚀试验后，无起层、剥落或肉眼可见的点蚀凹坑，并且阀门能正常操作。

10.阀门和通径：分水器出水口上安装阀门，阀门的公称通径不小于分水器出水口的公称通径。

11.阀门开启力：≤100N。

12.接口性能：消防接口的公称压力不低于分水器本体的公称压力。

13.本体材料：分水器的本体材料采用ZL104。

14.最高耐水压强度：≥6.0MPa。

15.分水器进水口和出水口接口均采用锻造卡式接口。

16.阀球采用铝合金球，阀杆采用锻造黄铜，手柄采用铝合金锻造工艺生产。

17.整体重量：≤5.6kg。


6.标的名称：分水器（65转40）

	序号
	技术参数与性能指标

	1
	★1.结构组成：包括本体、接口、手柄、阀球、阀杆、密封圈等组件。
2.具有一个65雄进水口和二个40出水口，可以随时打开或关闭，用于控制水流，以增加和更换支线水带。

3.接口材质：锻造铝合金6061。

4.标志：在分水器表面铸出型号规格和商标（或制造商名称）。

5.外观要求：表面无结疤、裂纹、砂眼。

6.本体上应铸出阀门的“开”、“关”字样或标志。

7.密封性能：分水器的各连接部位及阀门无渗漏现象。

8.公称压力：≥2.5MPa。

9.耐腐蚀性能：分水器使用耐腐蚀材料制造或经过防腐蚀处理，经耐腐蚀试验后，无起层、剥落或肉眼可见的点蚀凹坑，并且阀门能正常操作。

10.阀门和通径：分水器出水口上安装阀门，阀门的公称通径不小于分水器出水口的公称通径。

11.阀门开启力：≤100N。

12.接口性能：消防接口的公称压力不低于分水器本体的公称压力。

13.材料：分水器的材料采用ZL104。

14.最高耐水压强度：≥5.0MPa。

15.阀球采用铝合金球，阀杆采用锻造黄铜，手柄采用铝合金锻造工艺生产。

16.整体重量：≤3.6kg。


7.标的名称：止水器

	序号
	技术参数与性能指标

	1
	1.卡式接口：采用锻造工艺，采用铝镁合金A6061材质，表面金色阳极氧化防腐处理。

2.阀体：采用压铸工艺，选用A380材质，表面红色喷塑防腐处理。

3.球体：采用铝合金材质，表面黑色阳极氧化防腐处理。

4.手柄：采用门字型手柄，减压式T型通孔球体，表面红色喷塑防腐处理。

5.密封圈：采用防脱结构设计，空排水时防止密封圈脱落。

6.公称压力：≥2.5MPa。

7.强度压力：≥3.75MPa。

8.阀门通孔直径：≥55mm。

9.重量：≤1.5kg。


8.标的名称：快速攻击炮

	序号
	技术参数与性能指标

	1
	1.炮体材质：ZLD104铝合金（阳极硬质氧化后喷塑处理）。

2.把手材质：ZLD104铸造铝合金一体铸造成型。

3.阀芯材质：锻造黄铜。

4.阀球材质：不锈钢。

5.阀球密封垫：聚四氟乙烯高温烧结。

6.固定螺丝及螺母：不锈钢或黄铜螺丝。

7.撑脚保护套材料：尼龙材质。

8.密封件橡胶：耐老化橡胶。

9.撑脚材料：6061铝合金可折叠S型圆撑脚；配乌钢脚钉。

10.开关性能：L型带锁止操作杆可控制水流开或关闭。

11.压力表：炮的进水口主流道设置压力表，压力表精度不低于2.5级。

12.标志：产品设有永久性中文铭牌。

▲13.直流和喷雾功能转换操作，操作力矩：≤6.0N·m。

▲14.水平俯仰操作力矩水平：≤6.0N·m，俯仰：≤6.5N·m。

15.炮头工艺：整体采用铝合金铸造成型并采用加工中心铣出喷零齿，炮头可调流量30L/s-40L/s-50L/s三档可调。

16.流量：≥30L/S。

17.喷射额定工作压力：0.8MPA。

▲18.射程：≥65M。

19.消防炮仰角：+30°～+70°。
▲20.喷雾角：0~120度可调，水平回转角≥40°。

21.整体重量：≤10kg。

▲22.配置两根安全绳，单根长度：≥10m。


9.标的名称：多功能消防水枪

	序号
	技术参数与性能指标

	1
	1.枪体材质：6061铝合金。

2.制造工艺：锻造工艺。

3.表面防腐处理工艺：阳极氧化。

4.手柄、保护套材质：耐磨PA6。

5.阀杆：黄铜。

6.阀球：精密加工铝球，表面阳极硬质氧化处理。

7.阀球密封材料：聚四氟乙烯密封圈高温烧结。

8.固定螺丝：不锈钢或铜。

9.水枪密封圈：耐磨防老化橡胶。

10.表面处理：整体阳极硬质氧化防腐处理。

11.操作杆：∩型，控制水流开关，具备直流与全水雾模式。

12.进水接口：NH65Z锻造螺纹接口，可360度旋转防止水带扭曲打结。

13.额定喷射压力：0.60MPa。

14.Ⅲ类直流喷雾水枪流量刻度值：2.5/4/6.5/8FLUSHL/sX（1±8%）。

▲15.I档流量：≥2.55L/s，II档流量：≥5.0L/s，III档流量：≥6.8L/s。

▲16.直流流量：≥8.5L/s，射程(m)：≥32.9m。

▲17.IV档流量：30°喷雾角：≥8.45L/s，70°喷雾角：≥8.5L/s，最大喷雾角：≥8.5L/s。

18.喷雾角调节范围（°）：0~100。

19.操作力矩：≤7.7N.m。

20.重量：≤1.9kg。


10.标的名称：直流水枪

	序号
	技术参数与性能指标

	1
	1.枪体：6061变形铝锻造成形工艺，数控车床加工成形。

2.手柄：6061变形铝锻造一体成形工艺，氧化处理并沾塑处理。

3.枪管：6063铝合金加工成形。

4.阀杆材质：黄铜。

5.阀球材质：高强度塑料。

6.阀球密封：聚四氟乙烯密封圈高温烧结成形。

7.固定螺丝材质：不锈钢。

8.水枪密封圈：耐磨防老化橡胶。

9.表面处理：整体阳极氧化防腐处理。

10.进水接口：KYKA65Z锻造雄接口，雄接口本体与推卸环之间有螺纹锁止结构。

11.额定喷射压力：≥0.2MPa。

12.流量：≥7.5(1±8%)L/s。

13.射程：≥28.8m。

14.重量：≤0.6kg。

15.水枪长度：≤47cm。

16.操作力矩：≤9N.m。


11.标的名称：直流水枪（穿刺式破拆水枪）

	序号
	技术参数与性能指标

	1
	1.水枪枪体：采用铝合金制造，T5热处理和阳极氧化防腐处理，枪管采用304不锈钢管和铜质枪头组成。

2.接口：进水口采用锻造雄接口/锻造内扣接口锻造雌管接口（滑块材质：HPb58－3A，电镀镍）。

3.手柄：注塑一体成型，内有铝合金框架，在高温低温环境本身不发生变化，强冲击力下无发生断裂发生。

4.阀体：操作转动灵活，密封性能可靠。

5.枪管长度：≥1m。

6.额定喷射压力0.6Mpa时，流量：≥10L/S。

7.阀门通孔直径：≥25mm。

8.整体重量：≤2.5kg。


12.标的名称：直流水枪（森林灭火多功能高压水枪）

	序号
	技术参数与性能指标

	1
	1.水枪枪体：选用铝合金6061T6工艺铝型材，表面阳极氧化防腐处理。

2.接口：进水口采用锻造雄接口/锻造内扣接口锻造雌管接口。

3.手柄：注塑一体成型，内有铝合金框架，在高温低温环境本身不发生变化，强冲击力下无发生断裂发生。

4.雾轮：锻造不锈钢材质，抗氧化、在高温低温环境本身不发生变化，强冲击力下无发生断裂发生。

5.橡胶保护头：选用橡胶（硅胶）一体挤压成型，耐高温低温不变性不掉色，有效保护水枪出水口。

6.喷射压力为0.6MPa时流量挡位为2档：2.5-4.0L/S。

7.射程：≥25米。

8.喷雾角度：0-120度。

9.整体重量：≤1.2kg。

10.入水口带有不锈钢过滤网，防止杂物进入枪体。


13.标的名称：中倍数泡沫发生器

	序号
	技术参数与性能指标

	1
	★1.适用于远距离发射雾化水流、低倍数或中倍数空气动力泡沫，可以扑灭易燃液体燃油、固体燃烧物质火灾，也可以在事故、灾难发生区建立光热屏障，发挥清除毒气和洗消的作用。

2.水枪枪体：选用铝合金6061T6工艺铝型材，表面阳极氧化防腐处理。

3.接口：进水口采用锻造雄接口/锻造内扣接口锻造雌管接口。

4.手柄：注塑一体成型，内有铝合金框架，在高温低温环境本身不发生变化，强冲击力下无发生断裂发生。

5.壳体：不锈钢带手柄。

6.工作压力：0.8-1.6MPa。

7.额定流量：≥8L/S。

8.发泡倍数：20≤N≤200N。

9.析水时间（50%）：≥20min。

10.混合比：≥6%。

11.射程：≥18m。


14.标的名称：消防移动储水装置

	序号
	技术参数与性能指标

	1
	1.材质：采用PVC涂层布制作。

2.布料厚度：≥5mm。

3.水囊容积：≥5T。

4.断裂强度：经向≥50kN/m；纬向≥50kN/m。

5.撕破强力：≥1000N。

6.环境温度：-30℃—+60℃。

7.充气时间：≤1min。

★8.配有专用充气泵。


15.标的名称：机动链锯

	序号
	技术参数与性能指标

	1
	1.二冲程引擎排量：≥50CC。

2.净重：≤5.2kg。

3.额定功率：≥2.4KW。

4.最高功率转速：≥9600rpm。

5.导板长度：33-50cm。

6.燃油箱容积：≥450ml。

7.链条油箱容积：≥260ml。

8.机油泵类型：固定流量。

9.链条润滑油泵流量：9-10ml/min。


16.标的名称：无齿锯（燃油）

	序号
	技术参数与性能指标

	1
	1.功率：≥5.5KW。

2.空转转速（怠速）：≥2700rpm。

3.气缸排量：≥110CC。

4.气缸冲程：≥40mm。

5.输出轴最高转速：≥4300rpm。

6.最大圆周速度（线速度）：≥90m/s。

7.最大切割深度：≥140mm。

8.可安装锯片最大直径：≥400mm。

9.油箱容量：≥1.2L。

10.重量（不含燃油和切割锯片）：≤15kg。

11.声功率级噪音测量值：≤116dB(A)。

12.全开油门无负载：≥9300rpm。

13.等效振级：前/后手柄16”：3.9/4.0。

14.机油泵供油：自动供油。

15.噪音水平：≤105dB。


17.标的名称：冲击钻（电动）

	序号
	技术参数与性能指标

	1
	1.电池容量：≥18/5.0Ah。

2.空载转速：≥0-1800转／分钟。

3.锤击率：≥0-4500次／分钟。

4.锤击力：≥2.0焦耳。

5.木材钻孔直径：≥30毫米。

6.金属钻孔直径：≥10毫米。

7.混凝土钻孔直径：≥20毫米。

8.重量（含电池）：≤2.5Kg。

9.单电池最大使用时间≥25min。

★10.配置不少于三块备用电池。


18.标的名称：消防救生气垫

	序号
	技术参数与性能指标

	1
	1.最大救生高度：≥16米。

2.气垫质量：≤100kg。

3.消防救生气垫表面的所有面料的经、纬向拉伸强度≥40kN/m。

4.展开后外形尺寸：（8±0.2）m*（6±0.2）m*（2.6±0.2）m。

5.消防救生气垫承接面的中央点应用反差色明确标出，安全工作范围应用反光标志带明显圈定。

6.消防救生气垫表面的所有面料经热空气老化试验后，其拉伸强度降低值：≤5%。

7.充气时间：≤58s，补气时间：≤23s。

8.减速度值：头部≤34g，胸部≤28g，盆骨≤28g。

9.消防救生气垫阻燃性能良好，承接面面料的氧指数应≥26。


19.标的名称：消防防坠落辅助部件套装

	序号
	技术参数与性能指标

	1
	★1.组成内容不少于：背包、静力绳、消防全身式安全吊带（内置一体式胸式上升器，五挂点全身式安全带）、O型安全钩、D型安全钩、脚式上升器、手式上升器、脚踏带、扁带、滑轮、分力板、护绳套、下降器、游动止坠器、垫布、手套。

2.手套数量：≥1副

3.背包：

（1）数量：≥1个。

（2）可双肩背，可单人手提，双人手提。

（3）容量≥45L。

4.直径10.5mm（±1mm）静力绳长度：

（1）≥50m。
（2）破断强力≥26kN。

（3）延伸率≤5%。

（4）耐高温性能≥200℃。

5.消防全身式安全吊带：

（1）数量≥1个。

（2）包含胸式上升器的全身安全吊带静负荷性能正立方向≥22kN，水平方向≥10kN，倒立方向≥10kN。

（3）织带宽度：43mm(±1mm)。

（4）设计负荷≥2.6kN。

（5）抗冲击性能：安全吊带不出现影响其安全性能的明显损伤；

（6）耐高温性能：经204℃±5℃的耐高温性能试验后，安全吊带的织带和缝线不出现熔融、焦化现象。

6.O型铝制安全钩数量：

（1）数量：≥2个。

（2）长轴破断强≥30kN。

（3）短轴的破断强度≥15kN。

（4）在开口打开状态时，长轴破断强度≥8kN。

（5）产品上应标注横向拉力、纵向拉力、开门拉力。
7.D型铝制安全钩数量：

（1）数量：≥2个。

（2）长轴破断强度≥35kN。

（3）短轴的破断强度≥14kN。

（4）在开口打开状态时，长轴破断强度≥11kN。

（5）重量≤90g。
（6）产品上应标注横向拉力、纵向拉力、开门拉力。

8.脚式上升器：

（1）数量：≥1个。

（2）每个重量≤0.15kg。

（3）破断负荷≥4.5kN。

（4）适合绳径：9.5-11.5mm。

（5）产品上应标注工作强度和破断负荷。
9.手式上升器：

（1）数量：≥1个。
（2）每个重量≤210g。

（3）侧板厚度≥3mm。

（4）工作负荷5kN。

（5）产品上应标注工作强度和破断负荷。
10.脚踏带

（1）数量：≥1根。
（2）配合上升器使用的可调节脚踏带，长度≥105cm。

（3）重量≤80g。

（4）破断强度≥15kN。

11.扁带

（1）数量：≥4根。
（2）宽度15mm（±5mm）。

（3）破断强度≥22kN。

12.单滑轮

（1）数量：≥1个。
（2）适合绳径≥10-11.5mm，重量≤250g。

（3）极限负荷≥36kN。

（4）最大工作负荷≥22kN。

（5）产品上应标注工作强度和破断负荷。
13.双滑轮

（1）数量：≥1个。
（2）适合绳径≥10-11.5mm，重量≤450g。

（3）断裂负荷≥36kN。

（4）最大工作负荷：≥22kN。

（5）产品上应标注工作强度和破断负荷。
14.分力板

（1）数量：≥1个。
（2）设置多锚点系统，孔径能直接与绳索、扁带或连接器连接。

（3）材质：铝合金。

（4）破断拉力≥50kN。

15.护绳套

（1）数量：≥2个。
（2）符合GB/T 21196.2-2007耐磨性能。

16.防慌乱手控下降器

（1）数量：≥1个。
（2）具备防慌乱自动制停功能。

（3）下降最大速度：2（±0.5）m/s。

（4）重量≤450g。

（5）工作负荷≥5kN。

（6）破断负荷≥15kN。

17.游动止坠器

（1）数量：≥1个。
（2）适用于≥10-11.5mm绳索。

（3）工作负荷≥5kN。

18垫布

（1）数量：≥1块。
（2）四角带孔洞。
19.护轮

（1）数量：≥1个。
（2）材质：铝合金。

（3）用于保护绳索，避免建筑物的棱角、墙角、岩石等粗糙尖锐突起部份磨损绳索。

（4）装有4道共16个可单独转动滚珠轴承铝合金轮。

（5）拖拉时可多绳不同速比操作，可以对向滚动。

（6）链条式设计(可级联)，4角设置有系辅绳固定用挂点。

（7）破断拉力≥15kN。


20.标的名称：打捞杆

	序号
	技术参数与性能指标

	1
	★1.适合在：泥潭沼泽、山涧峡谷、洪灾遇险地带、冬季冰面等救援场景，救援人员发现落水和遇险被困人员后，在岸上或船上开展远距离安全施救，或打捞漂浮物时使用。

2.可拆装救援工具头：≥6个。

3.救援杆采用超轻碳纤维，展开长度：≥6米，折叠后长度：≤1.70米，重量：≤0.9Kg。

▲4.弧形套索：长度：≥1100mm，宽度：≥440mm，重量：≤560g。

▲5.三爪钩：半径：≥120mm，长度：≥310mm，重量：≤580g，间距：≥235mm。

▲6.浮力圈：浮力：≥60N，直径：≥545mm，重量：≤500g。

▲7.单钩：钩口宽：≤115mm，长度：≥300mm，重量：≤260g。

▲8.浮球：浮力：≥65N，直径：≥225mm，高度：≥280mm，重量：≤1250g。

▲9.弹性捕获器：重量：≤340g，张开距离：≥490mm。


21.标的名称：漏电检测仪

	序号
	技术参数与性能指标

	1
	★1.可鉴别电源断路或短路，无需接触电源即可探测安全距离范围内的交流泄漏电源，接近泄露电源时，声光报警，灵敏度可调。

2.探测电压：120V/60Hz或220V/50Hz；7.2Kv/50Hz或15kV/50Hz。

3.尺寸：≤50*530mm。

4.操作温度范围：≥-30～+50℃。
5.连续工作时间≥200h。


22.标的名称：测温仪

	序号
	技术参数与性能指标

	1
	1.测量温度范围：≥-50℃～1200℃。

2.测量精度不低于：±2%。

3.响应时间：≤0.5s。

4.响应波长：≥8um。

5.发射率：0.10~1.00。

6.电池寿命：≥12h。

7.物距：≥80:1。

8.具有高低温警报功能。


23.标的名称：电子气象仪

	序号
	技术参数与性能指标

	1
	★1.附腕绳，防水防尘，可测量气压、温度、湿度、风速、露点。

2.风速:1.1-20m/s。

3.温度:-15℃～+50℃。

4.露点:0~50。

5.湿度:0-100%RH。

6.环境气压:400~1100hPa。

7.可180度完全展开或90度展开，用于三角架固定。

8.重量：≤120g。


24.标的名称：舷外机

	序号
	技术参数与性能指标

	1
	1.马力数≥40HP。

2.发动机缸数：≥2缸。

3.输出功率≥29KW；转速：≥5000rpm/min。

4.排量：≥700cc。

5.缸径X行程：≥80.0X70.0mm。

6油箱容积：≥24L。

7.油耗：≤20L/H。

8.档位调节：前进挡、空挡、倒挡。  

9.重量：≤85KG。

10.启动系统：手动启动器。

11.控制：手柄或远程控制。

12.倾斜系统：手动倾斜。

13.燃油进气系统：化油器。

14.润滑系统：预混汽油和机油。
★15.可根据采购人需求提供长轴或短轴版舷外机。


（二）采购包2

1.标的名称：山岳救援班组套装
	序号
	技术参数与性能指标

	1
	★一、单兵装备（一套/6人班组）包含绳索救援专用头盔6顶、高亮度头灯18个、五点式全身安全吊带18根、可调节牛尾6个、多向可开门圆环6个、绳索作业手套6副、自动制停下降保护器6个、多功能手持上升器6个、短连接6个、短连接用丝扣锁12个、1.2米6MM辅绳10根、脚踏带6根、战术腰带6根、游走式止坠器6个、游动止坠器专用势能吸收器6个、小单滑轮6个、D型自动锁36个、O型自动锁48个、备用小型下降器6个、2段K型锁12个、梨型锁6个、管状保护器6个、0.6扁带24根、1.2扁带12根、120护绳套12个、60护绳套6个、垫布6张、单兵器材包6个、绳刀6把。

（一）绳索救援专用头盔

1.两侧透气孔内置纱网避免细小物体飞溅进入。

▲2.磁性锁芯搭扣，便于戴着手套快速穿戴。

3.内置可拆卸型头灯和耳罩卡槽。

4.内腔采用EPS，外壳PC或ABS，为头部提供最大程度缓冲保护。

5.可调节头围范围：54-63cm。

6.重量≤470g。

（二）高亮度头灯

1.亮度≥1600流明，射程≥170米。

2.白光3档+暖白光4档+SOS模式，适用多种复杂户外场景。

3.使用镁合金材质机身、一体式光学透镜，紧凑结构设计。

4.使用1节≥3400mAh电池供电，续航时间≥长300小时。

5.顶部独立双按键开关。

6.IP68及以上防护等级，具有至少2米抗跌落能力。

7.求生哨头灯带一体设计。

8.重量：≤140g（含电池及头灯带）。

9.头灯尺寸：80*45*35mm（±5mm）。

（三）五点式全身安全吊带

1.上身采用反光织带，提高在黑暗环境下的可视效果，织带同时具备防水、防油功能。

▲2.宽式半坚硬腰带给予使用者良好的支撑；腰带、腿带均匀受力；肩带、腰带、腿带均采用快插扣设计。

3.腰带备有4个挂物环，每个挂物环可承载≥20kg。

4.提供S-M-L三个尺码可供选择。

5.重量2600g（±20g）。

（四）可调节牛尾

1.可调式动力挽索，可调臂长95cm（±5cm），固定臂长65cm（±5cm），直径10.5mm，重量230±5g；

2.保护套能固定锁扣位置，并使挂锁操作更简便，同時保护終端免于磨损。

3.三编绳芯结构，聚酰胺材质。

（五）多向可开门圆环

1.材质：铝合金。

2.规格：外径70mm（±3mm）、内径45（±3）mm。

3.最小破断强度：≥25kN。

4.重量：≤80g。

5.可拆开合圆环，可多向受力连接件，可用于同时连接多个设备。

（六）绳索作业手套

1.手掌部分采用加强型地球纹羊皮。

2.手背采用三层复合弹性面料。

3.拇指尖、食指尖采用导电牛皮材料。穿戴手套时能操作移动触屏手机。

4.手腕采用弹性面料，魔术贴扣设计，方便穿卸，同时能够对腕部提供良好的保护。

5.抗张强度：≥10N/mm。

6.耐干摩擦色牢度：≥4级。

▲7.耐湿摩擦色牢度：≥4级。
8.重量：≤110g。

9.提供S-M-L三个尺码可供选择。

（七）自动制停下降保护器

1.受力自动回弹带防慌乱功能，一体式手柄带保险开关。

2.承载≥250kg，可双人使用。

3.铝合金材质。

4.重量：500g（±10g）。

（八）多功能手持上升器

1.多功能手持式上升器，具有四种操作模式：上升器、滑轮、单向滑轮，牵引滑轮。

2.凸轮设计有两个槽。

3.重量:≤150g。

4.使用绳索直径:8-12mm。

（九）短连接

1.加宽短连接扁带，加强抓握力。

2.长度12cm。

3.破断强度≥22kN。

（十）短连接用丝扣锁

1.铝合金O型丝扣锁。

2.开口尺寸≥20mm。

3.纵向拉力：25kN，横向拉力：≥7kN，开门拉力：≥7kN。

4.尺寸110*60mm（±5mm）。

5.重量≤80g。

（十一）2米6mm辅绳

1.每米重量≤25g。

2.断裂负荷:≥800(kg)。

3.材质(尼龙)。

（十二）脚踏带

1.材质：UHMWPE纤维。

2.可调节长度：35-150cm。

3.绳径：5.3mm(+/-0.5mm)。

4.重量：45g(+/-10g)。

5.采用不锈钢二孔调节扣。

（十三）战术腰带：用于安全带备份保护、自救逃生等

1.配备有一条承重能力≥15kN的腰带环。

2.快速插口。

3.1个可承重≥150KG的导向摩擦挂点。

▲4.配有1个可快速拆卸安装的腿环包，内含一条腿环带，可快速组合成为简易坐式安全带结构。

5.重量：≤450g。

（十四）游走式止坠器

1.移动止坠器与安全带的挂点相连，让绳索上升操作更加便捷。不需要人为干预止坠器便可在绳索上自由移动，并且跟随使用者的移动。

2.具备防坠落冲击或突然加速功能。

3.兼容10-12毫米直径的绳索。

4.重量≤430克，材料：铝，不锈钢等。

（十五）游动止坠器专用势能吸收器

1.用于配合移动止坠器，可双人救援使用，配有撕裂式扁带，遇冲坠时势能吸收器通过织带撕裂吸收对使用者的冲击力。

2.两端配有织带保护器，用于将连接器固定到位并保护织带免受磨损。

3.长度≥40cm，重量≤210g，最大负荷250kg。

（十六）小单滑轮

1.可移动侧板单滑轮，铝合金材质转子小滑轮。

2.速度最大可达10m/s。

3.滑轮直径14mm，兼容绳索直径14mm。

4.工作负荷：≥30kN。

5.重量≤115g。

（十七）D型自动锁

1.铝合金D型三段自动扣主锁。

2.纵向拉力：≥27kN，横向拉力：≥8kN，开门拉力：≥7kN。

3.重量：≤80g。

4.开口尺寸：≥24mm。

（十八）O型自动锁

▲1.铝合金180度锁门旋转。

2.两步打开自动O锁。

3.重量：≤80g。

4.纵向拉力：≥25kN，横向拉力：≥8kN，开门拉力：≥7kN。

（十九）备用小型下降器

▲1.兼容绳索直径：7.5-11mm。

2.工作负载极限≥8kN。

3.额定负荷≥160kg。

▲4.最小破断强度≥22kN。

6.重量：≤210g。

7.材质：7075铝合金、钢。

8.具有离手止停功能，防慌乱功能。

（二十）2段K型锁

1.材质：铝合金。

2.重量≤100g。

3.纵向拉力：≥25kN；横向拉力：≥10kN；开口拉力：≥8kN。

4.开口尺寸：≥25mm。

（二十一）梨型锁

1.铝合金HMS型二段锁扣。

2.180度锁门旋转设计。

3.开口尺寸：≥24mm。

4.纵向拉力：≥25kN；横向拉力：≥10kN；开口拉力：≥8kN。
（二十二）管状保护器

1.铝合金材质。

2.适用绳索8.5-10.5mm。

3.重量≥80g。

（二十三）0.6扁带

1.无缝接圆体扁带。全程无潜在薄弱点。

2.适合连接、设定保护及锚点。

3.长度≥60cm,破断强度：≥22kN，重量≤30g。

（二十四）1.2扁带

1.无缝接圆体扁带。全程无潜在薄弱点。

2.适合连接、设定保护及锚点。

3.长度≥120cm,破断强度：≥22kN，重量≤60g。

（二十五）120护绳套

1.橙色护绳套，使用1680D高耐磨材料制成，用于扁带或绳索保护。

2.具有弹簧卡口固定魔术贴，可以卷成一卷，并有专用挂耳。

3.重量≥170g。

4.尺寸：≥100*10CM。

（二十六）60护绳套

1.橙色护绳套，使用1680D高耐磨材料制成，用于扁带或绳索保护；

2.具有弹簧卡口固定魔术贴，可以卷成一卷，并有专用挂耳。

3.重量≥90g。

4.尺寸：≥50*10CM。

（二十七）垫布

1.专用于绳索作业人员的单兵垫布，采用1680D超强耐磨材料制成。

2.可以用作防磨绳垫布，正方形，边长90cm-90cm，双层帆布缀钉。

（二十八）单兵器材包

1.尺寸：75*30*20cm（±5cm）。

2.容量：≥55L，重量：≤3000g。

3.用于存放装备或绳索，耐磨，可桶装，可平铺展开。

4.产品具有拉链及扣具，内置9个拉链分装袋，6个通铺隔断式网袋，9*2个主锁挂点。

5.浅色内衬，顶包有头盔固定连接，实现模块化分装，包面设有ID卡位及，12个使用挂点。

（二十九）绳刀

1.用于紧急情况轻松割断绳索；在刀刃打开的情况下可以被锁住。

2.材料：不锈钢，尼龙，部分刀刃带齿状结构，更易切割。

3.重量：≤50g。

★二、班组装备（一套）包含30米静力绳8根、50米静力绳6根、100米静力绳4根、200米静力绳2根、60米动力绳1根、50米绳包8个、100米绳包6个、200米绳包4个、三脚架1个、过结滑轮1个、万向单滑轮6个、万向双滑轮2个、测距仪1个、D型铝合金锁40个、大拉力扁带4个、120扁带10个、60扁带10个、岩角绳索保护器2个、护绳板2张、120护绳套6个、大号垫布2张、机械抓结4个、被困人员连接可调节保护挽索2根、可拆卸挂片20个2、12MM钻头2根、混合调运系统用大双滑轮2个、中号分力板3个、大号分力板3个、攀爬大钩2个、三角吊带2个、担架调节系统1个、抛投套装2套、二段扭曲自动钢锁4根、滑轮式保护器4个、成套倍力系统（2米）1个、钛合金担架套装（包含伤员脚踏带地板，背包）1组、带轮折叠式担架2个、公用装备包2个。

（一）30米静力绳

1.绳索绳芯一体处理工艺。

2.直径(10.5mm)静拉力≥30kN，坠落次数＞10次，静态延展率≤3%外皮滑动率0每米重量≤70g外皮比重(38%)内芯比重(62%)。

3.材质尼龙。

（二）50米静力绳

1.绳索绳芯一体处理工艺。

2.直径(10.5mm)静拉力≥30kN，坠落次数＞10次，静态延展率≤3%外皮滑动率0每米重量≤70g外皮比重(38%)内芯比重(62%)。

3.材质：尼龙。

（三）100米静力绳

1.绳索绳芯一体处理工艺。

2.直径(10.5mm)静拉力≥30kN，坠落次数＞10次，静态延展率≤3%外皮滑动率0每米重量≤70g，外皮比重(38%)内芯比重(62%)。

3.材质尼龙。

（四）200米静力绳

1.绳索绳芯一体处理工艺。

2.直径(10.5mm)静拉力≥30kN，坠落次数＞10次，静态延展率≤3%外皮滑动率0每米重量≤70g，外皮比重(38%)内芯比重(62%)。

3.材质尼龙。

（五）60米动力绳

1.直径:10.5mm，采用核芯一体技术。

2.首次冲击力≤7.6kN。

3.坠落次数≥7。

4.动态延展率≥31%。

5.表皮滑动率0mm。

6.每米重量≤60g。

（六）50米绳包

1.尺寸：25*25*55cm（±3cm）。

2.容量：≥25L。

3.材质：可提拉（1000D）防磨面料，带防水涂层。

4.双肩背包，袋口使用受力收紧式绳扣。

5.包身备挂环，可挂在安全带上，包面设有名牌卡位。

（七）100米绳包

1.尺寸：30*30*60cm（±3cm）。

2.容量：≥35L。

3.重量：≤450g。

4.可提拉（1000D）防磨面料，带防水涂层。

5.双肩背包,袋口使用受力收紧式绳扣。

6.包身备挂环，可挂在安全带上，包面设有名牌卡位。

（八）200米绳包

1.材质：聚氯乙烯(pvc)夹网布、织物。

2.尺寸：35*25*65cm（±5cm）。

3.容量：≥45L。

4.重量：≤1200g。

5.高周波压合，坚固耐磨背负顶上置有1个直向提手，1个吊包织带环，侧面有1个横向提手。

6.袋内置有1个拉链小件附袋，5个挂点。

7.袋口有防漏档盖，预防小件漏出。

（九）三脚架

1.材质：铝合金。

2.工作负载：300kg。

3.三脚架内置净空高：约1.8米，最大可调节腿长：3.2米。

4.重量：≤27kg。

5.使用无缝铝管，强度高，不易变形，三脚架可拆分使用。独脚架设，两脚架设，三脚架设，坚固，稳定，其中一个脚可以上下大角度调节，加一条延⻓杆可用⻓度达到3.2米。

6.头部管壁外侧各有1个锚点挂位。

★7.基本配件：尖脚*3，平脚*3，外管*4，内管*3，圆形分力板*1，A头*1，调节头*1，高强插销*14，收紧扁带*3，自动主锁*6。

8.配行动运输包:杆包*2，头脚包*1，插销包*2。

（十）过结滑轮

1.过绳结大滑轮用于攀登、救援、探洞、工程作业环境下提高拖拉效率的环境。

2.主要材料：7075铝合金、不锈钢。断裂负荷：≥36kN。

3.适用绳径：Φ8mm-19mm。

4.重量：≤770g。

5.侧板带孔洞。
（十一）万向单滑轮

1.材质：铝合金。

2.尺寸：135*60*30mm（±5mm）。

3.可开启侧板，滑轮顶端自带万向结吊环，平底可辅助使用普鲁式抓结。

4.极限负荷：36kN。

5.工作负荷：22kN。

6.滑轮效率：95%。

7.适用绳径：4-13mm。

8.重量：≤270g。

（十二）万向双滑轮

1.材质：铝合金、不锈钢。

2.尺寸：165*60*50mm（±5mm）。

3.可开启侧板，滑轮顶端自带万向结吊环，平底可辅助使用普鲁式抓结。

4.破断负荷：≥36kN。

5.工作负荷：≥22kN。

6.滑轮效率：95%。

7.适用绳径：4-13mm。

8.重量：≤450g。

（十三）测距仪

1.屏幕采用OLED自发光屏幕。

2.测距距离≥1000米。

3.重量≤210g。

（十四）D型铝合金锁

1.铝合金D型三段自动扣主锁。

2.纵向拉力：≥27kN，横向拉力：≥8kN，开门拉力：≥7kN。

3.重量：≤80g。

4.开口尺寸：≥24mm。

（十五）大拉力扁带

▲1.内部采用互为备份的无缝扁带环组成受力双内核。

2.外部用高强度高耐磨抗撕裂尼龙护套组成。

3.重量≤400g。

（十六）120扁带

1.无缝接圆体扁带。全程无潜在薄弱点。

2.适合连接，保护及锚点。

3.长度≥120cm，破断强度：≥22kN，重量≤60g。

（十七）60扁带

▲1.无缝接圆体扁带，全程无潜在薄弱点；

2.适合连接、保护及锚点。

3.长度≥60cm,破断强度：≥22kN，重量≤30g。

（十八）岩角绳索保护器

1.尺寸：40*10*5cm（±3cm）。

2.重量：≤1300g（至少四轴）。

3.用于保护绳索，避免建筑物的棱⻆、墙⻆、岩石等粗糙尖锐突起部份预防磨损绳索。

4.装有4道共16个可单独转动滚珠轴承轮，拖拉时可多绳不同速比操作，可以对向滚动。

5.有效工作负载：≥350kg。

（十九）护绳板

1.使用PTFE(聚四氟乙稀)制作。

2.尺寸：400*140*20mm（±5mm）。

3.重量：≤1100g。

4.四槽，两端四⻆留有固定孔。

5.可同时保护4条绳索作业。

（二十）120护绳套

1.橙色护绳套，使用1680D高耐磨材料制成，用于扁带或绳索保护；

2.具有弹簧卡扣、固定魔术贴，可以卷成一卷，并有便于携带的专用挂耳。
3.重量≥170g。

4.尺寸：≥100*10cm。

（二十一）大号垫布

1.专用于绳索作业人员的单兵垫布，采用1680D超强耐磨材料制成。

2.可以用作防磨绳垫布，正方形，边长≥130cm，双层帆布缀钉。

（二十二）机械抓结

1.机械抓绳器，可供救援人员用于提拉系统。可以在绳索的任意位置安装或取下，可用于单绳或双绳。

2.重量≤200g。

3.适用绳索直径单绳（8-11mm）；双绳（10-11mm）。

（二十三）被困人员连接可调节保护挽索

1.可调节工作限位绳，可上升下降。

2.绳长≥2米，双自动锁。

3.兼容11mm，重量≤800g。

（二十四）可拆卸挂片

1.带锁定功能的可拆除锚。

2.直径12mm、材质不锈钢。

3.重量≤140g。

（二十五）12mm钻头

1.四刃刀头设计，钻头不卡钢筋，不易崩齿。

2.材质：合金钢。
（二十六）混合调运系统用大双滑轮

1.双滑轮，主要材料：7075铝合金、不锈钢。

2.适用绳径：≤14mm。

3.最大工作负荷：≥8kN，断裂负荷：≥22kN。

4.重量：≤420g。
5.尺寸：≤15*12*6cm。

6.具有两个辅助连接孔及下端固定连接孔。

（二十七）中号分力板

1.尺寸：≤175*85*8mm。

2.重量：≤155g。

3.材质：铝合金7075。

4.拥有8个连接孔，可连接多种器械。

5.最小破断强度：50kN。

（二十八）大号分力板

1.尺寸：≤240*95*9mm。

2.重量：≤275g。

3.材质：铝合金7075。

4.拥有12个连接孔，可连接多种器械。

5.最小破断强度：60kN。

（二十九）攀爬大钩

1.用于攀爬钢结构或塔吊爬梯内置减震包，铝合金双大钩，包芯绳连接臂。

2.锁门开口60mm。

3.装备总长度≤1米。

4.重量：≤1400g。

（三十）三角吊带

1.配有肩带的疏散用三角吊带，尺寸100*52cm（±5cm）。

2.重量≤700g。

3.颜色橙色。
（三十一）担架调节系统

1.担架调节系统，让担架在受力状态下可转换水平、垂直方向。吊运系统配有一个4:1滑轮组，单人即可完成操作。

2.与担架连接的锁扣处配有4个小扁带，避免锁扣与担架内伤员接触，并配备一个分力板。

3.重量≥2500g。

（三十二）抛投套装

1.强度耐磨尼龙材质，具有耐用、耐老化、抗撕裂等性能。

2.绳框内部两个D型扣起固定绳头的作用，防止绳头抛出。

3.包内装有延伸支点至少2个，牵引绳数量至少2个，长度≥60m，投掷弹≥2个，钢制D型丝扣锁≥2个，重量≤260g，拉力：≥50kN。

4.钢制D型丝扣锁

（1）数量≥2个，重量≤260g；

（2）拉力：≥50kN。

5.颜色：橙黑色。

6.材质：500D尼龙牛津。

7.重量：≤1200g。

（三十三）二段扭曲自动钢锁

1.用于器械链接，可调整器械使用角度。

2.纵向破断强度≥30kN。

3.两段自动锁门方式。

（三十四）滑轮式保护器

1.滑轮式保护器，用于搭建大型绳桥系统。

2.兼容绳索直径：10.5-11.5mm。

3.最小断裂强度：40kN。

4.作为下降控制：≥200kg。

6.重量：≤840g。

7.具有两级安全闸门拨动机制。

8.具有防慌乱制动机制，防止人员错误操作而导致的危险。

（三十五）成套倍力系统（2米）

1.自锁式滑轮省力系统，具有4:1的机械效益--如果倒着使用，则为5:1。

2.由2个双滑轮组成，配备了滚珠轴承。

▲3.下部滑轮上配备了一个导绳器。

4.适用绳径范围：≥8mm

5.重量≤860g。

（三十六）钛合金船型担架套装（包含伤员脚踏带地板，背包）

1.材质：钛2（配件：聚乙稀、PE、涤纶），尺寸：≤210*60*20cm，有效工作负载：水平300kg；垂直300kg，重量：≤7.5kg（不包含配件）。管材一体成型弯管，副管满焊，强度大，共有5个挂点分布在两侧及尾部正中，四条快拆装功能的固定带。主管连接架连接采用主管螺纹连接、底部七字互扣，结构强度大，可实现快速拆装。担架采用分体结构，两段可套叠起来。

2.配备底部护板可快速与担架连接使用。有效减少担架与地面的摩擦力，防止尖锐或凸起物对伤员造成二次伤害，重量：≤360g。

3.配备伤员脚踏带

承托伤员双脚，降低伤员在担架上的吊挂不适感，可调快速节脚踏使用角度，鞋掌宽立体成型，不挤脚。

（三十七）带轮折叠式担架

1.折叠担架，带4个移动轮。

2.产品尺寸185*50cm（±3cm）。

3.产品材质铝合金，牛津布，颜色为蓝色。

4.承重≥155KG。

（三十八）公用装备包

1.采用PVC/PES材质。

2.人体工程学双肩背带，四面手提把手，便于整理。

3.承载≥30kg。尺寸70*45cm（±5cm）。

4.容量≥90L，重量≤1400g。


（三）采购包3

1.标的名称：A类泡沫灭火剂

	序号
	技术参数与性能指标

	1
	▲1.凝固点℃：温度处理前：≤-22℃。

2.抗冻结、融化性：温度处理前、后：无可见分层和非均相。

▲3.腐蚀率［mg/(d.dm2)］：温度处理前：Q235A钢片：≤2.1；3A21铝片：≤1.5。

▲4表面张力mN/m：温度处理前:≤22。 

▲5.隔热防护性能：发泡倍数：≥44，25%析液时间：≥20.0min。

6.灭A类火性能：灭火时间：≤75s，停止施加泡沫10min内无可见火焰。

7.适用水质：淡水，不受冻结、融化影响。

8灭非水溶性液体火性能：IIID级别：（缓施放）灭火时间：≤4min，抗烧时间：≥9min。

★9.投标人所供泡沫灭火剂包装满足标识统型要求，根据采购人分配需求，提供不同规格容器的灭火剂。


2.标的名称：水系泡沫灭火剂

	序号
	技术参数与性能指标

	1
	1.凝固点：≤-18℃。

2.适用水质：淡水，不受冻结，融化影响。

3.抗冻结、融化性能：温度处理前、后无可见分层和非均相。

▲4.表面张力/界面张力：≤17.0mM/m。

▲5.腐蚀率mg/(d•d㎡)：温度处理前Q235A钢片≤0.1 ，LF21铝片≤0.1。

6.毒性：鱼的死亡率＜10%。

▲7.灭火等级：≥2A；≥70B。

8.无毒、无腐蚀、无刺激性。

▲9.通过中国环境标志产品认证。

★10.投标人所供泡沫灭火剂包装满足标识统型要求，根据采购人分配需求，提供不同规格容器的灭火剂。


3.标的名称：水成膜泡沫灭火剂

	序号
	技术参数与性能指标

	1
	1.外观：无色或淡黄色透明液体。

▲2.凝固点≤-30℃。

3.发泡倍数≥7.5。

4.25%析液时间≥4.0min。

▲5.表面张力/界面张力：≤17.5mM/m、≤1.8mM/m。

▲6.腐蚀率mg/（d•dm2）：Q235钢片≤4.0，LF21铝片：≤1.0。

7.灭火及抗烧级别，灭油类（非水溶性）火：IA。

8.泡沫液混合比6：94。

★9.投标人所供泡沫灭火剂包装满足标识统型要求，根据采购人分配需求，提供不同规格容器的灭火剂。


4.标的名称：干粉灭火剂

	序号
	技术参数与性能指标

	1
	▲1.松密度：≥0.85g/ml。

2.含水率：≤0.1%。

3.吸湿率：≤2%。

▲4.流动性：≤5.4。

▲5.耐低温性：≤1.3。

▲6.电绝缘性：≥5.3kV。

★7.投标人所供灭火剂包装为50kg/袋。


四、商务要求

（一）采购包1

★1.合同签订：中标通知书发出之日起30日内。

★2.供货期限：自合同签订之日起60个日历天。

★3.供货地点：自贡市消防救援支队。

★4.付款方式：合同签订之日起，达到付款条件起30个日历日内支付合同总金额的30%作为预付款，验收合格后，达到付款条件30个日历日内支付合同总金额的70%。
★5.违约责任及解决争议的方法：①双方必须遵守合同中的各项规定，保证合同的正常履行。如因中标人工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，中标人对此均应承担全部的赔偿责任。②合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益，并在采购人所在地提起诉讼。③中标人中标后不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向采购人偿付逾期交货部分货款总额的万分之二/天的违约金。逾期交货超过30天，采购人有权终止合同，中标人则应按合同总价的百分之二十的款额向采购人偿付赔偿金，并须全额退还采购人已经付的货款及其利息，利息按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）为标准计算利率。④如中标人存在违约行为，或拒不向采购人支付违约金、损害赔偿金或退还已付款项的，采购人有权使用履约保证金予以抵扣或向出具独立保函的金融机构主张索赔。如上述金额不足以抵扣中标人应赔付和支付金额的，中标人还应补缴不足金额部分。
★6.考核（验收）标准和方法：

（1）验收由采购人组织，中标人配合进行：A.验收标准：按国家有关规定以及招标文件的质量要求和技术指标、投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标文件与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；B.验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由中标人承担，验收期限相应顺延； C.如质量验收合格，双方签署质量验收报告。D.配套资料：出厂合格证明、使用说明，每套装备（货物）配备1本中文说明书，说明书内容包括装备技术性能、操作使用方法、维护保养方法、注意事项等内容。
（2）抽检

1）验收时采购人会同中标人依据国家消防装备质量检验检测中心产品抽查检验目录要求和采购人要求，在验收产品中随机抽取产品，由采购人送国家认证认可的省级及以上检测机构进行检测；对检测出不合格的产品，其检测费用由中标人支付；对检测合格的产品，其检测费用由采购人支付。

2）对于产品在检测过程中的造成的损耗或因检测导致产品损坏、破坏，无法正常使用的，中标人应按招标文件和投标文件响应的数量和质量补足同等产品。（此部分费用已包含在预算中，采购人不再另行支付）

（3）如中标人提供的货物经3次验收仍不能达到合同约定的质量标准，视为验收不合格，采购人有权退货以及单方面解除合同外，中标人立即返回支付的合同金额，并按合同总金额支付10%的违约金。

（4）其他未尽事宜应严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）、《四川省消防救援总队消防装备验收管理办法（试行）》的规定、国家有关部门批准的技术标准、采购人与中标人签订的合同，共同现场验收。

（5）招标文件中带“▲”的技术参数条款，中标人在验收时应提供相应的具有CMA或CNAS标识的检测报告，招标文件中未带“▲”和带“★”的技术参数条款则提供技术白皮书或说明书或合格证等能证明产品符合采购人要求的相关材料。若未按要求提供或提供虚假材料的，否则视为验收不合格，采购人有权单方面解除合同外，立即返回支付的合同金额并按合同支付违约金。

（6）根据消防救援局发布的新版装备管理系统要求，中标人须在交货前自行登录装备基础信息采集子系统，按照系统内各类交货装备信息维护要求及赋码标准，录入相关装备信息，生成装备的专属二维码和 RFID 码。交货时须将生成的二维码标签和 RFID 码标签制作成标签固定安装在每件（套）装备上，赋码要求：二维码和 RFID 实现二合一（即在一个标签上体现），实现单件（套）装备的扫码登记功能。

注：装备基础信息采集子系统为免费注册应用，系统网址 http:/xfzb.119.gov.cn。
（7）验收时间：本项目达到采购合同约定的履约验收条件且中标人提出验收申请之日起10日组织验收。
★7.质量保修范围和保修期：

（1）质保期为验收合格之日起≥3年，中标人承担质保期内产品维修及配件更换等所有费用。

（2）中标人派具有专业技术技能的安装人员对设备进行安装调试，过程应符合国家相关要求，安装调试直至产品能够正常投入采购人使用为止。

（3）中标人应组织对采购人拟派的人员进行培训，培训内容含：安装、调试、操作、维修、保养等，直至采购人拟派的人员熟悉以上内容为止。

（4）中标人应具有完善的售后服务体系和针对本项目具体的售后服务人员配置包括远程支撑人员，以保证采购人在后续产品使用过程中遇到问题可随时得到解决。

（5）故障处理：如果货物发生故障后，中标人应在采购人通知之时起在12小时内提供检修服务（检修完成时限不得超过24个小时）。在质保期内，如检修后仍无法排除，中标人应在120小时内提供不低于故障设备规格型号档次、价格相当的备品备件供采购人使用。在质保期外，中标人应在满足前述条件下，与采购人商定后酌情收取费用。前述情况直到故障货物修复。如中标人不能满足上述要求，则每次中标人需及时赔付对应货物价款不高于5%的赔偿金。如上述情况在1年内发生3次，则中标人需在10个工作日内支付采购人提出的不超过合同总金额10%的赔偿金。
8.投标人应具有详细的供、配货方案，应明确供、配货方式、计划，以保证能够给在采购人要求的交货期限内完成供货。
★9.包装方式及运输：涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

★10.产品质量要求：中标人所提供产品均为生产厂家原装全新合格产品，中标人不得以次充好，产品来源渠道必须合法。中标人所提供的所有产品及构成产品的组件，须符合或优于相应的国家强制要求以及行业标准（如：GB 6246-2011《消防水带》、GB 12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》、GA或XF 868-2010《分水器和集水器》、GB 19156-2019《消防炮》、GB 8181-2005《消防水枪》、GA或XF 631-2006《消防救生气垫》、GB 24541-2022《手部防护 机械危害防护手套》、XF 494-2023《消防用防坠落装备》等）。提供的货物，密封包装不得拆开。若开箱检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符，或密封包装物本身的短少和损坏，如产生更换或补货等情形并导致验收时间延误的，采购人有权根据合同有关条款的规定对因此造成的直接或间接损失向中标人索赔。

★11.保密要求：本项目内容以及中标人因签订、履行本合同所获悉的采购人、关联单位及合作单位的相关信息、资料（包括但不限于图纸、数据、文件、视频、图片等）均属于保密范围，未经采购人书面同意，无论任何时间，中标人不得将保密内容泄露给任何第三方或用于本合同以外的用途；否则，中标人须承担因泄密而引发的全部责任。如中标人违反保密义务，采购人有权解除本合同、要求中标人返还已收取的全部合同款，追究因中标人泄密所造成的采购人损失，并要求中标人支付本合同总金额10%的违约金。
★12.安全要求：本项目履行期限及质保期内安全保障和责任全部由中标人自行承担。

（二）采购包2

★1.合同签订：中标通知书发出之日起30日内。

★2.供货期限：自合同签订之日起90个日历天。

★3.供货地点：自贡市消防救援支队。

★4.付款方式：合同签订之日起，达到付款条件起30个日历日内支付合同总金额的30%作为预付款，验收合格后，达到付款条件30个日历日内支付合同总金额的70%。
★5.违约责任及解决争议的方法：①双方必须遵守合同中的各项规定，保证合同的正常履行。如因中标人工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，中标人对此均应承担全部的赔偿责任。②合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益，并在采购人所在地提起诉讼。③中标人中标后不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向采购人偿付逾期交货部分货款总额的万分之二/天的违约金。逾期交货超过30天，采购人有权终止合同，中标人则应按合同总价的百分之二十的款额向采购人偿付赔偿金，并须全额退还采购人已经付的货款及其利息，利息按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）为标准计算利率。④如中标人存在违约行为，或拒不向采购人支付违约金、损害赔偿金或退还已付款项的，采购人有权使用履约保证金予以抵扣或向出具独立保函的金融机构主张索赔。如上述金额不足以抵扣中标人应赔付和支付金额的，中标人还应补缴不足金额部分。
★6.考核（验收）标准和方法：

（1）验收由采购人组织，中标人配合进行：A.验收标准：按国家有关规定以及招标文件的质量要求和技术指标、投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标文件与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；B.验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由中标人承担，验收期限相应顺延； C.如质量验收合格，双方签署质量验收报告。D.配套资料：出厂合格证明、使用说明，每套装备（货物）配备1本中文说明书，说明书内容包括装备技术性能、操作使用方法、维护保养方法、注意事项等内容。

★（2）抽检

1）验收时采购人会同中标人依据国家消防装备质量检验检测中心产品抽查检验目录要求和采购人要求，在验收产品中随机抽取产品，由采购人送国家认证认可的省级及以上检测机构进行检测；对检测出不合格的产品，其检测费用由中标人支付；对检测合格的产品，其检测费用由采购人支付。

2）对于产品在检测过程中的造成的损耗或因检测导致产品损坏、破坏，无法正常使用的，中标人应按招标文件和投标文件响应的数量和质量补足同等产品。（此部分费用已包含在预算中，采购人不再另行支付）

（3）如中标人提供的货物经3次验收仍不能达到合同约定的质量标准，视为验收不合格，采购人有权退货以及单方面解除合同外，中标人立即返回支付的合同金额，并按合同总金额支付10%的违约金。

（4）其他未尽事宜应严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）、《四川省消防救援总队消防装备验收管理办法（试行）》的规定、国家有关部门批准的技术标准、采购人与中标人签订的合同，共同现场验收。

（5）招标文件中带“▲”的技术参数条款，中标人在验收时应提供相应的具有CMA标识的检测报告，招标文件中未带“▲”和带“★”的技术参数条款则提供技术白皮书或说明书或合格证等能证明产品符合采购人要求的相关材料。若未按要求提供或提供虚假材料的，否则视为验收不合格，采购人有权单方面解除合同外，立即返回支付的合同金额并按合同支付违约金。

（6）根据消防救援局发布的新版装备管理系统要求，中标人须在交货前自行登录装备基础信息采集子系统，按照系统内各类交货装备信息维护要求及赋码标准，录入相关装备信息，生成装备的专属二维码和 RFID 码。交货时须将生成的二维码标签和 RFID 码标签制作成标签固定安装在每件（套）装备上，赋码要求：二维码和 RFID 实现二合一（即在一个标签上体现），实现单件（套）装备的扫码登记功能。

注：装备基础信息采集子系统为免费注册应用，系统网址 http:/xfzb.119.gov.cn。
（7）验收时间：本项目达到采购合同约定的履约验收条件且中标人提出验收申请之日起10日组织验收。
★7.质量保修范围和保修期：

（1）质保期为验收合格之日起≥3年，中标人承担质保期内产品维修及配件更换等所有费用。

（2）中标人派具有专业技术技能的安装人员对设备进行安装调试，过程应符合国家相关要求，安装调试直至产品能够正常投入采购人使用为止。

（3）中标人应组织对采购人拟派的人员进行培训，培训内容含：安装、调试、操作、维修、保养等，直至采购人拟派的人员熟悉以上内容为止。

（4）中标人应具有完善的售后服务体系和针对本项目具体的售后服务人员配置包括远程支撑人员，以保证采购人在后续产品使用过程中遇到问题可随时得到解决。

（5）故障处理：如果货物发生故障后，中标人应在采购人通知之时起在12小时内提供检修服务（检修完成时限不得超过24个小时）。在质保期内，如检修后仍无法排除，中标人应在120小时内提供不低于故障设备规格型号档次、价格相当的备品备件供采购人使用。在质保期外，中标人应在满足前述条件下，与采购人商定后酌情收取费用。前述情况直到故障货物修复。如中标人不能满足上述要求，则每次中标人需及时赔付对应货物价款不高于5%的赔偿金。如上述情况在1年内发生3次，则中标人需在10个工作日内支付采购人提出的不超过合同总金额10%的赔偿金。
8.投标人应具有详细的供、配货方案，应明确供、配货方式、计划，以保证能够给在采购人要求的交货期限内完成供货。
★9.包装方式及运输：涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

★10.产品质量要求：中标人所提供产品均为生产厂家原装全新合格产品，中标人不得以次充好，产品来源渠道必须合法。中标人所提供的所有产品及构成产品的组件，须符合或优于相应的国家强制要求以及行业标准（如：XF 494-2023《消防用防坠落装备》）。提供的货物，密封包装不得拆开。若开箱检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符，或密封包装物本身的短少和损坏，如产生更换或补货等情形并导致验收时间延误的，采购人有权根据合同有关条款的规定对因此造成的直接或间接损失向中标人索赔。

★11.保密要求：本项目内容以及中标人因签订、履行本合同所获悉的采购人、关联单位及合作单位的相关信息、资料（包括但不限于图纸、数据、文件、视频、图片等）均属于保密范围，未经采购人书面同意，无论任何时间，中标人不得将保密内容泄露给任何第三方或用于本合同以外的用途；否则，中标人须承担因泄密而引发的全部责任。如中标人违反保密义务，采购人有权解除本合同、要求中标人返还已收取的全部合同款，追究因中标人泄密所造成的采购人损失，并要求中标人支付本合同总金额10%的违约金。
★12.安全要求：本项目履行期限及质保期内安全保障和责任全部由中标人自行承担。

（三）采购包3

★1.合同签订：中标通知书发出之日起30日内。

★2.供货期限：自合同签订之日起30个日历天。

★3.供货地点：自贡市消防救援支队。

★4.付款方式：合同签订之日起，达到付款条件起30个日历日内支付合同总金额的30%作为预付款，验收合格后，达到付款条件30个日历日内支付合同总金额的70%。
★5.违约责任及解决争议的方法：①双方必须遵守合同中的各项规定，保证合同的正常履行。如因中标人工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，中标人对此均应承担全部的赔偿责任。②合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益，并在采购人所在地提起诉讼。③中标人中标后不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向采购人偿付逾期交货部分货款总额的万分之二/天的违约金。逾期交货超过30天，采购人有权终止合同，中标人则应按合同总价的百分之二十的款额向采购人偿付赔偿金，并须全额退还采购人已经付的货款及其利息，利息按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）为标准计算利率。④如中标人存在违约行为，或拒不向采购人支付违约金、损害赔偿金或退还已付款项的，采购人有权使用履约保证金予以抵扣或向出具独立保函的金融机构主张索赔。如上述金额不足以抵扣中标人应赔付和支付金额的，中标人还应补缴不足金额部分。
★6.考核（验收）标准和方法：

（1）验收由采购人组织，中标人配合进行：A.验收标准：按国家有关规定以及招标文件的质量要求和技术指标、投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标文件与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；B.验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由中标人承担，验收期限相应顺延； C.如质量验收合格，双方签署质量验收报告。D.配套资料：出厂合格证明、使用说明，每套装备（货物）配备1本中文说明书，说明书内容包括装备技术性能、操作使用方法、维护保养方法、注意事项等内容。

（2）抽检

1）验收时采购人会同中标人依据国家消防装备质量检验检测中心产品抽查检验目录要求和采购人要求，在验收产品中随机抽取产品，由采购人送国家认证认可的省级及以上检测机构进行检测；对检测出不合格的产品，其检测费用由中标人支付；对检测合格的产品，其检测费用由采购人支付。

2）对于产品在检测过程中的造成的损耗或因检测导致产品损坏、破坏，无法正常使用的，中标人应按招标文件和投标文件响应的数量和质量补足同等产品。（此部分费用已包含在预算中，采购人不再另行支付）

（3）如中标人提供的货物经3次验收仍不能达到合同约定的质量标准，视为验收不合格，采购人有权退货以及单方面解除合同外，中标人立即返回支付的合同金额，并按合同总金额支付10%的违约金。

（4）其他未尽事宜应严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）、《四川省消防救援总队消防装备验收管理办法（试行）》的规定、国家有关部门批准的技术标准、采购人与中标人签订的合同，共同现场验收。

（5）招标文件中带“▲”的技术参数条款，中标人在验收时应提供相应的具有CMA标识的检测报告，招标文件中未带“▲”和带“★”的技术参数条款则提供技术白皮书或说明书或合格证等能证明产品符合采购人要求的相关材料。若未按要求提供或提供虚假材料的，否则视为验收不合格，采购人有权单方面解除合同外，立即返回支付的合同金额并按合同支付违约金。

（6）根据消防救援局发布的新版装备管理系统要求，中标人须在交货前自行登录装备基础信息采集子系统，按照系统内各类交货装备信息维护要求及赋码标准，录入相关装备信息，生成装备的专属二维码和 RFID 码。交货时须将生成的二维码标签和 RFID 码标签制作成标签固定安装在每件（套）装备上，赋码要求：二维码和 RFID 实现二合一（即在一个标签上体现），实现单件（套）装备的扫码登记功能。

注：装备基础信息采集子系统为免费注册应用，系统网址 http:/xfzb.119.gov.cn。
（7）验收时间：本项目达到采购合同约定的履约验收条件且中标人提出验收申请之日起10日组织验收。
★7.质量保修范围和保修期：

（1）质保期为验收合格之日起≥3年。

（2）中标人应组织对采购人拟派的人员进行培训，培训内容含：产品性质、操作、使用方法，直至采购人拟派的人员熟悉以上内容为止。

（3）中标人应具有完善的售后服务体系和针对本项目具体的售后服务人员配置包括远程支撑人员和现场巡检人员，投标人应制定现场巡检计划对采购人存放的灭火剂定期进行巡检，以保证采购人在产品使用中不发生因产品质量而导致的相关损失。

（4）中标人应设置售后服务电话，收到采购人的售后需求后，应在30分钟内响应，8小时内到达现场，24小时内排除故障。

（5）若因产品质量问题或投标人巡检不到位导致的产品质量无法满足采购人使用需求的，中标人应及时组织退货换货，并在采购人规定的时间内完成（中标人重新供应的产品必须满足本项目的验收标准）

7.投标人应具有详细的供、配货方案，应明确供、配货方式、计划，以保证能够给在采购人要求的交货期限内完成供货。
★8.包装方式及运输：涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

★9.产品质量要求：中标人所提供产品均为生产厂家原装全新合格产品，中标人不得以次充好，产品来源渠道必须合法。中标人所提供的所有产品及构成产品的组件，须符合或优于相应的国家强制要求以及行业标准（如：GB 27897-2011《A类泡沫灭火剂》、GB 17835-2008《水系灭火剂》、GB 4066-2017《干粉灭火剂》等）。提供的货物，密封包装不得拆开。若开箱检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符，或密封包装物本身的短少和损坏，如产生更换或补货等情形并导致验收时间延误的，采购人有权根据合同有关条款的规定对因此造成的直接或间接损失向中标人索赔。

★10.保密要求：本项目内容以及中标人因签订、履行本合同所获悉的采购人、关联单位及合作单位的相关信息、资料（包括但不限于图纸、数据、文件、视频、图片等）均属于保密范围，未经采购人书面同意，无论任何时间，中标人不得将保密内容泄露给任何第三方或用于本合同以外的用途；否则，中标人须承担因泄密而引发的全部责任。如中标人违反保密义务，采购人有权解除本合同、要求中标人返还已收取的全部合同款，追究因中标人泄密所造成的采购人损失，并要求中标人支付本合同总金额10%的违约金。
★11.安全要求：本项目履行期限及质保期内安全保障和责任全部由中标人自行承担。
注：本章采购需求中标注“★”号的条款为本次采购项目的实质性要求，投标人应全部满足。

