
芒市民族中学综合楼设备采购

招  标  文  件




采购项目:芒市民族中学综合楼设备采购
采购编号：MSCG(公)2026-001
采购人：芒市民族中学
采购人地址：芒市河东路14号　
采购联系人：尚老师
采购联系方式: 13578239771

政府集采机构：芒市政府采购和出让中心
地址：芒市文蚌街中缅友谊馆三楼
联系人：杨女士
联系电话：0692-2123126



                                                                                                                                                                   芒市政府采购和出让中心                                                    公开招标 

第 1 页 共 108 页

目  录

第一章 招标公告	4
一、项目基本情况	4
二、申请人资格要求：	5
三、获取招标文件	5
五、公告期限、报名截止时间和发布网站	6
六、其他补充事宜	6
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	7
第二章 投标人须知	8
投标人须知前附表	8
投标人须知	12
一、总则	12
二、招标文件	18
三、投标文件	20
四、投标	24
五、开标	25
六、资格审查	26
七、评标	26
八、中标	29
九、投标无效、串通投标和废标	29
十、签订合同和验收	31
十一、询问与质疑	32
十二、落实政府采购政策	35
第三章 采购需求	40
一、采购标的一览表	40
二、采购标的技术(参数)表	64
三、商务采购需求	182
第四章 资格审查	185
一、资格审查程序	185
二、资格审查标准	186
第五章 评标办法及标准	187
一、评标原则	187
二、评标纪律	187
三、评标目的	188
四、评标程序	188
第六章 拟签订的合同文本	202
第一节 政府采购合同协议书	204
第二节 政府采购合同通用条款	210
第三节 政府采购合同专用条款	218
第七章 投标文件格式与要求	220
一、资格性文件	222
二、符合性响应文件	226
三、报价文件	240
四、商务技术文件	243



第1章 [bookmark: _Toc16786][bookmark: _Toc15682][bookmark: _Toc31269] 招标公告
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc20024][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]项目概况：
芒市民族中学综合楼设备采购的潜在投标人应登录云南省政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取(下载)招标文件，并于2026年3月30日09:00（北京时间）前递交(上传)投标文件。
[bookmark: _Toc12368][bookmark: _Toc11068]一、项目基本情况
[bookmark: _Toc8326]1.采购编号：MSCG(公)2026-001；
[bookmark: _Toc7202]2.项目名称：芒市民族中学综合楼设备采购；
3.预算金额：300万元；
[bookmark: _Toc21860]4.最高限价：300万元；
[bookmark: _Toc10]5.采购需求：采购需求明细（详见第三章）
	芒市民族中学综合楼设备分项表

	序号
	分项名称
	数量

	一
	综合楼监控系统
	一批

	二
	综合楼广播
	一批

	三
	学生桌椅及配套设施
	一批

	四
	教学一体机
	一批

	五
	便携录播
	一批

	六
	人工智能室
	一批

	七
	创客空间
	一批

	八
	非遗传承工作坊
	一批

	九
	智慧教室
	一批

	十
	美术教室
	一批

	十一
	数字地理教室
	一批

	十二
	工作室
	一批

	十三
	智慧书法教室
	一批

	十四
	心理咨询室
	一批

	十五
	党建室
	一批

	十六
	综合楼窗帘
	一批

	十七
	舞蹈室
	一批

	十八
	教学配套设施
	一批


[bookmark: _Toc11463]6.合同履行期限：合同签订后90日内交货并安装调试验收完毕；
7.交货/安装地点：采购人指定地点；
8.付款时限和方式：验收合格正常使用后90天内一次性支付合同价的70%，验收合格后一年内付清合同价款的30%；
[bookmark: _Toc20662]9.本项目不接受联合体投标；
10.本次采购项目不接受进口产品；
11.本项目不分包。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc3933][bookmark: _Toc30369][bookmark: _Toc5609]二、申请人资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
中小企业政策
☑本项目非专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向 □中小 □微型企业 采购。
即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造。
3.本项目的特定资格要求：无；
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc30375][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc25018][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc30054]三、获取招标文件
1.时间：2026年3月4日—2026年3月11日23:59:59
2.地点(网址)：云南省政府采购云平台（网址：https://www.zcygov.cn/）
3.方式：在线获取（登录政府采购平台按照操作提示申请获取招标文件，此为参与投标的唯一途径）
4.售价：免费获取
[bookmark: _Toc32652][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc16350][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点（北京时间）
截止时间：2026年3月30日9点00分
开标时间：2026年3月30日9点00分
投标地点（网址）：云南省政府采购云平台（网址：https://www.zcygov.cn/）
开标地点(网址)：云南省政府采购云平台（网址：https://www.zcygov.cn/）开标（响应）大厅
开标方式：线上提交和开标（本项目采用全流程电子化交易模式，投标人须在云南省政府采购平台应标模块上传投标文件；于投标文件递交截止时间登录该平台，按照开标系统提示完成文件解密操作，并在开标（响应）大厅参与远程开标。）
[bookmark: _Toc13160][bookmark: _Toc32007]五、公告期限、报名截止时间和发布网站
（一）公告期限和报名截止时间：自本公告发布之日起5个工作日；
（二）本公告在法定媒体:云南省政府采购网（http://www.yngp.com）发布;
[bookmark: _Toc32430][bookmark: _Toc29410]六、其他补充事宜
请各潜在投标人密切关注以上网站，招标文件后续的更正、补疑等信息发布及响应文件上传等全流程交易活动均从平台系统完成，我中心不另行通知，请投标人自行关注，因投标人原因，导致其投标无效的由投标人自行负责，采购代理机构不予承担任何责任。
[bookmark: _Toc3743][bookmark: _Toc20132]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：芒市民族中学 
地址 ：芒市河东路14号          
联系人：尚老师          
联系方式：13578239771
        
2.采购代理机构信息
政府集采机构：芒市政府采购和出让中心            
地址：芒市文蚌街中缅友谊馆三楼         
联系人：杨女士            
联系方式：0692-2123126 

3. 监督部门及联系方式
芒市财政局 联系电话：0692-2121910
芒市公共资源交易管理局 联系电话：0692-2991721
纪检监督 联系电话：0692-12388

芒市政府采购和出让中心
                            2026年3月4日
第2章 [bookmark: _Toc6361][bookmark: _Toc8907][bookmark: _Toc10421][bookmark: _Toc15265][bookmark: _Toc23853][bookmark: _Toc1396][bookmark: _Toc22131][bookmark: _Toc859]投标人须知
[bookmark: _Toc24072][bookmark: _Toc13479]投标人须知前附表
投标人应仔细阅读本招标文件的第二章“投标人须知 ”，下面所列资料是对“投标人须知 ”的具体补充和说明。如有矛盾，应以本表为准。
	序号
	条款名称
	内容及要求

	1
	开标方式
	不见面开标

	2
	评标方式
	网上评标

	3
	投标保证金
	□不收取

	
	
	☑收取

	
	
	（1）本项目保证金金额：人民币：伍万元
（2）投标保证金提交形式：银行转账、网银、电汇、银行保函、投标保证保险、支票、汇票、本票、网上银行支付等非现金任一方式
（3）投标保证金账户信息：
开户名称：芒市政务服务管理局
开户银行：中国银行股份有限公司德宏州阔时路分理处
账号：135629064871
开户行行号：104754027043
地址：芒市中缅友谊馆四楼
财务联系电话：0692-2133786
（4）投标保证金的提交程序：
1. 采用银行转账、网银、电汇方式提交投标保证金的，投标人应以自身的名义提交，并且必须从其账户转出；投标人需在投标截止时间前递交保证金，到账时间以实际到达保证金账号时间为准，未在投标截止时间前到账的保证金视为未提交。
2.采用银行保函方式提交投标保证金的，申请人必须是投标人，受益人必须是招标人；银行保函必须正确填写受益人和申请人的全称，并与招标文件规定的名称相一致，免造成投标无效。投标人必须将银行保函原件扫描件附在投标文件中。银行保函真实性由投标人自行承诺。
3.采购人组织机构代码：125331034328244683

	4
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起 90 日

	5
	联合体
	☑不接受联合体投标
□接受联合体投标

	6
	报价形式
	☑总价 
□下浮率

	7
	项目属性
	☑货物类
□服务类
□工程类

	8
	核心产品
	□关于核心产品本项目不适用。
□本项目为单一产品采购项目。
☑本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：86寸一体机。

	9
	招标文件的询问时间
	投标人应认真阅读招标文件，如有疑问的，投标人可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构在接到询问后的3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，如对电子采购流程不清楚可查阅政采云“服务中心”或致电政采云平台人工客服：95763。

	10
	采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业
	（1）本项目为非专门面向中小企业项目。
（2）标的：详见第三章“标的物清单”
（3）根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）第四条规定：本项目标的属于工业行业。
（4）本项目针对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
即：评审价=投标报价×(1-10%)

	11
	支持本国产品
	☑本项目适用
（1）本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（2）本项目依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（3）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
即：评审价=投标报价×(1-20%)
□本项目不适用

	12
	进口产品
	☑不接受

	
	
	□接受，详见第三章《采购需求》

	13
	现场考察
	☑不组织

	
	
	□组织

	14
	评标方法
	☑综合评分法     □最低评标价法

	15
	中标后分包
	☑不允许
□允许
投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
具体要求：
（1）非主体、非关键性工作：__/_；
（2）允许分包的金额或者比例：__/_；
（3）其他要求：__/___

	16
	履约保证金
	[image: ]☑不收取

	
	
	□收取

	
	
	（1）合同金额的  /   %

	
	
	（2）可支持以下支付方式：

	
	
	转账/电汇、支票、汇票、本票、保函，不收取现金

	
	
	（3）收受人信息：开户单位、开户银行、银行账号等

	
	
	（4）退还时间：按照采购合同约定

	17
	代理服务收费标准及金额
	无需支付任何费用

	18
	其他说明
	如投标人以邮寄形式向招标代理机构提交各类咨询事项，所需邮费由投标人自行承担，一律不接受邮费到付。采用到付方式寄送的，招标代理机构有权直接拒收，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

	19
	其他要求
	（1）供应商应按照电子交易平台要求下载招标文件。
（2）供应商提供的所有资料均须附在投标文件中。
（3）因本项目采用网上开标大厅交易方式，采购人特别说明如下：远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

	20
	其它注意事项
	以下情况视为投标人同意撤回已上传系统的投标文件或其投标文件无效：
（1）政采云电子平台显示投标人未上传投标文件； 
（2）因投标人原因上传的投标文件在开启文件时无法解密。
（3）因投标人自身原因导致未在规定时间内完成投标文件解密。


[bookmark: _Toc25365]

[bookmark: _Toc11863]投标人须知
[bookmark: _Toc15240]一、总则
有意合作的投标人请认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，将为投标人带来无效投标的风险。
1.基本要求
1.1本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和云南省有关法律、法规、规章制度编制。
1.2投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件内容及格式要求编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。
2.适用范围
本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。
3.基本定义
3.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指本项目采购单位。
3.2“采购代理机构”是指本次招标采购项目活动组织方。本招标文件的采购代理机构特指本项目采购代理机构。
3.3“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
3.4“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标人或者推荐中标候选人的临时组织。
3.5“联合体”是指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
3.6“中标人”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的投标人。
3.7“电子签名”是指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；电子签名与手写签名或者盖名章具有同等的法律效力。
3.8“不见面开标”是指代理机构通过政府采购平台在线组织投标文件解密投标人通过政府采购平台在线解密投标文件等活动。
3.9“网上评标”是指采购人或者代理机构通过政府采购平台在线开展资格审查，评标委员会开展符合性审查、比较与评价、推荐中标候选人、出具评标报告等活动。
3.10“书面形式”是指以文字或书面材料表现当事人意思表示的法律行为形式，包括纸质、数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。数据电文形式包括文字的打印或复印件或扫描件、传真、信函、电传、电报、电子邮件等可以有形表现所载内容的电子文档，云南省政府采购网及云南省政府采购平台发布的招标公告、招标文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告、询问、质疑答复书、系统消息。
3.11“服务”是指招标文件规定的，需中标人承担的全部相关义务，具体包含但不限于：设备的指导安装、现场调试、技术咨询与协助、精准校准、运输装卸及仓储配送、质保期内售后保障，以及招标文件中列明的其他配套服务事项。
3.12“货物”是指招标文件列明的采购标的货物，以及构成该货物的核心及配套零部件、专用及通用备品备件、专用操作与维护工具、安装调试、操作使用、维护保养等全套技术资料，同时包含随货配送的其他附属物品及相关组成部分，具体范围以招标文件规定为准。
3.13“单位公章”系指刻有工商登记部门核准并登记的法人名称全称的红色印章，简称公章。
3.14“法人”系指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。
3.15“企业法人”系指具有国家规定的独立财产，有健全的组织机构、组织章程和固定场所，能够独立承担民事责任、享有民事权利和承担民事义务的经济组织。
3.16“法定代表人”系指依照法律或法人组织章程规定，代表法人行使职权的负责人。
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不论招标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。
[bookmark: _Toc134956121]5.知识产权
5.1采购人在中华人民共和国境内使用成交货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。
5.2投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。
6.关联企业：具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人的，不得同时对同一项目提出申请。
7.投标人资格要求
7.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
7.2落实政府采购政策需满足的资格要求；
7.3本项目的特定资格要求；
7.4在“信用中国”网站、中国政府采购网中未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单的；
7.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下（同一包号）的政府采购活动；
7.6除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
8.保密
参与招标投标活动的当事人应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
9.电子投标说明
9.1本项目采用全流程电子化采购形式，供应商应提前注册并办理电子签章CA，用于制作投标文件时盖章、加密和解密。
9.2电子投标文件的递交方式：登录政府采购云平台（网址：https://www.zcygov.cn/）递交投标文件，各投标人需通过“政采云投标客户端”参与采购活动并递交投标文件。采用电子响应文件。
9.3投标人须在投标文件提交截止时间前完成所有电子投标文件的上传，网上确认电子签名，投标文件递交截止时间前未完成文件上传的，视为撤回投标文件，投标无效。投标人在政府采购云平台递交电子版投标文件时，请填写参与远程开标活动经办人的联系方式。
9.4网上远程开标解密。投标人登录政府采购云平台,在投标文件提交截止时间进入到“网上开标室”,投标人应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密。若投标人未在规定时间完成以上相关操作,则视为未提交有效投标文件,不再参与后续流程。（供应商未在规定时间按要求完成已加密投标(响应)文件上传、澄清说明，视为未进行投标(响应)、澄清说明;因未完成注册、未办理CA数字证书等原因造成无法投标(响应)或投标(响应)失败的，自行承担责任。）解密过程中如有问题，可以发起在线异议,由采购代理机构给予对应的回复。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见平台系统操作手册）
9.5在评标结束前，投标人应保持在线登录状态并保持电话畅通。评标过程中，如果评标委员会要求投标人对投标文件进行澄清，投标人需要通过政府采购平台，限时在线发送澄清回复。
9.6未办理企业CA数字证书的供应商请在报名截止时间前办理企业CA数字证书，并在云南省政府采购云平台（https://login.zcygov.cn）自行下载电子招标文件。
9.7请参与本项目投标人提前熟悉网上开标的相关操作。在使用政府采购云平台时，请自行准备相应的设备和稳定网络环境，按政府采购云平台开标大厅中的提示完成投标文件的解密。
9.8技术支持：
（1）参加投标活动所需咨询的技术问题，请咨询政采云有限公司，咨询电话：95763、0871-63957340。
（2）供应商需要办理云南CA数字证书的，CA数字证书办理方式：登录云南CA数字证书申领网（https://cap.yunnanca.net/login）网上办事-CA办理，24小时客服电话：400-6727-666。
（3）登录云南壹证通CA数字证书申领网（http://yzt.ynsmartcert.cn/login）不需要注册可直接进行CA办理（云南壹证通CA，24小时客服热线：400 004 0628）。
（4）登录云南省公共资源交易信息网全国公共资源交易平台（云南省）（https：//ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）选择地区“德宏州”进入德宏州公共资源交易电子服务系统全国公共资源交易平台（云南省•德宏州）办事指南-数字证书办理。
（5）芒市现场办理地址：芒市文蚌街中缅友谊馆三楼（数字证书办理窗口，联系电话0692-2275609）。
（6）上述CA数字证书办理方式任选其一。
注：1.已在云南省内其他地州已经申请办理过CA的用户，若需要在德宏州使用则只需注册登录后提交用户基本信息审核即可，无须重办；2.原云南省公共资源交易平台使用的CA在云南省政府采购云平台可正常使用，未能正常使用的，请咨询CA数字证书办理企业。
[bookmark: _Toc16525]二、招标文件
1.招标文件的组成
招标文件包括下列文件以及在招标过程中对招标文件所作的澄清或者修改。
第一章 招标公告
第二章 投标人须知
第三章 采购需求
第四章 资格审查
第五章 评标办法及标准
第六章 拟签订的合同文本
第七章 投标文件的格式与要求
2.招标文件的澄清或者修改
2.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。
2.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
2.3采购单位保留对本文件的解释权。投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问或澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。
2.4依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等规定，招标文件和投标文件将作为合同附件，与合同内容一样具有同等法律效力。
[bookmark: _Toc30435]三、投标文件
1.投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言
1.1投标人应当对所投采购包对应第三章《采购需求》所列的全部采购标的进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为投标无效。
1.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
1.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本的中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
2.投标文件的组成
2.1投标人按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，具体内容详见第七章《投标文件格式与要求》的相关内容。
2.2投标人应提交招标文件要求的证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定，该证明文件是投标文件的一部分。证明文件形式可以是文字资料、图纸和数据等。
2.3为保证公平公正，除非本招标文件另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供备选投标方案。
3.投标保证金
3.1投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。
3.2投标保证金请于投标截止时间前以银行转账或保函方式汇入指定账户。投标保证金应从投标人的银行账户转入。
3.3使用“银行转账”或“银行保函”或“投标保证保险”（保险单）的，须在投标文件中提供投标保证金缴纳凭证，未按要求提供凭证的视为未响应招标文件要求，其后果由投标人自行承担。
如招标文件要求缴纳保证金的，未按上述要求提交投标保证金的投标人将被视为投标无效。
3.4采购人、采购代理机构将及时按照投标人提交投标保证金的方式退还投标人的投标保证金；
3.5书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外；
3.6未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内计息退还未中标人；
3.7中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内计息退还中标人；
3.8终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内计息退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
3.9投标保证金不予退还情形：
（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤销投标文件的；
（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形外，中标供应商不与采购人签订合同的；
（4）投标人与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（5）招标文件规定的其他情形。
4.投标报价
4.1投标报价以人民币为结算单位。投标报价须全面涵盖本项目招标范围所涉全部服务成本、法定税金、后续技术支持与售后服务费用、合理利润，以及从合同生效、项目实施、交付使用直至最终验收合格全过程产生的人工、物料、运输、安装、调试、检测、管理、保险、规费、风险等各类费用，同时包含本合同条款明示及隐含的全部责任、义务对应的相关费用。除本招标文件或后续签订的采购合同另有明确约定外，采购人不再就本项目支付任何额外费用。
4.2投标人按“开标一览表”和“分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。
4.3投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。出现漏报的投标单位，要求在原报价不变的前提下，增加漏报的项目；如投标人不接受，则投标文件无效。
4.4投标人对采购内容报价要求中的每一项报价内容只允许有一个报价，投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价。投标人报价不得超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价。否则，投标无效。
4.5投标人不得哄抬报价，也不应低于成本（或进价）报价，否则一经查实。其投标将可能被拒绝
4.6投标报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标文件无效。
4.7对报价的计算错误按以下原则修正：详见第五章《评标办法及标准》
5.投标有效期
5.1投标有效期见“投标人须知前附表”，投标人承诺的投标有效期不满足招标文件要求的，其投标文件将被视为投标无效。
5.2特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，采购代理机构或采购人可要求投标人延长投标有效期。需要延长投标有效期时，采购代理机构或采购人将以书面形式通知所有投标人，投标人应以书面形式答复是否同意延长投标有效期。
5.3投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标文件在原投标有效期满后将不再有效。
6.投标文件的编制、签章和加密
6.1投标人应当按照招标文件规定编制投标文件，招标文件第七章对投标文件格式有要求的，按照格式要求编制投标文件，没有格式要求的，由投标人自行编写。
6.2投标人在供应商客户端中生成投标文件并完成签章之后，使用CA证书在供应商客户端对投标文件进行加密。投标人应在供应商客户端中对加密的投标文件进行解密验证，以防止投标文件加密异常，在开标时无法解密。投标人应确保加密投标文件的CA证书有效。若CA证书有效期临近开标时间，建议投标人提前办理CA证书续期，以免开标时无法进行解密。
[bookmark: _Toc25122]四、投标
1.投标文件的提交（上传）
1.1投标人应在提交投标文件截止时间前在政府采购平台提交（上传）投标文件。
1.2投标人应充分评估集中同时投标带来的网络影响，尽量避开投标高峰时间，错峰进行电子投标。
1.3投标人所提交的投标文件不予退还。
2.投标文件的拒收
超过提交投标文件截止时间或者不按照本章要求加密的投标文件，政府采购平台将拒收。
3.投标文件的修改与撤回
3.1提交投标文件截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。投标人投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。
3.2在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。
[bookmark: bookmark34][bookmark: _Toc6735]五、开标
1.开标流程
1.1投标人不足三家的，不得开标。
1.2投标人在线远程参加活动，须在开标前通过账号密码或CA数字证书登录开标（响应）大厅等待解密。
1.3采购代理机构主持开标仪式，发起投标文件解密。
1.4网上智能开标远程解密：投标人应在政府采购平台规定的时间内使用加密投标文件的CA证书完成投标文件的解密，投标文件网上远程解密时间为：2026年3月30日09:00至9:30未在规定时间内成功解密的视为未提交投标文件。
1.5政府采购平台自动生成开标记录表，投标人在线对开标记录进行签字确认。投标人未在规定时间内签字的，视同接受开标结果。
1.6投标人代表对开标过程和开标记录有异议，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当当场提出询问或者回避申请。采购人或采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。投标人未提出异议的，视同认可开标结果。
2.核验投标保证金（如涉及）
采购代理机构须在发起投标文件解密前现场对保证金进行核验。未按规定缴纳投标保证金的投标人不能进入到下一环节。
[bookmark: _Toc22006]六、资格审查
1.资格审查及审查主体
1.1开标结束后，根据委托代理协议由资格审查的责任主体依据法律法规和本招标文件的规定，依法对投标人资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。
1.2资格审查按第四章《资格审查》的规定进行。
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1.评标委员会
评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行下列职责。
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；
（6）评标委员会组长应当在符合性审查汇总时复核评委会成员认定投标无效意见填写是否准确、在综合打分中技术、商务和价格各部分分项汇总时复核评委会成员扣分分值是否准确和扣分原因是否详细明确；
（7）法律法规规定的其他职责。
评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关规定的，要停止评标工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况。
2.评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
2.1参加采购活动前三年内，与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；
2.2与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
2.3与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
3.评标
3.1评标委员会按照第五章《评标方法及标准》规定对投标文件进行评审。招标文件没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
3.2评标委员会在评标报告中向采购人推荐中标候选人。
3.3根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》 财库〔2026〕2号通知要求，强化政府采购异常低价审查：
（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
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1.确定中标人
采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。
2.中标结果公告
自中标人确定之日起2个工作日内，在云南省政府采购网发布公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。中标结果公告期为1个工作日。
3.中标通知书
3.1发布中标结果的同时，中标人自行登录政府采购平台打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。
3.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
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1.投标人存在下列情形之一的，投标无效：
1.1投标人不满足招标文件中资格评审表和符合性评审表要求的；
1.2提供虚假材料谋取中标的；
1.3投标人或者其所投产品违反国家法律法规的强制性规定的；
1.4投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；
1.5法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
2.出现下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
2.5不同投标人的投标文件相互混装；
2.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
2.7不同单位的电子投标文件若芯片序列号、硬盘序列号、网卡序列号一致，视为由同一台电脑编制。
投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害招标人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
3.出现下列情形之一的，视为废标：
3.1在投标截止时间后参加投标的投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的；
3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3.3投标人的报价均超过预算金额或者最高限价的；
3.4因重大变故，采购任务取消的；
3.5法律、法规以及招标文件规定的其他废标情形。
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1.履约保证金
“投标人须知前附表”要求中标供应商提交履约保证金的，签订合同前，投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。鼓励和支持供应商以保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，无故延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。
2.签订合同
2.1采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件签订书面合同。招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人和中标人不得向对方提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，双方不得私下签订背离合同实质性内容的协议。采购人和中标人无正当理由拒签合同的，造成损失的，责任方应当承担民事责任。
2.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
2.3依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
2.4合同履行中，招标人需另行采购与合同标的相同产品或服务的，可以在不变更合同其他条款的前提下，与投标人协商签订补充采购合同。补充采购合同的金额不得超过原合同金额的10%。
3.合同备案、公告
合同签订后2个工作日内，采购人须在《云南省政府采购网》（http://www.yngp.com）进行合同公布和合同备案。
4.验收
4.1采购人应当依法组织履约验收工作，在满足合同约定验收条件下，及时组织履约验收工作。中标供应商应当按照合同约定通知采购人对其提供的货物、工程或者服务进行验收，并提供相关技术资料、合格证明以及验收所必须具备的其他材料，协助采购人开展验收。
4.2验收合格的项目，采购人应当根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人应当依法及时处理。
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1.询问
供应商对政府采购活动事项有疑问的，可向采购人或采购代理机构提出询问。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。
2.质疑
2.1投标人认为招标文件、招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
2.2对招标文件提出质疑的，应当在首次获取招标文件之日起7个工作日内提出。
2.3提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购包采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取招标文件的，可以对该招标文件提出文件质疑。通过资格审查的供应商，可以对该项目采购过程和中标结果提出质疑；未通过资格审查的供应商，仅可对自身未通过资格审查的原因提出质疑。
2.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
供应商委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
2.5供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内不得针对同一采购程序环节再次提出质疑。
2.6接收询问和质疑部门、联系电话和通讯地址见招标公告。
3.质疑答复
3.1采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。
3.2质疑答复应当包括下列内容：
（1）质疑人的姓名或者名称；
（2）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；
（3）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；
（4）告知质疑人依法投诉的权利；
（5）质疑答复人名称；
（6）答复质疑的日期。
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1.支持中小企业发展
1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
1.3根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型、微型企业。
1.4在政府采购活动中，满足《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）所列条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
1.5中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具第七章标准格式的《中小企业声明函》、监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件、残疾人福利性单位应当提供第七章标准格式《残疾人福利性单位声明函》，否则不享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
1.6依据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，本项目针对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
即：评审价=投标报价×(1-10%)
2.支持本国产品
2.1本项目不接受进口产品，投标人所投产品为进口产品的将被认定为投标无效。
2.2进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）。投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。
2.3本国产品标准的适用范围：按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物适用于本国产品标准。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
2.4对本国产品的支持政策：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
即：评审价=投标报价×(1-20%)
2.5产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
（产品在中国境内生产的组件成本/产品总成本）≥规定比例。
2.6有关证明文件：可享受本国产品支持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。投标人提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
2.7中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件将随中标、成交结果同时公告。
3.支持绿色发展
3.1根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
3.2在第三章《采购需求》的“采购标的一览表”中明确了本项目涉及的政府采购强制采购的节能产品和优先采购的节能产品和环境标志产品，投标人未提供“采购标的一览表”中标注强制采购节能产品的经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。（《节能产品政府采购品目清单》详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知(财库[2019]19号)》(如遇调整，按最新清单执行)。
3.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。
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	序号
	标的名称
	数量
	单位
	所属行业
	备注

	1
	400万全彩网络枪型摄像机
	24
	台
	工业
	

	2
	枪机支架
	24
	个
	工业
	

	3
	400万全彩网络半球摄像机
	12
	台
	工业
	

	4
	半球摄像机壁装支架
	12
	个
	工业
	

	5
	400W红外球机
	4
	台
	工业
	

	6
	球机壁装支架
	4
	套
	工业
	

	7
	六类非屏蔽网线
	11
	箱
	工业
	

	8
	电源线
	3
	卷
	工业
	

	9
	室外光纤
	600
	米
	工业
	

	10
	12芯光纤配线架
	2
	套
	工业
	

	11
	光纤跳线
	8
	根
	工业
	

	12
	光纤熔接
	48
	芯
	工业
	

	13
	PVC管
	300
	米
	工业
	

	14
	室内壁挂机柜
	1
	个
	工业
	

	15
	插线板
	2
	个
	工业
	

	16
	24口接入交换机
	3
	台
	工业
	

	17
	传输光模块
	6
	片
	工业
	

	18
	网络硬盘录像机
	1
	台
	工业
	

	19
	存储介质
	16
	块
	工业
	

	20
	网络解码主音箱
	13
	只
	工业
	

	21
	网络解码副音箱
	13
	台
	工业
	

	22
	IP声柱
	1
	只
	工业
	

	23
	公牛
	2
	个
	工业
	

	24
	水晶头
	1
	盒
	工业
	

	25
	光缆线
	200
	米
	工业
	

	26
	六类非屏蔽网线
	4
	卷
	工业
	

	27
	喇叭线（室内）
	1
	卷
	工业
	

	28
	交换机
	2
	台
	工业
	

	29
	学生课桌椅
	165
	套
	工业
	

	30
	讲桌、凳
	2
	套
	工业
	

	31
	塑料独凳
	1100
	只
	工业
	

	32
	学生教室卫生柜
	2
	个
	工业
	

	33
	壁挂式风扇
	60
	台
	工业
	

	34
	86寸一体机
	10
	台
	工业
	核心产品

	35
	组合式黑板
	10
	套
	工业
	

	36
	壁挂式实物展台
	10
	台
	工业
	

	37
	校园设备运维管理系统
	10
	套
	工业
	

	38
	备授课软件平台
	10
	套
	工业
	

	39
	教学资源管理平台
	10
	套
	工业
	

	40
	学习园地黑板
	2
	套
	工业
	

	41
	便携录播一体机
	1
	台
	制造业
	

	42
	便携式录播系统
	1
	套
	制造业
	

	43
	无线云台摄像机
	3
	台
	制造业
	

	44
	摄像机支架
	3
	个
	制造业
	

	45
	无线麦克风
	1
	套
	制造业
	

	46
	无线全向麦克风
	1
	套
	制造业
	

	47
	移动拉杆箱
	1
	套
	制造业
	

	48
	人工智能编程主控--乐动掌控V2.0
	10
	套
	工业
	

	49
	AI摄像头模块
	10
	套
	工业
	

	50
	人工智能交互实验箱
	5
	套
	工业
	

	51
	人工智能项目开发板
	10
	套
	工业
	

	52
	人工智能交互实验箱课程资源
	10
	套
	工业
	

	53
	人工智能赛事套装
	2
	套
	工业
	

	54
	AI掌控任务挑战赛赛事套装——主器材
	2
	套
	工业
	

	55
	AI掌控任务挑战赛赛事套装——场地模型
	2
	套
	工业
	

	56
	工具墙
	1
	套
	工业
	

	57
	电子耗材-输入
	2
	套
	工业
	

	58
	电子耗材-输出
	2
	套
	工业
	

	59
	电子耗材-科学探究
	2
	套
	工业
	

	60
	人工智能互动展示套件（炫彩系列）—嵌入式AI大模型
	1
	套
	工业
	

	61
	人工智能互动展示套件（炫彩系列）—科普答题
	1
	套
	工业
	

	62
	教师讲台
	1
	台
	工业
	

	63
	教师转椅
	1
	把
	工业
	

	64
	学习制作台
	6
	张
	工业
	

	65
	学生凳
	56
	套
	工业
	

	66
	分隔式收纳柜
	1
	个
	工业
	

	67
	图形工作站
	5
	台
	工业
	

	68
	文化建设
	1
	套
	工业
	

	69
	配套教具：掌控板普及套装
	3
	套
	工业
	

	70
	掌控板初级学习套装
	3
	套
	工业
	

	71
	人工智能初级实验箱
	3
	套
	工业
	

	72
	掌控新世界
	3
	套
	工业
	

	73
	人工智能初级实验箱课程教程
	3
	套
	工业
	

	74
	信息科技教学套装--初中版
	3
	套
	工业
	

	75
	编程造物套装
	3
	套
	工业
	

	76
	STEAM套装
	3
	套
	工业
	

	77
	物联网套装
	3
	套
	工业
	

	78
	智能家居套装
	3
	套
	工业
	

	79
	智能农场套装
	3
	套
	工业
	

	80
	团体接力飞行赛（第三视角）
	4
	套
	工业
	

	81
	装调物流搬运赛（第三视角）
	2
	套
	工业
	

	82
	雷霆行动赛(第一视角)
	2
	套
	工业
	

	83
	F200资源包
	4
	套
	工业
	

	84
	“探界号”无人机资源拓展包
	2
	套
	工业
	

	85
	团体接力赛赛道
	2
	套
	工业
	

	86
	物流搬运赛道
	1
	套
	工业
	

	87
	雷霆行动赛道
	1
	套
	工业
	

	88
	无人机精准操控（第三视角）
	2
	套
	工业
	

	89
	无人机精准操控（第三视角）耗材包
	4
	套
	工业
	

	90
	精准操控赛赛道
	1
	套
	工业
	

	91
	电池
	20
	块
	工业
	

	92
	任务障碍飞行赛（第三视角）
	2
	套
	工业
	

	93
	多轴无人机竞速赛空心杯（第一视角）
	4
	套
	工业
	

	94
	多轴无人机运输任务飞行（第三视角）
	4
	套
	工业
	

	95
	任务障碍飞行赛配件包(电池)
	10
	块
	工业
	

	96
	任务障碍飞行赛配件包(桨叶)
	10
	套
	工业
	

	97
	任务障碍飞行赛配件包（电机（个）+电机座）
	10
	套
	工业
	

	98
	任务障碍飞行赛配件包（头罩）
	10
	个
	工业
	

	99
	任务障碍飞行赛配件包（保护罩）
	10
	个
	工业
	

	100
	多轴无人机运输任务飞行赛配件包(电池)
	20
	块
	工业
	

	101
	多轴无人机运输任务飞行赛配件包(桨叶)
	10
	套
	工业
	

	102
	多轴无人机运输任务飞行赛配件包（电机）
	20
	个
	工业
	

	103
	多轴无人机运输任务飞行赛配件包(碳钎维机架)
	4
	个
	工业
	

	104
	多轴无人机运输任务飞行赛配件包（保护罩（套））
	10
	套
	工业
	

	105
	多轴无人机运输任务飞行赛配件包（舵机）
	10
	个
	工业
	

	106
	多轴无人机竞速赛空心杯（第一视角）配件包（电机（个））
	30
	个
	工业
	

	107
	多轴无人机竞速赛空心杯（第一视角）配件包（桨叶（1套4个））
	10
	套
	工业
	

	108
	多轴无人机竞速赛空心杯（第一视角）配件包（机架（上盖））
	5
	个
	工业
	

	109
	多轴无人机竞速赛空心杯（第一视角）配件包(电池)
	30
	块
	工业
	

	110
	多轴无人机竞速赛空心杯（第一视角）配件包（机架）
	10
	个
	工业
	

	111
	多轴无人机竞速赛空心杯（第一视角）配件包(图传)
	2
	个
	工业
	

	112
	任务障碍飞行赛赛道
	1
	套
	工业
	

	113
	多轴无人机竞速赛空心杯赛赛道
	1
	套
	工业
	

	114
	多轴无人机运输任务飞行赛赛道
	1
	套
	工业
	

	115
	无人机足球联赛
	12
	套
	工业
	

	116
	无人机足球联赛配件包（保护罩）
	12
	套
	工业
	

	117
	无人机足球联赛配件包（电机）
	48
	个
	工业
	

	118
	无人机足球联赛配件包（遥控器电池）
	4
	块
	工业
	

	119
	无人机足球联赛配件包（三叶桨）
	20
	套
	工业
	

	120
	无人机足球联赛配件包（智能灯控）
	5
	套
	工业
	

	121
	无人机足球联赛配件包（灯带）
	5
	套
	工业
	

	122
	无人机足球联赛配件包（碳板）
	30
	套
	工业
	

	123
	无人机足球联赛配件包（螺丝包）
	5
	套
	工业
	

	124
	无人机足球联赛配件包（主机电池）
	60
	块
	工业
	

	125
	无人机足球联赛赛道
	1
	套
	工业
	

	126
	航模充电器
	2
	套
	工业
	

	127
	充电器转接器
	4
	套
	工业
	

	128
	飞行眼镜
	1
	套
	工业
	

	129
	图传
	1
	套
	工业
	

	130
	3D打印机
	1
	台
	工业
	

	131
	3D打印机专用耗材
	10
	圈
	工业
	

	132
	激光切割机
	1
	台
	工业
	

	133
	加工耗材
	1
	套
	工业
	

	134
	平面磨床
	1
	台
	工业
	

	135
	钻床
	1
	台
	工业
	

	136
	木工车床
	1
	台
	工业
	

	137
	手持曲线锯套装
	7
	把
	工业
	

	138
	精密螺丝刀套装
	7
	套
	工业
	

	139
	恒温电烙铁
	2
	套
	工业
	

	140
	吸锡器
	2
	个
	工业
	

	141
	焊锡丝
	2
	卷
	工业
	

	142
	万用表
	2
	个
	工业
	

	143
	钢丝钳
	7
	套
	工业
	

	144
	尖嘴钳
	7
	套
	工业
	

	145
	美工刀
	7
	套
	工业
	

	146
	模型雕刻刀
	7
	套
	工业
	

	147
	铲刀
	7
	套
	工业
	

	148
	剪子
	7
	套
	工业
	

	149
	一字螺丝刀
	7
	套
	工业
	

	150
	十字螺丝刀
	7
	套
	工业
	

	151
	小型批头套装
	7
	套
	工业
	

	152
	直尺300mm
	7
	把
	工业
	

	153
	直尺500mm
	7
	把
	工业
	

	154
	直尺1000mm
	7
	把
	工业
	

	155
	钢角尺
	7
	把
	工业
	

	156
	不锈钢拐尺
	7
	把
	工业
	

	157
	三角尺
	7
	把
	工业
	

	158
	数显游标卡尺
	7
	把
	工业
	

	159
	螺丝收纳盒
	7
	套
	工业
	

	160
	防静电手环
	7
	个
	工业
	

	161
	直流可调稳压电源
	7
	台
	工业
	

	162
	恒温加热台
	2
	台
	工业
	

	163
	热风枪
	2
	台
	工业
	

	164
	分隔式收纳柜
	1
	个
	工业
	

	165
	文化建设
	1
	套
	工业
	

	166
	学生绘画桌
	4
	张
	工业
	

	167
	绘画凳
	48
	个
	工业
	

	168
	作品展示墙
	16
	平方
	工业
	

	169
	装饰装点
	1
	项
	工业
	

	170
	摄录一体式主机
	2
	台
	工业
	

	171
	一体式教师摄像机
	2
	台
	工业
	

	172
	无线麦克风
	2
	套
	工业
	

	173
	无线麦克风接收器
	2
	套
	工业
	

	174
	有源音箱
	2
	对
	工业
	

	175
	AI教学分析系统
	2
	套
	工业
	

	176
	AI分析终端
	1
	台
	工业
	

	177
	远程互动课堂软件
	2
	套
	工业
	

	178
	资源应用管理平台
	1
	套
	工业
	

	179
	六类非屏蔽网线
	1
	箱
	工业
	

	180
	教师演示台
	1
	张
	工业
	

	181
	教师椅
	1
	张
	工业
	

	182
	学生绘画桌
	6
	张
	工业
	

	183
	绘画凳
	54
	个
	工业
	

	184
	美术教学用品柜
	4
	个
	工业
	

	185
	美术教学用品柜
	3
	个
	工业
	

	186
	美术教学用品柜
	3
	个
	工业
	

	187
	写生灯
	4
	只
	工业
	

	188
	静物台
	4
	只
	工业
	

	189
	衬布
	20
	块
	工业
	

	190
	写生画箱
	1
	只
	工业
	

	191
	民间美术欣赏及写生样本
	1
	套
	工业
	

	192
	静物
	1
	套
	工业
	

	193
	陶瓷样本
	1
	套
	工业
	

	194
	美术教学软件
	1
	套
	工业
	

	195
	电子绘画板
	1
	套
	工业
	

	196
	画架
	100
	个
	工业
	

	197
	展示画框
	100
	个
	工业
	

	198
	智慧黑板
	1
	台
	工业
	

	199
	初中地理平面3D辅助教学系统
	1
	套
	工业
	

	200
	地理VR教学系统（初中版）
	1
	套
	工业
	

	201
	地理实景三维一体机
	1
	套
	工业
	

	202
	沙盘
	1
	套
	工业
	

	203
	数字模型演示仪
	1
	套
	工业
	

	204
	中国地形图（中国立体地形模型）
	1 
	套
	工业
	

	205
	世界地形图（世界立体地形模型）
	1 
	套
	工业
	

	206
	等高线试验箱套装
	1
	套
	工业
	

	207
	河流污染试验套装
	1
	套
	工业
	

	208
	海陆热力性质差异/季风成因/海陆风/温室气体/温室效应试验套装
	1
	套
	工业
	

	209
	太阳直射点与昼夜长短试验套装
	1
	套
	工业
	

	210
	模拟地表径流试验套装
	1
	套
	工业
	

	211
	平面地形地球仪
	1 
	个
	工业
	

	212
	平面政区地球仪
	1 
	个
	工业
	

	213
	平面政区地球仪
	1
	件
	工业
	

	214
	立体地形地球仪
	1
	件
	工业
	

	215
	平面两用地球仪
	1
	件
	工业
	

	216
	经纬度模型
	6
	件
	工业
	

	217
	充气式填充地球仪
	1
	件
	工业
	

	218
	天球仪
	1
	件
	工业
	

	219
	世界钟
	1
	件
	工业
	

	220
	地理实验器材
	1
	项
	工业
	

	221
	月相盒
	1
	只
	工业
	

	222
	最高温度表
	1
	支
	工业
	

	223
	最低温度表
	1
	支
	工业
	

	224
	天文望远镜
	1
	套
	工业
	

	225
	雨量器
	1
	套
	工业
	

	226
	雨量计
	1
	台
	工业
	

	227
	地质罗盘
	1
	只
	工业
	

	228
	指南针
	1
	个
	工业
	

	229
	三球仪
	1
	件
	工业
	

	230
	地球运行仪
	1
	件
	工业
	

	231
	中国地形模型
	1
	件
	工业
	

	232
	海底地形模型
	1
	件
	工业
	

	233
	多媒体讲台
	1 
	套
	工业
	

	234
	六边形学生桌
	10 
	套
	工业
	

	235
	升降圆凳
	60 
	把
	工业
	

	236
	太阳直射点与昼夜长短试验套装
	1
	套
	工业
	

	237
	模拟地表径流试验套装
	1
	套
	工业
	

	238
	日晷
	1
	个
	工业
	

	239
	圭表
	1
	个
	工业
	

	240
	仰仪
	1
	套
	工业
	

	241
	温度计
	1
	个
	工业
	

	242
	干湿温度计
	1
	付
	工业
	

	243
	烧杯
	1
	个
	工业
	

	244
	布卷尺
	1
	个
	工业
	

	245
	指南针
	1
	个
	工业
	

	246
	百叶箱支架
	1
	个
	工业
	

	247
	太阳视运动演示仪
	10
	个
	工业
	

	248
	U形演示河流
	1
	个
	工业
	

	249
	铁架台
	1
	个
	工业
	

	250
	顶面软膜天花
	120
	㎡
	工业
	

	251
	跌形吊顶
	40
	m
	工业
	

	252
	顶面涂料
	1
	项
	工业
	

	253
	立面墙体涂料
	160
	㎡
	工业
	

	254
	开关管线、灯具管线铺设
	450
	m
	工业
	

	255
	开关面板安装(含暗盒埋设)
	3
	只
	工业
	

	256
	知识窗帘
	20
	㎡
	工业
	

	257
	立体地形背景墙
	1
	项
	工业
	

	258
	筒灯
	24
	个
	工业
	

	259
	展示柜
	1
	项
	工业
	

	260
	86寸一体机
	1
	台
	工业
	

	261
	一体机支架
	1
	个
	工业
	

	262
	会议布标
	3.9
	平方
	工业
	

	263
	党员活动桌
	1
	张
	工业
	

	264
	会议条桌
	8
	张
	工业
	

	265
	椅子
	36
	把
	工业
	

	266
	文件柜1
	2
	个
	工业
	

	267
	收纳柜
	1
	套
	工业
	

	268
	智慧黑板
	1
	台
	工业
	

	269
	交互式数字临摹台
	8
	套
	工业
	

	270
	教师中控条案
	1
	台
	工业
	

	271
	书法临摹桌
	28
	张
	工业
	

	272
	学生互动拍摄及Ai握笔监测系统
	8
	套
	工业
	

	273
	书画教学展示台
	1
	套
	工业
	

	274
	书法教学直播系统
	1
	套
	工业
	

	275
	书法字帖排版系统
	1
	套
	工业
	

	276
	书法集创系统
	1
	套
	工业
	

	277
	三笔字板书示范书写软件
	1
	套
	工业
	

	278
	书法教学视频资源平台
	1
	套
	工业
	

	279
	书法教学查询系统
	1
	套
	工业
	

	280
	场景式网络课堂教学系统
	1
	套
	工业
	

	281
	书法课程讲义系统
	1
	套
	工业
	

	282
	碑帖深度学习软件
	1
	套
	工业
	

	283
	软笔书法Ai智能评价软件
	1
	套
	工业
	

	284
	作品虚拟展馆展示系统软件
	1
	套
	工业
	

	285
	学生镇尺
	65
	对
	工业
	

	286
	学生毛笔
	65
	支
	工业
	

	287
	多功能墨盒
	65
	个
	工业
	

	288
	毛毡
	65
	张
	工业
	

	289
	临摹专用纸
	20
	包
	工业
	

	290
	六尺宣纸
	2
	刀
	工业
	

	291
	四尺宣纸
	2
	刀
	工业
	

	292
	三尺宣纸
	2
	刀
	工业
	

	293
	毛边纸
	28
	刀
	工业
	

	294
	中控系统
	1
	台
	工业
	

	295
	博古架
	4
	套
	工业
	

	296
	装修装鉓
	1
	项
	工业
	

	297
	计算机
	1
	台
	工业
	节能产品

	298
	办公桌椅
	1
	套
	工业
	

	299
	无声挂钟
	1
	个
	工业
	

	300
	文件柜
	2
	个
	工业
	

	301
	心理图书
	50
	本
	工业
	

	302
	书刊收纳架
	1
	个
	工业
	

	303
	多人沙发
	1
	套
	工业
	

	304
	单人沙发
	1
	个
	工业
	

	305
	茶几
	1
	套
	工业
	

	306
	单人沙发
	2
	套
	工业
	

	307
	小茶几
	1
	套
	工业
	

	308
	录音笔
	1
	套
	工业
	

	309
	无声挂钟
	1
	套
	工业
	

	310
	音乐放松系统（身心反馈B型）
	1
	套
	工业
	

	311
	VR心理单车系统
	1
	套
	工业
	

	312
	硅胶宣泄人B型
	1
	套
	工业
	

	313
	可移动讲台
	1
	套
	工业
	

	314
	彩色团体活动桌（八色）
	7
	套
	工业
	

	315
	门牌吊牌
	4
	块
	工业
	

	316
	心理挂图
	16
	副
	工业
	

	317
	宣泄地板
	13
	平米
	工业
	

	318
	宣泄室墙面软包
	26
	平米
	工业
	

	319
	室内套装门
	2
	扇
	工业
	

	320
	新建轻质隔墙
	84
	平方
	工业
	

	321
	86寸一体机
	1
	台
	工业
	

	322
	一体机支架
	1
	个
	工业
	

	323
	会议布标
	3.9
	平方
	工业
	

	324
	党员活动桌
	1
	张
	工业
	

	325
	会议条桌
	8
	张
	工业
	

	326
	椅子
	36
	把
	工业
	

	327
	文件柜1
	2
	个
	工业
	

	328
	收纳柜
	1
	套
	工业
	

	329
	党建元素
	1
	项
	工业
	

	330
	窗帘布
	450
	米
	工业
	

	331
	杆子
	225
	米
	工业
	

	332
	布带
	450
	米
	工业
	

	333
	纳米圈
	2700
	个
	工业
	

	334
	包边
	450
	米
	工业
	

	335
	功率放大器
	1
	台
	工业
	

	336
	音箱
	1
	对
	工业
	

	337
	无线话筒
	1
	套
	工业
	

	338
	立式钢琴
	1
	台
	工业
	

	339
	琴凳
	1
	张
	工业
	

	340
	主控桌
	1
	套
	工业
	

	341
	落地镜
	20
	平米
	工业
	

	342
	把杆
	4
	组
	工业
	

	343
	舞蹈垫
	56
	面
	工业
	

	344
	更衣柜
	8
	个
	工业
	

	345
	更衣凳
	4
	个
	工业
	

	346
	舞蹈鞋柜
	4
	个
	工业
	

	347
	发言席
	1
	套
	工业
	

	348
	合唱台
	6
	组
	工业
	

	349
	二芯音箱线
	1
	卷
	工业
	

	350
	舞蹈教室木地板
	100
	平方
	工业
	

	351
	教师办公桌
	7
	张
	工业
	

	352
	教师椅
	7
	把
	工业
	

	353
	沙发组合
	1
	套
	工业
	

	354
	收纳柜
	1
	套
	工业
	

	355
	文件柜
	10
	个
	工业
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[bookmark: _Toc20280]二、采购标的技术(参数)表
（若参数需要询问，可直接与采购人联系，本项目采购需求参数由采购人进行解释和澄清）
	一、综合楼监控系统

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	1、监控前端设备

	[bookmark: _Hlk221118740][bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK37]1
	400万全彩网络枪型摄像机
	[bookmark: OLE_LINK70][bookmark: OLE_LINK71][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK1]1.支持输出图像分辨率不低于2560*1440，内置1个麦克风，1个RJ45网络接口，支持IP66防尘防水
2.★靶面尺寸为1/2.7英寸，信噪比不小于55dB(需提供第三方机构出具的检测报告或相关证明材料)
3.支持红外补光，有效补光距离达到30m，摄像机应能在额定电源电压 DC12V的±25%范围内正常工作
	24
	台

	2
	枪机支架
	壁装支架；适用范围： 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装；材料 铝合金；调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45°
	24
	个

	3
	400万全彩网络半球摄像机
	1.支持输出图像分辨率不低于2560x1440
2.靶面尺寸为1/2.7英寸，信噪比不小于55dB，支持红外补光，有效补光距离达到30m，摄像机应能在额定电源电压 DC12V的±25%范围内正常工作，且支持POE供电
3.内置1个麦克风，1个RJ45网络接口，需支持IP66防尘防水
	12
	台

	4
	半球摄像机壁装支架
	半球摄像头壁装支架ABS塑料材质室内通用
	12
	个

	5
	400W红外球机
	1.7寸联动跟随红外球机，400万23倍光学变倍，16倍数字变倍，视频分辨率主码流不低于2560X1440，光学变倍不小于23倍
2.靶面尺寸不低于1/2.8英寸，最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.001 lx，支持水平0° ~ 360°，连续旋转；垂直 -15° ~ 90°
3.可设置300个预置位，可按照设置的预置位设置8条巡航路径。具有预置位视频冻结功能
4.红外补光灯开启，可识别距离设备150m处的人体轮廓
5.★设备内置6颗补光灯和防雨帽檐、1个RJ45网络接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口(需提供第三方机构出具的检测报告或相关证明材料)
6.2路报警输入接口，设备采用DC36V供电，具有H.264、H.265、MJPEG设置选项
	4
	台

	6
	球机壁装支架
	壁装支架/白色/铝合金/尺寸306.3*97.3*182.6mm
	4
	套

	7
	六类非屏蔽网线
	六类非屏蔽双绞线由4对芯径为23AWG的单股裸铜线、十字隔离支架和PVC护套组成；带宽≥250MHz，线缆要求可以传输数字，语音，数据和视频信号，满足布线系统需求；
2.导体材料/线径：单股、无氧铜，￠0.57±0.005mm(23AWG) ；绝缘材料/线径：聚乙烯，￠0.98mm±0.02 mm；弯曲半径：4倍电缆直径；拉伸强度：≤93N；最大拉力：25lbs（11.35kg）；传输延迟：536ns/100m max.@100MHz；特性阻抗：100ohm±15%,1MHz to 250MHz9.305m/箱
	11
	箱

	8
	电源线
	RVV2*2.5
	3
	卷

	9
	室外光纤
	室外GYXTW 12芯单模光缆
	600
	米

	10
	12芯光纤配线架
	机架式抽拉光纤配线架ODF架12口
	2
	套

	11
	光纤跳线
	单模双纤3M
	8
	根

	12
	光纤熔接
	现场熔接
	48
	芯

	13
	PVC管
	20mm
	300
	米

	14
	室内壁挂机柜
	标准19英寸壁挂式机柜530*400*450.
	1
	个

	15
	插线板
	4位总控、1.5米
	2
	个

	16
	24口接入交换机
	1.配置：可用千兆PoE电口数量≥24，千兆光口数量≥2，交换容量≥56Gbps，转发性能≥41.67Mpps
2.支持通过管理平台、手机APP或小程序等工具展示并管理交换机的拓扑，交换机支持不同拓扑连接方式，包括网线连接、光纤连接、无线连接，支持在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息
3.支持通过管理平台、手机APP或小程序等工具在交换机网络断开、电源故障、端口故障等异常情况时，能实时显示交换机告警内容，支持通过管理平台、手机APP或小程序等工具对交换机的端口进行速率、流控、使能配置及实时收发速率、峰值收发速率统计
4.支持通过管理平台、手机APP或小程序等工具对交换机的VLAN功能进行配置，支持通过管理平台、手机APP或小程序等工具对交换机准入配置，识别接入终端并进行终端准入管控，阻止异常终端接入
5.★支持通过管理平台、手机APP或小程序等工具对交换机进行POE功率管理，包括监控整机/端口功率，开启/关闭POE功能，支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370W，支持POE 过载保护/过压保护功能，支持POE上电/下电功率管理功能，支持POE看门狗功能(提供第三方机构出具的检测报告或相关证明材料)
6.支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，支持SNMP管理、LLDP功能，支持SNMP管理、LLDP功能
7.浪涌（冲击）抗扰度符合GB/T17626.5，支持工作温度范围为0℃-45℃
	3
	台

	17
	传输光模块
	千兆20公里单模双纤模块2.不分收发3.TX1310nm/1.25G4.RX1310nm/1.25G5.LC6.20km7.0～70℃8.发射光功率:-6～-1dBm9.接收灵敏度（低值）:-21dBm
	6
	片

	2、后端运算存储设备
	　
	　

	18
	网络硬盘录像机
	[bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK49]1.具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置16块SATA接口硬盘
2.可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB 容量的 SATA接口硬盘；可接入 AI 硬盘； 支持不同品牌、不同转速的监控级和企业级硬盘混合接入
3.支持最大接入带宽 384Mbps，最大存储带宽  384Mbps，最大转发带宽  384Mbps，可同时显示输出24路2MP、 H.265 编码、25fps、1920×1080 格式的视频图像
4.支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP 冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP 通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等
5.可接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防摄像机进行报警联动
6.★支持接入具有专家模式的移动侦测的摄像机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息（提供第三方机构出具的检测报告或相关证明材料）
	1
	台

	19
	存储介质
	适用海拔高度范围-305m至3050m，标称容量：12TB，外形规格：3.5-inch；接口类型：SATA，刻录技术：CMR，转速：7200RPM，缓存：512MB；最大读取速度：265MB/s，接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s，平均读写功率（W）：9.1W
	16
	块

	二、综合楼广播

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	20
	网络解码主音箱
	1.专业一体化壁挂式设计，木质箱体，精致美观，工艺考究，尽显高档气质，采用高速工业级芯片，内置嵌入式网络语音解码模块，确保设备使用稳定，启动时间小于1秒。
2.内置1路网络硬件音频解码模块，支持T CP/IP、UDP、IGMP (组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号，可远程调整音量和I P地址。
3.带本地线路输入1组，音量可调；话筒输入1路，音量可调；带1路线路输出，内置D类数字功放，带2x15 W功率输出( 8欧定阻)输出，完美音质，发热小，功效更高。
4.内置高精度时钟芯片，一个月时钟误差在1 0秒以内。与服务器联网，可自动、定时校时，状态灯指示，可以实时显示终端各种状态。预留2 . 4 G天线接口，可选配2 . 4 G接收模块GLR-102，可实现本地语音扩声，标准R J 4 5网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由，10M / 100M自适应网络传输。
5.支持远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度，方便工程维护和管理，可选配信息推送功能，系统崩溃或网络瘫痪后，也可以独立执行定时任务，保证系统的平稳运行，带开关电源，支持宽范围的市电，适合偏远山区等电压不稳区域。
★6.保障设备稳定运行，支持原有广播系统无缝接入(提供相关证明材料并加盖公章）
	13
	只

	21
	网络解码副音箱
	木质箱体；环保油漆，4.5吋低音加2.75吋高音，音质清晰、优美，频响：110Hz-17KHz(±15％)，额定功率：15W，阻抗：8Ω，灵敏度：90dB±3dB，单元规格：4.5吋宽频扬声器*1；2.75吋高音扬声器*1
	13
	台

	22
	IP声柱
	1.外壳采用铝合金材料，专业的表面处理工艺，防水防锈，全天候设计，选用防水单元，室内外均宜，寿命长，灵敏度高，声音清晰、明亮。
2.配有安装支架，安装便捷，网络接口：标准RJ45输入，支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)，音频格式：MP3，喇叭单元：LF:4"×4；HF：3"×1。
3.采样率：8K~48KHz，传输速率：10/100Mbps，额定功率：50W，灵敏度：89dB（±3dB，频率响应：110Hz-18KHz，外形尺寸：180*120*760mm。
	1
	只

	23
	公牛
	额定电流：10A
	2
	个

	24
	水晶头
	六类非屏蔽
	1
	盒

	25
	光缆线
	室外GYXTW 12芯单模光缆
	200
	米

	26
	六类非屏蔽网线
	六类非屏蔽双绞线由4对芯径为23AWG的单股裸铜线、十字隔离支架和PVC护套组成；带宽≥250MHz，线缆要求可以传输数字，语音，数据和视频信号，满足高端布线系统需求；导体材料/线径：单股、无氧铜，￠0.57±0.005mm(23AWG) ；绝缘材料/线径：聚乙烯，￠0.98mm±0.02 mm；弯曲半径：4倍电缆直径；拉伸强度：≤93N；最大拉力：25lbs（11.35kg）；传输延迟：536ns/100m max.@100MHz；特性阻抗：100ohm±15%,1MHz to 250MHz9.305m/箱；
	4
	卷

	27
	喇叭线（室内）
	黑色 100米/卷
	1
	卷

	28
	交换机
	交换容量≥18Gbps，转发率≥13.4Mpps，≥8千兆电+1千兆光；MAC≥4K；支持一键VLAN拨码开关，共享缓存架构；支持≥6KV端口防雷.
	2
	台

	三、学生桌椅及配套设施

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	29
	学生课桌椅
	1、桌子：
升降结构，套管螺丝升降式。课桌高度上下可调，每档升降度为30mm，中学和小学课桌高度可达到离地面810mm，最低降度690mm，可调节范围810、780mm、750mm、720mm、690mm。
桌面尺寸：400*600*18mm采用三胺饰面中纤板PP塑料注塑包边一次成型，桌面正前方带笔槽。四角倒圆角，防止磕碰。颜色贴面白橡木色包蓝边。
书斗口尺寸：宽450*深305*高150mm，材质采用0.7mm优质冷轧钢板液压一次成型，靠近书斗口位置设有笔槽，方便放置文具，防止纸笔滚动滑落。
挂钩：书斗一侧设有挂钩，材质采用PP塑料注塑一次成型，方便安装。
桌架：贴地脚管采用30*60*1.5mm优质扁圆管，竖焊。桌子立柱采用35*64*1.5mm优质菱形扁圆管。6.桌子上升降管采用：23*52*1.5mm优质扁圆管。桌子横档采用：23*52*1.5mm优质扁圆管。书斗下横撑采用：20*20*1.5mm方管。均采用二氧化碳保护焊接工艺，无稀焊、漏焊。
2、凳子：
升降结构，套管螺丝升降式。凳子高度上下可调，每档升降度为20mm，最高离地面450mm，最低降度380mm。可调节范围450mm、430、400mm、380mm。
凳面；36mm*26mm*18mm，材质采用三胺饰面中纤板PP塑料注塑包边一次成型，四角倒圆角，防止磕碰。颜色可选。                      
凳架：贴地脚管采用采用30*60*1.5mm优质扁圆管，竖焊。凳子立柱采用35*64*1.5mm优质扁圆管。4.凳子上升降管采用：23*52*1.5mm优质扁圆管，凳子横档采用：23*52*1.5mm优质扁圆管。均采用二氧化碳保护焊接工艺，无稀焊、漏焊。
脚套尺寸：长60mm*宽28mm*高75mm，材质采用优质耐磨PP工程塑料一次性注塑成型。脚套底部设有纵横加强筋，可增加对地面的摩擦系数，增加课桌椅的防滑性，并降低了课桌椅的破损率，脚套与钢管倒卡扣式设计，安装后钢管倒扣脚套槽内牢固不松动，不脱落。    
课桌椅表面处理：钢制部件表面进行磨光去刺、酸洗、磷化、防锈处理后，再进行静电喷塑，高温固化，表面光滑。颜色：可选
	165
	套

	30
	讲桌、凳
	[bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK2]1.贴面板材：优质可弯曲防火板，厚度为0.8mm,常规品种（灰白色、白橡木、榉木色、木兰 色、樱花桃木、黑色）；基材：采用高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m3,静曲张 度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%，粘合剂：优质乳胶；封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶；
2.功能特点：可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；按不同的用途选择不同的厚度（其厚度12mm、16mm、25mm、18mm等)；具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火； 
3.规格：≥1200*600*950mm，含四方凳；
	2
	套

	31
	塑料独凳
	PP材质、承重力强、叠加收纳、尺寸：≥35.6*35.6*45.2CM
	1100
	只

	32
	学生教室卫生柜
	采用1.0mm加厚201不锈钢，尺寸：≥1400*1200*390MM，磁吸锁门
	2
	个

	33
	壁挂式风扇
	产品类型:壁扇，档位选择：3档，额定电压：220V,制风模式：自然风/正常风/睡眠风，扇叶：5片，额定功率：60W
	60
	台

	四、教学一体机 

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	34
	86寸一体机（核心产品）
	一、整机部分：
1.整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起，屏幕采用86英寸液晶显示器，显示比例16:9，分辨率3840×2160。
2.整机自带AI书写美化能力，智能识别批注的书写轨迹，进行笔锋智能美化，模拟纸上书写的起笔、行笔和收笔效果。
3.采用红外触控技术，支持Windows系统中进行50点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。
4.钢化玻璃厚度≤3mm，雾度≤8%，透光率≥88%，灰阶等级≥256级。
★5.整机嵌入式系统版本≥Android 15，主频≥1.5GHz，内存≥2GB，存储空间≥32GB，整机全通道⽀持4K显示 。
6.支持拍摄1600万像素数的照片和视频，支持输出 3840×2160分辨率的视频。
7.整机设备内置2.2声道扬声器，前朝向发声，12W高音扬声器2个，上朝向30W中低音扬声器2个，最大功率为84W。
★8.整机内置交互式白板软件支持汉字语音测评功能，通过整机拾音麦进行用户声音采集分析，判断用户发音是否标准。
9.整机侧边栏内置自习工具，通过整机麦克风监测教室中学生音量大小，当学生音量大于阈值时，屏幕自动弹窗提醒进行自习纪律干预。
10.整机左、右、下三边框皆具备磁吸功能，边框任意位置可吸附具备磁吸功能的书写笔。
11.整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。
12.整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、超声两种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。
★13.整机内置文字快剪功能，支持微课录制结束后提取视频中的文字，按照提取出的文字，对视频进行快速视频剪辑。
14.整机内置AI授课工具，可根据题目所涉及的知识点和难度级别，可推荐相似题目，推荐题目数量可根据用户需求进行设置。
二、电脑模块要求
1.CPU：搭载Intel酷睿系列 i5 第12代及以上CPU，8GB DDR4笔记本内存或以上配置；硬盘：512GB或以上SSD固态硬盘，采用抽拉内置式模块化电脑，可实现无单独接线的拔插.
2.具有独立非外拓展的电脑 USB 接口：至少具备3个USB3.0 接口，采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。
以上★号需提供第三方机构出具的检测报告或相关证明材料
	10
	台

	35
	组合式黑板
	1.结构：左右推拉形式，一体机居中放置；内外双层，内层两块固定板外层两块活动板，使用一体机时将两块活动板分别拉开，活动板闭合后接触面为无边框折边设计无障碍书写；折边处要求双折边90度，折成U型避免划手；
2.规格：基本尺寸4200mm*1249mm，可根据一体机尺寸和用户需求进行调整；
3.书写面材质:采用优质绿色烤漆板，涂层采用丙烯酸树脂漆，板面厚度≥0.3mm，涂层硬度≥6H；光泽度＜6%，无明显眩光；表面附有保护膜，用普通粉笔书写，笔迹均匀，字迹清晰，易写易擦，不反光、不变形，整板无拼接，有效保护学生视力；
4.内芯材料:采用防潮、阻燃、24kg/m³高密度泡沫板，厚度10㎜，整张无接缝。背板:采用优质镀锌彩涂板，厚度≥0.21mm；
5.边框材料:采用高强度银白色工业铝型材，为保证黑板整体的强度外框型材壁厚不小于1.1mm，连接可靠牢固，接缝平整、光滑。附件：拉手采用黑色铝制金属材质，锁具采用哑黑色锌合金搭扣锁，固定形式均采用穿透板体固定更加牢固结实；
	10
	套

	36
	壁挂式实物展台
	1.采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修，A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装；
2.支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动；整机采用圆弧式设计，无锐角；同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题；带自动对焦摄像头；外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别；
	10
	台

	37
	校园设备运维管理系统
	1.系统基于SaaS布局，应用界面采用B/S架构设计，支持学校管理员在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行所有管理指令操作。
2.系统支持多类型设备接入，集中运维。包含班班通设备、录播设备、班牌设备、校园屏显设备、学生平板设备。
3.★批量关联：支持通过设备辅助管理软件，在单台班班通设备关联学校代码后，自动发现并关联同网段下其他班班通设备。
4.登录方式多样性：支持账号/密码、手机扫码登录。扫码登录：用户首次登录时绑定微信用户ID与账号的对应关系，之后即可通过微信扫一扫安全登录。
5.并行管理：支持实时展示不少于20台设备的运行画面，并支持切换画面模式/列表模式，方便管理员根据实际管理需要选择管理模式。
6.★支持查看设备当前使用老师信息，以及最近一次设备解锁时间、解锁方式、解锁老师，实时了解班班通设备教学应用情况。
7.★多场景锁屏：支持一键下课锁屏、开机自动锁屏、无网络时验证身份解锁。
8.大文件传输：支持同时上传多个大于50MB的文件，并可批量发送至多台设备。
9.循环指令：支持设置即时、定时、循环模式的关机、重启、打铃、锁屏/解锁指令。其中打铃指令支持上传自定义铃声、设置播放时长。
10.★支持同时查看多个教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面；并支持在一个显示界面同时查看单个教室内所有屏幕、所有摄像头的实时画面，以及所有麦克风的声音，完整还原课堂全貌。其中摄像头画面可直接使用班班通自带摄像头，无需额外购置。单台设备巡视时，发现有违规违纪行为时，可远程发消息、发语音直接干预，也可记录备注，事后教育。支持记录所有管理员的巡视记录，方便回溯。
11.支持设备长时间无人使用时，自动进入屏保、锁屏、息屏、关机状态，保护显示器，延长班班通使用寿命。
12.支持用户自主上传官方正版软件，经过人工封装软件后，批量将软件发送至班班通设备安装，整个安装过程完全无感，不影响正常教学。
13.★支持一键开启全校班班通设备的不良弹窗AI拦截过滤能力，设备辅助管理软件实时监测弹出窗口。
14.★支持远程批量清理设备磁盘，支持清理指定磁盘的指定文件夹；支持清理系统盘垃圾文件，支持迁移系统盘文件；支持格式化非系统盘磁盘。
以上★号需提供第三方机构出具的检测报告或相关证明材料
	10
	套

	38
	备授课软件平台
	[bookmark: OLE_LINK59]备授课软件
1.★提供互动式教学课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本不少于 80 个；包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育三大分类不少于 160000 份的交互动课件。按照下载量、课件质量、相关性每天动态更新课件列表， 提供按章节、主题筛选和搜索，课件支持直接预览并下载，下载时课件可同步至教师个人云空间，课件支持教师在线评分。
2.教学软件为教师提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间，教师可在个人云空间中上传存储互动课件、云教案和其他教学资源。
3.支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种导入方式，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。
4.支持将互动课件导出为 pptx 、pdf、H5 或 web 链接。导出的课件支持在多终端  (包含 windows 、Macos 、iOS 、安卓、 国产化系统) 进行二次编辑。
5.★AI智能备课助手：在备课场景中支持搜索课件库课件资源， 具有不少于 15 万份的课件资源， 支持整份课件或按照课件页插入课件中。支持按照教学环节筛选对应课件页 一键插入课件， 可导入新课；支持按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。 支持在查看部分课件的同时查看对应整份课件，了解作者整体教学思路。
6.云教案内容可自动同步至云空间。支持以链接方式进行定向式分享和开放式分享。接收者可直接在桌面浏览器、微信内打开预览，可将云教案转存至个人云空间。云教案支持导出为 PDF 格式。云教案支持导出为PDF格式。
7.★提供教案模板以供老师撰写教案，预置模板包含表格式、提纲式、集备式、多 课时式、单元设计式不少于7个。支持管理员在教研管理后台设置 校本模板后，老师可在云教案模板调用。
8.为方便老师使用，支持不少于20种学科工具，且教师可自主设置学科工具在授课界面首页显示，方便授课调用。为方便教师移动备授课，备授课软件需具备手机APP端，可实现教师课件多方式分享、移动听评课、线上教研等功能。
互动软件
1.软件应支持微信扫码登录，无需输入账号密码即可实现登录， 用户可便捷、快速进入互动课堂，授课过程中，可实时显示授课端及参与互动的听课端画面，用户可实时查看授课端的拍摄效果，及听课端的实时状态。支持用户无需通过平台，直接创建网络教研，即时生成教研二维码，扫码可进行查看教研简介、发送点评等。
2.支持互动课堂中可对本地班级、听课班级中表现好的班级发送点评奖励，每堂课可统计各班点评总分，并在课上一键展示最高得分的班级进行表扬。
3. 绑定摄像机实现美颜功能，美化课堂人物效果：至少支持自定义8个美颜项目，包括美白、磨皮、瘦脸、大眼、祛眼袋、祛法令纹、亮度、清晰等，满足各类美颜需求； 
4.★绑定摄像机实现无绿幕虚拟抠像，方便教师更换画面背景，突出人物：提供不少于3个默认背景图，方便教师快速选用；支 持添加本地图片设置为背景图，方便教师满足更多主题需求。
5.课堂活动：支持用户在云课件中进行远程同步课堂游戏，异 地教室的学生可同时在大屏上进行知识竞赛，以左右分屏形式实现两个教室的学生同台竞争。支持至少6种类型、50个模板的课  堂活动，丰富课堂趣味性。支持班级竞赛模式，老师可看到所有 参与班级的游戏进度，活动结束后有分数排名。支持用户无需通过平台，直接创建公网直播，即时生成直播 二维码，支持不少于200点同时观看高清直播功能。
6.提供不少于4个通用工具，8个学科工具，支持语文、数学、英语、美术、地理等学科使用，并支持授课端与听课端多方交互 触控。
7.★支持多系统兼容性。除适配Windows操作系统外，至少能与主流国产操作系统（鸿蒙、UOS、麒麟、深度）其中一个适配并正常安装运行，满足国内不同教学系统环境要求。
以上★号需提供第三方机构出具的检测报告或相关证明材料
	10
	套

	39
	教学资源管理平台
	1.基于数据分析的教研数字化管理平台，支持学校管理教学教研流程，包括教学计划、集体备课、听课评课、班级氛围、校本资源建设，同时收集数据反馈和评价。同时支持教师管理个人教学教研活动并进行数据采集分析。管理者通过学校数据可视化看板，查看学校云课件教案数、累计校本研修次数等情况，掌握学校教研的云课件和教案数量，校本课件、校本教案的数据，了解关键数据环比上周的的具体情况。
2.管理者在教学检查中可以掌握以教研组、备课组为单位的教学资源和集体备数据，了解老师的教学备课工作。支持导出备课组下全部成员的课程资源和集体备课数据，备课数据查看：支持查看全校教案总数、教师课件总数、校本教案及校本课件总数；查看全校教师的教案、课件、校本教案/课件/微课，进行教案、课件及校本教案/课件/微课检查，让管理者总览全校教案、课件、微课编写制作情况，支持一键导出资源统计数据表格。
5.★全校集体备课数据统一汇总，支持按照集体备课记录和教师集备记录两个维度查看集备数据。集体备课记录数据包含集备名称、主备人、学科、年级、章节、稿数、参备老师、评论数、批注数等数据，了解集体备课活动的开展和参与情况。可查看和分析学校集体备课的整体情况，支持进入该老师的集备记录页面，查询其所参加的所有集备以及相关数据情况。支持导出老师个人集备数据。(需提供第三方机构出具的检测报告或相关证明材料)
6.支持查看各年级、学科教研组的资源上传/获取数据、集备发起/研讨数据、章节备课覆盖率和备课组的数据详情。支持按自定义时间段查看课程资源和集体备课等数据。可以查看学科教研组下不同年级的课件/教案/多媒体/集体备课数量分布图表。
7.备课组数据概览：支持查看不同年级备课组下各个老师的数据概览，包括资源上传数、资源获取数据、集备发起数、集备参与数、集备研讨数。
	10
	套

	40
	学习园地黑板
	1.颜色：墨绿色尺寸：≥4000mm×1215mm。板面：采用金属烤漆书写板面，亚光、墨绿色，厚度≥0.3mm，光泽度≤12光泽单位，没有因黑板本身原因产生的眩光，书写流畅字迹清晰、色彩协调可视效果佳，有效的缓解学生视觉疲劳；板面表面附有一层透明保护膜，符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》。
2.衬板：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度≥14mm。背板：采用优质镀锌钢板，厚度≥0.2mm，机械化流水线一次成型，设有凹槽加强筋，增加板体强度。
3.覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.025mg/L，符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》。边框：采用高强度香槟色电泳铝合金型材，规格36㎜×20㎜，型腔结构，增加板体挺度，教学板面采用槽内镶嵌、全包式结构。
4.包角：采用高强度、抗老化ABS工程塑料注塑成型。≥R15的圆角，无尖角毛刺。安装：配装自制L形钢制安装件，隐形安装、没有外露的挂接件。
	2
	套

	五、便携录播

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	41
	便携录播一体机
	1.录播主机采用一体化嵌入式硬件设计架构，内置国产化八核处理器、Linux系统、8GB内存，1T硬盘。
★2.要求录播主机满足录制、直播、点播、互动、导播管理、存储、切换、视音频编码、语音转写、虚拟抠像、行为分析等功能，支持远程互动教学，实现远程互动网络课堂。至少支持内置有线网络、无线WiFi和SIM卡插卡3种联网方式，方便随时随地连接网络。
3.录播主机具有WiFi认证和忽略功能，可选择手动触发认证弹窗。配置15.6英寸全贴合电容触控液晶屏，采用防指纹涂层工艺，无须外接显示设备，用户可直接通过主机查看已录制的视频，支持在主机上直接播放查看录制效果，并可使用U盘拷贝。
★4.要求具有多指智能手势识别息屏功能，操作者可在触摸屏任意位置，通过触摸实现对屏幕背光的关闭和开启。
5.支持2路HDMI输入接口，支持3路HDMI输出接口，1路输出本地画面，1路输出合成画面，1路HDMI自定义输出视频源和分辨率。支持1路线性输入，1路3.5mm音频输入，1路线性输出，1路3.5mm音频输出。支持2路RS232控制接口。支持1路TYPE-C接口，4路USB3.0接口，支持连接鼠标、键盘进行导播控制以及主机连接U盘进行课程视频的录制、下载，支持外接光驱刻录光盘，拷贝本地视频至光驱刻录。支持5路RJ45网口，其中4路为POE网口，集供电、控制、视频传输于一体。支持摄像机智能组网，摄像机即插即用。
★6.要求录播主机内置不低于2个5W的扬声器，用于播放本地视频声音。
7.视频编码：支持H.265和H.264两种视频编码协议，实现更高效率和更好质量的编码技术，支持4K分辨率（3840*2160）视频的编码和录制。支持IPV4、IPV6链路地址、IPV6外网地址三个网络地址配置，支持启用DHCP自动获取IP地址。设备内置12000mAh电池，无需额外配置移动电源即可进行户外活动录制，具有电量不足提示功能，低于5%倒计时关机。为保证具有更好的散热效果，主机内置散热风扇，可自定义主机风扇转速。
以上★号需提供第三方机构出具的检测报告或相关证明材料
	1
	台

	42
	便携式录播系统
	1.系统支持账号密码登录，支持电影模式、资源模式等录制模式，支持1路电影模式加6路资源备份，可同时录制合成画面、教师全景、教师特写、学生全景、学生特写、板书画面、电脑画面。录制格式支持MP4/FLV/TS，录制分辨率支持3840*2160、1920*1080等，支持录制帧率设定，可选择25fps/30fps。码流支持1000-20000kbps之间手动设置。
2.支持实时显示录播主机CPU的使用率，硬盘使用情况，6路预监画面，可自定义通道预监画面名称，可同步显示对应摄像机的电量，具有自动息屏功能，可选择息屏时间。支持多模式智能手势识别，息屏状态可触发操作
3.支持添加字幕，支持包括系统时间在内的九种预设字幕的设置，其中系统时间支持自动校准。可直接通过拖拽实现自定义字幕显示位置。支持设置9种字体大小、8种字体颜色、8种字体背景颜色选择。搭载原生虚拟软键盘，操作便捷适配各类场景，支持导播模式设置：包括手动、半自动、全自动模式，具有自动轮巡导播模式，可自定义轮巡画面和间隔时长。
4.支持会议导播模式，开启会议模式后，系统根据会议麦克风发言自动切换视频画面预置位。提供多种画面布局模式，支持视频画面叠加与组合，包括单画面、双分屏画面、三分屏画面、四分屏画面显示，可直接通过手指触控拖动通道画面实现多分屏布局显示画面的替换，替换时支持导播小画面定位跟随。
5.支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口，更改布局背景和边框颜色。支持4种片头和4种片尾的添加，可以设置插入片头片尾的时间，支持jpg、png格式。台标支持4个固定位置，分别为左上、右上、左下、右下，支持手动拖拽移动台标，实现界面任意位置的台标设置。支持设定图片台标，支持jpg、png格式。
6.支持上滑、下滑、左滑、右滑等多种切换特效，支持自定义选择8种特效切换速度。系统支持摄像机云台控制，可以对摄像机进行变焦、上下左右位置调整以及8个预置位的设置，整个过程支持手指触控操作。系统可以进行音量设置，可以采用手指拖动方式控制设备输入输出的音量大小。
7.支持对屏幕亮度进行设置，采用手指拖动方式控制设备的亮度。系统支持录制倒计时和循环记录功能，在硬盘存储空间为0时，仍可进行录制，将最早录制的视频文件删除，支持录制到U盘。所录制的视频文件既可存储在本地硬盘，也支持通过FTP上传至平台，同时支持用户随时通过录播主机点播回放视频，并可使用移动磁盘或硬盘拷贝下载。支持本地文件重命名，具有视频文件回收站功能，保存7天后自动删除。
8.系统支持长视频分段录制的功能，可自定义视频文件分段时长，当录制课程时间较长时，可在不结束录制的条件下自动按分段时长将课程视频文件分割录制成多个视频文件，提供不限时长、45分钟、60分钟、90分钟、120分钟、150分钟、180分钟、240分钟等多种方式可选。
9.系统具有推送公网直播功能并可在设备上自动生成直播二维码，扫描即可观看直播，系统可选择创建直播类型，包括活动直播和教研直播，支持自定义直播标题和起始时间，可设置直播分辨率和码率，调接直播画面音量大小，支持直播列表的查看，直播列表展示课程天数。
10.系统支持RTMP直播推流，推送的直播流可选择不同视频源，可选画面4个，可同时开启平台直播和三方推流直播。支持摄像机遥控器，可设置摄像机模式，包括室内、室外、背光、大屏模式，可选择优先有线网络。
11.内置微课制作工具，适配多维度分层教学场景，支持智能抠像和键显色两种抠像模式；智能抠像可用于无幕布场景使用，键显色模式支持专业蓝/绿箱或幕布环境下抠像，用户可根据环境灵活选择。
12.支持手动调整前景、人像大小以及位置，抠像功能支持噪点清除、去黑边、溢色清除、前景强化、边缘平滑、饱和度压缩、黑色加强等细节调整，支持校色系数调节由绿幕软件造成的色差，从而达到更为理想的抠像效果
13.支持自定义抠像区域，支持在主画面（播出画面）使用手指圈出抠像区域的方式进行抠像区域的选择，选定后的抠像区域，可通过手指拖拽调整抠像区域位置和大小；系统具有抠像画面合成功能，内置6种常用的画面布局样式，用户可根据需求自行设定4种画面布局样式；本地端实现行为分析、语音转写，无需依赖网络.
14.行为分析可选择是否进行举手、趴桌、站立等行为数据展示，可选择学生全景相机位置，语音识别支持区分角色，自动成生行为分析报告，报告可自动下载至本地文件夹中。内置互动系统，支持标准SIP和H.323通用协议，支持互动列表，列表中可以显示所有与会者的信息；支持互动画面布局的显示，布局支持单分屏，双分屏，三分屏，四分屏显示。互动界面支持双流、一键静音、全屏、导播设置等功能。
15.进入互动系统时可支持查看永久课历史记录，可输入房间号快速加入远程互动，并显示对应的课程信息，包括时长、主讲人、房间名称、房间号、丢包率、网络延时等。创建房间时支持对主题、主讲人、开始日期、开始时间和结束时间、验证方式的设置，其中验证方式支持公开和加密的选择。
16.支持对每个互动房间自动分配短号，可以通过短号直接实现多个设备间的互动，支持房间加密。授课预监：授课过程中，录播主机屏幕将实时显示授课教室和参与互动的听课教室画面，用户可实时查看授课教室的拍摄效果，及互动教室的听课状态。
★17.支持对录播机进行网络检测，可实时检测服务器连通性、网络稳定性、上行下行速度、网络追踪性、网卡信息、信道状态。(需提供第三方机构出具的检测报告或相关证明材料)
18.系统支持查看软件版本，设备型号，硬件版本，设备编号，支持中英文版本切换，支持本地硬盘格式化，系统可选择在线更新或本地更新，导出调试日志，具有一键恢复出厂设置。
	1
	套

	43
	无线云台摄像机
	★1.采用≥1/1.8 英寸CMOS、≥800万像素，需支持4K(3840×2160)分辨率，兼容1080P、720P等多种分辨率。
2.采用4K超长焦镜头，视角60°，光学变焦20倍，数字变焦16倍。支持水平翻转、垂直翻转，水平转动范围±170°，垂直转动范围-30°~90°；水平转动速度范围 2.7° ~ 35.7°/s，垂直速度范围2.7° ~ 31.5°/s。
3.支持2D、3D数字降噪，图像信噪比55dB。音频接口：1路line in接口，支持 AAC 编码格式，音频采样率48KHz。视频接口：1路HDMI out接口。
4.其它接口：1路Type-C接口，兼容USB 2.0和USB3.0，1路RS485，支持VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议。网络接口：1路RJ45网络接口，10M/100M/自适应以太网。支持硬件复位功能，可通过Reset复位键实现整机复位。
5.支持USB音视频输出，同时支持UVC和UAC协议，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件。支持TCP/IP、HTTP、RTSP、RTMP/RTMPS、Onvif、DHCP、组播等网络协议等。视频制式支持50Hz/60Hz，编码等级可设置main profile，支持H.264/H.265/MJPEG等视频编码协议；帧率支持1~30fps。
★6.需支持5G WiFi传输，天线方式2×2MIMO，最大传输速率不低于200Mbps，传输距离不低于100米。具自动搜索和智能配置功能，需采用802.11a/n标准协议。
7.摄像机需搭载AI算法实现单目人形跟踪，支持 AI人体特征识别，至少包括演讲者的体型、外貌和衣着等信息，可实现教育、会议和直播等场景的自动跟踪。
★8.摄像机配合录播主机可支持人物动作分析，至少识别举手、站立、背身、趴下、低头、扭头等人物动作分析。
9.内置OLED显示屏，显示输出分辨率、电池电量、无线信号强度、摄像机状态、IP 地址等信息。支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等，255预置位。支持多种白平衡方式，包括自动, 室内, 室外, 一键式, 手动。
10.支持通过浏览器进行管理，包括亮度、饱和度、对比度、锐度、色度设置。支持12V电源适配器和内置电池供电，电池容量9450mAh。
以上★号需提供第三方机构出具的检测报告或相关证明材料
	3
	台

	44
	摄像机支架
	脚管节数：3节，脚管锁紧方式：板扣式，预设调节角度：通过直接展开完成操作；对云台镙丝接口：英制3/8镙丝，升起中轴高度：1860mm（含云台）不升中轴高度：1480mm（含云台）；
2.最小高度：720mm（含云台）闭合长度（折返）：780mm（含云台）；整体承重＜10kg云台转向：水平：360°俯仰： -90°~55°侧翻：-90°~45°；
	3
	个

	45
	无线麦克风
	1.显示屏：采用OLED显示屏，支持显示麦克风电池电量、麦克风配对状态、麦克风接收声音强度等。传输方式：支持2.4GHz数字频段，操作范围(无障碍)：100米。
2.麦克风频率响应：20Hz-20KHz，信噪比：84dB，麦克风整机支持1个USB Type-C接口，麦克风支持支持1个3.5mm音频接口。麦克风支持支持1个电源按键，可控制麦克风的开关机和静音。
3.麦克风支持支持2个音量控制按钮，可通过音量“+”“-”按钮控制麦克风输出音量。麦克风配有0-4级增益调节，能够实现-20~-42dBu的电平输出，可按需求自由调节.
4.麦克风支持通过音量调节按钮调节输出音量；音量调节过程中通过麦克风一体化屏幕动态提示当前音量等级。支持抗干扰能力，支持自动跳频技术，避免同频干扰问题，同一空间内有多个无线麦克风不会产生相互干扰。
5.供电方式：内置锂电池供电/充电盒触点充电/Type-C充电口(直流电5V)，电池容量：400mAh，电池续航时长：8小时，标配两个无线麦克风，且两个麦克风支持同时工作。
6.充电仓供电方式：Type-C充电口，充电盒电池容量：2000mAh充电仓支持电量指示，通过灯珠亮灭数量充电仓剩余电量及充电状态。
	1
	套

	46
	无线全向麦克风
	1.采用8阵列MIC，具有高灵敏度、高信噪比特色，支持远距离清晰拾音；支持AI降噪、AI回声消除、AI AGC、超级降噪；拾取距离：3-5米；
2.频率响应：100Hz--12kHz；信噪比（单体）：65dB ；灵敏度（单体）：-26dBFS ；内置5W高响度扬声器单元，支持本地扩声；支持蓝牙、无线两种连接方式，连接距离10米；内置4400mAh电池，支持Type-C接口充电；
	1
	套

	47
	移动拉杆箱
	箱体材质：PP拉杆：ABS+TPE，采用静音轮；产品尺寸：760*510*342 mm±5mm容积：85L
	1
	套

	[bookmark: OLE_LINK122]六、人工智能室

	序号
	名称
	技术参数及要求
	数量
	单位

	一、人工智能教学装备-基础知识学习体验装备
	　
	　

	[bookmark: _Hlk220513821]48
	人工智能编程主控
	1.采用掌控板作为主控，塑胶一体式外壳，尺寸：≤60*60*30mm，支持拓展，兼容塑料积木，可完成多种创意应用。ESP-32-S3主控，处理器：LX7双核处理器；主频：≥240MHz的时钟频率；SRAM：≥512KBFlash：≥8MB；Wi-Fi：≥802.11 b/g/n最高150 Mbps；频率范围：2.4~2.5 GHz；蓝牙协议：符合蓝牙v4.2 BR/EDR和BLE标准；
2.集成模块：陀螺仪：量程可选，最高可测±2048dps；三轴加速度计：量程可选，最高可测±16 g；磁场传感器：3轴 量程±30 G；光线传感器：0-4095；麦克风：双麦克风，可实现智能语音交互；摄像头：200万像素，支持图像识别；RGB灯：3 颗全彩ws2812灯珠；
3.拓展接口：1路IIC接口，6个拓展I/O口，2个电机驱动接口；电源：电池：≥1000mAh可充电锂电池，充电电流：≥500mA
4.配件：数据线：Type-C数据线，总长1m；拓展结构件：可拼插模型结构件，7孔连杆6个，插销12个，兼容塑料积木。
★掌控板主控提供第三方专业检测机构出具的检验报告扫描件加盖公章，对磁场传感器、喇叭、拓展接口、充电电流、光线传感器、触摸按键、LCD屏等相关参数进行佐证；
	10
	套

	[bookmark: _Hlk220513847]49
	AI摄像头模块
	1.一款用于图像识别的传感器，内置深度学习引擎，可以进行多种图像识别应用，检测结果可以通过串口输出，体积小巧，功耗低，塑料外壳，兼容积木拼搭，方便安装。6G内存可部署自训练模型进行拓展应用，创意无限。所有算法本地处理，可广泛应用于人工智能、物联网、创意智造、机器人等各类作品。
主控：RISC-V双核处理器，内置KPU、VPU、DPU，实现图像、音频等各类应用
2.RAM：≥128M；FLASH：6G；工作电压：3.3-5V；显示屏：2.28寸TFT彩屏，分辨率268*552；摄像头：≥200万像素；摄像头补光灯：≥2个；按键：1个；拔轮开关：1个，支持3路数字输入；通信串口：1个HY2.0-4PIN接口；
3.烧录接口：1个USB Type C接口；外观：ABS塑胶外壳，兼容塑料积木拼装固定；内置模型：人脸检测、人脸识别、20类物体识别、数字识别、路标识别、颜色识别、二维码识别、自学习分类等。
★提供第三方专业检测机构出具的检验报告扫描件加盖公章，对RAM、FLASH、显示屏、摄像头补光灯、拨轮开关等相关参数进行佐证；
	10
	套

	[bookmark: _Hlk220513886]50
	人工智能交互实验箱
	[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK12]1.一体式结构，适用于人工智能、STEAM创客教育编程普及化大班教学，让学生从零基础体验人工智能，可以通过案例分析、项目式、探究式、跨学科学习等方式引导学生拓展思维，在大班授课的时候完成学生的作品编程原型。本硬件参数如下：人工智能主控---高性能64位双核带硬件FPU和卷积加速器的CPU,集成了机器视觉和麦克风阵列， 具备卷积人工神经网络硬件加速器，可高性能进行卷积人工神经网络运算, 可以实现各种机器视觉能力；物联网通讯主控---双核处理器，一核处理高速连接，一核独立应用开发，240MHz时钟频率，520KB SRAM，8MB Flash，无缝连接物联网平台，具备Wi-Fi,蓝牙等通讯功能,使用图形化、python等编程语言；
2.板载硬件：摄像头:≥200万像素；陀螺仪：最高可测±500dps；三轴加速度计：最高可测±2g；气象传感器：温度、湿度、气压，精度湿度±3％，气压±1 hPa绝对，温度±1.0°C；超声波传感器: 5~300cm；滑杆：直滑电位器调节输出模拟量；人体红外感应器：基于热释电红外传感器，能检测人或动物身体发射的红外线而输出电信号；光线传感器；光敏电阻，输出模拟量；麦克风：支持音量检测和录音、语音识别等；OLED屏：≥1.3英寸，128*64，支持中文显示；液晶显示屏：2英寸，分辨率320x240，LCD全彩显示屏；RGB LED矩阵：5x5 矩阵排列、全彩ws2812灯珠；马达小风扇：支持转速调节；蜂鸣器：无源蜂鸣器，可发出声音和各种音符；方向按键:五按键，上、下、左、右、OK；触摸按键：P/Y/T/H/O/N共6个触摸按键；物理按键：A/B共2个物理按键；Micro SD card卡槽 ：含8G内存卡；4PIN拓展接口：2个，支持外接模块拓展；音频输出：喇叭最大输出功率1W，支持音频播放和TTS语音合成；
3.功能---支持语音识别、人脸检测、物体识别、颜色追踪、手写数字识别人工智能交互等；
	5
	套

	51
	人工智能项目开发板
	一款运行linux系统的人工智能开发板，内置一系列的传感器及执行器，同时配备了一些扩展接口，结合上位机代码或图形编程软件，实现对硬件搭建的应用场景编程，可用于Python教学、物联网教学编程、AI学习、硬件控制教学编程等。主控：双核A53 1.5GHz、NPU 0.25T、内置DDR3 256M、双核HIFI4 400MHz、2MB SRAM。供电方式:Type C接口或内置锂电池供电。内置锂电池：3.7V 2000mAh。电源按键：开关机。输出功率：5W（MAX）。外观：一体式塑胶外壳，兼容塑料积木，方便作品搭建。板载硬件：1个2.8吋彩屏，1个麦克风；1个扬声器，1个6轴传感器， 陀螺仪最大量程±2048°/s；1个磁传感器，1个气压计，1个五向键，上下左右中五向键。扩展接口：4个HY2.0-4P扩展接口；1组XH2.54 2*6P 扩展接口；2个PH2.0-2P电机驱动接口。1个USB-A接口。配件：1条USB数据线；6个7孔梁；12个插销。
	10
	套

	52
	人工智能交互实验箱课程资源
	课程基于问题、基于项目、基于设计的学习方式，倡导创新，鼓励分享，完成人工智能及相关系统知识的教学。含语音识别、人脸检测、手写数字识别、颜色追踪等，通过系统课程的学习（基础+主题），帮助学生由浅入深地逐步了解人工智能技术、培养应用能力。学会观察、思考，发现和提出有价值的问题，并运用所学的人工智能知识和技术，积极探索、认真实践、大胆想象，创造性地解决问题。课程内容16节课时；
	10
	套

	二、主题应用拓展装备
	　
	　

	53
	人工智能赛事套装
	1.掌控主板---2块，外观：ABS塑料外壳，兼容塑料积木，AI图像识别摄像头模块---高性能64位双核带硬件FPU和卷积加速器的CPU, 具备卷积人工神经网络硬件加速器，可高性能进行卷积人工神经网络运算，集成200万像素摄像头、彩色显示屏， 可以实现各种机器视觉能力 ，如人脸检测、数字识别、图像识别等。
2.USB摄像头---USB接口，免驱动安装，分辨率不少于720p，带麦克风输入，配合软件可实现人脸检测、目标追踪、物体分类等人工智能图像识别应用。电子模块---采用塑料外壳保护电路，同时避免学生使用时受伤；设有标准圆孔，方便固定；兼容塑料积木，方便拓展。含RFID电子标签、循迹传感器、温湿度传感器、超声波传感器、颜色传感器、按键传感器、继电器模块、红外接收模块、遥控器、旋钮传感器、限位开关、RGB灯带、舵机、马达。
3.多功能小车套件---不少于100个组装零件，可组装小车，预留丰富组装拓展孔位，实现超声波避障、循迹、遥控等功能，含配套组装轮子、万向轮、插销、工具等。多功能连接板及拼装组件---多种可拼插模型结构件，总数量不少于150个，兼容塑料积木。
4.工具及耗材---多种常用加工工具和耗材，方便动手制作，含U盘、回形针、12色水彩笔、透明胶、双面胶、美工刀、剪刀、2B铅笔、橡皮、学生套尺、混色卡纸、DIY混色雪糕棒、黑色电工胶带等。配件---塑料铆钉，扎带，移动电源、数据线等。课程案例---提供不少于8个课程案例。
	2
	套

	54
	AI任务挑战赛赛事套装——主器材
	[bookmark: OLE_LINK124]1.人工智能初级实验箱——1套
采用掌控板作为主控，同时集成十多种输入输出设备，塑胶一体式外壳，长宽不大于140*90mm，免螺丝直接插上万向轮和轮胎可快速变成一台支持循迹、避障、遥控的小车，支持拓展，兼容塑料积木，可完成多种创意应用。
（1）掌控板主控
（2）集成模块：
按键；5向键；旋钮电位器；RGB LED灯：25颗；超声波传感器；人体红外传感器；温湿度传感器；循迹；电机；喇叭；
（3）配件：数据线：Type-C数据线1条，总长1m；
（4）小车拓展件：马达车轮2个，万向轮1个，可只直接插入实验箱组成小车。无需螺丝固定，方便组装与拆除。
2.AI图像识别摄像头模块——1块；电子模块——0-180°精密舵机，兼容塑料积木，方便拓展。
3.多功能连接板及拼装组件——1套，多种可拼插模型结构件，总数量不少于150个，兼容塑料积木。
4.配件——含模块连接线2条、指导手册1本、U盘1个、螺丝刀1个、螺丝螺母等。
	2
	套

	55
	AI任务挑战赛赛事套装——场地模型
	1.竞赛场地套装——含地图、任务元素模型，地图尺寸1.2m*2.4m，采用背胶亚膜的不反光材质打印，色彩明亮，图像清晰；任务元素模型采用积木件搭建。
2.人工智能项目开发板(1956)——1块：一款运行linux系统的人工智能开发板，内置一系列的传感器及执行器，同时配备了一些扩展接口，结合上位机代码或图形编程软件，实现对硬件搭建的应用场景编程，可用于Python教学、物联网教学编程、AI学习、硬件控制教学编程等。主控：双核A53 1.5GHz、NPU 0.25T、内置DDR3 256M、双核HIFI4 400MHz、2MB SRAM；供电方式:Type C接口或内置锂电池供电；
内置锂电池：3.7V 2000mAh；电源按键：开关机；输出功率：5W（MAX）；板载硬件：1个2.8吋彩屏，分辨率：240*320；1个麦克风；1个扬声器，8欧1W；1个6轴传感器，加速度计最大量程±16 g 陀螺仪最大量程±2048°/s；1个磁传感器，最大量程：±30 Gauss 精度：0.0625mG/LSB；1个气压计，量程：300-1100hPa，精度：±1hPa；1个五向键，上下左右中五向键。
扩展接口:4个HY2.0-4P扩展接口；1组XH2.54 2*6P 扩展接口；2个PH2.0-2P电机驱动接口；1个USB A接口。
3.人工智能编程主控——1块：外观：ABS塑料外壳，兼容塑料积木；电子模块——含分支模块、RGB灯带，兼容塑料积木，方便拓展；多功能连接板及拼装组件——1套：多种可拼插模型结构件，总数量不少于150个，兼容塑料积木。
	2
	套

	56
	工具墙
	根据教室场地定制，尺寸：≥长2米高0.6米。
	1
	套

	57
	电子耗材-输入
	电子输入模块，兼容图形化、arduino、python多种编程控制，可用于完成智能家居、智能交通、智能农场、智能生活等一系列人工智能、物联网应用的创意智作作品，培养学生的编程能力、动手能力、创新思维能力和综合应用能力。
1.输入模块--红外探测*2、循迹*2、超声波*1、颜色*1、麦克风*2、按键*2、温湿度*1、水位传感器*1、手势传感器*1、热敏温度*2、摇杆*1、光线*2、震动*2、人体感应*2、磁控开关*1、土壤湿度*1、限位开关*1、旋钮电位器*2、RFID电子标签*1、分支*2等。
2.结构---采用塑料外壳保护电路，同时避免学生使用时受伤；设有标准圆孔，方便固定；兼容塑料积木，方便拓展。拓展接口---通用插针接口，方便拓展，4 PIN线连接。
	2
	套

	58
	电子耗材-输出
	电子输出模块，兼容图形化、arduino、python多种编程控制，可用于完成智能家居、智能交通、智能农场、智能生活等一系列人工智能、物联网应用的创意智作作品，培养学生的编程能力、动手能力、创新思维能力和综合应用能力。
1.输出模块---LED*4、RGB LED*2、4 RGB LED*1、蜂鸣器*2、数码管*1、驱动器*2、风扇*1、满天星LED灯条*2、驱动器*2，水泵*2、电机配件*2、马达*2、继电器*1、语音录放*1、音乐播放*1、激光发射*1、RGB灯带*1、红外接收*1、遥控器*1、舵机*2、分支*2等。
2.结构---采用塑料外壳保护电路，同时避免学生使用时受伤；设有标准圆孔，方便固定；兼容塑料积木，方便拓展。拓展接口---通用插针接口，方便拓展，4 PIN线连接。
	2
	套

	59
	电子耗材-科学探究
	科学探究类智能电子硬件，兼容图形化、arduino、python多种编程控制，能实现力学、光学、电磁学、热学、生物、化学等科学探究，进行STEAM跨学科学习，培养学生的编程能力、动手能力、创新思维能力和综合应用能力。
1.探究模块---电压传感器、电流传感器、PH传感器、PH电极、电导率传感器、电导电极、磁感应传感器、红外探测*2、气压传感器、力传感器、驱动器*2、直流电机*2、电机配件*2。
2.结构---采用塑料外壳保护电路，同时避免学生使用时受伤；设有标准圆孔，方便固定；兼容塑料积木，方便拓展。拓展接口---通用插针接口，方便拓展，4 PIN线连接。
	2
	套

	三、人工智能交互展示墙
	　
	　

	60
	人工智能互动展示套件（炫彩系列）—
嵌入式AI大模型
	1.主控板：嵌入式从机主控板是一块国产物联网主控板。工作电压DC 6-12V，宽电压适应。主控上有2个直流电机接口，可以直接用于驱动电机。主控有复位按键1个，电源开关1个，左右LED灯4个，板载光线传感器1个，板载声音传感器1个，板载蜂鸣器1个，RJ11接口4个。支持USB对锂电池包充电。支持单总线和I2C通信协议。
2.配置4.3英寸的LCD串口彩屏，彩色显示相关数据。黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸大于340mm,厚度小于85mm，不少于5个过线孔。
3.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸大于360mm,厚度小于42mm。主板接口及电子模块接口均为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛。
4.电源转接板支持6~12V电压，不少于5个D2.1-5.5防反接电源接口，不少于5个RJ11接口，1个usb接口，不少于3个按键输入接口，不少于2个电机输出接口，2个可调电位器。拥有一个电源总控制开关接口。配置12V电源01适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。
5.配置国产芯片嵌入式主控不少于1块，4.3英寸串口彩屏1个，直流电机模块1个，RJ11转接板1块，其它金属结构件若干，高亮度LED01灯条1根，可以播放声音的喇叭至少1个，阳极氧化铝合金六边形框一套、透明面框一套、底板1套，适配器1个，电源转接板1个。
6.一体式安装，现场无需再DIY组装。案例框支持任意组合，可以是一朵花的样式，可以是相互拼接，也可以单独安装。
	1
	套

	61
	人工智能互动展示套件（炫彩系列）—
科普答题
	1.主控板：至少1款嵌入式控制主控芯片；集成LED、按键、蜂鸣器、4个RJ11接口及2电机接口；黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸大于340mm,厚度小于85mm，不少于5个过线孔。
2.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸大于360mm,厚度小于42mm。电源转接板支持6~12V电压，不少于5个D2.1-5.5防反接电源接口，不少于5个RJ11接口，1个usb接口，不少于3个按键输入接口，不少于2个电机输出接口，2个可调电位器。拥有一个电源总控制开关接口。
3.配置高亮度炫彩RGB LED01灯条，环形固定在六边形内框，不外露又能实现炫彩灯光效果，灯珠不少于20个均匀分布，光均称无阴影，配置12V电源01适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。
4.配置国产芯片嵌入式主控不少于1块，不小于7寸液晶显示屏，电压开关按键1个，配置高亮度LED01灯条1根，MP3模块1个，阳极氧化铝合金六边形框一套、透明面框一套、底板1套、安装底座1套、适配器1个，电源转接板1个。一体式安装，现场无需再DIY组装。案例框支持任意组合，可以是一朵花的样式，可以是相互拼接，也可以单独安装。
	1
	套

	四、基础环境与设备
	　
	　

	62
	教师讲台
	一体化台面设计，采用18mm实木板框架；长1.8米，宽0.6米，高0.95米，中间采用实木板隔出2层储物架，底层镂空方便接电，镶嵌教师隐藏式插座，可物联网管控。（根据教室实际尺寸整体设计风格协调性定制）
	1
	台

	63
	教师转椅
	钢脚五轮转椅，气动升降，靠背及坐垫表面面料为优质西皮，内为高密度海绵，依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方；阻燃、舒适、回弹性好，坐感舒适。（根据教室实际尺寸整体设计风格协调性定制）
	1
	把

	64
	学习制作台
	尺寸：1800*1200*750MM钢木结构，带电源（根据教室实际尺寸整体设计风格协调性定制）
	6
	张

	65
	学生凳
	圆形固定凳。立地的脚用优质铁板制作，厚度不小于1.2mm。凳脚合围在立管外侧；凳面为ABS工程塑料，直径为300mm（或根据教室整体风格定制）
	56
	套

	66
	分隔式收纳柜
	每个收纳柜尺寸：≥（长宽高）15000*52*1750MM，共有 横向7 *竖向4 = 28格（单格尺寸：长宽高 ：400x500x350mm）.18mm多层实木板框架，PVC专用封边线。（以教室实际尺寸整体设计风格协调性定制）    
	1
	个

	67
	图形工作站
	国产品牌：32G内存；不小于14代I7；不小于5070显卡；不小于1TB ；M.2固态硬盘；23.8寸显示器。
	5
	台

	68
	文化建设
	包含室内简装：顶部、墙面，地面、线路布置、学习挂图、形象墙等，根据设计图定制（场地大小90平方内，根据场地实际确定）
	1
	套

	七、创客空间

	序号
	名称
	技术参数及要求
	数量
	单位

	一、创客教学装备
	　
	　

	1、基础知识学习体验装备
	　
	　

	69
	配套教具：掌控板普及套装
	配套信息技术教学硬件：
[bookmark: OLE_LINK68][bookmark: OLE_LINK69]掌控板及拓展板，不少于25套，参数如下：
1.主板：掌控板，采用ESP-32主控，双核处理器，240MHz时钟频率，520KB SRAM，8MB Flash，支持WIFI和蓝牙。
★2.拓展板：工作电压DC3.3V，喇叭最大输出功率1W，外接DC马达数量2个，马达最大驱动电流150mA，I2C接口2个，IO接口12个。另配USB数据线和连接线。（提供第三方专业检测机构出具的拓展版检验报告扫描件加盖公章并包含：工作电压、DC马达接口、I2C接口、IO接口、喇叭等检验项目）
	3
	套

	70
	初级学习套装
	本套装含开源智能硬件掌控板和配套拓展板为主板及常用配件，可以创作出智能穿戴、遥控小车、电子饰品等各类创意作品，实现游戏化教学、物联网、STEAM教学等多种应用。主控为：掌控主板，外观：ABS塑料外壳，兼容塑料积木，电子模块：采用塑料外壳保护电路，同时避免学生使用时受伤；设有标准圆孔，方便固定；兼容塑料积木，方便拓展。模块包含：超声波传感器1个；温湿度传感器1个；按键传感器1个；人体感应传感器1个；马达2个；舵机1个；RGB灯带1个；RGB光环板1个；循迹传感器1个；USB数据线1条；4PIN连接线6条。多功能拼接组件：不少于100个组装零件，可组装小车，预留丰富组装拓展孔位，实现超声波避障、循迹、遥控等功能，含配套组装轮子、万向轮、插销、工具等。
	3
	套

	71
	人工智能实验箱（初级）
	采用掌控板作为主控（可拔插），同时集成十多种输入输出设备，塑胶一体式外壳，长宽不大于140*90mm，免螺丝直接插上万向轮和轮胎可快速变成一台支持循迹、避障、遥控的小车，支持拓展，兼容塑料积木，可完成多种创意应用。
1.主控：
掌控板处理器：双核处理器（一核处理高速连接；一核独立应用开发）；
2.集成模块：
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK64]按键：2个；5向键：1个；旋钮电位器：1个；RGB LED灯：25颗；超声波传感器：量程5-250cm，人体红外传感器：输出值0/1,测量值反应1M范围内是否有人体移动；温湿度传感器：温度测量范围: -10℃—40℃，湿度范围10% -95%RH；循迹：5路红外循迹，电机：两个马达电机，配套车轮及万向轮；喇叭：8欧1瓦；拓展接口：1个IIC接口， 5个拓展IO口；电池：18650可充电锂电池，2200mAh；电源管理：Type-C充电接口，开关机按键，电量指示灯；
3.配套模块：
采用塑料外壳保护电路，同时避免学生使用时受伤；设有标准圆孔，方便固定；兼容塑料积木，方便拓展。模块包含：手势传感器、红外接收传感器、遥控器、激光发射、RFID电子标签、ID卡、舵机。
4.配套结构件
多种可拼插模型结构件，总数量不少于100个，兼容塑料积木。
5.配件：
[bookmark: OLE_LINK65]数据线：Type-C数据线1条，总长1m；4PIN连接线：6条，长20cm；小车拓展件：马达车轮2个，万向轮1个，可只直接插入实验箱组成小车；无需螺丝固定，方便组装与拆除。
	3
	套

	72
	掌控新世界
	创客教育丛书，创客教育专家委员会、中国创客教育联盟推荐纸质教程课本《掌控新世界》，课程内容结合创客文化，从学生兴趣出发，基于掌控板开发的游戏化学习、物联网应用和科学探究，基于问题、基于项目、基于设计的学习方式，倡导创新，鼓励分享，培养学生的跨学科学习能力，团队协作能力和创新思维。课程内容不少于16节课。
	3
	套

	73
	人工智能初级
实验箱课程教程
	提供配套12课时案例课程，通过实际案例作品制作了解系统中的输入、计算与输出，了解输入、输出中的开关量和连续量，了解对开关量的简单逻辑控制，了解连续量可以经由阈值判断形成开关量，体验对连续量输出的控制。通过具体的案例帮助学生理解实际生活中的过程与控制及其实现。
	3
	套

	74
	信息科技教学套装
--初中版
	满足新课标初中信息科技教材7-9年级教学内容与实操，套装包含主控板、AI摄像头和多种电子硬件及结构件，可完成开源硬件过程与控制、物联网、人工智能等应用，方便创意设计和搭建，产品具有精致外壳兼容塑料积木，适用教学可重复使用，具有丰富在线教学资源，帮助快速开展教学活动。
1.主控（掌控AIOT板）
处理器：双核处理器（一核处理高速连接；一核独立应用开发）；主频：高达240MHz的时钟频率；SRAM：520KB；Flash：8MB；Wi-Fi：802.11 b/g/n最高150 Mbps；频率范围：2.4~2.5 GHz；蓝牙协议：符合蓝牙v4.2 BR/EDR和BLE标准；陀螺仪：最高可测±2048dps；三轴加速度计：最高可测±16 g；磁场传感器：3轴 量程±30 G；光线传感器：0-4095；麦克风：支持语音识别；RGB灯：3 颗全彩ws2812灯珠；外观：ABS塑料外壳，兼容塑料积木.
2.AI图像识别摄像头
高性能64位双核带硬件FPU和卷积加速器的CPU, 具备卷积人工神经网络硬件加速器，可高性能进行卷积人工神经网络运算，集成200万像素摄像头、彩色显示屏， 可以实现各种机器视觉能力 ，如人脸检测、数字识别、图像识别等。2寸LCD屏，分辨率320*240，支持中英文显示；200万像素内置摄像头；2个RGB指示灯；麦克风，支持离线语音识别；两个物理按键A/B；支持3.3V-5V供电，一个串口通讯接口；20+张卡片，快速体验人工智应用；配套螺丝，方便固定安装。
3.电子模块---采用塑料外壳保护电路，同时避免学生使用时受伤；设有标准圆孔，方便固定；兼容塑料积木，方便拓展。模块数量不少于20个，包含但不限于：土壤湿度传感器*1、超声波传感器*1、4RGB灯*1、红外探测传感器*1、温湿度传感器*1、继电器*1、USB灯*1、RFID电子标签*1、NFC贴纸*5、旋钮电位器*1、人体感应传感器*1、舵机*1、光线传感器*1、气压传感器*1、光环板*1、磁控开关传感器*1、烟雾传感器*1、分支*2、风扇*1、水泵*1、双轴积木马达*2。
4.教学展示板---多功能带孔积木底板，可组装电子模块和塑料积木，尺寸不小于15*25cm。多功能拼装组件---多种可拼插模型结构件，总数量不少于150个，兼容塑料积木。配件---含Type-c数据线、模块连接线、积木扳手等。
	3
	套

	2、主题应用拓展装备
	　
	　

	75
	编程造物套装
	编程和智能硬件是创客教育的基础素养，通过编程和智能硬件的教学进行创客教育初级入门，培养学生的编程能力、动手能力、创新思维能力和综合应用能力。
1.掌控主板
处理器：双核处理器（一核处理高速连接；一核独立应用开发）；主频：高达240MHz的时钟频率；SRAM：520KB；Flash：8MB；Wi-Fi：802.11 b/g/n最高150 Mbps；频率范围：2.4~2.5 GHz；蓝牙协议：符合蓝牙v4.2 BR/EDR和BLE标准；陀螺仪：最高可测±2048dps；三轴加速度计：最高可测±16 g；磁场传感器：3轴 量程±30 G；光线传感器：0-4095；麦克风：支持语音识别；RGB灯：3 颗全彩ws2812灯珠；喇叭：8欧1瓦；1.3英寸OLED显示屏，支持16*16字符显示，分辨率128x64；外观：ABS塑料外壳，兼容塑料积木
2.电子模块---采用塑料外壳保护电路，同时避免学生使用时受伤；设有标准圆孔，方便固定；兼容塑料积木，方便拓展。模块包含：循迹、温湿度、手势、超声波、RGB灯带、音乐播放、舵机、马达*2、分支。多功能连接板及拼装组件---多种可拼插模型结构件，总数量不少于150个，兼容塑料积木。配件--USB数据线、4pin连接线等。课程案例---提供不少于8个课程案例。
	3
	套

	76
	STEAM套装
	STEAM教育套装用于力学、光学、电磁学、热学等学科知识探索和验证，套装支持图形化编程、python图形化和代码编程，直观的获取各种数据信息，帮助学生发现问题，寻求解决问题的方法，并验证所得结论，进行STEAM跨学科学习，培养学生的编程能力、动手能力、创新思维能力和综合应用能力，激发孩子们对科学的探究和思考，拓宽创新思维。
1.掌控主板
[bookmark: OLE_LINK74]处理器：双核处理器（一核处理高速连接；一核独立应用开发）；主频：高达240MHz的时钟频率；SRAM：520KB；Flash：8MB；Wi-Fi：802.11 b/g/n最高150 Mbps；频率范围：2.4~2.5 GHz；蓝牙协议：符合蓝牙v4.2 BR/EDR和BLE标准；陀螺仪：最高可测±2048dps；三轴加速度计：最高可测±16 g；磁场传感器：3轴 量程±30 G；光线传感器：0-4095；麦克风：支持语音识别；RGB灯：3 颗全彩ws2812灯珠；外观：ABS塑料外壳，兼容塑料积木
2.电子模块---采用塑料外壳保护电路，同时避免学生使用时受伤；设有标准圆孔，方便固定；兼容塑料积木，方便拓展。含电压传感器、电流传感器、磁感应传感器、满天星LED灯条、力传感器、旋转电位器、气压传感器、红外探测传感器、RGB灯带、马达、舵机、按键、分支模块。
3.多功能连接板及拼装组件---多种可拼插模型结构件，总数量不少于150个，兼容塑料积木。配件--塑料铆钉，多用扳手，连接线，数据线等。
	3
	套

	77
	物联网套装
	1.物联网主控---1块：
[bookmark: OLE_LINK75]双核A53 1.5GHz、NPU 0.25T、内置DDR3 256M、双核HIFI4 400MHz、2MB SRAM；供电方式：Type C接口或内置锂电池供电；内置锂电池：3.7V 2000mAh；电源按键：开关机；输出功率：5W（MAX）；外观：一体式塑胶外壳，兼容塑料积木，方便作品搭建；板载硬件：1个2.8吋彩屏，分辨率：240*320；1个麦克风；1个扬声器，8欧1W；1个6轴传感器，加速度计最大量程±16 g， 陀螺仪最大量程±2048°/s；1个磁传感器，最大量程：±30 Gauss ；1个气压计，量程：300-1100hPa；1个五向键，上下左右中五向键。扩展接口：4个HY2.0-4P扩展接口；1组XH2.54 2*6P 扩展接口；2个PH2.0-2P电机驱动接口；1个USB-A接口。
2.主控板---2块
处理器：双核处理器（一核处理高速连接；一核独立应用开发）；主频：高达240MHz的时钟频率；SRAM：520KB；Flash：8MB；Wi-Fi：802.11 b/g/n最高150 Mbps；频率范围：2.4~2.5 GHz；蓝牙协议：符合蓝牙v4.2 BR/EDR和BLE标准；陀螺仪：最高可测±2048dps；三轴加速度计：最高可测±16 g；磁场传感器：3轴 量程±30 G；光线传感器：0-4095；麦克风：支持语音识别；RGB灯：3 颗全彩ws2812灯珠；外观：ABS塑料外壳，兼容塑料积木
3.电子模块---采用塑料外壳保护电路，同时避免学生使用时受伤；设有标准圆孔，方便固定；兼容塑料积木，方便拓展。含RFID模块、温湿度传感器模块、气压传感器模块、土壤湿度传感器模块、人体红外传感器模块、超声波传感器模块、4RGB灯模块、音乐播放模块、限位开关、继电器模块、红外接收模块、遥控器、舵机、小水泵、马达。多功能连接板及拼装组件---多种可拼插模型结构件，总数量不少于150个，兼容塑料积木。课程案例---提供不少于8个课程案例。
	3
	套

	78
	智能家居套装
	套装包含人工智能项目开发板和编程主控双主控，可实现灯光、窗户、风扇、门禁的自动控制及语音遥控，也可实现物联网远程监测和遥控，还可自定义训练模型，实现智能安防、智能监护等应用。
一、人工智能学习终端
[bookmark: OLE_LINK93]主控：K230，RISC-V双核处理器，运行linux系统；RAM：512M；FLASH：8G；Wi-Fi：802.11 b/g/n最高150 Mbps；供电方式:Type C接口或内置锂电池供电，含充电指示灯；内置锂电池：3.7V 2000mAh；电源按键：1个，支持开关机；HOME键：1个，支持一键返回；输出功率：5W（MAX）；外观：一体式塑胶外壳，兼容塑料积木组装固定，方便作品搭建；
1.板载硬件：
1个摄像头，200万像素，支持图像识别；1个3.1寸电容触摸TFT彩屏，分辨率800*480，支持图像采集显示和人机交互； 1个麦克风，支持语音识别；1个扬声器，0.5W；1个6轴传感器：加速度计最大量程±16 g， 陀螺仪最大量程±2048°/s；1个磁传感器，最大量程：±30 Gauss ；1个气压计，量程：300-1100hPa。
2.扩展接口：
6个HY2.0-4P扩展接口，支持I2C腾讯、串口通讯、ADC采样等；2个PH2.0-2P电机驱动接口，支持驱动马达、风扇、水泵等；1个USB-C接口，支持外接摄像头。
3.内置人工智能图像识别模型，支持人脸识别、颜色识别、物体识别、二维码识别等应用；支持AP热点组建局域网，实现远程数据采集、远程监控、在线互动等物联网应用；内置人工智能、物联网、信息科技、互动游戏案例不少于20个；
二、人工智能编程主控
1.ESP-32-S3主控:
处理器：LX7双核处理器；主频：高达240MHz的时钟频率；SRAM：512KB；Flash：8MB；Wi-Fi：802.11 b/g/n最高150 Mbps；频率范围：2.4~2.5 GHz；蓝牙协议：符合蓝牙v4.2 BR/EDR和BLE标准；
2.集成模块：
陀螺仪：量程可选，最高可测±2048dps；三轴加速度计：量程可选，最高可测±16 g；磁场传感器：3轴 量程±30 G；光线传感器：0-4095；麦克风：双麦克风，可实现智能语音交互；摄像头：200万像素，支持图像识别；RGB灯：3 颗全彩ws2812灯珠；喇叭：8欧1瓦1.47寸彩色LCD屏，分辨率：320*172，支持16*16字符显示；2个物理按键(A/B)；6个触摸按键；
3.拓展接口:
1路IIC接口；6个拓展I/O口；2个电机驱动接口；
4.电源:
[bookmark: OLE_LINK94]电池：1000mAh可充电锂电池；充电电流：500mA；充电接口：Type-C接口；充电指示灯：1个；电源开关：1个；电量指示灯：1个；
三、AI摄像头模块
1.主控：RISC-V双核处理器，内置KPU、VPU、DPU，实现图像、音频等各类应用；RAM：128M；FLASH：6G；工作电压：3.3-5V；显示屏：2.28寸TFT彩屏，分辨率268*552；摄像头：200万像素；摄像头补光灯：2个；按键：1个；拔轮开关：1个，支持3路数字输入；通信串口：1个HY2.0-4PIN接口；烧录接口：1个USB Type C接口；外观：ABS塑胶外壳，兼容塑料积木拼装固定；内置模型：人脸检测、人脸识别、20类物体识别、数字识别、路标识别、颜色识别、二维码识别、自学习分类等。
四、电子模块：采用塑料外壳保护电路，同时避免学生使用时受伤；设有标准圆孔，方便固定；兼容塑料积木，方便拓展。含光敏传感器、积木舵机*2、温湿度传感器、RGB灯、风扇、人体感应传感器、RFID模块、ID卡*3等；结构件：多种可拼插模型塑料积木结构件，总数量不少于100个。
	3
	套
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	智能农场套装
	套装包含人工智能项目开发板和编程主控双主控，可实现灯光、水泵、通风、门禁的自动控制及语音遥控，也可实现物联网远程监测和遥控，还可自定义训练模型，实现智能生长监测等应用。
一、人工智能学习终端
主控：K230，RISC-V双核处理器，运行linux系统；RAM：512M；FLASH：8G；Wi-Fi：802.11 b/g/n最高150 Mbps；供电方式:Type C接口或内置锂电池供电，含充电指示灯；内置锂电池：3.7V 2000mAh；电源按键：1个，支持开关机；HOME键：1个，支持一键返回；输出功率：5W（MAX）；外观：一体式塑胶外壳，兼容塑料积木组装固定，方便作品搭建；板载硬件：1个摄像头，200万像素，支持图像识别；
1个3.1寸电容触摸TFT彩屏，分辨率800*480，支持图像采集显示和人机交互；1个麦克风，支持语音识别；1个扬声器，0.5W；1个6轴传感器：加速度计最大量程±16 g， 陀螺仪最大量程±2048°/s；
1个磁传感器，最大量程：±30 Gauss ；1个气压计，量程：300-1100hPa；扩展接口：6个HY2.0-4P扩展接口，支持I2C腾讯、串口通讯、ADC采样等；2个PH2.0-2P电机驱动接口，支持驱动马达、风扇、水泵等；1个USB-C接口，支持外接摄像头内置人工智能图像识别模型，支持人脸识别、颜色识别、物体识别、二维码识别等应用；支持AP热点组建局域网，实现远程数据采集、远程监控、在线互动等物联网应用；内置人工智能、物联网、信息科技、互动游戏案例不少于20个；
二、人工智能编程主控
1.ESP-32-S3主控：
处理器：LX7双核处理器；主频：高达240MHz的时钟频率；SRAM：512KB，Flash：8MB；Wi-Fi：802.11 b/g/n最高150 Mbps；频率范围：2.4~2.5 GHz；蓝牙协议：符合蓝牙v4.2 BR/EDR和BLE标准；
2.集成模块：
陀螺仪：量程可选，最高可测±2048dps；三轴加速度计：量程可选，最高可测±16 g；磁场传感器：3轴 量程±30 G；光线传感器：0-4095；麦克风：双麦克风，可实现智能语音交互；摄像头：200万像素，支持图像识别；RGB灯：3 颗全彩ws2812灯珠；喇叭：8欧1瓦，1.47寸彩色LCD屏，分辨率：320*172，支持16*16字符显示；2个物理按键(A/B)；6个触摸按键；
3.拓展接口：
1路IIC接口；6个拓展I/O口；2个电机驱动接口；
4.电源：
电池：1000mAh可充电锂电池；充电电流：500mA；充电接口：Type-C接口；充电指示灯：1个；电源开关：1个；电量指示灯：1个；
三、AI摄像头模块
[bookmark: OLE_LINK95]主控：RISC-V双核处理器，内置KPU、VPU、DPU，实现图像、音频等各类应用；RAM：128M；FLASH：6G；工作电压：3.3-5V；显示屏：2.28寸TFT彩屏，分辨率268*552；摄像头：200万像素；摄像头补光灯：2个；按键：1个；拔轮开关：1个，支持3路数字输入；通信串口：1个HY2.0-4PIN接口；烧录接口：1个USB Type C接口；外观：ABS塑胶外壳，兼容塑料积木拼装固定；内置模型：人脸检测、人脸识别、20类物体识别、数字识别、路标识别、颜色识别、二维码识别、自学习分类等。
四、电子模块：采用塑料外壳保护电路，同时避免学生使用时受伤；设有标准圆孔，方便固定；兼容塑料积木，方便拓展。含光敏传感器、积木舵机、温湿度传感器、RGB灯带、风扇、土壤湿度传感器、水泵等。结构件：多种可拼插模型塑料积木结构件，总数量不少于100个。
	3
	套

	二、竞赛活动装备-无人机赛事
	　
	　

	80
	团体接力飞行赛（第三视角）
	轴距：206 mm;留空时间：15min左右;重量：＜250g;通讯模式：2.4GHz;机身材质为安全环保材质;
6.飞机可通过工具实现拆解和组装，可满足多次的组装和拆解，随机附送专用工具;桨叶需实现全保护，配备锂离子电池一块;接口：Mini USB接口和FPV外接口;遥控器可以拆装，元器件裸露方便学习，遥控器具备教练模式方便教学和竞赛，并配备Mini USB接口方便固件升级;控制和学习软件：配备调参软件实现多模式飞行控制及无人机和遥控器的固件升级;含学生用飞行护目镜1套和防静电手套1双;
	4
	套

	81
	装调物流搬运赛（第三视角）
	适配无人机使用 ,一块电磁铁主板,一根连接线,3个铁块（大中小三种规格各1个）,8根塑料连接柱,一本说明书
	2
	套

	82
	雷霆行动赛
(第一视角)
	[bookmark: OLE_LINK96][bookmark: OLE_LINK97]1.长度: 163mm；宽度: 157mm；高度: 37mm；对角线轴距: 113mm；桨叶: 60mm；起飞重量: 90g；电池: 950mah；续航时间: 8-12min；最大飞行速度：20km/h；最大可飞行风力等级:2级(此型号为室内飞行器）；飞行距离：50m（无干扰，无遮挡）；遥控频段：2.4Ghz；图传频段：5.8Ghz；
2.包含：无人机x1架、遥控器x1个、视频眼镜x1个、电池x1个、充电器x1个、操作手册x1、专用设备包x1；
	2
	套

	83
	资源包
	专用充电插座（x 1）·备用桨叶（x 20）·螺丝包（x 1）·桨保护罩（x 3） .教练线（x 2）·螺丝刀（x 2）·7号电池（x 20）·专用收纳工具箱（x 1）·备用锂电池（x 5）·内六角扳手（x 2）
	4
	套

	84
	“探界号”无人机资源拓展包
	电池x4个、6口充电器x1个、备用外框x2套、桨叶x4套、备用电机x4套、专用工具x1套；
	2
	套

	85
	团体接力赛赛道
	赛道搭建材料与全国青少年无人机大赛使用赛道相同，∅60cm圆圈2只，∅70cm圆圈4只，杆19根，夹子22只，可注水底座15只，专用起降垫1只；
	2
	套

	86
	物流搬运赛道
	赛道搭建材料与全国青少年无人机大赛使用赛道相同，50cm圆圈1只，60cm圆圈2只，70cm圆圈7只，1.5M杆22根，1M杆5根，夹子25只，可注水底座22只，专用起降垫1只，投掷桶1个；
	1
	套

	87
	雷霆行动赛道
	赛道搭建材料与全国青少年无人机大赛使用赛道相同，∅60cm圆圈2只，∅70cm圆圈4只，杆19根，夹子22只，可注水底座15只，专用起降垫1只；
	1
	套

	88
	无人机精准操控（第三视角）
	轴距：225mm；产品尺寸：325*325*130mm（长宽高）；材质：ABS 环保材料、电子元件；颜色：白色、机尾有明显标识带；重量：约 150g（含电池）；电机：816 空心杯电机；桨叶：直径 145mm 双叶桨；定位：IMU 惯性定位；定高：气压计定高；陀螺仪：6 轴陀螺仪；抗风能力：＜3 级；续航时间：＞10min；速度调控：快中慢三档调速；控制方式：2.4Ghz 遥控飞行；飞行环境：室内场馆、室外无风；遥控距离：安全距离 80-100m；遥控器：2.4Ghz、4 通道遥控器、4 节 5 号普通电池供电；电池：3.7V 1S 锂电池，容量 3000mAh；安全防护：半包围式桨保护圈；指示灯：4 颗双色指示灯区分机头机尾，提供低电量提示、信号状态指示、IMU 异常指示、飞控校准指示等。
★器材适用比赛：适用于教育部白名单比赛全国青少年劳动技能与智能设计大赛无人机精准操控及多项全国性行业大赛及国际赛事并提供相应的赛事规程；
	2
	套

	89
	无人机精准操控（第三视角）
耗材包
	完整飞控板（含焊接好的电机和灯条）*1、正转电机*2、螺丝*2包、电机座*8、反转电机*2、正桨*20片、反桨*20片、桨保护圈*20个、01 摇杆*4 套、电机齿轮*10 个、红灯条*4 根、蓝灯条*4 根、脚架*5对，易损耗材配件包，飞行训练中可自主完成损坏部件的更换和维修；
	4
	套

	90
	精准操控赛赛道
	刀旗参数（数量*4） 拱门参数（数量*3）；旗杆：铝合金旗杆 旗面：贡缎喷绘布；旗面：贡缎喷绘布 内支撑杆：玻纤杆；底座：塑料底座 底座：金属底座；圆门参数（数量*3） 停机坪参数（数量*2）；旗面：贡缎喷绘布 材质：聚酯纤维（涤纶）；内支撑杆：金属；底座：塑料底座；外支撑杆：PVC 管；标靶：材质 KT 板子*9；结构件：金属材质；
	1
	套

	91
	电池
	3.7V 1S 锂电池，容量 3000mAh
	20
	块

	92
	任务障碍飞行赛（第三视角）
	电池：1s 3.7V 550mAh；产品轴距 ：120mm；重量：55g；桨叶直径:50mm；飞行时间:7min；飞行模式:油门/定高；灯光颜色:12 styles；
	2
	套

	93
	多轴无人机竞速赛空心杯（第一视角）
	1.飞行器
飞控：闭源飞控/20A电调 ；轴距：75mm 裸机重量：40g；图传：25MW(40频点) 电机：82040000KV； 摄像头：清晰度800tvl,Fov148 接收机：ELRS3.0 ；桨叶：40mm三叶桨；
2.锂电池
电池容量：550mah 标称电压：3.7V；电池类型：Li-PO 1S 充电限制电压：4.2V；放电倍率：150C 重量：12g；放电插头：PH2.0；
3.遥控器
遥控距离：500-600米 频率：2.4G； 支持协议：ELRS3.0 功率：25mw/50mw/100mw ；电池：内置1000mah电池 其他功能：支持多款模拟器直连；
4.FPV眼镜
重量：300g 续航：约2小时；产品尺寸：长155*宽144*高113mm 工作频率：5.8G；屏幕尺寸：4.3寸 屏幕分辨率：800*480 IPS屏； 
	4
	套

	94
	多轴无人机运输任务飞行（第三视角）
	轴距:120mm 空载重量 80g；续航时间:约 5 分钟；悬停时间:约 6 分钟；抗风等级:3 级；机身材质:碳纤维+PLA+ TPU；处理器:STM32F303CCT6；陀螺仪和加速度计:MPU6000；工作电压:1s Lipo orLiHv 马达驱动:Texas Instruments =DRV8850；持续电流:5A；each 峰值电流(小于 5 秒):8Aeach；供选择 马达接口:JST 1.25MM2pin 内置电压电流计；固定 ID；定高非定高模式切换；LED 颜色可选；脱放挂载结构承重:5g；
	4
	套

	95
	任务障碍飞行赛配件包
	[bookmark: OLE_LINK100]电池容量：550mah 标称电压：3.7V ；电池类型：Li-PO 1S 充电限制电压：4.2V；放电倍率：150C 重量：12g；
	10
	块

	96
	
	桨叶（1套4个）
	10
	套

	97
	
	电机（个）+电机座
	10
	套

	98
	
	头罩
	10
	个

	99
	
	保护罩
	10
	个

	100
	多轴无人机运输任务飞行赛配件包
	电池容量：550mah 标称电压：3.7V ，电池类型：Li-PO 1S 充电限制电压：4.2V ，放电倍率：150C 重量：12g 
	20
	块

	101
	
	桨叶（1套4个）
	10
	套

	102
	
	电机（个）
	20
	个

	103
	
	碳钎维机架
	4
	个

	104
	
	保护罩（套）
	10
	套

	105
	
	舵机
	10
	个

	106
	多轴无人机竞速赛空心杯（第一视角）配件包
	电机（个）
	30
	个

	107
	
	桨叶（1套4个）
	10
	套

	108
	
	机架（上盖）
	5
	个

	109
	
	电池容量：550mah 标称电压：3.7V，电池类型：Li-PO 1S 充电限制电压：4.2V，放电倍率：150C 重量：12g ，放电插头：PH2.0
	30
	块

	110
	
	机架
	10
	个

	111
	
	图传
	2
	个

	112
	任务障碍飞行赛赛道
	起飞台60x20（圆形直径0.6米，高0.2米） 1个(3.5kg) ；方门（内宽1.2米，高0.8米，外宽1.5米，高1米），2个； 二联方门（2个开口宽1.2米，高0.8米，外宽2.85米，高1米），1个 ；环形门（内径0.8米，外径1.1米，下边离地1米），1个 ；刀旗（高2米），1个 ；场地界线、选手操纵区警示胶带，10卷 ；
	1
	套

	113
	多轴无人机竞速赛空心杯赛赛道
	拱门80（开口35cm，配件正常，2套装1包），4套 ；单脚圆门54（开口35cm，配件见下面），2套 ；垂直悬挂三圆门54（开口35cm，配件见下面），1套 ；刀旗150（高1. 5米，金属十字底座），3套 ；停机坪60（直径60cm，单面），2件 ；警示胶带（红白斜纹），2卷 ；
	1
	套

	114
	多轴无人机运输任务飞行赛赛道
	[bookmark: OLE_LINK98][bookmark: OLE_LINK99][bookmark: OLE_LINK101]A~1+7：起飞台60x20（圆形直径0.6米，高0.2米） 2个；A~2：拱门（宽1.2米，高1.2米，PVC白管缠红反光胶带），1件 ；A~3：水平圆环110（内径0.8米，高1.5米），1件 A~4：左右圆环（双环内径0.6米，左环离地0.5米，右环离地1.5米），1件 ；A~5：立杆（高2米，PVC白管缠红反光胶带），1件 ；A~6：投放区60x50（直径0.6米，高0.5米），1件 ；B~1：起飞台60x20（圆形直径0.6米，高0.2米）1个；B~2：水平圆环110（内径0.8米，高1.5米），1件 ；B~3：圆门89带水平夹（内径0.6米，上边离地1.4米），1件 ；B~4：刀旗（高1.3米），3件 ；B~5：立方体80（四面方圈，内径0.6米，高1.5米），1套 ；B~6：起飞台60x20（圆形直径0.6米，高0.2米） 1个；B~7：起飞台60x20（圆形直径0.6米，高0.2米） 1个；C：红白斜纹胶带（粘贴场地界线用），10卷；
	1
	套

	115
	无人机足球联赛
	外径：220mm；起飞重量：299g；电压：3-4S；轴距：115mm ；碳板：3.5mm；电机：无刷 MISS1407-3800KV；电池：15.2V 1120mAh；飞控+电调：开源 MR26-AIO-F411E35A；螺旋桨：2.9寸三叶桨；2CH智能灯控+可调LED；飞行时间：大于4分钟；ELRS遥控器：ET01；接收机：ER01；充电器：A400；220mm球机手提包；
	12
	套

	116
	无人机足球联赛配件包
	[bookmark: OLE_LINK102][bookmark: OLE_LINK103]保护罩:重量：5.1g/PC  尺寸：200*150mm；
	12
	套

	117
	
	电机:重量：13.5g 电机安装尺寸：Ø9/Ø12 M2；
	48
	个

	118
	
	[bookmark: OLE_LINK104]遥控电池：重量 ：6.6g；输入电源 ：3~4S锂电池 (10~18V) ；安装孔距 ：25.5/26.5mm；外形尺寸 ：32.5*32.5mm；飞控目标 ：LDARCF411；额定电流 ：35A持续 / 40A瞬时；
	4
	块

	119
	
	三叶桨：重量：3.5g/对
	20
	套

	120
	
	智能灯控：重量：7.3g 尺寸：135*90mm
	5
	套

	121
	
	灯带：重量：6.3g 尺寸：135*90mm
	5
	套

	122
	
	碳板：轴距：115mm 厚度：3.5mm
	30
	套

	123
	
	螺丝包：螺丝*1套  重量：12g 尺寸：135*90mm
	5
	套

	124
	
	主机电池：15.2V 1120mAh  重量：87.4g 尺寸：63*25*31mm
	60
	块

	125
	无人机足球联赛
赛道
	赛道搭建材料与无人机足球联赛使用赛道相同  尺寸：6*3*3m；
	1
	套

	126
	航模充电器
	[bookmark: OLE_LINK105][bookmark: OLE_LINK106]DC接口 T DC 6501 ；15.0 20 AC接口 ；通道选择 0.1 ；CH 1387 TmAn 7；1881-3.890V 4 199-4208V ；
2523.5W；5V输出；通道1平衡口 1- 升级口；通道1输出口 飞梭键；通道2输出口 通道2平衡口 ；
功能参数:输入电压 AC 100-240V/DC 6.5-30V 平衡电流 最大1600mAx2 ；充电电流 0.1-15Ax2 放电电流 0.1-3Ax2 ；DC325Wx2@input voltage>24V 外部放电电流 1-15Ax2 ；充电功率：AC 200W(自动分配) USB输出口 5V/2.1A ；内部故电：15Wx2(平衡口10Wx2) 存储温度 20-60C ；放电功率：外部放电：325Wx2(650W) 工作温度 0-40C ；LiHv/LiPo/LiFe/Ulon/Liox:1-6S 显示屏尺寸 2.8320x240 26万色 ；NiZn/Nicd/NiMH:1-16S；电池类型：Smart Battery:1-6S；外形尺寸 108mmx105mmx76mm ；Lead Acid(Pb):2-24V；Eneloop:1-16S 净 重 584g；
	2
	套

	127
	充电器转接器
	BT2.0和PH2.0并冲板
	4
	套

	128
	飞行眼镜
	1.沉浸飞行
开启澎湃眼界，搭配使用穿越摇杆3，即可体验沉浸式体感操控。操控具备三轴云台的航拍机，图传画面平稳丝滑，尽情享受第一人称视角的沉浸式飞行。
2.显示与视觉
屏幕规格：单屏0.49英寸，分辨率1920×1080，刷新率最高100 Hz，视角（FOV）44°。视觉调节：支持瞳距调节（56–72 mm）和屈光度调节（近视–6.0 D至远视+2.0 D），适配不同用户视力需求。
视频能力：最大图传码率60 Mbps，支持1080p/100fps高清视频，可录制1920×1080/60fps的视频至microSD卡（最大支持512 GB）。
	1
	套

	129
	图传
	1.工作频段:5.170-5.250GHz和5.725-5.850GHz(具体可用频段因地区法规而异) ；
发射功率:1GHz:<23dBm(CE标准),8GHz:<30dBm(FCC标准),<14dBm(CE标准),<30dBm(SRRC标准)。35
2.最低延时:
[bookmark: OLE_LINK108][bookmark: OLE_LINK107]搭配飞行眼镜3开启竞速模式时20毫秒；搭配飞行眼镜3开启竞速模式时15毫秒； 
3.最远图传距离:
FCC标准下10公里，CE/SRRC标准下6公里；Pro:FCC标准下15公里,CE/SRRC标准下8公里；
	1
	套

	三、加工设备器材
	　
	　

	130
	3D打印机
	[bookmark: OLE_LINK112][bookmark: OLE_LINK111][bookmark: OLE_LINK109][bookmark: OLE_LINK110]产品尺寸：宽392mm 深406mm 高478mm；产品净重：14.9kg；打印尺寸：宽256mm 深256mm 高256mm；工具头：1个喷头；喷嘴直径：0.4mm；类型：3D打印机(FDM) ；成型原理：熔融沉积成型(FDM) ；操作界面：机身按键 电脑端应用 手机端APP；结构：厢式；工具头最大移动速度:600mm/s.
	1
	台

	131
	3D打印机专用耗材
	PLA或ABS打印材料，强度和韧性高，配合3D打印机可打印出高品质作品，800g/包，直径1.75mm；                                                                                                    它基于3d打印，挤出热融的塑料，然后在空气中迅速冷却，最后固化成稳定的状态。
	10
	圈

	132
	激光切割机
	切割厚度/ Cutting thickness ：0-10mm（视材质而定 / determined by materials) ；雕刻速度/ Engraving speed ：0-27000 （mm/min）；切割速度/ Cutting speed ：0-3600（mm/min）；最小成型文字/ Minimum shaping character :汉字/ Chinese character ：1.8x1.8mm，字母/ Letter0.8x0.8mm；雕刻机分辨率/ Resolution ratio ：1000dpi；电源/ Power supply ：AC220V，50HZ/60HZ；定位方式/ Location way :激光打点定位/ Laser positioning；定位精度/ Location precision ：<0.01mm；总功率/ Gross Power :<450W；工作温度/ Operating temperature ：0-45℃；工作湿度/ Operating humidity :5-95%(无凝水/ Free of condensed water）；外形尺寸/ Dimension ：107x75x67cm；加工面积/ Processing area ：400x600mm；加工功率/：60W；整机重量/ Net weight ：90KG；适合材料：有机玻璃、亚克力，pvc材料、皮革、布料、橡胶、塑料、木制品、纸制品、石制品等非金属材料.                                            
	1
	台

	133
	加工耗材
	PVC板：200*300MM，厚度2MM,无色透明、红、绿、蓝、黄5种颜色，每种颜色10张/套，共5套；木板：200*300MM，厚度2MM，原木色，10张/套，共3套；亚克力板：1MM、2MMA4大小各5张；胶棒：粘合速度快、强度高、耐老化、热稳定性好，操作方便，直径7mm，长190mm，白色，100条/套，共1套。
	1
	套

	134
	平面磨床
	人体工程学设计机身贴合人手，防滑式手柄；低振动低噪音，前置便捷开关；配有集尘口，可连接集尘器；输入功率：200w；垫子尺寸：112*102mm；砂纸尺寸：114x140mm；轨道转速：14000opm；尺寸：131*112*141mm； 
	1
	台

	135
	钻床
	可对木材进行钻孔，钻孔深度可调；高品质感应电机提供出色钻孔能力；无级调速，数显转速；高强度扳手钻夹头夹持更加出色牢固；可调定深功能方便重复钻孔；铸铁机头坚固稳定减少震动；三分式主轴升降手柄操控更加方便；重型铸铁底座，配有安装槽方便安装固定工具；铸铁机加工工作台配有 T 槽方便安装夹具台钳等工具；
	1
	台

	136
	木工车床
	磁吸式开关盒，可固定在设备任意位置，开关盒配有正反转功能，启动与急停按钮；无极变速，数显转速指示，3档转速区间，可自由调节；大尺寸车刀架，可以上下调节刀架高度；厚重铸铁机身，确保设备稳固提高加工精度；机身左右与正面均可安装延伸床身；电机功率：1.5HP；电压/赫兹/电流：220V/50Hz/4.5A；最大加工直径：356mm；外回旋直径：456mm；最大加工长度：508mm；车刀柄轴直径：25.4mm；主轴转速：3档150-650/400-1550/850-3850rpm；主轴及尾座轴锥度：MT2v；主轴螺纹规格：1-1/4"x8TPI RH；尾座轴行程：102mm；主轴分度：24；整机尺寸：1100*440*460mm；底座尺寸：933*213mm；主轴中心高度：388mm；净毛重：60/64kgs；
	1
	台

	137
	手持曲线锯套装
	[bookmark: OLE_LINK114]适用场景：木材、塑料、橡胶、亚克力锯切；锯条可360°旋转轻松切割任意曲线；高速钢锯条，持久锋利；高强度钢框架，稳定耐用，支撑强劲；符合人体工程学设计防滑手柄，握持更牢固，久握不疲劳；尺寸：300*280mm；锯条长度：160mm；喉深：160mm；锯条齿数：20TPI；
	7
	把

	138
	精密螺丝刀套装
	内含多种批头（十字、一字、五星、三角、Y型等），必须包含iPhone、iPad等常用型号；材质S2合金钢；
	7
	套

	139
	恒温电烙铁
	可调温（200-450℃），带烙铁架和清洁海绵。推荐使用低压安全型或焊台；
	2
	套

	140
	吸锡器
	用于拆除元件时清理焊孔。抗温350℃C，吸力强劲，一键回弹，密封性好；
	2
	个

	141
	焊锡丝
	含松香芯，直径0.6-0.8mm。不小于200克，两套一卷；
	2
	卷

	142
	万用表
	数字式，可测量电压、电流、电阻、通断，自动量程为佳。具有国家认可的质检机构出具的校准报告。具备感应笔电功能。内置双保险。自带频率档位。
	2
	个

	143
	钢丝钳
	钳体采用优质钢材锻造，表面抛光处理；刃口高频淬火处理，剪切锋利；PVC双色手柄，握持舒适；长度：200mm；
	7
	套

	144
	尖嘴钳
	钳体采用优质钢材锻造，表面抛光处理；刃口高频淬火处理，剪切锋利；PVC双色手柄，握持舒适；长度：150mm；
	7
	套

	145
	美工刀
	刀身采用优质工程塑料ABS，握持舒适；刀片采用优质SK4材料，表面发黑处理，锋利耐用；刀壳采用双齿结构设计，推钮舒适顺畅；长度：160mm；刃宽：18mm；
	7
	套

	146
	模型雕刻刀
	刀片长度：65mm；刀片规格：23号/10号/2号/19号/7号/21号；2把铝合金柄雕刻刀，滚花手柄，本色氧化；蓝色包装盒透明盖板，内置塑料内衬；净重：153g；
	7
	套

	147
	铲刀
	可伸缩刀片带有4档设计， 使用更安全方便；手柄符合人体工程学设计，可做延伸使用；刀片规格：42mm；刀片材质：高碳钢T10优质材质；刀柄最大伸缩长度：80mm；
	7
	套

	148
	剪子
	刀片采用不锈钢材料；手柄握持舒适；长度：215mm；宽度：85mm；
	7
	套

	149
	一字螺丝刀
	批杆采用优质铬钒钢材质；批头发黑处理，带强磁；手柄符合人体工程学设计，握持舒适；刀头尺寸：3*75mm；总长度：160mm；直径：3mm；
	7
	套

	150
	十字螺丝刀
	批杆采用优质铬钒钢材质；批头发黑处理，带强磁；手柄符合人体工程学设计，握持舒适；刀头尺寸：PH0*75mm；总长度：160mm；直径：3mm；
	7
	套

	151
	小型批头套装
	不少于20个批头，电动；
	7
	套

	152
	直尺
	尺身采用优质不锈钢材料；全公制刻度，背面附有公英制换算表；刻度清晰，线纹耐磨；长度：300mm；
	7
	把

	153
	直尺
	尺身采用优质不锈钢材料；全公制刻度，背面附有公英制换算表；刻度清晰，线纹耐磨；长度：500mm；
	7
	把

	154
	直尺
	尺身采用优质不锈钢材料；全公制刻度，背面附有公英制换算表；刻度清晰，线纹耐磨；长度：1000mm；
	7
	把

	155
	钢角尺
	采用优质不锈钢材料；双面公制刻度，铝合金底座；长度：200mm；
	7
	把

	[bookmark: _Hlk221116113][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]156
	不锈钢拐尺
	尺身采用优质不锈钢材料；双面全公制刻度；；刻度清晰，线纹耐磨；规格：150*300mm
	7
	把

	157
	三角尺
	材质：优质不锈钢；刻度：双面公制刻度；底座：铝合金底座；长度：150mm；
	7
	把

	158
	数显游标卡尺
	尺身采用不锈钢4Cr13材质且进行热处理，磨光处理；三种测量功能：外径、内径、深度；带MM/INCH公英制换算，任意点清零；液晶屏幕显示，读数更方便；测量范围：0-150mm；分度值：0.02mm；精度：±0.03mm；
	7
	把

	159
	螺丝收纳盒
	多格小零件盒，用于分类存放拆下的螺丝,每桌不少于20个；
	7
	套

	160
	防静电手环
	在维修电脑主板、硬盘等精密设备时使用；
	7
	个

	161
	直流可调稳压电源
	0-30V / 0-5A，数字显示，带过载保护。用于测试小家电、充电宝等；
	7
	台

	162
	恒温加热台
	用于拆卸手机和平板电池（软化背胶），务必选择带温控和保险的型号。功率：900W铝板尺寸：300x200mm铝板厚度：约6mm温度范围：室温~400℃C；外形尺寸：318x218x126mm；产品重量：约3.3kg
	2
	台

	163
	热风枪
	可调温调速，用于焊接屏蔽罩或收缩热缩管。两档、无极调温、快速升温、稳定送风；
	2
	台

	四、基础环境与设备
	　
	　

	164
	分隔式收纳柜
	每个收纳柜尺寸：≥（长宽高）15000*52*1750MM，共有 横向7 X 竖向4=28格（单格尺寸：长宽高400x500x350mm）；18mm多层实木板框架，PVC专用封边线。（以教室实际尺寸整体设计风格协调性定制）
	1
	个

	165
	文化建设
	包含室内简装：顶部、墙面，地面、线路布置、学习挂图、形象墙等，根据设计图定制（场地大小90平方内，根据场地实际确定）
	1
	套

	八、非遗传承工作坊

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	166
	学生绘画桌
	钢架长条桌：尺寸：≥240*120*75cm 桌面是25mm厚E1级三聚氰胺防火板，桌体立柱截面为40*40mm方管，横梁截面长宽为25*50mm，钢管壁厚为标准1.0mm，大型全自动喷塑线喷塑，桌腿带脚垫，表面钢化玻璃：≥2400*1200*10mm；
	4
	张

	167
	绘画凳
	[bookmark: OLE_LINK42]尺寸：≥240*330*420mm ,凳面材料：三聚氰胺板注塑封边；主干立杆：≥1.2mm厚方钢管焊接成型；四个支脚垫采用优质工程塑料注塑成型
	48
	个

	168
	作品展示墙
	颜色：可选：≥4000mm*1215mm,板面：聚酯纤维板
	16
	平方

	169
	装饰装点
	墙面顶面非遗元素装饰
	1
	项
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	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	170
	摄录一体式主机
	硬件：
1.设备采用嵌入式硬件架构，Linux操作系统，ARM四核处理器；内置存储≥64GB，支持外接U盘扩容≥512GB；系统内存≥2GB。
2.设备采用一体化无风扇设计，集成双目超高清摄像机、阵列麦克风。支持音视频采集、编码、处理，直播、录制、互动、参数设置等功能。支持IPV4、IPV6。支持双网卡，摄像机接入网络与外网隔离，独立工作。
3.★主机内置广角和长焦双摄像头，广角摄像机≥1300万像素，视场角≥120°；长焦摄像机≥1300万像素。
4.★两个内置摄像头输出分辨率≥3840×2160，电子变倍≥8倍。
5.支持摄像头亮度、对比度、色调、饱和度、锐度等参数调节，支持H.264(BP/MP/HP)，可扩展支持H.265视频编解码能力。
6.支持标准USB音视频信号输出，通过USB接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出。
7.★支持内置阵列麦克风，咪头数量≥8个。
8.支持回声抵消、自动降噪、啸叫抑制、自动增益控制、去混响等音频处理能力， 支持音频采样率≥48KHz，音频码率≥320Kbps，频率响应为20Hz~20KHz。支持视频清晰度设定，录制、直播清晰度≥1080p@30fps，向下兼容720p、VGA、QVGA；录制、直播帧率≥30帧；编码码率≥8Mbps。
9.自带网络监测，无需第三方软件，可直查教室网络状态：一键检测联通性（多服务耗时）、稳定性（多场景丢包率）、上下行速度（多轮检测 + 平均速 + 动态折线图），支持网络追踪（定位故障节点）、网卡信息（链路 / 地址 / 收发 / 冲突等）全查看。
10.支持微信扫码登录，登录后显示用户名和用户头像。
11.★支持 IoT 物联平台注册，可远程管控设备；平台可查看主机总数、日 / 月活、在线数及设备在线 / 离线状态，展示设备 ID、IP、激活时间等信息；支持公网 Web 端远程配置设备，实现唤醒、关机、重启、参数配置等操作；可按设备 ID、功能模块、日志类型、时间范围检索查看设备日志。
软件：
1.在导播界面的预览窗口可实时观看教师全景/特写（选配）、学生全景/特写、多媒体电脑共5路画面，通过控制面板可进行画面切换。预监画面可实时推流给资源平台，实现平台直播。支持设置自动导播画面的保护时间和保持时间，支持自定义选择参与自动导播的画面。支持设置视频录制清晰度，可自定义码率、帧率、分辨率。
2.★录播设备支持导播控制，可设单画面、画中画等多布局，支持自动 / 手动导播，触控回传、外接键鼠等四种方式切换
3.支持FTP远程自动上传录像，录制停止后自动上传视频文件到FTP服务器，支持断点续传。支持自动接听，设置自动接听后，听课端会自动接通来自主讲段的互动请求，可选择设置关闭，同时支持手动接听，当主讲端发出呼叫请求后，在触控面板或外接显示器上会出现呼叫提醒，用户可选择接听或者挂断。
4.支持互动清晰度设置：最高支持1080P@30fps，分辨率可选择1080P，720P，VGA,QVGA.帧率可选择30fps，25fps。互动画质可选择好、一般、流畅三个等级。支持开始互动同步开始录制，用户可选择进入互动后是否自动开启录制。互动过程中可通过至少四种方式，包括触控回传、外接键鼠、控制面板、PC软件实现录制和直播控制，互动过程中可以控制开始录制、结束录制、开始直播、结束直播。
5.支持手动切换发给远端的画面；并调整本地音量大小调整、静音；支持互动过程中一键全屏，全屏放大主画面。
6.互动过程中可随时邀请新的听课端加入，支持拨号呼叫、用户可通过拨号键盘实现拨手机号呼叫；支持互动通讯录功能，通讯录可显示最近呼叫的账号信息，可通过通讯录实现一键呼叫。
7.教师在开始授课前可根据预监画面检查设备是否正常，包括：在预监画面查看各个视频画面是否正常；在预监画面查看声音是否正常；支持自动导播和手动导播模式切换；自动导播模式下支持设置参与自动导播的导播画面；选择是否开启直播。
8.基于图像识别分析技术，无需辅助定位装置，摄像机同时完成画面拍摄和跟踪检测功能，实现学生行为的全自动跟踪功能。当检测到学生起立状态后，摄像机能通过电子变倍展示学生区域特写，支持单学生区域特写。主机支持多种类型视频信号接入，支持标准网络视频信号(RTSP)接入、高速数字信号(HDMI)接入。支持授课预监功能，授课过程中可在系统界面实时显示授课教室和参与互动的听课教室画面，用户可实时查看授课教室拍摄效果和互动教室的听课场景画面。
9.★互动过程中，可以在系统界面调出当前视频参数，包括加密方式、音频格式、视频格式、视频分辨率、实时上行/下行速率、丢包率和服务厂商信息。
以上★号需提供第三方机构出具的检测报告或相关证明材料。
	2
	台

	171
	一体式教师摄像机
	硬件：
1.★采用全景特写双镜头，广角模组≥1300万像素；长焦模组≥800万像素。
2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率，同时兼容1920×1080和1280×720分辨率。
3.★内置图像识别跟踪，配超小云台，低噪（20cm 处＜30db），清透不扰课堂
4.内置光路反射镜，通过镜面角度变化控制画面转动。
5.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±1%，特写畸变≤±1%，减少畸变校正造成的图像质量损失。摄像机接口支持RJ45接口≥1路，USB接口≥1路，Line in接口≥1路。
6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。支持H.264、MJPEG视频编码格式，可扩展支持H.265。
7.特写分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x480, 640x360, 480x272, 320x240, 320x180。
8.全景分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 960x540, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180。
9.摄像机视频码率设置范围：32Kbps ~ 16384Kbps。支持内置阵列麦克风，咪头数量≥8个。麦克风拾音半径≥8m。支持自动降噪、啸叫抑制、自动增益、去混响等音频处理能力。支持音频采样率≥48KHz，音频码率≥128Kbps，音频频率响应为20Hz~20KHz。摄像机支持线性音频输入，采用AAC、G711A音频编码格式。摄像机音频输入编码码率：96Kbps、128Kbps。
10.★支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过USB接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出。
11.摄像机支持≥6种网络流传输协议，HTTP,RTSP,RTMP/RTMPS,Onvif,DHCP,Multicast等。支持硬件复位功能，可通过Reset复位键实现整机复位。
软件：
1.摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。系统应采用智能图像识别算法，高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换。当教师在讲台区域站立授课时，自动切换为教师特写，当教师在讲台区域进行走动时，自动切换到教师全景，当教师切换多媒体授课时，自动切换为多媒体特写画面。支持设置摄像机分辨率、帧率、码率、亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度。支持RTMP推流、RTSP拉流、ONVIF协议，可预览ONVIF画面。
以上★号需提供第三方机构出具的检测报告或相关证明材料。
	2
	台

	172
	无线麦克风
	1.麦克风支持≥1个3.5mm音频接口，≥1个USB Type-C接口；麦克风支持≥1个三合一按键，可控制麦克风的开关机、静音和配对，支持一键开启静音模式；麦克风支持≥2个音量控制按钮，可通过音量“+”“-”按钮控制麦克风输出音量；
2.麦克风支持≥4种佩戴方式；麦克风支持短按按键开始配对，配对完成时间≤5s；麦克风采用心型指向；麦克风信噪比≥95dB，音频采样率≥48kHz，采样精度≥16bit；支持在空旷环境下，有效传输距离≥100m，室内使用场景下，穿墙后有效传输距离≥20m；
3.支持红外和无线同时配对；麦克风自带彩色显示屏，支持显示显示麦克风电池电量、麦克风配对状态、麦克风所连接的设备、显示当前麦克风接收声音强度、无线连接信号强度；麦克风电池容量≥180mAh，采用可充电式锂电池，非待机情况下续航时间≥7h，电量0%～100%的充电时间≤1h，在没电的情况下充电10分钟，可使用时间≥1h；
	2
	套

	1733
	无线麦克风接收器
	支持≥1个USB Type-C接口，≥1个3.5mm Line out音频输出接口；支持壁挂支架安装、可根据不同安装需求，实现0°或180°安装；供电电压DC≤5V；支持通过录播系统，实现OTA自动升级；支持通过Type-C接口实现手动升级；支持同时连接两个麦克风并工作；
	2
	套

	1744
	有源音箱
	双音箱有线连接，机箱采用塑胶材质，保护设备免受环境影响；输出额定功率≥2*15W；频率响应：200hz~16Khz，信噪比＞75DB.
	2
	对

	175
	AI教学分析系统
	1.★系统支持3D 还原教室建模，师生行为精准对应课桌位，支持≥5 种视角转换
2.在3D课堂孪生界面中，通过课桌的颜色深浅表示学生参与互动的活跃程度，基于学生上台次数、举手次数、问答次数计算学生活跃程度，颜色越深则代表越活跃。
3.虚拟化界面中，支持点击课堂活跃热力图内的学生头像，可查看对应学生的师生互动视频片段，同时自动统计该学生在本节课的上台互动、举手、问答各项次数。
4.在3D课堂孪生界面中，支持在地面上显示教师的巡堂轨迹，颜色越深代表停留时间越长。
5.★系统具备课堂反馈建议智能生成能力，可依据教学内容，自动产出多维度的课堂反馈建议；同时支持查看全量提问、匹配知识性目标的提问、不适宜提问，以及提问优化建议、课堂互动建议、新课标落地相关亮点与改进建议。
6.系统支持统计课程时长、课堂中教师讲授时长、教师讲授字数、教师授课平均语速；系统自动统计教师授课、师生互动、小组讨论、课堂练习的时间分布情况，支持图形可视化展示不同课堂行为的整体时间占比；系统自动统计教师授课、师生互动、小组讨论、课堂练习的时间分布情况，支持按照时序图样式展示，展示不同课堂行为发生的顺序、时长；
7.系统将课堂中老师和学生的声音转写为文字，按照前后文逻辑关系自动切割为不同的片段；片段支持展开查看详细文字，支持跳转到文字段落对应的视频片段；系统支持对语音转写中的师生问答进行自动识别，将提问内容自动高亮显示，支持将识别出的问答实录一键导出为云文档；系统支持对识别出的文字进行手动校准，支持对识别出的问答片段标注是否有效，被标注有效的问答片段，在播放器时间轴对应的时间点上会高亮显示；
8.系统支持自动识别问答模式分类，按简单型、追问型、思考再答型、自问自答、无响应进行分类统计，通过柱状图表呈现；系统支持点击问答模式柱状图对该类型的提问进行筛选，问答实录中显示对应文字明细，明细会按师生角色区分，并自动进行分段分句，支持跳转到文字段落对应的视频片段。
9.★系统支持通过弗兰德斯编码规则对课堂数据进行每秒1次的打点，自动计算出启发/指导比（I/D）、学生稳态比（PSSR）、教学内容比（CCR）、学生发言比（PIR）、教师提问比（TQR）的指标数值，通过雷达图呈现。
10.系统支持将本堂课的弗兰德斯编码数值和标准数值进行对比，通过上下箭头呈现高于或低于标准数值；可查看弗兰德斯矩阵编码打点信息，每1秒为一个点，将课堂的全部过程进行打点标记。系统支持教师画面、学生画面双窗口显示，小窗口可自由拖动位置和自由切换；视频画面于互动课件一一对应，点击互动课件缩略图，可跳转至对应视频片段。系统将课堂实录自动切割为关键片段，根据模式的选择播放指定的片段内容；片段中包含提问、回答、举手、上台、齐读、讨论的教学事件，播放进度条支持显示事件类型、定位播放功能。
11.系统支持教学环节、课堂互动、完整回放三种播放模式，可任意切换。系统支持将报告下载至本地，报告中包含基础数据、教学时间分配、讲学环节时间轴、弗兰德斯编码图、S-T/Rt-Ch教学分析图、高频词语分析、提问数据统计、提问详情列表。系统支持计算本节课的教师行为占有率Rt、师生行为转换率Ch，基于本节课的Rt值、Ch值得出本节课的教学模式，教学模式包含：混合型、练习型、讲授型、对话型。系统支持以海报、二维码、链接的方式分享给他人。系统支持在移动端查看报告。
以上★号需提供第三方机构出具的检测报告或相关证明材料。
	2
	套

	176
	AI分析终端
	[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK18]1.支持内置网络监测功能，无需安装第三方软件，可检测主机的服务联通性、网络稳定性、上下行速度、网络追踪性、网卡信息。支持各项单独检测及一键检测，检测时可动态展示实时数据变化。
2.支持开启AI分析功能，开启后可进行课堂行为分析，在平台中生成报告。报告中可查看课堂实录、课堂热力图、AI建议分析；教学行为分析及总结；问答模式、提问类型、学生应答、教师理答、问答实录分析及总结；弗兰德斯互动分析、S-T/Rt-Ch教学分析及总结。
3.★无需借助算力服务器或算力终端，可实现动作和行为识别，音频的语音转写和发言人识别。
4.支持通过浏览器或电脑应用程序，连接互联网查看主机SN码、IP地址、MAC地址。支持查看系统版本信息、软件版本信息、设备信息，并可通过手动更新查找最新安装包，进行升级。支持主机内插件批量升级。支持学生端开启人脸检测，开启后将通过人脸判定跟踪目标是否需要切换特写。
5.★支持教师端跟踪区域、快照区域、板书区域、屏蔽区域设置，勾选后可通过鼠标绘制对应区域，不同区域通过不同颜色画框展现。支持智能检测，系统可自动框选跟踪区域，快速清除快照区域，调用相机配置，自动确定跟踪区域。
以上★号需提供第三方机构出具的检测报告或相关证明材料。
	1
	台

	177
	远程互动课堂软件
	【电脑端】
1.支持微信扫码登录，无需输入帐号密码即可实现登录，用户可便捷、快速进入课堂；支持显示预约的活动信息，包括直播活动、互动课堂、网络教研的活动类型、活动名称、活动时间、活动状态；支持搭配录播主机，进入录制视频、直播活动、互动课堂、网络教研活动；支持直接创建公网直播，即时生成直播二维码，无需通过平台进行提前预约；
2.支持用户通过直播链接，观看已结束的直播活动视频，视频在云端保存七天，并支持下载MP4格式到本地；支持直接创建网络教研，即时生成教研二维码，扫码可进行查看教研简介、发送点评等。无需通过平台进行提前预约；支持按键拨号形式，在互动课堂与网络教研功能中，可直接拨号呼叫，账号为11位手机号码，符合用户的日常使用习惯；
3.支持通过房间号加入互动课堂或网络教研，听课端可直接输入房间号加入到房间中进行互动。授课老师可将邀请网页分享给其他成员，成员通过链接快速加入到互动中；授课过程中，可实时显示授课老师及参与互动的听课成员画面，用户可实时查看授课老师的拍摄效果，及听课成员的实时状态；
4.授课过程中提供工具窗口，支持用户切换画面，调出互动工具；工具窗口可切换为迷你模式，以悬浮工具条形式显示，可置于授课课件上方；授课过程中，老师可选择任一班级，点击麦克风按钮即可与该教室实时连麦对讲，实现异地互动。支持授课过程中老师任意放大某一端的画面，该将该听课端画面进行全屏显示；支持授课过程中老师任意广播某一端的画面，所有成员都会全屏显示被广播端的画面，方便所有成员聚焦到同一个画面上。
5.支持授课老师互动时，选择授课老师的教师画面、学生画面、电脑画面、板书画面、本地摄像头作为视频画面，推送至听课成员并进行直播。
6.★可查看参与互动的教室网络连接情况，了解彼此的设备网络环境，房间内所有成员都能查看到每个上台成员的网络情况，支持由低到高至少4档位的信号展示。
7.★支持美颜功能，美化课堂人物效果。对本地摄像头画面进行美颜处理，并显示对应的实时画面，方便教师查看美颜效果；支持对比控制，显示无美颜和美颜后的画面效果；支持一键美颜，通过滚动条快速调节美颜深度；至少支持自定义8个美颜项目。
8.支持无绿幕虚拟抠像功能，方便教师更换画面背景，突出人物；对本地摄像头画面进行虚拟背景处理，并显示对应的实时画面，方便教师查看虚拟背景效果；支持对比控制，显示无虚拟背景和虚拟背景后的画面效果；支持背景虚化和更换背景；提供不少于3个默认背景图；支持添加本地图片设置为背景图。
9.★在互动课堂与网络教研时，支持不少于2种角色实时切换。主持人可将课中任一成员设置为授课老师、学生。
10.支持控制学生批注权限，避免学生乱涂乱画影响课堂秩序。支持根据设备类型，智能授予批注权限，使用大屏设备的将学生自动获得批注权限。使用其他设备的学生可由主持人、授课老师在课中管理学生的批注权限，学生拥有批注权限可以在课件与白板中进行板书。主持人可以控制锁定房间，保证课堂安全，避免陌生人加入影响课堂。锁定后听课成员无法通过房间号、拨号、连接等形式申请加入房间，授课老师无法邀请他人加入，仅主持人可以邀请他人加入房间。
11.成员拉黑：识别多次被拒绝或移出互动的成员，提示主持人拉黑成员，保证课堂安全。主持人拉黑后，该成员无法通过房间号、链接、申请手机号等方式加入到本次互动中。针对误操作情况，主持人可以主动邀请该成员加入房间，成功邀请后该成员自动解除拉黑。授课过程中支持用户调起白板工具，在大屏上进行板书，板书内容将在听课成员实时同步；且支持听课成员在大屏上板书，反向实时同步至授课老师及其他听课成员。
12.支持用户在云课件中进行远程同步课堂活动，异地教室的学生可同时在大屏上参与活动，实现2个教室的学生同台参与知识趣味活动，双方可相互看到对方操作。支持至少6种类型、70个模板的课堂活动，丰富课堂趣味性。
13.支持用户在云课件中进行远程班级竞赛，异地教室的学生可独立在大屏上进行知识竞赛活动，支持不少于4个教室的学生同时参与竞赛。主持人开启竞赛前可查看其他教室学生的准备状态，竞赛时可以查看竞赛用时、整体完成进度、各个学生实时进度，并支持提前结束竞赛，重新开始竞赛。各端完成竞赛后支持对优秀成员进行颁奖，并支持展示答案，对答案进行远程讲评。支持至少3种类型的班级竞赛，丰富课堂趣味性。
14.★支持生成拍照上传二维码，使用手机微信扫码后，可直接拍照或选择手机相册的照片，实时上传至授课教师大屏，听课成员同步显示照片内容，且分别支持授权授课老师与听课成员的对照片进行拖动、放大、批注操作，实现远程讲评。
15.画板同步：授课过程中支持用户调起画板工具，提供不少于4种书写工具和14种基础颜色；提供调色板功能，可选择任意基础颜色进行混合产生新的颜色；画板工具中所有功能均可在授课老师以及各听课成员端同步操作，且可同时独立调色，互不干扰。
16.授课过程中支持用户调起乐器工具，提供虚拟键盘，不少于36个琴键，授课老师弹奏的内容可同步到所有听课成员；听课成员也可弹奏并反向同步给所有授课老师及其他听课成员。
17.支持互动课堂中可对本地班级、听课班级中表现好的班级发送点评奖励，每堂课可统计各班点评总分，并在课上一键展示最高得分的班级进行表扬。
18.★提供不少于4个通用工具，8个学科工具，支持语文、数学、英语、美术、地理等学科使用，并支持授课老师与听课成员多方交互触控。
19.在活动中，支持讨论功能，所有成员都可在讨论区发送文字信息，提升课堂参与度。讨论区可轻松收起、展开，避免消息过度打扰。
【移动端】
Android或iOS端支持用户修改个人头像、昵称及学科学段；Android或iOS端支持通过手机号或房间号加入互动课堂以及网络教研，支持音视频互动以及文字互动；Android或iOS端支持观看“互动课堂”课后报告，可查看互动数据、直播数据，互动数据包含：可查看互动时长、人均参与时长、参与人数、互动工具使用次数，直播数据包含：观看人次、人气峰值、直播总时长、点评人数、点评条数、点赞总数、签到人数；
以上★号需提供第三方机构出具的检测报告或相关证明材料。
	2
	套

	178
	资源应用管理平台
	1.角色自定义：支持管理员根据不同教师的工作需求创建角色，自定义该角色的名称和可使用的功能权限；并可查看各角色的人数，方便管理；上传附件：平台支持支持用户在发布课程时上传相关资料；所上传资料可支持不少于3种文件格式；课程发布后，观众观看课程时下载相关资料，进行深入学习。课程审核：支持学校管理员对本校教师申请发布的课程进行审核，监控公开课程资源的质量。课程评论：支持用户对已发布视频进行视频打点并插入课堂评价，所评论内容可关联视频对应时间点。 
2.★直播工作台：创建直播时支持添加直播助教；助教进入工作台可进行直播间秩序维护，具体功能包括：①删除留言、②禁言观众 、③发起签到、④管理公告。（提供具国家检测机构出具的检测报告或相关证明材料。）
3.直播分享：用户可一键生成直播二维码和网页链接并进行分享，其他用户通过打开链接或微信扫码的方式，登录观看直播视频。活动预告：支持PC端、移动端通过分享链接地址的方式，查看直播活动的相关信息，如封面、活动名称、学校名称、活动开始时间和结束时间等。直播数据：直播开始后，支持查看直播的人气峰值、观看人次、累计点赞等数据，方便随时掌握直播情况。 
4.分组管理：教师可将多场已创建的直播、互动课堂、互动教研、课例评课等活动，添加至同一分组；并自动生成分享二维码和链接，方便观众选择不同活动进行观看。课程搜索：支持用户通过课程、教师等关键词快速搜索已发布的课程资源。支持视频云端剪辑，无需二次下载编辑再上传，功能需包含剪切、删除等常用功能。
	1
	套

	179
	六类非屏蔽网线
	六类非屏蔽双绞线由4对芯径为23AWG的单股裸铜线、十字隔离支架和PVC护套组成；带宽≥250MHz，线缆要求可以传输数字，语音，数据和视频信号，满足高端布线系统需求；导体材料/线径：单股、无氧铜，￠0.57±0.005mm(23AWG) ；绝缘材料/线径：聚乙烯，￠0.98mm±0.02 mm；弯曲半径：4倍电缆直径；拉伸强度：≤93N；最大拉力：25lbs（11.35kg）；传输延迟：536ns/100m max.@100MHz；特性阻抗：100ohm±15%,1MHz to 250MHz9.305m/箱
	1
	箱

	十、美术教室

	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位

	一、美术教室专用设备
	　
	　

	1、教师端专用设备
	　
	　

	180
	教师演示台
	[bookmark: OLE_LINK43]产品规格：≥1600*800*800mm；产品材质：桌面为30mm厚实木板材质，圆角桌角设计，安全防磕碰，桌面配透明垫皮。桌面下设四条实木桌腿，榉木材质，纹理清晰牢固耐用；配置防滑脚垫；产品结构：双层结构，桌面下设置物层，可放置物品；所有材料均经环保水性漆处理，安全无污染；
	1
	张

	181
	教师椅
	[bookmark: OLE_LINK44]规格：≥400*460*770mm；材质：采用PP塑料材料，一体成型高韧性、高强度、耐摩擦、绿色环保；结构：椅背弧形紧靠后背，符合人体工学设计，体验舒适；
	1
	张

	2、学生端专用设备
	　
	　

	182
	学生绘画桌
	钢架长条桌：尺寸：≥240*120*75cm 桌面是25mm厚E1级三聚氰胺防火板，桌体立柱截面为40*40mm方管，横梁截面长宽为25*50mm，钢管壁厚为标准1.0mm，大型全自动喷塑线喷塑，桌腿带脚垫，表面钢化玻璃 2400*1200*10mm；
	6
	张

	183
	绘画凳
	[bookmark: OLE_LINK39]尺寸：≥240*330*420mm ；凳面材料：三聚氰胺板注塑封边；主干立杆：不小于1.2mm厚方钢管焊接成型；四个支脚垫采用优质工程塑料注塑成型；
	54
	个

	3、辅助设备
	　
	　

	184
	美术教学用品柜
	[bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK45]规格：≥1000*500*2000mm；结构：板材结构，现代工艺，结构牢固。柜身分上下两部分，上部玻璃板材拉门，放置两层活动层板，下部板材拉门，放置一层活动层板；材质：柜身材料采用18mm厚E1级双贴面三聚氰胺板；板材所有截面均经全自动封边机封边处理，所用封边条分别为优质（0.8-1）mm（内嵌）、（1.5-2）mm（外露）厚PVC封边条,热熔胶一次成型；配件：采用优质五金配件，结构牢固，经久耐用；性能：绿色环保、美观大方、安全实用、操作方便。
	4
	个

	185
	美术教学用品柜
	规格：≥1000*500*1000mm；全木结构：横向放置二层18mm厚E1级双贴面三聚氰胺层板，竖向放置一块16mm厚E1级双贴面三聚氰胺隔板，柜子分为5格，上部为一个大格子，下部4个相同尺寸的小格子；材质：柜身材料采用18mm厚E1级双贴面三聚氰胺板；板材所有截面均经全自动封边机封边处理，所用封边条分别为优质（0.8-1）mm（内嵌）、（1.5-2）（外露）厚PVC封边条,热熔胶一次成型；性能：绿色环保、美观大方、安全实用、操作方便。
	3
	个

	186
	美术教学用品柜
	规格：≥1200*500*1000mm；全木结构：横向放置二层18mm厚E1级双贴面三聚氰胺层板，竖向放置二块18mm厚E1级双贴面三聚氰胺隔板，柜子分为7格，上部为一个大格子，下部6个相同尺寸的小格子材质：柜身材料采用18mm厚E1级双贴面三聚氰胺板；板材所有截面均经全自动封边机封边处理，所用封边条分别为优质（0.8-1）mm（内嵌）、（1.5-2）mm（外露）厚PVC封边条,热熔胶一次成型；性能： 绿色环保、美观大方、安全实用、操作方便。
	3
	个

	二、美术教室专用器材
	　
	　

	187
	写生灯
	立式可升降
落地升降最大调解高度2400mm；三节升降杆:由一根直径为25mm钢管和二根直径分别为19mm、12.7mm不锈钢管组成，升降固定钮用高强ABS件组成；聚光灯罩合金板喷塑，直径260mm；五角支撑架用高强ABS而成，脚用直径16mm铁管静电喷塑制成；高强LED光源板与灯罩一体，光源功率≥13W配2500mm长的优质电线，插头；照度角度120度可调。
	4
	只

	188
	静物台
	优质榉木升降写生台，带背板，尺寸：≥600*900mm，桌面下带抽屉，可放置物品，带轮可移动静物台。
	4
	只

	189
	衬布
	适用于小学、初中美术教学使用；规格：长度不小于1500mm，宽度不小于1000mm；材质：衬布材质为平绒或棉布，锁边；颜色：灰、淡蓝、红、棕为主；产品易于清洗，耐用，不退色。
	20
	块

	190
	写生画箱
	适用范围：适用于小学、中学美术教学用；规格：≥500x330mm；规格：三腿对折式箱体，箱腿为全木制，材质：优质榉木、环保清漆表面处理，附有背带，接缝无开裂，内部构造光滑无毛刺，零件金属零件无锈斑；箱内配有简易画板1块，简易画板嵌在箱盖上；箱盖可支起作画架用,并有夹层来存放图纸,箱内分格不少于4个,用来存放绘画工具、颜料等,箱体应有提把,提把表面镀铬,背带由宽度不小于25mm的混纺编织带或帆布制成,长短可调,产品表面平整、无裂纹、疖疤、毛刺并涂树脂清漆,漆层均匀、光亮。
	1
	只

	191
	民间美术欣赏及写生样本
	中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木板年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风筝、唐三彩、彩陶器、瓷器等
	1
	套

	192
	静物
	适用范围：适用于小学、初中美术教学使用；配置：蜡果六件（香蕉、苹果、桔子、桃子、梨子、西瓜），器皿十六件（花瓶2件、砂锅2件、磁盘2件、瓷碗2件、陶罐2件、铝壶2件、编织篮1件、玻璃制品2件）、玩具四件（毛绒玩具1件、塑料玩具1件、木制玩具1件、布玩具1件）。应符合JY0001-2003的有关规定。
	1
	套

	193
	陶瓷样本
	适用范围：适用于小学、初中美术教学使用。技术要求：配置：中国各大名窑实物(仿)十四件，可陈设、展示、欣赏，泥条成型作品1件、泥板成型作品1件、拉坯成型作品1件、新石器时期文物仿制品3件、官窑仿制品1件、宜兴紫砂茶壶1件、定窑仿制品1件、釉下青花瓷仿制品1件、唐三彩作品1件、均窑仿制品1件、汝窑仿制品1件、哥窑仿制品1件。
	1
	套

	194
	美术教学软件
	1.具备多种类数字画笔，有铅笔、毛笔笔触和橡皮擦等12种基本笔触；还有小草、蝴蝶等8种常用特殊笔触，工具栏自定义笔触可增加至50种特殊笔触；支持数字化图形图像处理技术、可调整图像以及输入文本等功能；支持psd、png、jpg等常用图片格式的导入和导出；
2.支持图层无极缩放和分层操作，可单独保存图层为多种图像格式，便于数字资源积累和原创素材增加；支持美术课程局域网内多用户交互式教学，支持浮雕、磨砂玻璃等多种滤镜效果；支持美术作品创作记录和回放演示；内置“可扩展素材库”，支持素材库扩展功能，素材库分类包括植物、动物、人物、风光等并可以根据校本教学需求设置年级、班级和地方特色素材库；
3.支持示范评价以及美术作品欣赏管理，软件自身可一键登录云平台网站，无需借助其他浏览器。具有配套正式出版的音像教程，包括入门篇、基础篇、提高篇，不仅有教学设计，还配有教学视频以及教学案例创作的素材，便于开展教学。
	1
	套
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	电子绘画板
	1.外观尺寸不小于247mm*150mm*9mm，绘画板面自定义按键不少于6个；电磁压感工作方式，无源无线压感笔；压感级别不小于12K级；拥有可变深度浮雕、全方向浮雕、水平和垂直浮雕、仅水平浮雕、浮雕(拉普拉斯)、仅垂直浮雕等浮雕功能；
2.感应区域不小于165mm×103mm；支持±60°倾角，拥有铅笔、钢笔、毛笔、油画笔等不低于20种笔工具、150多种笔触纹理资源选择，读取速度不小于266点/秒，读取分辨率不小于5080LPI，感应高度不小于10mm；具有记录、回放绘画过程功能，支持导入图片文件及PSD等多图层文件；精度±0.25mm，配备无线无源电磁压感笔，接口类型USB独立塑封包装；支持在原素材库基础上支持自由扩充，支持作品保存功能；方便运输，配备独立笔座，取笔器及10支备用笔芯，USB数据线，兼容操作系统:Android6.0或以上,Windows10/8/7/XP,MACOS10.4或以上版本，支持画稿尺寸自定义功能；
	1
	套

	196
	画架
	[bookmark: OLE_LINK47]优质榉木前倾式画架，双重角度可调节，外观尺寸：580*600*1730（2350）mm,最大夹画:125cm
	100
	个

	197
	展示画框
	尺寸：600*450mm,材质：优质实木边框 PVC面
	100
	个

	[bookmark: OLE_LINK120]十一、数字地理教室

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位

	[bookmark: OLE_LINK30][bookmark: _Hlk221003438][bookmark: OLE_LINK29]198
	智慧黑板
	整机部分：
1.整机屏幕采用86英寸液晶显示器，整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤113mm，整机两侧副屏可支持以下媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写。
[bookmark: OLE_LINK21]★2.整机嵌入式系统版本≥Android 15，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，存储空间≥32GB。
3.屏幕采⽤≤3mm钢化玻璃保护，表⾯硬度≥石墨硬度9H或莫氏硬度7级，透光率不低于91%，雾度≤8%。
★4.整机CPU芯片，WIFI与蓝牙芯片、摄像头图像处理芯片、均采用国产自主芯片。
5.整机设备内置2.2声道扬声器，前朝向发声，12W高音扬声器2个，上朝向30W中低音扬声器2个，最大功率≥84W。
6.整机采用红外触控技术，Windows系统和Android系统均支持≥50点触控及书写划线。长时间无人使用屏幕可自动息屏，用户可通过整机内置触摸中控菜单进行开启和关闭，可自定义无人操作息屏时间间隔为1小时、2小时。
7.整机听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持三挡强弱调节。扩声系统语言传输指数（STIPA）≥0.75实现清晰语音输出。整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m，无线模块（Wi-Fi和蓝牙）采用独立模块化设计，无需拆卸整机后壳即可独立拆装。
8.整机具备班级视力检测功能，学⽣站在距离屏幕前5m处，可通过⼿势识别方式来标识方向进行视力测试，测试完成后可直接⽣成视⼒检测结果，并建⽴学⽣视⼒档案，对学⽣视⼒情况进⾏管理。
★9.整机内置语音助手，通过整机麦克风及智能笔以唤醒词调起语音助手，支持语音交互的方式调节整机音量、亮度，语音操控打开系统已安装应用如：教学白板、浏览器、计算器、画板，语音搜索指定网页内容，支持选择网页中的视频进行播放或暂停。
10.整机设备支持多种身份识别方式，支持通过账号登录、手机扫码登录、人脸识别登录、声纹识别登录、近场发现登录，并支持账号安全登录检测。支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。
11.模块部分：
内置一体化插拔式电脑模块；内置电脑模块内存：≥8GB DDR4，CPU：≥Intel i5 第 12 代；内置电脑模块硬盘：≥256G固态；整机的连接接口针脚数≤40pin，尺寸≤28.1mm*5.3mm；为方便教师后期维护，该电脑采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块；具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗；
壁挂式实物展台
12.采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修；A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装；支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动；整机采用圆弧式设计，无锐角；同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题；带自动对焦摄像头；外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别；具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。
校园设备运维管理系统
13.系统基于SaaS布局，应用界面采用B/S架构设计，支持学校管理员在Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行所有管理指令操作。系统支持多类型设备接入，集中运维。包含班班通设备、录播设备、班牌设备、校园屏显设备、学生平板设备。
14.支持实时查看和导出学校设备整体使用数据，并支持查看具体设备数据。数据包含设备的使用时长、活跃次数、常用软件使用时长和次数、教学应用使用情况等。
15.多场景锁屏：支持一键下课锁屏、开机自动锁屏、无网络时验证身份解锁。循环指令：支持设置即时、定时、循环模式的关机、重启、打铃、锁屏/解锁指令。其中打铃指令支持上传自定义铃声、设置播放时长。
16.支持同时查看多个教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面；并支持在一个显示界面同时查看单个教室内所有屏幕、所有摄像头的实时画面，以及所有麦克风的声音，完整还原课堂全貌。其中摄像头画面可直接使用班班通自带摄像头，无需额外购置。单台设备巡视时，发现有违规违纪行为时，可远程发消息、发语音直接干预，也可记录备注，事后教育。支持记录所有管理员的巡视记录，方便回溯。
17.支持设备长时间无人使用时，自动进入屏保、锁屏、息屏、关机状态，保护显示器，延长班班通使用寿命。支持用户自主上传官方正版软件，经过人工封装软件后，批量将软件发送至班班通设备安装，整个安装过程完全无感，不影响正常教学。支持查看学校当前已上报的所有疑似风险窗口和上报次数，并支持拦截某个应用所有窗口、某个进程所有窗口、某个具体窗口。
18.★支持远程批量清理设备磁盘，支持清理指定磁盘的指定文件夹；支持清理系统盘垃圾文件，支持迁移系统盘文件；支持格式化非系统盘磁盘。
教学备授课软件
19.★提供互动式教学课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本不少于80个；包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育三大分类不少于 160000 份的交互动课件。按照下载量、课件质量、相关性每天动态更新课件列表，提供按章节、主题筛选和搜索，课件支持直接预览并下载，下载时课件可同步至教师个人云空间，课件支持教师在线评分。
20.支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种导入方式，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。
21.支持将互动课件导出为 pptx 、pdf、H5 或 web 链接。导出的课件支持在多终端进行二次编辑。
22.★AI智能备课助手：在备课场景中支持搜索课件库课件资源， 具有不少于 15 万份的课件资源， 支持整份课件或按照课件页插入课件中。支持按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件，可导入新课；支持按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。支持在查看部分课件的同时查看对应整份课件，了解作者整体教学思路。
23.云教案内容可自动同步至云空间。支持以链接方式进行定向式分享和开放式分享。接收者可直接在桌面浏览器、微信内打开预览，可将云教案转存至个人云空间。云教案支持导出为 PDF 格式。云教案支持导出为PDF格式。
24.★提供教案模板以供老师撰写教案，预置模板包含表格式、提纲式、集备式、多课时式、单元设计式不少于7个。支持校本模板，管理员在教研管理后台设置 校本模板后，老师可在云教案模板调用。
25.为方便老师使用，支持不少于20种学科工具，且教师可自主设置学科工具在授课界面首页显示，方便授课调用。支持在课件中通过快捷键(Ctrl+F)调用搜索控件，输入文本即可查找课件内文本框、形状、表格中对应的文本匹配项。
互动教学软件
【电脑端】
26.支持微信扫码登录，无需输入帐号密码即可登录软件进入课堂。支持显示预约的活动信息，包括直播活动、互动课堂、网络教研的活动类型、活动名称、活动时间、活动状态及对应授课老师。支持搭配互动录播主机，进入录制视频、直播活动、互动课堂、网络教研活动。支持授课过程中，授课端可远程控制听课端的导播画面，可选择听课端的教师画面、学生画面、电脑画面作为视频画面。
27.支持创建公网直播，生成直播二维码，无需通过平台进行提前预约。支持通过直播链接，观看已结束的直播活动视频，视频在云端保存7天，并支持下载MP4格式到本地。支持直接创建网络教研，即时生成教研二维码，扫码可进行查看教研简介、发送点评等，无需通过平台进行提前预约。支持通过房间号加入互动课堂或网络教研，听课用户可直接输入房间号加入到房间中进行互动。授课教师可将邀请网页分享给其他用户，支持通过链接快速加入到互动中。
28.★支持无绿幕虚拟抠像功能，老师可更换画面背景，对本地摄像头画面进行虚拟背景处理，并显示对应的实时画面，老师可查看虚拟背景效果；支持对比控制，显示虚拟背景前后的画面效果；支持背景虚化和更换背景；提供不少于3个默认背景图；支持添加本地图片设置为背景图。
29.在进行互动课堂或网络教研时，支持不少于3种角色实时切换。其中主持人角色可将课中任意成员实时设置为授课老师或学生。支持用户在线打开云课件列表，无需下载至本地，即可在线打开云课件进行展示及讲授。
30.★支持用户在云课件中进行远程同步课堂活动，异地教室的学生可同时在交互智能平板上参与活动，支持2个教室的学生同台参与知识趣味活动，活动中双方可相互看到对方操作。支持至少6种类型、70个模板的课堂活动。
31.支持生成拍照上传二维码，使用手机微信扫码后，可直接拍照或选择手机相册的照片，实时上传至授课端，听课成员同步显示照片内容。支持授课老师对于照片进行拖动、放大、批注操作。并且支持授权听课成员对照片进行拖动、放大、批注操作。授课过程中支持用户调起画板工具，提供不少于4种书写工具和14种基础颜色；提供调色板功能，可选择任意基础颜色进行混合产生新的颜色；画板工具中所有功能均可在授课端以及各听课端同步操作，且可同时独立调色。
32.★支持互动课堂中可对本地班级、听课班级中表现好的班级发送点评奖励，每堂课可统计各班点评总分，并在课上一键展示最高得分的班级进行表扬。
[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK31]以上★号需提供第三方机构出具的检测报告或相关证明材料。
	1
	台
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	初中地理平面3D辅助教学系统
	1.系统应用Unity3D引擎，场景内所有虚拟场景基于Maya3D建模、3DMax及Unity粒子特效处理，使微观、宏观、复杂、抽象的知识变得直观、简单，学生容易理解，实现让学生主动、快速地掌握知识。系统采用交互方式进行教学，内容以教材知识点中涉及的积件、素材库为主，包含3D模型、动画、图片、视频等多种交互界面。兼容性：系统支持在普通一体机、投影机、电脑、触控桌等教学设备上运行；系统最佳显示分辨率为2K（1920*1080），支持在4K分辨率的显示设备是运行。：
2.初中地理教学系统资源目录：宇宙、天体系统、太阳系、行星地球、地球的形状、地球的大小、地球仪、纬线、维度等，满足初中新课标要求，资源目录≥196个。
	1
	套
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	地理VR教学系统（初中版）
	1.系统功能要求
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]系统研发应依据初中地理新课标，以地理核心素养为主导，基于桌面级虚拟现实设备，通过VR、AR、MR等技术的集成，将较大时空跨度的地理景观、场景及复杂的区域地貌、人文景观以三维、动态、仿真的形式进行呈现。系统应兼顾人机交互、师生教学及生生互动等需求，应适用于地理学科教、学、研等应用场景。软件应支持利用触控笔实现三维操控，操作者应能够观察到3D模型的出屏或景深效果；使用触控笔可虚拟“拿起”3D模型，对其进行360°观察及放大、缩小的操作，并能够对模型进行拆分与组合。软件应支持球面、平面地图及动画的显示；应支持球面与平面以动画形式进行圆柱投影式切换，应展示出球面到平面投影的动态变化；软件应支持地图球面、平面不同形态的图层叠加；应支持各类区域地图的图层叠加。
2.★应提供地球公转运动的课程，应支持公转俯视视角与近距离同时观察，支持独立控制地球自转和公转，支持快速切换地球公转位置观察重要节气昼夜分布和太阳直射点位置，支持在地球上进行黄赤交角、经纬线、政区线的显示叠加。
3.应提供极地地区课程，要求可以穿越南极北极地区场景，场景内可体验极昼日不落、极夜极光景色；场景应支持漫游飞跃；应支持近距离观察企鹅、北极熊。软件应支持同一张地图三种比例尺切换，地图应依据不同比例尺呈现不同尺度的内容。软件应支持3D模型的部位识别；应支持3D模型与平面地形图之间的动态转换。软件应提供不同时区时间差异的演示，调整时间软件能即时显示对应时区。软件应提供人类至少三个时期演化的三维动态演示，要求不同时期的人类模型可支持拿取及旋转观察。软件应提供一年中任意时间的全天晨昏线运动演示。
4.★软件应支持中国地形立体到平面切换；支持中国立体地形沿30°纬线弧度剖面展开。
5.★软件应支持地理实验的功能，应支持自主对比不少于3组变量的实验过程及结果。
6.软件应支持地貌模型跨时空演化的3D演示过程。软件应支持同步展示多地区地理风貌及人文景观等场景。软件应提供三大宗教建筑环境场景。软件应提供地理灾害3D虚拟演示内容，并提供灾害避险的情景体验。
7.课程资源要求
（1）要求提供配套初中课程资源不少于45课，课程应依据义务教育地理课程标准开发，应包含“地球的形状和大小、地球仪与经纬网、地球的自转、地球的公转、地图的阅读、五种地形的判读、等高线地形图、大洲和大洋、海陆变迁、气温的变化与分布、降水的变化与分布、世界的气候、人口与人种、世界的语言、世界的宗教、世界上的国家和地区、亚洲、北美洲、印度、日本、俄罗斯、澳大利亚1、澳大利亚2、东南亚、中东、欧洲西部、撒哈拉以南的非洲、美国、巴西、极地地区、中国的疆域、中国的行政区划、中国的地形和地势、中国的气候、中国的河流、长江、黄河、中国的自然灾害、中国的自然资源、中国的农业、中国的地理差异、北方地区、东三省、黄土高原1、黄土高原2”教学内容。
（2）要求提供教学主题资源不少于152个，包含“四个时期地球的形状认知、地球仪拆分、地球的自转运动、地球自转的地理意义、地球公转运动、比例尺、辨别方向、认识图例、五种地形的判读、等高线原理、等高线地形的判读、人类探索地球面貌的过程、海陆比例、认识大陆、认识海陆分布、大陆漂移、板块运动、火山活动、地震活动、世界平均气温、1月、7月平均气温图、世界平均年降水量、雨极和干极、世界气候类型、人类演化、人种分布、世界语言分布、世界宗教分布、主要宗教介绍、世界上的国家和地区、发达国家分布、亚洲地理位置、亚洲分区、亚洲气候、亚洲水文、亚洲地理集锦、北美洲地理位置、北美洲分区、北美洲气候、北美洲水文、北美洲地理集锦、日本地理位置、日本气候、日本地形、日本为什么多发地震、发生地震时侯我们要怎么办、印度地理位置、印度气候、印度地形、印度河流、印度农作物类型、印度人口、印度软件外包业务、俄罗斯地理位置、俄罗斯气候、俄罗斯地形、俄罗斯水文、俄罗斯工业与矿产资源、铁路分布、澳大利亚地理位置、澳大利亚动物独特性、澳大利亚地形、澳大利亚气候、澳大利亚养羊业、澳大利亚气温、澳大利亚年降水量、澳大利亚矿产资源、澳大利亚旅游资源、中东地理位置、中东石油路线、中东路线、中东气候类型、欧洲地理位置、欧洲气候、欧洲地形、欧洲畜牧业、欧洲旅游、撒哈拉以南的非洲地理位置、地形、人种分布、气候类型、矿产资源、东南亚地理位置、为什么东南亚被称为“十字路口”、东南亚国家拼图游戏、东南亚气候、东南亚农业、美国地理位置、美国人种构成、美国文化、美国气候、美国地形、美国农业、美国工业、巴西地理位置、巴西人口人种、巴西地形、巴西气候、巴西农作物、极地地区地理位置、南极北极场景漫游、极昼极夜现象观测、中国的地理位置、中国的疆域、中国的邻国、中国的临海、中国的四至点、中国的行政区划轮廓、中国省级行政区名称及简称、省级行政区的行政中心、地形类型多样，山区面积广大、地势西高东低，呈阶梯状分布、冬季南北温差大，夏季普遍高温、东西干湿差异、我国气候的主要特征、影响我国气候的主要因素、我国河流分布、内外流河分区、长江流域范围、长江分段、长江所经省区、长江流域气候类型、长江流域地形、长江的开发与治理、黄河流域范围、黄河分段、黄河所经省区、黄河流域气候类型、黄河流域地形、黄河的开发与治理、常见的自然灾害、地质灾害、气象灾害、可再生资源与非可再生资源、垃圾分类、中国土地资源、中国水资源、农业与我们的生活、因地制宜与农业的分布、四大地理分区、南北差异、北方地区地理位置、北方地区自然情况、北方地区人文情况、东北三省地理位置、东北三省自然情况、东北三省人文情况、黄土高原位置与范围、古老文明、风成说、黄土高原（塬、梁、峁、川）及演变原理、黄土高原治理”等内容。
[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35]以上★号需提供相关证明材料扫描件。
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	地理实景三维一体机
	桌面级VR一体机设备，教学研三大功能于一身，契合探究式学习潮流，形式新颖，内容丰富是一种不可或缺的新型教育手段。一体机的高清VR显示器与应用服务主机系统高度集成，内置适用于教学的虚拟现实VR及增强现实AR软件，通过轻便的无源偏光镜及触控笔实现逼真的VR/AR效果。整套设备需便于师生及学生小组之间的交互，使用者在佩戴眼睛时不影响正常的课堂教学交流。 
1.硬件要求：
主机参数：CPU：Intel Core i3及以上；硬盘：500G及以上；内存：8G及以上；显卡：AMD FirePro W5170M及以上；显示屏：24英寸高清显示器（分辨率1920x1080），支持120HZ刷新率，支持自由调节屏幕角度已达到最佳使用观感；无线连接：支持802.11 nac及蓝牙；接口：内置不少于5个USB接口，支持音频输出、HDMI输出及RJ45网络接口；眼镜：系统配备3D跟踪眼镜及非跟踪转换眼镜，在眼镜上没有电池及连接线，简单轻便，在佩戴眼镜的情况下不影响师生之间的正常课堂交流。3D跟踪眼镜具有多个与显示器上的跟踪器配合使用的反光点来实现头部跟踪功能，系统能准确判断眼镜所在位置，从而根据眼镜视角的不同来转换不同视角下的显示内容，达到逼真的VR效果。非跟踪转换眼镜上没有反光点，可供旁观者使用，透过该眼镜用户可以观察到无重影的影像，并且不会影响主操作者的头部跟踪交互。
触控笔：触控笔能够对屏幕上显示的虚拟物体进行交互操作，具备以下特点：支持对对象进行3个自由度坐标轴移动及3个自由度坐标轴的转动；触控笔与主机采用有线方式连接以保证信号稳定性，触控笔上无需电池供电；在笔上有功能按键来实现对象选择、菜单调用等操作；触控笔内置震动器，可以通过震动的方式回馈用户的操作；触控笔的解析度、精度、刷新率要求如下：轴解析度≤2mm；轴精度≤+/- 3mm；轴刷新率≥100Hz；间距精度≤2deg；摆动精度≤2deg；偏转精度≤2deg。
2.软件要求：
点对群展示：系统具备点对群展示的功能，能够实时将操作者的虚拟现实交互场景展示至大屏幕显示设备。显示模式自动切换功能：VR一体机设备具有虚拟现实显示方式与普通显示方式自动切换功能，当跟踪眼镜出现在屏幕传感器捕捉范围内，显示方式由普通显示屏方式自动切换成3D显示方式；当跟踪眼镜在屏幕传感器之外，显示方式自动切换至普通显示方式。
3.课程资源：
VR教学模型库：系统中内置超过2000个拥有正版版权的VR教学模型。师生可随时调用模型库中的模型，使用平台内置的软件对模型进行操作以实现VR三维浏览、拆分、标注、尺寸测量、内部探查、幻灯片制作等功能，并支持将特定格式的外部模型导入平台进行演示功能。系统中还预置超过300个成品教学课件，这些课件专门为VR教学设计，教师可直接将课件用于自身教学环节。学生还可以根据教师预设的问题使用本系统在线答题，学生提交的答案可通过网络直接提交到教师管理平台中。趣味三维模型设计功能：系统具备虚拟现实课件三维建模及制作功能，该工具简单易用，在无专业培训情况下小学生都可快速上手。制作的三维场景及物体无需渲染可直接输出模型并导入课件当中使用，并支持3D打印机打印。软件开发包：针对教育方向课进行初级认知类教学方式设计研究，支持高级应用级别的教学软件开发；提供相关项目源代码开发编辑软件及三维图形内容制作软件；增强现实研发的设备需基于成熟的虚拟现实开发软件平台，可与独立的图形工作站进行科研开发。                                                                                                
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	沙盘
	1.基本参数：产品：≥1500*1202*2450mm. 产品硬件构成：虚拟现实沙盘主要由以下部分构成：
交互传感器；工程投影机；虚拟现实主机；高强度沙盘；精制石英砂；扩展接口等交互传感器：可以感应操作者动作，能够显示操作者手势和动作，可以对动作幅度、方位等进行计算处理，可以对操作者做出的造型进行记忆、处理，可视范围：工程投影机：投影机特性：互动;投影技术:扩展接口：可以扩展多个显示器和音频接口。扩展接口丰富。
2.软件特色：多种互动演示模式：软件采用模块化设计，各个功能模块采用一键切换功能，根据演示内容和教学点需求，可以一键切换如地形地貌模式、下雨模式、沙滩模式、深海模式等。软件多屏互动：多屏互动使地理课上比较复杂的知识变的简单，如在讲授等高线章节的内容时，就可以通过沙盘上立体的分层设色的等高线和扩展屏上显示的平面等高线的内容进行对比。
3.课件内容：需要包含水流模式、熔岩模式、雪景模式等课本内容≥6个知识点。
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	数字模型演示仪
	数字模型演示仪（全息）是现在比较流行的3D展示设备，利用镀膜玻璃对光的折射和反射原理，把虚像投影到成像空间，通过精调三个面的成像融合，形成“实像”，给人一种“物在其中”的真实感觉。可分别演示地理、历史等内容动态、三维立体的方式呈现出来，让学生在教室中就能够细致、全面地观察器形、颜色和纹理，掌握文物的基本信息。
一、硬件参数：
1.整机尺寸：≥1250*800*1600mm（长宽高），上下一体成型，无拼接无缝隙，外观颜色可选择可定制，颜色1：蓝色烤漆通过精准色彩工程和涂层科技结合，满足美学和功能性要求。颜色：仿古木纹色+磨砂工艺设计，抗指纹：高频触碰保持外机整洁，提升操作舒适度，营造温暖沉稳学习氛围，缓解学生视觉疲劳，与专业教室形成视觉统一性，避免科技设备冰冷感。数字模型演示仪（全息）展现可视角度≥270°支持多人同时观看，还原多角度细节。
2.超高亮显示屏：屏幕尺寸不小于50英寸，分辨率：≥3840×2160，三维全息镀膜玻璃：采用最新纳米磁控溅射镀膜技术，前表面反射镜在可见光区具有极高的反光性能。反射率最高可达到94%高反射率使得画面更为清晰逼真， 透光率最高可达到55%。分光镜表层具有蓝宝石保护膜层，膜层质地坚硬，可反复擦洗，膜层不会脱落。
3.可翻转双液压支架及触摸屏操作系统：双液压翻转式设计；触摸屏显示不小于21英寸电容屏触摸技术；10触摸点提供触屏支持；触摸屏操作系统外观尺寸不小于595*380±10mm；触摸屏操作系统还原后可全部隐藏，左右缝隙小于等于5mm，上下无凹凸，保护触摸屏操作系统，外观整齐美观大方。
二、软件功能：
1.支持软件联机调试及双屏显示，可适用于各种不同的幻影成像产品；支持视频的播放和操作，软件支持内部外部的模型和影片格式的内容加载；支持演示内容的暂停、播放、放大、缩小等功能。
三、课件内容：
丹霞地貌、地球、地球大小、地球公转、地球剖面、地球上的五带、地球上的云、地球自转、地上河、地下水、地震、地震与板块、等高线、东非大裂谷、东非高原、东南亚、东西半球等不少于50个常规地理课件。
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	中国地形图（中国立体地形模型）
	1.规格：比例尺为≥1：250万；尺寸：≥2850mm*2000mm；采用PVC材料用模具热压而成，符合环保要求；政区图、地形图合二为一。
2.电子点读功能：提供无线点读教鞭，要求电子教鞭装有特殊摄像头，具有光学图像识别功能，可识别隐形底码；配套音箱上的无线接收器收到无线教鞭发送来的码值信息后，根据程序预先设置好的码值与语音的对应关系，把相应的语音播放出来，对相应内容进行解说。语音内容存放在无线音箱的存储卡中。存储卡使用的是现在通用的SD存储卡，容量大，并可以随时更新语音内容。
3.地图内容：
★（1）中国的国界线，省级行政区划的名称和界线，首都及各省级行政中心的名称和位置，国内部分城市的名称和位置。(需提供由第三方检验（检测）机构出具的检测报告的扫描件或相关证明材料。)
（2）中国的主要河流、湖泊、山脉、山峰、沙漠、盆地、高原、平原、丘陵、半岛、群岛、岛屿、海洋、海湾、海峡的名称及相关要素。
（3）中国周边国家及首都的名称及国界线。周边部分河流、湖泊、平原、丘陵、群岛、岛屿、海洋、海峡、海湾的名称及相关要素。
（4）突出表示三大阶梯、四大高原、四大盆地、三大平原自然地理形态，综合表达中国地形的起伏形态和地理特点。
4.分类教学：
地图上可以按照初中版和高中版本教材资源进行分类教学。
5.利用集成电路和光纤，使国界、省会、直辖市灯光显示，五大河流以及13条主要铁路按北京发往全国各地重要车站灯光显示，及我国三级阶梯等地势形式，同时配语音同步解说。
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	世界地形图（世界立体地形模型）
	1.规格：比例尺为≥1：1400万；尺寸：≥2850mm*2000mm；采用PVC材料用模具热压而成，符合环保要求；要求达到地图出版精度。
2.电子点读功能：提供无线点读教鞭，电子教鞭装有特殊摄像头，具有光学图像识别功能，可识别隐形底码；配套音箱上的无线接收器收到无线教鞭发送来的码值信息后，根据程序预先设置好的码值与语音的对应关系，把相应的语音播放出来，对相应内容进行解说。语音内容存放在无线音箱的存储卡中。存储卡使用的是现在通用的SD存储卡，容量大，并可以随时更新语音内容。
★3.地图内容：
（1）世界各大洲的名称、范围、界线。中华人民共和国的名称、范围、界限。世界部分主要城市的名称、位置。
（2）世界主要海洋、河流、湖泊、山脉、山峰、火山、沙漠、盆地、高原、平原、半岛、群岛、岛屿、海峡、海湾、海岭、海丘、海沟、海盆等地理要素的名称及相关要素。
（3）世界各国的国旗和面积。
（4）突出显示七大洲、四大洋自然地理形态，综合表达世界地形的起伏形态和地理特点。
（5）国际日期变更线、北极圈、南极圈、北回归线、南回归线的名称和位置。
4.分类教学：
地图上可以按照初中版和高中版本教材资源进行分类教学。
5.可以声光电演示的内容有：1.河流：长江、黄河、松花江、雅鲁藏布江、珠江；2.核电站：石油天燃气、煤炭、世界能源分布；3.鄂毕河4070km（俄罗斯）、勒拿河4320km（俄罗斯）、湄公河4500km（亚洲）、刚果河4640km（非洲）、拉普拉塔河4700km（南美）、黄河5460km（中国）、密西西比河6262km（北美洲）、长江6300km（中国）、亚马孙河6480km（南美）、尼罗河6671km（非洲）。
以上★号需提供由第三方检验（检测）机构出具的检测报告的扫描件或相关证明材料。
	1 
	套

	206
	等高线试验箱套装
	[bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK48]箱体尺寸：≥410*320*160mm(±2mm)；整体材质颜色：白色阻燃增强型ABS树脂材料箱盖，增强型ABS材质箱体，白色阻燃增强型ABS树脂材料箱体；箱体内村：箱体内置高弹环保EVA材质活动式内衬，嵌入式专槽定位，每种实验器材设有固定的位置，方便器材取用保管；通过描绘山体模型，使学生直观的了解等高线的绘制过程，通过等高线与山体模型的结合，让学生了解山峰、山脊、山谷、鞍部、陡崖等常见的地形部位，增强学生的实践能力；
	1
	套

	207
	河流污染试验套装
	箱体尺寸：≥440*330*250mm(±2mm)；整体材质颜色：白色增强型ABS材料箱盖， 白色增强型ABS材料箱体；实验器材： PH值水质分析盒 、亚硝酸盐水质分析盒、 氨氮水质分析盒、溶解氧水质分析盒、计时器1个、烧杯1个；通过检测对比不同水质的四类水体指数的差异，学生可以了解河流的水质特点，增强学生的环保意识和实践能力；
	1
	套

	208
	海陆热力性质差异/季风成因/海陆风/温室气体/温室效应试验套装
	1.箱体尺寸：≥440*330*250mm(±2mm)；整体材质颜色：白色增强型ABS材料箱盖， 白色增强型ABS材料箱体；实验材料：铁架台1套，加热灯1套；红夜温度计2支，烧杯2个，计时器1个，细沙1瓶，细绳1个，滴管1个，薄膜1卷，二氧化碳产生装置1套，抹布1条； 
2.利用沙子和水比热容不同的属性，比较在同一温度下沙子和水升降温速度的快慢来说明海陆热力性质差异导致的海陆温度差异，使学生认知海陆热力性质差异、海陆风和季风风向的原理。在同一下垫面比较二氧化碳对气温的影响，认识二氧化碳是温室气体。模拟大气层对气温的保温作用，认识温室效应的原理。通过模拟实验，加深学生印象，增强学生的实践能力；
	1
	套

	209
	太阳直射点与昼夜长短试验套装
	[bookmark: OLE_LINK66][bookmark: OLE_LINK67]箱体尺寸：≥440*330*250mm(±2mm)；整体材质颜色：白色增强型ABS材料箱盖， 白色增强型ABS材料箱体；实验材料：地球运行仪套装1套，点状激光装置1套，同步轮2个，同步带1条等； 通过模拟太阳直射点的回归运动、二至二分日以及昼夜长短变化，将抽象的知识转化为具体的实验现象，加深学生的认知能力；
	1
	套

	210
	模拟地表径流试验套装
	箱体尺寸：≥440*330*250mm(±2mm)；整体材质颜色：白色增强型ABS材料箱盖， 白色增强型ABS材料箱体；实验器材：铁架台套装2套，水槽2个，二头管夹2个，量杯2个，沙子1瓶，小石子1瓶 ，草皮1块，抹布1条；通过模拟不同降水量、降水强度、地形坡度、地表状况等因素导致的不同地表径流、地下径流、以及含沙量，增强学生的综合思维能力以及实践能力；
	1
	套

	211
	平面地形地球仪
	产品由球体和支架等组成，Φ≥32cm，球体直径为320±5mm,平面比例尺1:40000000
	1 
	个

	212
	平面政区地球仪
	产品由球体和支架等组成，Φ≥32cm，球体直径为320±5mm,平面比例尺1:40000000
	1 
	个

	213
	平面政区地球仪
	产品由球体和支架等组成，球体直径≥210±5mm,平面比例尺1:60000000
	1
	个

	214
	立体地形地球仪
	产品由球体和支架等组成，球体直径≥320±5mm,平面比例尺1:40000000
	1
	个

	215
	平面两用地球仪
	产品由球体和支架等组成，球体直径≥320±5mm,平面比例尺1:40000000
	1
	[bookmark: OLE_LINK73][bookmark: OLE_LINK72]个

	216
	经纬度模型
	球体直径≥320±5mm,平面比例尺1:40000000，教学演示效果明显
	6
	个

	217
	充气式填充地球仪
	本仪器用塑胶球制成为七彩充气式填充地球仪，球体为正圆形，足气直径≥21cm
	1
	个

	218
	天球仪
	Φ≥32cm，天球仪通过直观、醒目使人们观察到天体各星座相邻的位置
	1
	个

	219
	世界钟
	Φ≥300mm，动盘（小盘）均刻24等分，表示地球绕太阳转一圈为24小时。静盘(地球时区盘)均刻24个时区
	1
	个

	220
	地理实验器材
	做实验用的配套材料，（透明塑料膜若干，白板笔20支，记号笔20支，透明凹槽20个，水景膏若干，造景泥若干，.做地形模型用的黏土、石膏、塑型布、发泡胶、草粉、模拟树、小灯带，水模拟材料，涂色原料，若干等）
	1
	套

	221
	月相盒
	规格：直径≥18cm，高度≥8cm，包括外盒、月亮、太阳及盒盖；通过小灯光模拟阳光照射到小球（月亮）上，通过不不同角度观察，可以看到不同月相；
	1
	只

	222
	最高温度表
	-16℃～+81℃
	1
	支

	223
	最低温度表
	-52℃～+41℃
	1
	支

	224
	天文望远镜
	光学系统：折射式；口径：102mm(4")；焦距：1000mm；焦比：9.8；寻星镜：6x30；目镜：25mm(40x)-1-1/4"；极限星等：12.5；天顶镜：1.25"；光学镀膜：StarBright XLT；托架：Omni CG-4；附件盘：有；三脚架：1.75寸可调式不锈钢；平衡锤：1*3.2kg和1*1.8kg ； 
	1
	套

	225
	雨量器
	包括雨量筒与量杯；雨量筒包括承水器、贮水瓶和外筒；承水口内径≥200mm
	1
	套

	226
	雨量计
	虹吸式或翻斗式，承水口内径≥200mm
	1
	台

	227
	地质罗盘
	测量方位、距离、水平、坡度、高度、行军间速度及测绘简单地图，涂有夜光粉
	1
	只

	228
	指南针
	学生用，圆形，金属外壳，透明硬质塑料表面，
	1
	个

	229
	三球仪
	1.地球、月球及太阳的相对运动：
回转横臂，可见地球在固定的地轴上自转，又绕太阳公转。月亮绕地球公转，又与其公转周期相等的自转、太阳只是自东向西自转（因仪器本身条件有限，无法反映）。
地球每年绕木阳公转一周，月亮则绕地球回转十二周，地球自转三百六十五周。
2.昼夜的成因：
仪器接通电源，可见地球总是有半个面向着太阳，另一半面背太阳。朝太阳的是白天，背太阳的是黑夜。
地球每二十四小时绕地轴自转一周，除南、北极圈以内外地球上任何地方都会有白天和黑夜，这便是昼夜交替的现象。
还可以依仪器上地球的光标地区为标准，随地球自转方向，参照仪器月相盘中早晨，正午等位置来说明一个地方的时间和太阳的方向。
3.月球圆缺的变化：
月球本身不会发光，我们能见到的月亮是被太阳照着的一面，它和地球一样，无论何时（月蚀时除外）总有一半被太阳照亮，因为它不断地绕地球旋转，照亮部分有时全对着我们，有时全背着我们，因此就产生盈亏圆缺的变化。天文学上叫“月相交替”。
做此实验，先接通电源，让月亮转到太阳和地球中间位置，月球背光一面朝着地球，这时月相叫做“朔”（相当于农历初一）。
	1
	件

	230
	地球运行仪
	地球运行仪是普通中学地理教学中的必备模拟演示仪器。地球运行仪能按照中学地理课本上的要求演示昼夜的交替，昼夜的长短，太阳光直射点在南北回归线之间移动，近日点，远日点以及时差等内容。该仪器结构紧凑，传动灵活，形象直观，操作方便。还适用于各类农业中学、有关地理、气象的职业学校，农科所、师范专科院校的地理、气象系、科等。仪器的基本结构：该仪器由底座、传动轴、电池盒、横臂、地球、齿轮付、太阳光系统等零部件组成详见地球运行仪示意图。
	1
	件

	231
	中国地形模型
	[bookmark: OLE_LINK76]规格：≥25*32cm，整体吸塑成型
	1
	件

	232
	海底地形模型
	规格：≥47*23cm,采用优质合成树脂制作，牢固、不变形、着色鲜明
	1
	件

	233
	多媒体讲台
	采用分体式结构，桌面前板采用一体液压成型弧面设计，美观大方。讲台整体采用1.0mm（也可采用1.2-1.5mm）优质冷轧钢板,前板整体液压拉伸成型，无接缝，边缘及拐角均采用圆弧设计。配装木扶手为高级橡木。表面经酸洗、磷化、静电喷涂、高温固化处理而成，其中静电喷涂选用优质塑粉，不含溶剂。
	1 
	套

	234
	六边形学生桌
	[bookmark: OLE_LINK77]规格：对角距≥1380mm侧面700mm对面1200mm（六角形)，桌面六角材料；采用环保E1级优质三聚氰胺板、可耐高温、防火、防静电、无毒无异味，适合公司、学校、酒店使用，桌面厚度为25mm,优质PVC封边。学生六角桌架；桌腿采用优质矩管厚度2.0mm材质符合标准无下差。
	10 
	套

	235
	升降圆凳
	五爪升降圆凳，凳面采用优质环保材料，螺旋升降。
	60 
	把

	236
	太阳直射点与昼夜长短试验套装
	箱体尺寸：≥440*330*250mm(±2mm)；整体材质颜色：白色增强型ABS材料箱盖， 白色增强型ABS材料箱体；实验材料：地球运行仪套装1套，点状激光装置1套，同步轮2个，同步带1条等；通过模拟太阳直射点的回归运动、二至二分日以及昼夜长短变化，将抽象的知识转化为具体的实验现象，加深学生的认知能力。
	1
	套

	237
	模拟地表径流试验套装
	箱体尺寸：≥440*330*250mm(±2mm)；整体材质颜色：白色增强型ABS材料箱盖， 白色增强型ABS材料箱体；实验器材：铁架台套装2套，水槽2个，二头管夹2个，量杯2个，沙子1瓶，小石子1瓶 ，草皮1块，抹布1条；通过模拟不同降水量、降水强度、地形坡度、地表状况等因素导致的不同地表径流、地下径流、以及含沙量，增强学生的综合思维能力以及实践能力。
	1
	套

	238
	日晷
	一种古代计时仪器，用于观测日影、计时；尺寸：≥底座：32cm、仪器直径32cm、宽高38cm
功能要求：适用于南北半球不同区域，根据不同区域纬度不同可以调整晷面与地平面的倾斜角度；能测量一年四季每一天的日影变化；能演示北斗七星指向与24节气的变化关系；根据天地之中一年四季日中实际影长数据，刻制太极图。
	1
	个

	239
	圭表
	圭表由“圭”和“表”两个部件组成，是测量日影长度的一种天文仪器；尺寸：≥长32cm、宽32cm、高22cm。
功能要求：能测量一年四季每一天的日影变化；能判断方向、测定季节、划分季节和推算历法。
	1
	个

	240
	仰仪
	直径≥150mm，金属制品
	1
	套

	241
	温度计
	局浸式，有机液体，测量范围0℃～100℃，最小分度值1℃，示值误差应不大于±1℃。JB/T9262-1999
	1
	个

	242
	干湿温度计
	测量范围：-36℃～+46℃，产品测量误差不超过±5%相对湿度。产品由支承板、刻度牌、干球温度计、湿球温度计、温度湿度对照表、水槽等组成。支承板采用工程塑料制作，尺寸约300×105×30mm；两支温度计量程相同，干球温度计感温泡为红液，湿球温度计感温泡为蓝液，湿球感温泡用棉纱包裹；产品附有温度湿度对照表；水槽采用聚乙烯制作，尺寸：≥100*25*25mm；
	1
	付

	243
	烧杯
	玻璃制品，规格：≥500ml
	1
	个

	244
	布卷尺
	纤维材质，盒式，测量长度30m，单位为10mm，最小分度值为1mm，软尺宽度：≥20mm，有CMC标志。在20N拉力作用下，每米伸长应不大于2mm。任意纵向200mm长加400N力不得断裂。终点线距盒门长度应不小于150mm。每5m长度加9.8N力应平直。
	1
	个

	245
	指南针
	指南针由圆形外壳、方位盘、小指针、有机塑料盖组成。圆盒直径50mm。圆盒内的方位盘中央印有八方向标志，边缘每5°划一短细分度线。指针轴承座镶嵌玻璃轴承，小指针印有蓝红两色标志南北极。盒盖由透明性好的有机玻璃制作。仪器外形尺寸：φ50*16mm。
	1
	个

	246
	百叶箱支架
	[bookmark: OLE_LINK79][bookmark: OLE_LINK78]高度：≥1300mm，材料选用宽度：≥25mm，厚度：≥3mm的钢角铁制成，支架稳定牢靠，表面做防锈处理，支架4根，高度1300mm,支撑杆4根,支架与支撑杆之间用螺丝固定（可拆卸），支架端宽窄可适当调节应于百叶箱配套，
	1
	个

	247
	太阳视运动演示仪
	直径≥14cm，日出日落公转
	10
	个

	248
	U形演示河流
	规格：≥15*15cm。亚力克制品组装
	1
	个

	249
	铁架台
	杆长：≥60cm，直径：≥10cm，不锈钢制品
	1
	个

	250
	顶面软膜天花
	基层木龙骨打底，30cm-40cm间隔距离，LED灯片平铺，持久耐用，表面UV软膜专用布，喷绘成蓝天白云图案，经久耐用，不易褪色；
	120
	㎡

	251
	跌形吊顶
	轻钢龙骨，吊顶宽50-80cm，做出不规则造型顶，石膏板封面，自攻螺丝固定，钉眼涂防锈漆，营造教室氛围
	40
	m

	252
	顶面涂料
	白色环保二合一乳胶漆，环保腻子修面两遍，打磨平整，涂刷两遍，确保无掉粉，变形，漏刷，无砂眼，流坠，起疙，溅沫
	1
	项

	253
	立面墙体涂料
	白色环保二合一立邦乳胶漆，环保腻子修面两遍，打磨平整，涂刷两遍，确保无掉粉，变形，漏刷，无砂眼，流坠，起疙，溅沫
	160
	㎡

	254
	开关管线、灯具管线铺设
	灯具采用两线标准、线缆选用国标2.5㎡单股铜芯线，2.0cmPVC穿管，含人工开槽
	450
	m

	255
	开关面板安装
(含暗盒埋设)
	86型底盒，三重防雷技术，新型保护门设计，抗电磁干扰设计，面板颜色：白色，面板材质：pc
额定电流：16A电压：220V，额定功率：4000w
	3
	只

	256
	知识窗帘
	专业设计师排版，高清喷绘，融合各种地方地理知识，既起到遮阳的作用又能让学生学到知识
	20
	㎡

	257
	立体地形背景墙
	基层木方，木工板造型，9mm石膏板封面，做出反光灯槽，内置LED灯带，营造整体教室氛围
	1
	项

	258
	筒灯
	规格：3.5寸，颜色：白色，功率：10W，光源：正白光，原装LED芯片，亮度稳定，铝材散热，无频闪舒适护眼，散热设计，寿命更长久，烤漆工艺，高效节能
	24
	个

	259
	展示柜
	规格：≥1.6cm环保生态板造型，中间隔层，能摆放作品，造型美观做工精致，专业木工施工制作，迎合专业教室氛围，根据教室。
	1
	项

	[bookmark: OLE_LINK123]十二、工作室

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	260
	86寸一体机
	一、整机部分：
1.整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起，屏幕采用86英寸液晶显示器，显示比例16:9，分辨率3840×2160。
2.整机自带AI书写美化能力，智能识别批注的书写轨迹，进行笔锋智能美化，模拟纸上书写的起笔、行笔和收笔效果。
3.采用红外触控技术，支持Windows系统中进行50点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。
4.钢化玻璃厚度≤3mm，雾度≤8%，透光率≥88%，灰阶等级≥256级。
5.整机嵌入式系统版本≥Android 15，主频≥1.5GHz，内存≥2GB，存储空间≥32GB，整机全通道⽀持4K显示 。
6.支持拍摄1600万像素数的照片和视频，支持输出 3840*2160分辨率的视频。
7.整机设备内置2.2声道扬声器，前朝向发声，12W高音扬声器2个，上朝向30W中低音扬声器2个，最大功率为84W。
8.整机内置交互式白板软件支持汉字语音测评功能，通过整机拾音麦进行用户声音采集分析，判断用户发音是否标准。
9.整机侧边栏内置自习工具，通过整机麦克风监测教室中学生音量大小，当学生音量大于阈值时，屏幕自动弹窗提醒进行自习纪律干预。
10.整机左、右、下三边框皆具备磁吸功能，边框任意位置可吸附具备磁吸功能的书写笔。
11.整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。
12.整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、超声两种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。
13.整机内置文字快剪功能，支持微课录制结束后提取视频中的文字，按照提取出的文字，对视频进行快速视频剪辑。
14.整机内置AI授课工具，可根据题目所涉及的知识点和难度级别，可推荐相似题目，推荐题目数量可根据用户需求进行设置。
二、电脑模块要求
类型：内置一体化插拔式电脑模块；内置电脑模块内存：≥8GB DDR4，CPU：≥Intel i5 第 12 代；内置电脑模块硬盘：≥256G固态；为方便后期维护，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。
	1
	台

	261
	一体机支架
	1.移动支架通过防倾斜实验，正负10度倾斜角度下不能翻倒；
2.承挂：≥100kg，壁挂高度可调；整体高度：1597mm；
3.托盘承重25KG,方便触摸笔、遥控器等物品放置；
4.支撑立杆采用冷轧钢材质，表面黑色喷涂；
5.脚轮为万向轮，聚氨酯（PU）材质，均带脚刹;
	1
	个

	262
	会议布标
	[bookmark: OLE_LINK80][bookmark: OLE_LINK81]像素间距（mm） 4.75；像素密度（dot/m2） 44321；像素构成 1R；LED 封装方式 SMD 2020；模组分辩率 64*32；模组规格（mm） 304*152×14；模组重量（g） 220g；推荐最小观看距离 ≥5m；模组最大电流（A） 2.8；模组最大功耗（W）14；视角 H：170°±5°V：170°±5°；最大功率（W/m2） 303；平均功率（W/m2） 152；.屏幕亮度（cd/m2） ≥150；扫描驱动方式 1/16 扫描，恒流驱动；工作电压（V） 5；使用寿命（小时） ＞50000；外壳材质 PC+GF；使用环境温湿度 -20℃～+40℃, RH=10～60%；尺寸：≥7.082m*0.546m；
	3.9
	平方

	263
	党员活动桌
	板材采用优质密度纤维板；台面贴厚度为0.6mm的高级胡桃木皮；所有木质材料经过严格的杀菌、杀虫处理；干燥率低于9%含水率；采用A级油漆,油漆面无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高；五金配件：优质五金配件；规格：4800*1600*760mm
	1
	张

	264
	会议条桌
	板材采用密度纤维板；台面贴厚度为0.6mm的高级胡桃木皮，所有木质材料经过严格的杀菌、杀虫处理；干燥率低于9%含水率。采用A级油漆,油漆面无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高。五金配件：优质五金配件；所有五金配件均经防锈、防腐处理,尺寸符合配套标准，规格：≥1200*400*760
	8
	张

	265
	椅子
	采用优质PU皮，经液态浸色及防潮、防污等一下工艺处理皮面更加柔软舒适，光泽持久性，含水量不超过7%的硬木方，经防虫、防腐等化学处理，采用PU 成型发泡高密度海绵表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过HD 测试永不变形.
	36
	把

	266
	文件柜1
	木质文件柜子尺寸：≥1200*400*2000mm
	2
	个

	267
	收纳柜
	贴面材料：采用胡桃木木皮饰面，厚度0.6mm；封边用材：与贴面相同的进口实木木材；基材：采用高密度环保E1级中纤板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%；油漆：面漆采用优质PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆， 五金配件：优质连接件；尺寸：≥800*400*850；
	1
	套

	十三、智慧书法教室

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	268
	智慧黑板
	整机部分：
1.整机屏幕采用86英寸液晶显示器，整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤113mm，整机两侧副屏可支持以下媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写。
2.整机嵌入式系统版本≥Android 15，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，存储空间≥32GB。
3.屏幕采⽤≤3mm钢化玻璃保护，表⾯硬度≥石墨硬度9H或莫氏硬度7级，透光率不低于91%，雾度≤8%。
4.整机CPU芯片，WIFI与蓝牙芯片、摄像头图像处理芯片、均采用国产自主芯片。
5.整机设备内置2.2声道扬声器，前朝向发声，12W高音扬声器2个，上朝向30W中低音扬声器2个，最大功率≥84W。
6.整机采用红外触控技术，Windows系统和Android系统均支持≥50点触控及书写划线。长时间无人使用屏幕可自动息屏，用户可通过整机内置触摸中控菜单进行开启和关闭，可自定义无人操作息屏时间间隔为1小时、2小时。
7.整机听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持三挡强弱调节。扩声系统语言传输指数（STIPA）≥0.75实现清晰语音输出。整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m，无线模块（Wi-Fi和蓝牙）采用独立模块化设计，无需拆卸整机后壳即可独立拆装。
8.整机具备班级视力检测功能，学⽣站在距离屏幕前5m处，可通过⼿势识别方式来标识方向进行视力测试，测试完成后可直接⽣成视⼒检测结果，并建⽴学⽣视⼒档案，对学⽣视⼒情况进⾏管理。
9.整机内置语音助手，通过整机麦克风及智能笔以唤醒词调起语音助手，支持语音交互的方式调节整机音量、亮度，语音操控打开系统已安装应用如：教学白板、浏览器、计算器、画板，语音搜索指定网页内容，支持选择网页中的视频进行播放或暂停。
10.整机设备支持多种身份识别方式，支持通过账号登录、手机扫码登录、人脸识别登录、声纹识别登录、近场发现登录，并支持账号安全登录检测。支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。
11.模块部分：
内置一体化插拔式电脑模块；内置电脑模块内存：≥8GB DDR4，CPU：≥Intel i5 第 12 代；内置电脑模块硬盘：≥256G固态；整机的连接接口针脚数≤40pin，尺寸≤28.1mm*5.3mm；为方便教师后期维护，该电脑采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块；具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗；
壁挂式实物展台
12.采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修；A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装；支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动；整机采用圆弧式设计，无锐角；同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题；带自动对焦摄像头；外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别；具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。
校园设备运维管理系统
13.系统基于SaaS布局，应用界面采用B/S架构设计，支持学校管理员在Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行所有管理指令操作。系统支持多类型设备接入，集中运维。包含班班通设备、录播设备、班牌设备、校园屏显设备、学生平板设备。
14.支持实时查看和导出学校设备整体使用数据，并支持查看具体设备数据。数据包含设备的使用时长、活跃次数、常用软件使用时长和次数、教学应用使用情况等。
15.多场景锁屏：支持一键下课锁屏、开机自动锁屏、无网络时验证身份解锁。循环指令：支持设置即时、定时、循环模式的关机、重启、打铃、锁屏/解锁指令。其中打铃指令支持上传自定义铃声、设置播放时长。
16.支持同时查看多个教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面；并支持在一个显示界面同时查看单个教室内所有屏幕、所有摄像头的实时画面，以及所有麦克风的声音，完整还原课堂全貌。其中摄像头画面可直接使用班班通自带摄像头，无需额外购置。单台设备巡视时，发现有违规违纪行为时，可远程发消息、发语音直接干预，也可记录备注，事后教育。支持记录所有管理员的巡视记录，方便回溯。
17.支持设备长时间无人使用时，自动进入屏保、锁屏、息屏、关机状态，保护显示器，延长班班通使用寿命。支持用户自主上传官方正版软件，经过人工封装软件后，批量将软件发送至班班通设备安装，整个安装过程完全无感，不影响正常教学。支持查看学校当前已上报的所有疑似风险窗口和上报次数，并支持拦截某个应用所有窗口、某个进程所有窗口、某个具体窗口。
18.支持远程批量清理设备磁盘，支持清理指定磁盘的指定文件夹；支持清理系统盘垃圾文件，支持迁移系统盘文件；支持格式化非系统盘磁盘。
教学备授课软件
19.提供互动式教学课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本不少于80个；包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育三大分类不少于 160000 份的交互动课件。按照下载量、课件质量、相关性每天动态更新课件列表，提供按章节、主题筛选和搜索，课件支持直接预览并下载，下载时课件可同步至教师个人云空间，课件支持教师在线评分。
20.支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种导入方式，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。
21.支持将互动课件导出为 pptx 、pdf、H5 或 web 链接。导出的课件支持在多终端进行二次编辑。
22.AI智能备课助手：在备课场景中支持搜索课件库课件资源， 具有不少于 15 万份的课件资源， 支持整份课件或按照课件页插入课件中。支持按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件，可导入新课；支持按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。支持在查看部分课件的同时查看对应整份课件，了解作者整体教学思路。
23.云教案内容可自动同步至云空间。支持以链接方式进行定向式分享和开放式分享。接收者可直接在桌面浏览器、微信内打开预览，可将云教案转存至个人云空间。云教案支持导出为 PDF 格式。云教案支持导出为PDF格式。
24.提供教案模板以供老师撰写教案，预置模板包含表格式、提纲式、集备式、多课时式、单元设计式不少于 7 个。支持校本模板，管理员在教研管理后台设置 校本模板后，老师可在云教案模板调用。
25.为方便老师使用，支持不少于20种学科工具，且教师可自主设置学科工具在授课界面首页显示，方便授课调用。支持在课件中通过快捷键(Ctrl+F)调用搜索控件，输入文本即可查找课件内文本框、形状、表格中对应的文本匹配项。
互动教学软件
【电脑端】
26.支持微信扫码登录，无需输入帐号密码即可登录软件进入课堂。支持显示预约的活动信息，包括直播活动、互动课堂、网络教研的活动类型、活动名称、活动时间、活动状态及对应授课老师。支持搭配互动录播主机，进入录制视频、直播活动、互动课堂、网络教研活动。支持授课过程中，授课端可远程控制听课端的导播画面，可选择听课端的教师画面、学生画面、电脑画面作为视频画面。
27.支持创建公网直播，生成直播二维码，无需通过平台进行提前预约。支持通过直播链接，观看已结束的直播活动视频，视频在云端保存7天，并支持下载MP4格式到本地。支持直接创建网络教研，即时生成教研二维码，扫码可进行查看教研简介、发送点评等，无需通过平台进行提前预约。支持通过房间号加入互动课堂或网络教研，听课用户可直接输入房间号加入到房间中进行互动。授课教师可将邀请网页分享给其他用户，支持通过链接快速加入到互动中。
28.支持无绿幕虚拟抠像功能，老师可更换画面背景，对本地摄像头画面进行虚拟背景处理，并显示对应的实时画面，老师可查看虚拟背景效果；支持对比控制，显示虚拟背景前后的画面效果；支持背景虚化和更换背景；提供不少于3个默认背景图；支持添加本地图片设置为背景图。
29.在进行互动课堂或网络教研时，支持不少于3种角色实时切换。其中主持人角色可将课中任意成员实时设置为授课老师或学生。支持用户在线打开云课件列表，无需下载至本地，即可在线打开云课件进行展示及讲授。
30.支持用户在云课件中进行远程同步课堂活动，异地教室的学生可同时在交互智能平板上参与活动，支持2个教室的学生同台参与知识趣味活动，活动中双方可相互看到对方操作。支持至少6种类型、70个模板的课堂活动。
31.支持生成拍照上传二维码，使用手机微信扫码后，可直接拍照或选择手机相册的照片，实时上传至授课端，听课成员同步显示照片内容。支持授课老师对于照片进行拖动、放大、批注操作。并且支持授权听课成员对照片进行拖动、放大、批注操作。授课过程中支持用户调起画板工具，提供不少于4种书写工具和14种基础颜色；提供调色板功能，可选择任意基础颜色进行混合产生新的颜色；画板工具中所有功能均可在授课端以及各听课端同步操作，且可同时独立调色。
32.支持互动课堂中可对本地班级、听课班级中表现好的班级发送点评奖励，每堂课可统计各班点评总分，并在课上一键展示最高得分的班级进行表扬。
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	交互式数字临摹台
	1.一体化设计，基于iOS或者Android系统，支持远程升级。高清临摹：支持学生用宣纸、毛笔传统的方式进行高清临摹，能临摹长宽均不大于1cm的电子字帖。临摹台支持网络供电功能，只需要在临摹台的网络接口插入一根网线，即可实现临摹台的供电和网络接入的功能。支持十点触控功能，可用手指直接操控系统；支持分屏触控功能，支持临摹台左边一半能触控，即左边可以播放例字视频，并可以暂停或者快进以及调节音量大小；右边一半不能触控，右边排版好当前播放的例字字帖，可以实现摹帖和临帖；支持手指双击碑帖自动放大缩小功能；
2.高可视角度：＞80/80/80/80 （上下左右）；摹帖屏可承重不低于60kg无裂痕；防水：临摹屏支持防水功能；耐磨：临摹区面板可抗击不低于100000次自然摩擦无划痕；护眼功能：发光柔和护眼，亮度低于260cd/m2；支持RJ45接口；支持WiFi连接；摹帖屏显示尺寸：＞45cm×25cm；分辨率：1920×1080；
3.临摹台外置分体式接口：耳机插孔、USB接口、电源开关，并将分体式接口嵌入在临摹桌桌面前侧（学生座位一侧）；支持自主学习模式下的碑帖临摹功能；支持一键自动更新碑帖功能；支持一键系统整体升级功能；上电自动开机，直接进入学生自主学习软件界面，通过学校、班级、账号、密码登录，直接触控操作软件系统；
4.碑帖系统：支持碑帖手指八点触控放大缩小功能，支持临帖电子毛毡功能，电子毛毡能触控放大缩小，位置随意摆放，支持碑帖通过年代、字体、作者搜索选择功能；练习系统：支持字体排版功能，支持书体、作者、字形、笔类、笔画、偏旁、结构排版字体，支持字格数量的设置功能，支持米字格、田字格、九宫格、田回格、大方格多种背景随意变化，支持一键清空功能；
5.名家课堂系统：具备专家视频课程。支持软件方式调节音量和亮度的功能；支持统一授课模式和自主学习模式切换功能，模式切换由老师控制；支持学生通过自己账号登陆书法学习平台，拍照上传自己的书法作品，支持将软笔书写过程进行录制上传，同时支持查看自己的历史作品和书写过程视频记录（该功能需配备教学互动系统）；
6.临摹台的学习书法软件平台有“润笔”和“洗笔”按钮，通过软件触控操作，智能笔洗自动出水。包含颜体1、颜体2、欧、柳、赵5套基本课程，每套课程各128课时，共640课时；每一课都包含“基础知识”、“初步印象”、“继续观察”、“示范讲解”、 “动手体验”、“知识扩展”、 “课堂练习”、“课堂检测”、“回帖学习”等教学环节；
7.教学环节---基础知识：根据本节课的内容设计基础知识的内容，书法知识涉及笔墨纸砚基本工具、书写姿势、握笔姿势基本要求以及书家、书写材料、碑帖知识、书论一系列内容。教学环节---初步印象：根据每节课的核心内容（例如 重点笔画、偏旁部首或者结构）。系统给出4个左右的开放性“印象说法”。教学环节---继续观察：同一个字具有不同的书体，通过观察某一笔画（如撇画）或者某一部件（如女部）在该字的不同书体中的形态，总结出该笔画（如撇画）或者该部件（如女部）的一般规律。同时系统给出参考性答案。
8.教学环节---示范讲解：包含偏旁、例字的讲解和示范书写。偏旁讲解部分包括书写要点和专家示范视频。例字讲解包括专家示范视频、书写要点，具有拼音、释义、笔画的文字描述、偏旁、结构、书体、作者、作品出处的基本信息，有行笔路线动画（要求手写体），笔顺视图（要求手写体，按照笔顺每幅图增加一个笔画），笔势视图（要求手写体，用箭头、粗细、路线体现出笔画的起笔、行笔、收笔方法），单钩视图（要求手写体），双钩视图，碑帖原图，碑帖修复图（要求按照原帖风格和书体特征进行修复），碑帖修复提取图（修复之后提取，并放在米字格中）。该模块还集成了书体对比、练习等功能。练习功能支持修改例字的底格、换字、自动生成六步临摹。
9.教学环节---书体对比：在示范讲解环节中要包括例字的书体对比，支持每个例字自动调取欧体、颜体、柳体、赵体、隶书、篆书、行书、草书字帖进行对比，当该字的某书体有多字时支持选字，选出的字帖要包括书体、书家、碑帖名称，选出的所有字帖以放大的方式呈现在屏幕上。30.教学环节---动手体验：包含“试一试”、“拼一拼”、“写一写”等环节，在“试一试”环节中，通过单钩、双钩、画轮廓的练习，让学生去感知笔画和结构；在“拼一拼”环节中，将例字分解成几部分推送到学生临摹台，让学生通过拼字游戏进一步对结构进行感知和实践；在“写一写”环节中，让学生进行摹写和临写，并且将笔法图放在最左边。
10.教学环节---知识扩展：包括本节课典型例字的文字源流，列出甲骨文、篆书、隶书、草书、行书、楷书的图片，同时以文字的方式列出“说文解字”的内容。教学环节---课堂练习：自动生成本节课的主要例字或者偏旁的字帖供学生练习，字帖按照六步临摹法生成（六步临摹法：摹-摹-摹-临-摹-临），在该软件界面中支持一键换书体、一键换底格（米字格、田字格、九宫格、田回格、大方格）、一键换字体颜色、选择其他例字、修改字格数量、收取作业的功能。
11.★教学环节--课堂检测：通过学生互动终端将练习上传交互式数字临摹台（不能通过手机拍照来上传），在交互式数字临摹台能对学生的练习进行智能评测，从笔画、结构、整体自动生成文字型问题描述、配合图片指出问题并给出改进建议；可对练习中单字的每个笔画进行自动智能评价，对有问题的笔画自动突出标识，并可自动将作业中的每个笔画与原帖的笔画进行图片对比，对书写出现问题的每一个笔画都自动描述书写问题，并自动给出指导意见；对结构智能评测时，按照每个字的评价维度，自动描述该字的结构方面出现的每一个问题，并自动给出文字性的指导建议，针对书写出现的每个问题都自动给出指导图片和书写指导视频。
12.★教学环节--回帖学习：首先在对应的碑帖上用红圈标识出该字，点击该字可出现这个字的基本信息、笔顺视图、行笔路线、笔势视图、单钩视图、双钩视图、碑帖修复图、修复提取图；同时该碑帖上所有的字都能出现对应的简体，所有字都能呈现基本信息、笔顺视图、行笔路线、笔势视图、单钩视图、双钩视图、碑帖修复图、修复提取图。  
以上★需提供第三方机构出具的检测报告为佐证并体现相应功能。
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	教师中控条案
	[bookmark: OLE_LINK57]1.规格：≤200cm*80cm*75cm，实木结构；古典书桌设计，烤漆处理；全部卯榫结构；支持将本方案中的中控、教师手绘屏、直播系统集成在中控条案中；砚台：≤20cm*13cm*2.5cm，材质：螺纹石；毛笔笔架：≤36cm×34cm×10cm，材质: 鸡翅木；笔洗：≤7.5cm*20cm，材质：优质陶瓷；
2.砚台水滴：陶瓷；镇尺：加重型黑梓木；笔搁：卧式笔架，材质：实木；毛毡：≤1*2米，可以水洗反复使用；笔筒：≤12.5cm*9.5cm，材质: 黑檀；
3.毛笔套装：笔头材质为纯狼毫；笔杆材质：天然黑湘妃；大号毛笔尺寸：出锋≤3.8cm、口径≤1.1cm、全长≤26.5cm；中号毛笔：出锋≤3.3cm、口径≤0.9cm、全长≤26.0cm；小号毛笔：出锋≤2.8cm，口径≤0.8cm，全长≤25.5cm；
4.配套实木方凳1个。
	1
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	书法临摹桌
	[bookmark: OLE_LINK83][bookmark: OLE_LINK82]1.仿古设计，弧形腿，框架结构：松木；规格：≤134cm×60cm×75cm；左右两边两个墨盒孔，长宽：≤13.8cm×7.8cm；左右两边两个临摹台开关孔，长宽：≤7.5cm×1.8cm；洗笔器开关孔直径：≤1.6cm；桌面厚度：≥3.2cm；
2.临摹台盖板支持水写，能无缝嵌入至书法桌，嵌入后临摹台盖板与书法桌表面水平；书法桌前侧预留2个开关安装口；专业笔搁；配套实木方凳2个；
	28
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	[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK17]学生互动拍摄及Ai握笔监测系统
	1.软笔Ai握笔姿势智能监测硬件和学生互动拍摄硬件融合一体，软笔Ai握笔姿势智能监测系统的监测硬件在互动拍摄架立杆中间偏下位置，学生互动拍摄硬件在互动拍摄架“7”字型横杆的下方，互动拍摄硬件具有笔架功能，支持同时挂三只毛笔。
2.学生端临摹台的软件支持互动拍摄及握笔姿势监测硬件，互动拍摄硬件与现有学生端临摹台的硬件对接；互动拍摄通过USB连接交互式数字临摹台进行供电，USB线在桌面上不外露。
3.拍摄硬件帧速率：≥24帧。具备学生座位图功能，老师可管理班级、学生，并对学生进行排坐，形成座位图。老师直接双击座位图上的学生姓名即可查看该学生书写过程，支持老师通过控制系统切换每一个学生的书写过程实时传输到大屏和其他同学的临摹台上欣赏查看。
4.一键收取作业:教师在中控台上可一键收取作业，作业按照学生座位图的顺序和位置关系进行排列。支持书写过程分享到本班，老师与同学实时观看其他同学的书写过程及作品。支持老师对任一学生的作品进行查看、讲评，并通过互动系统供其他学生观看讲评。
5.★当出现握笔姿势错误时，学生端临摹台屏幕左上角显示握笔姿势错误提示图标。点击提示图标，系统会显示学生的握笔姿势具体的错误情况，以文字和图片拍摄方式同时给出监测到的握笔姿势错误，并配有正确姿势的文字和视频讲解；教师端系统能实时监测并出现握笔姿势错误提示，点击提示图标，能显示错误握笔人员所在临摹台的位置信息，能显示握笔姿势的具体错误情况，以文字和图片拍摄方式同时给出监测到的握笔姿势错误，并配有正确姿势的文字和视频讲解；学生端和教师端能监测到握杆错误、食指上翘错误、五指分开错误等多种常见的握笔姿势错误。(提供第三方机构出具的检测报告扫描件为佐证并体现相应功能。)
6.教师机系统能监测到所有学生的握笔姿势错误情况，并形成记录。可通过查看记录显示错误握笔人员所在临摹台的位置信息，以文字和图片拍摄方式同时给出监测到的握笔姿势错误。
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	书画教学展示台
	1.拍摄架：≥10千克，全金属构架,摄像机竖立的主支架杆须立于拍摄架底座板的左上角；支持清晰拍摄软硬笔、粉笔、美术的书写与绘画；配置3台摄像机从不同角度拍摄；
2.摄像机3台:
拍摄面积：大于A3幅面（距离镜头≥45cm处）；长宽高：≤120 mm*70 mm*70 mm，直播画面分辨率：1920*1080，支持自动亮度调节；支持自动对焦功能。帧数：≥30FPS，实时输出画面流畅，移动展示物体无明显拖尾、模糊、延迟等现象； 输出接口：RJ45；电源：DC12V； 
3.支持保存镜头位置，支持6个档位设置，需要时可一键调出，自动恢复到相应位置；软件界面可调整缩放倍数，并立即展示缩放后的效果。缩放后可全自动对焦清晰显示或通过软件界面手动对焦清晰显示；
4.支持正面摄像机、侧面摄像机拍摄长宽均不大于3毫米的字（可清晰辨识文字内容），拍摄高度不低于65厘米；摄像机机壳为全封闭结构，镜头必须封闭在摄像机机壳内部，防止落尘或者不慎操作损坏镜头。
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	书法教学直播系统
	1.系统支持连接书画教学展示台的三台摄像机同时拍摄直播、录像，其中两台摄像机进行同时拍摄录课，另一台摄像机录制授课特写画面；
2.软件界面同时显示正面、侧面、特写三个画面，并在画面上进行标识，画面上标识正面、侧面、特写。支持单镜头画面、双镜头画面、三镜头画面、画中画四种录播模式功能，四种显示模式都直接双击切换。支持三台摄像机的视频语音录制功能；支持三个画面同步回放功能；支持播放文件时间显示数字走表功能；支持在软件内直接修改视频、图片文件名，支持拍摄的视频文件自带拍摄年、月、日、时、分、秒信息。支持快镜头播放、暂停功能；支持慢镜头播放、暂停功能；支持摄像机自动录音功能，软件调节声音大小；
3.支持在画面上任意批注功能；教师在示范书写的时候，可以在界面同时展现要示范的例字的视频、例字多个字体、例字的多个碑帖，显示在软件摄像机拍摄的界面，字帖可随意放大缩小，可随意放在软件界面的任何位置；支持一键抓图、看图功能；
4.支持正面、侧面、特写三个镜头具有设置功能；支持设置功能包括缩放、指定档位功能；缩放：支持鼠标滚轮调节缩放比例功能；
5.支持缩放比例自动对焦，调节缩放比例，选择自动对焦，系统依据缩放比例自动对焦。
6.支持教师把调整好的缩放和焦距参数快捷保存到指定档位，下次使用时可以一键选档，一键快捷切换档位时，摄像机缩放和焦距自动调节到本档位的对应参数；支持保存6个档位。
7.支持回放功能，回放功能具有对已录视频进行重命名和删除功能；支持回放视频时正面、侧面、特写三个画面同时显示播放功能；回放功能支持正面、侧面、特写三个画面任意切换功能；回放功能支持正面、侧面、特写三个画面双击全屏功能；
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	书法字帖排版系统
	1.支持1-500个字内，任意字体数量排版功能，随意设置字格大小，调节字格的宽、高，支持鼠标滚轮选择模板。支持拼音搜索，可同时输入多字拼音，直接搜索多字；支持多字文本搜索；支持书写字体历史记录。演示汉字笔顺功能：具备一笔一划功能，每一笔划自动按照顺序排列组成单字。动态笔划功能，每一笔以动画起笔收笔的方式，按照笔划顺序展现。具备笔划分拆功能，每一笔都占一格，书写过的笔划用彩色标识出来，整体直观展现单字笔划过程。每个字的偏旁和非偏旁部分，都是通过两种颜色区分出来。
2.支持在软件界面直接点播现代书法家书写的颜欧柳赵及字体中偏旁、例字的视频。可以实时同步临摹台显示。支持字帖文件随意排版及混排。支持电子字帖全屏显示，通过调整排版规格可控制每个字的大小和位置。
3.内置篆、隶、楷、行、草五种软笔字体字帖文件，不少于2万字的字帖库资源。支持米字格、回字格、九宫格、田字格、大方格选项。支持进行集字练习；具备一键排版六步教学法。支持边看边练，左边是书法家视频教学，右边是学生临摹书法家字帖功能；
4.支持字体使用的历史记录；支持老师自定义适合自己教学的排版模板；支持一字多体排版；支持硬笔字体排版，学生临摹。
	1
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	书法集创系统
	1.支持折扇、团扇、条幅、横幅、斗方、对联、中堂等模式集字创作功能，从1言到500言随意编辑排版功能，支持字体大小缩放功能；支持自定义创作作品类型功能；支持字体自适应大小功能，后面排版的字体自动适应第一个排版好的字体大小；支持自适应角度调整，字体智能化自动调整摆放角度；
2.支持文件新建、修改、保存、放大缩小、临摹功能；包含重修三门记、陋室铭、六体千字文、灵隐禅师塔铭、黄庭经、淮云院记、后赤壁赋、归来辞去、道德经、东铭、大学、感兴诗并序、多宝塔碑、颜勤礼碑、颜家庙碑、颜体合成创作、赵体合成创作等多个创作字体模块内容；
3.支持一键还原功能；支持文字和拼音搜索功能；在配置互动模块时，支持老师一键收取学习集创练习作品的功能；
	1
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	三笔字板书示范书写软件
	1.软件支持选用白板、黑板、宣纸和画布四种模式作为背景底纹；软件支持米字格、田字格、田回格、九宫格、方格和无格作为写字用底格；软件排版支持从一字格到十五字格共十种不同排版方式；
2.笔型：支持毛笔、铅笔、钢笔、粉笔、刀笔、水彩笔、艺术笔1、艺术笔2、艺术笔3、艺术笔4、标注、橡皮共12种书写功能；
3.软件支持标注和具有橡皮擦功能；支持笔锋粗细、浓度、锐利可调控；支持色板，颜色可自由设置；具有全屏显示功能；支持在字体排版软件界面、视频资源库软件界面、视频直播软件界面、碑帖查询软件界面、课程讲义软件界面进行批注、点评功能；支持一键清屏功能；
	1
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	书法教学视频资源平台
	1.具备对平台资源进行控制、查询、播放及备课调整功能;内置三年级、四年级、五年级、六年级、初级、中级（一）、中级（二）、高级的高清毛笔书法示范讲解视频;含各年级课时的毛笔示范视频，针对每一个字，每一个笔画都有教学视频; 支持老师管理密码功能;支持批注功能;支持硬笔视频资源;
2.每个视频都配有教学音频讲解;视频资源均为高清拍摄，可观察运笔方式;视频资源按照每一例字的结构、笔画、结体规律进行分类，可以一键式调取任一课时内的视频资料；
	1
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	书法教学查询系统
	1.碑帖资源查询可实现通过年代、作者、字帖名字进行智能化检索，并可任意放大缩小拖动字帖;支持通过原图模式、高光模式、荧光模式、红外模式、3D模式进行碑帖的查看欣赏以及临摹。创作碑帖素材查询可通过关键字检索功能来搜索相应的碑帖素材；
2.支持输入文字、拼音搜索功能，支持临摹、欣赏选项按钮；支持黑白反向功能，原贴是白底黑字的可以直接转换成黑底白字，原贴是黑底白字的可以直接转换成白底黑字。内含中国历代高清碑帖，包含临摹范本全部碑帖，有楷书、隶书、行书；包含欣赏作品全部碑帖，有篆、隶、草、楷、行五种字体。包含其他碑帖，包含篆、隶、草、楷、行五种字体，不少于10000张。支持批注功能；
	1
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	场景式网络课堂教学系统
	一、教师授课端软件：
1.软件必须是从智慧书法教学系统界面直接点击进入。
2.支持教师创建自己的直播课程，直播课程中可包含多个章节与课时，每个课时均可独立直播，也可单独设置直播时间。每个直播课程均可进行分类，，课程可以设置课程名称，可上传图片封面。图片封面支持放大、缩小、剪切，还可实时预览效果，可设置简介，还可增加详细图文介绍。图文介绍包含以下功能：文字加粗，文字倾斜，文字下划线，文字删除线，段落靠左，段落居中，段落靠后，段落居中自动调整，支持设置段落编号或设置段落图形，支持设置左右缩进，支持设置文字颜色，文字背景色，支持插入链接，支持插入图形，也可插入网络视频，支持清除格式。创建课程时，支持加入多个章节，每个章节均可独立定义名称。创建章节后，每个章节均可增加多个独立课时。均可自定义本课时名称。课时分为直播、点播两种，点播课时可上传视频文件供点播使用，上传视频文件后可自动计算并展现本课时时长。直播课时可定义直播开始的日期以及时间，支持一键查看当前时间。编辑课时时，支持通过图标区分点播和直播课程。支持课时跨章节直接拖拽调整结构。
3.教师申请功能，支持通过输入教师姓名、手机号、短信验证、密码设置、个人介绍、头像等信息，提交注册，可查询审核状态，查询时需要手机验证码审核教师身份。支持待审核课程查询，支持通过课程名称查询，支持通过注册时间查询，支持通过审核状态查询。可一键取消课程审核申请。可一键查看审核状态。可分类查看拥有的所有课程列表，可通过名称或名称简写对课程进行模糊查询。可修改课程。修改内容包括，课程分类，课程名称，，课程封面，简介与详情，可重新编辑章节，还可重新编辑所有课时，编辑后自动进入审核状态。可删除课程。可查看最近的直播情况。支持查看可查看用户评价，并对不同星级评价分类统计百分比，可按各种星级评价查看该星级下的所有观看者的评价。
4.教师现场直播授课时，可切换不同的三维场景，三维场景支持不低于4个不同位置的场景大屏设置，不同的大屏可同时播放不同的内容。可将视频设置到三维场景的场景大屏，并在所有学生端同时进行播放。直播授课时，教师能同时调入6个或以上视频、3个或以上的摄像机、以及3个或以上的ppt在同一个界面上进行播放，并且上述的每个画面都可分别进行大小调整，学生端能同时观看上述的所有画面。教师可针对正在授课的任意一个视频设置任意的播放位置，并立即生效。可将教师的实时授课画面设置到三维场景的场景大屏并同时播放，并同步传输至学生端；教师在直播授课时支持随时插入PPT并进行及时播放；在直播授课时能设置字幕动画，并立即生效、学生进行观看。
5.课程同时支持直播与点播。支持下载所有课程的视频，支持视频本地编辑后再次上传更新。支持在线预览。现场直播授课的同时，系统可自动录制直播课堂的所有视频或者授课过程，并形成课程供学生进行回放观看。
6.三维场景支持远景、近景、特写，直播授课过程中教师可以任意切换三种方式，切换后学生端立即生效、进行观看。三维场景支持摇臂、进、退的动画模式，直播授课过程中教师可以任意切换三种动画模式，切换后学生端立即生效、进行观看。支持传输控制、减少噪点和减少阴影的设置。支持视频的亮度、对比度、伽马值、色调的设置。支持设置帧率、颜色空间和输出大小。教师授课直播时可切换为画中画方式。直播授课时可设置让图像翻转；支持单独对音频进行音量大小、播放位置的设置。支持字幕编辑功能，并可选择字体、大小、颜色。支持文字和图片的滚动设置，支持设置滚动方向和速度。文字样式可设置加粗、下划线、删除线、倾斜。
7.在课时详情中一键进入直播。支持一键初始化直播配置。支持修改密码，修改密码时，支持通过手机号进行二次验证。支持设备测试功能，可测试多个摄像头和多个麦克风等设备，展现测试结果，支持重新检测。支持预览所有带摄像头的客户端的实时视频，支持与其中某个观众进行视频连线交流，交流期间，其他用户均可观看交互过程。以画中画形式展示双方视频，可切换放大本方或客户端视频。直播期间，可通过微信扫码将视频推送到微信群或微信好友。支持限制转发功能。支持老师禁言或请出的功能。教师现场直播授课时，直播场景内容自动加载上次退出时的配置，可以直播教师端直播系统摄像头拍摄内容，可以直播临摹台学生书写过程，可以共享教师屏幕，支持多显示器一键切换，可以添加全局背景音乐，支持设置背景音乐音量、进度、是否循环播放，更换背景音乐，要求直播讲师端、PC端、移动端这三端互通。
二、接收客户端软件：
8.客户端软件必须是从智慧书法教学系统界面直接进入。支持查看当前以及即将开播的直播课程，可查看当前的热门课程，还可查看全部可用课程。可查询当前以及随后一周内的正在直播的课程，以及待直播的课程。直播课程课程开始前，系统自动为订阅用户发送提醒收看的短信。可查询最新课程和热门课程。可查看课程列表以及课程的详细信息，可查看教师介绍以及课程介绍。教师介绍包括教师的个人详情，还包括教师的所有已开放的在线课程，包括直播与点播课程。课程详情中包含，课程的介绍，以及课程的章节与所有具体课时，每个课时均可显示课程时长，观看完毕后系统可自动记录并调取本课程最后一次所学的课时，支持从此课时后继续学习。可查看本课程的热门程度-。
9.支持通过课时列表点击后直接进入直播或点播观看界面，在此界面中可以查看课程详细信息，包括课程名称，教师，以及所有章节中的课时。查看课程详情时，支持一键进入点播或直播。播放中可随时调整视频质量，包括标清、高清、超清。支持1080P视频播放。观看直播时，可查看直播开始时间、参与人数、教师信息，可切换视频质量，包括标清、高清以及超清，可全屏，可预览本地摄像头，支持举手发言功能。支持视频互动，互动时，可允许主播通过视频方式与本地进行交流。可查看当前在线人数以及用户明细，可以与当前所有在线用户以及教师进行文字聊天，可以发送表情图形。可支持表情与文本混合发送，可支持200字的文本内容。
10.支持查看学习历史记录，并可进行复习，支持修改个人信息，包括昵称、手机号码以及头像，头像支持放大、缩小、剪切，还可实时预览效果。客户端学习点播课程可以从上次学习位置开始播放：将课程加入学习后，进入某个点播课程时，自动从上次退出时的播放位置开始播放，比如某个课时上次看了5分钟，那么这次播放时会自动从5分钟开始播放。可查看所有教师以及教师的详细介绍，还可以查看教师的课程列表并播放相应课程。可按照课程分类，课程名称，教师姓名对课程进行搜索。
三、移动客户端软件：
11.支持通过安卓以及IOS的微信小程序参与直播或点播。支持轮播图，轮播图中可进入课程详情，课时详情。可显示最近的系统消息，可查看最近一年或更长时间的系统消息。可查看当天进行的直播。可查看近期的热门课程。可按照课程的分类查询以及查看课程详情。可查看课程的封面，介绍，观众星级评价，评价人数，热门程度，可一键将课程或课时分享到微信群或微信好友，可查看课程的章节，以及每个章节下的详细课时。学生可对课程进行星级评价，查看当前的综合评分。查看各种评价的百分比。按照日期查看评价详情。支持通过课程名称，教师姓名对课程进行模糊搜索。保留最近的搜索历史记录，可用于快速搜索,支持对最近所有用户的搜索内容进行统计并将最热门的搜索内容提炼为热词，供用户进行快捷搜索。提供对教师的详细介绍，可查看教师的姓名，个人简介，以及此教师的课程列表，在课程列表中，可直接进入直播或点播。可自动记录学习历史并进入复习功能，可显示对课程的学习进度，可统计当日学习时长，以及连续学习天数和累计学习天数。可收藏课时，并在个人中心查看所收藏课时。可将课时加入学习列表。可修改个人资料包括昵称、手机号，支持通过手机验证码验证用户个人身份。
12.要求通过微信扫码进入直播间，并与讲师、PC端用户三方进行文字、表情符号交流。支持进入课时讨论组与PC端用户以及教师同时交流。可在线咨询系统客服。移动端学习点播课程可以从上次学习位置开始播放。
	1
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	书法课程讲义系统
	1.系统全部课程不少于700课时；包含颜体1、颜体2、欧、柳、赵5套基本课程，每套课程各128课时，均是独立的软件模块，支持查看范字的书写要点讲解，书写示范视频讲解，单钩、双钩、笔法、示意图，核心示范字的文字演变，每课时都有书法知识点讲解；包括三年级、四年级、五年级、六年级的课程128课时，均是独立的软件模块，支持查看范字的书写要点讲解，书写示范视频讲解，单钩、双钩、笔法、示意图，核心示范字的文字演变，每课时都有书法知识点讲解；
2.颜欧柳赵的配套讲义中，每个课时均具有通过拼字游戏进行书法结构练习：教师一键推送拼字游戏到学生端临摹台，学生临摹台变为手指触控操作，拖动被拆分的字体笔画，在米字格中进行拼字，拼字完成可显示原帖，系统可自动打分和排名，支持多次重复拼字学习；
3.配套讲义中每一课都包含“示范讲解”、“观察规律”、 “动手体验”、“知识扩展”、 “课堂练习”、“课堂检测”、“回帖学习”环节；
4.示范讲解：包含偏旁、例字的讲解和示范书写。偏旁讲解部分包括书写要点和专家示范视频。例字讲解包括专家示范视频、书写要点，具有拼音、释义、笔画的文字描述、偏旁、结构、书体、作者、作品出处的基本信息，有行笔路线动画（要求手写体），笔顺视图（要求手写体，按照笔顺每幅图增加一个笔画），笔势视图（要求手写体，用箭头、粗细、路线体现出笔画的起笔、行笔、收笔方法），单钩视图（要求手写体），双钩视图，碑帖原图，碑帖修复图（要求按照原帖风格和书体特征进行修复），碑帖修复提取图（修复之后提取，并放在米字格中）。该模块还集成了书体对比、练习等功能。练习功能支持修改例字的底格、换字、自动生成六步临摹。
5.书体对比：在示范讲解环节中要包括例字的书体对比，支持每个例字自动调取欧体、颜体、柳体、赵体、隶书、篆书、行书、草书字帖进行对比，当该字的某书体有多种时支持选字，选出的字帖要包括书体、书家、碑帖名称，选出的所有字帖以放大的方式呈现在屏幕上。
6.观察规律：该功能可培养学生观察能力、对比分析总结能力。同一个字具有不同的书体，通过观察某一笔画（如撇画）或者某一部件（如女部）在该字的不同书体中的形态，总结出该笔画（如撇画）或者该部件（如女部）的一般规律。同时系统给出参考性答案。
7.动手体验：包含“试一试”、“拼一拼”、“写一写”环节，在“试一试”环节中，通过单钩、双钩、画轮廓的练习，让学生去深度感知笔画和结构；在“拼一拼”环节中，将例字分解成几部分推送到学生临摹台，让学生通过拼字游戏进一步对结构进行感知和实践，并对所有学生进行排名；在“写一写”环节中，让学生进行摹写和临写，并且将笔法图放在最左边，便于学生进行临摹。
8.知识扩展：包括本节课典型例字的文字源流，列出甲骨文、篆书、隶书、草书、行书、楷书的图片，同时以文字的方式列出“说文解字”的内容。同时包含其他的一个书法类的知识，书法知识涉及到文字、书家、书写材料、碑帖知识、书论等内容。课堂练习：自动生成本节课的主要例字或者偏旁的字帖供学生练习，字帖按照六步临摹法生成（六步临摹法：摹-摹-摹-临-摹-临），在该软件界面中支持一键换书体、一键换底格（米字格、田字格、九宫格、田回格、大方格）、一键换字体颜色、选择其他例字、修改字格数量、收取作业的功能；
9.课堂检测：该环节实现收作业并进行智能评测，收取作业通过学生互动终端一次性收取所有学生的作业（不能通过手机拍照来收取作业），收取作业后在教师机界面能看到所有学生的作业图片（在同一界面看到所有图片），并能对任一学生的作业进行智能评测，从笔画、结构、整体自动生成文字型问题描述、配合图片指出问题并给出改进建议。回帖学习：该环节回归到本节课对应的原始碑帖进行学习，首先在对应的碑帖上用红圈标识出该字，点击该字可出现这个字的基本信息、笔顺视图、行笔路线、笔势视图、单钩视图、双钩视图、碑帖修复图、修复提取图；同时该碑帖上所有的字都能出现对应的简体，所有字都能呈现基本信息、笔顺视图、行笔路线、笔势视图、单钩视图、双钩视图、碑帖修复图、修复提取图。
	1
	套

	282
	碑帖深度学习软件
	[bookmark: OLE_LINK85][bookmark: OLE_LINK84]1.该软件从智慧书法教学系统界面进入，支持打开碑帖深度学习软件，要求在碑帖深度学习软件界面上出现《九成宫碑》、《多宝塔碑》、《玄秘塔碑》、《颜勤礼碑》、《三门记》、《曹全碑》、《兰亭序》。点击碑帖名称，出现碑帖的相应图片，要求相应的碑帖图片可进行拖动条、滚轮、数字加减三种方式进行缩放。可通过翻页按钮选择该碑帖的任意一张图片，要求该图片可缩放和拖动，选择图片后鼠标点击碑帖上的任意一个字，要求碑帖上该字的右下角自动出现对应的简体字；
2.点击单字后，该单字的碑帖原图出现在界面左侧；再点击左侧的碑帖原图，可查看笔顺图，要求笔顺图中的每一笔为硬笔手写体；
3.可查看该字的行笔路线动画，要求行笔路线动画的每一笔为硬笔手写体； 
4.可查看该字的笔势视图，视图中的每一个笔画的起笔、行笔、转折处要求用手写箭头标识出来；可查看该字的单钩视图、双钩视图，单钩视图要求为硬笔手写体；可查看碑帖原图和碑帖修复图，要求碑帖修复图为对破损的碑帖进行原意修复，修复后的字帖要求笔画完整、不允许变形、背景干净无污；
5.可查看碑帖修复提取图，要求碑帖修复图经过处理后变成背景透明字体，并放在米字格中；
6.可查看该字的其他书体，要求该字对应的颜体、欧体、柳体、赵体、隶书、篆书、草书同时自动出现在界面上，并且点击任何一种书体可出现该书体对应的多个字帖，继续点击字帖可以放大的方式自动排列在界面上进行书体对比； 
7.可直接进入练习界面，左侧为碑帖原图，右侧为米字格，要求在该界面可以直接进行换字操作，换字操作可直接选取系统中的其他一个字进行练习；要求可直接切换到该字的其他书体进行练习；要求练习界面可以修改底格，包括米字格、田字格、九宫格、田回格、大方格；要求可直接切换到六步临摹法，出现“摹-摹-摹-临-摹-临” 的模式进行练习；
	1
	套

	283
	软笔书法Ai智能评价软件
	1.通过学生互动终端收取所有学生的书法练习作业。老师在教师端一次性收齐所有学生的作业。支持查看作业历史记录，并查看某次作业中所有学生的电子版练习作业，也可单独查看某位学生的作业。在书法教学云平台的课程讲义软件中，支持对所配套的全部毛笔楷书课程中涉及的所有讲解例字进行自动智能评价。
2.★对于某个学生多次书写的同一个字，每次的练习测评结果形成折线图，并可查看每次测评的详细结果；对于某个学生多次书写的同名笔画（例如：不同字中的撇划），每次的练习测评结果形成折线图，并可查看该笔画每次测评的详细结果，并能查看当时练习的整字及评测结果。(需提供第三方机构出具的检测报告扫描件为佐证并体现相应功能)
3.针对学生互动终端收取的作业（而不是通过手机或平板电脑单独采集的作业），可对作业上的多字同时进行智能评测分析，可查看作业中任意字的评测结果。支持整体自动智能评测功能，根据作业与原帖的符合程度进行打分。可对字的结构进行自动智能评测，评测时根据每个字的复杂程度从多个评价维度进行分析，不同的字的结构不同，其评价维度的名称、数量不完全相同。对结构智能评测时，每个字的评价维度均配有教学视频。
4.对结构智能评测时，按照每个字的评价维度，自动描述该字的结构方面出现的每一个问题，并自动给出文字性的指导建议，针对书写出现的每个问题都自动给出指导图片和书写指导视频。可对作业中单字的每个笔画进行自动智能评价，对有问题的笔画自动突出标识。
5.笔画智能评价时，可自动将作业中的每个笔画与原帖的笔画进行图片对比。笔画智能评价时，对书写出现问题的每一个笔画都自动描述书写问题，并自动给出指导意见。支持对智能评价结果自动生成整体评测报告。
	1
	套

	284
	作品虚拟展馆展示系统软件
	一、展示参观
1.虚拟展馆入口支持学校真实场景融入;支持展示特定场所的3D实景，支持展示虚拟3D展馆。虚拟展馆设有路径点用于3D漫游;
2.虚拟展馆可展示书法作品、美术作品、碑帖图，也可展示视频，视频支持自动播放和手动播放两种方式;参观者可查看作品介绍、作者介绍，可对作品或视频进行点赞或留言。点击作品时，可对作品进行全幅画面欣赏，也可自由缩放展示。
3.在虚拟场景的房间内，支持参观者使用3D形象，不同参观者进入房间后可以看到其他参观者的实时位置以及走动过程，点击其他参观者，可进行互动交流。在虚拟场景中 ，可以通过键盘控制进行平滑移动，也可通过预设的位置点进行快速移动，还可调出快速导航功能，进行房间切换或场景切换。
4.在虚拟场景模式下的房间内，可进行专注方式观赏。专注方式下，可打开或关闭房间灯光，可打开探照灯聚焦显示关键区域，也可打开灯光跟随效果，随时照明用户周围区域的作品。
二、展馆管理
5.可设置学校简介，学校简介包含文字描述以及封面图片;可进行作品管理，作品可单独上传，也支持使用智慧书法教室的互动教学系统批量采集。可进行视频素材管理。
6.支持创建基于真实场景、虚拟场景或真实虚拟场景混合模式的展馆。系统内置不同风格的虚拟场景建筑设计方案，用户可使用不同方案进行自由组合，方案内的各种建筑还可自主设计布局。虚拟展馆搭建后，可将作品、视频布置到真实场景或虚拟场景中。
7.作品具备装裱功能，可使用中堂、斗方装裱形式。视频可加多种边框装饰效果。可设置展馆的背景音乐，进入展馆后自动播放。
	1
	套

	285
	学生镇尺
	专业镇尺
	65
	对

	286
	学生毛笔
	学生练习专用毛笔，兼毫中锋
	65
	支

	287
	多功能墨盒
	[bookmark: OLE_LINK58]墨盒嵌入在桌面；材质：ABS；外观尺寸：≤140*80*33mm；墨盒盖尺寸：≤140.mm*80.mm*6.5mm；墨盒右边水池：≤46*67mm，墨盒左上墨水池：≤33*56mm，左下舔笔台：≤33*56mm，左上角引流槽一个;墨盒采用微倒扣防挥发设计，所盛墨汁可保持百日以上不干涸。墨盒集刮笔、舔笔、润笔功能于一体。
	65
	个

	288
	毛毡
	规格：不小于50*50cm
	65
	张

	289
	临摹专用纸
	书法专用临摹纸，100张/包，吸墨性好，且不透墨
	20
	包

	290
	六尺宣纸
	六尺全开生宣纸，适用于楷书、隶书、行书等书法创作，以及书画教学、作品装裱等场景
	2
	刀

	291
	四尺宣纸
	四尺全开生宣纸，适用于楷书、隶书、行书等书法创作，以及书画教学、作品装裱等场景
	2
	刀

	292
	三尺宣纸
	三尺全开生宣纸，适用于楷书、隶书、行书等书法创作，以及书画教学、作品装裱等场景
	2
	刀

	293
	毛边纸
	 四尺四开34*69cm
	28
	刀

	294
	中控系统
	开机界面即是智慧书法教学系统平台界面，通过主机系统直接控制书法直播系统、大屏、软件等软硬件；系统平台有独立的音乐背景模块软件；控制系统硬件规格：CPU：≥酷睿I5；内存：16G；硬盘：1TB；板书专用手写屏规格：显示尺寸：≥21.5寸（16:9）；解析度：1920*1080；对比度：1000:1；感应方式：电磁式；分辨率：2000Lpi；反应速度：200点/秒；压感：2048级；压感笔1支。
	1
	台

	295
	博古架
	外观尺寸：≥1000*350*2000mm，优质实木，实木，采用榫卯结构，结实牢靠，纹理通达清晰，外观鲜明光亮。
	4
	套

	296
	装修装鉓
	墙面作品展示区、顶面复古装修装饰；
	1
	项

	十四、心理咨询室

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	一、办公接待室（通过挂图展示成功案例，加强来访者对心理咨询中心的信任感；心理教师建立电子心理档案、整理和放置档案并接待来访的学生及家长或老师的场所）
	　
	　

	297
	计算机（节能产品）
	1.主要参数：国产品牌;CPU-2.5G/20M/十核16线程;内存≥16GB; 硬盘≥512G;显卡：高清集成显卡;声卡：集成5.1声道声卡，提供前置1个音频输入/输出接口，1个音频输入接口；后置1个音频输入接口，1个音频输出接口，1个麦克风输入接口;集成10/100/1000M以太网卡;机箱≥13L，方便搬运，顶置提手，方便搬运；电源:≥110/220V：260W：85%能效电源;
2.接口≥8个USB接口（前置4个4个USB3.2 Gen1接口，后置4个4个USB2.0接口）、1*VGA接口、1*HDMI接口（VGA非转接）、1个RJ45网络接口;键鼠：防水键盘、抗菌鼠标;光驱：DVD刻录光驱;操作系统：预装正版操作系统；
★3.售后服务：整机不少于三年保修售后服务并提供承诺函加盖公章；
	1
	台

	298
	办公桌椅
	基材实木，漆面光泽度高、硬度达H级，椅子框架采用一次性成型不锈钢材料，优质超纤皮。透气性强，柔软而富有弹性，厚度适中。
	1
	套

	299
	无声挂钟
	控制咨询时间， 圆形，扫秒机芯，尺寸：≥12寸
	1
	个

	300
	文件柜
	采用0.6mm加厚冷轧钢板，隔板及侧板均采用0.6mm冷轧钢板，表面采用磷化处理300°C的高温喷涂处理，使用漆洁合力提高。规格：800*400*1800mm
	2
	个

	301
	心理图书
	适合于学生阅读的心理学、教育学图书和杂志；适合于心理教师阅读的比较专业的心理学、教育学图书和杂志；适合于一般教师阅读的通俗的心理学、教育学图书和杂志。
	50
	本

	302
	书刊收纳架
	内镶嵌螺丝，整体美观；增加横栏，防风防掉落；高密度蜂巢网，承重强；滑轮可 360°旋转
	1
	个

	303
	多人沙发
	规格：3人位：≥174*80*78；材质：面料：棉麻，框架：实木，填充物：高弹海绵，椅脚：镀金脚。
	1
	套

	304
	单人沙发
	规格：≥750*640*780MM；材质：棉麻、实木椅脚、橡胶防滑脚垫、高回弹海绵内芯
	1
	个

	305
	茶几
	摆放物品,用于心理咨询。规格：≥120*60*40；材质：木制；形状：长方形，无棱角
	1
	套

	二、个体辅导室（接待个体来访者，进行个体心理咨询与辅导。作为个案咨询的主要场所，面积不宜太大，否则会阻碍咨询关系的建立；也不可过小，否则容易产生压迫感。对于个别严重的心理问题学生，由心理老师开展个体咨询与辅导，针对不同个人的心理问题，制定心理干预计划）
	　
	　

	306
	单人沙发
	规格：≥750*640*780MM；材质：棉麻、实木椅脚、橡胶防滑脚垫、高回弹海绵内芯
	2
	套

	307
	小茶几
	规格：≥Φ40*61；材质：木质；形状：圆形，无棱角
	1
	套

	308
	录音笔
	录音用，内存≥24G
	1
	套

	309
	无声挂钟
	控制咨询时间， 圆形，扫秒机芯，尺寸：≥12寸
	1
	套

	310
	音乐放松系统（身心反馈B型）
	[bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK60][bookmark: OLE_LINK61]一、硬件参数：
收拢状态：≥长100CM*宽99CM*高130CM
展开状态：≥长165CM*宽99CM*高90CM
产品重量：净重：≥45KG；最大承载量：≥100KG，电 源：220V（50Hz）
操作台尺寸：高度≥780mm*长度550mm*宽度500mm
身心反馈主机：屏幕尺寸：≥21.5寸；运行内存：≥2GB；存储容量：≥32GB
体感系统：体感系统：音乐同步震动≥6个点：臀部、背部。随音乐频率同步震动，共振频率：≥60Hz用户可以自由调节音频震动的大小。
二、一体化控制面板
控制整个椅子电源开启
控制沙发角度调节（伸展与收缩）
控制头罩打开与闭合
控制靠垫温度加热，温度三挡可调
一键复位，所有角度恢复原始状态
体感音乐模式控制（播放与暂停\ 上一曲\下一曲\振动增强 \振动减弱\音量增大\音量减小\蓝牙模式 \单曲循环）
三、智能减压调适训练系统参数：
1.HRV身心健康评估：具备1分钟快速HRV数据健康评估，包含心率；血氧；抗压能力；自助神经平衡性；血流灌注；身体疲劳状态；精神压力状态；PNN50；SDNN：CV：SDSD；LF/HF；RR散点图；RR期间直方图，评估完成后出具包含放松指数；疲劳指数；压力指数；稳定指数；训练建议等详细的评估报告。
2.心理训练：生物反馈互动式心理训练模块，包含菩提树；梵高星空；破土而生；神秘花园；蒲公英；神射手。
3.音乐放松：包含美丽河水；樱花；清晨音乐等十余种放松主题视频。
4.睡眠调节：改善睡眠质量和缓解失眠问题的方法的模块，包括睡眠治疗、催眠脑波、睡眠指南、ASMR以及氛围助眠等多种方式。
睡眠治疗：由多梦易醒；午休放松；入睡困难等多种睡眠调节方案组成。
催眠脑波：4HZ脑波音乐；复合型脑波音乐；全脑按摩等十余种脑波音乐。
睡眠指南：包含奇异梦世界；如何改善睡眠；完美睡眠节奏；改善失眠；释放压力等7个睡眠指南。
氛围助眠：提供乐器、交通、冥想、动物、影视剧、放松训练、禅音、脑波、自然、课堂等100余种多样化的白噪音选择，自定义混音创造个性助眠背景音且可实现雨声雨雷声具备画面互动特效。
5.音乐调适：脑波音乐、放松减压音乐以及Rife疗愈频率音乐等多种类型等。
脑波音乐：超级学习力；超级旺盛精力；超级理解力；超级直觉力；超级自信力；超级记忆力等主题音乐。
[bookmark: OLE_LINK16]放松减压：一阵微风；入夜；内生；净空等放松减压主题音乐。
93)Rife疗愈频率：使用特定频率的波段音乐，机体可以吸收和响应特定频率的音乐改善身体不适情况。
6.冥想引导：本冥想引导系列涵盖正念冥想的多元课程，从正念冥想指南的八大课程到八周深入训练，帮助您应对压力、学会放下并培养友善态度。
正念冥想指南：探索正念冥想的八大课程，包括应对压力、学会放下以及如何以更加友善的态度对待他人等技巧。
八周正念冥想：包含改善压力与焦虑情绪；与身体联结；冥想基础等八周正念冥想课程。
正念行走：静坐呼吸；身体扫描；静坐等正念行走冥想课程。
儿童冥想：神奇河流；去海边；天空中的云朵等儿童冥想。
7.调适引导：该调适引导系列融合了多种放松与自我调适技巧，包括引导式内观，通过深度自我观察促进内在平静；引导想象法则运用想象力，引领您进入放松与治愈的场景；主动式渐进肌肉放松训练则通过逐步放松身体各部位，有效缓解紧张与压力。催眠体验：自信与自我肯定；透视潜意识；高质量睡眠；重返心灵桃花源；探索潜意识；探索前世今生。
8.认知改善：包含冷却愤怒；消除痛苦；缓解焦虑；消除自卑；缓解抑郁，全面提升用户的心理健康状态。432赫兹：包含荷塘雨声；雨中竖琴；光浴巨汤等高频432HZ音乐提升人的能量水平。放松之旅：包含山海之语；海浪之语；林枫之语；望舒之语,音药：古琴音药；调养五脏；静心安神；疏肝健脾；养心调神；净化修复；身心调节，融合了传统中医五行理论与古琴音乐的精髓。个人中心：修改密码；健康评估报告查询；注销账号；在线升级；切换账号。
9、管理员中心：
批量导入：批量导入用户账号。
发放账号：帮助来访人员进行注册。
批量删除：批量删除用户信息。
报告中心：查看、管理用户HRV身心健康评估报告。
10.音乐心能疗愈疏导系统一套：模块具备多首世界名曲（包含风居住的街道；夜的钢琴曲；月光奏鸣曲 ；天之痕 ；永恒的瞬间 ）。
（1）智能化引导：系统内设卡通引导机器人“小河”，通过卡通形象的介绍帮助用户了解系统的功能与用途。
（2）情绪引导与表达：通过引导机器人“小河”为用户进行全程的语音引导服务，主要由情绪引导—场景回放—感受周围—内观自我四大步骤组成。
（3）艺术治疗：用户完成引导后根据系统的提示进行乐曲的弹奏，内观自我情绪形态通过音乐将情绪释放达到平衡身心改善情绪的音乐疗愈的目的。
四、产品配置：
航罩型体感音乐放松椅1台；智能减压调适训练系统1套；搭载平台1套；无线生理指标采集仪1套  
专业万向移动工作站1台，万象显示器支架1套，体感音乐控制遥控1套，音乐心能疗愈疏导系统一套
★响应文件提供国家认可的检测机构出具的“音乐心能疗愈疏导系统” 软件测试报告，软件测试报告内容包括但不限于以下功能板块：智能化引导、情绪引导与表达、艺术治疗、认知改善、曲目、真人录音、微表情分析。
	1
	套

	三、情绪疏导室（专业为压力过大、情绪不稳定等来访者提供一个在安全可控制空间内借助器具通过击打、呐喊、注意力转移的方法，释放负面情绪和压力，体验宣泄带来的舒畅感觉，从而实现身心放松、提高心理健康水平）
	　
	　

	311
	VR心理单车系统
	硬件系统：
1.VR骑行专用单车X1 一套：
颜色：白色
刹车系统：磁控刹车系统，无需接触飞轮，不会产生摩擦，仅依靠磁力改变阻力，零噪音、零损耗，并且安全系数比机械的阻力系统高
阻力系统：无极阻力调节，可自由切换 0-100 的阻力值，让运动数据更精准。
传动方式：皮带，传动皮带经过300小时持续高强度疲劳测试不变形、不偏移、不断裂，让骑行顺滑无声。
器材承重：≥100kg   器材重量：≥33kg
占地尺寸：长1000mm*宽510mm*高1250mm
车身设计防汗、防锈、防腐蚀，延长使用寿命
脚踏系统：采用了SPD/脚踏传输系统,双系统同时适用于专业山地骑行鞋及普通运动鞋，满足不同专业级别用户的需求。
飞轮：飞轮在保护罩内运行，运动时不会将衣物卷入或伤害到人员；
功率：采用医用级功率采集芯片，实现功率数据采集+/-3%的误差精准度；
智能系统：实时显示卡路里，速度，里程，功率，踏频等数值；
直播：每日均有直播的动感单车课程；
运动记录储存：可记录运动次数，总里程，总时长，卡路里总消耗等均有记录，可查询每周的训练累计数据，更合理的把握整体的运动合理性。
座垫调节方式：螺旋式座垫升降结构，可调节座垫高度；车把高度同样可调，清晰的刻度显示让位置更准确。
2.VR骑行专用头盔一套：
分辨率2560*1440、110度视场角、重力传感器、陀螺仪、自适应瞳距
3.无线智能骑行套件 一套
与VR场景进行实时的数据同步，实现在VR大场景内自如行动
支持无线连接，不受线缆限制,外置式菜单键设计：VR模式下无需摘下头盔，一键完成场景模块与目录的选择、开启、推出等操作。
4.43寸互动一体机 一套；
43英寸LED全新高清A级液晶屏，1920*1080，对比度≥3000：1，可视角度≥178°非接触式多边红外矩阵对射捕捉技术，可精确捕捉多达十个移动点轨迹
高性能VR处理器平台
安全可靠，节能环保，全金属外壳，无尖锐棱角；低功耗、低辐射，一级能效，符合国家3C及节能要求
屏幕采用莫氏7级钢化玻璃防暴防眩，有效抑制外界环境光线的干扰，图像柔和，不刺眼
一体化设计，包括VR头显及VR定位器在内，整机只有一条电源线，便于公共区域的设备管理与维护，具备一键开关机的快捷按键设计；
5.生物反馈采集系统 一套
生物反馈采集系统，实时采集运动与静息状态下心率数据，实时显示指标，骑行结束后得到减压报告，可外接设备打印。
6.软件系统：
系统功能介绍
★支持VR立体与基础平面双版本适配，用户可根据需要选择使用哪个版本；
功能模块采取全屏触控，方便触摸屏控制；
★开机自动进入软件，纯自主研发，中文系统，可支持付费定制修改，不得非法使用未授权或非专业游戏应用。
加密锁进行系统加密，安全、可靠
★系统自带用户管理系统，支持账户、密码、出生日期、性别等用户数据的登录系统，支持训练反馈报告的查看、导出、外接设备可支持打印
网络版支持管理员账号的数据重置、用户信息修改、删除用户、添加用户，并查询用户相关使用记录，可根据时间、账户、性别、自定义进行查询，用户的相关测评结果可导出，全面掌握来访者的测试情况。团体模式：多人联网竞赛模式，支持团体辅导,实时数据反馈：显示速度、里程、排名、心率等指标,运动课堂：
包含单车使用教程、VR单车使用教程、方向矫正教程、安全警示等骑行教练专业指导、科学运动避免伤害
7.情绪宣泄系统：
关卡制宣泄设计/支持3-30分钟训练模式，同时支持无级设置模式/支持场景自动生成，无限扩展，支持单个30分钟以上训练需求/支持体感交互模式控制单车在场景中位置与方向/支持积分奖励机制/支持智能语音引导/支持HRV等生理指标的采集与实时显示/支持环境结合心理因素动态变化/支持运动后训练反馈报告/至少包含海岛小镇、城市竞速等两种场景
8.减压放松系统：
提供雪地骑行、草原骑行、花海骑行、天空之镜、等不少于四个VR放松场景，身临其境自由骑行，来访者可自由选择视角，720度沉浸体验。配套智能语音系统与放松音效，完成放松练习，消除身体和心理的紧张和焦虑情绪。支持运动后训练反馈报告。支持场景自动生成，无限拓展，支持单个项目30分钟以上训练需求。
9.数据中心：个人中心（账户、密码、姓名、性别、年龄等）、训练反馈报告反馈体验者个人信息、时间、模块等信息。
10.实景骑行系统：提供不少于20条中外知名赛道的实景骑行体验，包含中国（森林穿越、苏州太湖、草原天路、十里画廊、张家界天门山、杭州西湖、北京长安街、北京海坨山）海外（冬季环法、巴黎城市穿越、法国中央高原、米兰小镇、美国优胜美地、海滨小镇、青山幽谷、环法赛道）。
	1
	套

	312
	硅胶宣泄人B型
	1.硬件参数：
硅胶宣泄人1个，高度≥175CM。人体表面为硅胶材料，内部强力聚氨酯一次成型，结实耐用，真人发声设计，拥有不少于6种语音随机播放。宣泄人底座采用聚乙烯丙塑料材质，直径≥65CM，高度≥45CM。，可注水或者注沙，注入口超大。
2.产品配置：
175CM全身硅胶发声宣泄人1个
护手套2对(可有效的缓冲打击时的撞击，采用了轻型耐用材料)
摔打宣泄球4个（橡胶）
立式宣泄球1个（立式不倒，外层高级仿皮材料，高度可调节。）
宣泄挂图4张（高清晰画质、永不退色,）
宣泄室制度1张（高清晰画质、永不退色,）
宣泄棒2根（长75cm，直径7cm，一体成型，高分子缓冲材料）
宣泄人底座1个                                                                                            
	1
	套

	四、团体活动室
	　
	　

	313
	可移动讲台
	整体尺寸：1187*550*369mm（±5mm）；木质，颜色可根据装修风格选择。
	1
	套

	314
	彩色团体活动桌（八色）
	木制材质，≥18mm坑倍特材质，高温喷漆桌腿；包含8张扇形桌，≥180cm直径。桌子高≥70cm ，可以拼成圆形，边角圆角处理，也可以拼成圆形桌，可拼接成S型，烤漆桌面，钢管喷塑支持架。粉色、浅蓝、浅绿等多种颜色搭配，配8个折叠椅支架由铁管加烤漆工艺构成。坐面宽大，坐感舒适；人体工程设计。
	7
	套

	五、环境改造   
	　
	　

	315
	门牌吊牌
	亚克力饰面雕刻，根据学校的LOGO及对应的功能室名称定制
	4
	块

	316
	心理挂图
	内芯材质: 高清相纸；装裱方式: 实木边框，环保透明面板；可免拆边框更换内芯。含框尺寸: ≥400*600mm
	16
	副

	317
	宣泄地板
	无毒、环保产品，尺寸：≥100*100*3cm（长宽厚），EVA发泡材料
	13
	平米

	318
	宣泄室墙面软包
	此款宣泄墙厚度为3.5CM（上下游动2mm），长宽均为500mm，采用高密度海绵材质，宣泄墙表面为PU皮革
	26
	平米

	319
	室内套装门
	室内实木套装门
	2
	扇

	320
	新建轻质隔墙
	轻钢龙骨+9立板打底+石膏板面层+腻子找平+环保乳胶漆
	84
	平方

	十五、党建室

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	321
	86寸一体机
	一、整机部分：
1.整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起，屏幕采用86英寸液晶显示器，显示比例16:9，分辨率3840×2160。
2.整机自带AI书写美化能力，智能识别批注的书写轨迹，进行笔锋智能美化，模拟纸上书写的起笔、行笔和收笔效果。
3.采用红外触控技术，支持Windows系统中进行50点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。
4.钢化玻璃厚度≤3mm，雾度≤8%，透光率≥88%，灰阶等级≥256级。
5.整机嵌入式系统版本≥Android 15，主频≥1.5GHz，内存≥2GB，存储空间≥32GB，整机全通道⽀持4K显示 。
6.支持拍摄1600万像素数的照片和视频，支持输出 3840×2160分辨率的视频。
7.整机设备内置2.2声道扬声器，前朝向发声，12W高音扬声器2个，上朝向30W中低音扬声器2个，最大功率为84W。
8.整机内置交互式白板软件支持汉字语音测评功能，通过整机拾音麦进行用户声音采集分析，判断用户发音是否标准。
9.整机侧边栏内置自习工具，通过整机麦克风监测教室中学生音量大小，当学生音量大于阈值时，屏幕自动弹窗提醒进行自习纪律干预。
10.整机左、右、下三边框皆具备磁吸功能，边框任意位置可吸附具备磁吸功能的书写笔。
11.整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。
12.整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、超声两种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。
13.整机内置文字快剪功能，支持微课录制结束后提取视频中的文字，按照提取出的文字，对视频进行快速视频剪辑。
14.整机内置AI授课工具，可根据题目所涉及的知识点和难度级别，可推荐相似题目，推荐题目数量可根据用户需求进行设置。
二、电脑模块要求
类型：内置一体化插拔式电脑模块。内置电脑模块内存：≥8GB DDR4，CPU：≥Intel i5 第 12 代；
内置电脑模块硬盘：≥256G固态为方便后期维护，该电脑采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。
	1
	台

	322
	一体机支架
	1.移动支架通过防倾斜实验，正负10度倾斜角度下不能翻倒；
2.承挂：≥100kg，壁挂高度可调；整体高度：1597mm；
3.托盘承重25KG,方便触摸笔、遥控器等物品放置；
4.支撑立杆采用冷轧钢材质，表面黑色喷涂；
5.脚轮为万向轮，聚氨酯（PU）材质，均带脚刹;
	1
	个

	323
	会议布标
	[bookmark: OLE_LINK88]1.像素间距（mm） 4.75;像素密度（dot/m2） 44321;像素构成 1R;LED 封装方式 SMD 2020;模组分辩率 64×32;模组规格（mm） 304*152*14;模组重量（g） 220g;推荐最小观看距离 ≥5m;模组最大电流（A） 2.8;模组最大功耗（W） 14视角 H：170°±5°V：170°±5°;最大功率（W/m2） 303;
2.平均功率（W/m2） 152;屏幕亮度（cd/m2） ≥150;扫描驱动方式 1/16 扫描，恒流驱动; 工作电压（V） 5;使用寿命（小时） ＞50000;外壳材质 PC+GF;使用环境温湿度 -20℃～+40℃, RH=10～60%;尺寸：7.082m*0.546m;
	3.9
	平方

	324
	党员活动桌
	[bookmark: OLE_LINK89][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7]板材采用优质密度纤维板；台面贴厚度为0.6mm的木皮；所有木质材料经过严格的杀菌、杀虫处理；干燥率低于9%含水率；采用A级油漆,油漆面无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高；五金配件：优质五金配件；所有五金配件均经防锈、防腐处理,尺寸符合配套标准：规格：≥4800*1600*760mm；
	1
	张

	325
	会议条桌
	[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK11]板材采用密度纤维板；台面贴厚度为0.6mm的高级胡桃木皮；所有木质材料经过严格的杀菌、杀虫处理；干燥率低于9%含水率；采用A级油漆,油漆面无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高；五金配件：优质五金配件；6.所有五金配件均经防锈、防腐处理,尺寸符合配套标准，规格：≥1200*400*760mm。
	8
	张

	326
	椅子
	采用优质PU皮，经液态浸色及防潮、防污等一下工艺处理皮面更加柔软舒适，光泽持久性，含水量不超过7%的硬木方，经防虫、防腐等化学处理，采用PU 成型发泡高密度海绵表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过HD 测试永不变形
	36
	把

	327
	文件柜1
	[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]木质文件柜子 尺寸：≥1200*400*2000mm 
	2
	个

	328
	[bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK40]收纳柜
	[bookmark: OLE_LINK54]贴面材料：采用胡桃木木皮饰面，厚度0.6mm；封边用材：与贴面相同的进口实木木材；基材：采用高密度环保E1级中纤板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%；油漆：面漆采用优质PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆， 五金配件：优质连接件；尺寸：≥800*400*850；
	1
	套

	329
	党建元素
	雪弗板制作
	1
	项

	十六、综合楼窗帘

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	330
	窗帘布
	丝绒棉麻布料
	450
	米

	331
	杆子
	罗马杆：一级铝合金材质、壁厚1毫米、直径2.8厘米和可见表面氟碳喷涂处理及极氧化处理
	225
	米

	332
	布带
	纺布带高度：≥8~10cm
	450
	米

	333
	纳米圈
	铁圈
	2700
	个

	334
	包边
	丝绒棉麻布料
	450
	米

	十七、舞蹈室

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	335
	功率放大器
	1.主要功能特点：
支持4-8Ω音箱连接；双声道信号指示灯；RS232控制接口；MP3自动音乐播放器，支持USB介质；二路话筒输入（实现话筒音量、高低音独立控制及混响调节、环保麦克风插口自带DC+6V电源）、四路音频输入，一路音频输出；机架式机箱，主要功能键采用暗藏式设计、有效避免产生误操作，能有效延长扩音系统的使用寿命；全中文界面,易于国内用户使用；主要应用教学扩音；                                                                                                        
2.主要技术参数：
额定功率：2×65W /8Ω；最大功率：2×130W/8Ω ；频率响应：线路输入 20Hz-20KHz、话筒：60Hz-14KHz；线路音调控制：高音  10KHz±12dB、低音：100Hz±12dB；话筒音调控制：高音10KHz±12dB ；低音 100Hz±12dB；额定输入电平：话筒 15mV（非平衡）、线路 200mV；额定输出电平：线路 0.775V；失真度：≤0.5%；信噪比：≥80dB(A计权)；主保险丝：1A；电源：交流220V±10%/50Hz；材质及表面处理：铝合金喷沙处理；
	1
	台

	336
	音箱
	1.主要功能特点：
两分频设计，动态性能良好；箱体结构采用计算机CAD辅助设计；分频器经过专业扬声器测试系统调校、检测；音质清晰自然、人声表达准确；适用于多媒体课室、小型会议室；标配壁挂安装配件，吊装简单方便。
2.主要技术参数：
额定功率：65W；最大功率：200W；额定阻抗：4Ω；频率响应：75Hz-20kHz；驱动器：1个6.5寸长冲程低音驱动器、1个3寸前纸盆高音；灵敏度：89dB/1W/1M；最大声压级：112dB；指向性覆盖角：140°（H）x100°（V）；连接器：正负极接线夹；箱体型式：倒相式；箱体及外饰：高密度中纤板（黑色）箱体，钢网；安装：标配壁挂架；
	1
	对

	337
	无线话筒
	1.主要功能特点：
高保真咪芯，高音细腻，中低频更足，拾音更强大，合金拉丝面板；大宽体金属机箱，K歌音效完美；                                                                                                                                                                                       
2通道UHF无线系统，每个通道100个频率可选；配有LCD液晶显示，实时反馈系统工作状态；采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中杂讯干扰；采用最新红外线自动对频（IR）与自动选频（AFS）技术，设定和操作更简便；每只话筒可互换使用，手持管使用金属外观，经久耐用，性能稳定，可选配手持/领夹式/头戴式话筒。
2.主要技术参数： 
使用电池，两节1.5VV电池；标准工作电压时正常工作电流(mA)；140mA，标准工作电压时正常工作功率(W0.42W)；最低工作电压(V)2.0V；使用时间(h3.5/h)；使用方式（手持式、鹅颈式、头戴式）；载波频段(MHz)UHF640~699.7MHz；振荡模式PLL锁相环综合控制；频带宽度(MHz)60MHz、；发射功率(mW18mW/30mW可调)；拾音器动圈式；拾音器灵敏度(dB-38dB±2dB(0dB=1V/PalKHz))；指向特性全指向性；频率调整IR红外线自动；频率响应(hZ)30-18,000 Hz；输出阻抗(Ω≤600Ω)； 操作显示LCD液晶显示；接触发射强度(dB)大于8dB；旋钮带LED蓝灯背光；                                                                                                                                                                                                              
	1
	套

	338
	立式钢琴
	1.铁板：采用真空铸造铁板工艺，音色纯正；音板：采用白松制作的加强型实木音板，上下两层白松实木木皮加强音板的抗拉张力，使音板在任何环境下都能保持稳定状态，不会变形和开裂，在各种不同的气候条件下均能保持优良的音色，音板设计非常符合钢琴共鸣系统的发声规律，产生更加优美琴声；
2.琴弦：采用Roslau的防锈钢线，音色纯净，音准稳定；弦码：采用色木多层板制作，音频振动响应精确，迅速；弦椎：采用优质羊毛毡并应用欧洲传统工艺制作的弦椎，音色圆润通畅；琴键：采用实木复合键盘，采用亚光黑键，色泽和质感如同乌木，键皮采用赛璐珞塑料，键盘表面硬度为2H以上；脚轮：采用双轮脚轮，具有转到灵活，噪音低的特点；脚踏：金属铸造，踏脚负荷为3.5kg左右；
3.外壳涂饰：采用优质不饱和树脂环保漆，并应用静电喷涂，令漆面光亮平整；背柱：采用五背柱设计，保证了弦列振动的边界条件而且相应提高了钢琴总装配精度；
4.气候适应性：钢琴在生产过程中进入干燥气候模拟处理并在出仓后进行二次精细整理，使产品适应北方气候，在寒冷干燥的环境下均处理稳定状态；
5.击弦机：引进雷诺工艺技术制造的击弦机，采用榉木和优质呢毡，保证钢琴极高的灵敏度及耐冷热性,弦椎击弦距离不少于43 mm,弦椎无晃动，制音效果好，平音头毡密度为0.16-0.22mm,三角毡密度为0.25mm-0.30mm ,色泽均匀一致，无分层，调整到位后，制音头离弦，贴弦一致，动作整齐，有效。顶杆：采用高强度材质，不易磨损变形，保证了产品的使用寿命；
6.干燥处理：木制作经过两年以上自然风干，再根据不同的部件采用不同的烘干方式释放木材的内应力，呢毡经过防潮，防霉，防蛀处理；尺寸规格：1520*1210*620 mm.
	1
	台

	339
	琴凳
	优质琴凳，铁、优质皮革、高密度海绵；板面：290*450mm 高度490mm；表面处理工艺：静电喷粉；
	1
	张

	340
	主控桌
	[bookmark: OLE_LINK91][bookmark: OLE_LINK90]尺寸：≥2000*600*880mm多功能操作台，嵌入式设计理念，教师用琴、与计算机及相应主控设备可内置，整洁、美观、大气，节约空间，适用性强，甲醛含量≤1.5mg/L. 
	1
	套

	341
	落地镜
	镜面厚度：≥5mm。优质防水镜面含边框
	20
	平米

	342
	把杆
	水曲柳木直径低于120mm，内穿15mm软钢。升降式，三米一组（包含两个底座）
	4
	组

	343
	舞蹈垫
	尺寸：长185cm*宽80cm*厚15mm，高密度NBR材质。
	56
	面

	344
	更衣柜
	1.单门规格：高930mm*宽388mm*深508mm；二层总高度1940mm。组合方式：一组4列、1列2门；不同位置最厚处厚度：单侧板22mm，双侧板43mm，后插板14mm，顶板30mm， 底板30mm，底座 80mm，门板两边26mm、中间弧度位置37mm；更衣柜采用ABS工程塑料注塑成型，柜体结构不得含有任何PVC材质、榫卯连接结构，不用胶粘，确保产品可重复拆装使用；更衣柜门板颜色可选；
2.更衣柜柜门与柜体连接方式采用高强度尼龙塑料铰链（合页），若使用金属材质连接必须做防锈处理，门板与侧板接触的锁具一侧处安装有防盗插销；需要两侧板拼接时，上下连接需配备U型连接板，防止最左侧侧板变形；更衣柜配件要求：每门配置隔板，衣服、鞋子分隔存放；门板内侧加装多功能钩及多功能置物盒、小物品放置平台，ABS柜门把手，柜门牌号；
3.更衣柜需配模块化拉手，后期可根据需要调换锁具；更衣柜配游泳池专用机械锁：不怕泳池水腐蚀,钥匙灵活转动不发涩。铜质锁芯，锁体锌合金镀铬；钥匙：加厚钥匙两把，内浪双面机械锁，不易复制，互开率为≤1/3000，其中1把配防水无毒防划伤手环；
4.所有柜子统一配备2把万能管理钥匙；更衣柜柜门号牌必须雕刻鲜明、清晰、不掉色、防水，插槽式设计，可灵活拆装更换；
	8
	个

	345
	更衣凳
	1.规格：长1200*宽420*高430mm（±10mm）；凳脚设计及材质+堵头，A级ABS（聚苯乙烯树脂）全新工程塑料制成，强度高、韧性好、耐冲击，不易腐蚀，无毒无味，防腐、防锈、防潮、环保耐用；八宝盆样式的凳脚设计，简单优雅，寓意吉祥；凳面均为硬质PVC塑料材质，不生锈，可承重约800KG；
2.每条凳面精美10条防滑纹，延伸至凳面堵头；凳面内部切面结构：四小格+2条支柱；A级ABS（聚苯乙烯树脂）全新工程塑料+304不锈钢螺母合制而成，每条凳面插入3个精美滑块（1200配置2个滑块），加固凳面和凳脚，避免凳面和凳脚长期使用摩擦导致凳面不稳；304不锈钢加长螺丝固定，凳面和凳脚；
	4
	个

	346
	舞蹈鞋柜
	实木材质，原木色，尺寸：≥120*30*80cm；
	4
	个

	347
	发言席
	[bookmark: OLE_LINK92]贴面材料：采用实木木皮,优质胡桃木木皮饰面，厚度0.6mm；封边用材：与贴面相同的实木木材；
基材：采用高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤0.2mg/L密度≥760kg/m3,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.4、油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆；
	1
	套

	348
	合唱台
	1.产品规格：
三层合唱台结构（长≥630mm，台阶宽≥400mm，三层高≥625mm）；
平面舞台结构（长≥630mm，宽≥1600mm，高度≥312mm）；
2.工艺说明：吹塑制作，材质轻，耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象，硬度和强度高，吸水性小，优良的电绝缘性，耐寒；主要配件采用高密度聚乙烯（HDPE）为原料，中空吹塑工艺制作，下立 脚板厚度达到 50mm，其他部位≥28mm；辅助（连接）材料采用聚丙烯（PP）为原料，注塑成型；拼装：内部为卡件和卯榫连接，外部为注塑链接和下沉螺丝固定；
3.设计特点：  符合国家标准和行业标准,既造型美观，同时兼顾便于安装、维护和管理， 环保，硬度高，韧性强，表面耐磨、耐划伤、抗污抗老化、抗压抗冲击。机械强度测试可承重2000KG以上，安全有保障；拼装合理，牢固，没有多余的凸出的钢构件，满足强度的前提，保障 安全，适合各个年龄段使用；采用不同方式拼接组成、三阶、二阶、一阶；中空配件侧面设计内陷抓手，底下有站脚，后面配有脚轮方便移动，可随手推出轻松转换位置，保护地面的同时，满足使用方便的要求；合唱台台阶可翻转设计，可调整为两层合唱台也可以变为一个整体的小舞台，侧面轮子设计方便推移，未使用时还可倒立放置收纳节省活动空间；台面11条带防滑点的防滑条，每层梯面有四个音符满足乐感俏皮的设计。
	6
	组

	349
	二芯音箱线
	音响线2*2.5mm
	1
	卷

	350
	舞蹈教室木地板
	环保木地板1.2mm厚
	100
	平方

	十八、教学配套设施

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	351
	教师办公桌
	规格：w1400*d700*h760mm（±10mm以内）；材质：面板采用25mm厚优质E1级(金橡色或柚木色）双贴面生态板制作；台身采用16mm厚优质E1级(金橡色或柚木色）双贴面生态板制作；其截面采用PVC封边带利用机机械高温热熔胶封边；脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度不可调节。
	7
	张

	352
	教师椅
	面料：椅背采用优质专用网布，椅座采用混纺麻绒面料覆面，阻燃、抗静电、耐磨损、不起球、不褪色、易清洁、透气性好。高靠背。泡棉：高弹性聚胺脂定型海棉，表面涂有防止老化变形的保护膜。金属脚架。
	7
	把

	353
	沙发组合
	木质边框；坐垫采用优质皮，常规坐垫选材高密度回弹海绵 ，填充饱满不变形，清肤面更加舒 座位3+1+1 含茶几
	1
	套

	354
	收纳柜
	贴面材料：采用胡桃木木皮饰面，厚度0.6mm；封边用材：与贴面相同的进口实木木材；基材：采用高密度环保E1级中纤板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%；油漆：面漆采用优质PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆， 五金配件：优质连接件；尺寸：≥800*400*850；
	1
	套

	[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: _Hlk220318218][bookmark: OLE_LINK26]355
	文件柜
	采用0.6mm加厚冷轧钢板，隔板及侧板均采用0.6mm冷轧钢板，表面采用磷化处理300°C的高温喷涂处理，使用漆洁合力提高。规格：800*400*1800mm；
	10
	个




[bookmark: _Toc14222][bookmark: _Toc25576]三、商务采购需求
	序号
	事项明细
	采购需求

	1
	▲合同履行期限
	合同签订后90日内交货并安装调试验收完毕

	2
	▲合同履行地点
	交货到采购人指定地点，卸货、吊装、搬运等费用由投标人承担

	3
	▲付款时限和方式
	验收合格正常使用后90天内一次性支付合同价的70%，验收合格后一年内付清合同价款的30%。

	4
	质保期（保修期）
	货物(设备)整体验收合格之日起至少3年，质保期内，由于设备本身质量原因造成的任何损坏中标方应负责更换，人工、差旅等一切费用由中标人承担。质保期满后，提供终身维修服务（优价向采购方提供零部件）；无论质保期内外，用户有应用方面的疑问，中标方都将电话解答或现场应用支持，免除费用；质保期满后，各项服务只收取材料成本费，免收人工服务费。

	5
	售后服务要求
	定时检修，有完善的售后服务体系，故障报修响应时间快，以中标文件中提供的经采购人认可的售后服务方案

	6
	应用支持
	中标人须在承诺的“三包”范围内无偿提供该货物的技术支持。设备使用期间提供系统软件升级，能够为用户的方法开发及优化方面提供支持及协助。

	7
	▲安装、调试
	1.交货到采购人指定地点，卸货、吊装、搬运等费用由投标人承担；

	
	
	2.按合同规定的时间免费安装、调试、验收，中标人一切费用自理。

	8
	验收要求
	1.验收由采购人负责实施，进行现场验收，技术指标合格后，出具验收报告；

	
	
	2.验收依据：合同、招标文件、投标文件；投标人提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件；中标文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段，若发现任何损坏及质量问题，中标人负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由投标人承担。

	
	
	3.验收合格的条件：货物(设备)必须为全新未使用设备，所供货物符合产品标准和合同的要求；进行测试和验收过程中发现的问题已被解决的需得到采购人的认可；合同中规定的所有货物和材料均已交付并得到接受；如投标人所供货物不符合合同要求的，采购人提出更换时投标人应无条件及时更换。

	9
	培训要求
	1.制定用户使用手册并进行系统的使用培训，确保用户能够有效使用软件。

	
	
	2.投标人提供技术服务，进行现场培训（内容包括系统运行原理、操作使用及日常保养维护等），直到用户能正常使用和基本日常维护。

	10
	▲其他要求
	1.中标人如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同给采购人造成的损失的应当予以赔偿。

	
	
	2.中标人必须负责将产品运输至采购人指定的地点，运输费及保险费等一切费用由投标人承担。产品在验收合格之前所有风险由投标人承担。如在运输、搬运、安装过程中造成货物损坏，采购人有权不签收并由中标人承担相应经济损失，因搬运或安装过程中造成采购人范围内物品损坏，采购人有权从中标人货款中直接扣除相应赔偿金额。


注：▲项为实质性响应条款，不可负偏离（否则投标无效）
















第4章 [bookmark: _Toc1152][bookmark: _Toc14265][bookmark: _Toc25357][bookmark: _Toc229583219][bookmark: _Toc375657076]资格审查
[bookmark: _Toc8455][bookmark: _Toc7416]一、资格审查程序
1.资格审查
开标结束后，采购人依据法律、法规及招标文件本章“资格审查标准”所列的内容，对投标人资格进行审查。不满足资格审查标准要求的按资格审查不通过处理。
2.信用信息核查
2.1根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，投标人信用信息以“信用中国”网（https://www.creditchina.gov.cn/）查询的结果为准。
2.2采购人将通过上述网站查询投标人信用记录，信用信息查询结果的网页截图或网页打印稿作为证据留存。若投标人或法定代表人有不良信誉信用，将视为不满足资格要求，投标文件无效；
2.3采购人资格审查期间应当核查投标人信用记录，投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，且投标文件未提供原作出决定部门认定其行为属于非严重或非重大违法行为或者原决定已被撤销的证明材料原件扫描件的，拒绝其参加政府采购活动。
3.资格审查结果
1.根据资格审查的情况，确定资格审查合格的投标人，并形成资格审查结果。
2.未通过资格审查的投标人和未中标人的评审得分与排序，将通过政采云标系统自动告知，投标人应主动登录系统查询相关信息，若投标人在政采云开评标系统中无法查询到相关信息，可拨打采购代理机构联系电话查询，采购代理机构将依法予以答复；若未提出查询或咨询需求，将视为已知晓资格审查结果、评审得分及排序等相关内容。
3.资格审查合格投标人不足3家的，不得评标，应予以废标。
[bookmark: _Toc17090][bookmark: _Toc14233]二、资格审查标准
	序号
	资格要求
	审查内容

	1
	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条
	（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
按照第七章“资格性文件”标准格式填写，并按要求盖章。

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	若专门面向中小微企业采购的，投标人应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，并按要求盖章。
按照第七章“小微企业价格评分优惠政策格式”准格式填写。

	3
	本项目的特定资格要求
	无



第5章 [bookmark: _Toc6222][bookmark: _Toc841][bookmark: _Toc29749]评标办法及标准
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、财政部（财库[2012]69号）《财政部关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》等相关法律法规及采购文件的规定，遵循公平、公正、科学、择优的原则，确定以下评标办法及标准。
[bookmark: _Toc17759]一、评标原则
1.坚持“公平、公正、科学、择优、保密”的原则，本着实事求是的精神，不带有任何主观意愿和偏见，认真负责地做好评标工作，公平、公正地对待每一个投标人。
2.全面分析，综合评审。
3.评标只对投标人的投标文件进行评审，投标文件以外的资料、信息不作为评标的依据。
[bookmark: _Toc23359]二、评标纪律
1.对评标过程要严格保密，不得向投标人或与该过程无关的其它人员泄露；
2.任何属于投标文件审查、澄清、评价和比较的资料，不得向投标人或与该过程无关的其它人员泄露；
3.所有资料（包括招标文件、投标文件、评标表格及各种文字记录）在评标结束后均应分别整理、存档备查，任何人不得复制和保留，不得向外泄露；
4.评标期间，评标人员不得外出，确需外出时应事先请假；
5.评标期间，所有与会人员均不得私自以任何方式和投标人进行联系，需询问、澄清的问题由评标委员会统一组织办理；
6.评标结束后，与会人员不得向外界透露评标人员的评标意见，如因此造成的后果由责任者承担。
7.评标委员会及其成员不得有下列行为：
（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；
（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本办法第五十一条规定的情形除外；
（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询招标人的倾向性意见；
（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；
（6）记录、复制或者带走任何评标资料；
（7）其他不遵守评标纪律的行为。
[bookmark: _Toc4050]三、评标目的
评标工作的目的：审查投标人的投标文件与招标文件的所有条款、条件是否相符；是否已提供了必备的资料、文件、证书，做出实质性响应；按评标程序和评标方法推荐出合格的中标候选人。
[bookmark: _Toc26418]四、评标程序
1.符合性审查
1.1评标委员会应当按照本章“符合性审查表”的内容对资格性审查合格的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件实质性要求。不满足招标文件符合性评审表实质性要求的投标无效。
1.2同品牌检查
本项目使用综合评分办法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明（本项目核心产品为：86寸一体机）。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
1.3核心产品有效投标品牌不足3个的应按废标处理。
2.投标文件的澄清和说明
2.1评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在政府采购平台中以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人应按照评标委员会要求在规定时间内作出澄清、说明或者补正，澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正是其投标文件的有效组成部分，澄清、说明或者补正应当在采购平台中加盖电子印章后提交。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正,格式如下：
问题澄清通知
问题澄清通知
(采购编号：        )
           (供应商名称)
评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：
1.
2.
………
请将上述问题的澄清、说明或补正于      年   月   日   时前在政采云平台上提交。                                        
评标委员会： 	      (签字)
                         
                         日期：      年   月   日






2.2投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，格式如下：
问题的澄清
 
问题的澄清
(采购编号：                   )

 评标委员会：
问题澄清通知(采购项目名称 ：                )已收悉，现澄清、说明或补正如下：
 1.
2.
 ……
上述问题澄清、说明或补正，不改变我方响应文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。
 
投标人：	                     （加盖单位公章）
 
     法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）
 
      日期：         年         月         日



2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
2.4评标委员会认为投标人的报价(总价或单价)明显低于其他通过符合性审查投标人的报价(总价或单价)，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标无效。
2.5投标文件修正错误的原则
（1）开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
修正后的报价经投标人加盖电子印章确认后产生约束力。未在规定时间内确认的，视同投标人不确认，其投标无效。
3.投标文件比较和评价
3.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2本项目采用综合评分办法，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人
4.推荐中标候选人
评标委员会依据本项目招标文件所约定的评标方法，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序后推荐中标候选人：
本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按投标人提供的“优先采购的节能和环境标志产品明细表”中标注的优先采购节能产品和环境标志产品认证证书数量由多到少排列。投标人投标的产品同时具有节能产品认证证书和环境标志产品认证证书的，认证证书数量不累计计算，二者任有一个证书就累计一个。按上述规定仍并列的，由采购人代表直接确定中标候选人排名顺序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
如提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人代表确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
5.出具评标报告
5.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：
（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
（2）投标人名单和评标委员会成员名单；
（3）评标方法和标准；
（4）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；
（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。
5.2评标委员会应当在评标报告上签名，对自己的评审意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。
五、评审标准
符合性审查表
	序号
	审查项名称
	审查内容

	1
	资格性审查
	须通过资格性审查

	2
	投标文件格式
	须按招标文件的格式填写，按要求签字或盖章、逐页加盖供应商全称电子签章

	3
	授权委托书
	授权代表参加投标提供《授权委托书》并按要求签字盖章；法定代表人（单位负责人）参加投标的无需此件，提供身份证明即可

	4
	投标有效期
	投标文件有效期须满足招标文件要求

	5
	投标报价
	投标报价（包括分项报价和总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或分包最高限价，不得缺项、漏项

	6
	
报价合理性
	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的

	7
	澄清要求
	投标人须按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正

	8
	实质性响应要求
	投标人须对招标文件作出实质性响应

	9
	符合性响应文件
	投标人须按照招标文件要求提供相应的承诺

	10
	落实政府采购政策要求
	须按照招标文件作出实质性响应

	11
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件

	12
	其他无效情形
	不存在法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形。



综合评分表

	序号
	评审项目
	标准分
	评分标准

	投标报价评分（30分）

	1
	投标报价
	30分
	（1）投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×投标报价分值（小数点保留两位）
（2）评标基准价：以满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格统一按上述投标报价公式计算。
（3）投标报价超过采购预算价，按无效标书处理；
（4）计算结果不为整数时保留2位小数；
（5）投标报价超过采购预算的为无效投标。
说明：此处投标报价指经过落实政府采购政策后的评审报价。

	
	
	
	落实价格评审优惠政策：
1. 本项目针对小型和微型企业或残疾人福利性单位的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
2. 本项目依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3. 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4. 评审报价=投标报价-（投标报价×小微企业价格扣除率（如有））-（投标报价×本国产品价格扣除率）
注：若投标人满足条件，应提供相关企业证明材料，经评标委员会核实方可获得价格扣除,投标人须对所提供材料的真实性负责，如有虚假，将严肃处理。

	技术、商务部分评分（70分）

	1
	技术指标响应情况
	30分
	（1） 重要参数评审：需求参数表中标注★的重要参数共75条，满分15分：投标人需按参数要求如实填写技术规格偏离表，若投标人未对重要技术参数内容作出响应(未按要求提供佐证材料的、未响应和负偏离的），每出现一条不满足扣（满分15分/重要参数75条）分；
（2） 一般参数评审：需求参数表中未标注★的一般技术参数共752条,满分15分：投标人需按参数要求如实填写技术规格偏离表，若投标人未对一般技术参数内容作出响应(未按要求提供佐证材料、未响应和负偏离的)，每出现一条不满足扣（满分15分/一般参数752条）分；
注：投标人除如实填写技术要求偏离表外，重要参数投标文件中必须提供最新技术支持资料支持技术要求偏离表应答（包括产品技术白皮书或检验报告或图纸或印刷宣传彩页等，不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料，采购需求有证明材料要求的以采购需求要求为准。凡不符合上述要求的，视为负偏离）

	2
	项目实施方案及保障措施
	10分
	投标人了解本项目需求后，提供项目供货实施方案,项目供货实施方案包括但不限于:
（1）项目总体实施方案(项目进度计划及保障措施、项目管理方案、质量保证措施、风险管理措施等）
（2）项目组织计划及人员配备情况
（3）项目实施重难点分析及保障措施（对项目有理解和建议、存在的实施问题分析、对实施过程中的重点、难点问题分析准确等）
（4）项目实施过程中违约承诺（明确逾期交付、质量不达标违约等情形的责任承当方式）
（5）培训方案（根据第三章 采购需求做出培训方案，内容全面，涵盖系统操作、维护知识、故障排除、运行原理等方面，明确培训学时或次数、培训方式、培训达到的效果等）
以上5项，每项2分，共10分。
评标委员会根据投标人投标文件情况对招标文件响应程度赋分，内容表述完整、合理及可行、针对本项目的背景、现状完全贴合项目，满足或优于采购人要求的得10分，每有一项缺项漏项的扣2分，每有一项缺乏完整性、合理性或不足的扣1分，分数扣完为止。未提供的不得分。
注：不足是指：相关内容生搬硬造，阐述存在逻辑错误，前后矛盾；涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与实际需求不完全相符；语言错误或存在歧义；对相关方案内容不具体或不明确；内容过于简略针对性和可行性欠缺；对相关方案内容不具体或不明确，不可能实现的夸大情形以及涉及的规范、标准与本项目要求不一致等。

	3
	供货方案
	6分
	投标人了解本项目需求后，提供项目供货实施方案,项目供货实施方案包括但不限于:
（1）交货方式（交货时间明确且完全满足招标文件要求、交货配套材料、明确货物交付的状态、地点、责任划分及配套要求）
（2）供货保障方案（进度保障措施、人员与设备保障、应急保障措施等）
（3）供货流程要点（充分考虑货物特性、运输方式选择及运输安全保障，如防震、防潮等措施等）
以上3项，每项2分，共6分。
评标委员会根据投标人投标文件情况对招标文件响应程度赋分，内容表述完整、合理及可行、针对本项目的背景、现状完全贴合项目，满足或优于采购人要求的得6分，每有一项缺项漏项的扣2分，每有一项缺乏完整性、合理性或不足的扣1分，分数扣完为止。未提供的不得分。
注：不足是指：相关内容生搬硬造，阐述存在逻辑错误，前后矛盾；涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与实际需求不完全相符；语言错误或存在歧义；对相关方案内容不具体或不明确；内容过于简略针对性和可行性欠缺；对相关方案内容不具体或不明确，不可能实现的夸大情形以及涉及的规范、标准与本项目要求不一致等。

	4
	安装与验收方案
	6分
	投标人了解本项目需求后，提供项目安装调试与验收方案,项目供货实施方案包括但不限于:
（1）安装调试方案（安装人员配置、明确调试流程、调试标准、安装质量保障措施等）
（2）产品验收方案（验收流程、验收标准、资料移交等）
以上2项，每项3分，共6分。
评标委员会根据投标人投标文件情况对招标文件响应程度赋分，内容表述完整、合理及可行、针对本项目的背景、现状完全贴合项目，满足或优于采购人要求的得6分，每有一项缺项漏项的扣3分，每有一项缺乏完整性、合理性或不足的扣1分，分数扣完为止。未提供的不得分。
注：不足是指：相关内容生搬硬造，阐述存在逻辑错误，前后矛盾；涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与实际需求不完全相符；语言错误或存在歧义；对相关方案内容不具体或不明确；内容过于简略针对性和可行性欠缺；对相关方案内容不具体或不明确，不可能实现的夸大情形以及涉及的规范、标准与本项目要求不一致等。

	5
	质量承诺及保证措施
	6分
	投标人了解本项目需求后，提供项目质量承诺及保证措施包括但不限于:
（1）质量保证及承诺（根据第三章 采购需求做出承诺、承诺书内容完整、明确质保期限、明确质量达标等）
（2）质量问题处理措施（质量不符合时的处理承诺如：无条件退换、赔偿损失等其他措施等）
（3）质保期承诺（质保期优于或满足招标文件要求，且明确质保期起始时间、质保范围、义务维修内容等）
以上3项，每项2分，共6分。
评标委员会根据投标人投标文件情况对招标文件响应程度赋分，内容表述完整、合理及可行、针对本项目的背景、现状完全贴合项目，满足或优于采购人要求的得6分，每有一项缺项漏项的扣2分，每有一项缺乏完整性、合理性或不足的扣1分，分数扣完为止。未提供的不得分。
注：不足是指：相关内容生搬硬造，阐述存在逻辑错误，前后矛盾；涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与实际需求不完全相符；语言错误或存在歧义；对相关方案内容不具体或不明确；内容过于简略针对性和可行性欠缺；对相关方案内容不具体或不明确，不可能实现的夸大情形以及涉及的规范、标准与本项目要求不一致等。

	
[bookmark: _Toc29031][bookmark: _Toc7535]6
	售后服务承诺及保证措施
	12分
	投标人了解本项目需求后，根据第三章 采购需求和结合本项目特点需求，提供售后服务方案及措施包含但不限于：
（1）售后服务方案（售后服务体系的建设情况、售后服务技术人员的配备情况、制定详细的巡检计划、巡检内容等）
（2）响应故障处理措施或承诺（明确承诺快速响应时间、作出故障处理超时违约承诺等）
（3）后续服务保障承诺或措施（承诺配件供应不高于市场价等）
（4）技术支持（质保期内外的后续技术支持服务承诺或措施、设备使用期间义务提供系统软件升级，能够为用户的方法开发及优化方面提供支持及协助等）
以上4项，每项3分，共12分。
评标委员会根据投标人投标文件情况对招标文件响应程度赋分，内容表述完整、合理及可行、针对本项目的背景、现状完全贴合项目，满足或优于采购人要求的得12分，每有一项缺项漏项的扣3分，每有一项缺乏完整性、合理性或不足的扣1分，分数扣完为止。未提供的不得分。
注：不足是指：相关内容生搬硬造，阐述存在逻辑错误，前后矛盾；涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与实际需求不完全相符；语言错误或存在歧义；对相关方案内容不具体或不明确；内容过于简略针对性和可行性欠缺；对相关方案内容不具体或不明确，不可能实现的夸大情形以及涉及的规范、标准与本项目要求不一致等。

	合  计
	100分
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第6章 [bookmark: _Toc15030][bookmark: _Toc30145][bookmark: _Toc10124]拟签订的合同文本
[bookmark: _Toc2167][bookmark: _Toc5344_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc27315][bookmark: _Toc18578][bookmark: _Toc13973][bookmark: _Toc14058][bookmark: _Toc32371][bookmark: _Toc31981][bookmark: _Toc9870]为深入推进政府采购标准化建设，进一步规范政府采购合同签订行为，根据财政部《关于印发〈政府采购货物买卖合同（试行）〉的通知》（财办库〔2024〕84号）要求，财政部已制定《政府采购货物买卖合同（试行）》，供采购人在合同拟定工作中参考使用。采购人拟定合同文本时，须严格依据本项目采购文件、中标（响应）文件等约定必定，不得变更本次招标投标活动的实质性内容，确保政府采购合同签订工作合法合规、规范有序。
由采购人在财政系统备案并应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购网上公示，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 
政府采购货物买卖合同
（试行）



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             



使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

[bookmark: _Toc22209][bookmark: _Toc20220][bookmark: _Toc18545]第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	   文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         否
    （4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购
（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商 询价 单一来源 框架协议 其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是   否
        本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否
        若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否
        中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
        中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否
（7）合同是否分包：是       否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 大型企业  中型企业  小微型企业  
 残疾人福利性单位 监狱企业 其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否
     外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 否
    （10）是否涉及节能产品：
         是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及环境标志产品：
         是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及绿色产品： 
     是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                强制采购       优先采购    
     否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否      不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                         大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否
    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织
         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：一次性验收         
                       分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

   



	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


[bookmark: _Toc27624][bookmark: _Toc22787][bookmark: _Toc1758]
第二节 政府采购合同通用条款
1.定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3.履行合同的时间、地点和方式
3.1乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4.甲方的权利和义务
4.1签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5.乙方的权利和义务
5.1签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7.货物包装、运输、保险和交付要求
7.1本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8.质量标准和保证
8.1质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9.权利瑕疵担保
9.1乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10.知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11.保密义务
11.1甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12.合同价款支付
12.1合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
[bookmark: _Toc1245]12.2对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13.履约保证金
13.1乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14.售后服务
14.1除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17.合同分包
17.1乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18.不可抗力
18.1不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19.解决争议的方法
19.1因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20.政府采购政策
20.1本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21.法律适用
21.1本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22.通知
22.1本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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第7章 [bookmark: _Toc10091][bookmark: _Toc2834][bookmark: _Toc23114] 投标文件格式与要求
投标人提供投标文件应按照以下格式及要求进行编制，且不少于以下内容。

芒市民族中学综合楼设备采购
[bookmark: _Toc19464][bookmark: _Toc23543][bookmark: _Toc32162_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc26762][bookmark: _Toc31909]
[bookmark: _Toc13111][bookmark: _Toc24941][bookmark: _Toc14139][bookmark: _Toc5628][bookmark: _Toc28134]投 标 文 件

采购编号：MSCG（公）2026-001

[bookmark: _Toc228]投标人全称（加盖电子公章或鲜章）：

法定代表人（加盖电子签章或签名）：
                       
[bookmark: _Toc19911]地  址：

[bookmark: _Toc18499]项目联系人：

[bookmark: _Toc20437]联系电话：

[bookmark: _Toc17600]日  期：










[bookmark: _Toc267059827][bookmark: _Toc434847672][bookmark: _Toc32726][bookmark: _Toc30725][bookmark: _Toc30215][bookmark: _Toc24371][bookmark: _Toc29942][bookmark: _Toc5567]
投标文件目录
（格式自拟）
























格式一
[bookmark: _Toc13397]一、资格性文件
格式1-1：具有独立承担民事责任的能力
[bookmark: _Toc27917][bookmark: _Toc11932]具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织、分支机构或者自然人。
如供应商是企业(包括合伙企业)，提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”;
如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”;
如供应商是非企业专业服务机构，提供执业许可证等证明文件;
如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”;
如供应商是分支机构，提供总公司和分公司的有效营业执照及总公司出具的授权书。
如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明。
注：1.类型为“有限责任公司”“股份有限公司”“股份合作制”“集体所有制”“联营”“合伙企业”“其他”等法人企业或合伙企业，登记状态应为“存续（在营、开业、在册）”。经营期限不早于投标截止日期，或长期有效。
2.供应商类型为事业单位或团体组织的，类型为“事业单位”或“社会团体”。“事业单位法人证书或社会团体法人登记证书有效期”不早于投标截止日期。
3.供应商类型为非企业专业服务机构的，“执业状态”为“正常”。
4.供应商类型为自然人的，承诺满足《中华人民共和国民法典》第二章第十八条、第六章第一百三十三条、第八章第一百七十六条等相关条款的规定，可独立承担民事责任。







[bookmark: _Toc9025][bookmark: _Toc20240]格式1-2：具有健全的财务会计制度
如供应商是法人的，提供2023年至今任意一年度由第三方机构出具的审计报告，包括但不限于“四表一注（资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表和财务表附注）”或基本开户银行出具的资信证明（截至投标文件提交时成立不满1年的投标人提供企业自行编制的财务状况报告或基本开户银行出具的资信证明）；
如供应商是部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。


[bookmark: _Toc29507][bookmark: _Toc7923]格式1-3：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书，自行编写。（格式自拟）


[bookmark: _Toc28010][bookmark: _Toc16865]格式1-4：有依法纳税收的良好记录
提供缴纳所属时间在2025年1月至本项目提交投标文件截止时间前任意月份的缴纳证明材料；
如供应商至投标文件提交时间时成立未满1个月的或成立至今未产生经营活动的投标人自行提供情况说明；
如供应商依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件。


[bookmark: _Toc5779][bookmark: _Toc4622]格式1-5：有社会保障资金的良好记录
提供缴纳所属时间在2025年1月至本项目提交投标文件截止时间前任意月份的社会保障资金证明材料（专用收据或社会保险缴纳清单）；
如供应商至投标文件提交时间未满1个月的或成立至今非供应商自身原因导致未缴纳社会保障资金的则自行提供情况说明；
如供应商依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件。


[bookmark: _Toc16460][bookmark: _Toc13818]格式1-6：无重大违法记录书面声明

无重大违法记录书面声明书
（投标人全称）在此声明，我单位参加政府采购活动前3年内未出现因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                       
投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖电子签章：
投标人名称（加盖公司电子公章）：
日期： 年  月  日

（如存在该记录，上传投标文件一并上传原作出决定部门认定其行为属于非严重或非重大违法行为或者原决定已被撤销的证明材料原件扫描件）



[bookmark: _Toc20329][bookmark: _Toc3803]格式1-7：法律、行政法规规定的其他条件
不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人和为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的书面声明
声明书
（投标人名称）在此声明，我公司不存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目。”规定的情形，特此声明。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖电子签章：
投标人名称（加盖公司电子公章）：
日期： 年  月  日


[bookmark: _Toc1976][bookmark: _Toc12840]格式1-8：投标人信用记录
[bookmark: _Toc24147][bookmark: _Toc31447]按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》相关要求，参加投标的投标人在投标文件递交截止时间前未被列入①严重失信主体名单；②失信被执行人③政府采购严重违法失信行为记录名单④重大税收违法失信主体。采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)查询投标人信用记录，上述网站信用信息查询结果的网页截图或网页打印稿作为证据留存。若投标人或法定代表人有不良信誉信用，将视为不满足资格要求，投标文件无效；

[bookmark: _Toc27109][bookmark: _Toc2727]
格式二
[bookmark: _Toc32142]二、符合性响应文件
格式2-1：               
投标承诺书
致：（招标人）
根据贵方组织的      （项目名称）      的招标文件（采购编号         ），经详细研究决定参加该招标项目的投标，并提交相应投标文件。
据此函，我方同意如下：
1.按招标分项报价表和投标报价表，投标总价为¥           元（大写：人民币                    ）。
2.投标有效期为自提交投标文件截止之日起90天，中标人投标有效期延至合同验收之日。
3.经我方（投标人名称）认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其他有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后执行招标文件、投标文件和合同的全部要求，并履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。
4.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件或复印件（扫描件）均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，如经查实提供的内容、进行承诺的事项存在虚假，我方自愿接受有关处罚，及由此带来的法律后果。
5.我方同意提供贵方另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。
6.我方将按照招标文件、投标文件及相关要求、规定进行合同签订，并严格执行和承担协议和合同规定的责任和义务。
7.我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消中标资格、接受有关监督部门处罚等后果：
（1）中标后，无正当理由放弃中标资格；
（2）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；
（3）在签订合同时，向采购人提出附加条件或不按照相关要求签订合同；
（4）不按照招标文件要求提交履约保证金(如有)；
（5）要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；
（6）要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；
（7）法律法规和招标文件规定的其他情形。
8.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件（如有）。我方已完全清晰理解招标文件的要求，对招标文件各项条款和评标办法无异议，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
9.我方完全理解贵方不一定要接受投标报价最低的投标人为中标人的行为。
10.我方承诺严格遵守招标文件中的各项要求，一旦我方中标，我方将严格执行国家法律法规、行业标准及规范。保证完全按照合同要求提供相应的货物和服务，为采购人提供高质量管理服务，并随时接受采购人的检查、监督考核。
11.我方所供货物、服务质量达到国家及行业验收合格标准。保证提供的货物是符合国家质量标准、是中国有关部门手续完备、具有货物合格证的货物；
12.无论中标与否，我方愿意承担本项目投标所发生的一切费用。
13.我方已知晓本次采购事项均含安装调试费用，一旦我方中标，我们将会根据招标文件及其合同按时完成安装调试验收工作。
14.我方将严格遵守按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，若有下列情形之一的，将愿意承担相关责任：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
（3）与采购人、其它投标人恶意串通的；
（4）向采购人、采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
                      
投标人全称（加盖电子公章）：                     
法定代表人或授权代理人（加盖电子签名或电子章或签字）：                         
单位地址：                           邮政编码：                          
电    话：                           传    真：                       
                                     日    期：



说明：投标人为自然人的进行手写签名或盖章
[bookmark: _Toc17375][bookmark: _Toc25378]


格式2-2：
[bookmark: _Toc27747]法定代表人（单位负责人）授权委托书、法定代表人（单位负责人）资格证明书
（若是法定代表人参加此次投标活动的，可不填此表）

[bookmark: _Toc3006_WPSOffice_Level1]（一）法定代表人（单位负责人）授权委托书
致： （招标人）     
本授权书声明：（投标人全称）的法定代表人（单位负责人）代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（项目名称）项目（采购编号：    ）的公开招标，以本单位名义投标。代理人在本项目投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。
代理人无转委托权。
投标人（加盖电子公章）：
法定代表人（单位负责人）（电子签章）：
法定法定代表人身份证号码：
委托代理人：
日期：
附：委托代理人身份证扫描件：
	身份证扫描件（正面）

	身份证扫描件（反面）



委托代理人详细地址：
电话：
注：1.法定代表人（单位负责人）授权代表参加本项目投标的，出具此委托书。
2.要求将委托代理人身份证扫描件附后。
3.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）（签名或盖章）处的签署人可为单位负责人。
4.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）资格证明书》（实质性格式）。
5.投标人为自然人的情形，可不提供本《法定代表人（单位负责人）授权委托书》。



（二）法定代表人（单位负责人）身份证明书

致：招标人   

投标人全称：
单位性质：
成立时间： 年  月  日
经营期限：
姓名：    性别：  年龄：  职务：   电话：
系（投标人全称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

投标人（加盖电子公章）：
日期：

附法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件的复印件或扫描件：
	扫描件（正面）

	扫描件（反面）



[bookmark: _Toc26467][bookmark: _Toc6569][bookmark: _Toc28081][bookmark: _Toc22243]
（三）总公司授权委托书
（若是分支机构的填写）

授 权 委 托 书
我分司（总公司名称：___________）同意我单位设立的分支机构（投标人名称：___________）参加（项目名称：___________）（采购编号：___________）的采购活动。在本次投标和签订、履行采购合同中出现的所有法律责任，均由我公司和该投标人共同承担。

公司名称（加盖电子公章）：__________________
日 期：__________________


注：1.如投标人为分支机构的提供以上由法人资格的总公司出具的授权委托书，投标人不属于分支机构的，无须提供本授权委托书。
2.如有总公司的固化版授权委托书，可做为附件补充。







格式2-3：
投标保证金缴纳凭证

致：（招标人） 
    （投标人全称) 参加贵方组织的 （项目名称）（采购编号） 项目的招标活动。按招标文件的规定，已通过           形式交纳人民币 （大写）（小写） 的投标保证金。
投标人名称：                              
投标人开户银行：                          
投标人银行帐号：                          

投标人全称（加盖单位公章）：                               
法定代表人或授权代理人（加盖电子签名或电子章或签字）：                             
日期：      年     月      日

[bookmark: _Toc18371_WPSOffice_Level1]附：转账或汇款凭证扫描件


[bookmark: _Toc25273][bookmark: _Toc26926]注：若保证金选择银行转账的需提供以上格式并附保证金交纳凭证；








投标保函单或保险单扫描件

若选择银行保函或保证保险的，提供保函单或保险单扫描件。
保函承保期限：提交投标文件截止之日起90天

保函、保证保险：保函申请人必须是投标人，受益人必须是采购人，保证人必须是投标人账户的开户银行；银行保函必须正确填写受益人和申请人的全称，并与招标文件规定的名称一致，以免造成投标无效；保证保险须按照国家关于保证保险的要求购买保证保险。保险受益人：（采购人）：统一社会信用代码：（采购人组织机构代码详见投标人须知前附表）。采用银行保函或保证保险或其他非现金方式提供投标保证金按照国家现行规定实施，其中银行保函或保证保险可实行线下购买银行保函或保证保险。






[bookmark: _Toc29734][bookmark: _Toc9317]

[bookmark: _Toc4199][bookmark: _Toc10568]格式2-4:
投标质量保证书
致采购人：
本书作为  （投标人）  对  （项目名称）（采购编号） 提供的质量保证的证明。
我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：
1.所提供的货物均为全新未使用状态，其中电子产品具备有效的3C强制认证证书；货物完全符合国家现行相关质量标准、行业技术规范及政府采购文件要求，已依法完成中国相关监管部门规定的全部审批、备案手续（手续齐全且合法有效），并随货附带生产厂家出具的合法有效的质量保证书（或产品合格证明）；若属进口产品则保证设备的来源合法，若中标，我方将在交货时提供该设备的海关报关资料（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。标准溶液、标准物质在验收时带有证书。
2.提供的货物符合国家环境保护法律、法规对该种货物的有关规定；
3.如我公司中标，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担；
4.提供的货物符合投标文件承诺和所签合同规定的技术要求；
5.保证“投标售后服务承诺”全部内容的满足；
本保证书自开标日起90日内有效，如我方中标则至合同履行完为止有效。
投标人名称（加盖公司电子公章）：
投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖电子签章：
日期： 年  月  日



格式2-5:
公共资源交易投标人信用承诺书
为营造我州公开、公平、公正、诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
一、本单位对所提交的单位基本信息、负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；
二、严格依照国家和省、州关于招标投标的法律、法规、规章、规范性文件，开展公共资源招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
三、严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新按规定需在政府相关网站登记的企（事）业信息或其他公示信息；
四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为，自觉维护公共资源招标投标的良好秩序；
五、自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
六、本单位自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为，自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任；
七、本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。


投标人名称（加盖公司电子公章）：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖电子签章：
日期： 年  月  日












格式2-6:
主要商务要求承诺书
我方承诺可以完全满足本次采购项目的所有主要商务条款要求（如交货期、质保期、售后服务、响应有效期、验收要求、履约保证金等）。并已详细阅读招标文件中项商务要求，我方承诺可以完全满足本次采购项目的所有主要商务条款要求，所有商务要求均无偏离，中标后我公司将严格遵照执行。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。

特此承诺。
投标人名称（加盖公司电子公章）：
投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖电子签章：
日期： 年  月  日
说明： 如有优于招标文件主要商务条框的，请在下列偏离表中说明具体优于内容。
商务条款偏离表（若无偏离，此表格无需填写）
	序号
	招标文件的商务条款要求
	该条款在招标文件的页码及条款号
	投标文件的商务条款

	
	……
	
	


投标人名称（加盖公司电子公章）：
投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖电子签章：
日期： 年  月  日
表格填写说明：
投标人根据实际情况，填写本表格，若无偏离，此表格无需填写（可打斜杆也可不填），落款签字盖章即可。
[bookmark: _Toc17330][bookmark: _Toc26562]格式2-7：落实政府采购政策要求
政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。
节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。
该项目计算机产品是政府强制采购节能产品。若所投产品为经国家认定的节能产品或环境标志产品，且提供有效证明材料（后附有效期内的《中国节能产品认证证书》复印件或《中国环境标志产品认证证书》复印件）。
注：强制节能产品的证明材料为实质性响应条件，如漏填、未填、、错填，则符合性评审不予通过。
强制采购节能产品明细表
	序号
	标的名称
	品牌
	规格型号
	认证证书编号
	佐证材料所在页码

	1
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


说明：
1.请按要求逐项填写。若未填写、漏项、错填、未按要求提供，有被专家认为符合性不过的风险，由投标人自行承担。
2.后附节能产品认证证书和环境标志产品认证证书复印件或扫描件，且证书内产品型号与所投产品型号完全一致。
芒市政府采购和出让中心                                                           公开招标
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[bookmark: _Toc14501][bookmark: _Toc2030]格式三
[bookmark: _Toc29062]三、报价文件
格式3-1：            
[bookmark: _Toc25407][bookmark: _Toc11629]开标一览表
	供应商名称
	

	投标总报价
	小写：               （元）

	
	大写：



注：1.投标报价为全包价（包干价），以人民币为结算单位，报价包括：为实施和完成合同范围内各项工作所需的产品、运输装卸、安装、调试、验收、人工费、材料费、装备费、维护费、辅材、管理费、利润、保险、质保等伴随的服务及政策性文件规定费用等一切费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
2.有关本项目直至验收所涉及的一切费用均计入报价。报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。
3.投标报价超过最高限价做无效标书处理。
4.如此投标报价与投标（响应）客户端（政采云平台）的开标一览报价和内容不一致时，以投标（响应）客户端（政采云平台）开标大厅的报价为准。
5.本项目执行《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号的通知要求

投标人全称（加盖电子公章）：                     
法定代表人或授权代理人（加盖电子签名或电子章或签字）：                            
日期：        年    月    日

芒市政府采购和出让中心                                                           公开招标

[bookmark: _Toc2767][bookmark: _Toc30112][bookmark: _Toc7112][bookmark: _Toc26908][bookmark: _Toc22799][bookmark: _Toc3214][bookmark: _Toc3923][bookmark: _Toc8595][bookmark: _Toc13494][bookmark: _Toc21411]
第 96 页 共 108 页

格式3-2：
分项报价表
	序号
	分项名称
	分项报价(元)

	一
	综合楼监控系统
	

	二
	综合楼广播
	

	三
	学生桌椅及配套设施
	

	四
	教学一体机
	

	五
	便携录播
	

	六
	人工智能室
	

	七
	创客空间
	

	八
	非遗传承工作坊
	

	九
	智慧教室
	

	十
	美术教室
	

	十一
	数字地理教室
	

	十二
	工作室
	

	十三
	智慧书法教室
	

	十四
	心理咨询室
	

	十五
	党建室
	

	十六
	综合楼窗帘
	

	十七
	舞蹈室
	

	十八
	教学配套设施
	

	合计（元）：
	


注：此表合计总价应与开标一览表的投标总报价一致，否则有可能被评审专家判定为投标无效的风险由报价人自行承担。
投标人全称（加盖电子公章）：                     
法定代表人或授权代理人（加盖电子签名或电子章或签字）：                          
日期：        年    月    日



格式3-3：
报价明细表
	序号
	货物名称
	制造商/生产厂商名称
	品牌
	型号或规格
	数量
	单位
	单价（元）
	合计价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总报价（元）
	
	


注：本表需按照本文件第三章采购项目要求的清单设备逐项进行填写（可变横页）。如投标人在报价明细表中存在货物漏项、错项、未填写表格有被专家认定为无效投标的风险，由投标人自行承担。

此表合计总价应与开标一览表的投标总报价一致，否则有可能被评审专家判定为投标无效的风险由报价人自行承担。
本表可根据实际需求自行增减行数可横页，但内容不得擅自修改。

投标人全称（加盖电子公章）：                     
法定代表人或授权代理人（加盖电子签名或电子章或签字）：                          
日期：        年    月    日


[bookmark: _Toc16692][bookmark: _Toc30703][bookmark: _Toc25889][bookmark: _Toc26127][bookmark: _Toc13965][bookmark: _Toc24679][bookmark: _Toc31994][bookmark: _Toc13156]格式四
[bookmark: _Toc26022]四、商务技术文件
格式4-1：     技术指标响应情况(采购需求偏离表)
投标人应逐条对应招标文件第三章“采购需求”中项目采购货物（设备）清单要求如实响应情况如实、完整、准确的填写本表格。
★为重要参数。本表格将作为评标委员会对投标人技术指标响应情况的评审依据，未填写、漏填、未提供本表格的投标人将不能通过符合性审查。
	序号
	标的名称
	招标文件技术参数
	投标文件技术参数
	偏离程度（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离概述
	佐证材料所在页码

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


(此表可变横页）

投标人：_________________（加盖电子单位公章）
法定代表人（单位负责人）：__________________（加盖电子签名或电子章或签字）
日期：____________________
表格填写说明：
1.投标人应当如实填写上表“投标文件技术参数”处内容，参数应与第三章参数需求“标的物清单”一一对应，未按要求填写的，有可能作负偏离处理。
2.偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。“偏离程度”处可填写正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）若无偏离，则可不填写“偏离概述”内容。
3.佐证文件名称及所在页码：系指能为投标产品提供佐证或进一步提供证据的文件、资料名称及相关佐证参数所在页码。（是否标注佐证文件名称及所在页码不作为评审因素，无需提供佐证材料的可以斜杠，也可以不填）。
4.请投标人根据实际情况如实、完整、准确地填写。若存在漏项、错项、未填写表格有被专家认定为无效投标的风险，由投标人自行承担。
5.技术指标若有要求供应商提供相应佐证材料的，供应商未提供相应佐证材料或者供应商的响应承诺与其佐证材料不一致的，评审小组会将以不利于供应商的内容为准进行评审（负偏离）。
6.投标人提供内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。













[bookmark: _Toc31567][bookmark: _Toc32699]格式4-1-1：本项目相关货物（设备）的佐证材料
包括（但不限于）以下内容：投标人依据招标文件中有硬（软）件的详细技术、服务功能参数要求，所投产品主要系统功能参数响应性程度，以及性能的详细说明书或相关资料、文字、图片、检验报告、针对本项目要求须提供的投标承诺函等有效证明材料和投标人认为应提供的其它技术文件。
注：投标人根据自身实际情况和产品特点自行提供，以证明其产品具体配置情况及技术指标响应的真实性。投标人提供内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

[bookmark: _Toc7662][bookmark: _Toc6794]
格式4-2：项目实施方案及保障措施
根据第三章“采购需求”和第四章评审内容自行编写（格式自拟）

格式4-3：供货方案
根据第三章“采购需求”和第四章评审内容自行编写（格式自拟）
[bookmark: _Toc32689][bookmark: _Toc20474]
格式4-4：安装与验收方案
根据第三章“采购需求”和第四章评审内容自行编写（格式自拟）

格式4-5：质量承诺及保证措施
根据第三章“采购需求”和第四章评审内容自行编写（格式自拟）
[bookmark: _Toc2228][bookmark: _Toc2116]格式4-6：售后服务承诺及保证措施
根据第三章“采购需求”和第四章评审内容自行编写（格式自拟）


[bookmark: _Toc31781][bookmark: _Toc23574]格式4-7：构成投标文件的其它资料(如有)（自拟格式）
温馨提示：供应商在政采云电子交易平台提交投标资料是模块化，为了减少因投标技术性过失而导致废标、无效投标的情形，建议投标人独立上传一份完整的投标文件（可以在任意模块上传，也可在此格式上传），也可不传，不强制要求。
[bookmark: _Toc30011][bookmark: _Toc22907][bookmark: _Toc26933][bookmark: _Toc11171][bookmark: _Toc10265]

格式4-8：优先采购的节能和环境标志产品明细表（如有）
	
序号
	
标的名称
	
品牌
	
规格型号
	
认证证书编号

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	……
	
	
	
	



说明：
1.如所投产品为优先采购的节能和环境标志产品，请按要求逐项填写。
2.后附节能产品认证证书和环境标志产品认证证书复印件或扫描件，且证书内产品型号与所投产品型号完全一致。
[bookmark: _Toc29215][bookmark: _Toc3886]




格式4-9：小微企业价格评分优惠政策格式部分
[bookmark: _Toc27617][bookmark: _Toc27661]格式4-9-1       中小企业声明函
（注：本采购标的属于工业行业，请根据第三章的标的名称，逐项如实填写《中小企业声明函》，不属于的无需提供。）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
[bookmark: _Toc14497][bookmark: _Toc9657]企业名称（加盖电子章）：
[bookmark: _Toc31222][bookmark: _Toc22923]日期：
说明：
1.由投标人根据自身实际情况填报，也可以不填报。漏填、未填、不填报的不得享受价格扣除；
2.请各投标单位如实提供及填写本单位企业情况。投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
3.如中标方提供的货物均为小微企业的制造的，此中小企业声明函将和中标（成交）结果公示同时对外公告，接收社会监督。
4.企业划型标准和企业划分办法，详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知工信部联企业〔2011〕300号》、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知。
5.若采购项目包含多个标的物的，须按逐项将货物制造商的相关信息全部列入《中小企业声明函》，并由投标人出具并加盖投标人电子公章。若未填、漏填与第三章标的物不一致的，不享受优惠政策。


[bookmark: _Toc25913][bookmark: _Toc32310]


















格式4-9-2         监狱企业声明函
（不属于监狱企业的无需填写）
公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。 
根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：                    。
本公司为参加	（项目名称） （项目编号：         ）采购活动提供本企业     （填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。 
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人全称（加盖单位公章）：                 
法定代表人或授权代理人（加盖电子签名或电子章或签字）：                             
日期：      年     月      日
注：若产品出自符合国家规定的监狱企业，则该产品制造企业必须出具上述声明函，且投标人必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则在评审时将不考虑对该监狱企业的相关优惠。监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
[bookmark: _Toc11057]




格式4-9-3        残疾人福利性单位声明函
[bookmark: _Toc12907][bookmark: _Toc17139][bookmark: _Toc8300][bookmark: _Toc20904]（不属于残疾人福利性单位的无需填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 	         单位的	              项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：单独列出所供残疾人福利性单位制造的货物产品单价和总价。
（若投标文件中无上述材料，则在评审时不考虑对该残疾人福利性单位的相关优惠。）
投标人全称（加盖单位公章）：                               
法定代表人或授权代理人（加盖电子签名或电子章或签字）：                             
日期：      年     月      日

注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。政府集采机构在随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

格式4-10：关于符合本国产品标准的价格评分优惠政策格式部分
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人全称（加盖单位公章）：                               
日期：      年     月      日
说明：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

注：1.由投标人根据自身实际情况填报，也可以不填报。漏填、未填、不填的不得享受价格扣除；
2.请各投标单位如实填写。如投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
3.此声明函将和中标（成交）结果公示同时对外公告，接收社会监督。
4.若采购项目包含多个标的物的，须按逐项将货物的相关信息全部列入《关于符合本国产品标准的声明函》，并由投标人出具并加盖投标人电子公章。若未填、漏填与第三章标的物清单不一致的，不享受优惠政策。
5.评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。













关于本国产品比例的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到    %。
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 


投标人全称（加盖单位公章）：                               
日期：      年     月      日

说明：
1.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.如投标人未按照前述（《关于符合本国产品标准的声明函》）要求提供相关内容的，不享受本国产品的支持政策。
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