边坡监测用毫米波雷达及其他监测传感器等采购                                                 竞争性谈判文件
2包：边坡视频监控球机、声光爆闪警示装置及安装立柱等采购
一、采购内容一览表
	序号
	进口
产品
	产品名称
	主要技术参数、性能及配置要求
	数量
	单位

	1
	不接受
	视频监控球机
	一、技术要求：
分辨率：≥2560×1440P；帧率：≥30fps；补光：≥100 m红外补光；照度：≥0.005 Lux @F1.6（彩色），≥0.001 Lux @F1.6（黑白）；变焦：≥23倍光学变焦，≥16倍数字变焦；工作电压：DC12V；功耗：≤18W；温度范围：-30℃～+65℃；数据传输方式：4G；本地存储：≥64GB。
二、供应商应提供满足技术要求的产品证明材料，如：第三方检测报告、产品说明书、操作手册等。
	2
	套

	2
	不接受
	声光爆闪警示装置（带喇叭）
	光学技术参数：LED交通诱导屏，LED屏外观尺寸≥高130cm*宽67cm，具备开关量控制功能；警示灯：红蓝爆闪灯，字幕可远程修改，工作电压12v，远程控制功能。声学参数要求：喇叭定向广播最大声压级@1米≥135dB。
配套明细：包含主机、远程控制模块、喇叭等。
	4
	个

	3
	不接受
	声光爆闪警示装置（带可变交通控制指示灯）
	光学技术参数：LED交通诱导屏，LED屏外观尺寸≥高130cm*宽67cm，具备开关量控制功能；警示灯：红蓝爆闪灯，字幕可远程修改，工作电压12v，远程控制功能；可变交通控制指示灯（黄灯、红灯）：工作电源DC12V，带开关量信号，发光直径≥400mm。
配套明细：包含主机、远程控制模块、可变交通控制指示灯等。
	2
	个

	4

	不接受
	6.5m立杆
	定制立柱：高度6.5m，支架钢材壁厚≥2mm，主体管径≥165mm。整体热侵锌喷塑防锈处理，连接螺栓均采用不锈钢材质。
配套明细：含安装立杆、预埋件、固定螺栓等，其中预埋件主筋直径不少于M22mm、高度不少于80cm、数量不少于6根、法兰盘直径不少于42cm厚度不少于10mm。
	8
	套

	5


	不接受
	2.4m立杆
	定制立柱：高度2.4m，支架钢材壁厚≥2mm，主体管径≥110mm，整体热侵锌喷塑防锈处理，连接螺栓均采用不锈钢材质。
配套明细：含安装立杆、预埋件、固定螺栓等，其中预埋件主筋直径不少于16mm、高度不少于60cm、数量不少于4根、底板尺寸不少于35*35cm厚度不少于6mm。
	19
	套

	6
	不接受
	1.5m立杆
	定制立柱高度：1.5m，支架钢材壁厚≥2mm，主体管径≥114mm，整体热侵锌喷塑防锈处理，连接螺栓均采用不锈钢材质。
配套明细：含安装立杆、预埋件、固定螺栓等，其中预埋件主筋直径不少于14mm、高度不少于60cm、数量不少于4根、底板尺寸不少于24*24cm厚度不少于4mm。
	2
	套

	7
	不接受
	物联网卡
	1. 流量要求：单卡每月不低于50GB流量。
2. 服务期限：单卡服务期共39个月（一次性提供39个月服务，无需续费）。
3.供应商需确保物联网卡在39个月服务期内不出现欠费停机、限速等情况，保证监测数据实时传输。
4.需甲方指定地点办理。
	8
	张

	8
	不接受
	3.0m立杆
	定制立柱：高度3.0m，支架钢材壁厚≥2mm，主体管径≥140mm，整体热侵锌喷塑防锈处理，连接螺栓均采用不锈钢材质。
配套明细：含安装立杆、预埋件、固定螺栓等，其中预埋件主筋直径不少于16mm、高度不少于60cm、数量不少于4根、底板尺寸不少于35*35cm厚度不少于6mm。
	1
	套

	9
	不接受
	2.5m立杆
	定制立柱：高度2.5m，支架钢材壁厚≥2mm，主体管径≥89mm，整体热侵锌喷塑防锈处理，连接螺栓均采用不锈钢材质。
配套明细：含安装立杆、预埋件、固定螺栓等，其中预埋件主筋直径不少于16mm、高度不少于60cm、数量不少于4根、底板尺寸不少于35*35cm厚度不少于6mm。
	4
	套

	10
	不接受
	警示报警装置（声光报警）
	光学技术参数：LED交通诱导屏，LED屏外观尺寸≥高100cm*宽70cm，具备开关量控制功能；警示灯：红蓝爆闪灯，字幕可远程修改，工作电压12v，远程控制功能。声学参数要求：喇叭定向广播最大声压级@1米≥135dB。
配套明细：包含主机、远程控制模块、喇叭等。
	4
	个

	11
	不接受
	声光爆闪警示装置（带可变交通控制指示灯）
	光学技术参数：LED交通诱导屏，LED屏外观尺寸≥高78cm*宽50cm，具备开关量控制功能；警示灯：红蓝爆闪灯，字幕可远程修改，工作电压12v，远程控制功能；可变交通控制指示灯：工作电源DC12V，带开关量信号，发光直径≥400mm。
配套明细：包含主机、远程控制模块、可变交通控制指示灯等。
	2
	个

	12
	不接受
	深部位移监测装置
	一、固定式测斜仪性能要求：双轴精度不低于0.05°；测量范围不低于±15°；工作电压8-15VDC；解析度不低于±0.01mm/m；工作温度-20℃至+80℃。（供应商应提供满足性能要求的产品证明材料，如：第三方检测报告、产品说明书、操作手册等。）
二、该装置包含：测斜管150m、固定式测斜仪32个、数据采集传输装置4台、连接线200m。
	4
	套

	13
	不接受
	GNSS
	一、技术要求：
1、有且仅支持卫星系统BDS：B1I/B2I/B3I/B1C/B2a/B2b。
2、定位精度：
静态解算精度：水平/平面≤2.5mm+0.5ppm(RMS)，高程/垂直≤5mm+0.5ppm(RMS)；动态解算精度：水平/平面≤8mm+1ppm(RMS)，高程/垂直≤15mm+1ppm(RMS)。
3、通讯方式不少于几种：4G全网通、LoRa自组网、485。
4、电源：输入：DC 12V，范围：6～20VDC；输出：DC 12V@500mA max；
5、要求内置本地前端解算，解算结果可支持不少于RS485、4G等几种传输方式。
6、配置方式：要求能云平台远程配置。
7、信息安全：满足GB/T 39399-2020北斗卫星导航系统测量型接收机通用规范；电磁兼容性：满足GB/T 17626.3-2016电磁兼容中试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验。
二、供应商应提供满足技术要求的产品证明材料，如：第三方检测报告、产品说明书、操作手册等。
	7
	台

	14
	不接受
	100M物联网卡
	云南省内通用。每月流量不低于100M，共39个月。
	11
	张

	15
	不接受
	6G物联网卡
	云南省内通用。每月流量不低于6G，共39个月。
	7
	张

	备注：供应商应对表中内容作出一一响应，所投产品应完全满足表中要求，任意一条不满足将导致响应文件无效。


二、其他要求
（一）合同履行期限：合同签订之日起15个工作日内完成设备交货及调试工作，并免费提供三年设备监测期内全部技术支持与服务。
注：设备监测期全程技术服务包括但不限于线上技术支持、设备检修、故障维修、配件更换、系统调试等相关配套服务。
（二）交货地点：云南省楚雄州双柏县和维西县境内（采购人指定地点）。
（三）质量要求：符合《工程测量标准》（GB 50026-2020）、《建筑变形测量规范》（JGJ 8-2016）、《公路软土地基路堤设计与施工技术细则》（JTG/TD31-02-2013）、《公路工程地质勘察规范》（JTGC20-2011）、《公路滑坡防治设计规范》（JTG T3334-2018）等规范的规定；符合施工设计图及相关文件的要求。
（四）服务要求：
供应商需严格遵守职业道德及服务质量控制度，及时满足采购人提出的要求，按时、按量、高标准完成本次采购工作。严格遵守廉洁自律原则；对服务过程中的重大问题及时向采购人报告，并提出建议；参与人员要严格履行保密义务，做好保密工作。
1、若供应商非设备制造商，则响应文件中需附制造商针对本项目的产品授权书原件。
★2、为确保信息安全，仪器设备原始数据须直接上传至指定服务器，须在15个工作日内，免费完成仪器设备与采购人自有监测平台的数据对接工作。
3、售后服务要求：
★（1）供应商提供的产品要求使用年限不少于3年，其中质保期1年（自设备调试安装完成之日起算）、保修期2年（自质保期届满后起算）。。质保期期间产品出现任何问题（由于不可抗力因素导致设备损毁的情况除外），供应商无条件进行更换，采购人不再承担任何费用。保修期间供应商免费上门维修，仅收取零部件费用、免收人工费；售后服务期结束后需对采购人持续提供支持服务，若产生费用仅收取材料成本费用，不收取人工、工时费；同一设备非因人损坏或因质量问题连续两次维修或在单年内累计三次维修后仍无法正常使用的，经供应商更换同品牌、同型号新设备后质保期重新计算；采购人在货物使用过程中发生技术、质量问题，供应商应提供及时有效的技术支持及维修服务。
★（2）设备调试由供应商派遣专门的技术人员进行现场指导，按采购人的监测时间节点要求，完成设备的调试工作，确保各类设备按时正常工作，数据分析软件终审免费使用、提供更新。该项工作所产生的费用及相关责任，均由供应商承担，采购人不承担任何费用与责任；
★（3）本项目监测周期36个月，期间设备出现任何问题，供应商需无偿提供技术支持，故障维护响应时间不超过1天，维修时间不超过2天，确保监测工作满足采购人的监测需求。该项工作所产生的除零部件费用外的所有费用及相关责任，均由供应商承担，采购人不承担除零部件费用外的任何费用与责任。
★（4）供应商的提供的产品，若性能及精度满足不了采购人的要求，或经实践检验后与产品描述不符，供应商负责免费更换，并赔偿采购人的相关损失。
三、项目验收标准
达到国家相关标准、行业标准及地方标准要求。满足国家、省市相关规范及其他相关专业现行规范，达到合格标准。
· GB 50026-2020《工程测量标准》；
· JGJ 8-2016《建筑变形测量规范》；
· JTG/TD31-02-2013《公路软土地基路堤设计与施工技术细则》；
· JTGC20-2011《公路工程地质勘察规范》；
· 《公路滑坡防治设计规范》（JTG T3334-2018）。
产品方面，供应商提供的设备类型、数量与采购清单相符，性能指标及配置满足采购需求及合同约定，设备合格证书等产品资料齐全。针对产品性能，必要时采购人组织进行现场校核与比对，确定供应商的产品各项性能是否达到验收要求。
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