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1.灭火机器狗
（1）整体要求
▲1.1整体符合XF 892.1-2010《消防机器人 第一部分 通用技术条件》；
1.2采用全复合金属材料机身，自带电池提供动力，无线远距离遥控操作方式。
（2）技术参数
▲2.1站立尺寸（长×宽×高）：≤1000*550*950mm；
▲2.2重量：≤75kg（带电池）；
▲2.3续航时间：≥4h（空载）；
▲2.4爬台阶最大角度：≥35°；
▲2.5最大运动速度：≥4m/s；
2.6防尘防水等级：≥IP67；

2.7电池容量：≥22.4Ah，电压：≥72V
2.8传感器：机器人≥4个固态激光雷达，FOV：水平360°垂直≥59°检测距离≥40m，广角相机≥1个，自动避障和绕障功能，提供证明材料；
▲2.9安全功能：遥控模式下，可以通过停止和避让两种方式来防止碰撞；
2.10运动功能：具备走直线，踏步、行走、小跑、匍匐等功能，具备抗干扰能力，可攀爬最大连续台阶高度≥20cm，爬楼梯过程每一步都能踩到楼梯平面，不会触碰到边缘或者其他障碍物；
▲2.11保护模式：本体具有O类急停，控制台具有1类急停；机器人具有摔倒自锁保护功能、低电量保护功能和摔倒一键起立功能；
2.12材料：机器人整机（包含机器人大、小腿、身体）为全复合金属材料机身，具备耐磨、机械强度高、防火等的特点；
▲2.13制动距离：≥1.5m/s的速度下，制动距离≤0.3m；
2.14全力控：机器人采用全力控技术，足底无传感器，采用耐磨、防火实心橡胶足底；整机具备12个自由度，单腿3个自由度；
2.15遥控手柄：尺寸：≥7英寸，分辨率：≥1080P;能实现对机器人的运动控制遥控、实时显示机器人电量、信号强度。在移动端显示四足机器人第一视角高清图传实时画面，可录制当前视角的视频；可以对视角进行截屏,可接入各类传感器，并把获取的数据呈现在平台上，可下达紧急停止等功能。
（3）水炮模块
3.1最大射程：≥60m;
3.2最大喷雾角度：≥120°;
▲3.3水平运动角度：≥±30°;
▲3.4俯仰运动角度：≥0°~60°
3.5操控设备：远程无线控制；
3.6水炮性能：流量3档可选：20L/s、30L/s、40L/s;
3.7标配电控直流喷雾炮头，可实现直流和喷雾两种模式自由切换；支持安装泡沫炮头，可快速替换直流喷雾炮头；
3.8水炮管路接口采用快插式接口，多种接口DN40或DN65或DN80可选,具备遥控自脱带功能或球形接口；

▲3.9水炮具有自摆功能，且自摆角度范围可任意设定AB点；

▲3.10水炮管路配备双层降温喷淋装置，且喷淋支持100°、120°140°多档位喷水角度调节功能。

注：标▲提供国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、具有CNAS和CMA资质认证的完整有效的检测报告。

2.侦察机器狗

（1）整体要求

★1.1消防侦察四足机器人，整体符合XF 892.1-2010《消防机器人 第一部分 通用技术条件》；

1.2采用全复合金属材料机身，自带电池提供动力，无线远距离遥控操作方式，具有视频图像传输，搭载气体传感器、双光谱云台、拾音器等功能。

（2）技术参数

▲2.1站立尺寸（长×宽×高）：≤1000*550*750mm；

▲2.2重量：≤65kg（带电池）；

▲2.3续航时间：≥4h（空载）；

▲2.4爬台阶最大角度：≥35°；

▲2.5最大运动速度：≥4m/s；

2.6防尘防水等级：≥IP67；

2.7电池容量：≥22.4Ah，电压：≥72V；
★2.8传感器：机器人≥4个固态激光雷达，FOV：水平360°垂直≥59°检测距离≥40m，广角相机≥1个，自动避障和绕障功能，提供证明材料；

▲2.9安全功能：遥控模式下，可以通过停止和避让两种方式来防止碰撞；

2.10运动功能：具备走直线，踏步、行走、小跑、匍匐等功能，具备抗干扰能力，可攀爬最大连续台阶高度≥20cm，爬楼梯过程每一步都能踩到楼梯平面，不会触碰到边缘或者其他障碍物；

▲2.11保护模式：本体具有O类急停，控制台具有1类急停；机器人具有摔倒自锁保护功能、低电量保护功能和摔倒一键起立功能；

2.12材料：机器人整机（包含机器人大、小腿、身体）为全复合金属材料机身，具备耐磨、机械强度高、防火等的特点；

▲2.13制动距离：≥1.5m/s的速度下，制动距离≤0.3m；

2.14全力控：机器人采用全力控技术，足底无传感器，采用耐磨、防火实心橡胶足底；整机具备12个自由度，单腿3个自由度；

2.15通讯模块性能：1）发射功率：≥2*5W，射频通道：≥2T2R；2）设备传输速率：系统设备单跳吞吐率≥80Mbps，同频组网条件下，≥8跳单向数据传输速率≥4Mbps；

2.16具备遥控端和四足机器人端远程语音对接功能，可以360°拾音；

2.17双光谱云台：红外分辨率：≥384*288、热灵敏度：≤50mK@25℃ 、帧频：50Hz；可见光图像分辨率：≥1920*1080 光学变焦≥20倍；垂直角度：-20°（俯视）~ +90°（仰视）、水平角度：≥360°

2.18气体传感器:能够适配四足机器人，可挂载在四足机器人本体上部，通过自组网系统传输传感器数据，在遥控终端上显示气体传感器信息。支持多种气体探测，包含但不限于一氧化碳CO、硫化氢H2S、氧气O2、可燃气体、二氧化碳 CO2、氮氧化物 NOX(NO2)等气体浓度的快速检测；

2.19遥控手柄：软件功能：能实现对机器人的行走、跑步、上下楼梯、斜坡的遥控、实时显示机器人电量、信号强度，气体传感器等数据。可分屏显示可见光和红外视频实时画面、控制全地形建模系统和双光谱云台的转动；适配安卓操作系统；在移动端显示四足机器人第一视角高清图传实时画面，可录制当前视角的视频；可以对视角进行截屏、紧急停止等功能。

硬件要求：分辨率:≥1080P；屏幕尺寸：≥7寸，高清高亮显示屏1800nits，亮度IPS显示屏，强光下依然可以清晰查看。在机身、控制开关、各外设接口均做防尘防水溅等保护措施，确保在恶劣环境中的稳定流程运行。搭载安卓操作系统，采用高能量密度锂离子电池，支持≥18W快充，具备独立的二维度云台控制杆。

注：标▲提供国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、具有CNAS和CMA资质认证的完整有效的检测报告。
3.消防灭火机器人
1、主要应用场景:用于多种特殊、狭小灭火救援场景灭火。



★2、结构组成:机器人底盘、机器人上装、消防炮、遥控器、线控装置（可选）、水带万向轮组（可选）等组成。

★3、机器人整机功能:机器人具有灭火、环境侦察、照明、双向通话、语音播报等功能。

4、外形重量尺寸:整机质量≤90kg(含电池)，尺寸≤长800mmX宽550mmmmX高750mm。


5、直行速度:在水平地面上的直行速度≥1.0m/s，速度控制模式:控制范围:0-3.6km/h可无极变速。

6、地形适应：机器人采用履带驱动，驱动轮数量≥2个，可原地转向；爬坡能力≥30°，倾覆角:≥40°。

7、最大牵引力:≥120kg。


★8、消防炮技术要求:最大流量(水)≥20L/s;最大射程(水)≥60m;具备≥2种喷射模式：柱状喷射、雾状喷射；水平回转角度左-30°~右+30°;俯仰角度≥俯0°~仰+70°，自摆角度调节范围:左-20°~右+20°; 额定工作压力:0.8MPa，工作压力范围:0.8~1.2MPa。

9、限位装置:机载设备运动关节的始、终点设有限位装置，限位装置能使其在额定负载或最大速度下运动时可靠停止，不得产生越程现象。

10、机构动作:机载设备的俯仰、回转、传动等机构应动作灵活、安全可靠。

11、水带脱离装置:配备水带远程脱离装置，可以一键遥控远程脱离水带。

★12、侦察功能:满足灾害现场实时双光图像、有毒可燃气体检测、温度检测、漏电检测、现场定位等信息采集，并向后方遥控端实时传输的功能，具备声光报警及语音播报功能。

★13、双光摄像头技术要求：红外热成像探测器像素≥384x288，视场角≥48°×38°；可见光探测器像素≥2688×1520，视场角≥90°×48°；具备AI识别功能，AI识别距离≥20m，识别种类≥3种（人、车、火源），并可标记距离；视频画面具备行车辅助线；红外热成像探测器数量≥2个，可见光探测器数量≥2个；具备激光测距功能，探测距离≥200m；具备辅助绿光火点定位功能，定位距离≥200m。

★14、照明警示功能:具备前后照明灯，前照明灯（白光）灯珠数量≥31颗，后照明灯（黄光）灯珠数量≥9颗；具备红蓝爆闪灯，灯珠数量≥8颗，具备声光报警灯，满足为消防作业区域提供一定照度照明以及警示要求。

★15、漏电探测功能：探测电压范围120V/60Hz或220V/50Hz或380V/50Hz;7.2kV/50Hz或15kV/50Hz，无需接触电源，可探测≥150米的传统非屏蔽输电线和≥5米以外120V/240V/380V线路的漏电情况。

★16、气体检测：泵吸式传感器，探测气体种类≥8种，可检测CO、CH4、H2S、CL2、HCN、NO2、NH3、O2等。

17、温度监测与控制：-40℃至200℃车辆周围环境实时监控，周围环境温度超过80℃，启动自喷淋系统。

★18、遥控器功能：支持水炮水平、俯仰调节，支持车体前后行驶、左右转向控制，速度调节，具有喊话功能，支持前、后照明灯开启关闭，具有画面切换、模式选择、翻页等功能；主屏分屏显示数量≥4个，可实时显示水炮及车体双光摄像头画面，副屏可显示有毒可燃气体浓度、漏电检测状态、温度、激光测距数值、经纬度等工况信息。遥控器重量≤2.6kg，具备便携式挂绳及挂钩；屏幕数量≥2个，主屏尺寸≥8英寸，分辨率≥1280*800，副屏尺寸≥3英寸，分辨率≥480*320。

★19、具备遥控端与机器人双向对讲功能，对讲距离≥1000m。

★20、通讯模式≥2种，无线传输距离≥1000m，有线通讯线缆长度≥100m（可选）。

★21、机器人具备北斗定位功能，定位精度≤10m。

22、内置可充电电池，电池容量≥26Ah，连续工作时间≥4h，最大自摆续航≥16h。

23、防护等级≥IP66。

24、提供国家级检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。

4.小型移动遥控消防水炮

1.符合GB19156-2019《消防炮》CCCF-CPRZ-26:2019《消防类产品认证实施规则灭火设备产品消防给水设备产品》标准要求。

2.该炮具有体积小，重量轻，支撑脚可折叠，操作简便，灵活可靠，储存运输方便轻松等特点。该炮功能齐全、射程远，炮身和炮头可进行远距离遥控操作。有利于作业人员远离现场，有效的避免了对作业人员的危害性。

3.该系统炮同时安装手动装置，以备无电源时，进行手工操作。

4.遥控器启动至消防炮动作的响应时间：<5s；无线遥控距离：≥150m；喷射压力：≤1.0MPa：流量：50L/s：射程：≥71 m；最小仰角范围：+30~+70°；水平回转角：≥90°；最大喷雾角≥90°；自摆角可以实现40°、60°、80°三档切换。

5.炮体上有警示标志，设有保险带，有2个进水口，水炮可配80快速接口或者卡式接口，重量38KG，可以水泡沫两用。

6.具有国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告及认证证书

5.水下机器人

1.产品符合GB/T36896.2-2018 轻型有缆遥控水下机器人标准；

2.产品尺寸：≤380*267*165mm；

3.产品重量：≤4.5kg；

4.最大工作深度：≥100m；

5.最大航速：3节（1.5m/s），符合GB/T36896.1-2018 轻型有缆遥控水下机器人标准最大静水速度要求；

6.推进器：≥8个推进器，矢量布局， 流体化设计，桨叶、电机可拆卸更换；最大推力≥41.46N；

7.续航：常规使用 ≥90 分钟，待机续航≥ 4h;

8.电池：电池可拆卸更换；电池容量≥97W;

9.传感器：三轴陀螺仪/加速度计/罗盘/温度传感器/深度传感器

10.水下运动姿态：360 度全方位全自由度运动，全方向抗流稳定，满足 6个自由度移动，包括:前进/后退，左转/右转，左平移/右平移，上浮/下潜往下俯/往上仰，顺时针翻滚/逆时针翻滚；

11.摄像系统：≥4K；视频分辨率：4K@30Fps ；1080P@30Fps/慢动作（120Fps）；720P@30Fps/慢动作（240Fps）；视频最大码流：4/6M；边录像边拍照功能；缩时摄影、慢动作功能；相机在5NTU 水中，识别距离≥2m，相机60NTU 水中，识别距离≥1.5m；

12.补光灯:5000k-5500k色温，不少于二挡光度调节；二档亮度≥2000流明； 

13.浮力线缆：直径≤4.2mm；抗拉力≥150kgf；

14.配备机械臂。
6.U型救生圈

一、性能指标

1.动力装置：喷泵式驱动，进水口具有防护装置，采用栅格防护，栅格宽度≤3mm，无伤及被救援人员风险；

2.空载速度：≥25.2km/h；

3.载人速度：≥11km/h；

4.电池续航时间：电池续航时间不少于90分钟；

5.遥控距离：不低于1800米；

6.水上最大拖曳能力：不低于500kg；

7.浮力：大于1000N；

8.拉力：大于100N；

9.自动扶正功能：打翻后能够自动扶正，不影响正常使用；

10.抗跌落性能：支持25米抛投入水，无损坏且能正常工作；

11.外壳防护等级：符合GB/T 4208-2017标准IP68要求。

二、功能要求

1.智能启停功能：应具备手动开机和自动开机功能，触水后可自动开机投入使用，具备遥控关机和自动关机功能，离水后可自动关机；

2.应具有一键返航、失联自动返航功能，可自行返回到起始位置，支持GPS和北斗双模定位，定位精度误差小于1米；

3.流水定位功能：开启此功能后，救生圈可自动回到定位区域内；

4.手机APP遥控器功能（以下提供每条参数显示端功能截图）：

（1）遥控救生圈带有可以管理和控制设备的手机app，提供手机app的安卓安装包，可以在手机app中扫描遥控救生圈设备机身二维码添加该设备，并将该设备显示在app的设备列表中，用户可以根据需要随时将设备从列表中删除；

（2）在手机app的平面地图和卫星地图上显示遥控救生圈位置；

（3）在手机app中显示遥控救生圈在线/离线状态、电量、GPS经纬度坐标、触水/离水状态；

（4）在手机app中对遥控救生圈进行无遥控距离限制的远程遥控，使用虚拟摇杆控制遥控救生圈前进、转弯和后退，具备单手遥控和双手遥控两种模式；

（5）在手机app中对遥控救生圈进行锚点设置和发送返航指令；

（6）遥控救生圈可以通过手机app遥控关机；

（7）遥控救生圈具备多点巡航功能，可在手机app中设置多个巡航点，在手机app中控制设备开始多点巡航和结束多点巡航；

（8）遥控救生圈具备轨迹回放功能，可在手机app中动态回放设备轨迹；

（9）可对遥控救生圈设置电子围栏，设备进入或离开围栏范围会在手机app中产生警报信息；

（10）遥控救生圈配有物联网卡，可在手机app中查看设备对应的物联网卡号码；

（11）遥控救生圈具备低电量报警功能，设备开机并处在低电量状态时会发出低电量警报信息，警报信息会在手机app上显示。                       

5.自定义返航点功能：在实施救援时，应具有自定义返航点设置功能；

6.遥控器：配备2种遥控功能，手机APP软件和单手遥控器，单手遥控器具有无线充电功能；

7.机身前部的外层裹有防撞保护条，避免救援时出现二次伤害；

8.提供国家认可的检测机构出具的检测报告。

7.声呐探测仪

探测仪集成了水下声呐技术和水下视频技术双结合先进的水下勘察装备；主要用于水下探测、勘探、水下打捞和救援的用途；

1.声呐探头应具备可快速插口的拖鱼，可快速在冲锋舟等多种类型船体上搭配探头使用；长宽高≤680*160*125mm，重量≤6.2公斤，拖鱼头部与尾部采用无工具快插快卸工艺，与探测器无工具快速拆装。配备水下视频搜索探头，使用高强度材料制作，具有抗水压防冲撞性能，可 360°自动旋转和调整旋转搜索速度，探测深度≥20m ，防水等级≥IP67；

2.水下声呐可进行全方位救援扫描；工作频率：455/800kHz，可开启多分屏，同时查看多个画面，下扫、侧扫均≥90m ，并具备扫描记录功能， 可实时记录探测数据，防护等级≥IP68；

3.配置清单：声呐探测仪主机1台；声呐传感器1个；拖鱼1套；内置专用电池1个；水下视频系统主机1台；水下摄像头1个；≥50m 潜水线1卷；防尘、防水防护箱1个。

4.水下生命探测仪系统的水下视频显示屏≥9英寸，同时配备遮阳板，遮阳板采用黑色高分子聚合物材料。

5.水下声呐生命探测仪采用快充充电器，充电时间不大于4小时。

6.声呐传感器、探头固定件、拖鱼、水下摄像头、潜水线、充电器等设备和组件由一个单独的三防设备箱储运。

7.具有国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告及认证证书

8.有线电话通信系统

1.符合现行国家标准：《GB/T3836.1-2021≥《GB/T 3836.4-2021≥中的相关标准。提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具的检验报告应完整有效，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

2.整套器材通信范围：≥2000m。包含通信电缆（含绕线盘）、电源通信盒≥8个、挂钩≥8个、连接线≥8根、专用充电器≥4个、专用耳麦12个、背带≥4条、专用手提器材箱等构成。

3.支持不间断通话，布线时可通话。

4.支持急速奔跑布线，在急速奔跑过程中急停，通信电缆不得散乱，有效控制通信电缆提高布线效率。

5.双工通信功能、打点联络功能。

6.打点信号响度：≥60dB(A）（单耳机测试）。

7.话音输出信号电压：≥500mV（MIC输入5mV）。

8.话音输出信号失真度：≤10％。

9.话音响度：≥65dB(A)（LINE输入500mV，单耳机测试）。

10.话音响度失真度：≤10％。

11.频响带宽：350～3000Hz（6dB带宽）。

12.最大工作电流：≤40mA。

13.连续工作时间：≥35h。

14.提供产品安全标志证书、防爆合格证等相关证书。

9.第一视角无人机

包含飞行器（含相机、3块电池）、遥控器、飞行眼镜。

1.起飞重量≤380克；

2.最长飞行时间≥18分钟；

3.尺寸≥185*212*64mm（长宽高）；

4.最大上升速度： ≥9 米/s；

5.秒最大下降速度≥7m/s；

6.最大水平飞行速度≥20m/s；

7.最大续航里程： ≥13 公里；

8.最大抗风速度： ≥10.7 米/秒（ 5 级风）

9.工作环境温度 ：-10℃ 至 30℃

10.影像传感器≥1/1.3英寸影像传感器，有效像素≥1200万；

11.最大信号有效距离 ：≥10 公里

12.图传方案采用O4图传，天线采用两发四；

13.遥控器续航时间≥8小时；

14.最大遥控距离10km ；

15.包含3块智能飞行电池，128G内存卡一张，飞行眼镜和遥控器各一个；

10.培训无人机

包含培训无人机、双控遥控器、地面站软件、CAAC电子桩及考评考试系统等。

（一）培训无人机

1.展开尺寸：长≥1470mm，宽≥1690mm，高≥600mm;

2.折叠尺寸： 长≤850mm，宽≤960mm，高≤600mm;

3.对角轴距： ≥1600mm;

4.整机重量：≤12KG（不含电池）；

5.载重：≥15KG;

6.最大起飞重量：≥34KG;

7.上升速度：≥5m/s，飞行速度：8～15m/s;

8.空载飞行：≥20min，满载飞行：≥10min;

9.防水等级： ≥ip65;

10.最大旋转角速度： ≥150°/s;

11.含数传模块（含发射端和接收端）、RTK模块。悬停精度：

垂直： ±0.5m（定位正常工作时），水平： ±0.5m（定位正常工作时）；

12.最大通信距离： ≥2KM;

13.配置双遥控可实现教练功能，老手带新手，自带各种保护功能，教练机一键切换控制权；

14.含10块（5组）匹配锂电池，无人机电池充电器1套。

1.最大通信距离： ≥2KM；

（二）遥控器

1.显示屏： ≥3.5英寸；

2.配置双遥控可实现教练功能，老手带新手，自带各种保护功能，教练机一键切换控制权； 

3.RTK模块定位精度： 水平： 1cm+1ppm，垂直： 2cm+1ppm；

4.遥控器充电器1套。

（三）地面站软件：可进行CAAC考试的电子桩和航线规划训练飞行，具有方便快捷的调参功能，多种航线任务规划功能。  

（四）CAAC电子桩及考评考试系统

1.定位精度：厘米级定位，搭载网络RTK模块，支持GNSS+网格RTK双冗余系统，抗磁干扰能力强，实时定位精度达厘米级； 

2.工作温度：-10/40℃

3.搭载方式：飞控内置外接RTK模块；

4.无需搭载基站，地面站软件即可连接，通信距离：≥2KM；

5.地面站及考评系统：可单独设置各种考试条件，可根据自身需求设置；

6.支持航测功能，精准打点功能，精准复飞功能，精准返航降落功能。
11.运载无人机（套装）

包含运载无人机、照明灯、降落伞、空吊系统、设备遥控器、全能变频充电站等。

1.尺寸（机臂展开，长×宽×高）≤3220mmx3224mmx975mm；

2.设备空机重量≥50kg，设备最大起飞重量：≥149.9kg；

3.设备最大轴距≥2300mm；

6.设备最大飞行时间（最大起飞重量下）：≥14分钟（双电），≥7分钟（单电）；

7.设备整机防护等级：≥IP54；

8.最大上升和下降速度：≥4米/秒；

9.最大水平飞行速度：18米/秒；

12.最大可承受风速：≥12m/s；

15.机身配备有降落伞，最低安全开伞高度：≤100米，主板断电续航时间：≤1小时，报警方式有蜂鸣报警和灯光报警，开伞方式有手动开伞和自动开伞；

16.配备的有空吊系统，尺寸（长×宽×高）：960*805*669mm，挂钩续航时间：≥10小时，线缆长度：≥30米，最大收放速度：≥1.2米/秒，支持称重功能、APP或按键控制挂钩开合功能、线缆释放应急脱困模式、消摆功能、手动波轮收放、一键收放、智能减速保护等。

17.设备遥控器屏幕：≥7英寸，亮度：≥1400cd//m²；

18.设备电池容量：≥41000mAh，重量：≥14.4kg；

19.配备有全能变频充电站，尺寸（长×宽×高）≤757*704*677mm，油箱容量：≥30L，重量：≥86kg，设备电池的电量从30%充到95%的充电时长不得大于9分钟；

20.需每台设备赠送一名飞手操作该设备的资质证书，并包含设备的机损服务，在保障额度内不限次数免费维修；

21.提供有资质的检测机构出具的第三方检测报告。

12.无人机机场（套装）

需包含大疆机场（北斗版）1套、机场飞行器1套、喊话器1套、探照灯1套、4G通讯模块1套、无人机电池1块、飞行器及机场行业无忧1套、司空平台1套等。

1.尺寸（舱盖闭合）：≤640mmx745mmx485mm；

2.重量：设备重量≤55kg；

3.最大输入功率：设备最大输入功率≤800W

4.工作环境温度：设备工作温度范围-20°C至50°C

5.IP防护等级不低于IP56；

6.最大允许降落风速：设备最大允许降落风速≥10m/s；

7.最大运行海拔高度：设备最大运行海拔高度≥4500米；

8.最大作业半径：设备理想情况最大作业半径≥10000米；

12.机场飞行器最大起飞重量：≥2000克；

13.机场飞行器最长飞行时间：≥45分钟，机场飞行器电池≥1块；

15.机场飞行器广角相机 CMOS≥1/1.3英寸，有效像素不低于4500万，中长焦相机 CMOS≥1/1.3英寸，有效像素不低于4500万，长焦相机 CMOS≥1/1.5英寸，有效像素不低于4500万；

16.机场飞行器红外相机分辨率：≥640×512；

17.机场飞行器感知系统类型：机身全向避障；

18.提供有资质的检测机构出具的第三方检测报告。

13.消防锂电池排烟机

1.符合GB27901-2011《移动式消防排烟机》标准，折叠式设计，体积小，重量轻，配有肩带和提手，既可单人背负，也可手提，便于快速移动，特别适合于高层建筑的排烟通风；

2.额定功率：≥600W ；

3.风量：≥8000m³/h（调速）  转速：≥2000r/min；

4.全速运行≥70min，充电时间：≤8小时；

6.主机重量：≤32kg，噪音：≤80dB；

7.工作温度：-20℃ 到 50℃；

8.具有永久性气流方向标志及产品数据标识；

9.提供有资质的检测机构出具的第三方检测报告。

14.65内扣-65卡式（快速公）

1.符合国家《消防接口第1 部分消防接口通用技术条件》标准；

2.密封性能：水带接口在0.3MPa 和1.5倍公称压力下无渗漏现象；

3.耐压性能：水带接口在1.5倍公称压力时无断裂或变形现象。

15.65内扣-65卡式（快速母）

1.符合国家《消防接口第1 部分消防接口通用技术条件》标准；

2.密封性能：水带接口在0.3MPa 和1.5倍公称压力下无渗漏现象；

3.耐压性能：水带接口在1.5倍公称压力时无断裂或变形现象。

16.65-65公转母

1.符合国家《消防接口第1 部分消防接口通用技术条件》标准；

2.密封性能：水带接口在0.3MPa 和1.5倍公称压力下无渗漏现象；

3.耐压性能：水带接口在1.5倍公称压力时无断裂或变形现象。

17.65卡式（快速公）-80卡式（快速母）

1.符合国家《消防接口第1 部分消防接口通用技术条件》标准；

2.密封性能：水带接口在0.3MPa 和1.5倍公称压力下无渗漏现象；

3.耐压性能：水带接口在1.5倍公称压力时无断裂或变形现象。

18.80卡式（快速公）-65卡式（快速母）

1.符合国家《消防接口第1 部分消防接口通用技术条件》标准；

2.密封性能：水带接口在0.3MPa 和1.5倍公称压力下无渗漏现象；

3.耐压性能：水带接口在1.5倍公称压力时无断裂或变形现象。

19.65卡式（快速公）-80卡式（快速公）

1.符合国家《消防接口第1 部分消防接口通用技术条件》标准；

2.密封性能：水带接口在0.3MPa 和1.5倍公称压力下无渗漏现象；

3.耐压性能：水带接口在1.5倍公称压力时无断裂或变形现象。

20.65卡式（快速母）-65卡式（快速母）

1.符合国家《消防接口第1 部分消防接口通用技术条件》标准；

2.密封性能：水带接口在0.3MPa 和1.5倍公称压力下无渗漏现象；

3.耐压性能：水带接口在1.5倍公称压力时无断裂或变形现象。

21.80-80公转母

1.符合国家《消防接口第1 部分消防接口通用技术条件》标准；

2.密封性能：水带接口在0.3MPa 和1.5倍公称压力下无渗漏现象；

3.耐压性能：水带接口在1.5倍公称压力时无断裂或变形现象。

22.80内扣-65卡式（快速母）

1.符合国家《消防接口第1 部分消防接口通用技术条件》标准；

2.密封性能：水带接口在0.3MPa 和1.5倍公称压力下无渗漏现象；

3.耐压性能：水带接口在1.5倍公称压力时无断裂或变形现象。

23.65-40转换接口

1.符合国家《消防接口第1 部分消防接口通用技术条件》标准；

2.密封性能：水带接口在0.3MPa 和1.5倍公称压力下无渗漏现象；

3.耐压性能：水带接口在1.5倍公称压力时无断裂或变形现象。

24.40卡转40母口

1.符合国家《消防接口第1 部分消防接口通用技术条件》标准；

2.密封性能：水带接口在0.3MPa 和1.5倍公称压力下无渗漏现象；

3.耐压性能：水带接口在1.5倍公称压力时无断裂或变形现象。

25.40卡转40公口

1.符合国家《消防接口第1 部分消防接口通用技术条件》标准；

2.密封性能：水带接口在0.3MPa 和1.5倍公称压力下无渗漏现象；

3.耐压性能：水带接口在1.5倍公称压力时无断裂或变形现象。

26.止水器（铜制带自锁功能）

1.接口、阀体、手柄：全部采用高强度铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理，中性盐雾试验≥90小时，止水器主体与手柄采用整体式锻造成形，结合T6调质处理，增强抗压防爆能力，阀芯采用国标挤压高强度黄铜棒加工成型，保护胶圈采用高性能防紫外线抗老化硅胶。

2.配置65卡式接口，通水孔径≥57mm，阀门采用减压式T型通孔球阀，阀体通水孔径≥57mm，单手柄式结构，重量≤1.5kg，耐压强度≥4.0MPa；采用耐腐蚀、耐高温特性的高密封结构，可在+250℃至-180℃的温度下保证密封性。

3.密封圈采用防脱结构设计，空排水时有效防止密封圈脱落。

4.自带上压式省力型装置，防止阀门自动关闭。

27.消防水带（16-65-20）

1.符合GB6246-2011《有衬里消防水带性能要求和实验方法》标准；

2.水带在端部附近中心线两侧有印产品名称、设计工作压力、规格（公称内径及长度）、经线、纬线及衬里材质、生产厂名、注册商标、生产日期；

3.织物层编织均匀、表面整洁，无跳双径、断双径、跳纬及划伤。厚度均匀，表面光洁平整，无折皱和其他缺陷。聚氨酯材料制成；

4.内径：63.5mm；长度：20m，工作压力1.6MPa；单位长度质量≤275g/m；爆破压力≥5.0MPa；延伸率≤3.0%；膨胀率≤4.6%；附着强度≥55N/25mm；扯断伸长率≥402.1%；扯断强度≥49MPa。

28.消防水带（20-65-20）

1.符合GB6246-2011 标准；水带外层采用高强涤纶长丝材料编织而成，织物层应均匀，表面整洁；无跳双经、断双经、跳纬及划伤。内衬聚氨酯 材料，衬里的厚度应均匀，表面应光滑平整、无折皱或其他缺陷，重量轻，易收卷，出水快；

2.标准工作压力2.0MPa；水带内径63.5～65.5mm。

3.每盘长度20米。

4.单位长度重量≤355g/m.爆破压力≥6.8Mpa，轴向延伸率≤3.0％，直径膨胀率≤5.5％，附着强度≥40N/25mm；扯断伸长率≥300%；扯断强度≥25.0MPa。

5.水带两端绑扎锻造卡式接口，配橡胶水带护套，且不同时期生产的接口均可以实现互配。

6.水带提供国家消防装备监督检验中心出具的检验报告复印件。

29.消防水带（20-80-20）

1.符合GB6246-2011 标准；水带外层采用高强涤纶长丝材料编织而成，织物层应均匀，表面整洁；无跳双经、断双经、跳纬及划伤。内衬聚氨酯 材料，衬里的厚度应均匀，表面应光滑平整、无折皱或其他缺陷，重量轻，易收卷，出水快；

2.标准工作压力2.0MPa；水带内径76.0～78.0mm。

3.每盘长度20米。

4.单位长度重量≤420g/m.爆破压力≥6Mpa，轴向延伸率≤7.5％，直径膨胀率≤5.5％，附着强度≥30N/25mm；扯断伸长率≥305%；扯断强度≥25MPa。

5.水带两端绑扎锻造卡式接口，配橡胶水带护套，且不同时期生产的接口均可以实现互配。

6.水带提供国家消防装备监督检验中心出具的检验报告复印件。

30.消防水带（20-40-20）

1.符合GB6246-2011标准。水带在端部附近中心线两侧有印产品名称、设计工作压力、规格（公称内径及长度）、经线、纬线及衬里材质、生产厂名、注册商标、生产日期。织物层编织均匀、表面整洁，无跳双径、断双径、跳纬及划伤。厚度均匀，表面光洁平整，无折皱和其他缺陷

2.内径：约38.0mm，标准工作压力≥2.0MPa；

3、长度：20m；

4.单位长度质量：≤175g/m，爆破压力：≥7.9MPa，延伸率：≤2.0%，膨胀率：≤5.5%，附着强度：≥40.0N/25mm，扯断伸长率：≥480.0%，扯断强度：≥49MPa

5.热空气气老化：附着强度织物层与衬里（%）：≥108.0，爆破压力（%）：≥94.0，耐磨次数：≥100                                 

 6.水带两端绑扎锻造卡式接口，配橡胶水带护套，且不同时期生产的接口均可以实现互配。

7.水带提供国家消防装备监督检验中心出具的检验报告复印件

31.水幕水带

1.标准工作压力：≥1.6MPa，水带口径直径65mm；

2.规律排列喷射孔之间相距≤35 ㎝，喷雾高度：≥10 米；

3.水带外层采用涤纶纱编制而成，内衬进口聚氨酯，长度≥20 米，水带两端扎好卡式接扣。接口外观质量：表面平整、光洁，表面应进行黑色阳极氧化处理；加工表面应无损伤，无结疤、裂痕、砂眼。配橡胶水带护套。

4.水带提供国家消防装备监督检验中心出具的检验报告复印件

32.25mm水带

1.严格按照GB6246-2011《消防水带》标准进行生产。水带口径为25mm。标准工作压力≥3.0MPa，爆破压力≥10.6Mpa，每卷长度为30米，单位长度质量（g/m）≤175。

2.内衬材质采用进口聚氨酯，厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化，水流阻力小，使用寿命长。

外层材质采用高强度涤纶长丝线，工艺采用经圆织机环形斜纹编织而成，且耐压、耐磨、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长。

3.水带编织层与衬里之间的附着强度为≥60N/25mm，轴向延伸率≤3.2%，直径膨胀率≤2.0%。在设计工作压力下无渗漏。不出现裂纹或断裂。

4.水带两头均配有25口径的森林专用接口铜套內涨。

5.包装：使用编织袋或纸箱包装，包装结实牢固，便于搬运；   

6.水带与消防接口连接性能在4.5MpaAW来发生渗漏、爆破或脱落；

7.水带接口在3.0Mpa工作压力下，未发生渗漏现象，在10.0Mpa爆破压力下，未发生破裂。每条水带具备外部固定功能，可用于在山坡上固定水带，防止位移或下滑，并且带有夜间反光作用利于队员夜间定位；

8.提供国家消防产品质量监督检验中心检测报告复印件

33.25mm水枪

1.接口、喷头、枪管：全部采用高强度铝镁合金材质，表面阳极氧化防腐处理；

2.接口选配：25mm快速或者森林接口（可选）；

3.枪管采用挤压成型工艺，壁厚≤2.0mm；

4.耐压强度≥6.0MPa；

5.提供国家消防产品质量监督检验中心检测报告复印件。

34.泡沫枪（PQ8）

符合Q/XFZB008-2006《PQ系列空气泡沫枪》标准。空气泡沫枪是产生和喷射空气泡沫的设备，是一种轻便的消防器材，它的管牙接口与水带接口相接，供水和泡沫液混合后可用来产生和喷射空气泡沫，扑救中型油类火灾。

1.工作压力：0.6MPa；

2.混合液体流量：≥8L/s；

3．射程：≥29m；

4.混合比：≤6.5%；

5.水流量：≥7.5L/s; 

6.空气泡沫量：≥50L/s;

7.发泡倍数（20℃）：≥6；

8.提供国家消防装备质量监督检验中心检验报告及消防产品认证。

35.压缩空气泡沫可调流量多功能水枪

1.水流喷射：收起发泡管，回到水流控制。在0.6Mpa时，额定流量为8L/s；通过旋转发泡管，可以使一体枪在0-120°模式下切换，快速顺畅实现直流、喷雾、开花、冲洗等形态；

2.流量：流量调节和冲洗挡位的调整都是通过旋转流量调节环实现，在0.6Mpa时，可实现2.5到8L/s多档位切换，Flush档对水枪进行冲洗；

3.材质：高强度耐腐蚀6061铝合金T6热处理，阳极氧化。枪柄把手为防滑抗阻燃杜邦尼龙材质，符合人体工程学。销轴和螺钉均为不锈钢、铜材质；

4.进水口：可选配快速或内扣等多种接口，360度可旋转，防止水带打结；                         

5.产品重量：≤2.2kg ，枪体长度：闭合长度约305mm，拉出长度约320mm，射程≥28m；

6.提供国家消防装备质量监督检验中心检验报告及消防产品认证。

36.分水器（40转25）

1.符合XF 868-2010《分水器和集水器》标准，进水口采用40锻造雄或内扣接口（可选），出水口采用25mm锻造雌或内扣接口（可选）。

2. 接口：采用锻造工艺，铝镁合金A6061材质，金色阳极氧化防腐处理。

阀体：采用铸造工艺，选用A356材质，表面红色喷塑防腐处理。

手柄：采用锻造工艺，铝镁合金A6061材质，阳极氧化防腐处理。

球体：选用铝镁合金A6061材质，黑色阳极氧化防腐处理。

保护胶圈：选用高性能、防紫外线、抗老化硅胶。

3. 进水口孔径≥39mm，出水口孔径≥22mm。

4. 阀门采用减压式T型通孔球阀，单手柄式结构，采用耐腐蚀、耐高温特性的高密封结构，

可在+250℃至-180℃的温度下保证密封性。

5. 总重量≤1.8kg，耐压强度≥6.0MPa。

6. 自带压力表，以便实时监测水压。

7. 自带蓝色T型涂胶把手，方便携带。

37.防水防爆头灯

1.额定电压：DC3.7V   5W；

2.外形尺寸：≤Φ24mm*125mm；

3.电池容量：≥2300mAh；

4.防爆标志：≥Ex  ib IIC T4 Gb；

5.连续工作时间：强光 ≥300min，弱光≥600min；低电压 状态连续工作时间：强光≥50min， 弱光≥220min；充电时间：≤6h；

6.电池寿命：≥1000次循环，光效：≥120lm/W，重量：≤150g，电气间隙：≥1.4mm，强光的照度：平均值≥3500lx，最小值≥2600lx；弱光的照 度：平均值≥1500lx，最小值≥ 1200lx

7.防护等级：≥IP68（2 m，2h），温度范围：-25℃～55℃，应符合GB30734-2014消防员照明灯具标准要求，防爆结构设计，防爆性能应符合GB3836或GB/T 3836国家标准要求；

8.提供防爆合格证检测报告及应急管理部消防检测机构出具符合GB30734-2014标准的检测报告。

38.65多功能消防水枪（快速）

1.产品符合GB8181-2005《消防水枪》标准

2.接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面黑色阳极氧化防腐处理； 枪体：枪体T6铝合金结构，坚固且重量轻。

3.枪头：枪头有阻燃橡胶保护套，它在极热的环境下也不会融化，是极好的绝缘体，保证了在极热的情况下消防枪仍然可以正常工作，不会有燃烧现象；同时在低温时也不会粘住消防员的手指。                                        4、手柄：人体工程学防滑抗阻燃尼龙手枪握柄；销轴和螺钉均为不锈钢、铜材质。                                            

5.技术参数：公称压力0.6MPa/最大压力1.6MPa/球阀通孔直径>25mm /额定喷射压力0.6MPa/额定流量（8L/s ），射程≥30m                               

6、产品重量：≤2.0kg    枪体长度：约240mm                                                  

7.提供制造商由国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告

39.直流水枪

1.产品符合GB8181-2005《消防水枪》标准

2.接口、阀体、手柄、枪嘴、枪管：全部采用高强度铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理，中性盐雾试验≥96小时，阀体与手柄采用整体式锻造工艺成型，结合T6调质处理，增强抗压防爆能力。                                                                

3.技术参数：配置65卡式雄接口，通水孔径≥60.5mm，阀门采用减压式T型通孔球阀，阀体通水孔径≥33mm，单手柄式结构，手柄采用软体包胶，枪管壁厚≤2.0mm，总长度≤355mm，总重量≤0.58kg，耐压强度≥6.0MPa；流量7.5L/s，射程≥28m，喷射压力0.35MPa，操作力矩≤7.2N.m；密封元件采用耐腐蚀、耐高温特性的高密封结构，可在+250℃至-180℃的温度下保证密封性。                                                                    

4.采用防脱落式接口设计，确保水带连接可靠，防止接口意外分离脱落。                    

5.产品重量：≦0.58kg       

6.提供制造商由国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告

40.40多功能消防水枪

1.重量 ：≤2.5kg，进水口径：40mm；

2.额定压力：0.6Mpa，额定流量≥480L/min，最大承压：1.6barMpa；

3.最大流量不低于550 L/min；

4.喷射功能：开花、直流、喷雾、枪膛高压冲洗；

5.基本功能：开关；水带防阻断水流；

6.材料：高强度铝镁合金（T6 热处理），表面处理：阳极氧化防腐处理；

7.提供制造商由国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告

41.手提式多功能照明灯

1.符合GB30734-2014《消防员照明灯具》标准全部性能要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告或全性能检测报告。

2.由灯头壳、灯身筒、提手、灯头盖、尾盖材料、隔爆隔材料采用高强度铝合金材质。具有强光、工作光、频闪光和警示光等工作模式。具备手提、肩挎或磁力吸附等使用功能。

3.LED光源，采用主流、知名品牌。

▲4.5米处300mm光束直径的照度值：强光平均值≥400lx；工作灯平均值≥200lx；5米处中心照度（lx）：强光≥3000lx。

5.电池额定容量：≥2.4Ah，连续放电时间：强光≥5h，工作光≥10h，灯具充电时间≤3h；光源总功率≥10W。

6.隔爆+本质安全型设计，适合在一区、二区各种易燃易爆场所使用，防爆等级不低于ExdibIICT6GB。

7.灯头透明件采用≥12mm厚钢化玻璃。

▲8.防护等级不低于IP68。

9.质量≤1.5kg，具备电量显示和方位功能。

10.具有抗摔功能，从1米高的位置摔落地面后无机械松动，能正常运行使用。抗摔功能添加高度1.5米能正常使用且无明显破损变形。

42.多功能挠钩

▲1.产品符合相关标准要求，提供由国家认可检测机构出具、与所投产品型号一致完整有效的检验报告。

2.用于事故现场小型障碍清除，火源寻找或灾后清理。

3.由加长杆和各类功能头组成，配10种以上功能头，能够自由组合。

4.功能头包括：双抓挠钩、单爪挠钩、双抓无头挠钩、双爪钩耙、剪枝器、双头消防斧、消防锹、四齿耙子、链刀锯等组成。

5.配备专用包装箱，能装下所有配件。
43.A类别泡沫灭火剂

1.产品需符合国标GB27897-2011标准，需要提供国家检测报告和国家消防认证证书；

2.凝固点≤-20℃；

3.抗冻结、融化性：无可见分层和非均相；

4.比流动性：流量大于标准参比液体；

5.ph值：8.0～9.5；

6.腐蚀率[mg/(d•dm²)]：Q235A钢片≤5.0  3A21铝片≤0.5；

7.表面张力（mN/m）：混合比1.0%时，≤30.0；

8.润湿性：混合比1.0%，≤20.0s；

9.25%析液时间：在混合比为0.5%、发泡倍数与特征值（27倍）偏差不大于20%的条件下，25%析液时间与特征值9.0min偏差不应大于30%；

10.隔热防护性能：在混合比3.0%的条件下，25%析液时间≥20.0min，且发泡倍数≥30.0；

11.灭A类火性能：在混合比为0.5%、发泡倍数与特征值（27倍）偏差不大于20%的条件下，灭火时间≤90.0s，且抗复燃时间≥10.0min；

12.保质期：≥三年；

13.提供产品的中国环境标志产品认证证书。

44.氟蛋白泡沫灭火剂

1.产品需满足国标GB15308-2006标准，需要提供国家检测报告和国家认证证书。

2.凝固点（℃）：≤-5；

3.混合比：3%～6%；

4.比流动性：流量大于标准参比液体；

5.抗冻结、融化性：无可见分层和非均相；

6.扩散系数：6.0-7.0；

7.表面张力：≥16mN/m；

8.腐蚀率mg/（d•dm²）：Q235A钢片≤4.5  A21铝片≤1.0；

9.发泡倍数：≥5；

10.25%析液时间：≥5min；

11.灭火性能：IA级别：灭火时间≤1min；抗烧时间≥10min；

12.本产品适用于淡、海水；

13.该灭火剂应密封存放在阴凉、干燥、通风、温度为-5～45℃的环境中，有效期为捌年；

14.提供产品的中国环境标志产品认证证书。

45.敛尸袋

1.用于对遇难人员尸体的包裹和搬运，符合有关技术要求。

2.展开尺寸≥2000×470×240mm。

3.重量：≤1.5kg。
46.救生气垫

1.应符合XF631-2006《消防救生气垫》标准，具有第三方检测报告； 

2.采用气柱式设计，充气前充气后都方便移动。长≥4.5m，宽≥4.5m，高≥2.5m；

3.总质量≤70kg，储存年限≥2年；

4.气垫主立柱及底部分别配有不少于四个把手，侧面有检修门设置；

5.气垫配有气压表，可显示工作气压；

6.气垫顶部应有明显的区域范围标识；

7.气柱主体框架采用厚度≥0.7mm的PVC夹网布，不少于8根立柱。经向拉伸强度≥2900N/5cm，经向拉伸强度≥2500N/5cm，径向撕裂强度≥390N，纬向撕裂强度≥275N；

8.承接面采用厚度≥0.4mm，密度≥840D 的阻燃PVC夹网布，经向拉伸强度≥2100N/5cm，纬向拉伸强度≥1800N/m，氧指数≥26，径向撕裂强度≥340N，纬向撕裂强度≥270N，在承接面下方具有二层保护装置；

9.气垫底部触地面面料经耐磨损性能试验后，其损坏程度应≤GB/T 19089规定的2级；

10.气垫底部触地面面料经耐油性能试验后，质量的增加在1＃标准油作用下应不大于15%，在97＃无铅汽油作用下应在-4%~15％之间，且在干燥后表面不得留有任何可目测到的痕迹级；

11.充气时间≤100s，补气时间≤29s；

12.减速度值：头部≤30g，胸部≤27g，骨盆≤29g；

13.气垫需进行稳定性试验，无倾倒、侧翻或损坏等异常现象，负载不应弹出消防救生气垫承接面或直接撞击地面；

14.气垫在进行可靠性试验后应完整、无损坏或其他异常现象；

15.气垫在进行高低温性能试验后立即进行救援性能试验应无倾倒、侧翻或损坏等异常现象，负载不应弹出消防救生气垫承接面或直接撞击地面；

16.气垫气柱经气密性试验后，其气压下降值应≤0.30kPa；

17.可使用300bar压力的6.8L或者9L气瓶充气，有专用的快速充气接口，同时具有电动泵及脚踏泵的充气接口可以随时补气；

18.消防救生气垫具有连带收纳气瓶空间和固定位置； 

19.产品适用最大高度≥16m。

47.折叠式担架（4轮）

1.用于运送事故现场受伤人员，为金属框架，高分子材料表面质材，便于洗消。

2.主要参数

▲2.1承重≥120kg；

2.2展开尺寸（长×宽×高）： ≥2000×500×180mm；

2.3管身材料： 高强度喷塑；

2.4布面材料：牛筋面料。

48.多功能救援三脚架

1.在城市、山地、洞穴和井下环境进行抢险救援作业时使用的救援三脚架；

2.绞盘工作负荷：额定负载质量：≥150kg；钢缆长度≥30M；阻断力22kN；齿轮比例8:1；三角架完全展开≥200cm。

3.检验（检测）报告：符合《救援三脚架》XF3009-2020要求，提供经认证的检测机构出具的检验（检测）报告；

4.最大工作状态高度：≤3500mm；最小工作状态高度：≥1000mm；额定提升高度
≥20m；携行质量（含部件及携行箱/包）≤30kg；电动绞盘平均提升速度≥0.1m/s。

49.隔离警示带（100～250米）

1.长度：100米～250米，

2.宽度：4厘米至7.5厘米，

3.材质：纤维织物、涤纶布等，具有抗磨、耐腐蚀、耐候性。

4.反光性能：警戒带带有反光层，逆反射系数≥23cd/（lx·㎡），

5.力学性能：断裂强力：≥600N，断裂伸长率：≤27%。
50.铁挺

1.重量：约2.1kg；

2.功能特性：具备撬、铲、拧、凿、冲等多种操作功能。

51.机动链锯（锂电池）

结构组成：由导板、链条、链锯、锂电池、充电器等组成；

主要应用场景：适用于抢险救援现场切割使用；

1.电压：60V，功率≥2.5kW；

2.电池类型：锂电池；

3.导板长度：≥500mm；

4.切割长度：≥400mm；

5.链锯速度：≥22.0m/s；

6.有效切割长度约：≥230mm；

7.空载最高转速：≥12000rpm；

8.重量（不含电池）（kg）≤3.5；

9.含工具；链锯条；导板；导板护罩；纸箱；电池充电器；

10.提供产品上海市质量监督检验技术研究院出具完整有效的检验报告。

52.单杠梯

1.技术性能符合 GA137-2007《消防梯》标准要求，主体用优质坚韧毛竹经特 殊工艺处理，多层压合而成，侧板与梯登采用铆钉连接；

2.工作长度：≥3m；

3.最小梯宽：250±2mm；

4.梯蹬间距：340±2mm；

5.水平弯曲残余变形比值：≤1.5%；

6.梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.5%；

7、质量：≤12kg；

8.提供国家消防装备质量监督检验中心检验报告。

53.二节拉梯

1.技术性能符合GA137-2007《消防梯》标准要求。主体用优质坚韧毛竹经特殊工艺处理，多层压合而成，侧板与梯登采用铆钉连接。

2.工作长度：≥6.01m；

3.收缩长度：≤3.9m；

4.最小梯宽：315±2mm；

5.梯蹬间距：280±2mm；

6.水平弯曲残余变形比值：≤0.3%；

7、质量：≤29kg；

8.提供国家消防装备质量监督检验中心检验报告。

54.挂钩梯

技术性能符合GA137-2007《消防梯》标准要求。主体用优质坚韧毛竹经特殊工艺处理，多层压合而成，侧板与梯登采用铆钉连接；

工作长度：≥4m；

3.最小梯宽：250±2mm；

4.梯蹬间距：340±2mm；

5.水平弯曲残余变形比值：≤0.2%；

6.梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.5%；

7、质量：≤10.3kg；

8.提供国家消防装备质量监督检验中心检验报告。

55.安全员携行包

1.双筒激光测距望远镜：放大倍率：≥8 倍；物镜口径（mm）：42mm；视场角度：6°；线性视场：105m/1000m；屈光度：±8；出瞳距离：19mm；出瞳直径：5.4mm；近焦距离：3m；分辨率：≤7"；聚焦系统：目镜分别调焦；眼罩调节方式：螺旋式上升；透镜涂层：多层次全镀膜；涂层类型：H4， MgF2， TiO2， SiO2 ；防水等级：IPX6（内充氮气）；自动关机时间：30 秒；数据显示时间：15 秒；测量精度误差：±1m；最高反射距离：1760m；反应时间：0.5 秒；产品尺寸：164x129x64mm；产品重量：≤831g；使用电池：CR2，1 节 3V ；驱动次数：≥5000次；工作温度范围：-10°至+40°；

2.紧急信号发布装置：成分：氮氢化合物；用途：武警部队、消防队伍、安防等户外训练演习及紧急救援呼救；声音可达≥130分呗；启封：打开使用喇叭头装到瓶子上，向下按压即可发声；使用：开关比较牢固，需用力按下即可、声音可传达 0.5 公里；

3.警用强光手电：外形尺寸：26*150（mm）；电池容量：2200 毫安；灯泡寿命：10 万小时；亮度：100 流明；持续高亮照明：5 小时；电池使用寿命：重复充电1000 次，提供高亮度照明，前端有攻击头，具有攻击致痛、制服作用，防水，抗压，抗摔；

4.反光背心：主面料符合 EN471 标准。警用防水防护服的警示级别达到 3 级。1.面料：具有防水、防油、防污功能的一等品 600D*600D 牛津布：成分含量：100%涤棉；低单丝做成的织带和反光膜；

5.电子口哨：产品参数：产品尺寸：138*38.5*33.5mm；电池型号：CR2032*4

粒；音效：两种音效；分贝：最大 125DB±5%；供电方式：4 粒 CR2032 大容量电池，续航时间长。音效：最大分贝 125DB，内置两种音效。外观：根据人体工程学设计，符合手型握把；

6.多功能手表：LCD 显示 北斗卫星授时/北斗卫星经纬度坐标定位/航迹记录/训练模式/向导模式/天气预报/指南针/高度计/温度计/气压计/秒表/倒计时/响闹功能/整点报时/ 背光/低电压指示/可充电电池/数据存储/按键音开关/省电模式/待机模式/初始化设定/充电指示：接收频率：北斗二代 B1 频点，授时时间：≤1 分钟，初始化授时2 分钟经纬度坐标搜索时间：≤120 秒、指南针：0～359°高度计：-700m～9000m（测量范围）、温度计：-10℃～+55℃、气压计：300hPa～1100hPa（测量范围）、尺寸：表盘直径不大于：50mm，表厚度不大于 17mm、小型化高灵敏度北斗接收系统、低功耗的电源控制技术；

7.安全员背包：主面料符合 EN471 标准。警用防水防护服的警示级别达到 3 级。面料：具有防水、防油、防污功能的一等品 600D*600D 牛津布：低单丝做成的织带和反光膜、成分含量：100%涤棉。

56.出入口标志牌

1.尺寸规格，常见尺寸有三角形（边长40cm）、长方形（如600mm×600mm）等；

2.通常采用金属（如不锈钢、铝合金）或工程塑料制成，金属材质强度高、耐腐蚀，塑料材质轻便、表面涂覆红黄或红白反光漆。
57.声光警示牌

1.外观尺寸：185mm×160mm×106mm；

2.工作电压：常见的有DC24V、DC12V等，部分产品支持宽电压范围，如DC15-32V；

3.报警电流：≤200mA；

4.闪烁频率：在1Hz～2Hz之间，可调节。
58.警戒标志杆

1.高度通常为100～110cm，直径约30mm不锈钢管制作。

59.锥形事故标志柱

1.高度：70cm左右；

2.重量：约1.5kg；

3.加厚ABS高强度材料，具备耐撞击、耐碾压、耐水和灰尘的特性；

4.反光，增强警示。

60.躯体固定气囊

1.主要功能：在对人体需要固定部位裹上躯体/肢体固定气囊后，利用专用抽气筒抽去躯体/肢体固定气囊内的空气，使得躯体/肢体固定气囊与人体形状相符并紧贴在一起，对受伤部位起保护作用，避免二次伤害；

2.躯体固定气囊外层材料采用阻燃材料，内衬高强离子，配有专用抽气筒；

3.使用时快速简便，非专业人员也可操作；

4.可进行X光成像及磁共振检查；

5.配备2个抽气筒。

61.训练模型假人（红色）

1.基本参数：体重：约120斤，身高：约1.75米；

2.材质：外部采用特殊防火硅胶，内部含金属骨架和陶瓷纤维填充物，兼具防火、耐磨及抗摔性能；

3.功能特性，耐用性：可承受水泡、反复摔打，适合高强度训练场景。

62.危险警示牌

1.尺寸规格：常见尺寸有三角形（边长40cm）、长方形（如600mm×600mm）等；

2.通常采用金属（如不锈钢、铝合金）或工程塑料制成，金属材质强度高、耐腐蚀，塑料材质轻便、表面涂覆红黄或红白反光漆。

63.下降器

1.认证：EN 341 type 2 class A, CE EN 12841 type C, CE EN 15151-1, ANSI Z359.4, NFPA 1983 Technical Use, EAC；

2.材质：铝合金，钢，尼龙；

3.兼容绳索：≥10～11.5mm；

4.最大下降：≥250kg；

5.下降速度：≤0.5～2m/s；

6.重量：≤600g。

64.自动止坠器

1.游动止坠器1个、游动止坠器势能吸收器1个；

2.带有锁定功能的移动止坠器，兼容10～13mm绳，390g≤重量≤430g；

3.游动止坠器势能吸收器可与止坠器连用，重量≤205g，最大允许长度≤40cm，最大负重：250kg。

65.大号分力板

1.通过相关认证，不低于国际标准；

2.为12孔分力板，上5个下7个；1.通过相关认证，不低于国际标准；

2.为12孔分力板，上5个下7个；

3.整体强度≥50KN；

4.材质为热锻合金，重量≤350g。

66.超薄绳索手套

1.符合相关认证标准；

2.为长时间绳索操作和救援开发；

3.材质：羊皮、纺织纤维、氯丁橡胶等；

4.人体工程学裁剪，手掌和拇指及食指采用双层皮革；

5.背部采用弹性透气纤维和加强牛皮材质；

6.氯丁橡胶腕带，采用魔术贴固定，并且带有孔可以连接安全带。

67.双头可调动力挽索

1.可调式行进双挽索，动力绳可吸收冲击力，直径≤11mm；

2.配备调节器，重量≤230g，固定臂长≤65cm，单臂可调节至≥95cm；

3.提供有资质的检测机构出具的第三方检测报告。                    

68.单头可调动力挽索

类型：单挽索：CE、EN358，EAC，ANSI、Z359.3，CSA、Z259.11；

长度：单臂可调节至1m；

功能：单挽索，配备调节器，可以调节挽索长；

直径：直径10.3mm；

重量：≤175g。

69.短连接带

1.通过相关认证，不低于国际标准；

2.用于制作攀岩登山的快挂、制作绳索救援中的短连接；

3.承受拉力：≥22kN;
4.长度17cm;

5.重量：≤30g

70.山岳救援头灯

1.符合相关认证标准；

2.聚光和泛光两种光源设计，聚光≥4种档位，泛光≥3种档位，双键控制，聚、泛光独立控制不干扰；

3.头灯带有大面积的反光材料，夜间200米外可见，同时具有硅胶导汗条；

4.聚光灯最大光量≥1000lm，最大射程≥160m；泛光灯最大光量≥400lm，柔和不刺眼；

5.防水等级不低于IP8;

6.铝镁合金机身，重量超轻≤70g（不含电池）。                                                         

71.万向单（双）滑轮

1.万向单滑轮：200g≥重量≥300g，适用绳索直径范围≥（8～12mm），42mm≥轴承直径≥36mm，工作负荷：8kN，断裂负荷≥36kN，滑轮效率≥90%；

2.万向双滑轮：400g≥重量≥450g，适用绳索直径范围≥（8～12mm），42mm≥轴承直径≥36mm，工作负荷：8kN，断裂负荷≥36kN，滑轮效率≥90%。

72.三角梅陇锁

1.通过相关认证，不低于国际标准；

2.8mm三角梅隆锁，锁体镀锌碳钢材质，适合在绳索技术型安全带上连接胸式上升器；

3.断裂拉力≥30KN；

4.锁体尺寸：≤75*60mm，开门尺寸：≥10mm；

5.重量≤90g。

73.快挂

1.竖向拉力：23kn；

2.横向拉力：8kn；

3.开口拉力：7kn；

4.重量：约41g；

5.开口：23mm；

6.通过ce认证。

74.护绳套

1.材质：聚氯乙烯（pvc）夹网布；规格：30CM、50CM、70CM、95CM、120CM；

2.用于保护绳索，避免建筑物的棱角、墙角、岩石等粗糙尖锐突起部分磨损绳索；

3.材料为聚氯乙烯夹网，双层结构坚固耐磨；

4.可拆包口魔术贴设计，操作方便快捷；

5.配有不锈钢弹簧卡扣，可卡在绳索上，并可以任意调节位置，适合用在不同的环境下。

75.高效单滑轮（下方带挂点）

1.通过相关认证，不低于国际标准；

2.侧板可移动，侧板和转轮采用铝合金材质，效率≥90%，配有下方连结孔；

3.适用绳索直径：Ø≤16mm，断裂负荷≥40KN，最大工作负荷≤7KN，滑轮单侧负载≥3.5KN；

4.重量≤220g。

76.高效双滑轮

类型：高效率双滑轮：CE EN567，EN12278；

1.功能：设置4:1提拉系统；

2.轴承类型：密封滚珠轴承；

3.滑轮直径：≤25mm；

4.兼容绳索：8～11mm；

5.最大工作负荷：≥2×1,5kN×2=6kN；

6.断裂负荷：≥2×4kN×2=16kN；

7.重量：≤480g。

77.垫布（帆布）

1.材质：100%棉；

2.尺⼨≥65×80cm；

3.重量≤550g；

4.颜⾊：棕色或绿色；

5.执⾏标准不低于GB/T411-2017、GB18401-2010；

6.结构要求：带有6个不锈钢（不锈钢不低于304）⽓眼（气眼≥15mm），可直接挂主锁固定，实现快速多个垫拼接；

7.提供有资质的检测机构出具的第三方检测报告。                    

78.水域救援手套

1.材质：耐磨防割防腐蚀氯丁橡胶；

2.手腕处设有魔术贴，可以快速调节和固定，并确保手套不会滑落，增加保暖性；

3.手指处合成纤维加强，方便抓握绳索，有荧光标识，提高昏暗和有雾环境可见性；腕处采用弹性搭扣设计；

4.手掌和手指：橡胶涂层的加固处理。
79.水域救援割绳刀

1.贯通式钛合金刀体；

2.割绳刀总长度≥20cm，宽度≥4cm，刀柄长度在10.5cm与11cm之间；

3.梅花逆向齿刀刃长度45mm；梅花逆向齿刀刃每个刀刃为圆弧面，降低误伤的概率。割绳半钩开口宽为10mm，可快速一拉就钩断绳索、织带、海带、水草等；梅花逆向齿刀刃和半钩为连续设计，在拉割和摩擦锯割的两种动作之间无缝切换，可以在遇到难缠的绳索时可以为救援人员省下每一秒钟；

4.安全平头设计，紧急时可以当作工具使用，刀身具有开瓶器功能设计；

5.手柄包裹热塑橡胶，水波纹防滑压花设计；

6.刀体末端有破窗器功能设计，紧急情况下可破碎坚硬障碍物，如冰块、玻璃等，刀体尾端开孔可系失手绳；

7.双侧同步按扣式刀鞘，可快速释放刀身；

8.刀鞘背面的卡扣匹配国际通用四方卡座模块，可稳固地挂载于激流救生衣四方卡座上；

9.具有高强耐腐蚀性能，经 48h 中性盐雾试验后，试样未出现红锈和其他明显可见的腐蚀痕迹。

80.30m水域救援抛绳包

1.绳包采用Cordura®耐磨尼龙面料制成；主色调为红色和黄色组合而成，并含有两条银色反光带，提供良好的警示性视觉；

2.绳包顶端有一个收紧用的拉绳，可以轻松打开，填充绳索和收紧。

3.绳包的侧面提供一个魔术贴挂点，可以挂置闪光棒或者荧光棒，这样即使在夜晚或者大雾天依然保持良好的可视性；

4.底部设有排水网眼，便于快速干燥；

5.包内含长30米，直径为8mm的专用水面救援漂浮绳；

6.断裂符合：4.2KN。

81.消防员水域救援头盔

1.颜色：红色；

2.尺码：均码；

3.材质：ABS材质制造，加厚加硬提高防护性，带护耳；

4.内层：高弹性EVA发泡棉；

5.通风泄水孔：≥11个；

6.配备可尺码调节器；

7.冲击吸收性能：头模受到冲击力最大值≥3498N；

8.漂浮性能：浸泡24h后可以漂浮在水面上；

9.前部墨鱼干支架，左右两侧导轨，可安装照明工具。                  
82.湿式水域救援服

1.款式：分体式。包含上衣、中腰裤、水母服（面料：防晒UPF50+82%锦纶+18氨纶潜水面料）、潜水袜（3mm氯丁橡胶）；

2.救援服面料：3mm氯丁橡胶。膝部、臀部、肘部、肩部做加固耐磨处理；袖口、领口钛涂层以锁水保温；

▲3.强度。拉伸强度：150N下持续10s不断裂。接缝强度：所有的缝线处采用盲缝工艺，并进行加固压胶处理；

4.口袋：大腿外侧、手臂处设置拉链口袋各一个；

5.手腕和脚踝收口：内侧有防水涂层，带拉链收口，有拉链固定袢子；

6.反光带：前胸、后背、衣袖和裤腿处；

7.腰带：宽5cm尼龙织带，高强度塑钢快插扣。
83.激流救生衣

1.浮力≥150N；在水上浸泡24小时后，其浮力损失≤5%；

2.强度：衣身应能承受3250N的作用力≥10分钟而不损坏；肩部应能承受1000N的作用力≥5分钟而不损坏；裆带与救生衣衣体之间应能承受900N的作用力≥5分钟而不脱离或损坏；

3.材料：采用固有浮力材料不应是松散的颗粒状材料；

4.围度调节系统，尼龙织带和无极调节装置，排设围度束带，塑钢快速释放插扣闭合；织带有回扣设计，消除调节带外飘勾挂风险和水中阻力；

5.快速解脱救援腰带由尼龙织带和塑钢卡位带扣系统组成，确保未打开之前无法分解，打开后能迅速分离；

6.前侧2个可拆卸式大容量口袋，口袋有排水孔，并设有反光带；

7.配备救生口哨的声压级≥100dB（A）；牛尾绳1根≥1m；D型环1个、快脱带和救援刀，救援刀主要用于割断绳等，采用不锈钢或由于该材质；

8.配备抛绳包绳长≥15m。
84.水域救援靴

1.军队级专用水域救援靴，可与多种配有乳胶、橡胶及湿潜、干式潜水服搭配使用。用于潜水后在甲板或陆地上穿用，保护脚部；

2.水面与陆地均可以穿着；

3.整体为系带设计，鞋帮高于脚踝；

4.靴子采用氯丁橡胶与纤维尼龙双层设计，有加固鞋头及高抓地力的重型鞋底，提供良好的减震性；

5.外部脚踝带缠绕小腿设计，起保护作用；

6.鞋跟、脚趾和脚旁两边包覆保护处理靴子两侧下方带有网状排水孔脚跟处凸起设计，方便与脚蹼配合使用。

85.潜水强光手电

1.防水等级‌：IPX8；

2.‌续航时间‌：110分钟；

3.‌射程‌：170米；

4.‌重量‌：190克；

5.‌外壳材质‌：硬质氧化铝合金；

6、‌电池‌：18650；

7.‌防水深度‌：可在30米水下正常工作，产品外壳防护等IP66/IP68（30m，0.5h）。

86.潜水二级头

1.平衡可调二级调节器；

2.吸气阻抗：1.2-1.5 CIW；

3.二级头调节旋钮：微调吸气力度；

4.主要材料：GF增强PA、SUS 316金属阀芯；

5.食品级TPU咬嘴、可重复使用的咬嘴夹；

6.编织低压管。‌

87.潜水眼镜

1.‌透射比‌：普通镜片透光率通常在90%以上，高端产品可达93%以上。‌‌镜片折射率‌：采用高折射率材料，减少镜片厚度并提升成像质量； ‌

2.‌视野范围‌：非对称梯形镜片设计可将视野从120°提升至155°，同时保持边缘成像无畸变；

3.‌气密性硅胶密封圈配合双唇系统，30米水深泄漏率仅0.02mL/分钟；‌

4.‌贴合度‌：鼻托可调节，适配不同鼻梁弧度；镜带弹性适中，拉伸后能快速回弹；‌

5.防雾技术。‌防雾涂层‌：采用纳米镀膜技术，将镜片反射率从8%降至0.3%，配合防雾剂使用可长效保持清晰。

88.高帮潜水鞋、深潜水肺脚蹼

1.鞋后跟带有凸起，用于穿戴脚蹼。氯丁橡胶制成厚度：5mm；高帮带开口设计，便于穿脱；适用于消防员潜水；

2.聚丙烯材质制成，打水强有力，柔韧性足；可调节内衬，可90度弯曲的超强柔韧；

3.脚蹼宽大，与柔软橡胶完美结合，极大程度上提高韧性；底部采用防滑设计，使得在行走过程中减少滑倒的可能。

89.全脸潜水面罩

1.内置二级减压阀，大视野面镜，预留通讯接口，可以与原厂生产的通讯系统和各种配件配合使用；

2.面罩的裸重重量只有860g左右，正浮力可达400g，穿戴轻便舒适；

3.高超的表面处理工艺可以在各种恶劣环境下使用，厚粘合面30－45mm，是传统面罩的两倍，由高纯度硅胶制成，带外部排耳压装置。

90.水下视频打捞器

1.远距离搜救视频系统，配合远距离救援伸缩杆使用。主要用于水底、水下管道、涵道、井底、船底、冰下面、山间峡谷间隙、屋顶、楼顶、棚顶、大型车辆车顶、树梢、集装箱码头等高处高空的视频探测与搜索，可通过自带的显示屏来记录摄像机所拍摄到的视频状况；

2.420线彩色CCD镜头；

3.CCD镜头直径22mm；

4.镜头自带12个LED照明灯；

5.镜头电缆线直径5.2mm；

6.手提箱内含转轮，不锈钢转盘，电缆线收放非常方便；

7.LCD 显示屏尺寸：≥7" TFT； 

8.内置可充电锂电池，8h电池续航时间；

9.SD卡录像储存功能，32GB；

10.CCD传感器：1/3" CCD；

11.视角：≥135°广角；  

12.防水等级：≥IP68；

13.电缆线长度：≥30m；

14.电缆线收放转轮直径：≥33cm；

15.LCD液晶显示屏：≥800×480像素； 

16.LCD液晶显示屏：≥7英寸；

17.视频压缩格式：MPEG-4等；

18.具有照片拍摄功能；

19.软件语言：支持中文；

20. ABS手提箱：长≥50cm，宽≥43cm，深≥20cm；   

21.整套设备重量：≤11kg。

91.水域救援方位灯

1.发光强度：≥0.75cd，工作时间：≥8小时；

2.工作电压：3V，发光形式：闪光；

3.闪光频率：50～70次/分钟；

4.外形尺寸：120×45mm；

5.两节AA电池供电。
92.高音哨

1.尺寸‌：全长45mm，宽度15.5mm，厚度约8mm；‌‌发声参数‌：音量可达120分贝，音频集中在3-4kHz，吹响省力30% ；‌

2.‌材质‌：304L食品卫生级不锈钢，表面磨砂处理 ；‌

3.‌设计‌：双排吹口、斜切声孔，配备皮绳可挂于胸前或背包。‌

93.水域救援头灯

1.‌防水等级‌：多数产品达到IP68级别，可在水下2米深度持续工作1小时以上；‌

2.‌续航时间‌：强光续航8个小时，工作光续航高达16个小时，搭配电池盒使用，续航时间翻倍；

3.‌充电方式‌：主流采用Type-C接口，支持正反插设计；‌

4.‌频闪求救功能‌：紧急情况下可转换为频闪光发出求救信号；‌

5.‌光源类型‌：普遍采用LED灯珠，功率≥3W，光通量可达5000lm以上；‌

6.‌携带方式‌：支持头盔佩戴或手持设计。‌
94.潜水电筒（大功率）

1.灯具符合 GB30734-2014《消防员照明灯具》要求，并取得全性能检测报告；

2.灯具防爆等级为隔爆型；

3.灯具采用固态免维护 LED 光源，光效高，聚光好，平均使用寿命长达 10 万小时；

4.灯具具有工作光、强光两种照明模式，可通过开关进行转换。连续放电时间强光大于300min，工作光大于600min；

5.5m处强光平均照度值大于2200lx；最小值大于1300lx；工作光平均照度值大于1200lx；最小值大于750lx；消防检测报告中有体现；

6.灯具警示模式采用国际 S.O.S.求救信号，信号表现形式为“三长三短三长”，依次循环，便于水域或空旷区域遇特殊情况的求救及救援信号发出，提高求救及救援效果；

7.灯具人性化的电量指示和低电压警示功能设计，可随时查询电池电量；当电量不足时，灯具会自动提醒充电；

8.灯具采用锂电池供电，额定容量5Ah，容量大，无污染，充放电性能优异，自放电率低；

9.灯具外壳采用进口高硬。

95.潜水装备配件（三向表）

1.‌三向表组‌包含深度表、压力表、充油式指北针，支持水下导航定位；‌

2.‌压力表‌支持两种压力单位：PG-300（0-300bar），PG-350（0~5000psi）‌‌深度表‌最大潜水深度70米（230英尺），附最大深度指示；‌

3.‌面板‌采用日本专利Lumi-Nova长效夜光粉，无放射物，夜光效果优异。‌

4.‌认证‌通过欧洲CE安全认证；‌

5.‌配件‌含80cm高压管，适配专业潜水场景。 ‌

96.橡皮艇舷外机

1.尺寸： 长≥4200mm±50mm、 宽≥1800mm±30mm、 高≥580mm±20mm；

2.气囊数3+3+2个；

▲3.结构：底板为一体式三气室“V”形充气拉丝底板，M型艇底；

4.装甲：底部及船头附带夹网布耐磨防穿刺装甲；

5.重量：净重≤80KG、承载重量≥900KG，提供有效的第三方检测机构的检测报告；

6.材质：米勒PVC夹网材质，厚度≥0.9mm；

7.耐压性：满载状态，船艇各气囊加压至1.1倍额定压力后静置30min，无异常。提供相关检测报告；

8.气密性：空载状态，浮筒额定压力充气至0.025MPa后，静置60min后剩余压力为≥0.025MPa；空载状态，龙骨额定压力充气至0.035MPa后，静置60min后剩余压力为≥0.035MPa，提供相关检测报告；

9.安全及性能要求：静态稳性≤16°；空载状态，排出500L水所用时间≤120s；载重460kg时，配30马力船外机航速≥25km/h；空载状态，航速≥16km/h时，左右回转直径均≤6.8m（提供有效的第三方检测机构的检测报告；

10.舷外机：

10.1 工作方式：短轴2冲程

10.2 功率：30匹马力（22kw）

10.3 润滑系统：预混二冲程机油和汽油

10.4 排气量：≥490cc

10.5 燃油进气系统：化油器

10.6 启动方式：手动

10.7 调整和倾斜方式：手动倾斜

10.8 配件：含防护罩1个、工具维修包1个

11.艇身配置：

11.1 底部稳定水刀一对；

11.2 艇身安装3M防水反光条8处；

11.3 翻船自救辅助绳包；

11.4 艇艏安装高密闭医疗包一个；

11.5 艇艉安装引擎工具包一个；

11.6 艇艏安装挡水片；

11.7 艉板安装单向快速双排水装置（可单向、不反水）；

11.8 艇身安装多功能双向不锈钢牵引环；

11.9 艇身安装缆绳不锈钢固定环；

11.10 艇身安装油箱、油管固定装置；

11.11 根据船体重量重心，分配8处顺向抬船把手。

12.艇身配有5条条形档，每个条形档上有安装口并配有绳索，拉丝底板表面增加防滑材料（非EVA）；充气底板可快速拆装，必要时作为救生浮板使用。艉板配有发动机固定销及其他固定装置（免除用绳子固定动力的程序）；

13.配件：电动充气泵1个、高强度合金划桨4个、船身收纳包1个（4个以上手提环），空气呼吸器气瓶充气转换接口1个。

97.电子气象仪

1.可测量气压、海拔高度、温度、湿度、风速等；

2.温度测量范围（a）：-15℃≤a ≤50℃；

3.准确度≤±2℃；

4.风速测量范围：≥20.0m/s；

5.气压测量范围≥300-1100hPa；

6.海拔高度范围≥-500m～7000m；

7.风速准确度≤±3%,

8.温度准确度≤±1℃；

9.湿度准确度≤±1%RH；

10.工作时间≥200h；

11. 尺寸≤13 x 4.5 x 3 cm ；

12.重量≤ 120 克；

13.产品符合相关标准要求，提供由国家认可检测机构出具、与所投产品型号一致完整有效的检验报告。

98.红外热成像仪

1.符合国家《XF/T 635-2006消防用红外热像仪》标准，能够在黑暗、浓烟环境中人员搜救或火源寻找以及危化事故处理；

2.探测器像素≥380×280，探测器类型：非制冷型焦平面探测器（免维护）；

3.显示模式：红外模式+可见光模式；

4.帧频：≥50Hz，温度灵敏度：≤50mk；

5.波长范围≥8～14μm。调焦：定焦；镜头≥48°；帧频：≥50Hz；

6.测温范围：≥-40℃～+1100℃。具有全屏最高温、最低温显示功能，测温精度：±2℃或测量值的±2%（取大者）；

7.显示屏：不小于3英寸阳光可视显示屏，色彩模式：≥10种；

8.具有NFPA功能：在火场救援可以看到高温的火焰，同时可以看到人体，便于火场救援；

9.数字变焦≥4倍，具有激光指示被测目标位置功能；

10.耐高温材质：内部结构件由氧化铝制成，外部附着件为PPSU硅橡胶；

11.特殊环境工作时长：在85℃环境下可工作≥30分钟，在150℃环境下可工作≥10分钟，在260℃环境下可工作≥5分钟；

12.防护等级：≥IP67，跌落性能：可2米跌落至硬质地面且不影响使用；

13.存储卡≥32GB高速闪存卡，可存储≥10000张照片和≥16小时视频；仪器录像可直接录制成MP4格式，不需要通过转换，可导出直接观看视频，本机具有回放和删除功能；

14.专用车充：可安装于消防车，主机能挂装在车充上，能同时给电池和主机同时充电；

15.防爆等级：需满足不低于Ex ib IIC T4 Gb级别的防爆要求；

16.按键：整机只有4个按键，采用特殊材料制成，内外壳使用阻燃材料，按键灵活不笨重，不影响戴手套操作；

17.重量：≤630g（含电池），单块电池使用时间≥3.5小时；

18.提供国家级权威机构出具的检测报告完整版（报告须具有CNAS和CMA认证标识），所有国家标准要求内的检测项目需通过检测机构实际检测，提供《全性能委托》检测报告；

19.提供不低于Ex ib IIC T4 Gb级别的防爆合格证。

99.有毒气体检测仪

1.检测方式：扩散式或泵吸式；

2.显示方式：彩色液晶屏显示，可同时显示3种气体；

3.检测气体：氧气（O2）传感器：检测范围≥0%～25%VOL，分辨率≥0.1%VOL，响应时间≤15s；LEL传感器：检测范围≥0%～100%LEL，分辨率≥1%LEL，响应时间≤15s；一氧化碳（CO）传感器：检测范围≥0～500ppm，分辨率≥1ppm，响应时间≤25s；二氧化氮（H2S）传感器：检测范围≥0～100ppm，分辨率≥1ppm，响应时间≤30s；

4.报警方式：声光报警，震动报警，声音≥90dB@25cm；

5.防护等级：≥IP65；

6.连续工作时间：≥10小时。

100.可燃气体检测仪

▲1.所投产品符合GB 12358-2024 作业场所环境气体检测报警仪器 通用技术要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检测报告；

2.用于检测易燃易爆气体。可测量气体：氢气、乙炔、甲烷等可燃气体。

3.测量范围：0%～100%LEL；

4.连续使用时间：≥15h；

5.报警形式：声、光、震动三种报警方式；

6.测量方法：催化燃烧，扩散式采样；

7.探测精度：±5%；

8.探头使用年限：≥4年；

9.响应时间：3～10s；

10.环境温度：-40～60℃；

▲11.防爆等级：≥ExdiaIICT4/Ga；

12.防护等级：≥IP68；

13.可通过开机5米及以上跌落试验；

14.仪器背面应有检测气体中文名称、量程、报警设定等信息。           

101.漏电探测仪

▲1.产品符合相关标准要求，提供由国家认可检测机构出具的、与所投产品型号一致完整有效的检验报告；

2.无需接触电源即可探测安全距离范围内泄漏电源的具体位置，可声光报警；

3.至少具有高感和低感两种测试方式选择；

4.被测电压频率范围在20～100Hz之间，探测电压≥120V（AC）；

5.当测试到有漏电时，前端会有灯光闪烁，并伴随着警报声，越靠近漏电源头，灯光闪烁越快，且警报声越响；

6.探测仪内置可充电电池，工作时间≥8小时，当电量过低时能提示；

7.操作温度至少达到-30℃～+50℃；

8.最远测试距离≥120m；

9.防水等级：≥IPX5。

102.便携式指挥箱

1.视频指挥箱采用一体化设计，具有视频指挥、视频会商、视频回传、卫星定位、本地录像等功能，可作为临时指挥中心，实现实时视频调度、指挥和会商应用；

2.可接入贵州消防总队图像综合管理平台，提供承诺函和接入时限；可直接对平台资源目录树进行管理调用；

3.采用手提安全箱结构，整机满足三防要求，防护等级≥IP66；

4.视频标准支持：H.264、H.264 High Profile；

5.视频输入：内置不低于720P及以上摄像机；不低于1路HDMI视频输入；

6.视频输出：内置不低于10寸液晶显示屏，分辨率720P以上；不低于1路HDMI视频输出；

7.音频接口：需内置麦克风（咪头）和喇叭，有线手咪输入接口≥1路，3.5mm输入接口≥1，3.5mm输出接口≥1；

8.网络支持：4G/5G 网络全网通。有线网络支持RJ4510/100M自适应以太网口；

9.仅支持北斗定位；

10.内置大容量锂电池，续航时间≥4小时；

11.工作环境：温度-10℃～55℃、湿度5%～90%；

12.便携式指挥箱需提供国家级检验中心出具的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告；

13.摄像机三脚架1个。

103.移动电源

1. 电池类型为磷酸铁锂，容量为 1030Wh，单个电池容量23Ah@3.2V/片；循环寿命超4000次，循环后容量≥80%； 

2.支持电池包扩展以延长续航； 

3.电池具备过流、过充、过放、过压、过温、过载、短路保护功能，具有过流保护开关； 

4.配备手机应用程序/LED显示屏，可提供实时的电量与模式信息，还 

能显示充放电时间、电池电量百分比、故障报警、工作状态及输入输出功率； 

5.具备5种类型输出接口，2个USB-C直流输出接口、2个USB-A接口、1个DC5521接口（120W，12V/10A），1个车充输出接口（120W，12V/10A），双向逆变充电速度快2个5孔交流输出接口，额定功率1200W （220V～240V@50Hz）； 

6.主机重量小于13.5kg，轻松便携；

7.支持太阳能充电，太阳能充电系统含无线充电控制器，太阳能输入800W（Solar/DC 12V～59V）。

104.指挥终端

1.可接入贵州消防总队图像综合管理平台，提供承诺函和接入时限；可直接对平台资源目录树进行管理调用；

2.视讯通信标准：包括但不限于H.323协议、SIP协议；

3.视频标准：包括但不限于H265、H.264、H.264 HighProfile；

4.视频输入接口：≥1个HDMI4K超清输入、≥1个DVI-D 1080P高清输入、≥2个SDI1080P高清输入；视频输出接口：≥4个HDMI4K超高清解码输出、支持多显同时输出；音频输入：3.5接口，RCA接口；音频输出：RCA接口，3.5接口。外设接口：≥1个VISCA、≥4个USB3.0；

5.多路编解码能力：至少支持1路4K和1路1080P编码，支持8路4K解码或24路1080P的解码；

6.终端混合会议：支持音视频、协议全适配，支持不同速率、不同编码协议、不同分辨率的终端混合会议； 支持每个会议都有多画面，多画面显示个数≥16；

7.支持分屏输出：支持分屏输出，每个输出屏可以同时显示≥16个视频图像，支持数据和视频混合排列，配合视频轮询功能，可对分会场实时轮询监控；

8.包括但不限于支持远程摄像机控制：包括但不限于支持远程摄像机控制，可进行左右转动、拉近/远、调焦、光圈等进行全方位的控制和预置位设置；

9.功能：包括但不限于支持在线对视频、音频、网络的检测和维护，支持本地升级、远程升级，终端支持直接召开临时调度会议，即用户不用进入WEB后台管理建会，直接建立进入临时调度会议，并邀请支持主席功能操作，包括调整会场屏幕分辨率和带宽、广播音视频、广播双流、邀请请出与会者、切换模板、交换窗口、设置会议标题和公告等功能：支持本地录制数字会议录像和回放，支持选择会场中单路音视频进行录像或回放；

10.编码协议：支持在H.265编码、45%丢包率的网络条件下，客户端经过服务器调取图像，图像清晰流畅，音视频同步。



