[bookmark: _GoBack]采购需求
采购包1：
采购包预算金额（元）: 560,000.00
采购包最高限价（元）: 560,000.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A02030502 越野车
	执勤执法越野车
	1.00（辆）
	560,000.00
	工业
	是
	否
	否
	否
	否


是否适用本国产品标准：是
报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	执勤执法越野车
	1.00（辆）
	560,000.00
	总价
	无


★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02030502 越野车
	执勤执法越野车
	执勤执法越野车


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：执勤执法越野车
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术要求
	★1、能源类型：油电混合或汽油或汽油+48V轻混系统；
★2、环保标准：国六；
★3、车身结构：≥5座SUV；
★4、车辆颜色：白色；
★5、发动机排量（mL）：≥2390；
★6、发动机功率(kW)：≥200；
★7、最大扭矩（N.m）：≥430；
★8、长×宽×高(mm)：≥4925×1980×1755；
★9、轴距(mm)：≥2850；
★10、变速箱：≥8挡手自一体；
★11、驱动形式：前置四驱；
★12、整备质量（kg）：≥2250；
★13、油箱容积(L)：≥65；
▲14、车侧脚踏板：固定；
▲15、LED前雾灯，大灯具有清洗装置；
▲16、车体结构：非承载式或承载式；
▲17、具备中央差速锁；
▲18、辅助驾驶功能：前后方碰撞预警、主动刹车；
▲19、操控配置：具有360度全景影像、全速自适应巡航、低速四驱等；
▲20、中控彩色触控式液晶屏：≥12.3英寸；
▲21、超声波雷达：≥8个；
▲22、可调悬架功能：软硬调节；
▲23、接近角/离去角（°）：≥30/20；
▲24、应急处理装备一套，具备以下功能：(1)具备紧急照明功能，应急信号处理功能；(2)具备闪灯警报和SOS信号报警功能；(3)具备紧急救援信号对接功能；(4)具备有源、无源、太阳能供电功能；(5)具备紧急状态下给移动通信设备充电功能。（以上功能需投标人提供具有 CMA 或 CNAS 标志的产品检测报告证明，盖投标人公章）
★25、外观要求：按《2004式警车汽车类外观制式涂装规范》(GA524-2004)标准涂装并加装LED长排警灯和警报器，警灯符合《GB13954-2009 警车、消防车、救护车、工程救险车标志灯具》相关要求。
▲26、警灯线束：改装线束采用汽车用薄壁绝缘低压电线，电线为镀锡铜线，提供具有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告复印件，检测报告包含高温压力测试，测试条件为 100°、4h、1KV、1min 情况下符合检验标准。

	2
	★
	其他要求
	（1）国家或行业主管部门对项目的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求，有最新标准的按照最新标准执行。（单独提供承诺函原件进行电子签章）
（2）本项目清单中若有涉及CCC认证国家强制性要求的，须在响应文件中承诺交货时提供相关产品的CCC认证证书或相关证明材料。（单独提供承诺函原件进行电子签章）。


3.3.服务要求
3.3.1.服务内容要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	服务要求名称
	服务要求内容

	无


3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	中标通知书发出后两日内签订政府采购合同，合同签订后15日内交货。

	2
	★
	交货地点
	成都

	3
	★
	支付方式
	一次付清

	4
	★
	付款进度安排
	1付款条件：车辆验收合格，达到该付款条件起3个工作日内，支付合同总金额的100.00%

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	(1)符合国家、行业标准、四川省地方标准规定的验收标准。（2）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人与成交人双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由成交人承担；(3)供应商应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给采购人：成交人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货；(4)其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库（2016)205号）、《政府采购需求管理办法》(财库（2021)22号）的要求进行验收。

	6
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

	7
	★
	质量保修范围和保修期
	1.质保期：按国家“三包”政策执行，车辆整车质保期≧3年或10万公里。2.采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人应在24小时内到达现场（远郊区48小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作。在质保期外，为设备提供终身维修服务或升级技术支持，提供设备、零部件的更换、维修只收取成本费用，不收取人工技术费用。

	8
	★
	违约责任与解决争议的方法
	1.如因成交供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，成交供应商对此均应承担全部的赔偿责任。2.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。3.合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法向法院提起诉讼维护其合法权益。



