[bookmark: _GoBack] 技术、服务及其他要求
（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）
3.1.采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 601,843.74
采购包最高限价（元）: 601,843.74
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A02329900 其他医疗设备
	医用耗材
	1.00（批）
	601,843.74
	工业
	是
	否
	否
	否
	否


是否适用本国产品标准：是
采购包2：
采购包预算金额（元）: 216,586.76
采购包最高限价（元）: 216,586.76
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A02329900 其他医疗设备
	医用耗材
	1.00（批）
	216,586.76
	工业
	是
	否
	否
	否
	否


是否适用本国产品标准：是
报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	医用耗材
	1.00（批）
	601,843.74
	总价
	本项目是下浮百分比报价，在中标后应当按（1-中标下浮百分比）*清单中最高单价限价作为中标单价，与采购人签订合同。本次采购的产品价格包含从发货地点到采购人所在地点的运输、保险及SPD相关服务费、税费等和招标文件规定的其他一切费用。 例如，多酶清洗液为316.42元/桶，供应商下浮百分比为5%，则该产品最终结算单价=316.42*（1-5%）=300.60元/袋（实际取值保留两位小数）


采购包2：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	医用耗材
	1.00（批）
	216,586.76
	总价
	本项目是下浮百分比报价，在中标后应当按（1-中标下浮百分比）*清单中最高单价限价作为中标单价，与采购人签订合同。本次采购的产品价格包含从发货地点到采购人所在地点的运输、保险及SPD相关服务费、税费等和招标文件规定的其他一切费用。 例如，多酶清洗液为316.42元/桶，供应商下浮百分比为5%，则该产品最终结算单价=316.42*（1-5%）=300.60元/袋（实际取值保留两位小数）


★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02329900 其他医疗设备
	医用耗材
	多酶清洗液


采购包2：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02329900 其他医疗设备
	医用耗材
	灭菌封包胶带


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


采购包2：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


采购包2：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


采购包2：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


采购包2：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：医用耗材
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	采购清单
	 
	序号
	产品名称
	单位
	最高限价（元）
	预计年使用数量
	是否属于医疗器械
	是否属于核心产品

	1
	皮肤消毒液
	瓶
	1.58
	5890
	是
	否

	2
	3%过氧化氢消毒液
	瓶
	1.05
	300
	是
	否

	3
	75%消毒液（喷剂）
	瓶
	1.47
	700
	是
	否

	4
	碘伏消毒液
	瓶
	2.37
	6450
	是
	否

	5
	免洗泡沫外科手消毒液
	瓶
	51.16
	166
	是
	否

	6
	速干免洗手皮肤消毒液
	瓶
	8.44
	5559
	是
	否

	7
	乙醇消毒液75%
	瓶
	2.91
	2670
	是
	否

	8
	乙醇消毒液（95%）
	瓶
	2.91
	630
	是
	否

	9
	多酶清洗液
	桶
	316.42
	486
	是
	是

	10
	75%酒精消毒液
	/瓶
	1.11
	3720
	是
	否

	11
	过氧乙酸消毒液
	A剂：桶，B剂：瓶
	237.32
	631
	是
	否

	12
	消毒泡腾片
	瓶
	2.91
	1190
	是
	否

	13
	紫外线杀菌灯（无臭氧）
	根
	21.09
	120
	是
	否

	14
	紫外线杀菌灯（无臭氧）
	根
	21.09
	12
	是
	否

	15
	过氧乙酸A液
	桶
	62.11
	27
	是
	否

	16
	过氧乙酸B液
	桶
	62.11
	27
	是
	否

	17
	血透机用次氯酸消毒液
	桶
	47.37
	81
	是
	否

	18
	血透机用柠檬酸消毒液20%
	桶
	306.43
	510
	是
	否

	19
	血透机用柠檬酸消毒液50%
	桶
	263.48
	123
	是
	否


注：1.预计使用量根据上一年度使用情况得出，为供应商报价提供部分参考，具体数量需根据实际使用量进行结算。
2.本次采购清单内的商品名称根据医院调研了解，不同厂家生产的同效商品名称与招标文件的商品名称可能有差异，如果仅因商品名称不相同，但其产品效用、性能与招标文件要求的产品一致也予以认可。因本次配送涉及品种较多，采购清单如涉及品牌要求的仅作为参考，投标人可提供参考品牌或者质量优于参考品牌的产品。

	2
	
	技术参数
		序号
	产品名称
	技术参数

	1
	皮肤消毒液
	1.适用范围：用于完整皮肤消毒。
★2.规格：≥60ml/瓶。使用方式：旋开瓶盖蘸取。
★3.剂型：液体。
4.主要有效成分：有效碘、醋酸氯已定和乙醇。有效碘含量：2.4g/L±0.24g/L；醋酸氯己定含量：5.0g/L±0.5g/L,乙醇含量：65%±6%(V/V)。
▲5.杀灭微生物类别：至少包含杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、医院感染常见细菌和致病性酵母菌。
6.有效期；≥24个月。

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	2
	3%过氧化氢消毒液
	1.适用范围：用于物体表面及皮肤伤口的消毒处理。
★2.规格：≥500ml/瓶。使用方式：旋开瓶盖蘸取。
★3.剂型：液体。
4.主要有效成分；过氧化氢；过氧化氢含量： 3.0%±0.3%(W/V)。
▲5.杀灭微生物类别；至少包含杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌、空气中的细菌和医院感染常见细菌。
6.有效期：≥24个月。

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	3
	75%消毒液（喷剂）
	1.适用范围：用于皮肤消毒、物体表面消毒。
★2.规格：≥100ml/瓶，使用方式：喷剂型。
★3.剂型：液体。
4.主要有效成分：乙醇；乙醇含量：75%±5%(V/V)。
▲5.杀灭微生物类别：至少包含杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌；除菌率：≥99%。
6.有效期：≥24个月。

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	4
	碘伏消毒液
	1.适用范围：用于皮肤、粘膜消毒。
★2.规格：≥500ml/瓶。使用方式：旋开瓶盖蘸取。
3.有效含碘量：≥5.0g/Lo
▲4.杀灭微生物类别：至少包含杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌。
5.有效期：≥24个月。

	
	
	

	
	
	

	5
	免洗泡沫外科手消毒液
	1.适用范围：用于手部消毒。
★2.规格：≥1L/瓶。使用方式；按压喷雾型。
★3.剂型：液体。
★4.主要有效成分：以葡萄糖酸氯己定为主要有效成分的消毒液，葡萄糖酸氯已定含量为≥4.5g/L，（不含酒精）。
▲5.杀灭微生物类别：至少包含杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌。
6.有效期；≥24个月。

	
	
	

	
	
	

	6
	速干免洗手皮肤消毒液
	1.适用范围：用于手部位皮肤消毒。
★2.规格；≥500ml/瓶，使用方式：按压喷剂型，包装要求：瓶身直径7CM（允许误差0.5CM）。
3.主要有效成分：乙醇和葡萄糖酸氯己定。
4.乙醇含量：70%±7%(V/V),葡萄糖酸氯己定 含量：5g/L±0.5g/L。
▲5.杀灭微生物类别：至少包含杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌；除菌率：≥99.9%。
6.有效期；≥24个月。

	
	
	

	
	
	

	7
	乙醇消毒液75%
	1.适用范围：用于皮肤消毒、物体表面消毒。
★2.规格：≥500ml/瓶，使用方式：旋转瓶盖蘸取。
★3.剂型：液体。
4.主要有效成分：乙醇，乙醇含量：75%±5%(V/V)。
▲5.杀灭微生物类别：至少包含杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌。除菌率：≥99%。
6.有效期：≥24个月。

	
	
	

	
	
	

	8
	乙醇消毒液（95%）
	1.适用范围：用于皮肤、物体表面消毒。
★2.规格：≥500ml/瓶。
3.主要有效成分：乙醇；乙醇含量：95%±5%(V/V)。
▲4.杀灭微生物类别：至少包含杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌。
5.有效期；≥24个月。

	
	
	

	
	
	

	9
	多酶清洗液
	1.适用范围；用于各种医疗器械的清洗。
★2.规格：≥5L/桶。
★3.成分：采用蛋白酶、淀粉酶、脂肪酶、纤维素酶、表面活性剂制成。
★4.在 40℃±2℃条件下作用30min，多酶清洗液(稀释比例≥1:400)对人工制备生物膜中细菌的去除率≥90.00%，ATP下降率≥90.00%。
5.25℃条件下原液pH:6.5-8.5，400倍稀释液泡沫水25℃条件下，1:400倍稀释液泡沫水平小于20%。45℃条件下，1:400倍稀释液泡沫水平小于10%。
6.有效期；≥24个月。

	
	
	

	
	
	

	10
	75%酒精消毒液
	1.适用范围：适用于皮肤消毒、物体表面消毒。
★2.规格：≥100ml/瓶，使用方式：旋转瓶盖蘸取。
★3.剂型：液体。
4.主要有效成分：乙醇的消毒液，乙醇含量75%±5%((V/V)。
▲5.杀灭微生物类别；至少包含杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌；除菌率：≥99%。
6.有效期：≥24个月。

	
	
	

	
	
	

	11
	过氧乙酸消毒液
	1.适用范围：用于内镜消毒灭菌或手洗和内镜自动清洗消毒机。
★2.规格：A剂5L/桶（允差±0.05L/桶），B剂66ml/瓶（允差±6ml/瓶）。
3.主要有效成分：过氧乙酸，过氧乙酸含量：2100mg/L-2800mg/L。
▲4.杀灭微生物类别：至少包含杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌，可杀灭细菌芽孢。
5.有效期：≥12个月。

	
	
	

	12
	消毒泡腾片
	1.适用范围：用于污物消毒。
★2.规格：≥100片/瓶。
★3.剂型：片型。
4.主要有效成份；三氯异氰尿酸，每片有效氯含量500mg～600mg。
▲5.杀灭微生物类别；至少包含杀灭肠道致病菌、化脓性球菌和致病性酵母菌。
6.有效期：≥24个月。

	
	
	

	
	
	

	13
	紫外线杀菌灯（无臭氧）
	1.适用范围：用于物体表面及空气消毒。
★2.规格：长条型，36-40W。
3.材质：采用石英玻璃管材料制成。
▲ 4.灯管长度：1200mm(允差±2mm),管径 24mm(允差±1mm),有效寿命：≥1000h, 辐射照度：≥135μw/cm2 ,辐射波长：≥253.7nm。

	
	
	

	
	
	

	14
	紫外线杀菌灯（无臭氧）
	1.适用范围：用于物体表面及空气消毒。
★2.规格：长条型，30W。
3.材质：采用石英玻璃管材料制成。
▲ 4.灯管长度；894mm(允差±2mm),管径20mm(允差±1mm),有效寿命：≥1000h, 辐射照度：≥100μw/㎠,辐射波长：≥253.7nm。

	
	
	

	
	
	

	15
	过氧乙酸A液
	★1.主要有效成分及其含量：以过氧乙酸为主要有效成分的二元包装消毒液，过氧乙酸含量≥15%(w/v)。
2.杀灭微生物类别：可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌、医院感染常见菌和细菌芽胞剂型
▲3.使用范围：液体可用于硬质物体表面消毒、血透室水处理设备管道、疫源地的消毒、医疗废弃物的消毒、血透机的消毒
▲4.规格：每桶含量≥2.5L
5.使用方法：使用前A瓶液体倒入B瓶内混合摇匀，18-25C放置24h使用。

	
	
	

	
	
	

	16
	过氧乙酸B液
	★1.主要有效成分及其含量：以过氧乙酸为主要有效成分的二元包装消毒液，过氧乙酸含量≥15%(w/v)。
2.杀灭微生物类别：可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌、医院感染常见菌和细菌芽胞剂型
▲3.使用范围：液体可用于硬质物体表面消毒、血透室水处理设备管道、疫源地的消毒、医疗废弃物的消毒、血透机的消毒
▲4.规格：每桶含量≥2.5L
5.使用方法：使用前A瓶液体倒入B瓶内混合摇匀，18-25C放置24h使用。

	
	
	

	
	
	

	17
	血透机用次氯酸消毒液
	★1.主要有效成分及其含量:以次氯酸钠为主要有效成分的消毒液。有效氯含量为43g/L士6g/L。
2.剂型:液体
3.杀灭微生物类别:可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和细菌芽孢。
★4.使用范围:用于带比例混合系统的血透机内部管路消毒。
▲5.规格：每桶含量≥5L

	
	
	

	
	
	

	18
	血透机用柠檬酸消毒液20%
	★1.结构组成:柠檬酸消毒液是由柠檬酸18%-22%(W/V)、乳酸、DL-苹果酸、纯化水组成。
2.产品性能：温度在80°C及以上，作用时间10分钟，作用浓度二十五分之一时，对枯草杆菌黑色变种芽孢载体法杀灭对数值≥3.00。
★3.适用范围：用于透析机的清洗和消毒。
4.pH值(25°C)：消毒液1:24稀释后的稀释液pH值为2.0~3.0。
▲5.规格：每桶含量≥5L

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	19
	血透机用柠檬酸消毒液50%
	★1.结构组成:血透机用柠檬酸消毒液是由柠檬酸45%-55%(W/V)、乳酸、DL-苹果酸、纯化水组成。
2.产品性能:温度在80°C及以上，作用时间10分钟，作用浓度二十五分之一时，对枯草杆菌黑色变种芽孢载体法杀灭对数值≥3.00。
★3.适用范围:用于透析机的清洗和消毒。
4.pH值(25°C):消毒液1:24稀释后的稀释液pH值为1.8~2.8。
▲5.规格：每桶含量≥5L





采购包2：
标的名称：医用耗材
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	采购清单
		序号
	产品名称
	单位
	最高限价（元）
	预计年使用数量
	是否属于医疗器械
	是否属于核心产品

	1
	B-D试验包
	个
	27.37
	1000
	是
	否

	2
	过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示包装袋1
	卷
	61.58
	13
	是
	否

	3
	过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示包装袋2
	卷
	95.79
	42
	是
	否

	4
	过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示包装袋3
	卷
	164.21
	22
	是
	否

	5
	过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示胶条
	卷
	34.21
	2
	是
	否

	6
	灭菌化学指示标签（合成纸）
	卷
	123.16
	92
	是
	否

	7
	灭菌指示包装袋2
	卷
	68.42
	10
	是
	否

	8
	灭菌指示包装袋3
	卷
	47.89
	34
	是
	否

	9
	灭菌指示包装袋4
	卷
	54.74
	20
	是
	否

	10
	压力蒸汽灭菌标准生物测试包
	包
	13.68
	10
	是
	否

	11
	压力蒸汽灭菌化学测试包
	个
	17.11
	1512
	是
	否

	12
	压力蒸汽灭菌化学指示标签
	本
	34.21
	5
	是
	否

	13
	压力蒸汽灭菌化学指示卡
	盒
	41.05
	549
	是
	否

	14
	压力蒸汽灭菌化学指示粘胶带
	卷
	34.21
	421
	是
	否

	15
	压力蒸汽灭菌爬行式化学指示卡
	片
	1.09
	5800
	是
	否

	16
	紫外线强度指示卡
	盒
	41.05
	4
	是
	否

	17
	灭菌指示包装袋1
	卷
	34.21
	18
	是
	否

	18
	戊二醛浓度指示卡
	盒
	61.58
	2
	是
	否

	19
	含氯消毒剂浓度试纸
	盒
	13.68
	57
	是
	否

	20
	灭菌指示包装袋5
	卷
	102.63
	8
	是
	否

	21
	过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示标签
	卷
	184.74
	24
	是
	否

	22
	擦手吸水纸
	张
	0.34
	17000
	是
	否

	23
	灭菌封包胶带
	卷
	15.05
	680
	是
	是

	24
	压力蒸汽灭菌化学指示标签专用碳带
	条
	205.26
	20
	是
	否

	25
	医疗器械润滑防锈剂
	桶
	150.53
	24
	是
	否

	26
	医用保护套
	个
	19.16
	400
	是
	否

	27
	舌钳保护套
	个
	1.37
	1000
	是
	否

	28
	封口测试纸
	包
	109.47
	2
	是
	否

	29
	除锈湿纸巾
	包
	28.74
	2
	是
	否

	30
	医疗器械锐器保护套(一)
	个
	2.74
	1100
	是
	否

	31
	医疗器械锐器保护套（二）
	个
	1.37
	1100
	是
	否

	32
	过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示胶带
	卷
	104.68
	1
	是
	否

	33
	封口测试纸(低温）
	包
	171.05
	2
	是
	否

	34
	医用除胶剂
	瓶
	123.16
	30
	是
	否

	35
	清洗测试卡
	张
	8.89
	200
	是
	否

	36
	环氧乙烷灭菌化学指示卡
	片
	0.26
	1000
	是
	否

	37
	灭菌指示包装袋6
	卷
	210.53
	5
	是
	否

	38
	低温灭菌化学指示卡
	片
	1.43
	18250
	是
	否

	39
	离子交换树脂再生剂（软水盐）
	袋
	19.47
	950
	是
	否


注：1.预计使用量根据上一年度使用情况得出，为供应商报价提供部分参考，具体数量需根据实际使用量进行结算。
2.本次采购清单内的商品名称根据医院调研了解，不同厂家生产的同效商品名称与招标文件的商品名称可能有差异，如果仅因商品名称不相同，但其产品效用、性能与招标文件要求的产品一致也予以认可。因本次配送涉及品种较多，采购清单如涉及品牌要求的仅作为参考，投标人可提供参考品牌或者质量优于参考品牌的产品。

	2
	
	技术参数
		序号
	产品名称
	技术参数

	1
	B-D试验包
	★1.适用范围：用于测试134℃、3.5min预真空压力蒸汽灭菌器空气排出和蒸汽渗透性能。
2.有效期：≥24个月。
▲3.规格：115mm*125mm（允差10%）

	2
	过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示包装袋1
	★1.用于包装过氧化氢低温等离子体灭菌的医疗器械。
★2.规格：宽度100mm(允差±2mm)，长度≥100m。

	3
	过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示包装袋2
	★1.用于包装过氧化氢低温等离子体灭菌的医疗器械。
★2.规格：宽度200mm(允差±2mm)，长度≥100m。

	4
	过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示包装袋3
	★1.用于包装过氧化氢低温等离子体灭菌的医疗器械。
★2.规格：宽度300mm(允差±3mm)，长度≥100m。

	5
	过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示胶条
	★1.适用范围：用于标示灭菌包是否已经过等离子灭菌。
2.规格：宽度25mm(允差±0.1mm),长度 55m(允差±10cm);包装要求：非无菌；材质：采用天然干橡胶材料制成。
3.其他特殊要求：灭菌后存放时间≥180天 符合GB/T 19633.1-2024国家标准

	6
	灭菌化学指示标签（合成纸）
	★1.适用范围：用于预真空、脉动真空或下排气式灭菌器。用以指示物品是否经过134℃-4min的灭菌过程。
2.规格：长度61mm(允差±2mm),宽度34mm (允差±2mm)。每卷含量≥400张，双层方便撕取后粘贴病历。
▲3.材质：采用铜版纸(单底)材料制成
4.有效期：≥24个月。

	7
	灭菌指示包装袋2
	★1.适用范围：用于封装器械在处预真空、脉动真空或下排气式灭菌器。用以指示物品是否经过134℃-4min灭菌。
★2.规格：宽度15cm(允差±0.1cm),长度 100m(允差±5cm)。
▲3.材质：采用透析纸与透明带色的聚对苯二甲 酸乙二醇酯(PET)/流延聚丙烯薄膜(CPP)复合膜烫合材料制成。
4.有效期：≥24个月

	8
	灭菌指示包装袋3
	★1.适用范围：用于封装器械在处预真空、脉动真空或下排 气式灭菌器。用以指示物品是否经过134℃-4min灭菌。
★2.规格；宽度7.5cm(允差±0.1cm),长度 100m(允差±5cm)。
▲3.材质：采用透析纸与透明带色的聚对苯二甲 酸乙二醇酯(PET)/流延聚丙烯薄膜(CPP)复合膜烫合材料制成。
4.有效期：≥24个月。

	9
	灭菌指示包装袋4
	★1.适用范围：用于封装器械在处预真空、脉动真空或下排 气式灭菌器。用以指示物品是否经过134℃-4min灭菌。
★2.规格：宽度10cm(允差±0.1cm),长度 100m(允差±5cm)。
▲3.材质：采用透析纸与透明带色的聚对苯二甲 酸乙二醇酯(PET)/流延聚丙烯薄膜(CPP)复合膜烫合材料制成。
4.有效期：≥24个月。

	10
	压力蒸汽灭菌标准生物测试包
	★1.适用范围：用于121℃下排气压力蒸汽和132℃-134℃预真空压力蒸汽灭菌效果生物监测。
▲2.测试菌种：至少包含嗜热脂肪杆菌芽孢。
3.含菌量：1×105cfu/支-5×106cfu/支；有效期：≥18个月。

	11
	压力蒸汽灭菌化学测试包
	★1.适用范围：用于134℃-4min压力蒸汽灭菌效果的批量监测。
▲2.规格；宽度120mm(允差±5mm),长度 190mm(允差±5mm)。
3.有效期：≥24个月。

	12
	压力蒸汽灭菌化学指示标签
	★1.适用范围：用于指示物品是否经过134℃-4min的灭菌过程。
▲2.规格；宽度25mm(允差±2mm),长度100mm (允差±5mm)。
3.有效期：≥24个月。

	13
	压力蒸汽灭菌化学指示卡
	★1.适用范围：用于检测物品在134℃-4min的压力蒸汽灭菌效果。
▲2.规格：≥200片/盒。
3.有效期：≥20个月。

	14
	压力蒸汽灭菌化学指示粘胶带
	★1.适用范围：用于指示物品是否经过134℃-4min分钟的灭菌过程。
▲2.规格：宽度19mm(允差±0.5mm),长度 50m(允差±10cm)。
3.有效期：≥24个月。

	15
	压力蒸汽灭菌爬行式化学指示卡
	★1.适用范围：用于检测物品在134℃-4min的压力蒸汽灭菌效果。
▲2.规格：≥200片/盒。
3.有效期：≥24个月。

	16
	紫外线强度指示卡
	★1.适用范围；用于杀菌紫外线灯辐照强度检测。
2.规格：≥100片/盒；组成：由卡片、紫外线感光色块和标准色块组成；有效期：≥24个月。

	17
	灭菌指示包装袋1
	★1.适用范围：用于封装器械在处预真空、脉动真空或下排 气式灭菌器。用以指示物品是否经过134℃-4min灭菌。
2.规格：宽度5.5cm(允差±0.5cm),长度 100m(允差±5cm)。
▲3.材质：采用透析纸与透明带色的聚对苯二甲 酸乙二醇酯(PET)/流延聚丙烯薄膜(CPP)复合膜烫合材料制成。
4.有效期：≥24个月。

	18
	戊二醛浓度指示卡
	★1.适用范围；用于2%戊二醛溶液浓度的检测。
★2.规格：≥50支/盒。
3.有效期：≥24个月。

	19
	含氯消毒剂浓度试纸
	★1.适用范围：用于含氯消毒剂有效浓度的检测(例：84消毒液、漂白粉、二氯异氰尿酸钠、 三氯异氰尿酸、氯化磷酸三钠等)。
★2.有效氯浓度范围：0-2000mg/L。
3.有效期：≥24个月。

	20
	灭菌指示包装袋5
	★1.适用范围：用于封装器械在处预真空、脉动真空或下排气式灭菌器。用以指示物品是否经过134℃-4min灭菌。
★2.规格：宽度20cm(允差±1cm),长度 100m(允差±5cm)。
3.材质：采用透析纸与透明带色的聚对苯二甲 酸乙二醇酯(PET)/流延聚丙烯薄膜(CPP)复合膜烫合材料制成。
4.有效期：≥24个月。

	21
	过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示标签
	★1.适用于过氧化氢低温等离子体灭菌过程的指示。指示标签粘贴于待灭菌物品包裹外，若指示标签变色表示该物品经过灭菌若指示标签颜色无变化，表示该物品未经过灭菌处理。
★2.规格：61mm*34mm(允差±1mm)，每卷含量≥500张，双层方便撕取后粘贴病历。

	22
	擦手吸水纸
	1.适用范围：用于吸收多余水分；规格：宽度≥25cm,长度≥35cm 。
▲2.吸水性：≥400%。
▲3其他要求：吸水纸不含线；不掉纸屑。

	23
	灭菌封包胶带
	★1.适用范围：用于压力蒸汽灭菌，闭合式灭菌包的封口/封包/打包。
▲2.规格：宽度19mm(允差±1mm),长度 50m(允差±10cm)。
3.有效期：≥24个月。

	24
	压力蒸汽灭菌化学指示标签专用碳带
	★1.适用范围：用于灭菌化学指示标签打印。
2.规格：宽度110mm(允差±1mm),长度 300m(允差±10cm)。

	25
	医疗器械润滑防锈剂
	1.适用范围；用于金属器械、物品的手工/喷淋润滑、保养、防锈。
★2.规格：≥2.5L/桶。
▲3.成分：采用矿物油、非离子表面活性剂、水 材料制成。
4.有效期：≥24个月。

	26
	医用保护套
	1.适用范围：用于C臂机设备的防护。
★2.规格；长度110cm(允差±0.5cm),宽度 45cm(允差±0.5cm);包装要求：无菌。
▲3.材质：采用聚乙烯薄膜材料制成。
4.有效期：≥24个月。

	27
	舌钳保护套
	1.适用范围：用于保护舌钳。
2.规格：长度30mm(允差±0.5mm),宽度 25mm(允差±0.5mm)。
3.材质：采用硅胶材料制成，耐高温≥260℃；有效期：≥36个月。

	28
	封口测试纸
	1.适用范围：用于检测医用封口机对（高温）灭菌包装材料的热封性能，封口温度(180°C)
★2.规格：≥100片/盒。

	29
	除锈湿纸巾
	1.适用范围：用于擦除各类手术器械、器具物品上的锈渍。
★2.规格：≥100抽/包，长度200mm(允差± 20mm),宽度140mm(允差±20mm)。
▲3.材质：采用无纺布、草酸、醋酸、柠檬酸等有机酸和多种表面活性剂材料制成。
4.有效期；≥24个月。

	30
	医疗器械锐器保护套(一)
	1.适用范围：用于保护锐器。
2.规格：宽度2.4mm(允差±0.5mm),长度 4.6mm(允差±0.5mm)。
3.材质：采用硅胶材料制成，耐高温≥260℃；有效期：≥36个月。

	31
	医疗器械锐器保护套（二）
	1.适用范围：用于保护锐器。
2.规格：宽度4.5mm(允差±0.5mm),长度 7.2mm(允差±0.5mm)。
3.材质：采用硅胶材料制成，耐高温≥260℃；有效期：≥36个月。

	32
	过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示胶带
	★1.适用范围：用于过氧化氢低温等离子体灭菌过程的指示。
2.规格：宽度20mm(允差±1mm),长度35m (允差±10cm)。

	33
	封口测试纸(低温）
	★1.用于检测医用封口机封口效果，等离子灭菌特卫强纸塑袋的封口测试(120°C)
2.规格：≥100片/盒。

	34
	医用除胶剂
	▲1.植物精油、酒精和促溶剂；
★2.规格≥500ml
3.采用天然植物提取物，无毒环保，对残胶有溶解能力，且不伤害棉布、玻璃和金属物体；
★4.适用范围用于去除医用胶带、标签等在物体表面的残胶。

	35
	清洗测试卡
	★1.产品由合成纸载体和模拟污染物的油墨组成。
★2.模拟污染物符合ISO15883的要求，真实模拟器械上常见的蛋白质、油脂、多糖等有机污染物。
3.产品能够监测全自动喷淋清洗消毒器和清洗剂的协同清洗能力，抗力稳定；可粘贴记录；
4.有效期不少于12个月；

	36
	环氧乙烷灭菌化学指示卡
	★1.使用范围：适用于医院对环氧乙烷灭菌效果及操作条件的监测。
2.产品描述：产品为检测环氧乙烷灭菌器的灭菌效果和操作条件的综合化学指示卡。其工作原理是:灭菌过程中，指示卡上的指示油墨在一定浓度环氧乙烷气体作用下，达到一定的压力、温度、相对湿度和时间后，产生变色反应以显示灭菌效果。其颜色效应是以环氧乙烷灭菌的生物指示剂一枯草杆菌黑色变种(ATCC9372)芽的灭活参数为依据设计的。一定灭菌条件下，指示油墨变为绿色表示“灭菌完全”，若指示油墨变色不完全则需要重新灭菌。
3.规格：≥200片/盒

	37
	灭菌指示包装袋6
	★1.适用范围：用于封装器械在处预真空、脉动真空或下排气式灭菌器。用以指示物品是否经过134℃-4min灭菌。
★2.规格：宽度30cm(允差±0.1cm),长度 100m(允差±5cm)。
▲3.材质：采用透析纸与透明带色的聚对苯二甲 酸乙二醇酯(PET)/流延聚丙烯薄膜(CPP)复合膜烫合材料制成。
4.有效期：≥24个月。

	38
	低温灭菌化学指示卡
	★1、用于指示灭菌包内器械是否经过氧化氢低温等离子体灭菌处理。
2.规格：≥250片/盒；产品有效期≥24个月。

	39
	离子交换树脂再生剂（软水盐）
	1、产品名称：软水盐、离子交换树脂再生剂；
2、形状：颗粒球状、片状；
★3、成分氯化钠：≧99%；水分：≦0.3%； 水不溶物≦0.03%  ；SO42-≦0.3%；
★4、规格：≥10kg/袋。





3.3.服务要求
3.3.1.服务内容要求
采购包1：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	1
	★
	其他服务要求
	1.配送要求：
1.1必须按照采购合同保证产品供应，及时满足采购人的采购需要。采购人发出需求计划后，应在2个小时内响应采购人的订单，5个工作日内必须送达，特殊情况1个工作日内送到，紧急情况（急救）需立即配送，节假日照常配送。
1.2供应商须保证产品的储备量，在采购人有需求的时候，能及时按需足量配送，有加急配送需求，全力配合。
1.3供应商自行负责所配送产品的设备设施相关的维修、维护、保养，确保相关的设施设备正常运行。
1.4运输过程中，须遵循国家现行交通法规安全运输，一切安全事项，均自行负责，与采购人无关。
1.5配送的产品名称、规格、包装、组成成分等须与卫生行政部门公布的信息完全一致。保证产品质量，保证产品合法、正规的采购渠道，杜绝假劣产品流入医疗机构。所配送的产品，需满足医院临床使用要求以及国家相关标准。
1.6在合同有效期内，中标人不得随意更换投标响应的产品规格、包装、生产企业等。供应不合格产品，将按合同条款进行处罚。
1.7若中标耗材停产或厂家停止供货，则由采购人和中标人协商选择替代产品；若中标耗材在使用过程中，因医保政策导致不能继续收费，同时可以找到可收费替代品，则采购人和中标人协商选择替代产品；若中标耗材在使用过程中，价格大幅上涨，同时可找到可收费替代品，则采购人和中标供应商协商选择价优替代产品。
2.售后服务要求：
2.1需为采购人提供全年365天*24小时售后服务，并针对本项目配备专业的售后服务团队，指定售后服务联络人，制定相关售后服务保障措施和计划。
2.2需向采购人提供及时有效的临床技术支持，定期对医务人员进行业务培训，培训费用包含在本次报价中。
2.3在使用过程中，若发现产品有质量问题，须在采购人限定时间内无偿更换。
2.4若因产品质量问题或使用不当造成相关医疗事故或舆论事件，应积极配合采购人处理，消除负面影响，并赔偿由此给采购人造成的损失。
3.质量要求：
3.1中标人提供的所有产品必须符合国家及行业相关质量要求。严格执行食品药品监督管理部门产品注册要求，供应合格生产的产品。产品包装应严密，包装袋（箱）应干净、结实、无破损、封口严密，方便储存、运输和使用，在每件包装上须注明：品名、制造厂商、批号、生产日期等。
3.2中标后供应产品时须提供生产企业对其产品销售的书面授权，同时提供配送产品的生产企业完整资质材料。每批次产品都须提供质量检测报告。
3.3中标后，采购人有权对配送产品（产品注册证/一类产品备案凭证、生产企业许可证、经营 企业许可证、营业执照）资 质、票据、质量合格证明、中文说明书、生产企业对经营企业的书面授权书原件等信息进行查验，供应商应当无条件配合。
3.4提供商品剩余有效期≥3个月，并支持有效期＜3个月的库存商品无条件换货。
4.其他要求：
4.1供货期内每季度末由采购人按照医院考核制度对中标人当季度的货品质量、服务情况、病患满意度等进行综合考核，对不符合标准和要求的，可采取提出警告、限期整改、处罚、取消配送资格等措施。
4.2中标人必须无条件满足采购人的供货需求，一年内有三次无法按时按质按量供货，则采购人有权终止合同。(若招标文件中有与以上四点不一致的，以以上四点为准，以上四点均为实质性要求）。
5.采购人拟引进医用耗材SPD服务体系，若成功搭建SPD服务体系，中标供应商须无条件配合采购人或采购人指定的SPD服务商管理工作，并向SPD服务商支付管理费用。若中标供应商拒绝纳入SPD服务商管理体系，则视为放弃与采购人的配送合作关系。


采购包2：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	1
	★
	其他服务要求
	1.配送要求：
1.1必须按照采购合同保证产品供应，及时满足采购人的采购需要。采购人发出需求计划后，应在2个小时内响应采购人的订单，5个工作日内必须送达，特殊情况1个工作日内送到，紧急情况（急救）需立即配送，节假日照常配送。
1.2供应商须保证产品的储备量，在采购人有需求的时候，能及时按需足量配送，有加急配送需求，全力配合。
1.3供应商自行负责所配送产品的设备设施相关的维修、维护、保养，确保相关的设施设备正常运行。
1.4运输过程中，须遵循国家现行交通法规安全运输，一切安全事项，均自行负责，与采购人无关。
1.5配送的产品名称、规格、包装、组成成分等须与卫生行政部门公布的信息完全一致。保证产品质量，保证产品合法、正规的采购渠道，杜绝假劣产品流入医疗机构。所配送的产品，需满足医院临床使用要求以及国家相关标准。
1.6在合同有效期内，中标人不得随意更换投标响应的产品规格、包装、生产企业等。供应不合格产品，将按合同条款进行处罚。
1.7若中标耗材停产或厂家停止供货，则由采购人和中标人协商选择替代产品；若中标耗材在使用过程中，因医保政策导致不能继续收费，同时可以找到可收费替代品，则采购人和中标人协商选择替代产品；若中标耗材在使用过程中，价格大幅上涨，同时可找到可收费替代品，则采购人和中标供应商协商选择价优替代产品。
2.售后服务要求：
2.1需为采购人提供全年365天*24小时售后服务，并针对本项目配备专业的售后服务团队，指定售后服务联络人，制定相关售后服务保障措施和计划。
2.2需向采购人提供及时有效的临床技术支持，定期对医务人员进行业务培训，培训费用包含在本次报价中。
2.3在使用过程中，若发现产品有质量问题，须在采购人限定时间内无偿更换。
2.4若因产品质量问题或使用不当造成相关医疗事故或舆论事件，应积极配合采购人处理，消除负面影响，并赔偿由此给采购人造成的损失。
3.质量要求：
3.1中标人提供的所有产品必须符合国家及行业相关质量要求。严格执行食品药品监督管理部门产品注册要求，供应合格生产的产品。产品包装应严密，包装袋（箱）应干净、结实、无破损、封口严密，方便储存、运输和使用，在每件包装上须注明：品名、制造厂商、批号、生产日期等。
3.2中标后供应产品时须提供生产企业对其产品销售的书面授权，同时提供配送产品的生产企业完整资质材料。每批次产品都须提供质量检测报告。
3.3中标后，采购人有权对配送产品（产品注册证/一类产品备案凭证、生产企业许可证、经营 企业许可证、营业执照）资 质、票据、质量合格证明、中文说明书、生产企业对经营企业的书面授权书原件等信息进行查验，供应商应当无条件配合。
3.4提供商品剩余有效期≥3个月，并支持有效期＜3个月的库存商品无条件换货。
4.其他要求：
4.1供货期内每季度末由采购人按照医院考核制度对中标人当季度的货品质量、服务情况、病患满意度等进行综合考核，对不符合标准和要求的，可采取提出警告、限期整改、处罚、取消配送资格等措施。
4.2中标人必须无条件满足采购人的供货需求，一年内有三次无法按时按质按量供货，则采购人有权终止合同。(若招标文件中有与以上四点不一致的，以以上四点为准，以上四点均为实质性要求）。
5.采购人拟引进医用耗材SPD服务体系，若成功搭建SPD服务体系，中标供应商须无条件配合采购人或采购人指定的SPD服务商管理工作，并向SPD服务商支付管理费用。若中标供应商拒绝纳入SPD服务商管理体系，则视为放弃与采购人的配送合作关系。


3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	合同签订后1年

	2
	★
	交货地点
	古蔺县人民医院

	3
	★
	支付方式
	分期付款

	4
	★
	付款进度安排
	1、${payTypeName}付款条件：中标人按采购人需求，分批送货、按实结算，中标人配送货物后经采购人最终验收入库，以财务当月入账时间为准，中标人提供真实有效的发票后，经双方核对无误后每3月结算一次货款。达到该付款条件起30个工作日内，据实情况为采购人每一次付款以收到供应商合法有效的发票为必要条件，未提供发票的，付款时间顺延，不视为违约。


	5
	★
	验收、交付标准和方法
	首先对商务条款进行履约验收，其次对中标产品进行逐条参数验证，对于可以通过现场演示的功能及技术指标，以现场演示验收结果为准，对于无法演示的，以制造厂家出具的产品说明书为准，仍存在争议的，以第三方检测机构出具的检测报告为准。当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。货物性能满足要求，同时具备相关产品合格证。验收过程中采购人按照招标文件和合同要求对中标人提供的全部产品、产品说明书、技术资料等进行验收，如产品性能和技术参数与投标响应文件不符，则视为虚假应标处理。采购人有权在验收时聘请第三方质检机构针对技术参数中的“▲”条款和“★”条款进行检测，如发现中标人有虚假应标行为，将上报同级财政部门，相关法律风险及赔偿责任由投标人自行承担。

	6
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

	7
	★
	质量保修范围和保修期
	中标人提供的所有产品必须符合国家及行业相关质量要求。严格执行食品药品监督管理部门产品注册要求，供应合格生产的产品。产品包装应严密，包装袋（箱）应干净、结实、无破损、 封口严密，方便储存、运输和使用，在每件包装上须注明：品名、制造厂商、批号、生产日期等。 中标后供应产品时须提供生产企业对其产品销售的书面授权，同时提供配送产品的生产企业完整资质材料。每批次产品都须提供质量检测报告。 中标后，采购人有权对配送产品（产品注册证/一类产品备案凭证、生产企业许可证、经营 企业许可证、营业执照）资 质、票据、质量合格证明、中文说明书、生产企业对经营企业的书面授权书原件等信息进行查验，供应商应当无条件配合。 提供商品剩余有效期≥3个月，并支持有效期＜3个月的库存商品无条件换货。

	8
	★
	违约责任与解决争议的方法
	按签订合同执行


采购包2：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	合同签订后1年

	2
	★
	交货地点
	古蔺县人民医院

	3
	★
	支付方式
	分期付款

	4
	★
	付款进度安排
	1付款条件：中标人按采购人需求，分批送货、按实结算，中标人配送货物后经采购人最终验收入库，以财务当月入账时间为准，中标人提供真实有效的发票后，经双方核对无误后每3月结算一次货款，达到该付款条件起30个工作日内，据实情况说明为采购人每一次付款以收到供应商合法有效的发票为必要条件，未提供发票的，付款时间顺延，不视为违约。

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	 首先对商务条款进行履约验收，其次对中标产品进行逐条参数验证，对于可以通过现场演示的功能及技术指标，以现场演示验收结果为准，对于无法演示的，以制造厂家出具的产品说明书为准，仍存在争议的，以第三方检测机构出具的检测报告为准。当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。货物性能满足要求，同时具备相关产品合格证。验收过程中采购人按照招标文件和合同要求对中标人提供的全部产品、产品说明书、技术资料等进行验收，如产品性能和技术参数与投标响应文件不符，则视为虚假应标处理。采购人有权在验收时聘请第三方质检机构针对技术参数中的“▲”条款和“★”条款进行检测，如发现中标人有虚假应标行为，将上报同级财政部门，相关法律风险及赔偿责任由投标人自行承担。

	6
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

	7
	★
	质量保修范围和保修期
	中标人提供的所有产品必须符合国家及行业相关质量要求。严格执行食品药品监督管理部门产品注册要求，供应合格生产的产品。产品包装应严密，包装袋（箱）应干净、结实、无破损、 封口严密，方便储存、运输和使用，在每件包装上须注明：品名、制造厂商、批号、生产日期等。 中标后供应产品时须提供生产企业对其产品销售的书面授权，同时提供配送产品的生产企业完整资质材料。每批次产品都须提供质量检测报告。 中标后，采购人有权对配送产品（产品注册证/一类产品备案凭证、生产企业许可证、经营 企业许可证、营业执照）资 质、票据、质量合格证明、中文说明书、生产企业对经营企业的书面授权书原件等信息进行查验，供应商应当无条件配合。 提供商品剩余有效期≥3个月，并支持有效期＜3个月的库存商品无条件换货。

	8
	★
	违约责任与解决争议的方法
	按签订合同执行


3.4.其他要求
无

