附件1
采购项目

采购需求
项目名称：理县应急管理指挥中心改造项目
采购单位：理县应急管理局
编制单位：理县应急管理局

编制时间：2026年08月09日

编 制 说 明

一、采购单位可以自行组织编制采购需求，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。

二、编制的采购需求应当符合《财政部关于印发〈政府采购需求管理办法〉的通知》（财库〔2021〕22 号）要求及政府采购的相关规定。

三、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。 
四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。 
	采购需求

编制方式
	(自行组织编制

负责人：             联系电话：        

其他参与编制人员：

(委托采购代理机构或者其他第三方机构编制

机构名称：  

联系人：        联系电话：
办公地址：


一、采购项目概况

理县应急管理指挥中心改造项目。本项目一个包。
二、项目预（概）算

预（概）算161.53万元。

三、采购需求调查情况

(是 （若选是，需填写《政府采购需求市场调查》）

(否  原因：(一年内，已就相关采购标的开展过需求调查。

(可行性研究已包含本项目需求调查内容。

(其他                            
四、采购标的汇总表

	包号
	序号
	标的名称
	品目分

类编码
	计量单位
	数量
	是否

进口

	1
	1
	理县应急管理指挥中心改造项目
	A02080805
	项
	1
	否


五、技术要求和商务要求

包1技术要求（功能和质量要求）：

一、技术要求及服务要求

（一）采购清单及技术参数指标

	序号
	标的名称
	技术参数与性能指标
	数量
	计量单位
	是否涉及核心产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品
	所属行业

	
	（一）
	大屏展示系统
	
	
	
	
	
	
	

	1
	显示设备
	1、模组尺寸：≥320mm*160mm；
2、物理点间距：≤1.26mm；

3、分辨率：≥256*128；

4、物理密度：≥640000Dots/㎡；

5、对比度：≥8000：1；

6、扫描方式：1/64扫；

7、可视角度：水平视角≥160度，垂直视角≥160度；

8、最大功耗（W/m²）：≤580W/㎡；

9、换帧频率：≥60 Hz；

10、使用寿命：≥10万小时；

11、工作温度： -20℃ ～ 40℃；
12、白平衡亮度 (cd/㎡)：≥600cd/㎡；

13、刷新频率：≥3840HZ；

14、色温：1000K-18000K可调 ；

15、平均失效间隔时间：≥10万小时，平均修复时间≤2分钟；     
16、防碰撞：为保证灯珠的稳定性，要求LED模组具备防碰焊盘技术；                                                             

17、抗电强度：在器具输入插座端与屏正面之间施加电压3kv/50Hz,保持 1min，不应出现飞弧和击穿现象；

18、 防呆设计：模组电源接口采用4P接插头，免工具维护，同时有防呆设计；                                                                                 

19、震动测试：模拟9级烈度地震2行2列单元组成拼接屏，垂直、水平震动10-55-10HZ，峰值加速度0.25G，1倍倍频程，每一轴向循环扫描50次，每次时间5Min.

▲20、雾度：可见光投射比≥89.89%，因磨耗引起的雾度≤1.30%；

21、LED显示屏可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
▲22、智能除湿功能：支持屏体自动切入除湿模式，通过预热灯珠，蒸发掉灯珠内部湿气，达到保护LED灯（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；
▲23、落球重量≥1kg，落球实验高度：1200mm,落球冲击次数:1次/部位,落球冲击位置：显示屏中心处，拐角试验后对人不构成危险 （提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；
▲24、为积极响应国家节能号召，投标人提供的LED显示屏具备低亮高灰节能LED显示模组的科技成果转化项目证书（提供证书复印件加盖投标人公章）；
25、配备电源开关；
	10
	平方
	否
	否
	否
	否
	工业

	2
	视频处理器
	1、采用2U标准机箱，配置≥16路千兆网口，输出连接LED屏幕；

2、支持单机最大带载1048万像素点；

3、至少支持1路DP1.2、1路HDMI2.0、2路HDMI1.4、2路DVI视频信号输入；

4、支持8bit色深视频源输入；

5、支持6画面显示，画面大小和位置可自由调节；

6、支持16个场景的保存和调用；

7、支持低亮高灰，有效保证低亮度下的灰阶完整显示；

8、支持音频传输，通过DP/HDMI音频解析和3.5mm独立音频输入输出；

▲9、为保证LED显示屏显现动态画面时黑色无暗亮的情况，设备支持有限转完全功能，可将输入的有限动态范围画面调整至全范围输出。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；

10、为保证多接口画面拼接的同步性，设备支持帧率自适应技术，内部自生成Vsync同步锁定以及支持选择HDMI或DVI输入源作为同步信号达到场级同步；

▲11、为保证HDMI或DVI传输信号不被非法录制，设备具备HDCP1.4高带宽数字内容保护技术。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；

12、控制系统为由服务端、客户端以及可视化数据分析三个部分组成；

▲13、客户端至少包含以下5个主要功能：①素材查询，任意层级界面实现对素材文件名称的模糊化查询，可精确查找到素材；②素材播放，实现对存储在服务器或本机上的素材文件直接播放或预览,视频素材在客户端内支持画中画播放特效；③素材下载，支持各类素材文件下载到本地；④素材上传，服务端容许后，支持素材上传到服务端；⑤具备与服务端及时语音沟通与文字聊天功能，接受服务端远程鼠标控制。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。

▲14、服务端应具备以下6个主要功能：①可直接新建目录分类文件，在目录下放入相应素材文件，前端访问界面自动排版更新访问界面；②对目录或文档进行排序，可以在目录名前加数字前缀，用短横线和实际显示的目录名隔开，前端访问界面自动更新访问界面；③具有独立的后端服务启动程序，可灵活开启或终止服务；④具备同时与多个客户端及时语音沟通与文字聊天功能，可远程控制客户端软件播放；⑤支持输入网段的IP进行扫描，也可以输入多个网段IP，同时搜索在线客户端；⑥支持直接调用telnet、tracert、ping、SSH命令，支持RDP可视化远程桌面连接。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。

▲15、可视化数据分析部分可选择按日、周、月、年滚动显示客户端浏览的每个文件的总次数；可选择展示历史时间段平均访问数据以及昨日访问数据；可按日、周、月、年显示服务端资源库内浏览量前5的文件；实时系统数据监控：系统每5秒更新一次客户端浏览数据流量。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；

▲16、控制系统具备信息安全性：服务端、客户端、可视化数据分析登陆都具有用户权限限制（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；

▲17、控制系统软件为制造商自主研发产品，提供控制系统服务端、控制系统客户端软件国家版权局计算机软件著作权登记证书复印件并加盖投标人公章，并提供国家版权局网站或手机APP查询截图。
	1
	台
	是
	否
	否
	否
	工业

	3
	显示屏配电箱
	1、满足屏体需求 （逐级上电功能，配多功能卡，支持电脑信号远程开关机功能）
	1
	台
	否
	否
	否
	否
	工业

	4
	无线投屏器
	1、支持HDMI输出，最大1920×1080p@60Hz，向下兼容；

2、支持3.5mm独立音频输出和HDMI内嵌音频输出；

3、支持硬件投屏，接收端可显示悬浮窗，用于选择投屏设备、查看投屏设备数量和状态；

4、支持软件投屏，可直接下载软件并使用软件投屏，方便快捷；

5、支持有线和无线桥接网络投屏，同时可作为路由器分享网络；

6、支持多发一收，多画面分屏显示，最多可同时显示四画面；

7、支持一发多收，多台接收端同时显示；

8、支持触控回传，实现PC投屏过程中反控操作；

9、支持定时开关机功能，开关机时间可以周期性地任意设置；

10、支持设置90°倍数旋转投屏画面；

11、支持电子白板，升级会议体验；

12、支持外接键鼠进行设备控制、遥控器控制(选配)；

13、支持一键断开/回连，支持选定WPS、Office等办公软件窗口进行投屏，保护隐私；

14、5G天线，稳定抗干扰，空旷无干扰环境中最远传输距离50米；

15、至少支持国产信创操作系统；
	1
	套
	否
	否
	否
	否
	工业

	5
	屏体钢结构
	全彩屏正面包边≤15CM；

采用至少1.5MM厚的不锈钢材质；
	10
	平方
	否
	否
	否
	否
	工业

	6
	商业显示器
	1、屏幕尺寸:≥75英寸；

2、屏幕分辨率:≥3840×2160；

3、背光源:DLED；

4、背光方式:直下式；

5、对比度：≥50000：1；

6、刷新频率:≥60Hz；

7、响应时间:≤8ms；

8、运行内存:≥2GB；

9、内部存储空间:≥32GB；
	3
	台
	否
	是
	否
	是
	工业

	
	（二）
	数字会议系统
	
	
	
	
	
	
	

	7
	智慧语音管理器
	1、系统主机集会议讨论,视像自动跟踪，功能于一体；

2、带有USB录音接口，可进行会议录音；

3、系统具有断电自动记忆功能；

4、具有≥4路RJ45的话筒单元接口，且支持话筒单元热插拔，每路支持≥20个单元，可接≥60个单元；

5、同时具有≥4路8芯话筒单元接口，每路支持≥30个单元，可接≥120个单元；

6、主席数量≥12个主席单元,发言人数可1-12任意设置；

7、具有≥2.8寸显示屏菜单，通过六个功能按键实现会议功能控制；

8、可在主机显示屏直观查看话筒实时发言状态后台实时监控更方便；

9、系统具有会议发言时间可以控制在0-99秒之间设定，设定好时间；

10、话筒会在预先设定的时间内强制停发言，满足多种需要；

11、声音清晰、高保真、噪声干扰小、保密性强、安装方便；

12、具有摄像跟踪功能，可通过主机键盘设置预置点，无需电脑调节操作；

13、发言模式具有：先进先出模式；后进先出模式；全开模式；数量限制模式；主席专用模式；

14、有≥4个8芯的专用接口，每路可接30台，最多可接入120台会议单元;扩展可达500支单元；

15、任意分配ID地址码功能，避免ID地址重复现象；

16、支持中控带有中控RS232接口；

17、会议录音接口、具备多路音频输入输出口；
	1
	台
	否
	否
	否
	否
	工业

	8
	反馈抑制器
	采用 RISC -V CPU+ u DSP+NPU 多核异构架构，主频最高超过 400MHz；                   

2、NPU算力≥100Gops(int8)；

3、ADC 的动态范围达105dB,THD+N 低于-90dB；

4、DAC 的动态范围达到 105dB，THD+N 低于-90dB；

5、AI 降噪算法、AI 回声消除算法、AI 啸叫抑制算法；

6、采用AI 啸叫抑制算法，可快速自动完全消除啸叫.AI 降噪算法算法噪算法，判断各种噪音类型可消除瞬态产出噪声（如拍手声，撞击声，翻书声，纯音乐声），保证扩声清晰度效降噪指标：≤45dB；

7、系统智能AGC双向电平控制技术，提升增益达6-15dB；

8、一键智能免人工调试，无论环境、温度、湿度、装饰的改变，系统安装都无需进行声场调试；

9、内置数字压限器:可以保护突然大声压损坏喇叭；
	1
	台
	否
	否
	否
	否
	工业

	9
	智慧语音终端1
	1、采用全数控化设计；

2、支持发言、视像跟踪功能；

3、话筒采用铝合金外壳；

4、带彩色圆形显示屏，具发言计时功能；

5、具有声控关机功能：发言结束后30秒麦克风自动关闭；

6、标配可插拔式配高强度阳极氧化工艺铝合金方形短咪杆；

7、底座具有红色发光环，开启时亮；

8、单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为DC24V；

9、系统中主席单元个数不受限制并可置于回路中任意位置；

10、主席优先控制按键，可设永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风的发言状态；
	1
	只
	否
	否
	否
	否
	工业

	10
	智慧语音终端2
	1、全数控化设计；

2、集发言、视像跟踪功能；

3、话筒采用铝合金外壳设计，经久耐用；

4、带彩色圆形显示屏，具发言计时功能；

5、具有声控关机功能：发言结束后30秒麦克风自动关闭；

6、标配可插拔式配高强度阳极氧化工艺铝合金方形短咪杆；

7、底座具有红色发光环，开启时亮；

8、单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为DC24V，属于安全范围；

9、系统中主席单元个数不受限制并可置于回路中任意位置；

10、主席优先控制按键，可设永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风的发言状态；


	17
	只
	否
	否
	否
	否
	工业

	11
	8芯延长线
	1、8芯专业手拉手话筒原装线≥20米；
	2
	根
	否
	否
	否
	否
	工业

	
	（三）
	扩声系统
	
	
	
	
	
	
	

	12
	专业音箱1
	1、单元组成：HF:1X1.75(44芯），LF:1X12(75芯190磁）；

2、指向角度性：≥90°x 60°覆盖；

3、阻抗：≤8Ω；

4、频率响应：44Hz-20KHz；

▲5、灵敏度：≥（1M/1W）99dB。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
▲6、额定功率：≥450W。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
▲7、最大声压：≥126dB。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
	2
	只
	否
	否
	否
	否
	工业

	13
	支架
	材质：碳钢；

长度≥30cm;

3、可左右调节角度；

4、可上下调节角度；

5、中间连接杆可伸缩调节；
	6
	只
	否
	否
	否
	否
	工业

	14
	数字功率放大器
	▲1、至少包括具备内置过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温度压限(有温控风扇，开机即转，温度过高自动提高风扇转速，防止设备温度过高)，信号压限七大保护功能电路模块。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
▲2、内置EMI电路，支持开机软启动功能，启动过程确保输出功率平缓逐渐上升，有效抑制电源模块的谐波和脉冲电流信号，防止开机时向电网瞬间吸收大电流，功能达到欧盟绿色电源标准。静态电流/待机功耗不高于30W。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
▲3、支持电源自适应音频调整节能功能，可智能削峰限幅器，确保控制功率模块及扬声器系统可安全电压电流范围内工作，配合前面面板信号(绿)指示灯、削顶(橙)指示灯、保护指示灯(红)电源指示灯(蓝)使用，可方便管理。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
▲4、2路XLR平衡式母口输入，2路XLR 平衡式LINK公口输出，2路SPEAKON 四芯音响插座输出；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
5、8Ω立体声功率：≥2x700W；

6、4Ω立体声功率：≥2x1000W；

7、8Ω桥接功率：≥2400W；

8、4Ω桥接功率：≥3200W；

9、总谐波失真：＜0.1%；

10、信噪比：≥106dB：；
	1
	台
	否
	否
	否
	否
	工业

	15
	专业音箱2
	1、单元组成 HF:1X1.75(44芯），LF:1X10(65芯160磁）；

2、频响（+/-3db) 58-19000Hz；

3、覆盖角度 ≥90°X60°；

4、灵敏度（1M/1W）≥ 96db；

5、输出声压级 ≥126db；

6、功率≥ 250W/AES；
	4
	只
	否
	否
	否
	否
	工业

	16
	专业功放
	1、8Ω立体声功率：≥2x350W；

2、4Ω立体声功率：≥2x525W；

3、8Ω桥接功率：≥700W；

4、4Ω桥接功率：≥1050W；

5、总谐波失真：＜0.1%；

6、信噪比：＞106dB；

7、频率响应：10Hz-34kHz；

8、阻尼系数＞400；

9、增益：0.775V/1V/32dB；
	2
	台
	否
	否
	否
	否
	工业

	17
	数字调音台
	▲1、带有≥10.1寸1280*800高清触控显示屏，支持中英文切换操作界面，关机参数自动保存；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
▲2、本地输入/输出：≥16路MIC/Line输入,≥2组莲花立体声输入,≥1组立体声耳机输入接口，≥2组数字输入；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
3、信号输出：≥1路主输出L/R,  ≥8路AUX1-8辅助输出，≥4路SUB编组输出，≥1路立体声耳机监听输出；
4、输入通道支持Linked奇偶联调，且每路MIC输入支持+48V幻象电源供电；
▲5、每个输入通道都内置压限器，噪声门，相位，高低通滤波器，5段参量均衡，延时，通道声像平衡调节。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
6、支持通道参数快速拷贝功能,且每路MIC输入可设置≥5级FB反馈抑制功能和可自定义通道名称；
7、各通道均设有多功能菜单，哑音和监听；
8、通道均设有行程100MM电动推杆（19个ALPS电动推子）。
9、输入输出及效果通道独立物理推子控制；
10、各通道推子支持用户自定义层功能；
11、≥8个可自定义的物理按键，≥8个DCA编组，≥8个静音编组；
12、每个通道独立的反馈抑制器管理；
	1
	台
	否
	否
	否
	否
	工业

	18
	智慧音频运算中心
	1、≥10进≥10出音频处理器：≥8路平衡输入，≥8路平衡输出，≥2路USB数字输入，≥2路USB数字输出；
2、支持2档AFC反馈抑制功能，自带测试信号作为输入音源，可选择正弦波、粉红噪音、白噪声，且增益可调；
3、输入10段PEQ可调，输出10段PEQ可调；
4、支持网络和USB免驱2种方式连接软件；
5、支持1路RS232和1路RS485中控控制接口以及8路GPIO接口；
6、前面面板带有2.4寸显示屏，配合功能编辑按钮，可显示设备IP，可实现输入信号MIC/Line信号的自由切换，并支持调节输入音量和输出音量；
	1
	台
	否
	否
	否
	否
	工业

	19
	智能电源管理中心
	1、≥2寸彩色液晶智能显示窗,实时显示当前电压、电流，功率显示屏；
2、定时开关机功能,内置时钟芯片,可根据日期时间设定,无需人为操作,让设备管更简单；
3、≥10组设备开关场景数据保存/调用,场景管理应用简单便捷；
4、特设欠压、超压检测及报警功能；
5、可实现远程集中控制,每台设备自带设备编码ID检测和设置；
6、支持面板Lock锁定功能,防止人为误操作；
7、大功率线路,主电源线规格:≥3X6平方毫米，长度:≥1米；
8、 智能WIFI传输30M无遮挡（3.4GWiFi网络）；  
9、智能手机APP软件远程控制；
	1
	台
	否
	否
	否
	否
	工业

	
	（四）
	坐席控制系统
	
	
	
	
	
	
	

	20
	平台软件
	1、音视频开窗:支持图像开窗、窗口叠加、窗口漫游、窗口替换、窗口位移、任意分屏、码流连接方式切换(RTP/RTSP/TCP/UDP)、窗口双击全屏、双击放大、双击缩小、单击置顶、音频开关、无极缩放、字符叠加、输出字符叠加、保存场景、读取场景、图像截取、大底图显示功能。支持在多个屏幕上拼接开窗并保持同步。支持调整窗口大小以及在多个显示器的任意位置移动；

2、屏幕墙:支持同时建立并管理多组无上限的不同分辨率虚拟屏幕墙并可进行分组设置调用，单组屏幕墙内显示屏数量无上限，支持不同分辨率组合，可以同时对多组屏幕墙、融合投影、LED屏、异形LED屏、特殊LED屏做拼接处理。信号源可共享支持所有屏幕墙，也可进行同样的多组无上限分组管理。支持对任意画面及窗口进行锁定，锁定的窗口，无法进行其他操作，避免误操作的发生；

3、预操作:支持对屏幕的开窗布局进行预调整，可以不使用信号源，操作虚拟开窗布局，同时不影响大屏显示，调整完毕后可一键同步布局配置至大屏。可在无信号源接入时完成全局布局设置并完成快速切换，支持预案进行相同预操作。支持不规则分屏调整。可一键发送、切换、锁定、取消预操作布局。支持自定义屏幕分割块。预操作信号源支持节点图像、对接的监控平台图像及对接的视频会议MCU会场图像，预操作显示支持投影、电视、LED大屏、LCD大屏等类型；

4、信号源裁剪:支持信号源裁剪功能，可通过鼠标拖拽进行信号裁剪区域选择，支持通过精准坐标定位对信号源裁剪区域进行选择，可精确至1像素，裁剪后的信号自动显示到预览列表中，可作为独立信号上屏。支持一键还原；

5、回显预览:所有输入及输出音视频信号、屏幕墙、坐席状态、IPC流媒体，都可在可视化平台软件上进行整屏同步预览及同步回显切换，没有最大分辨率限制和回显预览数量限制，预览画面帧率不少于60Hz。单路信号源重复利用次数无限制且画面不损失；

6、布局预案:支持将窗口布局、信号源、字符叠加等信息保存至设备，可新建、删除、修改信号布局方案，支持一键调取保存的场景预案，一键切换及自动轮播。布局操作支持自动保存、手动保存，上屏应用支持自动下发、手动下发，底图与方案可联动显示。支持多种场景预案设置和调用，场景内容包括信号组合、音频模式、多功能联动等；

7、预案轮巡:支持坐席、大屏预案存储和调用、轮巡、收藏、预览、关键字检索等功能，预案及场景支持自动轮巡或设置1秒~1800秒自定义轮巡时间间隔，播放顺序、时间可调。可指定一个或多个显示区域使用任意信号进行视频轮巡，轮巡过程中支持双击放大画面。无最大预案数量限制。且预案切换小于等于15ms延时；

8、触摸操作:控制端支持可视化管控，多点全触摸拖拽式操作，同屏实时互动，支持窗口漫游、叠加，对窗口进行任意拖、拉、缩、放，通过直观拖拽方式控制信号切换、开窗、叠加、漫游、大小调整、全屏、关闭等。可实时高清预览系统内任意一视频源信号，可实时回显大屏幕显示的内容；

9、批量操作:支持通过网络、web批量在线升级、批量设置IP地址、批量添加、删除节点、批量设置信号源名称、批量修改节点参数、批量设置台标、批量设置坐席配置、批量编解码转换、支持数据库批量导入节点、支持数据库批量导入导出用户。支持数据库配置数据手动/自动保存，可手动下载至电脑。支持自动识别在线节点，网络在线对所有节点设备批量进行升级维护，批量操作或升级中不掉线、不黑屏，不影响其他节点正常工作，升级时保留原有数据；

10、访问方式:支持C/S、B/S端编程和操控，无需安装软件，可通过客户端软件、平板和浏览器访问控制主机IP地址进行编程和操控。至少支持国产麒麟系统的KVM坐席键鼠操控和管理；

11、系统支持:支持国产操作系统，至少包括中标麒麟、银河麒麟、鸿蒙、凝思、统信UOS等多种操作系统，多终端无差别操作；

12、管理日志:支持日志记录电脑，存储系统内最少1年内的所有KVM操作，包括信号接管，鼠标轨迹，点击位置，键盘代码，可以复盘任意操作员的操作，支持导出，协助排查现场问题；
	1
	套
	否
	否
	否
	否
	软件和信息技术服务业

	21
	视控终端节点
	1、接口:至少1路HDMI输入接口、1路HDMI输出/环出接口、1路Line-in音频输入接口、1路Line-Out音频输出接口、2路RS232串口、2路USB2.0、1路网口；

▲2、去中心化:采用去中心化分布式架构设计，分布式系统既支持传统有中心化服务器，也可设定任意一个或多个分布式提供去中心化分布式云系统信息服务，支持服务器及分布式云系统信息服务主从设置，互相实时备份，支持不限数量的多机热备，任意节点或服务断开，可自动切换到从服务支持，切换时间≤1秒，系统工作不受影响，云服务节点没有数量限制。所有节点独立工作，单个节点出现故障，数据不会丢失，不会影响整个系统的运行，平均故障修复时间(MTTR)不大于15秒。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
▲3、智能免维护:支持智能免维护功能，支持自动识别新旧设备及无感替换，无感知地进行设备IP、分辨率、MAC地址、音视频设置、预案、发送卡配置、信号源信息、中控命令等一系列相关信息的替换，保证系统使用的持续性和稳定性。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
▲4、编解码一体:编解码节点采用编解码一体化设计，硬件及结构一致，同时兼容编、解码固件。可根据现场需求自动切换或自定义分配，无需实体按键，web页面可锁定节点为固定编码或解码功能。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
▲5、画面拼接:支持LCD、DLP、LED、DID拼接功能，支持自动同步调整，同步间隔可根据屏幕特性自由调节，误差≤5us,支持整面屏的画面同步功能，针对快速变化的画面，不会出现撕裂、花屏、错位等现象。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
6、音视频开窗:支持图像开窗、窗口叠加、窗口漫游、窗口替换、窗口位移、任意分屏、码流连接方式切换(RTP/RTSP/TCP/UDP)、窗口双击全屏、双击放大、双击缩小、单击置顶、音频开关、无极缩放、字符叠加、输出字符叠加、保存场景、读取场景、图像截取、大底图显示功能。支持在多个屏幕上拼接开窗并保持同步。支持调整窗口大小以及在多个显示器的任意位置移动。支持通过窗口叠加实现画中画显示。支持单屏幕≥128路信号开窗；
7、回显预览:所有输入及输出音视频信号、屏幕墙、坐席状态、IPC流媒体，都可在可视化平台软件上进行整屏同步预览及同步回显切换，没有最大分辨率限制和回显预览数量限制，预览画面帧率不少于60Hz。单路信号源重复利用次数无限制且画面不损失。

丢包检测:支持网络丢包监测机制，且带有补包机制能实时修复，10%网络丢包时，音视频清晰流畅，无卡顿，无马赛克等花屏现象，且有效节省带宽；
9、POE供电:支持以太网供电(PoweroverEthernet),兼容802.3at标准，可与适配器供电组成供电双备份冗余电源，任意链路出现故障自动跳转另外一个链路，供电适配器接口具备螺纹锁定装置防止脱落。单台节点功率≤10W，支持设备带电热插拔。供电倒换过程不断电，用户无感知，倒换无延时；
	30
	台
	否
	否
	否
	否
	工业

	22
	节点机架
	1、标准机柜分布式输入输出节点集中安装支架，节约空间。每个机架可装8个不同类型的分布式节点；
	4
	台
	否
	否
	否
	否
	工业

	
	（五）
	中央控制系统
	
	
	
	
	
	
	

	23
	分布式中控系统软件
	1、可编程控制软件：开放式自定义的用户编程界面，可完成各种复杂的控制接口编程;支持可编程语音提示；

2、控制软件运行操作无延时无卡顿，软件能及时查询到当前设备状态，软件操作响应时间小于30ms;软件支持安装在各类计算机上正常使用，包括国产自主可控计算机;软件对CPU占有率≤10%；

3、日志管理：支持本地LOG日志功能，支持电脑查看L0G日志和获取log文件；

4、集中控制能力：支持显示系统控制、图像IP化系统控制、高清矩阵切换设备控制、摄像机控制、音频处理器控制、电源控制、房间环境(灯光、窗帘等)控制等功能，兼容各设备厂家控制协议；

5、支持播放视频操作，比如，暂停、停止、重播、循环播报、播放速度、视频快进快退等；

6、视频采集：支持多路高清视频输入，兼容多种视频格式和编码方式；

7、音频处理：提供高质量音频处理功能，包括降噪、防啸叫和混音录制与存储；

8、支持定时，手动和触发式录制，提供大容量存储空间和高可靠性数据直播推流可将导播画面内容实时推送到指定直播平台；

9、个性化0SD：自定义OSD菜单样式、按钮实现功能，通过鼠标操作即可轻松控制；

10、编程控制：通过可编程对周边设备进行自定义个性化联动控制；

11、无需安装软件即可编程；

12、支持在无线网络，局域网，广域网同时工作；

13、支持快速简易设计用户界面；
	1
	套
	否
	否
	否
	否
	软件和信息技术服务业

	24
	移动控制平板
	1、尺寸：≥7英寸，运行内存：≥8GB；
2、机身内存：≥128GB；
	1
	台
	否
	否
	否
	否
	工业

	25
	电源时序器
	1、CR-NET，串口，网络控制；

2、最多可以同时使用8路；

3、CR-NET总线控制，可以通过ID拨码设定ID；

4、单路载入容量≥10A/220V，≥10A/ 30V；

5、电源：CR-NET供电，DC12V±2V；
	1
	台
	否
	否
	否
	否
	工业

	
	（六）
	周边设备
	
	
	
	
	
	
	

	26
	音频连接线1
	1、≥5米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）；
	5
	条
	否
	否
	否
	否
	工业

	27
	音频连接线2
	1、≥5米音频连接线：3.5（耳机插头）-6.35话筒插头；
	2
	条
	否
	否
	否
	否
	工业

	28
	音频连接线3
	1、≥5米音频连接线：卡农头（母）-空；
	2
	条
	否
	否
	否
	否
	工业

	29
	音频连接线4
	1、≥1.8米音频连接线：卡农头（公）-空；
	4
	条
	否
	否
	否
	否
	工业

	30
	音频连接线5
	1、≥5米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头；
	2
	条
	否
	否
	否
	否
	工业

	31
	多媒体插座
	1、支持音频，视频等信号的接入；
	5
	个
	否
	否
	否
	否
	工业

	32
	会议插座
	1、支持会议话筒接口；
	1
	个
	否
	否
	否
	否
	工业

	33
	音箱线
	1、≥2*2.5mm²；
	500
	m
	否
	否
	否
	否
	工业

	34
	电源线1
	1、≥RVV3*4.0mm²；
	100
	m
	否
	否
	否
	否
	工业

	35
	电源线2
	1、≥RVV3*1.5mm²；
	200
	m
	否
	否
	否
	否
	工业

	36
	超五类网线1 CAT.5e
	1、无氧铜，单芯直径≥0.51mm；
	900
	m
	否
	否
	否
	否
	工业

	37
	3米网络跳线
	1、长度≥3米；
	40
	条
	否
	否
	否
	否
	工业

	38
	电气配管1 PC25
	1、刚性阻燃管；
	500
	m
	否
	否
	否
	否
	工业

	39
	HDMI高清线1
	1、视频传输：支持 4K（3840×2160）@60Hz 分辨率输出；

2、屏蔽结构：铝箔屏蔽 + 编织网屏蔽 + 接地引流线，抗干扰能力强；

3、导体材质：信号 / 电源线芯采用镀锡铜；

4、接口版本：兼容 HDMI 2.0 标准；
	9
	m
	否
	否
	否
	否
	工业

	40
	HDMI高清线2
	1、视频传输：支持 4K（3840×2160）@30Hz 分辨率输出；

2、屏蔽结构：铝箔屏蔽 + 编织网屏蔽 + 接地引流线，抗干扰能力强；

3、导体材质：信号 / 电源线芯采用镀锡铜；

4、接口版本：兼容 HDMI 2.0 标准；
	12
	m
	否
	否
	否
	否
	工业

	
	（七）
	综合布线
	
	
	
	
	
	
	

	41
	网络机柜
	1、尺寸≥600mm宽*1200mm深*2000mm高；

2、前单后双平板六角网孔门；
	2
	个
	否
	否
	否
	否
	工业

	42
	理线架
	1、1U24口；
	3
	套
	否
	否
	否
	否
	工业

	43
	24口网络配线架
	1、48口网络配线架；
	3
	套
	否
	否
	否
	否
	工业

	44
	光纤跳线
	1、≥3米光纤跳线；
	6
	根
	否
	否
	否
	否
	工业

	45
	超五类网线2 CAT.5e
	1、超五类网线 CAT.5e；
	1220
	m
	否
	否
	否
	否
	工业

	46
	PDU
	1、≥8位PDU
	2
	个
	否
	否
	否
	否
	工业

	47
	双口网络面板
	1、标准 86 型规格，适配 RJ45 信息模块，卡扣式安装
	12
	个
	否
	否
	否
	否
	工业

	48
	电话面板
	1、86 型单口电话面板
	4
	个
	否
	否
	否
	否
	工业

	49
	汇聚交换机
	1、提供≥24个千兆RJ45 端口，≥4个万兆SFP+端口；

2、支持基于HTTP、SSL(v2/v3/TLSv1)的Web管理、基于Telnet 、Console 、SSH(v1/v2)的CLI管理、SNMP V1/V2/V3、国标集群管理；

3、提供≥1个Type-C Console口；

4、MAC地址容量≥32K，遵循IEEE 802.1d标准，支持MAC地址自动学习和老化，支持静态、动态、过滤地址表；

5、支持远程端口镜像RPSPAN、流镜像，可以对网络流量进行分析以采取相应管理维护措施；

6、支持专门针对CPU保护机制，可将送至CPU的报文如ARP报文的速率进行限制，保障CPU安全；

7、支持BFD，为各上层协议如路由协议提供一种快速检测两台路由设备之间转发路径连通状态的方法，减少了上层协议在链路状态变化时的收敛时间；

▲8、支持基本和灵活 Qin 特性，且能够支持1:1 和N:1 VLAN 交换；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）

▲9、设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告:支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告;支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理等；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
	1
	台
	否
	否
	否
	否
	工业

	50
	光模块
	采用可热插拔的SFP+封装全双工光收发一体模块符合SFP+ MSA、IEEE 802.3ae标准速率高达10.3125Gbps单模光纤传输；

支持最远可达5KM双纤LC光口，工作波长1310nm；

内置数字诊断功能DDM；
	4
	台
	否
	否
	否
	否
	工业

	51
	接入交换机
	1、提供≥24个10/100/1000Base-T RJ45端口，≥2个千兆SFP端口；

2、提供云管理、VLAN隔离、标准交换三种模式开关，工作模式一键切换；

3、支持8K的MAC地址容量，遵循IEEE 802.1d标准，支持MAC地址自动学习和老化；

4、支持802.1Q VLAN、MTU VLAN、端口VLAN；

5、支持端口汇聚、环路检测、线缆检测；

6、支持端口监控，分析本地流量；

7、支持DHCP防护（DHCP Snooping），防止私接DHCP服务器；
	2
	台
	否
	否
	否
	否
	工业

	52
	24口POE交换机
	1、提供≥24个10/100/1000Base-T RJ45端口，≥2个千兆SFP端口、≥1个USB 3.0接口；

2、整机PoE供电功率≥225W，端口PoE供电功率≥30W，满足IEEE802.3at/af PoE标准；

3、机身提供拨码开关，可快速切换交换机工作模式如标准交换模式、隔离模式等，可切换的工作模式≥3种；

4、支持蓝牙管理，支持手机APP通过蓝牙连接交换机，进行设备配置、诊断命令等操作，在无网等条件下实现快速开局；

5、支持8K的MAC地址容量，遵循IEEE 802.1d标准，支持MAC地址自动学习和老化；

6、支持802.1Q VLAN、MTU VLAN、端口VLAN；

7、支持端口汇聚、环路检测、线缆检测；支持端口监控，分析本地流量；

8、用户可通过蓝牙功能，实现基本的交换机配置，如设备、端口信息查看统计信息，VLAN配置，端口配置等，调试管理更灵活；

9、支持QoS，支持基于端口、基于802.1P和基于DSCP的三种优先级模式，对带宽配置进行优化；
	1
	台
	否
	否
	否
	否
	工业

	53
	无线AP
	1、支持802.11ax技术，最高无线速率达1500Mbps，支持OFDMA、2x2 MU-MIMO、Beamforming等802.11ax技术特性；

2、提供≥1个10/100/1000Mbps自适应网口，支持IEEE 802.3af/at标准PoE，同时支持12V DC直接供电；

3、支持胖瘦模式自适应切换，根据前端设备自动判断应当工作的模式，无需独立硬件调整；

4、支持无线MESH组网功能，可通过AP壳体自带的实体按键进行MESH组网配对，至少支持区域内8台AP设备MESH组网，增加网络可靠性。
	7
	台
	否
	否
	否
	否
	工业

	54
	无线AC控制器
	▲1、提供自适应千兆网口≥4，2.5G网口≥4，万兆SPF+光口≥2，支持自定义接口类型，任意端口的LAN/WAN类型支持自定义；1个USB 2.0接口，支持机架安装，高度1U；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
2、无风扇设计，静音节能；

3、支持最大并发连接数为15W条，最大带机量500台；

4、USB口支持存储扩展，支持外接U盘、移动硬盘搭建私有文件共享服务器，支持外接4G/5G网卡扩展蜂窝网络，支持U盘开局；

5、支持PPPoE认证，支持web认证、短信认证等多种portal认证，同时支持不同portal认证类型的组合认证；

6、支持IP带宽控制、连接数控制、流量/连接数监控、智能均衡、特殊应用程序选路、ISP选路、线路备份、静态路由、策略路由、系统路由列表；

▲7、支持无公网IP SD-WAN组网，可控制站点CPE带宽；支持公网IPv4、公网IPv6 SD-WAN免费组网，支持vHUB部署，可在云端一键生成VPN隧道；SD-WAN组网支持双机热备、隧道冗余，可以提高组网可靠性；支持二层SD-WAN组网；SD-WAN隧道支持云端可视化运维；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
8、内置防火墙，支持内外网ARP防护、防DoS类、扫描类、可疑包类等多种常见攻击行为；

9、支持支持设置MAC地址过滤黑白名单；

10、支持VRRP热备份，当主设备网络运行出现故障时，会自动切换到备用设备，保障网络稳定可靠；
	1
	台
	否
	否
	否
	否
	工业

	55
	8芯单模光缆
	1、≥8芯单模光缆
	100
	m
	否
	否
	否
	否
	工业

	56
	8口光纤终端盒
	1、≥8口光纤终端盒
	2
	台
	否
	否
	否
	否
	工业

	57
	电气配管 PC20
	材质：刚性阻燃管；
2、规格：PC20；


	300
	m
	否
	否
	否
	否
	工业

	58
	电气配管2 PC25
	材质：刚性阻燃管；
2、规格：PC25；


	500
	m
	否
	否
	否
	否
	工业

	59
	桥架200*100
	1、规格型号：200mm*100mm（宽高±50mm）；

	20
	m
	否
	否
	否
	否
	工业

	
	（八）
	指挥中心供配电
	
	
	
	
	
	
	

	60
	配电柜
	1、UPS配电箱尺寸≥300*400*500mm;
2、其他：包含接线、金属软管、调试、支吊架、接地线;
	1
	台
	否
	否
	否
	否
	工业

	61
	UPS
	1、配电方式：三进单出, 单进单出（可调）；

2、容量：≥20KVA（16KW），输出功率因素：≥0.8；

3、黑色外观；LCD显示；塔式结构；

4、直流电压：标准为192VDC；

5、整机效率： ≥93%；
	1
	套
	否
	否
	否
	否
	工业

	62
	免维护铅酸蓄电池
	蓄电池组 65AH/12V（含开放式电池架）；

2、采用电池槽盖、极柱双重密封设计，防止漏酸，安全阀可防止外部空气和尘埃进入电池内部；　　

3、无酸液溢出设计，可靠的安全阀的自动闭合功能；　

4、温度： 可在 -30 ℃～ 50 ℃下安全使用；　　　

5、蓄电池的密封反应效率不低于95%；

6、自放电率低于0.08%/天（25℃）；
	16
	节
	否
	否
	否
	否
	工业

	63
	电池柜
	1、支持每台电池柜可安装1组蓄电池，每组蓄电池应配套独立的蓄电池开关；
	1
	台
	否
	否
	否
	否
	工业

	64
	电力电缆（YJV4*16+1*10）
	1、电力电缆（YJV4*16+1*10）
	65
	m
	否
	否
	否
	否
	工业

	65
	电源线YJV3*6mm
	1、电源线YJV3*6mm
	47
	米
	否
	否
	否
	否
	工业

	66
	管理主机
	1、国产处理器；

2、内存≥16G；

3、硬盘容量≥1T；

4、显示器尺寸≥23.8英寸；

★5、除以上参数外，供应商所投产品还应满足《财政部工业和信息化部关于印发《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》的通知财库〔2023〕29号的附件“台式计算机政府采购需求标准（2023 年版）”中其他加*的指标要求。
	4
	台
	否
	是
	否
	否
	工业

	
	（九）
	融合通信系统
	
	
	
	
	
	
	

	67
	融合通信调度主机
	1、支持动态监测系统的基本情况，包含且不仅限于对CPU、内存、磁盘、网络、服务的实时使用情况，用图形化的方式进行展示，便于管理者能够实时掌握系统的运行状况，确保系统处于稳定健康状态的运行；支持磁盘存储告警配置，可实现对服务器磁盘情况的实时检测，超过阈值进行预警提醒。支持服务运行管理：可查看当前后台服务名称、运行状态，支持对服务进行重启、停止等相关的操作；

2、支持多媒体管理功能：可实现对系统当中所有成员会话进行自动录音、录像、短消息、指挥动态、上传文件等进行记录管理。所有音频、视频、图像、文字、短信数据可支持在线预览查看，支持对文件类数据的下载保存。支持根据关键字、条件筛选等进行数据查询。可进行删除操作；

3、支持授权管理：支持license授权管理，可实时展示当前系统的授权有效、失效日期；可显示调度台、SIP用户、移动终端用户的授权数量；可以根据用户需求扩展最大并发量；

4、支持用户及分组管理功能：可实现对用户、用户组、对讲频道的增删改查管理；可对用户进行编辑与删除操作;可输入用户号码、名称、类型进行组合模糊查询；

5、支持顺序呼叫功能：系统支持绑定一个或多个号码，呼叫该号码无人接听时，可根据配置策略，自动跳转到第二个号码进行呼叫，最少≥4个备用号码配置，同时支持顺序响铃或共振混合模式;可查看呼叫顺序配置列表；

6、支持对讲中继、呼叫中继、呼叫路由、呼叫限制等功能配置；

7、支持通过字头自动判定用户身份，未知字头的用户将自动接入到黑名单中，可通过系统判断后添加至白名单；

8、支持攻击检测功能：对于存在可疑行为的终端IP可进行锁定，具备管理界面，可通过条件进行查询，可通过手动方式实现单个、批量、全部解锁。支持tls安全访问、验证码登录校验、密码输入次数超过5次后锁定账户≥3分钟；

9、支持系统工具模块：可提供日常维护需要的重新启动、设备管理、抓包工具、日志下载、恢复出厂设置等功能；

10、支持在线更新：可通过管理界面实现对融合通信系统、终端APP、网管系统的在线升级；

11、支持日志管理功能，可实现对设备的登入、登出进行记录，记录信息包含登录号码、类型、时间、IP地址等；

▲12、支持权限管理：可实现对网管系统的权限管理功能，支持账号创建，权限分配，用户删除、信息编辑等功能；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
13、支持移动调度指挥应用场景和功能：支持智能终端接入，终端形式包括手机、无屏终端、车载终端、安全帽等任何形式的登录注册； 

14、支持统一网管功能：服务器管理系统支持对系统通讯录、对接设备、对接网关的统一管理功能，并支持管理用户灵活的分级分权限管理；

15、支持应急预案管理功能：系统内置通信预案配置管理，支持一键执行和远程执行以及使用任意终端通过按键方式远程控制，执行的终端包括调度台、手机、智能终端等任意与本系统互通的终端设备；

▲16、支持数据库定期自动备份、手动备份，数据库按照日期还原等策略；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
▲17、支持多级架构部署不小于3级节点，需支持中心互联模式：前指中心在无公网IP地址情况下可通过后指固定IP地址进行互联，支持双击热备能够可实现双向心跳检测、出现故障可无感切换；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
18、支持在网管界面配置防火墙相关策略，可根据用户使用需求配置相关端口映射策略，实现服务器的安全防护功能；

▲19、支持网页嵌入功能，可实现对外部系统URL、网页地址等进行嵌入展示，也可以支持关联浏览器跳转到相关的网页地址；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
20、支持二次开发接口能力；

21、融合通信系统支持通过扩展网关的形式实现与电话系统、对讲系统、视频监控系统（设备）、视频会议系统（终端）、无人机视频、运营商IMS系统、腾讯会议、微信小程序、物联网设或系统、短信平台等系统的数据信息接入；

指标参数：

22、≥100路注册并发；

23、≥3路调度台并发；

24、≥50路语音呼叫并发；

25、≥50路视频呼叫并发；

26、≥50路录音并发；

27、≥8路录像并发；

28、≥500路监控接入；

29、CPU：≥2核；

30、内存：≥ 4G；

31、硬盘：≥2T；
	1
	套
	是
	否
	否
	否
	工业

	68
	视频服务
	▲1、支持业务状态，可显示发起呼叫信息，包括主叫号码、被叫号码、平台名称、摄像头名称、是否转码等信息；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）

2、支持配置管理，包含基本配置和高级配置，基本配置主要修改网关名称、网关ID、流媒体接收地址、信令端口、和媒体端口，高级配置主要进行其他参数配置，可以重启机器、重启服务、重启转码器、重启设备；

3、支持GB/T28181协议的IPC、NVR等设备进行添加、修改删除；

4、支持与GB/T28181的摄像头、布控球和视频监控平台服务器的互联，实现图像回传、云台控制，GIS定位；

▲5、支持节点管理，支持获取监控平台目录树，统一号码管理和分配，实现视频网关监控节点号码化；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）

6、支持H.264/H.265视频编码，能够实现高清视频的实时传输和处理；

7、支持媒体流 UDP/TCP 传输、GPS 数据回传、语音对讲、H.264/H.265 视频编码、云控、上下级互联；

8、支持分辨率：4K、2K、1080P、720P、D1、4CIF、CIF；

9、支持SIP协议：SIP2.0（RFC3261）及SIP相关RFC、IAX2、RTP、UDP、H.264、G.711；监控协议GB/T28181、SIP、RTP、UDP、TCP、PS和ES流；

10、支持GB/T28181协议平台配置，可以进行GB/T28181平台的添加、修改、删除，号码配置和一体化配置操作；

▲11、支持转码器配置，将高分辨率视频转码为低分辨率视频的参数设置，最大支持转码2K分辨率；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
12、支持主叫转码策略，主叫转码策略用于支持设置某个主叫号码的分辨率，即该主叫号码发起的呼叫由转码器重新编码为设置的分辨率；

13、支持主叫前缀策略，支持将带有所包含设置前缀的主叫号码都转为设置的分辨率；

14、支持主流厂商的编码器、DVR、NVR、IPC、监控平台的GB/T2818协议对接；

15、支持查看系统日志、调试日志等，调试日志为管理员提供系统调试信息，日志根据详细程度分为5个等级，一级最详细，二级次之，五级最低；

▲16、系统能屏蔽用户常见的误操作、操作错误以及当软件发生错误时系统能进行提示。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
17、支持对重要数据输入时系统能进行检查，并对用户的非法输入值给出对应的提示信息。

18、支持监控平台接入≥1个；支持摄像头接入数量≥2000路；视频并发≥4路1080P，支持流媒体≥5路，可将RTMP转换为RTSP\HLS\FLV。

硬件要求：

19、CPU：≥2 核4 线程；

20、内存：≥4G ，存储：≥2TB；
	1
	套
	否
	否
	否
	否
	工业

	69
	会商服务模块
	1、支持各种分屏模式的动态切换，最大支持32分屏模式，最大支持视频分辨率4K，60帧；

2、支持H.239标准双流协议，两路流都支持H.264编码格式，支持双路1080P视频；

3、支持会议模板，提高建会效率，提供默认会议机制，支持播放音视频媒体给与会成员收看、收听 ；

4、支持标准的H.323/SIP协议，提供与各知名厂家的基于H323/SIP协议的主流MCU/视频服务器的对接使用；

5、支持视频编码转换，提供高级视频处理能力；

6、支持网络丢包补偿，确保始终提供最好的视频质量；

7、会议终端，支持单个和批量添加会议终端、导出已添加的会议终端列表、查询会场类型、序号、会场名称、会场信息、带宽、音频编码、视频编码、双流编码、允许H239等字段；

8、预约控制：支持新增和修改会议预约、批量导入功能，可根据创建会议模板进行关联绑定、设置会议开始结束日期，配置重复类型（年月周日）；

▲9、SIP用户：需支持新增、修改、查询、删除SIP用户，配置SIP用户名、用户名、密码、域、邮箱（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；

10、SIP通话：支持显示SIP通话记录及状态、源URL和目的地URL地址、查看通话中的账号状态、实现挂断操作；

11、呼叫统计：支持柱状图形式显示会议、点数呼叫统计、搜索根据天进行查询呼叫记录、对会议日志和会场日志查询；

12、用户管理：支持新增、修改和删除系统用户、查询包含系统的用户名、密码、角色、最后登录时间、次数；

13、系统日志：支持查看操作日志、登录日志、服务器日志；

14、系统信息：支持显示服务器版本、web服务版本、授权信息、注册信息；

15、会场管理：显示当前会场列表，支持对会场进行管理，可以进行呼叫、挂断、麦克风开关、扩声开关、会场信息查看；

16、会议模板：终端全部添加完毕后，支持对会议模版进行设置，会议模版用于对模版信息的增删查改，配置包括常规配置、SIP注册、画面布局配置、音频配置、视频配置；
	1
	套
	否
	否
	否
	否
	软件和信息技术服务业

	70
	音频接入网关
	1、支持远程点对点广播、点对多广播；

2、支持sip号码注册，实现远程音频采集；

3、支持定时广播播放录音文件；

4、支持账号状态显示，状态页面可查看对应通道注册服务器IP地址、端口、注册状态等信息；

5、支持2路音频输入、2路音频输出，支持每一路音频输入提供3种接口类型（卡农头、6.5mm头、莲花头）；

6、支持每个通道输出输入增益调整；

7、支持SIP协议、IP数据网络传输的音频扩声系统，满足在同网段的局域网跨网关的局域网内或者Internet网上使用；

8、支持语音编码：G.726（40kbps）, G.726（32kbps）, G.726（24kbps）, G.726（16kbps）,GSM,PCMU；

9、编码模式：支持支持G.711a/u、G.722和RTP模式；

10、支持系统安全配置，包括日志设置、系统日志、备份与恢复，系统日志类型统包括有系统日志、SIP消息日志、错误日志、通话日志、调试日志等；

11、网络接口：支持10/100M自适应，RJ45；
	1
	台
	否
	否
	否
	否
	工业

	71
	环路中继网关
	支持与融合通信系统配套使用；

2、支持SIP、MGCP协议；

3、≥16路并发；
	1
	台
	否
	否
	否
	否
	工业

	72
	穿戴式单兵
	1、支持与融合通信系统配套使用；

2、支持集群对讲、音视频通话、消息、实时回传、联动报警等多种通信调度功能；

3、CPU：≥八核；

4、内存：≥2GB+32GB；

5、蜂窝网络：4G全网通；

6、移动网络：支持4G网络；

7、WiFi：支持2.4G/5G；

8、蓝牙：支持BT5.0；

9、屏幕尺寸：≥3.5英寸，触摸显示屏；

10、摄像头像素：主摄≥500W+前置≥200W；

11、定位：国产卫星；

12、电池容量：≥4000mAh（支持更换电池不断电）；

13、尺寸：≤108.5 mm*66.1mm*27.8mm；

14、防护等级：≥IP68；
	2
	台
	否
	否
	否
	否
	工业

	73
	平台业务接口
	1、支持提供基于浏览器的融合调度终端开发接口；

2、支持包括资源获取、状态推送、音视频单呼、调度（包括强拆、强插、强断、监听、监视、转接、协转、无人值守等）、视频监控、音视频会议、语音对讲、即时消息（收发短消息，包括文字、语音、视频、文件、图片）、GIS信息；

3、支持满足音视频部分采用标准SIP协议，有很好的兼容性、可扩展性，音视频的传输编解码部分基于浏览器内置的webrtc，不需要安装额外的插件；

4、支持提供javascript开发接口，提供抽象程度较高的面向对象设计的接口；

5、支持提供底层的较为细节的接口，使用户可以开发出更灵活的应用场景；

6、支持注册接口：至少包含注册、注销、是否已注册；

7、支持机构接口：至少包含获取机构数、获取指定组信息；

8、支持呼叫接口：至少包含呼叫、接听呼叫、挂断、保持、取消保持、静音、取消静音、发送DTMF、上墙、停止上墙；

9、支持对讲接口：至少包含发起对讲、发起临时对讲、接听对讲、结束对讲、退出对讲、申请话权、释放话权、获取成员列表；

10、支持会议接口：至少包含发起会议、接听会议、结束会议、退出会议、添加会议成员、请出会议成员、打开会议成员视频、关闭会议成员视频、设置主会场、是否允许指定成员讲话、是否允许指定成员听讲；

11、支持监控接口：至少包含打开监控、关闭监控、摄像头云台控制接口；

12、支持短信接口：至少包含发送短消息、获取离线消息、设置文件已接收、上传文件、文件上传状态；
	1
	套
	否
	否
	否
	否
	软件和信息技术服务业

	74
	视频会议系统接入服务
	1、最大会议：支持≥2组；

2、视频处理并发能力：支持≥8路1080P；

3、视频通信标准支持：ITU-TH.323协议、SIP协议；

4、视频编码标准支持：H.261、H.263、H.264、H.264High Profile、支持多码流技术；双流、多流：H.239、H.239+；支持多流，安全加密：DES、MD5、SSL；

5、视频特性支持：视频分辨率：QCIF、CIF、 4CIF、VGA、720P(1280*720)、1080i(1920*1080)、1080P (1920*1080)；活动图像帧率：5～60帧/秒；视频码流：32Kbps~6Mbps；

6、音频标准支持：G.711、G.722.1、G.728、G.729；

7、Cpu≥2个，核心数≥6；

8、内存≥16G；

9、硬盘≥2Tb；

10、电源≥2个，功率≥800W；

11、网络接口支持：2×100M/1000M快速自适应以太网；

12、USB≥6个；

13、管理功能：支持H.323会议设备列表管理，可通过视频终端对会议网关进行配置、呼叫和管理；
	1
	项
	否
	否
	否
	否
	工业

	75
	桌面指挥终端
	1、支持双模融合通信，融合 IP视频会议、名片管理、单位号簿、视频通话功能。

硬件规格：

2、内存：≥4GB；

3、存储：≥16GB；

4、显示屏尺寸：≥12.2英寸；

5、摄像头像素：≥200万；

6、支架角度：支持0-120度可调；摄像头角度：支持-30度（下）至20度（上）可调；

7、网络接口：≥2个RJ45 ；

8、PSTN接口：≥2个RJ11，

9、支持断电逃生；

10、WiFi：支持WiFi连接；

11、支持蓝牙5.0：

12、支持导入手机通信录，支持蓝牙鼠标键盘；

13、耳麦接口：支持3.5mm、USB耳麦接口；

14、PoE供电：支持IEEE802.3at；
	1
	台
	否
	否
	否
	否
	工业

	76
	IP话机
	≥2.3寸 132x64分辨率黑白屏。
2、支持Opus编解码，支持耳机，可挂墙，带电源。
	2
	台
	否
	否
	否
	否
	工业

	77
	指挥调度软件
	1、系统支持B/S架构，可通过浏览直接进行访问。
2、支持通过目录树结构方式显示接入终端的信息和在线状态，可根据客户在网管设置的组织架构进行展示也可基于所有用户通过单张列表展示，在离线状态有明显的颜色和文字区分。

3、可实现语音通话、语音会议、语音对讲、语音广播。
4、支持实现视频监控、视频上墙、云台控制、全屏缩放、视频会议、视频录制、视频转发功能、视频抓拍、视频分屏、屏幕共享。
5、支持实现基于电子地图目标定位显示、地图平移、地图缩放、实时行驶轨迹监控、目标历史回放、支持框选、圈选、不规则图形圈选等多种选择方式、需支持电子围栏功能：可自主设置围栏位置，提供至少三种的预警规则，当目标违反规则时可给出预警提醒。

6、支持消息调度功能，可以实现调度台发送和接收各种类型的短信信息,消息类型包括:文字，图片，语音，视频，文件、定位等功能。
7、支持群发消息，可设置短信模板一键发送短信通知；支持选择通讯录成员快捷创建群聊、设置群名称、退出群聊、解散群聊等功能。

8、支持通过预案调度预设具备划分预案等级，设置预案密码功能。预案类型需包括语音或视频会议、群发短信、群广播等多种手段。可实现一键消息发送、一键会议组建。

9、支持紧急呼叫、轨迹回放、强插、强拆、强断、代接、协转、监听、热线等功能；

10、支持通过拨号实现对终端的呼叫和调度；

11、支持接收到移动终端的SOS紧急呼叫时，提示报警铃声并界面闪烁报警；

12、具备断网自动重连功能，在网络恢复后能够自动恢复在线状态；

13、支持拨号呼叫、来电接听、多线路切换、左右手柄通话切换、可选择内置或外放声音输入/输出源；具备ICE加密传输功能，以保证音视频数据安全性；

14、支持对调度台手柄、消息接收、热线电话、音频、视频、监控、定位、自定义按键、地图、中心点等进行个性化设置；

15、支持语音会议、视频会议的创建管理；支持对正在进行的会议进行会议列表展示；

16、支持预约会议，可提前设定会议时间、参会人员、会议主题等内容，当时间到达预设时间后可自动组建会议；

17、支持混合会议，对于没有视频能力的终端设备可通过音频参会的方式参与；

18、支持历史记录，包括通话记录、录音记录、录像记录、预案记录、操作记录等功能；

19、支持历史会议记录查询，可全程记录存储调度会议，支持按时间检索查阅历史记录，可依据历史记录一键快速发起会议；

20、支持会议号快速入会机制，调度台或各类终端凭借会议号便可加入指定会议室；
	1
	台
	否
	否
	否
	否
	软件和信息技术服务业工业

	
	（十）
	办公家具部分
	
	
	
	
	
	
	

	78
	单人床
	材质：木制；

1200*2000mm（长宽±50mm）单人床，含单床头柜、床垫；
	6
	张
	否
	否
	否
	是
	工业

	79
	双人床
	1、材质：木制；

2、1500*2000mm（长宽±50mm）单人床，含单床头柜、床垫；
	1
	张
	否
	否
	否
	是
	工业

	80
	长条会议桌
	1、尺寸：4500*600*750mm（长±500mm，宽高±50mm）；
2、材质：选用E1级中密度纤维板；
3、满足安装侧板,外观可与控制室相融合；                                                                                       4、五金件：选用牌五金配件；
	3
	套
	否
	否
	否
	是
	工业

	81
	坐席控制台
	1、尺寸：3600*1000*750mm（长宽高±50mm）；
2、主体框架结构中主承重结构采用镀锌钢材加工，一般受力配件采用优锌钢材钣金加工；
3、控制台深度范围为1000mm±50mm，可提供足够腿部空间(大于等于450mm)；
4、工作台表面到地面距离为：740-755 mm；
5、所有钣金配件外表面使用静电吸塑工艺，表面附着黑/灰磨砂纹理，整体结构稳固防腐；
	1
	套
	否
	否
	否
	否
	工业

	82
	办公桌
	1、双人位屏风款式办公桌，尺寸：2365*668*750mm（长宽高±50mm）；
2、台面板材：E1 级防火饰面板，厚度≥25mm，耐磨抗污、防水防刮；
3、隔断屏风：双层环保饰面板拼接，内置隔音基材，遮挡视线、降低工位噪音干扰；
4、支撑侧柜：同色系板式落地侧柜，带多抽储物，配套静音导轨抽屉，可存放办公文件；
	4
	套
	否
	否
	否
	是
	工业

	83
	电脑支臂
	1、高度≥40mm,抬高显示器,满足脊椎生理曲线；
	4
	套
	否
	否
	否
	否
	工业

	84
	键盘托盘
	1、钢制滑轨，可抽拉式，外置配置扶手；
2、采用抽拉式，金属材质；
	4
	套
	否
	否
	否
	否
	工业

	85
	办公会议桌
	1、22席位，主体框架结构中采用专用铝合金型材与镀锌钢板相结合的加工制造方式。
2、底部配有调整脚。
3、配设备安装隔板；设备主体采用高端静电喷涂；
4、台面：整体厚度不低于18mm；
5、底部柜门采用厚度不低于1.2mm的冷轧镀锌钢板制作。
6、所有钣金配件外表面使用静电吸塑工艺，整体结构防腐；
	1
	套
	否
	否
	否
	是
	工业

	86
	会议椅
	1、皮质会议座椅；
2、椅背：双层背木板厚度≥20mm；
3、椅座：单层连体弯板+切割绵；
4、椅脚：厚电镀扁管弓形架；
	22
	把
	否
	否
	否
	是
	工业

	87
	人体工学坐席椅子
	1、椅背：双层背木板厚度≥20mm；
2、椅座：单层连体弯板+切割绵；
3、椅脚：电镀扁管弓形架；
	31
	把
	否
	否
	否
	否
	工业

	
	（十一）
	电气部分
	
	
	
	
	
	
	

	88
	空调挂机
	1、能效等级:变频1级；
2、额定制冷量：≥3510W；额定制热量：≥5010W；
3、电源 220V/1N/50Hz；
4、循环风量≥720m³/h；
5、全年性能系数APF:≥5.30W·h/ W·h；
	8
	台
	否
	是
	否
	是
	工业

	89
	空调挂机辅材
	提供铜管

提供排水管、
提供外机支架；
	8
	批
	否
	否
	否
	否
	工业

	90
	中央空调主机
	1、直流变频，制冷剂R410A；
▲2、名义制冷量：≥50.4KW；额定制热量：≥56.5KW；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
3、风量：≥16000m³/h；
4、噪音值：≥61dB(A)；
▲5、全年性能系数APF:≥5.45W·h/ W·h（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
	1
	台
	否
	是
	否
	是
	工业

	91
	中央空调内机
	1、直流变频，制冷剂R410A；
2、额定制冷量：≥12.5W；额定制热量：≥14W；
3、风量：≥2050m³/h；
4、噪音值：≥43dB(A)；
	4
	台
	否
	否
	否
	是
	工业

	92
	空调安装调试
	提供控制器、出风口、回风口材料，

提供铜管、通讯线缆及保温材料；
	1
	批
	否
	否
	否
	否
	工业

	93
	净饮一体机
	1、内胆容量：≥18L；

2、出水量：开水≥20L/H 温开水≥80L/H；

3、额定功率：≥2000W；

4、出水方式：旋钮出水；

5、适用人数：60-80人左右；

6、过滤级别：≥五级超滤；
	1
	台
	否
	否
	否
	否
	工业

	94
	饮水机
	1、下置式家用立式温热型快速加热型饮水机，储藏箱容量≥19L；

2、加热功率≥2KW；

3、触控式；
	1
	台
	否
	否
	否
	否
	工业

	
	（十二）
	安装与调试
	
	
	
	
	
	
	

	95
	工程布线
	1、根据现场环境完成工程布线（包括主电源线、网线、音频线等）；
	1
	项
	否
	否
	否
	否
	其他未列明行业

	96
	安装调试
	1、本项目所有产品的安装调试工作均由中标人全权负责，包含设备安装、参数配置、调试等全部安装调试工作，相关费用全部包含在投标总价中，招标人不再另行支付安装调试费用。
	1
	项
	否
	否
	否
	否
	其他未列明行业


★二、其他要求
1、货物到达安装现场后，投标人按采购人要求到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。
2、所供货物质保期至少1年。
3、投标人安排技术人员应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训和技术支持，同时能完成一般常见故障的维修工作。
4、、中标供应商所供货物如有质量问题或与采购需求不符，由中标供应商承担全部责任，采购人有权拒绝支付或扣减未付资金，并由中标供应商赔偿采购人相关损失。
5、、安全保障：中标供应商应确保项目安全实施，承担本项目服务过程中的全部安全责任。在服务实施过程中出现的安全责任或人身损害等事故，由中标供应商负全责，采购人不承担任何安全责任，也不承担如发生安全事故等产生的任何赔偿、法律的责任。货物运输、安装、调试过程中的一切人身安全、财产安全设备及环境安全责任由中标供应商负责。
6、本项目为整体解决方案，投标人需完成所涉及的安装、综合布线。采购货物包含的设备装卸、运输、安装调试、改造、配套设施、验收取证和风险等全部费用包含在报价总价中（包括设备安装辅材和综合布线施工等完成本项目的一切费用）。
7、质量要求：设施设备符合现行国家、行业相关规范要求安装。国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。投标人须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。
8、投标人须安排项目联系人一名，在中标后履约过程中全权对接本次采购项目。
9、中标供应商必须保证所供货物的质量安全，货物包装均应有良好的防湿、防潮、防雨、防腐等措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标供应商承担。无条件更换运输过程中或因货物本身制造出现的破损、过期、变质产品，所产生的一切费用由中标供应商一律承担。采购人在使用产品过程中发生因质量造成的一切问题由中标供应商全部承担。
10、中标供应商在供货前应向采购人提交产品的使用说明书、检验/检测报告、产品清单、合格证书等有关资料。若虚假响应，发现伪造、篡改或信息不实，视为重大违约，采购人可立即终止合同，上报同级财政部门依法处理，并追究相关法律和赔偿责任。
11、投标人所投产品若涉及国家3C强制认证、进网许可证、无线电发射设备型号核准证等前置许可认证的，需提供所投产品具有3C认证、进网许可证、无线电发射设备型号核准证等前置许可认证的承诺函，承诺中标后签订合同前提供对应产品型号的许可认证与采购人查验（单独提供承诺函，格式自拟并加盖供应商公章）
12、如采购文件中使用的法律依据及相关国家、行业、地方标准存在过期、废止、变更的情况下(包含实质性要求)，那么采购文件中已过期、废止或变更的法律依据及标准仅作为参考依据，按照最新颁布的法律依据及相关国家、行业、地方标准制作投标文件。
★三、商务要求

1.服务期限：自合同签订生效之日起30日完成供货及安装调试。
2.服务地点：采购人指定地点（理县）。

3.付款方式：分期付款。
1、 付款条件： 采购合同签订后 。达到该付款条件起 10 个工作日内 ，支付合同总金额的 60.00 % 。

2、 付款条件： 货物进场开始安装后 。达到该付款条件起 10 个工作日内 ，支付合同总金额的 20.00 % 。

3、 付款条件： 所有货物的安装及调试工作完成并验收合格后 。达到该付款条件起 10 个工作日内 ，支付合同总金额的 20.00 % 。
4.履约验收主体、时间、方式：

1）验收组织方式：自行验收

2）是否邀请本项目的其他投标人：否

3）是否邀请专家：否

4）是否邀请服务对象：否

5）是否邀请第三方检测机构：否

6）履约验收程序：一次性验收

7）履约验收时间：投标人提出验收申请之日起15日内组织验收

8）验收组织的其他事项：无

9）技术履约验收内容：采购文件技术要求和响应文件技术应答以及采购合同条款。

10）商务履约验收内容：采购文件商务要求和响应文件商务应答以及采购合同条款。

11）履约验收标准：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求进行验收。

12）履约验收其他事项：无。

5.违约责任与解决争议的方法：

（1）采购人与成交供应商双方必须遵守并执行本项目中约定的各项规定，保证本项目的正常实施；②如因成交供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或过失给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，成交供应商对此均应承担全部的赔偿责任；③如未经采购人同意，成交供应商不得将本项目产品移作他用，不得向第三方泄露本项目产品，违反本条规定，给采购人造成损失的，成交供应商应承担相关的法律责任；④成交供应商未在合同规定日期内提交全部符合项目合同要求的项目产品，每延迟一天，则采购人有权要求成交供应商支付合同总金额1%的违约金，延迟累计超过15个日历天，采购人有权解除本合同并不向成交供应商支付任何费用，并要求成交供应商承担因合同解除而造成的相关损失。若因采购人或者客观因素造成无法在规定工期内完成任务的，双方应协商解决。 

（2）争议解决：当出现争议时，采购人、成交供应商双方应进行友好协商解决，协商不成的应将矛盾提交项目所在地法院诉讼解决。

四、其他要求：

1、投标人按照本项目需求以及专业技术标准提供项目实施方案（①备货及运输方案（备货方案、运输方案等）、②安装及调试方案（安装图纸设计、安装调试等）；③安全及进度保证方案（安全保障措施、实施进度保障措施等）；④质量保障方案（质量保障体系、质量保证措施等））、售后服务方案（①售后服务措施、②售后服务体系、③售后服务响应时间、④故障处理方案）、应急方案（①应急响应组织架构、②应急响应流程、③应急响应时间及方式、④常见问题应急响应措施）进行综合评分。

2、投标人或所投产品厂家应具有完成本项目的履约能力和针对本项目配备的团队人员应具备一定的专业性，以保障项目顺利实施。

六、采购需求编制要求

1. 采购需求应当符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定，符合国家强制性标准，遵循预算、资产和财务等相关管理制度规定，符合采购项目特点和实际需要。

2. 采购需求应当依据部门预算（工程项目概预算）确定。

    3. 采购需求应当清楚明了、表述规范、含义准确。技术要求和商务要求应当客观，量化指标应当明确相应等次，有连续区间的按照区间划分等次。需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求，并尽可能明确其中的客观、量化指标。

采购需求可以直接引用相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范，也可以根据项目目标提出更高的技术要求。

自行组织编制

编制负责人：（签字）         日期：   年  月  日

编制成员：

采购代理机构或者其他第三方机构编制（若有）

编制负责人：（签字）          日期：   年  月  日

编制单位：（盖章）            日期：   年  月  日 

附件2
采购项目

采购实施计划

项目名称：理县应急管理指挥中心改造项目
采购单位：理县应急管理局
编制单位：理县应急管理局

编制时间：2026年8月9日
编 制 说 明

一、采购单位可以自行组织编制采购实施计划，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。 
二、编制的采购实施计划应当符合《财政部关于印发〈政府采购需求管理办法〉的通知》（财库〔2021〕22 号）要求及政府采购的相关规定。 
三、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。 
四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。 
采购项目基本信息

	项目名称
	理县应急管理指挥中心改造项目 

	项目类别
	(货物           (服务            (工程

	实施单位
	理县应急管理局

	采购实施计划编制方式
	(自行组织编制

负责人：             联系电话：        

其他参与编制人员：

(委托采购代理机构或者其他第三方机构编制

机构名称：
联系人：           联系电话：
办公地址：

	采购项目

预（概）算
	预（概）算：161.53万元。

(不分包。

	采购组织

形式
	(集中采购   (分散采购   

	委托代理

安排
	(单位自行组织

(委托集中采购机构组织

(委托社会代理机构组织： 

	落实政府采购政策有关内容
	1.《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关政策
预留情况：(（专门面向）   
          (（不专门面向）100%

预留情况说明：本项目不专门面向中小企业采购。

	
	2.《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》有关政策

预留情况说明：供应商如为监狱企业、残疾人福利性企业的，视同小型、微型企业。

	
	3.《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》等有关政策

具体情况：本采购项目中，部分涉及节能产品、环境产品的采购。

	
	4.其他需落实的政府采购政策
具体情况：本项目不专门面向中小企业。


一、包1
	采购包件

类别
	(货物           (服务            (工程

	采购标的及采购数量（规模）
	标的

名称
	品目

分类编码
	计量

单位
	数量
	是否进口

	
	理县应急管理指挥中心改造项目
	A02080805
	项
	1
	否

	
	采购进口产品报财政部门核准安排：无。

	采购方式
	(公开招标 (邀请招标  (竞争性谈判  (竞争性磋商  

(询价     (单一来源  (其他             

适用理由：
采购方式是否需要财政部门批准： 

(不需要

(需要，报批安排：                                  

	供应商

资格条件
	除符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件外，其他资格要求：无

	竞争范围
	(公开方式邀请            

(有限范围内竞争          

(只能从唯一供应商处采购  

法律依据：按《中华人民共和国政府采购法》规定，将本项目的竞争范围确定为公开方式邀请。

	评审规则
	(最低价中标（成交）

(综合评分法（附《综合评分明细表》）

适用理由：本项目需由供应商提供项目实施方案、售后服务方案等，且供应商经验和实力对履约有直接影响，因此采用综合评分法，评审因素按照采购需求和与实现项目目标相关的其他因素确定。

	定价方式
	(固定总价 (固定单价  (成本补偿  (绩效激励            

适用理由：采购需求客观、明确且规格、标准统一的采购项目，一般采用招标或询价方式采购，以价格作为授予合同的主要考虑因素，采用固定总价或者固定单价的定价方式。

	合同类型
	委托合同

适用理由：按照民法典规定的典型合同类别，结合采购标的的实际情况确定。

	合同分包
	(不分包。

(分包。分包要求：                              

	合同文本

主要条款
	合同主要条款：详见附件4
法律顾问是否审定：(是   (否（若选是，需提供法律意见书）

	履约验收方案
	履约验收

的主体
	理县应急管理局

	
	邀请验收

对象
	(采购代理机构          (服务对象

(参加本项目的其他供应商 (专家  

(第三方专业机构    (其他            

	
	时间
	供应商提出验收申请之日起15日内组织验收。

	
	方式
	(单位内部验收 (专家评审会

(其他            

	
	程序
	(一次性验收   (分段验收   (分期验收

(其他            

	
	验收内容及标准
	1.技术履约内容：按照本项目采购文件中“技术服务要求”及成交供应商响应文件进行验收；

2.商务履约验收内容：按照本项目采购文件中“商务要求”及成交供应商响应文件进行验收；

3.验收标准：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）以及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求进行验收。

	
	其他事项
	无。

	风险管控
	是否需要组织风险判断，提出处置措施和替代方案：

(是   (否

1）国家政策变化风险的应对措施：

在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行。本磋次采购项目未引用的相关法律制度规定，按照中华人民共和国政府采购法及其实施条例，以及其他相关的法律、规章的规定执行；

2）实施环境变化风险的应对措施：

结合实施环境的实际情况，重新定位采购需求，对不符合采购需求的条件因素进行修正。在现有的实施环境情况下，协调处理变化后的采购需求贴合环境需求；

3）重大技术变化风险的应对措施:

按照变化后的相关法律制度规定执行；

4）预算项目调整风险的应对措施:

按照变化后的相关法律制度规定执行；

5）因质疑投诉影响采购进度风险的应对措施：

按照政府采购相关法律制度规定执行，对于质疑投诉影响采购进度，应严格审查采购文件的质量，从源头上避免质疑投诉。质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》、《政府采购质疑和投诉办法》和四川省的有关规定办理；

6）采购失败风险的应对措施：

按照政府采购相关法律制度规定执行；

7）不按规定签订或者履行合同风险的应对措施：

按照政府采购相关法律制度规定执行；

8）出现损害国家利益和社会公共利益情形风险的应对措施:

按照政府采购相关法律制度规定执行，情节严重者上报相关主管部门;

9）其他采购和合同履行过程的风险及应对措施:

按照政府采购相关法律制度规定执行。

	其他需要说明事项
	无。


附件

综合评分明细表

包1、
	序号
	 评审内容分类
	 评审内容
	评分标准
	 分值
	 客观/主观

	1
	详细评审
	技术指标及要求
	投标人所投产品的技术参数完全符合招标文件要求没有负偏离的得30分； 1、参数中带“▲”号的条款为重要指标，“▲”参数条款响应得分=（供应商满足“▲”参数条款的数量*0.5分；需按要求提供相关证明材料复印件加盖供应商公章，不满足或未提供的不做相应得分。 2、参数中非“▲”号的条款为基本要求，基本参数条款响应得分=（供应商满足基本参数条款的数量*0.02分。 注：①得分保留小数点后两位小数，四舍五入。 ②参数条款以一级序号数字（如 “1、”“2、”“3、”……）为一项（标题及实质性要求除外）。“▲”技术参数条款共40条，一般技术参数条款共500条。若每一项技术指标项均有负偏离，此处分值应扣完，得0分。 ③技术参数条款中标注“★”的条款为实质性要求，不参与本项评分。 ④针对技术条款的技术响应，如果招标文件“3.2.技术要求”中对技术参数条款有技术支撑材料要求，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足。
	30.0000
	客观

	2
	
	项目实施方案
	根据投标人对本项目所提供的项目实施方案进行综合评分，内容包括：（①备货及运输方案（备货方案、运输方案等）、②安装及调试方案（安装图纸设计、安装调试等）；③安全及进度保证方案（安全保障措施、实施进度保障措施等）；④质量保障方案（质量保障体系、质量保证措施等））。完全包含上述内容不缺项，且能与采购需求匹配、能结合项目所在地地区特点的，得20分，每缺少一项上述内容扣5分，每存在一处缺陷的扣2.5分，扣完为止。（“缺陷”是指项目名称错误或实施地点区域错误；方案内容仅有框架或标题无实质性内容或与项目需求不符；套用其他项目方案或不适用本项目实际需求；引用或适用的法律法规、标准（方法）或其他规范性文件错误或存在与本项目需求无关的内容；工作流程或人员安排不符合采购需求等情形中的任一种情形。）
	20.0000
	主观

	3
	
	售后服务方案
	根据投标人对本项目所提供的项目实施方案进行综合评分，内容包括：①售后服务措施、②售后服务体系、③售后服务响应时间、④故障处理方案等。完全包含上述内容不缺项，且能与采购需求合理匹配、能结合项目所在地地区特点的，得12分，每缺少一项上述内容扣3分，每存在一处缺陷的扣1.5分，。完全包含上述内容不缺项，且能与采购需求匹配、能结合项目所在地地区特点的，得20分，每缺少一项上述内容扣4分，每存在一处缺陷的扣2分，扣完为止。（“缺陷”是指项目名称错误或实施地点区域错误；方案内容仅有框架或标题无实质性内容或与项目需求不符；套用其他项目方案或不适用本项目实际需求；引用或适用的法律法规、标准（方法）或其他规范性文件错误或存在与本项目需求无关的内容；工作流程或人员安排不符合采购需求等情形中的任一种情形。）
	12.0000
	主观

	4
	
	应急方案
	供应商提供本项目的应急方案，内容包括：：①应急响应组织架构、②应急响应流程、③应急响应时间及方式、④常见问题应急响应措施。完全包含上述内容不缺项，且能与采购需求匹配、能结合项目所在地地区特点的，得8分，每有一项内容缺项的扣2分，每有一处内容缺陷的扣1分。本项扣完为止。（“缺陷”是指项目名称错误或实施地点区域错误；方案内容仅有框架或标题无实质性内容或与项目需求不符；套用其他项目方案或不适用本项目实际需求；引用或适用的法律法规、标准（方法）或其他规范性文件错误或存在与本项目需求无关的内容；工作流程或人员安排不符合采购需求等情形中的任一种情形。）
	8.0000
	主观

	5
	价格评审
	价格分
	报价得分=(基准价／评审价)×分值。满足采购文件要求且评审价最低的为基准价，因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价和评审价。注：不涉及价格扣除的评审价=投标（响应）报价，涉及价格扣除的评审价=投标（响应）报价×（1-扣除比例）。
	30.0000
	客观


附件4

XXXXXX项目政府采购服务合同

合同编号：

签订地点：

签订时间：    年    月    日

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定及“××采购项目”（项目编号：××）的《采购文件》、乙方的《投标/响应文件》及《中标/成交通知书》，甲乙双方一致同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息（若有）由合同附件予以说明，合同附件及本项目的采购文件、乙方《投标/响应文件》及《中标/成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

第一条 项目基本情况

……

第二条 服务内容与服务标准

1.……

2.成果提交……

注：上述服务内容与本项目《采购文件》、乙方《投标/响应文件》承诺的不一致的，以《采购文件》、乙方《投标/响应文件》承诺的为准。
第三条 服务（履约）期限与服务地点

(（本项目为某时间段内成果型的，则选择适用以下内容）

服务期限：自本合同签订生效之日起……内完成所有服务内容。

服务地点：

第四条 合同金额及支付方式

1.合同总金额（含税）为：¥×元（人民币大写：××元）。

本合同所有价款均用人民币表示，本合同金额包括项目所涉及的人员劳务报酬、奖金、加班费用、保险、管理费、税金、合理利润、代理服务费及完成本项目采购文件约定的其他所需的一切费用。

本合同履行期间合同金额不变，甲方无须另向乙方支付本合同约定之外的其他任何费用。

支付方式：
注：（1）如乙方未按甲方要求提供或迟延提供发票及相关支付凭证材料，则甲方有权延迟或拒绝支付合同相应款项且不承担任何违约责任。

（2）乙方变更收款账户的，应当在变更后1个工作日内书面通知甲方，因乙方未及时通知导致的不利后果，由乙方自行承担。在变更通知到达甲方前，甲方按原账户信息进行价款支付的，视为已完成支付义务。
第五条 履约验收

1.严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）、本项目《采购文件》、乙方的《投标/响应文件》及承诺、本合同约定进行验收。

2.履约验收方案

	履约验收方案
	履约验收的主体
	×××

	
	邀请验收对象
	(采购代理机构            (服务对象

(参加本项目的其他供应商  (专家

(第三方专业机构          (其他：……

	
	时间
	×××

	
	方式
	(单位内部验收      (专家评审会

(其他：……

	
	程序
	(一次性验收      (分段验收

(分期验收        (其他：……

	
	验收内容及标准
	按《采购文件》、乙方《投标/响应文件》以及本合同约定的内容进行验收

	
	其他事项
	甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在《采购文件》和《投标/响应文件》中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。


考核办法

……

第六条 知识产权及无产权瑕疵条款

1.经甲乙双方协商一致，本项目实施过程中产生的知识产权归××所有。

2.乙方保证所提供的服务或其服务所涉任何一部分的权利无瑕疵，均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权或其他合法权益，否则视为乙方违约，甲方有权依照本合同约定追究乙方的违约责任。

若任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述服务或服务所涉产品等主张权利，由乙方承担经济责任的，甲方有权解除合同并要求乙方返还相应款项及利息，同时乙方还应另按合同总金额的×%向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的一切损失，包括但不限于甲方因诉讼产生的律师费、诉讼费用、保全保险费、差旅费等费用。

第七条 保密条款

1.乙方对接触的甲方的数据、资料及甲方相关的业务和技术文档，包括但不限于政策、文件、甲方工作人员身份信息，应遵循以下规定：

（1）应以审慎态度避免泄露、公开或传播甲方的信息；

（2）未经甲方书面许可，不得对有关信息进行修改、补充、复制；

（3）未经甲方书面许可，不得将信息透露或泄露给任何其他人；

2.本项目保密期限不受合同有效期的限制，在合同有效期结束后，乙方仍应承担保密义务，直至该等信息非因接受方失去其保密性质且为公众所知悉时止。

3.乙方违反保密义务的，甲方有权解除本合同并要求乙方赔偿合同总金额×%的违约金，且有权要求乙方退还甲方已支付的相应款项及利息，乙方及涉事人员还需承担相关的法律责任。

第八条 违约责任

1.甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项约定，保证本合同的合法正常履行。

2.如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

3.(（本项目不涉及成果提交的，则选择适用以下内容）

除另有约定外，乙方提供的服务不符合本合同约定的，每出现一次违约，乙方须向甲方支付合同总金额×%的违约金并且按甲方要求进行整改，未按甲方要求整改或出现违约×次及以上的，甲方有权无条件解除本合同并要求乙方退还已收取的费用及利息。

乙方逾期完成服务内容的，乙方须向甲方支付合同总金额×%的违约金；逾期达×天的，甲方有权解除合同并要求乙方退还已收取的费用及利息，同时乙方应另行向甲方支付合同总金额×%的违约金。
(（本项目涉及成果提交的，则选择适用以下内容）

除另有约定外，乙方提供的成果（服务内容）不符合合同要求的，每出现一项，乙方须向甲方支付合同总金额×%的违约金并且按甲方要求进行整改；若拒绝整改或未按甲方要求整改的，甲方有权无条件解除本合同并要求乙方退还已收取的费用及利息，同时乙方应另行向甲方支付合同总金额×%的违约金。

乙方逾期提供成果（服务内容）的，乙方须向甲方支付合同总金额×%的违约金；逾期达×天的，甲方有权解除合同并要求乙方退还已收取的费用及利息，同时乙方应另行向甲方支付合同总金额×%的违约金。

4.甲方无正当理由逾期付款的，每逾期一日，须按应付而未付金额的×%向乙方支付违约金，累计违约金总额不超过应付而未付金额的×％。但若因财政年终决算关账或财政资金未下达等客观原因导致甲方未按合同约定支付相应款项的，不视为甲方违约，甲方不承担任何违约责任。

5.乙方未经甲方书面同意，不得擅自分包、转包，否则甲方有权立即终止合同，并要求乙方停止分包、转包行为，同时有权要求乙方承担合同总金额×%的违约金。

6.未经双方协商一致，乙方不得单方面变更、中止、解除或终止本合同，否则乙方应承担合同总金额×%的违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

7.合同签订生效后，若发现乙方在本项目中存在以虚假材料谋取中标或成交等违反政府采购法律法规的行为，甲方有权无条件解除本合同并要求乙方退还相应费用及利息。

8.乙方违反本合同约定的，应当按照本合同约定支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失，包括甲方因诉讼产生的律师费、诉讼费用、保全保险费、差旅费、公证费、鉴定费等费用。

9.本合同所称“利息”按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）为标准，从甲方支付之日起计算。

第九条 甲方的权利与义务

1.甲方有权对合同约定范围内乙方的服务进行监督和检查，对乙方提供的服务拥有监管权。对其认为不符合服务质量标准的部分，甲方有权下达整改通知书并要求乙方限期进行符合服务质量标准的整改。

2.负责监督乙方服务的实施及执行情况。

3.根据合同约定按时向乙方支付应付服务费用。

4.甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评，并依据考评办法约定对乙方进行处理。

5.国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

第十条 乙方的权利与义务

1.对委托服务范围内的项目有管理权及服务义务，按照服务内容和质量标准按时保质完成服务。

2.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督，根据甲方要求对未达到合同约定标准的服务进行整改。

3.根据本合同约定向甲方收取服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

4.项目服务范围内有关服务的重大事项发生后×小时内向甲方通告。

5.……（请根据实际需求添加）

6.国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

第十一条 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后×个工作日/日内向对方通报（若因通讯未恢复无法在前述时间内向对方通报的，则需在通讯恢复后次日向对方通报）。

在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，双方可就合同是否延期履行、如何履行等问题进行协商，经协商×日后不能达成一致的，双方均有权解除合同。

确定由不可抗力造成的损失，双方免于承担赔偿责任，但甲、乙方中任何一方违约后发生不可抗力情形的，并不能免除违约方应当承担的违约责任。
第十二条 争议解决

在执行本合同过程中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成一致时，应选择向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。

在法院审理期间，除有争议部分外，本合同其他可以履行的部分仍应按合同条款继续履行。

第十三条 其他要求

.......

第十四条 通知与送达

1.本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当以书面形式发送至本合同下列约定的送达地址。一方当事人变更送达地址信息/电子送达信息的，应当在变更后×日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与其他送达方式具有同等法律效力。

甲方确认送达地址如下：地址：××省××市××区/县××路××号，邮编：××××××，联系人：×××，联系电话：×××-××××××，即时通讯账号（微信号）：×××××××××，电子邮箱：×××@×××.com。

乙方确认送达地址如下：地址：××省××市××区/县××路××号，邮编：××××××，联系人：×××，联系电话：×××-××××××，即时通讯账号（微信号）：×××××××××，电子邮箱：×××@×××.com。

2.本合同约定的送达地址系双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院/仲裁机构的法律文书送达地址，各方确认上述送达地址及送达方式适用于诉讼/仲裁的各阶段。

3.合同各方当事人保证提供的地址与送达信息准确、有效，如果提供的地址与送达信息不准确，或者变更地址与送达信息后未及时书面告知，使法律文书无法送达或未及时送达，直接送达的，民事诉讼文书留在该地址之日为送达之日；邮寄送达的，文书被退回之日为送达之日；电子送达的，以送达信息到达受送达人特定系统时，即为送达。

第十五条 合同生效及其他

1.合同经双方签字并加盖单位公章后生效。合同一经生效，双方应诚信履行合同，除法律规定的事由、双方协商一致解除合同外，任何一方不得无正当理由解除合同。

2.未尽事宜，由双方依法订立书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同一式×份，甲方×份，乙方×份，具有同等法律效力。

（以下为签章页，无正文）

	甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表：

开户银行：

账    号：

地    址：

电    话：

签约日期：   年   月   日
	乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表：

开户银行：

账    号：

地    址：

电    话：

签约日期：   年  月   日


附件3

采购需求和采购实施计划

审查意见书

项目名称：理县应急管理指挥中心改造项目
采购单位：理县应急管理局

编制单位：理县应急管理局

编制时间：2026年8月
编 制 说 明

一、采购人应当建立审查工作机制，在采购活动开始前，针对采购需求管理中的重点风险事项，对采购需求和采购实施计划进行审查。审查分为一般性审查和重点审查，一般性审查和重点审查的具体采购项目范围，由采购人根据实际情况确定。

二、重点审查应在一般性审查通过的基础上再进行，主管预算单位可以根据本部门实际情况，确定由主管预算单位统一组织重点审查的项目类别或者金额范围。属于《财政部关于印发〈政府采购需求管理办法〉的通知》（财库〔2021〕22号）第十一条规定范围的采购项目，应当开展重点审查。

三、审查应当符合《财政部关于印发〈政府采购需求管理办法〉的通知》（财库〔2021〕22 号）要求及政府采购的相关规定。

四、对于审查不通过的，应当修改采购需求和采购实施计划的内容并重新进行审查。

五、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。

六、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。
    一、审查项目情况

    1.项目名称：理县应急管理指挥中心改造项目
2.审查时间：2026年8月  日
3.审查地点：理县应急管理局会议室

二、审查人员

	序号
	姓名
	单位
	内部机构
	职务/职称
	联系方式
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	编制说明：

1.审查工作机制成员应当包括本部门、本单位的采购、财务、业务、监督等内

部机构。采购人可以根据本单位实际情况，建立相关专家和第三方机构参与审查的工作机制。

2.参与确定采购需求和编制采购实施计划的专家和第三方机构不得参与审查。


三、一般性审查

	审查内容
	审查结果

	如需开展需求调查的，是否按照规定开展需求调查
	不涉及

	采购需求是否符合预算、资产、财务等管理制度规定
	是

	对采购方式、评审规则、合同类型、定价方式的选择是否说明适用理由
	是

	属于按规定需要报相关监管部门批准、核准的事项，是否作出相关安排
	是

	采购实施计划是否完整
	是

	审查结论
	(通过  (不通过

	编制说明：一般性审查主要审查是否按照《政府采购需求管理办法》规定的程序和内容确定采购需求、编制采购实施计划。

	审查意见：

   示例一：经审查，采购需求、采购计划符合相关规定，审查通过。

   示例二：经审查，采购实施计划未落实支持中小企业发展政府采购政策要求/采购方式选择不符合《政府采购法》第三十一条第一款规定，审查不通过，请根据相关规定修改后，再重新审查。

编制说明：

1.审查结果为“通过”或“不通过”，审查结果“不通过”时，需说明不通过原因。    

    2.审查结果全部为“通过”或“不涉及”，则审查结论为“通过”；审查结果有一项为“不通过”，则审查结论为“不通过”。


四、重点性审查

	审查内容
	审查结果

	非歧视性审查（主要审查是否指向特定供应商或者特定产品）
	资格条件设置是否合理
	是

	
	要求供应商提供超过2个同类业务合同的，是否具有合理性
	是

	
	技术要求是否指向特定的专利、商标、品牌、技术路线等
	否

	
	评审因素设置是否具有倾向性
	否

	
	将有关履约能力作为评审因素是否适当
	是

	竞争性审查（主要审查是否确保充分竞争）
	应当以公开招标方式邀请供应商的，是否依法采用公开招标方式
	是

	
	采用单一来源采购方式的，是否符合法定情形
	不涉及

	
	采购需求的内容是否完整、明确（因技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求除外）
	是

	
	采购需求的内容是否考虑后续采购竞争性
	不涉及

	
	评审方法、评审因素、价格权重等评审规则是否适当
	是

	采购政策审查
	进口产品的采购是否必要
	不涉及

	
	是否落实中小企业发展政府采购政策要求
	是

	
	是否落实支持监狱发展政府采购政策要求
	是

	
	是否落实促进残疾人就业政府采购政策要求
	是

	
	是否落实绿色发展、节能环保政府采购政策要求
	是

	
	是否落实支持创新政府采购政策要求
	是

	履约风险审查
	合同文本是否按照规定由法律顾问审定
	是

	
	合同文本运用是否适当
	是

	
	是否围绕采购需求和合同履行设置权利义务
	是

	
	是否明确知识产权等方面的要求
	是

	
	履约验收方案是否完整、标准是否明确
	是

	
	风险处置措施和替代方案是否可行
	是

	审查结论
	(通过  (不通过

	审查意见： 
   


审查人员签字：
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