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前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.下列采购需求中：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品。
4.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
5.中标人必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用（包括损耗性、破坏性实验损坏的产品补充及产品送检）由中标人承担。
6.车辆整体要求
（1）排放标准：国六，满足车辆上牌要求。
（2）①所投车辆为工信部公告产品，投标文件中提供所投车型的工信部公告截图。②中标人所投车辆合同签订后供货时须提供相关随车资料满足采购人应急救援牌证上牌要求（投标文件中须提供加盖公章或电子签章的承诺函，承诺函内容详见）。
（3）关于检测报告的要求：整车具有第三方有权机构出具的具有CMA标识的完整检验报告扫描件，同时提供检验检测机构资质认定网上审批系统中关于检测机构的CMA资质查询截图。
	整车检测报告标准

	包别
	检测标准

	第1包
	GB7956.1-2014 消防车第1部分:通用技术条件

	第2包
	GB7956.1-2014 消防车第1部分:通用技术条件

	第3包
	GB7956.1-2014 消防车第1部分:通用技术条件

	第4包
	GB7956.1-2014 消防车第1部分:通用技术条件

	第5包
	GB7956.1-2014 消防车第1部分:通用技术条件

	第6包
	GB7956.1-2014 消防车第1部分:通用技术条件

	第7包
	GB7956.1-2014 消防车第1部分:通用技术条件

	第8包
	GB7956.1-2014 消防车第1部分:通用技术条件

	第9包
	GB7956.1-2014 消防车第1部分:通用技术条件

	第10包
	GB7956.1-2014 消防车第1部分:通用技术条件

	第11包
	GB7956.1-2014 消防车第1部分:通用技术条件


（4）车辆轮胎全部采用原车自带的子午线钢丝胎，并注明品牌型号，选用全尺寸、同型号规格的备用轮胎，备用轮胎必须可靠固定在科学、合理的位置，且不影响车辆行驶及各项操作，底盘配置前轮盘式制动器、ABS 防抱死制动系统和EBS 电控制动系统、ESP电子车身稳定系统；配置胎压（每个轮胎）监测系统。
（5）配置全景行车记录仪辅助系统：360度全景监控系统可以通过车头、两侧及车尾的总计不少于四个摄像头检测周边状态，形成360度全景影像。车辆需配备倒车雷达系统，车长6米（含）以上的配备不小于10寸彩色显示屏，车长6米以下的可使用原车屏幕，支持分屏、单屏等多种模式。记录仪存储卡≥128G；行车记录仪采用自动分段录制，记录卡录满后可以自行删除最早记录，车辆尾部安装4个倒车雷达探头。配备器材箱门、车门未关闭声光报警装置。
1) 随车器材、附件满足GB7956《消防车》要求及招标文件中实际需要；
2) 投标文件中提供车辆零配件价格清单，加盖公章或电子签章，格式自拟。（若投标文件中未提供，将导致投标无效）
3) 随车文件（合同签订后，供货前提供相关随车文件）
1　 底盘使用说明书（1份）
2　 底盘维修手册（1份）
3　 底盘质量保修卡（1份）
4　 底盘合格证（1份）
5　 随车工具清单（1份）
6　 车辆使用说明书（1份）
7　 （如有）车载消防泵炮说明书（1份）
8　 车辆消防器材清单（1份）
9　 发动机号码、车架号拓印件（两份），照片4张（左前45度角）
10　 车辆合格证（1份）
11　 车辆跟踪服务卡（1份）
12　 车辆交接清单（1份）
13　 车辆整车电路图（纸质或电子版）
4) 技术要求
1　 所有操作开关、仪表、器材及车辆均有符合规范的铭牌标志；
2　 整车性能需符合最新GB7956.1《消防车第1部分：通用技术条件》的规定；
3　 整车标记符合最新GB7258《机动车安全技术条件》；
4　 整车外部照明和信号装置符合最新GB4785《汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定》；
5　 整车后下防护要求符合最新GB11567《汽车和挂车后下部防护要求》；
6　 整车外廓尺寸、轴荷及质量限值符合最新GB1589有关规定；
7　 整车外观保持一定的平整度，具有一定的美观性，所有焊接牢固，光洁，平整；所有缝隙涂上硅胶，硅胶平整、密封良好；
8　 所有板材及骨架、零部件、结构件，均经过严格的防锈处理，铝型材、铝板、花纹板均进行氧化处理；
9　 按标准配齐随车设备，设备布置合理。
10　 车身颜色：车厢表面喷涂大红色面漆，符合GB/T3181《漆膜颜色标准》中R03大红色；
11　 整车标识：车身、尾部按标准粘贴反光标识；按采购人所需的应急救援车辆统一标识要求进行喷涂；
12　  配置自动充电充气装置、总电源延迟断电功能。
7.关于合同签订
中标人在签订合同时，根据包别合同清单数量与安徽省消防救援总队签订框架合同，与各需求单位签订分项合同。全部签订完成后提交安徽公共资源交易集团项目管理有限公司办理相关见证手续。
8.保修范围
（1）在质保期内，中标人负责为整车及车载设备提供维修、保养，安装，调试（上述费用包含在报价中）。如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即维修或者更换有缺陷的货物或者部件（费用包含在报价中），保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后 5 天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。
（2）保修期外定期进行维护保养（费用包含在报价中），如设备损坏需要更换配件，只收取配件成本费用。
9.培训和维修保障服务协议要求
（1）中标人在签订合同后要与最终使用单位（以支队为单位）签订培训和维修保障服务协议，并根据采购人要求，负责使用前培训，并做到整个产品使用寿命期间的维修保养和技术服务保障。
（2）中标人应派技术工程师对采购人的人员进行技术培训，使采购人的人员能掌握有关系统设备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常测试维护等工作的目的。
（3）中标人提供完善的项目培训计划。提供安装配置、操作使用、常见故障排除等的不少于一次集中培训，培训内容包括但不限于系统组成、设计原理、操作使用、常见故障排除等内容。
（4）根据采购人实际需求，在服务使用地提供现场培训的讲师、培训场地、交通等培训相关费用均由投标人提供。
（5）中标人应保证车辆维修期内所有周转备品的保障，零配件供应在12小时内完成，工时费仅收取成本费用。
（6）中标人签订合同时，签订售后服务协议，强化装备售后服务保障。
（7）中标人交货时，须随货物提供“供货交接单和产品配置清单”，彩色打印、填写详实签字盖章后，一式三份，接货方1份、供货方2份。
（8）中标人在交付时须附着由“消防装备物资信息采集系统”统一发行的装备物资二维码及RFID标签并在系统中准确完整录入相关车辆电子档案，，消防车辆二维码采用激光雕刻附在车辆铭牌上，RFID标签采用挡风玻璃标签粘贴在副驾驶室挡风玻璃内侧，或采用抗金属标签粘贴在驾驶室一侧。车载器材一般粘贴在便于扫描、不易损坏或脱落且不影响装备使用的位置，特殊情形可与采购人协商确定。标签内容包括：投标项目名称、制造商名称、产品规格型号、生产时间/批次、供应商名称、交货时间、售后联系人及通讯方式。特殊情形下，内容不能全部涵盖的，与采购人协商确定后，可只包含投标项目名称、产品规格型号、生产时间/批次、供应商名称。
（9）中标人交货时，要提供产品资料优盘至使用单位（每辆车配1个）。内容应包含中文使用说明书电子版（可进行编辑的WORLD或PDF版本）、产品维护保养常识及使用视频教学录像（视频采用wmv格式）、产品技术参数、性能等相关文件。
以上事项未提供，或提供达不到要求的，采购人有权不予接收货品、不予安排验收、支付等有关事项。
一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同签订后10个工作日内，中标人提供由金融机构出具的预付款同等金额银行保函（保函有效期不小于供货期限+3个月），且应保证在采购人验收合格前完全有效，如保函到期10个工作日前尚未通过采购人验收合格，中标人应在保函到期7个工作日前按照采购人要求重新提供银行保函。采购人收到保函后10个工作日内由各需求单位支付合同总额的70%作为预付款。到货验收合格后30个工作日内由各需求单位支付剩余款项。预付款保函在验收合格后30个工作日内退还。

	2
	供货及安装地点
	各支队所在指定地点（或根据总队安排，集中供货至训保支队），运输费用及货物灭失风险由中标供应商承担。

	3
	供货及安装期限
	国产底盘车辆：合同签订后90日历天内。
进口底盘车辆：底盘到港后90日历天内，最长不超过合同签订后180日历天。

	4
	免费质保期
	车辆验收合格后5年整车免费质保；车载设备及其它配套随车器材装备等货物验收合格后3年免费质保；罐类消防车液罐质保不低于8年。


二、货物需求
	货物指标重要性

	标识重要性
	标识符号
	代表意思

	关键性指标项
	★
	不满足该指标项将导致投标无效

	重要指标项
	■
	评分项，按评分标准进行评分

	一般指标项
	●
	评分项，按评分标准进行评分


注：下列采购需求中的“随车器材”，投标人无需将所投产品信息在 “第六章 投标文件格式六 6.2技术响应表”、“第六章 投标文件格式十二 中小企业声明函”和“第六章 投标文件格式五 投标分项报价表”中列明（请各投标人综合考虑报价，将随车器材报价包含在投标报价中），同时关于“随车器材”清单中的相关证明材料，投标时无需提供。投标时需提供响应的“随车器材”（需写明器材品牌型号），由采购人在合同签订后供货前核查随车器材的配备情况和相关证书原件，产品须按照各包别“随车清单”要求配备，否则中标人承担一切违约责任。

第1包：登高平台消防车32米—34米
	序号
	货物名称
	数量
	所属行业

	1
	▲登高平台消防车32米—34米
	共2辆，其中：
淮南1辆；黄山1辆
	工业

	序号
	重要性
	指标项
	技术参数及要求

	1
	★
	核心要求
	1、满足GB7956.12-2015《消防车第12部分：举高消防车》要求。
2、工作高度：32～34米；
3、发动机额定功率≥325kW；
4、罐体总载液量≥5t；
5、消防泵流量≥70L/s

	2
	■
	整车性能
	整车性能：
1、乘员：≥2；
2、驱动型式：6×4；
3、燃料：柴油；
4、底盘允许最大总质量：≥31000kg；
5、臂架数量：≥4个；
6、整体上装通过副梁与底盘联接。

	3
	■
	底盘参数
	底盘参数：
1、进口底盘
2、轴距：≤4900+1370mm
3、制动系统：双回路压缩空气制动，带防抱死（ABS）刹车功能

	4
	■
	消防泵
	消防泵：（投标文件中需标明消防泵具体品牌型号）
1、型号：车用低压消防泵
2、最大吸深：7m
3、引水时间：≤100s

	5
	■
	消防水炮
	消防水炮：（投标文件中需标明消防炮具体品牌型号）
1、额定流量：≥60L/s
2、射程：水：≥70m；泡沫：≥65m
3、最大工作压力：≥1.0Mpa
4、俯仰角：（≤-45°-≥+45°）
5、控制方式：电控和遥控
6、遥控器控制方式：（1）无线遥控：空旷场地遥控距离≥150m，无线遥控器具有抗干扰能力。（2）有线遥控：有线距离常规距离≥20m或者通过操作台控制。（3）应急控制：电气路失效时可通过炮体上的控制手柄进行手动操作。

	6
	■
	臂架
	臂架：
1、臂架展开时间(含回转90°):≤150s
2、最大工作高度：32-34m
3、最大工作幅度：≥18m

	7
	■
	工作斗
	工作斗
1、设置高清或红外摄像系统（最大红外距离：≥55m，分辨率：≥1080P，接收端屏幕及抗干扰能力：操作台处配置不低于7寸的火场影像监控显示屏，火场监控影像采用有线或无线传输，若采用无线传输，需具备抗干扰能力；防水等级：≥IP65）及对讲系统（防水等级：≥IP65)。
2、结构型式：工作斗主体钢制承重结构，配备铝合金舱门，底板采用铝型材防滑地板，地面具备防滑构造并设置排水结构。
3、防护栏高：≥1100mm。
4、调平方式：电比例阀驱动液压缸实现自动调平。
5、工作斗额定载荷：≥400kg。

	8
	●
	保护系统
	保护系统
1、上下车互锁：支腿未展开，臂架不能动作；臂架离开支架，支腿不能动作。臂架的缓冲保护：极限位置以及突然操作手柄，系统能自动实现加减速。
2、回转对中保护：回转机构靠近收车中位时自动降速，实现中位精准对准。
3、水路超压保护：水路超压时安全阀自动溢流泄压；设备增设电控联锁保护，水炮入口压力超额定值时声光报警并限制发动机继续加速。
4、软腿保护：当臂架在动作过程中，支腿出现虚腿，自动报警，同时系统锁止臂架向危险方向伸展动作，仅允许臂架向安全收回方向操作。
5、应急下降系统：配置独立液压备用动力源（汽油机驱动），主动力失效时依靠备用动力完成臂架、支腿全部收回动作；设备额外增设二级应急降落功能，全部动力失效状态下，臂架依靠自重可控缓慢降落至地面。

	9
	●
	罐体
	罐体：
1、载液量：≥5T
2、材质：采用不锈钢或耐腐蚀高分子PP复合材料，罐体和阀门应采用防腐材料或经过防腐处理。
3、结构：罐体采用焊接结构，罐体内设置纵、横向防荡板，降低行车水体冲击；罐顶配置直径450mm检修人孔，配备快速锁紧开启装置；罐体设置溢水口与补水口；罐内装设液位传感器，驾驶室仪表板配置电子液位显示器实时显示介质容量。
4、泡沫罐顶部设DN65带有球阀和闷盖外注加液口，管路由上部通往底部，避免泡沫在罐内发泡。
5、罐底设置集液槽便于沉淀、排出泥沙杂质，最低点配置不锈钢球阀式排污口；水罐顶部整体涂刷防滑漆，保障人员检修行走安全。
6、其它设施：
（1）人孔（450mm带快速锁止机构×2）；
（2）液位传感器：2个；
（3）溢流管：DN80×1（泡沫罐配套通气装置）；
（4）排污阀：DN50×1，球阀式；
（5）注入口：DN80×4，分设于车厢两侧。

	10
	●
	器材箱
	器材箱：
1、厢体框架采用高强度铝合金型材、防锈平铝板，内骨架为铝合金型材搭接成型，厢体集成仪表板及整车操作系统；箱体及构件均满足防腐要求，铝合金为耐腐蚀优选材料。
2、器材厢布局遵循上轻下重、同类就近存放原则，储物空间充足，可完整收纳水带、水枪、分水集水器等全套常规灭火器材，器材固定可靠、取用便捷。
3、全部器材厢、泵室门采用轻型防腐铝合金卷帘门或翻转门，启闭轻便、密封防雨；箱门具备独立锁止结构，整车器材门可共用同一把钥匙启闭。
4、每个器材厢内部配备专用照明灯；增设厢门开启提醒报警、驾驶室照明集中控制开关。

	11
	●
	管路系统
	管路系统：
1、进水管路：设有2个DN150吸水口，配有滤网及闷盖。
2、出水管路：两侧各设置2个DN80标准出水口。
3、炮管路为低损失铝合金硬管和橡胶衬螺旋钢丝软管，从臂架连接到工作斗，采用挠性接头，配有蝶阀，可有效减小阻力，增加炮射程；管材耐腐蚀。
4、注水管路：设置1套水泵向水罐注水管路，采用DN80管路，并配DN80气动阀。
5、取力器冷却管路：设置取力器冷却管路，通过泵将水提供取力器冷却，冷却水循环后进入泵入口，保证向取力器提供源源不断的冷却水。
6、放余水管路：在管路液位最低处设置放余水管路，并分别配有阀门。

	12
	●
	警示灯具及外设电器
	警示灯具及外设电器
1、整车设有电源总开关，警灯、警报器、标志灯、示廓灯等操控开关设在驾驶室内，独立电路设计；快速充电装置，市电充电自脱落装置安装在驾驶室外靠近驾驶员一侧。全部从底盘配电接口处取电，严禁在电瓶上直接取电。上装部分所有保险丝和继电器集中设置在保险丝盒中，固定在器材箱前部驾驶室一侧。保险丝盒外部粘贴有整车电路图，方便检修查看。
2、驾驶室顶部设置圆型红色爆闪灯，左右各1个，驾驶室内设置警报器材并附有扩音系统(功率不低于100W)，在驾驶室可控制扩音器。车辆两侧上方各配有侧照明灯及爆闪灯，下方安装安全标志灯和侧回复反射器（组合式），配有前、后示廓灯，两侧各一只转向灯，臂架上装有照明灯，用于夜间照明。
3、附加仪表、开关集中布置在控制面板上，利于操作。仪表板上设备：液位表、转速表、压力表、真空表、器材箱灯照明开关等（仪表板设于泵房内或车辆内）。

	13
	●
	认证要求
	整车具有消防产品认证证书(投标文件中提供消防产品认证证书扫描件)。



随车器材
	序号
	名称
	型号规格
	数量
	备注

	1
	水带总成
	16-65-20
	4盘
	

	2
	水带总成
	16-80-20
	4盘
	

	3
	干粉灭火器
	8kg，ABC类灭火器
	1把
	

	4
	集水器
	适配
	2件
	

	5
	吸水管扳手
	通用
	2个
	

	6
	橡皮锤
	通用
	1个
	

	7
	地上消火栓扳手
	通用
	1件
	

	8
	地下消火栓扳手
	通用
	1件
	

	9
	异径接口
	适配
	2个
	

	10
	护带桥
	通用
	2副
	

	11
	水带包布
	适配
	8个
	

	12
	可充电式手提照明灯
	通用
	2个
	

	13
	消防吸水管
	通用
	8米
	

	14
	滤水器
	适配
	1个
	





第2包：登高平台消防车45米
	序号
	货物名称
	数量
	单项最高限价
	所属行业

	1
	▲登高平台消防车45米
	共2辆，其中：
宣城支队1辆
六安支队1辆
	
	工业

	序号
	重要性
	指标项
	技术参数及要求

	1
	★
	核心要求
	1、满足GB7956.12-2015《消防车第12部分：举高消防车》要求。
2、发动机额定功率≥340kW
3、罐体总载液量≥3.9t
4、消防泵流量≥70L/s

	2
	■
	整车性能
	整车性能：
1、工作高度：≥45m
2、乘员：≥2
3、驱动型式：≥于6×4
4、燃料：柴油
5、底盘允许最大总质量：≥31000kg
6、发动机额定功率≥340kW
7、臂架数量：≥4
8、整体上装通过副梁与底盘联接。

	3
	■
	底盘参数
	底盘参数：
1、进口底盘
2、轴距：≤4405+1370mm
3、制动系统：双回路压缩空气制动，带防抱死（ABS）刹车功能

	4
	■
	消防泵
	消防泵：（投标文件中需标明消防泵具体品牌型号）
1、型号：车用低压消防泵
2、最大吸深：7m
3、引水时间：≤100s
4、泵流量：额定压力≥1.0MPa，流量70L/S。

	5
	■
	消防水炮
	消防水炮：（投标文件中需标明消防炮具体品牌型号）
1、额定流量：≥64L/s
2、射程：水：≥70m；泡沫：≥60m
3、最大工作压力：1.0Mpa
4、俯、仰角：≤-46°-≥+46°
5、控制方式：电控和遥控
6、遥控器控制方式：（1）无线遥控：空旷场地遥控距离≥150m，无线遥控器具有抗干扰能力。（2）有线遥控：有线距离常规距离≥20m，或者通过操作台控制。（3）应急控制：电气路失效时可通过炮体上的控制手柄进行手动操作。

	6
	■
	臂架
	臂架：
1、臂架展开时间(含回转90°):≤150s
2、最大工作高度：≥45m
3、最大工作幅度：≥19m
4、转台应设置主操作台座椅，座椅应便于人员乘坐，底部踩踏面应采用防滑处理。

	7
	■
	工作斗
	工作斗
1、设置高清或红外摄像系统（最大红外距离：≥55m，分辨率：≥1080P，接收端屏幕及抗干扰能力：操作台处配置不低于7寸的火场影像监控显示屏，火场监控影像采用有线或无线传输，若采用无线传输，需具备抗干扰能力；防水等级：≥IP65）及对讲系统（防水等级：≥IP65)。
2、结构型式：钢制结构，铝合金门、铝型材防滑地板。防护栏高：≥1100mm。
3、调平方式：电比例阀驱动液压缸实现自动调平
4、工作斗额定载荷：≥400kg。

	8
	●
	保护系统
	保护系统
1、上下车互锁：支腿未展开，臂架不能动作；臂架离开支架，支腿不能动作。
2、臂架的缓冲保护：极限位置以及突然操作手柄，系统能自动实现加减速。
3、回转对中保护：回转在接近中位时，自动降速，确保中位精确对准。
4、水路超压保护：当水炮入口压力超过额定值时，报警并限制发动机继续加速。水路超过压力时，安全阀溢流。
5、软腿保护：当臂架在动作过程中，支腿出现虚腿，自动报警。
6、应急下降系统：车辆需配置一套液压系统备用动力源，由汽油机驱动，备用动力可实现车辆。收回时的所有动作。同时需带有臂架紧急降落功能，即使所有动力源均失效，臂架靠自重仍可实现缓慢降落至地面。

	9
	●
	罐体
	罐体参数：
1、载液量：≥3.9t
2、材质：采用不锈钢或新型耐腐蚀高分子PP复合材料，罐体和阀门应采用防腐材料或经过防腐处理。
3、结构：罐体焊接结构，罐体内设纵、横防荡板，以减少车辆行驶过程中罐内水对罐体的冲击。水罐上方设有人孔，直径450mm，并带有快速锁紧及开启装置，符合国家标准，水罐设有溢水口及补水口，罐内设有液位传感器，可通过仪表板上电子液位显示器测出罐内灭火剂的容量。
4、泡沫罐顶部设DN65带有球阀和闷盖外注加液口，管路由上部通往底部，避免泡沫在罐内发泡。
5、罐底设有用于排污、排除杂质的集液槽，下部设带不锈钢球阀的排污口。水罐顶部采用防滑漆进行防滑处理。
6、其它设施：
（1）人口孔（450mm带快速锁止机构×2）
（2）液位传感器：2个
（3）溢流管：DN80×1（泡沫罐带通气装置）
（4）排污阀：DN50×1，带球阀
（5）注入口：DN80×4，分布在车厢两侧

	10
	●
	器材箱
	器材箱：
1、车身及箱体材质：骨架采用高强度铝合金专用型材，蒙板为全铝合金板进行阳极氧化处理。底板为优质铝板，可根据器材大小任意调节。
2、结构：器材箱骨架采用高强度铝合金型材，内藏式，蒙板与骨架之间采用高强度结构用粘结胶粘结，车身外表面光滑、平整、美观，有效减震，避免松动。
3、器材箱：所有器材厢及泵室均采用优质铝合金带锁卷帘门或翻转门，可用1把钥匙开启，启闭轻便灵活，密封性好，具有防水、防尘功能；每个器材箱内有照明灯，并在驾驶室内有集中控制开关。

	11
	●
	管路系统
	管路系统：
1、进水管路：设有2个DN150吸水口，配有滤网及闷盖，另配有DN150转DN100转换接口，可吸天然水源、消防栓及其它引水。
2、注水管路：设置1套水泵向水罐注水管路，采用DN80管路。
3、取力器冷却管路：设置取力器冷却管路，通过泵将水提供取力器冷却，冷却水循环后进入泵入口，保证向取力器提供源源不断的冷却水。
4、放余水管路：为保护水泵及各球阀，在管路液位最低处设置了放余水管路，并分别配有不锈钢球阀。

	12
	●
	警示灯具及外设电器
	警示灯具及外设电器
1、整车设有电源总开关，警灯、警报器、标志灯、示廓灯等操控开关设在驾驶室内，独立电路设计；快速充电装置，市电充电自脱落装置安装在驾驶室外靠近驾驶员一侧。全部从底盘配电接口处取电，严禁在电瓶上直接取电。上装部分所有保险丝和继电器集中设置在保险丝盒中，固定在器材箱前部驾驶室一侧。保险丝盒外部粘贴有整车电路图，方便检修查看。
2、驾驶室顶部设置圆型红色爆闪灯，左右各1个，驾驶室内设置警报器材并附有扩音系统(功率不低于100W)，在驾驶室可控制扩音器。车辆两侧上方各配有侧照明灯及爆闪灯，下方安装安全标志灯和侧回复反射器（组合式），配有前、后示廓灯，两侧各一只转向灯，臂架上装有照明灯，用于夜间照明。
3、附加仪表、开关集中布置在控制面板上，利于操作。仪表板上设备：液位表、转速表、压力表、真空表、器材箱灯照明开关等（仪表板设于泵房内或车辆内）。

	13
	●
	认证要求
	整车具有消防产品认证证书(投标文件中提供消防产品认证证书扫描件)。



随车器材
	序号
	名称
	型号规格
	数量
	备注

	1
	水带总成
	16-65-20
	8盘
	

	2
	水带总成
	16-80-20
	4盘
	

	3
	地上消火栓扳手
	450mm
	1把
	

	4
	护带护桥
	80mm
	2套
	

	5
	水带包布
	470mm
	4套
	

	6
	水带挂钩
	600mm
	4个
	

	7
	滤水器（内扣式接口）
	150mm
	1个
	

	8
	铁铤
	1000mm
	1个
	

	9
	直流水枪
	65*19mm
	2把
	

	10
	多功能水枪
	65*19mm
	2把
	

	11
	吸水管扳手
	150mm
	2把
	





第3包：登高平台消防车54米-56米（A-1）
	序号
	货物名称
	数量
	单项最高限价
	所属行业

	1
	▲登高平台消防车54米-56米（A-1）
	共3辆，其中：
淮北支队1辆蚌埠支队1辆宣城支队1辆
	
	工业

	序号
	重要性
	指标项
	技术参数及要求

	1
	★
	核心要求
	1、满足GB 7956.12-2015《消防车第12部分：举高消防车》
2、工作高度：54～56米，发动机功率：≥345kW

	2
	■
	整车性能
	整车概况：
1、进口底盘
2、乘员：≥2
3、驱动型式≥6×4
4、燃料：柴油

	3
	●
	消防泵
	消防泵（投标文件中需标明消防泵具体品牌型号）
1、可在控制面板实时显示水泵流量、压力和真空度等。
2、水泵性能：在压力为1.0Mpa时，额定流量≥100L/s。

	4
	●
	消防炮
	消防炮（投标文件中需标明消防炮具体品牌型号）
1、车载消防炮：可有线和无线控制，同时可灵活手动控制；
2、额定流量：≥70L/s
额定工况下有效射程：水≥75m。

	5
	●
	臂架
	臂架
1、臂架展开时间(含回转 90°):≤160s

	6
	●
	工作斗
	工作斗
1、工作斗的围栏高度不应小于1.1m,围栏采用网状结构。
2、登高平台消防车在工作斗炮不喷水时的工作斗额定负载不应小于270kg。

	7
	●
	保护系统
	保护系统
1、上下车互锁：支腿未展开，臂架不能动作；臂架离开支架，支腿不能动作。臂架的缓冲保护：极限位置以及突然操作手柄，系统能自动实现加减速。
2、水路超压保护：水路超过压力时，安全阀溢流。
3、软腿保护：当臂架在动作过程中，支腿出现虚腿，自动报警，同时系统锁止臂架向危险方向伸展动作，仅允许臂架向安全收回方向操作。
4、应急下降系统：车辆需配置一套液压系统备用动力源，由汽油机驱动，备用动力可实现车辆。收回时的所有动作。同时需带有臂架紧急降落功能，即使所有动力源均失效，臂架靠自重仍可实现缓慢降落至地面。

	8
	●
	警示灯具及外设电器
	警示灯具及外设电器
1、整车设有电源总开关，警灯、警报器、标志灯、示廓灯等操控开关设在驾驶室内，独立电路设计；快速充电装置，市电充电自脱落装置安装在驾驶室外靠近驾驶员一侧。全部从底盘配电接口处取电，严禁在电瓶上直接取电。上装部分所有保险丝和继电器集中设置在保险丝盒中，固定在器材箱前部驾驶室一侧。保险丝盒外部粘贴有整车电路图，方便检修查看。
2、驾驶室顶部设置圆型红色爆闪灯，左右各1个，驾驶室内设置警报器材并附有扩音系统，在驾驶室可控制扩音器。车辆两侧上方各配有侧照明灯及爆闪灯，下方安装安全标志灯和侧回复反射器（组合式），配有前、后示廓灯，两侧各一只转向灯，臂架上装有照明灯，用于夜间照明。
3、附加仪表、开关集中布置在控制面板上，利于操作。仪表板上设备：液位表、转速表、压力表、真空表、器材箱灯照明开关等（仪表板设于泵房内或车辆内）。

	9
	●
	认证要求
	整车具有消防产品认证证书（投标文件中提供消防产品认证证书扫描件）。



随车器材
	序号
	名称
	型号规格
	数量
	备注

	1
	水带总成
	16-65-20
	4盘
	

	2
	水带总成
	16-80-20
	4盘
	

	3
	干粉灭火器
	8kg，ABC类灭火器
	1把
	

	4
	集水器
	适配
	2件
	

	5
	吸水管扳手
	通用
	2个
	

	6
	橡皮锤
	通用
	1个
	

	7
	地上消火栓扳手
	通用
	1件
	

	8
	地下消火栓扳手
	通用
	1件
	

	9
	异径接口
	适配
	2个
	

	10
	护带桥
	通用
	2副
	

	11
	水带包布
	适配
	8个
	

	12
	可充电式手提照明灯
	通用
	2个
	

	13
	消防吸水管
	通用
	8米
	

	14
	滤水器
	适配
	1个
	





第4包：举高喷射消防车18米-21米
	序号
	货物名称
	数量
	单项最高限价
	所属行业

	1
	▲举高喷射消防车18米-21米
	共7辆，其中：
合肥1辆；铜陵1辆；安庆2辆；阜阳3辆
	
	工业

	序号
	重要性
	指标项
	技术参数及要求

	1
	★
	核心要求
	1、满足GB7956.12-2015《消防车第12部分:举高消防车》。
2、发动机额定功率≥400kW。
3、罐体总载液量≥19t。
4、消防泵流量≥80L/s。

	2
	■
	整车性能
	整车概况：
1、整车外形尺寸：长×宽×高≤12000mm×2550mm×4000mm。
2、最高设计车速≥89km/h。
3、变速箱为自动换挡形式。
4、所有操作手柄、开关、仪表均须标注名称与用途，醒目位置设置中文操作流程图及永久性标识标牌，标牌内容包括操作步骤、说明与注意事项。
5、安装总电源开关、取力器开关、外部照明开关，以及臂架与支腿未到位报警装置，基于CAN总线实现电脑控制，确保臂架动作平稳、准确、安全可靠。

	3
	●
	驾驶室
	驾驶室：
1、结构：单排+独立乘员室。
2、驾乘人数:≥6人，驾驶室2-3人，乘员室4人，非贯通式乘员室，需增配语音通话装置，确保乘员室人员与前排人员有效沟通。
3、主副驾驶位均配备空气悬架座椅。
4、驾驶室采用电动液压翻转机构。
5、内置冷暖空调、储物箱。

	4
	■
	底盘
	底盘：
1、进口底盘。
2、驱动形式：8×4。
3、总质量：≥40000kg。
4、轴距≥1900mm+4200mm+1350mm。
5、转向系统：液压助力，多功能方向盘，高度和倾角可调节。
6、制动系统：带防抱死（ABS）刹车功能。

	5
	■
	消防泵
	消防泵：（投标文件中需标明消防泵具体品牌型号）
1、真空泵：真空度≥85kPa；吸水深度≥7m。

	6
	■
	消防水炮
	消防水炮：（投标文件中需标明消防炮具体品牌型号）
1、消防炮：最大流量≥120L/s，射程≥60m。
2、消防炮具备火场监控系统，随炮头联动，所摄影在操作台或遥控器上应有显示器显示。（须配备泡沫炮头）

	7
	●
	罐体
	罐体参数：
1、罐体材质：选用不锈钢或更优材质，采用防腐材料或经过防腐处理。
2、内部设置纵、横防荡板，罐顶人员站立面做防滑处理。
3、泡沫罐设呼吸阀。
4、水罐：设≥φ400mm人孔≥1个，带有快速锁定/开启，罐体压力超过0.1Mpa时的自动泄压，人孔盖涂绿色。
5、泡沫罐：设≥φ400mm人孔≥1个，带有快速锁定/开启，罐体压力超过0.1Mpa时的自动泄压，人孔盖涂黄色。

	8
	■
	泡沫比例混合器
	泡沫比例混合器
1、泡沫比例混合器采用负压式全自动型。

	9
	●
	管路系统
	管路系统：
1、一般要求：所有管路立采用腐蚀材料或采取防腐措施；管路布置便于消防泵及传动机构的维护；消防管路应采用不同颜色区分。
2、消防泵进水管：当消防泵进水口设侧面时车辆两侧均设进进水口应满足消防车额定压单力和流量要求；额定流量不小于100L/s的消防车水管路应设置阀门；消防泵的每个进水口和吸水管之间应安装抗腐蚀性滤网，滤网的过流面积不应降低消防泵的额定压力和流量；进水管路在0.8 MPa压力下不应出现管路漏水、冒汗、密封件渗漏等现象;在1.2MPa压力下不应破裂，不应产生影响正常使用的永久变形。
3、消防泵出水管路：出水管路的通径和数量应保证消防车在额定工况下的出水流量；出水口中心离地高度大于1.2m时，出水口应向下倾斜，且离操作踏板上平面的高度不应大于1.2m。
4、水罐至消防泵的输水管路：水罐至消防泵的输水管路上应设置阀门且操作方便，额定流量大于60L/s时不应采用手动开启；水罐内输水管路的进口设置在排污孔邻近部位时，应保证污物不进入消防泵内；输水管路进口应设置滤网，并应满足消防车额定工况要求；额定流量大于100L/s的消防车;水罐至消防泵的输水管路应能保证抽取罐容量85%以上的水。

	10
	■
	支腿
	支腿：
1、纵向跨距≥5000mm。
2、横向跨距≥2100mm。
3、支腿展开时间≤30s。

	11
	■
	臂架及回旋
	臂架及回旋：
1、臂架形式：≥2节折叠臂。
2、最大工作高度18-21m。
3、最大工作幅度≥12m。
4、回转范围360°全回转。
5、臂架动作时间≤70s。

	12
	●
	器材箱
	器材箱：
1、器材箱门为带锁卷帘门或翻转门，采用拉杆式启闭机构或平面门锁启闭机构。
2、箱体采用高强度铝合金型材焊接或组装，内部设置专用卡具或高强度塑料盒等器材固定装置。
3、器材箱内配备随箱门自动开关的LED照明灯。
4、箱门未关时在驾驶室内发出声光报警。

	13
	●
	电器系统参数
	电器系统参数：
1、除原车设备外，警报器，警灯、标志灯、示廓灯等操控开关设在驾驶室内，独立电路设计，控制器件安装在驾驶室内。
2、警灯：驾驶室顶部的警灯为长排型或圆型。若安装圆型警灯应在驾驶室顶部两侧各安装一个。若消防车后部安装警灯，应在中间安装一个圆型警灯并且与驾驶室顶警灯联动。
3、电气系统电缆防护等级不低于IP67。
4、具备220V市电对车载蓄电池充电的功能，车辆启动时充电插头能自动脱离。

	14
	●
	液压系统
	液压系统
1、上下车互锁:支腿未展开，臂架不能动作;臂架离开支架，支腿不能动作。臂架的缓冲保护:极限位置以及突然操作手柄，系统能自动实现加减速。
2、回转对中保护：回转在接近中位时，自动降速，确保中位精确对准。
3、举高车支腿可单侧外伸作业时,臂架(梯架)只能在支腿外伸一侧运动,而向另一侧的动作应自动禁止。当两侧支腿可部分伸出作业时,安全系统应自动将臂架(梯架)的动作限制在安全范围内。
4、软腿保护:当臂架在动作过程中，支腿出现虚腿，自动切断危险方向的动作。
5、应急泵：汽油发动机或电瓶泵一个。

	15
	●
	认证证书
	整车具有消防产品认证证书(投标文件中提供消防产品认证证书扫描件)。



随车器材
	序号
	名称
	型号规格
	数量
	备注

	1
	消防水带
	16-80-20
	5盘
	

	2
	消防水带
	16-65-20
	5盘
	

	3
	集水器
	通用
	2个
	

	4
	吸水管扳手
	通用
	2个
	

	5
	橡皮锤
	通用
	1个
	

	6
	消火栓扳手
	通用
	1个
	

	7
	异径接口
	通用
	1套
	

	8
	水带护桥
	通用
	2副
	

	9
	消防吸水管
	通用
	8米
	

	10
	滤水器
	通用
	1个
	

	11
	外吸泡沫管
	通用
	1 只
	

	12
	水/泡沫一体枪
	通用
	2只
	

	13
	随车工具箱
	通用
	1 套
	



第5包：举高喷射消防车18米-21米
	序号
	货物名称
	数量
	单项最高限价
	所属行业

	1
	▲举高喷射消防车18米-21米
	共2辆，其中：淮南支队1辆，滁州支队1辆
	
	工业

	序号
	重要性
	指标项
	技术参数及要求

	1
	★
	核心要求
	1、满足GB7956.12-2015《消防车第12部分：举高消防车》要求。
2、发动机额定功率≥400kW
3、罐体总载液量≥19t
4、消防泵流量≥80L/s
5、车辆举升最大工作高度18-21m

	2
	■
	整车概况
	整车概况：
1、整车外形尺寸：长×宽×高≤12000mm×2550mm×4000mm
2、驱动形式8×4
3、总质量≥40000kg
4、最高车速≥90km/h
5、接近角≥17°离去角≥10°
6、所有操作手柄、开关、仪表均须标注名称与用途，醒目7、位置设置中文操作流程图及永久性标识标牌，标牌内容包括操作步骤、说明与注意事项。
8、安装总电源开关、取力器开关、外部照明开关，以及臂架与支腿未到位报警装置，基于CAN总线实现电脑控制，确保臂架动作平稳、准确、安全可靠。

	3
	■
	驾驶室
	驾驶室：
1、前翻转式驾驶室
2、乘员≥2人
3、驾驶员座椅可前后调节
4、踏板应有照明，踏板中间的水平照度不小于5lx，踏板脚踏面应有防滑措施

	4
	■
	底盘
	底盘：
1、底盘：商用二类底盘
2、驱动形式：后驱
3、柴油发动机
4、取力器：原装全功率水泵取力器
5、燃油箱：加油口和通气口不应对着排气管的开口方向，且应距排气管的任一部位300mm以上，否则应设置有效的隔热装置。燃料箱的加油口和通气口应距裸露的电气接头及外部可能产生火花的电气开关200mm以上。
6、轮胎：消防车轮胎充气压力应在轮胎上方车体上标注。充气压力的单位为“kPa”

	5
	■
	支腿、臂架系统
	支腿、臂架系统：
1、纵向跨距≥5700mm
2、横向跨距≥2100mm
3、最大工作幅度≥7m
4、回转范围360°全回转
5、支腿展开时间≤31s
6、臂架动作时间≤45s
7、臂架型式：折叠臂
8、举高车应有上、下车互锁功能，当支腿展开调平并支撑可靠之前，臂架（梯架）不能运动，臂架(梯架)未收回到支撑托架之前，下车支腿不能收回。上、下车互锁功能应自动实现。

	6
	■
	制动系统
	制动系统:
1、制动管路及用气部件气管路应采用紧固措施与车架固定，紧固措施的间距不大于600mm。
2、制动管路及用气部件气管路与排气管等发热部件的距离若小于300mm，应采用隔热措施保护管路。
3、制动管路及用气部件气管路应避免接触蓄电池酸性液体等有害液体。尼龙管路不应涂漆。

	7
	■
	消防泵
	消防泵：（投标文件中需标明消防泵具体品牌型号）
1、泵体应采用铸铁、铸钢、铸铝、铸铜或其他铸造合金材料。轴应采用不锈钢金属材料。
2、叶轮、叶轮密封环、泵体密封环、套环、水轴承套、挡套、中间衬套、减压衬套、轴套螺母、叶轮螺母及放水旋塞等部件应采用耐腐蚀材料制成。
3、真空泵：真空度≥85kPa；吸水深度≥7m；引水时间≤60s。

	8
	■
	消防炮
	消防炮（投标文件中需标明消防炮具体品牌型号）
1、水、泡沫两用电遥控消防炮
2、额定工作压力≥1.0MPa ，流量≥70L/s
3、射程：（水）：≥70m，（泡沫）：≥60m；
4、工作角度：炮口回转≥-45°~+45°,炮口俯仰≤-90°~≥+30°
5、遥控器控制方式：无线遥控或有线遥控
6、随炮摄像头：配置火场监控摄像头，随消防炮转动。

	9
	■
	罐体
	罐体：
1、罐体材质：选用不锈钢或更优材质，采用防腐材料或经过防腐处理。
2、内部设置纵、横防荡板，罐顶人员站立面做防滑处理。
泡沫罐设呼吸阀。
3、水罐：设≥φ450mm 人孔≥1个，带有快速锁定/开启，罐体压力超过0.1Mpa时的自动泄压，人孔盖涂绿色。
4、泡沫罐：设≥φ450mm人孔≥1个，带有快速锁定/开启，罐体压力超过0.1Mpa时的自动泄压，人孔盖涂黄色。
5、泡沫罐：设≥φ450人孔1个,带有快速锁定/开启，罐体压力超过1kg时的自动泄压，罐顶设置一个φ65弯头泡沫加注口带有球阀开关和闷盖，管径直通泡沫罐底部。

	10
	●
	控制柜及仪表板
	控制柜及仪表板：
1、消防车仪表、操纵手柄、开关处应有指示用途的中文标牌，标牌应可靠固定，不应因震动、高温、水淋及其他原因脱落，应有保证阅读的照明。
2、消防车用各种仪表应是耐震型，指针式仪表的字体高度不小于4mm，数字式仪表的数字高度不小于6mm。压力表精度不低于2.5级。

	11
	●
	器材箱
	器材箱：
1、器材箱门为带锁卷帘门或翻转门，采用拉杆式启闭机构或平面门锁启闭机构。
2、箱体采用高强度铝合金型材焊接或组装，内部设置专用卡具或高强度塑料盒等器材固定装置。
3、器材箱内配备随箱门自动开关的LED照明灯。
箱门未关时在驾驶室内发出声光报警。

	12
	●
	管路系统
	管路系统：
1、所有管路应采用耐腐蚀材料或采取防腐蚀措施；
2、管路布置应便于消防泵及传动机构的维护和保养；
3、消防管路应采用不同颜色区分；
4、举高车应在外供水管路进口处或自带消防泵的出口处设置压力限制阀，压力限制阀应能将压力保持在管路最大工作压力的1.1倍以下；
5、举高车应在其消防管路最低处设置放水阀。

	13
	●
	电器系统
	电器系统：
1、消防车应装有电源总开关，总开关切断后，除计时器外的所有用电器具都不能工作。总开关应安装在驾驶员坐在驾驶位置能够操作的位置；
2、所有电路都应有保险装置，保险装置在电流超过电路标称电流150%时，应自动切断电路；
3、电气开关最大允许电流应不小于所接电路标称电流的125%。驾驶室仪表板或附近应有可安装五个以上备用按钮和相应指示灯的位置；
4、警灯：驾驶室顶部的警灯为长排型或圆型。若安装圆型警灯应在驾驶室顶部两侧各安装一个。若消防车后部安装警灯，应在中间安装一个圆型警灯并且与驾驶室顶警灯联动。
5、具备220V市电对车载蓄电池充电的功能，车辆启动时充电插头能自动脱离。

	14
	●
	液压系统
	液压系统
1、举高车的支腿、臂架（梯架）等液压系统应分别设置溢流阀。
2、举高车的液压油箱附近应有告知用户所用液压油型号、使用温度范围、容量、推荐更换周期及更换液压油时应注意事项的标牌。标牌应放在液压油箱附近便于阅读处。液压油箱应安装指示箱内液压油液位和温度的装置。液压油箱的呼吸口应装有可更换的空气滤清器。
3、举高车的液压系统应至少设置二道可更换式液压油滤油器，通过滤油器的液压油流量应能满足举高车对液压油流量的需要。滤油器附近可见处应有标牌说明滤油器的型号和滤油器的推荐更换周期
4、应急泵：汽油发动机或电瓶泵一个。

	15
	●
	认证要求
	整车具有消防产品认证证书(投标文件中提供消防产品认证证书扫描件)。



随车器材
	序号
	名称
	型号规格
	数量
	备注

	1
	消防水带
	∅80mm
	200m
	

	2
	干粉灭火器
	ABC
	1个
	8kg

	3
	集水器
	适配
	2个
	

	4
	吸水管扳手
	适配
	2个
	

	5
	橡皮锤
	适配
	1个
	

	6
	地上消火栓扳手
	适配
	1个
	

	7
	地下消火栓扳手
	适配
	1个
	

	8
	异径接口
	适配
	2个
	

	9
	护带桥
	适配
	2个
	

	10
	水带包布
	适配
	8个
	

	11
	可充电式手提照明灯
	适配
	2个
	

	12
	消防吸水管
	适配
	8m
	

	13
	滤水器
	适配
	1个
	





第6包：举高喷射消防车32米（A-1型)
	序号
	货物名称
	数量
	单项最高限价
	所属行业

	1
	▲举高喷射消防车32米（A-1型)（212万元）
	共4辆，其中：
淮南支队1辆；马鞍山支队1辆；安庆支队1辆；宣城支队1辆
	
	工业

	序号
	重要性
	指标项
	技术参数及要求

	1
	★
	核心要求
	1、满足 GB 7956.12-2015《消防车第 12 部分:举高消防车》要求；
2、发动机额定功率:≥335kW；
3、罐体总载液量≥7t；
4、消防泵流量≥70L/s。

	2
	■
	整车概况
	整车概况：
1、最高车速≥80km/h；
2、支腿展开时间≤40s；
3、臂架升起额定高度并旋转90°时间≤150s；
4、底盘允许最大总质量：≥31000kg。

	3
	●
	驾驶室
	驾驶室：
1、驾驶室可液压翻转；
2、乘员:≥2人；
3、配备电动门窗,通风口,中控门锁,电动调节可加热后视镜,两侧可加热广角后视镜；副驾驶侧下视镜,前望地镜；配备驾驶员气悬可调座椅,副驾驶员可折叠座椅;驾驶室冷热空调系统；驾驶室电源总开关。

	4
	■
	底盘参数
	底盘参数：
1、进口底盘；
2、驱动形式6×4(三轴)；
3、制动系统：双回路压缩空气制动，带防抱死（ABS）刹车功能；
4、轴距：≤4900+1370mm。

	5
	■
	消防泵
	消防泵：(投标文件中需标明消防泵具体品牌型号)
1、泵壳应采用铸铁、铸钢、铸铝或铸铜等其他铸造合金；
2、轴应采用不锈钢材料；
3、叶轮、叶轮密封环、壳体密封环、套环、填料环、水封环、填料压盖、机械密封盖、填料轴套、水轴承套、挡套、中间衬套、减压衬套、密封压盖、压盖螺母、轴套螺母、叶轮螺母和放水旋塞应采用抗腐蚀性材料制成；
4、最大吸深：7m；
5、引水时间：≤100s；
6、额定压力≥1.0MPa。

	6
	■
	保护系统
	保护系统
1、上下车互锁:支腿未展开，臂架不能动作;臂架离开支架，支腿不能动作。
2、臂架的缓冲保护:极限位置以及突然操作手柄，系统能自动实现加减速。
3、回转对中保护：回转在接近中位时，自动降速，确保中位精确对准。
4、举高车支腿可单侧外伸作业时,臂架(梯架)只能在支腿外伸一侧运动,而向另一侧的动作应自动禁止。当两侧支腿可部分伸出作业时,安全系统应自动将臂架(梯架)的动作限制在安全范围内。
5、软腿保护:当臂架在动作过程中，支腿出现虚腿，自动切断危险方向的动作；
6、应急系统:设置一套液压系统备用动力源,由电瓶泵或汽油机泵驱动,备用动力可实现在车辆失去动力时臂架及支腿收回到行驶状态的所有动作。

	7
	■
	消防水炮
	消防水炮：（投标文件中需标明消防炮具体品牌型号）
1、水、泡沫两用电遥控消防炮;
2、额定压力:≥0.7MPa,额定流量≥50L/s;
3、射程(水):≥70m,射程(泡沫；):≥65m；
4、回转角水平-45°～+45°,最小俯角≤-45°，最大仰角≥+30°;
5、消防炮控制方式:
(1)无线遥控:空旷场地遥控距离≥150m,无线遥控器具有抗干扰能力。
(2)有线遥控:有线控制距离≥20m。
(3)应急控制:电气路失效时,可通过炮体上的控制手柄进行手动操作。

	8
	●
	罐体参数
	罐体参数：
1、材质：罐体和阀门应采用防腐材料或经过防腐处理，采用304不锈钢或更优材质；
2、结构：罐体焊接结构，罐体内设纵、横防荡板，以减少车辆行驶过程中罐内水对罐体的冲击。罐顶部应设置可供人员进出的人孔及人孔盖，人孔直径≥0.4m。水罐人孔盖在罐内压力超过0.1MPa时可自动卸压，水罐设有溢水口及补水口，罐内设有液位传感器，可通过仪表板上电子液位显示器测出罐内灭火剂的容量；
3、水罐和泡沫液罐最低处应设置排污孔,排出的淤物不应接触车身或底盘零部件。

	9
	●
	器材箱
	器材箱：
1、材质：框架采用高强度铝合金型材和防锈平铝板,内骨架采用铝合金型材搭接。厢体结构,配有仪表板及操作系统；
2、各种器材放置合理，储物箱保证放置各种水带、水枪、分水（集）器等常规消防灭火器材以及随车配备的各种器材放置空间；
3、器材箱门：所有器材厢及泵室均采用轻型优质铝合金带锁卷帘门或翻转门，卷帘门轻便可靠，防雨密封性能良好，可用1把钥匙开启；
4、每个器材厢内有照明灯，有器材箱门或卷帘开闭提醒，并在驾驶室内有集中控制开关。

	10
	●
	管路系统
	管路系统：
1、进水管路：设有2个DN150吸水口，配有滤网及闷盖，另配有DN150转DN100转换接口，可吸天然水源、消防栓及其它引水；
2、出水管路：两侧各设置2个DN80标准出水口；
3、炮管路为低损失铝合金硬管+橡胶衬螺旋钢丝软管，从臂架连接到工作斗，采用挠性接头，配有蝶阀，可有效减小阻力，增加炮射程；
4、注水管路：设置1套水泵向水罐注水管路，采用DN80管路,并配DN80气动阀；
5、取力器冷却管路：设置取力器冷却管路，通过泵将水提供取力器冷却，冷却水循环后进入泵入口，保证向取力器提供源源不断的冷却水；
6、放余水管路：在管路液位最低处设置了放余水管路，并分别配有阀门。

	11
	●
	电气系统参数
	电气系统参数：
1、操纵台:上车操纵台位置:转台(带座椅)或可使用车辆尾部操作面板、有线、无线遥控器操作；
2、整车控制类型:控制器控制；
3、人机交互系统:采用彩色液晶显示屏或更高等级显示屏,可显示臂架变幅角度、伸缩等作业信息,车辆的工作高度、工作幅度、支腿状态等；
4、其他车辆工作姿态信息,并可通过显示屏查询故障；
5、臂架控制方式:上车转台操作台处电控操作或车尾控制面板、有线遥控、无线遥控操作,同时上车设置应急投阀操作手柄用于车辆电控系统失效时应急回收臂架。

	12
	●
	警示灯具及外设电器
	警示灯具及外设电器
1、整车设有电源总开关，警灯、警报器、标志灯、示廓灯等操控开关设在驾驶室内，独立电路设计；快速充电装置，市电充电自脱落装置安装在驾驶室外靠近驾驶员一侧。全部从底盘配电接口处取电，严禁在电瓶上直接取电。上装部分所有保险丝和继电器集中设置在保险丝盒中，固定在器材箱前部驾驶室一侧。保险丝盒外部粘贴有整车电路图，方便检修查看；
2、驾驶室顶部设置圆型红色爆闪灯，左右各1个，驾驶室内设置警报器材并附有扩音系统(功率不低于100W)，在驾驶室可控制扩音器；
3、车辆两侧上方各配有侧照明灯及爆闪灯，下方安装安全标志灯和侧回复反射器（组合式），配有前、后示廓灯，两侧各一只转向灯；
4、臂架上装有照明灯，用于夜间照明；
5、附加仪表、开关集中布置在控制面板上，利于操作；
6、仪表板上设备：液位表、转速表、压力表、真空表、器材箱灯照明开关等（仪表板设于泵房内或车辆内）。

	13
	●
	认证要求
	整车具有消防产品认证证书(投标文件中提供消防产品认证证书扫描件)。



随车器材
	序号
	名称
	型号规格
	数量
	备注

	1
	水带总成
	16-80-20
	10盘
	

	2
	干粉灭火器
	8kg，ABC类灭火器
	1具
	

	3
	集水器
	适配
	2件
	

	4
	吸水管扳手
	通用
	2个
	

	5
	橡皮锤
	通用
	1个
	

	6
	地上消火栓扳手
	通用
	1件
	

	7
	地下消火栓扳手
	通用
	1件
	

	8
	异径接口
	适配
	2个
	

	9
	护带桥
	通用
	2副
	

	10
	水带包布
	适配
	8件
	

	11
	可充电式手提照明灯
	通用
	2只
	

	12
	消防吸水管
	通用
	8米
	

	13
	滤水器
	适配
	1只
	





第7包：举高喷射消防车32米（A-2型)
	序号
	货物名称
	数量
	单项最高限价
	所属行业

	1
	▲举高喷射消防车32米（A-2型)
	共3辆，其中：
阜阳支队1辆，黄山支队2辆
	
	工业

	序号
	重要性
	指标项
	技术参数及要求

	1
	★
	核心要求
	1、满足GB7956.12-2015《消防车第12部分：举高消防车》要求。
2、发动机额定功率≥335kW
3、罐体总载液量≥7t
4、消防泵流量≥70L/s

	2
	■
	整车性能
	整车性能：
1、最高车速：≥85km/h
2、最大工作高度：≥32m
3、最大作业幅度：≥20m
4、回转范围：360°回转
5、支腿展开时间：≤40s
6、臂架全展开时间：≤85s
7、车辆具有轮胎防抱死的功能
8、臂架升起额定高度并旋转90°时间：≤110s
9、抗风等级：举高车最大工作高度时，允许风速≥12.5m/s
10、应急系统：设置一套液压系统备用动力源，由电瓶泵或汽油机泵驱动，备用动力可实现在车辆失去动力时臂架及支腿收回到行驶状态的所有动作。

	3
	■
	底盘参数
	底盘参数：
1、底盘：商用二类底盘
2、驱动形式：6×4
3、发动机型号：直列6缸涡轮增压，发动机辅助制动系统
4、电器系统：28V/100A发电机
5、蓄电池：2×12V/170Ah，电瓶箱盖可锁
6、制动系统：带防抱死（ABS）刹车功能

	4
	■
	消防泵
	消防泵（投标文件中需标明消防泵具体品牌型号）
1、型号：常压消防泵
2、安装形式：中置式
3、泵壳采用抗腐蚀性强的合金或铸铁材质，泵轴、叶轮等过流部件采用钢、不锈钢材质或其他更优材质
4、水路控制方式：电控气动
5、额定压力：≥1.0MPa
6、吸水深度：≥7m
7、全自动电动泡沫比例混合系统：混合比≥1-10%，在范围内任意比例可调
8、放余水管路：为保护水泵，消防泵的放余水开关应接到方便操作处，放水时操作人员在车边即可操作，放余水开关的大小应保证在45s内放尽泵内余水

	5
	■
	消防炮
	消防炮（投标文件中需标明消防炮具体品牌型号）
1、水、泡沫两用电遥控消防炮
2、额定压力：≥1.0MPa
3、额定流量≥60L/s
4、射程：水≥70m，泡沫≥65m
5、回转角水平（左右）：≥90°；俯仰角（上下）：≥130°
6、消防炮控制方式：
（1）无线遥控：空旷场地遥控距离≥150m，无线遥控器具有抗干扰能力。
（2）有线遥控：有线控制距离≥20m。
（3）应急控制：电气路失效时，可通过炮体上的控制手柄进行手动操作。

	6
	●
	驾驶室
	驾驶室
1、驾驶室可液压翻转，配备电动门窗，通风口，中控门锁，电动调节可加热后视镜，两侧可加热广角后视镜；
副驾驶侧下视镜，前望地镜；
2、配备驾驶员气悬可调座椅，副驾驶员可折叠座椅；
3、乘员：≥2人；
4、电控智能制动系统，电子控制空气处理单元；
5、发动机辅助制动；
6、驻坡起步（防溜坡）辅助功能；
7、弹簧加载式电子手刹或手动刹车；

	7
	●
	罐体
	罐体
1、材质：罐体和阀门应采用防腐材料或经过防腐处理
2、安装形式：外露式或内藏式
3、板厚：底、侧板≥4mm，其余≥3mm
4、罐体内防荡板网格式设置，设纵向、横向防荡板
5、水罐设DN100溢水管，满足溢水要求；
6、泡沫罐设呼吸阀；
7、水罐和泡沫罐均安装电子液位计；
8、水罐设4×DN80注水接口；
9、泡沫罐设1×DN50泡沫接口；
10、水罐：设≥φ450mm人孔1个, 带有快速锁定/开启，罐体压力超过2kg时的自动泄压，人孔盖涂绿色；
11、泡沫罐：设≥φ450mm人孔1个,带有快速锁定/开启，罐体压力超过2kg时的自动泄压，人孔盖涂黄色。

	8
	●
	电器系统
	电器系统
1、操纵台：上车操纵台位置，转台(需带座椅)或可使用车辆尾部操作面板、有线、无线遥控器操作
2、整车控制类型：控制器控制
3、人机交互系统：采用彩色液晶显示屏或更高等级显示屏，可显示臂架变幅角度、伸缩等作业信息，车辆的工作高度、工作幅度、支腿状态等；其他车辆工作姿态信息，并可通过显示屏查询故障

	9
	●
	器材箱
	器材箱：
1、材质：器材箱门应由防腐蚀性材料或表面经防腐蚀处理的材料制成；
2、器材箱：骨架为铝合金型材，底板为优质铝板，可根据器材大小任意调节。各种器材放置合理，储物箱保证放置各种水带、水枪、分水（集）器等常规消防灭火器材以及随车配备的各种器材放置空间；
3、卷帘门：所有器材厢及泵室均采用轻型优质铝合金带锁卷帘门或翻门，操作面板处采用翻门。可用1把钥匙开启，启闭轻便灵活，密封性好，具有防水、防尘功能；
4、每个器材厢内有照明灯，由卷帘门开闭控制，并在驾驶室内有集中控制开关；
5、结构：采用机械弹簧及锁销锁止机构双重锁紧，开合可靠（踏板翻出在驾驶室显著位置设LED频闪报警灯）踏板设有黄色闪烁警示灯，提醒来往人员及车辆。

	10
	●
	管路系统
	管路系统：
1、所有管路应采用耐腐蚀材料或采取防腐蚀措施
2、消防接口配置：
（1）外出水接口≥4×DN80手动球阀配接口；
（2）外吸水接口≥2×DN150接口配闷盖；
（3）水罐至泵吸水口≥1×DN150气动蝶阀。
（4）泵至水罐注水口≥1×DN80或1×DN65气动蝶阀/球阀；
（5）上炮口1×DN125气动蝶阀/球阀；
（6）泡沫系统罐吸泡沫口1×DN50气动蝶阀/球阀；
（7）泡沫系统外吸泡沫接口1×DN50球阀配接口
（8）水罐注水接口4×DN80接口配闷盖；
（9）水罐排污口1×DN40手动球阀；
（10）泡沫罐外注泡沫/排污接口1×DN50手动球阀配接口；
（11）供水口/出水口接扣形式：标配为快速；
（12）吸水管接口形式：内扣式。

	11
	●
	警示灯具及外设电器
	警示灯具及外设电器
1、整车设有电源总开关，警灯、警报器、标志灯、示廓灯等操控开关设在驾驶室内，独立电路设计；快速充电装置，市电充电自脱落装置安装在驾驶室外靠近驾驶员一侧。全部从底盘配电接口处取电，严禁在电瓶上直接取电。上装部分所有保险丝和继电器集中设置在保险丝盒中，固定在器材箱前部驾驶室一侧。保险丝盒外部粘贴有整车电路图，方便检修查看。
2、驾驶室顶部设置红色爆闪灯，驾驶室内设置警报器材并附有扩音系统(功率不低于100W)，在驾驶室可控制扩音器。
车辆两侧上方各配有侧照明灯及爆闪灯，下方安装安全标志灯和侧回复反射器（组合式），配有前、后示廓灯，两侧各一只转向灯
3、臂架上装有照明灯，用于夜间照明；
4、附加仪表、开关集中布置在控制面板上，利于操作。
5、仪表板上设备：液位表、转速表、压力表、真空表、器材箱灯照明开关等（仪表板设于泵房内或车辆尾部）。

	12
	●
	认证要求
	整车具有消防产品认证证书(投标文件中提供消防产品认证证书扫描件)。



随车器材
	序号
	名称
	型号规格
	数量
	备注

	1
	水带总成
	16-80-20
	10盘
	

	2
	干粉灭火器
	8kg，ABC类灭火器
	1具
	

	3
	集水器
	适配
	2件
	

	4
	吸水管扳手
	通用
	2个
	

	5
	橡皮锤
	通用
	1个
	

	6
	地上消火栓扳手
	通用
	1件
	

	7
	地下消火栓扳手
	通用
	1件
	

	8
	异径接口
	适配
	2个
	

	9
	护带桥
	通用
	2副
	

	10
	水带包布
	适配
	8件
	

	11
	可充电式手提照明灯
	通用
	2只
	

	12
	消防吸水管
	通用
	8米
	

	13
	滤水器
	适配
	1只
	





第8包：举高喷射消防车50米-52米（大跨距）
	序号
	货物名称
	数量
	单项最高限价
	所属行业

	1
	▲举高喷射消防车50米-52米（大跨距）
	共12辆，合肥支队2辆,马鞍山支队1辆,黄山支队1辆,阜阳支队1辆，六安支队2辆,宣城支队4辆，池州支队1辆
	
	工业

	序号
	重要性
	指标项
	技术参数及要求

	1
	★
	核心要求
	1、满足GB7956.12-2015《消防车第12部分:举高消防车》要求。
2、发动机额定功率≥400kW。
3、罐体总载液量≥4t。
4、消防泵流量≥80L/s。

	2
	■
	整车概况
	整车概况：
1、驱动形式：8×4；
2、总质量：≥42000Kg。
3、带防抱死（ABS）功能和加速防滑控制（ASR）功能或TCS驱动防滑功能。
4、最大工作高度≥50m。
5、最大工作幅度≥44m。
6、臂架数量：≥6。

	3
	■
	底盘参数
	底盘参数：
1、进口底盘
2、发动机最大扭矩：≥2650Nm。
3、燃油箱容积：≥300L。
4、发电机：≥28V/150A。

	4
	●
	驾驶室
	驾驶室：
1、驾乘人数:2人，舒适型性气悬座椅1+1，前排座椅均装置三点式汽车安全带；电动液压翻转装置。
2、电动调节可加热后视镜，驾驶员侧可加热广角后视镜，副驾驶员前侧广角后视镜，副驾驶侧下视镜，前望地镜，电动门窗，暖风/通风系统，冷暖空调系统，粉尘过滤器。
3、驾驶室内设备：除原车设备外，加装有取力器控制开关、200W警报器、回转警灯开关、电台电源线桩头，预留定位装置电源接口(12V、24V)等，备有放置车载对讲机的专用基座。

	5
	■
	消防泵
	消防泵：（投标文件中需标明消防泵具体品牌型号）
1、车载泵压力≥1.5MPa。
2、最大吸深：7m。
3、引水时间：≤100s。
4、泡沫系统：自动B类泡沫比例混合器。

	6
	■
	消防水炮
	消防水炮：（投标文件中需标明消防炮具体品牌型号）
1、水射程：≥80m。
2、泡沫射程：≥75m。
3、俯、仰角：≤-60°，≥+30°。
4、控制方式：电控和遥控。

	7
	●
	罐体参数
	罐体参数：
1、材质：罐体和阀门应采用防腐材料或经过防腐处理，采用304不锈钢或更优材质。
2、结构：罐体焊接结构，罐体内设纵、横防荡板，以减少车辆行驶过程中罐内水对罐体的冲击。罐顶部应设置可供人员进出的人孔及人孔盖，人孔直径≥0.4m。水罐人孔盖在罐内压力超过0.1MPa时可自动卸压，水罐设有溢水口及补水口，罐内设有液位传感器，可通过仪表板上电子液位显示器测出罐内灭火剂的容量。
3、水罐和泡沫液罐最低处应设置排污孔,排出的淤物不应接触车身或底盘零部件。

	8
	●
	器材箱及泵室
	器材箱及泵室：
1、车身及箱体材质：骨架采用高强度铝合金专用型材，蒙板为全铝合金板进行阳极氧化处理。底板为优质铝板，可根据器材大小任意调节。
2、结构：器材箱骨架采用高强度铝合金型材，内藏式，蒙板与骨架之间采用高强度结构用粘结胶粘结，车身外表面光滑、平整、美观，有效减震，避免松动。
3、器材箱：所有器材厢及泵室均采用优质铝合金带锁卷帘门或翻转门，可用1把钥匙开启，启闭轻便灵活，密封性好，具有防水、防尘功能；每个器材箱内有照明灯，由卷帘门或翻转门开闭控制，并在驾驶室内有集中控制开关。

	9
	●
	举升系统
	举升系统：
1、臂架操作阀：液压先导高性能电磁比例阀。
2、支腿操作阀：电磁比例阀，支腿自动展开调平。
3、滤油器：泵进口吸油过滤器泵出口高压滤油器或油箱回油滤油器。
4、支腿全展及调平时间≤40s。
5、臂架操作方式：有线遥控、无线遥控、尾部操作面板近控、手动多路阀操作。配备远控盒，带有显示器，集成臂架操作、水炮操作、水泵操作等功能，可实时显示车辆工作状态。
6、随炮摄像头：配置火场监控摄像头，随消防炮转动。
7、应急系统：设置一套液压系统备用动力源，由电瓶泵或汽油机泵驱动，备用动力可实现在车辆失去动力时臂架及支腿收回到行驶状态的所有动作。
8、回转机构：马达驱动减速机实现±360°连续回转，臂架展开时间≤180s。

	10
	●
	电器系统参数
	电器系统参数：
1、遥控器控制方式：（1）无线遥控：空旷场地遥控距离≥150m，无线遥控器具有抗干扰能力。（2）有线遥控：有线距离常规距离≥50m。（3）应急控制：电气路失效时，可通过相应电磁阀及炮体上的控制手柄进行手动操作。集成视频监控、臂架操作、水炮操作、水泵操作等功能。
2、视频监视系统：车尾10寸以上高亮液晶彩色显示屏+遥控器7寸高亮液晶彩色显示屏+48小时本地连续存储。
3、臂架便捷操作：臂架一键展、收。
4、水泵操作：水泵遥控、近控一键启、停。
5、警灯警报器系统：驾驶室顶全红长排警灯，警灯警报器在驾驶室内集成操作，警报器具备消防警报声，对外喊话等多种功能。
6、近控操作面板：车身尾部配置集成近控操作面板，包括发动机启停、水路操作、臂架操作、照明操作、状态指示等功能。
7、臂架应急电控操作：近控面板电控操作，作为遥控器操作的备份。
8、警示灯具：各支腿顶部及臂架上配置黄色频闪灯。
9、照明灯具：各操作处及器材箱内均配置照明灯。
10、自动充电分离装置：配置蓄电池自动分离式充电装置。
11、显示屏：显示屏，坚固、防水抗震，适应高低温环境等恶劣的作业环境。

	11
	●
	安全保护系统
	安全保护系统：
1、上下车互锁：支腿未展开，臂架不能离开支架；臂架离开支架，支腿不能动作。
2、臂架的缓冲保护：极限位置以及突然操作手柄，系统能自动实现加减速。
3、臂架限幅保护：根据不同的支腿支撑位置，程序自动限制臂架在允许的工作姿态下运动。
4、转台对中保护：臂架收车时，可实现自动对中。
5、水路超压保护：水路超过压力时，安全阀溢流。
6、软腿保护：当臂架在动作过程中，若支腿出现离地，自动声光报警，并只允许臂架向安全方向运动。
7、应急功能：所有液压阀都带有应急机械操作；系统带有应急动力单元，发动机、油泵出现故障时，用于收拢臂架和支腿。
8、水泵恒速控制：当水泵工作时调整臂架姿态，程序自动控制臂架动作速度，满足水泵转速始终恒定不变。
9、臂架限制保护：臂架接近极限幅度时，能自动缓慢停止。
10、回转缓冲保护：回转突然停止时，系统能够有效实现缓冲。
11、臂架防干涉保护：对臂架可能发生相互干涉、与车体干涉的点进行固有程序限制，保证误操作时，不发生干涉与碰撞。
12、支腿动作报警：支腿动作时，声光提示，防止碰撞伤人。
13、支腿未收回到位提示：驾驶室光报警提示，防止行车发生事故。
14、器材箱门未关提示：驾驶室光报警提示，防止行车发生事故。
15、臂架未收到位提示：驾驶室光报警提示，防止行车发生事故。

	12
	●
	认证要求
	整车具有消防产品认证证书(投标文件中提供消防产品认证证书扫描件)。



随车器材
	序号
	名称
	型号规格
	数量
	备注

	1
	消防水带
	20-80-20型
	10盘
	200米

	2
	干粉灭火器
	8KG，ABC类灭火器
	1具
	

	3
	集水器
	按对应压力配备
	2件
	

	4
	吸水管扳手
	KD150
	2个
	

	5
	橡皮锤
	通用
	1个
	

	6
	地上消火栓扳手
	
	1件
	

	7
	地下消火栓扳手
	
	1件
	

	8
	异径接口
	
	2个
	

	9
	护带桥
	FH80
	2副
	

	10
	全压式水带包布
	DN65/DN80
	8件
	

	11
	可充电式手提照明灯
	
	2只
	

	12
	消防吸水管
	DN150×2m口径和吸水口配套
	4根
	

	13
	滤水器
	口径和吸水管配套
	1只
	





第9包：举高喷射消防车62-65米（B型大跨距）
	序号
	货物名称
	数量
	单项最高限价
	所属行业

	1
	▲举高喷射消防车62-65米（B型大跨距）
	共4辆，其中：芜湖1辆，安庆2辆，六安1辆
	
	工业

	序号
	重要性
	指标项
	技术参数及要求

	1
	★
	核心要求
	1、满足GB7956.12-2015《消防车第12部分：举高消防车》要求
2、发动机额定功率≥405kW
3、罐体总载液量≥3.2t
4、消防泵流量≥80L/s 

	2
	■
	整车概况
	整车概况：
1、驱动形式：10×4，总质量：≥49000kg。
2、制动系统：≥3种功能，前后盘式双回路气制动，排气制动。
3、比功率：≥7.8kw/t
4、最大工作高度：≥62m
5、最大工作幅度：≥56m

	3
	■
	底盘参数
	底盘参数：
1、进口底盘。
2、发动机最大扭矩：≥2650Nm。
3、燃油箱容积：≥300L。
4、发电机：≥28V/150A。

	4
	●
	驾驶室
	驾驶室：
1、结构：低顶宽体驾驶室。驾乘人数：2人，气悬座椅1+1，前排座椅均装置三点式汽车安全带；电动液压翻转装置。
2、电动调节可加热后视镜，驾驶员侧可加热广角后视镜，副驾驶员前侧广角后视镜，副驾驶侧下视镜，前望地镜，电动门窗，暖风/通风系统，冷暖空调系统。
3、驾驶室内设备：除原车设备外，加装有取力器控制开关、≥100W警报器、回转警灯开关、电台电源线桩头，预留定位装置电源接口(12V、24V)等，备有放置车载对讲机的专用基座。

	5
	■
	消防泵
	消防泵：（投标文件中需标明消防泵具体品牌型号）
1、裸泵额定流量：150L/s@1.0MPa。
2、车载泵参数：≥1.7MPa，≥80L/s。
3、泡沫系统：全自动B类泡沫比例混合系统。

	6
	■
	消防炮
	消防炮：（投标文件中需标明消防炮具体品牌型号）
1、消防炮最大流量：≥80L/s。
2、水射程：≥80m。
3、泡沫射程：≥75m。
4、水平回转角：≥45°，≤-45°。
5、俯、仰角：≤-60°- ≥+30°。

	7
	●
	罐体及管路参数
	罐体及管路参数：
1、罐体总载液量：≥3.2t，其中泡沫液罐≥1t。
2、罐体材质：采用不锈钢或耐腐蚀高分子PP复合材料，板厚≥4mm。
3、管道允许工作压力：2.5MPa。
4、出水口：4个DN80。
5、吸水口：≥2个DN150。
6、外注水口：4个DN80。
7、外吸泡沫口：1个DN50。
8、结构：罐体焊接结构，罐体内设纵、横防荡板，以减少车辆行驶过程中罐内水对罐体的冲击。
9、水罐：设≥φ400人孔1个，带有快速锁定/开启功能，罐体压力超过0.1MPa时自动泄压。
10、泡沫罐：设≥φ400人孔1个， 带有快速锁定/开启功能，罐体压力超过0.1MPa时自动泄压。
11、罐内均设有液位传感器，可通过仪表板上电子液位显示器测出罐内灭火剂的容量。
12、罐底设有用于排污、排除杂质的集液槽，下部设带不锈钢球阀的排污口。水罐顶部采用防滑漆进行防滑处理。

	8
	■
	举升系统
	举升系统：
1、臂架操作阀：电控阀。
2、应急泵：汽油发动机应急泵组一个。滤油器：泵进口吸油过滤器、泵出口高压滤油器或油箱回油滤油器。
3、支腿操作阀：电控阀，支腿自动展开调平。支腿位置检测系统：前支腿及后支腿均带实时位置检测装置。支腿操作：一键自动展开调平，应急状态可以手动操作。支腿全展及调平时间≤40s。
4、臂架及回转臂架节数/型式：≥6节多节折叠臂,系统压力：≥34MPa。
5、臂架操作方式：有线遥控、无线遥控、尾部操作面板近控、手动多路阀操作。配备远控盒，带有≥7寸显示器，集成臂架操作、水炮操作、水泵操作等功能，可实时显示车辆工作状态。
6、随炮摄像头：配置火场监控摄像头，随消防炮转动，分辨率≥1080P。
7、应急系统：设置一套液压系统备用动力源，由电瓶泵或汽油机泵驱动，备用动力可实现在车辆失去动力时臂架及支腿收回到行驶状态的所有动作。
8、回转机构：马达驱动减速机实现±360°连续回转，臂架展开时间≤180s。
9、抗风等级：举高车最大工作高度时，允许风速≥12.5m/s。

	9
	●
	器材箱及泵室
	器材箱及泵室：
1、车身及箱体材质：骨架采用铝合金型材，蒙板为全铝合金板进行阳极氧化处理。底板为铝板，可根据器材大小任意调节。
2、结构：器材箱骨架采用铝合金型材，内藏式，蒙板与骨架之间采用高强度结构用粘结胶粘结，车身外表面光滑、平整、美观，有效减震，避免松动。
3、卷帘门：所有器材厢及泵室均采用铝合金带锁卷帘门或翻转门，可用1把钥匙开启，启闭轻便灵活，密封性好，具有防水、防尘功能；每个器材箱内有照明灯，由卷帘门或翻转门开闭控制。

	10
	●
	安全保护系统
	安全保护系统：
1、上下车互锁：支腿未展开，臂架不能离开支架；臂架离开支架，支腿不能动作。
2、臂架的缓冲保护：极限位置以及突然操作手柄，系统能自动实现加减速。臂架限幅保护：根据不同的支腿支撑位置，程序自动限制臂架在允许的工作姿态下运动。
3、转台对中保护：臂架收车时，可实现自动对中。
4、水路超压保护：水路超过压力时，安全阀溢流。
5、水泵空转保护：防止水泵空转时损坏。
6、水罐超压保护：φ100mm及以上孔径溢水口，罐顶盖0.1MPa压力时自动溢流装置，防止意外超压。
7、软腿保护：当臂架在动作过程中，若支腿出现离地，自动声光报警，并只允许臂架向安全方向运动。
8、应急功能：所有液压阀都带有应急机械操作；系统带有应急动力单元，发动机、油泵出现故障时，用于收拢臂架和支腿。
9、消防泵恒速控制：当消防泵工作时调整臂架姿态，程序自动控制臂架动作速度，满足消防泵转速始终恒定不变。
10、臂架限制保护：臂架接近极限幅度时，能自动缓慢停止。
11、回转缓冲保护：回转突然停止时，系统能够有效实现缓冲。
12、臂架防干涉保护：对臂架可能发生相互干涉、与车体干涉的点进行固有程序限制，保证误操作时，不发生干涉与碰撞。
13、支腿动作报警：支腿动作时，声光提示，防止碰撞伤人。支腿未收回到位提示：驾驶室光报警提示，防止行车发生事故。
14、器材箱门未关提示：驾驶室光报警提示，防止行车发生事故。
15、臂架未收到位提示：驾驶室光报警提示，防止行车发生事故。

	11
	●
	电气系统
	电气系统：
1、遥控器控制方式：（1）无线遥控：空旷场地遥控距离≥150m，无线遥控器具有抗干扰能力。（2）有线遥控：有线距离常规距离≥50m。（3）应急控制：电气路失效时，可通过相应电磁阀及炮体上的控制手柄进行手动操作。集成视频监控、臂架操作、水炮操作、水泵操作等功能。
2、视频监视系统：末端随炮摄像头+车尾10寸以上高亮液晶彩色显示屏+遥控器7寸高亮液晶彩色显示屏+48小时本地连续存储。
3、臂架便捷操作：臂架一键展、收。
4、水泵操作：水泵遥控、近控一键启、停。
5、警灯警报器系统：驾驶室顶全红长排警灯，警灯警报器在驾驶室内集成操作，警报器具备消防警报声，对外喊话等多种功能。
6、近控操作面板：车身尾部配置集成近控操作面板，包括发动机启停、水路操作、臂架操作、照明操作、状态指示等功能。
7、臂架应急电控操作：近控面板电控操作，作为遥控器操作的备份。
8、警示灯具：各支腿顶部及臂架上配置黄色频闪灯。照明灯具：各操作处及器材箱内均配置照明灯。
9、自动充电分离装置：配置蓄电池自动分离式充电装置。
10、显示屏：工业级显示屏，坚固、防水抗震，适应高低温环境等恶劣的作业环境。

	12
	■
	认证要求
	整车具有消防产品认证证书（投标文件中提供消防产品认证证书扫描件）。



随车器材
	序号
	名称
	型号规格
	数量
	备注

	1
	消防水带
	20-80-20型
	10盘
	200m

	2
	干粉灭火器
	8KG，ABC类灭火器
	2具
	

	3
	集水器
	按对应压力配备
	2件
	

	4
	吸水管扳手
	KD150
	2个
	

	5
	橡皮锤
	通用
	1个
	

	6
	地上消火栓扳手
	
	1件
	

	7
	地下消火栓扳手
	
	1件
	

	8
	异型接口
	65内扣/80内扣
	2个
	

	
	
	65内扣/80卡式
	2个
	

	
	
	80内扣/80卡式
	2个
	

	9
	护带桥
	FH80
	2副
	

	10
	全压式水带包布
	DN65/DN80
	8件
	

	11
	可充电式手提照明灯
	
	2只
	

	12
	消防吸水管
	DN150×2m口径和吸水口配套
	4根
	

	13
	滤水器
	口径和吸水管配套
	1只
	





第10包：高层供水消防车_水罐（泡沫）消防车18吨（1型）
	序号
	货物名称
	数量
	单项最高限价
	所属行业

	1
	▲高层供水消防车_水罐（泡沫）消防车18吨（1型）
	共10辆，其中：
阜阳支队1辆,蚌埠支队1辆,淮南支队1辆,淮北支队2辆,池州支队1辆,安庆支队3辆,马鞍山支队1辆
	
	工业

	序号
	重要性
	指标项
	技术参数及要求

	1
	★
	核心要求
	1、满足GB7956.2-2014《消防车第2部分：水罐消防车》。
2、发动机额定功率≥420kW；
3、消防泵常压工况（压力≥1.0MPa）下流量≥120L/s，高压工况（压力≥4.0MPa）下流量≥30L/s；
4、消防炮流量≥100L/s。

	2
	■
	底盘参数
	底盘参数：
1、进口底盘
2、驱动形式：8×4
3、额定功率：≥420kW
4、总质量：≥37000kg
5、制动系统：应装备电子稳定性控制系统(ESC)带防抱死（EBS）刹车功能
6、取力器：采用全功率取力器。

	3
	■
	消防泵
	消防泵：（投标文件中需标明消防泵具体品牌型号）
1、型号：车用高压消防泵
2、最大吸深：7m
3、引水时间：≤120s

	4
	■
	消防炮
	消防水炮：（投标文件中需标明消防炮具体品牌型号）
1、俯角：-7°
2、水平转角：0-350°
3、控制方式：电控
4、应急控制：电气路失效时，可通过相应电磁阀及炮体上的控制手柄进行手动操作。

	5
	●
	罐体参数
	罐体参数：
1、载液量：18000L
2、材质：采用不锈钢或耐腐蚀高分子PP复合材料，罐体顶板及侧板厚≥3mm，底板厚≥4mm。罐底设有用于排污、排除杂质的集液槽，下部设带不锈钢球阀的排污口。罐体顶部采用防滑漆进行防滑处理。罐体顶板及侧板厚≥3mm，底板厚≥4mm。罐底设有用于排污、排除杂质的集液槽，下部设带不锈钢球阀的排污口。罐体顶部采用防滑漆进行防滑处理。
3、其它设施：
（1）人口孔（450mm带快速锁止机构×2）
（2）液位传感器：1个
（3）溢流管：DN80×1（泡沫罐带通气装置）
（4）排污阀：DN50×1，带球阀
（5）注入口：DN80×6，分布在车厢两侧及顶端

	6
	●
	驾驶室
	驾驶室：
1、结构：单排+独立乘员室
2、驾乘人数:≥6人，座椅采用独立座椅。
3、座位设置：驾驶室2-3人，乘员室≥4人，驾乘室所有座位均应配备三点式汽车安全带或全背带式汽车安全带。

	7
	●
	器材箱
	器材箱：
1、器材箱门为带锁卷帘门或翻转门，采用拉杆式启闭机构或平面门锁启闭机构。
2、箱体采用高强度铝合金型材焊接或组装，内部设置专用卡具或高强度塑料盒等器材固定装置。
3、器材箱内配备随箱门自动开关的LED照明灯。
4、箱门未关时在驾驶室内发出声光报警。

	8
	●
	管路系统
	管路系统：
1、所有管路应采用耐腐蚀材料或采取防腐蚀措施。管路布置应便于消防泵及传动机构的维护和保养。
2、消防管路应采用不同颜色区分。
3、消防泵进水口设在侧面时、应在车辆两侧均设进水口，单侧进水口应满足消防车额定压力和流量要求。额定流量不小于100L/s的消防车进水管路应设置阀门。
4、进出水管路应保证45s内能够放尽进水管路内的余水。
5、消防泵的每个进水口和吸水管之间应安装抗腐蚀性滤网，滤网的过流面积不应降低消防泵的额定压力和流量。滤网上的孔不应通过：对于额定流量大于30L/s的消防泵，大于或等于13mm的颗粒。进水管路在0.8MPa压力下不应出现管路漏水、冒汗、密封件渗漏等现象；在1.2MPa压力下不应破裂，不应产生影响正常使用的永久变形。
6、出水口中心离地高度大于1.2m时，出水口应向下倾斜，且离操作踏板上平面的高度不应大于1.2m。
7、水罐至消防泵的输水管路上应设置阀门且操作方便，额定流量大于60L/s时不应采用手动开启。
8、水罐内输水管路的进口设置在排污孔邻近部位时，应保证污物不进入消防泵内。
9、输水管路进口应设置滤网，并应满足消防车额定工况要求。
10、额定流量大于100L/s的消防车，水罐至消防泵的输水管路应能保证抽取罐容量85%以上的水。

	9
	●
	电器系统参数
	电器系统参数：
1、除原车设备外，警报器，警灯、标志灯、示廓灯等操控开关设在驾驶室内，独立电路设计，控制器件安装在驾驶室内。
2、警灯：驾驶室顶部的警灯为长排型或圆型。若安装圆型警灯应在驾驶室顶部两侧各安装一个。若消防车后部安装警灯，应在中间安装一个圆型警灯并且与驾驶室顶警灯联动。
3、电气系统电缆防护等级不低于IP67。
4、具备220V市电对车载蓄电池充电的功能，车辆启动时充电插头能自动脱离。

	10
	●
	认证要求
	整车具有消防产品认证证书(投标文件中提供消防产品认证证书扫描件)。



随车器材
	序号
	名称
	型号规格
	数量
	备注

	1
	消防水带
	适配
	20盘
	

	2
	消防直流水枪
	8kg
	2把
	

	3
	干粉灭火器
	适配
	1具
	

	4
	分水器
	DN80/DN65×3
	3个
	

	5
	吸水管扳手
	适配
	2把
	

	6
	橡皮锤
	适配
	1把
	

	7
	地上消火栓扳手
	适配
	1把
	

	8
	地下消火栓扳手
	适配
	1把
	

	9
	消防梯
	6m
	1架
	

	10
	异型异径接口
	适配
	8个
	

	11
	水带护桥
	适配
	2副
	

	12
	水带包布
	适配
	8个
	

	13
	水带挂钩
	适配
	8个
	

	14
	消防斧
	适配
	1把
	

	15
	可充电式手提照明等
	适配
	2只
	

	16
	消防吸水管
	8m
	2根
	

	17
	吸水管滤水器
	适配
	2个
	

	18
	管线式泡沫比例混合器
	适配
	1件
	

	19
	泡沫管枪
	QP8
	2把
	





第11包：高层供水消防车_压缩空气泡沫消防车4吨-5吨
	序号
	货物名称
	数量
	单项最高限价
	所属行业

	1
	▲高层供水消防车_压缩空气泡沫消防车4吨-5吨
	共5辆（合肥支队）
	
	工业

	[bookmark: _GoBack]序号
	重要性
	指标项
	技术参数及要求

	1
	★
	核心要求
	1、满足招标文件采购需求中车辆总体要求。GB7956.6-2015《消防车第 6 部分：压缩空气泡沫消防车。
2、发动机额定功率≥300kW；
3、消防泵常压工况（压力≥1.0MPa）下流量大于等于100L/s，高压工况（压力≥4.0MPa）下流量大于等于30L/s；
4、消防炮流量大于等于64L/s

	2
	■
	整车性能
	整车性能:
1、进口底盘；
2、驱动型式4×2；
3、发动机功率≥300kW；
4、燃料：柴油。

	3
	●
	驾驶室和乘员室
	驾驶室和乘员室 
1、驾驶室和乘员室(以下简称“驾乘室”)需要改制成全封闭；
2、须预留GPS卫星定位系统、计算机、车载集群电台 的电源接口和安装位置；
3、乘员室：驾乘室内每个座位均加装三点式或全背带式汽车安全带。

	4
	■
	压缩空气泡沫系统
	压缩空气泡沫系统
系统由消防泵和压缩空气泡沫系统组成，空压机与消防泵集成一体式设计结构，包括空气压缩机、泡沫泵、流量计、自动控制器等。
1、消防泵（投标文件中需标明消防泵具体品牌型号）
（1）型号：高低压车用消防水泵；
（2）额定压力：1.0MPa；额定流量≥100L/s，4.0MPa；
（3）额定流量≥30L/s；
（4）驱动方式：取力器驱动；密封方式：机械密封；
（5）引水装置：电动真空泵；最大真空度≥85kPa；
（6）最大吸深≥7m；
（7）引水时间≤100s；
2、压缩空气系统：
（1）压缩空气泡沫系统在额定出口压力下喷射湿泡沫时,消防炮喷射的混合液流量不应低于8L/s,除消防炮外每个喷射出口的混合液流量不应低于3L/s；
（2）压缩空气泡沫系统在额定出口压力下喷射干泡沫时,除消防炮外每个喷射出口的混合液流量不应低于1.5L/s。
（3）混合比调节范围：A类泡沫在0.1-1.0%范围内任意比例可调；B类泡沫在0-10%范围内任意比例可调。

	5
	■
	消防炮
	消防炮（投标文件中需标明消防炮具体品牌型号） 
1、型号：水、泡沫两用炮；
2、炮头：直流开花水炮头，发泡筒
3、操控型式：遥控炮，可手动应急操作；
4、遥控器控制方式：无线遥控：空旷场地遥控距离≥150m，无线遥控器有抗干扰能力；有线遥控：≥20m。
5、应急控制：电气路失效时，可通过相应电磁阀及炮体上的控制装置进行手动操作；
6、额定流量≥64L/s
7、喷射方式：直流、开花

	6
	●
	液罐
	液罐 
罐体要求 
1、水罐、B类泡沫液罐和阀门应采用耐腐蚀材料制造或经过防腐处理。A类泡沫液罐应使用不锈钢材料或其他耐腐蚀材料制造。
2、泡沫液罐应设置呼吸装置,呼吸装置应保证压缩空气泡沫车工作时泡沫液的正常输送。
3、压缩空气泡沫车罐体容积大于或等于12m³时,容积误差不应大于±2%;容积小于12m³且不小于1m³时,每减少1m³,其误差绝对值增加0.1%;容积小于1m³时,容积误差不应大于10%。
4、当罐体容积大于2m³时,罐内应设置防荡板。当罐体容积大于3m³时,罐内应设置纵向防荡板,防荡板隔出的单腔容积不应大于2m³。
5、容积大于1m³的罐体顶部应设置可供人员进出的人孔及人孔盖。人孔直径不应小于0.4m。水罐人孔盖在罐内压力超过0.1MPa时应自动卸压。
6、水罐和泡沫液罐最低处应设置排污孔,排出的污物不应接触车身或底盘零部件。
7、水罐和泡沫液罐应设置液位或液量的指示装置。
8、水罐和泡沫液罐应能承受0.1MPa的静水压力。经0.1MPa静水压强度试验,罐体两侧面不应出现明显残余变形,相连接的管路、阀门均不应出现渗漏。

	7
	●
	车身、器材箱
	1、车身：
（1）在车身外部、内部和厢体,操作者可能触及的任何部件、构件等都不应有任何使人致伤的尖锐突出物或锐利边缘。
（2）车身各门、工作平台、抽屉式储物柜、抽拉拖板、翻转架、活动踏板等物件伸出车身之外超过450mm时,应有明显的标示。
（3）随车器材应按轻、小的器材放置上面,重、大的器材放置下面的原则进行摆放。
（4）同类或相关的器材应摆放在同一器材箱内或相邻的器材箱内。
（5）随车器材应固定可靠,取用方便,器材的抽拉柜、台和旋转架的工作应可靠。
2、器材箱
（1）箱体应采用耐腐蚀性材料制成或表面经防腐处理。
（2）可形成电化学腐蚀或抗电性的不同金属材料零部件或构件装在一起时,在两种材料间应采用隔离措施,以防止其发生腐蚀反应。
（3）所有暴露在外的非耐腐蚀金属材料的表面均应作防腐蚀处理。
（4）任何封闭的厢体应通风、防潮,且能排出厢内积水。
（5）箱体内储存的设备、器具均应设防护设施,不应使其内安装的电气线路、照明灯具、警示装置等受到机械损害。
（6）器材箱门应开启、关闭方便,不应有卡阻和两手用力不平衡就打不开的现象。卷帘门锁应开关方便、可靠。
（7）器材箱门应由防腐蚀性材料或表面经防腐蚀处理的材料制成。
（8）器材箱门设置应利于人员操作,取放设备和器具。
（9）器材箱门应具有锁止功能,在人员需进出或取放设备、器具时能方便开启,在车辆运行和不使用时不应自行启闭。

	8
	●
	管路系统
	管路系统
1、吸水管路：2个DN150内扣式接口，配有阀门
2、出水管路：高压：2个DN80螺纹阀门，配有接口及闷盖
3、常压：4个DN80手动阀门，配有接口及闷盖
4、外注水管路：上翻式,4个DN80手动阀门，配有接口及闷盖
5、B类泡沫外吸管路：1个DN65带阀门的内扣式接口，配滤网及闷盖
6、A类泡沫出液管路：2个DN65，配有接口及闷盖
7、炮出水管路：配有1个DN100控制阀门
8、罐注水管路：配有1个DN65控制阀门
9、冲洗管路：配有2条泡沫流经管道冲洗管路，带控制阀。
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	●
	控制系统
	控制系统
1、附加仪表、开关集中布置在控制面板上，利于操作；
2、仪表板上设备：液位表、转速表、压力表、真空表、等（仪表板设于泵房内或车尾外侧）。
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	●
	牵引系统
	牵引系统（绞盘）
1、安装在车辆上的绞盘及其钢丝绳应易于检查和维护,钢丝绳收放不应给其自身及附近其他设备造成损害,前置绞盘的安装不应影响到底盘保险杠拖车钩的使用。
2、绞盘安装在车架下或绞盘钢丝绳在车架下通过时,应有防泥水溅到的措施。
3、满载质量不大于10t的抢险救援车配置的绞盘额定拉力不应小于50kN,满载质量大于10t的抢险救援车配置的绞盘额定拉力不应小于70kN。
4、绞盘钢丝绳有效工作长度不应小于30m。
5、绞盘应有钢丝绳出绳导向装置,绞盘在钢丝绳出绳俯仰角度-5°~+5°、左右偏角-10°~+10°范围内应能达到额定拉力。
6、绞盘应有自动排线功能,保证绞盘在收、放绳过程中不出现乱绳的现象。
7、绞盘制动器应工作可靠,在额定拉力下不应打滑。
8、钢丝绳在卷筒上的缠绕层数最多不应超过5层。
9、应在操作人员可见处设有绞盘产品中文标牌,产品标牌应至少包括制造商名称、产品名称和型号、绞盘额定拉力、钢丝绳的直径及有效工作长度、钢丝绳允许工作角度等内容。
10、安全性要求
（1）绞盘应有过载保护装置,且应满足以下要求:过载保护装置的工作拉力应在绞盘额定拉力的1.0~1.25倍之间；
（2）过载保护装置工作时应能自动停止绞绳作业；
（3）过载工况解除后,过载保护装置应能自行复位,且绞盘支架或托架与车身的连接不应出现断裂或永久变形的现象。
（4）绞盘操控装置的位置应能保证操作人员的安全,且便于观察绞盘的作业情况。
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	●
	升降照明系统
	升降照明系统
1、抢险救援车照明系统发电机(组)额定功率不应小于8kW。
2、照明灯具应能在发电机(组)启动成功后15min内达到最大照度。
3、发电机(组)的工作噪声不应大于90dB(A)。
4、照明系统在50m处各测试点照度均不应小于5lx。
5、照明系统的升降杆在达到最大高度后,1h内的下滑量不应超过6cm。
6、控制柜切换装置应能可靠实施发电机(组)供电或外来电源送电的互相切换。
7、控制柜应至少有以下控制功能和显示功能:
（1）电源总开关、启动、停机、紧急切断、照明灯运行;
（2）电压、电流、频率显示。
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	●
	电气系统和警报装置
	电气系统和警报装置
1、消防车电路应标识清楚,电线两端标号应一致。控制开关和用电设备之间的连接应采用整根电线。
2、电线芯应包覆防水、防热和防腐蚀的防护层。
3、消防车应装有电源总开关,总开关由切断状态转换到接合状态时在驾驶室应有声音提示。
4、驾乘室上、下车踏板的照明灯开关应由车门控制,车门打开时自动接通照明,车门关闭自动切断照明。
5、驾乘室内各座位处的照度不应小于20lx。
6、消防车器材箱和泵房应安装照明灯。照明灯的开关应设置在打开器材箱门时人员可方便接触、取放器材不会磕碰的位置,或与器材箱门的启闭联动。当器材箱内无器材遮挡时,器材箱内照度不应小于20lx。
7、需要人员至消防车车顶操作或维修时,应在车顶设置照明装置。
8、电线束应与底盘或车体可靠固定,距离排气管的最小距离不应小于300mm。
9、当电线束穿过有锐利边缘的孔时,在电线束与孔相接触处应对电线束进行防护。
10、电线束应避开可能有油污的地方。
11、消防车所有电路都应设置保险装置,且消防车上装和底盘的电路不应共用一个保险装置。功率输出装置的挂挡机构、泵操作面板照明、警示灯具和电动消防炮应使用独立的保险装置。
12、消防车所有电路保险装置应集中放置,电路保险装置应安装在干燥、防水、防尘、避免机械振动和冲击并且维修人员易接触处。
13、消防车所用电气开关应防水、防尘。电气柜和用电设备不应设置在出水口、供水口等易受潮、易受水渍侵蚀的位置附近,安装在车辆外部且防水等级小于GB/T4208中IP65的电气开关应设置防雨罩。
14、消防车发电机的输出功率不应小于以下用电设备同时使用时的电功率之和:
（a)警灯及警报器;
（b)消防车所带通信器材;
（c)消防车前照灯和后部灯具;
（d)驾乘室照明;
（e)操作消防泵、举高装置等所需的照明;
（f)各踏板、扶手照明及警示灯具;
（g)器材箱照明;
（h)用户购买消防车时明示的其他用电设备。
15、发动机工作后发电机未向蓄电池充电或发动机没有工作而使用蓄电池时,驾驶室内应有声光报警。
16、标称电压12V的车辆,当电源电压低于9.6V;或标称电压为24V的车辆,当电源电压低于19.2V,且持续时间大于2min时驾驶室内应有声光报警。
17、采用二类底盘改装的消防车应设置使用220V市电对蓄电池充电的充电器,消防车侧面或后部应装有充电插座。插口应设置防水挡板,当消防车启动时充电插头应能自动脱落。
18、蓄电池应放置在通风、干燥处,放置在驾驶室内时应有盖板,放置在其他地方应远离热源并采取防护措施以免消防车行驶时遭飞溅物损伤,蓄电池离制动管路的距离小于200mm时应设置隔板。蓄电池放置的位置应便于维护和保养。
19、蓄电池容量应保证当发电机不工作时,第14条规定的全部用电设备正常工作10min后能正常启动消防车。
20、使用底盘蓄电池作为动力的电动引水器在蓄电池电容量下降至原容量70%时应仍能达到规定的最大真空度。
21、消防车所有用电器具所产生的无线电干扰不应影响消防救援人员使用的通信设备。
22、消防车驾驶室顶部应安装警灯,若安装圆型警灯,应在驾驶室顶部两侧各安装一个。若消防车后部安装警灯,应在左右中间区域安装一个圆形警灯。后部警灯应与驾驶室顶部警灯联动,并设置手动单独关闭后部警灯的功能。警灯的光色应为红色。
23、满载总质量大于12000kg的消防车应装备提醒车辆右转弯及倒车的音响提示装置。
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	●
	认证要求
	整车具有消防产品认证证书（投标文件中提供消防产品认证证书扫描件）。



随车器材
	序号
	名称
	型号规格
	数量
	备注

	1
	消防水带
	10盘
	16-65-20
	

	2
	消防水带
	6盘
	16-80-20
	

	3
	高压水带
	4盘
	40-80-50，NH3螺纹
	

	4
	直流开关水枪
	2把
	QZG3.5/7.5、自带接口
	

	5
	多功能水枪
	2把
	QLD6.0/8Ⅲ、自带接口
	

	6
	A类泡沫枪
	2把
	PQA
	

	7
	低倍数泡沫枪
	2把
	QP8/0.7Z、自带接口
	

	8
	干粉灭火器
	1具
	8kg
	

	9
	泡沫外吸管及扳手
	1套
	DN50/2m、内扣式接口
	

	10
	集水器
	1件
	JⅡ150/80×2-1.6
	

	11
	分水器
	2件
	FⅢ80/80×3-1.6
	

	12
	高压分水器
	1件
	一个NH3内螺纹进口，两个NH3外螺纹出口
	

	13
	转换接口
	2件
	NH3内螺纹接口/80雌接口
	

	14
	吸水管扳手
	2把
	ABC
	

	15
	橡皮锤
	1把
	
	

	16
	地上消火栓扳手
	1把
	FB-400
	

	17
	地下消火栓扳手
	1把
	FBA-860
	

	18
	二节拉梯
	1架
	铝合金、6m
	

	19
	异径接口
	2件
	DN80雄接口/DN65雌接口
	

	20
	异径接口
	2件
	DN65内扣/DN80内扣
	

	21
	异径接口
	2件
	DN80卡式雄/NH3外螺纹
	

	22
	异型接口
	2件
	DN80雌接口/DN80内扣
	

	23
	异型接口
	2件
	DN80雄接口/DN80内扣
	

	24
	同型接口
	1件
	DN150内扣/100螺纹
	

	25
	水带护桥
	2副
	
	

	26
	水带包布
	8件
	DN65/DN80
	

	27
	水带挂钩
	8件
	DN65-L500/DN80-L700
	

	28
	消防斧
	1把
	
	

	29
	可充电式手提照明灯
	2只
	BHL410
	

	30
	吸水管
	4根
	DN150×2m
	

	31
	滤水器
	1件
	KY150
	




