[bookmark: _Toc513065351][bookmark: _GoBack]招标项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求
前提：本章中标注“★”的条款为本项目的实质性要求条款，投标人不满足的，将在符合性审查时按照无效投标处理。具体详见第七章“综合评分明细表”。
1、 项目概述
1、项目概况
根据学校《2026年秋季新生宿舍安排方案》的总体部署，为有效缓解校内学生住宿资源紧张状况，确保2026级新生住宿需求得到充分保障，学校拟对毕业生腾退的零散宿舍房间实施床位扩容改造，通过家具“1改2”“1改3”的方式扩充床位供给。项目涉及九里校区扬华斋、眷诚斋及犀浦校区鸿哲斋相关楼层，共计237间分散宿舍。定制家具须结合各宿舍楼栋的层高、房间实际尺寸及学生使用高度等因素进行个性化设计与适配，扬华斋1层与其他楼层层高不一致等问题，需根据具体情况对家具尺寸作局部调整；特殊情况如加长床（每年约90个）需学生入住后对具体床位做加长处理。
特别提示：根据往年项目实施经验，本项目改造宿舍的维修改造部分工作预计在8月23日完成交付，届时将具备家具进场安装条件。供应商应充分考虑上述工期窗口期较短的因素，合理安排生产计划、物流配送及现场安装人员，确保在交付后规定时限内完成家具安装并达到验收标准。
2、拟实现的主要功能或目标
依据《2026年秋季新生宿舍安排方案》，拟对毕业生腾退零散宿舍进行家具改造扩容。其中：九里校区扬华斋130间、眷诚斋42间，犀浦校区鸿哲斋15间，共计187间实施“1改2”改造；九里校区眷诚斋50间实施1改3。所有家具须根据不同房型的实测尺寸进行定制化设计与空间布局优化，在有限空间内实现功能最大化，同时兼顾使用安全性与居住舒适性。家具选材须符合国家环保标准，成品质量须满足QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》相关要求，确保安全环保、低有害物释放，切实保障学生住宿安全与健康。
3、采购清单
	[bookmark: _Hlk212463801]序号
	标的名称
	★数量
	所属行业
	是否属于优先采购节能产品
	是否属于强制采购节能产品
	是否属于优先采购环境标志产品
	是否允许进口产品参与投标

	1
	定制学习桌1
	290张
	工业
	否
	否
	是
	否

	2
	定制学习桌2
	150张
	工业
	否
	否
	是
	否

	3
	定制更衣柜
	114组
	工业
	否
	否
	是
	否

	4
	学习椅
	524把
	工业
	否
	否
	是
	否

	5
	定制单人公寓床（侧爬梯）
	260套
	工业
	否
	否
	是
	否

	6
	两人位公寓床
	50套
	工业
	否
	否
	是
	否

	7
	上床下柜
	50套
	工业
	否
	否
	是
	否

	8
	单人床
	30张
	工业
	否
	否
	是
	否

	9
	两人位组合公寓床
	10组
	工业
	否
	否
	是
	否


[bookmark: PO_默认文件内容_21][bookmark: _Toc217446095]二、商务要求 
[bookmark: OLE_LINK9]★1、交货期：合同签订后15天内交货并完成安装调试。
★2、交货地点：西南交通大学九里校区、犀浦校区。
★3、付款方式：
3.1分期付款
第一期：合同生效且供应商提交履约保证金后，预付合同金额的40%；
第二期：项目验收合格后，支付合同金额的60%。
3.2每次付款前，供应商应出具等额增值税专用发票，发票与合同的银行账户信息应保持一致。
★4、验收方法和标准：
4.1货物到达现场后，中标人应在采购人在场情况下当面开包，共同清点、检查外观，作出验货记录，双方签字确认后开始安装调试。
4.2中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。
4.3中标人交货时应提供全套、完整的书面技术资料，包括采购标的说明书、操作手册、简单维修说明、检验检测报告、合格证等 （如涉及），并派遣专业技术人员进行现场部署调试。验收合格条件如下：
(一) 各项技术参数、功能配置与投标文件一致；
(二) 安装完毕的家具及周边环境应清理干净。中标人须负责全部家具的保护和清洁工作，直至所有家具验收合格并正常使用后为止。在安装过程中，如建筑结构或其他房间设施被损坏中标人应负责修理或赔偿损失；
(三)在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。
4.4验收时，采购人有权随机抽取定制学习桌1套、定制更衣柜1套、单人公寓床（侧梯）1套送至第三方检测机构进行破坏性检测，检测费用由中标人承担。如检测结果不符合招标文件要求及投标文件承诺，采购人有权拒收全部货物，并追究中标人相关法律责任。
4.5产品在部署调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。
4.6采购人对供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认，并出具书面验收意见。
★5、中标人需在货物生产前现场复核尺寸并与采购人确认，按照复核尺寸进行生产，价格不作调整，质量要求和标准不变。在合同生效后中标人应向采购人提供详细的安装要求并提供技术咨询；在货物到达前，采购人配合供应商做好货物安装准备。货物到达采购人指定所在地，在接到采购人通知后一周内进行安装调试，直至通过验收。
★6、鉴于新生入学后存在因身高原因需对公寓床进行加长处理的情况，投标人在中标后合同履行期间，根据采购人通知的具体数量和时间，配合采购人完成相应床位的加长改造，此部分费用均已包含在本次投标报价中。
★7、售后服务
7.1质保期不低于五年，终身保修（质保期的起始日期为货物在最终用户现场验收合格之日起开始计算）。
7.2质保期内中标人负责对产品上门保修、更换损坏的零部件（耗材和人为原因造成损坏除外），同一质量问题经中标人连续维修两次仍不能正常使用的，中标人应在一个月内更换全新产品并重新计算质保期（费用包含在本次报价中）。
7.3质保期内中标人每年巡回保养二次。
7.4投标人须中标后提供产品7*24小时售后服务、故障处理服务、现场服务，若远程服务无法解决问题，须在2小时内到达现场处理服务，4小时内排除故障。
7.5投标人质保期外继续提供服务，差旅费（包括机票，住宿，交通费等）和人工服务费包含在本次报价中，如需更换零配件、购买附（辅）件，将按成本价提供，响应速度同保修期响应速度。
★8、人员资格及技术水平：本项目需现场工程师不少于2名【投标时需提供上述人员与供应商有效的劳动关系证明（劳动关系证明材料不作具体限制）】。
★9、违约事项
9.1中标人逾期交付货物或逾期完成安装调试并验收合格的，中标人应按逾期部分总价款每日1%向采购人支付违约金，由采购人从待付价款中直接扣除；逾期超过约定日期5个工作日不能交货的，视为合同继续履行将损害国家利益或社会公共利益，采购人可解除本合同。
9.2中标人因逾期交货或逾期完成安装调试并验收合格或因其他违约行为导致采购人解除合同的，中标人应返回采购人已经支付的款项并向采购人支付本合同约定总价款10%的违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由中标人继续承担赔偿责任。
9.3中标人所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定及招标文件规定的标准的，采购人有权拒收该货物，中标人应按本合同总价款的10%向采购人支付违约金。中标人愿意更换货物且采购人同意的，按中标人逾期交货处理。中标人拒绝更换货物的，采购人可以单方面解除合同。
9.4未经采购人书面同意，中标人擅自停止履行合同、撤场或以其他行为表明不再继续履约，严重影响采购人学校食堂工作正常进行的，采购人有权上报本项目财政主管部门并单方解除合同。供应商除应退还采购人已支付的全部款项外，还应向采购人支付相当于合同总金额100%的违约金。
9.5在质保期内，中标人未按照本项目招标文件及中标人投标文件条款对该项目涉及的货物进行维护保养或维修的，中标人应按照合同总价款每日1%计算，向采购人支付违约金。质保期内，中标人用于维修、更换的备件与原货物品种、技术参数、质量等不一致且中标人无正当理由不同意更换为原货物的，则中标人应按照该原件总价款100%向采购人支付违约金。
★10、国家标准要求：在投标时或项目履约过程中，供应商所投或所供的产品、配件、原材料须符合国家强制标准。国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。
★11、产品交付要求：交付产品的外观及颜色、标识应按图纸及技术文件要求进行，包装箱不得标识涉密信息，并附产品清单一份。本项目采购产品涉及包装的，应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求。
★12、室内空气检测：①家具进场安装前，由采购人委托第三方检测机构做室内空气检测（检测标准 GB/T 18883-2022《室内空气质量标准》），检测合格后正式进场安装；②安装完成后，由采购人抽样委托第三方检测机构做室内空气检测（检测标准 GB/T 18883-2022《室内空气质量标准》）；③室内空气检测合格检测费用由采购人承担，如检测不合格的，供应商承担检测费用，采购人有权解除合同，要求供应商无条件退回已支付款项。
★13、非特定美国企业生产产品：根据《关于在政府采购活动中对有关美国企业采取相关措施的通知》（财库〔2026〕10号）规定，供应商不得提供该通知中所列46家美国企业（不包括在华美资企业）生产的产品，否则投标无效。
[bookmark: OLE_LINK7]14、投标人结合对本项目的理解与采购人的实际需求提供产品外观设计图，至少包括：（1）三维彩色效果图，每款须含正面、侧面、俯瞰三个视角视图并标注外形尺寸及说明；（2）结构设计、功能配置；（3）安全性分析；（4）外观设计（至少包含色彩搭配、造型）。
15、投标人结合对本项目的理解与采购人的实际需求提供项目实施方案，方案至少包括：（1）项目运输配送及进度安排；（2）拟投入本项目人员配置、分工及产品的安装调试；（3）项目实施难点分析及解决方案；（4）就项目实际情况对产品的改造方案（加长床改造）
三、技术服务、参数要求
	序号
	家具名称
	材质技术参数要求
	所在位置

	1
	定制学习桌1
	★1.规格：长900mm（±10mm）×宽600mm（±10mm）×高1850mm（±10mm），颜色为：白色及木纹色组合。
★2.书架：板材采用≥0.8mm厚的冷轧钢板，左右等分二格，每格上下分三层，最下层后空方便墙面插座使用，书架与桌面固定。
# 3.学习桌：桌面离地高度≥760mm，桌腿采用≥40mm×40 mm×1.2mm冷轧钢管制作；桌面采用≥25mm厚实木颗粒板， PVC封边条封边。
# 4.抽屉：整体采用≥0.8mm厚冷轧钢板制作。抽屉安装明挂转锁，滑轨采用三节导轨。
△ 5.扣手：为梯形内嵌一体式钢制压型扣手，规格长≥200mm×宽33mm×深15mm。
	九里眷诚斋

	2
	定制学习桌2
	★1.规格：长1200mm（±10mm）×宽600mm（±10mm）×高1850mm（±10mm），颜色为：白色及木纹色组合。
★2.书架：板材采用≥0.8mm厚的冷轧钢板，左右等分二格，每格上下分三层，最下层后空方便墙面插座使用，书架与桌面固定。
# 3.学习桌：桌面离地高度≥760mm，桌腿采用≥40mm×40mm×1.2mm冷轧钢管制作；桌面采用≥25mm厚实木颗粒板， PVC封边条封边。
# 4.抽屉：整体采用≥0.8mm厚冷轧钢板制作。抽屉安装明挂转锁，滑轨采用三节导轨。
△5.扣手：为梯形内嵌一体式钢制压型扣手，规格长≥200mm×宽33mm×深15mm。
# 6.学习桌：邻边垂直度、翘曲度、平整度、底脚着地平稳性，应无裂缝、叠缝、外露管口端面应封闭、焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位等。
	九里眷诚斋、扬华斋、犀浦鸿哲斋

	3
	定制更衣柜
	★1.规格：长900mm（±10mm）×宽500mm（±10mm）×高1850mm（±10mm）。颜色：白色及木纹色组合。
★2.更衣柜分为左右二门设计。柜内带有一个试衣镜；柜内一根挂衣杆，上下各一块层板；下部内空。柜体整体采用≥0.8mm厚冷轧钢板，经冲压、折弯、焊接成型,拆装式结构组装后结实耐用。柜门上角设置一个压型编号框，柜门下角设置透气孔。
△ 3.扣手：采用梯形内嵌一体式钢制压型扣手，规格长≥200mm×宽33mm×深15mm、锁具为转鼻外挂锁，柜子底部带有塑料底脚，使柜体不直接接触地面防潮、防锈，外观：柜体表面采用环保塑粉静电喷塑高温固化。喷塑后柜体表面应无剥落、返锈、气泡、表面光洁、无划痕，无污渍，无明显色差。
	九里眷诚斋、扬华斋，犀浦鸿哲斋

	4
	学习椅
	★1.规格：宽度385mm（±10mm）×深度400mm（±10mm）×高度810mm（±10mm）颜色：白色及木纹色组合。
★2.钢架采用≥30mm×30mm钢管制作，材料壁厚≥1.0mm，横梁采用≥20mm×20mm钢管制作，材料壁厚≥1.0mm。
△ 3.坐板距地面≥430mm，坐板及靠板采用实木颗粒板外贴面板，成型厚度≥25mm。
	九里眷诚斋、扬华斋，犀浦鸿哲斋

	5
	定制单人公寓床（侧爬梯）
	★1.规格：长2000mm（±10mm）×宽900mm（±10mm）×高1900mm（±10mm），颜色：白色及木纹色组合。
# 2.边立柱：采用冷轧钢板经成型线轧制而成的全封闭对称钢管，成型尺寸≥65mm×65mm，材料壁厚≥1.2mm，立柱边长≥240mm，正面有两条流线压型加固，正视面压型宽度≥8.5mm，压型深度≥4.2mm，侧视面压型宽度≥9.5mm，压型深度≥3.2mm，床横梁连接面宽度≥44mm,立柱正面为外圆弧防碰撞设计。
# 3.长横梁：采用冷轧钢板经成型线轧制而成闭口D型钢管，其立面为平行中空异形，成型尺寸≥87mm×43mm，材料壁厚≥1.2mm，床厅周长≥230mm，正面有三条流线压型，正视面压型宽度≥9mm，压型深度≥3.2mm。
△4.床头护栏：上横梁采用≥25mm方管，下横梁≥25mm×50mm钢管，材料壁厚≥1.2mm。
# 5.床前护栏：上横梁采用≥25mm方管，竖撑≥20mm钢管，材料壁厚≥1.2mm。
# 6.爬梯：步梯为四步设计，钢架采用≥20mm×40mm×1.2mm椭圆钢管，脚踏板采用冷轧钢板经模压而成，成型尺寸≥380mm×95mm，材料壁厚≥1.5mm，前圆边处理，踏板上方防滑设计，带有ABS带夜光的塑料扣。
# 7.床撑：采用外形规格30mm×30mm×1.0mm高频焊接闭口型材管，管材截面为梯形，下部为圆弧。床撑数量≥5根，均匀分布，两端插入横梁内并配置全包围式ABS塑料静音套，床架安装成型后床撑无法拆卸，保证床架安全牢固。
# 8.床板：采用≤8块杉木实木杉木板条，均匀排布，木条间缝隙小于8mm，四面刨光并倒棱，木板厚度≥15mm，经过烘干除虫处理，中间4根≥25mm×35mm 的木横撑固定，木撑表面刨光、光滑无毛刺，规格根据床实际内空大小定制，四周留空≤20mm，要求板材平整不变形。
# 9.蚊帐杆：框式蚊帐杆，≥φ19×1.0mm，配备升降调节装置，可调节高度为650-820mm。
#10.塑料脚套：采用PP塑料一次性注塑成型，底部为外包脚套，高度≥50mm增强立柱底部涂层使用寿命。
△ 11.床垫：规格尺寸为长和宽与定制单人公寓床配套，偏差在床内径负3mm范围内；厚≥50mm，床垫面料采用棉质针织布；棕床垫采用椰棕、纤维混合制成。
★12.组合柜：整体规格：宽1860mm（±10mm）×深800mm（±10mm）×高1490mm（±10mm）。
★13.底部组合柜设计为三扇单开门设计，采用≥0.8mm冷轧钢板制作而成，最左侧单开门内衣部为一块可任意调节高低层板，内部一根铝合金挂衣杆，门板带有一小镜；中间单开门内部设计两块层板，可任意调节高低，底部可放置行李箱；右侧储物柜内部为四块层板，可任意调节高低；组合柜正前方无任何阻挡，不影响所有柜门开启。
△ 14.扣手：采用梯形内嵌一体式钢制压型扣手，规格长≥200mm×宽33mm×深15mm、锁具为转鼻外挂锁，柜子底部带有塑料地脚。
	九里扬华斋
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	两人位公寓床
	★ 1.规格：长2000mm（±10mm）×宽900mm（±10mm）×高2100mm （±10mm），颜色为白色及木纹色组合。
# 2.边立柱：采用冷轧钢板经成型线轧制而成的全封闭对称钢管，成型尺寸≥65mm×65mm，材料壁厚≥1.2mm，立柱边长≥240mm，正面有两条流线压型加固，正视面压型宽度≥8.5mm，压型深度≥4.2mm，侧视面压型宽度≥9.5mm，压型深度≥3.2mm，床横梁连接面宽度≥44mm,立柱正面为外圆弧防碰撞设计。
# 3.长横梁：采用冷轧钢板经成型线轧制而成闭口D型钢管，其立面为平行中空异形，成型尺寸≥87mm×43mm，材料壁厚≥1.2mm，床厅周长≥230mm，正面有三条流线压型，正视面压型宽度≥9mm，压型深度≥3.2mm。
△4.床头护栏：上横梁采用≥25mm方管，下横梁≥25mm×50mm钢管，材料壁厚≥1.2mm。
△5.床前护栏：上横梁采用≥25mm方管，竖撑≥20mm钢管，材料壁厚≥1.2mm。护栏底部带有封板，封板采用双层扣压式设计，采用≥0.7mm冷轧钢板制作而成。
# 6.床撑：采用外形规格≥30mm×30mm×1.0mm高频焊接闭口型材管，管材截面为梯形，下部为圆弧。床撑数量≥5根，均匀分布，两端插入横梁内并配置全包围式ABS塑料静音套，床架安装成型后床撑无法拆卸，保证床架安全牢固。
# 7.床板：采用≤8块杉木实木杉木板条，均匀排布，木条间缝隙小于8mm，四面刨光并倒棱，木板厚度≥15mm，经过烘干除虫处理，中间4根≥25mm×35mm 的木横撑固定，木撑表面刨光、光滑无毛刺，规格根据床实际内空大小定制，四周留空≤20mm，要求板材平整不变形。
# 8.蚊帐杆：框式蚊帐杆，≥φ19×1.0mm，配备升降调节装置，可调节高度为650-820mm。
△ 9.鞋架：采用≥20mm×20mm×1.0mm钢管与≥20mm×10mm×1.0mm制作而成，与床立柱固定连接。
# 10.塑料脚套：采用PP塑料一次性注塑成型，底部为外包脚套，高度≥50mm增强立柱底部涂层使用寿命。
△11.床垫：规格尺寸为长和宽与两人位公寓床配套，偏差在床内径负3mm范围内；厚≥50mm，床垫面料采用棉质针织布；棕床垫采用椰棕、纤维混合制成。
	九里眷诚斋

	7
	上床下柜
	★1.规格：长2500mm（±10mm）×宽900mm（±10mm）×高2100mm（±10mm） 颜色为白色及木纹色组合。
# 2.边立柱：采用冷轧钢板经成型线轧制而成的全封闭对称钢管，成型尺寸≥65mm×65mm，材料壁厚≥1.2mm，立柱边长≥240mm，正面有两条流线压型加固，正视面压型宽度≥8.5mm，压型深度≥4.2mm，侧视面压型宽度≥9.5mm，压型深度≥3.2mm，床横梁连接面宽度≥44mm,立柱正面为外圆弧防碰撞设计。
# 3.长横梁：采用冷轧钢板经成型线轧制而成闭口D型钢管，其立面为平行中空异形，成型尺寸≥87mm×43mm，材料壁厚≥1.2mm，床厅周长≥230mm，正面有三条流线压型，正视面压型宽度≥9mm，压型深度≥3.2mm。
△ 4.床头护栏：上横梁采用≥25mm方管，下横梁≥25mm×50mm钢管，材料壁厚≥1.2mm。
# 5.床前护栏：上横梁采用≥25mm方管，竖撑≥20mm钢管，材料壁厚≥1.2mm。护栏底部带有封板，封板采用双层扣压式设计，采用≥0.7mm冷轧钢板制作而成。
# 6.步梯柜：步梯为四步设计，步梯柜为上开门带磁吸设计，脚踏板采用冷轧钢板经模压而成，材料壁厚≥1.5mm，规格为：长500mm×宽200mm（±5mm），前圆边处理，踏板设计压型筋加固，镶嵌ABS带夜光的塑料防滑块，尺寸为长400mm×宽50mm（±5mm），与踏板紧密贴合无外翘。 底部带塑料底脚。踏步底部设有加强筋，增强整体承重；梯柜整体选用≥0.7mm冷轧钢板制作而成，左右两侧为一体成型无接缝。规格≥高1340mm×宽500mm×840mm。
# 7.床撑：采用外形规格≥30mm×30mm×1.0mm高频焊接闭口型材管，管材截面为梯形，下部为圆弧。床撑数量≥5根，均匀分布，两端插入横梁内并配置全包围式ABS塑料静音套，床架安装成型后床撑无法拆卸，保证床架安全牢固。
# 8.床板：采用≤8块杉木实木杉木板条，均匀排布，木条间缝隙小于8mm，四面刨光并倒棱，木板厚度≥15mm，经过烘干除虫处理，中间4根≥25mm×35mm 的木横撑固定，木撑表面刨光、光滑无毛刺，规格根据床实际内空大小定制，四周留空≤20mm，要求板材平整不变形。
# 9.蚊帐杆：框式蚊帐杆，≥φ19×1.0mm，配备升降调节装置，可调节高度为650-820mm。
# 10.塑料脚套：采用PP塑料一次性注塑成型，底部为外包脚套，高度≥50mm增强立柱底部涂层使用寿命。
△ 11.床垫：规格尺寸为长和宽与上床配套，偏差在床内径负3mm范围内；厚≥50mm，床垫面料采用棉质针织布;棕床垫采用椰棕、纤维混合制成。
★12.组合柜：整体规格：宽1860mm（±10mm）×深800mm（±10mm）×高1690mm（±10mm）。
★13.底部组合柜设计为三开门设计，采用≥0.8mm冷轧钢板制作而成，最左侧单开门内衣部为一块层板，内部一根铝合金挂衣杆，门板带有一小镜。中间单开门内部设计两块可调节层板，底部可放置行李箱，右侧储物柜内部为四块可根据现场情况调节层板。
△14.扣手：采用梯形内嵌一体式钢制压型扣手，规格长≥200mm×宽33mm×深15mm、锁具为转鼻外挂锁，柜子底部带有塑料地脚，使柜体不直接接触地面防潮、防锈，外观：柜体表面采用环保塑粉静电喷塑高温固化。
	九里眷诚斋
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	单人床
	★1.规格：长2000mm（±10mm）×宽900mm（±10mm）×高810mm（±10mm）。
# 2.边立柱：采用冷轧钢板经成型线轧制而成的全封闭对称钢管，成型尺寸≥65mm×65mm，材料壁厚≥1.2mm，立柱边长≥240mm，正面有两条流线压型加固，正视面压型宽度≥8.5mm，压型深度≥4.2mm，侧视面压型宽度≥9.5mm，压型深度≥3.2mm，床横梁连接面宽度≥44mm,立柱正面为外圆弧防碰撞设计。
# 3.长横梁：采用冷轧钢板经成型线轧制而成闭口D型钢管，其立面为平行中空异形，成型尺寸≥87mm×43mm，材料壁厚≥1.2mm，边长≥230mm横梁正面有三条流线压型，正视面压型宽度≥9mm，压型深度≥3.2mm，横梁下部圆弧防碰撞设计。
△4.床头护栏：上部横梁采用≥25mm×25mm×1.2mm钢管，中间封板为≥16mm实木颗粒板。
# 5.床撑：床框横撑≥5根，采用外形规格≥30mm×30mm×1.0mm高频焊接闭口型材管，管材截面为梯形，下部为圆弧。床撑数量≥5根，均匀分布，两端插入横梁内并配置全包围式ABS塑料静音套，床架安装成型后床撑无法拆卸，保证床架安全牢固。
# 6.杉木床板：采用≤8块杉木实木板条，均匀排布，木条间缝隙小于8mm，四面刨光并倒棱，木板厚度≥15mm，经过烘干除虫处理，中间≥4根 25mm×35mm 的木横撑固定，木撑表面刨光、光滑无毛刺，规格根据床实际内空大小定制，四周留空≤20mm，要求板材平整不变形。
△ 7.床垫：规格尺寸为长和宽与单人床配套，偏差在床内径负3mm范围内；厚≥50mm，床垫面料采用棉质针织布;棕床垫采用椰棕、纤维混合制成。
	犀浦鸿哲斋
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	两人位组合公寓床
	★1.规格尺寸：长4500mm（±10mm）×宽900mm（±10mm）×高2150mm（±10mm）。
# 2.边立柱：采用冷轧钢板经成型线轧制而成的全封闭对称钢管，成型尺寸≥65mm×65mm，材料壁厚≥1.2mm，立柱边长≥240mm，正面有两条流线压型加固，正视面压型宽度≥8.5mm，压型深度≥4.2mm，侧视面压型宽度≥9.5mm，压型深度≥3.2mm，床横梁连接面宽度≥44mm,立柱正面为外圆弧防碰撞设计。
#3.长横梁：采用冷轧钢板经成型线轧制而成闭口D型钢管，其立面为平行中空异形，成型尺寸≥87mm×43mm，材料壁厚≥1.2mm，边长≥230mm横梁正面有三条流线压型，正视面压型宽度≥9mm，压型深度≥3.2mm，横梁下部圆弧防碰撞设计。
△ 4.床头护栏：上横梁采用≥25mm方管，下横梁≥25mm×50mm钢管，材料壁厚≥1.2mm。
△ 5.床前护栏：上横梁采用≥25mm方管，竖管≥20mm方管，材料壁厚≥1.2mm。
# 6.步梯柜：步梯为四步设计，步梯柜为上开门带磁吸设计，脚踏板采用冷轧钢板经模压而成，材料壁厚≥1.5mm，规格为：长500mm×宽200mm（±5mm），前圆边处理，踏板设计压型筋加固，镶嵌ABS带夜光的塑料防滑块，尺寸为长400mm×宽50mm（±5mm），与踏板紧密贴合无外翘。 底部带塑料底脚。踏步底部设有加强筋，增强整体承重；梯柜整体选用≥0.7mm冷轧钢板制作而成，左右两侧为一体成型无接缝。
# 7.床撑：采用外形规格≥30mm×30mm×1.0mm高频焊接闭口型材管，管材截面为梯形，下部为圆弧。床撑数量≥5根，均匀分布，两端插入横梁内并配置全包围式ABS塑料静音套，床架安装成型后床撑无法拆卸，保证床架安全牢固。
#8.杉木床板：采用≤8块杉木实木杉木板条，均匀排布，木条间缝隙小于8mm，四面刨光并倒棱，木板厚度≥15mm，经过烘干除虫处理，中间4根 ≥25mm×35mm 的木横撑固定，木撑表面刨光、光滑无毛刺，规格根据床实际内空大小定制，四周留空≤20mm，要求板材平整不变形。
#9.蚊帐杆：框式蚊帐杆，≥φ19×1.0mm，配备升降调节装置，可调节高度为650-820mm。
#10.塑料脚套：采用PP塑料一次性注塑成型，底部为外包脚套，高度≥50mm增强立柱底部涂层使用寿命。
△ 11.床垫：规格尺寸为长和宽与两人位组合公寓床配套，偏差在床内径负3mm范围内；厚≥50mm，床垫面料采用棉质针织布;棕床垫采用椰棕、纤维混合制成。
★ 12.组合柜外观尺寸：≥长1930mm×宽600mm×高1690mm。
★ 13.衣柜：规格≥高1690mm×宽600mm×深600mm，板材采用≥0.7mm厚的冷轧钢板，单开门设计，上下两门，下门较短设计为存放区，上门较长内设计一根挂衣杆。
△ 14.桌面：≥长1070mm×宽600mm×厚25mm，采用实木颗粒板，厚度≥25mm，同色封边条封边。
# 15.书桌柜：规格≥长750mm×深265mm×高1690mm，设计为开放式上下四层，桌面以上三层，高度均分，桌面以下一层，可放置大件物品，采用≥0.7mm厚冷轧钢板，表面除油、去锈、陶化、钝化等工序处理，静电喷塑，底部安装钢制防潮底脚。
# 16.书架：规格≥长1070mm×宽240mm×高290mm，左右均分三格，采用≥0.8mm厚裸板冷轧钢板，表面除油、去锈、陶化、钝化等工序处理，静电喷塑，左右两侧与衣柜和书柜穿透式螺栓固定。
	九里眷诚斋


[bookmark: OLE_LINK2]四、质量及标准要求
	序号
	名称
	质量及标准要求

	1. 
	颗粒板
	[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK8]甲醛释放量（气候箱法）≤0.03mg/m3，抗菌率-金黄色葡萄球≥90%，防霉菌等级-黑曲霉0级，板密度≥0.7g/cm³，含水率3-13%，其他物理力学性能干燥状态下使用的家具型刨花板其他物理力学性能要求-静曲强度(MOR)≥11MPa，握螺钉力-板面握螺钉力≥900N、握螺钉力-板边握螺钉力≥600N。（检验依据： GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021、GB/T 4897-2015、QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010）。

	1. 
	抽屉导轨
	乙酸盐雾试验（ASS）法-24h-镀层本身的耐腐蚀等级达到10级，镀层对基体的保护等级达到10级，过载：猛关及猛开,所有组件或连接件不应断裂损坏，抽屉导轨级其组件不应分离；操作力：当M＜40kg时，推力或拉力≤50N，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4% （检验依据：QB/T2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999）。

	1. 
	更衣柜
	架类强度和耐久性-活动部件-开门水平加载试验(80N)-非家用、柜架类稳定性-所有开门、推拉构件和翻门开启试验，所有储存部件空载-非家用符合检测要求，产品有害物质-甲醛释放量(气候箱法) ≤0.03mg/m3、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出，多环芳烃-苯并[a]芘≤0.5mg/kg，产品寿命-柜类-拉门耐久性-≥8万次（检验依据：GB/T 6739-2022、GB/T 35607-2024 、GB/T 40971-2021、GB/T 10357.5-2023、GB/T 3325-2024）。

	1. 
	床立柱
	[bookmark: OLE_LINK11]乙酸盐雾试验（ASS）法-24h,耐腐蚀等级达到10级。耐湿热性200h，应无锈蚀、鼓泡、剥落现象。金属件,其受力部件的管壁厚度不应小于1.2mm，外观性能，应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色。力学性能：抗拉强度315-430MPa，下屈服强度≥300MPa，断后伸长率≥33%（检验依据GB/T3325-2024、GB/T1740-2007、GB/T3094-2012、QB/T3827-1999）。

	1. 
	学习桌
	邻边垂直度、翘曲度、平整度、底脚着地平稳性，应无裂缝、叠缝、外露管口端面应封闭、焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位等符合检测要求（检验依据：GB/T 3325-2024）。

	1. 
	长横梁
	乙酸盐雾试验（ASS）法-24h,耐腐蚀等级达到10级。耐湿热性≥200h，应无锈蚀、鼓泡、剥落现象。金属件,其受力部件的管壁厚度不应小于1.2mm，外观性能，应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色。力学性能：抗拉强度315-430MPa，下屈服强度≥300MPa，断后伸长率≥33%(检验依据：GB/T3325-2024、GB/T1740-2007、GB/T3094-2012、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999)。

	1. 
	床前护栏
	外观检验合格：应无脱层、裂缝、应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色、飞漆等。理化性能检验合格：冲击高度≥400mm，应无剥落、裂纹、皱纹等（检验依据：GB/T 3325-2024、GB/T6739-2022、GB/T1732-2020、GB/T9286-2021）。

	1. 
	步梯柜
	乙酸盐雾试验(ASS)法-100h-涂层本身的耐腐蚀等级：技术要求：涂层本身的耐腐蚀等级≥9级，金属件-喷漆(塑)涂层：应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，产品表面理化性能:金属喷漆(塑)涂层-附着力≥2级。（检验依据：GB/T 3325-2024、GB/T 9286-2021、GB/T 6739-2022、GB/T 1732-2020、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999）。

	1. 
	书桌柜
	[bookmark: OLE_LINK13]乙酸盐雾试验(ASS)法-≥18h；技术要求:乙酸盐雾试验(ASS)法耐腐蚀等级达到10级，2，4-二氨基甲苯：技术要求：≤10mg/kg，产品表面理化性能-木制件表面涂层-抗冲击：4级或优于4级，产品有害物质-多环芳烃-苯并[a]芘≤0.5mg/kg（检验依据：GB/T 3325-2024、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 4893.9-2013、GB/T 39223.3-2020、GB/T 40971-2021、GB/T 40907-2021、GB/T 35607-2024）。

	1. 
	蚊帐杆升降调节装置
	拉伸性能：拉伸强度≥47MPa，拉伸断裂应力≥40MPa，拉伸断裂应变≥4%，塑料材料理化性能，耐老化性-室内用：≥500h，冲击强度的保持率≥65%，耐老化性-室内用：≥500h，外观颜色变色评级≥5级，冲击强度≥10J/㎡（检验依据：GB/T32487-2016、GB/T1040.1-2025、GB/T1041-2008、GB/T9341-2008）。

	1. 
	脚套塑料件
	防霉性能：黑曲霉等级达到0级，球毛壳霉等级达到0级，土曲霉等级达到0级，拉伸强度≥85.0MPa，拉伸断裂应力≥75.0MPa，拉伸断裂应变≥8.0%，抗菌性能，抗菌活性值，金黄色葡萄球菌≤1.4，大肠杆菌（大肠埃希氏菌）≤1.3，肺炎克雷伯氏菌≤1.4，抗菌率，金黄色葡萄球菌≥95%，大肠杆菌（大肠埃希氏菌）≥95%，肺炎克雷伯氏菌≥95%。压缩性能，压缩强度≥20.0MPa，弯曲强度≥160MPa（检测标准符合GB/T24128-2018、GB/T9341-2008、GB/T1040.1-2025、GB/T1041-2008、GB/T31402-2023）。

	1. 
	爬梯
	乙酸盐雾试验（ASS）法-24h达到10级，抗拉强度≤430MPa，下屈服强度（屈服强度）≥195MPa，断后伸长率≥33%，金属件各种管材或异形管材其受力部件的管壁厚度不应小于1.2mm，金属件-喷漆（塑）涂层：应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等（检验依据：GB/T 3325-2024、GB/T3094-2012、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999）。

	1. 
	杉木床板
	[bookmark: OLE_LINK12]抗弯强度≥100MPa、木材含水率≤10%、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)均未检出（检验依据：GB/T 3324-2024、GB/T29899-2024、GB/T1927.9-2021）。

	1. 
	组合公寓床
	力学性能：桌面垂直静载荷（加载1000N,10次）符合要求，拉门垂直加载（20kg,10次）符合要求，铺面均布静载荷（1200N，7天）符合要求，搁板弯曲（1.5kg/dm²）符合要求，桌面水平耐久性≥6万次，床结构耐久性≥2万次，柜类拉门耐久性≥8万次，产品有害物质：甲醛释放量≤0.03mg/m3（检验依据：QB/T 2741-2013、GB/T 35607-2024、GB/T 3325-2024）。


四、样品（小样）要求
（一）送样清单：
1、定制学习桌1：抽屉面板1块，长≥550mm*宽≥110mm。
2、 定制学习桌1：桌面板1块，长≥200mm*宽≥200mm，一侧不封边。
3、定制更衣柜：柜体钢板1块，长≥100mm*宽≥100mm。
4、定制单人公寓床（侧爬梯）：边立柱1根，长≥200mm，需带脚套。
5、定制单人公寓床（侧爬梯）：长横梁1根，长≥200mm，需带床撑套。
[bookmark: OLE_LINK17]6、定制单人公寓床（侧爬梯）：爬梯支架1个，长≥400mm*宽≥400mm，需带有2块踏板。
注：①投标人根据自身情况对招标文件的技术要求进行响应，并按照投标文件中响应的技术要求进行样品制作。样品若不符合投标文件中的技术要求或不满足样品清单要求的，视为“错送样品”，但不影响投标文件的有效性。
②样品颜色：白色及木纹色组合。
（二）送样要求
1.基本要求：
1.1投标人的样品制作、搬运、安装、拆除等相关费用由投标人承担。
1.2样品作为招标文件的组成部分，若无特殊要求，于投标截止时间前送达投标地点，否则不予接收。
1.3送达样品时，必须单独提供投标样品详细信息，注明项目名称、项目编号、分包号、样品名称及数量、投标人名称。
1.4样品要求送样至航兴国际广场1号楼3楼，投标人应乘坐货梯至3楼，并按现场工作人员要求摆样。
1.5样品封样时，由代理机构工作人员进行封样。
1.6样品封样结束后，投标人收到代理机构工作人员移交通知后办理移交，未在此时间内办理移交的，我司对样品不再保存，如果样品遗失或损坏，我司概不负责。
[bookmark: OLE_LINK14]1.7考虑到本次采购标的物的使用安全性，在中标结果公告发布后，采购人将对综合得分排名前三的中标候选人提交并封样的样品进行留样暂存，并有权委托第三方检测机构对留样样品进行检测，检测结果仅作为采购人履约验收参考，检测情况不改变已确定的评审结果。检测完毕后，采购人将留存中标人的样品作为履约验收使用，第二及第三中标候选人的样品将进行退还。在项目质疑投诉期结束后，其余未中标供应商的样品可自行处理封样样品。
1.8样品移交、退还时，投标人按代理机构工作人员指定的时间、地点办理退还，因样品逾期未撤离而产生的废品处置费，由投标人承担。
2.特殊要求：
2.1本项目样品评审采用盲样，投标人递交的样品上不得看见可以识别投标人的任何标志或标识或具有暗示性的文字、图案、装饰等。样品未按此要求提供的，样品分为零分。
2.2投标人未提供样品或样品不齐全或未按响应的技术要求进行样品制作、3D打印的样品均不得分，但不影响其投标有效性。
2.3盲样评审前由现场工作人员进行随机编号后进入评审。
