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　一 、项目基本情况 
项目名称：辽宁省消防救援总队训练与战勤保障支队特种车车辆改装项目
项目地点：采购人指定地点
服务期限：自合同签订之日起60天  
服务方式：按照采购人要求执行 
2、 服务内容
	改装车型
	类型
	设备名称
	技术要求
	数量
	单位
	最高限价

	
	
	
	
	
	
	单价（万元）
	总价（万元）

	综合保障车
	车辆改装
	车辆厢体系统
	1、 厢体尺寸13000mm×3000mm×2650mm（长×宽×高）,厢体框架采用钢骨架(厚度：不低于8mm)，模具成型工艺，形成框架结构，变形小，强度高，组焊校型，打磨，框架进行磷化处理，防腐防锈等处理。
2、外蒙皮采用不低于3毫米防锈铝板，分块成型，板与板之间采用氩弧焊接,外蒙皮与车身接合部铆接加密封胶密封(含厢体)，车体选择平板
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1
	套
	12.00 
	12.00 

	
	
	底盘快拆支撑系统
	1、重型液压油缸   数量：4个、不低于8mm厚方钢、液压控制系统。
2、可帮助底盘进行快速装卸，展车时如遇地面高低落差较大的情况也可以起到调整、支撑箱体的作用
	1
	套
	1.50 
	1.50 

	
	
	车辆展合轨道支撑系统
	1、 重型液压油缸  数量：4个 不低于8mm厚的方钢轨道。
2、起到支撑箱体，调平车厢的作用，
	[image: ]1
	套
	2.00 
	2.00 

	
	
	底扇平衡支撑
	底扇平衡支撑支撑底扇，减少震感数量≥16个
	1
	套
	0.50 
	0.50 

	
	
	展合楼梯系统
	车尾设置液压式楼梯，使用液压油缸对宽2750mm长2750mm进行展合
	1
	套
	1.00 
	1.00 

	
	
	上车梯
	1、 镀锌板上车梯，结构牢固，步梯间距设置合理，具备防滑功能  
2、数量：2个
	1
	套
	0.50 
	0.50 

	
	
	上车门
	1、 门厂家定制酱紫色肯德基门。
2、规格高 ≥2115cm，宽≥1320cm。
	1
	套
	0.30 
	0.30 

	
	
	升顶油缸
	液压油缸   （数量：4个）采用重型拉杆，升顶高度4000mm
	1
	套
	2.00 
	2.00 

	
	
	底扇及墙体展合系统
	1、 液压油缸、不低于100*50-320专用滑轨轴承、联动作业机械臂   
2、 数量：10个 
	1
	套
	3.00 
	3.00 

	
	
	角扇闭合油缸系统
	1、 液压油缸 数量：4个  
2、联动作业机械臂
	1
	套
	1.50 
	1.50 

	
	
	移位油缸系统
	车辆遇到较窄路宽可帮助车辆进行转弯
	1
	套
	0.20 
	0.20 

	
	
	车辆展合控制系统
	展合系统采用集中式液压操作台（含分配器6路2个、一路分配器、2路分配器2个、4路同步马达、液压油箱、油泵电机），液压油管道系统，厢体展合通过液压操作，箱体展合过程中无须人工辅助；
	1
	套
	2.20 
	2.20 

	
	
	厢体隔音、保温处理
	定制 板材保温隔音棉铝板合成
	1
	套
	2.00 
	2.00 

	
	
	空调风道及附属机构
	采用“风道”空调系统，车内分别设置冷热送风道、回风道、排水道，车内各空间出风口采用专用结构。
	1
	套
	0.30 
	0.30 

	
	
	采光窗
	断桥铝窗户，遮光窗帘
	8
	套
	0.30 
	2.40 

	
	
	外接口箱
	定制电源接口
	1
	套
	0.10 
	0.10 

	
	
	杂件辅料
	全车设备紧固件、接插件、密封胶、树脂胶、绑扎带、防水处理等
	1
	套
	1.00 
	1.00 

	
	
	外观油漆
	1、 专业喷漆工艺，底漆、整体喷涂，外墙上面三分之二是中国红，下面三公之一是火焰蓝。
2、含车顶辽宁消防救援 综合保障车字样
	1
	套
	2.67 
	2.67 

	
	
	基础内饰
	两面侧墙留不少于四个插座，墙面全部用木饰面板材、顶部无造型，地板选装灰色木质复合地板，不低于156平方米
	1
	套
	2.50 
	2.50 

	
	
	外部装修
	1、 外门头两侧：辽宁省消防救援总队 发光字    
2、定制车门上侧小扇中间放不小于3平方显示屏，（门头字字体大小：高不低于40cm；宽35cm~40cm）
	2
	套
	0.20 
	0.40 

	
	供电
	外接电源电缆线盘
	不低于25米电源线，不低于国标16平方
	2
	套
	0.10 
	0.20 

	
	
	外接口窗
	定制
	1
	项
	0.10 
	0.10 

	
	
	综合布线
	含各种规格的电源线、音视频线等
	1
	套
	0.40 
	0.40 

	
	照明
	牛眼灯
	1、不低于6寸 
2、数量：100个
	100
	套
	0.01 
	1.00 

	
	
	箱体内部主灯光
	吸顶灯  LED超薄三防吸顶灯不低于30W
	4
	套
	0.20 
	0.80 

	
	辅助保障系统
	展车发电机
	1、不低于7.5kw  230/400V双电压输出，并可同时使用，总功率不超过规定要求
	1
	套
	0.75 
	0.75 

	
	
	中央空调
	1、   5匹空调白色，5.0P 冷暖型，定频，制冷功率≥12000W，制热功率≥12500W，电源性能380V/50HZ
2、 外角盖推压结构，内置凹面螺钉槽，使外角盖精简不小于4mm，外观平滑更大气，360度环形导风板设计，与面板体造型融合统一，面板精简化设计，简洁造型更经薄，不大于240mm机身厚度
	4
	套
	1.50 
	6.00 

	
	
	随车工具
	常用工具包一套
	1
	套
	0.02 
	0.02 

	
	其它
	人工
	60天
	1
	项
	4.80 
	4.80 

	
	
	运费
	底盘到厂家，改装后往返
	1
	项
	1.50 
	1.50 

	
	
	研发费
	
	1
	项
	2.00 
	2.00 

	
	小计
	55.64 

	宿营车2台
	全车改装
	宿营车座椅改装
	1、 座椅拆卸后改装为可折叠式行军床，长度≥175cm，宽度≥80cm，铰链链接。
2、 钢架，实木床板，折叠弹簧支腿。座椅皮质软包
	28
	套
	0.65
	18.20 

	
	
	侧帘改装
	1、 采用军用防雨软帘不低于700*180cm，上下滑轨链接，每侧三个不低于40*60cm透明窗（不可开启）每个窗配备遮阳软帘，左右两侧后方各一个拉链式开启舱门不低于80*160cm。
2、 左右软帘中部加装弹性胶带。
	4
	套
	2
	8.00 

	
	
	驾驶室座椅改装
	正驾驶包装皮质软包。
	2
	套
	0.5
	1.00 

	
	
	超静音发电机组安装
	不低于5000瓦静音汽油发电机双电压220v
	2
	套
	3.88 
	7.76 

	
	
	逆变器安装
	不低于3000瓦逆变器:220V 50Hz
	2
	套
	0.3
	0.60 

	
	
	折叠桌板安装
	折叠桌板尺寸不低于18*36cm，折叠方式对折
	28
	套
	0.32
	8.96 

	
	
	电源插座加装
	座椅上方四组12A插座带USB插孔
	28
	套
	0.03
	0.84 

	
	
	副驾驶改装
	副驾驶安装壁挂式可折叠座椅
	2
	套
	0.3
	0.60 

	
	
	多档照明灯改装
	更换灯具总成，强弱光可调。
	2
	套
	0.4
	0.80 

	
	
	灯带改装
	左右拓展区域加装LED灯带
	4
	套
	0.1
	0.40 

	
	
	出风口改装
	拆装顶部原有行李架，顶棚包覆
	2
	套
	2.2
	4.40 

	
	
	灭蝇灯安装
	前后四个紫外线蓝光灭蝇灯
	4
	套
	0.05
	0.20 

	
	
	车尾隔间改装
	拆除原有固定物，加装上下可折叠行军床
	2
	套
	1.02
	2.04 

	
	
	车辆保养维修
	1、 发动机系统
1. 更换机油和机油滤清器2. 更换空气滤清器
3. 更换燃油滤清器
4. 更换火花塞
5. 更换发动机皮带
6. 更换冷却系统
二、传动系统
1. 更换变速器油
2.检修传动轴、万向节等部件
三、制动系统
1.检修制动片和制动盘
2.更换制动液
3.检修制动管路
4.检修手刹系统 
四、悬挂系统
1. 检修减震器检修悬挂球头、衬套等部件
五、轮胎和轮毂
1. 检修轮胎磨损情况
2. 检修轮胎气压
3. 检修轮毂轴承 
六、电气系统
1. 检修电瓶
2. 检修灯光系统
3. 检修雨刮器 
七、车内设施
1. 检修空调系统
2. 检修车内电器设备
八、更换两侧后视镜
	2
	套
	2
	4.00 

	
	
	车尾通道改装
	抽拉式隐形白钢三步梯，台阶面为白钢花纹板，步梯结构白钢型材。
	2
	套
	1
	2.00 

	
	
	人工
	每天6人
	30
	天
	0.12
	3.60 

	
	小计
	63.40 

	净水车
	全车改装
	水箱加装
	1、 采用316白钢水箱，容水率不低于1.5m³。
2、 螺栓固定，水箱上部预留检修口
	2
	套
	1.90
	3.80 

	
	
	取水装置加装
	加装240瓦高压泵，采用304白钢管路，白钢法兰阀门。
	1
	套
	0.80
	0.80 

	
	
	净水设备维护
	1、 净水滤芯总成更换，维护保养。
2、 运行参数最高操作温度: 不低于113 F (450℃) 
3、最高操作压力:600 psi (41bar)
4、最高压降: 15 psi (1. Obar)
5、pH范围，连续运行: 2-12 
   pH范围，短期清洗(30分钟): 1-13
6、最大给水SDI15: 5
7、允许游离氯含量: <0. Ippm
	1
	套
	3.80
	3.80 

	
	
	热水器安装
	不低于1500瓦白钢冷热水热水器
	1
	套
	0.30
	0.30 

	
	
	人工
	每天6人
	10
	天
	0.12
	1.20 

	
	小计
	9.90 

	淋浴车
	全车改装
	间壁加装
	采用304白钢骨架，304白钢板
	1
	套
	2.16
	2.16 

	
	
	U型水箱加装
	采用304白钢焊接水箱，外侧加装保温层，容水率 不低于1.8m³，螺栓固定。
	1
	套
	2.80
	2.80 

	
	
	水管加装
	六分pvc管线。
	1
	套
	0.30
	0.30 

	
	
	衣柜加装
	每个淋雨喷头加装储物柜。
	1
	套
	1.90
	1.90 

	
	
	喷头改装
	钢制耐用品牌喷头，管道更换及改造
	1
	套
	0.60
	0.60 

	
	
	发电机组及电缆盘安装改造
	1、 加装不低于5000瓦静音汽油发电机双电压220v及线路
2、 不低于50米三芯4平方电缆盘，电流不低于32A，电压220V空气开关，电路水路控制盒。
	1
	套
	0.80
	0.80 

	
	
	人工
	每天6人
	10
	天
	0.12
	1.20 

	
	小计
	9.76 

	厢式货车
	全车改装
	车厢改装
	液压机构支撑展翼开启90°展翼门镀锌方管骨架内外蒙皮不低于1.2mm铝板高密度聚氨酯保温板填充，双侧锁死机构。
	1
	套
	4.90
	4.90 

	
	
	货架安装
	内置白钢货架，货架采用螺栓固定方式可拆卸。
	1
	套
	2.00
	2.00 

	
	
	油漆
	箱体采用消防红色喷漆。环氧底漆，军用双组份面漆
	1
	套
	0.44
	0.44 

	
	
	人工
	每天6人
	8
	天
	0.12
	0.96 

	
	小计
	8.30 




三、其他要求：
综合保障车装饰要求：综合保障车采用挂车底盘进行改装，上装的框架结构主要由方管、槽钢、工字钢构成，车身结构，具有优越的保温、隔音、支撑和抗冲击性。
1. 基本框架材料：
综合保障车的基本框架结构使用方管、槽钢和工字钢等材料构建。这些材料因其优良的结构强度和稳定性而被广泛应用于房车的制造中。方管、槽钢和工字钢不仅能够承受较大的载荷，同时具有良好的抗弯曲性能，确保了车辆在移动过程中的稳定性和安全性。
这些金属材料通过焊接等工艺相互连接，形成的基础骨架。在构造骨架时，通过精确的计算和设计，确保每个部分的尺寸和强度都能够符合预期要求，从而保障整体结构的稳定性和耐用性。
2. 车身结构：
车身结构是车框架设计中的一项关键技术，它由外部板材、夹层材料和内部板材三种材料叠加组合而成，这种设计能够有效地进行墙体支撑、隔热保温、隔音降噪，同时减轻车身的重量。
外部板材选用高强度、轻质量的金属雕花板，以保护车身免受外界影响；夹层材料选用聚苯乙烯泡沫塑料板，负责保温和隔音功能；内部板材选择木饰面装修板，不仅提升了车内的环保等级而且使车内环境更加舒适且易于清洁维护。
3.车身外观设计：
综合保障车，车身箱体外部采用波浪形侧墙板。构成箱体围护的波浪形侧墙板，不仅美观更重要的是增强了箱体的刚性和承载能力。
完成主体结构后，集装箱会进行焊接和热处理，以提高其强度和耐久性。之后，对箱体进行除锈、喷漆等表面处理，提升其抗腐蚀能力和外观质量。选择使用汽车喷漆工艺，先喷涂一层防锈底漆，再喷涂一层带有色彩和标识的亮面漆。
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