
第一节 采购清单一览表
	包号 
	包名称
	分项项目名称
（条目号/品目名称）
	是否接受进口设备
	数量（批）
	交货要求
	备注

	
	
	
	
	
	时间
	地点
	

	1
	实验柜台
	A02109900-其他仪器仪表
	否
	1批
	合同签订后30日历天内完成安装调试并交付使用
	采购人指定地点
	


注：1、“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。

2、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。
3、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。

4、投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。

5、投标人可以选择单个或者多个包进行投标，按包制作投标文件，本项目分包确定中标供应商，同一投标人可以中一个或多个包，每包投标家数不足三家的，将作废标处理。

6、根据财库【2019】18 号、19 号文件规定，按节能产品、环标产品按《清单》执行。投标人申报享受政策优惠时，需填写前附统计表并提供《清单》内产品的在有效期内的认证证书。

7、投标人所投产品为国产产品的，投标人须承诺签订合同前提供制造商盖章的售后服务承诺书原件。否则其投标无效。

第二节 技术要求

包1：实验柜台
	条目号
	分项项目名称（品目名称）
	技术参数
	型号规格mm
	单位
	数量

	1
	通风柜
	全钢结构：

1.主柜体采用1.2mm厚优质镀锌钢板，经激光数控加工中心切割下料，内部净空间达到：净宽1385mm，净深710mm，大大提高通风柜内部使用空间；喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化，附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强；内衬及导流板选用5mm抗倍特板，内部分段式排风设计，可消除排气死角与不同密度气体的有效排放；控制面板设在外立柱侧面板上，方便观察与操作。

2.下箱体采用1.2mm厚的优质镀锌钢板，经激光下料折弯制做，表面环氧树脂粉沫喷涂

3.台面：通风柜陶瓷台面技术要求说明：采用≥20mm厚一体实芯烧制实验室专用陶瓷台面,耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁，永不变形变色，美观大方，安全环保，免维护，台面四周带安全倒角，工艺细节美观大方.为确保产品的稳定性，投标文件中需提供同时满足以下技术参数的加盖投标人公章的检测报告。

▲（1）为确保台面对耐酸碱腐蚀性化学性能要求达标：参照GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法，要求至少20种化学试剂的测试，化学试剂包含：90%乳酸，98%硫酸，68%硝酸，38%盐酸，99%甲醇，90%磷酸，99%丙烯酸，99%异丙醇等试剂，污染物接触时：48h且检测结果均为表面无变化。投标人需提供2024年7月1日起至投标截止时间止，需提供由CMA或CNAS或SGS认证的第三方机构出具的耐腐蚀性专项检测报告（真实可核查）。

▲（2）为确保台面台面抗菌率达标：参照JC/T 897-2014的性能检测方法，检测结果为：抗菌陶瓷试样培养24h后菌落总数(cfu/片)≤20、金黄色葡萄球菌抗菌率≥99.99%。抗菌陶瓷试样培养24h后菌落总数(cfu/片)≤9.6×10²、大肠埃希氏菌抗菌率≥99.95%。需提供有CNAS或CMA或SGS的第三方权威检测机构出具的耐污染专项检测报告。

▲（3）为确保台面对铅、镉溶出量达标：参照 GB/T 4100-2015（GB/T 3810.15-2016）的性能检测方法，检测结果为：铅≤0.0038mg/dm²、镉未检出；需提供有CNAS或CMA或SGS的第三方权威检测机构出具的耐污染专项检测报告。

▲（4）长度、宽度等6项尺寸测定：参照GB/T 19367-2022为检测依据，对规格为3000mm×750mm×20mm的样品进行6项尺寸测定，检测结果须满足：1、长度/mm：标准要求偏差：±2，检测结果为﹢1，符合检测要求。2、宽度：标准要求偏差：±2，检测结果为0，符合检测要求。 3、厚度/mm：标准要求偏差：±0.50，检测结果为-0.01，符合检测要求。4、垂直度（mm/m）：标准要求偏差：≤1，检测结果为≤0.6，符合检测要求。5、边缘直度（mm/m）：标准要求偏差：≤1，检测结果为≤0.7，符合检测要求。6、平整度（mm/m）：标准要求偏差：≤1，检测结果为≤0.4，符合检测要求。需提供第三方权威检测机构出具的检测报告.

▲（5）为确保产品质量，落实绿色环保理念；投标单位需提供生产厂家绿色产品认证证书复印件以供查验。投标单位需提供生产厂家陶瓷砖（A类）3C产品认证证书复印件以供查验，认证范围包括陶瓷板。产品质量需满足“GB/T19001-2016 idt ISO9001：2015质量管理体系认证证书

6、通风柜内衬及导流板技术要求说明：采用通风柜专用的弗纤板，厚度不小于5mm，抗腐蚀性能极佳，可耐硫酸、硝酸、盐酸、二氯甲烷等试剂，耐高温阻燃抗爆，表面光滑而且内外均为白色。为确保产品的稳定性，投标文件中需提供同时满足以下技术参数的加盖投标人公章的检测报告。

▲（1）内衬板耐腐蚀性能要求：参照GB/T 17657-2022-24h检测标准，检测内容为常用化学试剂，包括：高氯酸钾饱和溶液、氢氟酸49%、硫酸98%、王水、高氯酸72%、氢氧化钠饱和溶液、盐酸37%、乙酸乙酯99%等化学试剂，检测结果为5级，无明显变化。投标时需提供通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的符合上述参数的检测报告。

▲（2）耐高温耐龟裂性能：参照 GB/T 17657-2022标准，检测内容为耐高温性能，检测结果为表面未产生裂纹。参照GB/T 17657·2022 4.39的要求，耐龟裂等级达到5级。投标时需提供通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的符合上述参数的检测报告。

▲（3）耐沸水耐水蒸气性能：参照GB/T 17657·2022 4.52的要求进行试验，耐沸水性能表面质量达5级、边缘质量达到5级。参照GB/T 17657·2022 4.38测试耐水蒸气等级达到5级。投标时需提供通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的符合上述参数的检测报告。
	1500*850*2350
	台套
	9

	2
	边台
	1.全钢结构柜体：采用1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板，结构坚固

台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板台面，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。各项性能满足或优于如下要求：

（1）台面板正反两面参照GB/T 17657-2022标准进行不少于140种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。

（2）台面板依据GB/T 17657-2022等标准检验，检测项目有静曲强度、弹性模量、抗拉强度、含水率、24h吸水率、密度、表面耐龟裂性能、耐高温性能、耐光色牢度、洛氏硬度、耐臭氧（72h）、耐沸水性能、表面耐磨性能、表面耐划痕性能、漆膜附着力等性能。

（3）甲醛释放量按照GB/T 39600-2021标准检测，满足技术E0级，检验结果为≤0.005mg/m³。

（4）依据JC/T 2039-2010标准检测：7种抗霉菌性能等级≤0级；15种抗细菌性能抗菌率≥99.99%。

（5）台面板符合GB 6566-2010标准进行检测，放射性内、外指数≤0.1。

（6）燃烧性能符合GB8624-2012标准，达到或优于难燃B1（C-s1,d0,t1）级;符合GB/T 2408-2021标准，达到或优于水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。

（7）氙灯老化：按照GB/T 16422.2-2022检测方法，进行老化580小时以上测试结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。

▲（投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合或优于参数的检测报告复印件，并加盖公章。）
	5000*750*800
	台套
	1

	3
	边台
	
	3900*750*800
	台套
	1

	4
	边台
	
	2000*750*800
	台套
	1

	5
	边台
	
	1000*750*800
	台套
	1

	6
	水具
	水槽

规格：外尺寸：≥572*474*336  内尺寸：≥499*401*320

提笼：提笼直径88mm,篦子直径88mm,堵头直径100mm,整体高度55mm。

材质：采用优质全新高密度PP聚丙烯原包料，高压一体注塑成型，耐强酸强碱及有机溶液，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀；热力稳定性

厚度：根据强度要求设计厚度为5mm-8mm。

附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。

水槽底部加装导流线，防止出现存水现象。

水龙头

符合GB 18145-2014 标准。

涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关67万次。

主体采用H63加厚铜管制作，整体高度≥560mm，重量≥1740g，直管管径Φ26*1.2mm，臂管管径Φ22*1.2mm，鹅颈管管径Φ19*1.0mm，可360°旋转，固定底座直径≥55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。

实验室水龙头把手内置开关颜色装置，绿色为安全关闭状态，红色为开启使用状态，在停水的情况下快速了解水龙头的启闭情况。
	550*450*310
	台套
	20

	7
	钢制底盒及插座
	边台配套；五孔插座；品牌：公牛     
	
	个
	220

	8
	试剂柜
	铝木结构 
	900*450*1800
	个
	15

	9
	万象吸风罩
	1、 材质：采用高密度PP，管道直径75mm，
2、 罩口：拱形、直径 375mm，
	
	台套
	13

	10
	货架
	全钢结构；层板采用1.0mm特级冷轧板，每层承重可达150KG；
立柱为C型采用1.2mm厚钢板，经冲压，组合整体焊接为H型侧架，含加强筋。
	1000*450*1800
	台套
	6

	11
	办公桌
	办公桌（带桌屏）
1、基材：采用E1级颗粒板,优质绿色环保产品
2、封边用材：2mm厚PVC胶边
	1200*800*750
	台套
	24

	12
	办公桌
	采用E1级颗粒板,优质绿色环保产品
	1500*800*750
	台套
	3

	13
	办公椅
	材质：优质网布面料，高弹力海绵，气动升降、顷仰功能，钢制脚架
	
	台套
	24

	14
	实验凳
	仿皮圆形软凳面，不锈钢支架，气缸升降，脚踏圈
	实验室专用凳
	条
	120

	15
	边台
	钢木结构：

1.H/C型框架结构，采用由国家标准约40mm*60mm*1.5mm优质空心钢焊接制成，连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接，使整体框架结构合理；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过度，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。金属表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层，喷涂厚度≥90μm，其保护层附着力经落物撞击测试合格；静态承重200kg/㎡以上。

2.支撑横梁/上下横梁：60*40*1.5mm电解钢，经二氧化碳冷焊组合后再酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格，静态承重250 公斤，使用寿命15 年。

3.柜体（含柜身、柜体门板、层板）：厚度15mm以上优质三聚氰氨环保中纤密度板或环保夹板（符合绿色环保要求，含水率7.7%、内结合强度0.55MP,静曲强度32.0MP等均达到了GB/T11718-2009标准要求，甲醛释放量达到GB18580-2001标准中E1级要求、含量为7.9mg/100g（标准≦9 mg/100g）)

▲台面：采用国家标准≥12.7mm厚实芯双面膜理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。具体性能如下：

1、化学性能：通过硫酸（98%）、四氯化碳、、乙腈等不少于125项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。
2、物理性能：进行不少于19项物理性能检测，检测结果为：含水率：≤1.0；漆膜硬度≥8H；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；

3、参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法种垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。

4、依据GB/T24128-2018及JC/T 2039-2010等方法检测防霉性能：包含但不局限于：黑曲霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测。

5、抗菌性能：包含但不局限于：白色葡萄球菌、粪肠球菌；枯草芽孢杆菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌等不少于15种菌种检测，结果符合抗菌要求。

▲（投标人应针对以上台面参数要求，提供符合参数的检测报告复印件并加盖公章。）
	3100*750*800
	台套
	2

	16
	边台
	
	1000*750*800
	台套
	1

	17
	中央台
	
	3300*1500*800
	台套
	1

	18
	中央台
	
	3000*1500*800
	台套
	2

	19
	中央台
	
	2000*1500*800
	台套
	2

	20
	中央台
	
	5250*1500*800
	台套
	3

	21
	中央台
	
	7200*1500*800
	台套
	1

	22
	边台
	
	1500*750*800
	台套
	2

	23
	边台
	
	5500*750*800
	台套
	3

	24
	边台
	
	6000*750*800
	台套
	1

	25
	边台
	
	3600*750*800
	台套
	1

	26
	边台
	
	3300*750*800
	台套
	1

	27
	边台
	
	7000*750*800
	台套
	2

	28
	边台
	
	5900*750*800
	台套
	2

	29
	边台
	
	6500*750*800
	台套
	1

	30
	仪器台
	
	5000*900*800
	台套
	1

	31
	仪器台
	
	2300*900*800
	台套
	1

	32
	转角台
	
	1200*1200*800
	台套
	1

	33
	水池柜
	钢木结构。台面采用25mm厚带一体釉面烧制工艺的防滑沥水槽且四周带一体陶瓷阻水边碟型陶瓷台面（碟形不能采用拼接或者后期加厚方式加工），碟型及沥水槽工艺可以有效防止液体外溢及防止清洗烧杯烧瓶意外滑动，台面要求高温一体烧制成型，耐刮磨，耐高温，耐强酸、强碱、强有机溶剂及染色剂等各种化学试剂腐蚀，便于清洁，不易变形及变色，美观大方，安全环保，免维护。台面四周带安全倒角，工艺细节美观大方，釉面颜色9色可选，为确保产品的稳定性，投标过程中需提供同时满足以下技术参数品牌的针对此项目加盖公章的检测报告。

▲（1）为确保台面的正截面耐污染性能达标：参照GB/T17657-2022 4.43、GB/T24820-2024要求，检测内容为常见试剂在同一块样品正面截面进行试验，并污染物接触时长为48h，符合5级无明显变化;需提供有CNAS或CMA的第三方权威检测机构出具的耐污染专项检测报告（真实可核查）

▲（2）双水槽台采用双向导流防滑沥水槽碟型陶瓷台面。依据T/CIQA10-2020附录F检测依据，检测结果为：沥水槽的间距大于圆形孔直径，圆形孔未破坏沥水槽结构。水沿着沥水槽，流向水槽孔，倾斜角度的沥水槽实现沥水导流的功能。碟型台面双水槽孔，双水槽孔配备单向且独立(非连通)的防滑沥水槽。陶瓷台面四周一体碟型阻水边工艺。沥水槽位置的釉面和无沥水槽位置的釉面一致。需提供合规性出具的防滑、沥水功能的检测报告相关证明文件。

▲（3）售后及质量保证：为保证质量更优，台面厂家还需持有 “中国国家强制性产品3C认证证书”“中国绿色产品认证证书”并获得“GB/T19001-2016/ISO9001: 2015质量管理体系要求认证证书”，认证范围包含实验室陶瓷台面，为防止仿冒，产品正面需有清晰的品牌防伪标识。并提供证书扫描件加盖公章。
	1500*750*800
	台套
	3

	34
	气瓶柜
	1、双门全钢结构；

2、喷涂：前饰板+门板 黄色，柜体：象牙白（常规） 3、柜体：采用1.0特级冷轧板。
	450*450*1800
	台套
	3

	35
	中央台
	全钢结构柜体：采用1.2mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板，台面采用20mm厚一体实芯黑胚体实验室工业陶瓷板台面。
	4800*1500*800
	台套
	1

	36
	边台
	
	3650*750*800
	台套
	1

	37
	边台
	
	4800*750*800
	台套
	1

	38
	转角台
	
	1000*1000*800
	台套
	1

	39
	边台
	
	1600*750*800
	台套
	1

	40
	边台
	
	2400*750*800
	台套
	1

	41
	边台
	
	3600*750*800
	台套
	1

	42
	边台
	
	2000*750*800
	台套
	2

	43
	边台
	
	1500*750*800
	台套
	1

	44
	边台
	
	4300*750*800
	台套
	1

	45
	边台
	
	5000*750*800
	台套
	1

	46
	边台
	
	3000*750*800
	台套
	1

	47
	铜芯线
	国标，实验台柜、通风柜配套用线
	4*
	米
	12

	48
	铜芯线
	国标，实验台柜、通风柜配套用线
	2.5*
	米
	6

	49
	试剂架
	1、材质：采用94mm×42mm×1.2mm实验室专用铝合金型材制作，表面经环氧树脂静电喷涂处理。

2、层板：采用10mm厚钢化安全玻璃，四周作磨边处理，安全光滑，边缘配40mm高铝合金挡条，以防止试剂瓶跌落。
	630*450*110
	台套
	48.7

	50
	吊柜
	全木结构
	
	米
	46.9

	51
	滴水架
	选用高品质PP，款式新颖，欧式风格，具有优越的耐侯性与抗菌腐蚀性；整体不霉变。
	315/250/160/110
	台套
	11

	52
	洗眼器
	采用加厚铜管制作
	
	台套
	6

	53
	通风系统
	1、通风管道、管配件、风阀、报箍、吊杆及风管支架
2、通风配套电控系统
3、室内外开孔及修复
	1000*750*1000
	台套
	2

	54
	安装辅材
	
	
	批
	1

	55
	仪器架
	全钢结构，双层
	L*240/300*700
	台套
	1

	56
	角柜改装带水槽
	配套给排水铺设（室内）三联水龙头及水具
	L*320*600
	台套
	2

	


第三节 商务要求

一、产品运输、保险及保管 
1、中标人负责产品全部运输，包括装卸及现场搬运及保管，直至项目验收合格并交付给采购人。
2、中标人负责其派出的工作人员的人身意外保险，项目过程中工作人员的生命财产安全由中标人负责，与采购人无关。

三、验收标准和方法 

1、验收条件 
产品交付验收前，必须达到下列基本条件，否则不予验收。 

1.1 所有产品外包装箱、单个产品包装盒及装备上必须具有下列基本信息：产品生产厂家、生产日期、有效期、生产厂家联系人、联系电话；代理厂商联系人、联系电话、售后联系人、联系方式。 

2、测试验收 

2.1 项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收报告作为申请付款的凭证之一； 

2.2 验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检验机构检验,如为中标人原因造成的，由中标人承担检验费用；否则，由采购人承担； 

2.3 项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。 

3、质量保证 

3.1 所投产品所有部件的质量保证及售后服务均由中标人负责； 

3.2 中标人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检验标准，具有出厂合格证或国家鉴定合 格证，能提供全套原产地证明、产品合格证； 

3.3 其他方面必须符合软件检验合格标准。 

4、质保期 

质保期从项目验收合格之日起开始计算，项目整体保修期（含硬件部分、软件维护和免费升级）不少于一年（若招标文件第五章中有明确要求的，以招标文件第五章的明确要求为准），超出厂家正常保修范围的，成交供应商需向厂家购买；未在投标报价表中单列其费用的，视为免费提供。若供应商的标准质量保修期超过投标保修期，则按供应商的标准质量保修期执行；质保期内所有设备维护等要求免费上门服务。 

四、安装调试及技术服务要求 

1、中标人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。 

2、项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括中文或英文操作安装手册、产品资料、技术文档、施工图纸等，移交采购人。 

五、售后服务 

1、响应时间：7 天×24 小时服务；1小时内响应，紧急情况保证2小时内达到达客户处进行维修，一般情况保证4小时内到达客户处进行维修，重大设备故障于24小时内修复或更换设备。中标人收到采购人通知后，未在规定的响应时间内赶到现场解决问题，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由中标人承担； 

2、在质保期内，如有制造质量问题或技术缺陷造成设备故障或损坏，中标人在 24 小时内无法 修复或需要返厂进行维修的，中标人必须予以免费整体更换相应设备，以保证采购方最终用户单位工作正常开展；在采购方最终用户单位使用的头三个月，同一设备出现第二次质量问题，中标人必须予以免费整体更换该设备。 

3、培训：中标人应按采购人要求免费提供安装前技术指导和系统调试时的现场指导，按采购人要求进行调试和验收。且免费培训 2 名及以上操作管理及维护人员，达到熟练掌握产品性能，能及时排除一般故障的程度，并提供其他一切所必须的技术支持。 

4、定期巡检：产品交付使用后，中标人负责每半年要深入产品使用部门进行一次巡检服务，巡检服务情况要经使用部门签署意见后报资产管理部门备查。 

六、其他要求 

1、本项目采用费用包干方式（交钥匙项目），投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的开发、安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。 

2、投标人在投标前，如须踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。 

3、服务期间应遵守采购人单位疫情防控相关工作要求；若由于疫情原因造成工期延误的，双方协商，否则风险由成交供应商承担。 

4、对于上述项目要求，投标人应在投标文件中作出实质响应，并予以承诺及说明，否则投标无效。
—102—

