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一、项目编号：BMCC-ZC26-0166
二、项目名称：北京师范大学珠海校区污水信息因子解析工作站采购项目
三、中标（成交）信息
供应商名称：北京维深思远科技有限公司
供应商地址：北京市朝阳区建国路93号院4号楼24层2806
中标（成交）金额：4179600.00元
4、 主要标的信息
	序号
	名称
	品牌
	规格、型号
	数量
	单价（元）

	1
	计算节点
	畅快算
	型号：6215 C2
规格：
形态：2U 机架式服务器，2个万兆多模光纤，导轨配件
处理器: X86架构处理器AMD 9755，单颗CPU核心数量128核，基础频率2.70 GHz，CPU数量2颗。
内存：配置256GB内存(DDR5)，单条内存容量32GB
硬盘: 配置2块480GB SATA SSD，支持RAID 1，最大支持28块2.5英寸热插拔硬盘。
网络接口: 配置1个双口千兆以太网电口，1个双口10G/25G光口
电源：配置2个1300W高效冗余电源，支持N+N冗余。
导轨：配套计算节点使用
	13
	219900

	2
	管理/存储节点
	畅快算
	型号：6215 C2
规格：
处理器:X86架构处理器AMD 9224，单颗CPU核心数量24核，基础频率2.5 GHz，CPU数量2颗。
内存：配置128GB内存(DDR5)，单条内存容量32GB
硬盘：配置2块480GB SATA SSD，支持RAID 1
数据盘：配置8块16TB SATA HDD
阵列卡：配置独立硬件RAID卡，支持RAID 0/1/5/6/10，配备4G缓存
电源：配置1300W 1+1冗余电源
2个万兆多模光纤，导轨配件
导轨：配套管理/存储节点使用
	3
	196000

	3
	SFP+万兆交换机
	锐捷
	型号：RG-S6250-48XS8CQ
规格：
10Gb万兆端口数:48个，100Gb端口数：8个
2米10Gb万兆网线：110根。
	10
	25190

	4
	UPS管理电源
	科士达
	型号：YDC3315-RT
规格：15KVA/13.5KW续航时间0.5小时
	1
	28000

	5
	高性能集群管理调度系统
	畅快算
	型号：畅快算ICMS集群综合管理系统V6.0
规格：
系统提供统一的图形化门户界面，支持计算服务的运营能力，集成资源服务申请与审批、配额管理、数据管理、权限管理、分级管理及计费功能。
集群管理与操作方面，系统应支持节点管理与远程操作、并行操作工具、日志查看及负载均衡部署，并支持基于Docker的容器化部署。
作业调度与管理支持队列管理、节点管理及用户配置，提供基于Web的作业管理功能，支持对运行作业的输出进行实时监控和输出文件下载，提供作业热图以直观展现用户作业在集群中的分布情况以及集群资源的整体使用状况。
集群监控涵盖集群状态、服务器状态、温度能耗、高速网络、提供热力图监控、物理视图、节点详情视图、作业监控及多集群视图。服务器状态监控应展示节点的静态配置信息（包括内存大小、管理IP地址、操作系统版本等）和动态运行信息（包括磁盘分区状态、网卡状态、进程状态等）。
告警系统支持对服务器、交换机及刀片机箱等设备，以及集群、机柜等不同层级的告警。系统应支持自定义告警策略，允许用户自定义告警对象、告警类型及告警方式（包括邮件和短信），并提供硬件状态报警、报警策略配置、报警记录详情及报警记录管理功能。其中一份文档还提供了网络不可用、温度过高、风扇转速过低、磁盘空间即将耗尽等预定义告警项。
资源管理与作业调度支持多调度器、队列管理、队列资源管理及多样化调度策略，支持通过Web界面配置服务质量限制、队列限制配置及计费组的限制管理。
用户和账户管理功能包含LDAP集成与管理、现有系统兼容性、基于Web的账户管理及计费功能，同时提供权限管理与配额管理能力。
报表统计功能支持多格式报表导出，包括操作日志报告、作业性能报告、报警记录报告、集群状态报告及计费与成本报告。
容器化能力方面，系统支持创建多容器实例任务，支持通过页面对容器组提交批量执行脚本以支持分布式训练或服务部署，支持配置容器环境变量和启动脚本。
进程管理功能应支持查询全集群所有节点的进程信息，并支持按用户名、节点名、进程类型、进程号等条件进行组合查询。
集群性能测评支持对集群整体或部分进行CPU、磁盘、内存等指标的性能测评，并以图形化方式展示测试结果。
	1
	29900

	6
	软件管理系统
	畅快算
	型号：按需安装
规格：
软件：64位操作系统；
编译器：Intel2021、GCC-7.3.1、Cmake-3.20.1；
数学库：Fftw-3.3.9、Gsl-2.6、Hdf5-1.12.0、Jasper-1.900.1、 Lapack-3.9.1、Netcdf-4.7.4、Petsc-3.15.0；
并行环境；Intel MPI、MPICH、OpenMPI、OpenMPI-IB、 MVAPICH、PVM等MPI并行环境；队列软件：slurm，提供队列管理规则的定制化设计。
	1
	0

	7
	机柜
	畅快算
	型号：畅算快V42
规格：
42U标准机柜含所需PDU电源。
	2
	5580

	8
	配套软件
	维深思远
	型号：定制开发
污水信息风险模拟仿真系统
规格：满足招标文件第五章1.2配套软件功能需求。
	1
	411940


5、 评审专家名单：赖文川、丁大伟、王加加、孟伟、刘少卿（最后1位是采购人代表）
六、代理服务收费标准及金额：39980.48元
    招标代理服务费收取标准：详见采购文件
七、公告期限
1个工作日
八、其他补充事宜
（1）响应时间：2026年7月22日13:30 (北京时间)
（2）公告网站：中国政府采购网、北京师范大学采购信息网
（3）项目用途、简要技术要求及合同履行日期
	项目名称
	数量
	简要技术参数或要求描述
	是否允许进口
	预算（万元）

	北京师范大学珠海校区污水信息因子解析工作站采购项目
	1批
	详见招标文件第五章
	否
	460


合同履行日期：自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。
（4）中标人评审总得分（总平均分）：93.60分
九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc28359023][bookmark: _Toc35393810][bookmark: _Toc28359100][bookmark: _Toc35393641]1.采购人信息
名    称：北京师范大学
地    址：北京市海淀区新街口外大街19号
联系方式：滕老师、陈老师 zfcg@bnu.edu.cn
[bookmark: _Toc28359024][bookmark: _Toc35393642][bookmark: _Toc28359101][bookmark: _Toc35393811]2.采购代理机构信息
[bookmark: _GoBack]名    称：北京明德致信咨询有限公司
地　  址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室
联系方式：张乐、马腾、王希、孙恺宁、王蕾蕾、周洁琼，010－82370045、61192275
[bookmark: _Toc28359025][bookmark: _Toc35393643][bookmark: _Toc35393812][bookmark: _Toc28359102]3.项目联系方式
项目联系人：张乐、马腾、王希、孙恺宁、王蕾蕾、周洁琼
电　  话：010－82370045、61192275
十、附件
1.采购文件
2.被推荐供应商名单和推荐理由：详见附件下载，如未提供则不涉及
3.中标、成交供应商为中小企业的，应公告其《中小企业声明函》
详见附件下载，如未提供则不涉及
4.中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，应公告其《残疾人福利性单位声明函》
详见附件下载，如未提供则不涉及
5.中标、成交供应商为注册地在国家级贫困县域内物业公司的，应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明。
详见附件下载，如未提供则不涉及
