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第一章 招标公告
1.招标公告内容：

项目概况

普洱市景谷县2026年小型水库大坝安全监测设施建设项目招标项目的潜在供应商应在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件 -找到本项目-点击“申请获取采购文件”），并于2026年5月25日14时30分（北京时间）前提交投标文件。
一、项目基本情况
1.1采购计划编号：4530824JH202600271
1.2项目名称：普洱市景谷县2026年小型水库大坝安全监测设施建设项目
1.3资金来源：财政资金
1.4预算金额约：¥1602364.40元
1.5最高总价限价：¥1600019.72元（人民币大写金额：壹佰陆拾万零壹拾玖元柒角贰分）

1.6采购需求：完成29 座小(2)型水库大坝安全监测,分别为高原水库、大中山水库、烂坝箐水库、顺江水库、南召河水库、平坝河水库、牛屎河水库、光山水库、桂花树水库、马鞍山水库、红旗水库、菠萝林水库、江竹林水库、芒界水库、中座坝水库、潭灌窑水库、窝罗箐水库、泡竹箐水库、碧鸡水库、大独田水库、弹房箐水库、那许水库、芒局水库、芒片水库、那沙箐水库、大过口水库(永平镇)、龙塘山水库、新平水库、芒岛水库；

（1）、29座水库每个水库配置数据汇集模块1套、太阳能供电系统1套;除高原水库、江竹林水库无修建量水堰条件外其它27座水库各设量水堰监测1套;根据坝高设置不少于2个渗压自动观测点。

（2）、高原水库、烂坝箐水産、顺江水库、平坝河水库、光山水库、桂花树水库、菠萝林水库、泡竹箐水库、大独田水库、那许水库、芒片水库、新平水库、芒岛水库每个水库需新建4个人工观测墩(2个表面变形监测点、1个工作基点、1个校核基点)。 

（3）、红旗水库、江竹林水库、碧鸡水库、那沙箐水库设置GNSS表面变形监测设施（2个监测点、1个基准站）

（4）、数据需推送至云南省水库安全运行慧管理平台和景谷县雨水情及大坝安全监测系统。具体详见第五章《采购需求》。
1.7项目实施地点：普洱市景谷县。

1.8合同履行期限：签订合同后3个月内完成所有设备安装调试，并将监测数据稳定接入省级监测平台。

1.9质量标准：符合国家、地方及行业现行相关标准、规范的规定，满足采购人的标准及要求。

1.10本项目（否）接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力：提供有效的营业执照或事业单位法人证书或其他类似的法定证明文件。

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

①供应商须提供2022年至今任意一年度的财务报表或经会计师事务所审计的财务报告（含资产负债表、利润表、现金流量表）；事业单位可提供内部财务报表；新成立企业，若成立时间至本项目提交响应文件截止时间不满1年的可提供成立至今的财务报表。

②供应商须提供在提交响应文件截止时间前三个月内银行开具的资信证明；（银行出具的资信证明无需针对本项目或本项目采购人）。

③提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺函。

备注：以上①、②、③项证明材料具有同等效力，供应商可根据自身情况提供上述任意一种证明材料。
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料或书面声明。

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2025年4月至今任意1个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明（成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭据；成立未满1个月的可提供相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第二十条、《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的要求，采购人或采购代理机构在投标文件递交的截止时间后将对投标供应商的信用信息在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上进行查询，并以截图方式存档，评标时提供给评标委员会。信用信息使用规则：投标供应商如被列入失信被执行人（或失信惩戒人）、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为信息记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满的除外）名单的，不得参与本次政府采购活动。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业预留采购份额。对中型、小型、微型企业或监狱企业参与货物采购给予小微企业投标报价10%扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供中小企业声明函） 

注：在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
3.本项目的特定资格要求：

3.1资质要求：具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质或通信工程施工总承包叁级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证。

3.2项目负责人资格要求：具备机电工程专业二级及以上注册建造师或通信与广电工程专业一级注册建造师资格，及有效的安全生产考核合格证（B证）；

注：拟投入本项目的所有人员及委托代理人必须是供应商单位在职员工，提供自2025年4月1日起至投标截止时间前不少于3个月的由社会保险部门或机构出具的上述人员参加社保的有效证明材料扫描件。

三、获取采购文件
时间： 2026年04月29日06时00分至2026年05月09日23时59分。

地点：“政采云”平台线上获取

方式：1.凡有意参加投标者，须在“政采云”平台办理数字证书（CA），并在“政采云”平台绑定数字证书（CA）后线上获取采购文件及其它采购资料。CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，CA申领后需登陆”政采云”平台完成数字证书（CA）绑定才可以使用，数字证书（CA）详见其办理流程。
2.按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。

3.采购文件费用:0元/份。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
截止时间：2026年5月25日下午14点30分（北京时间）；

开标时间：2026年5月25日下午14点30分（北京时间）；
地点：请登录政采云投标客户端投标。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、开标方式：网上开标；
2、是否需要缴纳投标保证金：否；
3、其他：

（1）本次招标公告在《云南省政府采购网》（http：//www.yngp.com/）上发布，采购人及采购代理机构对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

（2）供应商应按照本项目采购文件和"政府采购云平台"的要求编制、加密后在投标截止时间前上传至"政府采购云平台"，投标截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。供应商在"政府采购云平台"提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

 （3）供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至政采云公司网站（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys）进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询以及云南CA操作问题：请致电云南CA，4006727666；云南CA紧急联系方式：15288315056。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购人/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

（4）标段划分：本项目不划分标段。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

采 购 人：景谷傣族彝族自治县水务局
地址：景谷傣族彝族自治县人民路6号
联系人：粟工  

联系电话：0879-5221283
采购代理机构：普洱市普平工程招标有限责任公司
地   址：宁洱县新民街老气象站旁（宁洱县宁都酒店后停车场斜对面）

联系人：袁工

联系电话：15288484163
项目联系人：粟工、袁工   

联系电话：0879-5221283、15288484163  

第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.2
	采购人
	采购人：景谷傣族彝族自治县水务局

地址：景谷傣族彝族自治县人民路6号

联系人：粟工   

联系电话：0879-5221283

	1.3
	采购代理机构
	采购代理机构：普洱市普平工程招标有限责任公司
地址：宁洱县新民街老气象站旁（宁洱县宁都酒店后停车场斜对面）
联系人：袁工 
联系电话：15288484163

	1.4
	项目名称及项目编号
	项目名称：普洱市景谷县2026年小型水库大坝安全监测设施建设项目
项目编号：2026-ZFCG-03

	2.1
	资金来源及预算金额
	详见采购文件第一章《招标公告》

	3.1
	招标范围
	详见采购文件第一章《招标公告》，具体要求详见本采购文件第五章《采购需求》。

	3.2
	合同履行期限、项目实施地点
	详见采购文件第一章《招标公告》

	4.1
	投标人资格要求
	详见采购文件第一章《招标公告》

	4.2
	采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件
	详见采购文件第一章《招标公告》“投标人资格要求”

	4.3
	是否接受联合体参加
	不接受

	6.1
	现场考察
	不组织

	7.1
	开标前答疑会
	不组织

	11.1
	采购文件的询问时间
	投标人应认真阅读采购文件，如有疑问的，投标人可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构在接到询问后的3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

	11.2
	采购文件询问联系方式
	询问联系人：袁工
电话：15288484163

	11.3
	采购文件澄清、修改时间
	投标截止时间之前15天

采购人或者采购代理机构对已发出的采购文件进行的澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。敬请所有获得采购文件的供应商密切关注。

	13.1
	语言文字
	投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

	14.1
	计量单位
	投标文件中使用的计量单位除采购文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

	15.1.7
	构成投标文件的其他资料
	采购文件中所涉及到的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。

	17.1
	投标有效期
	从提交投标文件截止之日起90日历天。

	18
	投标保证金
	本项目不收取投标保证金。

	19.3
	电子投标文件份数
	网上递交电子投标文件一份。

	20.10
	投标报价和报价货币
	1、投标人所填报的投标报价不得超过最高总价限价¥1600019.72元（人民币大写金额：壹佰陆拾万零壹拾玖元柒角贰分），投标报价超出最高总价限价的按否决投标处理；

2、投标报价：投标人应依据采购文件的要求，结合企业自身实力，自行测算出满足本项目要求的投标报价。本次投标报价为综合报价。报价应为人民币含税价（元），包含但不限于货物价格（含利润）、货物运输、装卸、保险、税收、安装、调试、检验、培训、材料、人工、机械、售后服务等所需全部费用。投标人需充分考虑各种不确定因素进行报价，包括人员工资调整、市场风险、政策性风险等因素。一旦中标，中标价即作为合同价款签订合同，合同履行过程中，合同价款（单价）将不作调整，采购人将不再支付任何其他费用。

3、报价货币为人民币。

	21.1
	投标文件的密封
	本项目为网上递交投标文件，供应商应按政府采购云平台的操作指南及要求使用数字证书进行加密。

	21.2
	投标文件的签署
	按照投标文件格式，采用企业、法定代表人（或委托代理人）电子签章及数字证书电子签名。
注：在需要电子签章的地方进行电子签章，无需逐页电子签章。

	22.1
	投标文件递交截止时间、递交投标文件的地点
	网上递交网址为政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），供应商须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传，网上确认电子签名，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

	22.4
	投标文件是否退还
	否

	24.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），采用电子交易平台线上开标方式，供应商请提前熟悉操作指南，按电子交易平台的操作流程进行。

	25.2
	评标委员会
	评标委员会人数：5人及以上单数。

评标专家确定方式：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评审专家从云南省政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取产生。

	25.5
	评标方法
	综合评分法。

	32.1
	履约保证金
	1.履约担保的金额：本项目不要求递交履约保证金；
2.履约担保的形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式；

3.履约担保的提交时间：合同签订前  日内缴纳；

4.若不按以上规定提交履约担保的，视为自动放弃中标，其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿；

5.履约担保的退还：供货期满后未出现违约及质量问题的无息退还。

	33.1
	中标服务费
	参照云建招协〔2024〕58号文《云南省建设工程招标投标行业协会关于印发<云南省建设工程招标代理服务收费参考意见>的通知》的规定收取,由中标单位支付。

	35
	需要补充的其他内容

	35.1.1
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

	35.5.2
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

■否，推荐的中标候选人数：3名，评标委员会按照投标人得分由高到低的顺序推荐前三名中标候选人。

	35.5.3
	其他要求
	1.所有投标文件全部采用电子标书；

2.投标文件中规定需企业盖章和个人签名的，全部改为企业机构数字证书电子签章、相应个人数字证书的电子签章、电子签名（授权代表除外），若因投标文件格式、递交方式或自身问题，导致投标业务不成功，责任由投标单位自行承担；

3.投标人编制投标文件中技术问题可联系政采云客服； 

4.采购人或代理机构对本项目第一中标候选人提交的投标资料的真实性、合理性进行审查，若投标人存在弄虚作假行为的，将取消其中标资格，若已经签订合同的，采购人有权终止合同，并由中标人赔偿采购人相应的损失。

5.若出现中标人不具备履约能力，或不能完全履约，或不能按采购人需求履约的，则采购人有权要求中标人无条件解除合同，采购人不承担任何违约法律责任或经济赔偿；

6.请投标人提前熟悉政采云平台网上开标投标操作流程。任何因忽视或误解而导致投标文件未上传或已上传但未按规定的操作流程及时间要求进行解密的，由投标人自行负责。


一、总则

1. 项目概况
1.1根据有关法律、法规的规定，本项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.2 本项目采购人：详见《投标人须知前附表》。

1.3 本项目采购代理机构：详见《投标人须知前附表》。
1.4 本项目名称及项目编号：详见《投标人须知前附表》。
2. 资金来源
2.1资金来源及预算金额：详见《投标人须知前附表》。
3. 招标范围及合同履行期限、项目实施地点
3.1本项目招标范围：详见《投标人须知前附表》。
3.2本项目合同履行期限、项目实施地点：详见《投标人须知前附表》。
4. 投标人资格要求
4.1投标人资格要求：详见《投标人须知前附表》

4.2采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：详见《投标人须知前附表》

4.3是否接受联合体参加：详见《投标人须知前附表》。
4.4如投标人为满足投标人资格要求提供虚假材料，一经查实，视为未实质性响应采购文件，投标人投标文件将按无效处理。

4.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4.6投标人不得直接或间接地为采购项目提供整体设计、规范编制和项目管理、监理等服务，不得与采购人、采购代理机构或其附属机构有任何关联。
4.7符合上述条件的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。
5. 费用承担
5.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用。
6. 现场考察
6.1 投标人须知前附表规定组织现场考察的，采购人按《投标人须知前附表》规定的时间、集中地点组织潜在投标人进行现场考察。 
6.2现场考察所发生的费用由潜在投标人自理。
6.3 除采购人的原因外，潜在投标人自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。
6.4 采购人在现场考察中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供潜在投标人在编制投标文件时参考，采购人不对潜在投标人据此作出的判断和决策负责。
7. 开标前答疑会
7.1 投标人须知前附表规定召开开标前答疑会的，采购人按《投标人须知前附表》规定的时间和地点召开开标前答疑会，书面澄清潜在投标人提出的问题。
8.质疑

8.1投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购人、采购代理机构有权拒收。

8.2采购文件第二章《投标人须知》8.1条中“知道或者应知其权益受到损害之日”是指：

8.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

8.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

8.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

8.3投标人可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

8.4投标人提出质疑应符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）和财政部《政府采购供应商质疑函范本》的规定。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

8.5投标人不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料。

8.6质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

8.7采购人、采购代理机构将在收到投标人质疑函后七个工作日内作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

8.8投标人对评审过程、中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构会将有关情况书面报告本级财政部门。

8.9接收质疑函的方式：书面方式；接收质疑函的部门：普洱市普平工程招标有限责任公司；联系人、联系电话：袁工，15288484163，地址：宁洱县新民街老气象站旁（宁洱县宁都酒店后停车场斜对面）。

9.投诉

9.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级财政部门提起投诉。
二、采购文件
10. 采购文件的组成
10.1采购人要求提供的货物、工程或者服务、采购过程及合同条款在采购文件中均有说明，采购文件共六章，各章的内容如下：
第一章  招标公告
第二章  投标人须知
第三章  合同书样式
第四章  投标文件格式
第五章  采购需求

第六章  评标方法（综合评分法）

11. 采购文件的询问、澄清、修改
11.1潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，供应商可以凭企业数字证书（CA)登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/） 通过网络在线方式进行提问，或向采购人或采购代理机构递交书面文件质疑。供应商对采购文件有质疑的，应在供应商须知前附表规定的期限内一次性提出。
11.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

　　澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。敬请所有获得采购文件的供应商密切关注。
三、投标文件
12. 投标文件编写注意事项
12.1 投标人应仔细阅读采购文件，在完全了解采购内容、技术性能要求和商务条件后，根据采购文件要求编写投标文件。
12.2 对采购文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人的投标文件必须对采购文件中规定的实质性要求和条件作出满足或者优于原要求和条件。
13. 语言文字
13.1投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。
14. 计量单位
14.1投标文件中使用的计量单位除采购文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。
15. 投标文件的组成
15.1投标人编写的投标文件须包括的内容详见“第四章《投标文件格式》”。
16. 投标文件的格式要求
16.1投标人应按第四章《投标文件格式》提供的格式完整地填写。
17投标有效期
17.1在《投标人须知前附表》规定的有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
17.2 因特殊情况需要延长投标文件有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有投标人延长有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标文件中所有内容，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件失效。
18.投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）
19.投标文件的编制
3.6.1 投标文件应按第四章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.6.2 投标文件应当对采购文件有关采购需求、投标有效期、采购内容及要求、合同条款等实质性内容做出响应。

3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并按政采云平台的相关规定及操作流程进行电子签章。委托代理人签章的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。签章的具体要求见供应商须知前附表。

3.6.4 投标文件应按照政采云平台的相关操作指南要求进行编制、签章、加密、递交等，供应商应自行了解政采云平台的相关操作。
20.投标报价和报价货币

20.1投标人必须根据采购文件规定作出完整唯一的投标报价，不得缺项、漏项，否则投标文件将按无效标书处理。投标人所填报的投标报价不得超过最高总价限价，投标报价超出最高总价限价的按否决投标处理。
20.2投标人应依据采购文件的要求，结合企业自身实力，自行测算出满足本项目要求的投标报价。本次投标报价为综合报价。报价应为人民币含税价（元），包含但不限于货物价格（含利润）、货物运输、装卸、保险、税收、安装、调试、检验、培训、材料、人工、机械、售后服务等所需全部费用。投标人需充分考虑各种不确定因素进行报价，包括人员工资调整、市场风险、政策性风险等因素。一旦中标，中标价即作为合同价款签订合同，合同履行过程中，合同价款（单价）将不作调整，采购人将不再支付任何其他费用。
20.3投标报价应符合市场行情并能保证投标人完成履行合同所需的一切工作。合同一旦签订，此价格在合同实施期间将不因市场价格等的变化而调整。
20.4无论分项价格是否填报完全，投标报价将被视为已经包含了所有分项价格以及与项目相关的所有货物、工程或者服务费用。由于投标人分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误所导致的任何不利后果均由投标人自行承担。
20.5投标人不得哄抬报价，也不应低于成本价（或进价）报价。评标委员会认为投标人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将认定投标人投标文件无效。

20.6投标人应保证其提供的货物、工程或者服务是全新的，投标人应保证其提供的货物、工程或者服务在采购人使用期间不受第三方可能提出的所有权、用益物权、担保物权、占有等一切涉及物权及知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。
20.7报价货币为人民币。

四、投标
21. 投标文件的密封和标记
21.1投标文件的密封：详见《投标人须知前附表》。
21.2投标文件的签署：详见《投标人须知前附表》。
22. 投标文件的提交
22.1投标文件递交：见供应商须知前附表。

22.2网上上传：本项目在政采云平台进行电子化招投标，供应商应按照"政采云"平台的要求编制、加密后在投标截止时间前上传至"政采云"平台，投标截止时间前未完成投标文件上传的，视为供应商自行撤回投标文件。
23. 投标文件的补充、修改或者撤回
23.1在提交投标文件截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交在政采云平台上的投标文件，供应商自行按政采云平台的操作指南及要求进行即可。
23.2供应商修改后的投标文件应按照要求编制，并按照要求完成投标文件递交，否则视为供应商自行撤回投标文件。
五、开标
24. 开标
24.1采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其委托代理人应参加开标会，如供应商未出席开标会，视为其默认现场唱标结果，由此产生的后果由供应商自行负责。

24.2投标截止时间结束后政采云平台显示递交投标文件的供应商不足三家的，停止开标。

24.3开标程序：

(1）公布在投标截止时间前递交投标文件的供应商名称；

(2）按照供应商须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

(3）按照政采云平台自动提取所有供应商顺序当众开标，解密完成后，公布供应商名称、标段名称、投标报价、质量承诺等内容，并记录在案。因供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；

(4）供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过政采云平台提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

(5）开标结束。

24.4开标记录由政采云平台自动生成。

24.5供应商对开标有异议的，应当在开标现场通过政采云平台提出，采购人应当当场作出答复，并制作记录。
24.6投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照采购文件规定并经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
六、评标
25. 评标
25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构将根据采购文件规定，依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
25.2评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。
25.3采购人委派代表参加评标委员会的，要向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购人可以委派纪检监察等相关人员进入评审现场，对评审工作实施监督，但不得超过2人。
25.4评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
25.5评标委员会各成员根据政府采购法律法规按照采购文件规定的评标方法和标准，独立对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，并汇总每个投标人的得分。采购文件中没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
25.6评标过程的保密
25.6.1评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
25.6.2任何单位和个人不得非法干预、影响评审工作。采购人、采购代理机构和评审委员会在评审工作中，依法相互监督和制约，并自觉接受财政部门的监督。对非法干预评审工作等违法违规行为，将及时向财政部门报告。
25.7投标文件中出现含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
26.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
27. 投标人存在下列情况之一的，投标无效：
（1）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；
（2）不具备采购文件中规定的资格要求的；
（3）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。
28. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
七、中标结果
29. 中标人的确定
29.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
29.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
30. 中标通知书
30.1中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。
30.2中标通知书是合同的一个组成部分。
31. 签订合同
31.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。任何一方均不得谋求强制对方更改双方在招投标过程中所作出的实质性承诺。
31.2中标通知书发出后，中标人无正当理由放弃中标或拒签合同的，采购人取消其中标资格，给采购人造成的损失的部分，中标人对采购人进行赔偿。
31.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
31.4政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
31.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
31.6除采购人与中标人在合同中另行商定将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，中标人在中标后将中标项目分包的，采购人取消其中标资格；给采购人造成的损失的中标人还应当对采购人进行赔偿。
32. 履约保证金（本项目无需缴纳履约保证金）
八、其他事项
33.中标服务费
33.1参照云建招协〔2024〕58号文《云南省建设工程招标投标行业协会关于印发<云南省建设工程招标代理服务收费参考意见>的通知》的规定,由中标单位支付。

33.2中标人应在接受“中标通知书”前向采购代理机构一次付清中标服务费。
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34. 采购文件编制依据
34.1本采购文件根据有关法律、法规编制，解释权属于采购人、采购代理机构。
35.需要补充的其他内容
35.1关于中小企业：
35.1.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
35.1.2中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
35.1.3供应商应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并递交《中小企业声明函》，对递交的《中小企业声明函》的真实性负责。递交的《中小企业声明函》不真实的，应承担相应的法律责任。
35.1.4根据中小企业划分标准，本项目所属行业为：软件和信息技术服务业。
35.2关于监狱企业：
35.2.1根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
35.2.2监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
35.3关于残疾人福利性单位：
35.3.1根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
35.3.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
第三章  合同书样式及主要条款
政府采购合同
(电子交易项目适用）
	项 目 名 称：
	

	
	

	合 同 编 号：
	                   （系统编号 )

	
	

	
	（ 自编号，如有）

	
	

	甲       方：                                           
	                        

	
	

	乙       方：                       
	                        


（本章合同条款及格式仅作为参考，采购人保留最终修订合同的权利，最终本合同以实际签订为准）
甲方：                            （采购人全称）

乙方：                            （供应商全称）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）、《中华人民共和国民法典》等相关法律规定及项目名称             项目编号“         ”公开招标采购结果，经双方协定达成一致，签订内容如下：

一、项目清单如下：
	序号
	水库名称
	工程或费用名称
	投标报价
	合计

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


详细的货物明细附后。

二、随机资料和配套附属货物要求

1、随机资料要求真实、完整，有可追溯性；

2、配套附属货物要求质量、数量要确保主货物正常完成施工，且满足设备设施达到相关使用要求。

三、产品使用要求

符合小型大坝安全监测或地方现行有关规定，并满足甲方技术要求。

四、配套货物要求及长期供应优惠条件

1、提供的是全新的、配置齐全的、技术先进的、未被淘汰的合格产品；

2、提供的设备及材料的产地、品牌、型号应符合合同约定的技术标准、质量标准的要求；

3、质保期后，如有设备损坏需更换，乙方应承诺不高于该设备投标报价进行更换；若有设备损坏需维修，乙方承诺以低于市场价格  %的费用进行维修。

五、备品备件（含易损件）要求及长期供应优惠条件

1、提供的是全新的、配置齐全的、技术先进的、未被淘汰的合格产品；

2、提供的设备及材料的产地、品牌、型号应符合合同约定的技术标准、质量标准的要求；

3、质保期后，如有设备损坏需更换，乙方应承诺不高于该设备投标报价进行更换；若有设备损坏需维修，乙方承诺以低于市场价格  %的费用进行维修。

六、合同总价：￥  元（大写：）

以上价格为甲方指定地点统一交货价，包含但不限于货物价格（含利润）、货物运输、装卸、保险、税收、安装、调试、检验、培训、售后服务等所需全部费用，除双方另行协商外，甲方不再向乙方支付任何其他费用。

七、甲乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、负责合同签订后项目实施的工作（如与乙方的具体联系和衔接，现场安装调试时配备人员进行监管控制）；

2、负责提供货物安装调试所必须的场地和环境；

3、负责组织成立验收小组对货物进行验收并签署验收报告；

4、按合同规定享有乙方提供的售后服务；

5、按合同约定支付款项。鉴于甲方系财政拨款单位，因甲方财务审批等程序导致款项未能及时到账的，乙方应予以谅解且不追究甲方的逾期付款违约责任，继续履行合同。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方保证按本合同一、二、三、四、五条款负责完成甲方项目，并保证提供的货物是全新（包括零部件）、符合采购文件规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准（进口产品具有国家有关部门完整手续）和产品出厂标准的货物；货物及主要配件质保期为（   ）年，并保证货物在甲方报废前正常使用。具体服务：保修期内，乙方对货物提供全免费保修或免费更换；保修期后，收取成本费维修（自然灾害及人为故意损坏除外）；主货物乙方提供现场维修，维修人员在收到故障报告后保证（  ）小时内到达现场，设备类故障保证由运维工程师人员（或工程师）在（  ）天内修复，网络与数据类故障保证由运维工程师人员（或工程师）在（  ）天内修复；乙方保证在甲方指定地点供应备品备件（含易损件）和配套消耗品；乙方对所提供的货物实行按季度每（   ）月时间定期进行保养（或维护、巡检）制度；

2、保证甲方在合同货物（有配套软件的还包括软件产品）使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉；

3、严格遵守商务谈判中所承诺的一切规定和条款；

4、参与甲方共同进行货物的验收；

5、乙方按照甲方要求确保全部设备数据接入省、市及要求的数据平台；

6、乙方应坚持安全第一的原则、并加强安全管理。凡由于管理不善、职工的过失或由于第三者原因造成的人员在现场工作和进出施工现场的人身安全事故，其全部责任由乙方负责。

八、以上内容与甲方采购确认和乙方中标承诺情况一致（或中标产品和货物的技术及服务保证甲方正常使用）。

九、技术培训

乙方向甲方提供    天的管理人员现场例行免费培训，培训内容包括货物的使用、一般的维修、维护及保养等。

十、甲方在货物使用过程中发生技术质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持。

乙方技术支持电话：              ，联系人:          。

十一、整体项目完成时间（即货物送达甲方指定地点并按规范安装调试完毕时间）为合同签订生效后      日内（即：   年    月    日前完成）。

货物交验地点和方式：合同签订后，乙方负责将完整配套的原封货物（含必要消耗品）送到甲方指定的地点，由甲乙双方共同开箱初验，并由乙方按合同规范要求完成安装测试，并按照要求接入省、市及其他要求的数据平台。交货时，乙方随货向甲方交付货物必需的合格证、保修卡，相关资料（如检测报告、操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册等）及配备的用件、工具等。

十二、验收及验收标准

（一）货物验收：货物到达甲方指定地点后甲方统一初验是否符合合同要求；

（二）乙方须提供全新的货物（含零部件、配件、扣件等），表面无划伤、无碰撞痕迹、无凹陷、无褪色无锈痕、无异味，完全符合国家有关技术标准。乙方保证合同货物的权利无瑕疵，权属清楚，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项，还应另按合同总价的  %向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失，另外甲方有权没收其履约保证金。

验收时如发现所交付的货物有不符合尺寸要求、次品、损坏或其它不符合标准及合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，且此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，直至完成整改，工期不作调整。

对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方可按以下办法处理：

1、更换：由乙方承担所发生的全部费用。
2、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
甲方对乙方交付成果的验收，不免除乙方对其交付的成果承担质量保证责任。
（三）售后服务

乙方提供的产品应符合国家和行业标准以及采购文件技术参数要求。在安装或使用过程中，由于乙方产品质量或安装不规范所造成的一切安全责任或经济损失由乙方承担。

1、质保期限：除人为损坏外，免费质保期   年，终身上门服务，质保期从验收合格之日起。该项目   年免费保修费用已计入合同总价款内：但人为破坏、不可抗力除外。免费更换损坏要部件，零部件需为原厂部件，未经甲方同意不得使用非原厂配件。

2、定期巡检：质保期内每季度提供巡查、检修上门服务一次，并出具巡检记录。

3、提供服务：包括提供所有产品的安装服务，在质保期内提供免费维修服务，矫正和免费更换有缺陷的产品或部件，排除所提供产品出现的损坏。负责提供货物所需的原厂原装配件及配套产品。免费更换损坏零部件，零部件需为原厂部件，未经甲方同意不得使用非原厂配件。

4、质保范围：本次供货的所有产品。

5、服务措施：

①乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。

②乙方未能在质保期内及时提供服务或未按照约定提供服务，甲方有权雇用第三方提供服务，由此发生的费用从乙方的      中扣除，不足部分由乙方补齐。乙方经甲方催告后仍未能在质保期内及时提供服务或未按照约定提供服务的，甲方有权扣除全部     ，乙方应向甲方支付合同总额  %的违约金。

6、质保期后服务：如质保期满后或因需方使用、维护、保管不当造成损坏的，造成所售产品的维修费、服务费、工时费、装运费均由乙方免费提供，只收取材料成本费。维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件、未经甲方同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单以投标文件为准。

十三、合同价款结算

1.预付款:合同签订后主要设备到场(包括本次项目范围内的：          )，甲方视资金到位情况向乙方支付合同总价的　　%预付款，即:¥　　　元(大写:)；

2.进度款: 全部设备到货后且安装进度达到　　%，甲方视资金到位情况向乙方支付合同总价的　　%进度款，即:　　元(大写:　)；

3.设备安装调试完成，项目通过审计、完成竣工验收、且乙方缴纳质保金后，视资金到位情况，累计支付至审定金额的100%。

4.甲方在支付工程款前，乙方需按甲方要求提供符合法律规范的增值税普通发票，否则甲方有权延迟付款且不视为违约。甲方需按本合同账号付款，否则付款与本合同付款无关。

十四、违约责任

除发生不可抗力事实外，乙方所交货物和安装调试与合同标准不相符合的，甲方有权拒收货物；逾期交付合格成果的将向甲方每日偿付合同总额  的滞纳金；逾期达  天的，甲方有权解除合同，乙方无权收取合同费用，应退还甲方已支付费用，且应向甲方支付合同总额  %的违约金。

因乙方所交货物或安装调试与合同标准不符使甲方造成经济损失的，甲方有权解除合同，乙方无权收取合同费用，应退还甲方已支付费用，向甲方支付合同总额    %的违约金。甲方对乙方交付成果的验收，不免除乙方对其交付的成果承担质量保证责任。

乙方擅自变更、解除或经催告后拒不履行本合同的，无权收取合同费用，应退还甲方已支付费用，并向甲方支付合同总额  %的违约金。

乙方支付违约金后，仍应赔偿甲方因此产生的全部费用和损失，并承担相应责任。

甲方无正当理由拒收货物，甲方向乙方偿付合同款总价   的违约金；逾期支付合同款将向乙方每日偿付欠款总额   的滞纳金。

甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。

由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决，协商不成时，双方均有权解除合同且互不视为违约。“不可抗力”指超出本协议双方的合理控制之外的，不能预见的，或即使预见到亦不能以合理的努力避免的，并且发生在本协议签署之日以后，使任何一方不能全部或部分履行本协议的任何事件。上述事件包括地震、台风、水灾、战争、政府禁止性行政性行为、政府政策发生改变、法律法规变更或其它不可预见或不可避免的事件。不可抗力发生后，受不可抗力影响的一方应立即将该情况通知对方，及时采取措施防止损害扩大，并提供不能履行或延迟履行的文件。

十五、甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应及时向有关管理部门反映，以便相关部门进行协调或处理；也可以直接向晋宁区人民法院提起诉讼，并由败诉方承担因诉讼产生的必要费用。

十六、本合同其他未尽事宜，按国家《民法典》有关规定处理。

十七、本合同壹式  份，甲方  份，乙方  份。

十八、本合同自签订之日起生效。

十九、本合同不可分割之部分：

1、采购文件；

2、中标人的投标文件；

3、中标通知书；

4、合同书附件。

甲    方：                         乙    方：

地    址：                         地    址：

邮政编码：                         邮政编码：

法定代表人或委托代理人：           法定代表人或委托代理人： 

经办人：                           经办人：  

电    话：                         电    话：

开户银行：                        开户银行：

账    号：                        账    号：

廉政合同
项目名称：

甲方：
乙方：                                           

为规范工程建设过程中双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利 益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关 法律、法规以及建设部、监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知》要求，经双方协商一致，订立本合同。

第一条  甲乙双方共同的行为准则

（一）严格遵守国家关于市场准入、项目招投标、工程建设、造价管 理和市场活动的有关法律、法规、相关政策以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）严格坚持公开、公正、公平、诚信、透明的原则（法律法规另 有规定的除外），不得为获取不正当的利益而损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、造价管理的规章制度。

（四）严格遵守协作履行原则，发现对方工作人员在业务活动中有违 规、违纪、违法的行为，有及时提醒对方纠正的权力和义务。情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

（五）严格执行廉洁自律原则。在招投标、合同谈判、合同管理、合同履行等过程中不得有腐败、欺诈、串通等行为。

第二条  甲方的行为准则

甲方从事该建设工程项目的领导和工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下准则：

（一）不准向乙方及其相关人员索要或接受回扣、礼金、有价证券、 贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准要求乙方及其相关人员报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方及其相关人员为个人装修住房、婚 丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供便利。

（四）不准参加乙方及其相关人员有可能影响公正执行公务的宴请、健身和其他娱乐等活动；不准接受乙方提供的交通工具、通讯工具和高档办公用品等。

第三条  乙方的行为准则

乙方应向甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规规定和程序开 展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方及其工作人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方及其工作人员组织有可能影响公正履行合同的宴请、健身和其他娱乐等活动。不准为甲方及其工作人员购置或提 供交通工具、通讯工具和高档用品等。

（五）不准与任何第三方串通，损害甲方利益。

 第四条  甲乙双方违约责任及处罚

（一）甲方及工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌 犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方及工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，按照管 理权限，依据有关法律法规和规定，给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（三）如果确定被推荐授予合同的乙方在为该合同进行的竞争中直接或间接参与了腐败、欺诈、串通的活动，甲方可拒绝该授标建议或不授予合同。情节严重的，甲方可建议有关行业主管部门给予限制乙方进入建设市场的处罚。

（四）甲乙双方人员有违反本廉政合同规定的，另一方当事人应立即 报告本单位领导或向纪检、检察机关举报。对隐瞒不报的有关人员，一经查出，按管理权限，视情节轻重给予党纪、政纪处分直至追究刑事责任。

第五条  本合同为工程项目合同的附件，与工程项目合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

甲方：（盖章）                               乙方：（盖章）

法定代表人或                                 法定代表人或

其授权代理人：（签字）                       其授权代理人：（签字）

日期：   年  月   日                       日期：   年  月   日

第四章投标文件格式

普洱市景谷县2026年小型水库大坝安全监测设施建设项目
  投标文件

项目编号：
投标人名称：                     (电子签章)

法定代表人或其委托代理人：                （电子签名）

日期：     年     月    日

第一部分  投标文件资格审查文件

一、具有独立承担民事责任的能力：
提供有效的营业执照或事业单位法人证书或其他类似的法定证明文件。

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：
①供应商须提供2022年至今任意一年度的财务报表或经会计师事务所审计的财务报告（含资产负债表、利润表、现金流量表）；事业单位可提供内部财务报表；新成立企业，若成立时间至本项目提交响应文件截止时间不满1年的可提供成立至今的财务报表。

②供应商须提供在提交响应文件截止时间前三个月内银行开具的资信证明；（银行出具的资信证明无需针对本项目或本项目采购人）。

③提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺函。

备注：以上①、②、③项证明材料具有同等效力，供应商可根据自身情况提供上述任意一种证明材料。
三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料或书面声明。

四、投标供应商需具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

提供2025年4月至今任意1个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明（成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭据；成立未满1个月的可提供相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。

五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：
提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

六、法律、行政法规规定的其他条件：
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第二十条、《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的要求，采购人或采购代理机构在投标文件递交的截止时间后将对投标供应商的信用信息在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上进行查询，并以截图方式存档，评标时提供给评标委员会。信用信息使用规则：投标供应商如被列入失信被执行人（或失信惩戒人）、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为信息记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满的除外）名单的，不得参与本次政府采购活动。

七、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业预留采购份额。对中型、小型、微型企业或监狱企业参与货物采购给予小微企业投标报价10%扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供中小企业声明函） 

注：在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
中小企业声明函

 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（ 2020 ）46号）的规定，本公司参加        （单位名称）的    （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下:

1.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为    （企业名称），从业人员     人， 营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虛假，将依法承担相应责任。

供应商：
                                    （电子签章）

法定代表人：             （电子签章）

日期：         年         月         日
注：若为符合政策规定条件的中小微企业可填写本声明函，否则无需填写；根据《中小企业划行标准规定》，本项目所属行业为软件和信息技术服务业。
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：
                                    （电子签章）

法定代表人：             （电子签章）

日期：         年         月         日
监狱企业证明文件格式

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应当按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）提供规定的《监狱企业证明文件》，并对证明文件的真实性负责。

八、本项目的特定资格要求；

1.资质要求：具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质或通信工程施工总承包叁级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证。

2.项目负责人资格要求：具备机电工程专业二级及以上注册建造师或通信与广电工程专业一级注册建造师资格，及有效的安全生产考核合格证（B证）；

注：拟投入本项目的所有人员及委托代理人必须是供应商单位在职员工，提供自2025年4月1日起至投标截止时间前不少于3个月的由社会保险部门或机构出具的上述人员参加社保的有效证明材料扫描件。

九、供应商满足采购文件其他资格条件的声明函

致：              （采购人名称）

我单位作为                     （项目名称）的供应商，完全满足采购文件中规定的其他资格条件并声明如下：

1.我单位（法人、其他组织或者个人）与采购人不存在利害关系；

2.我单位与本项目其他供应商之间不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系；

3.我单位未直接或间接地与采购人、采购代理机构或其附属机构无任何关联。

4.我单位保证所提供的资料真实有效，若提供虚假材料，我单位将无条件承担因此造成的一切后果及责任。

投标人名称：                     (电子签章)

法定代表人或其委托代理人：                    （电子签名）

日期：     年     月    日
备注：请供应商如实作出声明，如有虚假响应无效且将无条件承担因此造成的一切后果及责任。

十、供应商认为需提供的其他资格证明文件

（格式自拟）

第二部分 投标文件商务报价文件
一、投  标  函
致：（采购人名称）
我方仔细研究了（采购项目名称）   （项目编号：        ）项目采购文件的全部内容，正式授权下述签字人   （姓名和职务）     全权代表投标人  （投标人全称）   参加投标，并提交电子投标文件一份。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1.按采购文件采购需求及其他要求和投标报价汇总表，投标报价（大写）       ，人民币(￥        )，合同履行期限：              。     
2.我方已详细审查全部采购文件，包括（澄清文件）(如果有的话)。我方完全理解相关文件要求，并承担对这方面有不明及误解的后果。

3.在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知第17.1条规定的投标文件有效期满之前均具有约束力。
4.同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。

5.完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。
6．如我方中标：

我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。

7．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
8．                                       （其他补充说明）。

与本投标有关的正式通讯地址为：
投标人地址：                 

邮政编码：                   

电话：                       

传真：                       

开户名称：                   

开户银行：                   

帐    号：                   
投标人名称：                     (电子签章)

法定代表人或其委托代理人：                    （电子签名）

日期：     年     月    日
二、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书
（1）法定代表人身份证明书
投标人名称：                        
单位性质：                          

注册资本：                           
地址：                               
成立时间：        年       月       日
经营期限：                          
姓名：          性别：       年龄：        职务：       系             （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人名称：                （电子签章）
日期：     年    月    日


法定代表人身份证扫描件正反面（附后）
法定代表人授权委托书

本授权书声明：  （投标人全称） 的法定代表人代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（采购项目名称）项目（项目编号：        ）的招标，以本单位名义投标。代理人在本项目投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。

代理人无转委托权。

投标人名称：（全称）（电子签章）
法定代表人（电子签名）：              
法定代表人身份证号码：             
委托代理人：              
委托代理人职务：                
代理人身份证号码：             
年 月 日
注：如法定代表人出席开标会，无需提供法定代表人授权委托书
授权委托代理人身份证扫描件正反面（附后）
三、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	营业执照注册号
（或统一社会信用代码）：
	

	法定代表人
	

	注册资金： 
	
	邮政编码：
	

	所属行业
	
	从业人员
	

	营业收入
	
	资产总额
	

	公司成立日期： 
	
	企业网站网址（如有）：
	

	企业电话：
	
	通讯地址：
	

	公司简介：
	

	经营范围：
	

	公司拥有资质证书：
	


投标人名称：                     （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：                    （电子签名）

日期：     年     月    日
四、投标（唱标）一览表
 项目名称：

 项目编号：
	投标总价（元）                         
	小写：
大写：

	项目负责人姓名
	

	合同履行期限
	

	质量承诺
	

	备注
	


投标人名称：                     （电子签章）
投标人法定代表人或其委托人：                      （电子签名）
日期：
五、已标价工程量清单
按照发布的工程量清单的规定编制及提交。

项目经验

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人（经理）
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


注：一项业绩一张表，表后应按评审办法中的要求附业绩证明材料，否则不予认可。

供应商：
                                    （电子签章）

法定代表人：             （电子签章）

日期：         年         月         日
七、项目服务团队人员配置
(一)项目组织机构组成表
	序号
	岗位
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	工作年限
	备注

	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(二)主要人员简历表

	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	      年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标文件技术文件

一、硬件设备参数及技术

根据评标办法自行编制

二、项目实施方案
根据评标办法自行编制

服务质量承诺及保证措施

根据评标办法自行编制

服务期限承诺及保证措施

根据评标办法自行编制

售后服务承诺及保证措施

根据评标办法自行编制

产品质量保证措施

根据评标办法自行编制

七、其他
供应商认为上述采购文件的格式不足以说明的问题，可以自行补充说明。
八、承诺书（投标人）
本企业参与                       （项目名称）项目的投标人，现作如下承诺：
1、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。
2、不与其他投标人串通投标，不损害采购人或其他投标人的合法权益。
3、不转让、出租、出借资质证书、人员岗位证书或以其他方式允许他人以本单位名义投标。
4、不与采购人或采购代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。
5、不向采购人、评标委员会成员、监督人员行贿。
6、不扰乱招标投标活动正常秩序。
7、不进行虚假恶意投诉。
8、因违反法律、法规、规章被查处的，不干预案件查处。
9、接受本采购文件的所有内容。
如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招标投标监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。
投标人名称：                     (电子签章)

法定代表人或其委托代理人：                    （电子签名）

日期：     年     月    日
九、技术规格响应/偏离表

投标人应逐条对应采购文件第五章“采购需求”中的要求，根据实际响应情况如实填写本表。
项目名称：                              

项目编号： 
A、□我公司已详细阅读采购文件第五章“采购需求”中的要求，我公司所投产品与采购需求中的要求均完全一致无偏离，中标后我公司将严格遵照执行。

B、□我公司已详细阅读采购文件第五章“采购需求”中的要求，我公司所投产品除下述部分与采购需求中的要求有偏离外，其余产品与采购需求中的要求均完全一致无偏离，中标后将严格遵照执行。

	序号
	货物名称
	采购清单序号
	采购需求技术参数及要求
	投标规格型号/技术参数
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


表格填写说明：投标人根据应根据实际响应情况，填写本表格，若无偏离，则勾选A项，签字盖章即可。若有偏离，则勾选B项，按表格要求及实际情况填写后，签字盖章。表格中只需填写有“偏离”部分，“无偏离”部分不用填写。

投标人名称：                     (电子签章)

法定代表人或其委托代理人：                    （电子签名）

日期：     年     月    日
十、商务条款偏离表

投标人应逐条对应采购文件第五章“采购需求”和第三章“合同书样式及主要条款”中要求的商务条件，包括合同履行期限、项目实施地点，并根据实际响应情况如实填写本表。
项目名称：                              

项目编号：         

A、□我公司已详细阅读采购文件中各项商务要求，所有商务要求均无偏离，中标后我公司将严格遵照执行。
B、□我公司已详细阅读采购文件中各项商务要求，除下述条款有偏离外，其余条款我公司均予以认可，中标后我公司将严格遵照执行。
	序号
	采购文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	响应情况说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	


表格填写说明：投标人根据应根据实际响应情况，填写本表格，若无偏离，则勾选A项，签字盖章即可。若有偏离，则勾选B项，按表格要求及实际情况填写后，签字盖章。表格中只需填写有“偏离”部分，“无偏离”部分不用填写。
投标人名称：                     (电子签章)

法定代表人或其委托代理人：                    （电子签名）

日期：     年     月    日
十一、构成投标文件的其它资料

采购文件中所要求或投标人认为必须提供的其他相关资料。

第五章 采购需求

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

1.采购内容：

完成29 座小(2)型水库大坝安全监测,分别为高原水库、大中山水库、烂坝箐水库、顺江水库、南召河水库、平坝河水库、牛屎河水库、光山水库、桂花树水库、马鞍山水库、红旗水库、菠萝林水库、江竹林水库、芒界水库、中座坝水库、潭灌窑水库、窝罗箐水库、泡竹箐水库、碧鸡水库、大独田水库、弹房箐水库、那许水库、芒局水库、芒片水库、那沙箐水库、大过口水库(永平镇)、龙塘山水库、新平水库、芒岛水库;

29座水库每个水库配置数据汇集模块1套、太阳能供电系统1套;除高原水库、江竹林水库无修建量水堰条件外其它27座水库各设量水堰监测1套;根据坝高设置不少于2个渗压自动观测点。

高原水库、烂坝箐水産、顺江水库、平坝河水库、光山水库、桂花树水库、菠萝林水库、泡竹箐水库、大独田水库、那许水库、芒片水库、新平水库、芒岛水库每个水库需新建4个人工观测墩(2个表面变形监测点、1个工作基点、1个校核基点)。 

红旗水库、江竹林水库、碧鸡水库、那沙箐水库设置GNSS表面变形监测设施（2个监测点、1个基准站）。

数据需推送至云南省水库安全运行慧管理平台和景谷县雨水情及大坝安全监测系统。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

对中型、小型、微型企业或监狱企业参与货物采购给予小微企业投标报价10%扣除，用扣除后的价格参与评审。 

注：在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范； 

符合国家及相关行业验收标准及规范，一次性验收合格。

1.大坝数据汇集模块

1.1通道参数：支持振弦、数字量、差阻、电流、电压测量；

1.2测量精度
（1）振弦
频率测量范围：400Hz~6000Hz；
频率测量精度：≤0.2Hz；频率测量分辨力：≤0.1Hz；
温度测量范围：-20~80℃；
温度测量分辨力：≤0.1℃；温度测量精度: ≤0.5℃；
（2）差动电阻式
电阻值测量范围：0~111.1Ω；
▲电阻值测量精度：≤0.02Ω；电阻值测量分辨率：0.001Ω；(提供《水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心》出具的产品检验测试报告)
电阻比测量范围：0.8~1.2；分辨率：0.0001，精度：≤0.0002；
1.3设备通讯
▲数据采集装置支持一站多发模式，传输协议：支持TCP、UDP、HTTP、MQTT等传输协议；支持SL651-2014《水文监测数据通信规约》（提供第三方检验报告）
数据通信模式支持自报式、查询/应答式等多种方式，支持运行状态信息上报。通讯方式：支持RS485、4G LTE-FDD/LTE-TDD、蓝牙BLE5.0、以太网、Lora以及WiFi通讯方式；
1.4采集参数
采样时间＜5s/点；数据丢失率：≤5‰；
1.5供电、功耗及电源保护
（1）供电方式：支持太阳能供电、市电供电、内置电源管理芯片，支持外部蓄电池、开关电源等；
（2）内置电池：内置不低于25.6Ah的高密度聚合物理电池；供电方式：支持太阳能供电、市电供电，内置电源管理芯片；可直接接入太阳能板，无需太阳能控制器；
（3）电源适应性：数据采集装置支持宽电压工作，电源电压在 DC（6～24）V 范围内变化时，装置应能正常工作；
（4）电气防护：接口具备隔离防护能力及防雷保护能力；
（5）断电报警：支持电源断电报警；
（6）抗电强度：基本绝缘应承受波形基本上为正弦波形、频率为50Hz、1min的AC 1500V电压，试验期间，绝缘不应击穿；
（7）通讯电流：休眠＜100μA，工作4G＜50mA，待机＜20mA；
1.6数据存储容量：每通道存储4000条数据，当数据存满时自动循环覆盖旧数据；
1.7其它功能
（1）自动校时：具有自动校时功能，可实现手动对时、远程中心站对时及网络自动对时功能；
▲（2）智能识别：智能识别采集装置连接传感器，可以识别传感器编号、传感器类型、传感器参数、计算公式等信息(1800米以上）（提供第三方检验报告）；
▲（3）智能诊断：智能诊断应可诊断振弦类传感器“仪器正常 ”、“仪器开路”、“仪器短路 ”、“仪器或接头进水”四种状态（1800米以上）（提供第三方检验报告）;
（4）通道复用：每个通道均应可采集差阻式传感器、振弦式传感器、电压电流信号传感器、RS485信号传感器的测量数据；
▲（5）数据补发：应具有数据补发功能，当网络信号较差导致数 据发送失败时，设备可记录时间并在下次上线时补发；（提供第三方检验报告）
（6）阈值触发：应具有阈值触发功能，当采集数据超过所设阈值时，应触发相应控制动作；
1.8▲满足《大坝安全监测数据自动采集装置（DL/T1134-2022）》规定的技术指标要求；(提供《水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心》出具的产品检验测试报告)

2.遥测终端

2.1支持多路视频采集、各类水库数据采集、数据融合、视频及数据存储、视频及数据回放、数据一站多发、语音播报、短信报警等功能，内置算法；
2.2支持3G/4G网络、WIFI和有线LAN三链路网络智能切换功能，可实现按预设值优先级进行智能切换；
2.3提供接口丰富、标准易用：提供不少于1路雨量计接口、不少于2路RS232接口、不少于3路RS485接口、不少于8路模拟量输入接口、不少于6路开关量输入接口、不少于4路开关量输出接口、不少于2路继电器输出接口、不少于2个USB接口、不少于1个HDMI接口、不少于1个 10M/100M/1000M 自适应WAN口、不少于8个 10M/100M 自适应LAN口；
2.4通过以太网Web页面，支持本地数据、状态查看、设备参数配置、人工置数等功能；
2.5支持U盘升级/远程升级/本地web升级多种升级方式；
2.6多种数据导出方式，U盘本地导出，远程客户端下载，本地网络数据导出；
2.7大容量数据存储空间：提供不小于2.5英寸硬盘2T存储空间,可存储20年以上的采集数据；
2.8视频存储分辨率：4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF；
2.9可接入≥4路数字高清摄像头，支持图片人工抓拍、定时抓拍、报警联动抓拍功能
2.10IPC音频采集：≥4路 IPC 端音频输入采集，支持音频编码标准G711-Alaw、G711-Ulaw、AAC-LC，音频采样率8Khz、16Khz；
2.11支持语音对讲：1 个线性音频端子输入接口、1 个线性音频端子输出接口，音频压缩标准G726；
2.12▲实时时钟:有自动校时的功能。具有手动对时、远程中心站对时及网络自动对时功能，时钟精度2天误差小于1s。（提供经国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 
2.13▲支持MQTT参数配置、定时图片查看、定时视频回放、图片召测、视频召测功能（提供第三方检测报告）
2.14支持中心站远程补数，远程下载数据，远程设置所有参数等
2.15宽电源输入 9~36V 内置反相保护和过压保护 
2.16▲整机要求通过SL651-2014《水文监测数据通信规约》测试。（提供水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的检测报告）
2.17工作环境温度： -35～75℃, 环境湿度：≤95%RH（40℃）
2.18▲设备支持TCP/IP、UDP、MQTT通信协议，成功率≥99%，准确率≥99%。（提供水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的检测报告）
2.19设备具备看门狗设计；设备支持兼容模式、测试模式、静态模式多种工作模式。
2.20▲设备具备采集/控制功能：雨量接口采集测试准确度≥99%，RS232 数据采集测试成功率≥99%，RS485 数据采集测试成功率≥99%（提供水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的检测报告）。

3.渗压计

3.1量程：0～4MPa ,标准量程：0.35、0.7、1、2、3、4MPa（量程可选）；
3.2▲分辨力：≤0.025%F.S；（提供第三方检验报告）
3.3▲拟合/端基精度：≤0.1%F.S/≤0.5%F.S；（提供第三方检验报告）
3.4测温范围：-40～+80℃
3.5耐水压：测量范围1.5倍；
3.6力学性能参数：
非线性度≤1.0%F.S
不重复度≤±0.2%F.S
迟滞≤±0.5%F.S
▲综合误差≤0.2%F.S；（提供第三方检验报告）
3.7过范围限：能承受满量程 1.2倍的负荷
3.8测温范围：-40～+80℃
3.9测温精度：≤0.5℃
3.10灵敏度：±0.1℃
3.11▲外壳防护等级为IP68；（提供第三方检验报告）
3.12▲满足《GB/T3411.1—2009 第 1部分:振弦式孔隙水压力计》要求；（提供水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心的产品检验测试报告）

4.量水堰计

4.1量程：0mm～500mm(量程自选)
4.2▲灵敏度≤±0.01mm；测量精度≤±0.10% F.S；（提供第三方检验报告）
4.3▲准确度：≤±2.0mm；（提供第三方检验报告）
4.4输出信号：RS485；
4.5报文方式：自报/召测； 
4.6仪器材料：不锈钢； 
4.7绝缘电阻：≥50MΩ；
4.8外壳防护等级IP67或以上；
4.9工作温度：-40℃-80℃；储存温度：-30℃-+70℃

5.GNSS位移监测设备

特点：

1、支持外接各类传感器，支持阀值触发预警 

2、低功耗设计，MEMS传感器与GNSS技术相结合，实现 

3、自主监测 

4、无线通讯丰富，支持4G、NB-IOT、BT、LoRa等多种通讯 

5、支持云服务功能，可远程监测和管理接收机 

6、专业抗震、防水防尘、防雷击设计，适应野外环境 

7、8G内存支持循环存储 

技术参数：

信号跟踪

BDS B1,B2,B3,,B1C,B2A,B2B

GPS L1,L2,L5

GLONASS G1,G2

GALILEO E1,E5A,E5B

精度和可靠性：

单点定位精度

1、静态精度 H：±(2.5+0.5×10-6×D)mm；V：±(5.0+0.5×10-6×D)mm （需提供型批证书）

2、RTK 精度 H： ±(8+1x10-6×D)mm V： ±(15+1x10-6×D)mm （需提供型批证书）

冷启动 < 60s 

热启动 < 15s 

存储功能：

内置存储 8G

存储格式 RTCM、NEMA-0813

更新率 1Hz、2Hz、5Hz、10Hz

数据格式：

差分格式支持 CMR, RTCM2.X, RTCM3.X 

输出格式支持 标准及扩展的NMEA-0183，RTCM2.X，RTCM3.X 

数据更新率 1Hz, 2Hz, 5Hz, 10Hz

通讯配置：

网络模块 4G全网通、NB-IOT 

蓝牙 Bluetooth® 5.1，2.4GHz 

LoRa 收发频段 410MHz-470MHz

支持手机APP蓝牙配置设备

通讯协议：

网络 TCP、MQTT、Ntrip (支持6路通信)

串口 RS232协议、RS485协议 

USB USB2.0

接口：

LoRa 1个TNC接口 

数据及电源接口 1个14芯LEMO接口（RS232+RS485+USB口+电源+开关量）

卡槽 2个Nano SIM卡槽 支持外接各类传感器

电气指标：

电源 DC 9~36V，支持通电自启，反接保护，内置光电隔离 

功耗 ＜2W

指示灯 1个电源灯，1个卫星灯，1个差分灯，1个4G灯

环境特性：

工作温度 -40℃ ~ +75℃

存储温度 -55℃ ~ +85℃

防护等级 IP68

相对湿度 100%无冷凝

MTBF ≥50000h

6.太阳能电池板

6.1采用A级高光效单晶硅电池片封装而成，电池片转换效率不低于20%，组件转换效率不低于18%。

6.2每块功率：组件峰值功率100Wp。

7.太阳能蓄电池

蓄电池类型：储能用胶体蓄电池；单只蓄电池容量：12V/100AH。

8.充放电控制器

MPPT最大功率追踪功能，12V/24V自动识别，最大充电电流：20A，放电电流10A。

9.渗流、渗压立杆

立杆材质：热镀锌(或满足抗锈蚀和安全强度要求的其他管材)材料；外直径114mm，壁厚≥4mm,立杆高度：地面以上3m。杆子上喷印水利设施严禁破坏。

10.一体化设备集成箱

尺寸：570H*450W*250D；材料：1.2mm冷扎镀锌板；整体喷塑；箱门喷印项目名称和联系电话。

11.水工通信电缆

4*0.35带屏蔽水工通信电缆。

12.户外防护防水机箱

尺寸：450H*450W*220D；材料：1.2mm冷扎镀锌板；箱门喷印项目名称和联系电话。

13.设备安装监测立柱

外直径140mm镀锌钢管+白色烤漆喷涂工艺，壁厚4mm,顶部5/8英制螺纹，立柱上喷印水利设施严禁破坏；

14.量水堰板

堰板壁厚≥6mm，堰板宽根据现场量水堰沟渠宽度定制;

15.渗流、渗压立杆基础

基础尺寸≥600*600*600，C25混泥土浇筑，含预埋件。

16.测压孔钻孔

钻孔孔径110mm，测压管采用DN50热镀锌钢管制作安装，壁厚≥3mm。

17.管口保护井

砖砌保护井长500mm，宽500mm，井高根据现场测压管高度砌筑。

18.不锈钢管口保护井盖

尺寸：300mm*300mm*100mm，材质：1.0mm不锈钢板。

19.GNSS立杆基础

基础尺寸≥800*800*800，C25混泥土浇筑，含预埋件。

20.人工观测墩

坝体开挖浇筑600mm*600mm*600mm，C25混凝土基础，出地面后500mm*300mm*800mm，位移墩顶部安装强制对中盘。

设备清单

	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量

	第一部分 
	建筑工程
	　
	　

	一
	高原水库
	　
	　

	（一）
	大坝渗流、渗压监测
	　
	　

	1
	电缆沟开挖
	m
	20

	2
	电缆穿管（PE或PVC）
	m
	20

	3
	渗流、渗压立杆基础（含预埋
件）
	套
	1

	4
	测压孔钻孔（含测压管）
	m
	15

	5
	管口保护井
	个
	2

	6
	不锈钢管口保护井盖
	个
	2

	7
	防雷接地
	项
	1

	（二）
	大坝表面变形监测
	　
	　

	1
	表面变形监测点观测墩
	个
	2

	2
	工作基点观测墩
	个
	1

	3
	校核基点观测墩
	个
	1

	4
	强制对中基座
	套
	4

	二
	大中山水库
	　
	　

	（一）
	大坝渗流、渗压监测
	　
	　

	1
	电缆沟开挖
	m
	47

	2
	电缆穿管（PE或PVC）
	m
	47

	3
	渗流、渗压立杆基础（含预埋
件）
	套
	1

	4
	新建堰板
	项
	1

	5
	不锈钢管口保护井盖
	个
	3

	6
	防雷接地
	项
	1

	三
	烂坝箐水库
	　
	　

	（一）
	大坝渗流、渗压监测
	　
	　

	1
	电缆沟开挖
	m
	30

	2
	电缆穿管（PE或PVC）
	m
	30

	3
	渗流、渗压立杆基础（含预埋
件）
	套
	1

	4
	新建堰板及量水堰清淤
	项
	1

	5
	测压孔钻孔（含测压管）
	m
	14

	6
	管口保护井
	个
	2

	7
	不锈钢管口保护井盖
	个
	2

	8
	防雷接地
	项
	1

	（二）
	大坝表面变形监测
	　
	　

	1
	表面变形监测点观测墩
	个
	2

	2
	工作基点观测墩
	个
	1

	3
	校核基点观测墩
	个
	1

	4
	强制对中基座
	套
	4

	四
	顺江水库
	　
	　

	（一）
	大坝渗流、渗压监测
	　
	　

	1
	电缆沟开挖
	m
	60

	2
	电缆穿管（PE或PVC）
	m
	60

	3
	渗流、渗压立杆基础（含预埋
件）
	套
	1

	4
	新建堰板及量水堰清淤
	项
	1

	5
	测压孔钻孔（含测压管）
	m
	17

	6
	管口保护井
	个
	2

	7
	不锈钢管口保护井盖
	个
	2

	8
	防雷接地
	项
	1

	（二）
	大坝表面变形监测
	　
	　

	1
	表面变形监测点观测墩
	个
	2

	2
	工作基点观测墩
	个
	1

	3
	校核基点观测墩
	个
	1

	4
	强制对中基座
	套
	4

	五
	南召河水库
	　
	　

	（一）
	大坝渗流、渗压监测
	　
	　

	1
	电缆沟开挖
	m
	90

	2
	电缆穿管（PE或PVC）
	m
	90

	3
	渗流、渗压立杆基础（含预埋
件）
	套
	1

	4
	测压孔钻孔（含测压管）
	m
	30

	5
	管口保护井
	个
	3

	6
	不锈钢管口保护井盖
	个
	3

	7
	防雷接地
	项
	1

	六
	平坝河水库
	　
	　

	（一）
	大坝渗流、渗压监测
	　
	　

	1
	电缆沟开挖
	m
	120

	2
	电缆穿管（PE或PVC）
	m
	120

	3
	渗流、渗压立杆基础（含预埋
件）
	套
	1

	4
	新建量水堰（含堰板）
	项
	1

	5
	测压孔钻孔（含测压管）
	m
	24.5

	5
	管口保护井
	个
	3

	7
	不锈钢管口保护井盖
	个
	3

	8
	防雷接地
	项
	1

	（二）
	大坝表面变形监测
	　
	　

	1
	表面变形监测点观测墩
	个
	2

	2
	工作基点观测墩
	个
	1

	3
	校核基点观测墩
	个
	1

	4
	强制对中基座
	套
	4

	七
	牛屎河水库
	　
	　

	（一）
	大坝渗流、渗压监测
	　
	　

	1
	电缆沟开挖
	m
	38

	2
	电缆穿管（PE或PVC）
	m
	38

	3
	渗流、渗压立杆基础（含预埋
件）
	套
	1

	4
	新建堰板及量水堰清淤
	项
	1

	5
	测压孔钻孔（含测压管）
	m
	17

	6
	管口保护井
	个
	2

	7
	不锈钢管口保护井盖
	个
	2

	8
	防雷接地
	项
	1

	八
	光山水库
	　
	　

	（一）
	大坝渗流、渗压监测
	　
	　

	1
	电缆沟开挖
	m
	27

	2
	电缆穿管（PE或PVC）
	m
	27

	3
	渗流、渗压立杆基础（含预埋
件）
	套
	1

	4
	测压孔钻孔（含测压管）
	m
	23

	5
	管口保护井
	个
	2

	6
	不锈钢管口保护井盖
	个
	2

	7
	防雷接地
	项
	1

	（二）
	大坝表面变形监测
	　
	　

	1
	表面变形监测点观测墩
	个
	2

	2
	工作基点观测墩
	个
	1

	3
	校核基点观测墩
	个
	1

	4
	强制对中基座
	套
	4

	九
	桂花树水库
	　
	　

	（一）
	大坝渗流、渗压监测
	　
	　

	1
	电缆沟开挖
	m
	40

	2
	电缆穿管（PE或PVC）
	m
	40

	3
	渗流、渗压立杆基础（含预埋
件）
	套
	1

	4
	测压孔钻孔（含测压管）
	m
	12.5

	5
	管口保护井
	个
	2

	6
	不锈钢管口保护井盖
	个
	2

	7
	防雷接地
	项
	1

	（二）
	大坝表面变形监测
	　
	　

	1
	表面变形监测点观测墩
	个
	2

	2
	工作基点观测墩
	个
	1

	3
	校核基点观测墩
	个
	1

	4
	强制对中基座
	套
	4

	十
	马鞍山水库
	　
	　

	（一）
	大坝渗流、渗压监测
	　
	　

	1
	电缆沟开挖
	m
	40

	2
	电缆穿管（PE或PVC）
	m
	40

	3
	渗流、渗压立杆基础（含预埋
件）
	套
	1

	4
	测压孔钻孔（含测压管）
	m
	18

	5
	管口保护井
	个
	2

	6
	不锈钢管口保护井盖
	个
	2

	7
	防雷接地
	项
	1

	十一
	红旗水库
	　
	　

	（一）
	大坝渗流、渗压监测
	　
	　

	1
	电缆沟开挖
	m
	95

	2
	电缆穿管（PE或PVC）
	m
	95

	3
	渗流、渗压立杆基础（含预埋
件）
	套
	1

	4
	量水堰清淤
	项
	1

	5
	测压孔钻孔（含测压管）
	m
	31

	6
	管口保护井
	个
	2

	7
	不锈钢管口保护井盖
	个
	2

	8
	防雷接地
	项
	1

	（二）
	大坝表面变形监测
	　
	　

	1
	GNSS立杆基础（含预埋件）
	套
	3

	2
	防雷接地
	套
	3

	十二
	菠萝林水库
	　
	　

	（一）
	大坝渗流、渗压监测
	　
	　

	1
	电缆沟开挖
	m
	30

	2
	电缆穿管（PE或PVC）
	m
	30

	3
	渗流、渗压立杆基础（含预埋
件）
	套
	1

	4
	新建量水堰（含堰板）
	项
	1

	5
	不锈钢管口保护井盖
	个
	3

	6
	防雷接地
	项
	1

	（二）
	大坝表面变形监测
	　
	　

	1
	表面变形监测点观测墩
	个
	2

	2
	工作基点观测墩
	个
	1

	3
	校核基点观测墩
	个
	1

	4
	强制对中基座
	套
	4

	十三
	江竹林水库
	　
	　

	（一）
	大坝渗流、渗压监测
	　
	　

	1
	电缆沟开挖
	m
	49

	2
	电缆穿管（PE或PVC）
	m
	49

	3
	渗流、渗压立杆基础（含预埋
件）
	套
	1

	4
	测压孔钻孔（含测压管）
	m
	41.5

	7
	管口保护井
	个
	3

	8
	不锈钢管口保护井盖
	个
	3

	9
	防雷接地
	项
	1

	（二）
	大坝表面变形监测
	　
	　

	1
	GNSS立杆基础（含预埋件）
	套
	3

	2
	防雷接地
	套
	3

	十四
	芒界水库
	　
	　

	（一）
	大坝渗流、渗压监测
	　
	　

	1
	电缆沟开挖
	m
	96

	2
	电缆穿管（PE或PVC）
	m
	96

	3
	渗流、渗压立杆基础（含预埋
件）
	套
	1

	4
	量水堰清淤
	项
	1

	5
	测压孔钻孔（含测压管）
	m
	23.5

	8
	管口保护井
	个
	2

	9
	不锈钢管口保护井盖
	个
	2

	10
	防雷接地
	项
	1

	十五
	中座坝水库
	　
	　

	（一）
	大坝渗流、渗压监测
	　
	　

	1
	电缆沟开挖
	m
	15

	2
	电缆穿管（PE或PVC）
	m
	15

	3
	渗流、渗压立杆基础（含预埋
件）
	套
	1

	4
	新建堰板
	项
	1

	5
	测压孔钻孔（含测压管）
	m
	9.5

	8
	管口保护井
	个
	2

	9
	不锈钢管口保护井盖
	个
	2

	10
	防雷接地
	项
	1

	十六
	潭灌窑水库
	　
	　

	（一）
	大坝渗流、渗压监测
	　
	　

	1
	电缆沟开挖
	m
	6

	2
	电缆穿管（PE或PVC）
	m
	6

	3
	渗流、渗压立杆基础（含预埋
件）
	套
	1

	4
	新建堰板
	项
	1

	5
	防雷接地
	项
	1

	十七
	窝罗箐水库
	　
	　

	（一）
	大坝渗流、渗压监测
	　
	　

	1
	电缆沟开挖
	m
	30

	2
	电缆穿管（PE或PVC）
	m
	30

	3
	渗流、渗压立杆基础（含预埋
件）
	套
	1

	4
	新建堰板及量水堰清淤
	项
	1

	5
	测压孔钻孔（含测压管）
	m
	21.5

	6
	管口保护井
	个
	2

	7
	不锈钢管口保护井盖
	个
	2

	8
	防雷接地
	项
	1

	十八
	泡竹箐水库
	　
	　

	（一）
	大坝渗流、渗压监测
	　
	　

	1
	电缆沟开挖
	m
	32

	2
	电缆穿管（PE或PVC）
	m
	32

	3
	渗流、渗压立杆基础（含预埋
件）
	套
	1

	4
	新建量水堰（含堰板）
	项
	1

	5
	测压孔钻孔（含测压管）
	m
	12.5

	6
	管口保护井
	个
	2

	7
	不锈钢管口保护井盖
	个
	2

	8
	防雷接地
	项
	1

	（二）
	大坝表面变形监测
	　
	　

	1
	表面变形监测点观测墩
	个
	2

	2
	工作基点观测墩
	个
	1

	3
	校核基点观测墩
	个
	1

	4
	强制对中基座
	套
	4

	十九
	碧鸡水库
	　
	　

	（一）
	大坝渗流、渗压监测
	　
	　

	1
	电缆沟开挖
	m
	48

	2
	电缆穿管（PE或PVC）
	m
	48

	3
	渗流、渗压立杆基础（含预埋
件）
	套
	1

	4
	量水堰清淤
	项
	1

	5
	测压孔钻孔（含测压管）
	m
	21.5

	6
	管口保护井
	个
	2

	7
	不锈钢管口保护井盖
	个
	2

	8
	防雷接地
	项
	1

	（二）
	大坝表面变形监测
	　
	　

	1
	GNSS立杆基础（含预埋件）
	套
	3

	2
	防雷接地
	套
	3

	二十
	大独田水库
	　
	　

	（一）
	大坝渗流、渗压监测
	　
	　

	1
	电缆沟开挖
	m
	33

	2
	电缆穿管（PE或PVC）
	m
	33

	3
	渗流、渗压立杆基础（含预埋
件）
	套
	1

	4
	量水堰清淤
	项
	1

	5
	测压孔钻孔（含测压管）
	m
	17

	6
	管口保护井
	个
	2

	7
	不锈钢管口保护井盖
	个
	2

	8
	防雷接地
	项
	1

	（二）
	大坝表面变形监测
	　
	　

	1
	表面变形监测点观测墩
	个
	2

	2
	工作基点观测墩
	个
	1

	3
	校核基点观测墩
	个
	1

	4
	强制对中基座
	套
	4

	二十一
	弹房箐水库
	　
	　

	（一）
	大坝渗流、渗压监测
	　
	　

	1
	电缆沟开挖
	m
	50

	2
	电缆穿管（PE或PVC）
	m
	50

	3
	渗流、渗压立杆基础（含预埋
件）
	套
	1

	4
	量水堰清淤
	项
	1

	5
	测压孔钻孔（含测压管）
	m
	20.5

	6
	管口保护井
	个
	2

	7
	不锈钢管口保护井盖
	个
	2

	8
	防雷接地
	项
	1

	二十二
	那许水库
	　
	　

	（一）
	大坝渗流、渗压监测
	　
	　

	1
	电缆沟开挖
	m
	6

	2
	电缆穿管（PE或PVC）
	m
	6

	3
	渗流、渗压立杆基础（含预埋
件）
	套
	1

	4
	新建堰板
	项
	1

	5
	防雷接地
	项
	1

	（一）
	大坝表面变形监测
	　
	　

	1
	表面变形监测点观测墩
	个
	2

	2
	工作基点观测墩
	个
	1

	3
	校核基点观测墩
	个
	1

	4
	强制对中基座
	套
	4

	二十三
	芒局水库
	　
	　

	（一）
	大坝渗流、渗压监测
	　
	　

	1
	电缆沟开挖
	m
	49

	2
	电缆穿管（PE或PVC）
	m
	49

	3
	渗流、渗压立杆基础（含预埋
件）
	套
	1

	4
	新建量水堰（含堰板）
	项
	1

	5
	测压孔钻孔（含测压管）
	m
	21

	6
	管口保护井
	个
	2

	7
	不锈钢管口保护井盖
	个
	2

	8
	防雷接地
	项
	1

	二十四
	芒片水库
	　
	　

	（一）
	大坝渗流、渗压监测
	　
	　

	1
	电缆沟开挖
	m
	18

	2
	电缆穿管（PE或PVC）
	m
	18

	3
	渗流、渗压立杆基础（含预埋
件）
	套
	1

	4
	新建堰板及量水堰清淤
	项
	1

	5
	测压孔钻孔（含测压管）
	m
	21.5

	6
	管口保护井
	个
	2

	7
	不锈钢管口保护井盖
	个
	2

	8
	防雷接地
	项
	1

	（二）
	大坝表面变形监测
	　
	　

	1
	表面变形监测点观测墩
	个
	2

	2
	工作基点观测墩
	个
	1

	3
	校核基点观测墩
	个
	1

	4
	强制对中基座
	套
	4

	二十五
	那沙箐水库
	　
	　

	（一）
	大坝渗流、渗压监测
	　
	　

	1
	电缆沟开挖
	m
	100

	2
	电缆穿管（PE或PVC）
	m
	100

	3
	渗流、渗压立杆基础（含预埋
件）
	套
	1

	4
	新建堰板及量水堰清淤
	项
	1

	5
	不锈钢管口保护井盖
	个
	2

	6
	防雷接地
	项
	1

	（二）
	大坝表面变形监测
	　
	　

	1
	GNSS立杆基础（含预埋件）
	套
	3

	二十六
	大过口水库（永平镇）
	　
	　

	（一）
	大坝渗流、渗压监测
	　
	　

	1
	电缆沟开挖
	m
	20

	2
	电缆穿管（PE或PVC）
	m
	20

	3
	渗流、渗压立杆基础（含预埋
件）
	套
	1

	4
	新建堰板及量水堰清淤
	项
	1

	5
	测压孔钻孔（含测压管）
	m
	13

	6
	管口保护井
	个
	2

	7
	不锈钢管口保护井盖
	个
	2

	8
	防雷接地
	项
	1

	二十七
	龙塘山水库
	　
	　

	（一）
	大坝渗流、渗压监测
	　
	　

	1
	电缆沟开挖
	m
	20

	2
	电缆穿管（PE或PVC）
	m
	20

	3
	渗流、渗压立杆基础（含预埋
件）
	套
	1

	4
	测压孔钻孔（含测压管）
	m
	20

	5
	管口保护井
	个
	2

	6
	不锈钢管口保护井盖
	个
	2

	7
	防雷接地
	项
	1

	二十八
	新平水库
	　
	　

	（一）
	大坝渗流、渗压监测
	　
	　

	1
	电缆沟开挖
	m
	50

	2
	电缆穿管（PE或PVC）
	m
	50

	3
	渗流、渗压立杆基础（含预埋
件）
	套
	1

	4
	新建量水堰（含堰板）
	项
	1

	5
	测压孔钻孔（含测压管）
	m
	17.5

	6
	管口保护井
	个
	2

	7
	不锈钢管口保护井盖
	个
	2

	8
	防雷接地
	项
	1

	（二）
	大坝表面变形监测
	　
	　

	1
	表面变形监测点观测墩
	个
	2

	2
	工作基点观测墩
	个
	1

	3
	校核基点观测墩
	个
	1

	4
	强制对中基座
	套
	4

	二十九
	芒岛水库
	　
	　

	（一）
	大坝渗流、渗压监测
	　
	　

	1
	电缆沟开挖
	m
	6

	2
	电缆穿管（PE或PVC）
	m
	6

	3
	渗流、渗压立杆基础（含预埋
件）
	套
	1

	4
	新建堰板
	项
	1

	5
	防雷接地
	项
	1

	（二）
	大坝表面变形监测
	　
	　

	1
	表面变形监测点观测墩
	个
	2

	2
	工作基点观测墩
	个
	1

	3
	校核基点观测墩
	个
	1

	4
	强制对中基座
	套
	4

	第二部分 
	设备及安装工程
	　
	　

	一
	高原水库
	　
	　

	（一）
	大坝渗流、渗压监测
	　
	　

	1
	大坝数据汇集模块
	台
	1

	2
	渗压计
	只
	2

	3
	太阳能电板及支架（
100W）
	套
	1

	4
	太阳能蓄电池（
12V100AH）
	只
	1

	5
	充放电控制器
	个
	1

	6
	物联网卡（流量
100M/月，含5年费用）
	张
	1

	7
	立杆
	套
	1

	8
	一体化设备集成箱
	套
	1

	9
	水工通信电缆
	m
	35

	二
	大中山水库
	　
	　

	（一）
	大坝渗流、渗压监测
	　
	　

	1
	大坝数据汇集模块
	台
	1

	2
	渗压计
	只
	3

	3
	量水堰计
	台
	1

	4
	太阳能电板及支架（
100W）
	套
	1

	5
	太阳能蓄电池（
12V100AH）
	只
	1

	6
	充放电控制器
	个
	1

	7
	物联网卡（流量
100M/月，含5年费用）
	张
	1

	8
	立杆
	套
	1

	9
	一体化设备集成箱
	套
	1

	10
	水工通信电缆
	m
	65

	三
	烂坝箐水库
	　
	　

	（一）
	大坝渗流、渗压监测
	　
	　

	1
	大坝数据汇集模块
	台
	1

	2
	渗压计
	只
	2

	3
	量水堰计
	台
	1

	4
	太阳能电板及支架（
100W）
	套
	1

	5
	太阳能蓄电池（
12V100AH）
	只
	1

	6
	充放电控制器
	个
	1

	7
	物联网卡（流量
100M/月，含5年费用）
	张
	1

	8
	立杆
	套
	1

	9
	一体化设备集成箱
	套
	1

	10
	水工通信电缆
	m
	44

	四
	顺江水库
	　
	　

	（一）
	大坝渗流、渗压监测
	　
	　

	1
	大坝数据汇集模块
	台
	1

	2
	渗压计
	只
	2

	3
	量水堰计
	台
	1

	4
	太阳能电板及支架（
100W）
	套
	1

	5
	太阳能蓄电池（
12V100AH）
	只
	1

	6
	充放电控制器
	个
	1

	7
	物联网卡（流量
100M/月，含5年费用）
	张
	1

	8
	立杆
	套
	1

	9
	一体化设备集成箱
	套
	1

	10
	水工通信电缆
	m
	77

	五
	南召河水库
	　
	　

	（一）
	大坝渗流、渗压监测
	　
	　

	1
	大坝数据汇集模块
	台
	1

	2
	渗压计
	只
	3

	3
	量水堰计
	台
	1

	4
	遥测终端（含网络布设
）
	台
	1

	5
	太阳能电板及支架（
100W）
	套
	1

	6
	太阳能蓄电池（
12V100AH）
	只
	1

	7
	充放电控制器
	个
	1

	8
	立杆
	套
	1

	9
	一体化设备集成箱
	套
	1

	10
	水工通信电缆
	m
	120

	六
	平坝河水库
	　
	　

	（一）
	大坝渗流、渗压监测
	　
	　

	1
	大坝数据汇集模块
	台
	1

	2
	渗压计
	只
	3

	3
	量水堰计
	台
	1

	4
	遥测终端（含网络布设
）
	台
	1

	5
	太阳能电板及支架（
100W）
	套
	1

	6
	太阳能蓄电池（
12V100AH）
	只
	1

	7
	充放电控制器
	个
	1

	8
	立杆
	套
	1

	9
	一体化设备集成箱
	套
	1

	10
	水工通信电缆
	m
	145

	七
	牛屎河水库
	　
	　

	（一）
	大坝渗流、渗压监测
	　
	　

	1
	大坝数据汇集模块
	台
	1

	2
	渗压计
	只
	2

	3
	量水堰计
	台
	1

	4
	遥测终端（含网络布设
）
	台
	1

	5
	太阳能电板及支架（
100W）
	套
	1

	6
	太阳能蓄电池（
12V100AH）
	只
	1

	7
	充放电控制器
	个
	1

	8
	立杆
	套
	1

	9
	一体化设备集成箱
	套
	1

	10
	水工通信电缆
	m
	55

	八
	光山水库
	　
	　

	（一）
	大坝渗流、渗压监测
	　
	　

	1
	大坝数据汇集模块
	台
	1

	2
	渗压计
	只
	2

	3
	量水堰计
	台
	1

	4
	遥测终端（含网络布设
）
	台
	1

	5
	太阳能电板及支架（
100W）
	套
	1

	6
	太阳能蓄电池（
12V100AH）
	只
	1

	7
	充放电控制器
	个
	1

	8
	立杆
	套
	1

	9
	一体化设备集成箱
	套
	1

	10
	水工通信电缆
	m
	50

	九
	桂花树水库
	　
	　

	（一）
	大坝渗流、渗压监测
	　
	　

	1
	大坝数据汇集模块
	台
	1

	2
	渗压计
	只
	2

	3
	量水堰计
	台
	1

	4
	遥测终端（含网络布设
）
	台
	1

	5
	太阳能电板及支架（
100W）
	套
	1

	6
	太阳能蓄电池（
12V100AH）
	只
	1

	7
	充放电控制器
	个
	1

	8
	立杆
	套
	1

	9
	一体化设备集成箱
	套
	1

	10
	水工通信电缆
	m
	55

	十
	马鞍山水库
	　
	　

	（一）
	大坝渗流、渗压监测
	　
	　

	1
	大坝数据汇集模块
	台
	1

	2
	渗压计
	只
	2

	3
	量水堰计
	台
	1

	4
	遥测终端（含网络布设
）
	台
	1

	5
	太阳能电板及支架（
100W）
	套
	1

	6
	太阳能蓄电池（
12V100AH）
	只
	1

	7
	充放电控制器
	个
	1

	8
	立杆
	套
	1

	9
	一体化设备集成箱
	套
	1

	10
	水工通信电缆
	m
	60

	十一
	红旗水库
	　
	　

	（一）
	大坝渗流、渗压监测
	　
	　

	1
	大坝数据汇集模块
	台
	1

	2
	渗压计
	只
	2

	3
	量水堰计
	台
	1

	4
	太阳能电板及支架（
100W）
	套
	1

	5
	太阳能蓄电池（
12V100AH）
	只
	1

	6
	充放电控制器
	个
	1

	7
	物联网卡（流量
100M/月，含5年费用）
	张
	1

	8
	立杆
	套
	1

	9
	一体化设备集成箱
	套
	1

	10
	水工通信电缆
	m
	130

	（二）
	大坝表面变形监测
	　
	　

	1
	坝顶及后坡位移监测点
	台
	2

	2
	监测基准站
	台
	1

	3
	太阳能电板及支架（
100W）
	块
	3

	4
	太阳能蓄电池（
12V100AH）
	只
	3

	5
	充放电控制器
	台
	3

	6
	户外防护防水机箱
	个
	3

	7
	设备安装监测立柱
	根
	3

	8
	4G通讯网卡（4G/月，
含5年通讯费）
	张
	3

	十二
	菠萝林水库
	　
	　

	（一）
	大坝渗流、渗压监测
	　
	　

	1
	大坝数据汇集模块
	台
	1

	2
	渗压计
	只
	3

	3
	量水堰计
	台
	1

	4
	太阳能电板及支架（
100W）
	套
	1

	5
	太阳能蓄电池（
12V100AH）
	只
	1

	6
	充放电控制器
	个
	1

	7
	物联网卡（流量
100M/月，含5年费用）
	张
	1

	8
	立杆
	套
	1

	9
	一体化设备集成箱
	套
	1

	10
	水工通信电缆
	m
	50

	十三
	江竹林水库
	　
	　

	（一）
	大坝渗流、渗压监测
	　
	　

	1
	大坝数据汇集模块
	台
	1

	2
	渗压计
	只
	3

	3
	太阳能电板及支架（
100W）
	套
	1

	4
	太阳能蓄电池（
12V100AH）
	只
	1

	5
	充放电控制器
	个
	1

	6
	物联网卡（流量
100M/月，含5年费用）
	张
	1

	7
	立杆
	套
	1

	8
	一体化设备集成箱
	套
	1

	9
	水工通信电缆
	m
	90

	（二）
	大坝表面变形监测
	　
	　

	1
	坝顶及后坡位移监测点
	台
	2

	2
	监测基准站
	台
	1

	3
	太阳能电板及支架（
100W）
	块
	3

	4
	太阳能蓄电池（
12V100AH）
	只
	3

	5
	充放电控制器
	台
	3

	6
	户外防护防水机箱
	个
	3

	7
	设备安装监测立柱
	根
	3

	8
	4G通讯网卡（4G/月，
含5年通讯费）
	张
	3

	十四
	芒界水库
	　
	　

	（一）
	大坝渗流、渗压监测
	　
	　

	1
	大坝数据汇集模块
	台
	1

	2
	渗压计
	只
	2

	3
	量水堰计
	台
	1

	4
	遥测终端（含网络布设
）
	台
	1

	5
	太阳能电板及支架（
100W）
	套
	1

	6
	太阳能蓄电池（
12V100AH）
	只
	1

	7
	充放电控制器
	个
	1

	8
	立杆
	套
	1

	9
	一体化设备集成箱
	套
	1

	10
	水工通信电缆
	m
	120

	十五
	中座坝水库
	　
	　

	（一）
	大坝渗流、渗压监测
	　
	　

	1
	大坝数据汇集模块
	台
	1

	2
	渗压计
	只
	2

	3
	量水堰计
	台
	1

	4
	太阳能电板及支架（
100W）
	套
	1

	5
	太阳能蓄电池（
12V100AH）
	只
	1

	6
	充放电控制器
	个
	1

	7
	物联网卡（流量
100M/月，含5年费用）
	张
	1

	8
	立杆
	套
	1

	9
	一体化设备集成箱
	套
	1

	10
	水工通信电缆
	m
	30

	十六
	潭灌窑水库
	　
	　

	（一）
	大坝渗流、渗压监测
	　
	　

	1
	大坝数据汇集模块
	台
	1

	2
	量水堰计
	台
	1

	3
	太阳能电板及支架（
100W）
	套
	1

	4
	太阳能蓄电池（
12V100AH）
	只
	1

	5
	充放电控制器
	个
	1

	6
	物联网卡（流量
100M/月，含5年费用）
	张
	1

	7
	立杆
	套
	1

	8
	一体化设备集成箱
	套
	1

	9
	水工通信电缆
	m
	6

	十七
	窝罗箐水库
	　
	　

	（一）
	大坝渗流、渗压监测
	　
	　

	1
	大坝数据汇集模块
	台
	1

	2
	渗压计
	只
	2

	3
	量水堰计
	台
	1

	4
	太阳能电板及支架（
100W）
	套
	1

	5
	太阳能蓄电池（
12V100AH）
	只
	1

	6
	充放电控制器
	个
	1

	7
	物联网卡（流量
100M/月，含5年费用）
	张
	1

	8
	立杆
	套
	1

	9
	一体化设备集成箱
	套
	1

	10
	水工通信电缆
	m
	60

	十八
	泡竹箐水库
	　
	　

	（一）
	大坝渗流、渗压监测
	　
	　

	1
	大坝数据汇集模块
	台
	1

	2
	渗压计
	只
	2

	3
	量水堰计
	台
	1

	4
	太阳能电板及支架（
100W）
	套
	1

	5
	太阳能蓄电池（
12V100AH）
	只
	1

	6
	充放电控制器
	个
	1

	7
	物联网卡（流量
100M/月，含5年费用）
	张
	1

	8
	立杆
	套
	1

	9
	一体化设备集成箱
	套
	1

	10
	水工通信电缆
	m
	45

	十九
	碧鸡水库
	　
	　

	（一）
	大坝渗流、渗压监测
	　
	　

	1
	大坝数据汇集模块
	台
	1

	2
	渗压计
	只
	2

	3
	量水堰计
	台
	1

	4
	太阳能电板及支架（
100W）
	套
	1

	5
	太阳能蓄电池（
12V100AH）
	只
	1

	6
	充放电控制器
	个
	1

	7
	物联网卡（流量
100M/月，含5年费用）
	张
	1

	8
	立杆
	套
	1

	9
	一体化设备集成箱
	套
	1

	10
	水工通信电缆
	m
	70

	（二）
	大坝表面变形监测
	　
	　

	1
	坝顶及后坡位移监测点
	台
	2

	2
	监测基准站
	台
	1

	3
	太阳能电板及支架（
100W）
	块
	3

	4
	太阳能蓄电池（
12V100AH）
	只
	3

	5
	充放电控制器
	台
	3

	6
	户外防护防水机箱
	个
	3

	7
	设备安装监测立柱
	根
	3

	8
	4G通讯网卡（4G/月，
含5年通讯费）
	张
	3

	二十
	大独田水库
	　
	　

	（一）
	大坝渗流、渗压监测
	　
	　

	1
	大坝数据汇集模块
	台
	1

	2
	渗压计
	只
	2

	3
	量水堰计
	台
	1

	4
	太阳能电板及支架（
100W）
	套
	1

	5
	太阳能蓄电池（
12V100AH）
	只
	1

	6
	充放电控制器
	个
	1

	7
	物联网卡（流量
100M/月，含5年费用）
	张
	1

	8
	立杆
	套
	1

	9
	一体化设备集成箱
	套
	1

	10
	水工通信电缆
	m
	60

	二十一
	弹房箐水库
	　
	　

	（一）
	大坝渗流、渗压监测
	　
	　

	1
	大坝数据汇集模块
	台
	1

	2
	渗压计
	只
	2

	3
	量水堰计
	台
	1

	4
	太阳能电板及支架（
100W）
	套
	1

	5
	太阳能蓄电池（
12V100AH）
	只
	1

	6
	充放电控制器
	个
	1

	7
	物联网卡（流量
100M/月，含5年费用）
	张
	1

	8
	立杆
	套
	1

	9
	一体化设备集成箱
	套
	1

	10
	水工通信电缆
	m
	70

	二十二
	那许水库
	　
	　

	（一）
	大坝渗流、渗压监测
	　
	　

	1
	大坝数据汇集模块
	台
	1

	2
	量水堰计
	台
	1

	3
	太阳能电板及支架（
100W）
	套
	1

	4
	太阳能蓄电池（
12V100AH）
	只
	1

	5
	充放电控制器
	个
	1

	6
	物联网卡（流量
100M/月，含5年费用）
	张
	1

	7
	立杆
	套
	1

	8
	一体化设备集成箱
	套
	1

	9
	水工通信电缆
	m
	6

	二十三
	芒局水库
	　
	　

	（一）
	大坝渗流、渗压监测
	　
	　

	1
	大坝数据汇集模块
	台
	1

	2
	渗压计
	只
	2

	3
	量水堰计
	台
	1

	4
	太阳能电板及支架（
100W）
	套
	1

	5
	太阳能蓄电池（
12V100AH）
	只
	1

	6
	充放电控制器
	个
	1

	7
	物联网卡（流量
100M/月，含5年费用）
	张
	1

	8
	立杆
	套
	1

	9
	一体化设备集成箱
	套
	1

	10
	水工通信电缆
	m
	70

	二十四
	芒片水库
	　
	　

	（一）
	大坝渗流、渗压监测
	　
	　

	1
	大坝数据汇集模块
	台
	1

	2
	渗压计
	只
	2

	3
	量水堰计
	台
	1

	4
	太阳能电板及支架（
100W）
	套
	1

	5
	太阳能蓄电池（
12V100AH）
	只
	1

	6
	充放电控制器
	个
	1

	7
	物联网卡（流量
100M/月，含5年费用）
	张
	1

	8
	立杆
	套
	1

	9
	一体化设备集成箱
	套
	1

	10
	水工通信电缆
	m
	40

	二十五
	那沙箐水库
	　
	　

	（一）
	大坝渗流、渗压监测
	　
	　

	1
	大坝数据汇集模块
	台
	1

	2
	渗压计
	只
	3

	3
	量水堰计
	台
	1

	4
	太阳能电板及支架（
100W）
	套
	1

	5
	太阳能蓄电池（
12V100AH）
	只
	1

	6
	充放电控制器
	个
	1

	7
	物联网卡（流量
100M/月，含5年费用）
	张
	1

	8
	立杆
	套
	1

	9
	一体化设备集成箱
	套
	1

	10
	水工通信电缆
	m
	135

	（二）
	大坝表面变形监测
	　
	　

	1
	坝顶及后坡位移监测点
	台
	2

	2
	监测基准站
	台
	1

	3
	太阳能电板及支架（
100W）
	块
	3

	4
	太阳能蓄电池（
12V100AH）
	只
	3

	5
	充放电控制器
	台
	3

	6
	户外防护防水机箱
	个
	3

	7
	设备安装监测立柱
	根
	3

	8
	4G通讯网卡（4G/月，
含5年通讯费）
	张
	3

	二十六
	大过口水库（永平镇）
	　
	　

	（一）
	大坝渗流、渗压监测
	　
	　

	1
	大坝数据汇集模块
	台
	1

	2
	渗压计
	只
	2

	3
	量水堰计
	台
	1

	4
	遥测终端（含网络布设
）
	台
	1

	5
	太阳能电板及支架（
100W）
	套
	1

	6
	太阳能蓄电池（
12V100AH）
	只
	1

	7
	充放电控制器
	个
	1

	8
	立杆
	套
	1

	9
	一体化设备集成箱
	套
	1

	10
	水工通信电缆
	m
	35

	二十七
	龙塘山水库
	　
	　

	（一）
	大坝渗流、渗压监测
	　
	　

	1
	大坝数据汇集模块
	台
	1

	2
	渗压计
	只
	2

	3
	量水堰计
	台
	1

	4
	遥测终端（含网络布设
）
	台
	1

	5
	太阳能电板及支架（
100W）
	套
	1

	6
	太阳能蓄电池（
12V100AH）
	只
	1

	7
	充放电控制器
	个
	1

	8
	立杆
	套
	1

	9
	一体化设备集成箱
	套
	1

	10
	水工通信电缆
	m
	40

	二十八
	新平水库
	　
	　

	（一）
	大坝渗流、渗压监测
	　
	　

	1
	大坝数据汇集模块
	台
	1

	2
	渗压计
	只
	2

	3
	量水堰计
	台
	1

	4
	太阳能电板及支架（
100W）
	套
	1

	5
	太阳能蓄电池（
12V100AH）
	只
	1

	6
	充放电控制器
	个
	1

	7
	物联网卡（流量
100M/月，含5年费用）
	张
	1

	8
	立杆
	套
	1

	9
	一体化设备集成箱
	套
	1

	10
	水工通信电缆
	m
	70

	二十九
	芒岛水库
	　
	　

	（一）
	大坝渗流、渗压监测
	　
	　

	1
	大坝数据汇集模块
	台
	1

	2
	量水堰计
	台
	1

	3
	太阳能电板及支架（
100W）
	套
	1

	4
	太阳能蓄电池（
12V100AH）
	只
	1

	5
	充放电控制器
	个
	1

	6
	物联网卡（流量
100M/月，含5年费用）
	张
	1

	7
	立杆
	套
	1

	8
	一体化设备集成箱
	套
	1

	9
	水工通信电缆
	m
	6


上述规范不足部分执行国家、地方及行业现行相关的强制性标准和技术规范、规程，如有新规范、新标准，按新规范、新标准执行。                                                                    

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

质量要求：符合国家及相关行业验收标准及规范，一次性验收合格。

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

1.合同履行期限：签订合同后3个月内完成所有设备安装调试，并将监测数据稳定接入省级监测平台。

2.建设地点：普洱市景谷县。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

1.本项目安装的硬件和软件提供3年质量保证。

2.本项目需提供为期3年的设备设施和系统维护，3年后按需要提供有偿技术服务。

3.本项目需提供5年的网络通讯服务费用，5年后需要提供有偿网络通讯服务费用。

4.本项目需缴纳3年的景谷县 2022 年度小型水库雨水情测报和安全监测设施建设项目的云服务器及物联网卡费。

5.数据需推送至云南省水库安全运行慧管理平台和景谷县雨水情及大坝安全监测系统。

（六）采购标的的验收标准； 

验收标准：符合国家、省、市及行业标准、规范、规程的规定及合同约定，应确保工程一次性验收合格。

（七）采购标的的其他技术、服务等要求。

本项目不接受联合体。
第六章 评标方法（综合评分法）
评标方法前附表
	条款号
	评 审 内 容
	评 审 标 准

	2.1.1
	资格审查标准
	资格条件
	符合第二章《投标人须知》第4.1项规定。

	2.1.2
	符合性审查
	投标文件编制
	投标文件出现下列情形之一的相关投标人的投标文件均按无效处理：
1.不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；
2.不同投标人的投标文件错漏之处一致的；
3.未按照采购文件附件格式中规定的格式及内容编制投标文件的。

	
	
	投标有效期
	符合第二章《投标人须知》第17.1项规定。

	
	
	投标报价表
	符合第四章《投标文件格式》中规定的格式及内容，提供开标一览表。

	
	
	投标函
	符合第四章《投标文件格式》中规定的格式及内容。

	
	
	投标报价
	未超过采购预算或最高限价，未出现缺项、漏项，对所投内所有内容作出完整唯一的投标报价。

	
	
	投标文件的签署
	符合第二章“投标人须知”第21.2项规定。

	
	
	其它实质性要求
	1.投标文件未出现其他不满足采购文件条款内容；

2.投标文件未出现其他采购文件中规定导致投标文件无效的情形。

	2.2
	详细评审标准
	1）评标总得分计算公式
	投标人的评标总得分＝F1＋F2+F3
其中：

①F1、F2、F3分别为投标报价、商务部分、技术部分3项评分因素的汇总得分；

	
	
	2）评分因素
	投标报价F1：30分。

商务部分F2：15分。

技术部分F3：55分。

	2.2.1（1）
	投标报价得分F1

评分标准
	投标报价计算
	投标报价计算公式=评标基准价/投标报价×30
即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×30
注：C为评标基准价，即实质性要求审查合格且投标价格最低的有效投标报价；

B1，B2，…，Bn为第n个经初步审查合格的有效投标报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
注：本项目不属于专门面向中小企业预留份额的项目，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业[2011]300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)和环境标志产品及节能产品相关规定的投标供应商，对中型、小型和微型企业的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。评审时中型、小型和微型企业产品享受10%的价格折扣。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

	2.2.1（2）
	商务部分F2

评分标准
	1.项目服务团队人员配置审查评分（满分10分）


	（1）拟派往本项目的项目服务团队人员配备科学合理、专业能力强、业务经验丰富、权责分明、人员配备完全满足项目实际需求的得10分；

（2）拟派往本项目的项目服务团队人员配备专业能力一般、业务经验一般、人员配备满足项目实际需求的得7分；

（3）拟派往本项目的项目服务团队人员配备专业能力欠缺、业务经验欠缺、人员配备基本能满足项目实际需求的得5分；

（4）拟派往本项目的项目服务团队人员配备专业能力差、缺乏工作经验、人员配备无法有效保障项目实施的得2分；

（5）未提供项目服务团队人员配置的不得分。
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	2.项目经验审查评分（满分5分）


	近五年承担过一件类似业绩（已完工或在建）得3分。每增加一件得1分，本项最多得5分。

(类似业绩：近五年指2020年1月至今的雨水情测报及大坝安全监测设施建设项目或水库信息化建设项目业绩。

业绩证明材料为合同协议书或中标通知书或竣工验收备案证明材料，若供应商认为以上证明材料还不能明确反映业绩符合采购文件要求的，可提供业主证明材料，其它材料不予认可。)

	2.2.1（3）
	技术部分F3
评分标准
	1.硬件设备参数及技术评分（满分10分）


	根据供应商对本次项目招标技术要求的带“▲”参数技术响应情况和相应的证明材料进行评分，带“▲”参数不满足一项扣1分，非带“▲”参数不满足一项扣0.5分，扣完为止。(满分20分)。（重复设备项不重复扣分）。

	
	
	2.项目实施方案评分（满分20分）


	（1）：供应商提供的项目实施方案内容完整、施工流程符合采购需求、实施方案保障有力的得20分；

（2）：供应商提供的项目实施方案内容较为完整、施工流程基本符合采购需求、实施方案保障有力的得13分；

（3）：供应商提供的项目实施方案基本完整、施工流程基本符合采购需求、实施方案保障一般的得5分。

（4）：未提供项目实施方案的不得分。

	
	
	3.服务质量承诺及保证措施评分（满分10分）


	（1）：质量承诺满足竞争性磋商文件且有具体的违约责任承诺，对工程质量保证措施阐述合理可行的得10分；

（2）：质量承诺满足竞争性磋商文件且有具体的违约责任承诺，质量保证措施基本达到要求但存在一些问题的得7分；

（3）：质量承诺满足竞争性磋商文件，有违约责任承诺但较差的得4分；

（4）：未提供服务质量承诺及保证措施的不得分。

	
	
	4.服务期限承诺及保证措施评分（满分5分）


	（1）：服务期限承诺满足竞争性磋商文件且有具体的违约责任承诺，有合理可行的施工进度计划，且能保证合同履行期限的得5分；

（2）：服务期限承诺满足竞争性磋商文件且有违约责任承诺和施工进度计划，但具体、合理性一般的得3分；

（3）：服务期限承诺满足竞争性磋商文件且有违约责任承诺和施工进度计划，但违约责任承诺及施工进度计划较差的得1分；

（4）：未提供服务期限承诺及保证措施的不得分。

	
	
	5.售后服务承诺及保证措施评分（满分5分）


	（1）：出现问题能及时响应采购人，有具体且详细的承诺、到场响应时间，售后服务标准、规范、完善、具体，做到优质服务，且有相应详细的超时、售后保障处罚措施，能充分配合保障本项目后期服务正常、顺利进行的得5分。

（2）：出现问题能响应采购人，有承诺、到场响应时间，有相应详细的超时、售后保障处罚措施但不具体的，能配合保障本项目后期服务正常进行的得3分；

（3）：出现问题后无明确响应时间且无相应的超时、售后保障处罚措施的，能配合保障本项目后期服务正常进行的得1分。

（4）：未提供售后服务承诺及保证措施方案的不得分。

	
	
	6.产品质量保证措施评分（满分5分）


	（1）供应商承诺成交后严格按照采购人要求提供产品，产品质量保证措施针对性强、质保体系完善、措施具体切合实际，得5分。

（2）产品质量保证措施针对性及质保体系、措施基本合理得2分。

（3）对质保措施没有说明的不得分。


1.评标方法：
1.1本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足采购文件实质性要求的投标文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按上述评标总得分计算公式计算评标总得分，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按商务技术部分得分由高到低顺序排列。
2. 评审程序和标准
2.1资格审查、符合性审查
2.1.1资格审查：采购人或者采购代理机构依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查（具体详见《评标方法前附表》），有一项不符合的，该投标文件按无效投标处理。
2.1.2符合性审查：评标委员会依据采购文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查（具体详见《评标方法前附表》），有一项不符合的，该投标文件按无效投标处理。
2.1.3符合本章第2.1.1、2.1.2项规定的投标文件视为符合采购文件的商务、技术等实质性要求评审，可以进行技术和商务评估，综合比较与评价。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）投标报价：详见《评标方法前附表》；

（2）商务及技术部分：详见《评标方法前附表》；

2.2.2 评标基准价计算方法：详见《评标方法前附表》。

2.2.3 评分标准

按采购文件中规定的评标方法和标准，对满足采购文件实质性要求评审的投标文件进行技术和商务评估，综合比较与评价。

（1）投标报价评分标准：详见《评标方法前附表》；

（2）商务及技术部分评分标准：详见《评标方法前附表》；

2.3综合比较与评价
2.3.1 评标委员会按本章2.2.1（1）规定的评分标准进行打分，并计算出投标人的评标总得分。对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。
（1）按本章《评标方法前附表》的规定对投标报价计算出得分F1；

（2）按本章《评标方法前附表》的规定对商务部分评分，得分F2；

（3）按本章《评标方法前附表》的规定对技术部分评分，得分F3；

（4）按本章《评标方法前附表》的规定计算评标总得分。

2.3.2商务部分、技术部分（F2、F3）得分由评标委员会成员独立评分，投标人各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值（保留小数点后两位），小数点后第三位“四舍五入”。

2.3.3评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
2.4投标文件的澄清 

2.4.1投标文件中出现含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
2.4.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。

2.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正。

2.5评标结果

2.5.1 评标委员会按评标总得分由高到低顺序推荐中标候选人，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按商务技术部分得分由高到低顺序排列；并提出书面评标报告。
2.5.2 采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。

2.5.3评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织采购活动；发现投标人提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

