采购需求
一、特别说明：
1、2020年8月25日，中华人民共和国应急管理部《关于消防救援领域行业标准以“XF”代号重新编号发布的公告》（2020年 第5号）明确，消防救援领域165项现行行业标准类别由公安安全行业标准调整为消防救援行业标准，代号由“GA”调整为“XF”，顺序号和内容保持不变。 
2、为了落实公告要求，采购人将技术参数中的标准代号调整为XF。目前，参考资料、检测报告等相关资料，在实际投标中，使用代号GA标准仍有效。
二、技术参数及要求
第二包
	序号
	装备（物资）名称
	单位
	数量
	技术要求

	1
	过滤式综合防毒面具
	个
	100
	
★符合GB 2890-2022《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》标准。
1.全面罩：与面部密合,能遮盖住眼、面、鼻、口和下颌的面罩；
▲2.过滤件：综合过滤件（KP95），过滤级别≥2级。

	2
	二级化学防护服
	套
	100
	★符合XF 770-2008《消防员化学防护服装》标准要求的二级化学防护服技术要求。连体结构，由头罩、连衣裤、防化手套、防化胶靴构成，能完全将使用者覆盖，其中头罩、防护服袖口有一定的弹性，防化手套和防化胶靴具有可拆卸功能，且不影响整体密封效果。防护服前方的拉链门襟为同种材料的至少两层保护层。手套与防护服有同等防护性能。可与消防过滤式综合防毒面具或正压式空气呼吸器配合使用。头套边缘用松紧带密封，下颌处采用粘扣进行密封防护。肘部和膝部进行加固。可手洗，可重复使用。
3.整体抗水渗漏性20min 后无渗漏现象；
▲4.抗化学品渗透时间≥60min，粘贴强度≥0.78kN/m，拉伸强度≥9kN/m，撕裂强力≥30N；
▲5.有焰燃烧时间≤10ｓ，无焰燃烧时间≤10s，损毁长度≤10cm；
6.耐热老化125℃×12h 不粘不脆，接缝强力≥200N；
7.手套为氯丁橡胶手套，与防护服有同等防护性能；
8.防化靴靴底抗刺穿力≥900N，击穿电压不小于5000V，且泄漏电流小于3mA，钢头钢底。与防护服有同等防护性能；
9.储存期：5年。

	3
	一级化学防护服
	套
	100
	★符合XF 770-2008《消防员化学防护服装》标准要求的一级化学防护服技术要求，且配备气密检测装置，本项目配备不少于4套。
10.同正压式消防空气呼吸器、冷却设备、消防员呼救器及通信器材等设备配合使用。颜色为橙黄色。外观质量，面料表面应平整，不应有破洞、气泡、脱层、表面露布、死褶现象。化学防护靴不应有脱齿弹边、脱空、开胶、喷霜、过硫、欠硫现象。化学防护服的外贴条应整齐，不应有部件欠缺；
11.连体式设计，全封闭式，由聚脂纤维 PVC 材料制成，涂层为防火。采用一个气密型拉链，保证服装最大限度的密封，可完全打开连体服，保证紧急情况下可以迅速穿戴；剪裁方式使接缝数量达到最低，组件和内贴接缝经过内部和外部的双硫化，可密封接缝；可内置空气呼吸器，对有毒、腐蚀性气体、液体和固态化学品进行高级别的防护，具有绝缘、防水、密封等特性。能够防化、防酸碱、防硫等有毒、有害气体和液体。

	4
	防高温手套
	双
	150
	★符合XF7-2004《消防手套》标准。
12.采用凯夫拉防火纤维或同等质量材质密织而成；
13.耐热温度≥450℃。

	5
	水域救援防水背包
	个
	100
	14.容量：≥90L；
15.重量：≤2kg；
16.具有防水功能；
17.颜色：根据采购人要求定制；
18.具有高亮反标识；
19.背包采用人体工程学背负设计，肩带、腰带可调节，双侧设置网兜，挂钩，各连接处缝制牢固，双层加固缝制。

	6
	防静电服
	套
	100
	★符合《防护服装 防静电服》（GB12014-2019）标准。
20.由防静电织物、静电耗散材料、导电纤维等材质组成。

	7
	消防阻燃毛衣
	件
	100
	★符合XF1274-2015《消防员防护辅助装备 阻燃毛衣》标准的要求。款式：长袖款。
21、肩部和肘部有加强处理。

	8
	消防员隔热防护服
	套
	10
	★符合XF634-2015《消防员隔热防护服》要求。分体式。包括隔热上衣、隔热裤、隔热头罩、隔热手套以及隔热脚盖等。
一、总体要求
22.由外层、隔热层、舒适层等多层织物复合而成。
23.外层采用具有反射辐射热的金属铝箔表面材料或同等质量材质，并能满足基本服装制作工艺要求和辅料相对应标准的性能要求。
24.各部位缝制平整，无脱线、跳针以及破损等缺陷。粘合衬无脱胶及表面渗胶。铝箔多次弯折不易分层、脱落。
★上衣背部设有背囊，应能与9L空气呼吸器配合使用。
二、技术要求
（一）外层面料性能：
▲25.阻燃性能：续燃时间≤2S，损毁长度经向≤100mm、纬 向≤100mm。 
▲26.断裂强力：经向≥650N，纬向≥650N。
▲27.撕破强力：经向≥100N，纬向≥100N 
28.热稳定性能：尺寸变化率，经向≤10%、纬向≤10%， 260℃5分钟，无变色、脱层、碳化、熔融和滴落现象。
29.耐静水压性能≥17Kpa 
30.抗辐射热渗透性能：内表面温升达到24℃的时间≥60秒 。
（二）隔热层性能: 
▲31.阻燃性能：续燃时间≤0S, 经向损毁长度≤55mm，纬向 损毁长度≤45m。  
32.热稳定性能：经纬向尺寸变化率≤2%。
（三）舒适层性能：
33.阻燃性能：续燃时间≤2S, 经向损毁长度≤100mm，纬向损毁长度≤100m；
34.断裂强力：经向≥300N，纬向≥300N； 
35.整体接缝断裂强力≥650N； 
36.火焰和辐射热防护性能：TPP≥28cal/c㎡



第三包
	[bookmark: OLE_LINK11]序号
	装备（物资）名称
	单位
	数量
	技术要求

	1
	泡沫枪
	支
	20
	★符合GB25202-2010《泡沫枪》标准。卡式雄接口，口径：65mm；带开关手柄、可旋转接口；
1.混合液额定流量：≥16L/s；
2.额定工作压力：≤0.8Mpa；
3.发泡倍数：5≤N＜20；
4.25%析液时间：≥2min；
▲5.射程：≥28m；
6.配备自吸式设备，泡沫混合比：6%。
7.与泡沫液或泡沫混合液直接接触的零部件、枪筒采用耐腐蚀材料制作。

	2
	止水器
	个
	50
	★配中压卡式接口，接口性能：进水口为1个65mm卡式雄接口，出水口为1个65mm卡式雌接口，性能符合GB 12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》的标准要求。
8.公称压力：≥2.5MPa，操作力矩：≤15（N•m）；
9.阀门形式：球阀式；
10.重量：≤2.5kg。

	3
	水带（65-25）
	盘
	950
	★水带符合GB6246-2011《消防水带》，接口符合GB12514.1-2005《消防接口第1部分：消防接口通用技术条件》、GB12514.3-2006《消防接口第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》。
一、水带
★标识：在水带表面编制非黑色反光条（宽度8-10mm），在端部附近中心线两侧用不易脱落的油墨，清晰地印有：产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期；
11.材质：编织层使用涤纶长丝材质。衬里使用聚氨酯材质。
★每盘长度：≥20m；
▲12.工作压力（含连接设备）≥2.5MPa，爆破压力≥7.5MPa；
▲13.单位长度质量≤400g/m，延展率≤6%，附着强度≥35N/25mm；
14.颜色：白色。原丝染色，使用水带时不掉色；
二、接口
★接口公称通径65mm
15.水带两端有捆扎好的卡式接口（一雌一雄），，压力≥2.5MPa；
16.水带两端有3个以上凹槽缠绕，且每个凹槽不少于5圈360度的高强度镀锌铁丝捆扎，带护套；
17.水带与消防接口连接处无渗漏、爆破或滑脱。

	4
	水带（80-25）
	盘
	1050
	★水带符合GB6246-2011《消防水带》，接口符合GB12514.1-2005《消防接口第1部分：消防接口通用技术条件》、GB12514.3-2006《消防接口第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》。
一、水带
★标识：在水带表面编制非黑色反光条（宽度8-10mm），在端部附近中心线两侧用不易脱落的油墨，清晰地印有：产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期；
18.材质：编织层使用涤纶长丝材质。衬里使用聚氨酯材质；
★每盘长度：≥20m；
▲19.工作压力（含连接设备）≥2.5MPa，爆破压力≥7.5MPa；
▲20.单位长度质量≤500g/m，延展率≤6%，附着强度≥32N/25mm；
21.颜色：红色。原丝染色，使用水带时不掉色；
二、接口
★接口公称通径80mm。
22.水带两端有捆扎好的卡式接口（一雌一雄），压力≥2.5MPa；
23.水带两端有3个以上凹槽缠绕，且每个凹槽不少于5圈360度的高强度镀锌铁丝捆扎，带护套；
24.水带与消防接口连接处无渗漏、爆破或滑脱。

	5
	水幕水带
	盘
	75
	★水带主体（开孔前）符合GB6246-2011《消防水带》标准。水带接口符合GB12514.1-2005《消防接口第1部分：消防接口通用技术条件》、GB12514.3-2006《消防接口第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》标准要求。
★总体要求：编织层经、纬线使用涤纶长丝材质，衬里使用聚氨酯材质；
★标志：在水带表面编制非黑色反光条（宽度8-10mm），在端部附近中心线两侧用不易脱落的油墨，清晰地印有：产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期；
★水带规格65mm；每盘长度≥20m；接口公称通径65mm。
25.编织层：织物层编制均匀，表面整洁，无跳双经、断双经、跳纬及划伤；
26.厚度均匀，表面光滑平整，无褶皱或其它缺陷；
27.带身开孔孔距20cm，孔有铆钉保护，铆钉结实牢固；
▲28.工作压力（含连接设备）≥1.6MPa；
29.水带两端有捆扎好的卡式接口（一雌一雄），公称压力≥1.6MPa（与水幕水带主体保持一致）。水带两端有3个以上凹槽缠绕，且每个凹槽不少于5圈360度的高强度镀锌铁丝捆扎，带护套。
30.水带与消防接口连接处无渗漏、爆破或滑脱；

	6
	高压水带80mm-40型
	盘
	225
	★接口符合GB12514.1-2005《消防接口第1部分：消防接口通用技术条件》、GB12514.3-2006《消防接口第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》。
一、水带
★标识：在水带表面编制非黑色反光条（宽度8-10mm），在端部附近中心线两侧用不易脱落的油墨，清晰地印有：产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期；
★水带内径直径80mm；每盘长度：≥20m。
31.材质：编织层使用涤纶长丝材质。衬里使用聚氨酯材质；
▲32.工作压力（含连接设备）≥4.0MPa，爆破压力≥12MPa；
▲33.单位长度质量≤850g/m，延展率≤8%，附着强度≥33N/25mm；
34.颜色：红色。原丝染色，使用水带时不掉色；
二、接口
35.接口公称通径80mm。
36.水带两端有捆扎好的卡式接口（一雌一雄），压力≥4MPa；
37.水带两端有3个以上凹槽缠绕，且每个凹槽不少于5圈360度的高强度镀锌铁丝捆扎，带护套；
38.水带与消防接口连接处无渗漏、爆破或滑脱；

	7
	消防移动储水装置（水囊）10000L
	个
	20
	★规格容量：≥10000L；
39.主体材质：双层复合PVC或同等质量材质，装置底部采用耐磨、防穿刺、柔软的材质；          
40.颜色：红色；
41.可折叠，抗紫外线；
42.设置进出水口，配备充气泵和修补包。

	8
	分水器
	个
	30
	★符合XF 868-2010《分水器和集水器》标准。进水口:卡式接口,口径：80mm；出水口:卡式接口,口径：3*65mm；
43.工作压力：≥2.5MPa；
44.开关形式：球阀；
45.开启压力≤200N；

	9
	直流开关水枪
	把
	20
	★符合GB8181-2005《消防水枪》标准。喷嘴直径19mm；接口公称通径65mm，接口样式为卡式雄接口；
★直流开关水枪，具有开启和关闭功能，杆式手柄指向水枪出口是“开”，杆式手柄垂直水枪轴线是“关”，并且在这两个位置有限制功能；
46.铸件表面无结疤、裂纹及孔眼。铝制件表面须作阳极氧化处理。螺丝紧固不易脱落。枪体及各密封部位不渗漏。
47.水枪于离地2m±0.02m高处按标准跌落后能正常操作使用。

	10
	水带护桥（橡胶）
	付
	50
	48.护桥采用天然橡胶；
49.护桥:长≥800mm *宽≥550mm；
50.双凹槽，能容纳直径≥80mm的水带。

	11
	泡沫输转泵
	台
	4
	★发动机型式：四冲程单缸风冷。
51.吸水及排出口径≥50mm；
52.▲功率≥4.5kw； 
53.流量≥200L/min；
54.吸入高度≥3m；
55.▲扬程≥20m 

	12
	防爆输转泵
	台
	5
	56.工作压力：≥0.8MPa；
57.流量：≥12m³/h；
58.重量≤70kg
59.持续工作时间：≥8h。
60.供出水口径:65mm



备注：技术参数中要求提供的产品第三方检测机构出具证书（检测、认证、测试等），除在投标文件中一并提供外，投标人还可提供在线查询途径。
★其他要求：
①供应商须书面承诺在交货时，须在每件产品粘贴二维码或RFID射频电子标签。二维码内容或电子标签内容以合同签订时约定为准。
②本次采购产品有涉及到强制3C强制认证证书的，供应商须在中标后供货商时提供3C强制认证证书。
三、商务及其他要求
★（1）交货时及要求
交货时间：合同签订后，60日内送货至采购人指定地点并安装调试完成。
★（2）付款方式：分期付款
①合同签订后 15 日内，采购人向中标人支付合同总金额的 30%。
②所供产品送达采购人指定地点经采购人验收合格后15日内，支付合同总金额的70%。
★（3）质保期：需符合国家（行业）标准，所有产品至少满足1年的质保期（技术要求中有特殊质保要求的以技术要求描述为准）。
（4）验收标准和方法
1　 履约验收主体：四川省消防救援总队训练与战勤保障支队；
2　 履约验收时间：投标人提出验收申请之日起10日内组织验收；
3　 验收组织方式：采购人可在送达产品中，随机抽取各产品进行送样检验检测，检验检测机构为经国家认证认可的省级及以上单位；对检测出不合格的产品，其检测费用由中标人支付；对检测合格的产品，其检测费用由采购人支付。履约验收程序：中标人在验收时需提供招标文件技术要求中带★号产品中涉及到的国家标准或行业标准的，须提供第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告。（其中检测内容须包含国家或行业标准中要求满足的技术要求）
4　 验收结果合格，中标人办理履约保证金的退付手续；一次验收结果不合格的，履约保证金不予退还；二次验收不合格的，合同终止，由中标人向采购人退还采购人已支付的货款，同时向采购人支付合同总金额 10%的违约金，并终止合同。（验收结果合格指：送检产品均 
通过检验检测，符合招标文件技术要求、投标文件响应要求、国标要求）
5　 技术履约验收内容：按照本项目招标文件中“技术要求”、中标人的投标文件及相关法律法规进行验收；
6　 商务履约验收内容：按照本项目招标文件中“商务要求”、中标人的投标文件及相关法律法规进行验收；
7　 履约验收标准：应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）文件的要求进行验收。符合国家相关规定， 并按照相关技术要求进行开展，并完全满足采购需求。

注：1、★项为实质性要求，不允许负偏离，技术参数中有要求提供证明材料的，还应按要求提供证明材料，否则作无效投标处理；▲项为重要参数，无标记项为一般参数（技术参数中有要求提供证明材料的，还应按要求提供证明材料），若为负偏离将作不同分值的扣分(详见各标包评分明细表)。
2、带有“▲”标志的技术参数指标，需提供国家认可的具备相关资质的第三方检测机构出具的检测检验报告佐证（技术参数中另有要求提供其它证明材料的除外），所提供的检测（检验）报告应完整有效。
[bookmark: _GoBack]3、响应内容与所提供检测报告不一致的内容，以检测（检验）报告为准。
