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水产大模型和大数据工作站-技术参数及要求
1

	序号
	指标分类
	一级指标1
	二级指标1
	指标要求

	
1
	产品 规格
	*CPU 规格
	*CPU信息
	性能不低于至强8452Y（36核72线程），核心频率：基础频率：单P核≥2.0 GHz/E核≥2.0GHz、睿频频率：单P核≥2.0GHz/E核≥2.0GHz。

	
2
	产品规格
	



*内存规格
	*内存配置容量
	≥512GB

	3
	产品规格
	
	*内存类型
	DDR5 ECC RDIMM 4800MHz

	

4
	
产品规格
	
	*内存条配置数量（板载内存不涉及）
	≥8

	
5
	产品规格
	















*主板规格
	*主板集成模块
	集成资源扩展模块、计算处理模块、音 频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过 处理器或交换电路实现

	
6
	产品规格
	
	*主板支持的CPU和内存情 况
	[bookmark: _GoBack]支持的CPU与供应商提供的CPU相匹配，2颗；
支持DDR5 64GB内存，型号不限，8条

	



7
	


产品规格
	
	


主板内置PCIe插槽数量
	支持数量≥3其中至少包括一个PCIex16和一个PCIex8

	


8
	
产品规格
	
	
特殊孔位及接口
	

	

9
	
产品规格
	
	*主板其他内置接口
	SATA*4，支持不少于2个接口；
M.2支持不少于2个接口；
USB*8，支持不少于1个接口。

	

10
	
产品规格
	
	[bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]*单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）
	≥64GB
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	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求

	


11
	

产品规格
	

*主板规格
	
*内存插槽满配时提供的最高内存总容量
	≥2TB

	12
	产品规格
	

















*存储设备规格
	*固态盘数量
	≥2个

	
13
	产品规格
	
	*固态存储容量
	≥8TB

	14
	产品规格
	
	*机械硬盘数量
	≥2个

	
15
	产品规格
	
	*机械硬盘总容量
	≥32TB

	
16
	产品规格
	
	*机械硬盘转速
	≥7200rpm

	

17
	
产品规格
	
	
机械硬盘接口协议
	

	18
	产品规格
	
	机械硬盘形态
	

	

19
	
产品规格
	
	
固态存储接口协议
	

	20
	产品规格
	
	*固态存储形态
	采用插卡或板载等形态，插卡形态宜符合M.2或mSATA等标准尺寸和接口定义

	
21
	产品规格
	
	存储设备扩展盘位
	

	

22
	
产品规格
	
	
*存储设备其他参数要求
	a）固态盘应符合SJ/T11654相关规定；b）机械硬盘准备时间应不大于30s；
侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃;
其它参数应符合GB/T 12628的相关规 定
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	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求

	23
	产品规格
	







*显卡规格
	*显卡类型
	独立显卡，RTX 6000Ada 48G 专业图形卡

	

24
	
产品规格
	
	*独立显卡显存类型
	GDDR6

	
25
	产品规格
	
	*独立显卡显存位宽
	若配置独立显卡，显存位宽≥384位

	
26
	产品规格
	
	*独立显卡显存容量
	若配置独立显卡，显存容量≥48GB

	

27
	
产品规格
	
	
独立显卡接口协议
	PCIe 4.0x16

	28
	产品规格
	














*显示设备规格
	*显示屏屏占比
	≥80%

	


29
	

产品规格
	
	

*显示屏分辨率
	


≥2560×1440

	30
	产品规格
	
	显示屏像素密度
	

	31
	产品规格
	
	显示屏可视角度
	

	32
	产品规格
	
	*显示屏尺寸
	≥23英寸

	33
	产品规格
	
	*显示屏屏幕比例
	16:9/3:2/21:9/16:10等

	34
	产品规格
	
	*显示器外观颜色
	黑色/白色/银色等商务色系

	
35
	产品规格
	
	*显示屏防蓝光
	支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/( ·cd ·sr)（瓦每坎特拉每球面度）

	36
	产品规格
	
	*显示屏低频闪
	显示屏应支持低频闪≤-35dB

	37
	产品规格
	
	*显示屏防炫目
	显示屏镜面反射率≤10%

	38
	产品规格
	*外设规格
	传声器数量
	≥0
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	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求

	
39
	产品规格
	
	扬声器数 量
	≥0

	40
	产品规格
	
	*鼠标数量
	≥1个

	41
	产品规格
	
	*键盘数量
	≥1个

	42
	产品规格
	
	*摄像头数量
	≥1个

	43
	产品规格
	
	光驱数量
	

	44
	产品规格
	
	*键盘按键数目
	61键/86键/101键/104键等

	
45
	产品规格
	
	*摄像头像素
	≥50万

	
46
	产品规格
	
	*摄像头分辨率
	
≥800×600

	47
	产品规格
	
	*扬声器功率
	≥1瓦/个

	

48
	
产品规格
	
	
*扬声器频率范围
	
不低于（100Hz-8kHz）范围

	
49
	产品规格
	
	扬声器总谐波失真
	

	

50
	
产品规格
	
	
扬声器最大声压级
	

	51
	产品规格
	
	*键盘连接方式
	有线或无线

	


52
	

产品规格
	
	

*键盘键程
	

2.3mm~ 4.0mm

	
53
	产品规格
	
	*键盘按键压力
	
按键压力应在0.54 N±0.14N
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	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求

	
54
	产品规格
	
	*有线键盘连接线
	≥1.5米

	
55
	产品规格
	
	*键盘颜色
	黑色/白色/银色等商务色系

	
56
	产品规格
	
	*键盘其他要求
	键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T14081的相关规定

	57
	产品规格
	
	*鼠标连接方式
	有线或无线

	
58
	产品规格
	
	*有线鼠标连接线
	≥1.5米

	
59
	产品规格
	
	*鼠标
DPI分辨 率
	
800~1600

	
60
	产品规格
	
	鼠标颜色
	

	61
	产品规格
	
	*鼠标其他要求
	其它参数应符合GB/T 26245的相关规 定

	62
	产品规格
	
	内置光驱
	

	63
	产品规格
	


*网络设备规格
	*有线网卡数量
	≥1

	
64
	产品规格
	
	无线网卡及天线数 量
	

	

65
	
产品规格
	
	单无线网卡天线数量
	

	

66
	
产品规格
	





*外部接口规格
	
*USB接口数量
	
≥8，机箱前板至少包括2个USB3.0及以上接口

	
67
	产品规格
	
	USB母座接口要求
	

	68
	产品规格
	
	*视频接口数量
	≥1

	69
	产品规格
	
	*音频接口数量
	≥1

	
70
	产品规格
	
	存储卡接口数量
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	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求

	


71
	

产品规格
	
























*整机基础规格
	

*整机外观
	a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；
c) 宜在产品显著位置提供运行状态指示功能，并由生产厂商提供详细参数

	
















72
	















产品规格
	
	















*整机结构
	a) 机箱应符合GB/T4208、GB/T26246的相关规定；
b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需要；
c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；
d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
e) 所有 I/O连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；
f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；
g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；
h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；
i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；
j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；
k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；
l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；
m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；
n) 其它要求应符合GB/T 9813.1的相关规定

	73
	产品规格
	
	*机箱防护要求
	机箱应符合GB/T 4208中 IP20防护要 求

	74
	产品规格
	
	*整机噪音
	产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5 Bel

	

75
	
产品规格
	
	
*整机散热
	在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合下列要求：
a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃;
b) 可触及面温度小于45℃;
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	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求

	
	
	
	
	c) 显示器表面温度：显示屏温度不高 于 38℃ , 显示屏上下灯带位置温度（如 涉及）不高于40℃ , 出风口温度不高  于 45℃

	
76
	产品规格
	
	*整机能效限定值
	产品能效限定值应达到 GB 28380-2012 标准中能效等级 2 级及以上

	77
	产品规格
	
	机身材质
	

	78
	产品规格
	
	*机身颜色
	一般选用灰色/黑色等商务色系

	

79
	
产品规格
	
	
*机箱尺寸容量
	
机箱体积应不大于 40L

	80
	性能要求
	




*CPU性能
	*CPU物理核数
	核数或线程数≥ 72T

	81
	性能要求
	
	*CPU主 频
	≥2.0GHz

	

82
	
性能要求
	
	
*CPU末级缓存容量
	≥64MB

	
83
	性能要求
	
	*CPU支持的内存最高速率
	≥16GT/s

	84
	性能要求
	*内存性能
	*内存读写速率
	≥2666MT/s

	85
	性能要求
	




*显卡性能
	*显示分辨率
	≥2560×1440

	
86
	性能要求
	
	*显卡显示芯片核心频率
	≥800MHz

	
87
	性能要求
	
	*显存等效频率
	
≥1600MT/s

	
88
	性能要求
	
	*显卡可支持多屏同时显示数量
	支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于2560×1440

	
89
	性能要求
	

*显示设备性能
	*显示屏刷新率
	
≥60Hz

	
90
	性能要求
	
	*显示屏位深
	
≥8位
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	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求

	
91
	性能要求
	
	*显示屏色域
	
≥99%sRGB

	92
	性能要求
	
	*显示屏色准
	△E≤3

	93
	性能要求
	
	*显示屏响应时间
	≤6ms

	94
	性能要求
	
	*显示屏亮度
	≥300尼特

	
95
	性能要求
	
	*显示屏亮度一致 性
	≥70%

	
96
	性能要求
	
	*显示屏对比度
	≥500：1

	97
	性能要求
	
	*显示屏其他参数
	其它参数应符合SJ/T 11292的相关规 定

	

98
	
性能要求
	



*网络设备性能
	
*有线网卡速率
	最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适 应

	
99
	性能要求
	
	支持无线网络通信技术协议
	

	
100
	性能要求
	
	无线网卡频宽
	

	

101
	
功能要求
	








*主板功能
	*内存扩展接口(板载内存不涉及)
	≥16

	

102
	
功能要求
	
	存储扩展
接口
(板载存储不涉及)
	支持存储设备扩展接口≥6个，

	
103
	功能要求
	
	*主板
USB瞬间过流保护
	支持瞬间过流保护功能

	104
	功能要求
	
	*主板防静电保护
	支持防静电保护功能

	

105
	
功能要求
	
	
*I/O接口功能
	提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI/VGA/Type-C/DVI/DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。工作站 I/O接口应
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	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求

	
	
	
	
	具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力

	
106
	功能要求
	
*显卡功能
	*显卡外接显示接 口
	显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配

	107
	功能要求
	
	独立显卡数量
	≥1

	108
	功能要求
	

*显示设备功能
	*显示器接口
	显示器应与显卡外接显示接口匹配

	109
	功能要求
	
	*显示器支架
	显示器应提供显示器支架，宜支持屏幕旋转、支架可升降等

	
110
	功能要求
	
	*显示器参数调节
	a) 提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；
b) 支持色温、亮度、对比度调节

	
111
	功能要求
	






外设功能
	摄像头物理隐私保护开关
	

	112
	功能要求
	
	传声器降噪
	

	113
	功能要求
	
	键盘背光
	

	



114
	


功能要求
	
	


光驱功能
	

	115
	功能要求
	




*存储功能
	*存储功能
	通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能

	



116
	


功能要求
	
	


内置控制器固态存储加密
	

	117
	功能要求
	

*网络设备功能
	*网络功能
	a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；
b)支持访问网络和数据交换功能

	118
	功能要求
	
	无线网卡频段
	

	119
	功能要求
	
	物理开关
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	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求

	120
	功能要求
	
	*数据传输
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能

	121
	功能要求
	
	蓝牙协议
	

	
122
	功能要求
	
	*有线网卡接口类型
	支持RJ45接口

	123
	功能要求
	
	无线网卡标准
	

	124
	功能要求
	
	*网络设备拆装
	若配备的网络设备应支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等

	
125
	功能要求
	







*外部接口功能
	*音频接口类型
	支持3.5mm孔径3段式或4段式接口

	

126
	
功能要求
	
	
*视频接口类型
	
至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口

	

127
	
功能要求
	
	*HDMI、
DP、
Type-C
显示接口要求
	
若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出

	
128
	功能要求
	
	
其他接口
	

	
129
	功能要求
	
	存储卡接口类型
	

	
130
	功能要求
	*电源功能
	*电源线适配能力
	电源适配器电线组件应符合GB/T
15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求

	
131
	功能要求
	





*操作
系统
及软
件功
能
	*中文信息处理要求
	符合GB18030的相关规定

	
132
	功能要求
	
	*操作系统备份及还原功能
	
支持操作系统备份及还原功能

	
133
	功能要求
	
	*固件备份还原能 力
	支持备份及还原固件的功能

	
134
	功能要求
	
	*操作系统及驱动升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级

	135
	功能要求
	
	固件升级
	

	
136
	功能要求
	
	*BIOS支持关闭通讯接口
	支持BIOS关闭以太网及USB接口功能
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	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求

	137
	功能要求
	
	*固件查看信息
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能

	
138
	功能要求
	
	*固件设置启动顺 序
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动

	139
	功能要求
	
	*固件设置口令
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能

	
140
	功能要求
	
	*固件设置网络引导
	支持网络引导启动和关闭功能

	
141
	功能要求
	



生物识别功能
	
指纹识别
	

	
142
	功能要求
	
	
人脸识别
	

	
143
	功能要求
	
	
静脉识别
	

	144
	功能要求
	


硬件加速功能
	NPU/GPU等AI加速模块
	

	
145
	功能要求
	
	视频编解码加速模块
	

	146
	功能要求
	
	影像处理加速模块
	

	147
	可靠性要 求
	*存储
设备
可靠
性
	*固态存储寿命
	TBW≥ 80TB（条件：240GB硬盘容量）

	148
	可靠性要 求
	
	*机械硬盘寿命
	通电时间≥5万小时

	
149
	可靠性要 求
	*显示
设备
可靠
性
	*显示屏屏幕失效 点
	
符合GB/T 9813.2的要求

	
150
	可靠性要 求
	



*外设
可靠
性
	*键盘按键寿命
	≥1000万次

	
151
	可靠性要 求
	
	*鼠标按键寿命
	≥500万次

	
152
	可靠性要 求
	
	*键盘鼠标线材寿 命
	键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好

	
153
	可靠性要 求
	
	*风扇寿命
	≥4万小时
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	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求

	
154
	可靠性要 求
	











*整机
可靠
性要
求
	*电磁兼容性要求的抗扰度
	符合GB/T 9254.2的规定

	
155
	可靠性要 求
	
	*环境条件要求的气候环境适应性
	
符合GB/T 9813.1中规定

	
156
	可靠性要 求
	
	*环境条件要求的振动适应性
	
符合GB/T 9813.1中规定

	
157
	可靠性要 求
	
	*环境条件要求的冲击适应性
	
符合GB/T 9813.1中规定

	
158
	可靠性要 求
	
	*环境条件要求的碰撞适应性
	
符合GB/T 9813.1中规定

	

159
	可靠性要 求
	
	*环境条件要求的运输包装件跌落适应性
	
符合GB/T 9813.1中规定

	

160
	可靠性要 求
	
	
*MTBF测 试
	
MTBF(m1)≥3万小时

	
161
	兼容要求
	



*兼容要求
	*常用软件兼容
	应支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件

	162
	兼容要求
	
	*数据库兼容
	兼容3个及以上厂商的数据库产品

	163
	兼容要求
	
	*中间件兼容
	兼容3个及以上厂商中间件产品

	164
	兼容要求
	
	*平台软件兼容
	兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台

	
165
	包装及运输要 求
	*包装
及运
输要
求
	*标志、包装、运输和贮存
	符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	166
	服务要求
	



*服务要求
	*配置检查工具
	提供经自检测试工具

	

167
	
服务要求
	
	
*服务响应
	a）提供产品3年维保及上门服务（满足同城4小时、异地12小时响应要求）；b）提供政企专线7*24在线服务；
c）现场保障技术服务团队员，国内上门服务地级市覆盖率达100%

	
168
	服务要求
	
	*服务周期
	支持产品延保≥3年
提供每年延保服务报价
提供备件服务能力≥6年（自购买之日
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	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求

	
	
	
	
	起）

	

169
	
服务要求
	
	
*预装操作系统
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频

	170
	服务要求
	
	*培训服务
	供应商提供上门升级部件/软件的增值服务

	
171
	服务要求
	
	*典型问题解决手册
	免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年

	
172
	服务要求
	
	*厂家升级软件与扩容服务
	供应商提供产品合格证

	
173
	服务要求
	
	*整机质量服务要求
	供应商提供开箱组装/使用指导

	174
	服务要求
	
	*合格证书要求
	供应商提供驱动光盘或下载方式

	
175
	服务要求
	
	*开箱组装/使用指导要求
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）

	
176
	服务要求
	
	*驱动下载服务要 求
	供应商提供跨架构平台应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用

	
177
	服务要求
	
	*兼容适配软件下载服务要 求
	保障产品主要部件提供6年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品

	
178
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼 容
	

	
179
	供应保障要求
	*供应链合规性
	*产品部件保障
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货

	
180
	供应保障要求
	
供应链质量*
	*抗干扰性
	
CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	
181
	供应保障要求
	
	*供应能力证明
	CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或

	

182
	
安全要求
	*关键部件安全要求
	
*关键部件安全要求3
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频

	183
	安全要求
	*整机安全
	*密码算法实现
	供应商提供上门升级部件/软件的增值服务
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	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求

	
	
	性要
求
	
	GM/T 0028的相关规定

	
184
	安全要求
	
	USB端口管控
	

	185
	安全要求
	
	安全物理 锁
	

	

186
	
安全要求
	
	
*信息安全基本要求
	a) 应符合GB/T 39276的5.2的规定；
b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序
等)可查看；
c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口

	187
	安全要求
	
	*固件安全启动
	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动

	
188
	安全要求
	
	*限用物质的限量要求
	符合GB/T 26572中规定


备注：“指标要求”为空白的指标，属于无技术要求的指标。
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