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一、项目概况
乐山师范学院拟对2025-2027年研招考试智能安检门租赁服务进行采购。
采购清单：
	序号
	项目名称
	设备名称
	采购数量
	单位

	1
	乐山师范学院2025-2027年研招考试智能安检门租赁服务
	智能安检门
	8
	扇



二、采购项目技术要求（实质性要求）
	设备
名称
	技术参数
	数量

	智能安检门
	1.多种探测模式切换；
2.通过效率达每分钟30人以上；
3.对智能手机的检测率≥99%；
4.设备功能红外传感器数量≥2对；
5.智能分类:对于金属纽扣、打火机、钥匙、硬币、皮带扣等日常着装小金属，误报率≤10%，在保证误报率不增加的情况下：对具有通话及拍照功能的电子手表的检测率≥80%；在保证误报率不增加的情况下：手机紧贴着门板底部通过、紧贴地面通过，智能安检门都能准确检测并报警；
6.能够图文显示手机藏匿于身体的前面或后面、以及藏匿时的姿态：横向、竖向、纵向等；
7.≥7寸的液晶功能屏+≥18.5寸液晶屏；
8.抗干扰能力:多台设备（≥3台）按照间距20cm并排安置时，均能独立正常工作，互不干扰；
9.快速部署功能:校正过程须不超过10分钟；
10.具备网络输出功能；
11.稳定工作时间：安检门的稳定工作时间大于或等于24h,待机期间不出现误报警,安检门稳定工作时间大于等于96h,待机期间不出现误报；
12.门体内隐抓拍摄像头；
13.人脸抓拍性能，安检门内置主机支持人脸检测抓拍功能，人脸抓拍率不低于95%；人脸抓拍结果和安检结果的一致性匹配率不低于98%。
	8扇


三、商务要求（实质性要求）
（一）交货时间及项目期限：
1、合同签订后，12月12日前内完成供货，租赁期为2024年12月12日至12月23日，如果供应商无故拖延供货期超过交货日期的，逾期每日扣成交金额1%作为违约金，并且采购人有权无条件解除合同，并要求供应商赔偿一切损失。
2、本项目原则上一招三年，合同一年一签；项目履约过程中若出现因成交供应商原因产生的重大问题，采购人有权不续签合同。合同续签条件包含：
（1）能严格按合同规定的所有条款内容执行；
（2）对服务过程中发现的问题，能积极主动与研招处相关负责人沟通解决；
（3）合同价格存续期上浮不超过10%。
（4）续签交货地点由甲方指定。
（5）如遇甲方上级部门对采购服务产品参数有调整，则乙方需提供满足新要求的产品。
（二）交货地点：乐山师范学院行知楼桂花广场
备注：设备安装的地点为露天广场，成交供应商做好设备所需的防雨防冻等相应措施。
（三）报价要求：供应商对拟承揽合同报总价（总价包含运输、安装、调试、人工、税收等一切费用），按照每台设备在租赁期的租赁费报价，服务过程中产生的运输、安装、维护、拆除等所有费用不再另行支付。
（四）付款方式：项目验收合格后采购单位一次性支付当次（当年）合同总金额。
（五）其他要求：
1、设备设施要求型号规格统一、颜色统一。租赁期内须对本次采购设备免费维修维护或维修达不到使用条件的应进行产品更换。货物质量出现问题，供应商应负责现场解决，费用由供应商承担。
2、成交供应商负责设备安装、调试。设备安装调试完毕后，成交供应商应对采购方操作人员进行现场培训，直至采购方的技术人员能独立操作，成交供应商应负责处理现场的所有故障。
（六）以下要求提供承诺函，格式自拟：
1.在考生熟悉考场和考试期间，成交供应商在每个考点原则上安排不少于2个工作人员，随时关注设备运行情况，若设备发生故障，故障设备在5分钟内完成更换或维修；
2.成交供应商在考试期间按照统一时间无差别开启和关闭设备，工作人员不得随意进入考场，影响考试秩序；
3.环境要求：安检设备的安装、使用和拆除过程中，要做到设备整齐存放、安装现场确保安全、卫生、整洁。驻点工作人员应服从考点单位管理，不得影响考点正常秩序；
4.安全责任：设备在运输、安装、调试等整个工程活动期间，在工程实施地点范围内，所有安全责任均由供应商负责。成交供应商在进场后须严格按照相关规范要求进行设备安装、调试等操作，并无条件遵从业主提出的科学、规范、合理意见和监督、检查、审核和技术指导。
（七）验收
按照采购文件具体要求及响应文件响应内容进行验收。
