采购需求
（仅供参考，最终以采购文件为准）

前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.下列采购需求中：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品。
4.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
5.中标人必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用（包括损耗性、破坏性实验损坏的产品补充及产品送检）由中标人承担。
6.关于合同签订
中标人在签订合同时，根据包别合同清单数量与蚌埠市消防救援支队签订合同。全部签订完成后提交安徽公共资源交易集团项目管理有限公司办理相关见证手续。
7.保修范围和保修期
（1）个人防护装备及通信器材装备等货物验收合格后3年免费质保。
（2）保修期外定期进行免费维护保养，如设备损坏需要更换配件，只收取配件成本费用。
8.培训和维修保障服务协议要求
（1）中标人在签订合同后要与最终使用单位（以支队为单位）签订培训和维修保障服务协议，并根据采购人要求，负责使用前培训，并做到整个产品使用寿命期间的维修保养和技术服务保障。
（2）中标人签订合同时，签订售后服务协议，强化装备售后服务保障。
（3）中标人交货时，须随货物提供“供货交接单和产品配置清单”，彩色打印、填写详实签字盖章后，一式三份，接货方1份、供货方2份。
（4）中标人在交付时须附着由“消防装备物资信息采集系统”统一发行的装备物资二维码及RFID标签，防护装备及器材一般粘贴在便于扫描、不易损坏或脱落且不影响装备使用的位置，特殊情形可与采购人协商确定。标签内容包括：投标项目名称、制造商名称、产品规格型号、生产时间/批次、供应商名称、交货时间、售后联系人及通讯方式。特殊情形下，内容不能全部涵盖的，与采购人协商确定后，可只包含投标项目名称、产品规格型号、生产时间/批次、供应商名称。
（5）中标人交货时，要提供产品资料优盘至合同签订支队（每个支队1个）。内容应包含中文使用说明书电子版（可进行编辑的WORLD或PDF版本）、产品维护保养常识及使用视频教学录像（视频采用wmv格式）、产品技术参数、性能等相关文件。
（6）中标人所供货物为强制性认证产品，供货时需提供消防产品认证证书。
（7）货物需求表中如涉及医疗器械的，投标时无需提供医疗器械生产或经营资格证明、医疗器械注册证等证明材料，中标人在合同签订后供货前须向采购人提供医疗器械注册证、医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证（或第二类医疗器械经营备案凭证），如中标人不具有医疗器械经营资质，须委托具有相应资质的单位承担医疗器械供货任务，并在供货前向采购人提供被委托单位资质证书核查。否则，由此造成的一切损失由中标人自行承担。
以上事项未提供，或提供达不到要求的，采购人有权不予接收货品、不予安排验收、支付等有关事项。
9.特别说明：投标文件中须附的检测报告内无需体现投标产品的品牌。
一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同签订中标人提供由金融机构或担保机构出具的预付款同等金额保函(保函有效期不小于供货期限)，采购人收到保函后支付合同总额的50%作为预付款。到货项目全部完成并通过验收，验收合格后中标人开具发票，采购人支付尾款。预付款保函在供货完毕后退还。
注：考虑中央资金支付进度要求，如因中标人未能及时提供预付款保函造成货款无法支付的，责任自负。

	2
	供货及安装地点
	安徽省，采购人指定地点

	3
	供货及安装期限
	合同签订并接到采购人供货通知后100日内到货并安装调试完毕。

	4
	免费质保期
	验收合格之日起   3年  。


二、货物需求
	标识重要性
	标识符号
	代表意思

	实质性响应指标项
	★
	不满足该指标项的将导致投标被拒绝

	一般指标项
	●
	评分项，按评分标准进行评分




第5包：灭火类、泡沫类
第5包货物列表及所属行业
	序号
	货物名称
	数量
	所属行业

	1
	地上消火栓扳手（带磁吸）
	2个
	工业

	2
	A类泡沫
	1吨
	工业

	3
	抗溶性水成膜泡沫
	41吨
	工业

	4
	移动式消防炮（遥控）60L/S
	2台
	工业

	5
	手抬泵
	1台
	工业

	6
	异型异径接口
	4套
	工业

	7
	高倍数泡沫发生器
	3台
	工业

	8
	中压分水器（两分）
	6个
	工业

	9
	中压分水器（三分）
	17个
	工业

	10
	多功能消防水枪（高性能）
	10把
	工业

	11
	直流水枪
	80把
	工业

	12
	挂钩梯（金属）
	21架
	工业

	13
	二节拉梯（6米）
	26架
	工业

	14
	三节拉梯（15米）金属
	1个
	工业

	15
	单杠梯
	6个
	工业

	16
	消防水带（16-65-20型）
	95盘
	工业

	17
	消防水带（20-65-20型）
	150盘
	工业

	18
	消防水带（25-65-20型）
	135盘
	工业

	19
	消防水带（16-80-20型）
	80盘
	工业

	20
	消防水带（20-80-20型）
	100盘
	工业

	21
	消防水带（25-80-20型）
	102盘
	工业

	22
	闪光警示灯
	15套
	工业

	23
	低倍数泡沫枪
	26个
	工业

	24
	消防火钩
	60个
	工业

	25
	▲手抬泵（高性能）
	3个
	工业

	26
	移动式细水雾灭火装置
	2套
	工业


注：标注“▲”的货物为核心产品，5包核心产品及视频展示产品为“手抬泵（高性能）”。
第5包货物技术详细参数
	序号
	产品
名称
	重要性
	技术参数（或技术要求）
	数量
	备注

	1
	地上消火栓扳手（带磁吸）
	★
	整体要求：
技术性能符合GB4452-2011《室外消火栓》中对消火栓扳手的性能参数要求。
	2个
	

	
	
	●
	核心参数：
基本尺寸应符合上述规范中B.3.1中的要求。
与地上消火栓接口处应带磁吸。
操作方便，质量≤2.5kg。
	
	

	
	
	
	重要参数：
材料应使用QT450球墨铸铁或不低于其性能的材料。
应先涂防锈漆后再涂红色漆。
	
	

	2
	A类泡沫
	★
	所投A类泡沫灭火剂（MJABP），不含PFOS类物质，符合GB27897-2011《A类泡沫灭火剂》国家标准。
注：投标文件中须附第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件，检测报告需明确标注投标产品的型号，并证明其符合本条引用的国家标准及不含PFOS类物质。
	1吨
	

	
	
	●
	适用于扑救A类火灾、非水溶性液体燃料火灾及隔热防护的A类泡沫灭火剂。根据A类火灾场所火源特点，可用于一定比例配比的泡沫，环保、无毒，能够充分发挥泡沫灭火效能。
	
	

	
	
	
	基本参数：
1.凝固点≤-25℃；
2.隔热防护性能：25%析液时间≥25.0min且发泡倍数≥50.0倍；
3.灭非水溶性液体火性能：IA级别强释放灭火时间≤3min，25%抗烧时间≥15min；
4.腐蚀率：Q235A钢片≤1mg/(d•d㎡)，3A21铝片≤1mg/(d•d㎡)；
5.表面张力：≤17mN/m；
6.灭A类火性能：灭火时间≤55s。
注：投标文件中须提供第三方有权检测机构出具的检测报告或产品宣传彩页或官网截图（三者任选其一或组合提供，均须加盖投标人公章或电子签章），证明材料内需要体现基本参数内的性能指标。
	
	

	
	
	
	有效期：3年，投标人供货时，剩余有效期不得低于总有效期的 85%（即剩余有效期≥31个月）。
产品包装：符合部局泡沫灭火剂包装标识外观统型要求，根据采购人需求，提供规格为25kg/桶、50kg/桶或200kg/桶（配备高密度聚乙烯/聚丙烯泡沫液桶叉车托盘）
	
	

	3
	抗溶性水成膜泡沫
	★
	本产品为6%抗溶性水成膜泡沫灭火剂（AFFF/AR），耐海水，不含PFOS类物质，符合国家标准《泡沫灭火剂》GB15308-2006要求。
注：注：投标文件中须附第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件，检测报告需明确标注投标产品的型号，并证明其符合本条引用的国家标准及不含PFOS类物质。
	41吨
	

	
	
	●
	基本参数：
1.凝固点≤-25℃；
2.PH值：6.0～9.5；
3.腐蚀率：Q235A钢片≤2mg/(d•d ㎡)，3A21铝片≤1mg/(d•d㎡)；
4.发泡倍数：温度处理前≥8；
5.25%析液时间：温度处理前≥12min。
注：投标文件中须提供第三方有权检测机构出具的检测报告或产品宣传彩页或官网截图（三者任选其一或组合提供，均须加盖投标人公章或电子签章），证明材料内需要体现基本参数内的性能指标。
	
	

	
	
	
	灭火性能：
灭火性能：IA级别：强施放：灭火时间≤3min，抗烧时间≥10min；
ARIA级别：灭火时间≤3min，抗烧时间≥15min。
性能参数：
1.表面张力：≤16.5mN/m
2.界面张力：≤2.5mN/m
注：投标文件中须提供第三方有权检测机构出具的检测报告或产品宣传彩页或官网截图（三者任选其一或组合提供，均须加盖投标人公章或电子签章），证明材料内需要体现灭火性能内的性能指标。
	
	

	
	
	
	有效期：所供泡沫灭火剂有效期2年，投标人供货时，剩余有效期不得低于总有效期的 85%（即剩余有效期≥21个月）。
产品包装：符合部局泡沫灭火剂包装标识外观统型要求，根据采购人需求，提供规格为25kg/桶、200kg/桶（配备高密度聚乙烯/聚丙烯泡沫液桶叉车托盘）或自带不锈钢保护架和叉车托盘的吨桶。
	
	

	4
	移动式消防炮（遥控）60L/S
	★
	符合《消防炮》GB19156-2019及《远控消防炮系统通用技术条件》GB19157-2003标准要求。
注：投标文件中须附第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件，检测报告需明确标注投标产品的型号，并证明其符合本条引用的国家标准。
	2台
	

	
	
	●
	可加装泡沫发生器，带可拆卸泡沫管；
支撑脚可折叠；
炮身和炮头可进行远距离遥控操作；
安装手动装置，无电源时进行手工操作；
炮体上有警示标志，设有保险带。
	
	

	
	
	
	铝合金材质（或其他轻便合金材质），表面硬阳极氧化处理，耐腐蚀，抗摔。
	
	

	
	
	
	遥控器启动至消防炮动作的响应时间≤5s；无线遥控距离≥150m；
喷射压力≤1.2MPa；流量≥60L/s；
注：投标文件中须提供第三方有权检测机构出具的检测报告或产品宣传彩页或官网截图（三者任选其一或组合提供，均须加盖投标人公章或电子签章），证明材料内需要体现喷射压力、流量性能指标。
最小仰角范围：+30~+70°；水平回转角≥90°；最大喷雾角≥90°；
最大射程：额定压力时射程：水≥75m；泡沫≥55m。体积和整机质量尽可能小，方便搬运及运输≤60kg；
控制器功能：能操作该炮的上，下，左，右动作，同时可进行直流或喷雾的切换操作；消防炮能进行编程设定自摆；编程后自摆角度可在水平转动角度（180°）内任意设定，解除限位后可在360°范围内任意设定自摆角度，可满足不同灭火面积的需求。遥控器配备普通干电池盒（AA/AAA电池，配备4组干电池），每组电池工作时间不低于8h，长时间灭火时便于替代更换。遥控器和炮体分别有明显对应标示，并可卡放在炮体上。炮身可拆卸电池，电池体积较小，便于更换，使用时间不低于3h，配备一块备用电池。
	
	

	5
	手抬泵
	★
	技术性能符合GB 6245-2006《消防泵》的标准要求。
注：投标文件中须附第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件，检测报告需明确标注投标产品的型号，并证明其符合本条引用的国家标准。
	1台
	

	
	
	●
	基本性能要求：
1.具有轻便机动的特点，依靠人力搬运的消防泵组；
2.启动方式:手、电启动；
3.型式风冷，四冲程，单缸；
4.吸水方式：旋片真空泵。
	
	

	
	
	
	功率要求：
额定功率≥7kw
	
	

	
	
	
	扬程要求：
最大扬程≥50m
	
	

	
	
	
	流量要求：
1.额定流量≥10L/s；
2.最大流量≥15L/s。
	
	

	
	
	
	工作压力要求：
额定压力≥0.6MPA
	
	

	
	
	
	吸程要求：
最大吸程≥7m
	
	

	
	
	
	质量要求：
净重≤70kg
	
	

	6
	异型异径接口
	★
	执行标准：
符合CCCF-CPRZ-26:2019《消防产品认证实施规则灭火设备产品消防给水设备产品》和GB 12514.1-2005《消防接口第1部分:消防接口通用技术条件》标准要求。
注：投标文件中须附第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件，检测报告需明确标注投标产品的型号，并证明其符合本条引用的国家标准。
	4套
	

	
	
	●
	性能参数：
用于水带不同口径、不同类型接口连接，全套15组异型异径接口：80公转65母，4个65公转65卡，2个65母转65卡，2个65公转80母，2个80公转80公，2个65卡转50卡，2个80卡转65卡，1个。
	
	

	7
	高倍数泡沫发生器
	★
	符合GB 20031-2024《泡沫灭火设备》的技术要求。
	3台
	

	
	
	●
	本装置使用铝合金和不锈钢制成，表面采取硬质氧化处理和氧化树脂喷涂，适用于各种具有腐蚀性泡沫。固定装于建筑物内，墙上用管道连通泵站给水发泡灭火。采用压力泡沫混合液驱动的微型冲击式水轮机为动力。
	
	

	
	
	
	1.工作压力：0.3MPa～0.8MPa；
2.发泡倍数：200-400倍；
3.混合液流量：≧4L／s；
4.析液时间：≧10min；
5.混合比：3～4.6％；
注：投标文件中须提供第三方有权检测机构出具的检测报告或产品宣传彩页或官网截图（三者任选其一或组合提供，均须加盖投标人公章或电子签章），证明材料内需要体现第1至5条性能指标。
6.质量≤30kg。
	
	

	8
	中压分水器（两分）
	★
	产品符合XF868-2010《分水器和集水器》要求。
注：投标文件中须附第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件，检测报告需明确标注投标产品的型号，并证明其符合本条引用的国家标准。
	6个
	

	
	
	●
	额定压力≥2.5Mpa。进水口：公称通径80mm，接口型式内扣式/卡式可选，出水口：公称通径65mm，接口型式内扣式/卡式可选，阀门开启力≤100N。
	
	

	
	
	
	采用铝合金材质（或其他轻便合金材质），轻便，耐腐蚀，操作简便，加工表面光滑，无结疤、裂痕、砂眼，抗摔。
	
	

	
	
	
	有一个进水口和两个出水口，两个出水口均有阀门装置且可以独立控制，大尺寸开关阀门便于佩戴消防手套时握持和操作。
	
	

	9
	中压分水器（三分）
	★
	产品符合XF868-2010《分水器和集水器》要求。
注：投标文件中须附第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件，检测报告需明确标注投标产品的型号，并证明其符合本条引用的国家标准。
	17个
	

	
	
	●
	主要装配于水带干线上，一个分水器有两个及两个以上出水口，可以同时使用，也可以分别使用，出水口上均有阀门装置，可以随时开启和关闭，控制水流，便于调换支线配件。
	
	

	
	
	
	进水口：公称通径80mm，接口型式内扣式/卡式可选，出水口：公称通径65mm接口型式内扣式/卡式可选，阀门开启力≤100N。额定压力≥2.5MPa，最高耐压强度5.5MPa无出现断裂、接口外形漏水、脱扣，质量≤6kg。
	
	

	
	
	
	分水器主要材料为铝合金，由本体、高压氧化接口等组成，本体表面经过喷塑处理，进出水口接口强化处理，轻便，耐腐蚀，操作简便，加工表面光滑，无结疤、裂痕、砂眼，抗摔。
	
	

	
	
	
	有一个进水口和三个出水口，三个出水口均有阀门装置且可以独立控制，大尺寸开关阀门便于佩戴消防手套时握持和操作。
	
	

	10
	多功能消防水枪（高性能）
	★
	行业标准：
符合国家标准GB8181-2005《消防水枪》的性能要求。
	10把
	

	
	
	●
	功能描述：
用于消防员火场射水作业，与支线水带连接可以喷射水流；具有喷射形式多样，能抵消后座力等优点。
	
	

	
	
	
	性能参数：
1.额定工作压力范围0.5-0.7mpa。额定压力下最大射程≥32m；
2.可多档位调节水的流量，额定压力下，最小档位流量2.5L/s，区间范围为正负8%，计算公式2.5×（1±8%），最大档位≥7.5L/s。快速接口；
3.可调直流、喷雾、开花三种喷射形式。流量调节、喷射形式调节功能应操作简便，在使用时可随时不间断操作，配有大尺寸握把和水枪开关阀把手，便于佩戴消防手套时握持和操作，具有给水时能消除喷射反作用力设计。喷雾、开花模式下，水流分布均匀，最大喷雾角度≥110度；
4.铝合金材质（或其他轻便合金材质），表面硬阳极氧化处理，耐腐蚀，抗摔。
5.阀球采用黄铜、铝镁合金等高性能材料锻造精密加工而成；
6.进水口直径65mm快插接口，重量≤3kg。
	
	

	11
	直流水枪
	★
	符合GB8181-2005《消防水枪》标准要求。
注：投标文件中须附第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件，检测报告需明确标注投标产品的型号，并证明其符合本条引用的国家标准。
	80把
	

	
	
	●
	用于消防员射水作业，其与水带连接可以喷射密集充实的水流，具备射程远，水量大等。
	
	

	
	
	
	能喷射柱状（密集）水射流进行灭火或冷却，适用于远距离扑救一般固体物质（A类）火灾。采用铝合金材质（或其他轻便合金材质），轻便，耐腐蚀，操作简便，加工表面光滑，无结疤、裂痕、砂眼，抗摔。
	
	

	
	
	
	流量≥7.5L/s，额定工作压力≥0.35Mpa，额定压力下射程≥28m，适用于65mm快速接口水带，出水口19mm。
配备大尺寸开关阀门，便于佩戴消防手套时握持和操作。
	
	

	12
	挂钩梯（金属）
	★
	整体要求：
符合XF137-2007《消防梯》标准。
注：投标文件中须附第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件，检测报告需明确标注投标产品的型号，并证明其符合本条引用的国家标准。
	21架
	

	
	
	●
	核心参数：
工作长度≥4m；
最小梯宽≥250mm。
	
	

	
	
	
	重要参数：
梯蹬间距≤340mm；
重量≥8.5kg。
	
	

	
	
	
	材质要求：
主体用高强度优质铝合金制成，多层压合而成；
梯蹬采用竹木材质。
	
	

	13
	二节拉梯（6米）
	★
	整体要求：
符合XF137-2007《消防梯》标准。
注：投标文件中须附第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件，检测报告需明确标注投标产品的型号，并证明其符合本条引用的国家标准。
	26架
	

	
	
	●
	工作长度≥6000mm；
收缩长度≥3800mm；
收缩宽度≥420mm；
最小梯宽300mm±3mm；
梯蹬间距≤300mm；
质量25±0.5kg；
安装安全限位装置。
	
	

	
	
	
	材质要求：
主体采用优质坚韧毛竹
	
	

	14
	三节拉梯（15米）金属
	★
	整体要求：
符合XF137-2007《消防梯》标准。
注：投标文件中须附第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件，检测报告需明确标注投标产品的型号，并证明其符合本条引用的国家标准
	1个
	

	
	
	●
	核心参数：
工作长度15m±0.3m，合并高度≥6m；
最小梯宽≥350mm；
梯蹬间距≤340mm。
	
	

	
	
	
	重要参数：
1.整梯质量≤88kg。
2.消防梯右侧板上铭牌标有“执行标准、名称、规格型号、梯蹬间距、整梯质量、商标、厂名、厂址、生产日期或批号、使用须知”等规定。
	
	

	
	
	
	材质要求：
拉梯侧板、梯蹬、撑脚材质使用高强度优质铝合金材料。
	
	

	15
	单杠梯
	★
	整体要求：
符合XF137-2007《消防梯》标准。
注：投标文件中须附第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件，检测报告需明确标注投标产品的型号，并证明其符合本条引用的国家标准。
	6个
	

	
	
	●
	核心参数：
高度：≥3000mm；
宽度：≤250mm；
厚度：65mm。
	
	

	
	
	
	重要参数：
重量：≤8kg；
梯蹬间距≤340mm。
	
	

	
	
	
	材质要求：
折叠状态，梯头梯尾设置安全扣。
主体使用优质坚韧毛竹经特殊工艺处理，多层压合而成侧板与梯登采用铆钉连接。
	
	

	16
	消防水带（16-65-20型）
	★
	执行标准：
产品符合GB 6246-2011《消防水带》和GB 12514.1-2005《消防接口》标准要求。
注：投标文件中须附第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件，检测报告需明确标注投标产品的型号，并证明其符合本条引用的国家标准。
	95盘
	

	
	
	●
	型号规格：
水带长度20米(公差+0.2米)，设计工作压力：1.6MPa，公称内径：63.5mm（公差 + 2.0mm），爆破压力≥4.8MPa，重量≥5.5kg。
注：投标文件中须提供第三方有权检测机构出具的检测报告或产品宣传彩页或官网截图（三者任选其一或组合提供，均须加盖投标人公章或电子签章），证明材料内需要体现爆破压力性能指标。
	
	

	
	
	
	衬里物理力学性能：
单位长度质量≤350g/m，轴向延伸率≤6％，直径膨胀率≤8％，水带编织层与衬里之间的附着强度≥35N/25mm。
注：投标文件中须提供第三方有权检测机构出具的检测报告或产品宣传彩页或官网截图（三者任选其一或组合提供，均须加盖投标人公章或电子签章），证明材料内需要体现衬里物理力学性能性能指标。
	
	

	
	
	
	气老化性能：
水带的爆破压力和衬里的附着强度不应低于老化前测定值的90%。
	
	

	
	
	
	水带颜色和标识：
水带至少提供白、红、黄、橙、蓝、绿6种颜色，采用原色丝编织（具体供货颜色根据甲方要求确定）。在水带表面对称编织2条银灰色的反光条，宽度8-10mm。在中心线两侧油墨或热压印制：产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期、编织层材质等信息。在水带端部印制消防救援队伍统一的制式二维码。
	
	

	
	
	
	水带外观质量：
水带编织均匀、紧密，表面整洁耐磨，无跳双经、断双经、跳纬、露纬及划伤。每根水带应卷紧成圆盘形，外用耐磨、防潮物封装。
	
	

	
	
	
	水带编织层要求：
编织层经线、纬线材料均为高强型涤纶长丝，线密度≥1100dtex（1000D），质量等级为优等品。
注：投标文件中须提供第三方有权检测机构出具的检测报告或产品宣传彩页或官网截图（三者任选其一或组合提供，均须加盖投标人公章或电子签章），证明材料内需要体现涤纶长丝性能指标。
	
	

	
	
	
	水带衬里层要求：
1.聚醚型聚氨酯材质，衬里表面应光滑、平整、均匀、抗腐蚀
2.水带衬里的扯断伸长率应不小于300%，扯断强度应不小于25MPa。
注：投标文件中须提供第三方有权检测机构出具的检测报告或产品宣传彩页或官网截图（三者任选其一或组合提供，均须加盖投标人公章或电子签章），证明材料内需要体现水带衬里层要求第2条性能指标。
	
	

	
	
	
	接口要求：
卡式接口，工作压力2.5MPa。接口材质：采用6061型铝镁合金，锻造方式生产，接口表面进行阳极氧化处理，加工表面平整，光洁度高，无损伤，无结疤、裂痕，配专用护套；水带接口的密封圈采用耐油橡胶材质，随水带接口统一安装，并按照1：1的备份比配备备件；水带接口设计有3个或以上凹槽，且每个凹槽采用不少于5圈（360度）的高强度镀锌铁丝（≥16号）捆扎。
	
	

	
	
	
	试验压力下状况：
在3.0MPa稳压测试时，应保持5min无渗水、破损、泄漏现象。
注：投标文件中须提供第三方有权检测机构出具的检测报告或产品宣传彩页或官网截图（三者任选其一或组合提供，均须加盖投标人公章或电子签章），证明材料内需要体现试验压力下状况性能指标。
	
	

	17
	消防水带（20-65-20型）
	★
	执行标准：
产品符合GB 6246-2011《消防水带》和GB 12514.1-2005《消防接口》标准要求。
注：投标文件中须附第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件，检测报告需明确标注投标产品的型号，并证明其符合本条引用的国家标准。
	150盘
	

	
	
	●
	型号规格
水带长度20米(公差+0.2米)，设计工作压力2.0MPa，公称内径：63.5mm（公差 + 2.0mm），爆破压力≥6.0MPa。
	
	

	
	
	
	衬里物理力学性能
单位长度质量≤400g/m，轴向延伸率≤6％，直径膨胀率≤8％，水带编织层与衬里之间的附着强度≥35N/25mm。
注：投标文件中须提供第三方有权检测机构出具的检测报告或产品宣传彩页或官网截图（三者任选其一或组合提供，均须加盖投标人公章或电子签章），证明材料内需要体现衬里物理力学性能性能指标。
	
	

	
	
	
	热空气老化性能
水带的爆破压力和衬里的附着强度不应低于老化前测定值的90%。
	
	

	
	
	
	水带颜色和标识
水带至少提供白、红、黄、橙、蓝、绿6种颜色，采用原色丝编织（具体供货颜色根据甲方要求确定）。在水带表面对称编织2条银灰色的反光条，宽度8-10mm。在中心线两侧油墨或热压印制：产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期、编织层材质等信息。在水带端部印制消防救援队伍统一的制式二维码。
	
	

	
	
	
	水带外观质量
水带编织均匀、紧密，表面整洁耐磨，无跳双经、断双经、跳纬、露纬及划伤。
	
	

	
	
	
	水带编织层要求
编织层经线、纬线材料均为高强型涤纶长丝，线密度≥1100dtex（1000D），质量等级为优等品。
注：投标文件中须提供第三方有权检测机构出具的检测报告或产品宣传彩页或官网截图（三者任选其一或组合提供，均须加盖投标人公章或电子签章），证明材料内需要体现涤纶长丝性能指标。
	
	

	
	
	
	水带衬里层要求
1. 聚醚型聚氨酯材质，衬里表面应光滑、平整、均匀、抗腐蚀。
2.水带衬里的扯断伸长率应≥300%，扯断强度应≥35MPa。
注：投标文件中须提供第三方有权检测机构出具的检测报告或产品宣传彩页或官网截图（三者任选其一或组合提供，均须加盖投标人公章或电子签章），证明材料内需要体现水带衬里层要求第2条性能指标。
	
	

	
	
	
	接口要求
卡式接口，工作压力2.5MPa。接口材质：采用6061型铝镁合金，锻造方式生产，接口表面进行阳极氧化处理，加工表面平整，光洁度高，无损伤，无结疤、裂痕，配专用护套；水带接口的密封圈采用耐油橡胶材质，随水带接口统一安装，并按照1：1的备份比配备备件；水带接口设计有3个或以上凹槽，且每个凹槽采用不少于5圈（360度）的高强度镀锌铁丝（≥16号）捆扎。
	
	

	
	
	
	试验压力下状况
在3.8MPa稳压测试时，应保持5min无渗水、破损、泄漏现象。
注：投标文件中须提供第三方有权检测机构出具的检测报告或产品宣传彩页或官网截图（三者任选其一或组合提供，均须加盖投标人公章或电子签章），证明材料内需要体现试验压力下状况性能指标。
	
	

	18
	消防水带（25-65-20型）
	★
	产品符合GB 6246-2011《消防水带》和GB 12514.1-2005《消防接口》标准要求；
注：投标文件中须附第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件，检测报告需明确标注投标产品的型号，并证明其符合本条引用的国家标准。
	135盘
	

	
	
	●
	型号规格
1.水带长度20米(公差+0.2米)，设计工作压力2.5MPa，公称内径：63.5mm（公差 + 2.0mm），爆破压力≥7.5MPa。
	
	

	
	
	
	衬里物理力学性能
2.单位长度质量≤400g/m，轴向延伸率≤6％，直径膨胀率≤8％，水带编织层与衬里之间的附着强度≥35N/25mm。
注：投标文件中须提供第三方有权检测机构出具的检测报告或产品宣传彩页或官网截图（三者任选其一或组合提供，均须加盖投标人公章或电子签章），证明材料内需要体现型号规格第2条性能指标。
	
	

	
	
	
	热空气老化性能
水带的爆破压力和衬里的附着强度不应低于老化前测定值的90%。
	
	

	
	
	
	水带颜色和标识
水带至少提供白、红、黄、橙、蓝、绿6种颜色，采用原色丝编织（具体供货颜色根据甲方要求确定）。在水带表面对称编织2条银灰色的反光条，宽度8-10mm。在中心线两侧油墨或热压印制：产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期、编织层材质等信息。在水带端部印制消防救援队伍统一的制式二维码。
	
	

	
	
	
	水带外观质量
水带编织均匀、紧密，表面整洁耐磨，无跳双经、断双经、跳纬、露纬及划伤。
	
	

	
	
	
	水带编织层要求
编织层经线、纬线材料均为高强型涤纶长丝，线密度≥1100dtex（1000D），质量等级为优等品。
注：投标文件中须提供第三方有权检测机构出具的检测报告或产品宣传彩页或官网截图（三者任选其一或组合提供，均须加盖投标人公章或电子签章），证明材料内需要体现涤纶长丝性能指标。
	
	

	
	
	
	水带衬里层要求
1. 聚醚型聚氨酯材质，衬里表面应光滑、平整、均匀、抗腐蚀。
2.水带衬里的扯断伸长率应≥300%，扯断强度应≥35MPa。
注：投标文件中须提供第三方有权检测机构出具的检测报告或产品宣传彩页或官网截图（三者任选其一或组合提供，均须加盖投标人公章或电子签章），证明材料内需要体现水带衬里层要求第2条性能指标。
	
	

	
	
	
	接口要求
卡式接口，工作压力2.5MPa。接口材质：采用6061型铝镁合金，锻造方式生产，接口表面进行阳极氧化处理，加工表面平整，光洁度高，无损伤，无结疤、裂痕，配专用护套；水带接口的密封圈采用耐油橡胶材质，随水带接口统一安装，并按照1：1的备份比配备备件；水带接口设计有3个或以上凹槽，且每个凹槽采用不少于5圈（360度）的高强度镀锌铁丝（≥16号）捆扎。
	
	

	
	
	
	试验压力下状况：
在3.8MPa稳压测试时，应保持5min无渗水、破损、泄漏现象。
注：投标文件中须提供第三方有权检测机构出具的检测报告或产品宣传彩页或官网截图（三者任选其一或组合提供，均须加盖投标人公章或电子签章），证明材料内需要体现试验压力下状况性能指标。
	
	

	19
	消防水带（16-80-20型）
	★
	执行标准：
产品符合GB 6246-2011《消防水带》和GB 12514.1-2005《消防接口》标准要求；
注：投标文件中须附第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件，检测报告需明确标注投标产品的型号，并证明其符合本条引用的国家标准。
	80盘
	

	
	
	●

	型号规格：
水带长度20米(公差+0.2米)，设计工作压力：1.6MPa，公称内径：76mm（公差 + 2.0mm），爆破压力≥4.8MPa，重量≥7.5kg。
	
	

	
	
	
	衬里物理力学性能：
单位长度质量≤350g/m，轴向延伸率≤6％，直径膨胀率≤8％，水带编织层与衬里之间的附着强度≥35N/25mm。
注：投标文件中须提供第三方有权检测机构出具的检测报告或产品宣传彩页或官网截图（三者任选其一或组合提供，均须加盖投标人公章或电子签章），证明材料内需要体现衬里物理力学性能性能指标。
	
	

	
	
	
	热空气老化性能：
水带的爆破压力和衬里的附着强度不应低于老化前测定值的90%。
	
	

	
	
	
	水带颜色和标识：
水带至少提供白、红、黄、橙、蓝、绿6种颜色，采用原色丝编织（具体供货颜色根据甲方要求确定）。在水带表面对称编织2条银灰色的反光条，宽度8-10mm。在中心线两侧油墨或热压印制：产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期、编织层材质等信息。在水带端部印制消防救援队伍统一的制式二维码。
	
	

	
	
	
	水带外观质量：
水带编织均匀、紧密，表面整洁耐磨，无跳双经、断双经、跳纬、露纬及划伤。每根水带应卷紧成圆盘形，外用耐磨、防潮物封装。
	
	

	
	
	
	水带编织层要求：
编织层经线、纬线材料均为高强型涤纶长丝，线密度≥1100dtex（1000D），质量等级为优等品。
注：投标文件中须提供第三方有权检测机构出具的检测报告或产品宣传彩页或官网截图（三者任选其一或组合提供，均须加盖投标人公章或电子签章），证明材料内需要体现涤纶长丝性能指标。
	
	

	
	
	
	水带衬里层要求：
1.聚醚型聚氨酯材质，衬里表面应光滑、平整、均匀，抗腐蚀。
2.水带衬里的扯断伸长率应不小于300%，扯断强度应不小于35MPa。
注：投标文件中须提供第三方有权检测机构出具的检测报告或产品宣传彩页或官网截图（三者任选其一或组合提供，均须加盖投标人公章或电子签章），证明材料内需要体现水带衬里层要求第2条性能指标。
	
	

	
	
	
	接口要求：
自锁接口，工作压力2.5MPa。接口材质：采用6061型铝镁合金，锻造方式生产，接口表面进行阳极氧化处理，加工表面平整，光洁度高，无损伤，无结疤、裂痕，配专用护套；水带接口的密封圈采用耐油橡胶材质，随水带接口统一安装，并按照1：1的备份比配备备件；水带接口设计有3个或以上凹槽，且每个凹槽采用不少于5圈（360度）的高强度镀锌铁丝（≥16号）捆扎。
	
	

	
	
	
	试验压力下状况：
在3.0MPa稳压测试时，应保持5min无渗水、破损、泄漏现象。
	
	

	20
	消防水带（20-80-20型）
	★
	执行标准
产品符合GB 6246-2011《消防水带》和GB 12514.1-2005《消防接口》标准要求。
注：投标文件中须附第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件，检测报告需明确标注投标产品的型号，并证明其符合本条引用的国家标准。
	100盘
	

	
	
	●
	型号规格：
1.水带长度20米(公差+0.2米)，设计工作压力：2.0MPa，公称内径：76mm（公差 + 2.0mm），爆破压力≥6.0MPa。
试验压力下状况。
2.在3.0MPa稳压测试时，应保持5min无渗水、破损、泄漏现象。
注：投标文件中须提供第三方有权检测机构出具的检测报告或产品宣传彩页或官网截图（三者任选其一或组合提供，均须加盖投标人公章或电子签章），证明材料内需要体现型号规格第2条性能指标。
	
	

	
	
	
	衬里物理力学性能：
单位长度质量≤450g/m，轴向延伸率≤6％，直径膨胀率≤8％，水带编织层与衬里之间的附着强度≥35N/25mm。
注：投标文件中须提供第三方有权检测机构出具的检测报告或产品宣传彩页或官网截图（三者任选其一或组合提供，均须加盖投标人公章或电子签章），证明材料内需要体现衬里物理力学性能性能指标。
	
	

	
	
	
	热空气老化性能。
水带的爆破压力和衬里的附着强度不应低于老化前测定值的90%。
	
	

	
	
	
	水带颜色和标识。
水带至少提供白、红、黄、橙、蓝、绿6种颜色，采用原色丝编织（具体供货颜色根据甲方要求确定）。在水带表面对称编织2条银灰色的反光条，宽度8-10mm。在中心线两侧油墨或热压印制：产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期、编织层材质等信息。在水带端部印制消防救援队伍统一的制式二维码。
	
	

	
	
	
	水带外观质量。
水带编织均匀、紧密，表面整洁耐磨，无跳双经、断双经、跳纬、露纬及划伤。每根水带应卷紧成圆盘形，外用耐磨、防潮物封装。
	
	

	
	
	
	水带编织层要求：
编织层经线、纬线材料均为高强型涤纶长丝，线密度≥1100dtex（1000D），质量等级为优等品。
注：投标文件中须提供第三方有权检测机构出具的检测报告或产品宣传彩页或官网截图（三者任选其一或组合提供，均须加盖投标人公章或电子签章），证明材料内需要体现水带编织层要求性能指标。
水带衬里层要求：
聚醚型聚氨酯材质，衬里表面应光滑、平整、均匀、抗腐蚀，水带衬里的扯断伸长率应不小于300%，扯断强度应不小于35MPa。
注：投标文件中须提供第三方有权检测机构出具的检测报告或产品宣传彩页或官网截图（三者任选其一或组合提供，均须加盖投标人公章或电子签章），证明材料内需要体现水带衬里层要求性能指标。
	
	

	
	
	
	接口要求：
卡式接口，工作压力2.5MPa。接口材质：采用6061型铝镁合金，锻造方式生产，接口表面进行阳极氧化处理，加工表面平整，光洁度高，无损伤，无结疤、裂痕，配专用护套；水带接口的密封圈采用耐油橡胶材质，随水带接口统一安装，并按照1：1的备份比配备备件；水带接口设计有3个或以上凹槽，且每个凹槽采用不少于5圈（360度）的高强度镀锌铁丝（≥16号）捆扎。
	
	

	21
	消防水带（25-80-20型）
	★
	产品符合GB 6246-2011《消防水带》和GB 12514.1-2005《消防接口》标准要求。
注：投标文件中须附第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件，检测报告需明确标注投标产品的型号，并证明其符合本条引用的国家标准。
	102盘
	

	
	
	●
	型号规格：
水带长度20米(公差+0.2米)，设计工作压力：2.5MPa，公称内径：76mm（公差 + 2.0mm），爆破压力≥7.5MPa。
	
	

	
	
	
	衬里物理力学性能：
单位长度质量≤500g/m，轴向延伸率≤6％，直径膨胀率≤8％，水带编织层与衬里之间的附着强度≥35N/25mm。
注：投标文件中须提供第三方有权检测机构出具的检测报告或产品宣传彩页或官网截图（三者任选其一或组合提供，均须加盖投标人公章或电子签章），证明材料内需要体现衬里物理力学性能性能指标。
	
	

	
	
	
	热空气老化性能：
水带的爆破压力和衬里的附着强度不应低于老化前测定值的90%。
	
	

	
	
	
	水带颜色和标识：
水带至少提供白、红、黄、橙、蓝、绿6种颜色，采用原色丝编织（具体供货颜色根据甲方要求确定）。在水带表面对称编织2条银灰色的反光条，宽度8-10mm。在中心线两侧油墨或热压印制：产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期、编织层材质等信息。在水带端部印制消防救援队伍统一的制式二维码。
	
	

	
	
	
	水带外观质量：
水带编织均匀、紧密，表面整洁耐磨，无跳双经、断双经、跳纬、露纬及划伤。
	
	

	
	
	
	水带编织层要求：
编织层经线、纬线材料均为高强型涤纶长丝，线密度≥1100dtex（1000D），质量等级为优等品。
注：投标文件中须提供第三方有权检测机构出具的检测报告或产品宣传彩页或官网截图（三者任选其一或组合提供，均须加盖投标人公章或电子签章），证明材料内需要体现水带编织层要求性能指标。
	
	

	
	
	
	水带衬里层要求：
1.聚醚型聚氨酯材质，衬里表面应光滑、平整、均匀、抗腐蚀。
2.水带衬里的扯断伸长率应≥300%，扯断强度应≥35MPa。
注：投标文件中须提供第三方有权检测机构出具的检测报告或产品宣传彩页或官网截图（三者任选其一或组合提供，均须加盖投标人公章或电子签章），证明材料内需要体现水带衬里层要求第2条性能指标。
	
	

	
	
	
	接口要求：
卡式接口，工作压力2.5MPa。接口材质：采用6061型铝镁合金，锻造方式生产，接口表面进行阳极氧化处理，加工表面平整，光洁度高，无损伤，无结疤、裂痕，配专用护套；水带接口的密封圈采用耐油橡胶材质，随水带接口统一安装，并按照1：1的备份比配备备件；水带接口设计有3个或以上凹槽，且每个凹槽采用不少于5圈（360度）的高强度镀锌铁丝（≥16号）捆扎。
	
	

	
	
	
	试验压力下状况：
在3.8MPa稳压测试时，应保持5min无渗水、破损、泄漏现象。
注：投标文件中须提供第三方有权检测机构出具的检测报告或产品宣传彩页或官网截图（三者任选其一或组合提供，均须加盖投标人公章或电子签章），证明材料内需要体现试验压力下状况性能指标。
	
	

	
	
	
	每根水带应卷紧成圆盘形，外用耐磨、防潮物封装。
	
	

	22
	闪光警示灯
	★
	用于灭火救援现场警戒、警示。频闪型透烟雾性强。有三个调节档位。手持式；ABS材料；LED闪光灯。
	15套
	

	23
	低倍数泡沫枪
	★
	符合GB 25202-2010《泡沫枪》的性能要求。
	26个
	

	
	
	●
	65mm卡式接口，空气泡沫枪是产生和喷射空气泡沫的设备，是一种轻便的消防器材，它的管牙接口与水带接口相接，供水和泡沫液混合后可用来产生和喷射空气泡沫，扑救油类火灾。
	
	

	
	
	
	工作压力≤0.8MPa；混合液体流量≥8L/s；射程≥24m；混合比6~7%；
	
	

	
	
	
	配套吸液管附件、金属出泡管。
	
	

	24
	消防火钩
	●
	整体要求。
长度≥3.5m。
前端采用弯钩和直钩。直钩具有一定的穿刺、破拆功能；弯钩具有一定的钩挂牵拉功能。
	60个
	

	
	
	★
	核心参数。
勾头长度≥8cm。
	
	

	25
	▲手抬泵（高性能）
	★
	符合GB6245-2006《消防泵》标准。
注：投标文件中须附第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件，检测报告需明确标注投标产品的型号，并证明其符合本条引用的国家标准。
	3个
	

	
	
	●
	手抬移动式泵，用于从低位水源引水进行供水，消防灭火、排涝等。旋片式引水泵张紧轮采用可翻开的张紧板降低拆装皮带的步骤及难度，采用可转动的合页板形式在更换皮带时，仅需拔掉开口销，将张紧板掀开即可拆装皮带，便于快速、应急操作。
	
	

	
	
	
	1.启动方式：电启动和手动启动；水泵和叶轮材质：铝合金，抗腐蚀性处理；泵轴密封：采用轴向碳化硅密封，可以自调节、自润滑，并防震、耐摩擦；
2.水泵型式：单级离心式；发动机功率≥23HP;发动机类型：四冲程发动机；启动性能：≤3.0秒。
3.流量：≥19.5 L/s @ 0.5 MPa（3米吸深）；≥13.0L/s @ 0.5 MPa（7米吸深）；最大流量：≥25L/秒；最大工作压力：≥1.0MPa。
注：投标文件中须提供第三方有权检测机构出具的检测报告或产品宣传彩页或官网截图（三者任选其一或组合提供，均须加盖投标人公章或电子签章），证明材料内需要体现第2至3条性能指标。
	
	

	
	
	
	发动机油箱采用集成一体式、环保型、低渗漏油箱，符合EPA蒸发排放要求；燃油容量：≥8L油箱，可供泵连续运行≥1小时；进出水口65mm，快速球阀出水开关，出水口阀门可转动90°；外观尺寸(长x宽x高)：≤600x520x600mm；整机重量：≤90kg。
	
	

	
	
	
	需配备火花塞2个、机械密封2个、铅酸蓄电池2块、密封片4片、旋片（4个旋片）2套、异形接口2个、异径接口两个。
	
	

	26
	移动式细水雾灭火装置
	★
	XF1298-2016《细水雾枪》标准。
注：投标文件中须附第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件，检测报告需明确标注投标产品的型号，并证明其符合本条引用的国家标准。
	2套
	

	
	
	●
	1.救过程中效果最为明显。特别适用于扑救城市居民区、隧道、集市、高架公路、高层建筑和车辆等火灾。2.它的使用可避免贻误战机造成火灾蔓延而需投入大量人力物力进行灭火。
3.高压气瓶，容积：3L，工作压力：30±1 MPa，存储气体：压缩空气贮液瓶容积：12L，工作压力：0.7~0.9±0.1 MPa；安全阀开启压力：1.2～1.3MPa，灭火剂、清水或预混泡沫灭火剂。
4.减压阀输入压力范围：1～30 MPa，输出压力范围：0.7~0.9±0.1 MPa。
5.安全阀开启压力：1.5～1.6MPa。
注：投标文件中须提供第三方有权检测机构出具的检测报告或产品宣传彩页或官网截图（三者任选其一或组合提供，均须加盖投标人公章或电子签章），证明材料内需要体现第3至5条性能指标。
6.喷射性能 ，直流连续喷射时间：≥36s，直流喷射距离：≥15m。
7.喷雾连续喷射时间：≥35 s，喷雾喷射距离：≥9m；
8.灭火性能，A类火：≥2A，B类火：≥34B。
9.添加水系灭火剂总重量（充满灭火剂）：≤29Kg，水雾射程≥16m，细水雾有效喷射时间≥6min ，水雾有效喷射时间≥6min；雾滴直径D＜100μm，灭火性能 20A、297B。
	
	




第6包：水域、高空绳索
第6包货物列表及所属行业
	序号
	货物名称
	数量
	所属行业

	1
	消防轻型安全绳(15米）
	5个
	工业

	2
	静力绳（200米高质量）
	6根
	工业

	3
	动力绳（50米）
	3根
	工业

	4
	平板式尼龙扁带（60cm）
	8个
	工业

	5
	平板式尼龙扁带（80cm）
	8根
	工业

	6
	护绳套
	2个
	工业

	7
	势能吸收器
	2个
	工业

	8
	单凸轮下降器
	4个
	工业

	9
	游动止坠器
	6个
	工业

	10
	▲速差器
	3套
	工业

	11
	机动橡皮舟（30匹舷外机）
	2艘
	工业

	12
	锚固装备套装
	3套
	工业

	13
	防水裤
	60条
	工业

	14
	消防员水域救援服（速干）
	20套
	工业

	15
	消防员水域救援防护服（湿式）
	6套
	工业

	16
	消防员水域救援头盔
	20套
	工业

	17
	消防员水域救援手套
	20套
	工业

	18
	消防员水域救援靴
	20双
	工业

	19
	水域抛绳包15米
	20个
	工业

	20
	水域抛绳包30米
	2个
	工业

	21
	水域救援割绳刀
	20个
	工业

	22
	水域救援方位灯
	20个
	工业

	23
	佩戴式照明灯（头戴前置式）(防水）（泛光）
	70个
	工业


注：标注“▲”的货物为核心产品，6包核心产品及视频展示产品为“速差器”。
第6包货物技术详细参数
	序号
	产品
名称
	重要性
	技术参数（或技术要求）
	数量
	备注

	1
	消防轻型安全绳(15米）
	★
	技术标准
符合《消防用防坠落装备》XF494-2023标准。
注：投标文件中须附第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件，检测报告需明确标注投标产品的型号，并证明其符合本条引用的国家标准。
	5个
	

	
	
	●
	结构要求
安全绳表面无任何机械损伤整绳粗细均匀且结构一致。夹芯绳结构。内芯绳为加粗合股形成，由聚酯纤维、尼龙或更优材料连续纤维制成。经204℃±5℃的耐高温性能时，安全绳不会出现融熔、焦化现象。
	
	

	
	
	
	产品性能
安全绳直径为9.5mm-12.5mm，每根安全绳长度为15m，两端妥善收尾，采用绳环结构并用同种材料细绳扎缝50mm，在扎缝处热封，扎缝处包以裹紧的塑料套管，并用不锈钢内套扣耐腐、增大断裂强力，使用方便，绳尾处采用热封方式标注永久性标签。
	
	

	
	
	
	强度要求
安全绳的最小破断强度≥20kN；当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率不小于1%且不大于10%。
	
	

	2
	静力绳（200米高质量）
	★
	采用绳皮防滑脱技术，绳径10.5mm或11mm。
	6根
	

	
	
	
●
	性能要求：
1.静拉力≥22kN
2.8字节点拉力≥19.5kN
注：投标文件中须提供第三方有权检测机构出具的检测报告或产品宣传彩页或官网截图（三者任选其一或组合提供，均须加盖投标人公章或电子签章），证明材料内需要体现静拉力、8字节点拉力性能指标。
3.缝合点拉力≥21kN
4.静力延展率约3%
5.外皮滑动率约0.8%，每米重量≤65g
6.外皮比重约38%，内芯比重约62%，缩水率约5%
7.材质为聚酰胺纤维俗称尼龙(Nylon)或锦纶
8.长度为200m。
	
	

	
	
	
	定制要求：
根据甲方需求定制颜色。
	
	

	3
	动力绳（50米）
	★
	整体要求：
技术性能符合GB/T 23268.1-2009的国家标准。
注：投标文件中须附第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件，检测报告需明确标注投标产品的型号，并证明其符合本条引用的国家标准
	3根
	

	
	
	●
	功能描述
用于个人装备中挽索制作和冲坠保护使用。
	
	

	
	
	
	性能参数
1.单绳，绳径10.5mm-11mm。
2.首次冲击≤12kN，坠落次数≥8，动态延展率≥34%，静态延展率≤9.5%，表皮滑动率≤0.5%。
注：投标文件中须提供第三方有权检测机构出具的检测报告或产品宣传彩页或官网截图（三者任选其一或组合提供，均须加盖投标人公章或电子签章），证明材料内需要体现性能参数第2条性能指标。
3.每米重量≤80g。
	
	

	4
	平板式尼龙扁带（60cm）
	★
	基本要求：
成型扁带环，扁带设置标准识别颜色，带固定皮套。
性能要求：
重量≤60g，长度60cm，材质：涤纶或聚酯纤维、尼龙或更优材料材质，破断强度≥20kN。
注：投标文件中须附第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件，检测报告需明确标注投标产品的型号，并证明其符合本条引用的国家标准。
	8个
	

	5
	平板式尼龙扁带（80cm）
	★
	基本要求：
成型扁带环，扁带设置标准识别颜色，带固定皮套。
性能要求：
重量≤80g，长度80cm，材质：涤纶或聚酯纤维、尼龙或更优材料材质，破断强度≥20kN。
注：投标文件中须附第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件，检测报告需明确标注投标产品的型号，并证明其符合本条引用的国家标准。
	8根
	

	6
	护绳套
	★
	基本要求：
PVC或编织类材质，耐腐蚀，耐磨损，用于绳索或扁带保护。
	2个
	

	
	
	
	性能要求：
长度≥70cm，重量≤250g，破断强度≥350kg，双层结构结实耐用，两端具备连接带。
	
	

	7
	势能吸收器
	●
	基本构成：
端部配有用于将连接器固定到位并防止织带磨损的细绳。材质：尼龙、聚酯、势能吸收器外部有织物袋保护，可打开定期检查吸收器。
	2个
	

	
	
	●
	性能要求：
1.可与游动止坠器配合使用，坠落时吸收能量。
2.最大工作负荷≥250kg。破断强度≥15kN。
注：投标文件中须提供第三方有权检测机构出具的检测报告或产品宣传彩页或官网截图（三者任选其一或组合提供，均须加盖投标人公章或电子签章），证明材料内需要体现性能要求第2条性能指标。
	
	

	8
	单凸轮下降器
	★
	技术要求
符合XF494-2023《消防用防坠落装备》的标准。
注：投标文件中须附第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件，检测报告需明确标注投标产品的型号，并证明其符合本条引用的国家标准。
	4个
	

	
	
	●
	性能要求：
1.自动制停功能（自由坠落情况下触发），器材为金属材质。
2.工作负荷≥2kN
3.适用绳索直径10-12mm。
4.重量≤700g。
5.低速操作状态下最大工作负重≥200kg。
注：投标文件中须提供第三方有权检测机构出具的检测报告或产品宣传彩页或官网截图（三者任选其一或组合提供，均须加盖投标人公章或电子签章），证明材料内需要体现性能要求第2、5条性能指标。
	
	

	9
	游动止坠器
	★
	基本构成：
带有锁定功能的移动止坠器；保护作用，制止坠落、滑动、无法控制的下降。在垂直或倾斜角度的绳索上均可工作，使用过程中自动伴随人员在绳索上进行上下移动。在坠落过程中,即使它被抓握住,依然可以正常工作。具有内置锁定功能,允许使用者锁定该器械以缩短坠落距离。大风天气里,这个功能也可以防止绳索被吹起。
	6个
	

	
	
	●
	性能要求：
1.可在绳索上自如地上下移动且无需人为推送操作-可简单的安装/移除在绳索的任何部份，兼容10-13mm直径的绳索，重量≤430克。
2.工作负荷≥100Kg；下坠速度超过3m/s时自动锁止。
注：投标文件中须提供第三方有权检测机构出具的检测报告或产品宣传彩页或官网截图（三者任选其一或组合提供，均须加盖投标人公章或电子签章），证明材料内需要体现性能要求第2条性能指标。
	
	

	10
	▲速差器
	★
	性能要求：
1. 用于向上攀登保护适用，上端可固定，金属材质，带承重扁带及安全钩。
2.钢丝主绳长度≥25m
3.下降速度：0.5-2m/s
4.收绳速度≥0.6m/s；
5.承重范围≥100Kg；
6.保护带长度≥3m
注：投标文件中须提供第三方有权检测机构出具的检测报告或产品宣传彩页或官网截图（三者任选其一或组合提供，均须加盖投标人公章或电子签章），证明材料内需要体现性能要求第2至6条性能指标。
7.重量≤25kg。
8.符合GB 24544-2023《坠落防护速差自控器》中的钢丝绳种类标准。
注：投标文件中须附第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件，检测报告需明确标注投标产品的型号，并证明其符合本条引用的国家标准。
	3套
	

	11
	机动橡皮舟（30匹舷外机）
	★
	橡皮舟要具有内河、海面巡逻、救生等抢险救援功能。
船体材料强度、各充气部位耐压性、气密性指标满足GJB2311A-2013《军用机动橡皮舟规范》要求。
符合CB/T 4505-2020《舷外机通用技术规范》
注：投标文件中须附第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件，检测报告需明确标注投标产品的型号，并证明其符合本条引用的国家标准。
	2艘
	

	
	
	●
	参数要求
长≥4.2米，宽≥1.9米，厚度≥1.2mm。
材料PVC材料或更优材质（需提供优于PVC的性能参数）。
底部设有防护层。
乘员≥8人，载重≥800kg。
独立气囊≥5，浮管直径≤0.5米。
抗老化：具有防晒、防摔、防腐等性能。
	
	

	
	
	
	配件性能
30HP舷外机螺旋桨带有一体化保护罩，油箱：容量≥24L，材质高密度聚乙烯，净重量≤2.5KG。
启动方式：手动 ，操作方式：后操
档位：前进--空档--倒档。配备2个油箱（≥20L）、船桨1对,脚踏气筒1个,修补包（配置能够防止脱胶漏气的工具）1个， 收整包1个。
	
	

	
	
	
	其他要求
所有设备使用和船体的使用维护中文说明书。
救援艇两侧印“安徽消防救援”字样，具体联系采购单位确定。
	
	

	12
	锚固装备套装
	★
	锁扣、抓绳器、扁带等需满足XF494-2023标准
注：投标文件中须附第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件，检测报告需明确标注投标产品的型号，并证明其符合本条引用的国家标准。
	3套
	

	
	
	●
	整体要求
在河滩，草地等空旷无法建立锚点的地方，作为临时搭建锚点时使用。
包含：可推拉收纳箱1个，锚桩3根，静力绳2根，D型锁扣6个，O型锁扣6个，滑轮3个，抓绳器2个，扁带各2根，辅助装备1套，分力板2个，细辅绳3根。
	
	

	
	
	
	便携式锚桩长度≥90cm，数量不少于3根，每根至少配备U型卡扣2个，单根可承受拉力≥15KN。
辅助装备：辅助装备应包含垫布、挂片，膨胀螺丝、拆卸扳手、工具锤等。1.10.5的静力绳50米2根，破断强度≥27KN；2.D型锁扣6个，破断22-7-7KN；3.O型锁扣6个，破断25-9-7KN；4.滑轮3个，破断负荷≥50KN；5.抓绳器2个，重量≤260g,适用绳径9-13mm，工作负荷≥6KN；6.扁带80cm,120cm,200cm各2根，破断负荷≥22KN。细辅绳3根，长1.5m，直径6mm。注：投标文件中须提供第三方有权检测机构出具的检测报告或产品宣传彩页或官网截图（三者任选其一或组合提供，均须加盖投标人公章或电子签章），证明材料内需要体现第1至6条性能指标。
	
	

	13
	防水裤
	★
	总体要求
用于城市内涝、野外等环境中，涉水作业时使用。应具备防水、耐磨、绝缘、鞋底防穿刺等功能。
参数要求
背带式连体设计，背带可调节，鞋底内置钢板防刺穿。
材料：PVC面料，针织内里；易磨损部位加装耐磨层。
	60条
	

	
	
	●
	配置要求
配备内置劳保手套2双以上、防水手套1双，保暖鞋垫1副。
	
	

	14
	消防员水域救援服（速干）
	★
	按照标准和用户需求印制标识，根据用户需求配齐胸标、臂章等标志，样式符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》；
注：投标文件中须附第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件，检测报告需明确标注投标产品的型号，并证明其符合本条引用的国家标准。
	20套
	

	
	
	●
	性能参数：
1.撕破强力≥50N；接缝强力≥380N；断裂强力≥700N；
2.水分蒸发速率≥0.5g/h，透湿率≥8000g/（㎡·24h）
3.吸水率≥100%；
4.色牢度≥4级
注：投标文件中须提供第三方有权检测机构出具的检测报告或产品宣传彩页或官网截图（三者任选其一或组合提供，均须加盖投标人公章或电子签章），证明材料内需要体现性能参数第1至4条性能指标。
5.总织物质量≤1200g。
6.耐水、耐汗、耐摩擦色牢度≥4级；色牢度4-5级。
7.按照标准和用户需求印制标识，根据用户需求配齐胸标臂章等标志，
	
	

	
	
	
	用于消防员水域救援时身体防护，包括：上衣、裤子、行军帽和腰带。用于夏季炎热、涉水环境中对身体的保护，服装具有轻薄耐用、透湿性能好且柔软等优秀性能，能在汗水/雨水打湿后快速变干（相对于其他材质快干效果更佳），普通洗涤即可去污，清洗后仍能保持服装的柔软、舒适、透气。
	
	

	15
	消防员水域救援防护服（湿式）
	★
	符合《消防水域救援个人防护装备试验大纲》要求。连体式，主要用于消防员水域救援行动，在寒冷水中使用可保持身体温暖。
带有涂层的厚度≥3mm 高弹氯丁橡胶材质，可以在寒冷的温度中提供非常好的热反射性能，同时保护身体承受轻度擦撞，具有透气及舒适的氯丁橡胶衬里，配有不小于 3mm 氯丁橡胶头罩。
	6套
	

	
	
	●
	1.产品拉伸强度：湿式服的面料经≥150N、持续≥10s的拉伸强度试验，径向、纬向均未出现断裂现象.
2.产品接缝强度：湿式服的接缝经≥100N、持续≥10s的接缝强度试验，未出现断裂现象。
3.产品耐静水压性能：湿式服的面料在静水压≥100kPa、时间≥5min后，未出现水滴渗漏
注：投标文件中须提供第三方有权检测机构出具的检测报告或产品宣传彩页或官网截图（三者任选其一或组合提供，均须加盖投标人公章或电子签章），证明材料内需要体现拉伸强度、接缝强度、耐静水压性能指标。
4.整衣材质舒适，剪裁适体，通用拉链设计方便穿、脱便捷。采用暗针缝制，加固压胶处理。
	
	

	
	
	
	产品耐磨性能：湿式服的面料经≥2000次循环摩擦后，未被磨穿。湿式服的补强材料经≥6000次循环摩擦后，未被磨穿。
	
	

	16
	消防员水域救援头盔
	★
	1.用于消防救援人员抗洪抢险、水域救援时的头部防护
2.漂浮性能：经24h的漂浮性能试验，头盔能始终漂浮在水面上不沉入水中。质量≤600g。
	20套
	

	
	
	●
	1.外壳采用ABS材料，加硬加厚，带有泄水孔设计，不少于6个，加快头部散热或排水；
2.内衬使用EVA材质，缓冲冲击力；加厚泡沫垫，防多重撞击；设计实用且自重轻，佩戴舒适；
3.下颌带采用PA材料+天鹅绒+POM插扣或同等性能材质，可调整头盔穿戴松紧度，同时最大程度的保护下巴及保障舒适度；受外力情况下，下颚带不发生断裂，滑脱现象。
4.后脑部分带有额外的快速调节棘轮和缓冲垫，且可单手操作，缓冲垫紧密贴合后脑。
5.侧面有可用于固定救援头灯的高品质战术导轨；另根据需要前侧可设置GoPro等拍摄设备架通用底座。
	
	

	
	
	
	头盔颜色可根据采购方需求进行定制。
	
	

	
	
	★
	符合《消防水域救援个人防护装备试验大纲》性能要求。
注：投标文件中须附第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件，检测报告需明确标注投标产品的型号，并证明其符合本条要求。
	
	

	17
	消防员水域救援手套
	★
	符合《消防水域救援个人防护装备试验大纲》性能要求。
注：投标文件中须附第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件，检测报告需明确标注投标产品的型号，并证明其符合本条引用的国家标准。
	20套
	

	
	
	●
	1.水域救援手套由外层、防护保暖复合层组合制成，主要用于消防救援人员水域工作时，保护手部。
2.掌部和手指使用耐磨材料保护层；
3.背部具有荧光标识，提高昏暗和有雾环境可见性；
4.人体工学预弯曲手套，采用不小于3mm氯丁橡胶面料制作；掌部和手指使用耐磨材料保护层，宽弹性尼龙腕带，魔术贴粘合。
5.手腕内侧带有暗扣，可以在存储时将两只手套固定在一起防止丢失。
	
	

	
	
	
	灵巧性能：为五指分离式，双手穿戴手套后，能对直径9.5 mm、12.5 mm和 16 mm的绳索进行结绳作业。
	
	

	18
	消防员水域救援靴
	★
	符合《消防水域救援个人防护装备试验大纲》性能要求。
注：投标文件中须附第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件，检测报告需明确标注投标产品的型号，并证明其符合本条引用的国家标准。
	20双
	

	
	
	●
	用于消防员水域救援、急流救援时的足部防护厚度不小于5mm氯丁橡胶与一体合成皮革组成双层结构，采用氯丁橡胶内垫，提供良好的减震性。
中高帮设计，覆盖区域直到脚踝以上，靴鼻处能限制杂物进入。脚跟处凸起设计，方便与脚蹼搭配使用；
经常磨损区域采用合成皮革和橡胶做加强处理。
穿脱可实现快速紧固、瞬间放松；脚踝处带有魔术贴搭扣，可以使靴口贴合脚踝，增强舒适性。
	
	

	
	
	
	大底设计适应水面和陆地各种地形，防止刚性损害，脚掌侧面带有排水孔，底部防滑设计，摩擦力强。
	
	

	19
	水域抛绳包15米
	★
	符合《消防水域救援个人防护装备试验大纲》性能要求。
注：投标文件中须附第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件，检测报告需明确标注投标产品的型号，并证明其符合本条引用的国家标准。
	20个
	

	
	
	●
	绳材质：聚丙烯纤维。包体主材：高强耐磨防水牛津布，反光条，尼龙织带；包体中间网布设计：反光条；包体顶部开口方式：弹簧锁扣和拉绳。
	
	

	
	
	
	抛绳长：≥15m，直径6-8mm高强度橙色反光浮力绳，抗拉强度≥7.5kN，绳子为包芯绳结构，可浮在水面上。
	
	

	20
	水域抛绳包30米
	★
	符合《消防水域救援个人防护装备试验大纲》性能要求。
注：投标文件中须附第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件，检测报告需明确标注投标产品的型号，并证明其符合本条引用的国家标准。
	2个
	

	
	
	●
	绳材质：聚丙烯纤维。包体主材：高强耐磨防水牛津布，反光条，尼龙织带；包体中间网布设计：反光条；包体顶部开口方式：弹簧锁扣和拉绳。
	
	

	
	
	
	抛绳长：≥30m，直径6-8mm高强度橙色反光浮力绳，抗拉强度≥7.5kN，绳子为包芯绳结构，可浮在水面上。
	
	

	21
	水域救援割绳刀
	★
	符合《消防水域救援个人防护装备试验大纲》性能要求。
注：投标文件中须附第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件，检测报告需明确标注投标产品的型号，并证明其符合本条引用的国家标准。
	20个
	

	
	
	●
	刀身长度不小于17cm、不大于20cm,硬度（HRC）不小于36。
双面设计，分为刀面和锯齿面，适应不同作业需求。
高强度合金材质，水域刀的金属表面光滑平整，无裂纹、毛刺、凹痕、缺损等缺陷。
	
	

	
	
	
	锯齿设计，刀鞘有保险，钝头；护套夹可牢固地固定在激流救生衣上。
刀鞘和刀身设置保险链接，水下刀身不易分离滑落,刀鞘一键式按压，便于单手操作。
腐蚀现象：经48h的中性盐雾试验，无明显腐蚀现象。
注：投标文件中须提供第三方有权检测机构出具的检测报告或产品宣传彩页或官网截图（三者任选其一或组合提供，均须加盖投标人公章或电子签章），证明材料内需要体现腐蚀现象性能指标。
	
	

	22
	水域救援方位灯
	★
	技术性能符合消防员方位灯GB27899-2011的要求。
	20个
	

	
	
	●
	1.灯泡采用LED光源，发光强度≥300cd/m²。
2.发光型式：闪光，闪光频率：1Hz〜2Hz；。
3.最远照射距离≥75m。
4.防水等级≥IP67。
5.连续工作时间应≥100h 。
	
	

	
	
	
	适应环境温度：－30℃～ ＋65℃。
质量≤150g。 
	
	

	23
	佩戴式照明灯（头戴前置式）(防水）（泛光）
	★
	采用防水设计，防护等级达到IPX7头灯，能在水下0.15米-1米处，连续30分钟以上照明。
	70个
	

	
	
	●
	重量≤90g。光束为泛光。
	
	

	
	
	
	单电池连续放电时间≥10小时。
白光模式亮度不低3档（强光、普通光、频闪），最大亮度≥300流明。
	
	

	
	
	
	灯具应具有充电显示等功能。
灯具应具有电量检测功能，多段式电量显示，可直观掌握灯具电量状态。
	
	

	
	
	
	配备高强度塑胶快挂、绑带。用户可根据需求选择安装方式，方便扣挂灯具。
	
	



第7包：医疗
第7包货物列表及所属行业
	序号
	货物名称
	数量
	所属行业

	1
	▲医生急救背囊
	2套
	工业

	2
	急救背囊（卫生员急救背囊）
	4套
	工业

	3
	应急防疫背囊
	2套
	工业

	4
	医疗帐篷
	1套
	工业

	5
	折叠诊疗床
	2个
	工业

	6
	多功能担架
	3个
	工业

	7
	救援脊柱板
	9个
	工业

	8
	躯体固定气囊
	2个
	工业

	9
	肢体固定气囊
	2个
	工业

	10
	检水检毒仪
	1套
	工业

	11
	血氧饱和度监测仪
	1个
	工业


注：标注“▲”的货物为核心产品，7包核心产品及视频展示产品为“医生急救背囊”。
第7包货物技术详细参数
	序号
	产品
名称
	重要性
	技术参数（或技术要求）
	数量
	备注

	1
	▲医生急救背囊
	★
	所投产品为套装，主要物品需符合国家标准或者行业标准。
	2套
	

	
	
	
	1背囊主体：采用高强度、具备防水性能的材料制作，确保内部物品不受外界环境影响。背囊的大小应适中，能容纳必要的医疗用品（外观颜色、标识需按采购方要求制作）。
2. 肩带和腰带：设计舒适的肩带和腰带，可调节长度，以适应不同体型的使用者。肩带和腰带应具有良好的缓冲性能，减轻背负压力。
3. 外部口袋：设置多个外部口袋，方便存放常用的医疗用品，如急救剪刀、手套、口罩等。外部口袋应易于打开和关闭，确保物品的安全。
4. 内部隔层：背囊内部设置多个隔层，用于分类存放不同类型的医疗用品。隔层应具有固定装置，防止物品在移动过程中混乱。
面料：
防水性能：≥4-5级；
撕破强力: 经向、纬向≥100N；
断裂强力：经向、纬向≥100N
里料：
撕破强力≥130N
防水等级≥4-5
8药品清单
1 旋压式止血带	38mm×890mm	条	6
2 壳聚糖止血粉	6g	袋	2
3 壳聚糖止血粉	15g	袋	1
4 急救止血绷带	100mm×4500mm	卷	3
5 压缩曲线纱布	110mm×3500mm	包	4
包扎模块
6 急救包扎包	100mm×1200mm	个	2
7 150mm×1200mm	个	2
8 200mm×1400mm	个	2
9 烧伤急救包	≥24*18cm	包	2
10 眼包扎包		包	2
11 胸部密封贴	150mm×150mm	贴	6
12 （水胶体敷料）			
固定模块
13	卷式夹板	110mm×920mm	卷	4
14	绷带卷	70mm×5000mm	卷	4
15	自粘弹性绷带	100mm×4500mm	卷	6
16	（弹性绷带）			
17	医用透气胶带	25mm×9100mm	卷	1
通气模块
18	胸腔穿刺针	14G	支	6
19	（一次性使用动静脉留置针）			
20	一次性使用鼻咽通气道	I.D.7.0mm	个	2
21	润滑剂	2.7g	袋	2
22	一次性口腔通气道	10#	个	2
23	喉罩（含润滑剂）	4#	个	1
24	喉通气管（喉罩内）	4#	个	1
25	一次性注射器	20ml	支	1
26	气管插管包		套	1
27	一次性喉镜（带叶片）	中号	个	1
28	气管插管（带导丝）	7.5#	根	1
29	一次性注射器	10ml	支	1
30	牙垫		个	1
31	一次性吸痰管	F12	根	3
32	简易呼吸器	折叠式	个	1
33	手动负压吸引器		个	1
34	胸腔闭式引流袋		套	1
35	（含引流管）			
输液模块
36	骨髓输液模块		套	1
37一次性骨髓腔穿刺针（一次性骨注射枪）成人个1
38	一次性使用输液接头		个	1
39	一次性注射器	10ml	支	1
40	医用输液贴		贴	1
41	碘伏消毒棉片	210mm×160mm	袋	1
42	精密输液器		具	1
43	静脉输液模块		套	2
44	橡胶止血带	200mm	根	1
45	一次性静脉留置针	18G	支	1
46	自粘性薄膜敷料	60mm×70mm	片	1
47	（无菌敷料）			
48	医用纱布块	10×10cm-8P	袋	1
49	一次性注射器	10ml	支	1
50	一次性使用输液接头		个	1
51	碘伏消毒棉片	210mm×160mm	袋	1
52	精密输液器		具	1
53	一次性注射器 2ml	支	5
54	一次性注射器 5ml	支	10
55	一次性注射器 10ml	支	5
工具模块
56	急救保温毯	2100×1600mm	个	2
57	听诊器		具	1
58	电子血压计	腕式	具	1
59	指夹式脉搏血氧仪		个	1
60	医用手套	7.5（M）	副	5
61	创伤手术包		套	1
62	手术刀柄	3#、4#	个	1
63	手术刀片（圆刀片）	21G	包	1
64	手术刀片（尖刀片）	12G	包	1
65	持针钳	160mm	把	1
66	止血钳	直全齿160mm	把	1
67	止血钳	弯全齿160mm	把	1
68	止血钳	直全齿125mm	把	2
69	组织镊	125mm	把	1
70	手术剪	直圆140mm	把	1
71	缝合针/线	0/3	包	5
72	一次性手术洞巾	450mm×320mm	个	2
73	碘伏消毒棉片	210mm×160mm	袋	10
74	砂轮		个	2
75	伤标		套	30
76	伤票		本	1
77	手电	LED	个	1
78	头灯		个	1
79	记号笔	油性	支	1
80	急救剪	190mm	把	1
	
	

	2
	急救背囊（卫生员急救背囊）
	★
	所投产品为套装，主要物品需符合国家标准或者行业标准。
	4套
	

	
	
	
	1背囊主体：采用高强度、具备防水性能的材料制作，确保内部物品不受外界环境影响。背囊的大小应适中，能容纳必要的医疗用品（外观颜色、标识需按采购方要求制作）。
2. 肩带和腰带：设计舒适的肩带和腰带，可调节长度，以适应不同体型的使用者。肩带和腰带应具有良好的缓冲性能，减轻背负压力。
3. 外部口袋：设置多个外部口袋，方便存放常用的医疗用品，如急救剪刀、手套、口罩等。外部口袋应易于打开和关闭，确保物品的安全。
4. 内部隔层：背囊内部设置多个隔层，用于分类存放不同类型的医疗用品。隔层应具有固定装置，防止物品在移动过程中混乱。
面料:防水性能：≥4-5级;撕破强力: 经向、纬向≥100N;断裂强力：经向、纬向≥100N
里料：撕破强力≥130N；防水等级≥4-5
8药品清单
1、旋压式止血带38mm×890mm：6条 2、壳聚糖止血敷料5g：1支 3、壳聚糖止血敷料10g：1袋 4、急救止血绷带100mm×4500mm：2条 5、压缩曲线纱布110mm×3500mm：5包 6、急救创伤绷带100mm×1200mm：1条 7、急救创伤绷带150mm×1200mm：1条 8、急救创伤绷带200mm×1400mm：1条 9、三角巾急救包82型：2包 10、烧伤急救包360mm×560mm：5包 11、医用隔离眼罩：1包 12、胸腔密封贴150mm×150mm：6片 13、折叠型医用高分子夹板110mm×920mm：4个 14、绷带卷70mm×5000mm：4卷 15、自粘弹性绷带100mm×4500mm：4卷 16、丝绸胶带25mm×9100mm：1卷 17、一次性使用动静脉留置针14G：6支 18、一次性使用鼻咽通气道7#：2个 19、一次性使用口咽通气道10#：2个 20、一次性使用喉罩气道导管4#：1个 21、润滑剂2.7g：5个 22、一次性注射器20ml：1个 23、环甲膜穿刺---：1套 24、静脉输液模块：1套 （1）、乳胶止血带450mm：1根 （2）、一次性使用动静脉留置针18G：1个 （3）、一次性使用无菌敷贴60mm×90mm：1片 （4）、医用纱布块75mm×75mm：1块 （5）、一次性使用无菌注射器10ml：1个 （6）、一次性无菌输液接头（正向流动）通用：1个 （7）、碘伏消毒棉片210mm×160mm：1片 （8）、一次性使用精密过滤输液器：1个 25、骨髓输液模块：1套 （1）、一次性骨髓腔穿刺针成人：1个 （2）、一次性使用正压接头通用：1个 （3）、一次性使用无菌注射器10ml：1个 （4）、一次性使用输液贴通用：1贴 （5）、碘伏消毒棉片210mm×160mm：1片 （6）、一次性使用精密过滤输液器通用：1个 26、一次性使用无菌注射器5ml：5个 27、碘伏消毒棉片210mm×160mm：5片 28、急救毯2100×1600mm：2个 29、医用听诊器双听：1个 30、电子血压计腕式：1个 31、指夹式脉搏血氧仪通用：1个 32、一次性使用丁腈检查手套通用：4双 33、砂轮通用：2个 34、伤标通用：10套 35、伤票通用：1套 36、头灯通用：1个 37、记号笔油性：1支 38、急救剪190mm：1把 39、针剂盒：2个 40、一次性使用塑柄手术刀：1个
	
	

	3
	应急防疫背囊
	★
	所投产品为套装，主要物品需符合国家标准或者行业标准；
	2套
	

	
	
	
	一、技术参数
1、尺寸： 320mm*490mm*200mm,误差±20mm。
2、布料：外包材质：1000DPVC混合 蓝色牛津布；1000DPVC混合 红色牛津布；里布采用400D原纱涤纶面料，不易褪色; 囊体各部分均有加厚针织棉填。
3、容积：≤32L。
4、空包重量：≤2.1kg。
5、拉头拉链：拉链：黑色尼龙拉链，拉头：≥8号拉头 。
6、外观：背囊整体呈长方体结构，采用从中间沿两侧开启的方式，可180°展示背囊内部物品；囊体侧面设计有插袋，可以放置手电筒等工具；背囊正面丝印有规范的红十字标识、急救背囊字样、中国消防救援标识，并预留空间供用户后期印刷所需文字；背囊外围均车有反光织带。（外观颜色、标识需按采购方要求制作）。
7、夹板层：背囊设计有可拆卸夹板层，两面分别做了网兜和松紧绑带，用于固定和收纳检测设备和需要快速拾取的急救工具。
8、可调节背负系统：背负系统由腰带、肩带、调节带构成；实现囊体的支撑通过调节带进行调节，确保适合不同体型人群使用；背负系统结构设计符合人体自然形状及其运动特征，以减轻重负为人体带来的不舒适感;在不妨碍头部及躯干活动的同时，结背囊内装器材重量合理布局，将背包的重量均匀分散于人体承载点位，减轻肌肉的疲劳，提高背囊的稳定性;背负系统肩带可调节，胸扣含应急哨扣，且采用隐藏式设计，更加美观；肩带尾部增设手拉结构，可有效进行减负。
9、内部模块：背囊内装器械及耗材按照功能划分，清晰可见，模块化设计，共6个模块；其中大号模块3个，尺寸为：310×160×90mm（±10mm）； 中模块3个，尺寸为310×160×60mm（±10mm）；依照重量、大小情况进行组合布局；中间由隔板分隔，实现重量合理分布。
10、缝线：车缝工艺，缝线平顺，无爆线、跳针、漏针、未回针、针距不均，线迹歪斜现象；车缝线的颜色与布料颜色匹配；针距每厘米 3～5 针；车缝后线头必须剪净，线头长度不大于 3mm。
11、拉链缝合：拉链缝合平直，边距一致，误差不大于2mm。
12、背囊外表面：无断经、断纬，无跳丝、跳线，无印道、瑕点、污点和划痕。
二、配置清单
1、红外线体温计 手持式 1个， 2、体温计 水银 2支，3、医用手电筒1个 4、医用棉签50只装2包 5、免洗洗手液1瓶6、酒精消毒喷雾剂 75%酒精1瓶 7、医用防护服 无菌 2套 8、护目镜 一次性 2个 9、隔离面罩 一次性 2个 10、清洁湿巾 1包 11、一次性压舌板 100片装 1包 12、医用N95口罩 5个 13、检查手套 中号 5副 14、医用外科口罩 5个 15、医用隔离鞋套 一次性 2双 16、记号笔 油性 1根 17、记录本 笔记本A5 1本 18、记录笔 中性笔 2支
	
	

	4
	医疗帐篷
	●
	性能要求
1.帐篷外观尺寸约长≥5米，宽 ≥4米，面积≥20 平米，颜色为：根据采购方需求定制；
2.帐篷为充气框架结构，气柱工艺为高频热合焊接成型，气囊最佳充气压15-20kpa，气柱材料采用高品质阻燃无折痕厚度≥0.7mm灰色PVC夹网布，断裂强度：经向≥2000N/5cm，纬向≥2000N/5cm，撕破强力径向纬向均≥180N，热合强度750N/15mm。
注：测试依据应符合GB/T 3923.1-2013，GB/T 3917.3-2009。
3.外篷布采用双面PVC夹网布 
4.内蓬布选用≥0.12毫米白色舒美绸内衬布，克重≥65g/m2。
5.气柱与地布一体贴合技术，防水高度不低于150mm。地布采用高品质阻燃性无折痕厚度≥0.4mm灰色耐磨PVC夹网布，断裂强度：经向≥1500N/5cm，纬向≥1500N/5cm，湿透量≤18.3g/(m2·24h)，阻燃阴然时间≤0s，撕破强力：经向≥90N，纬向≥50N （测试依据应符合测试依据应符合GB/T 3923.1-2013，GB/T 3917.3-2009） 
6.帐篷抗雪载能力≥10kg/m2，顶部负载≥170kg，（测依据试应符合GJB6645-2009标准）
7.防风等级：≥10级
注：投标文件中须附第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件，检测报告需明确标注投标产品的型号，并证明符合性能要求第2、5、6、7条性能指标。
8.使用环境温度：-50℃-70℃。
	1套
	

	
	
	●
	9.外篷布侧墙单侧不少于二个通风窗，窗口尺寸≥700×550mm（长×宽）。
10.外篷布通风窗采用50mm尼龙搭扣式设计，且具有防雨帘，纱窗采用PP纳米防蚊虫网纱，每个窗口均配备透明窗膜，尺寸应与窗口同等大小，透明窗膜可拆卸。窗帘采用上卷式子母扣固定。
11.前后山墙门具有气柱式门框，门的尺寸≥1800mm*1400mm，配备同尺寸PP纳米防蚊虫网纱，拉链规划为10号。
13.门右手边设有透明标签插袋，尺寸≥250mm*350mm
14.帐篷固定点采用316不锈钢D型环作为固定点，每根立柱上均配有空锚及地锚，并做防水处理设计，使固定点不受雨水侵蚀。
15.帐篷具有多功能充排气一体阀门，脚踏泵充气，电动泵充气，具有安全阀，调节气体变化，防止各种环境变化下的长期使用。
16.外篷底部制作300mm培土层，内部顶部配D型环，吊灯环≥3个
17.设置挡水门槛，防水高度≥20cm
18.帐篷底部两边具有软质把手，可随时抬起移动。
19.帐篷包装采用帐篷地布制作的软体包装袋并附有配件包装维修配件及产品附件，软体包装前后设有把手，方便搬运。
20.帐篷配有电动充气泵一个、高压充气管一根，拉绳及收紧器（8套）、地钉长度为≥400mm黑色钢钉（8根）、帐篷锤（1个），维修桶（胶水、修补片、扳手）
	
	

	5
	折叠诊疗床
	★
	材质：全不锈钢床架
海绵垫：高弹防水环保皮套
	2个
	

	
	
	●
	展开尺寸：≥2000*600*650mm
折叠尺寸：≤380*650*1180mm
	
	

	
	
	
	承重：≥150公斤
	
	

	
	
	
	海绵垫：高弹防水环保皮套
包装尺寸：≤1160*650*350mm
	
	

	
	
	
	净重：≤24公斤
毛重：≤30公斤
	
	

	
	
	
	整车配备4个刹车车轮（万向轮≥2个）
	
	

	6
	多功能担架
	★
	总体性能符合《消防用防坠落装备》XF494-2023标准要求。
注：所投产品具有第三方有权检测机构出具的检测报告。注：投标文件中须附第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件，检测报告需明确标注投标产品的型号。
	3个
	

	
	
	●
	担架：高密度聚乙烯塑料或更优材料制造的担架。适用于大部分伤员使用，尤其是脊柱受伤的人员，为患者提供卓越的安全性保护性和舒适性，是大角度、有限空间、水平或垂直救援的最理想选择。
	
	

	
	
	
	平铺尺寸≥80*240cm，厚度≤3mm，收卷尺寸≤高95cm*直径30cm，承重≥150kg。
	
	

	
	
	
	自重≤10kg
	
	

	
	
	
	配有4条自锁扣固定带，8个提手，2条单肩背带，1个脚部固定带，1条担架收纳绑带
	
	

	7
	救援脊柱板
	★
	采用HDPE材料成型，材质采用无毒无污染无释放材料，坚固耐用，可进行X光透视
	9个
	

	
	
	●
	展开尺寸≥180x45x4cm；自重≤8kg；承重≥150kg
担架配有安全带，安全带尺寸可调节
四周设有多个把手孔方便医护人员搬运伤员
	
	

	8
	躯体固定气囊
	★
	躯体固定⽓囊可快速固定被救⼈员，符合GB/T2423.3
-2016标准。
	2个
	

	
	
	●
	尺 寸≥200*100*5cm
承 重≥150kg
净 重≤8kg
-30℃~80℃可正常使用，在真空状态下保持固定时间72h；
材质：高耐磨PVC材料熔接制成，能有效减少病人负重及热量散失，减少体能消耗 无金属成分可直接接受X光和磁共振检查。
	
	

	9
	肢体固定气囊
	★
	肢体固定⽓囊可快速固定被救⼈员的肢体，符合GB/T2423.3-2016标准。
	2个
	

	
	
	●
	折叠尺寸：≥50*30*5cm
承 重≥160kg
净 重≤8kg
材质由高耐磨PVC材料熔接制成，外层采用阻燃材料，内衬高分子泡沫颗粒，有效减少病人负重及热量损失；无金属成分可直接接受X光和磁共振检查。
真空状态保持时间≥72h；-30℃~80℃可正常使用。
	
	

	10
	检水检毒仪
	★
	1.该检水检毒箱可检测饮用水：
一般理化指标15项：如温度、色、臭、味、浑浊度、肉眼可见物、PH值、氨氮、亚硝酸盐氮、总硬度、总铁、氯化物、硫酸盐、漂白粉有效氯、总余氯、游离氯、结合氯等
2.常见毒物指标10项：如氟化物、六价铬、酚类、砷、氰化物、汞、镉、铅、钡、硼、等
注：投标文件中须提供第三方有权检测机构出具的检测报告或产品宣传彩页或官网截图（三者任选其一或组合提供，均须加盖投标人公章或电子签章），证明材料内需要体现该检水检毒箱可检测饮用水一般理化指标15项、常见毒物指标10项性能指标。
3.主要采用试纸、试剂管、检测管等简易剂型，单元式组装，进行定量、半定量或定性检测。其灵敏度符合国家饮水卫生要求，操作简易快速。试剂稳定，可储存≥3年。
	1套
	

	
	
	
	[bookmark: _GoBack]箱体为铝合金材质或优于铝合金，具有防水功能，手提箱式。箱体体积≤50cm×40cm×20cm。
	
	

	11
	血氧饱和度监测仪
	★
	执行标准YYY0784-2010
	1个
	

	
	
	●
	1.血氧饱和度测量范围：50% ~ 100% 
误差（注 1）：70% ~ 100% 范围：±3%，70% 以下：无定义
2.脉率测量范围：30 bpm ~ 240bpm，误差：±2 bpm 或±2%（取大值）
	
	





三、报价要求
报价不得超过最高限价，否则视为无效报价。投标报价全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。       
四、其他要求
1.中标人必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收。
2.为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整并说明调整的理由，且此调整须经评标委员会评审认可。
3.关于合同签订中标人在签订合同时，根据包别合同清单数量与蚌埠市消防救援支队签订合同，并按照蚌埠市消防救援支队要求将货物送至各个大队。
4.关于培训及售后服务
（1）中标人在签订合同后要与蚌埠市消防救援支队签订培训和维修保障服务协议，并根据采购人要求，负责使用前培训，并做到整个产品使用寿命期间的维修保养和技术服务保障。
（2）中标人签订合同时，签订售后服务协议，强化装备售后服务保障。
（3）中标人交货时，须随货物提供“供货交接单和产品配置清单”，彩色打印、填写详实签字盖章后，交蚌埠市消防救援支队采购办和仓库各1份。
（4）中标人在交付时须附着由“消防装备物资信息采集系统”统一发行的装备物资二维码及RFID标签，防护装备一般粘贴在便于扫描、不易损坏或脱落且不影响装备使用的位置，特殊情形可与甲方协商确定。标签内容包括：投标项目名称、制造商名称、产品规格型号、生产时间/批次、供应商名称、交货时间、售后联系人及通讯方式。防护装备产品标签除包含上述内容外，还要粘贴含“执行标准、型号规格、生产厂名称或商标、生产日期、检验合格标记、国家消防产品认证标志等”符合国家和行业相关标准项目的永久性标签。
（5）中标人交货时，要提供产品资料U盘至蚌埠市消防救援支队采购办公室。内容应包含中文使用说明书电子版（可进行编辑的WORLD或PDF版本）、产品维护保养常识及使用视频教学录像（视频采用wmv格式）、产品技术参数、性能等相关文件。
5.因本项目为消防设备涉及公共安全，合同签订后采购人有权要求中标人提供其投标文件中描述或承诺的产品各项技术参数证明材料，此项证明材料需为国家认可的机构颁发。
以上事项未提供或提供达不到采购人要求的，采购人有权拒收货品、不予组织验收，并暂停或不予支付合同款项；由此产生的一切责任及损失，均由中标人自行承担。
6.对于招标文件内要求提供的“第三方有权机构出具的检测报告”除“检测报告”外，检验、试验、测试报告均认可。
7.第三方有权检测机构须满足以下条件之一：
（1）出具的检测报告标注 CMA 标识；
（2）出具的检测报告标注 CNAS 标识；
（3）具备与所投产品所属行业对应的法定检测资质或相关认证认可。
注：采用（3）条件的检测机构，须在投标文件中随附检测报告、机构法定检测资质或相关认证认可材料作为佐证材料，确保资质与检测范围匹配。
8.对于招标文件未要求提供对应证明材料的条款项，投标人仅需在投标响应表中按要求作出响应即可。若投标文件中投标响应表填写的响应情况与提供的证明材料不一致，评审时以投标响应表中的响应内容为准进行核查判定（如响应、正偏离视为符合条款项要求，未响应或负偏离视为不符合条款项要求）。招标人有权在中标人供货时，要求其提供所供实际货品对应的第三方有权检测机构出具的检测报告，中标人若无法提供该检测报告，或提供的检测报告不符合招标文件要求，将被认定为 “提供虚假材料谋取中标” 的虚假响应行为，招标人有权依据相关法律规定上报监督部门进行处理。
五、视频要求
1.投标视频是投标文件的组成部分。本项目视频演示均采用播放视频形式进行演示。投标人自行录制演示视频并刻录拷贝U 盘；
2.本项目演示内容均采用播放视频形式进行演示，投标人自行录制演示内容并刻录拷贝U 盘,投标人须确保所递交的U 盘绿色安全无任何病毒，所摄视频格式应采取通用可播放的视频格式。因投标人U 盘或视频格式问题导致无法播放的，由投标人自行承担一切风险和责任；演示资料（U 盘）须包含投标人名称且加盖公章，经密封后（标记以下信息：蚌埠市消防救援支队2025年度支队集采装备建设项目第 包（投标人全称）视频资料），送至地点：合肥市滨湖新区南京路2588 号要素交易市场东门从7、8、9 号电梯上四楼。投标演示资料未送达指定地点，不予接收。
3.送达时间：须在开标时间前六十分钟至开标时间，否则不予接收，任何导致在开标时间前未接收到U 盘的，由投标人自行承担一切风险和责任；
4.评审现场根据投标人网上递交加密电子投标文件的送达先后顺序依次播放视频；
5.投标人对视频产品真实性负责，视频内容将作为产品验收重要依据。项目评审结束后视频演示资料（U 盘）不予退还。
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