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采购人：永平县第一中学
采购代理机构（电子签章）：云南滇铭项目咨询管理有限公司
2026年03月20日

目  录

第一章 招标公告	3
一、项目基本情况	3
二、申请人的资格要求	3
三、获取招标文件	4
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	4
五、公告期限	4
六、其他补充事宜	4
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	6
第二章投标人须知及投标人须知前附表	7
一、投标人须知前附表	7
二、投标人须知正文	11
第三章 资格审查	28
第四章 评标办法	30
一、评标办法前附表	30
二、评标方法	34
三、评标程序	36
四、汇总评标结果	39
五、推荐中标候选人	39
六、特殊情况的处置程序	40
第五章 合同条款及格式	41
第六章 采购需求	49
第七章投标文件格式	98
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[bookmark: _Toc203294541]第一章 招标公告
[bookmark: _Toc260907968][bookmark: _Toc260908184]永平县第一中学2025年实验室及信息化教学设备采购（二次）
公开招标公告
	[bookmark: _Toc10475][bookmark: _Toc23482][bookmark: _Toc31712]项目概况
永平县第一中学2025年实验室及信息化教学设备采购（二次） 招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2026年04月10日09:30（北京时间）前递交投标文件。


[bookmark: _Toc203294542]一、项目基本情况
[bookmark: _Toc7050][bookmark: _Toc8719][bookmark: _Toc8735]项目编号：DLZC2026-G1-00216-YNDM-0006 / YNDM-2025-HW-0142
项目名称：永平县第一中学2025年实验室及信息化教学设备采购（二次）
预算金额：105万元
最高限价：105万元
[bookmark: _Hlk215236920]采购需求：项目主要采购一间实验室设备及一批教学设备满足学校新建教学楼新教室使用需要，完成设备的采购、安装、调试、培训及售后服务，质量要求符合国家标准，满足中学教学需求的教学设备。具体设备清单及要求等详见本招标文件第六章《采购需求》。
注：本次采购不接受进口产品，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
合同履行期限：合同签订后30天内完成供货、安装、调试、培训及售后服务。
本项目（否）接受联合体投标。
[bookmark: _Toc203294543]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc10450][bookmark: _Toc4787][bookmark: _Toc17217]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小微企业采购，对中小型和微型企业报价给予10%的扣除，监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。
3.本项目的特定资格要求：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
[bookmark: _Toc203294544]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc7785][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc23695][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc20671]时间：2026年03月20日至2026年03月27日，每日上午:06:00至12:00，下午:12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。
地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）
方式：凡有意参加投标者，请登录政府采购云平台（网址：https://www.zcygov.cn/）办理数字证书（CA），并在政府采购云平台绑定数字证书（CA）后在网上获取电子招标文件及其它采购资料（操作路径：登录“政府采购云平台”-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），此为获取招标文件的唯一途径。（注：云南本地投标人如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理（2022年01月01日前办理的云南CA需到云南CA办理处进行升级）。外省投标人在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。）。
售价（元）：0
[bookmark: _Toc203294545]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc8688][bookmark: _Toc24912][bookmark: _Toc3020]截止时间（开标时间）：2026年04月10日9点30分（北京时间）。
地点：投标人应按照招标文件和“政府采购云平台”的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至“政府采购云平台”，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在“政府采购云平台”提交电子版投标文件时，请填写参加远程投标的经办人联系方式。
[bookmark: _Toc203294546]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc14562][bookmark: _Toc10305][bookmark: _Toc12095][bookmark: _Toc203294547]六、其他补充事宜
开标方式：网上开标
是否需要缴纳投标保证金：否
其他：1、投标人须按《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定提供满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明资料：
（1）具有独立承担民事责任的能力；提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
①在本项目投标文件提交截止时间前未被信用中国列入重大税收违法失信主体，未被中国执行信息公开网列入失信被执行人；未被中国政府采购网列入政府采购严重违法失信行为记录名单，提供承诺（查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准）。
②提供2024年经审计的财务报告(包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表)或2025年的企业财务报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表)或新成立不足1年的企业提供公告发布后基本开户银行出具的银行资信证明或公告发布后担保机构出具的担保函。
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料或书面声明。
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
[bookmark: _Hlk203293972]①提供缴税所属时间在2025年01月至本项目投标文件提交截止时间前任意3个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；成立不足3个月的，按成立月份提供。
②提供缴费所属时间在2025年01月至本项目投标文件提交截止时间前任意3个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；成立不足3个月的，按成立月份提供。
（5）提供参加政府采购活动前三年内（2023年1月1日至今），在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）的书面声明。提供书面声明。
（6）法律、行政法规规定的其他条件。提供承诺。
2、本项目招标公告在云南省政府采购网（http://www.yngp.com/）、政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上发布，我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。
3、交货地点：永平县第一中学。
4、政府采购政策要求
对中小微企业的产品给予价格扣除（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）。
优先采购节能环保产品（注：所采购的货物在政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。
[bookmark: _Hlk215438833]5、质量标准：投标人所投产品应为全新产品且符合国家质量标准、部颁标准及行业规范的要求，满足中学教学需求，符合国家各项推荐性规范及安全标准，除此之外，投标产品不应与第三方存在知识产权权属问题。
6、本项目只设一个标段。
[bookmark: _Toc2436][bookmark: _Toc29804][bookmark: _Toc3833][bookmark: _Toc203294548]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息：
名称：永平县第一中学
地址：云南省大理白族自治州永平县博南镇文昌路6号
联系方式：邓老师（0872-6520276）

2.采购代理机构信息：
名称：云南滇铭项目咨询管理有限公司
地址：昆明市盘龙区铂金大道云南映像城市公园广场商务写字楼6幢8层805号
联系电话：0871-68580728

3.项目联系方式
联系人：徐祖振、金毅、李彦娇、李黎彬、王于山
电话：0871-68580728



[bookmark: _Toc203294549]第二章投标人须知及投标人须知前附表
[bookmark: _Toc13407762][bookmark: _Toc260908185][bookmark: _Toc270090081][bookmark: _Toc203294550][bookmark: _Toc229583199][bookmark: _Toc260907969]一、投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	采购人
	名称：永平县第一中学
地址：云南省大理白族自治州永平县博南镇文昌路6号
联系方式：邓老师（0872-6520276）

	1.1.3
	采购代理机构
	名称：云南滇铭项目咨询管理有限公司
地 址：昆明市盘龙区铂金大道云南映像城市公园广场商务写字楼6幢8层805号
联 系 人：徐祖振、金毅、李彦娇、李黎彬、王于山
电话：15912126090、18164693836

	1.1.4
	项目名称
	永平县第一中学2025年实验室及信息化教学设备采购（二次）

	1.1.5
	交货地点
	永平县第一中学

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	采购预算
	105万元

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	采购需求
	具体内容详见“第六章采购需求”

	1.3.2
	标段划分
	详见第一章招标公告。

	1.3.3
	交货时间（合同履行期限）
	合同签订后30天内完成供货、安装、调试、培训及售后服务

	1.3.4
	质量标准
	详见第一章招标公告

	1.4.1
	投标人资格要求
	详见投标人须知正文

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	本次项目不接受联合体投标

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织

	1.10
	开标前答疑会
	不召开

	1.11
	分包
	不允许

	1.12
	偏离
	投标人可在招标文件要求的条件上，作出正偏离的承诺，如质量标准提高、处罚额度增大等。

	2.1.3
	招标文件的询问时间
	询问时间：获取招标文件后7个工作日内。
询问方式：所有获取了招标文件的潜在投标人凭企业数字证书（CA）登录政府采购云平台（网址：https://www.zcygov.cn/）在“询问列表”，通过网络在线方式进行提问，并在合理时间内以书面形式向采购人提出（送至云南滇铭项目咨询管理有限公司）。

	2.1.3
	招标文件询问联系方式
	询问联系人：徐祖振、李黎彬
电话：15912126090、18164693836
电子邮箱：1272685535@qq.com

	2.2
	采购人、采购代理机构澄清或者修改的时间和方法
	采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式或政采云平台通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

	3.2
	投标报价
	按采购清单进行单价报价，并计算总价。

	3.3.1
	投标有效期
	投标文件递交截止之日起90日历天

	3.4
	投标保证金
	本项目无须缴纳投标保证金

	3.5
	投标文件编制及格式
	（1）电子投标文件应使用政府采购云平台（网址：https://www.zcygov.cn/）中下载的政采云投标客户端制作，并进行电子签章及加密后上传至政采云平台。
（2）如投标人提交的电子标书不符合（1）要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。

	3.5.1
	投标文件电子签章及电子签名要求
	按照投标文件格式，采用单位和个人数字证书电子签章及电子签名：投标文件需要企业、法定代表人电子签章及电子签名。
注：在需要电子签章的地方进行电子签章，无需逐页电子签章。

	4.1.1
	投标文件的密封
	网上递交的投标文件应使用数字证书进行加密

	4.2
	投标文件的提交及有关内容
	（1）电子投标文件应使用政府采购云平台（网址：https://www.zcygov.cn/）中下载的政采云投标客户端制作，并进行电子签章及加密后上传至政采云平台。
（2）如投标人提交的电子标书不符合（1）要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间。
开标地点：政府采购云平台。

	5.2
	开标程序
	（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；
（2）采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人须使用加密时所用的CA锁按平台提示和招标文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅，并在平台规定的解密时间内完成对电子投标文件在线解密。
如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅确认签字的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。
（3）投标人代表、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（4）开标结束。

	6.2
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上（含7人）单数：
1.采购预算金额在1000万元以上；
2.技术复杂；
3.社会影响较大。
评标专家确定方式：由采购人代表和云南省政府采购专家库中随机抽取的专家组成。
注：特殊情况专家名单经审批后确定。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，由评标委员会根据“第三章 评标办法”的相关规定推荐3名中标候选人，采购人根据相关规定确定中标人。

	7.2
	中标公告媒介及期限
	公告媒介：云南省政府采购网（http://www.yngp.com/）、政采云平台（https://www.zcygov.cn/）
公告期限：1个工作日。

	7.4
	履约保证金
	本项目不缴纳

	10
	需要补充的其他内容

	10.4.6
	采购人补充的其他内容
	1.所有投标文件，资格审查文件、技术标文件、失信被执行人失信信息材料部分格式、商务标文件，全部采用电子标书，采购人要求提交的所有材料的原件或扫描件，均扫描为电子文档并储存JPG格式，粘贴到投标文件编制系统中；
2.投标文件中规定需企业盖章和个人签名的，全部改为企业机构数字证书电子签章、相应个人数字证书的电子签章、电子签名，若因投标文件格式、递交方式或自身问题，导致投标业务不成功，责任由投标单位自行承担；
3.投标人编制投标文件中技术问题可联系政采云技术支持电话：4008817190（客服热线）；
4.中标人须进行承诺：中标人投标文件中所提供的所有资料承诺真实有效，公开接受利害关系人质询，如存在虚假材料，上报相关监管部门按规定处理，投标人将自行承担相关后果及法律责任。

	10.4.7
	根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）相关要求，采购人或者采购代理机构对信用记录进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动。
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[bookmark: _Toc13407763][bookmark: _Toc203294551]二、投标人须知正文
[bookmark: _Toc260908187][bookmark: _Toc260907971]（一）总则
1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令[2017]第87号）等有关法律法规的规定，本招标项目已具备采购条件，现对本项目进行公开招标。
1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。
1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 交货地点：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和资金落实情况
1.2.1资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2采购预算：见投标人须知前附表。
1.2.3资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3采购需求、标段划分、交货时间
1.3.1采购需求：见投标人须知前附表。
1.3.2标段划分：见投标人须知前附表。
1.3.3交货时间：见投标人须知前附表。
1.4合格的投标人
1.4.1投标人应具备承担本项目的资格条件，并提供以下资料：
1、投标人须按《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定提供满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明资料：
（1）具有独立承担民事责任的能力；提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
①在本项目投标文件提交截止时间前未被信用中国列入重大税收违法失信主体，未被中国执行信息公开网列入失信被执行人；未被中国政府采购网列入政府采购严重违法失信行为记录名单，提供承诺（查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准）。
②提供2024年经审计的财务报告(包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表)或2025年的企业财务报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表)或新成立不足1年的企业提供公告发布后基本开户银行出具的银行资信证明或公告发布后担保机构出具的担保函。
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料或书面声明。
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
①提供缴税所属时间在2025年02月至本项目投标文件提交截止时间前任意3个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；成立不足3个月的，按成立月份提供。
②提供缴费所属时间在2025年02月至本项目投标文件提交截止时间前任意3个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；成立不足3个月的，按成立月份提供。
（5）提供参加政府采购活动前三年内（2023年1月1日至今），在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）的书面声明。提供书面声明。
（6）法律、行政法规规定的其他条件。提供承诺。
[bookmark: _Hlk224900557]2、特定资格要求：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。提供承诺。（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。提供承诺。
1.4.2本项目不接受联合体投标。
1.5费用承担
1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2执行云南省建设工程招标投标行业协会印发的《云南省建设工程招标代理服务收费参考意见》的通知（云建招协〔2024〕58号）的相关规定，以中标价为计算基数按差额定率累进法计算招标代理服务。招标代理服务费向中标人收取。
1.5.3中标人应支付本项目招标过程中的其他相关费用。
1.6保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附中文注释。
1.8计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9踏勘现场
1.9.1 采购人不组织踏勘现场，由投标人根据自身情况自行踏勘项目现场。自行组织对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.10开标前答疑会
不召开。
1.11分包
见投标人须知前附表。
1.12偏离
见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc260907972][bookmark: _Toc260908188]（二）招标文件
2.1招标文件的组成
2.1.1 本招标文件包括：招标公告、投标人须知、资格审查、评标办法、合同条款及格式、采购需求、投标文件格式、投标人须知前附表规定的其他材料；
2.1.2 对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.1.3 投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求递交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。实质上不响应招标文件要求的投标文件视为无效标被拒绝。
2.2招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以在线不署名提交，要求采购人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清通知后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该澄清。
2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。
2.3招标文件的修改
[bookmark: _Toc260908189][bookmark: _Toc260907973][bookmark: _Toc229583203]2.3.1 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，于招标文件要求提交投标文件截止时间 15 日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
2.3.2 采购代理机构和采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间 15 日前，将变更时间书面通知所有购买招标文件的投标人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。
2.3.3 采购人对招标文件中的涉及评标办法、评审项目等重要评审内容做出变更，将同时发布补遗文件进行说明以保证各投标人都能重新下载并用于编制电子投标文件。
2.3.4 投标人应在投标截止时间前及时登录政府采购云平台（网址：https://www.zcygov.cn/）中查看有关该项目招标文件的答疑、补遗内容。否则，后果自负。
2.3.5 招标文件澄清、招标文件修改文件内容均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容后前相互矛盾时，以最后发出的为准。
（三）投标文件
3.1 投标文件的组成
投标文件全部采用电子文档，投标文件具体组成详见投标文件格式部分。
3.2 投标报价
3.2.1本项目计价方式：按完全费用单价报价并计算总价。
3.2.2投标报价为应包括：包括采购货物原价、设备材料费、质量监督及产品抽检费、保管费、包装费、运输费、保险费、装卸费、摆放费、安装调试费、垃圾清扫费、验收费、后续服务费、税费等一切费用。该报价应符合国内行情并能保证供应商完成履行合同所需的一切工作，并承担合同中明示和暗示的一切责任。合同一旦签订，此合同单价价格在合同实施期间将不因工作量及市场设备材料价格的变化而调整。中标的完全费用综合单价不允许调整。
3.2.3供应商需就第六章“采购需求”中对应的货物内容及采购的数量作完整且唯一的报价。
3.2.4投标人应全面考虑在将来服务过程中因国家政策性调整，市场价格波动风险因素等，中标单价即为合同单价，中标的完全费用综合单价不允许调整。
3.2.5结算时以中标的单价乘以经认可的采购数量进行结算，最终以相关主管部门审批、确认的金额为准。
3.2.6本报价的币种为人民币，每个投标人只能提交一个投标报价。
3.2.7异常低价审查
（1）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
③投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（2）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
（3）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
（4）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 个日历天。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。
3.4投标保证金
本项目不缴纳。
[bookmark: _Toc260907974][bookmark: _Toc260908190][bookmark: _Toc229583204]3.5投标文件的编制
3.5.1投标文件全部采用电子文档，投标人应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。
3.5.2如投标人上传的电子标书不符合3.5.1要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。
3.5.3投标文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。投标文件关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未实质性响应招标文件的投标文件。
3.5.4投标文件签署：见投标人须知前附表。
（四）投标
4.1投标文件的密封和标识
4.1.1投标人进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。招标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。
4.1.2使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书。
4.1.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。
4.2投标文件的递交
4.2.1投标文件递交及有关内容：见投标人须知前附表。
4.2.2 投标人递交投标文件的时间和地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存。
4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。
4.3投标文件的修改与撤回
在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，已递交的投标文件，无须以书面形式通知采购人。
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5.1开标时间和地点
采购人在本章规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。
5.2开标程序
详见须知前附表。
5.3 开标疑义
开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。
投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
5.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照招标文件规定并经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
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6.2评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。
6.3采购人委派代表参加评标委员会的，要向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购人可以委派纪检监察等相关人员进入评审现场，对评审工作实施监督，但不得超过2人。
[bookmark: _Toc179632583][bookmark: _Toc144974533][bookmark: _Toc296602454][bookmark: _Toc246996952][bookmark: _Toc246996209][bookmark: _Toc152042341][bookmark: _Toc152045565][bookmark: _Toc247085723]6.4评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.5评标委员会各成员根据政府采购法律法规按照招标文件规定的评标方法和标准，独立对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，并汇总每个投标人的得分。招标文件中没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.6评标过程的保密
[bookmark: _Toc417913976]6.6.1评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
6.6.2任何单位和个人不得非法干预、影响评审工作。采购人、采购代理机构和评审委员会在评审工作中，依法相互监督和制约，并自觉接受财政部门的监督。对非法干预评审工作等违法违规行为，将及时向财政部门报告。
6.7投标文件中出现含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（七）中标及合同
7.1定标方式
按照投标人须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评标委员会依法确定中标人。
7.2中标公告
采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，按照投标人须知前附表规定的省级以上财政部门指定的媒介和期限公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。
中标公告期限详见投标人须知前附表。
7.3中标通知
在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因。同时应当告知未中标人本人的评审得分与排序。
7.4履约保证金
详见须知前附表
7.5签订合同
7.5.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
7.5.2 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
[bookmark: _Toc260908194][bookmark: _Toc260907978]（八）重新招标
8.1 重新招标
有下列情形之一的，采购人将重新招标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的。
[bookmark: _Toc260907979][bookmark: _Toc184635079][bookmark: _Toc260908195]（九）纪律和监督
9.1 对采购人的纪律要求
采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国有利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、入围候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、入围候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 质疑和投诉
9.5.1 质疑期限
潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。
投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
9.5.2 质疑主体
提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。
9.5.3 质疑函
投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当使用中文。
质疑函应当包括下列内容：（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。
投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。(本招标文件中的公章是指经工商部门和公安部门登记备案的具有法律效力的行政法人公章。不包括“合同专用章”或“投标专用章”等投标人内部使用的业务章，下同)
投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。
9.5.4 质疑函的递交
质疑函采取现场书面递交形式。由法定代表人持本人身份证原件或授权委托代理人持本人身份证原件及授权委托书原件，同时携带质疑函(原件)和加盖单位公章的相关依据和证明材料，送至采购代理机构。
9.5.5 质疑回复
采购人或者招标代理机构应在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，质疑答复的内容不得涉及商业秘密。
9.5.2 投诉
质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
[bookmark: _Toc184635080][bookmark: _Toc260907981][bookmark: _Toc260908197]（十）需要补充的其他内容
[bookmark: _Toc528186485][bookmark: _Toc489197841][bookmark: _Toc12244][bookmark: _Toc489145737]10.1相同品牌产品：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一招标项目包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会将依次按价格部分得分高优先、技术部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序确定；所有得分均相等的，技术指标高优先、质保期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。注：例如参加投标的投标人为3家时，有2家的核心产品同品牌时，视为有效投标人不足三家，作废标处理。若单个项目包为非单一产品采购项目，对于招标文件第五章规定核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌有一项品牌相同的，按上述要求规定处理。
10.2核心产品：智慧黑板。
10.3在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（四）因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
[bookmark: _Toc20994]10.4.需要补充的其他内容
10.4.1关于中小企业：
10.4.1.1根据《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）及财库〔2022〕19号：《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》等规定，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
10.4.1.2本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
10.4.1.3对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目（本项目不属于适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，本项目为非专门面向中小企业采购项目），以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的小微企业报价给予10%（工程项目为3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%（工程项目为1%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
10.4.1.4中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求投标人提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。
10.4.1.5按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
10.4.1.6价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
10.4.1.7采购项目涉及中小企业采购的，招标文件应当明确以下内容：
（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额（详见招标文件第二章投标人须知及投标人须知前附表10.4.1.3）；
（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为投标人资格条件（详见招标文件第二章投标人须知及投标人须知前附表）；
（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例（详见招标文件第二章投标人须知及投标人须知前附表10.4.1.3）；
（四）规定依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；
（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施（无）；
（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；
（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项（无）
10.4.2关于监狱企业：
10.4.2.1根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
10.4.2.2监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
10.4.2.3在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
10.4.3关于节能产品及环境标志产品：
10.4.3.1投标人根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局“关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号”、“关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知”财库〔2019〕18号、“关于印发节能产品政府采购品目清单的通知”财库〔2019〕19号及市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告2019年第16号，节能产品是指列入财政部和国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品，政府强制采购节能产品是指“品目清单”中以“★”标注类别的产品。
10.4.3.2投标产品属于财政部和国家发改委公布的当期《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注类别的节能产品，投标人需在投标文件中提供节能产品认证证书。
10.4.3.3财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局“关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号”、“关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知”财库〔2019〕18号及“关于印发节能产品政府采购品目清单的通知”财库〔2019〕19号、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告2019年第16号可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅、下载。
10.4.4关于残疾人福利性单位：
10.4.4.1根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
10.4.4.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
10.4.4.3本项目针对残疾人福利性单位产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
10.4.5 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令〔2017〕第87号)的规定，采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。
[bookmark: _Toc152042355][bookmark: _Toc144974546]10.4.6其它需要补充的其他内容：详见《投标人须知前附表》。
10.4.7根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）相关要求，采购人或者采购代理机构对信用记录进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动。
10.4.8关于节能产品及环境标志产品：
1、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。
2、节能产品是指列入财政部和发展改革委公布的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）《节能产品政府采购品目清单》中的产品，其中以“★”标注的为政府强制采购产品。
3、环境标志产品是指列入财政部和生态环境部公布的《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。
4、产品属于节能产品或环境标志产品的，投标人需在投标文件中提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，采购人及采购代理机构将对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。注：优先采购为总得分相同的情况下，优先采购。
5、若投标人在投标文件中未提供或未按要求提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，评标委员会在评审过程中将不予认可，由此造成的一切后果投标人自行承担。
6、投标人提供的货物属于不发达地区和少数民族地区的投标人、产品，享有优先采购的机会。注：优先采购为总得分相同的情况下，优先采购。
10.4.9关于本国产品相关政策：
1、按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）要求，政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物适用于本国产品标准。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
2、投标人对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，享受对本国产品的支持政策。采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
3、对本国产品的支持政策的相关要求
根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号），对本国产品的支持政策：
（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4、评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

[bookmark: _Toc203294552]
第三章 资格审查
	[bookmark: _Toc260907982][bookmark: _Toc229583208][bookmark: _Toc260908198][bookmark: _Toc224363895]审查因素
	审 查 标 准

	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	（1）具有独立承担民事责任的能力；提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
①在本项目投标文件提交截止时间前在信用中国未被列入重大税收违法失信主体，未被中国执行信息公开网列入失信被执行人；未被中国政府采购网列入政府采购严重违法失信行为记录名单，提供承诺（查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准）。
②提供2024年经审计的财务报告(包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表)或2025年的企业财务报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表)或新成立不足1年的企业提供公告发布后基本开户银行出具的银行资信证明或公告发布后担保机构出具的担保函。
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料或书面声明。
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
①提供缴税所属时间在2025年01月至本项目投标文件提交截止时间前任意3个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；成立不足3个月的，按成立月份提供。
②提供缴费所属时间在2025年01月至本项目投标文件提交截止时间前任意3个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；成立不足3个月的，按成立月份提供。
（5）提供参加政府采购活动前三年内（2023年1月1日至今），在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）的书面声明。
（6）法律、行政法规规定的其他条件。提供承诺。

	特定资格要求
	（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。提供承诺。
（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。提供承诺。


注：
（1）投标人应按招标文件 “投标文件格式”要求提供资格证明文件或者情况说明，以证明其符合招标文件要求。
（2）合格投标人不足3家的，不再进入评标程序，作废标处理。
1. 资格审查
公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。
2. 资格审查标准
资格审查标准：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格条件以及证明文件等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格；见“资格审查前附表”。
3. 资格审查程序
[bookmark: _Toc203294553]采购人或采购代理机构依据本节第2条规定的标准对投标文件进行资格审查。有一项不符合审查标准的，投标无效。不予进行下一步评审。

[bookmark: _Toc203294554]第四章 评标办法
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	条款号
	评审因素
	评审标准

	符合性评审
	投标文件格式
	符合第二章投标人须知“3.5投标文件编制及格式”要求和招标文件第七章投标文件格式要求。

	
	投标文件的签字或盖章要求
	符合招标文件第二章“投标人须知前附表”3.5.1要求。

	
	投标报价
	符合本项目投标报价要求；投标报价未超过采购预算。

	
	交货时间
	符合招标文件第二章“投标人须知前附表”1.3.3要求。

	
	质量标准承诺
	符合招标文件第二章“投标人须知前附表”1.3.4要求。

	
	投标有效期
	投标有效期满足招标文件要求。

	
	法定代表人身份证明书
	按规定格式填写及签章。

	
	法定代表人授权委托书
	按规定格式填写及签章。

	
	法定代表人或授权代理人居民身份证
	具备有效证件，附原件扫描件。

	
	其他投标无效情形
	投标人存在招标文件规定的“其他投标无效情形”中任意情形之一的，投标无效。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	详细评审
（综合评分法）
	2.1
	评标总得分计算公式
	投标人的评标总得分＝F1＋F2
其中：
F1、F2分别为投标报价、商务技术部分2项评分因素的汇总得分；

	
	2.2
	评分因素权重
	投标报价F1：30分。
商务技术部分F2：70分。

	
	2.3
	投标报价部分评审
	F1＝30分

	
	投标报价评审评分
（30分）
	投标报价计算公式=评标基准价/投标报价×30
即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×30
注：C为评标基准价，即实质性要求审查合格且投标价格最低的有效投标报价；
B1，B2，…，Bn为第n个经初步审查合格的有效投标报价。
注：（1）根据中华人民共和国《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)及云南省相关文件的精神，投标人所投产品均为监狱企业或残疾人福利性单位或中型或小型或微型企业所生产的，对投标报价给予10%的扣除，扣除后的投标报价作为评标价参与报价得分计算。即：评标价=投标报价×[1-10%]。
（2）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知 国办发〔2025〕34号》、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知 财库〔2025〕30号》的意见》的规定，提供《关于符合本国产品标准的声明函》。依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。本次采购不接受进口产品，故本次采购不享受扣除。

	
	2.4
	商务技术部分评审
	F2＝70分




	
	指标参数响应（满分30分）
	评标委员会按照招标文件要求的技术要求，考察投标文件对各设备的响应情况进行打分，按以下原则进行评分：
1、投标人所投产品技术参数全部满足技术要求得30分；
2、扣分因素：根据招标文件第六章《采购需求》附表中的技术要求，当投标人所投产品技术参数出现“负偏离”时，按下列原则进行扣分：
（1）第六章《采购需求》附表中“★”参数为重要参数，共计约45项，投标人所投产品参数未提供对应的证明材料或提供的证明材料不符合要求的视为负偏离，每存在一项负偏离的扣0.5分，扣至20分为止。
（2）第六章《采购需求》附表中未标注“★”参数为一般参数，共计约600项，投标人所投产品参数每存在一项负偏离的扣0.02分，扣至10分为止。
注：
（1）投标人须对本招标文件技术参数要求进行点对点应答，必须在引用本招标文件的基础上进行逐条逐项答复、说明和解释，特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备产品的具体数值。
（2）投标文件中必须提供最新技术支持资料支持参数技术规格偏离表进行点对点应答，技术支持资料为：技术参数内明确要求提供的证明材料；未明确的可提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或产品宣传册或说明书）或检测（检验）报告或官方网站发布的技术资料截图。若投标文件中所附技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无上述技术支持资料，视为不响应该条技术参数，则该项不得分。

	
	项目实施方案评审（满分20分）
	对投标人的项目实施方案进行综合评审，项目实施方案里应包含：①供货计划、②产品质量控制方案、③货物包装运输方案、④项目实施保障措施及违约责任承诺；
上述4项内容均有描述详尽、工作内容详实、安排合理、逻辑性高、可靠性强、可实施性强的得满分20分，每缺漏一项扣5分，每有一项提供了描述但缺乏完整性或合理可行性或有缺陷的扣2.5分，分数扣完为止。
注：缺陷是指不适用项目实际情况、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范、标准与本项目要求不一致等。

	
	交货时间承诺及保证措施评审评分（满分6分）
	对投标人提供的针对本项目的①交货时间承诺②保证措施③供货及安装进度计划④误期违约承诺进行评审；
上述4项内容均有描述详尽、工作内容详实、安排合理、逻辑性高、可靠性强、可实施性强的得满分6分，每缺漏一项扣1.5分，每有一项提供了描述但缺乏完整性或合理可行性或有缺陷的扣1分，分数扣完为止。
注：缺陷是指不适用项目实际情况、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范、标准与本项目要求不一致等。

	
	产品质量承诺及保证措施评审评分（满分6分）
	对投标人提供的针对本项目产品质量承诺及保证措施进行评审，内容包括：①产品质量承诺；②产品质量保障措施；③产品安全保障；④违约责任承诺；
上述4项内容均有描述详尽、工作内容详实、安排合理、逻辑性高、可靠性强、可实施性强的得满分6分，每缺漏一项扣1.5分，每有一项提供了描述但缺乏完整性或合理可行性或有缺陷的扣1分，分数扣完为止。
注：缺陷是指不适用项目实际情况、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范、标准与本项目要求不一致等。

	
	售后服务方案评审评分（满分5分）
	对投标人提供的针对本项目售后服务方案包括①售后服务承诺②维保实施方案：③售后服务网点及备品备件仓库；④售后服务到达现场响应时间；⑤售后服务人员安排进行评审；
上述5项内容均有描述详尽、工作内容详实、安排合理、逻辑性高、可靠性强、可实施性强的得满分5分，每缺漏一项扣1分，每有一项提供了描述但缺乏完整性或合理可行性或有缺陷的扣0.5分，分数扣完为止。
注：缺陷是指不适用项目实际情况、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范、标准与本项目要求不一致等。

	
	业绩评审(满分3分)
	投标人每承担过1项类似供货业绩的1分，分数加满为止。
注：类似项目是指与本项目采购内容相关的业绩。业绩证明材料附中标(成交)通知书或合同原件扫描件。无证明材料或证明材料不明确、无法体现业绩内容的，不予认可。



[bookmark: _Toc203294556]二、评标方法
[bookmark: _Toc248767825]2.1评标依据
2.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令〔2017〕第87号）等法律、法规。
2.2采购人或者采购代理机构职责
采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：
（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
（2）宣布评标纪律；
（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令〔2017〕第 87号）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；
（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
（10）处理与评标有关的其他事项。
采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。
2.3评标委员会职责
评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
2.4评标纪律
（1）对评标内容和评标过程要严格保密，不得向投标人或与该过程无关的其它人员泄露。
（2）评标期间的一切资料，包括评标意见、评标记录和评标结论，一律不得向外传和泄露。
（3）任何属于投标文件审查、澄清、评价和比较的资料，不得向投标人或与该过程无关的其它人员泄露。
（4）所有资料（包括招标文件、投标文件、评标表格及各种文字记录）在评标结束后均应分别整理、存档备查，任何人不得复制和保留。
（5）评标期间，未经允许评标委员会以外的任何单位或部门不得参加评标和采访评标工作。
（6）评标期间，评标人员不得外出，确需外出时应事先请假。
（7）评标期间，所有与会人员均不得私自以任何方式和投标人进行联系，需询问、澄清的问题由评委会统一组织办理。
（8）评标结束后，与会人员不得向外界透露评标人员的评标意见，如因此造成的后果由责任者承担。
2.5评标原则
评标将遵循下列原则：
（1）坚持公平、公正、科学、择优的原则，本着实事求是的精神，不带有任何主观意愿和偏见，认真负责地做好评标工作，公平、公正地对待每一个投标人。
（2）全面分析，综合评审。
（3）评标只对投标人的投标文件进行评审，投标文件以外的资料、信息不应作为评标的依据。
[bookmark: _Toc481712047][bookmark: _Toc13407768][bookmark: _Toc270090086][bookmark: _Toc503259470][bookmark: _Toc203294557][bookmark: _Toc260907985][bookmark: _Toc259188729][bookmark: _Toc260908201]三、评标程序
本次招标所采用的评标方法为《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令〔2017〕第87号）第五十五条规定的“综合评分法”，即：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标只对通过资格审查的投标文件进行评审。评标按：符合性审查→投标报价评审→商务技术评审→得分汇总→评标报告编写的程序进行。
3.1符合性审查
依据招标文件规定，评标委员会对符合资格审查的投标人的投标文件从有效性、完整性及对招标文件实质性响应等方面进行审查，详见“评标办法前附表”。
符合性评审中“其他投标无效情形”如下：
一、投标人没有按规定网上递交电子投标文件的。
二、未按照招标文件的规定提交投标保证金的。
三、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。
四、不具备招标文件中规定的资格要求的。
五、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。
六、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
七、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
八、有弄虚作假或有其他违法行为的。
九、不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
十、按招标文件要求提交投标保证金有瑕疵的。
十一、未按规定格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊，无法辨认的。
十二、投标人名称或组织结构与资格审查不一致的。
十三、投标人提交的投标文件电子版格式不符合第二章“投标人须知前附表”3.5.1项规定的或开标现场无法读取导入的。
十四、投标人在投标文件上电子签名的人员与其他投标人在投标文件上的电子签名人员为同一人的。
十五、符合本章节3.2中“报价过低情形澄清”情况的。
十六、联合体各方再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标的。
十七、有下列情形之一的，经评标委员会集体表决后认定，视作串通投标处理，并提请有关监管部门依法予以处罚：
（1）不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；
（2）不同投标人的投标文件两处以上错漏一致的；
（3）不同投标人的投标报价或者报价组成异常接近或者呈规律性变化的；
（4）不同投标人的投标文件由同一企业或者同一个人编制的；
（5）不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；
（6）不同投标人的投标文件相互混装的；
（7）不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的；
（8）不同投标人委托同一人投标的；
（9）不同投标人使用同一个人或者同一个企业资金交纳投标保证金；
（10）不同投标人委托同一人或者注册在同一家企业的人员为其提供投标咨询、商务报价、技术咨询（招标工程本身要求采用专有技术的除外）等服务；
（11）评标委员会认定的其他串通投标情形。
3.2投标报价部分评审
详见“评标办法前附表”。
1.投标文件内容澄清
对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
2.报价不一致情形澄清
投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
3.异常低价审查
（1）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
③投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（2）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
（3）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
（4）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
4.报价过低情形澄清
启动异常低价投标审查程序后，评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
3.3技术及商务部分评审
详见“评标办法前附表”。
（1）评标委员会技术组评委应首先对各投标人投标书进行评审，并按招标文件规定分值评分。
（2）统计分数原则：计算算术平均分值为投标人的技术部分得分（保留小数点后两位）。
[bookmark: _Toc481712048][bookmark: _Toc248767826][bookmark: _Toc260908202][bookmark: _Toc260907986][bookmark: _Toc259188730][bookmark: _Toc270090087][bookmark: _Toc203294558][bookmark: _Toc13407769]四、汇总评标结果
1.各项评分因素得分乘以相对应的权重系数后的总和即为投标人最后得分。
2.经评标委员会认定评分畸高、畸低的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。
3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
[bookmark: _Toc203294559][bookmark: _Toc13407770]五、推荐中标候选人
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
[bookmark: _Toc13407771][bookmark: _Toc203294560]六、特殊情况的处置程序
6.1关于评标活动暂停
评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。
发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。
6.2关于评标中途更换评委
除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：
（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。
（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。
退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由采购人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。
6.3记名投票
在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。
6.4补充条款
评标中若遇特殊问题，由评标委员会根据有关法律、法规、规定研究决定。
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第五章 合同条款及格式
[bookmark: _Toc289347933]（合同以实际签订为准）
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●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效
云南省政府采购
（委托采购）



合
同
书




签订地点：
云南省财政厅　制 


甲方（招标人公章） 名称：
	    地址：
	    邮编：
 	    法定代表人或委托代理人：
 	    项目（技术）负责人：
 	    电话： 	  
签订日期：
  乙方（投标人公章）名称：
 	    地址：
 	    邮编：
 	    法定代表人或委托代理人：          
经办人：
电话： 
签订日期：

  丙方（鉴证方公章）名称：
 	         地址：
 	         邮编：
 	   法定代表人或委托代理人：          
经办人：
电  话： 


项目名称：
甲方：永平县第一中学
乙方： 

永平县第一中学（以下简称甲方）购买       （以下简称乙方）的       设备（以下统称“设备”）；乙方将按照本合同及其附件的条款，向甲方销售上述设备；经过共同友好协商，甲方和乙方签订合同如下：

1.合同文件
本合同包含下列文件
1.1本合同
1.2附件：
1.2.1  附件一：《采购清单》；
以上附件以双方签章认可后，系本合同的有效组成部分。
2.合同标的及价格
2.1甲方向乙方购买                     ，详细配置见《采购清单》。
2.2本合同设备总价为人民币¥         元整（大写人民币：                元整）。
上述合同总价包括：完成本项目全部内容的费用，包括人员成本费用、设备费用、保险、税收等全部费用。随货物的辅件、易损耗备品、专用工具、技术资料等是货物的组成部分，甲方不再另付任何费用。供应商所提供产品在质保期内出现任何需维修更换等产生的费用甲方不再另付任何费用。
3.付款方式    
3.1乙方设备进场后，经验收后由甲方付给乙方该部分设备对应的合同价款的  %，作为乙方工程进度款；安装完成后，付至该部分设备对应的合同价款的  %。
3.2验收合格并办理结算后15天内，甲方向乙方支付价款至结算价的    %，剩余   %质量保证金，待工程缺陷责任期满且项目无任何质量问题后一次性无息返还。
3.3该项目设备质保金为合同总价的      ％。项目设备保修期为     个月，待设备验收合格，质保期满后，扣除因处理设备缺陷或质量问题或合同执行过程中因乙方责任发生的费用（如有）后，无息支付给乙方。
4. 交货、运输、安装
4.1交货日期：本合同“设备”的制造、运输、安装由乙方负责，上述工作须在接到甲方履行合同通知之日起       天完成。
4.2交货地点：                            。
4.3在每批货物的交货清单中都应附有下列单据
4.3.1发货明细清单一份。
4.3.2提供质量合格证一份。
4.3.3提供设备安装的技术资料一份。
4.4 凡由于对货物包装不当或采取防护措施不充分致使货物损坏或丢失时，乙方均应按合同的规定负责修理、更换或赔偿。如果因乙方在包装和唛头标记方面发生的错误造成货物的误运，乙方应承担由此发生的额外费用，若因此造成交货期延误则应承担误期违约金。
4.5乙方严格按照国家和当地检验部门的有关标准和规范完成安装、调试。并应保证本合同项目的实施质量合格；若不能满足合同约定的质量标准，乙方必须在合同规定的时间内无条件整改，直至满足为止，且交货期不顺延。
4.6乙方在安装、调试期间对自己的工作安全负责完全责任，同时乙方须保证甲方的正常的工作秩序，如因乙方原因造成的安全事故，由此给乙方、甲方或第三方造成的全部责任及损失，均由乙方承担。
4.7安装、调试过程中未经甲方同意，不得随意改变甲方建筑物结构及原有各种设备管线，乙方未履行上述义务，造成甲方及第三方损失的，由乙方承担责任。
4.8乙方与甲方及总包方积极配合，服从甲方现场指挥部的统一指挥，积极创造施工条件，保证在承诺工期内完成施工任务。
4.9乙方应遵守并服从本项目监理单位的管理与监督，并按要求提交相关项目文档和记录。
5.验收
5.1甲方按照本合同及合同附件约定的产品质量、规格、材料、数量及国家、行业的相关标准对乙方提供的设备进行验收。乙方应将所有资料、备件备品备齐，并保证设备性能和技术参数达到合同要求。
5.2乙方保证上述所有验收项目一次性通过验收。如果经过3次验收程序，合同设备仍不能通过验收，甲方有权拒绝接收设备并解除合同，乙方应在解除合同之日起3日内，返还甲方已付货款，并承担甲方由此造成的损失。
5.3由乙方设备验收不合格所产生的费用由乙方承担，且交货期不顺延。
[bookmark: _Toc265052800]6. 变更与结算
乙方应严格按照竞争性磋商文件载定的招标服务和技术要求进行供货、安装、调试。若确需变更应有甲方、监理的书面通知方可变更。变更增加部分经甲乙双方商定，如未超过成交总价的  %，乙方免收变更项目费用；变更增加部分如超过成交总价的    %以上，乙方给予甲方成交总价    %的优惠，收取变更项目费用。如有减少部分双方商定后据实扣减。响应文件有单价的设备以投标单价为准，响应文件没有的设备单价以甲、乙、监理三方以市场价格按成交价与投标限价相比的下浮率确定单价。人工费及其费率按规范取费。
[bookmark: _Toc265052801]7. 所有权和风险的转移
设备交付给甲方且验收合格后，该设备的所有权、风险从乙方转移到甲方，甲方获得该设备的所有权。
8.设备保证、保修及售后服务
8.1设备保证
8.1.1 乙方对其出售的产品享有完整的所有权，保证不被第三人追索和占有。若因乙方权利瑕疵所产生的一切后果及给甲方造成的损失，由乙方承担。乙方须自付费用为甲方取得继续使用该产品的权利。    
8.1.2 乙方保证其供应的本合同的“设备”的技术水平达到国家同类设备的技术指标，提供的所有设备及元器件是全新的并按最佳方案设计和制造。设备和材料的选型均符合工艺、安全运行操作以及长期使用的要求，并符合本合同附件的规定的各项运行指标及国家、行业有关的技术标准。     
8.1.3 设备在验收和保修期内运行性能和质量达不到设备技术规范要求，乙方无条件满足甲方要求。更换设备的一切费用由乙方负责，且交货期不顺延，因此造成的损失均由乙方承担。
8.2 设备保修及售后服务
8.2.1乙方对本合同“设备”的保修期为      年，自“设备”验收合格之日起计算。在保修期内，非使用方人为原因，造成货物发生故障无法使用的，乙方免费提供咨询、维保服务，检修人员在  24  小时内到场维修，解决故障问题。
8.2.2 在设备保修期内如设备出现故障、乙方应立即对甲方的故障设备进行修理、更换，并应自收到甲方报修通知的    小时内完成更换、修理及返件工作。新更换和补充修复部件保修期经甲方验收后重新开始计算。若由于乙方的迟延造成甲方不能正常工作或致使返修的故障设备超过保修期，则由此产生的修理费用及甲方损失由乙方负责。
8.2.3本合同“设备”保修期间内，乙方应向甲方持续免费提供每年6次回访服务。
8.2.4本合同“设备”使用期间内，乙方应向甲方持续提供维护支持、技术支持和备件支持。乙方向甲方提供的备件价格不得高于当时同种型号的市场价格及成交价格。
9. 索赔
9.1如果设备在制造、验收和保证期内乙方未能履行其在本合同项下所承担的义务，甲方有权寻求本条款规定的任意或全部救济方式。
9.2在本合同“设备”使用期内，如发现乙方提供的“设备”有缺陷或不符合合同规定时，甲方有权凭有关管理部门的检验证书或验收文件向乙方提出索赔。乙方应立即无偿换货或退货，并负担由此产生的费用和损失。乙方对设备及配件的更换期限或退款期限不迟于收到甲方通知后3日。如乙方不能按期派遣人员到工作现场，甲方有权自行消除缺陷或不符合合同之处，由此产生的一切费用均由乙方承担。
9.3 由乙方自付费用以新设备替换有缺陷的合同设备，同时乙方应在重新起算的保证期内对替换后的设备作出质量保证。乙方应自负风险和费用将替换后的设备或补供的设备运抵工作现场。对于急需的设备，乙方应自付费用将其运到昆明交付甲方。
9.4 乙方按质量低劣程度、甲方受损害的程度及损失的数额对合同设备进行降价。
[bookmark: _Toc265052802]9.5 乙方赔偿由乙方违约引起的甲方所受损失。
9.6 乙方应在收到甲方索赔要求后 3 日内作出回复。乙方应在甲方发出索赔通知后 3日内，按照甲方同意的方法解决索赔事宜。
[bookmark: _Toc265052803]9.7 如果乙方在收到甲方索赔要求后 7日内未能作出回复，该索赔要求将被视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方发出索赔通知后7日内或甲方同意的延长期限内，按照甲方同意的上述规定的方法解决索赔事宜，甲方有权要求乙方支付索赔金额。
10．履约保证金
本项目不缴纳。
11．不可抗力
如部分或者全部因下列人力不可控制的原因而致使合同义务没有或延迟履行,合同各方均不承担任何违约责任，包括且限于：战争、叛乱暴动、地震、洪水。在上述情况下，受不可抗力影响的一方应当及时将不可抗力的情况以书面方式通知本合同的另一方，并将预计的或者实际延迟期限以及有关细节通知另一方。如果不可抗力导致的延迟期限达到了30天，而且合同双方未能就本合同的进一步执行和修改达成合同的话，任何一方在向另一方提前 10 天发出书面通知之后，可以解除本合同。
[bookmark: _Toc265052807]12.违约责任
12.1 如果乙方有下述违约行为，在不妨碍甲方其它救济手段的情况下，甲方可以向乙方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同，并要求乙方承担合同总金额的     %的违约金。
[bookmark: _Toc265052808]12.1.1 乙方在合同规定的交货期后15日内仍未能交付合同设备。 
[bookmark: _Toc265052809]12.1.2 乙方未能使设备达到规定的最低技术性能和保证指标。
12.1.3 乙方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到甲方违约通知后15日内仍未能对其违约行为作出补救。
12.2  由于乙方原因未能按期向甲方交付验收合格的“设备”时，每逾1天，乙方向甲方支付合同金额       元的违约金。如果逾期15天，乙方仍不能交付设备的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。
12.3  合同签订后，双方均不得无故更改或终止合同。若因一方原因而导致合同无法继续履行，违约方应赔偿因此而给守约方带来的损失，并承担合同金额的   %的违约金。
13.公开：任何一方，如果没有得到另一方的书面同意，不得对外公布任何与本合同有关的消息。
14.转让：除非合同双方另有约定，任何一方都不得将本合同以及本合同项下的任何权利义务，直接或者间接地转让给任何第三方。
15.其他约定事项
15.1本合同在履行过程中如发生纠纷，双方应协商解决，协商不成，均可向人民法院起诉。
15.2本合同双方签字盖章后正式生效。
15.3本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
15.4本合同未尽事宜，双方协商解决或另立合同，但不得与本合同抵触。
15.5本合同履行完后自动终止。
合同各方授权代表签字如下：

甲方：                           乙方： 

法定代表人：                     法定代表人： 
授权代表人：                     授权代表人： 
地址：                           地址： 
电话：                           电话：
开户行：                         开户行： 
帐号：                           帐号：
邮政编码：                       邮政编码：
签订时间：                       签订时间：


附件一：《采购清单》
[bookmark: _Toc203294562][bookmark: _Hlk169860178]
第六章 采购需求
（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
采购标的需实现的功能或者目标：完成永平县第一中学2025年实验室及信息化教学设备的采购、安装、调试、培训及售后服务。
落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小微企业采购。
（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
所投产品应为全新产品且符合国家质量标准、部颁标准及行业规范的要求，符合国家各项推荐性规范及安全标准，除此之外，投标产品不应与第三方存在知识产权权属问题。
（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
质量：投标人所投产品应为全新产品且符合国家质量标准、部颁标准及行业规范的要求，满足中学教学需求，符合国家各项推荐性规范及安全标准，除此之外，投标产品不应与第三方存在知识产权权属问题。
安全：所有货物均应使用安全。供货时提供相应的检测报告。
技术规格、物理特性等要求：
	序号
	货物名称
	规格型号、技术参数及详细性能要求
	数量
	计量单位
	所属行业

	一、教学设备综合吊装实验室

	（一）教师控制演示区

	1
	化验水槽
	1、规格：≥440*330*190mm
2、水槽结构：高密度PP一体成型的水槽，水封式水塞，有效防止下水管废气溢出，排水口有过滤装置，有耐酸碱耐热耐有机溶液的特性。
	1
	个
	工业

	2
	三联水嘴
	1、高度640mm。
2、主体：采用ø22*2.3mm的黄铜制造。
3、进水管：采用ø22*1.3 mm管径的不锈钢制造。
4、出水管：采用ø15*1 mm 管径的不锈钢制造。
5、涂层：涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。
6、陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关要求达到50万次，静态最大耐压10 bar。
7、开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适。
	1
	个
	工业

	3
	教师电源
	1、教师演示台设有安全总电源，漏电过载保护功能；
2、交流220V多功能插座输出。
	1
	套
	

	4
	全智能系统控制箱
	1、整体尺寸不大于：450*200*900㎜(±5㎜)；箱体厚度为≥1.2mmSPCC冷轧钢板，表面光滑，不易变形，强度高等特点，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质，具有防腐性高；
2、控制箱体内分二段式结构设计，柜上端为电气设备安装层，下端为控制操作屏系统；
3、风机控制系统：重载矢量控制变频器1个，功率5.5KW，额定输入电压：三相380V，±15%；额定输入频率：50/60 HZ；
4、控制功能：数码显示、移位、编程、运行、正传切换、数值加减无极调速、停止复位；
（1）技术要求：采用集成IGBT模块，PLC运行，RS485通讯，智能设计参数，多段速运行，自动节能控制，自动稳压、宽电压设计、多种控制模式；
（2）特点：瞬间电机保护，电机转速调节、自动检测负载电流调整输出电压；
（3）九大保护电机：过载、过热、过压、欠压、过流、缺相、接地、短路、失速等保护；
5、3P电源总开关一组，学生总控2P漏电保护器一组，220V电源插座三组；
6、摇臂控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）；
7、电源控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室220V高压及0-30V低压进行单独或分组控制；
8、照明控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室照明进行单独或分组控制；
9、供排水控制系统：
（1）供水系统：每个学生终端配置一组水流检测传感器，当供水时自动进行排水控制；摇臂下方配有插拔式自动锁紧供水接口，接口与学生水槽柜之间通过优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可；
（2）排水系统：排水由智能化控制系统集中控制，摇臂下方配有插拔式自动锁紧排水接口，接口与学生水槽柜通过具有耐酸、耐碱、耐腐蚀功能的优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可，供排水管具有到位检测功能，水管未拔下，摇臂不能收起（防摇臂误操作收起检测系统）；
10、单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个，急停控制系统1套；配有关键安全系统既长时间不操作，自动切断总电源；电源分组控制系统1套、照明分组控制系统1套、供排水分组控制系统1套。
	1
	个
	工业

	5
	智能控制屏
	采用≥10寸高分辨率工业触摸屏，集中控制系统，可执行各选项控制（配一启动按钮开关和一急停开关）；
1、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能；
2、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制；
3、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制；
4、通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量；
5、供水控制：对全室给排水进行控制。
	1
	套
	工业

	6
	APP吊装控制系统
	微信小程序APP集中控制系统，可执行各选项控制：
1、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能；
2、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制；
3、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制。
	1
	套
	工业

	7
	温湿度探测系统
	系统控制箱内配置精密温湿度传感器，实时监测室内的温度和湿度，实时显示当前环境的温度和湿度，为舒适的室内环境提供实时数据参考。
	1
	项
	工业

	8
	火光烟雾系统
	本系统支持对火光及烟雾进行实时监测，火光烟雾传感器操作，可通过接收器采用传感器读取数据库内容，可在屏幕上显示数据。
	1
	项
	工业

	9
	手机语音控制(APP控制系统）
	微信小程序语音控制，对语音识别器说相应的指令即可控制主控台发送相应的动作指令，语音可控制交直流电压输出，高压输出，各组锁定，比如语音摇臂风管下放，语音电源电压12V，就可控制开启摇臂的放下，电压也就输出12V。
	1
	项
	工业

	（二）学生实验学习区

	1
	定制水槽柜
	1、规格：1000*600*850mm
2、柜体：实木颗粒板，台面：人造石台面
3、水盆：不锈钢台上盆
	3
	个
	工业

	（三）阅读讨论区

	1
	地台
	1、规格：高度400mm，长度及宽度现场定制
2、木龙骨基层，面层铺贴强化地板，台阶边口处安装内嵌式灯带
	12
	㎡
	工业

	（四）吊装集成系统

	1
	吊装学生电源
	1、顶部多模块电源供应装置：
（1)顶部电源供应装置模块：外形整体规格230×230×137㎜(±5㎜)，材质采用ABS工程塑料模具注塑一次成型，
（2）供应装置模块顶部配有固定电缆线接头，四周预留了高、低压电源接口，底部有四个软胶落地脚垫。（3）当学生插座电源打开之后，插座面板底部会有电源指示灯点亮。
2、模块储藏装置：
（1）采用内外双层结构设计，外壳规格Φ398mm*Φ398*122(±5㎜)，内胆规格Φ304mm×Φ304mm×163㎜(±5㎜)，材质采用ABS工程塑料模具注塑一次成型，有效提高光源的聚光性和产品的牢固性，
（2）四周氛围灯：储藏模块内四周氛围LED光源，灯罩采用双面磨砂1.5㎜PC散光板，
3、低压电源模块：
（1）教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作,保证实验安全有序进行。可以分组或独立控制；当学生提问时还具有电子举手，与老师互动功能。
（2）学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用液晶显示电源学生交直流电压。
（3）学生交流电源通过上下键0～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2.5A
（4）学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为0～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2.5A；
（5）一个电源模块有2个网络接口，方便随时能上网，底部电源盒上具手动微调上下升降功能，灯光照明控制以及20V插座电源控制。
4、高压电源模块： 采用220V，多功能安全插座。
5、灯光照面系统：接收智能化控制系统控制，配置LED灯线1组，灯罩采用亚克力材质，设计安装透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。
6、智能升降机构：采用自动升降牵引装置，牵引轮、牵引绳、壳体，牵引轮转动设置在壳体上，通过旋转轮，旋转轮为可转动设置，旋转轮和旋转轮设置一圈连接槽，牵引绳连接在旋转轮槽中，牵引绳在旋转轮之间存在预紧力。其牵引绳连接在旋转轮之间，来驱动牵引 绳移动，牵引轮正转、反转，来带动牵引绳伸缩移动，牵引电源升降移动。
	4
	个
	工业

	2
	智能吊装箱体
	1、主体框架尺寸：1700*620*300mm(±5mm)，采用1.8mm-3mm厚国际新型复合材料，经高温模压工艺一次成型，表面光滑，环保无毒、生产工业采取四面模块化组合，模块化安装、安装简单、维修更换便捷；
2、特点：具有优良的电气绝缘性、耐腐蚀性、机械性能、优异的耐紫外线抗老化性能及阻燃性可达到FVO级，使用寿命长，永不变色之特性，能有效保护主体内结构部件供应系统的安全；
3、堵头椭圆形结构，边框带有氛围灯光；承重骨架采用优质工业级高强度型材经CNC精加工成型，质量轻、强度高、耐腐蚀、结构稳定；
4、动力选用了优良的超静音安全低压直流24V低压电机动力，摇臂采用规格大小为70*55MM椭圆形，厚度≥1.5mm优质铝合金挤压成型，动力装置和主体结构模块化组合，安装维护便捷，运行无噪音；
5、顶装固定支架护罩：SPCC冷轧钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工业采取模块组合，便于安装，外观流线形设计，简洁美观，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。
★智能吊装箱体的（1）金属件耐腐蚀性能：中性盐雾试验480h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥9级；（2）金属喷涂层硬度≥2级；（3）塑料件耐腐蚀性能：中性盐雾试验480h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥9级；（4）塑料件耐老化性能：室内≥500h，外观颜色评级不低于4级；（5）重金属含量：铅≤0.1%，镉≤0.1%，汞≤0.1%；需参照相关国家标准达到相应技术要求，提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件。
	3
	套
	工业

	3
	智能摇臂升降系统
	动力采用为直流24V减速低压电机，连接杆采用DN60*1.8mm专用铝合金模具一体成型；内部水电分离，功能模块采用模具一体成型，形状为椭圆形设计，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关，可选配网络及上下水模块，同时可以扩展煤气等模块；系统自带障碍物保护功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动复位；摇臂在运动的过程中供应模块的电源处于断电状态。
	6
	个
	工业

	4
	电源供应模块
	1、接收智能化控制系统控制，内含新国标5孔插座，可以分组或独立控制电源供给，220V。
2、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作；可以分组或独立控制；
3、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用≥1.54寸液晶显示电源学生交直流电压；
4、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A；
5、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。
6、采用485网络模块接口。
	6
	组
	工业

	5
	急停装置
	在水电系统出现故障时紧急制动，确保实验操作时的安全性。
	6
	组
	工业

	6
	智能照明
	接受智能化控制系统控制，采用LED灯珠，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。
	6
	套
	工业

	（五）通风设备

	1
	吸风罩
	1、结构：万向伸缩吸风罩分三段组成，集成于吊装一体内，随摇臂面板一起升降，在实验需要时可进行一节节活塞型拉出，不使用时一起收于吊装内，老师授课时不挡学生视线；
2、材质：伸缩圆管采用铝合金材料，表面和管内工艺经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀
3、规格：第一段外管φ81；第二段外管φ72，圆管壁厚为1.5mm；第三段采用定向风管软管采用硬质工程ABS材料，规格：直径φ63，壁厚3.5mm；管头内壁连接处采用工程ABS材料密封卡扣， 使用温度-10度至100度，随意弯曲定向，三节伸开最大范围1300mm；收缩最小540mm；伸缩顺畅；
4、关节：与吊装主体连接处关节采用高强度工程BAS模具注塑成型，使摇臂实现90°旋转；
5、关节密封圈：不易老化之高密度橡胶；
6、风罩固定柄：高强度工程BAS模具注塑成型，两段设计有双卡口，使用完毕把双卡口扣与伸缩管第一节管卡扣紧，摇臂一起收藏到整体吊装内；
7、伞形吸风罩采用非晶硅胶，无毒环保、耐化学性好、不易老化，规格：φ160mm高75mm。
	12
	个
	工业

	2
	万向吸风罩
	1、关节：高密度 PP 材质，可 360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗；
2、关节及密封圈：不易老化之高密度橡胶；
3、关节连接杆：304 不锈钢；
4、关节松紧旋钮：PP 材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合；
5、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量；
6、拱形/杯形集气罩：高密度 PP 材质，直径 375mm；
7、伸缩导管：铝合金管；
8、固定底座：非粘接而成，模具注塑一体成型，牢度强，不脱底。
★万向式吸风罩在进行200h中性盐雾试验后，吸风罩外观评级需达到10级；耐久性、高低温老化测试合格，需提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件。
	1
	个
	工业

	3
	通风系统
	1、6#风机：选用防腐蚀的UPVC工程塑料风机，电机功率≥5.5kW，根据室内环境可随意调风量大小，风量可达6840～12700m³/h；
2、风机减振器：橡胶胶垫Φ120mm；
3、防雨帽：化工工程塑料UPVCφ650mm
4、消音器、软接、风机变频控制器等
5、室内风管及配件(实际管径视现场情况选择）
	1
	套
	工业

	（六）安装附件部分

	1
	电源布线耗材
	电源主线采用2.5mm²国标线材铺设；选用Ф25PVC阻燃线管预埋或采用PVC线槽明敷；每组模块间取电连接线1.5mm²国标线材对接至主线2.5mm²。（不包含土建施工）
	1
	室
	工业

	2
	风机布线耗材
	风机专用线电源主线需采用4mm²国标BVR塑铜线铺设经教师电源控制台至风机。（不包含土建施工）
	1
	室
	工业

	3
	室外风管及配件
	1、主通风管规格：采用φ200mm-φ400mm的PVC成品管道（根据现场情况选择）；
2、管道配件：管道三通、弯头、变径、直接；
3、安装附件：固定铁卡，每4米风管用一个铁卡固定。（不包含土建施工）
	1
	套
	工业

	4
	给/排水设备
	1、给水：上水管和进水管为国标Ф25的PPR材质水管；
2、排水：采用Ф50的国标优质UPVC专用排水管；
3、配件：开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等。（不包含土建施工）
	1
	套
	工业

	5
	吊装安装辅件
	1、采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节；
2、主要辅件有：三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。
	1
	套
	工业

	6
	安装及调试
	1、包含教师演示台、学生实验台凳、电源、水槽台、通风系统、吊装系统安装；
2、调试：系统结构调试、系统控制调试、室内通风系统调试、给排水调试、供电系统调试、照明系统调试。
	1
	室
	工业

	（七）环境装修装饰

	1
	氛围营造
	1、精选雪弗板材质，采用UV喷绘；
2、3D浮雕效果，根据学科特点由专业设计人员进行创意设计，营造良好的学科氛围。
	1
	项
	工业

	2
	造型吊顶
	铝方通搭配石膏板造型吊顶
	100
	㎡
	工业

	3
	顶面乳胶漆涂刷
	1、基层处理：铲除原墙面粉刷层空鼓、起皮、脱落部位，并涂刷墙固；
2、刮腻子要求：成品腻子满刮二遍；
3、涂料品种、喷刷遍数：白色环保二合一乳胶漆二底一面；
	100
	㎡
	工业

	4
	灯具
	顶面线条灯，筒灯以及铝方通内嵌式LED灯条
	1
	项
	工业

	5
	地胶
	1、基层：4mm厚水泥基自流平砂浆找平（若原地面已做找平处理，则此项不用再次找平0；
2、面层：2.0mm厚耐酸碱、防水防滑、阻燃耐磨PVC塑胶地板，接缝处焊线处理；
3、踢脚线：100mm高地胶踢脚线；
	105
	㎡
	工业

	6
	墙面乳胶漆涂刷
	1、基层处理：铲除原墙面粉刷层空鼓、起皮、脱落部位，并涂刷墙固；
2、刮腻子要求：成品腻子满刮二遍；
3、涂料品种、喷刷遍数：白色环保二合一乳胶漆二底一面；
	130
	㎡
	工业

	7
	知识窗帘
	布艺窗帘定制及安装
	30
	m
	工业

	二、高中数字化探究设备器材

	1
	无线彩屏力与加速度传感器
	1.力：-50N~+50N，分辨率：0.01N；3轴加速度±16g ，分辨率：0.01g；内置陀螺仪；±35rad/s（±2000d/s），分辨率：0.06d/s；24Bit高精度高速采样；在超重与失重现象的实验中，它能够实时、准确地采集力、加速度实时数据；配合向心力实验器，在研究向心力与角速度关系的实验中，其中力与角速度平方实际数据点与拟合曲线的误差R>0.9（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<0.02（平均误差<0.02N）；
2.内置2寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可置零、调整小数位数、设置关机或休眠时间；
3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口；
4.内置无线充电模块，实现无线快充；
5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；
6.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集；
7.传感器使用时，无需数据采集器；
8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ；
9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接；
10.内置128Mbit数据存储芯片；
★提供该产品由国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检验报告扫描件，检验标准符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》、JY0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》、GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》、GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验A:低温》、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验第 2部分:试验方法试验B:高温》，且检验报告中需不少于以下检验项：
A.力：-50N~+50N，分辨率：0.01N；3轴加速度±16g ，分辨率：0.01g；内置陀螺仪；±35rad/s（±2000d/s），分辨率：0.06d/s；24Bit高精度高速采样；在超重与失重现象的实验中，它能够实时、准确地采集力、加速度实时数据；配合向心力实验器，在研究向心力与角速度关系的实验中，其中力与角速度平方实际数据点与拟合曲线的误差R>0.9（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<0.02（平均误差<0.02N）。
B.内置2寸高清彩色液晶屏；内置无线充电模块，实现无线快充。
C.传感器使用时，无需数据采集器。
D.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式。
E.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接。
	1
	套
	工业

	2
	无线彩屏微力传感器
	1.测量范围：-10N~+10N，分辨率：0.001N ；24Bit高精度高速采样；
2.内置2寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可置零、调整小数位数、设置关机或休眠时间；
3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口；
4.内置无线充电模块，实现无线快充；
5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；
6.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集；
7.传感器使用时，无需数据采集器；
8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ；
9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接；
10.内置128Mbit数据存储芯片；
★提供该产品由国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检验报告扫描件，检验标准符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》、JY0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》、GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》、GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验A:低温》、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验第 2部分:试验方法试验B:高温》，且检验报告中需不少于以下检验项：
A.测量范围：-10N~+10N，分辨率：0.001N。
B.内置2寸高清彩色液晶屏；内置无线充电模块，实现无线快充。
C.传感器使用时，无需数据采集器。
D.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式。
E.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接。
	1
	套
	工业

	3
	无线光电门传感器
	1.传感器：分辨率：2μS；
第1类测量方式：集成≥2路高速触发计时测速传感器，相当于2个传统光电门；
第2类测量方式：集成≥1路激光计时触发器，可以测量物体运动计时速度；
第3类测量方式：集成≥1路扩展触发器，可以外接震动开关、磁性开关等开关量进行触发计时测速；
2.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集；
3.传感器使用时，无需数据采集器；
4.能够实现无线实验、usb线连实验连接方式；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ；
3.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接；
5.内置600mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口；
6.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；
7.双光电门设计，双光电门间距：1.5cm，配有固定用塑料杆，可固定在铁架台；机身上的开孔可固定滑轮。
	1
	套
	

	4
	无线数智小车
	1）数智小车内置蓝牙无线模块；数智小车与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集；
2）数智小车使用时，无需数据采集器；
3）数智小车是多合一的传感器仪器，能够同时测量位移、速度、加速度、角速度、力；在牛顿力学实验设计中，使用一辆数智小车，无需其它配件，即可探究加速度与力的关系，从而精确地测量出运动物体的质量（人教版必修一P96）；在研究弹簧弹力与形变量的关系实验中，获取F-△X的图像，可对图像进行线性拟合；实际数据点与拟合曲线的误差R>0.98（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<0.01（平均误差<0.01N）；
4）小车内置传感器具有数字标识码，便于数据终端选择性连接；
5）使用可充电锂聚合物，内置1500mAh大容量可充电电池；通用TypeC标准充电数据接口；
6）校零方式：可使用软件设置为自动校零或手动校零；
7）节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，自动关闭电源；
主要部件及参数：无线数智小车1个： 24Bit高精度高速采样；
1.力-测量范围：-50N~+50N，分辨率：0.01N；
2.位移-分辨率：±0.2mm 
3.速度-测量范围：±3m/s；
4.加速度-测量范围：3轴，-16g~+16g(g=9.8m/s²)；
5.陀螺仪-测量范围：-35rad/s~+35rad/s（±2000d/s）；
配合运动学轨道及附件、智能化电机、向心力转台等可完成实验：
1.高中物理：探究弹簧弹力与形变量的关系——学生分组
2.高中物理：探究物体的加速度与力、质量的关系——学生分组
3.高中物理：探究向心加速度角速度的关系——学生分组
4.高中物理：验证小车沿斜面下滑过程中的机械能守恒——学生分组
5.高中物理：完全非弹性碰撞过程中的动量守恒——学生分组
6.高中物理：完全弹性碰撞过程中的动量守恒——学生分组
7.高中物理：描述运动量的测量——教师演示
8.高中物理：运动规律的研究——教师演示
9.高中物理：摩擦力的研究——教师演示
10.高中物理：探究作用力与反作用力——教师演示
11.高中物理：超重与失重——教师演示
12.高中物理：探究动能与速度的关系——教师演示
13.高中物理：探究变力作用下的动量定理——教师演示
14.高中物理：弹簧振子振动的研究——教师演示
15.高中物理：利用单摆测重力加速度——教师演示
16.物理创新：运动图像分析
17.物理创新：速度和速度图像
18.物理创新：摩擦系数-静摩擦力与滑动摩擦力
19.物理创新：探究弹性和非弹性碰撞的动量与动能是否守恒
20.物理创新：功和动能
21.物理创新：功能关系
22.物理创新：简谐运动
23.物理创新：周期性运动：质量和弹簧
初中实验：
1.平均速度 
2.探究影响滑动摩擦力大小的因素——学生分组
3.探究浮力大小跟哪些因素有关——学生分组
4.二力平衡
★提供该产品由国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检验报告扫描件，检验标准符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》、JY0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》、GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》、GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验A:低温》、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验第 2部分:试验方法试验B:高温》，且检验报告中需不少于以下检验项：
A.力-测量范围：-50N~+50N，分辨率：0.01N；位移-分辨率：±0.2mm；速度-测量范围：±3m/s；加速度-测量范围：3轴，-16g~+16g(g=9.8m/s²)；陀螺仪-测量范围：-35rad/s~+35rad/s（±2000d/s）。
B.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接。
C.小车使用时，无需数据采集器。
D.小车内置蓝牙无线模块，与数据采集终端（电脑、平板或手机） 直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集。
E.小车是多合一的传感器仪器，能够同时测量位移、速度、加速度、角速度、力；在牛顿力学实验设计中，使用一辆数智小车，无需其它配件，即可探究加速度与力的关系，从而精确地测量出运动物体的质量；在研究弹簧弹力与形变量的关系实验中，获取F-△X的图像，可对图像进行线性拟合；实际数据点与拟合曲线的误差R>0.98（数据点紧密围绕拟合曲线分布），RMSE<0.01（平均误差<0.01N）。
	2
	套
	工业

	5
	无线彩屏分体位移传感器（收发）
	1.测量范围：0cm ~200cm，分辨率：1mm；
2.内置2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互；
3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口；
4.内置无线充电模块，实现无线快充；
5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；
6.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集；
7.传感器使用时，无需数据采集器；
8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ；
9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接；
10.内置128Mbit数据存储芯片。
	1
	套
	工业

	6
	分体位移传感器支架
	含传感器小车固定底座*1，配套M6手拧螺丝*1，高度调节配件一（含M4羊角螺丝*2），高度调节配件二*1（含M4羊角螺丝*2），传感器配套M6手拧螺丝*2；与分体位移传感器搭配，可将传感器固定在轨道及小车上。
	1
	套
	工业

	7
	无线彩屏一体位移（运动）传感器
	1.测量范围：0.15m~6m，分辨率：1mm，方便固定安装，角度可调；
2.内置1200mA大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口；
3.内置0.91寸显示屏，可以脱机测量实时距离数据；
4.智能关机，默认不联机状态运行10分钟自动关机；
5.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集；
6.传感器使用时，无需数据采集器；
7.能够实现无线实验、usb线连实验2种连接方式；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0，蓝牙5.0标准，空中速率≥2Mbps ；
8.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连。
	1
	套
	工业

	8
	运动学轨道
	主要部件及参数：1.2m低摩擦动力学轨道1个，三个附件：铁架台夹子1个，末端终止器1个，水平调节支座1个。
	1
	套
	工业

	9
	运动学轨道附件
	滑轮*1个、光电门支架*2个、挡光片*1套、轻质软弹簧*2个、固定螺栓*2个、钩码固定底座*1个、50g钩码*5个、塑料透明小桶*1个、5g配重*6个、角度指示器1个。
1、滑轮：用于牛顿力学，适合厚达 2.0 厘米的轨道或桌面。
2、角度指示器：配合动力学轨道，进行斜面上运动的研究，±30度角度指示器；主要部件及参数：滑轮1个；滑轮夹1个；安装螺丝2个；
3、光电门支架（2个）：该光门支架支架可将光门端头直接安装到动力学轨道上。这样就不需要单独的光门支架，并可以方便地根据轨道来调节光门的高度。该装置带有两个光门支架。主要部件及参数：支架2个；正方形螺母2个；螺钉2个；
4、挡光片：主要部件及参数：四种挡光片：1cm挡光片1个；2cm挡光片1个；4cm挡光片1个；6cm挡光片1个；M5X8固定螺丝2个；
5、轻质软弹簧：探究弹簧弹力与形变量的关系实验时使用；主要部件及参数：弹簧长度≥5.5cm；
6、固定螺栓：探究弹簧弹力与形变量的关系实验时使用，主要部件及参数：M6圆环螺帽、丝长25mm-M6不锈钢螺丝；
7、钩码固定底座：固定在数智小车上方，用于固定小车配重（50g钩码）。
	1
	套
	工业

	10
	智能化电机
	主要部件：智能减速电机、配套传动装置，配有防滑轮；增加运动的平稳性；配有1200mAh容量可充电锂电池；配有标准2.5mm耳机插孔，实现数字控制；能够实现智能调速；快速、慢速、前进，后退，停止等操作；电机与数智小车组合，可研究摩擦力等实验（人教版必修一P62）、探究影响滑动摩擦力大小的因素（苏科版八下P38），使小车作匀速运动，从而匀速拉动摩擦块完成实验。
	1
	套
	工业

	11
	无线彩屏多量程电压传感器
	1.测量范围1：-20V~+20V，分辨率 ：0.01V ；测量范围2：-5V~+5V，分辨率：0.001V；测量范围3：-500mV~+500mV，分辨率：0.1mV。24Bit高精度高速采样。在研究探究感应电动势与线圈匝数的关系实验中，获取线圈匝数与电压的数据及图像，可对图像进行线性拟合；实际数据点与拟合曲线的误差R>0.98（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<0.2（平均误差<0.2V）；
2.内置2寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可置零、调整小数位数、设置关机或休眠时间；
3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口；
4.内置无线充电模块，实现无线快充；
5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；
6.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集；
7.传感器使用时，无需数据采集器；
8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ；
9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接；
10.内置128Mbit数据存储芯片；
11.内阻：≥1.0MΩ（并联使用,分流极小）
★提供该产品由国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检验报告扫描件，检验标准符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》、JY0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》、GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》、GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验A:低温》、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验第 2部分:试验方法试验B:高温》，且检验报告中需不少于以下检验项：
A.测量范围1：-20V~+20V，分辨率 ：0.01V ；测量范围2：-5V~+5V，分辨率：0.001V；测量范围3：-500mV~+500mV，分辨率：0.1mV。在研究探究感应电动势与线圈匝数的关系实验中，获取线圈匝数与电压的数据及图像，可对图像进行线性拟合；实际数据点与拟合曲线的误差R>0.98（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<0.2（平均误差<0.2V）。
B.内置2寸高清彩色液晶屏，显示实时传感器数据。
C.传感器使用时，无需数据采集器。
D.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式。
E.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接。
	1
	套
	工业

	12
	无线彩屏多量程电流传感器
	1.测量范围1：-3A~3A，分辨率：0.01A；测量范围2：-500mA~500mA，分辨率：0.1mA；测量范围3：-20mA~+20mA，分辨率：0.01mA。24Bit高精度高速采样。
2.内置2寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可置零、调整小数位数、设置关机或休眠时间；
3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口；
4.内置无线充电模块，实现无线快充；
5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；
6.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集；
7.传感器使用时，无需数据采集器；
8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ；
9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接；
10.内置128Mbit数据存储芯片；
11.内阻：≤0.5Ω（串联使用，分压极小）;
★提供该产品由国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检验报告扫描件，检验标准符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》、JY0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》、GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》、GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验A:低温》、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验第 2部分:试验方法试验B:高温》，且检验报告中需不少于以下检验项：
A.测量范围1：-3A~3A，分辨率：0.01A；测量范围2：-500mA~500mA，分辨率：0.1mA；测量范围3：-20mA~+20mA，分辨率：0.01mA。
B.内置2寸高清彩色液晶屏。
C.传感器使用时，无需数据采集器。
D.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式。
E.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接。
	1
	套
	工业

	13
	无线彩屏多量程微电流传感器
	1.测量范围1：-100μA~+100μA，分辨率：0.1μA；测量范围2：-10μA~10μA，分辨率：0.01μA；24Bit高精度高速采样；配合光电效应的定量研究实验板，在光电效应实验中，此微电流能够实时、精准地监测光电流的变化。该传感器具备极高的灵敏度和快速响应能力，可有效捕捉光电流随入射光频率、光强以及外加电压变化的动态过程。实验中，通过调节反向电压直至光电流降为零，我们能够准确测定遏制电压，从而验证光电效应的基本规律，继而求出普朗克常量；
2.内置2寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可置零、调整小数位数、设置关机或休眠时间；
3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口；
4.内置无线充电模块，实现无线快充；
5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；
6.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集；
7.传感器使用时，无需数据采集器；
8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ；
9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接；
10.内置128Mbit数据存储芯片。
	1
	套
	工业

	14
	无线彩屏三维磁传感器
	1.测量范围1：X轴-5mT~+5mT，Y轴-5mT~+5mT，Z轴 -5mT~+5mT；分辨率0.001mT；测量范围2：X轴-130mT~+130mT，Y轴-130mT~+130mT，Z轴-130mT~+130mT；分辨率0.1mT。
2.内置2寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间；
3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口；
4.内置无线充电模块，实现无线快充；
5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；
6.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集；
7.传感器使用时，无需数据采集器；
8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ；
9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接；
10.内置128Mbit数据存储芯片；
★提供该产品由国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检验报告扫描件，检验标准符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》、JY0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》、GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》、GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验A:低温》、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验第 2部分:试验方法试验B:高温》，且检验报告中需不少于以下检验项：
A.测量范围1：X轴-5mT~+5mT，Y轴-5mT~+5mT，Z轴 -5mT~+5mT；分辨率0.001mT；测量范围2：X轴-130mT~+130mT，Y轴-130mT~+130mT，Z轴-130mT~+130mT；分辨率0.1mT。
B.内置2寸高清彩色液晶屏；内置无线充电模块，实现无线快充。
C.传感器使用时，无需数据采集器。
D.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式。
E.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接。
	1
	套
	工业

	15
	无线彩屏静电传感器
	1.测量范围：-120nC~+120 nC（区间0-240nC）；分辨率：0.01nC ；电压测量范围：-10V~+10V
2.内置2寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可设置关机或休眠时间；
3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口；
4.内置无线充电模块，实现无线快充；
5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；
6.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集；
7.传感器使用时，无需数据采集器；
8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ；
9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接；
10.内置128Mbit数据存储芯片。
	1
	套
	工业

	16
	无线彩屏压强传感器
	1.测量范围：0~700kPa，分辨率：0.001kPa；完成玻意尔定律：得到P-1/V图像，可对图像进行线性拟合；实际数据点与拟合曲线的误差R>0.98（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<2（平均误差<2kPa）；
2.内置2寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间；
3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口；
4.内置无线充电模块，实现无线快充；
5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；
6.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集；
7.传感器使用时，无需数据采集器；
8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ；
9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接；
10.内置128Mbit数据存储芯片；
★提供该产品由国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检验报告扫描件，检验标准符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》、JY0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》、GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》、GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验A:低温》、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验第 2部分:试验方法试验B:高温》，且检验报告中需不少于以下检验项：
A.测量范围：0~700kPa，分辨率：0.001kPa；完成玻意尔定律：得到P-1/V图像，可对图像进行线性拟合；实际数据点与拟合曲线的误差R>0.98（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<2（平均误差<2kPa）。
B.内置2寸高清彩色液晶屏；内置无线充电模块，实现无线快充。
C.传感器使用时，无需数据采集器。
D.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式。
E.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接。
	1
	套
	工业

	17
	无线彩屏相对压强传感器
	1.测量范围：-50kPa~+50kPa，分辨率：0.001kPa；
2.内置2寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间；
3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口；
4.内置无线充电模块，实现无线快充；
5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；
6.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集；
7.传感器使用时，无需数据采集器；
8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ；
9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接；
10.内置128Mbit数据存储芯片。
	1
	套
	工业

	18
	无线彩屏温度传感器
	1.测量范围：-50ºC - 200ºC，分辨率：0.1ºC；24Bit高精度高速采样；
2.内置2寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间；
3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口；
4.内置无线充电模块，实现无线快充；
5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；
6.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集；
7.传感器使用时，无需数据采集器；
8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ；
9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接；
10.内置128Mbit数据存储芯片。
	1
	套
	工业

	19
	无线彩屏快速温度传感器
	1.测量范围：-50ºC~ 200ºC，分辨率：0.1ºC；24Bit高精度高速采样；
2.内置2寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间；
3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口；
4.内置无线充电模块，实现无线快充；
5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；
6.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集；
7.传感器使用时，无需数据采集器；
8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ；
9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接；
10.内置128Mbit数据存储芯片。
	1
	套
	工业

	20
	无线彩屏声音传感器
	1.声级范围20dB-130dB，分辨率0.1dB；能够采集实时波形，频率响应范围：10Hz-20kHz; 
2.内置2寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可设置关机或休眠时间；
3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口；
4.内置无线充电模块，实现无线快充；
5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；
6.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集；
7.传感器使用时，无需数据采集器；
8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ；
9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接；
10.内置128Mbit数据存储芯片；
★提供该产品由国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检验报告扫描件，检验标准符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》、JY0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》、GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》、GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验A:低温》、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验第 2部分:试验方法试验B:高温》，且检验报告中需不少于以下检验项：
A.声级测量范围：20dB ~130dB，分辨率：0.1dB。能够采集实时波形，频率响应范围：10Hz-20kHz。
B.内置2寸高清彩色液晶屏；内置无线充电模块，实现无线快充。
C.传感器使用时，无需数据采集器。
D.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式。
E.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接。
	1
	套
	工业
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	无线彩屏光强传感器
	1.测量范围：0Lx ～5000LX~150000Lx ，分辨率：1LX；
2.内置2寸高清彩色液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间；
3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口；
4.内置无线充电模块，实现无线快充；
5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；
6.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集；
7.传感器使用时，无需数据采集器；
8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ；
9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接；
10.内置128Mbit数据存储芯片；
★提供该产品由国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检验报告扫描件，检验标准符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》、JY0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》、GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》、GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验A:低温》、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验第 2部分:试验方法试验B:高温》，且检验报告中需不少于以下检验项：
A.测量范围：0Lx ～5000LX~150000Lx ，分辨率：1LX；
B.内置2寸高清彩色液晶屏；
C.传感器使用时，无需数据采集器；
D.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；
E.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接。
	1
	套
	工业
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	双缝干涉实验仪（教师端）
	材质及主要部件：
1、1个光源：波长650nm；含4对双缝（缝宽0.08mm，缝距0.5mm;缝宽0.08mm，缝距0.25mm; 缝宽0.04mm，缝距0.5mm; 缝宽0.04mm，缝距0.25mm; ）；4个单缝（缝宽分别为0.16mm、0.08mm、0.04mm、0.02mm）；4对多缝（缝宽均为0.04mm，缝距均为.0.125mm，分别是2、3、4、5条缝）；4对小孔（三角形小孔，边长0.3mm；正方形小孔，边长0.3mm；圆周小孔，直径0.3mm；遮光圆斑，直径1mm）。
2、1根光学底座120cm；
3、1个光强分布传感器：测量范围大于29mm，分度大于120点/毫米；
当一束激光通过双缝时，被分为振动情况相同的两束光，射到光屏上发生叠加，形成光的干涉图样即明暗相间的条纹。
	1
	套
	工业
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	实验室数据采集系统
	1款软件实现以下功能：
01.数据终端：支持从台式机、笔记本、智慧黑板、平板等多种终端设备采集数据。
02.系统兼容：微软、安卓、鸿蒙、未来可升级为兼容国产操作系统。
03.实时展示：具备多页面展示数据、表格、图形、仪表，支持实时采集、显示分析数据，支持图像的缩放、自适应、平移；能够实现实时多路传感器同时采集数据与曲线对比，也能够采集多次实验数据与曲线实现多次实验对比；每次实验可以自由设计多种表格，数字，图线布局组合，多页视图可以随意添加曲线坐标分析各种变量关系；
04.数据来源：包括传感器数据、输入数据、自带常量、计算数据；可设置多区域多Y轴/X轴，便于实验数据对比分析。
05.数据处理：包括图像处理与表格处理，图像处理-支持多种函数的拟合（显示拟合函数表达式）、积分、最大值、最小值、平均值，同时可以显示任意点的坐标、斜率；表格处理-支持多种数据的最大值、最小值、平均值、标准偏差，同时通过公式建立变量之间的关系；
06.实验模板：内置实验模板，依照教材顺序进行选择实验，适合入门用户；可生成自建模板并进行系统化管理；同时允许熟练用户根据需求自定义模板。含有物理、化学、生物、科学等课标实验、拓展实验、创新实验。
07.智能管理：打开电源的传感器且自动搜索，按距离排序，支持通过识别码选择性连接。传感器单位转换、实验报告编写与生成、数据表格导出及界面截图。
08.更新提示：传感器固件及软件版本更新时，自动提醒用户并支持在线升级。
09.在线帮助：每个实验中可点击帮助，查看实验视频，内置软件使用指南及实验视频操作。
10.兼容实验：集通用软件、专用软件、测试软件及理化生软件功能于一体，生成的一个桌面快捷方式，无需额外软件，全面适用于项目所有数字化产品的软件。
	1
	套
	工业

	24
	无线蓝牙适配器
	支持PC或者笔记本蓝牙5.0高速传输。兼容蓝牙4.0、4.1、4.2，传输距离大于等于10米，信号稳定、支持大数据量连续传输、支持Win7/8/10/11系统。
	1
	套
	工业
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	USB充电站B
	USB 充电站可让您通过 USB 电缆（传感器随附）为无线传感器充电。USB3.0接口，数量7个，PC+ABS材质，供电接口DC，供电线长1.5米，数据线长1米。
	1
	套
	工业
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	高中物理实验箱一
	一、实验箱规格描述
1、箱体外观尺寸：456×375×206mm(±5mm)。
2、箱体结构：整体结构分为箱体、上箱盖、抽屉、提手。采用专用环保型ABS料注塑一体成型，平滑无锐口，加强筋加固，安全牢固；
3、最大承重：≥40公斤。
4、开合方式：需具备多种开合方式（需包含但不限于以下两种开合方式），满足学校多个场景下对实验箱内器材的便捷拿取及收纳的需求。
(1)单独使用时候，实验箱上箱盖可以翻盖打开，方便考试测评等实验，减少占用桌面空间。
(2)集体存储时候，箱体自带限位卡槽，通过上下面耦合卡槽定位，保证若干个箱体堆叠时不会滑动；箱体叠放时，箱体正面可以通过抽屉打开，不需整箱搬动即可拿取器材，提高日常授课使用效率。
二、主要配置及用材
游标卡尺（铝，10分度，量程15cm）两个；
游标卡尺（铝，20分度，量程15cm）两个；
螺旋测微器（0-25mm；刻度为0.01mm）两个；
刻度尺（300mm不锈钢尺）一个；
铁架台（底座+铁杆，大小两个铁圈；铁夹组件）一套；
弹簧（3N/m带指针螺旋弹簧）三个；
钩码（50g*10）一盒；
弹簧测力计（5N）两个；
单摆球盒（3塑料球，2铁球）两套；
计时器（塑料材质；按键调节分秒）一个；
力的合成分解演示器（由分度坐标盘、汇力环、5N弹簧测力计、调节器、滑轮、滑轮夹、主杆、底座组成）一套（外装）。
三、能够完成的探究活动或实验课题：
1、长度的测量及其测量工具的选用
2、探究弹簧弹力与形变量的关系
3、探究两个互成角度的力的合成规律
4、用单摆测量重力加速度的大小
	2
	套
	工业
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	高中物理实验箱二
	一、实验箱规格描述
1、箱体外观尺寸：456×375×206mm(±5mm)。
2、箱体结构：整体结构分为箱体、上箱盖、抽屉、提手。采用专用环保型ABS料注塑一体成型，平滑无锐口，加强筋加固，安全牢固；
3、最大承重：≥40公斤。
4、开合方式：需具备多种开合方式（需包含但不限于以下两种开合方式），满足学校多个场景下对实验箱内器材的便捷拿取及收纳的需求。
(1)单独使用时候，实验箱上箱盖可以翻盖打开，方便考试测评等实验，减少占用桌面空间。
(2)集体存储时候，箱体自带限位卡槽，通过上下面耦合卡槽定位，保证若干个箱体堆叠时不会滑动；箱体叠放时，箱体正面可以通过抽屉打开，不需整箱搬动即可拿取器材，提高日常授课使用效率。
二、主要配置及用材
电火花计时器（机身【220±10V/50Hz/带插电线】，含：300±3g重锤，G形夹，专用纸带，墨粉纸盘1袋）一套；
纸带一卷；
细线（1m）一条；
钩码（50g*10个）一盒；
刻度尺（300mm不锈钢尺）一个；
托盘天平（【200g，0.2g】、砝码【100g、50g、10g、5g 各1个，20g 2个，内附镊子】）一套；
铁架台（底座+铁杆，大小两个铁圈；铁夹组件）一套；
碰撞试验器（斜槽、重锤线、三个质量不同的小球）一套；
长木板（内含轨道，小车，配重块，小桶，高度调节装置，滑轮，小车捕获装置以及释放装置等）一套（外装）。
三、能够完成的探究活动或实验课题：
1、测量做直线运动物体的瞬时速度
2、探究加速度与物体受力、物体质量的关系
3、验证机械能守恒定律
4、验证动量守恒定律
	2
	套
	工业
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	高中物理实验箱三
	一、实验箱规格描述
1、箱体外观尺寸：456×375×206mm(±5mm)。
2、箱体结构：整体结构分为箱体、上箱盖、抽屉、提手。采用专用环保型ABS料注塑一体成型，平滑无锐口，加强筋加固，安全牢固；
3、最大承重：≥40公斤。
4、开合方式：需具备多种开合方式（需包含但不限于以下两种开合方式），满足学校多个场景下对实验箱内器材的便捷拿取及收纳的需求。
(1)单独使用时候，实验箱上箱盖可以翻盖打开，方便考试测评等实验，减少占用桌面空间。
(2)集体存储时候，箱体自带限位卡槽，通过上下面耦合卡槽定位，保证若干个箱体堆叠时不会滑动；箱体叠放时，箱体正面可以通过抽屉打开，不需整箱搬动即可拿取器材，提高日常授课使用效率。
二、主要配置及用材
平抛运动实验器（含白纸、复写纸、钢球）一套；
向心力实验器一套；
托盘天平（【200g，0.2g】、砝码【100g、50g、10g、5g 各1个，20g 2个，内附镊子】）一套。
三、能够完成的探究活动或实验课题：
1、探究平抛运动的特点
2、探究向心力大小与半径、角速度、质量的关系
3、验证动量守恒定律（球碰撞平抛方案）（碰撞中的动量守恒定律）
	2
	套
	工业
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	高中物理实验箱四
	一、实验箱规格描述
1、箱体外观尺寸：456×375×206mm(±5mm)。
2、箱体结构：整体结构分为箱体、上箱盖、抽屉、提手。采用专用环保型ABS料注塑一体成型，平滑无锐口，加强筋加固，安全牢固；★产品应符合GB/T2423.3-2016《恒定湿热试验》规定的要求，实验箱在40℃、93%RH湿热环境下贮存4h，试验后应无变形，须提供检测报告复印件并加盖公章。
3、最大承重：≥40公斤。
4、开合方式：需具备多种开合方式（需包含但不限于以下两种开合方式），满足学校多个场景下对实验箱内器材的便捷拿取及收纳的需求。★须提供产品彩页等有效的佐证资料加盖公章。
(1)单独使用时候，实验箱上箱盖可以翻盖打开，方便考试测评等实验，减少占用桌面空间。
(2)集体存储时候，箱体自带限位卡槽，通过上下面耦合卡槽定位，保证若干个箱体堆叠时不会滑动；箱体叠放时，箱体正面可以通过抽屉打开，不需整箱搬动即可拿取器材，提高日常授课使用效率。
二、主要配置及用材
量筒（10mL）两个；
胶头滴管一个；
油膜实验器（含实验盘、透明计数板、塑料注射器、滴管附滴头、水彩笔、痱子粉、油酸）一套；
平行玻璃砖两块；
激光笔套装（白色）两个；
刻度尺（300mm不锈钢尺）一个；
量角器（直径200mm)一个；
波意尔定律实验器（带刻度气室、压力表、放气阀、底座等）一套；
光的干涉衍射实验器一套（外装）。
三、能够完成的探究活动或实验课题：★核心实验功能，须提供有效的佐证资料加盖公章。
1、用油膜法估测油酸分子的大小
2、测量玻璃的折射率
3、用双缝干涉实验测量光的波长
4、探究等温情况下一定质量气体压强与体积的关系
	2
	套
	工业
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	高中物理实验箱五
	一、实验箱规格描述
1、箱体外观尺寸：456×375×206mm(±5mm)。
2、箱体结构：整体结构分为箱体、上箱盖、抽屉、提手。采用专用环保型ABS料注塑一体成型，平滑无锐口，加强筋加固，安全牢固；
3、最大承重：≥40公斤。
4、开合方式：需具备多种开合方式（需包含但不限于以下两种开合方式），满足学校多个场景下对实验箱内器材的便捷拿取及收纳的需求。
(1)单独使用时候，实验箱上箱盖可以翻盖打开，方便考试测评等实验，减少占用桌面空间。
(2)集体存储时候，箱体自带限位卡槽，通过上下面耦合卡槽定位，保证若干个箱体堆叠时不会滑动；箱体叠放时，箱体正面可以通过抽屉打开，不需整箱搬动即可拿取器材，提高日常授课使用效率。
二、主要配置及用材
电流表（指针式，2.5级，0.6A,3A）一个；
电压表（指针式，2.5级，3V,15A）一个；
滑动变阻器（20Ω，2A）一个；
导线（鳄鱼夹接头，多铜芯焊接头）十根；
电池盒（1号电池盒，螺母不能完全卸下）四个；
单刀开关（铜制，螺母不能完全卸下）两个；
小灯泡1（3.8v 0.3A）一个；
小灯泡2（2.5v 0.3A）一个；
小灯泡3（1.5v 0.3A）一个；
小灯座（铜制，螺母不能完全卸下）两个；
电容器一个。
三、能够完成的探究活动或实验课题：
1、测量电源的电动势和内阻
2、观察电容器的充、放电现象
	2
	套
	工业
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	高中物理实验箱六
	一、实验箱规格描述
1、箱体外观尺寸：456×375×206mm(±5mm)。
2、箱体结构：整体结构分为箱体、上箱盖、抽屉、提手。采用专用环保型ABS料注塑一体成型，平滑无锐口，加强筋加固，安全牢固；
3、最大承重：≥40公斤。
4、开合方式：需具备多种开合方式（需包含但不限于以下两种开合方式），满足学校多个场景下对实验箱内器材的便捷拿取及收纳的需求。
(1)单独使用时候，实验箱上箱盖可以翻盖打开，方便考试测评等实验，减少占用桌面空间。
(2)集体存储时候，箱体自带限位卡槽，通过上下面耦合卡槽定位，保证若干个箱体堆叠时不会滑动；箱体叠放时，箱体正面可以通过抽屉打开，不需整箱搬动即可拿取器材，提高日常授课使用效率。
二、主要配置及用材
电池盒（1号电池盒，螺母不能完全卸下）三个；
单刀开关（铜制，螺母不能完全卸下）一个；
电阻箱（0~9999Ω）一个；
教学用万用表一个；
电流表（指针式，2.5级，0.6A,3A）一个；
电压表（指针式，2.5级，3V,15A）一个；
灵敏电流计（300μA/7.5mA）一个；
导线（鳄鱼夹接头，多铜芯焊接头）十根；
滑动变阻器（20Ω，2A）一个；
刻度尺（300mm不锈钢尺）一个；
螺旋测微器（0-25mm；刻度为0.01mm）一个；
电阻定律实验器一套（外装）。
三、能够完成的探究活动或实验课题：
1、测定金属丝的电阻率
2、用多用电表测量电学中的物理量
	2
	套
	工业
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	高中物理实验箱七
	一、实验箱规格描述
1、箱体外观尺寸：456×375×206mm(±5mm)。
2、箱体结构：整体结构分为箱体、上箱盖、抽屉、提手。采用专用环保型ABS料注塑一体成型，平滑无锐口，加强筋加固，安全牢固；
3、最大承重：≥40公斤。
4、开合方式：需具备多种开合方式（需包含但不限于以下两种开合方式），满足学校多个场景下对实验箱内器材的便捷拿取及收纳的需求。
(1)单独使用时候，实验箱上箱盖可以翻盖打开，方便考试测评等实验，减少占用桌面空间。
(2)集体存储时候，箱体自带限位卡槽，通过上下面耦合卡槽定位，保证若干个箱体堆叠时不会滑动；箱体叠放时，箱体正面可以通过抽屉打开，不需整箱搬动即可拿取器材，提高日常授课使用效率。
二、主要配置及用材
电磁继电器一个；
防盗报警实验器材套件【内含：干簧管SA（常开型）一个、电阻R（330Ω）一个、蜂鸣器一套】一套；
光控开关实验器材套件（光敏电阻、51kΩ可变电阻、发光二极管、330Ω电阻）一套；
电池盒（1号电池盒，螺母不能完全卸下）两个；
单刀开关（铜制，螺母不能完全卸下）一个；
条形磁体一个；
可拆变压器（铁芯，两个已知匝数的线圈）一个；
教学用万用表一个；
导线（鳄鱼夹接头，多铜芯焊接头）十根；
灵敏电流计（300μA/7.5mA）一个；
电阻箱（0~9999Ω）一个；
螺线管（透明底板，纯铜漆包线）一个。
三、能够完成的探究活动或实验课题：
1、利用传感器制作简单的自动控制装置
2、探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系
3、探究影响感应电流方向的因素
	2
	套
	工业
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	高中生物实验箱二
	一、实验箱规格描述
1、箱体外观尺寸：456×375×206mm(±5mm)。
2、箱体结构：整体结构分为箱体、上箱盖、抽屉、提手。采用专用环保型ABS料注塑一体成型，平滑无锐口，加强筋加固，安全牢固；
3、最大承重：≥40公斤。
4、开合方式：需具备多种开合方式（需包含但不限于以下两种开合方式），满足学校多个场景下对实验箱内器材的便捷拿取及收纳的需求。
(1)单独使用时候，实验箱上箱盖可以翻盖打开，方便考试测评等实验，减少占用桌面空间。
(2)集体存储时候，箱体自带限位卡槽，通过上下面耦合卡槽定位，保证若干个箱体堆叠时不会滑动；箱体叠放时，箱体正面可以通过抽屉打开，不需整箱搬动即可拿取器材，提高日常授课使用效率。
二、主要配置及用材
刀片夹一个；
双面刀片(不锈钢)两个；
试管（φ18mm*180mm）两个；
试管架（8孔8柱，加强塑料）一个；
试管夹（木质）两个；
烧杯（高硼硅250ml）两个；
烧杯（高硼硅100ml）两个；
量筒（玻璃，10mL）两个；
酒精灯（150ml）一个；
安全火柴一盒；
三脚架（黑色铸铁套环，不锈钢脚架）一个；
陶土网（120mm*120mm)一片；
毛笔一支；
吸水纸一包；
培养皿（直径90mm）两个。
三、能够与显微镜配合使用完成的探究活动或实验课题：★核心实验功能，须提供有效的佐证资料加盖公章。
1、检测生物组织中的糖类
2、检测生物组织中的脂肪
3、检测生物组织中的蛋白质
4、用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动
5、探究植物细胞的质壁分离和复原
	2
	套
	工业
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	高中生物实验箱三
	一、实验箱规格描述
1、箱体外观尺寸：456×375×206mm(±5mm)。
2、箱体结构：整体结构分为箱体、上箱盖、抽屉、提手。采用专用环保型ABS料注塑一体成型，平滑无锐口，加强筋加固，安全牢固；
3、最大承重：≥40公斤。
4、开合方式：需具备多种开合方式（需包含但不限于以下两种开合方式），满足学校多个场景下对实验箱内器材的便捷拿取及收纳的需求。
(1)单独使用时候，实验箱上箱盖可以翻盖打开，方便考试测评等实验，减少占用桌面空间。
(2)集体存储时候，箱体自带限位卡槽，通过上下面耦合卡槽定位，保证若干个箱体堆叠时不会滑动；箱体叠放时，箱体正面可以通过抽屉打开，不需整箱搬动即可拿取器材，提高日常授课使用效率。
二、主要配置及用材
试管（φ18mm*180mm）六个；
试管架（8孔8柱，加强塑料）一个；
试管夹（木质）两个；
烧杯（高硼硅100ml）两个；
烧杯（高硼硅250ml）两个；
量筒（玻璃，10mL）四个；
温度计2（红液体，-10℃到100℃）一个；
电子温度计（-50℃到300℃）一个；
三脚架（黑色铸铁套环，不锈钢脚架）一个；
陶土网（120mm*120mm)一片；
酒精灯（150ml）一个；
安全火柴两盒；
pH试纸两包；
胶头滴管一个。
三、能够完成的探究活动或实验课题：
1、淀粉酶对淀粉和蔗糖的水解作用
2、影响酶活性的条件
	2
	套
	工业
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	高中生物实验箱四
	一、实验箱规格描述
1、箱体外观尺寸：456×375×206mm(±5mm)。
2、箱体结构：整体结构分为箱体、上箱盖、抽屉、提手。采用专用环保型ABS料注塑一体成型，平滑无锐口，加强筋加固，安全牢固；
3、最大承重：≥40公斤。
4、开合方式：需具备多种开合方式（需包含但不限于以下两种开合方式），满足学校多个场景下对实验箱内器材的便捷拿取及收纳的需求。
(1)单独使用时候，实验箱上箱盖可以翻盖打开，方便考试测评等实验，减少占用桌面空间。
(2)集体存储时候，箱体自带限位卡槽，通过上下面耦合卡槽定位，保证若干个箱体堆叠时不会滑动；箱体叠放时，箱体正面可以通过抽屉打开，不需整箱搬动即可拿取器材，提高日常授课使用效率。
二、主要配置及用材
电子天平（3000g，0.1g；带USB充电线）一台；
定性滤纸一盒；
研钵（带研棒）一个；
漏斗（直径60mm）两个；
烧杯（高硼硅100ml）两个；
培养皿（直径90mm）两个；
纱布（医用级，10张）一包；
胶头滴管一个；
剪刀一把；
药匙（不锈钢材质，3种规格）一套；
量筒（玻璃，10ml）两个；
减数分裂永久装片六片；
切片盒两个。
三、能够完成的探究活动或实验课题：
1、绿叶中色素的提取和分离
2、观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂
3、观察减数分裂永久装片
	2
	套
	工业
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	高中生物实验箱五
	一、实验箱规格描述
1、箱体外观尺寸：456×375×206mm(±5mm)。
2、箱体结构：整体结构分为箱体、上箱盖、抽屉、提手。采用专用环保型ABS料注塑一体成型，平滑无锐口，加强筋加固，安全牢固；
3、最大承重：≥40公斤。
4、开合方式：需具备多种开合方式（需包含但不限于以下两种开合方式），满足学校多个场景下对实验箱内器材的便捷拿取及收纳的需求。
(1)单独使用时候，实验箱上箱盖可以翻盖打开，方便考试测评等实验，减少占用桌面空间。
(2)集体存储时候，箱体自带限位卡槽，通过上下面耦合卡槽定位，保证若干个箱体堆叠时不会滑动；箱体叠放时，箱体正面可以通过抽屉打开，不需整箱搬动即可拿取器材，提高日常授课使用效率。
二、主要配置及用材
烧杯（高硼硅250ml）一个；
量筒（25ml）一个；
玻璃棒一根；
研钵（直径60，带研棒）两个；
漏斗（直径60mm）一个；
纱布（医用级，10张）一包；
试管（φ18mm*180mm）两个；
试管架（8孔8柱，加强塑料）一个；
试管夹（木质）两个；
酒精灯（150ml）一个；
安全火柴一盒；
三脚架（黑色铸铁套环，不锈钢脚架）一个；
陶土网（120mm*120mm)一片；
电子天平（3000g，0.1g；带USB充电线）一台；
DNA双螺旋结构模型组件一套；
喷水壶（pp材质，100ml）一个；
胶头滴管一个。
三、能够完成的探究活动或实验课题：
1、DNA的粗提取与鉴定
2、制作DNA双螺旋结构模型
3、探究乙烯利对水果的催熟作用
4、探究土壤微生物的分解作用
	2
	套
	工业
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	高中生物实验箱六
	一、实验箱规格描述
1、箱体外观尺寸：456×375×206mm(±5mm)。
2、箱体结构：整体结构分为箱体、上箱盖、抽屉、提手。采用专用环保型ABS料注塑一体成型，平滑无锐口，加强筋加固，安全牢固；
3、最大承重：≥40公斤。
4、开合方式：需具备多种开合方式（需包含但不限于以下两种开合方式），满足学校多个场景下对实验箱内器材的便捷拿取及收纳的需求。
(1)单独使用时候，实验箱上箱盖可以翻盖打开，方便考试测评等实验，减少占用桌面空间。
(2)集体存储时候，箱体自带限位卡槽，通过上下面耦合卡槽定位，保证若干个箱体堆叠时不会滑动；箱体叠放时，箱体正面可以通过抽屉打开，不需整箱搬动即可拿取器材，提高日常授课使用效率。
二、主要配置及用材
长颈漏斗一个；
铁架台（底座+铁杆，大小两个铁圈；铁夹组件）一套；
玻璃纸一包；
烧杯（高硼硅250ml）两个；
橡皮筋（10根）一包；
酒精灯（150ml）两个；
安全火柴一盒；
陶土网（120mm*120mm)一片；
钻孔器一个；
注射器（实验室用5ml)两个；
pH试纸一包；
胶头滴管一个。
三、能够完成的探究活动或实验课题：
1、通过模拟实验探究膜的透性
2、探究环境因素对光合作用强度的影响
3、比较清水、缓冲液、体液对pH变化的调节作用
	2
	套
	工业

	三、高中教学智慧黑板设备

	1
	智慧黑板（核心产品）
	★符合国家3C产品认证，并提供相应材料。
一、整体设计：
1.整机采用三拼接平面一体化设计，外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤120mm，主副屏中间无单独边框阻隔，无推拉式结构及外露连接线；屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。
2、主屏支持普通粉笔直接书写，整机两侧副屏可支持以下媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写。
3、三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。支持一键开关机，可实现电脑、安卓系统一键切换。内置一键恢复系统，系统崩溃时，使用一键恢复，可立刻恢复到出厂状态，保障设备正常运行。
4、支持通过Type-C接口U盘进行文件传输，兼容Type-C接口手机充电, type-C 支持最大充电功率15W。
二、显示及触控：
1、屏幕采用86英寸液晶显示器，UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，钢化玻璃表面硬度≥9H。
2、显示大屏分辨率≥3840*2160，色域覆盖率（NTSC）≥72%；背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节；在sRGB模式下可做到高色准△E≤1。
3、★采用红外触控技术，支持Windows系统和安卓系统中进行40点或以上触控；触摸响应时间≤4ms，书写触控延迟≤25ms。 
4、★为方便教师快捷使用，整机无需打开应用或任意功能入口，即可提笔书写，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。
三、音频及视频：
1、内置2.2声道扬声器，具有前朝向和上朝向的扬声器，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改，额定总功率≥60W；支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式。
2、内置非独立外扩展的≥6阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥10m。
3、★整机内置摄像头（非外扩），可拍摄≥1600万像素数的照片，PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别，视场角≥150度且水平视场角≥120度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840*2160（4K）分辨率下，支持30帧的视频输出，支持画面畸变矫正功能 。
四、功能及系统：
1、支持纸质护眼模式，纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰；支持透明度调节，支持色温调节。
2、★整机内置多种教学工具：智能朗读、自习监控、随机抽选，批注等
3、整机无需外接无线网卡，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能；内置双WiFi6无线网卡（不接受外接）；支持蓝牙Bluetooth 5.4及以上标准，可连接耳机、音响等外部蓝牙设备；配无线键盘及无线光电鼠标、鼠标垫。
4、★支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。
5、★支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准，支持开启和关闭地震预警服务。
6、整机嵌入式系统版本≥Android 14，主频≥1.8GHz，内存≥2G，存储内置≥8G。
7、★整机支持发出频超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，实现配对和一键投屏，智能手机与整机无需在同一局域网内，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。
五、可拔插式OPS电脑，内置一体化插拔式电脑模块：
1、CPU 不低于Intel I7处理器；内存：≥16GB DDR4；硬盘：≥512G固态硬盘；
2、采用侧面抽拉内置式模块化电脑，避免下置导致模块松动、接线掉落；
3、采用按压式卡扣（非螺丝连接），无需工具就可快速拆卸电脑模块。
4.支持通过触摸菜单或物理按键方式实现图像模式、通道切换、频道切换、亮度、音量、对比度调节等中控功能。
5.预装符合国家标准的正版操作系统；
6.内置电脑模块具备设备还原功能，产品平均无故障运行时间≥10万小时。
	40
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	2
	壁挂式实物展台
	1.采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。
2.4大小拍摄幅面，托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。
3.支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。
4.整机采用圆弧式设计，无锐角；同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题。
5.展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关；
6.带自动对焦摄像头；外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。
	40
	台
	工业

	3
	备授课资源
	1.★提供互动式教学课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本不少于 80 个； 包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育三大分类不少于 160000 份的交互 动课件。按照下载量、课件质量、相关性每天动态更新课件列表， 提供按章节、主题筛选和搜索，课件支持直接预览并下载，下载时课件可同步至教师个人云空间，课件支持教师在线评分。
2.★支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种导入方式，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。
3.★支持将互动课件导出为 pptx 、pdf、H5 或 web 链接。导出的课件支持在多终端  (包含 windows 、Macos 、iOS 、安卓、 国产化系统) 进行二次编辑。
4.★AI智能备课助手：在备课场景中支持搜索课件库课件资源， 具有不少于 15 万份的课件资源， 支持整份课件或按照课件页插入课件中。支持按照教学环节筛选对应课件页 一键插入课件， 可导入新课；支持按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。 支持在查看部分课件的同时查看对应整份课件， 了解作者整体教学思路。
5.云教案内容可自动同步至云空间。支持以链接方式进行定向式分享和开放式分享。接收者可直接在桌面浏览器、微信内打开预览， 可将云教案转存至个人 云空间。云教案支持导出为 PDF 格式。云教案支持导出为PDF格式。
6.★提供教案模板以供老师撰写教案， 预置 模板包含表格式、提纲式、集备式、多 课时式、单元设计式不少于 7 个。支持校本模板， 管理员在教研管理后台设置 校本模板后， 老师可在云教案模板调用。
7.备授课软件中具备音视频直播课堂功能，无需跳转登录，学生无需安装额外APP，且支持学生在线上课堂进行打字提问、直播课件操作、答题互动。
8.为方便教师移动备授课，备授课软件需具备手机APP端，可实现教师课件多方式分享、移动听评课、线上教研等功能。
9.能够为教师提供100T的云存储空间，教师可在个人云空间中上传存储互动课件、云教案和其他教学资源。
★项需提供国家的权威检测报告复印件或证明资料并加盖厂家公章
	40
	台
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	4
	设备管理软件
	1.系统基于SaaS布局，应用界面采用B/S架构设计，支持学校管理员在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行所有管理指令操作。
2.★系统支持多类型设备接入，集中运维。包含多媒体设备、录播设备、班牌设备、校园屏显设备、学生平板设备。支持与学校之前使用的系统和多媒体设备无缝对接。
3.支持通过设备辅助管理软件，在单台多媒体设备关联学校代码后，自动发现并关联同网段下其他多媒体设备。
4.并行管理：支持实时展示不少于20台设备的运行画面，并支持切换画面模式/列表模式，方便管理员根据实际管理需要选择管理模式。
5.支持查看设备当前使用老师信息，以及最近一次设备解锁时间、解锁方式、解锁老师，实时了解多媒体设备教学应用情况。
6.★多场景锁屏：支持一键下课锁屏、开机自动锁屏、无网络时验证身份解锁。
7.大文件传输：支持同时上传多个大于50MB的文件，并可批量发送至多台设备。
8.循环指令：支持设置即时、定时、循环模式的关机、重启、打铃、锁屏/解锁指令。其中打铃指令支持上传自定义铃声、设置播放时长；
9.★支持同时查看多个教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面；并支持在一个显示界面同时查看单个教室内所有屏幕、所有摄像头的实时画面，以及所有麦克风的声音，完整还原课堂全貌。其中摄像头画面可直接使用多媒体自带摄像头，无需额外购置。单台设备巡视时，发现有违规违纪行为时，可远程发消息、发语音直接干预，也可记录备注，事后教育。支持记录所有管理员的巡视记录，方便回溯。
10.★支持一键开启全校多媒体设备的不良弹窗AI拦截过滤能力，设备辅助管理软件实时监测弹出窗口
11.★支持远程批量清理设备磁盘，支持清理指定磁盘的指定文件夹；支持清理系统盘垃圾文件，支持迁移系统盘文件；支持格式化非系统盘磁盘。
★项需提供国家的权威检测报告复印件或证明资料并加盖厂家公章
	40
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	5
	AI数字教师(创课平台)
	一、项目管理
1.支持以列表方式展示项目信息，包含项目名称，创建者、更新时间等信息，支持编辑、复制、删除等操作；
2.支持批量删除项目；
3.支持通过开始日期/结束日期、项目名称等内容进行检索。
二、任务管理
1.支持以列表方式展示任务信息，包含任务名称、进度状态、发起时间、发起人等信息，支持查看、下载、删除等操作；
2.支持批量删除任务；
3.支持通过开始日期/结束日期等内容进行检索。
4.支持任务分阶段查看，即在每个阶段的任务完成后即可查看当前阶段的结果，支持查看声纹合成的结果、数字形象驱动的结果以及最终合成成功的结果
三、成品管理
1.支持以列表方式展示任务名称、任务状态、创建时间等信息；支持入库、预览、下载、删除等操作；
2.支持按照状态（全部、等待中、合成中、合成成功、合成失败、声纹预处理中等）进行筛选；
四、数字形象训练
1.支持以列表方式展示数字人信息，包含数字形象缩略图、名称、训练状态、精品数字人标识等，支持预览、编辑、删除数字人形象等操作。
2.支持按照数字人名称进行检索；
3.支持新增数字人模特，支持发起数字人素材人物抠像，支持预览选择或者上传数字人形象；
4.支持以列表方式展示声音模型信息，包含声纹模型名称、训练状态、支持语种类型等信息，支持播放、编辑、删除声纹等操作；
5.支持按照声纹模型名称进行检索；
6.支持从资源库或本地上传“讲诉、开心、疑问、朗读、情绪低落”类型的声纹素材进行新增或修改操作；
7.支持真人形象定制，还原度90%；支持人像位置、大小调节；数字教师总数量不少于36个；
8.支持声纹识别，真人真声定制，还原度90%；支持数字人的音调、语速、音量调节；
9.支持对数字教师进行训练，支持设置数字教师的形象名称，支持从资源库中选择已有的素材，支持选择本地的素材上传后用于训练；
★10.支持对MP4视频文件、带透明背景的webm视频文件素材进行训练，支持选择是否发起抠像，选择抠像的素材训练完成后背景被去除并可在线播放去除后的效果；支持训练教师的声纹模型；（提供具备CMA及CNAS认证标志的功能检测报告）
11.支持自动提取面部特征信息；支持面部特征与音频特征进行匹配并进行神经训练；支持查看人物训练时间和进度并手动停止；
12.支持对音频进行切分；支持对人物音频进行标定；支持提取音频训练素材中的音韵和音色特征并进行学习；
★13.供应商应具备绿幕背景抠像的技术能力，提供相应的证明材料或解决方案；
14.支持照片数字人训练，即上传一张单人照片，即可发起数字教师形象训练，
五、资源管理
1.支持统计当前租户所有资源占用空间情况；
2.支持以列表方式展示资源信息，包含资源名称、资源占用空间、资源创建时间等信息；
3.支持按照视频、音频、图片、PPT类型进行检索；支持选择开始日期/结束日期进行检索，支持视频、音频、图片类型文件预览；
4.支持批量删除资源；
六、教案成课
1.支持从本地上传PPT、PDF文件至项目资源，支持从云资源库中选择PPT文件下载至项目资源；
2.支持PPT文件转换，支持对PPT进行智能分析，即自动提取PPT备注栏中的文字并自动填充至场景文字栏
3.支持在上传前发起自动解析PPT动画的操作，即可以将PPT中的转场动画、场内动画以及视频文件等进行还原，处理完成后可以在编辑窗口中直接预览到动画效果。
★3.支持导入的文件保存至项目素材库，支持对导入素材进行检索和筛选，支持将素材复制到其他项目中；支持对文档发起文档解析任务，支持查看文档的分析状态；（提供具备CMA及CNAS认证标志的功能检测报告）
★4.支持自动读取PPT中的备注信息并形成对应的场景文字，支持在线编辑场景文字的内容、字体、字号、行距、颜色、字体描边、阴影、背景透明度等相关设置并实时显示调整后的文字效果，支持将设置的文字样式和位置应用到项目中所有场景；支持显示当前文字字幕的尺寸以及持续时长；（提供具备CMA及CNAS认证标志的功能检测报告）
5.支持上传视频、音频后自动发起语音识别，完成语音识别后可以将语音识别结果填充至讲稿编辑区域；
6.支持对云资源库中引入的文档资源进行去重分析；
7.支持对项目资源里面的音视频内容进行预览、支持对项目资源进行删除；
8.支持显示文档的分析状态（进行中、完成、失败），支持对文档发起文档解析任务，支持对音/视频发起语音识别任务；
9.支持在PPT模式中上传PPT/PDF文件，支持选择已上传过的本地PPT素材；
10.支持通过可视化缩略图列表的方式纵向预览所有场景，支持点击某个场景缩略图片切换场景列表选中状态，并更新全局播报设置的各项信息；
11.支持点击替换为其他素材/当前场景后插入新场景，可以通过本地素材、云素材和预置素材选择不同的素材进行替换；
12.支持通过滑动条选择的方式批量删除PPT场景;
13.支持通过列表的方式分页展示系统预置的形象预览，并支持替换当前选中场景中的数字人形象;
14.支持列表的方式分页展示定制的形象预览，并支持替换当前选中场景中的数字人形象;
15.支持列表的方式分页展示系统预置的视频/图片背景和名称，并支持替换当前选中场景中的背景视频/图片；
16.支持列表的方式分页展示系统预置或用户编辑的模板，并且支持筛选不同的模板列表；支持替换当前场景中的模板样式；
17.支持模板属性和元素设置，模板属性支持输入模板名称、选择16:9、9:16两种模板比例、输入模板简介，元素设置支持数字人、背景、主素材、原文样式、译文字幕样式等素材设置；
18.数字人支持拖拽或者输入坐标、数字人背景填充宽高、替换素材和是否开启背景操作；
支持数字人遮罩设置，支持缩放、X/Y轴等调整，支持不少于20种边框模版效果
19.支持主素材、背景通过拖拽或者输入坐标、填充宽高、替换主素材操作，并可以选择等比例、拉伸、裁剪的方式进行调整；
★20.支持调整场景的各要素大小及位置；支持更换背景，提供不少于100个背景模板；支持数字人编辑，显示当前数字人的尺寸以及持续时长，支持更换数字人形象，支持控制数字人模板的背景是否显示；（提供具备CMA及CNAS认证标志的功能检测报告）
21.文本设置支持输入文本内容、选择系统预置字体、选择字号、选择行间距、选择字体颜色等操作；
22.系统设置支持是否开启自动换行、选择或者输入换行宽度、选择自由、居左、居中、居右的位置锁定模式；
23.支持在视频画布上方显示和修改项目名称，支持通过画布进行布局和图层的操作，支持一键锁定/解锁全部图层；
24.支持在视频画布中展现背景、主素材的信息和设置，支持展示类型名称、素材尺寸、素材时长相关信息；
25.支持选择位置设置，可以选择等比例、拉伸、裁剪三种方式，选择后拖拽素材四个角点进行相应的操作。操作完成后，可以点击应用图标，将位置修改修改应用到所有的场景；支持将当前素材铺满整个视频画布；
26.支持选择打开或关闭当前场景字幕、数字人显示；
27.支持场景讲稿文本内容显示、编辑，支持讲稿插入停顿，支持停顿0.3秒、停顿0.5秒、停顿1秒、停顿2秒、间隔；支持选中讲稿的文字，进行多音字选择；支持选中讲稿的内容，进行自定义读法标注，支持中文或拼音标注；支持选中讲稿的内容，进行情感标注，支持从开心、疑问、朗读、情绪低落、强调中选择一种；支持对讲稿的内容发起翻译，支持主流语种互相翻译，支持讲稿试听功能；
28.支持列表的方式展示所有场景，支持重置时间线为初始状态，支持操作步骤的撤销、重做；
29.支持片头片尾模板选择，支持新增片头片尾自定义模板，支持片头片尾设置16:9和9:16画幅比例，支持片头片尾模板进行预览、置顶、编辑、删除操作；
30.支持即时显示视频合成效果（包括特效、转场、动画等），支持播放、暂停、逐帧查看；
31.支持输入创作需求，可以根据当前场景素材内容让AI智能生成文案，支持创作完成后的文案应用到原文文字窗，支持对文字窗口中的文字进行增删改操作；
★32.支持上传视频文件进行视频翻译，支持对视频文件发起语音识别，语音识别支持中文和英文；支持中、英翻译；支持对文字进行调整；支持选配数字教师形象；支持中文、英文语音合成；（提供具备CMA及CNAS认证标志的功能检测报告）
32.翻译支持中文、英语、日语、韩语、俄语、德语、法语、俄语、印度尼西亚语、马来语、菲律宾语、越南语、西班牙语、意大利语、泰语；
33.支持选择通用声音模型、多语种声音模型、精品声音模型，通用声音模型支持中文语种，多语种声纹模型支持英语、日语、韩语、俄语、德语、法语、印尼语、菲律宾语、越南语、西班牙语、意大利语、泰语等语种；精品声音模型支持训练后的声音模型进行合成，支持中英日韩语种；
★34.支持课件资源合成时选择数字老师形象及数字声纹声音；支持对音量、语速、语调进行调节；（提供具备CMA及CNAS认证标志的功能检测报告）
七、视频出海
1.支持使用视频或音频作为数字人音频驱动源；
2.支持在视频模式中上传视频素材，支持预览和选择本地素材中的视频素材；
3.支持基于视频的语音识别的结果翻译成选定的语种，并基于该语种生成声音，源视频画面自动进行变速与新的声音进行适配对齐；
★八、软件厂商要求
1、投标时需要提供厂家出具的详细功能承诺函并加盖公章、售后承诺书加盖章厂家公章；
2、签定合同前提供软件演示以上各项内容、如无法提供或功能不满足按虚假应标上报主管部门。
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	校级教研管理平台
	1.基于数据分析的教研数字化管理平台，支持学校管理教学教研流程，包括教学计划、集体备课、听课评课、班级氛围、校本资源建设，同时收集数据反馈和评价。同时支持教师管理个人教学教研活动并进行数据采集分析。
2.管理者通过学校数据可视化看板，查看学校云课件教案数、累计校本研修次数等情况，掌握学校教研的云课件和教案数量，校本课件、校本教案的数据，了解关键数据环比上周的的具体情况。
3.管理者在教学检查中可以掌握以教研组、备课组为单位的教学资源和集体备数据，了解老师的教学备课工作。支持导出备课组下全部成员的课程资源和集体备课数据。
4.备课数据查看：支持查看全校教案总数、教师课件总数、校本教案及校本课件总数；查看全校教师的教案、课件、校本教案/课件/微课，进行教案、课件及校本教案/课件/微课检查，让管理者总览全校教案、课件、微课编写制作情况，支持一键导出资源统计数据表格。
5.★全校集体备课数据统一汇总，支持按照集体备课记录和教师集备记录两个维度查看集备数据。集体备课记录数据包含集备名称、主备人、学科、年级、章节、稿数、参备老师、评论数、批注数等数据，了解集体备课活动的开展和参与情况。可查看和分析学校集体备课的整体情况，支持进入该老师的集备记录页面，查询其所参加的所有集备以及相关数据情况。支持导出老师个人集备数据。
6.★支持查看各年级、学科教研组的资源上传/获取数据、集备发起/研讨数据、章节备课覆盖率和备课组的数据详情。支持按自定义时间段查看课程资源和集体备课等数据。可以查看学科教研组下不同年级的课件/教案/多媒体/集体备课数量分布图表。
7.备课组数据概览：支持查看不同年级备课组下各个老师的数据概览，包括资源上传数、资源获取数据、集备发起数、集备参与数、集备研讨数。
8.★支持老师阅览学校计划、本学科组计划，并根据上级计划制定个人教学计划，同时支持实时查看、对比教研组计划及个人计划的进展。教师可以在个人空间直接编写教案，编写教案时可以关联课件，支持教师在个人空间、配套备授课工具查看课件以及教案，教师可进行教学设计。
★项需提供国家的权威检测报告复印件或证明资料并加盖厂家公章
	1
	套
	工业

	7
	办公软件、配件辅材及安装
	1、办公软件须满足云南省信息技术教学需求。（提供证明材料）
★2、办公软件提供基于文档的教学空间和AI能力，能力服务期限不少于2年（投标人提供承诺书及提供证明材料）。
3、交货时须交付制造商出具的正版随机软件授权证书。
4、标配教鞭1支，操作书写笔2支，配有PPT翻页器1个。
5、提供智慧黑板安装所需的全部辅材，所有辅材须符合国家标准，如PVC管槽、VGA或HDMI线、连接头、电源线（2.5平方以上优质铜芯多芯线）、网线（不低于6类）及插板、膨胀螺丝等所需全套安装辅材及背架，提供空气开关1只控制全套设备安装接入总电源。
6、综合布线集成安装按国家强电和弱电布线标准执行。
	40
	套
	工业


注：
1、投标人在投标时，必须对上表中的技术需求、服务要求做出全面、真实的反映，若投标文件中没有对上表中的技术需求、服务要求做出全面、真实的反映，而投标人又未在投标文件中做出说明和解释的，评标委员会在评审时可以视为不响应该条技术需求、服务要求。
2、本章节采购需求中各项技术需求、服务要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅作为参考。投标人可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术需求、服务要求的产品（服务）进行投标。
3、投标人应严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87号）等有关法律、法规的规定进行投标，合同签订后采购人将按照中标人投标文件中所投货物、工程或者服务进行验收，一旦发现存在虚假应标行为，取消该中标人的中标资格，并保留追究其法律责任的权利。
（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：
采购标的的数量：详见上表内容。
[bookmark: _Hlk215581050]采购项目实施的时间：合同签订之日起30日历天完成供货、安装、调试、培训及售后服务。
地点：永平县第一中学。
（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：
货物的保修除按照国家有关规定、各产品生产厂家规定及项目特殊要求处理外，还应满足下述条款：
（1）产品质保期：提供至少3年整机质保；
（2）保修期内货物发生故障或货物出现质量问题，必须无偿更换；
（3）售后服务响应时间要求：建立7x24小时售后服务响应机制，故障响应时间不超过2小时，48小时内解决问题，依据《消费品售后服务评价体系》(GB/T27922-2011)执行服务标准；
（4）培训要求：提供至少2次校内全员培训，覆盖教师操作使用、基础故障排查等内容，并提供培训教材及视频教程，培训完成后需对参训人员进行考核，确保培训效果。
（5）售后服务承诺要求：投标人须提供详尽的售后服务承诺。
（六）采购标的验收标准：
验收标准：按照终合同约定执行。
（七）采购标的的其他技术、服务等要求。 
具体以最终合同约定为准。


[bookmark: _Toc203294563]第七章投标文件格式
封面
永平县第一中学2025年实验室及信息化教学设备采购（二次）



投标文件
项目编号：DLZC2026-G1-00216-YNDM-0006 / YNDM-2025-HW-0142




投标人：                    （电子签章） 
法定代表人：            （电子签章） 
日期：     年     月     日

[bookmark: _Toc203294564]资格审查文件
一、具有独立承担民事责任的能力
附：提供营业执照或事业单位法人证书或其他类似的法定凭证扫描件。
[bookmark: _Toc203294565][bookmark: _Toc140419655]主要股东或出资人信息
	序号
	名称
（姓名）
	统一社会信用代码
（身份证号）
	出资方式
	出资金额
（万元）
	占全部股份比例
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	






[bookmark: _Toc111964730][bookmark: _Toc140419650][bookmark: _Toc203294566]二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
1、承诺书
   （采购人名称）
我公司参加     （项目名称）的投标，现作以下承诺：
我公司在本项目投标文件提交截止时间前在信用中国      （填写“未”或“已”）被列入重大税收违法失信主体，       （填写“未”或“已”）被中国执行信息公开网列入失信被执行人；     （填写“未”或“已”）被中国政府采购网列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
我公司保证以上内容真实、有效。

投标人：                   （电子签章）
法定代表人：       （电子签章）
        年  月    日


2、提供2024年经审计的财务报告(包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表)或2025年的企业财务报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表)或新成立不足1年的企业提供公告发布后基本开户银行出具的银行资信证明或公告发布后担保机构出具的担保函。



[bookmark: _Toc140419651][bookmark: _Toc111964731][bookmark: _Toc203294567][bookmark: _Toc203294568][bookmark: _Toc111964732][bookmark: _Toc140419652]三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料或书面声明。（格式自拟）



四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
①提供缴税所属时间在2025年01月至本项目投标文件提交截止时间前任意3个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；成立不足3个月的，按成立月份提供。
②提供缴费所属时间在2025年01月至本项目投标文件提交截止时间前任意3个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；成立不足3个月的，按成立月份提供。
[bookmark: _Toc111964733][bookmark: _Toc140419654][bookmark: _Toc203294569]
五、没有重大违法记录声明函
[bookmark: _Hlk215441383]   （采购人名称）
我公司参加     （项目名称）的投标，现作以下声明：
我公司参加参加政府采购活动前三年内（2023年1月1日至今），在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）。
我公司保证以上内容真实、有效。

投标人：                   （电子签章）
法定代表人：       （电子签章）
        年  月    日


[bookmark: _Toc111964734][bookmark: _Toc140419653][bookmark: _Toc203294570]六、法律、行政法规规定的其他条件
   （采购人名称）
我公司参加     （项目名称）的投标，现作以下承诺：
（1）我公司符合法律、行政法规规定的其他条件。
（2）我公司不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，同时参加同一包的采购活动。
（3）我公司不属于为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
我公司保证以上内容真实、有效。

投标人：                   （电子签章）
法定代表人：       （电子签章）
        年  月    日
[bookmark: _Toc140419656][bookmark: _Toc111964736][bookmark: _Toc203294571]
七、中小企业声明函
（投标人参与本项目不符合或不享受财库〔2020〕46号规定的中小企业扶持政策的，无需填写及提供）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加       （单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1.       （标的名称） ，属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为        （企业名称）    ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元 ，属于           （中型企业、小型企业、微型企业）； 
2.       （标的名称） ，属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为        （企业名称）    ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元 ，属于           （中型企业、小型企业、微型企业）；   
……  
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（加盖电子签章）：
日 期：
注:
①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；
②“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第六章采购需求中明确的“标的名称及所属行业”逐一填写，不得缺漏；
③中小企业提供本企业制造的货物参与投标时，须提供本企业的《中小企业声明函》；中小企业提供其他中小企业制造的货物参与投标时，还须同时提供货物制造企业的《中小企业声明函》。
④根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业，监狱企业投标的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。


[bookmark: _Toc203294572]八、投标人认为应提交的其他资料
（1）监狱企业证明文件（监狱企业提供）
监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

（2）残疾人福利性单位声明函（残疾人福利性单位提供）
本单位郑重声明，根据《财政部民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库2017141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子签章）：
日期：

（3）投标人认为应提交的其他资料
永平县第一中学2025年实验室及信息化教学设备采购                                                     招标文件 
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[bookmark: _Toc28864][bookmark: _Toc27932][bookmark: _Toc21006]（4）关于符合本国产品标准的声明函（本项目不适用，无需提供）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）  1，生产厂为（厂名） 2，厂址为（生产厂址）  。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1） 的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2）  ，生产厂为（厂名）  ，厂址为（生产厂址）  。（产品名称2） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）  。（产品名称2） 的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：
日期：       年    月    日

1.产品如有型号，请在“产品名称 ”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例 ”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件 ”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序 ”栏可不填，下同


[bookmark: _Toc203294573]报价文件
一、投标报价
（一）投标报价一览表
项目名称：
项目编号：
	序号
	项目
	内容

	1
	投标报价
	

	2
	交货时间
	

	3
	质量承诺
	

	4
	质保期
	

	5
	备注
	



投标人：                                      （电子签章）
法定代表人：                 （电子签章）
日期：   年   月   日

（二）分项报价表
项目名称：
项目编号：
	序号
	产品（项目）名称
	规格型号、技术参数及性能要求
	品牌
	生产制造商名称、国别
	数量
	计量单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计合计（元）
	
	


注：1、根据采购清单进行编制。
2、上表中“总价合计（元）”的价格应与“投标报价一览表”中“投标报价”价格保持一致。
3、投标人必须对所投内容做出完整唯一的投标报价，且分项报价中不得出现缺项、漏项情况，否则投标文件将按无效处理。

投标人：                                      （电子签章）
法定代表人：                 （电子签章）
日期：   年   月   日

[bookmark: _Toc203294574]商务技术文件
一、投标函

致：                         （招标人）
在充分研究        （项目名称）      （以下简称“本项目”）招标文件的全部内容后，我单位（公司）决定参加本项目的投标，现根据贵公司招标文件要求，我方承诺如下：
1.我方愿以《投标报价一览表》中的报价承担本项目的货物采购、安装、调试、培训及售后服务，严格按照合同约定执行，并承担任何质量缺陷保障责任；
2.交货地点：    。
3.在合同期限内我方保证遵守招标文件的各项条款及一切有关规定；
4.我方已详细审核全部招标文件及有关附件,愿意遵守招标文件各项条款及规定；
5.向贵方提供所有与投标项目有关的数据、情况和技术资料真实有效；
6.如我方投标被接受，我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务，保证按合同要求完成工作；
7.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分；
8.本投标文件自开标之日起90日历天内有效。如果我方中标，则至合同履行完成为止，本投标文件有效。
                               

投 标 人：                     （电子签章）
法定代表人：         （电子签章）
日期：      年      月      日


二、法定代表人身份证明书
单位名称：_________________________________________________________
单位性质：_________________________________________________________
地    址：_________________________________________________________
成立时间：____________年____________月_______________日
经营期限：_________________________________________________________
姓    名：____________________________   性  别：__________________
年    龄：____________________________   职  务：__________________
系__________________________________________（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（正、反面）
	
法定代表人身份证复印件


	
法定代表人身份证复印件





投标人：                                 （电子签章）
日  期：      年     月     日

三、法定代表人授权委托书
本人          （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）        投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。

附：代理人身份证复印件（正、反面）
	

委托代理人身份证复印件
	

委托代理人身份证复印件




投  标  人：                           （电子签章）
法定代表人：                              （电子签章）
身份证号码：                                            
委托代理人：                              
身份证号码：                                            
日期：       年      月       日


四、项目实施方案
（由投标人按第六章“采购需求”及第四章“评标方法”中相应要求自行编写）



五、交货时间承诺及保证措施
（由投标人按第六章“采购需求”及第四章“评标方法”中相应要求自行编写）



六、产品质量承诺及保证措施
（由投标人按第六章“采购需求”及第四章“评标方法”中相应要求自行编写）



七、售后服务方案
（由投标人按第六章“采购需求”及第四章“评标方法”中相应要求自行编写）





八、企业业绩一览表
	序号
	用户名称
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：附企业类似项目业绩，业绩证明材料附中标(成交)通知书或合同原件扫描件。无证明材料或证明材料不明确、无法体现业绩内容的，不予认可。

[bookmark: _Toc498050677][bookmark: _Toc29104][bookmark: _Toc11227][bookmark: _Toc203294575]九、技术参数偏离表
项目名称：
项目编号：
	序号
	招标文件要求
	投标文件响应情况
	偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：
[bookmark: _Hlk215441080]1.表格中“序号”一列，投标人须逐条对应第六章《采购需求》中采购清单技术条款的序号。
2.表格中“投标文件响应情况”一列，投标人可对应招标文件第六章《采购需求》中采购清单技术条款做出全面、真实的反映，若投标文件中响应情况与招标文件要求不符或无有效证明，而投标人又未在投标文件中做出说明和解释的，评标委员会在评审时可以视为不响应该条技术条款的规定。
3.投标人依据投标文件技术规格偏离表，提供所投产品技术支持资料为：技术参数内明确要求提供的证明材料；未明确的可提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或产品宣传册或说明书）或检测（检验）报告或官方网站发布的技术资料截图。若投标文件中技术支持资料参数与技术条款偏离表应答不符或无支持资料应答，而投标人又未在投标文件中做出说明和解释的，评标委员会在评审时可以视为不响应该条技术条款的规定。
4.表格中“偏离”一列，投标人只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡响应内容高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。
5.投标人可根据招标文件技术条款拓展本表，但不得改变格式。

投标人：                   （电子签章）
法定代表人：       （电子签章）
        年  月    日
[bookmark: _Toc10896][bookmark: _Toc18542][bookmark: _Toc26654]9.1承诺函
   （采购人名称）
我方参与      （项目名称）的投标，在此我方对以下事项进行承诺：
（1）我方所提供的货物产品均是原厂原包装的全新产品，质量必须符合国家标准和行业标准以及原厂出厂标准（以说明书为准），每个产品的清单、使用说明书、质量证书、保修卡等所有资料应齐全。
（2）我方所提供产品及所有配件均为原厂商生产；
（3）我方所提供产品及所有配件均通过正规渠道供货；
（4）我方承诺由产品生产商出具的原厂售后服务承诺函真实、有效；
（5）我方将完全按照采购人要求进行设备的安装与调试直至验收完成；
（6）若我方有幸中标，我方保证所提供产品满足安装、调试的要求，并测试通过且提交竣工文档。
上述承诺内容如有不实，我公司愿意承担由此造成的一切法律责任，并承诺以投标保证金赔偿给采购人造成的损失。
特此承诺

投标人：                   （电子签章）
法定代表人：       （电子签章）
        年  月    日



[bookmark: OLE_LINK238][bookmark: _Toc78985522][bookmark: _Toc68090094][bookmark: _Toc49935373][bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK224][bookmark: OLE_LINK226]9.2政府强制采购节能产品明细表（适用于货物）
	[bookmark: _Toc498266850][bookmark: OLE_LINK222]序号
	[bookmark: _Toc498266851]产品名称
	生产者 （制造商）
	规格型号
	证书编号

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、如所投产品为《节能产品政府采购品目清单》中政府强制节能产品（“节能清单”中以“★”标注类别的产品），必须按上述规定格式逐项填写。
2、提供处于有效期之内的节能产品认证证书（认证机构须为国家相关部门公布的认证机构名录内单位）（提供扫描件或照片等形式的电子文件）。


9.3政府优先采购的节能、环保产品汇总表（适用于货物）
	[bookmark: OLE_LINK235][bookmark: OLE_LINK229][bookmark: OLE_LINK228][bookmark: OLE_LINK227]序号
	产品名称
	生产者 （制造商）
	规格型号
	证书编号

	[bookmark: OLE_LINK230]
	
	
	
	

	[bookmark: OLE_LINK231]
	
	
	
	

	[bookmark: OLE_LINK232]
	
	
	
	

	[bookmark: OLE_LINK233]
	
	
	
	

	[bookmark: OLE_LINK234]
	
	
	
	


[bookmark: OLE_LINK236]注：1、若所投产品为政府采购品目清单内的节能、环保产品，应提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（认证机构须为国家相关部门公布的认证机构名录内单位）（提供扫描件或照片等形式的电子文件）。
[bookmark: OLE_LINK289]2、此表由投标人按实际情况编制，若无政府优先采购的节能、环保产品则此表可不提供。


