[bookmark: _Toc19865]采购需求
[bookmark: _Toc24104][bookmark: _Toc4709][bookmark: _Toc15542]一、项目概况
[bookmark: _Toc20722][bookmark: _Toc2419]1.项目名称：海南省消防救援总队自然灾害应急能力提升工程消防装备建设项目（结余资金）（一）
[bookmark: _Toc26321][bookmark: _Toc16366]2.预算金额：741.58万元（其中：1包应急物资预算金额272.79万元；2包防护装备类预算金额468.79万元）
[bookmark: _Toc11459][bookmark: _Toc23610]3.最高限价（如有）741.58万元（其中：1包应急物资预算金额272.79万元；2包防护装备类预算金额468.79万元）
注：预算金额及最高限价最终以招标文件为准。
[bookmark: _Toc19418][bookmark: _Toc20773]4.合同签订方式：中标人统一与海南省消防救援总队签订采购合同。
[bookmark: _Toc27197][bookmark: _Toc17660]二、采购清单及分包情况
	包号
	最高限价（万元）
	是否专门面向中小企业
	序号
	采购品目名称
	单位
	采购数量
	类别

	1
	272.79
	是
	1
	充气帐篷（40m2）
	顶
	13
	应急物资

	
	
	
	2
	充气帐篷（60m2）
	顶
	10
	

	
	
	
	3
	充气帐篷（100m2）
	顶
	2
	

	
	
	
	4
	网架帐篷（40m2）
	顶
	11
	

	
	
	
	5
	网架帐篷（60m2）
	顶
	10
	

	
	
	
	6
	航空运输箱
	个
	380
	

	
	
	
	7
	单兵携行包（箱）
	个
	210
	

	
	
	
	8
	便携式推车
	辆
	22
	

	2
	468.79
	否
	9
	灭火防护服
	套
	527
	防护装备类

	
	
	
	10
	抢险救援服装
	套
	320
	

	
	
	
	11
	防电服
	套
	24
	

	
	
	
	12
	重型防化服
	套
	50
	

	
	
	
	13
	防静电服
	套
	45
	

	
	
	
	14
	轻型防化服
	套
	30
	

	
	
	
	15
	电绝缘装具
	套
	2
	

	
	
	
	16
	消防员避火防护服
	套
	30
	

	
	
	
	17
	消防员防蜂服
	套
	89
	

	
	
	
	18
	灭火防护套装
	套
	509
	

	
	
	
	19
	抢险救援套装
	套
	119
	

	
	
	
	20
	消防员呼救器后场接收装置
	套
	6
	

	
	
	
	21
	照明呼救套装
	套
	152
	


说明：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他品牌投标人不作为中标候选人。
[bookmark: _Toc207][bookmark: _Toc3303]三、各包详细技术需求
说明：①指标按重要性分为“★”、“●”和“▲”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，●代表重要指标，▲则表示一般指标项。■代表区间指标，用下划线标出，表示评审因素量化到相应区间，设置各区间对应的不同分值。
②除技术、服务、实施方案需求中明确要求投标人承诺的事项外，其他要求提供证明材料的指标中，提供投标人承诺作为应答的不予认定。
	1包应急物资

	序号
	装备物资名称
	参数要求

	1
	充气帐篷（40m2）
	1、喷涂“消防救援”标识及19式中国消防救援队队徽。可快速搭建的充气式帐篷。用于野外施工作业、露营训练、临时会所、临时指挥所、野外医疗、抢险救灾等情况下的雨雪、风沙、阳光遮挡防护；稳定性好，结实耐用。 
2、尺寸规格：长≥8m，宽≥5m，檐高≥3m，顶高≥3m，占地面积≥40㎡。
3、外篷布采用防水涂层红蓝相拼加强牛津布（合成纤维），内衬为白色舒美绸材料，地布为双面涂层灰色PVC。充气帐篷为拱形充气框架结构，下面纵向气囊分别连接若干立柱及横向气囊组成充气框架，气柱采用灰色高强度双轴向PVC夹网涂层气密布，使用高频热合热封工艺制作，具有抗拉强度高，刚性大，气密好等特点，底部气柱做沙袋片，在恶劣环境下配合沙袋使用，起到加固作用。

	
	
	4、充气帐篷长侧面开窗，每边不少于2个，尺寸约750mm×600mm，内衬采用加宽拉链，避免拉链紧、易损坏的现象，窗户加防水帘和纱网；在长侧面中间位置各开1个门，尺寸约2000mm×1400mm，门洞加装纱网。 
5、充气系统：帐篷充气可采用电动充气或空气呼吸器气瓶充气等方法，配有2个以上充气接头，配备电动充排泵不少于4台。 
6、帐篷固定：拉纤拉环，防水处理，拉环设计在气柱合适位置上，以便穿绳固定、加固帐篷。
7、照明系统：主电线1条（外预留10米接防水插头）、LED灯不少于4套且满足办公照明需要。
8、防雨性能：整体材料防雨，防地表水≥200mm。

	
	
	9、技术要求：工作压力：15～25Kpa；适应温度：-30℃～65℃；抗风等级：≥8级。防地表水：≥200mm。充气时间：≤10min；气柱保压时间≥48小时，一次充气自行竖立时间≥7天，具备自动补气功能。

	
	
	10、外观标志标识由用户最终确定。 
11、其它零配件应经检验并有合格证书，保证产品质量和符合安全性要求。
12、配件
12.1 电动充排气泵：≥4台；
12.2 地钉：8根；
12.3 拉绳：8根；
12.4 胶罐：1个；
12.5 补片：A4纸大小2片。

	2
	充气帐篷（60m2）
	1、喷涂“消防救援”标识及19式中国消防救援队队徽。可快速搭建的充气式帐篷。用于野外施工作业、露营训练、临时会所、临时指挥所、野外医疗、抢险救灾等情况下的雨雪、风沙、阳光遮挡防护；稳定性好，结实耐用。 
2、尺寸规格：长≥10m，宽≥6m，檐高≥3m，顶高≥4m，占地面积≥60㎡。
3、外篷布采用防水涂层红蓝相拼加强牛津布（合成纤维），内衬为白色舒美绸材料，地布为双面涂层灰色PVC。充气帐篷为拱形充气框架结构，下面纵向气囊分别连接若干立柱及横向气囊组成充气框架，气柱采用灰色高强度双轴向PVC夹网涂层气密布，使用高频热合热封工艺制作，具有抗拉强度高，刚性大，气密好等特点，底部气柱做沙袋片，在恶劣环境下配合沙袋使用，起到加固作用。

	
	
	4、充气帐篷长侧面开窗，每边不少于4个，尺寸约750mm×600mm，内衬采用加宽拉链，避免拉链紧、易损坏的现象，窗户加防水帘和纱网；在长侧面中间位置各开1个门，尺寸约2000mm×1500mm，门洞加装纱网。 
5、充气系统：帐篷充气可采用电动充气或空气呼吸器气瓶充气等方法，配有2个以上充气接头，配备电动充排泵不少于6台。 
6、帐篷固定：拉纤拉环，防水处理，拉环设计在气柱合适位置上，以便穿绳固定、加固帐篷。
7、照明系统：主电线1条（外预留10米接防水插头）、LED灯不少于4套且满足办公照明需要。
8、防雨性能：整体材料防雨，防地表水≥200mm。

	
	
	9、技术要求：工作压力：15～25KPa；适应温度：-30℃～65℃；抗风等级：≥8级。防地表水：≥200mm。充气时间：≤12min；气柱保压时间≥48小时，一次充气自行竖立时间≥7天，具备自动补气功能。

	
	
	10、外观标志标识由用户最终确定。
11、其它零配件应经检验并有合格证书，保证产品质量和符合安全性要求。
12、配件
12.1 电动充排气泵：≥6台；
12.2 地钉：8根；
12.3 拉绳：8根；
12.4 胶罐：1个；
12.5 补片：A4纸大小2片。

	3


	充气帐篷（100m2）
	1、喷涂“消防救援”标识及19式中国消防救援队队徽。可快速搭建的充气式帐篷。用于野外施工作业、露营训练、临时会所、临时指挥所、野外医疗、抢险救灾等情况下的雨雪、风沙、阳光遮挡防护；稳定性好，结实耐用。
2、尺寸规格：长≥11m，宽≥9m，檐高≥3m，顶高≥4.2m，占地面积≥100㎡。
3、外篷布采用防水涂层红蓝相拼加强牛津布（合成纤维），内衬为白色舒美绸材料，地布为双面涂层灰色PVC。充气帐篷为拱形充气框架结构，下面纵向气囊分别连接若干立柱及横向气囊组成充气框架，气柱采用灰色高强度双轴向PVC夹网涂层气密布，使用高频热合热封工艺制作，具有抗拉强度高，刚性大，气密好等特点，底部气柱做沙袋片，在恶劣环境下配合沙袋使用，起到加固作用。

	
	
	4、充气帐篷长侧面开窗，每边不少于4个，尺寸约750mm×600mm，内衬采用加宽拉链，避免拉链紧、易损坏的现象，窗户加防水帘和纱网；在长侧面中间位置各开1个门，尺寸约2000mm×2000mm，门洞加装纱网。 
5、充气系统：帐篷充气可采用电动充气或空气呼吸器气瓶充气等方法，配有4个以上充气接头，配备电动充排泵不少于6台。 
6、帐篷固定：拉纤拉环，防水处理，拉环设计在气柱合适位置上，以便穿绳固定、加固帐篷。
7、照明系统：主电线1条（外预留10米接防水插头）、LED灯不少于6套且满足办公照明需要。
8、防雨性能：整体材料防雨，防地表水≥200mm。

	
	
	9、技术要求：工作压力：15～25Kpa；适应温度：-30℃～65℃；抗风等级：≥8级。防地表水：≥200mm。充气时间：≤15min；气柱保压时间≥48小时，一次充气自行竖立时间≥7天，具备自动补气功能。

	
	
	10、外观标志标识由用户最终确定。 
11、其它零配件应经检验并有合格证书，保证产品质量和符合安全性要求。
12、配件
12.1 电动充排气泵：≥6台；
12.2 地钉：8根；
12.3 拉绳：8根；
12.4 胶罐：1个；
12.5 补片：A4纸大小2片。

	4
	网架帐篷（40m2）
	1、主要功能：消防员在野外救援作业时用于住宿、办公、指挥等使用的装备。
2、技术要求：网架帐篷顶高不低于3m,檐高不低于1.5m，外宽不低于4m、内宽不低于3.5m、使用面积不低于37㎡。

	
	
	3、其他要求：能在8级风或8㎝雪灾下正常使用；南、北通用，可全天候架设与撤收；帐篷整体为框架式结构，主体一体化，在10分钟内可将整个帐篷架设或撤收完毕；设有地布并配备有地桩等其它附件，对帐篷实施固定。

	
	
	4、外篷布采用防水涂层红蓝相拼加强牛津布（合成纤维），内衬为白色舒美绸材料，地布为双面涂层灰色PVC。喷涂“消防救援”标识及19式中国消防救援队队徽。外观标志标识由用户最终确定。

	5
	网架帐篷（60m2）
	1、主要功能：消防员在野外救援作业时用于住宿、办公、指挥等使用的装备。
2、技术要求：网架帐篷顶高不低于3m,檐高不低于1.5m,外长不低于12米、宽不低于6m，展开后帐篷使用面积不低于55㎡。

	
	
	3、其他要求：能在8级风或8㎝雪灾下正常使用；南、北通用，可全天候架设与撤收；帐篷整体为框架式结构，主体一体化，在10分钟内可将整个帐篷架设或撤收完毕；设有地布并配备有地桩等其它附件，对帐篷实施固定。

	
	
	4、外篷布采用防水涂层红蓝相拼加强牛津布（合成纤维），内衬为白色舒美绸材料，地布为双面涂层灰色PVC。喷涂“消防救援”标识及19式中国消防救援队队徽。外观标志标识由用户最终确定。

	6
	航空运输箱
	1、国家或行业标准：总体性能符合市场准入标准的要求；
2、主要功能：用于消防装备的储存。适合任何运输环境，可长期循环使用；
3、技术要求：重量：≤30kg，载重量≥100kg；壁厚：≥4.5mm；
4、其他要求：采用304不锈钢锁扣，无毒无味、具备防水、强韧抗拉、耐腐蚀、耐氧化、抗强冲击、缓冲减震等功能；箱体合页不少于5个，搭扣不少于10个，左右各2个把手；每个箱子配备不少于3个可拆装挡板（符合箱体内尺寸），用于箱内固定，防止物品震荡等；
5、规格：大型箱：1200*800*600（mm）；
6、箱体颜色、单位标识及预留卡槽尺寸最终中标后由使用单位确定。

	7
	单兵携行包（箱）
	一、携行包整套包含携行包一套，以及72小时应急物资包括帐篷睡袋、防潮垫、急救包、饭盒、水壶、指北针、口哨、水质净化片、雨衣、饮用水、洗漱用品、防静电内衣裤、袜子、驱蚊剂、拖鞋等。

	
	
	二、背包结构组成
1、由24小时救援保障模块，72小时救援保障模块组成。
2、行军时，背负72小时救援保障模块，抵达营地后，72小时救援保障模块可拆分合并组成24小时保障模块。
3、24小时模块包括救援马甲，救援冲锋包和救援腰包。
马甲具备4个通信模块及4个存储模块。通信模块可放置携带对讲机及备用电池。存储模块可存放手电，军刀，单兵净水器及其他，救援冲锋包可携带水袋，食品，腰包可携带雨衣急救包。

	
	
	三、多功能性要求：
1、72小时救援保障模块主体背包某结构与主包连接后可做为胸包使用,可以装载食品药品,水，雨衣等，同时在行军过程中，可支撑双臂休息。
2、主体背包某结构可作为冲锋救援包使用,可装载一天的饮用水,食品及药品。
3、主体背包某结构可作为多功能扩容模块化救援马甲使用，由主体背包某结构变化而成,在当做马甲使用时,具备通讯设备独立模块3个，同时亦可携带急救包,小型工具,食品等不少于4个模块。

	
	
	四、72小时救援保障模块
1、容积：主包≥70升，可扩容至110升；具备反光条，魔术贴，自带防雨罩。
2、具备背包的装载方案，分层存储方案，符合背负原理。
3、单兵一体化寝具套组（集帐篷/睡袋/防潮垫于一体）。
3.1 单兵帐篷：要求具备保暖，防雨，防风，通风功能，自立式独立支撑结构；
3.1.1 重量≤1.5公斤；
3.1.2 使用尺寸：长≥260cm*宽度≥145cm*高度≥90cm,使用面积≥3.6平米；
3.1.3 结构：双层结构。
3.2 睡袋
填充：中空棉，克重≥200克/平方米；
3.3 防潮垫
规格：适合单人使用（充气式），尺寸≥1900×600×80mm；
3.4 单兵帐篷：携带体积≤25*60cm，重量≤4KG，具备快速反应功能：操作要求：单人收纳时间≤60秒；
3.5 急救包
包含：三角巾1块；安全别针2只；PBT弹性绷带1卷；剪刀1把；消毒纱布片1包5片；止血带1只；无纺布胶带1卷；酒精片10片；创可贴10片；碘酒片4片；镊子1把；急救外包1只；颜色红色；
3.6 单兵饭盒（含叉勺）：304不锈钢饭盒和叉勺1套；
3.7 军用水壶
材质：铝制等相同或者优于此材质的材料；容量：≥1L；
3.8 军用指北针：合金外壳，有会表尺、360°旋转表盘、水平尺、放大器、水平仪、夜视表盘；
3.9 多功能口哨
3.9.1 重量：≤70g；
3.9.2 功能：口哨、指北针、LED手电、放大镜、反光镜、温度计、密封仓。
3.10 水质净化片
3.10.1 以二氧化氯为主要成分的消毒片，二氧化氯含量10%，可杀灭肠道致病菌和化脓性球菌；
3.10.2 100片/瓶；
3.10.3 保质期：2年。
3.11 雨衣、分体雨衣
3.11.1 颜色：具体供货颜色根据甲方要求确定；
3.11.2款式：分体式雨衣，带反光警示条,可重复使用，尺码可选。
3.12 高能量自热即食食品：13式单兵自热食品*3袋。
3.13 袋装饮用水 
3.13.1 规格：100ml*5/袋，数量：5袋；
3.13.2 保质期：3年，袋装应急储备用水。
3.14 洗漱用品：含牙刷、牙膏、梳子、洗发水、洗浴液。
3.15 防静电内衣裤 
3.15.1 材质：棉+导电纤维；
3.15.2 适用于可燃气体、粉尘、蒸汽等易燃易爆场所抢险救援作业时保护躯体。
3.16 袜子3双；材质：棉。
3.17 驱蚊虫喷剂：可驱除蚊子蒙、恙、端、鹿婢、跳蚤及鳌蝇等昆虫。规格：100ml，保质期：3年，成分：DEET避蚊胺/派卡瑞丁。
3.18 折叠拖鞋1双，颜色及标识需求由使用方指定。

	8
	便携式推车
	1、适用于各种道路及地震救援现场运送装备及物资；推车续行里程≥25km(可配多块电池来提升续行里程)；电池为高能动力锂电池；具有无电后可快速转换为人力推车功能；行驶速度可按需定制；具有前进、后退、平缓的驱动控制功能；具有驻坡功能可防止在坡上后溜等功能。
2、规格尺寸：展开尺寸（长*宽*高）：≥2000*1000*850（mm），收回尺寸（长*宽*高）：≤1500*1000*550（mm），适装滚塑箱尺寸（长*宽*高）：≥1200*800*600（mm）。

	
	
	3、电机：≥600W。

	
	
	4、锂电池：≥60V15A。
5、续航里程：≥20km。
6、行驶速度：分高、中、低三个档（外加副变速）。
7、整装重量：≤100公斤。
8、运载能力：≥230公斤。



1包商务要求
重要性分为“★”、“●”、 “▲”和“▇”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，“●”代表重要指标，“▲”代表一般指标项，“▇”代表区间指标，用下划线标出，表示评审因素量化到相应区间，设置各区间对应的不同分值。
	序号
	内容
	重要性
	服务要求标准

	1
	质量保证
	★
	1、中标人提供的全部产品须符合国家相关产品技术规范和标准，且都属于厂家原装正品产品，并为合法渠道对本项目进货的全新产品。若乙方提供的证明材料与招标、投标文件不一致或经查实有虚假材料的，甲方将向财政部门反馈并按国家相关要求处理。
2、所投的产品外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰、明确。
3、对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供在投标文件中明确列出。
4、因货物的质量问题而发生争议，优先选择由国家消防装备质量检验检测中心进行质量鉴定。国家消防装备质量检验检测中心无法鉴定的，经甲乙双方同意，可委托由相关资质的第三方检测机构进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；货物不符合质量标准的,鉴定费用由供应商承担,由此对采购人造成的损失，供应商应双倍赔偿。
5、产品整体质保期≥2 年，产品质保期自验收合格之日起计。

	2
	投标人售后服务
	★

	1、保修期不得少于 3 年，保修期自验收合格之日起计，产品交付使用后，保修期内免费上门保修。
2、供应商应设有售后服务网点，供应商须开通 24小时服务热线，提供 7*24 小时技术服务。在质保期内，产品问题 2 小时内响应，48 小时内上门服务，并在 2 天内修复，否则，必须提供备用产品。同一产品、同一质量问题，连续两次维修仍无法正常使用，供应商必须予以更换同品牌、同型号全新产品或性能更优的替代产品，采
购人不再支付额外任何费用。
3、质保期内，供应商负责对其提供的系统及全部产品进行维修和软件维护、升级，不再向采购人收取费用，但人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
4、所有产品和软件质保服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派技术人员到采购人设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由供应商承担。
5、供应商在质保期内定期回访，每年不少于 2 次，免费提供技术培训，并提供采购人要求的所有培训资料，培训主要内容为产品的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等培训地点由采购人确定。
6、供应商需提供区域维修服务网络和技术保障能力情况；提供全寿命周期的主要耗损件、易损件及更换周期的目录和年度价格清单，并承诺保证供应且价格合理。
7、所有产品超过保修期后，3 年内维修只收取零部件成本费。若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由供应商负责免费更换及维修。

	3
	安装调试
	★
	1、所有产品应按出厂标准及国家相关要求进行包装及运输。由供应商免费送货至采购人指定地点并安装调试，安装调试应以需求书要求的技术参数指标为标准。
2、供应商应提供①技术资料：我方承诺在交货时，每套货物提供 1 套中文版纸质说明书，随装备一同供应；另每种装备提供 1 份电子版说明书、培训课件及视频。②器材标签：我方承诺按照标准要求，每套装备设置永久性或牢固标签，标签内容含：执行标准、生产厂家、生产日期、规格型号、售后电话（供货商）等内容。

	4
	交付期
	★
	自合同生效之日起 90 日历天内。

	5
	付款方式
	★
	（一）关于货物款支付方式。
该项目货物款分两次支付，其中：
1．第一笔支付项目合同总金额75%的预付款。签订合同后20个工作日内，乙方向甲方提交合同金额5%的履约保函原件（银行保函，有效期至少1年）、合同总金额75%的预付款保函原件（银行保函，有效期至少1年）以及合同金额75%预付款发票。甲方在收到履约保函原件、预付款保函原件和预付款发票（如车辆项目，则需要增加：发票金额以整车中标单价开具，不足1辆的按1辆单价开具），并查明真伪后，于20个工作日内向乙方支付合同总金额75%的预付款（￥**.**）。
2．第二笔支付项目结算审计后尾款。货物验收合格后20个工作日内，乙方向甲方提交合同总金额5%的质保保函原件(见索即付银行保函，有效期持续至产品质保期结束)。待甲方结算审计完后，乙方按结算审计价提供尾款发票，甲方在收到质保保函原件和合同尾款发票，并查明真伪后，于20个工作日内向乙方支付结算审计后的合同尾款。
（二）关于保函退还及有效期要求。
1．保函退还：货物验收合格后，乙方向甲方提交退还履约保函、预付款保函原件的书面申请，甲方在20个工作日内退还履约保函、预付款保函原件。质保期内产品没有质量问题且售后服务良好的(须提供质保期内每半年开展一次的巡检记录，巡检记录须有使用单位的签字和盖章)，乙方应在质保期到期前20个工作日内向甲方提出退还保函书面申请，相关材料经总队审核确认后，甲方向乙方退还质保保函原件。
2．保函有效期：未合理设定保函有效期，或未按期交货（含整改）导致保函失效的，乙方应于保函失效前至少5个工作日向甲方重新提交保函。未重新提交保函，导致保函失效、抵押资金被解冻或解押等造成甲方损失，甲方有权向乙方提出索赔。

	6
	验收
	★
	（1）验收由采购人组织，同批次同包次验收原则上不超过两次。乙方应确保提供的货物：①满足合同规定的相关要求。②达到了招标文件的采购需求。③达到了投标文件承诺的要求。④满足国家、海南省、行业相关规范和标准的要求。并提供如下技术资料和器材标签：
技术资料：每套货物提供1套中文版纸质说明书，随装备一同供应；另每种装备提供1份电子版说明书、培训课件及视频。
装备标签：交付时须附着由“消防装备物资信息采集系统”统一发行的装备物资二维码和RFID电子标签。按照标准要求，每套装备设置永久性或牢固标签，标签内容含但不限于执行标准、生产厂家、生产日期、规格型号、售后电话（供货商）等内容。
（2）甲方按政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，验收应当包括每一项技术、服务、安全标准履约情况。每次验收后，甲方向乙方反馈验收意见，经双方协商达成一致意见后签字确认；未达成一致意见的由双方协商解决，但不包括以下情形：不论何种原因导致乙方货物不符合投标文件响应且乙方拒不在验收意见上签字的，甲方可直接判定乙方所供货物为不合格，且有权终止合同，并要求乙方赔偿由此产生的所有费用。

	7
	知识产权
	★
	投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。
投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用；涉及相关专有技术的，应当遵守《中华人民共和国专利法》的相关要求。




	2包防护装备类

	序号
	装备物资名称
	参数要求

	1
	灭火防护服
	整体热防护性能TPP(cal/cm2)≥38，且无熔融、脆裂和收缩现象。
须提供应急管理部上海消防研究所或应急管理部天津消防研究所或国家消防装备质量检验检测中心或国家消防装备质量监督检验中心出具的型式检测报告复印件加盖投标单位公章予以证明，检测报告在有效期内。

	
	
	缩水率：沿经、纬向缩水率≤2%；

	
	
	外层断裂强力：经向纬向干态断裂强力≥1500N；

	
	
	1.技术性能符合XF10-2014《消防员灭火防护服》标准要求。
2.结构：由表面层、隔热防水透气层（中间层）和舒适层三层面料组成，具备阻燃、防水、透气、隔热、耐染、防静电和标识强等性能。
（1）外层：采用间位芳纶和对位芳纶及防静电丝混纺面料，克重≤（240±10）g/m2，阻燃性能：损毁长度≤25mm，续燃时间0s，无融熔、滴落现象；热稳定性能：经（260±5）ºC热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率≤2%，试样表面无明显变化；表面抗湿性能：沾水层级≥3级；色牢度：耐洗沾色、耐水摩擦及光照色牢度均≥4级。

	
	
	（2）隔热防水透气层：采用芳纶无纺布复合阻燃PTFE膜。克重≤（190±9.5）g/m2，热稳定性能：经（260±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤2%，且试样表面无明显变化；缩水率：沿经、纬方向尺寸变化率≤5%；耐静水压性能≥50kPa；透湿率≥8000g/(m2•24h)；拒油性能≥3级。

	
	
	（3）舒适层：采用芳纶和阻燃粘胶混纺面料。克重≤（150±7.5）g/m2，阻燃性能：续燃时间0s，损毁长度≤50mm，无熔融、滴落现象；热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤3%，且试样表面无明显变化；缩水率：沿经、纬方向尺寸变化率≤3%；经向断裂强力：≥600N，纬向断裂强力：≥500N。
（4）整套防护服重量≤3kg，接缝断裂强力≥1000N，拖拉带断裂强力≥15000N。

	
	
	（5）款式采用上下分体式结构，符合《国家消防救援局办公室关于规范防护服款式标识有关事项的通知》要求。 
（6）每套服装应有永久性的标志，其主要内容包括：技术性能符合的标准；型号及规格；生产厂的名称或商标；生产日期；生产材料；检验合格标记；禁止使用场合等。

	
	
	（7）配件：1）拉链。灭火防护服上衣前门襟、裤子前襟所选用的拉链应不小于8号，颜色须与外层面料相匹配；使用芳纶基布的阻燃拉链，提供相关证明。2）魔术贴。外观平整，钩面排列整齐，钩形完好，毛面均匀，厚薄一致，无明显凹凸不平，无明显污渍，色泽统一均匀，无明显色差、色花。3）H型背带。采用机织带优等品，外观平整，无明显弯形、松档、断纱、漏针、跳纱、破边、污渍。背带上的魔术贴长度不少于整条背带的三分之二。4）反光标志带。采用微孔反光标志带。5）配备对应作战需要的消防救援专用标识，具体要求及数量由用户指定。投标时需提供样品1套。

	2
	抢险救援服装
	须提供应急管理部上海消防研究所或应急管理部天津消防研究所或国家消防装备质量检验检测中心或国家消防装备质量监督检验中心或国家认可检测机构的认证证书或检测报告复印件加盖投标人公章予以证明，认证证书或检测报告在有效期内。

	
	
	1.夏款抢险救援服包括上衣、裤子、行军帽和腰带，服装款式、号型等应符合《消防救援局关于印发<20式消防员灭火防护服款式标识统型要求>和<20式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求>的通知》(应急消[2020]357号)中的统型要求。

	
	
	2.产品符合XF 633--2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。
3.服装面料：
3.1采用单层织物，为原液染色芳纶、氨纶、阻燃粘胶纤维等交织而成的双重组织；具备防静电、阻燃、耐磨、轻便、柔软、弹性，外层拒水防油、内层吸湿等性能，单位面积质量（200±10）g/㎡。
3.2阻燃性能：防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料，经过25次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度不大于100mm，续燃时间不大于2s且无熔融、滴落现象。
3.3热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料沿经、纬方向尺寸变化率不大于5%，且试样表面无明显变化。

	
	
	3.4断裂强力：面料经、纬向干态断裂强力不小于800N。

	
	
	3.5撕破强力：面料经、纬向撕破强力不小于150N。

	
	
	3.6色牢度：防护层面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度、耐光色牢度不小于四级。
3.7色差：前领与前身、袖与前身、袋与前身、左右前身及其它表面部位的色差不小于四级。
3.8外层表面抗湿性能：防护层面料洗涤五次后，沾水等级不小于三级。
3.9内层表面吸湿性、速干性：按照GB/T21655.1-2023《纺织品 吸湿速干性的评定 第1部分：单项组合试验法》检测，洗涤五次后，内层面料吸水率不小于100%，滴水扩散时间不大于20s，芯吸高度不小于90mm，蒸发速率不小于0.18g/h，透湿量不小于8000g/(㎡.d)。
3.10拉伸弹性：按照FZ/T 01034-2008《纺织品 机织物拉伸弹性试验方法》，在定力为30N的条件下进行检测，定力伸长率（纬向）不小于12%，弹性回复率（纬向）不小于80%。

	
	
	4.缩水率：经过五次洗涤后，沿经、纬向缩水率不大于5%。
5.起毛起球性能：按照GB/T 4802.1-2008《纺织品 织物起毛起球性能的测定》检测，不低于3级。
6.针距密度：各部位明暗线每3cm不少于12针，包缝线每3cm不少于9针。
7.接缝断裂强力：面料接缝断裂强力不小于650N。

	
	
	8.衣领内部采用亲肤舒适层。
9.反光标志带性能：逆反射系数、热稳定性能、耐洗涤性能、高低温性能满足XF 633《消防员抢险救援防护服装》标准要求，反光标志带经过25次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度不大于100mm，续燃时间不大于2s，无熔融、滴落现象，且反光标志带反面基布具有生产厂家印制的防伪标识。

	
	
	10.防静电性能：上衣、裤子的带电量每件均不大于0.6μC。
11.所有硬质附件表面均须光滑，无毛刺和锋利的边缘，五金件还须经过防腐蚀处理，经（180±5）℃热稳定性能试验后，保持原有功能。
12.缝纫线热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，缝纫线无熔融现象。

	
	
	13.拉链：上衣前门襟和裤子前襟处采用不小于8号的树脂拉链，颜色与外层面料相匹配。
14.腰带：插扣式腰带，颜色与救援服一致，表面光滑无毛刺和锋利的边缘，五金件须经过防腐蚀处理，佩戴舒适。
15.服装质量：选取180A型服装1套，总质量不大于1.5kg（不含腰带和行军帽）。
16.衣服应有永久性的标志，其主要内容包括：产品执行的标准、型号、规格、生产厂的名称或商标、生产日期、检验合格标记、禁用场所。
17.服装型号、印字、魔术贴形状在满足统型文件要求的基础上，按照使用单位需求加工制作。
18.投标时需提供样品 1 套。
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	防电服
	1.国家或行业标准：《带电作业用绝缘手套》（GB/T17622-2008）《足部防护安全鞋》（GB21148-2020）
2.主要功能：用于带电作业时的身体保护。
3.主要参数：由电防电服、绝缘靴、绝缘手套三部分组成。整体耐电压性能在7kV、频率50Hz、时间3min实验性无闪络、击穿和发热现象，泄露电流≤5mA。电绝缘手套：耐电压≥15000V，试验≥20000V不被击穿。电绝缘靴：耐电压≥12000V，试验≥24000V不被击穿。
4.须提供应急管理部上海消防研究所或应急管理部天津消防研究所或国家消防装备质量检验检测中心或国家消防装备质量监督检验中心或国家认可检测机构出具的有效期内的检测、检验或试验报告。报告的数据须包含设备的主要性能参数，包括耐电压性能等内容。
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	重型防化服
	须提供应急管理部上海消防研究所或应急管理部天津消防研究所或国家消防装备质量检验检测中心或国家消防装备质量监督检验中心或国家认可检测机构有效期内的检测、检验或试验报告，报告的数据须包含设备的主要性能参数。提供具有检测该设备资质的国家级检测机构或国家认可的第三方检测机构出具的包括有效防护化学物质中文数据列表、中文版各类气体处置使用时间表等内容。
1.符合XF 770-2008《消防员化学防护服装》和其他相关标准要求。
2.由带大视窗的连体头罩、化学防护服、正压式空气（氧气）呼吸器背囊（配备有垫衬）、防护靴、防护手套、排气阀等组成。配大视窗面镜，具有防雾设计。
3.可有效防护化学物质的数量≥140种，须提供中文数据列表。
4.防护服由柔软的复合高质量材料或优质橡胶材料制成，接缝采用特化型有双层贴袋缝合设计，缝后在内外都热压贴合胶带，热合胶带缝合。每层都经过缝合并用热空气内外检测其气密性。
5.靴子、手套和衣服为全封闭式连体气密性设计，可配合外置手套使用。
6.带有双排气阀，且位置便于排气。

	
	
	7.抗化学品气体渗透性能：平均时间≥120min。

	
	
	8.对梭曼、沙林、塔崩、路易斯特、VX毒剂的防护时间≥480分钟；须提供国家认可的认证或检测机构出具的认证证书或检测报告复印件加盖投标人公章予以证明，认证证书或检测报告在有效期内。
9.耐热老化性能：经125℃×24h后，面料不粘不脆，接缝强力≥250N，撕裂强度≥290N，鞋底抗穿刺性能≥1100N。
10.全套重量≤8KG；储存期≥6年。
11.整体气密性≤300Pa,配备气密性检测接口所需接头（连接管），根据合同签署单位的气密检测仪接口要求配备转换接口。
12.服装规格、尺寸根据合同签署单位需求提供。衣服合适位置设置标注生产厂商、联系方式、生产日期的永久性标识，印制二维码，扫码后显示产品用途、原理、结构、使用注意事项、储存保养和操作使用视频等信息。
13.每套衣服应有中文的说明书，包装采用单独塑料硬质包装箱包装，标明产品、生产厂商、生产日期、型号大小。
14.交货时必须提供中文版各类气体处置中的使用时间表。
15.投标时需提供样品1套。
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	防静电服
	须提供应急管理部上海消防研究所或应急管理部天津消防研究所或国家消防装备质量检验检测中心或国家消防装备质量监督检验中心或国家认可检测机构出具的有效期内的检测、检验或试验报告。报告的数据须包含设备的主要性能参数，包括带电电荷量、断裂强力等内容。
1.技术性能符合GB 12014-2019《防静电工作服》的要求，用于消防员在可燃气体、粉尘、蒸气等易燃易爆场所作业时的全身外层防护服装。
2.防静电服结构为分体式，采用涤纶、棉和导电纤维复合织成的防静电面料，具有防静电性能，耐洗、抗弯曲，耐摩擦。衣服的金属部件不与皮肤接触，布料进行吸汗或防油拒水处理，重量≤0.5kg。
3.基本性能：断裂强力≥400N；撕裂强力≥10N；
4.技术要求：带电电荷量不应大于0.6μC/套。
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	轻型防化服
	须提供应急管理部上海消防研究所或应急管理部天津消防研究所或国家消防装备质量检验检测中心或国家消防装备质量监督检验中心或国家认可检测机构的证明文件或认证证书复印件加盖投标单位公章予以证明，证明文件或认证证书在有效期内。
1.符合XF 770-2008《消防员化学防护服装》和其他相关标准要求；
2.防化服接缝强力大于400N，鞋底抗穿刺性能大于1500N；
3.连体结构，由头罩、连衣裤、防化手套、防化胶靴构成，能完全将使用者覆盖，其中头罩、防护服袖口有一定的弹性，防化手套和防化胶靴具有可拆卸功能，且不影响整体密封效果；

	
	
	4.抗固体、液体化学品渗透性能：平均时间大于60分钟以上；

	
	
	5.防护服采用PVC材质、优质橡胶材料或复合材质，防护服前方的拉链门襟为同种材料的至少两层保护层。头罩有一定的弹性，与防护服有同等防护性能等级的PVC防化靴和同等防护性能的手套；
6.可与消防过滤式综合防毒面具或正压式空气呼吸器配合使用；
7.头套边缘用松紧带密封，下颌处采用粘扣进行密封防护。肘部和膝部进行加固；
8.可手洗，可重复使用；
9.使用温度至少满足：-10°C~60°C；
10.全套重量≤5kg；存储期≥2年；

	
	
	11.服装规格、尺寸根据合同签署单位需求提供。衣服合适位置设置标注生产厂商、联系方式、生产日期的永久性标识，印制二维码，扫码后显示产品用途、原理、结构、使用注意事项、储存保养和操作使用视频等信息；
12.每套衣服应有中文的说明书，包装采用单独塑料硬质包装箱包装，标明产品、生产厂商、生产日期、型号大小；
13.交货时必须提供中文版各类气体处置中的使用时间表。
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	电绝缘装具
	须提供应急管理部上海消防研究所或应急管理部天津消防研究所或国家消防装备质量检验检测中心或国家消防装备质量监督检验中心或国家认可检测机构出具的有效期内的检测、检验或试验报告。报告的数据须包含设备的主要性能参数，包括耐电压性能等内容。
由服装、靴子、手套、绝缘垫和绝缘工具组成，用于高电压带电危险场所作业时的全身防护作业，耐高压、绝缘、阻燃，防酸、碱腐蚀。配备绝缘杆、绝缘夹钳、高压验电器等绝缘工具1套，产品上必须有生产厂家、型号及生产日期的永久性标记。
1.国家或行业标准：《带电作业用绝缘手套》（GB/T17622-2008）《足部防护安全鞋》（GB21148-2020）
2.主要功能：用于带电作业时的身体保护。
3.主要参数：整体耐电压性能在7kV、频率50Hz、时间3min实验性无闪络、击穿和发热现象，泄露电流≤5mA。电绝缘手套：耐电压≥15000V，试验≥20000V不被击穿。电绝缘靴：耐电压≥12000V，试验≥24000V不被击穿。
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	消防员避火防护服
	符合 XF634-2015《消防员隔热防护服》标准，须提供应急管理部上海消防研究所或应急管理部天津消防研究所或国家消防装备质量检验检测中心或国家消防装备质量监督检验中心或国家认可检测机构出具的有效期内的检测、检验或试验报告。报告的数据须包含设备的主要性能参数，包括阻燃性能等内容。
1.整体抗热性能：外层阻燃性能续燃和阴燃≤2 秒，无烧洞，无熔滴；火焰和辐射热防护能力的TPP值≥45cal/cm²。
2.进入火焰区域短时间灭火或关阀作业时的全身防护。 
3.具有阻燃、耐高温、柔软、抗水等特点。手套使用五手指设计，头部内 置安全头盔，全景安全护面镜镀膜面屏，护面镜在使用中不得有脱落的现象；后置背囊，可内置空气呼吸器；整套避火服质量≤8kg。 
4.组成部分：上衣，背带裤，防火手套，防火靴，大视野防紫外线头罩。材质及标准：采用多层复合结构，外层采用永久阻燃高强度耐热材料。 
5.服装上具有永久性标签，生产日期、型号、规格；生产厂的名称或商标等。根据采购人需求提供不同尺码。配收纳包。配备备用面镜1副。
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	消防员防蜂服
	总体性能符合XF3008-2020《消防员防蜂服》的标准，须提供应急管理部上海消防研究所或应急管理部天津消防研究所或国家消防装备质量检验检测中心或国家消防装备质量监督检验中心或国家认可检测机构出具的有效期内的检测、检验或试验报告。报告的数据须包含设备的主要性能参数，包括穿刺、撕破、耐磨性能等内容。
（1）用于防蜂类等昆虫侵蚀的专用防护，全封闭连体式结构。
（2）外层面料撕破强力：≥60N。
（3）外层面料断裂强力：≥700N。
（4）外层面料耐磨性能≥1500次不被磨穿。
（5）手套具有耐切割性能。 
（6）靴子具有防滑性能
（7）面罩：大视野网状面罩，能有效防止蜂毒喷溅到脸上。增配一副护目镜配套使用。
（8）颜色：根据客户需求确定。 
（9）每套配 5 个防蜂袋。
（10）产品上须有生产厂家、产品型号、及生产时间的永久性标识。
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	灭火防护套装
	消防头盔1顶
冲击吸收性能：高温预处理头模所受到的最大冲击力≤2800N；辐射热预处理头模所受到的最大冲击力≤2800N；低温预处理头模所受到的最大冲击力≤3300N；浸水预处理头模所受到的最大冲击力≤2800N。
须提供应急管理部上海消防研究所或应急管理部天津消防研究所或国家消防装备质量检验检测中心或国家消防装备质量监督检验中心出具的型式检测报告复印件加盖投标单位公章予以证明，认证证书或检测报告在有效期内。

	
	
	侧向刚性：帽壳最大变形≤40mm；卸载后变形≤10mm 。
须提供应急管理部上海消防研究所或国家消防装备质量检验检测中心或国家消防装备质量监督检验中心出具的型式检测报告复印件加盖投标单位公章予以证明，检测报告在有效期内。

	
	
	抗冲击力加速度性能：帽顶部≤145gn；帽前部≤320gn；帽侧部≤350gn；帽后部≤350gn。
须提供应急管理部上海消防研究所或国家消防装备质量检验检测中心或国家消防装备质量监督检验中心出具的型式检测报告复印件加盖投标单位公章予以证明，检测报告在有效期内。    
下颚带抗拉强度：延伸长度≤19mm。
阻燃性能下颚带：损毁长度≤40mm，续燃时间≤0s；没有熔滴、滴落现象；披肩：损毁长度≤30mm，续燃时间≤0s；没有熔滴、滴落现象；面屏：续燃时间≤0s；没有熔滴、滴落现象； 电绝缘性能：盔壳泄露电流≤1mA 。

	
	
	结构参数符合 XF44-2015《消防头盔》的标准。
结构 ：
1.由盔壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置、面罩、披肩等组成。
2.盔壳：耐高温阻燃材质，指挥员头盔为红色，战斗员头盔为黄色，由用户确定颜色及数量，其中6顶盔壳为白色。
3.滑轨：盔体两侧设黑色多功能模块化滑轨，耐高温阻燃材质。
4.缓冲层：耐高温阻燃材质。 
5.舒适衬垫：顶部为牛皮和网状衬垫，四周为舒适层（与帽箍一体）可调节戴帽高度。
6.佩戴装置：包括帽箍和系带，耐高温阻燃材质。在盔体内部设头围调节旋钮；系带可调节佩戴松紧，加装可拆洗阻燃舒适软垫；插扣为快脱插扣。
7.面罩：耐高温阻燃材质，内插双弧式。
8.披肩：防水处理芳纶材料，颜色为藏蓝色，可快速拆卸、安装。
9.反光标识：宽度为 30mm±1mm，长度为 256mm±2mm，弧形总高 60mm±2mm。 红色头盔使用荧光黄色反光标识条，黄色头盔使用荧光橙色反光标识条。
10.所有可调节扣件全部采用耐高温阻燃材料。质量≤1430g。

	
	
	佩戴式防爆照明灯1具
1.采用 LED 光源，使用寿命≥10 万小时。灯具配有强光、弱光，有低电压告警功能。 
2.电池采用大容量锂电池、可以循环使用次数≥1000 次；连续放电时间 ≥4h（强光）/8h（弱光）。 
3.质量不大于 0.1kg。
4.通过防爆检测认证，防爆等级不低于 Ex ib Ⅱc t4gb；灯具的外壳防护等级 IP66/IP67。 
5.提供国家认可的认证或检测机构出具的认证证书或检测报告复印件加盖投标单位公章予以证明，认证证书或检测报告在有效期内。
6.配专用的头盔支架，可与用户现有的头盔配套使用；产品上必须有生产厂家、型号及生产日期、防爆认证的永久性标记。  


	
	
	7.照度（lx）：强光平均值≥790，弱光平均值≥430

	
	
	灭火防护靴1双
须提供应急管理部上海消防研究所或应急管理部天津消防研究所或国家消防装备质量检验检测中心或国家消防装备质量监督检验中心出具的型式检测报告复印件加盖投标单位公章予以证明，检测报告在有效期内。 
1.技术性能符合《消防员灭火防护靴》XF 6-2004 的要求。
2.从靴外底起至靴筒口最低处的高度不应低于 340mm，靴筒口需做防磨处理，避免消防员腿部磨伤，靴帮、靴底材料为阻燃橡胶。
3.整靴防水性能：灭火防护胶靴置于容器内后注水，水面距靴筒开口最低点的距离不大于（25±3）mm，经 4h 后，靴内不应有水渗透现象。
4.外底抗穿刺力≥1800N。 
5.消防员灭火防护靴用于保护消防员脚和下肢的安全，具有隔热、防水、防刺、防砸、防滑、抗切割、防化学药品及电绝缘等性能。 
6.应便于消防员快速穿着，后跟可视部位处应有明显阻燃反光标志带。 
7.质量：各码样的整双靴总质量≤2.5kg。
8.产品上必须有生产厂家、型号及生产日期的永久性标记。

	
	
	消防手套2双
TPP 数值(cal/cm2)≥45。
须提供应急管理部上海消防研究所或应急管理部天津消防研究所或国家消防装备质量检验检测中心或国家消防装备质量监督检验中心出具的型式检测报告复印件加盖投标单位公章予以证明，检测报告在有效期内。  

	
	
	耐机械穿刺性能（刺穿力）≥120N。
须提供应急管理部上海消防研究所或国家消防装备质量检验检测中心或国家消防装备质量监督检验中心出具的型式检测报告复印件加盖投标单位公章予以证明，检测报告在有效期内。

	
	
	性能指标：总体性能不低于《XF7-2004 消防手套》二类标准。
（1）阻燃性能：损毁长度≤100 毫米，续燃和阻燃时间≤2秒。
（2）耐热性能：在 180℃温度下保持 5min,表面应无明显变化，且不应有熔融、脱离、和燃烧现象，收缩率≤5%。
（3）机械性能：耐磨性能（循环次数）≥2000，耐切割性能（割破力）≥4N，耐撕破性能（撕破强力）≥100N，耐静水压性能 7kpa，5 分钟内不出现水滴。
（4）整体防水性能：参照 XF 7-20046.4.3，手套无渗漏。
（5）内里稳定性能：正常工作时，内里防水袋外壳不分离。
（6）灵巧性能：钢棒的最小直径不大于 11 毫米。
（7）握紧性能：戴手套与未戴手套的拉重比大于 80%。
（8）穿戴性能：穿戴时间≤25 秒。

	
	
	1.手套采用 3D 立体设计，手掌指尖一片式翻转手指背，指尖无缝设计，主体材质为皮质和芳纶布等。主体颜色为黑色和藏蓝色。
2.手掌、手背结构为多层结构，基础规格为 6 种尺寸（XS-XXL）。
3.根据用户需求提供不同尺寸、数量的手套。符合 XF7-2004《消防手套》二类标准，手套上有生产厂家、出厂日期、型号等永久性标识，供货商须总体性能不低于《XF7-2004 消防手套》二类标准。

	
	
	应急逃生自救安全绳1套                
1.符合 XF494-2023《消防用防坠落装备》要求。
2.让使用者可沿固定绳索进行可控式下降的摩阻式或机械式装置，可在空中利用由绳索与器材之间产生摩擦阻力的大小从而控制下降或者滞停。使用时与直径适用的绳体、安全吊带及安全钩等配套使用。  
3.整套包括：安全绳 1 根、绳包 1 个、轻型安全钩 2 个、轻型下降器 1个、扁带1条等。                                                                                                                                                                                                                                                                                        
4.逃生绳承载能力：≥20kN。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
5.安全钩承载能力：≥27kN。
6.绳索尺寸：≥16m。                                                                                                               
7.产品质量：≤2.0kg。                                                                       
须提供国家认可的认证或检测机构出具的认证证书或检测报告复印件加盖投标单位公章予以证明，认证证书或检测报告在有效期内。

	11
	抢险救援套装
	抢险救援头盔1顶
符合 XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。用于消防员在抢险救援时用于对头部提供保护的专用防护头盔。完全符合 17 式消防员抢险救援头盔款式标识统型要求。护目镜符合 XF 1273－2015《消防员防护辅助装备 消防护目镜》标准及 GB14866-2006《个人用眼护具技术要求》。
（一）由盔壳、滑轨、护目镜、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置等组成。盔壳采用高温改性尼龙材料制成，表面色泽鲜明、光洁、无污渍、气泡、缺损及其他有损外观的缺陷。盔体两侧设有黑色多功能模块、滑轨，耐高温阻燃材料，并配有多功能灯架。
（二）具备优异的抗冲击、耐热辐射、阻燃、防化学腐蚀、耐热耐寒、或防护其他类型的危害的能力，其整体轻便，满足恶劣条件下对消防救援人员的防护要求。
（三）颜色符合国家消防局统型要求。
（四）帽壳由（改性尼龙）材料制成，可提供头部和侧翼冲击保护（头盔顶部设有加强筋）。
（五）帽箍尺寸：调节范围（510～680）mm。   

	
	
	（六）头盔后部内侧有永久性标识。
（七）内部结构：顶部为芳纶网状和牛皮缝制而成，且内部带有舒适软衬垫。头箍采用带大旋钮的可调节头箍，四周舒适层（与帽箍一体）采用耐用、柔软、舒适、特殊材料，热压而成。针对后枕骨部位可调节贴合度，可方便收紧并同步锁定，以确保冲击均匀分布至头部四周，提供最佳的舒适性。
（八）佩戴装置：包括帽箍和系带，耐高温阻燃材质。在盔体后沿下侧设头围调节旋钮；系带可调节佩戴松紧，加装带孔透气下颏托；插扣为快脱插扣。
（九）所有可调节扣件全部采用黄色，为改性阻燃尼龙 66 材料。
（十）耐穿透性能：低温预处理（将头盔置于-28℃的温度中保持 4h），钢锤未与头模建立点接触。

	
	
	（十一）热稳定性能：救援头盔在温度 180℃的烘箱中，保持 5min 后，其边沿未变形；硬质附件保持功能完好；反光材料表面无炭化、脱落现象。
（十二）下颌带抗拉强度：下颏带未发生断裂、滑脱，其延伸长度为≤18mm。
（十三）阻燃性能：火源离开帽壳后，其离火自熄时间（s）：≤1.0。
（十四）救援头盔质量为≤800g。
（十五）采用三点式带下颏托的下颏带系统，能提供最佳的舒适度和稳定性。
（十六）采用六点式顶带，以确保冲击均匀分布至头部四周，提供最佳的舒适性。同时顶带配有调节搭扣，以方便调节头盔的佩戴深度，满足不同使用者的习惯。
电绝缘性能：帽壳的泄漏电流≤1mA。
须提供应急管理部上海消防研究所或应急管理部天津消防研究所或国家消防装备质量检验检测中心或国家消防装备质量监督检验中心或国家认可检测机构的认证证书或检测报告复印件加盖投标单位公章予以证明，检测报告在有效期内。 

	
	
	冲击吸收性能：高温预处理（将头盔置于 50℃的温度中保持 4h），头模所受冲击力值为≤2500N，低温预处理（将头盔置于-28℃的温度中保持 4h），头模所受冲击力值为≤3400N，浸水预处理（将头盔置于水槽中室温中保持 4h），头模所受冲击力值为≤2500N。
须提供国家认可的认证或检测机构出具认证证书或检测报告复印件加盖投标单位公章予以证明，检测报告在有效期内。  

	
	
	侧向刚性：帽壳的最大变形值≤15mm，卸载后的变形值≤5mm。
须提供国家认可的认证或检测机构出具认证证书或检测报告复印件加盖投标单位公章予以证明，检测报告在有效期内。

	
	
	救援护目镜1副
须提供国家认可的认证或检测机构出具认证证书或检测报告复印件加盖投标单位公章予以证明，认证证书或检测报告在有效期内。 
1. 抢险救援时眼部防护，技术性能符合符合国家 XF1273-2015《消防员防护辅助装备消防护目镜》标准。
2.具备防冲击和化学品飞溅性能，镜片内侧防雾气，外侧防刮擦。全封闭式，镜片可阻隔 90%以上紫外线。
3.护目镜头带用于固定作用的头带应可调节。
4.抗冲击性能：在经受 22 mm、重约 45g 钢球从1.3 米高度自由落体下的冲击，无镜片破损、变形、护具框架破损现象。

	
	
	抢险救援手套2双
须提供国家认可的认证或检测机构出具的认证证书或检测报告复印件加盖投标人公章予以证明，认证证书或检测报告在有效期内。
一、总体要求
1.产品符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。
2.耐磨性能：掌心面材料在(9±0.2) KPa压力下，经5000次循环摩擦后，不被磨穿。
3.抗切割性能：掌心面和背面材料的割破力不小于5N。
4.抗机械刺穿性能：掌心面和背面材料的抗刺穿力不小于100 N。
5.阻燃性能：本体防护层面料、袖筒防护层面料和外层加强材料经过5次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度不大于100 mm，续燃时间不大于2 s，无熔融、滴落现象。
6.热稳定性能：整只抢险救援手套在（180±5）℃试验温度下保持5 min，表面无明显变化，且无熔融、熔滴和剥离现象，其在长度和宽度方向上的收缩率不大于8％，能保持正常穿戴。

	
	
	7.灵巧性能：徒手控制百分比不大于200%。
8.抓握性能：戴手套与未戴手套的拉重力比不小于80%。
9.穿戴性能：穿戴时间不超过10 s。
10.外观质量：抢险救援手套的外观质量符合以下要求：
10.1缝线顺直平伏、针距匀称、松紧适宜，无跳针、开线、断线；
10.2无橡筋断裂、长短不一、纹路歪斜、前后松紧不一以及拇指部位不正；
10.3标签位置正确，标志准确清晰。

	
	
	二、款式要求
1.抢险救援手套为五指分离式，手套本体环形延伸，袖筒长度超出腕骨不少于25mm，手套口的设计能限制杂物进入手套内，手套与抢险救援服的袖口配合穿戴。
2.抢险救援手套主体颜色为橘红色和黑色，黑色潘通色号为PANTONE 19-4003 TCX Black Onyx，橘红色潘通色号为PANTONE 17-1456 TCX Tigerlily。
3.手掌结构符合以下要求：
3.1分为内层、外层和加强层三层结构设计，在食指指尖增设触屏功能。
3.2内层采用克重为（210±20）g芳纶针织布，颜色为黄色。
3.3外层采用优质反绒头层牛皮，牛皮厚度为（1.0±0.2）mm，颜色为黑色，手掌指尖一片式翻转手指背，牛皮覆盖手指指甲、小指、食指外侧面和虎口部位。      
3.4加强层采用克重为（280±20）g芳纶耐磨布，颜色为黑色，设置于手掌面和虎口处，手掌加强层内侧设置厚度为3mm的缓冲海绵。

	
	
	4.手背结构符合以下要求：
4.1手背由芳纶双面针织布和TPR防撞条组成。
4.2芳纶双面针织布外面为橘红色，内面为黄色，克重（380±20）g。
4.3 TPR防撞条设置在手背、中指、无名指和小指部位，能覆盖手背关节部位和手指指甲以下关节部位，防撞条为整体一片式，关节部位采用分离式设计，便于手背关节部位弯曲，颜色为黑色、橘红色和灰色三色组合。
4.4食指设计银色反光标记，手背下方设计宽度为1cm的银色反光条。
4.5手指夹条采用牢固舒适的黑色芳纶针织布，夹条上方采用黑色芳纶耐磨布补强。大拇指手背内层采用克重为（210±20）g芳纶针织布，颜色为黄色，外层采用牢固舒适的黑色毛巾布。
5.袖口结构符合以下要求：
5.1袖口为圆形设计，袖口外侧采用克重（380±20）g橘红色芳纶双面针织布，袖口内侧采用橘红色亲肤舒适的松紧带材料包裹，袖口边缘采用黑色超纤包边处理。
5.2袖口外侧采用魔术贴收紧，魔术贴一片式翻转设计，魔术贴表面为TPR材质，设置于袖口外侧，颜色为黑色、橘红色和灰色三色组合，刻有“应急消防”字样，字体为简粗平黑，颜色为橘红色，每个字大小8mm×8mm，字间距1mm，位置居中。内面为毛面，刺面缝于袖口内侧。
5.3小指侧下方三角形开口采用黑色芳纶针织布，可有效防止碎屑瓦砾等小颗粒物进入。
6.缝线采用芳纶缝线，规格为30支3股，颜色为黑色和橘红色。
7.挂环采用高强度布制纤维材料，设置在手腕内侧袖口处。
8.每只手套有永久性的布标标签。标志上的文字大小应不小于2mm。文字和图形采用白底黑字的形式。布标尺寸为25×70mm（内布标误差长±5mm，宽±3mm），对折后居中缝于手背内扣收缩袖口处。
9.消防员抢险救援手套基础规格为4种尺寸（S-XL），每种型号需求按照使用单位需求加工制作。

	
	
	抢险救援靴1双
须提供国家认可的认证或检测机构出具的认证证书或检测报告复印件加盖投标人公章予以证明，认证证书或检测报告在有效期内。 
1.符合国家 XF633－2006《消防员抢险救援防护服装》的标准。
2.符合 17 式消防员抢险救援靴款式标识统型要求。
3.由靴外底、靴跟、带舒适层的靴帮、带防穿刺层的靴内底、鞋垫和靴头等组成。
4.主体为黑色；反光标志为荧光黄色；鞋带和“消防救援”标志为橘红色。
5.内怀设有快速穿脱功能拉链，靴面主体材料为黑色防水阻燃头层黄牛鞋面革和防水阻燃帆布，靴底为双密度氯丁合成橡胶，一体成型。
6.由外底、带舒适层的靴帮、带防刺穿层的内底和保护靴头等部分组成的系带式中筒靴。 
7.从靴内后跟中央起至靴口最低处的高度≥200mm。
8.靴内底防刺穿层应覆盖整个靴内底，不应位于保护包头卷边上方，不应与之接触，在不损坏整靴的情况下应不能被移动。 
9.具备防刺、防滑、耐热、防砸等性能，穿着应舒适，不磨脚。
10.靴帮拉链具有自动锁止功能，周边为皮质材料，鞋帮两侧印制“消防救援”标识。
11.靴头保护包头深度从靴尖量起≥50mm。
12.靴鼻处应能限制杂物进入靴内。 

	
	
	13.靴帮抗穿刺性能：≥120N，内脚踝处设有护踝片。
14.后靴筒荧光黄色反光标志。
15.靴底抗穿刺性能：≥1200N。
16.重量≤2.5kg。 
17.靴身配有的橘红色鞋带，鞋带长约 1800 mm。
18.靴身内怀配有两颗单向防水透气眼。
19.靴舌上端配有用于隐藏多余鞋带的饰片袋。
20.靴筒后部设带反光标志带的提手。

	
	
	硬质护肘护膝1套
用于抢险救援作业时肘部和膝部防护的救援装备。
1.外层采用强度高、韧性好、耐磨的PP护壳、高发泡材料、高弹力松紧带等材料制成。 
2.固定装置可以调节（包括护膝 1 对、护肘 1 对）。 
3.尺寸（cm)≥43×18/34×17。
4.产品通过相关认证标准。

	
	
	多功能刀具1把         
1.采用优质不锈钢制成，实木把手。刀具具有刺、挑、砍、削、锯、割、剪、锤、锉、碎玻璃以及螺丝刀等 12 种以上实用功能。
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	消防员呼救器后场接收装置
	呼救器的性能符合GB27900-2011《消防员呼救器》标准的要求，须提供应急管理部上海消防研究所或应急管理部天津消防研究所或国家消防装备质量检验检测中心或国家消防装备质量监督检验中心出具的型式检测报告复印件加盖投标单位公章予以证明，检测报告在有效期内（报告中的型号须与所投产品型号一致）；
1.由现场移动设备、有线或无线数据中转台、数据通信及显示装置组成，用于消防指挥人员了解现场消防员信息，并能与现场人员实时沟通交流的远距离数据通信、显示系统；
2.允许静止时间：30s±1s，预报警时间：15s±1s；
3.呼救器防爆等级≥Ex ia IIC T3 Ga，提供防爆证书复印件；外壳防护等级不低于IP67；

	
	
	4.呼救器预报警声级强度：≥80dB(A)；呼救器报警声级强度：≥100dB(A)，呼救器低电压告警声级强度≥65dB(A)；
5.呼救器支持北斗定位方式；
6.具有黑匣子功能，所有报警事件可被记录，可供分析；
7.连续待机时长≥24h；

	
	
	8.连续强报警时间≥900min；

	
	
	9.有效通信距离≥3000m(空旷地带)；

	
	
	10.后场接收装置具有自组网通信功能，可同时控制的呼救器不少于24个，内置不少于8个充电座，独立工作，任何一路故障不影响其它呼救器充电，可对单个或全组消防员呼救器发出告警命令，实时显示每个队员状态（正常、预报警、强报警、手动报警等）；
11.后场接收装置操作终端具有4G、WIFI网络、和导航功能，连续运行时长应≥7h；

	
	
	12.配备呼救器数量≥24个；
13.供货前，供应商须对接用户单位，满足用户需求。

	13
	照明呼救套装
	消防员呼救器1具
须提供应急管理部上海消防研究所或应急管理部天津消防研究所或国家消防装备质量检验检测中心或国家消防装备质量监督检验中心出具的型式检测报告复印件加盖投标单位公章予以证明，检测报告在有效期内。 
1.连续强报警时间≥480min。

	
	
	2.电池容量≥900mAh，允许静止时间： 30s±2s；预报警时间：15s±2s； 预报警声响强度≥80dB；强报警声响强度≥100dB；连续待机时间≥24 小时。佩带重量（含电池）≤300g。
3.用于消防救援人员在灭火救援的危险环境下呼救报警。技术性能符合GB27900-2011《消防员呼救器》标准要求，产品上必须有生产厂家、型号及生产日期的永久性标记。

	
	
	手提式强光灯2具。
须提供应急管理部上海消防研究所或国家消防装备质量检验检测中心或国家消防装备质量监督检验中心出具的型式检测报告复印件加盖投标单位公章予以证明，检测报告在有效期内。 
1.采用固态免维护 LED 光源，光效高，聚光好，灯头透明件采用钢化玻璃；强光与工作光可任意转换，光通量：工作光 ≥500LM；灯具设计使用寿命≥10万小时；灯具重量≤1.5kg。 
2.电池为可充锂电池，电池容量≥2Ah，可以循环使用1000次以上。   
3.外壳采用高强度铝合金压铸成型，抗强烈冲击，1m 高跌落后无机械松动，可正常工作。防护等级≥IP67，通过防爆检测认证，防爆等级不低于 Ex dia IIC T6 Gb。

	
	
	4.光通量：强光≥1100LM。

	
	
	5.电压等级≥11V，额定功率≥12W。

	
	
	6.灯具设有电量显示装置，通过多段式显示可观察灯具电池余量，具备低电量闪烁告警功能。灯具尾部设有高穿透性、高可视性能的方位灯，在抢险救援现场可清晰显示使用人员的相互方位。 
7.符合国家 GB 30734-2014《消防员照明灯具》产品上必须有生产厂家、型号及生产日期的永久性标记。




2包商务要求
重要性分为“★”、“●”、 “▲”和“▇”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，“●”代表重要指标，“▲”代表一般指标项，“▇”代表区间指标，用下划线标出，表示评审因素量化到相应区间，设置各区间对应的不同分值。
	序号
	内容
	重要性
	服务要求标准

	1
	质量保证
	★
	1、中标人提供的全部产品须符合国家相关产品技术规范和标准，且都属于厂家原装正品产品，并为合法渠道对本项目进货的全新产品。若乙方提供的证明材料与招标、投标文件不一致或经查实有虚假材料的，甲方将向财政部门反馈并按国家相关要求处理。
2、所投的产品外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰、明确。
3、对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供在投标文件中明确列出。
4、因货物的质量问题而发生争议，优先选择由国家消防装备质量检验检测中心进行质量鉴定。国家消防装备质量检验检测中心无法鉴定的，经甲乙双方同意，可委托由相关资质的第三方检测机构进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；货物不符合质量标准的,鉴定费用由供应商承担,由此对采购人造成的损失，供应商应双倍赔偿。
5、产品整体质保期≥2 年，产品质保期自验收合格之日起计。

	2
	投标人售后服务
	★

	1、保修期不得少于 3 年，保修期自验收合格之日起计，产品交付使用后，保修期内免费上门保修。
2、供应商应设有售后服务网点，供应商须开通 24小时服务热线，提供 7*24 小时技术服务。在质保期内，产品问题 2 小时内响应，48 小时内上门服务，并在 2 天内修复，否则，必须提供备用产品。同一产品、同一质量问题，连续两次维修仍无法正常使用，供应商必须予以更换同品牌、同型号全新产品或性能更优的替代产品，采
购人不再支付额外任何费用。
3、质保期内，供应商负责对其提供的系统及全部产品进行维修和软件维护、升级，不再向采购人收取费用，但人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
4、所有产品和软件质保服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派技术人员到采购人设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由供应商承担。
5、供应商在质保期内定期回访，每年不少于 2 次，免费提供技术培训，并提供采购人要求的所有培训资料，培训主要内容为产品的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等培训地点由采购人确定。
6、供应商需提供区域维修服务网络和技术保障能力情况；提供全寿命周期的主要耗损件、易损件及更换周期的目录和年度价格清单，并承诺保证供应且价格合理。
7、所有产品超过保修期后，3 年内维修只收取零部件成本费。若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由供应商负责免费更换及维修。

	3
	安装调试
	★
	1、所有产品应按出厂标准及国家相关要求进行包装及运输。由供应商免费送货至采购人指定地点并安装调试，安装调试应以需求书要求的技术参数指标为标准。
2、供应商应提供①技术资料：我方承诺在交货时，每套货物提供 1 套中文版纸质说明书，随装备一同供应；另每种装备提供 1 份电子版说明书、培训课件及视频。②器材标签：我方承诺按照标准要求，每套装备设置永久性或牢固标签，标签内容含：执行标准、生产厂家、生产日期、规格型号、售后电话（供货商）等内容。

	4
	交付期
	★
	自合同生效之日起 90 日历天内。

	5
	付款方式
	★
	（一）关于货物款支付方式。
该项目货物款分两次支付，其中：
1．第一笔支付项目合同总金额75%的预付款。签订合同后20个工作日内，乙方向甲方提交合同金额5%的履约保函原件（银行保函，有效期至少1年）、合同总金额75%的预付款保函原件（银行保函，有效期至少1年）以及合同金额75%预付款发票。甲方在收到履约保函原件、预付款保函原件和预付款发票（如车辆项目，则需要增加：发票金额以整车中标单价开具，不足1辆的按1辆单价开具），并查明真伪后，于20个工作日内向乙方支付合同总金额75%的预付款（￥**.**）。
2．第二笔支付项目结算审计后尾款。货物验收合格后20个工作日内，乙方向甲方提交合同总金额5%的质保保函原件(见索即付银行保函，有效期持续至产品质保期结束)。待甲方结算审计完后，乙方按结算审计价提供尾款发票，甲方在收到质保保函原件和合同尾款发票，并查明真伪后，于20个工作日内向乙方支付结算审计后的合同尾款。
（二）关于保函退还及有效期要求。
1．保函退还：货物验收合格后，乙方向甲方提交退还履约保函、预付款保函原件的书面申请，甲方在20个工作日内退还履约保函、预付款保函原件。质保期内产品没有质量问题且售后服务良好的(须提供质保期内每半年开展一次的巡检记录，巡检记录须有使用单位的签字和盖章)，乙方应在质保期到期前20个工作日内向甲方提出退还保函书面申请，相关材料经总队审核确认后，甲方向乙方退还质保保函原件。
2．保函有效期：未合理设定保函有效期，或未按期交货（含整改）导致保函失效的，乙方应于保函失效前至少5个工作日向甲方重新提交保函。未重新提交保函，导致保函失效、抵押资金被解冻或解押等造成甲方损失，甲方有权向乙方提出索赔。

	6
	验收
	★
	（1）验收由采购人组织，同批次同包次验收原则上不超过两次。乙方应确保提供的货物：①满足合同规定的相关要求。②达到了招标文件的采购需求。③达到了投标文件承诺的要求。④满足国家、海南省、行业相关规范和标准的要求。并提供如下技术资料和器材标签：
技术资料：每套货物提供1套中文版纸质说明书，随装备一同供应；另每种装备提供1份电子版说明书、培训课件及视频。
装备标签：交付时须附着由“消防装备物资信息采集系统”统一发行的装备物资二维码和RFID电子标签。按照标准要求，每套装备设置永久性或牢固标签，标签内容含但不限于执行标准、生产厂家、生产日期、规格型号、售后电话（供货商）等内容。
（2）甲方按政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，验收应当包括每一项技术、服务、安全标准履约情况。每次验收后，甲方向乙方反馈验收意见，经双方协商达成一致意见后签字确认；未达成一致意见的由双方协商解决，但不包括以下情形：不论何种原因导致乙方货物不符合投标文件响应且乙方拒不在验收意见上签字的，甲方可直接判定乙方所供货物为不合格，且有权终止合同，并要求乙方赔偿由此产生的所有费用。

	7
	知识产权
	★
	投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。
投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用；涉及相关专有技术的，应当遵守《中华人民共和国专利法》的相关要求。



4、 投标样品
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样品汇总表
	包号
	装备物资名称
	样品份数
	样品及演示具体要求

	2包
	灭火防护服
	提供样品 1 套
	具体要求详见“三、各包详细技术需求”

	
	抢险救援服装
	提供样品 1 套
	

	
	重型防化服
	提供样品 1 套
	



