第三章 技术、服务及其他要求
（注:本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第四章符合性审查中明确响应要求。）
3.1.采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 392,142.50
采购包最高限价（元）: 392,142.50
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A07010305 商品混凝土
	C20商品混凝土
	846.90（项）
	381,367.54
	工业
	是
	否
	否
	否
	是

	2
	A07010305 商品混凝土
	C30商品混凝土
	20.00（项）
	9,379.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	3
	A07010305 商品混凝土
	C15商品混凝土
	1.00（项）
	447.65
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	4
	A07010305 商品混凝土
	C25商品混凝土
	1.00（项）
	462.46
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	5
	A07010305 商品混凝土
	C35商品混凝土
	1.00（项）
	485.85
	工业
	否
	否
	否
	否
	是


是否适用本国产品标准：
采购包1：是
报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	计量单位
	报价单位
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	C20商品混凝土
	项
	元
	450.31
	单价
	报价采用单价报价的方式，最多保留两位小数。C20商品混凝土单价最高限价为:450.13元/项。

	2
	C30商品混凝土
	项
	元
	468.95
	单价
	报价采用单价报价的方式，最多保留两位小数。C30商品混凝土单价最高限价为:468.95元/项。

	3
	C15商品混凝土
	项
	元
	447.65
	单价
	报价采用单价报价的方式，最多保留两位小数。C15商品混凝土单价最高限价为:447.65元/项。

	4
	C25商品混凝土
	项
	元
	462.46
	单价
	报价采用单价报价的方式，最多保留两位小数。C25商品混凝土单价最高限价为:462.46元/项。

	5
	C35商品混凝土
	项
	元
	485.85
	单价
	报价采用单价报价的方式，最多保留两位小数。C35商品混凝土单价最高限价为:485.85元/项。


★注：供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A07010305 商品混凝土
	C20商品混凝土
	C20商品混凝土


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第四章。
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第四章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第四章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A07010305 商品混凝土
	C20商品混凝土
	C20商品混凝土

	2
	A07010305 商品混凝土
	C30商品混凝土
	C30商品混凝土

	3
	A07010305 商品混凝土
	C15商品混凝土
	C15商品混凝土

	4
	A07010305 商品混凝土
	C25商品混凝土
	C25商品混凝土

	5
	A07010305 商品混凝土
	C35商品混凝土
	C35商品混凝土


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第四章规定。
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：C20商品混凝土
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	C20商品混凝土
	 1.技术参数：抗弯拉强度不低于3.5Mpa
2.性能指标：
	性能指标
	标准值（MPa）
	设计值（MPa）
	说明

	立方体抗压强度
	20.0
	-
	150mm标准试块测得的强度，是定义等级的依据

	轴心抗压强度
	13.4
	9.6
	棱柱体试件强度，用于受压构件（如柱）设计

	轴心抗拉强度
	1.54
	1.10
	用于抗裂验算，数值较低，通常由钢筋承担拉力

	弹性模量
	2.55×10^4
	-
	反映材料抵抗变形的能力，单位：N/mm²


3.项目采购清单
	序号
	采购品目
	材料名称
	单位
	数量
	采购单价限价

	1
	A07010305-商品混凝土
	C20
	m³
	846.9
	450.31


 
 


标的名称：C30商品混凝土
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	C30商品混凝土
	1.技术参数：抗弯拉强度不低于4.5Mpa
2.性能指标：
	性能指标
	标准值（MPa）
	设计值（MPa）
	说明

	立方体抗压强度
	30.0
	-
	150mm标准试块测得的强度，是定义等级的依据

	轴心抗压强度
	20.1
	14.3
	棱柱体试件强度，用于受压构件（如柱）设计

	轴心抗拉强度
	2.01
	1.43
	用于抗裂验算，数值较低，通常由钢筋承担拉力

	弹性模量
	3.00×10^4
	-
	反映材料抵抗变形的能力，单位：N/mm²


3.项目采购清单
	序号
	采购品目
	材料名称
	单位
	数量
	采购单价限价

	1
	A07010305-商品混凝土
	C30
	m³
	20
	468.95


 
 
 


标的名称：C15商品混凝土
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	C15商品混凝土
	1.技术参数：抗弯拉强度不低于3Mpa
2.性能指标：
	性能指标
	标准值（MPa）
	设计值（MPa）
	说明

	立方体抗压强度
	15.0
	-
	150mm标准试块测得的强度，是定义等级的依据

	轴心抗压强度
	10.0
	7.2
	棱柱体试件强度，用于受压构件（如柱）设计

	轴心抗拉强度
	1.27
	0.91
	用于抗裂验算，数值较低，通常由钢筋承担拉力

	弹性模量
	2.20×10^4
	-
	反映材料抵抗变形的能力，单位：N/mm²


3.项目采购清单
	序号
	采购品目
	材料名称
	单位
	数量
	采购单价限价

	1
	A07010305-商品混凝土
	C15
	m³
	1
	447.65


 
 


标的名称：C25商品混凝土
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	C25商品混凝土
	1.技术参数：抗弯拉强度不低于4Mpa
2.性能指标：
	性能指标
	标准值（MPa）
	设计值（MPa）
	说明

	立方体抗压强度
	25.0
	-
	150mm标准试块测得的强度，是定义等级的依据

	轴心抗压强度
	16.7
	11.9
	棱柱体试件强度，用于受压构件（如柱）设计

	轴心抗拉强度
	1.78
	1.27
	用于抗裂验算，数值较低，通常由钢筋承担拉力

	弹性模量
	2.80×10^4
	-
	反映材料抵抗变形的能力，单位：N/mm²


3.项目采购清单
	序号
	采购品目
	材料名称
	单位
	数量
	采购单价限价

	1
	A07010305-商品混凝土
	C25
	m³
	1
	462.46


 
 


标的名称：C35商品混凝土
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	C35商品混凝土
	1.技术参数：抗弯拉强度不低于5Mpa
2.性能指标：
	性能指标
	标准值（MPa）
	设计值（MPa）
	说明

	立方体抗压强度
	35.0
	-
	150mm标准试块测得的强度，是定义等级的依据

	轴心抗压强度
	23.4
	16.7
	棱柱体试件强度，用于受压构件（如柱）设计

	轴心抗拉强度
	2.20
	1.57
	用于抗裂验算，数值较低，通常由钢筋承担拉力

	弹性模量
	3.15×10^4
	-
	反映材料抵抗变形的能力，单位：N/mm²


3.项目采购清单
	序号
	采购品目
	材料名称
	单位
	数量
	采购单价限价

	1
	A07010305-商品混凝土
	C35
	m³
	1
	485.85




	2
	★
	其他要求
	1.质量要求
（1）本次采购货物要求按《预拌混凝土GB/T14902》最新标准执行（如有其它规范和标准按照现行最新规范标准执行），采购货物应符合国家或行业相关质量标准、技术指标与出厂标准。成交供应商应随货提供该批次货物出厂合格证。
2.产品要求：
（1）材料抽检：在成交供应商供货过程中，采购人有权对每批次产品的质量和数量进行抽检，如无法达到质量要求，采购人有权拒收成交供应商的产品；或者数量超过误差允许范围，由此造成的损失由供应商承担；对已经使用的不合格产品所造成的一切损失由供应商承担。
3、供货要求：
（1）采购人根据工程进度需要，以电话、微信、短信或书面通知供应商供货，通知内容包括：供货时间、运输地点、商品混凝土标号、数量。
 （2）根据采购人需求，供应商分批集中供货。每批次供货需求，采购人提前3天告知供应商（应急抢险除外），成交供应商按时将货物配送至指定地点。供应商发货单要求准确填写车号、商品混凝土标号、数量、签发时间。供应商需随货提供该批次货物的相关合格证书等。
 （3）商品混凝土在正常供应中，如因特殊原因供应商生产故障或运输出现不可抗力的机械故障，供应商应及时通知采购人；因通知不及时造成的损失由供应商负责承担。供应商因商品混凝土供应不及时造成采购人的人工机械窝工费用等损失由供应商承担全部的赔偿责任。
（4）配送货物期间发生的一切安全、经济和社会责任由供应商自行负责。因供应商供应货物质量问题造成的一切安全、经济和社会责任由供应商负责，与采购人无关。
4、安全管理要求：供货期内，成交供应商应对工作人员进行安全防护措施教育，并采取相应安全措施，应加强安全管理检查，发现问题和隐患及时处理和整改，避免供应过程中发生人身伤亡或其他事故。自行承担本项目货物供应过程中所发生的所有安全事故责任、法律责任和赔偿责任，包括：其聘用的所有工作人员劳动用工安全事故、因操作不规范等因素造成的安全责任事故、与本项目相关的其他安全事故。
 注：本项目所涉及的所有国家标准、地方标准、行业标准等如有最新的标准以最新标准为准。
 5.本项目数量为预估数量，最终据实结算，报价采用单价报价的方式，最多保留两位小数。结算以实际使用数量为准（实际结算价(含税)=实际供货量x供应商成交单价）。在合同期内材料价格不随市场价浮动，最终所用金额不超过采购预算。调价机制： 在合同期内根据最新材料信息价，允许调价±10%，最终所用金额不超过采购预算。
6.（1）成交价已包括货物材料、制造、运输到指定地点、上下车、人工、验收合格交付使用等所有其他有关各项费用。
（2）因政府采购系统中“拟采购标的的技术要求”的单位无“m³”选项，故选用“项”代替。本项目中所使用的“项”均按“m³”使用。


3.3.服务要求
3.3.1.服务内容要求
采购包1：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	无


3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	自合同签订之日起365日

	2
	★
	交货地点
	仁寿县（采购人指定地点）

	3
	★
	支付方式
	分期付款

	4
	★
	付款进度安排
	1、本项目据实结算，每半年支付一次（结算金额=实际数量×成交供应商所报单价），经采购人核查完毕后，达到付款条件起15日内，据实结算说明为成交供应商向采购人提交付款申请材料及正规完整票据，经采购人审核通过后向成交供应商支付相应的费用
2、本项目据实结算，每半年支付一次（结算金额=实际数量×成交供应商所报单价），经采购人核查完毕后，达到付款条件起15日内，据实结算说明为成交供应商向采购人提交付款申请材料及正规完整票据，经采购人审核通过后向成交供应商支付相应的费用

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	本项目严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016)205号)和国家颁布的有关标准、规范的要求以及本采购文件要求和供应商的承诺进行履约验收。

	6
	★
	质量保修范围和保修期
	质保期：1年，自验收合格之日起开始计算，响应产品属于国家规定“三包”范围的 ， 其产品质量保证期不得低于“三包”规定。质保期内非人为因素、不可抗力等导致的货物损坏，供应商免费负责更换，成交供应商承诺本项目货物出现质量问题，应在接到通知后4小时内响应到场，8小时内完成更换，并承担相关费用；如货物经成交供应商2次更换仍不能达到本合同约定的质量标准，视作未能按时交货而违约，采购人有权追究成交供应商的违约责任。

	7
	★
	违约责任与解决争议的方法
	若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法向采购人所在地人民法院提示诉讼，维护其合法权益。

	8
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。


3.4.其他要求
采购包1：
无
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