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温馨提示

1、 如无另行说明，投标文件递交时间为投标文件递交截止时间之前30分钟内。
2、 为避免因迟到而失去投标资格，请适当提前到达。
3、 投标保证金（开户行及账号见《供应商须知》）由于转账当天不一定能够到账，为避免因投标保证金未到账而导致投标被拒绝，必须保证在投标截止时间前到达指定账户（如有）。
4、 投标文件应按顺序编制页码。请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖章、签名、签署日期。
5、 请正确填写《开标一览表》。多子包项目请仔细检查子包号，子包号与子包名称必须对应。
6、 如投标产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。
7、 如投标供应商以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件。
8、 以联合体形式投标的，请提交《联合体共同投标协议书》。
9、 为了提高采购效率，节约社会交易成本与时间，本采购代理机构希望购买了招标文件而决定不参加本次投标的供应商，在投标文件递交截止时间的3日前，按《投标邀请》中的联系方式，以书面形式告知采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢。
10、 投标人如需对项目提出询问或质疑，应按招标文件中的询问函和质疑函的格式提交。
（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准）
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[bookmark: _Toc163034581]第一章 投标邀请
广东省电信规划设计院有限公司受（广东海洋大学）的委托，采用公开招标方式组织采购（动物科学国家一流专业实验室建设项目）。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。
[bookmark: _Toc163034582]一、项目概述
1.名称与编号
项目名称：动物科学国家一流专业实验室建设项目
采购项目编号：GPDIZB-2024-A02ZJ030
采购方式：公开招标
预算金额：879500.00元
2.项目内容及需求情况
	序号
	采购标的
	数量（单位）
	预算单价(元)
	预算总价(元)

	1
	动物科学国家一流专业实验室建设项目
	1（项）
	879500.00
	879500.00


[bookmark: _Toc163034583]二、投标人的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2、供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，提供有效的营业执照（或事业法人登记证等）副本复印件。
3、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标供应商需提供相关证明资料）。
4、本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc163034584]三、获取招标文件
1.符合资格的投标人应当在2024年4月29日至2024年5月8日期间（每日上午9：00～12：00，下午14：30～17：30，法定节假日除外）到广东省电信规划设计院有限公司（详细地址：湛江市开发区人民大道中59号办公大楼一楼招标代理事业部）获取招标文件，招标文件每套300元（人民币），售后不退。
2.获取招标文件方式为现场获取，现场获取需提交以下资料，无误后办理登记：
（1）营业执照；
（2）获取招标文件经办人，需提供：
1）经办人如是法定代表人，需提供法定代表人证明书原件、身份证复印件；
2）经办人如是法定代表人委托代理人，需提供法定代表人证明书原件、法定代表人针对本项目的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件。
注：所有资料复印件均需加盖投标人公章。获取时投标单位的资料与以上要求不符合或不齐全的不予受理。
[bookmark: _Toc163034585]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.递交投标文件时间：2024年5月21日上午09:00–09:30（北京时间）。提前、逾期递交或递交不符合规定的投标文件恕不接受。
2.投标截止时间（递交投标文件截止时间）、开标时间：2024年5月21日上午09:30（北京时间）。
3.投标文件递交地点：湛江市开发区人民大道中59号辅楼二楼开标室。
[bookmark: _Toc163034586]五、公告期限、发布公告的媒介
1.公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。
2.发布公告的媒介：中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)、代理机构网站（https://www.gpdi.com/bidding）。
[bookmark: _Toc163034587]六、本项目联系方式
1.采购人信息
名称：广东海洋大学
地址：广东省湛江市麻章区海大路1号
2.采购代理机构信息
名称：广东省电信规划设计院有限公司
地址：湛江市开发区人民大道中59号办公大楼一楼招标代理事业部
项目联系人：吴小姐、李小姐 
联系方式：0759-3386658
邮箱：gpdizb@gpdi.com


广东省电信规划设计院有限公司
日期：2024年4月28日


[bookmark: _Toc163034588]第二章 采购需求
[bookmark: _t7r5n8tfdiyh][bookmark: _157ttbpehg7v][bookmark: _Toc161320858][bookmark: _Toc163034589][bookmark: _Toc21376][bookmark: _Toc422993354][bookmark: _Toc422993355][bookmark: _Toc434311827][bookmark: _Toc395258951]A.商务要求
一、货物技术要求、质量保证及使用合法性
1.1投标人所提供的货物须符合国家有关规范、标准，并满足本项目技术要求。
1.2投标人保证所提供的货物是全新、未曾使用过的。
1.3投标人保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权，在中国境内可依常规安全、合法使用。否则，投标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此给采购人造成的损失（包括但不限于相关的诉讼费、律师费、违约金等费用）。
二、货物的包装、交货、安装及验收
2.1合同货物的包装：
货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由投标人承担。   
2.2合同货物的交货：
2.2.1投标人交货时间：合同签订后30天内完成供货、安装、调试。
2.2.2投标人交货地点：送货至广东海洋大学指定地点，安装及调试完毕。
2.2.3投标人应保证所提供的货物须为原厂商未启封全新包装且为2023年1月1日之后生产，同时应将所供货物的用户手册、使用说明书等有关资料与货物一同交付给采购人。
投标人应保证所提供货物的技术性能达到合同的各项技术要求，否则将被看作性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。
投标人应保证所提供的产品规格、型号、技术参数、产地须与合同、招投标文件规定一致，若出现不符，采购人有权拒收，投标人须及时办理退换货并负担全部费用及由此给采购人造成的全部损失。
2.2.4货物升级换代：
若合同个别产品因升级换代，投标人所提供的升级换代产品在技术参数和功能上应优于原产品并且完全满足采购人使用单位的使用要求，同时其市场价不低于原产品的市场价，但投标人须出具相关证明材料并且取得采购人确认。
2.3合同货物的安装、调试：
2.3.1投标人负责合同项下货物的安装、调试，一切费用由投标人负责。
如果合同货物运输和调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，投标人应及时安排换装，以保证合同货物安装、调试的成功完成。换货的相关费用由投标人承担。
2.3.2货物到达采购人指定地点后，投标人应派有资质的技术人员到采购人指定地完成安装、调试工作。
2.3.3货物安装、调试过程中，投标人技术人员应负责对采购人人员进行使用、维护保养及相关培训。
2.3.4投标人负责其技术人员在采购人现场进行安装、调试期间所产生的费用（包括但不限于人工费、交通费、人身损害赔偿费等）；如因投标人责任造成的延期，所有因安装、调试延期而产生的费用由投标人负责。
2.3.5投标人须将货物、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。
2.3.6投标人进行安装、调试时须对各调试场地内的其他货物、设施有良好保护措施。
2.3.7投标人安装、调试期间需做到安全文明施工，不损坏采购人的设备设施，否则原价赔偿。
2.4货物的验收：
2.4.1投标人对合同货物安装、调试和培训完成后，认为达到使用要求的，应向采购人提出书面验收申请，采购人无异议的，7日内组织验收，验收应在甲乙双方共同参加下进行。
2.4.2货物的验收按合同规定的技术要求和国家有关的规定、规范进行，质量需符合国家对相关产品的质量标准。
验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定的，采购人应作出详尽的现场记录，并交由投标人签字确认，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由投标人承担。
2.4.3因货物质量问题发生较大争议时，由广东省质检部门鉴定或双方共同委托有资质的机构进行鉴定。货物符合合同技术要求的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由投标人承担。对验收或鉴定确认不合格的货物，投标人应在5个工作日内整改完毕并按合同约定的质量标准交货，否则采购人有权拒收。
三、质保期及售后服务
3.1质保期：所有产品均需提供3年质量保证和无偿上门保修服务（另有特别说明的货物除外），质保期从货物验收合格之日起，质保期内无偿上门保修服务。
3.2投标人应指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。在保修期内货物质量出现问题，无论设备因何种原因发生何种故障，投标人须在接到通知后2小时内有专人回复。若维修工程电话不能解决故障，投标人须保证在24小时内派人到现场进行处理，同时负责三包（包修、包退、包换），如在采购人规定时间内不能解决问题的，应在48小时内无偿提供等同档次的货物给采购人代用，并保证满足采购人工作需求，直到原货物修复。保修期内发生的所有费用由投标人负责，需要重新更换货物的，投标人应承担更换货物所产生的一切费用。
3.3下列情况投标人不负责无偿保修：
（1）不按照货物使用说明书提供的方法使用而引致系统或货物故障损坏；
（2）擅自修改系统或改装货物；
（3）各种天灾等外来因素造成的损坏。
3.4投标人无偿培训采购人使用、维护及维修人员，主要内容为系统及货物的基本结构、性能、主要部件/模块的构造及维护、日常使用与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，其中，须对采购人使用操作人员进行必要的培训，直至操作人员能够基本正常使用货物为止。培训地点主要在产品安装现场或按采购人安排。
3.5售后服务未尽事宜，以投标人投标（响应）文件中的售后服务承诺作为补充，售后服务承诺优于合同约定的，以投标人承诺为准。 
四、付款条款的约定
4.1付款办法
1期：全部货物现场安装及调试完毕并验收合格，采购人收到投标人出具的货物结算款全额增值税专用发票后，在15个日历天内支付结算款的100％给投标人，若投标人不提供货物结算款全额增值税专用发票的，采购人有权拒绝付款。
4.2投标人凭以下有效文件与采购人结算： 
（1）合同；
（2）投标人开具的正式增值税专用发票。
五、技术服务
5.1投标人应派人员到采购人指定地点配合工作。
5.2投标人按采购人提供的合同执行进度计划，并配合采购人及相关部门做好合同执行进度上的工作。















[bookmark: _Toc163034590]B.技术要求
[bookmark: _Toc163034591]一、项目概况：
	项目名称
	采购预算总价
（元）

	动物科学国家一流专业实验室建设项目
	人民币879500.00元



1、本采购项目所有服务要求和技术参数均是满足采购人日常工作需要技术参数。
2、投标人须对项目内所有的招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，否则做无效投标处理。
3、“▲”条款为重要技术要求，仅作为评分指标，不作为无效投标条款。
4、“★”号条款为必须满足的项目要求，负偏离或不响应情形作无效投标处理。                                        
5、本项目核心产品：新风洁净空调机组 
二、项目清单：
	序号
	货物名称
	数量
	单价(元)
	单位
	总价(元)
	是否允许进口产品

	1. 
	特禽蛋壳强度测定仪1
	1
	21000.00
	台
	21000.00
	否

	2. 
	特禽蛋壳强度测定仪2
	1
	9500.00
	台
	9500.00
	否

	3. 
	胸角器
	4
	300.00
	台
	1200.00
	否

	4. 
	数显蛋白高度测定仪
	1
	15500.00
	台
	15500.00
	否

	5. 
	微量高速离心机
	2
	8500.00
	台
	17000.00
	否

	6. 
	恒温培养箱
	1
	9000.00
	台
	9000.00
	否

	7. 
	掌上离心机
	2
	700.00
	台
	1400.00
	否

	8. 
	摇床
	1
	13000.00
	台
	13000.00
	否

	9. 
	高通量组织研磨仪
	1
	29500.00
	台
	29500.00
	否

	10. 
	台式多用途高速冷冻离心机（智能驱动）
	2
	25000.00
	台
	50000.00
	否

	11. 
	PCR扩增仪
	2
	22000.00
	台
	44000.00
	否

	12. 
	超低温冰箱
	1
	55000.00
	台
	55000.00
	否

	13. 
	便携式pH计
	1
	18000.00
	台
	18000.00
	否

	14. 
	手动可调程单道移液器
	6
	1800.00
	把
	10800.00
	否

	15. 
	迷你双垂直电泳槽
	1
	2500.00
	台
	2500.00
	否

	16. 
	琼脂糖水平电泳槽
	1
	2000.00
	台
	2000.00
	否

	17. 
	加热取暖器
	2
	300.00
	台
	600.00
	否

	18. 
	立式冷藏冷冻冰箱
	2
	4600.00
	台
	9200.00
	否

	19. 
	电子台称
	2
	860.00
	台
	1720.00
	否

	20. 
	电子称1
	4
	560.00
	台
	2240.00
	否

	21. 
	电子称2
	4
	740.00
	台
	2960.00
	否

	22. 
	暖风机
	5
	500.00
	台
	2500.00
	否

	23. 
	抽风机
	3
	300.00
	台
	900.00
	否

	24. 
	抽湿机
	2
	3500.00
	台
	7000.00
	否

	25. 
	电子分析天平
	2
	11000.00
	台
	22000.00
	否

	26. 
	冰柜
	4
	5000.00
	台
	20000.00
	否

	27. 
	全自动封口机器
	1
	1980.00
	台
	1980.00
	否

	28. 
	肌肉嫩度计
	1
	19000.00
	台
	19000.00
	否

	29. 
	金属浴
	1
	8500.00
	台
	8500.00
	否

	30. 
	鸡笼
	5
	500.00
	个
	2500.00
	否

	31. 
	双目显微镜
	10
	3000.00
	套
	30000.00
	否

	32. 
	液氮罐1
	1
	5200.00
	个
	5200.00
	否

	33. 
	液氮罐2
	1
	3000.00
	台
	3000.00
	否

	34. 
	基因扩增仪PCR仪
	1
	33000.00
	台
	33000.00
	否

	35. 
	张力换能器
	6
	450.00
	台
	2700.00
	否

	36. 
	蛙心支架
	6
	150.00
	台
	900.00
	否

	37. 
	多道可调移液器（8道）1
	1
	1200.00
	支
	1200.00
	否

	38. 
	多道可调移液器（8道）2
	2
	1200.00
	支
	2400.00
	否

	39. 
	多道可调移液器（8道）3
	2
	1200.00
	支
	2400.00
	否

	40. 
	不锈钢兔脚铐解剖台
	8
	550.00
	个
	4400.00
	否

	41. 
	生物医学信号采集算处理系统
	1
	22000.00
	套
	22000.00
	否

	42. 
	移液枪1
	1
	1800.00
	支
	1800.00
	否

	43. 
	移液枪2
	1
	1800.00
	支
	1800.00
	否

	44. 
	卧式低温冷柜
	1
	3500.00
	台
	3500.00
	否

	45. 
	台式高速离心机
	1
	10500.00
	台
	10500.00
	否

	46. 
	电热恒温水浴锅
	2
	1480.00
	台
	2960.00
	否

	47. 
	高压灭菌器
	1
	15000.00
	台
	15000.00
	否

	48. 
	PCR仪
	2
	23000.00
	台
	46000.00
	否

	49. 
	生物安全柜1
	3
	21000.00
	台
	63000.00
	否

	50. 
	倒置生物显微镜
	1
	15000.00
	台
	15000.00
	否

	51. 
	台式高速离心机(迷你)
	1
	2000.00
	台
	2000.00
	否

	52. 
	电泳仪电源1
	1
	5000.00
	台
	5000.00
	否

	53. 
	医用低温冰箱
	1
	13300.00
	台
	13300.00
	否

	54. 
	电热恒温培养箱
	1
	4500.00
	台
	4500.00
	否

	55. 
	双开门冰箱(对开)
	1
	3500.00
	台
	3500.00
	否

	56. 
	电泳仪
	1
	5800.00
	台
	5800.00
	否

	57. 
	电泳仪电源2
	1
	5500.00
	台
	5500.00
	否

	58. 
	恒温水浴锅
	1
	1200.00
	台
	1200.00
	否

	59. 
	超净工作台
	1
	5900.00
	台
	5900.00
	否

	60. 
	迷你离心机
	1
	1880.00
	台
	1880.00
	否

	61. 
	针灸皮肤模型
	40
	48.00
	套
	1920.00
	否

	62. 
	兽医针灸包
	20
	80.00
	套
	1600.00
	否

	63. 
	动物电刺激采精器
	1
	3200.00
	台
	3200.00
	否

	64. 
	新风洁净空调机组
	1
	89500.00
	台
	89500.00
	否

	65. 
	风淋机
	1
	14540.00
	台
	14540.00
	否

	66. 
	操作实验台
	1
	5500.00
	台
	5500.00
	否

	67. 
	生物安全柜2
	1
	21000.00
	台
	21000.00
	否

	68. 
	饲养架
	6
	4000.00
	台
	24000.00
	否

	69. 
	电子天平
	2
	1200.00
	台
	2400.00
	否

	合计
	879500.00
	



三、详细技术参数要求：

	序号
	货物名称
	技术参数、配置/主要配置

	1. 
	特禽蛋壳强度测定仪1
	1.传动机构平稳、精确 。
2.采用高功率电机驱动器，噪音小、控制精确。
3大屏幕彩色触摸液晶屏显示，实时显示曲线负荷压力。
4.内置热敏打印机，噪音低、更清晰。
5.采用主流的微处理器，数据处理能力更快，更智能。
6．测量距离80-200mm 
★7.特禽蛋壳强度测量范围50-5000N
8.内置密码设置和数据处理。 
9.测量精确度≤0.1 
10.试验速度：1-60 mm/min；
11.分辨率：≤0.1
12.示值误差±1%
13.示值变动性≤1%

	1. 
	特禽蛋壳强度测定仪2
	1.便携式，无需外置电源，可以携带至养殖场直接测量
2.先进测量力的技术 
3.液晶显示测量的值 
4.KG 和N 两种选择。
5.峰值测量模式 
6.自动清零功能 
7.测量距离根据测量禽蛋类型设计 
8.特禽蛋壳强度测量范围0-196N 
9.测量精确度 ±0.2% 
10.分辨率：≤0.1N

	1. 
	胸角器
	1.主要测量禽类胸的角度，了解胸肌发育的情况。
2.测量精度±0.3  
3.分度值≤0.05 
4.测量角度0-300
5.测量角度数字显示功能
6.可以选择分度值功能
7.测量胸肌角度锁定功能。

	1. 
	数显蛋白高度测定仪
	1.蛋白高度计主要应用于测量鸡蛋的蛋白高度，测量范围 0.00-11.00mm，精确度 0.01mm 
★2.测量结果以数字显示，单位可以提供 2 种选择 inch、 mm
3.具有自动清零功能，以±形式设置上下方向，测量精度 0.01mm
4.蛋白高度计由 2 部分构成，测量计与测量台构成。 
5.蛋白高度可以调节精确的按钮，通过调节，测量蛋白的高度。 
6.根据测量的结果，利用蛋值计算尺，计算哈夫值(haugh unit) 
7.透明蛋白高度工作台，便于观察 ，大小尺寸 ≤320x370x290mm (长 x 宽 x 高) 
8．底部具有 ≥4 个不锈钢螺纹地脚，便于调整水平，具有可固定功能。 
9.具有微型水银水平尺，精密= 30'± 5'，用于调整蛋白高度工作台水平
10. 水银槽尺寸直径 ≥34mm 深度 ≥5.0mm
11. 水银镜直径 ≥200mm，便于观察鸡蛋内容物
12. 测量圆盘直径 ≥280mm
13. 有机玻璃罩尺寸外径 ≥220mm ，内径 ≥200mm 高度 ≥220mm
★14. 搭配气室高度检测，综合评价禽蛋新鲜度。
★15. 哈夫值计算表以及哈夫值计算软件，快速计算哈夫值，判定禽蛋新鲜度和等级。
16. 主要配置:数显蛋白高度计 1 个，可以调节水平高度的工作台 1 个，蛋液操作台 1 个， 透明保护罩 1 个，水平调节 1 个，水银观察镜 1 个，气室高度检测模块1个

	1. 
	微量高速离心机
	1.最高转速：≥17800r/min
2.最大相对离心力：≥30463×g
3.定时范围：0 ~ 99min59s/0-99h59min可自由切换
4.转速精度：±10r/min
5.加/减速率：0~9档
6.电机：离心机专用变频电机
7.电源：AC 220V 50Hz 10A
8.整机噪音：≤55dB
9.重量（不含转头）：15Kg
10.外形尺寸：≤400×270×250mm（L×W×H）
★11.采用≥5寸高清触摸屏“智能系统”，显示界面同时显示除转速、运行时间、温度、升降速档位，还显示当前所选转子规格型号、最高转速及最大离心力，门盖开关情况、实时日期时间；
12.可根据用户需求预设离心力或转速进行离心；满足用户的不同离心要求；
13.实时检测离心机转速，当电机非正常运转时，悬浮弹窗显示转速，屏蔽所有按键，防止使用者误操作造成安全隐患；
14.后台记录每一次离心机运转数据，用户可实时查看；
15.运行中转速、离心力、温度变化曲线同屏显示，变化关系清晰直观，方便用户进行离心数据记录；
16.采用人性化设计，用户可自行调节屏幕亮度、按键声音、中英文选择、计时模式、自动开盖；
17.离心机专用观察筒：上下凹凸螺纹口设计，解决了传统离心机使用简易观察孔容易脱落、密封不严造成安全隐患的质量问题；
★18. 离心腔采用复合不锈材料，表面钻石材料层，永久性抗所有腐蚀样品或有机溶剂，经久耐用；离心桶要求硬度：≥2300HV，光滑度≤0.04，盐雾测试≥24小时无损伤；
19.采用领先技术“底部三角连杆电机固定及三级减震系统结构”，电机采用最佳三角平衡点牢牢地固定在底部，使整套系统运行极为平稳，超低噪音，高可靠性，高稳定性；
20.整机采用人体工学设计，外观大气美观，操作简便，设有门盖保护、超速、超温、不平衡等多种保护功能, 故障自动报警功能，使用稳定可靠。
21.含配24*1.5Ml角转子，角转子采用航天超强度复合材料，表面钻石层处理，转子抗所有腐蚀性有机溶剂或样品。

	1. 
	恒温培养箱
	1. 控温范围：5-50℃
2. 分辨率：≤0.1℃
3. 波动度：±1.5℃
4. 均匀度：±2℃
5. 输入功率：≥360W
6. 定时范围：0-999小时
7. 内胆尺寸(mm)：≥482×482×1105
8. 外形尺寸(mm)：≥545×545×1390
9. 载物托架：≥4块

	1. 
	掌上离心机
	1.最高转速：≥12000r/min
2.最大相对离心力：≥7500×g
3.定时范围：1~ 99min
4.电源：85V-265V    50-60 HZ
5.整机噪音：≤45dB （A)
6.净重：≤1.2Kg
7.最大容量：8x1.5ml/2.0ml, 4x8x0.2ml排管 PCR 板转子
8.总功率 ：≥45W
9.外形尺寸：≤196 x 176 x 122 (mm)

	1. 
	摇床
	1.采用JIDI高精度控制系统，稳定、可靠性高，仪器为柜式，利于观察，在连续往复振荡工作中平稳可靠，试瓶架特别适合作多种对比试验的生物样品的培养、制备。
2.容量: ≥160L 250ml*40（双层）
3.温度时间: 5°~ 60°（环境温度在25度时）
4.室内温差: ±1度
5.振荡频率: 40~280转/分（任意可调）
6.振幅：≥26mm
7.整机用电: ≥400W（220V 50HZ）
8.整机尺寸: ≥650*500*1300
9.工作时间: 连续
10.定时:0~999分钟
11.控制电路:电脑芯片,无刷电机

	1. 
	高通量组织研磨仪
	1.应用领域： 组织均质、研磨、细胞破碎、匀浆、材料分散、制备、样品混匀、振荡
2. 15秒内最大处理量同时可以处理48个样品
3.可以兼容的样品本：48*(0.2-0.5ml)/48*2ml/24*5ml/12*(7-15)ml /2*25ml /2*50ml，可任意定做各种规格研磨管
4.液晶屏显示,可以方便直观的操作,另可升级成触摸屏显示操作.
5.防震原理： schleifen-1工作方式防震原理，以及上下及左右晃动三维一体的运动方式的研磨珠运动方式，保证样品处理的最大化和瞬间的粉碎效果.
6.最大进料尺寸：无要求，根据适配器调节
7.最终出料粒度：~5μm
8.研磨平台数 (可接纳研磨罐数)   >2 
9.带自动中心定位的紧固装置 是
10.均质速度： 0—70 HZ/秒,工作时间 ：0秒-99分钟，用户可自行设定；
11.研磨球直径： 0.1-30mm
12.外观尺寸：≥350mm*400mm*550mm

	1. 
	台式多用途高速冷冻离心机（智能驱动）
	1.最高转速：≥22000r/min
2.最大相对离心力：≥38906×g
3.定时范围：0 ~ 99min59s/0-99h59min可自由切换
4.转速精度：±10r/min
5.加/减速率：0~9档
6.温控范围：-20℃~+40℃
7.温控精度：±0.8℃
8.电源：AC 220V 50Hz 15A
9.外形尺寸：≤535×650×330mm（L×W×H）
10.驱动头电机额定功率：≥600W，智能驱动控制板额定功率：≥1000W
11.转子自动智能识别，转子不平衡自动检测，转子安全自检等功能，使用安全可靠；
★12.采用最新技术的超高精度驱动头电机结构，低噪音，高可靠性，超高转速；驱动头与轴采用超级合金材料，超强刚性；驱动头与角转子吻合度高，且不需取转子工具，只需手轻轻提取装卸角转子；
★13.采用全触摸≥7寸高清触摸屏“智能系统”，显示界面同时显示除转速、运行时间、温度、升降速档位，还显示当前所选转子规格型号、最高转速及最大离心力，门盖开关情况、实时日期时间；可根据用户需求预设离心力或转速进行离心；满足用户的不同离心要求；实时检测离心机内转速，当电机非正常运转时，悬浮弹窗显示转速，屏蔽所有按键，防止使用者误操作造成安全隐患；后台记录每一次离心机运转数据，用户可实时查看，并支持USB读取；运行中转速、离心力、温度变化曲线同屏显示，变化关系清晰直观，方便用户进行离心数据记录； 
14.采用人性化设计，用户可自行调节屏幕亮度、按键声音、中英文选择、计时模式、自动开盖；
15.采用八边形腔体连接，整体结构厚实可靠，腔体外设计自动通风循环系统，电路板全部悬挂，具有很好的防潮效果；
16.离心机专用观察筒：上下凹凸螺纹口机加工设计，不易脱落，可靠性高；
★17.离心腔采用复合不锈材料，表面钻石材料层，永久性抗所有腐蚀样品或有机溶剂，经久耐用；离心桶要求硬度：2300HV以上，光滑度0.04以下，盐雾测试24小时无损伤。
18.采用“底部三角连杆电机固定及三级减震系统结构”，电机采用最佳三角平衡点牢牢地固定在底部，使整套系统运行极为平稳，超低噪音，高可靠性，高稳定性；
19.采用高可靠性压缩机，稳定性高，使用寿命长，致冷迅速；
20.整个冷冻系统采用新技术“微型自动恒温控制系统调节技术”，极大的提高了致冷精度及压缩机的使用寿命；系统降温极为迅速，室温25℃降至4℃不超过3min；
21.离心桶缠管采用最优质铜管，全锡焊技术，大大提升致冷系统效率；
★22.角转子采用航天超强度复合材料，表面钻石层处理，转子抗所有腐蚀性有机溶剂或样品。
23.整机及主要不锈钢材料均采用不锈钢，全部材料抗腐蚀，经久耐用；整机采用人体工学设计，外观大气美观，操作简便，设有门盖保护、超速、超温、不平衡等多种保护功能, 故障自动报警功能，使用稳定可靠； 
24.含配：全机高强度不锈钢复合材料主机，气密性驱动头专用24*1.5ml角转子（钻石材料层，≥20000rpm），气密性驱动头专用6*50ml角转子（≥15000rpm），气密性驱动头专用12*10ml角转子（≥16000rpm）




	1. 
	PCR扩增仪
	1.样本容量：96*0.2ml  12*8连排管  96孔板（无裙板） 
2.温度范围4℃~99℃
3.升温速率（Max.）≥3.0℃/秒
4.降温速率（Max.）≥2.0℃/秒
5.TAS技术应用：有；
6.模块温度均一性：
7.≤±0.4℃（95℃时）≤±0.3℃（72℃时）≤±0.3℃（55℃时）
8.温控精度：≤±0.3℃  
★9.热盖温度范围：30℃~110℃可调 
10.梯度范围：1℃~30℃；
11.控温模式：BLOCK模拟，TUBE模式；
12.屏幕显示：≥320*240点阵LCD 
13.程序图形显示功能：有
14.程序存储量：≥100个文件
15.最大段数：≥5
16.最大步骤：≥16
17最大循环数：≥99
18.输入电源：220V~50Hz，600W
19.外形尺寸：（L*W*H）≥397*274*219（L*W*H）
20.净重：≤7.3Kg
21信号接口：RS232

	1. 
	超低温冰箱
	1.功率（W）：≥650； 
2.箱内温度范围（℃）：-40~-86；
3.外形尺寸(宽*深*高)（mm）：≥860*900*1980； 
4.内部尺寸(宽*深*高)（mm）：≥590*630*1310；
5.有效容积（L）：≥490；
6.温控方式：电脑板温控；
7.温度显示：LED数字式

	1. 
	便携式pH计
	1、用途：用于样品pH值、mV值的测量便携式仪表。
2、工作条件：
2.1 电源：4 节 1.5 V AA 电池或镍氢蓄电池 1.3 V
2.2 温度：5~40°C
2.3 湿度：5~85% 相对湿度（无凝结）
3、主要技术参数：
3.1 测量范围：-2.00～20.00，mV:-1999～1999，温度范围： 0.0~60.0℃
3.2 精度：±0.01pH，温度： ±0.1℃
3.3 分辨率：0.01PH，温度：0.1℃
3.5 数据存储：200个符合GLP要求的数据，包括时间、日期、电极ID、样品ID等。
3.6 按键：T-Pad导航键，择菜单的速度
4、技术性能指标：
4.1两种供电方式 – 兼顾便携和台式，随需而变。4节1.5V AA碱性电池或1.3V镍氢充电电池； 
4.2通过连接任何电极，该仪器可自动识别电极并储存电极ID、序列号和上一次的校准数据，降低错误几率。
4.3主机在连接电极后，IP防护等级可达到IP67，能够承受恶劣和苛刻的环境。并能在水下1米的深度工作30分钟；仪表连同电极掉入水中可自动浮出水面。
4.4只需一个工具箱便能将仪表主机、电极、电缆以及其他附件收揽，携带方便、安全。
5、配置要求
5.1 配置清单：PH计/溶解氧主机      1台
IP67电极          1支
半固体电极         1支
户外便携箱         1个
电极夹             1个
腕带               1个
电池               1个

	1. 
	手动可调程单道移液器
	可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌
1.规格： 100-1000 µL、20-200 µL、10-100 µL、2-20 µL、0.5–10 µL、0.1-2.5 µL
2.采用PerfectPiston系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀
3.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全
4.卓越人体工程学设计，重量轻，显著减少操作用力，避免发生手部重复性劳损（RSI）
5.升缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性
6.5款不同量程的移液器，完美适配吸头，精确性更高
7.密度调节窗口，适用于不同密度的液体，通用性更广泛

	1. 
	迷你双垂直电泳槽
	外型尺寸（L×W×H）：≥140×100×150
凝胶板规格（L×W）：≥83×75
试样格：10、15 齿、1.0、1.5mm 厚（标配），0.75mm（选配）

	1. 
	琼脂糖水平电泳槽
	外型尺寸（L×W×H）：≥310×150×90mm
凝胶板规格(L×W)：≥60×60mm；≥120×60mm；≥60×120mm；≥120×120mm
试样格：11+25齿(1.0mm厚)；6+13齿,8+18齿(1.5mm厚)；2+3齿(2.0mm厚)

	1. 
	加热取暖器
	加热升温，≥1200W

	1. 
	立式冷藏冷冻冰箱
	≥406L，冷藏冷冻分区

	1. 
	电子台称
	规格要求：测量范围0-30kg，分辨率：≤1g

	1. 
	电子称1
	规格要求：测量范围0-6kg，分辨率：≤0.1g

	1. 
	电子称2
	规格要求：测量范围0-600g，分辨率0.01g

	1. 
	暖风机
	1.额定功率2200W，额定电压220V
2.档位：双档调节
3.发热体：PTC
4.电源线长：≥1.5米
5.产品尺寸：≥8cm*16cm*74cm
6.产品净重：≥6kg

	1. 
	抽风机
	1.尺寸：≥10寸　
2.功率：≥52ｗ
3.风量：≥900平方/h
4.转速：≥1400r/min
5.噪音：52db/a

	1. 
	抽湿机
	1.额定功率：650(Ｖ)适用面积　60－72(平方米)　循环风量：≥280(平方米/h)
2.电压：220Ｖ　
3.控制方式：触控

	1. 
	电子分析天平
	1.可读性：≤0.1mg
2.量程：≥120g
3.秤盘尺寸：Φ90mm
4.重复性：≤0.1mg
5.线性：≤0.2mg
6.响应时间：≤2.5s
7.校准方式：外校
8.称量室高度：≥230mm
9.净重（约）：≤4.4 kg
10.操作条件-温度：+10 – +30 °C
11.高对比度带背景光显示屏，≥15mm字符高度；任何光照条件的房间里都简单易读
12.CW内置、电机驱动校准砝码：一键操作
整体操作方便。按键均为触感式操作。明确定义控制面板。
13.最新操作理念：使用光标键，通过简短的、菜单驱动的文本指导提示(5种语言可选)和简单的导航进行配置，满足个人的具体要求。
14.RS-232C双向接口；可选赛多利斯电缆连接天平和USB接口

	1. 
	冰柜
	≥830L

	1. 
	全自动封口机器
	95/90，220V

	1. 
	肌肉嫩度计
	1.测量范围：（0~250）N或（0~25）KGF
2.分辨力：≤0.01N
3.剪切速度：≥1MM/S
4.圆形钻孔取样器（直径1.27CM）
5.刀具厚度3.0MM±0.2MM
6.刃口内角度60°
7.内三角切口的高度≥35MM

	1. 
	金属浴
	1.室温+5℃ ~ 100℃
2.升温时间：≤ 30 分钟(从20℃升至100℃)
3.温度稳定性（在@40~100℃）：≤±0.5℃
4.模块最大温差@40℃：0.3℃
5.模块温度均匀性：≤±0.5℃
6.温度显示精度：0.1℃
7.最长定时：99h59min
8.高温度：≥100℃
9.最大功率：≥150W
10.产品尺寸：≥260x220x95mm

	1. 
	鸡笼
	不锈钢

	1. 
	双目显微镜
	1.工作条件
1.1 适用于在工作温度 0℃～40℃； 储存温度 -10℃～60℃； 工作湿度 30～60%RH； 储存湿度 10～80%RH的环境条件下运行。
2.主要技术指标
2.1. 采用无限远消色差校正系统 ；
2.2 铰链式双目观察筒，30°倾斜，瞳距调节范围≥50mm-75mm，单边视度调节；
2.3 10倍目镜，视野≥20mm；
★2.4 平场消色差物镜：
2.4.1  4倍（NA≥0.1 WD≥19 mm）；
2.4.2  10倍（NA≥0.25 WD≥15 mm）；
2.4.3  40倍 （NA≥0.65 WD≥0.67 mm）；
2.4.4  100倍浸油（NA≥1.25 WD≥0.25 mm）；
2.5 内定位物镜转盘，孔数≥4孔；
2.6 调焦机构：低手位粗微同轴，粗调行程25mm，微调精度0.002mm，带有防止下滑的调节松紧装置和机械式上限位装置；
★2.7 双层复合机械移动平台，面积≥155mmx142mm，移动范围≥76mmX50mm ；精度0.1mm；
2.8采用阿贝式聚光镜，数值孔径NA ≥1.25，带可变孔径光阑；
2.9 透射光采用3W LED照明，预定中心，亮度连续可调 ；

	1. 
	液氮罐1
	1.几何容积（L）：≥47
2.空重（kg）：≥19
3.满重（kg）：≥57
4.颈管直径（㎜）：≥127
5.外径（㎜）：≥500
6.高度（㎜）：≥675
7.静态液氮日蒸发量（L/d）：≤0.45
8.静态液氮保存期（D）：≥105
9.提筒外径（㎜）：≥103

	1. 
	液氮罐2
	1.几何容积（L）：≥30
2.空重（kg）：≥13.5
3.颈管直径（㎜）：≥80
4.外径（㎜）：≥446
5.高度（㎜）：≥680
6.静态液氮日蒸发量（L/d）：≤0.45
7.静态液氮保存期（D）：≥147
8.提筒外径（㎜）：≥63

	1. 
	基因扩增仪PCR仪
	1.样本通量：96；
2.适用耗材：0.2mL 96孔PCR板, 0.2mL PCR单管, 0.2mL PCR 8联管；
3.反应体系：10-100 μL；
4.控温技术：半导体制冷片加热制冷技术，采用长寿命高性能半导体制冷器；
5.温控方式：BLOCK、TUBE模式；
6.风道设计：前进风后出风设计，大大的节约仪器摆放空间的同时起到防尘的效果；
7.模块控温范围：4.0～105.0℃（最小可设置0.1℃）；
8.最大升降温速度：≥5℃/s；
9.温控精度：≤±0.1℃；
10.模块温度均匀性：≤±0.2℃；
11.热盖温度范围：30℃～110℃；
12.自动热盖：热盖可根据实际使用状态调整高度和压力以适应不同反应管，有效防止试剂蒸发和污染；
13.热盖压紧方式：一次压紧热盖，无需反复调节；
14.热盖自动关闭：样品台温度低于用户设定值或程序结束时，热盖自动关闭；
15.变速温度可调：0.1℃ ～ 5℃；
★16.低温保存功能：具有SOAK低温保存功能；
17.梯度温度范围：30-99.9℃；
18.梯度温差范围：1-30 ℃；
19.最大步骤：100个，可做二重嵌套循环；
20.最大循环数：标准循环99（嵌套2级）可做巢式PCR；
21.时间递增/递减：0-9分59秒可做Long PCR；
22.温度递增/递减：0-9.9℃可做Touchdown PCR；
23.液晶显示：≥8英寸全彩液晶显示屏，实时图文显示运行状态；
★24.APP功能：手机移动端同步app，实时监控设备运行情况，并可远程操控多台联网设备的OFF功能；
★25.连接电脑：轻松实现一台电脑控制≥150台仪器的远程控制及管理工作；
26.程序存储数：≥2000，可通过U盘无限拓展存储；
27.具备断电保存功能；
28.具备程序运行报告记录功能；
29.具备文件加密功能；
30.具备Tm计算功能；
31.语言设置功能：中英文；
32.信息接口：USB2.0、 LAN、 wifi；
33.尺寸和净重：≤420mm * 269mm *254mm，12kg；

	1. 
	张力换能器
	1.量程：0-10g；0 - 30g；0 - 50g；0 -100g（四种）
2..使用温度:0℃~40℃
3.灵敏度:0.1g
4.工作电压:5v  
5.零位温漂:≤0.5%H
6.非线性度:≤0.5%
7.材质：为金属，牢固（不易损坏）。
8.标定：免定标

	1. 
	蛙心支架
	用于蛙心灌流实验，材质：金属

	1. 
	多道可调移液器（8道）1
	0.5-10ul

	1. 
	多道可调移液器（8道）2
	5-50ul

	1. 
	多道可调移液器（8道）3
	50-300ul

	1. 
	不锈钢兔脚铐解剖台
	能固定兔的四肢及头部，不要加热恒温型。

	1. 
	生物医学信号采集算处理系统
	1、传输方式：USB2.0高速；采样速度：0-1000KHz/S，采样频率可调。
2、模数（A/D）转换精度：16bit；放大倍数（输入范围）：5~40000倍程
控切换。
3、输入通道：≥5个通道，四个通道性能参数一样，一个多导联心电专用通
道。且具有通道扩展功能，可以变成多通道组合。
4、 输入噪声：<2uv；温漂：<1uv/4h；共模抑制比：>120dB；信噪比：>100dB。
5、滤波方式：模拟滤波和数字滤波。
★6、刺激输出通道：≥2个通道，刺激器带光电隔离，七种刺激模式：单刺
激、串刺激、主周期刺激、自动频率刺激、自动波宽刺激、自动幅度刺激、
自动间隔刺激。全程控调节三组输出：0~5v、0~10v 、0~100v（每一档可
以随意可调）。并具有刺激中断功能，刺激过程中如需提前中断，可由软
件控制刺激中断。
★7、标记功能：可以在实验前、实验中、实验后，随时在实验中的任意
时刻打标记。并且可以在实验过程中任意几个通道同时进打标记，方便药
理实验的记录与观察。
8、采样模式：手动和自动，并可以自动识别传感器的参数设置；每个通道
采样走纸速率可以独立可调。
9、设备使用情况：自动记录首次使用日期，最近使用日期，累计使用时间
和次数等。
10、实验环境情况：可以把实验验温度、湿度、大气压以及计算机配置存
贮到记录文件中。
11、软件界面方式：采用国际常用Windows风格 ，中英文界面。
12、数据统计方式：各类实验有专业计算模板。如心电实验：可统计P波幅
度、P波时间、R波幅度 、P-R时间、QRS时间、T波幅度、T波时间、Q-T时间、心率等。
13、实验模块：开放式的实验模块，用户可以任意添加、编辑、删除实验
模版。
14、存盘方式：常规保存、选择保存、记录保存、断电保存（即突然断电
或其它意外时文件不会造成丢失）。
15、实验过程中如发生硬件突然断电等意外，无需重启软件和存盘等操作
只需再次开启硬件设备，即可继续采样。
16、单窗显示：可将四通道波形叠加在同一基线上，以方便各个实验进行纵向比较。
17、在采样暂停单窗状态下，可以随意拖动采样窗底下的滚动条。
18、拓展功能：除常规实验外还可做科研实验，如脑LTP实验、微循环观察、胃肠电、心肌细胞动作电位、呼吸睡眠等。
19、自动进行设备级联，可以扩展成64通道以便进行科研实验。
20、具有摄像模块，可在系统上添加视频视教系统，并可通过生物信号采集系统软件调控摄像头的图像大小、距离远近、清晰度等参数。
21、教师端可以设置防伪标识水文功能，并一键下发到学生端。
22、用户可以在线自动升级软件、在线提交实验报告、在线上传实验数据等互联网功能。
23、具有实验互动功能，教师端可以远程监控、实验数据分享、远程锁定电脑、教师与学生互动沟通等教学功能。
24、具有采样开启、实验计算结果超大字体浮动显示功能。
25、具有自由设置软件菜单，直接打开最近曾打开的几个实验文件，多通道数据混合显示功能。
26、具有实验电子教材，包含实验目的与原理、实验步骤、采集系统参数设置、实验观察、实验注意事项等相关实验指导说明。
27、具有新建实验向导，通过调节控制面板和刺激面板上面的参数使实验数据达到理想状况下，可以保存当前实验参数。
28、实验波形可以通过线选和框选两种模式导入到Word，并统计出相应的
数据结果。

	1. 
	移液枪1
	取量可调：20-200μl

	1. 
	移液枪2
	取量可调：100-1000μl

	1. 
	卧式低温冷柜
	1、最低温度：-40℃
2、容积：≥320L
3、产品尺寸：≥745*1110*905

	1. 
	台式高速离心机
	1.最高转速：≥21000r/min
2.最大相对离心力：≥30319×g
3.定时范围：0 - 99min59s/0-99h59min可自由切换
4.转速精度：±10r/min
5.加/减速率：0~9档
6.电机：离心机专用变频电机
7.电源：AC 220V 50Hz 10A
8.整机噪音：≤55dB
9.功率：620W
10.重量（不含转头）：≤37Kg
11.外形尺寸：≤520×360×323mm（L×W×H）
★12.采用超高精度驱动头电机结构，超静音，超高性能，超可靠性；驱动头与轴采用超级合金材料，超强刚性；驱动头与角转子超高精度吻合，且不需取转子工具，只需手轻轻提取装卸角转子；
13.转子自动智能识别，转子不平衡自动检测，转子安全自检等功能，使用安全可靠性；
驱动头角转子采用航天级超强合金复合材料，高抗腐蚀，经久耐用；
14.离心腔采用超强复合材料，表面钻石材料层，高抗腐蚀，经久耐用；
15.采用定制三级缓冲离心机门盖液压杆，且液压杆顶部配有防尘套，保证离心机开盖顺畅，经久耐用；
16.采用 7 寸高清触摸屏“智能系统”，显示界面同时显示除转速、运行时间、温度、升降速档位，还显示当前 所选转子规格型号、最高转速及最大离心力，门盖开关情况、实时日期时间；
17.可根据用户需求预设离心力或转速进行离心，满足用户的不同离心要求；程序模式，可自由编程，可根据用户需求任意编写，具有离心机的全功能操作模式，满足科研需求；
实时检测离心机转速，当电机非正常运转时，悬浮弹窗显示转速，屏蔽所有按键，防止使用者误操作造成安全隐患；
18.后台记录每一次离心机运转数据，用户可实时查看；运行中转速、离心力、温度变化曲线同屏显示，变化关系清晰直观，方便用户进行离心数据记录；采用人性化设计，用户可自行调节屏幕亮度、按键声音、中英文选择、计时模式、自动开盖；
19.采用八边形腔体连接，整体结构厚实可靠，腔体外设计自动通风循环系统，电路板全部悬挂，具有很好的防潮效果；
20.采用三角连杆电机固定及三级减震系统结构，将电机牢牢地固定在底部，使电机能高速平稳的运转；
21.整机外壳均采用复合材料加烤漆处理，高抗酸碱腐蚀，烟雾测试≥100小时无损伤； 
22.整机采用人体工学设计，操作简便，设有门盖保护、超速、超温、不平衡等多种保护功能，故障自动报警功能，使用稳定可靠。
23.含配主机，12*1.5ml角转子（17000rpm）、6*50ml角转子(12000rpm)

	1. 
	电热恒温水浴锅
	本系列产品外壳采用优质钢板制成，表面喷塑，内胆采用不锈钢板；
温控系统选用高精度传感器和集成元件，使控温精确可靠；
具有关键电子元器件诊断功能。
规格：双列六孔
外形尺寸(mm)：≥510×345×210
操作室尺寸(mm)：≥470×305×130
功率(kW)：≥1.2
温控范围及温度误差：RT+5-100℃  ±1℃

	1. 
	高压灭菌器
	1 采用手轮式旋压密封结构，锅盖开启方式采用移位式开盖。
2 外壳采用耐温优质工程与不锈钢材料组合而成，灭菌锅体采用优质不锈钢 304 材质
3 自胀式密封圈结构
4操作台采用 LCD 液晶窗图文显示，功能设置均应用滚动式图文选择，整个灭菌行程实行微电脑
图文显示及自动控制循环程序，灭菌结束（报警）后自动停机
5 灭菌过程具有动态指示，便于用户观察灭菌状态
6 设定温度时间采用一键式操作方式，可根据不同的灭菌物品快速明了的进行所需选择
7 具有风冷式快速冷却装置，确保灭菌结束时对锅体快速降温，从而起到缩短开启锅盖时间
8 具有灭菌时间的预约功能，方便用户定时开机
9 全自动控制，故障自动检测判断系统
10 具有自动排放冷空气功能
11 具有安全联锁装置，采用电子与机械互动的安全联锁结构，确保有压力时自动锁盖，避免误操
作而产生不安全
12 机械式安全泄压阀和电控式过压保护装置的双套保护系统
13 具有断水保护防干烧和漏电保护系统
14 具有验证接口
15 灭菌温度可选设定范围 50℃-126℃
16 灭菌时间可调设定范围 0-99h
17 USB 接口方便连接电脑监测灭菌过程及数据的收集（可增配）
18 可增配打印功能，实时打印灭菌日期、温度、时间与压力（另收费）
19 容积：≥50 升,电源电压:220V/50Hz 功率:3.5KW
20 灭菌室尺寸：≥φ350×550（mm），毛重：96Kg
21 内置网篮 2 只，尺寸：≥335×190(mm)
22仪器尺寸：≥670×580×1230（mm）
23 本设备设计压力：0.23Mpa ，额定工作压力：0.142Mpa
24 具有国家规定的特种设备压力容器证书

	1. 
	PCR仪
	1.样本通量：96；
2.适用耗材：0.2mL 96孔PCR板, 0.2mL PCR单管, 0.2mL PCR 8联管；
3.反应体系：10-100 μL；
4.控温技术：半导体制冷片加热制冷技术，采用长寿命高性能半导体制冷器；
5.温控方式：BLOCK、TUBE模式；
★6.风道设计：前进风后出风设计，节约仪器摆放空间的同时起到防尘的效果；
7.模块控温范围：4.0～105.0℃（最小可设置0.1℃）；
8.最大升降温速度：≥5℃/s；
9.温控精度：≤±0.1℃；
10.模块温度均匀性：≤±0.2℃；
11.热盖温度范围：30℃～110℃；
12.自动热盖：热盖可根据实际使用状态调整高度和压力以适应不同反应管，有效防止试剂蒸发和污染；
13.热盖压紧方式：一次压紧热盖，无需反复调节；
14.热盖自动关闭：样品台温度低于用户设定值或程序结束时，热盖自动关闭；
15.变速温度可调：0.1℃ ～ 5℃；
16.低温保存功能：具有SOAK低温保存功能；
17.梯度温度范围：30-99.9℃；
18.梯度温差范围：1-30 ℃；
19.最大步骤：≥100个，可做二重嵌套循环；
20.最大循环数：标准循环99（嵌套2级）可做巢式PCR；
21.时间递增/递减：0-9分59秒可做Long PCR；
22.温度递增/递减：0-9.9℃可做Touchdown PCR；
★23.液晶显示：≥8英寸全彩液晶显示屏，实时图文显示运行状态；
24.APP功能：手机移动端同步app，实时监控设备运行情况，并可远程操控多台联网设备的OFF功能；
25.连接电脑：轻松实现一台电脑控制多达150台仪器的远程控制及管理工作；
26.程序存储数：≥2000，可通过U盘无限拓展存储；
27.具备断电保存功能；
28.具备程序运行报告记录功能；
29.具备文件加密功能；
30.具备Tm计算功能；
31.语言设置功能：中英文；
32.信息接口：USB2.0、LAN、wifi；

	1. 
	生物安全柜1
	1.洁净安全柜（30%外排70%内循环）
2.工作区尺寸（宽×深×高）：≥1000×650×580
3.装置外形尺寸（宽×深×高）：≥1200×750×1950
4.前面吸入风速：≥0.3m/s
5.功耗：0.6KW 
6.平均菌落数：≤0.5个皿·时
7.振动半峰值：≤3μm（X·Y·Z）
8.电源：220V50Hz
9.过滤器尺寸≥（长×宽×高）mm955×545×50
10.照明灯/杀菌灯：30W×①/30W×①
11.出风方向：顶出

	1. 
	倒置生物显微镜
	1、系统与机架：UCIS无限远色差独立校正光学系统，一体化结构，稳定可靠，国际标准齐焦距≥45mm。
2、标准放大倍数40～400倍，可扩展。
3、观察系统：铰链式三目观察筒，30°倾斜，瞳孔调节范围50〜75mm，左视度可调。
4、目镜：高眼点10×平场广角目镜，视场20mm，具有防霉功能。
5、物镜：超长工作距离平场消色差物镜，使成像更加平坦，清晰，具有防霉功能：
LPL长距平场消色差物镜4倍(NA=≥0.13；WD=≥11.98)
LPH长距平场消色差相差物镜10倍(NA=≥0.25；WD=≥9.5)
LPH长距平场消色差相差物镜20倍(NA=≥0.4；WD=≥7.97)
LPH长距平场消色差相差物镜40倍(NA=≥0.6；WD=≥3.775)
6、物镜转换器：五孔内定位转换器，滚珠定位，结构向左倾斜，具有防霉装置。
7、载物台：固定式载物台，面积240×180mm；移动范围80×50mm（X、Y轴）；正像系统使您在搜索样品时，更加舒适、方便、快捷地操作，配置多功能载物片（Φ54）、水滴载物片（Φ110）。
8、调焦系统：粗微调同轴调焦系统，配有限位装置和锁紧装置，粗调转矩可以调节，低手位同轴调焦手轮，调焦行程≥12mm，最小格值：0.001mm，微调格值越小，调焦越清晰。 
9、聚光镜：超长工作距离聚光镜，工作距离≧72，数值孔径≧N.A.0.30，适合2×至60×的物镜，带有孔径光栏。聚光镜能够轻松拆卸，可实用于大型培养瓶的观察。配有黄/绿/蓝三种滤色片（Ф34mm）。
10、相差装置：多孔位相差推拉环板，相衬物镜及明场观察之间轻松转换，各种物镜预调中心无须调整即可进行各种倍率的相差观察，方便使用，配置对中调校目镜。
11、照明系统：6V/30W卤素灯高亮度光源，内置式非球面透镜，使照明更加明亮均匀，亮度可调，采用独特的独立散热系统，可提供显微镜光源散热装置证书，使显微镜连续工作≥24小时不会烫手。

	1. 
	台式高速离心机(迷你)
	1.大半径18孔转子，兼容1.5ml、 0.5ml、0.2ml三种离心管;
2.采用JIDI控制系统，高频宽电压电源技术，输入电压范围85-265V AC,全球通用，保证运行;
3.独特的转子卡扣设计，方便转子更换；
4.配置LED数码显示，可设定时间和转速
5.超低噪声，运行平稳，采用免维护电机
6.电源:85-265VAC 50/60HZ
7.功率:≤30W
8.驱动电机:直流电机（12VDC）
9.时间设定:1-99分
10.最高转速: ≥1000-12000rpm
11.最大相对离心力: ≥7900×g
12.样品处理:6×1.5ml/0.5ml/0.2ml离心管和2×8×0.2ml(0.2mlPCR离心管)
13.噪音:≤45db(A)
14.重量: ≤1.55kg
15.体积（长×宽×高）: ≥195mm×175mm×123mm

	1. 
	电泳仪电源1
	1.稳压范围：5 ~ 600 V
2.稳流范围：0 ~ 400 mA
3.电压漂移：≤ 0.2 %
4.电流漂稳：≤ 0.2 %
5.工作方式：稳定电流或稳定电压
6.输出形式：四组输出，可同时接四只电泳槽
7.电源：220V±10% 50 Hz
8.保险丝：5A

	1. 
	医用低温冰箱
	1.顶开门卧式柜，容积≥236L
2.温度设定范围：-30摄氏度 至-60摄氏度
3.温度传感器：PT1000铂电阻
4.外壳材料：喷涂冷轧钢板
5.内胆材料：喷涂电镀锌钢板
6.外形尺寸（mm）宽深高：≥1120*755*840

	1. 
	电热恒温培养箱
	1.电源电压：AC220V±10%/50Hz±2%
2.控温范围℃：室温+5~85
3.温度分辨率℃：0.1
4.温度波动度℃：±0.5（37℃时）
5.温度均匀度℃：±1（37℃时）
6.输入功率W：≥450
7.内胆尺寸(长X宽X高)mm：≥550X470X550
8.外形尺寸(长X宽X高)mm：≥840X696X705
9.载物托架(标配/最多)：3/7
10.稳定时间min：≤20
11.定时范围min/h：0-9999min/h（可切换）
12.外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节；
13.温控系统采用微电脑单片机技术，液晶屏显示各种参数，温控具有控温、定时、超温报警等功能；
14.采用高性能电机及风叶，合理风道和循环系统，使工作室内温度均匀度变化小；
15.风机6段调速；
16.箱门具有大视角玻璃观察窗，便于用户观察；
17.采用纳米材料门封条及保温材料令性能体现.更加优越；
18.可编程程序设计，可设置10段100周期；
19.标配RS-485接口；
20.具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。

	1. 
	双开门冰箱(对开)
	1.容量：≥537L
2.冷藏室(升)：≥341
3.冷冻室(升)：≥172
4.制冷方式：风冷
5.定频/变频：变频
6.能效等级：二级或以上能效
7.控温方式：电脑控温
8.制冷类型：压缩机制冷
9.循环数：双循环

	1. 
	电泳仪
	四块胶迷你垂直电泳槽

	1. 
	电泳仪电源2
	1.恒压输出（10 ~ 600 V），恒流输出（5 ~ 1200 mA），恒功率输出（5 ~ 500 W）
2.超出设定值时，恒压与恒流自动切换．定时控制
3.自动无负载检测；自动负载短路保护；自动记忆工作状态
4.≥192*64 LCD超大显示屏

	1. 
	恒温水浴锅
	双列四孔

	1. 
	超净工作台
	1.外形尺寸：≥1050×680×1600（宽W×深D×高H）mm
2.净化区尺寸：≥870×650×520（宽W×深D×高H）mm
3.净化效率：100级
4.平均风速：0.3～0.6m/s（可调）（Adjustable）
5.功耗：0.4KW
6.平均菌落数：≤0.5个/皿·时（A/dish/hour）
7.噪音：≤62dB（A）
8.振动半峰值：≤3μm（X·Y·Z）
9.电源：220V 50HZ
10.过滤器尺寸：≥865×495×50×1（长L×宽W×高H×个A）mm
11.照明灯/杀菌灯

	1. 
	迷你离心机
	1.控制方式：PWM电子调速；
2.LCD显示：是；
3.最大相对离心力：≥3286g
4.最高转速：≥7000rpm±5%
5.样本处理量：1.5/2 ml×12，0.2/0.5 ml×12，0.2/八联管×4
6.转头配置：复合转子
7.最快加/减速度：＜12 s / ＜15 s
8.最高转速下噪音：≤47db（A）
9.输入功率：25W；
10.电压/输入电压：AC100-240V/DC25V；
11.尺寸：≤185×180×135 mm

	1. 
	针灸皮肤模型
	可扎皮肤模型 针灸皮肤模型+力量模块+30支桶针

	1. 
	兽医针灸包
	宽针2支，三棱针1支，火针3支，穿针6支

	1. 
	动物电刺激采精器
	动物电刺激采精器是利用低电压小电流交流电刺激动物荐锥部低级神经，被刺激后动物会不自觉的产生射精过程，达到采集动物精子的目的。适用于收集精液和动物无法爬跨等情况。据实验，动物电刺激采精仪适用于大部分动物，如牛、熊猫、羊、鹿、兔、鸡、豚鼠、大小鼠、狐狸、貉子等。
仪表参数：
1、整机耗电200W
2、电刺激输出电压分两档
一档：0～15V交流 
二档：0～50V交流
3、电刺激输出电流：＜2A
4、仪器供电：交流220V

	1. 
	新风洁净空调机组
	风量：≥1000m³，新风比例100%，制冷量≥16KW，电加热量≥5KW，机外余压≥500Pa，带初中效过滤器、压差表等

	1. 
	风淋机
	采用洁净专用大风量、低噪音风机1台，380V 50Hz  0.75KW，出风口风速≥18-23m/s，双侧吹淋；初效过滤器：效率5um≥75%除阻力<30Pa 高效过滤器效率：99.99%@0.3um除阻力<220Pa；集成电路板控制，微动触摸开关，语音提示；风淋室专用照明灯，保证足够的照明照度，当长时间风淋室不工作时，专用照明灯自动关闭

	1. 
	操作实验台
	加厚不锈钢，对开门，尺寸≥150*80*80

	1. 
	生物安全柜2
	1.洁净安全柜（30%外排70%内循环）
2.工作区尺寸（宽×深×高）：≥1000×650×580
3.装置外形尺寸（宽×深×高）：≥1200×750×1950
4.前面吸入风速：≥0.3m/s
5.功耗：0.6KW 
6.平均菌落数：≤0.5个皿·时
7.振动半峰值：≤3μm（X·Y·Z）
8.电源：220V50Hz
9.过滤器尺寸≥（长×宽×高）mm955×545×50
10.照明灯/杀菌灯：30W×①/30W×①
11.出风方向：顶出

	1. 
	饲养架
	加厚不锈钢，对开门，尺寸≥120*50*150，≥4层

	1. 
	电子天平
	≥1000g/≤0.1g






[bookmark: _Toc163034592]第三章 供应商须知
投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。
[bookmark: _Toc163034593]一、名词解释
1.“采购代理机构”是指广东省电信规划设计院有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。
2.“采购人”是指广东海洋大学，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。
3.“投标人 、投标供应商”是指在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人、具有从事本项目的能力、并依循正当途径通过采购代理机构获取本招标文件的供应商。
4.“评标委员会”是指根据法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。
5.“中标人、中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。
6.“招标文件”是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。
7.“日期、天数、时间”：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。
8.“货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，均应是本国货物。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。
（1）投标人所提供货物须为全新未使用产品，货物及其辅助装置的铭牌、使用指示应以中文和/或英文及易懂的通用符号来表示，应能够准确无误地表示货物的型号、规格、制造商。
（2）投标人交付货物时须出具货物的出厂合格证明或国家检验证明。
9.“服务”是指投标人按招标文件规定完成的全部服务内容，其中包括完成服务所需的货物，及须承担的技术支持、培训和其它伴随服务。投标人提供的所有服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行法律、法规的相关标准及用户需求。
（1）采购人有权拒绝接受任何不合格的服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。
（2）投标人应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如果投标人不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件。如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由投标人承担。
10.“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等；所称与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；所称与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。
11.“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。凡在中国海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。
[bookmark: _Toc163034594]二、须知前附表
	本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。

	序号
	条款名称
	内容及要求

	1
	采购包情况
	本项目共1个采购包

	2
	开标方式
	现场开标（地址详见“第一章 投标邀请”）

	3
	评标方式
	现场评标

	4
	评标办法
	综合评分法

	5
	报价形式
	总价

	6
	报价要求
	报价不超过预算总价

	7
	现场踏勘
	否

	8
	投标有效期
	从提交投标文件的截止之日起90日历天

	9
	投标保证金
	保证金人民币：0.00元整。

	10
	投标文件
要求
	一、投标文件编制要求
1、投标人须按本招标文件中提供的投标文件格式与要求,以A4版面统一编制（自行编制部分必须打印，每份内页须按顺序加注页码），以及按有关要求提供相关的附件资料等。
2、投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写。
3、投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代表人签字确认。
4、投标人应仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等，完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容，按照招标文件的要求编制投标文件，从而对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。否则，其投标将被拒绝。
二、投标文件的份数、签署及有关规定
1、全部投标文件和本招标文件要求提交的有关附件及技术资料应装订成册并准备一式六份，其中正本一份、副本五份（副本可为正本的复印件），并在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。
2、电子文件，投标人必须随投标文件同时提交 2份 全部投标文件内容的电子文件（无病毒的U盘或光盘），电子文件必须装于独立的信封密封，信封上按“4.投标文件封装要求”标明外，还需另注明“电子文件”。电子文件采用word和PDF格式，PDF内容必须是纸质文件盖章签署后的正本扫描件，不设密码，无病毒，不压缩，电子文件与纸质文件不一致以纸质文件为准。
3、为方便开标时唱标，投标人应将《开标一览表》等文件按“开标信封格式要求”单独密封提交，并在信封上清晰标明“开标信封”字样。
4、投标文件封装要求：投标人应将投标文件正本和副本分开密封，并在封套加盖投标人公章。每一密封的信封封套上应按以下要求清楚标明：
收件人：广东省电信规划设计院有限公司
项目名称：
投标文件 正本或副本
采购项目编号：
采购包号（如有）：
投标人：（投标人全称 ）
投标人地址：（投标人详细地址）
联系人：（法定代表人或委托代理人姓名）
联系电话：
“本项目投标截止时间之前不得启封”。
5、投标时间截止后，投标人的投标文件不按招标文件要求的份数提交或未装订成册或未密封的，将视为不响应并按无效投标处理。
6、投标文件应装订牢固，不能轻易脱落。如投标文件因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果均由投标人自行承担。
7、采购代理机构对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

	11
	中标候选
供应商推荐家数
	2家

	12
	中标供应商数量
	1家

	13
	有效供应商
家数
	3家
此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。

	14
	项目兼投兼中（兼投不兼中）规则
	/

	15
	中标供应商确定方式
	采购人按照评审报告中推荐的中标候选人确定中标人。

	16
	代理服务费
	收取。
采购机构代理服务收费标准：本项目招标代理服务费收费标准按照《广东省物价局粤价函〔2013〕1233号》规定的标准费率下浮20%，计算基数为中标金额。

	17
	代理服务费收取方式
	向中标人收取


[bookmark: _Toc163034595]三、说明
1.总则
投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。
本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。
2.适用范围
本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。
3.进口产品
若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。
若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。
4.投标的费用
不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。
5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：
5.1联合体各方均应在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。
5.2	联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。
5.3	联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。
5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
5.5联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。
6.关联企业投标说明
6.1	对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。
6.2	对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。
7.纪律与保密事项
7.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。
7.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。
7.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。
7.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。
7.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。
7.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关部门或评审小组披露。
7.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。
8.语言文字以及度量衡单位
8.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。
8.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。
8.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。
9. 现场踏勘（如有）
9.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
9.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。
9.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用采购人现有的资料。采购人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。
[bookmark: _Toc163034596]四、招标文件的澄清和修改
1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。
2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。
3.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。
[bookmark: _Toc163034597]五、投标要求
1. 获取招标文件方式
见第一章 投标邀请 “获取招标文件”。未按要求获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效。
2.投标文件的制作
2.1投标文件格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致投标无效，其后果由投标人承担。
2.2关于报价（如有报价）说明如下：
(1)投标人应按照“第二章 采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。
(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。
2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作投标文件。
2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。
2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。
2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。
2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报下浮率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。
2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。
2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告监督管理部门。
3.投标文件的提交
见第一章 投标邀请 “四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”。未按要求的时间、地点提交投标文件的，其投标予以拒绝。
4.投标文件的修改、撤回与撤销
4.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但采购代理机构必须在招标文件规定的投标截止时间之前，收到修改或撤回的书面形式的通知。
4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。
4.3从投标截止时间后至本招标文件规定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则，其投标保证金将不予退还。
5.投标保证金
5.1投标保证金的缴纳
投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
投标保证金应采用转账方式，从供应商基本账户递交，由采购代理机构代收。具体操作要求详见“须知前附表”，递交事宜请自行咨询采购代理机构；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至采购代理机构指定账户，到账情况以开标时采购代理机构查询的信息为准。
5.2投标保证金的退还：
（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。
（2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。
（3）中标供应商的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还。
备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
5.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；
（3）中标后，无正当理由放弃中标资格；
（4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；
（5）法律法规和招标文件规定的其他情形。
6.投标有效期
6.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。
6.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。
7.样品（演示）
7.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。
7.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。
7.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。
8.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：
8.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；
8.2不符合招标文件中规定的资格要求；
8.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；
8.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；
8.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。
[bookmark: _Toc163034598]六、开标、评标和定标
1.开标
1.1 开标程序
采购代理机构按投标邀请函（招标公告）规定的地点、时间公开开标。采购代理机构组织和主持开标会。投标人的法定代表人或法定代表人委托代理人必须持本人身份证原件准时出席，并在签到表上签名以证明其出席。投标人的法定代表人或法定代表人委托代理人参加开标会必须带身份证原件以备核对。
开标时，各投标人对各自提交的投标文件的密封情况进行当众检查，在确认全部文件均密封完好后，由采购代理机构工作人员对各投标人开标信封拆封唱标，宣读投标人名称、投标报价，以及采购代理机构和采购人认为合适的其他内容。
采购代理机构对唱标报价等做出书面记录，在核对身份证原件信息后由各投标人的法定代表人或法定代表人委托代理人签字确认，存档备查。
未宣读的投标价格，评标时不予承认。
任何迟交或撤回的投标文件将被原封退回投标人，项目开标后，采购代理机构将不退还所有的投标文件。
1.2开标异议
投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。
1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。
2.评审（详见第四章）
3.定标
3.1中标公告：
中标供应商确定之日起2个工作日内，采购代理机构将在：中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)、代理机构网站（https://www.gpdi.com/bidding）上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。
3.2中标通知书：
《中标通知书》由采购代理机构发出，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。
3.3终止公告：
项目废标后，采购代理机构将在：中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)、代理机构网站（https://www.gpdi.com/bidding）上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。
[bookmark: _Toc163034599]七、询问、质疑与投诉
1.询问
投标人对采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见“第一章 投标邀请”中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。
2.质疑
2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：
(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
2.2质疑人提交的质疑函为一式三份（正本一份，副本二份），质疑函应当包括下列主要内容：
(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；
(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；
(4)提出质疑的日期。
2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。
2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报监督管理部门依法处理。
2.6质疑函必须为投标供应商法定代表人或法定代表人委托代理人递交，送达时间以递送人与采购代理机构或采购人签收时间为准。
2.7质疑联系方式及送达地点如下：
质疑联系人：李小姐
电话：0759-3386658
传真：0759-3386658
邮箱：gpdizb@gpdi.com
地址：湛江市开发区人民大道中59号办公大楼一楼招标代理事业部
邮编：524022
3.投诉
质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。
监督管理部门名称： 广东海洋大学
地  址：广东省湛江市麻章区海大路1号
电  话：0759-2383247
邮  编：524088
传  真：0759-2383247
[bookmark: _Toc163034600]八、合同签订
1.采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。
2.采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

[bookmark: _Toc163034601]第四章 评标
[bookmark: _Toc163034602]一、评标要求
1.评标方法
本项目采用综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）
2.评标原则
2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。
2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。
2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。
3.评标委员会
3.1评标委员会成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
3.2评标应遵守下列评标纪律：
（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由采购代理机构统一对外发布。
（2）对采购代理机构或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。
（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。
（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。
（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。
4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效
4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
4.5不同投标人的投标文件相互混装；
4.6不同投标人的投标保证金支付款为从同一单位或个人的账户转出；
说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。
5.投标无效的情形
详见资格性审查、符合性审查和招标文件规定的其他投标无效情形。
6.定标
评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。
7.价格修正
对报价的计算错误按以下原则修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序进行价格澄清。澄清应采用书面形式，并由法定代表人或法定代表人委托代理人亲笔签署进行确认，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。
[bookmark: _Toc163034603]二、评审程序
1.资格性审查和符合性审查
资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）
符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）
资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。
对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
合格投标人不足3家的，不得评标。
表一 资格性审查表：
	审查项目
	要求

	资格性审查
	与“第一章 投标邀请”的“投标人的资格要求”一致。



表二 符合性审查表：
	不能通过资格性审查的投标供应商，不需进行以下内容的审查。

	符合性审查
	1.投标总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目采购预算。评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标供应商应能做出合理说明。

	
	2.对标的内容没有报价漏项。

	
	3.投标文件完整且编排有序，报价内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。

	
	4.法定代表人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章。

	
	5.报价有效期为报价截止日起至少90天。

	
	6.投标文件没有招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。

	
	7.投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）



2.投标文件澄清
2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可在评审过程中可以要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式告知。
投标人需在规定时间内完成澄清，并由法定代表人或法定代表人委托代理人亲笔签署进行确定。
若因投标人的原因未进行澄清造成的不利后果由投标人自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.详细评审
	评审因素
	评审标准

	分值构成
	商务部分10.0分
技术部分60.0分
报价得分30.0分

	
	一般技术要求条款响应程度
（48.3分）
	对《第二章采购需求》“B.技术要求 三、详细技术参数要求”非“▲”号及非“★”号条款的一般技术条款（共69项）进行响应，每单项产品的一般技术参数全部响应则得分，每项只要有一条(或以上) 一般技术参数负偏离，则该项产品不得分。每有一种产品完全满足的得0.7分，最高得48.3分。
注：需求有要求提供证明材料的，按需求要求提供。需求未要求的，按“投标文件格式与要求”中《技术条款响应表》中的投标人填写的“是否偏离”为准，未填写或未响应的视为负偏离。

	
	培训方案
（5.7）
	根据供应商提供的培训方案（包含但不限于①培训内容、②培训形式、③培训人员配置情况、④培训实施计划）进行评审：
1.培训方案包括以上4项的，内容完整满足且优于采购需求的，得5.7分；
2.培训方案包括以上4项的，内容较完整，满足采购需求的，得3分；
3.培训方案只包括以上其中1-3项内容的，内容不完整，不满足采购需求的，得1分；
4. 不提供方案不得分。

	
	质量保障措施
（6）
	投标人提供的质量保证措施（包括但不限于①产品质量保障方案、②运输过程质量保证措施、③质量保障承诺等）进行评审：
1. 质量保障措施包括以上3项的，内容完整，满足且优于采购需求的，得6分；
2. 质量保障措施包括以上3项的，内容较完整，满足采购需求的，得3分；
3. 质量保障措施只包括以上其中1-2项内容的，内容不完整，得1分；
4. 不提供方案不得分。

	商务部分
	同类项目业绩
（5.0分）
	2021年1月以来（以合同签订时间为准）的同类业绩，每提供一份业绩得1分，最高得5分。
注：提供中标/成交通知书、合同复印件并加盖公章，不提供不得分。

	
	售后服务方案（5.0分）
	根据投标人制定的方案进行评审，包括但不限于项目需求书中“售后服务”： 根据供应商制定的方案进行评审，包括但不限于（①响应速度，②应急处理，③定期维护，④退换货、⑤技术支持等）： 
1.方案包括以上5项的，内容完整，满足且优于采购需求的，得5分；
2.方案包括以上5项的，内容较完整，满足采购需求的，得3分；
3.方案只包括以上其中1-4项内容的，内容不完整，不满足采购需求的，得1分；
4. 不提供方案不得分。

	投标报价
	投标报价得分
(30.0分)
	投标报价得分＝（评标基准价/投标报价） ×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】 最低报价不是中标的唯一依据。 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。



4.汇总、排序
评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣（即按技术得分从高到低）顺序排列，排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。
5.中标价的确定
除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。
6.其他无效投标的情形：
(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。
(2)投标文件提供虚假材料的。
(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。
(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。
(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
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广东海洋大学
校内采购合同









项目名称：                        			      
项目编号：                        			        
采购方式：                        			       
代理机构：                                     
使用部门：                        			      
  






甲    方：广东海洋大学	                        
乙    方：                        			      

[bookmark: _Hlk68010709]


****采购合同
[合同编号: ****]

甲  方：广东海洋大学
乙  方：                      
根据               公司      年    月    日的《                          项目（项目编号：                )》采购结果和投标（响应）文件、招标（谈判）文件的内容，按照《中华人民共和国民法典》的规定，甲方向乙方订购以下货物及其服务。为明确双方责任和权利，甲、乙双方经协商确定，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：
一、合同货物、合同金额
1.1境内供货的货物
	序号
	名称
	品牌、规格型号
	制造商
/厂家
	数量
	单价
(元)
	金额
(元)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计金额(人民币)：
	


详细技术参数及配置清单见附件。
1.2合同金额
境内供货的货物总金额为：          （¥        ），该总金额包括货物设计、制造、仓储、包装、运输及保险、安装及安装辅料、装卸、调试、培训、随机附件、标配工具、货物正常使用所需的配件、质保期服务、一切技术服务和售后服务费用及合同实施执行过程中的不可预见费用等所有的含税费用。
二、合同组成
详细价格、技术说明及其它有关合同货物的特定信息及本项目的投标（响应）文件、招标（谈判）文件等均为本合同不可分割的一部分。
三、合同货物技术要求、质量保证及使用合法性
3.1乙方所提供的货物须符合国家有关规范、标准，并满足本合同技术要求。
3.2乙方保证所提供的货物是全新、未曾使用过的。
3.3乙方保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权，在中国境内可依常规安全、合法使用。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此给甲方造成的损失（包括但不限于相关的诉讼费、律师费、违约金等费用）。
四、合同货物的包装、交货、安装及验收
4.1合同货物的包装：
货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。   
4.2合同货物的交货：
4.2.1乙方交货时间：合同签订后30天内完成供货、安装、调试。
4.2.2乙方交货地点：送货至广东海洋大学指定地点，安装及调试完毕。
4.2.3乙方应保证所提供的货物须为原厂商未启封全新包装且为2023年1月1日之后生产，同时应将所供货物的用户手册、使用说明书等有关资料与货物一同交付给甲方。
乙方应保证所提供货物的技术性能达到合同的各项技术要求，否则将被看作性能不合格，甲方有权拒收并要求赔偿。
乙方应保证所提供的产品规格、型号、技术参数、产地须与合同、招投标文件规定一致，若出现不符，甲方有权拒收，乙方须及时办理退换货并负担全部费用及由此给甲方造成的全部损失。
4.2.4货物升级换代：
若合同个别产品因升级换代，乙方所提供的升级换代产品在技术参数和功能上应优于原产品并且完全满足甲方使用单位的使用要求，同时其市场价不低于原产品的市场价，但乙方须出具相关证明材料并且取得甲方确认。
4.3合同货物的安装、调试：
4.3.1乙方负责合同项下货物的安装、调试，一切费用由乙方负责。
如果合同货物运输和调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同货物安装、调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。
4.3.2货物到达甲方指定地点后，乙方应派有资质的技术人员到甲方指定地完成安装、调试工作。
4.3.3货物安装、调试过程中，乙方技术人员应负责对甲方人员进行使用、维护保养及相关培训。
4.3.4乙方负责其技术人员在甲方现场进行安装、调试期间所产生的费用（包括但不限于人工费、交通费、人身损害赔偿费等）；如因乙方责任造成的延期，所有因安装、调试延期而产生的费用由乙方负责。
4.3.5乙方须将货物、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。
4.3.6乙方进行安装、调试时须对各调试场地内的其他货物、设施有良好保护措施。
4.3.7乙方安装、调试期间需做到安全文明施工，不损坏甲方的设备设施，否则原价赔偿。
4.4货物的验收：
4.4.1乙方对合同货物安装、调试和培训完成后，认为达到使用要求的，应向甲方提出书面验收申请，甲方无异议的，7日内组织验收，验收应在甲乙双方共同参加下进行。
4.4.2货物的验收按合同规定的技术要求和国家有关的规定、规范进行，质量需符合国家对相关产品的质量标准。
验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定的，甲方应作出详尽的现场记录，并交由乙方签字确认，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。
4.4.3因货物质量问题发生较大争议时，由广东省质检部门鉴定或双方共同委托有资质的机构进行鉴定。货物符合合同技术要求的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。对验收或鉴定确认不合格的货物，乙方应在5个工作日内整改完毕并按合同约定的质量标准交货，否则甲方有权拒收。
五、质保期及售后服务
5.1质保期：所有产品均需提供   年质量保证和无偿上门保修服务（另有特别说明的货物除外），质保期从货物验收合格之日起，质保期内免费上门保修服务。
5.2乙方应指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。在保修期内货物质量出现问题，无论设备因何种原因发生何种故障，乙方须在接到通知后2小时内有专人回复。若维修工程电话不能解决故障，乙方须保证在24小时内派人到现场进行处理，同时负责三包（包修、包退、包换），如在甲方规定时间内不能解决问题的，应在48小时内免费提供等同档次的货物给甲方代用，并保证满足甲方工作需求，直到原货物修复。保修期内发生的所有费用由乙方负责，需要重新更换货物的，乙方应承担更换货物所产生的一切费用。
5.3下列情况乙方不负责免费保修：
（1）不按照货物使用说明书提供的方法使用而引致系统或货物故障损坏；
（2）擅自修改系统或改装货物；
（3）各种天灾等外来因素造成的损坏。
5.4乙方无偿培训甲方使用、维护及维修人员，主要内容为系统及货物的基本结构、性能、主要部件/模块的构造及维护、日常使用与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，其中，须对甲方使用操作人员进行必要的培训，直至操作人员能够基本正常使用货物为止。培训地点主要在产品安装现场或按甲方安排。
5.5售后服务未尽事宜，以乙方投标（响应）文件中的售后服务承诺作为补充，售后服务承诺优于合同约定的，以乙方承诺为准。
5.6负责维修的单位信息
	名称：
	                 ；

	地址：
	                      ；

	联 系 人：
	                      
	电话：
	                 

	手机：
	                         
	邮箱：
	                   



六、付款条款的约定
6.1付款办法
1期：全部货物现场安装及调试完毕并验收合格，甲方收到乙方出具的货物结算款全额增值税专用发票后，在15个日历天内支付结算款的100％给乙方，若乙方不提供货物结算款全额增值税专用发票的，甲方有权拒绝付款。
6.2乙方凭以下有效文件与甲方结算： 
（1）合同；
（2）乙方开具的正式增值税专用发票。
七、技术服务
7.1乙方应派人员到甲方指定地点配合工作。
7.2乙方按甲方提供的合同执行进度计划，并配合甲方及相关部门做好合同执行进度上的工作。
八、不可抗力
8.1不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等法律规定的不可抗力事件。
8.2签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。
九、索赔
9.1如有异议，甲方有权根据有关政府部门或有资质的检验机构的检验结果向乙方提出索赔。
9.2在合同执行期间，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
(1) 乙方同意退货，应在3日内将货款全额退还给甲方，并承担由此发生的一切费用和赔偿甲方所遭受的损失。
(2) 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并赔偿甲方所遭受的损失。同时，相应延长免费质保期。
9.3如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以抵扣，甲方有权继续向乙方追偿。
十、违约与处罚
10.1甲方应在合同规定的时间内，向乙方支付货款，拖延后乙方可按延天数，向甲方加收拖欠货款金额的年5%的利率违约金。
10.2乙方未能按时全部交货的，每拖延1天，须向甲方支付合同金额的0.5%的违约金。逾期15天以上的，甲方有权单方直接终止合同，乙方按合同金额的5%向甲方支付违约金，若乙方的违约行为造成甲方的损失高于违约金的，甲方有权向乙方追加赔偿。
10.3乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方还应按合同金额的5%向甲方支付违约金。
10.4甲方无正当理由拒收货物的，甲方应按合同金额的5%向乙方支付违约金。
10.5在质保期内，乙方违反合同售后服务条款约定，或者拒不提供售后服务的，或售后服务不符合约定的，乙方须向甲方支付本合同金额5%的违约金。造成甲方损失的，还应承担赔偿责任。
10.6其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。
十一、合同终止
如果一方严重违反合同，另一方可立即终止本合同。
十二、法律诉讼
签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则向合同签订所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。违约方应承担守约方的律师费、诉讼费、诉讼保全保险费等费用。
十三、廉政条约
甲、乙双方所有人员严格遵守国家廉政方面的规定。
十四、其他	
14.1本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲方执肆份、乙方执贰份。本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效，如双方签字的日期不一致时以最后一个日期为准；如合同有一方未填写日期，即以另一方日期为准。
14.2下列文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：
（1）中标通知书（采购评审结果通知）；
（2）乙方提交的投标（响应）文件；
（3）招标（谈判）文件。
14.3本合同末尽事宜，以招投标文件为准，并由双方协商处理。
14.4如一方地址、电话、传真号码、银行账号有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。 
十五、合同签订地点：广东省湛江市麻章区海大路1号广东海洋大学湖光校区。
	甲方（盖章）：
	广东海洋大学
	乙方（盖章）：
	

	法人代表：
	
	法人代表：
	

	签约代表：
	
	签约代表：
	

	地址：
	广东省湛江市麻章区海大路1号
	地址：
	



	纳税人识别号：
	1244000045625261X8
	统一社会信用代码：
	

	开户行：
	中国银行股份有限公司湛江霞山支行
	开户行：
	

	银行账号：
	679557760592
	银行账号：
	

	电话：
	0759-2396211
	电话：
	

	传真：
	0759-2383282
	传真：
	

	签约日期：
	2024年     月      日
	签约日期：
	2024年     月      日
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投标文件
（正本/副本）



招标编号：
项目名称：









投标供应商名称（盖公章）：
法定代表人或法定代表人授权代表(签字)：

投标文件

一、自查表
二、资格性文件
三、商务部分
四、技术部分
五、价格部分

注：请投标供应商按照以下文件要求的格式、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。
[bookmark: _Toc268004451][bookmark: _Toc272497428][bookmark: _Toc147591319][bookmark: _Toc163034606]
一、自查表
1.1资格性/符合性自查表
资格自查表
	序号
	审查内容
	自查结论
	证明材料

	1
	供应商具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
	□通过/□不通过
	投标文件第（）页

	2
	供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，提供有效的营业执照（或事业法人登记证等）副本复印件。
	□通过/□不通过
	投标文件第（）页

	3
	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标供应商需提供相关证明资料）。
	□通过/□不通过
	投标文件第（）页

	4
	本项目不接受联合体投标。
	□通过/□不通过
	投标文件第（）页





符合性自查表
	序号
	审查内容
	自查结论
	证明材料

	1
	投标总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目采购预算。评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标供应商应能做出合理说明。
	□通过/□不通过
	投标文件第（）页

	2
	对标的内容没有报价漏项。
	□通过/□不通过
	投标文件第（）页

	3
	投标文件完整且编排有序，报价内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。
	□通过/□不通过
	投标文件第（）页

	4
	法定代表人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章。
	□通过/□不通过
	投标文件第（）页

	5
	报价有效期为报价截止日起至少90天。
	□通过/□不通过
	投标文件第（）页

	6
	投标文件没有招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。
	□通过/□不通过
	投标文件第（）页

	7
	投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）
	□通过/□不通过
	投标文件第（）页



注：
1.以上材料将作为投标供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标供应商名称（盖公章）：                        
动物科学国家一流专业实验室建设项目                 采购项目编号：GPDIZB-2024-A02ZJ030
[bookmark: _Toc202819878][bookmark: _Toc202254105][bookmark: _Toc272497429][bookmark: _Toc202252034][bookmark: _Toc202816996][bookmark: _Toc202820351][bookmark: _Toc202251075][bookmark: _Toc268004452][bookmark: _Toc202251700]日期：   年   月   日


广东省电信规划设计院有限公司                                                           18
1.2评审项目投标资料表
	评审因素
	评审标准
	证明文件

	
	
	见投标文件第（  ）页

	
	
	见投标文件第（  ）页

	
	
	见投标文件第（  ）页

	
	
	见投标文件第（  ）页

	
	
	见投标文件第（  ）页

	
	
	见投标文件第（  ）页

	
	
	见投标文件第（  ）页

	
	
	见投标文件第（  ）页

	
	
	见投标文件第（  ）页



注：投标供应商应根据详细评审的各项内容填写此表。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：
投标供应商名称（盖公章）：
日期：   年   月   日

广东省电信规划设计院有限公司                                                           43

[bookmark: _Toc147591320][bookmark: _Toc163034607]二、资格性文件
2.1 投标函
广东省电信规划设计院有限公司：
我方收到贵方关于“      （项目名称）  ”（采购项目编号：）的招标文件，完全理解招标文件的所有内容。我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标供应商名称）提交下述文件正本   份，副本   份。
具体包括：1. 自查表；2. 资格性文件；3. 商务部分；4. 技术部分；5. 价格部分。
据此我方承诺如下：
1、 同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。
2、 [bookmark: _Toc429127866][bookmark: _Toc395259007][bookmark: _Toc429137272][bookmark: _Toc420911822][bookmark: _Toc429127919][bookmark: _Toc429128125][bookmark: _Toc429137107][bookmark: _Toc385230141][bookmark: _Toc429127886][bookmark: _Toc389656321][bookmark: _Toc423697899][bookmark: _Toc386964070][bookmark: _Toc384992546]我方的投标文件在投标截止日后90天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目《采购合同》执行期满日为止。
3、 [bookmark: _Toc429137273][bookmark: _Toc386964071][bookmark: _Toc389656322][bookmark: _Toc429128126][bookmark: _Toc429137108][bookmark: _Toc429127887][bookmark: _Toc384992547][bookmark: _Toc420911823][bookmark: _Toc423697900][bookmark: _Toc385230142][bookmark: _Toc395259008][bookmark: _Toc429127920][bookmark: _Toc429127867]我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如有) 和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。
4、 [bookmark: _Toc389656323][bookmark: _Toc395259009][bookmark: _Toc429137274][bookmark: _Toc429128127][bookmark: _Toc386964072][bookmark: _Toc385230143][bookmark: _Toc429127888][bookmark: _Toc429127921][bookmark: _Toc429127868][bookmark: _Toc384992548][bookmark: _Toc420911824][bookmark: _Toc429137109][bookmark: _Toc423697901]我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。
5、 我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
6、 [bookmark: _Toc389656324][bookmark: _Toc429137110][bookmark: _Toc420911825][bookmark: _Toc386964073][bookmark: _Toc395259010][bookmark: _Toc385230144][bookmark: _Toc429128128][bookmark: _Toc429127889][bookmark: _Toc423697902][bookmark: _Toc429127922][bookmark: _Toc384992549][bookmark: _Toc429137275][bookmark: _Toc429127869]我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。
7、 [bookmark: _Toc389656325][bookmark: _Toc386964074][bookmark: _Toc429127923][bookmark: _Toc429127890][bookmark: _Toc395259011][bookmark: _Toc429137111][bookmark: _Toc429127870][bookmark: _Toc423697903][bookmark: _Toc384992550][bookmark: _Toc385230145][bookmark: _Toc429137276][bookmark: _Toc420911826][bookmark: _Toc429128129]我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《采购合同》中的全部条款并按照《招标代理服务费缴费通知书》的要求向贵公司足额交纳招标代理服务费。
8、 [bookmark: _Toc420911827][bookmark: _Toc429137112][bookmark: _Toc429127871][bookmark: _Toc429127891][bookmark: _Toc429137277][bookmark: _Toc395259012][bookmark: _Toc429127924][bookmark: _Toc384992551][bookmark: _Toc429128130][bookmark: _Toc386964075][bookmark: _Toc423697904][bookmark: _Toc385230146][bookmark: _Toc389656326]我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。
9、 我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标服务费。

投标供应商：
地址：
传真：
电话：
电子邮件：
投标供应商（法定代表人/法定代表人委托代理人）签字：
投标供应商名称(盖公章)： 
开户银行：
账号：
日期：
2.2法定代表人资格证明书及授权委托书
注：投标供应商的投标文件为法定代表人签署并由法定代表人亲自递交投标文件和参加开标会的，可不提供“法定代表人授权书委托书”
（1）法定代表人资格证明书

致广东省电信规划设计院有限公司：
同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。
签发日期：              单位：           （盖公章）
附：代表人性别：        年龄：           身份证号码：
联系电话：
营业执照号码：                       经济性质：
主营（产）：
兼营（产）：
进口物品经营许可证号码：
主营：
兼营：
说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3.将此证明书提交对方作为合同附件。

 (为避免废标，请供应商务必提供本附件)




法定代表人身份证正反两面复印件








（2）法定代表人授权委托书

致：广东省电信规划设计院有限公司

兹授权           同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：  （盖公章）
法定代表人:              （签名或盖私章）
有效期限：至           年       月      日       签发日期：
附：代理人性别：     年龄：       职务：         身份证号码：
  联系电话：
营业执照号码：                         经济性质：
主营（产）：                           兼营（产）：
进口物品经营许可证号码：
主营：                                 兼营：
说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3.将此证明书提交对方作为合同附件。
4.授权权限：法定代表人委托代理人本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。
5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。
6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。




代理人身份证正反两面复印件







2．3投标保证金交纳凭证（如有）
广东省电信规划设计院有限公司：
（投标供应商全称) 参加贵方组织的               项目名称            、采购项目编号为：
的采购活动。按招标文件的规定，已通过（转账、银行汇款等代理机构认可的）形式交纳人民币（大写）       元整（￥元）的投标保证金。
投标供应商名称：
投标供应商开户银行：
投标供应商银行账号：

附： 
	


粘贴转账或汇款的银行凭证复印件



注：1、投标供应商投标时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以转账、银行汇款等代理机构认可的方式提交投标保证金。
2、未中标的投标供应商的投标保证金，招标代理机构将于中标通知书发出后5个工作日内无息退还；中标人的投标保证金，在中标人付清中标服务费、签订了合同后5个工作日内予以无息退还。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：
投标供应商名称（盖公章）：
日期：   年   月   日

2．4关于资格的声明函

致：广东省电信规划设计院有限公司：
    关于贵方采购项目名称:              ，采购项目编号：             ，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的货物及服务，保证投标文件中提交的所有文件和资料是准确的和真实的。




投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：
投标供应商名称（盖公章）：
日期：   年   月   日

2．5投标保证函

广东省电信规划设计院有限公司：
针对贵方组织的    项目名称        （采购项目编号：           ），本签字人承诺：
1、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与本项目其他投标供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标供应商之间不存在直接控股、管理关系。本公司（企业）并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
2、若我方中标，将严格遵照本项目招标文件的规定向招标代理机构缴纳中标服务费。
4、若我方中标后拒绝如数缴纳或未按本项目招标文件规定的期限缴纳中标服务费，则视为我方自动放弃该中标结果，贵方有权没收我方的投标保证金并重新确定中标结果，我方对此无任何异议。

特此承诺！


投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：
投标供应商名称（盖公章）：
日期：   年   月   日
[bookmark: _Toc431917411][bookmark: _Toc434311883]
2.6 无重大违法记录声明函

致：广东省电信规划设计院有限公司
    针对贵司组织的 项目名称 （采购项目编号：        ）我方郑重承诺：
参加本次政府采购活动三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
本公司符合法律、行政法规规定的其他条件。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相关责任。
特此声明。







投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：
投标供应商名称（盖公章）：
日期：   年   月   日



2.7资格审查要求的其他资质证明文件

详见资格审查条款要求
[bookmark: _Toc268004453][bookmark: _Toc272497430][bookmark: _Toc163034608][bookmark: _Toc147591321]
三、商务、技术部分
3.1 投标供应商综合概况
一、投标供应商基本情况
1、单位名称：电话号码：
2、详细地址：传真：
3、注册资金：经济性质：
4、开户银行名称及账号：
5、营业注册执照号：
6、经营范围：
7、从业人员人数：
8、投标供应商在各地分支机构及地址、电话：
9、公司简介：
（自行描述）


3.2履约进度计划表
	序号
	拟定时间安排
	计划完成的工作内容
	实施方建议或要求

	1 
	拟定  年  月   日
	签定合同并生效
	

	2 
	月   日—   月   日
	
	

	3 
	月   日—   月   日
	
	

	4 
	月   日—   月   日
	
	




投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：
投标供应商名称（盖公章）：
日期：   年   月   日

3.3同类业绩介绍
	序号
	客户名称
	项目名称及合同金额
（万元）
	合同签订
时间
	联系人及电话

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：业绩是必须以投标供应商名义完成的项目。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：
投标供应商名称（盖公章）：
日期：   年   月   日

3.4 拟任项目人员情况
	职责分工
	姓名
	现职务
	曾主持/参与的同类项目经历
	职称
	专业工龄
	联系电话/手机

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	


附：提供人员的资历、工作履历证明材料文件(参考评分条款)。


投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：
投标供应商名称（盖公章）：
日期：   年   月   日

3.5商务、技术条款响应表
（1）商务条款响应表
	序号
	招标商务条款
	投标商务条款
	偏离说明
（无偏离/正偏离/负偏离）
	备注

	1
	
	
	
	（若需要附上证明材料的响应参数指标，请填写证明材料和条款的对应页码，并作出标识）

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	



注：
1、投标供应商必须对应招标文件“第二章 采购需求”商务要求的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2、响应参数指标需要提供证明材料（例如：截图、证书、承诺、说明等），请在备注栏填写上述证明材料和条款的对应页码，并作出标识。
3、投标供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
4、本表内容不得擅自修改。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：
投标供应商名称（盖公章）：
日期：   年   月   日

（2）“★”技术条款响应表
	序号
	招标技术条款
	投标技术条款
	偏离说明
（无偏离/正偏离/负偏离）
	备注

	1
	
	
	
	（若需要附上证明材料的响应参数指标，请填写证明材料和条款的对应页码，并作出标识）

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	



注：
1、投标供应商必须对应招标文件“第二章 采购需求”技术要求的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2、响应参数指标需要提供证明材料（例如：截图、证书、承诺、说明等），请在备注栏填写上述证明材料和条款的对应页码，并作出标识。
3、投标供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
4、本表内容不得擅自修改。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：
投标供应商名称（盖公章）：
日期：   年   月   日


（3）“▲”技术条款响应表
	序号
	招标技术条款
	投标技术条款
	偏离说明
（无偏离/正偏离/负偏离）
	备注

	1
	
	
	
	（若需要附上证明材料的响应参数指标，请填写证明材料和条款的对应页码，并作出标识）

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	



注：
1、投标供应商必须对应招标文件“第二章 采购需求”技术要求的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2、响应参数指标需要提供证明材料（例如：截图、证书、承诺、说明等），请在备注栏填写上述证明材料和条款的对应页码，并作出标识。
3、投标供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
4、本表内容不得擅自修改。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：
投标供应商名称（盖公章）：
日期：   年   月   日



（4）一般技术条款响应表
	序号
	招标技术条款
	投标技术条款
	偏离说明
（无偏离/正偏离/负偏离）
	备注

	1
	
	
	
	（若需要附上证明材料的响应参数指标，请填写证明材料和条款的对应页码，并作出标识）

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	



注：
1、投标供应商必须对应招标文件“第二章 采购需求”技术要求的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2、响应参数指标需要提供证明材料（例如：截图、证书、承诺、说明等），请在备注栏填写上述证明材料和条款的对应页码，并作出标识。
3、投标供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
4、本表内容不得擅自修改。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：
投标供应商名称（盖公章）：
日期：   年   月   日








3.6服务方案
服务方案主要根据招标需求的要求及商务、技术评审表内容编写（格式自定）



投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：
投标供应商名称（盖公章）：
日期：   年   月   日

3.7其他
主要根据招标需求的要求及商务、技术评审表内容编写（格式自定）

[bookmark: _Toc272497432][bookmark: _Toc434311887][bookmark: _Toc163034609][bookmark: _Toc268004455][bookmark: _Toc147591323]四、价格部分
4.1开标一览表
	项目名称
	动物科学国家一流专业实验室建设项目

	采购项目编号
	GPDIZB-2024-A02ZJ030

	总报价
	（大写）人民币_____________元整
（￥            元）

	备注：详细内容见《投标报价明细表》。



注：1、投标供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。
2、此表须附在正、副本的投标文件中，并另封装一份于开标信封中。
3. 本项目应以人民币对所有内容进行报价，不允许只对其中部分内容进行报价。
4.报价不得超出采购预算和预算单价，超出将视为无效报价。
5. 投标报价应包括：服务及其附件的采购、检测、试验、运输、装卸、保险、现场仓储、国家规定的税费以及安装、验收、技术服务、质保期保障的维修保养服务等相关服务的全部费用，以及可能发生的各种费用。


投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：
投标供应商名称（盖公章）：
日期：   年   月   日

 4.2投标报价明细表

项目名称：                    采购项目编号：
	一、货物、设备及材料类详列

	序号
	分项名称
	品牌、规格型号
	制造商
	数量
	单价
	合计（元）
	备注

	1. 
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	
	
	
	

	1. 。
	
	
	
	
	
	
	

	合     计
	数量合计：
	报价合计：  元

	二、服务详列

	序号
	分项名称
	具体服务内容
	单位
	数量
	单价
	合计（元）
	备注

	1 
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	
	
	
	

	4 
	
	
	
	
	
	
	

	合　　计
	数量合计：
	报价合计：　　　　　元

	三、其他费用详列

	序号
	分项名称
	具体内容
	单位
	数量
	单价
	合计（元）
	说明

	5 
	
	
	
	
	
	
	

	6 
	
	
	
	
	
	
	

	7 
	
	
	
	
	
	
	

	合　　计
	数量合计：
	报价合计：　　　　　元

	四、总报价：人民币    元。（以上各合计项与《开标一览表》中的对应项均一致相符，如不一致以《开标一览表》为准）


注：
1）	以上内容必须与《开标一览表》一致。
2)	对于无偿的项目必须标明“0或无偿”；
3)	所有根据合同或其它原因应由投标供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标供应商提交的投标价格中；
4)	应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：
投标供应商名称（盖公章）：
日期：   年   月   日

4.3投标保证金退还申请函（如有）

致：广东省电信规划设计院有限公司
我单位参加（项目名称）项目（采购项目编号:             ）的公开招标采购，在投标时间截止前已提交投标保证金       元（见银行汇款单复印件），请贵公司在符合退还条件时原额划入我方名下银行账户：

收款单位：（注：必须与投标供应商名称一致）

开户银行：

账号：

联系人：

联系电话：



投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：
投标供应商名称（盖公章）：
日期：   年   月   日
[bookmark: _Toc147591324][bookmark: _Toc163034610]
五、开标信封

开标信封内装
1.开标一览表；
2.投标保证金退还申请函（如有）；
3.法定代表人授权委托书。

【说  明】  本“开标信封”需单独密封提交。


[bookmark: _Toc163034611]六、询问函、质疑函、投诉书格式
[bookmark: _Toc322593061][bookmark: _Toc381888916]（以下格式文件由供应商根据需要选用）
询问函、质疑函、投诉书格式
说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。
询问函
广东省电信规划设计院有限公司
我单位已登记并准备参与“项目名称”项目（采购项目编号：    ）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。
一、_____________________（事项一）
（1）____________________（问题或条款内容）
（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）
（3）____________________（建议）
二、_____________________（事项二）
...
随附相关证明材料如下：（目录）
询问人（公章）：_____________________
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____________________
地址/邮编：_____________________
电话/传真：_____________________
日期： 年 月 日


质疑函
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：_____________________邮编：_____________________
联系：_____________________联系电话：_____________________
授权代表：_____________________
联系电话：_____________________
地址：_____________________邮编：_____________________
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：_____________________
质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________
采购人名称：_____________________
采购文件获取日期：_____________________
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：_____________________
事实依据：_____________________
法律依据：_____________________
质疑事项2：_____________________
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：__________________________________________
 签字(签章)：_____________________ 公章：_____________________
日期： 年 月 日
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


投诉书
一、投诉相关主体基本情况
投诉人：____________________
地 址：____________________邮编：____________________
法定代表人/主要负责人：____________________
联系电话：____________________
授权代表：____________________联系电话：____________________
地 址：____________________邮编：____________________
被投诉人1：____________________
地址：____________________邮编：____________________
联系人：____________________联系电话：____________________
被投诉人2：____________________
……
相关供应商：_____________________
地址：____________________邮编：____________________
联系人：____________________联系电话：____________________
二、投诉项目基本情况
采购项目名称：____________________
采购项目编号： ____________________包号：____________________
采购人名称：____________________
代理机构名称：____________________
采购文件公告:是/否公告期限：_____________________
采购结果公告:是/否公告期限：_____________________
三、质疑基本情况
投诉人于 ____年____月____日,向提出质疑，质疑事项为：_____________________
采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。
四、投诉事项具体内容
投诉事项 1：_____________________
事实依据：_____________________
法律依据：_____________________
投诉事项2：_____________________
……
五、与投诉事项相关的投诉请求
请求：________________________

 签字(签章)： ________公章________
日期：____年____月____日

投诉书制作说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。
4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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