技术、服务及其他要求
（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）
3.1.采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 600,000.00
采购包最高限价（元）: 571,960.29
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A02102100 教学仪器
	校园揭榜挂帅项目设备及材料采购
	1.00（批）
	571,960.29
	工业
	是
	否
	否
	否
	否


是否适用本国产品标准：
采购包1：是
报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	校园揭榜挂帅项目设备及材料采购
	1.00（批）
	571,960.29
	总价
	投标人报价应包含不限于设备材料、运输、安装调试、使用培训、人员保险、售后服务等所有费用，甲方不再另行支付其他费用。


★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02102100 教学仪器
	校园揭榜挂帅项目设备及材料采购
	光伏组件


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：校园揭榜挂帅项目设备及材料采购
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	采购清单
		序号
	标的名称
	技术参数要求
	单位
	数量
	单价限价
	金额

	1
	三相智能电表-RS485
	1. 三相四线制电能计量
2.具有正向、反向有功电能计量和四象限无功电能计量功能
3. 通信接口：RS485接口，支持Modbus-RTU协议，通信速率9600-115200bps可调
4.支持远程参数设置、数据抄读和控制 (如远程拉合闸)
提供开放通信协议文档，确保与第三方系统对接
	5
	套
	577.35
	2886.75

	2
	烟雾温湿度传感器RS485
	1.烟温复合型探测器
2. 光电式感烟探测器
灵敏度: Ⅱ 级 (0.20~0.5dB/m) 或 Ⅲ 级 (0.5~1.0dB/m)
测量范围：烟雾浓度0~100% obs/m
3. 热敏电阻式感温探测器
测量范围: -10℃~+60℃
精度: ±1℃
报警阈值：可设置
▲4. 自检功能: 按下检测按钮，探测器 LED 常亮，同时发出报警音响
	10
	套
	260
	2600

	3
	AI智能节电终端
	1.Zigbee 节电模块集成图像识别、环境光传感、 摄像头； 
2.图像传感器:
分辨率: ≥500万像素，支持1080p视频流输出
视角范围：水平视角≥90°，垂直视角≥60°
低光性能：在≤5 lux环境下仍能清晰成像（依据GB/T 28181-2022标准测试）
3.人体检测功能：检测准确率≥95%（在标准测试环境下，人员移动速度0.5-3m/s），响应时间<0.5s
4. 联动控制: 可与照明设备联动，实现0-100%无级调光或多档亮度控制
5.支持 Zigbee 3.0标准；通信距离: 视距≥50米，多跳≥300米 (使用标准天线)，功耗: 待机状态≤1mA，通信状态≤10mA
	5
	套
	1078.4
	5392

	4
	三相交流接触器
	1.核心电气参数
额定工作电流（AC-3/380V）：25A
额定工作电压：最高支持660VAC
2.机械寿命：≥1000万次操作，内置灭弧装置，防触点烧蚀
3.极数：3P（三相），导轨安装，接线能力：柔性导线≤4mm²，硬导线/多股导线≤6mm²
	5
	套
	175.94
	879.7

	5
	ZigBee模块
	1.Zigbee 通信兼容参数
协议版本：支持Zigbee 3.0协议，兼容IEEE 802.15.4标准；频段范围：2.4GHz（2400-2483.5MHz）；通信速率：250kbps（O-QPSK调制），匹配节电模块数据传输需求
2.核心性能适配参数
发射功率：-20dBm~+4dBm 可调，
接收灵敏度：≤-96dBm（1% PER），
供电电压：3.0V~3.6VDC，支持与节电模块模块共用供电系统，睡眠电流：≤1.2μA（深度睡眠）
	10
	套
	457.92
	4579.2

	6
	光伏逆变器
	★1.功率：≥5KVA，最高逆变效率:≥97.5%
2.最大PV 输入电压：600VDC；MPPT配置：≥2路独立MPPT，MPPT电压范围：260V~480VDC
3.输出电压等级：220VAC/240VAC（±5%可调）；总谐波畸变率（THD）：≤3%（额定功率下）；功率因数：0.8超前~0.8滞后（额定功率下≥0.9）
4.并网保护功能：具备低电压穿越、孤岛保护、频率 / 电压异常脱网功能
5.支持 APP/WEB 端实时监控、运行数据查询、故障告警；支持组件故障、电网故障、设备自身故障自动识别与上报
6.防护功能：直流反接保护、交流短路保护、过温保护、过压 / 过流保护、漏电流保护
防护等级：≥IP65
7.安装方式：壁挂式
设备重量：≤20kg
	1
	套
	7015.8
	7015.8

	7
	储能电池组
	★1.核心容量与功率参数
额定容量：≥10kWh
额定交流输出功率：≥5kW（持续输出）
最大交流输出功率：≥5.5kW（短时峰值，≤30分钟）
直流输入电压范围：200V~500VDC（适配常规光伏组件）
2.峰谷充放电核心参数
充放电切换模式：支持峰谷电价时段自动切换（可通过APP/后台设置）
额定充电功率：≥5kW
额定放电功率：≥5kW
充放电效率：≥95%（额定功率下，AC/DC+DC/AC 综合效率）
切换响应时间：≤100ms（峰谷时段切换无断电间隙）
3.控制与保护参数
储能电池适配：磷酸铁锂，电压范围48V~100VDC
充放电截止电压：可自定义设置（适配不同电池类型）
保护功能：过压、过流、过温、短路、孤岛保护（符合并网安全要求）
通信接口：支持RS485、CAN、WiFi、4G（可选），兼容光伏监控平台
4.环境与运行参数
工作温度范围：-20℃~+55℃（无强制散热）
防护等级：IP65（户外安装适配）
噪音水平：≤55dB（1 米距离，额定功率运行）
	1
	套
	16665
	16665

	8
	充电桩
	1.输入电压：AC220V±10%、50Hz
总额定功率：≥4000W
单路最大输出功率：≥1000W，单路最大电流≥4.5A
接口配置：10 路独立国标两孔/三孔插座，每路均带独立开关与状态指示灯，支持单独启停，互不干扰
2.防护等级≥IP54，工作温度范围覆盖-30℃~+60℃，适配不同地域气候。
3.通信模块：搭载4G全网通模块，支持远程数据传输
4.显示与操作：支持显示每路充电状态、剩余时间及费用；支持扫码（微信/支付宝）、刷卡两种启动方式，刷卡模块符合mifare标准，读卡时间≤0.3秒，操作便捷。
▲5.智能管理：支持接入云平台与APP，运营方可远程监控≥10路接口的实时状态、故障报警及收益数据；支持OTA远程升级，可随时优化充电策略。用户通过APP能查看充电进度、接收充满提醒，还可预设充电时长、金额，满足个性化需求。
6.安全防护：涵盖过流、过压、短路、漏电保护；支持充满自动断电、拔枪断电功能，避免电池过充鼓包；配备断电记忆功能，意外停电后来电可自动续充剩余时长。
7.支持夜间断电设定，可管理禁止夜间非必要充电；可联动烟感探测器，遇火情时立即切断所有回路并推送报警信息至管理端，契合电瓶车充电的消防安全要求。
	5
	套
	1065.24
	5326.2

	9
	数据管理平台
	★1.支持数字孪生平台部署， ≥8核16G内存, ≥1T硬盘，含显示器，鼠键套。
2.支持所有配套设备的运行状态实时显示，包括：光伏组件（发电量、工作电压/电流）、各类逆变器（输出功率、转换效率、并离网状态）、储能电池（SOC值、电压/电流、充放电状态、循环次数）等。
3.支持设备故障、参数超标、离线状态等告警。
4.在300W负载下断电续航≥30分钟。
	1
	套
	20211
	20211

	10
	电路板及其他元件配件
	1.满足校园电力系统智能化升级与能效提升开发及安装需求，包含不限于线材、管材、配电箱等
	1
	套
	9005.22
	9005.22

	11
	高压风力吹风机
	1.输出功率：≥600W；空载转速：≥17500r/min；风量：≥13.58立方米/min；风速：≥53m/s(小径吹管}40m/s(大径吹管)
2.净重(无电池):≤3.3kg；自带≥4.0Ah双电一充
	1
	台
	748
	748

	12
	切割设备（马路锯）
	1.功率：≥3500W；电压：220V，纯铜线电机
锯片直径：≥Ф355mm
空载转速：≥2500r/min
切割深度：≥155mm
裸机重量：≥3.3KG
2.配套：水泵、水管
	1
	台
	5505.76
	5505.76

	13
	填补设备：乳化沥青喷洒罐（采用自研的高流动性沥青填缝剂）
	1.罐体容积：≥50L，采用加厚锰钢焊接。
2.热熔釜三层结构，有保温层，隔热层，导热油层，助力灌缝胶的快速融化,兼具有保温效果。
3.填缝剂适配性：专为自研高流动性沥青填缝剂设计，兼容温度范围 - 10℃~60℃，填缝剂流动性强、粘结力高，固化后抗裂、防水性能优异
4.四冲程发电机组，功率≥800W,竖立电机设计，施工不遮挡视线
5.手推式设计搭配万向轮，净重≤130kg
	1
	套
	8560
	8560

	14
	平板夯（压实设备）
	1.电压：220V,功率：≥3KW，纯铜线电机
2.动力转速：≥2800r/min
3.夯板尺寸：≥43*59cm
4.行走速度：4-16m/min
5.爬坡能力：不小于20°
6.夯板厚度：≥7mm
	1
	台
	6870
	6870

	15
	混凝土切割机（马路切割机）
	1.额定输入功率：≥4.4kW，空载转速  ≥3450rpm，切割深度  ≥150mm，纯铜线电机
2.适配切割片直径 350mm（标准）、400mm（可选），最大切割线速度： ≥48m/s，
3.水箱容量： ≥15L，具备过载保护、漏电保护双重防护，电机过热时自动停机，配备紧急停止按钮
	1
	台
	5505.76
	5505.76

	16
	水泥砂浆喷枪（带储存罐）
	1.额定输入功率：≥1600W，适配中低粘度水泥砂浆
2.工作压力：0.3-0.6MPa，压力可精准调节，
喷涂流量：5-8L/min，
储存罐容量：≥20L，加厚钢制储存罐，
机身重量：含储存罐≤12kg，
3.喷嘴规格：Φ8-12mm 可替换喷嘴，
输送距离：水平最大输送距离≥8m，垂直最大输送距离≥5m，
	1
	台
	561.3
	561.3

	17
	裂缝检测内窥镜
	1.≥5英寸液晶大屏，≥IP67防水设计
2.双镜头设计，支持正面、侧面画面，像素≥1080P
3.硬线≥3米长度，直径≤5.5MM，自带LED灯,
	1
	套
	3282.96
	3282.96

	18
	冲击钻
	1.额定输入功率：≥1100W 纯铜线电机，冲击能量≥3.6J，搭配 28mm 加大精钢气缸，空载转速 0 - 1300 转 / 分钟，转速可灵活适配不同材质钻孔需求，兼顾钻孔效率与精度
2.额定冲击频次：≥5000 次 / 分钟，最大钻孔直径：混凝土材质下≥28mm，整机净重≤5.2kg，
3.夹头类型：SDS - plus 方柄快换自锁夹头，辅助配件：含 360° 可旋转副手柄、深度尺、防尘盖、润滑油、碳刷等
4.配备安全离合装置；配备高强度防爆变速箱。
	1
	把
	586.65
	586.65

	19
	低压手推式灌缝机
	1.料箱容积:≥15L 低压料箱带保温设计，适配小规模路面裂缝修补，投料便捷，减少灌缝胶浪费，同时降低整机重量，契合手推式灵活作业需求
2.加热方式：液化气加热，预热时间≤25 分钟
3.净重≤60kg，手推车式设计。
	1
	台
	6760
	6760

	20
	相关路面修复材料
	★1.满足破损路面修补方案设计、实施技术及应用项目耗材使用需求，需包含渗透型环氧修补胶、低粘度灌缝胶、聚氢酯灌缝胶、冷补沥青混合料、快硬水泥基修补料、
聚合物增强修补料、热拌沥青混合料、水泥混凝土、透水混凝土修补料、水泥稳定碎石、乳化沥青冷再生混合料、界面剂、养护剂、密封胶条等材料
2.材料的量：（透型环氧修补胶：10组（1kg/组）；低粘度灌缝胶：10支（1kg/支）；聚氨酯灌缝胶：10支（1kg/支）；补沥青混合料：10袋（25kg/袋）；快硬水泥基修补料：10袋（25kg/袋）； 聚合物增强修补料：5袋（20kg/袋）；热拌沥青混合料：5袋（10kg/袋，实验级）；水泥混凝土（实验级，含砂石水泥）：5袋（20kg/袋）； 透水混凝土修补料：5袋（20kg/袋）；水泥稳定碎石：5袋（20kg/袋）；乳化沥青冷再生混合料：5袋（10kg/袋）；界面剂：5桶（5kg/桶）；
养护剂：5桶（5kg/桶）； 密封胶条：500米）
	1
	批
	19195.5
	19195.5

	21
	光伏组件
	★1.标准测试条件下额定功率 ≥650Wp
2.组件转换效率达 ≥23.25%。
3.开路电压 ≥50V，短路电流 ≥14A，工作电压 ≥48V，适配 800V 高压系统。
4.重量 ≤35kg，外形尺寸适配主流光伏支架安装间距。
	45
	张
	706.27
	31782.15

	22
	并网柜
	1.额定功率范围：≥50KW，兼容刚性晶体硅光伏组件与柔性薄膜组件
2.输入电压等级：最大输入电压 ≥800Vdc，兼容主流 650Wp 及以上高功率组件串并联方案
3.防逆流调节精度：功率调节精度≤±2%，响应时间≤0.3 秒，可实时追踪负荷用电需求，精准控制逆变器输出功率
4.并网电压规格;输出电压 AC380V±10%（三相四线制），频率 50Hz±0.5Hz
5.柜体规格；采用冷轧钢板喷塑柜体，外形尺寸约 800×600×400mm，防护等级 IP54，防尘防水，
6.内置防逆流控制器、智能电表（RS485 通信）、塑壳断路器、交流接触器、浪涌保护器（SPD），元件均选用国产品牌一线型号，保障稳定运行
7.通信接口：配备 RS485（Modbus-RTU 协议）、以太网（TCP/IP 协议）双通信接口，支持与逆变器、光伏云平台、本地监控系统联动，满足远程数据传输需求
8.支持并网 / 离网模式一键切换，切换时间≤1 秒，离网模式下可配合储能电池组供电，保障负荷连续用电，适配多场景供电需求
9.过载保护：具备 1.2 倍过载保护，持续运行 30 分钟后自动跳闸，避免设备因过载损坏，保障配电系统安全
10：短路保护：短路分断能力≥50kA，快速切断短路故障，防止故障扩大，符合低压配电系统安全标准
11.防孤岛保护：集成防孤岛检测模块，检测精度高，响应时间≤2 秒，当电网停电时立即切断并网回路，避免孤岛运行引发安全隐患
12.工作环境：工作温度范围 - 25℃~+60℃，相对湿度≤95%（无凝露），可适配高海拔、高温、潮湿等复杂气候环境
★13.智能监控 + 远程运维：支持实时查看发电量、负荷功率、防逆流状态等数据，同时支持通过双通信接口接入光伏云平台，实现远程监控、参数设置、故障报警与 OTA 升级，无需现场值守即可完成设备运维，降低项目后期管理成本。
	1
	套
	7581.24
	7581.24
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	逆变器及通信棒组网等
	★1.额定功率：额定交流输出功率 ≥30KW，兼容刚性 / 柔性组件组网，含通信棒
2.输入电压范围：最大直流输入电压 ≥800Vdc，输入电压范围 ≥180-800Vdc
3.输入 / 输出配置：最大输入路数≥3 路 MPPT，MPPT 电压范围 ≥380-850Vdc，支持组件灵活配置；输出电压 AC380V±10%（三相四线制），频率 50Hz±0.5Hz
▲4.转换效率：最大转换效率≥97.5%
5.通信模块通信协议：兼容 Modbus-RTU、TCP/IP、MQTT 协议，支持与光伏云平台、本地监控服务器、防逆流装置无缝对接，数据传输稳定
6.支持 4G 全网通，可选 WiFi/LoRa 扩展，通讯模块与逆变器即插即用，无需复杂配置，适配户外无网线场景
7.数据传输：实时上传逆变器发电量、输出功率、故障信息等数据，数据更新周期≤1 秒，远程监控延迟≤3 秒，满足招标对运维可视化的要求
8.逆变器防护等级 IP65，通讯模块防护等级 IP54，防尘防水，适配户外露天安装或机房部署，耐受雨雪、沙尘等复杂环境
工作环境：工作温度范围- 30℃~+60℃，相对湿度≤95%（无凝露），可适配高海拔（≤4000m）、高温、严寒等不同地域气候条件
9.逆变器外形尺寸≤1200×800×600mm，净重≤120kg，模块化设计，支持壁挂 / 落地安装，占地面积小
★10.安全防护：具备防孤岛保护、过压 / 欠压保护、过载保护、短路保护、防雷保护（Class II），符合 GB/T 38947-2020 并网技术规范
	1
	套
	13514.8
	13514.8
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	光伏电缆
	1.PV1-F-1*4mm2，含MC4接头
	200
	米
	9.01435
	1802.87

	25
	电力电缆
	1.ZR-YJY-0.6/1kV 3x35+2x16mm2
	70
	米
	173.25
	12127.5

	26
	电气配管
	1.SC40镀锌钢管，含连接件
	100
	米
	20.3
	2030

	27
	电气配管
	1.SC32镀锌钢管，含连接件
	50
	米
	17.5
	875

	28
	电缆桥架
	1.50*50镀锌桥架，含连接件
	50
	米
	16.53
	826.5

	29
	电缆桥架
	1.100*50镀锌桥架，含连接件
	50
	米
	22.8
	1140

	30
	接地母线热镀锌扁钢
	1.镀锌扁钢-40x4
	0.3
	吨
	9000
	2700
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	化学反应釜
	▲1.有效容积：≥5L，工作温度范围：室温～200℃，智能控温器支持自动加热至设定温度，加热功率≥1.5KW
 2.搅拌配置：搅拌转速 0~1000rpm 无级可调，搅拌功率≥90W,搅拌轴材质 304 不锈钢，确保物料均匀混合，适配不同粘度反应体系
 3.罐体材质：釜体采用玻璃材质，耐腐蚀性强，各种粉末、液体、固体、颗粒等物料均可使用。
 4.开口配置：釜盖标准开口，数量≥5个。
	1
	套
	8800
	8800
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	氙灯光源
	▲1.配备光源长弧氙灯额定功率：≥1000W ，功率稳定输出，光谱范围≥200-1100nm，模拟太阳光光谱特性，满足光催化、材料老化等实验对光源的广谱需求
2.光强调节：光强可根据实验需求0-100%可调精准控制辐照强度，适配不同反应体系的光剂量要求
3.光通量≥360lm，发光效率高，可提供充足辐照能量，缩短实验周期，提升研究效率
4.散热系统：自带强制风冷 + 散热风道设计，散热功率≥300W，工作时灯箱表面温度≤60℃，可连续稳定运行≥8 小时，避免光源过热损坏，保障实验连续性
5.配件：自带遮光罩、安装支架满足实验需求。
	1
	套
	12837.24
	12837.24
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	锥形瓶
	1.50ml\100ml\150ml\250ml\500ml各4个
	20
	个
	5.2
	104

	34
	数显恒温水浴锅
	▲1.额定功率：≥1500W，加热效率高，可快速升温至设定温度，适配实验室快速恒温需求
2.控温范围：室温 + 5℃~100℃，覆盖多数实验恒温场景（如 37℃反应保温、100℃煮沸预热等）
3.控温精度：±0.5℃，温度波动小，确保实验过程中温度稳定，保障实验数据准确性
4.显示分辨率：0.1℃，数显屏幕精准显示实时温度，便于实验人员直观监控与微调
5.升温速率：空载状态下，从室温升至 100℃≤30 分钟
6.浴槽尺寸：内槽尺寸≥ 400×300×150mm（长 × 宽 × 深），有效容积 ≥18L
7.材质配置：内槽采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀、耐高温，表面光滑无死角，便于清洁；外壳为冷轧钢板喷塑，防锈耐磨，延长设备使用寿命
8.安全防护：具备干烧保护（缺水自动断电）、过温保护（超温报警并断电）、漏电保护
	1
	套
	845
	845
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	石蜡
	1.析纯级别，熔点 52-54℃，500g / 瓶，纯度≥99%，无异味，适配实验室密封/脱模
	25
	千克
	26.4
	660
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	纳米气凝胶粉末二氧化硅粉体
	1.二氧化硅(IV)纳米气凝胶粉末1000g，20纳米，纯度≥99.99%
	5
	千克
	608.6
	3043
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	高剪切分散乳化机
	1.额定功率：≥300W，纯铜电机动力输出稳定，适配中低粘度物料，转速范围300-30000rpm 无级可调，转速精度±50rpm，
2.乳化头配置：配备Φ20mm不锈钢分散乳化头（双层锯齿结构），剪切间隙≤0.5mm，可实现物料微米级分散乳化
3.处理量范围：水基物料50-5000mL，油基物料50-3000mL
结构与材质参数机身材质主机外壳为ABS工程塑料，耐腐蚀、抗冲击；乳化轴、分散头采用304不锈钢材质，符合食品
4.升降方式：手动升降调节，升降行程0-300mm，可适配不同高度的烧杯、反应釜等容器，操作灵活
5.具备过载保护（电机过载自动断电）、漏电保护，乳化头防脱落设计，符合实验室电气安全标准
6.运行噪音：工作时噪音≤75dB (A)，避免干扰实验室其他实验操作，契合实验室环境要求
	1
	套
	6859
	6859
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	环氧树脂混凝土裂纹灌缝胶
	1.包装规格：20KG/组（含固化剂），采用甲乙双组分包装，甲乙组分搭配后总重量误差≤±0.5KG，包装桶为加厚耐腐蚀塑料材质，密封性能良好，无漏液风险
2.胶体核心性能：粘度指标 25℃下初始粘度≤100Pa・s，确保具备良好流动性，可渗透至0.1mm宽的微裂缝
3.力学强度：28d 抗拉强度≥25MPa，28d 抗压强度≥50MPa；28d 抗折强度≥25MPa，收缩率：无约束线性收缩率≤0.3%，添加膨胀剂补偿收缩，避免固化后因收缩产生空鼓开裂
4.固化时间：25℃环境下表干≤12h，实干≤48h；7天达到设计强度的80%，28天达到完全设计强度，适配工程进度需求
5.粘结强度：与干燥混凝土基面 7d 粘结强度≥3.0MPa，潮湿基面≥2.5MPa，浸水处理后≥2.5MPa，且破坏形式为混凝土内聚破坏。渗透性：渗透性≥2.0mm，可深入混凝土毛细孔和微裂纹，形成全面加固层
	15
	组
	639
	9585
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	氧弹量热仪
	1.采用智能MCU构成嵌入系统，配备触摸显示屏，全中文显示。
2.注水、放水、定水位、搅拌、点火、采温、校正、计算、打印等试验步骤自动完成，避免人为误差，提高了准确度和精密度。可自动打印弹筒发热量、分析基高位、干基高位、分析基低位、收到基发热量等
3、热容量稳定性＜0.2% 精密度＜0.1% 温度分辨率0.0001K  
▲4.随机配套干燥箱、手提制样机。
	1
	套
	11500
	11500
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	多参数水质分析仪
	★1.常规水质检测指标：COD、氨氮、总氮、总磷、磷酸盐、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、高锰酸盐指数、浊度、色度、悬浮物、溶解氧、pH；
★2.消毒类检测指标：余氯、总氯、二氧化氯、有效氯、亚氯酸盐、溴酸盐；重金属检测指标：铜、总铜、六价铬、总铬、锌、总锌、铁、总铁、镍、总镍、锰、总锰、镉、铅、铝、砷、锡、汞/总汞、钴、钛；
3.其他检测指标：硫酸盐、氟化物、硫化物、氰化物、总氰化物、挥发性酚、苯胺、甲醛、双氧水、二氧化硅、尿素、氯离子、阴离子表面活性剂、氰尿酸、臭氧、总硬度、总碱度  
4.比色方式：预制比色试管16mm；比色皿50mm（含）以下；
▲5、设备具备多种检测波长，420、470、520、570、620、700nm，须提供功能界面或操作图片并加盖供应商公章。
6.操作系统：安卓智能操作系统；屏幕显示：≥8英寸高清触摸屏，≥1024*768分辨率；
7.示值误差：≤±5%；重复性：＜0.5%；稳定性：＜0.5%；分辨率：0.001；光学稳定性：≤±0.001Abs/20分钟（10万小时寿命）；
8.自动校准：仪器具有自动校准功能；打印方式：微型热敏打印机；
▲9.操作视频：内置COD、氨氮、总磷、总氮等检测指标演示视频；须提供功能界面或操作图片并加盖供应商公章；
▲10.上传功能:可无线联网上传数据至云平台，可在手机及电脑端实时查看。须提供功能界面或操作图片并加盖供应商公章；
11.消解数量：≥8个，双温区独立控制；加热速度：10min内升至165℃；消解温度：室温-200℃可调；消解容量：0-10ml；
12.预设消解模式：COD、总磷、总氮、高锰酸盐、硫酸盐、甲醛；自定义消解模式：≥4条；
13.双比色检测系统，同时支持预制试管比色和比色皿比色；比色管检测部分采用360°精密旋转装置，有效保证精度，稳定性大幅度提升。
▲14.仪器具有WIFi无线、4G远传和RJ45有线联网功能，将数据上传；配备数据云平台，可接收仪器的检测数据，应用于线上数据存储、长短期动态分析；须提供功能界面或操作图片并加盖供应商公章。
▲15.仪器具有GPS定位功能，实时实地显示检测点的经纬度信息和地标位置信息，经纬度信息会跟随数据保存到仪器内，亦可将经纬度信息上传至云平台；须提供功能界面或操作图片并加盖供应商公章。
▲16.仪器配备高清摄像头，可进行现场执法取证拍摄，可现场生成取证报告，并记录实地检测信息；须提供功能界面或操作图片并加盖供应商公章；
	1
	套
	21660
	21660
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	量筒（100mL）、烧杯（200mL）、试管、坩埚（50mL）等常见耗材及硫化铁等常见催化剂
	1.试验耗材（量筒（100mL）：100个
烧杯（200mL）：100个
试管：200个
坩埚（50mL）：50个
硫化铁催化剂：5kg份）
	1
	批
	1529.36
	1529.36
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	分析天平
	1.最大称量值≥2100g，适配中高量程精密称量需求，覆盖实验室多数固体、液体样品称量场景（如试剂批量配制、样品预处理）
2.可读性（分度值）≤0.01g，最小称量精度≤ 10mg，重复性误差（sd）≤0.01g，线性误差≤0.02g，稳定时间≤3.0s，秤盘规格 秤盘尺寸（W×D）≥180mm，秤盘上方有效高度≥150mm，
3.内置应用程序：支持简单称量、百分比称量、计件称量、动态称量、加减称量等多种模式，
4.数据传输：内置 RS232 通讯接口，可连接打印机、电脑、实验室信息系统（LIMS），实现称量数据自动记录与导出
5.符合定计量组织标准，确保数据合规性。
	3
	台
	2534.4
	7603.2

	43
	水泥胶砂搅拌机
	1.符合水泥胶砂强度检验方法（ISO法）GB/T 17671-2021，适配水泥胶砂标准用量（水泥450g+标准砂1350g+水225mL），有效搅拌容积≥5L，满足1:3:0.5 水胶比的胶砂制备需求
2.搅拌转速：低速档：62±5r/min，高速档：125±10r/min，
3.搅拌程序：预设国标规定搅拌流程：低速搅拌30s→高速搅拌30s（期间第20s开始加砂）→高速搅拌90s，自动完成，无需人工干预
4.搅拌叶配置：双桨叶对称设计，桨叶与搅拌锅间隙3±1mm，材质为不锈钢，耐腐蚀、耐磨，避免污染胶砂样品
5.搅拌锅材质：不锈钢一体成型，内壁光滑无死角，直径≥240mm、深度≥180mm，便于胶砂取出与清洁
6.操作控制：一键式程序启动，配备数码显示屏，实时显示搅拌阶段与剩余时间，操作直观便捷
	1
	台
	3500
	3500
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	水泥净浆搅拌机
	1.符合水泥胶砂强度检验方法（ISO法）GB/T 17671-2021，搅拌容量：适配标准水泥净浆用量（水泥500g+水225~300mL），有效搅拌容积≥2L
2.搅拌转速:低速档：140±5r/min，高速档：285±10r/min，
3.搅拌程序:预设国标流程：低速搅拌120s→停拌15s（期间刮壁）→高速搅拌 120s，自动完成全流程，无需人工干预
4.搅拌叶配置:单桨叶螺旋设计，桨叶与搅拌锅间隙2±1mm，材质为304不锈钢，耐腐蚀、耐磨，不污染净浆样品
5.搅拌锅材质:不锈钢一体冲压成型，内壁光滑无死角，直径≥160mm、深度≥130mm
6.具备过载保护（电机过载自动断电）、漏电保护，搅拌锅盖与机身联动锁定，开盖即停机
	1
	台
	3500
	3500
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	水泥胶砂振实台
	1.振动落距：15mm±0.3mm，采用球面突头与止动器点接触设计，保障每次振实落距均匀，确保胶砂密实度一致
2.振动频率与时长：60次/60秒±2秒，每层振实60次后可自动停机，无需人工计时
3.振动部件重量：台盘（含臂杆、模套、卡具）总质量 13.75kg±0.25kg；两根臂杆及十字肋总质量 2.25kg±0.25kg，重量达标保障振实力度稳定
4.台盘中心到臂杆轴中心距离 800mm±1mm；台盘水平度误差≤1mm（四角与平均高度差），避免振实过程中试模倾斜
机身尺寸与重量外形尺寸约1200×400×410mm（长×宽×高）±20mm，净重≥62kg，体积紧凑适配实验室台面，重量充足减少运行振动
5.突头与止动器采用洛氏硬度≥58HRC 的全硬化钢制造，凸轮采用洛氏硬度≥45HRC的钢材，耐磨抗冲击，延长使用寿命
6.电机配置：搭载90TDY系列驱动电机，转速≥60转/分，额定功率≥70W，运行平稳，动力输出均匀
7.水泥胶砂强度检验方法（ISO法）GB/T 17671-2021
	1
	台
	3500
	3500
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	增力搅拌器
	1.额定功率：≥100W，纯铜电机动力输出稳定，适配低-中粘度物料，
2.转速范围：0-2000rpm 无级可调，转速精度±50 rpm，可根据物料特性精准匹配搅拌强度
3.搅拌轴配置：标配Φ8mm 不锈钢搅拌轴（长度300mm），支持更换不同规格搅拌桨（桨叶可选锚式、桨式），适配不同容器与物料
4.升降方式：手动螺旋升降，升降行程0-200mm，可适配不同高度容器，操作灵活便捷
	1
	台
	3500
	3500
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	高速震动球磨机（加玛瑙球磨罐）
	1.研磨方式：三维高速震动研磨，振幅10-15mm，通过高频震动带动玛瑙球撞击物料，实现超细粉碎
2.转速范围：≥35-335rpm可调，转速精度±50rpm，可根据物料硬度精准匹配研磨强度
3.研磨效率：物料研磨粒径最小可达0.1μm（依物料特性），10-30分钟即可完成超细研磨，效率远超传统球磨机
★4.玛瑙罐配置：标配50mL玛瑙球磨罐（支持可选 100mL），罐体内壁光滑无杂质，材质为天然玛瑙，硬度高、耐磨损，不污染物料
5.罐体制备有密封盖+卡扣式锁紧装置，研磨过程无物料泄漏；机身内置减震弹簧，减少震动对实验室台面的影响
	1
	台
	6600
	6600
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	陶泥发泡缸
	▲1.额定容量：≥30L有效容积，适配单次5-25L 陶泥浆料发泡
2.发泡方式：机械搅拌式发泡，搭配螺旋桨叶与气流导入结构，可将发泡剂与陶泥浆料充分融合，气泡孔径均匀度≤±0.2m；发泡密度控制：支持 0.8-1.5g/cm³ 发泡陶泥密度可调，适配不同轻质陶艺制品需求，比如薄壁陶艺摆件选低密度，承重陶艺3.标配双螺旋搅拌桨，桨叶厚度8mm，不锈钢材质，搅拌转速80-300rpm 无级可调，适配不同粘稠度陶泥浆料
	1
	套
	4800
	4800
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	陶泥堆料池
	1.额定容量：≥70L有效容积
2.内胆不锈钢材质，配有恒温恒湿装置
	1
	套
	4800
	4800
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	养护箱
	★1.有效容积：≥40L，可同时放置≥16组 150×150×150mm 混凝土试块，或≥32组40×40×160mm 水泥胶砂试块
2.控温范围：20℃±1℃（标准养护温度），温度波动≤±0.5℃，
3.控湿范围：相对湿度≥95% RH，湿度波动≤±3% RH，采用超声波加湿方式，加湿均匀无冷凝水滴落，避免试块表面受潮不均
4.温湿度均匀性：箱内各点温度差≤±0.8℃，湿度差≤±2% RH，确保所有试块处于一致养护环境，保障检测数据重复性
5.内置可调节不锈钢层架2-3层，层架承重≥15kg/层，可根据试块尺寸灵活调整间距；配备循环风机与风道，促进温湿度均匀分布
	1
	套
	7650
	7650
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	高速离心机
	1.转速范围：≥300-10000rpm，
2.最大相对离心力≥8000×g，标配角转子50ml×6孔304不锈钢转子
3.定时0-99min，适配建筑材料分离
	1
	台
	8550
	8550

	52
	小型打土碎土机
	1.功率≥550W，转速≥2800转/分，
2.粉碎细度≥20-100目，进料口尺寸≥50mm×50mm，破碎粒度≤5mm，65Mn 锰钢刀盘，全封闭防护罩，适配稍大块土块粉碎，适用于建筑类。
	1
	台
	13200
	13200
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	鄂式破碎机
	1.配套动力≥3KW,AC220V
2.进料口尺寸≥100*125MM
3.进料颗粒小于85MM
4.出料颗粒2-35MM
	1
	台
	11999
	11999
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	铝模板
	★1.面板厚度厚度≥3mm；边框厚度不低于 4mm，力学性能：抗拉强度≥265N/mm²，
2.表面处理：模板表面经阳极氧化或隔离剂喷涂处理，无沙眼、气孔、划痕等缺陷，表面平整度用 2m 直尺测量误差≤2mm，确保混凝土成型表面光滑。
▲3.核心基础模块：标配 1200×600mm 规格模块不少于10块，同时搭配800×600mm、600×600mm 辅助基础模块，基础模块总面积占单套模板的70% 以上，适配常规平面浇筑区域。尺寸精度：基础模块长、宽尺寸允许偏差0-2mm，对角线偏差≤3mm；模块拼接边采用企口设计，接缝间隙≤1mm
4.异形模块：单套需包含阴阳角模块、窗台收口模块、梁柱节点模块等异形模块，适配特殊结构部位施工。工艺要求：异形模块转角处采用圆弧过渡设计，折弯角度误差≤0.5°，焊接部位无虚焊、漏焊，焊缝打磨光滑，确保与基础模块拼接紧密
▲5.配套配件参数
材质：销钉采用45#钢，销片采用Q235或45#钢，符合GB/T699-2015材质标准，具备良好的耐磨性与韧性。
规格：销钉直径≥16mm，长度适配模板拼接厚度，尾部带防脱卡扣；销片厚度≥2mm，宽度≥25mm，表面经镀锌防锈处理。
数量：单套配套销钉、销片不少于200套，且备用件比例不低于5%，满足模板拼接加固及损耗补充需求。
★6.支撑体系
材质与规格：支撑立杆采用Q235钢材，外管直径≥60mm、壁厚≥2.5mm，内管直径≥48mm、壁厚≥3mm，可调节高度范围600-1800mm，适配不同浇筑高度需求。
配套构件：每套含横杆、斜撑、顶托等配件，立杆纵向与横向间距均≤900mm，设置不少于2道横杆加固，第一道横杆离地≤200mm，确保支撑体系稳定性。
7.承载能力：单根支撑立杆额定承载≥30KN，顶托采用螺纹调节结构，调节精度≤5mm，可精准控制模板标高。
	10
	套
	12194.7
	121947
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	轻型夯实机
	1.冲击式夯实机，功率≥1.5kW，
2.夯板≥300×300mm，夯实深度10-15cm，AC220V，重量≤55kg，具备过载保护功能
	1
	台
	10545
	10545

	56
	造粒机
	1.产能≥0.3 吨/小时，颗粒0.5-6mm可调，
2.功率≥3kW,AC220V或AC380V,圆盘直径≥1.2m
	1
	台
	9700
	9700
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	夯筑材料
	材料应包括以下品类
1.建材检测类：普通硅酸盐水泥42.5 级；标准砂 粒径 0.075-2.0mm；实验室一级蒸馏水；建筑用碎石粒径 5-20mm；建筑用中砂粒径 0.35-0.5mm；聚羧酸系高效减水剂
2.陶艺制作类：高岭土纯度≥95%，粒径≤200 目；膨润土 蒙脱石含量≥85%；植物性陶泥发泡剂 ；无机矿物色料
3.土壤预处理类：原状土壤样品 粒径≤10cm；水泥基土壤稳定剂细度≥325 目； 无水乙醇纯度≥99.7%
4.小型基建类：水性混凝土脱模剂 无残留型；细径钢筋Φ6-Φ10mm，HRB400 级；淀粉基环保粘结剂 环保型
5.通用辅助类：称量纸、耐高温、 玻璃烧杯、PP 材质离心管、食品级密封袋、保鲜膜清洁工具套装
6.（普通硅酸盐水泥42.5级：10袋（5kg/袋）；实验级标准砂（粒径0.075-2.0mm）：10袋（20kg/袋）；实验室一级蒸馏水：20桶（5L/桶）；建筑用碎石（5-20mm）：10袋； 建筑用中砂（0.35-0.5mm）：10袋（10kg/袋）； 聚羧酸系高效减水剂：50瓶（1kg/瓶）；土壤预处理类：5套（含土壤筛、干燥耗材等）；称量纸：50本（100张/本）
耐高温玻璃烧杯：50个； PP材质离心管（10mL）：10包； 食品级密封袋：2箱（1000个/箱）；保鲜膜清洁工具套装：10套）
	1
	批
	20462.43
	20462.43
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	单晶硅太阳能板
	★1.技术类型：单晶硅PERC/PERT高效组件，具备抗PID衰减设计（依据IEC62804标准测试）
2.电性能参数（标准测试条件STC：辐照度1000W/㎡、电池温度25℃、AM1.5）：
额定功率：≥710W，功率公差：0~+3%（符合IEC 61215标准）
开路电压（Voc）：≥50V，短路电流（Isc）：≥17.5A。
3.透光性能：采用超白低铁钢化玻璃封装，透光率≥93%（波长400-1100nm光谱范围），玻璃无划痕、气泡等缺陷，确保光吸收效率。
4.封装材料：超白低铁钢化玻璃（厚度≥3.2mm），透光率≥93%（波长400-1100nm）
抗风揭性能：可承受≥2400Pa静压力（正面）、≥1200Pa静吸力（背面）
抗冰雹性能：可承受直径25mm冰雹以23m/s速度冲击
5.转换效率：组件光电转换效率≥22.5%，电池片转换效率≥23.0%，符合高效组件行业标准。
6.温度系数：功率温度系数≤-0.30%/℃，电压温度系数≤-0.12%/℃，电流温度系数≥0.05%/℃，高温环境下发电稳定性优异。
7.衰减率：首年功率衰减≤2.0%，25年累计功率衰减≤20.0%
	4
	块
	1098
	4392
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	光伏逆变器
	★1.额定功率：额定交流输出功率≥3000W。
2.抗PID兼容要求：具备PID修复功能或兼容组件抗 PID 设计，可有效抑制组件PID衰减；在组件抗PID测试场景下，逆变器运行无异常，输出功率稳定。
3.输入配置：MPPT（最大功率点跟踪）路数≥2路，每路最大输入电流≥12A；支持4块组件串联 / 并联两种连接方式，适配组件单块开路电压（Voc≥48V），4块串联总Voc≤192V时可稳定工作。
4.转换效率：最高转换效率≥97%。
5.MPPT参数：MPPT 电压范围≥ 60-480VDC，MPPT 跟踪精度≤±1%，跟踪速度≥0.5Hz，确保快速捕捉组件最大功率点。
输出性能：
6.额定输出电压：单相220V AC（适配分布式光伏场景），电压偏差±2%；
7.总谐波畸变率（THD）≤3%（额定输出功率下），符合电网接入标准。
★8.保护功能：具备防孤岛保护、过压/过流/过载保护、短路保护、高温降容保护、雷击浪涌保护（共模±6kV，差模±4kV），保护响应时间≤10ms。
	1
	套
	4470
	4470

	60
	户用储能电池
	★1.额定容量与衰减：额定储能容量≥3.6KWh，循环寿命＞5000次，循环后容量保持率≥80%；25℃常温静置下，年自放电率≤3%。
2.电压与功率适配：标称直流电压51.2V（16 串磷酸铁锂体系），充电电压范围43.2-58.4V，放电电压范围40.0-58.4V，完美匹配3KW逆变器的MPPT输入电压区间（50-200V DC）。
3.充放电功率：最大充电功率≥3.0KW，最大放电功率≥3.0KW，支持1C充放电速率，可快速响应组件发电与负载用电需求，与3KW 逆变器额定功率完全适配。
4.电芯类型与性能：采用磷酸铁锂（LFP）电芯，单体电芯容量≥280Ah，循环寿命＞6000次（80% DOD），电芯一致性偏差≤3%（电压/容量），无热失控风险。
5.充放电效率：双向转换效率≥95%（额定功率下），充放电深度（DOD）可在0-100% 范围内调节，支持用户自定义充放电阈值（如低谷充电、高峰放电）。
6.温度适应性：工作温度范围-20℃~60℃（充电）、-20℃~65℃（放电）；-10℃低温环境下，放电容量保持率≥80%，高温60℃下可稳定运行4小时无降容。
7.BMS 功能：内置高精度电池管理系统（BMS），采样精度≤±0.05V（电压）、±1℃（温度）；具备电芯均衡、过充/过放/过温/过流/短路保护功能，保护响应时间≤10ms。
▲8.通信与监控：支持WiFi/4G/以太网远程通信（可选），兼容前序逆变器监控平台，可实时监测电池容量、电压、温度、充放电状态及故障信息，支持手机APP/电脑端远程控制。
	1
	套
	14026
	14026
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	储能逆变器
	★1.额定功率与冗余：额定交流输出功率≥3000W，最大交流输出功率≥3000W；最大直流输入功率≥3000W，充电/放电功率均≥3000W，支持1C充放电速率，与储能电池功率完全匹配。
2.MPPT 输入电压范围≥ 60-480VDC，覆盖4块组件串联总 Voc（≤192V）与储能电池充放电电压区间（40.0-58.4V）；
电池端适配电压48-60V DC，完美匹配 3.6KWh 电池标称电压51.2V，支持电池电压波动±10% 时稳定工作。
3.转换效率：最高双向转换效率≥97%。
4.输出类型：单相220V AC，电压偏差±2%，频率50Hz±0.5Hz；
功率因数：0.8（超前）~1.0（滞后）连续可调，总谐波畸变率（THD）≤3%（额定功率）；
5.保护功能：具备防孤岛保护、过压/过流/过载/短路保护、过温/欠温保护、电池反接/过充/过放保护、雷击浪涌保护（共模±6kV，差模±4kV），保护响应时间≤10ms。
▲6.通信与监控：支持WiFi/4G/以太网远程通信，兼容组件、电池的统一监控平台；可通过手机APP /电脑端实时查看发电量、储能量、用电量、故障信息，支持远程启停、模式切换、参数设置
7.辅助功能：具备电池均衡管理协同功能、低温充放电保护（-20℃自动启动预热）、过载降容保护、故障报警推送（短信/APP通知）；支持多台逆变器并联扩容（最多4台），适配更大功率系统需求。
	1
	台
	3321
	3321
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	逆控一体机
	1.额定功率与集成功能：额定交流输出功率≥1000W，最大交流输出功率≥1100W；集成 MPPT 控制器（无需额外配置），最大直流输入功率≥1200W（适配 4 块组件分路接入或部分功率接入），充电 / 放电功率均≥1000W，与 1C 充放电速率的48V电池匹配。
2.电压适配范围：MPPT输入电压范围≥ 60-200V DC；电池端适配电压48V DC（兼容43-58.4V宽电压波动），支持电池电压 ±10% 波动时稳定工作。
	1
	台
	5987.5
	5987.5
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	光伏支架
	1.热镀锌材质，倾角可调，满足单晶硅太阳能板安装需求
	1
	套
	1156.93
	1156.93
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	光伏辅材
	1.光伏线缆、MC4接头、固定螺栓等满足安装需求
	1
	批
	1960
	1960
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	核心控制器
	1.STM32F103单片机，外设接口丰富
	1
	台
	1100
	1100
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	人体感应传感器
	1.感应距离3-5米，误判率≤2%，与核心控制器适配
	4
	个
	75
	300
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	光照传感器
	1.量程0-10000lux，误差≤±5%，与核心控制器适配
	2
	个
	105
	210
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	继电器模块
	1.4路，带光电耦合器隔离，与核心控制器适配
	2
	个
	211.2
	422.4
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	智能灯具（连续灯具8盏一组）
	1.LED双管灯具，2*18W，1.2米，适配继电器控制
	24
	盏
	34.1
	818.4

	70
	显示交互模块
	1.液晶屏尺寸≥1寸，≥3键按键组，与核心控制器适配
	1
	套
	81
	81

	71
	过载保护模块
	1.ACS712电流传感器，含保护电路
	1
	块
	76
	76

	72
	控制箱
	1.阻燃塑料材质，带散热孔，满足现场设备安装需求
	1
	个
	131.2
	131.2

	73
	控制辅材
	1.杜邦线、端子排、电源适配器等，满足现场设备安装需求
	3
	批
	480
	1440

	74
	智能电能表
	1.单相导轨式，带485通讯
	3
	块
	391.24
	1173.72

	75
	数据采集模块
	1.4G/WiFi传输，支持Modbus协议
	1
	台
	1299
	1299

	76
	运维终端
	1.存储：≥12GB运行内存+256GB机身存储，支持内存扩展（最大可扩展1TB NM卡）。
2.屏幕采用≥12.2英寸双层OLED全面屏，柔光版（防眩光处理），屏幕比例16:10，屏占比≥94%，屏幕分辨率≥3120×2080像素，像素密度≥290PPI；刷新率≥120Hz自适应刷新率（1-120Hz动态调节），触控采样率≥480Hz，操作响应流畅无拖影。
3.处理器：搭载麒麟旗舰级芯片（或同级骁龙8Gen3移动平台），CPU核心数≥8核，主频≥3.3GHz，GPU支持硬件光线追踪。
4.摄像头：后置≥3200万像素，支持自动对焦；前置≥1600万像素摄像头。
	1
	台
	3040
	3040

	77
	工具套装
	1.包含电动工具套装、剥线钳、水口钳、压线钳、万用表、电流表等工具套装
	1
	套
	759.05
	759.05

	备注：
1.投标人报价应包含不限于设备材料、运输、安装调试、使用培训、人员保险、售后服务等所有费用，甲方不再另行支付其他费用。
2.投标人在填写《中小企业声明函》“标的名称”以“采购清单”中“标的名称”内容为准；以上所有标的所属行业为“工业”。
3.以上相关标准规范如有修订或者废止的，以最新或现行适用标准规范为准。
4.投标人承诺若货物涉及到3C，签订合同时提供3C认证证书。





3.3.服务要求
3.3.1.服务内容要求
采购包1：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	无


3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	120天内

	2
	★
	交货地点
	四川建筑职业技术学院

	3
	★
	支付方式
	分期付款

	4
	★
	付款进度安排
	1、合同签订生效后，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的40.00%
2、验收合格后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的60.00%

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）以及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）和采购文件的要求进行验收。

	6
	★
	质量保修范围和保修期
	验收合格之日起1年。

	7
	★
	违约责任与解决争议的方法
	① 甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中各项规定，保证本合同的正常履行。 ②因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，应对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿。 ③如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致 的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。④在执行本合同过程中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协 商解决，经协商在 30 天内不能达成协议时，可提交仲裁委员会仲裁。

	8
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。


3.4.其他要求
1.根据投标人提供的针对本项目的实施方案，包含但不限于：①项目实施前期准备；②设备安装位置规划；③进度保障措施；④人员配置计划；⑤设备运输及保护措施；⑥安装调试方案；⑦安全保障措施；⑧质量与应急保障措施。 2.投标人针对本项目提供售后服务方案，包含但不限于：①售后服务团队、②人员培训计划、③简易故障处理方案、④售后服务流程、内容及响应时间。
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