总队2025年度省级应急通信重型队通信装备技术参数（征求意见稿）
	序号
	设备

名称
	设备参数
	预算单价

（万）

	1
	公网高通量卫星便携站
	1.支持载波信标混合搜索，含载波信标混合搜索天线控制软件，包括卫星搜索设置、天线开关控制、手动控制、一键卫星搜索等主要功能； 
2.含天线控制软件，包括显示管理、控制管理等主要功能；
3.对星模式:全自动一键对星；
4.天线形式：偏馈式，等效口径≥0.75米；
5. 卫星天线支持Ku频段卫星及Ka频段卫星；工作频率：Ka频段：发射(Tx)29.46-30.00GHz，接收(Rx)18.70-20.20GHz；Ku频段：发射(Tx) 13.75-14.50 GHz，接收(Rx) 10.70-12.75 GHz；
6.天线增益：Ka频段：发射(Tx)45.41dBi@29.73GHz接收(Rx)41.83dBi@19.70GHz；
Ku频段：发射(Tx) 39.32dBi@14.25GHz  接收(Rx)38.28dBi@12.50GHz；
7.防护等级：≥IP68；
8.天线重量：≤15kg（不含其他配件）；
9.电池工作温度范围支持－20℃～+55℃；
10.含一年上行8Mbps，下行60Mbps,不限时不限量通信费套餐。
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	2
	窄带自组网太阳能大功率便携基站
	1.工作频段： 350-400MHz；
2.多址方式：时分多址（TDMA）；
3.接收灵敏度：≤-118dBm；
4.发射功率：2-70W可调；
5.一体式集成设计，支持即开即用，便于三断情况下临时搭建网络；
5.具备太阳能自充电装置，运行不依赖市电电源，连续工作时长不小于10天；
6.内置单北斗模块；
7.内置分合路器，支持单根天线完成收发工作；
8.支持不少于5跳无线单频组网功能，且不依赖于有线链路、微波链路、公网链路等第三方链路；
9.具备无中心单频双通道无线同频同播功能，各基站使用相同频率，基站间采用单个频率无线自组网，形成大范围同频同播区；
10.具备自动寻址功能，基站之间无线联网自动完成，采用动态拓扑结构，快速完成拓扑网络间通信链路的建立，多条通信路径相互备份，如果某一基站出现故障，其他基站将自动调整无线链路连接，保障通信顺畅不中断；
11.支持单频两级分组通信功能；
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	3
	消防四足机器人
	包含四足机器人1套、电池1组、充电器1个、通讯设备1套、手持遥控终端1台、双光云台相机1台、全景相机1台、气体传感器1套以及其他原装配件，以上设备互相匹配兼容。
1)四足机器人平台
1、重量（带电池）：≤65kg；
2、最大关节扭矩≥360 N*m；
3、最大运动速度：≥3.5m/s；
4、最大爬坡角度：≥45°；
5、防护等级：≥IP67；
6、静态站立最大负载能力≥120kg，持续行走时负载能力≥40kg；
7、续航能力：空载连续不停行走，续航里程≥20km，且续航时间≥5小时；20kg负载连续不停行走，续航里程≥15km，且续航时间≥4小时；
8、最大攀爬跨越高度：≥40cm；
9、攀爬常规楼梯（台阶高度16cm-18cm）速度最快可达每5秒15级台阶，且可在该规格楼梯上实现360°全向转弯；
10、支持踏步、行走、小跑、机身高度可调等运动功能；
11、机器狗本体与电池采用分体式设计，支持无工具辅助快速更换电池，单次更换电池所需时间≤10s，且更换后不需接插线缆即可启动四足机器人；
12、电池容量≥45Ah，额定能量2250Wh，最大支持15A充电，电压58V；
13、在保证机器狗安全情况下，各关节可支持的运动范围：机身关节：-45°至+45°；大腿关节：-220°至+50°；小腿关节：-140°至-20°；
14、支持软硬急停保护、摔倒保护、低电压报警、过温报警等功能；
15、具备机器人管理平台系统，系统响应速度应满足：识别分析响应时间≤2 秒，日常操作响应时间≤2 秒，系统的数据录入响应时间≤1 秒；
16、机器人管理平台系统支持接入至消防融合通信平台系统；
                                                                                 

2)手持遥控终端
1、屏幕尺寸：≥10.0英寸； 
2、分辨率：≥1280×800；亮度：≥900nit； 
3、网络：WIFI/蓝牙/以太网； 
4、操作系统：至少支持Win10、Linux中的一种； 
5、视频：通过自组网系统，可在遥控器显示四足机器狗前视、后视、全景、云台可见光及红外的高清实时画面，可实时录制当前视角的视频；
6、控制：能实现远程对机器人进行遥控，实现机器人的站立趴下、行走、跑步、上下楼梯、爬坡、障碍物跨越及复杂崎岖路面通过，同时可实现对云台相机的远程控制；
7、遥控屏幕支持实时显示机器人电量、气体浓度等数据，具备遥控端和四足机器人端远程语音对接功能，可360°拾音；
8、总通道数：≥20路；
9、麦克风输入阻抗：≥20 欧姆；
10、麦克风灵敏度：≥-42dBV/Pa +/- 3dB；

3)通讯模块
1、图传带宽≥10Mbps；
2、接口：数据接口支持串口/Sbus方式；图像接口支持地面端网口，移动端HDMI或网口方式；
3、支持ARQ重传及自适应调频能力，视频压缩支持H.264/H.265编码标准；
4、具备远距离通讯传输能力，图像端到端时延≤300ms； 

4)双光云台相机
1、支持挂载在四足机器人本体，可通过通讯系统传输现场图像。
2、可见光：图像传感器≥1/2.8英寸CMOS，≥400w像素，最低照度≥0.001Lux@(F1.5,AGC)（彩色）；光学变倍≥30倍，数字变倍≥15倍，视场角60.5～2.3 度（广角-望远）；
3、热成像：分辨率≥640×510，镜头≥15mm；
4、云台：水平范围360°，水平速度≥0.05～80°/s，垂直范围-15～90°，垂直速度≥0.05～60°/s；
5、云台支持垂直闭环，支持掉电恢复；

5)全景相机
1、鱼眼原始分辨率≥3200*1290；
2、全景图分辨率≥2000*1000；
3、防护等级：≥IP66；

6)气体传感器
1、支持复合气体检测，支持一氧化碳、硫化氢、可燃气体、氧气等气体的浓度快速检测；
2、工作温度：-10℃～50℃，工作湿度：≤0～95%RH（无凝露）；
3、防护等级：≥IP66；
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	4
	多媒体调度台
	硬件功能：
1.频率范围：350-400MHz
2.频率间隔：12.5kHz
3.调制方式：4FSK
4.接收灵敏度：≤-118dBm；
5. 支持单北斗定位功能；
6.配备天线，增益≥2.15dBi
7.功率2至25W多档可调；
8. 带手持话咪；
9.支持电台互相定位功能，被叫电台能够显示主叫电台的方位及距离信息；
10.支持自组网强插功能，高权限电台能强插打断第权限电台通话；
11.调度台支持多种工作模式：电台具备数字集群、模拟集群、数字常规、模拟常规、单频自组网（应急网）等工作模式；
12.终端定位功能：具备HDMI监视接口，自带电子地图，可直接接上现场显示器或者大屏，显示终端位置；
13.语音调度功能：支持呼叫、监听、插话调度功能。
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	5
	窄带自组网战术电台
	1.频率范围：350-400MHz；
2.设备重量;≤600g；
3.外形尺寸：≤150×60×40mm（不含天线及电池等附件）；
4.电池容量：≥3000mAh；
5.发射功率：≤25W；
6.支持多跳中继转发功能；
7.支持单北斗定位；
8.支持电池可拆卸快速更换；
9.支持数字集群、模拟集群、数字常规、模拟常规及单频自组网（应急网）等工作模式；
10.应急网战术下，支持电台互相定位功能，被叫电台能够显示主叫电台的方位及距离信息；
	1.6

	6
	窄带自组网无线网桥
	1.工作频段：350-400MHz；
2.信道间隔：12.5kHz；
3.收发间隔：10MHz；
4.调制方式：4FSK；
5.最大输出功率：≤44dBm；
6.接收灵敏度：≤-116dBm；
7.定位功能：支持单北斗定位；
8.具有标准RJ45网口，可实现对无线信号的处理、定位、轨迹回放、录音等相关调度功能。
	6.5

	7
	双光视传终端
	含盔装视传终端和腕戴视显终端各 1 个。
盔装视传终端
1.头戴式，融合微光夜视和红外热成像，可快速确定火点位置，回传灾害现场信息；
2.超星光级夜视全彩镜头：采用数字 CMOS 图像传感器，像素≥1920*1080，像素尺寸≥4.0μmx4.0μm，近红外增强；支持≥54 倍模拟增益，≥32 倍数字增益。支持 2D/3D 降噪、数字宽动态、多种图像增强和矫正算法，支持低照度下可看清≥7 米处人物面部特征，≥15 米处人体轮廓；
3.红外热成像镜头：采用非制冷红外焦平面探测器类型，分辨率≥256×192，支持探测距离≥320米，识别距离≥80 米，辨认距离≥40 米；测温范围≥-10℃～550℃，支持中心点测温和多点测温；
4.视频模式：支持可见光、红外热成像、可见光与热成像双光融合三种视频图传模式；
5.图像防抖：支持 EIS 视频防抖图像补偿技术，适应各种复杂运动场景；
6.续航：可充电高温电池，续航时间≥3.5 小时，支持 USB 线和座充两种充电方式；
7.网络：支持 4G 全网通；WiFi 支持 2.4GHz+5.8GHz；具有 AP 热点模式；支持蓝牙，与腕戴视显终端自动匹配长连接；支持接入自组网设备网络；支持同时接入消防指挥网和公网，无缝自由切换；
8.协议：支持 TCP/IP、UDP、RTP、HTTP、DHCP、GB/T28181、SIP 协议；
9.编码：支持 H.264 视频编码，支持 G.711、G.729、OPUS 语音编码；
10.防爆功能：本安型；防护等级：≥IP68；支持承受≥2 米任意面跌落主要部件与数据安全；
11.NFC 功能：支持快速管理、自动触碰配对设备；
12.存储：≥32G 存储；
13.盔装支架：支持现有各种统型带滑轨，支持快装快拆支架、视角角度可调节：垂直≥60 度；支持定制专用支架；
14.机身重量：≤180g，重量轻，佩戴无负重感；
15.机身尺寸（长宽高）：≤110mmx60mmx30mm；
16.对接接口：支持设备在国家消防救援局、总队、支队的图像综合管理平台的资源树中呈现，指挥中心可通过平台或在外人员随时随地通过手机或电脑实时调取设备第一视角可见光、红外热成像、可见光与热成像融合视频图像，并支持上下线状态、语音通话，定位信息实时获取。
腕戴视显终端
1.屏幕：≥3.5 英寸彩色电容屏；
2.高清摄像头：≥500 万像素；
3.存储：≥64G 存储；
4.视频模式：支持查看可见光、红外热成像、可见光与热成像双光融合画面，支持物理功能按键快捷切换；
5.录像：支持音视频通信本地录像；支持服务器端远程录像；支持远程拉取录像文件；采用防水式数据采集接口，支持数据线和远程方式采集录像文件；
6.网络：支持 5G 全网通；WiFi 支持 2.4GHz+5.8GHz；具有 AP 热点模式；支持蓝牙，与盔装视传自动匹配长连接；支持接入自组网设备网络；支持同时接入消防指挥网和公网，无缝自由切换；
7.协议：支持 TCP/IP、UDP、RTP、HTTP、DHCP、GB/T28181、SIP 协议；
8.编码：支持 H.264 视频编码，支持 G.711、G.729、OPUS 语音编码；
9.物理按键：提供≥2 个物理功能按键，便于消防员佩戴手套操作；
10.NFC 功能：支持快速管理、自动触碰配对设备；
11.续航：可充电高温电池，续航时间≥3.5 小时，支持 USB 线和座充两种充电方式；
12.防护等级：≥IP68；支持承受≥1.5米任意面跌落主要部件与数据安全；
13.防爆功能：本安型；
14.机身及腕带：支持主机与腕带分离，实现快装快拆；采用 V0 级别耐高温阻燃材料；
15.机身重量：≤250g；
16.机身尺寸（长宽高）：≤110mmx65mmx25mm；
17.对接接口：支持设备在消防局、总队、支队的图像综合管理平台的资源树中呈现，指挥中心可通过平台或在外人员随时随地通过手机或电脑实时调取设备第一视角可见光、红外热成像、可见光与热成像融合视频图像，并支持上下线状态、语音通话，定位信息实时获取。
	3.2

	8
	黑光布控球
	1.支持≥35倍光学变焦，≥15倍数字变焦；
2.变焦摄像头焦距：6mm-217.5mm，定焦摄像头焦距：2.8mm；
3.要求在补光光源关闭的情况下，彩色：≤0.00021x（AGC ON、RJ45输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块），黑白：≤0.00011x（AGC ON、RJ45输出、能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）；
4.支持红外夜视，夜间识别可识别≥300米目标处人体轮廓；
5.云台支持水平360°连续转动、垂直-20°-90°转动，水平转速≥120°/s，垂直转速≥40°/s；
6.支持宽动态、3D降噪、手动或自动白平衡；
7.编码算法支持H.264和H.265;
8.支持视频四码流，支持同时进行两路本地录像，两路实时视频传输功能；
9.支持触摸显示屏及工作状态显示屏，触摸显示屏尺寸≥2.5英寸，工作状态显示屏≥1.0英寸；
10.支持图片抓拍，变焦摄像头支持照片分辨率为2688×1520/1920×1080/1280x720/640x480，在照片分辨率为2688×1520时照片分辨力≥1200线；定焦摄像头支持照片分辨率为3840×2160/2560×1440/1920×1080/1280x720/640x360，在照片分辨率为3840×2160时照片分辨力≥1200线；
11.在H.265编码，分辨率为3840×2160，30帧/秒，分辨率1500线条件下，录制1小时的视频文件大小≤2.3GB；
12.内置拾音器及扬声器，可外接有线手咪或无线蓝牙手咪，支持双向语音，支持集群对讲；
13.支持4G、5G、WiFi（2.4GHz和5.8GHz）、蓝牙、以太网；
14.支持人脸检测，在夜间辅助照明不高于30lx情况下，人脸捕获率≥95%；
15.支持车牌识别，在夜间辅助照明不高于30lx情况下，车牌捕获率≥95%；
16.支持双TF卡存储，单卡最大可支持1TB，支持流式文件存储，支持叠加水印信息，录像文件支持通过有线和无线方式进行上传；
17.支持单北斗定位；
18.支持在支持视频分辨率≥3840×2160、帧率≥30帧/s条件下连续工作≥12小时，电池可拆卸，更换电池过程中支持不使用外部电源供电的情况下工作时间不小于10分钟；
19.支持DC充电，并支持ACC信号开关机；
20.具有触摸屏、物理按钮以及客户端云台控制，均可控制云台上下左右转动和远近缩放；
21.支持双摄联动，支持在机身触摸屏上框选定焦摄像头的拍摄区域，支持自动联动变焦摄像头居中拍摄选中区域；
22.支持远程配置设备参数，包括视频参数、网络参数、音频参数、定位参数、远程升级和恢复出厂设置等；
23.要求支持在-20-60℃下能正常工作；
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	9
	融合通信视频接入网关
	1.视频编码：H264；
2.接入视频：图像支持720、1080图像，分辨率最大支持1920 x 1080P@60Hz；
3.码率：支持变码率和定码率，码率范围512Kbps~ 4096Kbps；
4.协议：支持GB/T 28181-2016协议对接，支持HTTPS加密通讯协议；
5.资源接入数量：≥50000；
6.对接接口：≥3个视频源系统对接接口；
7.接入要求：支持与国家消防救援局消防融合通信系统对接；
	12

	10
	融合通信电台接入网关
	1. 支持标准SIP协议；
2. 支持基于SIP的POC平台对接，提供*#功能码的话权控制，热线号码功能；
3. 对讲接口：≥1路集群对讲接口；
4. 网络接口：≥1路以太网接口，不少于1路以太网电脑维护接口；
5. 语音通道：≥1路SIP语音通道；
6. 语音编码：支持G.711A/U law, G.723.1, G.729A/B；
7. DTMF模式：RFC2833、SIP Info、In-band；
8. 接入要求：支持与国家消防救援局消防融合通信系统平台的对讲系统对接使用，可支持PDT集群网、窄带自组网、公网集群对讲等专网的接入；
9. 互通要求：可实现通过国家消防救援局消防融合通信客户端与湖南总队现有各类专网对讲终端发起对讲。
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	11
	复合翼无人机
	1.航空复合材料机身（包括但不限于碳纤维、玻璃纤维等常用航空复合材料，不得使用泡沫、木质等易燃、易融材料），采用固定翼与多旋翼结合的复合翼机型设计，采用纯电动动力系统；
2.机长≤2m，翼展≤4.5m，机翼可支持拆装，最大起飞重量≥20kg，最大任务载荷≥10kg；
3.最大续航时间≥3h，作业半径≥50km，抗风能力≥10m/s,防雨能力≥5mm/min，需提供具有国家认可的检测机构出具的检测报告；
4.最大起飞海拔≥5000m，巡航升限≥6000m，巡航速度 60-150km/h；
5.具备移动平台起降能力，可自动完成起飞和降落；
6.至少采用三余度自动驾驶仪，具备至少三个气压高度传感器、IMU 传感器和卫星导航定位传感器独立工作，需提供具有国家认可的检测机构出具的检测报告；
7.支持卫星导航信号被干扰丢失或诱骗的情况下，无人机可立即返航，在搭载吊舱飞行时，无人机可正常执行目标跟飞、目标锁定环绕等功能，需提供具有国家认可的检测机构出具的检测报告；
8.支持自主实时智能避障功能；
9.具备机载 RTK 差分双天线定位及定向功能，差分 GNSS 系统至少支持 GLONASS、BDS、GALILEO三星六频信号；
10.支持单北斗定位功能；
11.数据链传输最大码率≥8Mbps；
12.支持机载 AI 智能识别功能，可自动检测画面内的人、车、船等目标，并支持多类多目标实时识别、标记和提示的功能；
13.支持机载 AR 叠加功能，支持在视频画面上叠加路网、重要建筑物等信息；
14.内置完整仿真模拟飞行功能，无需外置设备设即可进行仿真模拟飞行训练；支持碰撞检测功能；
15.地面站重量≤2kg，工作时间≥8h，支持 4G/5G 移动通信链路,地面站软件支持 3D 地形显示功能和仿地飞行航线规划功能，需提供具有国家认可的检测机构出具的检测报告；
16.平台支持空地联动指挥、在线航线规划、飞行视频和飞行轨迹管理、回放功能；
17.侦查相机具备三轴增稳功能，至少集成可见光和红外热成像两种传感器，可见光传感器分辨率≥1920×1080，变焦倍数≥30 倍，红外传感器分辨率≥640×512，存储内存≥512G；
18.建模相机：具备三维/正射航测载荷，三轴增稳功能，重量≤300g，有效像素≥6100W，存储内存≥512G；
19.供应商需提供首年每台无人机不低于 60000 元额度内的不限次数免费维修服务，及不低于 100万/年的第三者责任险； 
20.供应商需为采购人使用单位提供驾驶员培训服务，直至采购人驾驶员（每台 1 名）取得中国民航航空局颁发的垂直起降固定翼驾驶员电子执照。。
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	12
	全网通手机信号卫星通信基站
	1. 天线口径：≤0.6m； 
2. 频率范围：KU频率TX：13.75-14.50GHz  RX：10.75-12.75GHz；
3. 射频单元：BUC：输出功率≥16W；
4. 控制方式：触控显示屏、一键通、web网页； 
5. 天线形态：碳纤维抛物面天线，其反射面边瓣须支持无序拼装，可相互替换； 
6. 极化方式：线极化；
7. 方位范围：n*360度连续可调；
8. 俯仰范围：0～+90°连续可调；
9. 极化切换：-90°～ +90°连续可调；
10. 天线电池容量：不小于200Wh，满载业务持续工作能力不小于2小时
11. 携行尺寸：≤46L； 
12. 整机重量：≤13kg； 
13. 典型功耗：≤200W；
14. 接口：至少配备1个 USB接口，可为移动终端充电； 
15. 工作温度：≥-40℃～+60℃； 
16. 防护等级：≥IP66； 
17. 具备防盐雾、抗振动、抗冲击能力。
18. 支持一键开机、自动搜星入网，寻星时间≤3分钟；
19. 卫星便携站内部集成中国联通、中国移动、中国电信 4G基站板卡，配备独立开关，根据业务需要可单独或同时使用；
20. 联通、移动、电信4G基站各支持不少于8名用户并发使用；
21. 基站支持白名单功能，可针对白名单内手机放通4G信号；
22. 支持内置锂电池、外置电池箱和外接适配器三种供电工作模式；
23. 卫星便携站支持接入国产Ku频段卫星，并具备不低于上行2Mbps、下行8Mbps的通信速率；
24. 卫星便携站通过工信部入网认证，取得有效的《电信设备进网许可证》（或试用批文）
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