黔西南州消防救援队伍2025年灭火救援装备采购项目（二次）
采  购  需  求

采   购   人：黔西南布依族苗族自治州消防救援支队

采购代理机构: 贵州聚力项目管理咨询有限公司

日        期: 2026年03月24日

黔西南州消防救援队伍2025年灭火救援装备采购项目（二次）
需求公示
一、项目基本信息
项目名称：黔西南州消防救援队伍2025年灭火救援装备采购项目（二次）

项目编号：JLZX-JSHT-ZBCG-25207-(W)

二、公示期限
1.时间：2026年03月24日至2026年03月29日
2.公示期限内，请各潜在投标人多提宝贵意见，特别针对需求文件中错误、矛盾、合理性、指向性、排他性等进行重点核对，如对公示内容有异议的，请以正式文件尽快反馈（以本公示附件格式要求进行反馈），优先反馈给代理机构（邮箱:44425346@qq.com）。
3.采购预算以最终发布的招标公告载明为准。
三、项目联系人
1、采购人信息
采购单位名称：黔西南布依族苗族自治州消防救援支队 
项目联系人：叶茂
联系电话：13508599230
2、代理机构
代理全称：贵州聚力项目管理咨询有限公司

联系人：肖志、王韬、杨志东
联系方式：0851-84839813、13368608009

采购需求公示附件：

一、资格条件：
（一）一般资格要求： 

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 

①具有独立承担民事责任的能力；提供具有“统一社会信用代码”的营业执照；（提供原件扫描件加盖供应商CA电子签章）。

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺函原件的扫描件并加盖供应商CA电子签章。
③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；提供承诺函为证明材料，承诺函格式自拟；（提供书面承诺函扫描件加盖供应商CA电子签章）。

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺函原件的扫描件并加盖供应商CA电子签章。

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（提供书面承诺函扫描件加盖供应商CA电子签章）。

⑥法律、行政法规规定的其他条件：

供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果；提供承诺函原件的扫描件并加盖供应商CA电子签章。

（二）特殊资格要求：供应商及其法定代表人近3年内无涉及行贿等重大违法案件，如有涉及行贿等重大违法案件的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果；（提供书面承诺函扫描件加盖供应商CA电子签章）。
二、反馈格式附件（注：请各潜在供应商注意，如有反馈的，请在公示期间一次性提出，且可以根据下表内容自行扩展）

	技术参数反馈意见表

	项目名称：

	产品序号
	产品名称
	产品原技术要求
	建议修改为
	建议修改的原因
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	供应商名称（供应商公章）：

联系人：

联系电话：


采购清单及技术要求

★器材采购通用需求：（技术符实质性响应审查内容，提供响应性承诺函）

1、必须在器材显著位置标注生产厂家名称、品牌名称、型号、规格、生产日期、出厂日期等产品信息铭牌，且不易脱落；

2、器材不能出现人员操作不便或不能发挥器材正常作用等情况；

3、参数中明确需接入国家消防救援局或贵州省消防救援队伍现有网络系统的，必须能够接入。如因无法接入，导致设备无法正常使用的，甲方有权按照虚假应标进行处理。

4、涉及配置燃油箱的器材，必须配置燃油箱滤网，燃油有特殊要求的，必须在燃油箱显著位置用中文标注说明；

5、器材各类仪表必须采用国际通用单位；

6、交货时随器材一起提供一份完整的配件目录中文手册、使用操作说明书及光盘（中文）、操作维修手册（中文）、产品质量保修卡、出厂合格证、检验报告彩色复印件（主要针对防护装备，国家未要求强制检验的除外）、消防器材跟踪服务卡（内含售后服务电话）；

7、个别功能配件可能在下列技术参数详细表中未列出，但投标人不得以此作为拒配理由。交货验收时，器材功能配件（如接口、开关、扳手等）必须齐全，确保采购人无需另行增加任何功能配件即可正常使用。

8、采购需求中明确要求提供检验报告、3C认证证书等材料的必须提供（复印件），未要求提供佐证材料的提供产品出厂合格证（复印件）。未提供的按评分办法规定处理。

9、所有具有定位功能的设备，应为单北斗，如为多模定位设备，必须为可手动关闭除北斗以外的其他定位方式。

特别说明：本次招标的所有货物带“★”的技术参数均不允许出现负偏离，且须提供有资质的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件或扫描件佐证。否则将被视为不响应招标文件技术实质性要求，作无效投标处理。
采购清单及技术参数

A包（灭火器材类）：

	序号
	货物名称
	技术规格要求
	数量
	单位
	单价最高限价（元）
	备注

	1
	消防水带（20-65-20）
	★1、符合GB6246-2011标准，提供有效第三方报告。

2、水带外层采用高强工业涤纶长丝材料编制而成，水带的织物层应均匀，表面整洁；无跳双经、断双经、跳纬及划伤。内衬聚氨酯材料，水带衬里的厚度应均匀，表面应光滑平整、无折皱或其他缺陷，重量轻，易收卷。

▲3、水带内径≥63.5mm，标准工作压力：≥2.0Mpa，爆破压力：≥6.5Mpa。

4、每盘长度20米，整盘水带的重量轻便，便于消防员使用。水带在高压水流的作用下，抗形变能力良好，轴向延伸率≤4.2％，直径膨胀率≤5.5％，附着强度：≥41N/25mm；扯断伸长率：≥308%；扯断强度：≥25MPa。

5、水带应注明：厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力。

6、水带两端有捆扎好的卡式接口，接口外观质量：表面平整、光洁；加工表面应无损伤，无结疤、裂痕、砂眼。配橡胶水带护套。
	110
	盘
	406.67 
	核心产品

	2
	消防水带（25-65-20）
	★1、符合GB6246-2011标准，提供有效第三方报告。

2、水带外层采用高强工业涤纶长丝材料编制而成，水带的织物层应均匀，表面整洁；无跳双经、断双经、跳纬及划伤。内衬聚氨酯材料，水带衬里的厚度应均匀，表面应光滑平整、无折皱或其他缺陷，重量轻，易收卷。

▲3、水带内径≥63.5mm，标准工作压力：≥2.5Mpa，爆破压力：≥6.85Mpa。

4、每盘长度20米，整盘水带的重量轻便，便于消防员使用。水带在高压水流的作用下，抗形变能力良好，轴向延伸率≤7.5％，直径膨胀率≤5.5％，附着强度：≥35N/25mm；扯断伸长率：≥308%；扯断强度：≥25MPa。

5、水带应注明：厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力。

6、水带两端有捆扎好的卡式接口，接口外观质量：表面平整、光洁；加工表面应无损伤，无结疤、裂痕、砂眼。配橡胶水带护套。
	25
	盘
	421.67 
	

	3
	消防水带（25-80-20）
	★1、符合GB6246-2011标准，提供有效第三方报告。

2、水带外层采用高强工业涤纶长丝材料编制而成，水带的织物层应均匀，表面整洁；无跳双经、断双经、跳纬及划伤。内衬聚氨酯材料，水带衬里的厚度应均匀，表面应光滑平整、无折皱或其他缺陷，重量轻，易收卷。

▲3、水带内径≥76mm，标准工作压力：≥2.5Mpa，爆破压力：≥7.5Mpa。

4、每盘长度20米，整盘水带的重量轻便，便于消防员使用。水带在高压水流的作用下，抗形变能力良好，轴向延伸率≤8％，直径膨胀率≤5.5％，附着强度：≥20N/25mm；扯断伸长率：≥300%；扯断强度：≥25MPa。

5、水带应注明：厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力。

6、水带两端有捆扎好的卡式接口，接口外观质量：表面平整、光洁；加工表面应无损伤，无结疤、裂痕、砂眼。配橡胶水带护套。
	20
	盘
	589.33 
	

	4
	消防水带（20-40-20）
	★1、符合GB6246-2011标准，提供有效第三方报告。

2、水带外层采用高强工业涤纶长丝材料编制而成，水带的织物层应均匀，表面整洁；无跳双经、断双经、跳纬及划伤。内衬聚氨酯材料，水带衬里的厚度应均匀，表面应光滑平整、无折皱或其他缺陷，重量轻，易收卷。

▲3、水带内径≥38mm，标准工作压力：≥2.0Mpa，爆破压力：≥6Mpa。

4、每盘长度20米，整盘水带的重量轻便，便于消防员使用。水带在高压水流的作用下，抗形变能力良好，轴向延伸率≤4.2％，直径膨胀率≤5.5％，附着强度：≥42N/25mm；扯断伸长率：≥280%；扯断强度：≥12MPa。

5、水带应注明：厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力。

6、水带两端有捆扎好的卡式接口，接口外观质量：表面平整、光洁；加工表面应无损伤，无结疤、裂痕、砂眼。配橡胶水带护套。
	40
	盘
	328.33 
	

	5
	40型水带
	★1、符合GB6246-2011标准，提供有效第三方报告。

2、水带外层采用高强工业涤纶长丝材料编制而成，水带的织物层应均匀，表面整洁；无跳双经、断双经、跳纬及划伤。内衬进口聚氨酯材料，水带衬里的厚度应均匀，表面应光滑平整、无折皱或其他缺陷，重量轻，易收卷。

▲3、水带内径≥38mm，标准工作压力：≥2.0Mpa，爆破压力：≥7.5Mpa。

4、每盘长度20米，整盘水带的重量轻便，便于消防员使用。水带在高压水流的作用下，抗形变能力良好，轴向延伸率≤3％，直径膨胀率≤3.1％，附着强度：≥42N/25mm；扯断伸长率：≥350%；扯断强度：≥40MPa。

5、水带应注明：厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力。

6、水带两端有捆扎好的卡式接口，接口外观质量：表面平整、光洁；加工表面应无损伤，无结疤、裂痕、砂眼。配橡胶水带护套。
	10
	盘
	351.67 
	

	6
	水幕水带
	★1、符合GB6246-2011标准，提供有效第三方报告。

2、采用涤纶纱、涤纶长丝、聚氨酯等编织成。水幕水带在一定水压作用下能够均匀地喷出雾状水幕形成水墙，对火焰及热辐射起阻隔作用。喷雾孔铆钉光滑，无毛刺，无锈蚀，两喷雾孔间距不超过35cm。

3、可用于火场隔离，抑制火势蔓延，确保消防队员和财产安全，特别适用于油田、油库、加油站等消防灭火。

4、规格长度为20米/盘。

▲5、工作压力≥1.6Mpa。
	13
	盘
	625.00 
	

	7
	水带拖车（含200米水带）
	1、水带规格：65mm100米，80mm100米，耐压≥2.0mpa；

2、容量：≥200米水带(多卷配置）。
	1
	台
	14866.67 
	

	8
	水带背包
	1、通常配备1-2盘水带（单卷长度20-40米）；

2、背包设计：防水耐磨面料，背负式结构，快速释放装置，便于紧急部署。
	30
	个
	380.00 
	

	9
	40型快速接口多功能水枪
	★1、符合GB8181-2005《消防水枪》标准要求；

2、由开关、流态调节器、流量调节器、转轴式方向套组成，用于扑救火灾的喷射水器具，可实现直流、开花水流等多种喷射方式，铝合金材质；

3、具有直流喷雾无级转换，流量2.5-4L可调；

▲4、额定工作压力：≥0.6MPa；

5、额定直流流量：≥4L/S；

6、喷雾角:0～100(°)；

▲7、有效射程：≥26m；

8、接口为40mm；

▲9、重量：≤1.8kg；

10、长度：≥23.5±2cm。
	19
	个
	907.50 
	

	10
	40mm小口径水枪
	▲1、符合GB8181-2005《消防水枪》标准要求；

2、材质：铝合金；

3、最大流量：≥200L/min；

4、口径：40mm；

5、耐压：≥1.6Mpa；

6、射程：≥28m；

7、重量：≤0.5KG；

8、长度（不带接口）：21.5cm；

9、喷嘴尺寸为3/8、1/4英寸大小，可以根据流量大小快速更换。
	2
	个
	126.67 
	

	11
	40型多功能水枪
	★1、符合GB8181-2005《消防水枪》标准要求；

2、由开关、流态调节器、流量调节器、转轴式方向套组成，用于扑救火灾的喷射水器具，可实现直流、开花水流等多种喷射方式，铝合金材质。

3、具有直流喷雾无级转换，流量2.5-4L可调；

4、额定工作压力：≥0.6MPa；

5、额定直流流量：≥4L/S；

6、喷雾角:0～100(°)；

7、有效射程：≥26m；

8、接口为40mm；

9、重量：≤1.8kg；

10、长度：≥23.5±2cm。
	15
	个
	907.50 
	

	12
	65型泡沫枪（PQ16）
	1、额定直流流量：≥16L/S；

2、额定喷射压力：≥0.6MPa；

3、工作压力范围：0.2~1.6（Mpa）；

4、最大射程：≥28（m)；

5、重量（不带接口）：≤5kg；

6、接口公称通径额定值:DN65；

7、技术性能符合GB25202-2010《泡沫枪》。
	5
	个
	1031.67 
	

	13
	65型直流水枪
	★1、符合GB8181-2005《消防水枪》标准要求；

2、额定喷射压力≥0.35MPa；

3、操作力矩（N.m）≤6.7；

4、直流射程≥28.8m；

5、额定流量7.5L/s、允许误差±8％（即±0.6L/s）。
	2
	个
	146.00 
	

	14
	多功能水枪（森林接口）
	★1、符合GB8181-2005《消防水枪》标准要求；

2、由开关、流态调节器、流量调节器、转轴式方向套组成，用于扑救火灾的喷射水器具，可实现直流、开花水流等多种喷射方式，铝合金材质。

3、具有直流喷雾无级转换，流量2.5-4L可调；

4、额定工作压力：≥0.6MPa；

5、额定直流流量：≥4L/S；

6、喷雾角:0～100(°)；

7、有效射程：≥26m；

8、接口为40mm；

9、重量：≤1.8kg；

10、长度：≥23.5±2cm。
	2
	个
	780.00 
	

	15
	水带挂钩（新式）
	承重能力≥10kg快速拆装型，弹簧自锁设计。
	26
	个
	121.67 
	

	16
	40mm分水器
	1、公称通径：65/40m；

2、出口通径数量：DN40×3；

3、公称压力：≥2.5MPa；

4、接口：采用铸造工艺，选用选用铝合金6061 材质，表面金色阳极氧化防腐处理； 

5、阀体：采用压铸工艺，选用选用ZL104材质，表面红色喷塑防腐处理；

6、阀门开启力（N）：≤120；

▲7、重量：≤8KG。
	13
	个
	645.00 
	

	17
	中压二分水器
	1、公称通径：65/65mm；

2、出口通径数量：DN65×2；

▲3、公称压力：≥2.5MPa；

4、阀门开启力（N）：≤120.1；

▲5、重量：≤5KG。
	14
	个
	846.67 
	

	18
	中压三分水器
	1、公称通径：80/65mm；

2、出口通径数量：DN65×3；

▲3、公称压力：≥2.5MPa；

▲4、重量：≤7KG。
	4
	个
	976.67 
	

	19
	止水器（40水带用）
	主要用于供水支干线截止水流用，止水器由40mm接口及开关阀组成，通过开关阀门来截止水流。

技术参数

1、接口材质：铝合金ZL104或更优材质；；

2、球阀材质：铜阀；

3、接口通经（d）:40mm；

4、球阀规格：DN40；

▲5、公称压力 ：≥1.6MPa；

6、适用介质：水及泡沫混合液。
	20
	个
	375.00 
	

	20
	止水器（铜制）
	主要用于供水支干线截止水流用，止水器由接口及开关阀组成，通过开关阀门来截止水流。

技术参数

1、接口材质：铝合金ZL104或更优材质；；

2、球阀材质：不锈钢阀；

3、接口通经（d）:65mm；

4、球阀规格：DN65；

▲5、公称压力 ：≥1.6MPa；

6、适用介质：水及泡沫混合液。
	11
	个
	515.00 
	

	21
	65卡式（快速公）-40卡式（快速母）
	1、由铝合金压铸而成 ，表面进行阳极氧化处理，重量轻、强度高、耐腐蚀、连接灵活；

2、内扣式接口公称压力/MPa：≥1.6MPa；

3、卡式接口公称压力/MPa： ≥2.5MPa；

4、公称通径/mm：65/40 ；

5、用于消防水带连接和配置作消火栓、消防泵、接合器、分水器、集水器等其它消防装备上。
	11
	个
	133.33 
	

	22
	65内扣式（快速公）-40内扣式（快速母）
	1、由铝合金压铸而成 ，表面进行阳极氧化处理，重量轻、强度高、耐腐蚀、连接灵活；

2、内扣式接口公称压力/MPa：≥1.6MPa；

3、卡式接口公称压力/MPa： ≥2.5MPa；

4、公称通径/mm：65/40； 

5、用于消防水带连接和配置作消火栓、消防泵、接合器、分水器、集水器等其它消防装备上。
	6
	个
	141.67 
	

	23
	转换接口40转65：10个（雄雌各5个）
	1、由铝合金压铸而成 ，表面进行阳极氧化处理，重量轻、强度高、耐腐蚀、连接灵活；

2、内扣式接口公称压力/MPa：≥1.6MPa；

3、卡式接口公称压力/MPa： ≥2.5MPa；

4、公称通径/mm：65/40 ；

5、用于消防水带连接和配置作消火栓、消防泵、接合器、分水器、集水器等其它消防装备上。
	14
	个
	148.33 
	

	24
	转换接口（65mm快速公转40mm快速母）
	1、主体材质 

锻造铝合金（轻量化，耐腐蚀）。

2、密封设计

氟橡胶O型圈（耐高温，耐老化），自锁机构（防止意外锁扣）（65mm快速公转40mm快速母）。
	19
	个
	146.67 
	

	25
	转换接口（80mm公转40mm卡扣）
	1、主体材质 

锻造铝合金（轻量化，耐腐蚀）。

2、密封设计

氟橡胶O型圈（耐高温，耐老化），自锁机构（防止意外锁扣）（80mm 公转 40mm 卡扣）。
	2
	个
	152.67 
	

	26
	80卡式（快速公）/65卡式（快速母）
	1、由铝合金压铸而成 ，表面进行阳极氧化处理，重量轻、强度高、耐腐蚀、连接灵活；

2、内扣式接口公称压力/MPa：≥1.6MPa，

3、卡式接口公称压力/MPa： ≥2.5MPa

4、公称通径/mm：65、80 

5、用于消防水带连接和配置作消火栓、消防泵、接合器、分水器、集水器等其它消防装备上
	11
	个
	155.00 
	

	27
	80内扣-65卡式（快速公）
	1、由铝合金压铸而成 ，表面进行阳极氧化处理，重量轻、强度高、耐腐蚀、连接灵活；

2、内扣式接口公称压力/MPa：≥1.6MPa；

3、卡式接口公称压力/MPa：≥2.5MPa；

4、公称通径/mm：65、80；

5、用于消防水带连接和配置作消火栓、消防泵、接合器、分水器、集水器等其它消防装备上。
	11
	个
	158.33 
	

	28
	65内扣-80内扣
	1、由铝合金压铸而成 ，表面进行阳极氧化处理，重量轻、强度高、耐腐蚀、连接灵活；

2、内扣式接口公称压力/MPa：≥1.6MPa；

3、卡式接口公称压力/MPa： ≥2.5MPa；

4、公称通径/mm：65、80；

5、用于消防水带连接和配置作消火栓、消防泵、接合器、分水器、集水器等其它消防装备上。
	15
	个
	155.00 
	

	29
	65内扣-80卡式（快速母）
	1、由铝合金压铸而成 ，表面进行阳极氧化处理，重量轻、强度高、耐腐蚀、连接灵活；

2、内扣式接口公称压力/MPa：≥1.6MPa；

3、卡式接口公称压力/MPa： ≥2.5MPa；

4、公称通径/mm：65、80；

5、用于消防水带连接和配置作消火栓、消防泵、接合器、分水器、集水器等其它消防装备上。
	14
	个
	158.33 
	

	30
	65内扣-80卡式（快速公）
	1、由铝合金压铸而成 ，表面进行阳极氧化处理，重量轻、强度高、耐腐蚀、连接灵活；

2、内扣式接口公称压力/MPa：≥1.6MPa；

3、卡式接口公称压力/MPa： ≥2.5MPa；

4、公称通径/mm：65、80；

5、用于消防水带连接和配置作消火栓、消防泵、接合器、分水器、集水器等其它消防装备上。
	11
	个
	158.33 
	

	31
	65卡式（快速公）-80卡式（快速母）
	1、由铝合金压铸而成 ，表面进行阳极氧化处理，重量轻、强度高、耐腐蚀、连接灵活；

2、内扣式接口公称压力/MPa：≥1.6MPa；

3、卡式接口公称压力/MPa： ≥2.5MPa；

4、公称通径/mm：65、80；

5、用于消防水带连接和配置作消火栓、消防泵、接合器、分水器、集水器等其它消防装备上。
	13
	个
	158.33 
	

	32
	80卡式（快速公）-65卡式（快速母）
	1、由铝合金压铸而成 ，表面进行阳极氧化处理，重量轻、强度高、耐腐蚀、连接灵活；

2、内扣式接口公称压力/MPa：≥1.6MPa；

3、卡式接口公称压力/MPa： ≥2.5MPa；

4、公称通径/mm：65、80；

5、用于消防水带连接和配置作消火栓、消防泵、接合器、分水器、集水器等其它消防装备上。
	11
	个
	161.67 
	

	33
	65内扣-65卡式（快速公）
	1、由铝合金压铸而成 ，表面进行阳极氧化处理，重量轻、强度高、耐腐蚀、连接灵活；

2、内扣式接口公称压力/MPa：≥1.6MPa；

3、卡式接口公称压力/MPa： ≥2.5MPa；

4、公称通径/mm：65、80；

5、用于消防水带连接和配置作消火栓、消防泵、接合器、分水器、集水器等其它消防装备上。
	14
	个
	158.33 
	

	34
	65内扣-65卡式（快速母）
	1、由铝合金压铸而成 ，表面进行阳极氧化处理，重量轻、强度高、耐腐蚀、连接灵活；

2、内扣式接口公称压力/MPa：≥1.6MPa；

3、卡式接口公称压力/MPa： ≥2.5MPa；

4、公称通径/mm：65、80；

5、用于消防水带连接和配置作消火栓、消防泵、接合器、分水器、集水器等其它消防装备上。
	14
	个
	158.33 
	

	35
	80内扣-65卡式（快速母）
	1、由铝合金压铸而成 ，表面进行阳极氧化处理，重量轻、强度高、耐腐蚀、连接灵活；

2、内扣式接口公称压力/MPa：≥1.6MPa；

3、卡式接口公称压力/MPa： ≥2.5MPa；

4、公称通径/mm：65、80；

5、用于消防水带连接和配置作消火栓、消防泵、接合器、分水器、集水器等其它消防装备上。
	10
	个
	165.00 
	

	36
	80内扣-80卡式（快速母）
	1、由铝合金压铸而成 ，表面进行阳极氧化处理，重量轻、强度高、耐腐蚀、连接灵活；

2、内扣式接口公称压力/MPa：≥1.6MPa；

3、卡式接口公称压力/MPa： ≥2.5MPa；

4、公称通径/mm：65、80；

5、用于消防水带连接和配置作消火栓、消防泵、接合器、分水器、集水器等其它消防装备上。
	13
	个
	168.33 
	

	37
	抗溶水成膜泡沫灭火剂
	★1、符合GB 15308-2006《泡沫灭火剂》标准要求；

2、与水的混合比为6:94

3、适用水质：淡水

4、凝固点：≤-30℃

5、PH 值：6.0～9.5

6、表面张力：15.0~18.0 mN/m 

7、界面张力：≥2.0 mN/m

8、腐蚀率：Q235钢片≤4.0mg/（d·dm²） 3A21铝片≤4.0mg/（d·dm²） 

▲9、发泡倍数：≥6.5

10、25%析液时间：≥14.5min；扩散系数为正值。

11、灭火性能：IA级灭火≤3min、抗烧≥10min；IB级灭火≤5min 抗烧时间≥15min 

▲12、溶性保质期≥2年，产品整体储存有效期≥8年，产品不受冻结融化影响。
	6
	吨
	7750.00 
	


B包（破拆、救生、保障器材类）：
	序号
	货物名称
	技术规格要求
	数量
	单位
	单价最高限价（元）
	备注

	一、破拆器材类

	1
	冲击钻
	▲1.额定电压/电池电压20V-50Hz;额定输入功率：≥750W；空载转速≥1500r/min;冲击频≥10000bpm；重量≤1.9KG；

▲2.配钻头一套（Φ6、Φ8、Φ10、Φ12、Φ14、Φ16、Φ18、Φ20）mm。
	4
	个
	2123.33 
	

	2
	多功能刀具
	1.采用优质不锈钢制作。配便携牛津布袋；

2.折叠后尺寸：≤16*9*3.5CM，重量：≤400克；

3.主要工具：⑴钳子；⑵十字螺丝刀；（3）木锯刀；

（4）小刀；（5）开瓶器；（6）一字改锥；

（7）六角扳手；（8）钢丝剪；（9）斧子；

（10）锤子及防身等多种功能。
	17
	套
	261.00 
	

	3
	金属弧水陆切割器
	1.整体要求：

1.1金属弧水陆切割器

用于在陆地及水下快速切割多种金属材料，金属弧产生高温≥6000℃，20mm钢板切断时间≤40s，直径25mm钢筋水下切断时间≤6s，提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告。

2.技术参数：

2.1外型/CM ≤620mm*400mm*220mm； 

▲2.2防水减压阀带报警功能；

2.3氧化纯度≥85%；

▲2.4氧气瓶工作压力：12mpa-13mpa（120公斤-130公斤）；

▲2.5碳纤维氧气瓶容积：净容积≥6.8升；

2.6点火方式锂电池：工作电压12V，电流165A；（标配）

2.7切割母材厚度/MM 1-200；

2.8切割速度/MM 3000-18；

2.9最大切割厚度/MM 300；

▲2.10整机重量：≤16kg；

▲2.11氧气瓶压力≥ 20MPA；

2.12切割条长度 短棒≥46CM；

▲2.13切割条燃烧时间60S（±10）。
	2
	个
	34500.00 
	

	4
	指环切割器
	1.切割厚度：≥6mm(金属/复合材料)；

2.动力方式：锂电池，无手动备用工具；

3.安全设计：防飞溅挡板、导向轮、手指保护器；

4.配件：金刚石切割片*3，练习指环*10，润滑冷却液
	6
	个
	6413.33 
	

	5
	车辆破拆辅助装置(套）
	1.配备稳固装置、车辆固定器，液压支撑柱等防护装具，防护面罩，安全围挡。

▲2.支撑支柱材质：高强度铝合金或高强度钢，需轻质高强。工作高度范围：可调节范围，以适应轿车、SUV、卡车等不同底盘高度；

▲3.最大工作载荷：单根支柱在特定高度下的安全工作载荷≥66 kN（安全系数≥3）。最小破坏载荷测试中发生破坏时的最小载荷，必须远大于最大工作载荷；

▲4.捆绑收紧装置类型：高强度聚酯纤维带配棘轮收紧器，或钢链配手拉葫芦，棘轮收紧器工作载荷≥15kN，破断强度 捆绑带的最小破断力≥30kN。 
	3
	套
	73166.67 
	核心产品

	6
	多功能环锯
	1.能够用360 mm（14"）的刀片切割出≥265 mm（10"）的深度；

2.引擎风冷2冲程引擎；

▲3.功率≥4.8kW（9000rpm）；

4.气缸排量≥ 93cm³；

5.锯片最大圆周速度≥54m/s；

6.噪音，声能级≤102.4dB(A)；

7.等效振级：前手柄≤2.8m/s2，后手柄≤3.5m/s2。
	1
	台
	12566.67 
	

	7
	冲击钻钻头
	6、8、10、12mm，尖镐钎、扁镐钎、55mm空芯钻头，有排泄装置。
	2
	个
	627.33 
	

	8
	混凝土切墙机（工业）
	▲1.汽缸排量：≥90cm³；

2.汽缸缸管内径：≥51mm；

3.最高空转速度：9300（±200）rpm   空转速度：±2700rpm  功率：≥5.8/9600 kW/rpm；

4.油箱容量：≥1.1L；

▲5.重量（不带切割锯片或燃油)：≤14.3kg；

▲6.锯片直径:≥350mm；

7.切割深度:≥144mm；

8.切割性能（使用多功能锯片）：钢筋：≥43cm3/min，木材：≥820cm3/min

混凝土：≥860cm3/min。
	2
	台
	8893.33 
	

	9
	K970无齿锯
	▲1.采用汽油发动机为动力，排量≥94cc，发动机功率≥4.3kW(约6.4马力)；

2.最大切割深度≥144mm；

3.锯片最大直径≥400mm；

▲4.整备重量≤12㎏（不含锯片、燃油），高速空转耳旁噪音≤104dB；

5.怠速翻转性能：在怠速工况下稳定运转3分钟后进行翻转，各位置停留大于5秒，设备未熄火；

6.怠速性能：怠速不高于标定转速的40%，怠速波动率小于实际怠速值的±4.9%。
	5
	台
	13100.00 
	

	10
	电动救援顶杆
	▲1、额定工作压力≥50MPa；

▲2、撑顶力：一级≥130kN，二级≥50kN；

▲3、撑顶行程：一级≥300mm，二级≥400mm；

▲4、质量（含电池及液压油）≤25kg。
	1
	个
	19100.00 
	

	二、救生器材类

	11
	单杠梯
	▲1、工作高度：3±0.1m；

▲2、最小梯宽：250±2mm；

▲3、梯蹬间距：340±2mm；

▲4、整梯质量：≤8.0kg；

5、梯节扭转角：≤9.5°；

6、水平弯曲残余变形比值：≤0.12％；

7、梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.08％；。

8、侧板摇摆残余变形比值：≤0.18％；

9、梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂现象；

10、消防梯在进行翘曲试验后，任一梯脚均不离地。
	1
	架
	766.67 
	

	12
	二节拉梯
	▲1、工作高度：6±0.2m；

▲2、最小梯宽：300±3mm；

▲3、梯蹬间距：280±2mm；

▲4、整梯质量：≤27.9kg；

5、梯节扭转角：≤11°；

6、水平弯曲残余变形比值：≤0.3％；

7、侧板摇摆残余变形比值≤0.12％；

8、梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂现象；

9、拉梯进行单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件没有松动、损伤及变形。 
	4
	架
	1393.33 
	

	13
	挂钩梯
	▲1、工作高度：4±0.2m；

▲2、最小梯宽：250±2mm；

▲3、梯蹬间距：340±2mm；

▲4、整梯质量：≤11.5kg；

5、梯节扭转角：≤15.5°；

6、水平弯曲残余变形比值：≤0.19％；

7、梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.24％；

8、梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂现象；

9、挂钩在进行轻度试验后，无损伤、变形和裂纹。
	3
	架
	1010.00 
	

	14
	消防救生气垫
	▲1.外形尺寸（m）； (4±0.2)m×(6±0.2)m×(2.1±0.1)m；

▲2.最大救生高度：≥16米；

▲3.充气时间：≤60s；

4.补气时间：≤30s；

5.质量：≤100kg；

6.头部、胸部、盆骨减速度值：≤30g。
	2
	个
	18000.00 
	

	15
	救生缓降器
	▲1.安全带材质为棉纱或合成纤维材料。带宽40mm～80mm，带厚1mm～3mm，带长1000mm～1800mm，并应具有能按使用者胸围大小调整长度的扣环。

▲2.重复下降速度：对缓降器施加标准符合连续进行20次下降实验。其每次下降速度相对于20次平均下降速度的偏差不大于﹣5.9％-﹢14.0％。

3.每具产品应附有铭牌，标明以下内容：产品名称、型号：执行标准代号：配置高度；负荷范围：生产厂名称、商标：生产日期或出厂编号。
	3
	个
	4333.33 
	

	16
	折叠式担架
	1.展开尺寸（长×宽×高）：≤190*55*25cm；
2.折叠尺寸（长×宽×高）：≤95*55*15cm）；
3.管子直径:≤30*5mm； 
▲4.净重:≤8.5kg； 
5.毛重:≤13kg；
▲6.承 重：≥159kg。
	6
	架
	633.33 
	

	17
	有毒有害气体检测仪
	▲1.测量气体及量程：（1）可燃气（EX）0-100%LEL、（2）一氧化碳

(CO)0-999.99PPM、（3）硫化氢(H2S)0-99.99PPM、（4）氧气(O2)0-30%VOL；

▲ 2.≥2.0英寸全彩色显示屏；支持PPM和mg/m3，VOL和mg/L浓度单位自由切换；

▲3.自动存储数据，存储间隔可自定义，可存储≥499组带日期时间标识的数据；

4.采样方式：泵吸式；；

5.报警方式 ：声音报警≥75 dB@10cm、振动报警、红色LED 报警灯；

6.工作温度：-20℃至45℃；

7.配备可充电电池，工作时长≥8h；

8.防护等级：≥IP54；

9.防爆等级≥IIC T4，提供防爆认证证书。
	5
	个
	7350.00 
	

	18
	可燃气体检测仪
	▲1.测量气体及量程：可燃气（EX）0-100%LEL

▲2.≥2.0英寸全彩色显示屏；支持PPM和mg/m3，VOL和mg/L浓度单位自由切换；

▲3.自动存储数据，存储间隔可自定义，可存储≥499组带日期时间标识的数据；

4.采样方式：扩散式；

5.报警方式 ：声音报警≥75 dB@10cm、振动报警、红色LED 报警灯；

6.工作温度：-20℃至45℃；

7.配备可充电电池，工作时长≥8h；

8.防护等级：≥IP54；

9.防爆等级≥IIC T4，提供防爆认证证书。
	1
	个
	3660.00 
	

	19
	可燃气体检测仪（四合一）
	▲1.测量气体及量程：1.测量气体及量程：（1）可燃气（EX）0-100%LEL、（2）一氧化碳(CO)0-999.99μmol/mol、（3）氧氮化物(NOX)0-99.99μmol/mol、（4）氧气(O2)0-30%；；

▲2.≥2.0英寸全彩色显示屏；支持PPM和mg/m3，VOL和mg/L浓度单位自由切换；

▲3.自动存储数据，存储间隔可自定义，可存储≥499组带日期时间标识的数据；

4.采样方式：扩散式或泵吸式；

5.报警方式 ：声音报警≥75 dB@10cm、振动报警、红色LED 报警灯；

6.工作温度：-20℃至45℃；

7.配备可充电电池，工作时长≥8h；

8.防护等级：≥IP54；

9.防爆等级≥IIC T4，提供防爆认证证书。
	3
	个
	5896.67 
	

	20
	漏电探测仪
	1.具有显示功能，可显示电量、漏电强弱信息等；

▲2.探测电压:120V/60Hz、220V/50H;7.2KV/50Hz、15KV/50Hz；

▲3.防护等级应≥IP67，≥1米跌落后可正常使用。
	8
	个
	2466.67 
	

	21
	球形起重气垫
	▲1.用于交通事故，房屋倒塌救援起重垫。每套含1个小型气垫、1个中型气垫、1个大型气垫及配套的管路和操纵仪。

▲2.小型起重气垫：工作气压≥13巴，单个气垫的最大起重能力≥30吨，原始最大直径≤600毫米，单个气垫的最大顶升高度≥250毫米。中型起重气垫：工作气压≥13巴，单个气垫的最大起重能力≥72吨，原始最大直径≤900毫米，单个气垫的最大顶升高度≥440 毫米。大型起重气垫：工作气压≥10巴，单个气垫的最大起重能力≥170吨，原始最大直径≤1400毫米，单个气垫的最大顶升高度≥660 毫米。

3.每个气垫的上下两面，均固定内置有金属材质的平面板，放大接触面积，提高起重能力，且便于直接顶升尖锐物体。

4.每个气垫都可通过金属连接板与其它气垫相互连接，杜绝意外脱离，并增加顶升高度。

5.气垫具有抗静电、抗裂、耐磨、抗油、抗老化等性能。
	1
	个
	79920.00 
	

	22
	消防红外热成像仪
	1.热像仪应符合XF/T635-2023《消防用红外热像仪》标准，并提供有资质的第三方检测机构出具的合格检测报告，且须经过检测机构实际检测；检测机构须具有XF/T 635-2023标准检测资质，提供市场监督管理部门出具的《检验检测机构资质认定书及附表》。

▲2.具有可见光和热成像双光融合功能、或具有可见光和红外光模式画中画显示功能，热成像分辨率应≥384×288，工作波段：8-14μm，NETD≤40mk，视场角≥39°×29°，空间分辨力（水平×垂直）：≤2mrad×2mrad。

▲3.应具黑热、白热、消防、热检测、融合、画中画、可见光模式等不少于11种成像模式，并可通过单个按键快速切换图像模式。

4.应具有1x、2x数字放大功能。

5.内置激光测距模块，可测量本机与被测目标的直线距离，并显示在热成像屏幕上，测量范围≥3m～500m。

▲6.应具有温度测量功能，≥-20℃～+1000℃或-40℃～+2000℃。

7.具有电子罗盘指向功能、激光指示器，内置激光定位器十字分化功能，可发射激光，指示危险区域及被测目标位置功能。

8.显示屏幕应≥3.5英寸，分辨率≥640*480。

9.应具有无线WiFi功能，可实时传输图像，可在手机app上显示实时画面。

10.具有正常自检功能，故障提示和充电提示可在屏幕显示。

11.支持远程实时监测温度，支持设置报警阈值，超过设定报警温度值时可发出图像提示警告。

12.应具有拍照和录像功能，屏幕可显示存储卡剩余容量。

13.特定环境温度持续工作时间：（80±2）℃连续工作≥30min；（120±2）℃连续工作≥10min；（260±2）℃连续工作≥5min。

14.应具有具有火场中全屏高温、低温，冷热点指针自动搜索功能，并能同时显示高温、低温、中心点实际温度值，将实时测量温度数值显示在屏幕上；

15.超轻设计重量应≤800g（含电池），防护等级应≥IP68，2米高度跌落，试验后样机应能正常工作。

16.电池连续工作时间：≥5h，电池具有USB接口或Type-C接口，电池耗电量比例可在屏幕上显示。

17.体积尺寸应≤205×105×70mm。

18.防爆等级:≥Ex ib IIC T4 Gb。

19.防护等级：IP68。
	2
	个
	38100.00 
	

	23
	电动救援三脚架
	1.金属框架，备有手摇式绞盘,在高处、悬崖垂直面上可设置伸出崖面的工作支点，满足高处悬崖及井下救援作业。

2.卷扬机技术参数：

2.1工作负荷：≥250kg～300kg；
2.2钢缆：≥30M；
2.3阻 断 力：≥8kN～22kN；
2.4齿轮比例：8:1；
3.三角架参数：

3.1完全展开：≥200cm～214cm；
3.2完全收缩：≤150cm；
3.3工作负荷：≥180kg；
3.4，阻 断 力：≥1800kg；

▲3.5卷扬机带自锁装置；
3.6标配手动绞盘和电动绞盘，电动绞盘可在50米范围内遥控操作，额定载荷≥180KG，钢丝绳：5mm*30m，升降速度≥16m/min，电压：AC100-240V   50/60Hz，电机功率≥1200W，起升高度≥30m。
	4
	套
	6490.00 
	

	三、保障器材类

	序号
	货物名称
	技术规格要求
	数量
	单位
	单价最高限价（元）
	备注

	24
	锥形事故标志柱
	用于灾害事故现场；为红色塑料板或黑色橡胶锥形柱，外套反光材料，底座大小适当，便于立放。
	43
	个
	32.67 
	

	25
	隔离警示带（100米-250米）
	用于灾害事故现场的警戒，每盘长度大于等于100m。
	33
	盘
	84.33 
	

	26
	出入口标志牌
	用于灾害事故现场标志。图案、文字、边框均为反光材料。
	2
	个
	147.67 
	

	27
	危险警示牌
	用于危险场所和环境警示，规格为三角形状，金属制成，边长≥400mm，表面有红、黑、黄反光漆，分为有毒、易燃、泄露、爆炸、危险等五种标志，图案、为反光漆，与标志杆配套使用。
	2
	个
	223.33 
	

	28
	闪光警示灯
	1.用于道路或特定场所警示；
2.有三个调节档位，光强随时自动闪光，有频闪型、光强暗时自动闪亮、频闪型透烟雾性强。
	13
	个
	208.33 
	

	29
	胸灯
	1.灯头可在 180 度范围内转动，且可在任意位置固定，实现多角度照射；

▲2.外防护：≥IP66；
3.重量≤260g；
4.充电时间：小于10h；
5.灯具具备工作光、强光、爆闪三档调节；
6.连续放电时间：≥9h（强光）；≥15h（工作光）。
	168
	个
	682.67 
	

	30
	户外移动电源
	电池类型：磷酸铁锂电池，电池容量≥ 1000Wh，市电充电约≤ 100 ～170分钟，USB-A输出18W*1，AC输出≥220V50Hz/1500W，重量≤13kg，智能逆变，快充，APP连接。
	5
	个
	6100.00 
	

	31
	72小时携行包
	1.主要用于救援队员在救援中储备常用的保护用品、医疗急救用品、水、食物，在紧急情况发生时可以背上包就出发；
▲2.满足救援对72小时自我保障物资的配备标准；
▲3.携行包的设计考虑了野外长时间工作的需要，舒适的双肩背带，由一号包，二号包，三号包，四号包及随包附件组成；
4. 连接方式：一号携行包可单独背负使用，也可与二号携行包相连结；二号携行包可与一、三号携行包连接配套使用；三号携行包可单独背负使用，也可与四号携行包相连接；
5. 面料：尼龙可撑拉，耐磨系数＞10000，防水4级，撕破强力（经向）；1.6×102（纬向）：1.2×102，涂PU面料，高压防水；
6. 里料：210D 涤纶加密材料，涂PU面料，防水；
7. 织带：高强度涤纶材料；
8. 肩带：舒适透气的网布肩带，肩带可根据不同身高来调节，快速方便。
	72
	个
	820.00 
	

	32
	活性炭滤芯
	主要用于水净化，材质为可降解材料，碘值：700-1200mg/g，吸附值：亚甲基蓝吸附值≥150mg/g、工作压力;≥0.4MPa、过滤精度;5-10μm、工作温度：≤52℃-85℃。
	21
	个
	758.33 
	

	33
	运动相机
	快充长续航，充电≤20-40分钟，超长续航≥166分钟。≥2英寸屏，取景方便、画质清晰。立体收音，智能降噪，远程控制录像启停，70M稳点传输，支持wifi直播。
	7
	台
	7126.67 
	

	34
	消防员路线搜救指示灯
	1.使用独立电源，根据使用环境不同，拥有超过4种交接方式，灯珠为LED材质，灯光闪缩连续使用时长为24h-5h，可见距离3-200m，浓烟中可见且醒目，并在电源耗尽后可快速更换；

2.具良好的防压，防踩，防水，防坠落，反复粘贴特性；

3.外壳为高强度全透明，全重不超过20g±5，为圆柱体或方体；

4.刺眼闪烁，可照明，灯数4-5粒；

5.工作温度-20-50℃；

6.粘胶清水清洗后可重复使用。

7.每套≥100个
	20
	个
	6576.67 
	

	35
	消防阻燃毛衣
	1.符合XF 1274-2015标准；

▲2.采用阻燃材料密织而成，具有阻燃、保暖、轻便、舒适等特点：

▲3.氧指数（LOI）：≥35％±5：

4.阻燃性能：续燃时间≤1s，且不应有熔融、滴落现象。
	57
	件
	343.33 
	

	36
	消防员降温背心
	1.冷却介质为蓝冰等防腐、轻质、柔软的高比热材料，易于拆洗，可多次重复使用：

2.外层阻燃性能：损毁长度，径向≤95mm，纬向≤90mm，续燃时间≤2S，无熔滴，滴落现象：

3.灭火作业时连续使用时间不得小于2小时。
	28
	件
	496.67 
	

	37
	手提式强光照明灯
	1.符合GB 30734-2014《消防员照明灯具》要求；

2.提供防爆证书；

3.采用固态免维护LED光源，光效高，聚光好，平均使用寿命长达10万小时；

▲4.具有工作光：强光两种照明模式，可通过开关进行转换，连续放电时间强光≥300min，工作光≥600min。
	15
	个
	333.33 
	

	38
	水带清洗器
	1.无需电力，利用消防车或消火栓的带压水流作为动力。水流驱动内部涡轮和毛刷旋转，自动刷洗穿过设备的水带。

2.动力源：压力水流（直接接消防水源）。

3.结构简单、体积小、重量轻、无需额外动力。
	2
	台
	2726.67 
	

	39
	森林灭火无人机
	1.最大起飞重量:≥150公斤；

2.最大载荷:≥100公斤；

3.喷水高度:≥100米；

4.喷水射程:≥15米；

5.作业时间:10-15分钟；

6.举升高度:≥100米；

7.持续喷射流量:20-30升/秒；

8.喷射距离:≥45米；
▲9可拖带水管实现持续供水，或挂载水袋精准倾泻，用于扑打悬崖火等复杂地形火源。
	1
	台
	354600.00 
	


C包（山岳器材类）：

	序号
	货物名称
	技术规格要求
	数量
	单位
	单价最高限价（元）
	备注

	1
	山岳救援头盔
	1.材质：聚丙烯、ABS、聚苯乙烯(EPS)；

2.头围尺寸：51-62cm（允差为±2cm）；

▲3.重量： ≤500g；

4.颜色：橙、红、黑、白、蓝、黄多色选择；

5.适用场景：登山攀岩、速降、溪降、救援；

6.头盔四向有反光标；

7.顶部有≥10 个透气孔；

8.有≥5 个外置卡扣，可装置头灯，防晒帽檐；（河南）

9.两侧预留有护目镜专用孔位及防噪音耳机孔。头盔后部有轮式调节系统，

可调节头围大小，两侧调节扣可调节头盔的前后左右，确保佩戴的稳定性和

舒适性。

▲10.正冲击力：传至头型的冲击力≤10KN；侧冲击力：传至头型的冲击力≤10KN；通过锐物穿透测试和稳定性测试。
	27
	顶
	385.00 
	

	2
	山岳救援头灯
	1.材质：航空级硬铝合金、PC、尼龙、ABS；

2.尺寸：≤92*66*50mm；

▲3.重量≤150g；

4.符合标准：GB/T 7000.1-2023、GB/T 7000.204-2023；

5.高亮/聚光档，有效射程≥100米，电池续航≥2小时；

6.中亮/混合档，有效射程≥30米，电池续航≥10小时；

7.低亮/泛光档，有效射程≥5米，电池续航≥20小时；

8.防水等级：IP68（水下2米）；

9.Type-C 充电接口，具有≥1400流明高亮度，具有按键控制不同光源，多档位，有聚光、泛光、红光功能。头灯底座粘固在头盔上，头灯可快速拆装。
	32
	个
	286.00 
	

	3
	单头可调动力挽索
	1.符合标准：XF494-2023；

2.材质：尼龙或者杜邦丝+航空铝，尼龙+金属或者铝合金；

3.长度：15-95cm可调节；

4.调节扣：不限色；

5.绳索直径：≥10mm，≤11mm；

▲6.破断强度：≥12kN；

7.重量:≤200g；

8.一端固定长度，一端配备快速调节模块，可更具自身工作环境自由调节挽索长度；

9.每端有缝合终端，并有加强的主锁连接孔。
	22
	根
	321.67 
	

	4
	Y型防坠落挽索
	1.认证标准：XF494-2023;

2.材质：尼龙或者杜邦丝+7075航空铝；

3.长度：15-95cm可调节；

4.调节扣：小号黑色、黑色金色、大号金色；

5.绳索直径：≥10mm,≤11mm;                                                 ▲6.破断强度：≥12kN;

▲7.重量：≤300g;

8.一端固定长度，一端配备快速调节模块，可更具自身工作环境自由调节挽索长度；

9.每端有缝合终端，并有加强的主锁连接孔。
	8
	根
	310.00 
	

	5
	游动止坠器势能吸收器
	1.符合标准:GB/T24538-2009；

2.材质：高分子聚乙烯、聚酯；

▲3.尺寸:≥40cm双人；

4.最大冲击强度：≤6kN；

5.最大撕裂长度：≥250cm（双人）；

▲6.工作负荷：≥250kg（双人）；

7.安全净空高：双人≥6.5m；

8.静态力学性能：3min内继续加载至15KN，保持3min，缓冲器未破断；

9.可用于移动式止坠器、飞拉达攀登挽索、绳索作业安全绳配套使用；

10.发生冲坠时，能量吸收器织带的撕裂能有效的吸收冲击力，有效的保护人员安全；

11.主体采用高分子聚乙烯，强度高，更轻便耐磨；

12.可视化检(验)测冲击标识，一旦撕裂将不能再次使用；

13.使人员与绳索保持一定距离，增加工作区域，保护绳索免受尖锐工具和有害接触点的伤害；

14.专为体重在130kg内的用户设计，在双人救援情况下可用于最高250kg的负载；

15.耐磨的外包装可开设计，保护能量吸收带免受磨损或污染，同时方便定期检查吸收带。
	37
	个
	900.00 
	

	6
	脚踏带
	1.材质：MWPE（大力马）纤维等；

2.调节范围：35-140cm；

3.绳直径：≥5mm；　　

4.重量：≤62g；

5.破断力：≥4kN；

6.绳索作业中配合手持上升器进行沿绳上升，以及在担架、一对一辅助救援等场合灵活使用；

7.使用（UH MWPE(大马力)纤维绳与编带缝合，重量轻、体积小，具有良好的耐磨性和低延展性，踩踏着力更舒适；

8.使用圆绳结构，能防止脚踏绳在沿绳上升时卡入胸式上升器，避免对绳索作业造成干扰；

9.高强度铝合金二孔调节扣，可以快速调节脚蹬带长度，提高绳索作业的移动效率。
	35
	根
	245.00 
	

	7
	山岳救援手套
	1.材质：山羊皮等材料；  

2.特点：耐磨/防滑/防寒；     

3.用于绳索救援、日常攀爬训练，分大小码数；

4.手掌使用山羊头层皮制造；

5.掌心、食指、拇指工作部位双层防磨；

6.手背使用弹力涤纶面料；

7.手腕对称17mm锁孔。
	43
	副
	188.33 
	

	8
	超薄绳索手套
	1.尺寸:M/L/XL； 

2.材质;山羊皮+阶梯布；

3.颜色:不限；

4.特点：耐磨/防滑/防寒；

5.适用范围：绳索救援、日常攀爬训练、骑行、旅行、徒步、登山、攀岩、滑雪等，分大小码数；

6.手掌使用山羊头层皮制造；

7.掌心、食指、拇指工作部位双层防磨；

8.手背使用弹力涤纶面料；

9.手碗对称锁孔。
	54
	副
	238.33 
	

	9
	有柄手式上升器
	1.符合标准：XF494-2023；

2.材质：7075航空铝、不锈钢；

▲3.工作负荷：≥5kN；

▲4.适用绳径：8-13mm；

5.尺寸：190*90mm，允许公差±5mm；

6.重量：≤225g

7.规格：左/右；

8.颜色：橘色、红色、蓝色、灰色、黑色；

9.人体工程学设计的手柄能提供很好的舒适度和有力的抓握；

10.注塑的手柄备有食指抓握区域，宽阔的底部支撑可防止手滑脱手；

11.不锈钢棘齿凸轮设计，带有自清洁槽，制停时咬合力更大，即使是在潮湿、结冰，或者覆盖泥沙的绳子上使用也非常稳定，上升时阻力也更低；

12.下连接孔可同时连接挽索锁扣和脚踏圈的锁扣；

13.可开启的安全凸轮使上升器在绳索的任何位置都可以用单手打开或安装；

14.上方连接孔可挂入一把锁扣套住绳索。
	6
	个
	316.67 
	

	10
	无柄手式上升器
	1.符合标准：XF494-2023；

2.材质：7075航空铝、不锈钢；

▲3.工作负荷：≥5kN；

4.适用绳径：8-13mm；

▲5.尺寸：110*70mm，允许公差±5mm；

▲6.重量：150±5g；

7.颜色：不限；

8.小型，多用途抓绳（上升）器更容易抓握；

9.可用于上升或建立提拉系统；

10.宽大的下方孔可同时连接挽索和脚踏环锁扣；

11.带自清洗槽的齿形凸轮，即使是在潮湿、结冰，或者覆盖泥沙的绳子上使用也非常稳定。
	5
	个
	268.33 
	

	11
	集成滑轮系统的上升器(右手)
	▲1.用于绳索救援，绳索兼容8-13mm绳索；                                              2.重量：≤285g。

3.符合标准：XF494-2023。
	20
	个
	673.33 
	

	12
	右脚升（防滑脱的）
	1.用于高效、省力绳索上升的防脱绳脚式上升器。预装的可切换脚升开关能够防止绳索意外脱出。                                                                 2.材质：7075 航空铝、铝合金、钢、尼龙；                                      3.适用绳径：8-13mm；

▲4.重量：≤170g

5.符合标准：XF494-2023；
	12
	个
	246.67 
	

	13
	胸式上升器
	1.符合标准：XF494-2023；

2.材质：7075航空铝、不锈钢；

▲3.工作负荷：≥5kN；

▲4.适用绳径：10-12mm；

5.尺寸：≤120*90mm；

▲6.重量：≤150g；

7.设计用于绳索上升和专业救援；

8.不锈钢棘齿凸轮设计，带有自清洁槽；

9.宽绳索通道，在上升过程中可以让绳索的流动性更顺滑；

10.上连接孔可连接胸带保持胸升的正确位置。
	6
	个
	213.33 
	

	14
	绳梯
	1.带有四阶阶梯，可连接在手式上升器上或直接连接在锚点上用于攀爬。脚底带耐磨性；材质：尼龙；重量≤175g.总长度 ≥150cm。
	8
	架
	256.67 
	

	15
	攀爬双勾
	1.符合标准：XF494-2023GB 、24543-2009；

2.材质：7075航空铝合金、涤纶、EVA、合金钢；

▲3.最小断裂强度：≥22kN；

▲4.最大工作负荷：≥100kg；

▲5.大钩尺寸：112.5x230±10mm；开口尺寸：59±5mm；

▲6.弹力缓冲带伸缩长度：80-140cm、缓冲包：≥266mm；

▲7.重量：≤1600g（已配备1把钢索）；

8.适用场景：电力作业、高空工程、消防救援等塔架攀爬时的个人防坠落保护设备；

9.大开口铝合金大钩，方便挂接，适用于不同场景塔架；

10.弹力缓冲带与缓冲包相结合，可以更好的吸收冲坠带来的冲击力；

11.连接点必须是全身安全带的胸部、背部防坠落挂点。
	11
	个
	423.33 
	

	16
	个人作业装备包
	1.材质：1680D牛津布、聚氯乙烯（pvc）夹网布、织物；

▲2.尺寸：≤55×35×25cm；

▲3.容量：≥36L；

▲4.重量：≤2.7kg；

5.颜色：黑色、黄色；

6.缝合强度(N)：≥240；

7.振荡冲击性能：负重 6kg：双背带振荡冲击400次后，未发现异常；

8.用于绳索救援存放和携带装备、绳索和各类配件，可桶装，可平铺展开；

9.产品使用品牌拉链及扣具，内置5个拉链分装袋，两侧的网袋可通铺隔断，≥9个主锁挂点，拓展更多功能，方便携带更多器材和绳索；

10.人体工程学背负系统，加厚腰带和肩带，合理分压，背负更舒适，适合长距离承重背负，包面设有ID卡位及≥5个实用挂点，顶包有头盔固定链接，实现模块化分装；

11.包内两侧有6个模块化网眼隔层，可单独分装，也可组合使用。
	38
	个
	800.00 
	

	17
	动力绳（50米）
	1.符合标准：XF494-2023；

2.材质：尼龙、杜邦丝；

3.直径：10.5mm；

★4.破断强度：≥22kN；

▲5.每米重量：≤78g；

6.线轴数：≥44；

7.首次冲击力：≥8.9kN；

8.坠落次数：＞5。
	5
	根
	613.33 
	

	18
	动力绳（100米）
	1.符合标准：XF494-2023；

2.材质：尼龙、杜邦丝；

3.直径：10.5mm；

★4.破断强度：≥22kN；

▲5.每米重量：≤78g；

6.线轴数：≥44；

7.首次冲击力：≥8.9kN；

8.坠落次数：＞5。
	4
	根
	1113.33 
	

	19
	静力绳（100米，10.5mm）
	1.符合标准：XF494-2023；

2.材质：尼龙、杜邦丝、涤纶；

3.直径：10.5mm（±0.2mm）；

★4.破断强度：≥22kN；

▲5.重量：≤80g/m；

6.表皮占比：≤50%；

7.绳芯占比：≥50%；

8.线轴数：≥48；

9.当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率应不小于1%且不大于10%；

10.抗滑移性能:正反向抗滑移性能≤2mm

11.绳索结构:绳皮 32 股，交叉编织；3 股绳芯平行排列，其中绳芯采用 16 股，交叉编织；

12.绳芯内编有一根印有生产者名称、宽度 3 mm、贯穿全绳的信息条；

13.安全绳的永久性标志应设置在绳索任一端部的透明套管内；

14.绳皮材质：涤纶；绳芯材质：锦纶；   

15.经204℃±5℃的耐高温性能试验后，安全绳不应出现融熔、焦化现象。
	10
	根
	1198.33 
	

	20
	静力绳（50米，10.5mm）
	1.符合标准：XF494-2023；

2.材质：尼龙、杜邦丝、涤纶；

3.直径：10.5mm（±0.2mm）；

★4.破断强度：≥22kN；

▲5.重量：≤80g/m；

6.表皮占比：≤50%；

7.绳芯占比：≥50%；

8.线轴数：≥48；

9.当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率应不小于1%且不大于10%；

10.抗滑移性能:正反向抗滑移性能≤2mm

11.绳索结构:绳皮 32 股，交叉编织；3 股绳芯平行排列，其中绳芯采用 16 股，交叉编织；

12.绳芯内编有一根印有生产者名称、宽度 3 mm、贯穿全绳的信息条；

13.安全绳的永久性标志应设置在绳索任一端部的透明套管内；

14.绳皮材质：涤纶；绳芯材质：锦纶；   

15.经204℃±5℃的耐高温性能试验后，安全绳不应出现融熔、焦化现象。
	4
	根
	676.67 
	

	21
	6mm辅绳（50米）
	1.符合标准：XF494-2023、GB/T8834-2016；

2.材质：尼龙；

3.直径：6mm；

▲4.拉力：≥7kN；

▲5.重量：≤35g/m；

6.颜色：不限；

7.独特编制工艺，耐脏、耐磨、易清洗；

8.多股内芯，结实饱满，绳皮编制紧密，纹路清晰，绳皮滑动率为0。
	9
	根
	232.67 
	

	22
	3mm辅绳（30米）
	绳直径：3mm，重量：≤8.5g/m，最小静拉力：≥190Kg。
	3
	根
	118.33 
	

	23
	成型环形扁带（80cm）
	1.成型扁带，宽度：≥18mm，长度：80cm，材质：尼龙、涤纶（聚酯纤维）；

★2.MBS≥22KN；

3.重量：≤80g；

4.颜色：不限。

5.符合标准：XF494-2023。
	38
	根
	80.00 
	

	24
	成型环形扁带（120cm）
	1.符合标准：XF494-2023；

2.材质：尼龙或涤纶；

★3.MBS≥22KN；

4.耐高温性能：经204℃，5min耐高温性能试验后，试样未出现熔融、焦化现象；

▲5.尺寸：宽:≥17 ；

▲6.长度：≥120cm；

7.重量：≤110g；

8.颜色：不限；

9.适用于户外拓展、攀岩保护、速降、登上、高空作业、救援作业等建立临时锚点。
	34
	根
	97.33 
	

	25
	平板式尼龙扁带（80cm）
	1.符合标准：XF494-2023；

2.材质：尼龙或者涤纶；

★3.最小破断强度≥22KN；

4.耐高温性能：经204℃，5min耐高温性能试验后，试样未出现熔融、焦化现象；

▲5.尺寸：宽:≥17mm；

▲6.长度：≥80cm；

7.重量：≤80g；

8.颜色：不限 ；

9.适用于户外拓展、攀岩保护、速降、登上、高空作业、救援作业等建立临时锚点。
	39
	根
	121.00 
	

	26
	平板式尼龙扁带（120cm）
	1.符合标准：XF494-2023；

2.材质：尼龙或者涤纶，宽度：≥18mm；

★3.最小破断强度≥22kN；

▲4.重量：≤110g。
	27
	根
	149.33 
	

	27
	可调节扁带
	1.符合标准：XF494-2023；

2.材质：HMPE(高分子量聚乙烯纤维)、尼龙或者涤纶；

★3.MBS≥22KN；

4.可调节长度：80-130cm；

5.强度高、重量轻，耐磨性好，便于携带，方便操作。
	39
	根
	92.67 
	

	28
	万向结双滑轮
	1.符合标准：XF494-2023；

2.材质：铝合金、不锈钢；

3.尺寸：≤166*63*57mm；滑轮中心直径：≥38mm；

★4.破断强度：≥36KN；

▲5.滑轮效率：≥95%；

6.适用绳径：≤13mm；

7.重量：≤550g；

8.双面活动侧板，具有侧板防误开设计，滑轮顶端自带万向结吊环，可随力的方向变化自行调整滑轮受力角度，吊环可入3把主锁，有内置吊环防脱销，底部有中心挂点，平底可辅助使用普鲁式抓结；

9.耐腐蚀性能：经试验48小时，外观符合GB/T6461外观等级评定要求。
	22
	个
	853.33 
	

	29
	迷你高效双滑轮
	1.符合标准：XF494-2023；

2.材质：高强度铝合金；

3.尺寸：≤60x113mm；

★4.MBS≥36kN；

▲5.滑轮效率：≥95%；

6.适用绳径：≤13mm；

7.重量：≤450g；

8.半圆弧挂点设计，悬挂时受力更加均匀，适用更加顺畅；

9.侧板可开合设计，方便装入。
	22
	个
	1613.33 
	

	30
	过结大滑轮
	1.符合标准：XF494-2023；

2.材质：7075航空铝、不锈钢；

▲3.尺寸：222*110*90mm；（允差为±10mm）滑轮中心直径：（56±5 ）mm；▲4.极限负荷≥40KN；

▲5.滑轮效率：≥95%；

6.适用绳径：8mm—19mm；

7.重量：≤1100g；

8.绳索救援系统用高效单滑轮，大轮径使用密封的滚珠轴承，宽大的绳槽可以通过绳结;

9.用滑轮上的可拆插销固定轮轴，可使滑轮用作锚点;

10.耐腐蚀性能：经试验48小时，外观符合GB/T6461外观等级评定要求;
	15
	个
	1410.00 
	

	31
	高效单滑轮（下方带挂点）
	1.材料：铝、不锈钢、尼龙;

2.重量 ≤300克; 

3.适用绳径：8-13mm;

4.滑轮类型：密封球轴承;

5.滑轮直径：≤60mm;

▲6.效率：≥90%;

▲7.MBS≥30kN；

8.符合标准：XF494-2023。
	17
	个
	363.33 
	

	32
	单向迷你高效双滑轮
	1.适用范围8-11mm的绳索；

2重量：≤420g；

▲3.效率：≥90%；

▲4.MBS≥30kN；

5.符合标准：XF494-2023。
	13
	个
	456.67 
	

	33
	心型滑轮
	1.符合标准：XF494-2023；

2.材质：铝合金外壳、不锈钢；

3.尺寸：≤110*85*36mm；

★4.极限负荷≥22kN；

▲5.滑轮效率：≥85%；

6.绳径:4-13mm；

7.重量：≤310g；

8.心形双轴双滑轮用于绳索上使用，可用于组装滑轮组；

9.下连接孔可以同时装入三把锁扣；

10.采用铝合金滑轮和滚珠轴承。
	2
	个
	253.33 
	

	34
	镜像滑轮（离合器）
	1.符合标准：XF494-2023；

2.材质：铝合金+不锈钢；

★3.破断强度：≥25kN；

4.滑轮效率：≥85%；

5.绳子使用直径：9-12mm；

▲6.重量：≤860g；

7.内置高效滑轮的自动制停下降器、绳索系统控制器；

8.可开面板设计，可保持下降器始终与锚点或安全带相连，防止掉落；

9.面板在受力瞬间可自动关闭，防止忘关面板和面板意外打开；

10.在锁定状态也能顺畅的收紧绳索，单向转动的滑轮便于上升和提拉重物；

11.作为绳索系统控制器，内置的高效滑轮能带来≥85%的提拉效率，能快速的进行提拉和释放；

12.人体工程学手柄能进行舒适的控制，用于双受力绳索系统，手柄上的孔可以连接辅绳进行远距离控制。                                                           13.具备防恐慌功能
	15
	个
	20116.67 
	核心产品

	35
	墙角滑轮
	1.材质：铝合金、不锈钢；

2.尺寸：30×20×15cm（允差为±10mm）；

▲3.重量：（1300±100）g；

▲4.有效负载：≥350kg；

5.符合标准：XF 494-2023或GB/T 10125-2012或GB/T 228.1-2010；

6.耐腐蚀性能：经48小时中性盐雾试验，外观符合GB/T6461 外观等级评定的轻微级要求，并保持原有性能。
	10
	个
	552.67 
	

	36
	三段式D型自动铝锁
	1.材质：铝合金；

2.尺寸：120×70mm（允差为±10mm）；

▲3.纵向最小破断强度：≥24kN；

▲4.横向最小破断强度：≥8kN；

▲5.开口拉力：≥7kN；

6.开口尺寸:（17±1）mm；

7.重量：（52±5）g；

8.符合标准：XF494-2023。
	18
	个
	102.67 
	

	37
	三段式O型自动铝锁
	1.材质：铝合金；

2.尺寸：111×62mm(允差为±10mm); ▲3.纵向最小破断强度：≥25kN;

▲4.横向最小破断强度：≥8kN; ▲5.开口拉力：≥7kN;6.开口尺寸：≥17mm;

7.重量：(79±5)g;

8.颜色：不限；

9.执行标准：GB/T 23469-2009、XF 494-2023。
	120
	个
	80.00 
	

	38
	两段式O型自动铝锁
	轻型铝合金2段0型自动主锁，用于高空绳索作业，是绳索救援中的重要附件，在救援中连接各类保护器材，锁门带防滑纹。

1.材质：铝合金；

2.尺寸：111×62mm（允差为±1mm）；

▲3.纵向最小破断强度：≥25kN；

▲4.横向最小破断强度：≥8kN；

▲5.开口拉力：≥7kN；

6.开口尺寸:（19±2）mm；

7.重量：（79±5）g；

8.颜色：不限；

9.符合标准：XF 494-2023。
	91
	个
	93.33 
	

	39
	O型钢制主锁
	1.材质：钢；

2.尺寸：109×59mm（允差为±1mm）；

▲3.纵向最小破断强度：≥30kN；

▲4.横向最小破断强度：≥7kN；

▲5.开口拉力：≥7kN；

6.开口尺寸:≥14mm；

7.重量：≤275g；

8.符合标准：XF494-2023。
	64
	个
	49.33 
	

	40
	O型梅隆索
	1.符合标准：XF494-2023；

2.材质：不锈钢；

▲3.直径：≥8mm；

▲4.破断强度：≥30kN；

▲5.锁门开口：≥13mm；

6.重量：≤150g；

7.高强度梅陇锚点连接件，用于设置保护点，连接各类器材装备等；

9.连接后必须保证锁门紧闭。
	75
	个
	63.33 
	

	41
	三角梅陇锁
	1.符合标准：XF494-2023；

2.材质：不锈钢；

3.直径：≥8mm；

▲4.破断强度：≥25KN；

5.锁门开口：≥10mm；

6.重量：≤170g；

7.高强度三角梅陇用于高空绳索作业、消防救援；

8.适合在救援作业中多向受力情况下的器材连接；

9.可做安全带胸升连接锁。
	16
	个
	65.00 
	

	42
	大号分力板（12孔）
	1.符合标准：XF494-2023；

2.材质:铝合金； 

3.尺寸：238×127×10mm（允差为±10mm）；

★4.破断强度：≥36KN；

5.重量：（377±5）g；

6.颜色:不限；

7.用于增加挂接点位，常用于锚点假设、担架连接等；

8.≥12个孔位，可实现丰富的挂接方案；

▲9.≥10小孔，孔径（20±1）mm；

10.试样经GB/T 10125 规定的48h中性盐雾试验后，外观符合GB/T 6461外观等级评定轻微级的要求，并保持原有性能。
	8
	块
	346.67 
	

	43
	圆形分力盘（小号）
	1.材质：铝合金；

2.尺寸：135×130×12mm（允差为±20mm）；

▲3.最小破断强度：≥36kN；

4.重量：≤265g；

5.符合标准：XF 494-2023。
	14
	块
	393.33 
	

	44
	4比1提拉套装
	1.材质：铝合金、钢、锦纶、涤纶；

2.尺寸：104×50×58mm（滑轮单体尺寸）（允差为±1mm）；

3.轮中心直径：（25±0.5）mm；

▲4.极限负荷：≥36kN；

5.工作负荷：≥22kN；

6.绳径：（8±0.5）mm；

7.绳长 ：≥16m；

8.套装重量:（1645±100）g；

9.配置：万向滑轮*1对；16米8mm绳*1；缝合抓结*2（双色）；左右两侧拉链腿包*1；快拆插销*2；安全盖+螺丝*1；

10.符合标准：XF 494-2023；

11.提拉滑轮组合作为4:1或5:1系统使用。
	10
	套
	1926.67 
	

	45
	机械抓绳器
	1. 主体材质：铝合金、螺丝：不锈钢；

▲2. 规格：≤120×75×30mm；

▲3.工作负荷：≥5kN；

4. 适用绳径：10~12mm ；

▲5. 重量：≤220g；

6.符合标准：XF494-2023；

7.耐腐蚀性能：经试验48小时，外观符合GB/T6461 外观等级评定要求；

8.安装于备份安全绳上，在人员坠落时实现制动。
	20
	个
	436.67 
	

	46
	护绳套
	1.材质：聚氯乙烯(pvc)夹网布、涤纶、钢；

2.颜色：不限；

3.长度：（50±2）cm、（70±2）cm、（95±2）cm、（120±2）cm可选；

4.重量：50cm/85g±10、70cm/110g±10、95cm/155g±10、120cm/175g±10；

5.用于保护绳索，避免锋利边缘、粗糙突起（墙角、岩石等）对绳索造成损伤；

6.聚氯乙烯（PVC）夹网布材质，双层结构更加耐磨，有效的避免绳索磨损；

7.可拆魔术包贴设计，操作方便快捷；

8.配备不锈钢弹簧卡扣，可卡在绳索上，并能随意调节位置；

9.多个规格，可以根据自己的使用环境自由搭配。
	25
	个
	68.67 
	

	47
	垫布（帆布）
	1.材质：棉纶或者100%棉或涤纶牛津布；

2.长度：145*85cm（±10cm）；

3.颜色：不限；

4.用于保护绳索，避免锋利边缘、粗糙突起（墙角、岩石等）对绳索造成损伤；也可用于放置装备器械的垫布，防止接触异物；

5.具有轻薄、手感细腻、柔软、保温性好，耐磨耐用，保护绳索与各种器械；

6.≥4个304不锈钢≥17mm气眼，可直接挂主锁固定，实现快速多个垫拼接；

7.撕裂强度(N)：长度≥600；宽度≥350；

8.多种用途，两种规格，适应多种场景，可折叠卷裹，携带便捷；

9.加大加厚帆布护绳垫，耐磨损保护绳索与各种器械，四角圆环可快速收拾移动，一拎即走。
	29
	块
	92.00 
	

	48
	绳包（45L）
	1. 材质：聚氯乙烯(pvc)夹网布、织物；

2. 尺寸：34×24×67cm（允差为±1mm）；

3. 容量：≥45L（可入200米，10.5mm新绳)；

4. 重量：≤1800g；

5.包身高周波压合，有衬垫背负，背负顶上置有1个直向提手，1个吊包织带环，侧面有1个横向提手。袋内置有1个拉链小件附袋，5个挂点。袋口有防漏档盖，预防小件漏出。袋口搭型扣，实现快速开关操作功能。
	14
	个
	341.67 
	

	49
	车修膨胀钉
	1.材质：316不锈钢；

2.规格：M10×90mm ( 使用10mm钻头 ）；

3.内容：岩钉*1、垫片*1、螺母*1；

4.适用范围:登山、拓展、探洞、电力救援、高空作业、吊装、工程保护；

5.安装挂片用，在洞穴 、墙壁，层顶，岩壁或岩石上做锚点连接。

6.符合标准：XF 494-2023、GB30862-2014。
	440
	个
	17.67 
	

	50
	L型挂片
	1.符合标准：XF 494-2023；

2.材质：316不锈钢、304不锈钢；

3.尺寸：直径≥10mm；

▲4.破断强度：≥25kN；

5.颜色：银色；

6.适用范围:登山、拓展、探洞、电力救援、高空作业、吊装、工程保护；

7.可多向受力的连接挂片，在牢固的墙体、层顶、岩石、攀岩墙上做锚点使用；

8.大幅度内翻边设计，降低了锁扣与挂片之间的摩擦
	150
	个
	42.67 
	

	51
	5L单兵工具包
	1.材质：PVC夹网布、涤纶；

2.尺寸：≥宽17cm(平摊测量)长27cm；

3.重量：≤250g；

4.容量：≥5L；

5.颜色：不限；

6.适用场景:攀树/攀岩高空作业；

7.加厚防水耐磨耐刮；

8.聚氯乙烯（PVC）夹网布，高周波粘合；

9.备有背带环，可安装背带，体积小易清洗；

10.大小适中，兼顾不同用途，桶型设计；

11.塔形，帮助快速开关袋口操作。
	6
	个
	220.00 
	

	52
	救援三角带
	1.符合标准：XF 494-2023；

2.材质：涤纶、合金钢；

3.重量：≤1300kg；

4.颜色：红色；

5.成人儿童皆可适用，成人高强度合金挂点，儿童为加强涤纶挂点；

6.营救被困者时可在几秒钟内快速穿戴，链接简单快速，大幅提高了救援效率；

7.可调节舒适肩带，加强稳定性，舒适性。
	5
	个
	245.00 
	

	53
	担架背包
	1 材质：聚氯乙烯（pvc）夹网布、织物；

▲2.尺寸：≥110×60×30cm（允差为±1cm） ；

▲3.容量：≥180L（1套担架）；

▲4.重量：（4.3±0.1）kg ；

5.适用担架：BH500 用于担架出行时使用，亦用于收纳，储存等。使用品牌拉链及扣具，在全开式大开口方便拿取，周边做有6道收紧带。加厚舒适背负适合长距离行走。
	6
	个
	2123.33 
	

	54
	电动爬绳器
	1. 主体材质：铝合金，螺丝：不锈钢

2.工作负荷 :30~200kg

3.适用绳径：符合EN 1891或XF 494的 A类夹芯绳索(严禁使用超高分子量聚乙烯和丙纶绳索) 9.5~11mm

4.适用电钻扭矩：120~160N·m无冲击

5.下降性能：0.5m/s (285 kg)~2.0m/s (30 kg)50m(285kg)~200m(30kg)

6.抗摔高度：1m

7.抗温性能：-15~45°C

8.防水性能：IP66

9.重量：（2235±50）g

10. 执行标准：XF 494-2023

11.电钻驱动的上升器,可以接驳手电钻提供提升动力,并具备手动下降器功能, 用于高效提升、下降货物或人员。  配备手提箱 。
	12
	个
	7390.00 
	

	55
	单段可开启万向节
	1.单段可开启万向转还，设计用于和主锁连接。该万向节可防止挽索之间互相缠绕，并让装备保持在合适的位置。采用无滚珠轴承的设计，能在不承重时自由旋转，并且在承重后停止旋，转以确保装备处于合适的位置；。

2.材料：铝，塑料；

3.重量：≤180克；

▲4.断裂负荷：≥23 kN；

5.符合标准：XF 494-2023。
	17
	个
	380.00 
	

	56
	10孔长方形分力板
	1.高强度铝合金10孔条形分力板。10毫米厚斜面孔，允许纺织品(绳，绳，带子)直接插入，而不需要连接器。与所有索具产品兼容；

2.允许创建复杂的锚；浮动，支撑，串联和平行；

3.强度≥36kN；

4.重量：≤220g；

▲5.长160mm（±2mm）；

▲6.孔径20mm（±1mm）；

7.符合标准：XF 494-2023。
	7
	块
	616.67 
	

	57
	可拆卸分力板
	1.重量：≤500g；

2.最小破断强度：≥36KN；

3.高度：≥100mm；

4.宽度：≥185mm；

5.符合标准：XF 494-2023。
	4
	块
	478.33 
	


