采购需求
1、 采购标的
1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	[bookmark: _Hlk224203302]包号
	标的名称
	采购包
预算金额
（万元）
	数量
	是否允许进口
	简要技术需求或服务要求

	01
	田径器材
	35.275
	一批
	否
	详见货物技术规格具体要求


2. 项目背景/项目概述（如有）
田径器材项目
2、 商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
交货时间：自合同签订之日起90日内到货
交货地点：采购人指定地点
2. 付款条件（进度和方式）：按合同约定执行 
3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
[bookmark: OLE_LINK6]4. 质保期：24个月
5. 保险（如适用）：详见合同条款
★6.中标单位供货时需在产品外包装上注明：彩票公益金资助项目。(此为星标条
款，投标商必须满足)。
3、 技术要求
（一） 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标：
本次招标为田径器材项目，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
[bookmark: _Hlk118874770]2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范（如有）
3.为落实政府采购政策需满足的要求：
3.1	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；
3.2	政府采购节能产品、环境标志产品；
（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：详见货物技术规格具体要求
（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：详见货物技术规格具体要求
（四）采购标的的其他技术、服务等要求：
1、投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应，并针对每个设备（至少包含“★”“▲”号或“#”号条款）提供技术支持资料。技术支持资料形式：以制造商公开发布的印刷资料（彩页说明、或加盖制造商公章的技术白皮书（不能是复印件））或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。
2、对于技术规格要求中标注“★”“▲”号或“#”号（如有）的技术参数，在应答采购需求偏离表时具体到技术支持资料页码及条目号。

（五）货物技术规格具体要求
	序号
	货物名称*
	国产/进口*
	数量*
	单位*
	技术参数*

	1
	杠铃杆
	国产
	5
	根
	杆身重量：15kg
长度：2200mm
杆体直径：28mm
套筒直径：50mm
材质：优质合金弹簧钢
表面处理：硬铬 / 哑光防锈处理
承重：≥200kg
滚花：防滑滚花纹理
结构：一体成型，含卡簧槽
精度：直度≤1.5mm/m

	2
	杠铃杆
	国产
	15
	根
	重量：20kg
总长：2200mm
杆身直径：28mm
装片套筒直径：50mm
材质：高弹性合金弹簧钢
表面：防锈耐磨处理
额定承重：≥500kg
杆身直度：≤1.0mm/m
带防滑滚花与卡簧定位槽
一体成型结构

	3
	卧拉架
	国产
	5
	副
	整体尺寸：约 1800×900×1200mm（长 × 宽 × 高）
主体材质：优质矩形钢管，主框架壁厚 ≥3.0mm
结构：一体焊接 / 高强度螺栓连接，稳定框架结构
卧板：高密度海绵 + 耐磨皮革，水平可调（3–5 档）
表面处理：磷化 + 静电喷塑，耐磨防锈
净重：≥120kg
最大承重：训练载荷≥300kg，用户承重≥200kg
脚垫：高密度防滑减震脚垫

	4
	铁饼
	国产
	50
	个
	重量：0.75kg±10g
直径：180mm±2mm
整体厚度：37～39mm
边缘弧度：圆角光滑过渡，无尖锐棱角
结构：饼体采用高强度耐磨材质，外圈金属包边，中心配重均匀
表面：两面平整，无毛刺、无裂纹，具备适度防滑纹理
质量平衡：整体重量分布均匀，旋转稳定
具有国际田径联合会（World Athletics）及中国国家标准（GB/T 23123-2008）的认证

	5
	铁饼
	国产
	100
	个
	重量：1.0kg±10g
直径：190mm±2mm
整体厚度：39～41mm
边缘弧度：光滑圆角过渡，无尖锐棱角
结构：饼体采用高强度抗冲击材质，外圈金属包边，中心配重均匀
表面：两面平整，无毛刺、无裂纹，具备防滑纹理
质量平衡：重量分布均匀，旋转稳定
具有国际田径联合会（World Athletics）及中国国家标准（GB/T 23123-2008）的认证

	6
	铁饼
	国产
	50
	个
	重量：1.25kg±10g
直径：200mm±2mm
整体厚度：40～42mm
边缘弧度：光滑圆角过渡，无尖锐棱角
结构：饼体采用高强度抗冲击材质，外圈金属包边，中心配重均匀
表面：两面平整，无毛刺、无裂纹，具备防滑纹理
质量平衡：重量分布均匀，旋转稳定
具有国际田径联合会（World Athletics）及中国国家标准（GB/T 23123-2008）的认证

	7
	铁饼
	国产
	50
	个
	重量：1.5kg±10g
直径：205mm±2mm
整体厚度：41～43mm
边缘弧度：光滑圆角过渡，无尖锐棱角
结构：饼体采用高强度抗冲击材质，外圈金属包边，中心配重均匀
表面：两面平整，无毛刺、无裂纹，具备防滑纹理
质量平衡：重量分布均匀，旋转稳定
具有国际田径联合会（World Athletics）及中国国家标准（GB/T 23123-2008）的认证

	8
	铁饼
	国产
	50
	个
	重量：2.0kg±10g
直径：220mm±2mm
整体厚度：44～46mm
边缘弧度：光滑圆角过渡，无尖锐棱角
结构：饼体采用高强度抗冲击材质，外圈金属包边，中心配重均匀
表面：两面平整，无毛刺、无裂纹，具备防滑纹理
质量平衡：重量分布均匀，旋转稳定
具有国际田径联合会（World Athletics）及中国国家标准（GB/T 23123-2008）的认证

	9
	铅球
	国产
	100
	个
	重量：3.0kg±10g
材质：实心铸铁或合金材质
外形：标准球形，表面光滑无毛刺、无气孔
直径：89～99mm
表面处理：防锈处理，手感圆润
平衡性：整体重量分布均匀，无偏心
具有国际田径联合会（World Athletics）及中国国家标准（GB/T 23123-2008）

	10
	铅球
	国产
	50
	个
	重量：4.0kg±10g
材质：实心铸铁或合金材质
外形：标准球形，表面光滑无毛刺、无气孔
直径：95～105mm
表面处理：防锈处理，手感圆润
平衡性：整体重量分布均匀，无偏心
具有国际田径联合会（World Athletics）及中国国家标准（GB/T 23123-2008）

	11
	铅球
	国产
	10
	个
	重量：5.0kg±10g
材质：实心铸铁或合金材质
外形：标准球形，表面光滑无毛刺、无气孔
直径：100～110mm
表面处理：防锈处理，手感圆润
平衡性：整体重量分布均匀，无偏心
具有国际田径联合会（World Athletics）及中国国家标准（GB/T 23123-2008）

	12
	铅球
	国产
	20
	个
	重量：6.0kg±10g
材质：实心铸铁或合金材质
外形：标准球形，表面光滑无毛刺、无气孔
直径：105～115mm
表面处理：防锈处理，手感圆润
平衡性：整体重量分布均匀，无偏心
具有国际田径联合会（World Athletics）及中国国家标准（GB/T 23123-2008）

	13
	标枪
	国产
	50
	根
	重量：600g±5g
材质：杆身采用碳纤维或玻璃纤维复合材质，枪头金属材质
结构：枪头坚固耐用，杆身具有合理弹性与抗弯强度
长度：2.30m～2.40m
重心：符合田径训练标准，重心位置均匀稳定
表面：光滑无裂纹、无毛刺，握持区防滑处理
平衡性：整体平衡良好，投掷飞行稳定
具有国际田径联合会（World Athletics）及中国国家标准（GB/T 23123-2008）

	14
	标枪
	国产
	20
	根
	标重量：800g±5g
材质：杆身为高强度碳纤维或玻璃纤维复合材料，枪头为金属材质
长度：2.50m～2.60m
结构：枪头牢固，杆身抗弯性能良好，弹性适中
重心：符合田径训练标准，重心位置均匀合理
表面：杆身光滑无裂纹、无毛刺，握持部位防滑处理
平衡性：整体平衡稳定，飞行轨迹平顺
具有国际田径联合会（World Athletics）及中国国家标准（GB/T 23123-2008）

	15
	抵趾板
	国产
	5
	个
	材质：实木或高强度工程塑料，坚固耐磨
外形：弧形，表面平整光滑无毛刺
弧长：1210mm±10mm
宽度：112mm±5mm
高度：100mm±2mm
表面处理：防腐耐磨处理，颜色为白色
安装：可稳固固定于投掷场地，与地面贴合紧密

	16
	训练起跑器（全踏板）
	国产
	10
	副
	1. 重量：7—9kg
2. 材质：主体采用高强度铝合金型材，踏板为铝合金+加厚防滑橡胶

3. 外形：双踏板全掌支撑结构，带刻度调节导轨，整体规整无毛刺

4. 主体长度：900mm±20mm

5. 总宽度：420mm±20mm

6. 踏板尺寸：250mm×160mm±10mm

7. 距离调节：0—550mm，多档位刻度可调，调节顺畅

8. 角度调节：45°—80°，5—8档可调，定位牢固

9. 底部固定：配备钢制地钉（长9—12mm），固定稳固

10. 表面处理：阳极氧化或静电喷塑工艺，耐磨防腐，不易褪色

11. 稳定性：底部多钉固定设计，起跑时不滑移、不晃动



