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一、总体说明
1.1 本章所提出的技术要求是对本次招标货物及伴随服务的基本要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物及伴随服务除了满足本技术要求外，还应符合中国国家、行业、地方或设备制造商所在国的有关强制性标准、规范。当上述标准、规范的有关规定之间存在差异时，应以要求高的为准。
1.2 本章中提及的工艺、材料、设备的标准及品牌或型号（如有）仅起说明作用，并没有强制性。投标人在投标中可以用替代工艺、材料、设备的标准及品牌或型号，但这种替代须实质上满足、等同或优于本章技术要求，同时须提供相关证明材料，否则可能被评标委员会认定为负偏离。
1.3 除非有特别说明，本章中所列的具体参数或参数范围，均理解为采购人可接受的最低要求。
1.4本项目核心产品为湿式救援服。
二、采购内容
	序号
	产品名称
	单位
	数量
	备注

	1
	水域救援头盔
	个
	120
	

	2
	水域救援靴
	双
	120
	

	3
	激流救生衣
	件
	120
	

	4
	▲湿式救援服
	件
	120
	

	5
	水域割绳刀
	把
	120
	

	6
	水域抛绳包
	个
	120
	

	7
	荧光指挥棒
	个
	120
	

	8
	防爆强光手电筒
	个
	120
	

	9
	水域救援装备包
	个
	120
	

	10
	对讲机
	台
	120
	

	11
	运动相机
	台
	24
	

	12
	防水头灯
	台
	120
	


三、技术要求
（一）标识符号
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	重要参数
	★
	重要技术指标，根据评分办法中相关要求进行评审。

	一般参数
	无标识
	一般技术指标，投标人须全部满足要求，负偏离将投标无效。以“技术要求偏离表”中列出的负偏离为评审依据，未列出偏离的，视为完全响应。无标识项投标时无需提供证明材料，可在合同签订前按照采购人要求提供相关证明材料原件供采购人核验（如检测报告、产品彩页、官网截图等）。若无法提供，采购人有权取消其中标资格。

	注：
标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求。



（二）质量技术标准
水域救援防护装备由水域救援头盔、水域救援靴、激流救生衣、湿式救援服、水域割绳刀、水域抛绳包、荧光指挥棒、防爆强光手电筒、水域救援装备包、对讲机、运动相机和防水头灯组成：
1.水域救援头盔
1.1顶端≥8个透气孔，头盔内腔气流通畅，大温差环境中，具有高舒适度；
1.2头盔两侧带战术导轨前端墨鱼干设计，两侧护耳拥有模压一体式通气排水孔，更能保证水流排出、通气顺畅，方便清洗，保护耳部的同时不影响听力；
1.3 ABS工程塑料注塑成型盔壳，高冲击强度，良好的机械性能；
1.4 高密度EVA缓冲垫，密闭泡孔结构，不吸水，回弹性和抗张力高，良好的耐水性能和低速冲击能量吸收能力；
1.5 头箍设有整体包裹全防护型EVA衬垫，增加佩戴者后脑勺部分的舒适性，魔术贴固位，易于拆卸清洁和更换；
1.6 快调式帽衬，可单手操作，全方位满足个性化尺寸调节需求；
1.7 盔壳材质为优质ABS工程塑料;
1.8 系带为宽15MM尼龙织带材质，塑钢快插扣闭合；
1.9 头盔的漂浮性能佳，经过检验测试，放入水中漂浮≥4小时后，头盔能始终漂浮在水面上；
★1.10冲击吸收性能：分别经过高温50℃环境和低温-25℃环境保持4小时后，头模所受到最大冲击力≤2800N，帽壳不应有碎片脱落；
1.11 重量：≤550g；
★1.12 侧向刚性：救援头盔帽壳的最大变形≤20mm,卸载后变形值≤1mm。
2.水域救援靴
★2.1 水域救援靴由靴头、靴外底、靴跟、靴底和带舒适层的靴帮等组成，鞋帮高于脚踝，提供良好的关节保护；
★2.2 整体为系带加侧拉链设计，贴合舒适，且穿脱快捷，魔术贴收紧设计，靴子不易脱落；
2.3 靴子内侧设有排水孔，方便出水；
2.4 跟处凸起设计，方便与脚蹼搭配使用；
★2.5 防滑性能：静摩擦系数：≥0.27；动摩擦系数：≥0.08；
★2.6 整鞋耐折性能：割口裂口长度≤6mm，外底无新裂纹，帮面不应出现破损，帮底结合部位无开胶；
2.7 鞋帮拉出强度：≥70N/cm；
2.8 靴底抗刺穿性能：靴底的抗刺穿力≥1200N；
★2.9靴帮抗刺穿性能：靴帮材料的最大抗刺穿力≥70N。
3.激流救生衣
★3.1激流救生衣浮力：≥160N，浮力损失≤1%；
★3.2面料断裂强力：经向≥5500N，纬向≥7000N，撕破强力：经向≥1000N，纬向≥1100N;
3.3穿脱性能：经指导后穿着人员正确地穿上救生衣的时间≤22s，经指导后穿着人员在水中脱掉救生衣的时间≤8s；
★3.4救生衣质量：≤2.5Kg；
3.5水中姿态:穿着救生衣在水中全身放松，人体能处于直立姿态，且人嘴高出水面≥160mm；
3.6快脱带在扣减闭合状态下能承受不大于2500N的拉力，且扣件未出现开启或损坏现象；
3.10救生衣衣身能承受3250N的作用力30min而不损坏；
3.11救生衣肩部能承受1000N的作用力30min而不损坏；
3.12裆带与救生衣衣体之间能承受1000N的作用力而不发生脱离或损坏；
★3.13胸前织带破断力≥17500N。
4.湿式救援服
4.1 厚度≥3mm的三层防水氯丁橡胶复合面料，有较强的拉伸强度和耐磨性能，良好的抗皱性与保形性，着身后更贴身便于行动；
4.2 连体前穿式湿式服，前部纵向主入口，裤脚和袖口设有可调节开口大小的拉链。保证穿着时的便捷性，高强抗拉性且易于拉开与闭合；
4.3臀部、肘部和膝部，优质耐磨抗撕裂面料大面积补强，高效缓解冲击力，增加抗磨性，有全面的保护能力；
4.4湿式服的面料经150N、持续10s的拉伸强度试验，试样的经向、纬向均未出现断裂现象；
4.5湿式服的接缝经250N、持续10s的接缝强度试验，试样未出现断裂现象；
★4.6面料抗永久变形：纵向≤ 2％，横向≤ 3％；
4.7湿式服的面料在静水压100kpa下5min后，试样未出现水滴渗漏；
★4.8面料耐磨性能≥35000r；
4.9色牢度：耐皂洗色牢度（变色、沾色）≥4-5级、耐酸汗渍色牢度变色≥4-5级，沾色≥4级、耐碱汗渍色牢度变色≥4-5级，沾色≥4级，耐摩擦色牢度（干摩、湿摩）≥4-5级，耐光色牢度变色≥4级。
5.水域割绳刀
5.1采用钛合金或不锈钢刀刃，结实耐用，刃口锋利，可快速切断5mm尼龙绳，防锈蚀。防滑刀柄，形状便于抓握。刀背带锯齿设计，带缺口，无刀头，带快卡扣，硬塑料刀鞘手柄带护口；
★5.2整体长度≤190mm，刀柄长度≤110mm，刀刃长度≤80mm；
5.3刀体抗弯性能：刀体悬挂 60kg重物，保持30min，不应发生断裂和明显变形；
★5.4切割性能：能切断直径9.5mm的消防安全绳，切割时间≤7s，能切断直径 12.5mm的消防安全绳，切割时间≤8.5s，能切断直径16mm的消防安全绳，切割时间≤9s；
5.5硬度≥56HRC；
★5.6耐低温及跌落：在-35℃±2℃低温箱内恒温2h后，分别按照水平状态、头部垂直向下状态、尾部垂直向下状态从1.5m高度自由落体跌落，刀鞘不应破裂或损坏，刀体不应从刀鞘中脱出，各零部件应无损坏或变形，工具和附件不散落。
6.水域抛绳包
6.1腰挂式水域救援抛绳包由腰带和抛绳包组成，能很方便地环绕在腰间；模块化设计，功能齐全。绳包可以在水上漂浮起来，收口型的顶端设计，方便流畅的进行抛投动作和更便捷的填充；
6.2绳索表面凹凸花纹，防滑，抓握有力；
6.3安全绳直径≤6mm，破断强度≥5KN；
★6.4漂浮性能：完全收纳配用绳索后，经48h 的漂浮性能试验,抛绳包始终漂浮在水面上；
★6.5绳子长度≥20m。
7.荧光指挥棒
7.1符合GA/T 1428-2017《消防用荧光棒》或符合 XF/T1428-2017 全项检测标准《消防用荧光棒》。
★7.2尺寸：直径≥15mm，长度15±0.5cm。
7.3初始亮度≥210cd/m²，有效亮度≥20cd/m²。
7.4低温、高温持续时间≥2h，湿热持续时间≥24h。
7.5内部溶液闪点温度≥90℃。
8.防爆强光手电筒
8.1采用大功率超高亮度固态光源，发热量低，工作电流小，防爆性能优良，工作寿命长，可达到长期免维护的效果。
8.2额定电压:DC3.7V;额定功率:≥5W；Ex ib IIC T4 Gb。
8.3额定容量:≥1900mAh。
★8.4灯具切换强光模式1米处初始中心照度:≥17000 1x、灯具切换弱光模式1米处初始中心照度:≥6400 1x，灯具切换强光模式2米处初始中心照度:≥4500 lx、灯具切换弱光模式2米处初始 中心照度:≥20001x。
8.5采用轻质合金精密加工而成，抗强力碰撞和冲击，耐高低温，满足在恶劣环境及气候条件下使用。
8.6强光放电时间≥4小时，工作光放电时间≥8小时。
8.7电池具有过充、过放和短路保护功能，灯具选用5V-Type-C充电口。
★8.8灯具选配有液晶显示屏，可直观查看灯具工作状态、电量、剩余工作时间等信息，根据需求可选配显示单位，人员的信息。
★8.9灯具尾部带有红色信号指示功能，大开关设计，灯具开启照明时开关呈红色警示状态，警示灯可视距离不小于200米，给后方作战人员提供警示作用。
8.10可采用手持、腰挎、袋装、头盔佩戴等携带方式，携带非常方便。
9.水域救援装备包
9.1分仓式设计，主仓用来放置救生衣、水域救援服、头盔、靴子等大件，副仓用于单独放置其它小件救援装备；
9.2背囊可手提，可单肩背，可双肩背，可手动拖拉；
9.3震荡冲击性能（20Kg）：手提、肩带300次，双肩背带400次，拉杆500次，试验后箱体无变形，无开裂;各部件不变形，无断裂、损坏；
★9.4行走性能：4km/h负重20KG试验,走轮转动灵活、无卡阻、无变形;轮架、轮轴无变形、开裂;
★9.5外层面料断裂强力：经向≥1800N，纬向≥1200N；
9.6外层面料撕破强力：≥150N；
★9.7外层面料耐磨性能≥50000r；
★9.8外层面料防水性能-静水压法≥200kPa；
9.9跌落性能（20Kg，距冲击平面900mm），试验后箱体无开裂，走轮、轮轴、支架不断裂。
10.对讲机
10.1在国家无线电委员会有备案；
★10.2具备防尘防水功能，检测等级不低于IP68级；
10.3电池：≤1600毫安时的锂离子电池；
10.4 DMR标准制式，在单机数字模式下可以保持两组语音或数据通道；
10.5可以按照模拟模式或数字模式运行；
10.6内置话筒、扬声器、PTT按钮需做防滑处理、具备不少于2个自定义开关；
10.7支持写入双区域，能支持写入32个信道；
10.8支持声控激活（VOX）功能；
10.9数字信道语音加密功能；
10.10 MIC增益自动可调；
10.11呼叫方身份识别；
10.12射频功率 　 H：<4W     L：2W
10.13假信号响应 　 ≧70dB；
10.14音频输出功率 　 ≧1000 mW；
10.15音频失真 　 ≦ 5%；
10.16信道间隔 　 25 kHz/12.5 kHz；
10.17频率稳定度 　 ±2.5ppm；
10.18工作电压 　 7.5VDC；
10.19天线阻抗    50Ω；
10.20话筒阻抗 　 2.2KΩ。
11.运动相机
11.1尺寸（宽*高*深）：≤80*60*50（mm）；
11.2重量：≤180g；
11.3电池容量：≥1500mAh；
11.4防水≥10m；
11.5工作温度：-10℃~35℃；
11.6全新蓝牙音频支持 AirPods 和其他蓝牙音频设备，实现无线录制音频及语音控制。
11.7 5.3K60、4K120 和 2.7K240 视频分辨率；
11.8前后双液晶屏：前置1.4英寸显示屏，背面2.27英寸触控屏。
12.防水头灯
12.1为水域救援提供光源，采用三颗3W光源，亮度≥300lm，泛，聚光，信号灯，三种模式搭配。
12.2泛光、聚光、聚光渐暗、闪烁、红、蓝、绿信号等7种照明模式，灯具聚光具有10%-100%无极调光功能和具有触摸感应开关功能。
★12.3强光模式下连续照明时间≥90min，工作光模式下连续照明时间≥50h，节能模式下连续照明时间≥200h。
12.4灯具具有四波段式蓝色电量显示功能，可以随时直观的查询电量剩余情况。
★12.5聚泛光同时开启、满电状态下，lm处强光照度应≥1900lx，2m处强光照度应≥500lx,5m处强光照度应≥60lx。
12.6灯具的外壳防护等级应符合GB/T4208-2017中IP68等级的规定，可在水下使用，1米工作≥100分钟灯具不进水，防水等级≥IP68。
12.7灯具的重量应≤100g。
★12.8灯具信号光夜间可视距离应≥150米。
12.9灯具可配夹扣卡在头盔上使用，也可选配头带直接戴头上或套在头盔上使用。
注：上述带“★”技术参数，投标时须提供具有CMA或CNAS标志第三方检测机构出具的检测报告作为佐证，带“★”参数须在检测报告中体现。

4、 其他要求
1、货物的生产、安装、维修、检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。 
2、供货时所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品，并完全符合国家质量标准，提供厂家出具的合格证书、有国家强制性认证要求的产品须提供相应证书。 
3、质保及售后服务 
1）质保期除对讲机、运动相机和防水头灯为自验收合格之日起不少于3年，其余采购货物质保期为自验收合格之日起不少于1年。
2）所投产品所有功能符合或优于招标文件的要求。
3）设备质保期间，应给产品进行维修服务。 
4、验收
1）采购人和相关部门按照国家、省、市相关规定标准验收，中标人予以配合。
2）货物在验收时，中标供应商应提供制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等相关资料。

