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第一节 技术要求
1、 采购标的主要技术参数及数量
[bookmark: _Toc14485][bookmark: _Toc256000014]第1包：救援器材类
	序号
	标的名称（货物名称）
	单位
	技术参数
	数量

	1
	分体式担架         
	个
	1.担架采用分体结构；
2.材质：钛2（配件：聚乙烯，PE，涤纶）；
3性能要求
3.1 尺寸≥2000*500*150mm（分体）；
3.2 重量≤8kg；
3.3 有效承重≥300kg；
3.4 管材一体成型弯管，副管满焊，强度大，共有5个挂点分布在两侧及尾部正中，适合不同的悬吊方式，
3.5 配置背部支撑耐用聚乙烯背板长至小腿部，13mm格阻燃网衬，四条快拆装功能的固定带；
3.6 主管直径24mm方便抓握，架连接采用主管螺纹连接、底部七字互扣，结构强度大，可实现快速拆装。
4．其他要求
4.1铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，提供硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等。
4.2二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、操作方法、注意事项、维护保养等信息。
4.3资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘。
4.4 配件：提供2条快拆装功能的固定带以备更换；
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	2
	锂电螺丝刀        
	套
	1.有6档扭力调控，即推即启，配备智能芯片；
2.最大扭矩5牛·米，最小扭矩0.2牛·米，定额电压3.6V；
3.配备45件批头组件，可满足日常所需要。
4批头要求
4.1 25mm短批：
4.1.1 十字批头：3件PH1、3件PH2、2件PH3；
4.1.2 一字批头：4、5、6、7；
4.1.3 内六角：H3、H4、H5、H6；
4.1.4 梅花：T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40；
4.1.5 带孔梅花：T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40；
4.2 50mm批头
4.2.1 批头：T15、T20、PH2、PZ2、SL5.5、H5；
4.3 磁性套筒：6mm、8mm、10mm各一个；
4.4 其他：300mm万向轴一个、90°拐角器一个
5.提供专用配件箱两个，1号箱将螺丝刀、电池、充电器整齐收纳，2号箱将提供所有批头完整收纳。
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	3
	手持锂电钻套装     
	套
	1.产品用于旋入及旋出螺丝；
2.可在木材、金属、塑料、墙壁上进行钻孔作业；
3.性能要求
3.1电源电压≥18V，最大夹持能力≥10mm，机器重量≤1.5kg；
3.2最大钻孔能力（mm）：木材≥30、钢材≥10、砖墙≥10。
4.其他要求
4.1配备塑收纳箱、备用电池2块、充电器一个、金工钻头（2、3、4、5、6毫米各一个）、石工钻头（4、5、6、8、10毫米各一个）、木工钻头（4、5、6、8毫米各一个）、羊角锤1把、老虎钳1把、扳手1把。
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	4
	套筒组合           
	套
	1.材质：铬矾合金钢；
2.内含121件产品；
3.提供专用工具箱将121件产品完整收纳，并分类整齐摆放；
4.套筒型号及数量
4.1 含2件12.5mm系列转向接杆；
4.2 含2件10系列转向接杆；
4.3 含4件6.3mm系列公制长套筒；
4.4 含4件10mm系列长套筒；
4.5 含2件10mm系列公制火花塞套筒；
4.6 含4件12.5mm系列英制套筒；
4.7 含7件12.5mm系列公制套筒；
4.8 含11件10mm系列公制套筒；
4.9 含10件6.3mm系列公制套筒；
4.10 含10件6.3mm系列英制套筒；
4.11 含9件10mm系列英制套筒；
4.12 含1件12.5mm快速脱落棘轮板手；
4.13 含1件12.5mm外向接头；
4.14 含1件10mm外向接头；
4.15 含1件三爪滤芯扳手；
4.16 含1件6.3mm外向接头；
4.17 含7件中孔型花形旋具头；
4.18 含1件10mm快速脱落棘轮板手；
4.19 含4件12.5mm系列公制风动强力套筒；
4.20 含1件6.3mm接杆；
4.21 含1件6.3旋具头接头；
4.22 含1件6.3mm快速脱落棘轮扳手；
4.23 含1件6.3系列旋柄；
4.24 含8件10mm系列花形套筒；
4.25 含2件10mm一字形旋具套筒；
4.26 含2件10mm十字形旋具套筒；
4.27 含4件10mm六角旋具套筒；
4.28 含2件10mm米字旋具套筒；
4.29 含7件10mm中孔花形旋具套筒；
4.30 含10件全公制抛光两用扳手。
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	5
	泡沫输转管
	根
	1.PVC材质，透明加厚带有网状钢丝，与泡沫输送泵配套使用；
2.接口为把式不锈钢快速接头，防腐材质；
3.接口尺寸：1.5寸（DN40），接口与管头采用压扣固定；
4.提供5m管2根、10m、20m各一根，分别自带过滤网头（可拆卸），输转管可通过快速接口串联使用。
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	6
	柴油空压机
	台
	1.检验/检测报告要求（投标时提供）
1.1 产品符合相关标准要求，提供由国家认可的检测机构出具、与所投产品型号一致完整有效的检验/检测报告。
2.产品技术规格要求
2.1 柴油机
2.1.1 功率：≥16kw；转速：≥2000 每分钟；
2.1.2 油箱容积：≥15L; 燃烧方式：直喷燃烧；
2.1.3 启动方式：电启动、手动启动；
2.1.4 冷却方式：水冷；冷却水箱≥50L。
2.1.5 搭载新国标全铜交流电机。
2.2 储气罐
2.2.1 气罐储气量≥120L；
2.2.2 储气罐自带安全阀、压力表、排水口；
2.2.3 罐体采用烤漆工艺
2.3 其他设备及性能
2.3.1 排气量：≥3m³/min；
2.3.2 排气压力≥1.6MPA；
2.3.3 气缸数量≥3 个；
2.3.4 储气罐为下置卧式；附件连接出气口：≥2 个；
2.3.5 整体框架采用加厚槽钢焊接成型，底部带有防滑移动脚轮；
2.3.6 整体气路采用加粗气管；
2.3.7 配备长轴、短轴、手持风炮各 1 台、5m、10m 风炮气管各 2 根；
2.3.7.1 长轴、短轴风炮输出端为 1" 方头；扭紧螺栓能力：≥M36；
2.3.7.2 手持风炮输出端为 1/2" 方头；
2.3.7.3 风炮气管为高压防爆钢丝气管
3.其他要求
3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，提供硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等。
3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、操作方法、注意事项、维护保养等信息。
3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或 U 盘。
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	7
	风炮机和套筒       
	个
	1. 检测报告与产品配备要求
1.1 产品符合相关标准要求，风炮机提供由国家认可的检测机构出具、与所投产品型号一致完整有效的检验/检测报告。（投标时提供）
1.2 提供长轴、短轴各一台
2.产品性能及配件要求
2.1 长轴主要性能
2.1.1 输出端为 1" 方头；扭紧螺栓能力：≥M36；单锤无销；
2.1.2 工作扭矩：≥3500（N.m），最大反向扭矩≥2500（N.m）；
2.1.3 空转转速：≥4500（rpm），耗气量：≤20（CFM）；
2.1.4 输出轴长度：8"，进气口尺寸：1/2"；
2.1.5 最小管内直径：12.5mm，工作气压：≥8（Kgf/cm²）；
2.1.6 长宽高（mm）：≤650*150*200，净重：≤15kg；
2.2 短轴主要性能
2.2.1 输出端为 1" 方头；扭紧螺栓能力：≥M36；单锤无销；
2.2.2 工作扭矩：≥3500（N.m），最大反向扭矩≥2500（N.m）；
2.2.3 空转转速：≥4500（rpm），耗气量：≤20（CFM）；
2.2.4 输出轴长度：2"，进气口尺寸：1/2"；
2.2.5 最小管内直径：12.5mm，工作气压：≥8（Kgf/cm²）；
2.2.6 长宽高（mm）：≤500*150*200，净重：≤13kg；
2.3 套筒要求
2.3.1 材料：铬钼钢材质，坚固耐用；
2.3.2 规格（mm）：22、24、27、30、32、33、34、36、38、41、46、50、55、60、65、70 及 200mm 连接杆 17 件，整齐收纳为一个工具箱并整齐摆放（与风炮机配套使用）；
2.4 配备 10 米、20 米钢丝管各 2 根，主机进气口快速接口 2 个。
3.其他要求
3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，提供硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等。
3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、操作方法、注意事项、维护保养等信息。
3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或 U 盘。
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	无刷充电式D型冲击扳手                
	个
	1. 整体要求
1.1符合国家标准要求，提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致完整有效的检验/检测报告。（投标时提供）
2.性能要求
2.1.工作电压：≥18V，配备两电一充；
2.2.电池类型：锂电池；
2.3.重量（配电池）：≤15kg
2.4.档位调节：多档调节不少于三正一反；
2.5.空载转速（1/2/3/反）：≥400/500/800/800rpm；
2.6.扭矩（1/2/3/反）：≥250/500/2500/2500Nm；
2.7.防护等级：≥IP65；
2.8.夹头类型：方形一寸；
2.9.最大拆卸拧紧螺栓：≥M48。
3.其他要求
3.1铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，提供硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等。
3.2二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、操作方法、注意事项、维护保养等信息。
3.3资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘。
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	9
	卧式气动千斤顶
	个
	1.电镀防锈；卧式折叠；
2.气动千斤顶；
3.起重量≥大于50吨；
4.底部带滑轮，方便移动；
5.附带两块垫铁；10米气管两根。
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	10
	刹车鼓移动推车
	辆
	1.高强度钢管；
2.重负荷滚动滑轮；
3.长≥1.3米 宽≥0.5米；
4.重量≤8Kg 。
5.用于拆卸车辆轮胎及刹车鼓时移动。
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	11
	启动飞轮          
	套
	1.450机动链锯启动飞轮。
2.铝合金材质，一体压铸成型
	15

	12
	多功能工具柜车(含工具）
	个
	1.车体要求
1.1 车体采用≥1.2mm厚度冷轧钢板制造，砂漆表面，抗滑痕，防锈强，1.0mm厚度冷轧钢板抽屉，滚珠滑轨设计；
1.2 静音脚轮带刹车；柜体7层拉箱，每一层拉箱内置泡沫托板，整齐摆放各类器材。
2.工具配备要求
2.1 工具组配备一
2.1.1 1/2短六角套筒（mm）：8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、19、19、20、21、22、23、24、27、30、32；1/2短梅花套筒（mm）：34-36；
2.1.2  1/2压配套筒（55mm长S2）：T20、25、27、30、40、45、50、55；M5、6、8、10、12；H4、5、6、7、8；2.1.3 1/2长气动套筒：10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24;
2.1.4 1/2万向节、1/2弯杆（10寸）、1/2连接杆（5、10寸）、1/2压配套筒125mm长S2：T52、72齿直柄棘轮扳手1/2、1/2可调节扭力扳手（20kg）；
2.2 工具配备二
2.2.1 3/8短六角套筒（mm）：8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19;
2.2.2 3/8长六角套筒（mm）:8、9、10、11、12、13、14、15、17、19
2.2.3 型套筒3/8E（mm）：E8、10、11、12、14、16、18、20；1/2E型套筒（mm）：E22-24；3/8*14mm梅花火花塞套筒、3/8火星塞套筒16-21mm；
2.2.4 3/8压配套筒48mm长S2：T10、15、20、25、27、30、40、45、50；H3、4、5、6、7、8、10；PH1、2、3；FD5.5-6.5
2.2.5 变头：1/2*3/8、3/8*1/2、3/8*1/4、1/4*3/8、1/2弹套8厘3/8滑竿、3/8三用滑头、3/8接杆3、6、10寸、3/8万向节、72齿直柄棘轮扳手3/8；
2.2.6 1/28mm*30长批头S2：H5、6、7、8、10、12；M5、6、8、10；PH3；中空T28、27、30、40、45、50、55
2.2.7 1/4压配套筒37mm长S2：T8、10、15、20、30、40；H3、4、5、6、7、8；PZ1、2、3；PH1、2、3；FD4、5.5、7；1/4短六角套筒（mm）：4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14；
2.2.8 1/4万向节、1/4弹套、1/4滑竿、1/4接杆2-4寸、1/4软接杆、1/4小方杆、1/4批头25mm长S250个、72齿直柄棘轮扳手1/4
2.3 工具配备层
2.3.1 梅花开口两用扳手（mm）：8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24；九件套中长内六角、九件套中长内六花；L型穿孔扳手（mm）：8、9、10、11、12、13、14；油管扳手：8*10、10*12、13*14；
2.4 工具配备四
2.4.1 10*30长批头S2（mm）：M5、6、8、10、12；H4、5、6、7、8、10、12；T20、25、30、40、45、50、55；不穿心螺丝刀：6*38、3*75、6*100、6*150，十字一字各一把；
2.4.2 10*75长批头S2（mm）：M5、6、8、10、12；H4、5、6、7、8、10、12；T20、25、30、40、45、50、55；2.4.3 冲击批组T柄铬钢（mm）：8、10、12、13；1/2压配套筒125mm长S2：T52；
2.4.4 1/4*6.3mm批头25mm长S2；18个、气门芯扳手、1/2压配套筒200mm长铬钢：H5、6、8、10、12
2.5 工具配备五
2.5.1 卡簧钳（175mm）:内直、外直、内弯、外弯各一把;6寸尖嘴钳、8寸尖嘴钳、6寸斜口钳、8寸钢丝钳、8寸鲤鱼钳、8寸核桃钳、10寸活动扳手、10寸水泵钳各一把。
2.6 工具配备六2.6.1 扣式机滤不锈钢小号、中号、3/8滑竿；大力钳10寸、指针式扭力扳手（0-300N）、1/2扁三爪、1/2氧传感器套筒；帽式机油格钢：901、902、903、904；减震器套筒（mm）：27、32、36；10mm三角、10mm内四角、12花M16；2.6.2 1/2短梅花套筒（mm）：8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、27、30、32；2.6.3 油底壳六角工具（mm）：8、9、10、12、14、17、T45；
2.7 工具配备
2.7.1 万用表一块、轮胎气压检测表
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	全方位自动泛光灯
	个
	1．整体要求
▲1.1 符合国家《GB26755-2011移动式照明装置》标准要求，灯具具有应急管理部相关检测机构出具检测报告及消防产品认证证书和国家认可的检测机构出具的检验/检测报告复印件。（投标时提供）
1.2、用于灾害现场作业照明，由照明系统、供电系统、升降系统，蓝牙音响系统等组成，可携带、拖带、自行或通过交通工具进行移动的照明装置。
2.主要技术参数
2.1 采用一体化设计，无需装卸，一键升降，任意高度可停，最大升起高度4.5m，且内置语音系统，升降过程语音提示；
2.2 灯头采用3*200W LED光源，光通量达3*20000lm，采用无极调光设计10%~100%，可实现多角度、全方位照明；2.3 灯头防护及电气箱防护等级IP65，可在雨雪天气等恶劣环境中正常使用；
2.4 灯具采用外部发电机供电，同时也可实现外接市电供电，同时在无外部电源情况下灯内置锂电池组，可应急照明使用１ｈ以上；
2.5 灯具内置控制面板、LCD显示屏、支持蓝牙、无线喊话、U盘播放音频、录音功能、30W大功率喇叭、便于现场指挥、人员调度；
2.6 配备大号10寸行走轮，道路通过性好，可实现单人拖行，自带4个高度可调节支脚增加稳定性；
2.7 同时具备输出接口4个，12V2A，5V3.5A、U盘接口、音频接口，可为手机、布控球等小型设备进行供电；
2.8 符合GB26755-2011国家标准，绝缘电阻＞500MΩ，在高温、低温、恒定湿热、雨淋、振动实验后，产品均能正常工作。（投标时需提供国家认可的检测机构出具的检验/检测报告验证）
2.9 符合GB26755-2011国家标准，灯组经过100个工作周期可靠性实验后，灯具仍能正常工作。（投标时需提供国家认可的检测机构出具的检验/检测报告验证）
3.其它要求
3.1 交货验收时，配备中文说明书一份。
3.2 灯具及充电器上需有明确的生产厂家、产品名称、型号、产品编号，生产日期、防护等级等标识
3.3 交货验收时，标明产品、生产厂商、生产日期、型号
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	二号灭火工具
	把
	1.橡胶皮长≥500mm，橡胶条数16条；
2.手柄柄长直径（29-31）mm,长度（1300±50）mm；
3.具有国家认可的检测机构出具的检验/检测报告（投标时提供）。
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	野战炊事箱组50型
	套
	1.检验报告要求
1.1 符合国家标准要求，提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验/检测报告（投标时提供）；
2.产品性能及配置要求
2.1 整体要求
2.1.1 满足 1 小时内加工制作满足不少于 50 人份的主副食，野外条件下提供饮水开水保障。
2.1.2 海拔：3000 米以下使用。
2.1.3 配备炊具 2 套、餐具 120 副、配备 2 套帐篷（食品加工帐篷 1 个，餐饮帐篷 1 个）。
2.1.4 灶具、照明、排风采用 12v 电源。
2.1.5 电控箱及电源连接处、危险部位应有安全保护装置或警示标志。
2.1.6 配备不少于 4 个收纳箱，所有附件分箱收纳，尺寸约：1200mm*600mm*600mm。
2.1.7 质量：≤75kg（单箱质量）、≤300kg（装箱质量）。
2.2 炉灶
2.2.1 柴油炉灶：耗油量≤4kg/h。
2.2.2 质量≤20kg（不含燃油），燃料为柴油或甲醇。
2.2.3 油箱容积：≥15L，额定输出≥DC12v 且带有保护装置。
2.2.4 炊具总重量：≤50kg，总尺寸≤1200mm*600mm*600mm。
2.3 照明
2.3.1 电源电压≥DC12v。
2.3.2 灯具功率≥30w，LED 灯防护等级≥IP42。
2.4 装箱要求
按炊具、炊具、帐篷、附件分别装入收纳箱。
2.5 炊具要求
2.5.1 炊具 1：灶具 2 台、驱动电源 2 个、连接电线、固定支腿、烟道帽各两套。
2.5.2 炊具 2：菜板 2 个、洗菜水盆 5 个、面板 1 个、水瓢 2 个、锅刷 1 个、菜刀 2 把、勺子 1 把、铲子 1 把、漏勺 1 把、高压锅 1 个（含盘子、支架、锅体、锅盖、蒸屉各 1 个）、带盖水缸 1 个、水缸支柱 1 套、带盖炒锅 1 个、提手 2 个、油石 1 个、电线 2 根、帆布手套 2 副、LED 灯 1 个、锤子 1 把、地钉 4 个。
2.6 餐具要求
2.6.1 配备不锈钢餐具 120 副，包括餐盘、汤碗、筷子、汤勺。
2.7 帐篷要求
2.7.1 炊事帐篷：折叠底座 1 套、篷布 5 块、四角底座 4 个、地板 4 块、上斜梁、上横梁、立柱各 4 根、地板 4 块、底座横梁 6 根、折叠中梁 1 根、边支架 4 个、中间支架 1 个。
2.7.2 餐饮帐篷：≥50㎡充气帐篷一个，配备充气泵。
3.其他要求
3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等。
3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、操作方法、注意事项、维护保养等信息。
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	洗车机
	台
	1. 整体要求：
1.1符合国家标准要求，提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验/检测报告。（投标时提供）
2.性能要求
2.1工作电压：380V；功率：≥7KW；
2.2.压力：≥250bar；进水压力：≥5bar；
2.3.高压管长度：≥20M；流量：≥10升/每分钟；
2.4.洗车机电机为纯铜材质；自带滚轮可移动；
2.5.进水管为耐磨材质，带双层过滤网;
2.6.出水管帆布钢丝防爆管（或优于）出水管接口为铜质快速口；
2.7.提供配套高压洗车长水枪1把、泡沫壶1个，喷嘴型号不少于3种。
3.其他要求：
3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，器材表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等。
3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息。
3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘。
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	位移监测仪
	套
	1.用于检测墙体可能出现松动倾倒、建筑大梁下沉、金属罐体侧移或是玻璃墙倒塌等提前预警的报警系统，设备由激光位移主机，手持终端，倾角监测仪2路、三脚架组成。
▲2.激光数量≥2束激光，同时监控≥2个监测点，目标表面具有红色激光点显示，激光量程≥100m，激光精度≤1mm；具备绿激光指示功能，并可独立进行控制；
3.每路激光可进行水平向机械调整，激光探测调节可手动调节激位置，调节范围在 50m 范围内为+2m，在 100m范围内为±4m；
4.激光位移主机采用双屏幕显示：屏幕尺寸≥4英寸，一屏双显，左侧显示激光测距信息，右侧显示可见光视频，视频配有独立开关。激光主机显示屏带有按键，可显示被监测物体，视频画面可光学变倍，数字放大、缩小、聚焦；
5.视频监测：≥10倍光学连续变倍，电子变焦≥32倍；具备自动聚焦功能和电动调焦功能；
6.无线传输距离：手持终端与激光位移主机的通讯距离≥500m；
▲7.具备声光报警功能，报警声级应≥120dB，报警灯≥4颗；阈值调节范围1mm～999mm，可通过激光位移主机按钮调节报警阈值；具有语音播报功能，可根据监测情况，提示过近，过远，电量不足等信息；
8.倾角报警器监控装置数量≥2，可显示报警值大小，报警值≤1°；
9.倾角接收器自带一键搜寻功能，当倾角检测仪被掩埋时可进行查找；
▲10.具备拍照、录像、探测数据存储及回放功能，内置32G存储卡（支持扩展），可存储不少于3000万条探测信息，并支持以表格形式导出；
11.具备WIFI、4G无线传输功能，并与移动控制终端进行通信；
12.防护等级：≥IP65；
13.供电方式：内置充电锂电池，续航时间≥12h，主机具备充电指示功能；
14.提供具备CNAS或CMA认证标识的检验/检测报告扫描件，以上▲参数应在检验/检测报告体现。（投标时提供）
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	无腿电动叉车
	台
	1. 整体要求
1.1符合国家标准要求，提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验/检测报告。（投标时提供）
2.性能要求
2.1 叉车立柱采用加厚型钢材，可前后移动、前倾后仰；
2.2 操作手柄：多功能设计（前进、后退、升降、紧急制动开关、喇叭为一体），符合人体工程学；
2.3 电池：铅酸蓄电池或锂电池；
2.4 规格：载重≥2T，举高：≥3m（最大）、≤1000mm（最小）；
2.5 驱动轮材质：聚氨酯材质（或优于）；
2.6 操作方式：站立驾驶，全电操作（电动行走、电动升降）；
2.7 车总长：≤3m（不含踏板长），货叉长度：≥1m;
2.8 速度：行驶（满载/空载）≥4/5km/h，起升（满载/空载）70/120mm/s;
3.其他要求
3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求。表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等。
3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、操作方法、注意事项、维护保养等信息。
3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘。
3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。
3.5.对叉车电瓶提供一次一年内的只换不修服务，所更换电瓶与原装品牌性能一致。
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	吸尘器
	台
	1.额定功率≥5KW；
2.工作电压220v~50Hz；
3.软管长度≥2米；
4.尘箱容积≥80L；
5.电源线长度≥4米；
6.整机重量≤6kg；
7.可干湿吹三用；
8.配合一个滤芯可供更换，提供4种不同吸头（吸尘毛刷、吸水毛刷、大扁吸、大圆刷）。
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	膝式上升器
	套
	1. 材质：大力马（UHMWPE）纤维、涤纶、尼⻰、铝、不锈钢、硅胶；
2. 成品静态⻓度：900~1000mm（可调节）（允差为±50mm）；
3. 上升器尺⼨：102×75×30mm（允差为±5mm）；
4. 上升器工作负荷：≥5kN；
5. 上升器执行标准：XF494-2023；
6. 重量：（240±10）g；
7. 膝式辅助上升器，运⽤于绳索⻓距离爬升，配合传统绳索爬升的脚踏绳和脚式上升器；双腿可分别发⼒，从⽽实现快速交替式上升，节省体⼒，提⾼速度；
8. 利⽤不锈钢扣调节，可配合个⼈⾝⾼调节膝升⻓度；
9. 脚蹬扁带上的防脱橡胶带可避免脚踏带从鞋上脱出；
10. 弹⼒绳上连接使⽤可360度旋转的快挂，下连接为可拆⾦属扣。
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	胸轮
	套
	1.材质：铝合金，不锈钢，涤纶；
2.胸轮尺寸：185×88×55mm（允差为±5mm）；
3.重量：（500±10）g；
4. 配合HASS膝升辅助上升器一起使用的胸轮，在走绳上升时让人与绳子更贴近，减少阻力，走绳更轻松；
5. 胸轮侧板使用拉环式插销开合方式，可旋转开合快速锁止销；在绳上受重作业时可快速拆装绳索；
6. 胸带织带宽度44mm，右侧边调节扣为铝合金；
7. 肩带织带宽度38MM，调节扣材质为铝合金；
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	止坠器+双人势能吸收包
	套
	1. 整体要求
1.1符合国家XF494-2023《消防用防坠落装备》标准中的全部性能要求。
1.2.提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验/检测报告。（投标时提供）。
1.3 安全绳索通过移动止坠器与安全带的胸部或背部挂点相连，让绳索上升操作更加便捷。普通使用时，不需要人为干预止坠器便可在绳索上自由移动，并且跟随使用者的移动。如遇坠落冲击或突然加速，移动止坠器将在绳索上制动并制止使用者的下坠。
1.4 内置了锁定功能，能将设备固定在绳索上降低坠落距离。连接臂能防止通过中间时设备发生掉落。配合势能吸收器挽索将绳索与作业面保持一定距离。
2.性能要求
2.1 兼容 10 - 13 毫米直径的绳索，颜色为金黄色。
2.2 重量≤ 450g。
2.3 材料：铝，不锈钢和尼龙。
2.4 配合用于移动止坠器，可双人救援使用，配有撕裂式扁带，装于拉链式包内，可视化管理，便于安全检查，遇冲坠时势能吸收器通过织带撕裂吸收对使用者的冲击力。两端配有织带保护器，用于将连接器固定到位并保护织带免受磨损。长度≥400mm，重量≤205g，最大负荷≥250kg。
3.其他要求
3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等。
3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、操作方法、注意事项、维护保养等信息。
3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或 U 盘。
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	离合器（CLUTCH）
	个
	1.提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验/检测报告。（投标时提供）。
2. 可以快速的组成提升或下降系统，还可以快速地进行提升系统与下降系统进行转换。同时还可作为绳索系统确保装备使用；
3.作为个人下降器使用，如果使用者操作手柄力过猛将会触发防慌乱功能；
4.性能要求
4.1 可通过绳索直径：10.5-11mm；
4.2 最小断裂强度：≥36kN ；
4.3 作为下降控制：≥240kg ；.
4.4 环扣：22kN。
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	分力板（大）
	个
	1.PWA分力板用于管理保护站并设置多锚点系统，适合用于救援时设置锚点，连接孔设计可以直接连接绳索与扁带。
2.技术参数
2.1材质：铝合金锻造；
2.2断裂负荷≥50KN;
2.3连接孔：≥12个，孔径：≤19mm；
2.4重量：≤400g；
2.5颜色：黄色
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	分力板（小）
	个
	1.PWA分力板用于管理保护站并设置多锚点系统，适合用于救援时设置锚点，连接孔设计可以直接连接绳索与扁带。
2.技术参数
2.1材质：为铝合金锻造；
2.2承重能力：≥40KN;
2.3连接孔：≥8个；,孔径：19mm
2.4重量：≤250g；
2.5颜色：黄色。
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	电动上升器
	台
	1.整体要求
1.1 具备单绳（在无需拆卸换向的前提下）往复横渡、斜渡、升降功能，提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验/检测报告，且在报告中体现单绳往复横渡、斜渡、升降功能；(投标时提供）
1.2 绳索：符合国家XF494-2023《消防用防坠落装备》标准中的全部性能要求，并提供国家认可的检测机构出具的检验/检测报告报告。(投标时提供）
2.性能要求
1.1 速度：上升速度0-30m/min、下降速度0-40m/min；
1.2 最大载荷： 280kg；
1.3 续航能力：负载150kg可往复运行700m；
1.4 自重：≤14.6kg（不含电池）。
3.电池要求
3.1 电池可更换（≤3.4kg），充电时间：≤60分钟；
3.2 电池具有低温保护功能，电机具有过热保护功能；
3.3 电池具有过流、过充、过压等保护功能。
4.主机要求
4.1 主机具有报警指示和电量显示功能，操作简捷、无级变速，通过指拨器控制方向与速度；
4.2 防护等级IP65；
4.3 遥控操作：距离0-170m，可将设备设置在吊点处，由遥控器控制其速度和方向；
4.4 温度范围：-30°C 至 +60°C；
4.5 手动下降：在无电的情况下，可拨动下降手柄手动下降。
5.其他要求
5.1 授权：非制造商需提供制造商针对该项目的授权文件。
5.3 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等。
5.4 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、操作方法、注意事项、维护保养等信息。
5.5 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘。
	1





[bookmark: _Toc256000015]第2包：救援物资类
	序号
	标的名称（货物名称）
	单位
	技术参数
	数量

	1
	塑料工具箱（含工具）
	套
	1.箱体采用全新高强度PP塑料，耐冲击，提手采用ABS工程塑料，坚固耐用；
2.工具箱尺寸≥16寸；
3.内含工具：8寸钢丝钳1把、木柄羊角锤1把、8寸活动扳手1把、S2螺丝刀6*100十字/一字各1把、S2螺丝刀3*75十字/一字各1把、两用螺丝刀1把、5米钢卷1把、6寸斜口钳、6寸尖嘴钳。
	10

	2
	工具安全箱
	个
	1.箱体采用不锈钢和全新高强度PP塑料制造，耐冲击，提手采用不锈钢包塑，金属锁扣，坚固耐用。
2.耐高温、防潮、防腐蚀、抗冲击、无异味；
3.性能要求
3.1 尺寸：≥650mm*500mm*200mm；
3.2 内部带有海绵内衬方便运输，防止磕碰；
3.3 箱体可提可拉，底部带有橡胶滑轮，顶部带有收缩拉杆符合人体工程学设计。
	10

	3
	工具包（五金电工包）
	个
	1.材质为加厚防水牛津布，底部为增强塑料、耐磨防滑；
2.可提可挎,两侧外置口袋不少于两个；
3.工具包大小≥20寸。
	30

	4
	WD-40除锈剂
	瓶
	1.消除摩擦噪音、金属除湿；
2.清洁、防锈、松懈生锈、解化粘固杂质等功能；
3.净含量≥300ml。
	200

	5
	一体式单兵帐篷
	个
	1.帐篷采用双层设计，整体主要由玻璃纤维框架、内帐纱网、外帐牛津布三部分组合而成，篷布采用双针拼合，拼缝处另贴合防水pu胶条。
2.占地面积≥2.5㎡，使用面积≥2.2㎡。
3.整体搭建尺寸 (长×宽×高)：≥1950mm×1450mm×1000mm。
▲4.内帐为高密度涤纶纱网，帐篷纱网顶破力≥200N。
5.外帐、底帐为210D涂银牛津布材料，具有防风、防雨等级强，并具有隔热效果。
▲6.面料撕破强力径向≥40N、纬向≥26N，防水性≥25kPa。
▲7.耐光色牢度＞3级，耐水色牢度＞4级，防紫外线性能＞300UPF/＞1%T（UVA）。
8.采用拉绳速开装置≤15s速开，免穿杆快速完成搭建；轻量化设计，折叠后轻巧体积小，搭配收纳袋轻松携带。
9.颜色标识：按照消防救援部门现行制式标准要求执行；整体外观为红蓝拼接，队徽、名称等标识为彩色材料喷涂。
10.配置：自动帐篷1顶，防水外帐1件，防风绳4根，防风地钉8根，收纳包1件，合格证1个，使用说明书1本。
11.收纳尺寸：≤660mm *260mm *260mm 帐篷重量 ：≤3KG
12.永久性标签要求：标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标；产品名称及型号；生产日期和批号；
13.提供国家认可的检测机构出具的检验/检测报告，以上▲参数应在检验/检测报告体现。（投标时提供）
	200

	6
	睡袋
	个
	1.可机洗，便携收纳；
2.高蓬松中空棉填充，外层面料；
3.经防泼水处理，防潮隔污；
4.收纳尺寸：≤280mmx400mm，展开尺寸：≥1900mmx800mm,重量:≤2kg，舒适温度：15-5℃。
	200

	7
	睡垫
	个
	1.TPU尼龙面料，符合人体工程学设计；
2.收纳尺寸：≤280mmx100mm，展开尺寸;≥190mmx60mm（充气后），≥230x70（充气前）；
3.重量≤650g；
4.其他要求：防水面料，易充气，快速放气，睡垫内部自带内置气泵可实现快速充气。
	200

	8
	能量棒
	袋
	1.麦香黑巧克力味，规格50g*6/盒，开袋即食。
2.验收合格后为供货生产日期。
	200

	9
	瑞士军刀
	把
	1.刀身采用高品质不锈钢材质；
2.规格≥90mm，重量：≤100g；
3.有主刀、剪刀、木锯、小刀、开瓶器、开罐器、多用途钩、红酒钻、镊子、一字改锥，10项以上功能。
	200

	10
	多功能口哨
	个
	1.适合户外野营报警求生等场合，具备七合一多功能：高分贝口哨、LED开个灯、内置储存仓、内置反光镜、放大镜、指南（北）针、温度计、挂绳。
	200

	11
	水袋
	个
	1.容量大于2L；
2.环保食品级产品，袋体TPU制成，PVC饮水管。袋体采用双焊接封边工艺，完全不用担心水袋被压而导致破裂；
3.采用螺旋盖口，大口径非常方便灌水，或加入冰块操作简单，封口严实；
4.水管外侧有军规防护级别的防护管，能够保护水管，并且保持管内水体的温度；
5.专业水管，方便拆卸水管，便于清洗、收纳、更换配件；出水座带有自锁定装置，袋体可以作为临时盛水容器单独使用。
	200

	12
	指北针
	个
	1.外壳采用锌合金材质，抗压抗摔，高精度罗盘指北针，带有夜光功能；
2.自带直尺和比例尺，可在地图上测算出两地距离，适应各种户外环境，有防水功能。
	200

	13
	内裤
	条
	1.全棉男士便利内裤，通过国家安全检测，贴身舒适，腰部松紧带由7根橡筋组成，腿部松紧带由4根橡筋组成，弹性十足，不产生勒痕，采用EO气体灭菌，开封就能用。 
2.供货时需主动对接本单位后勤部门，确定供货各尺寸数量。
	600

	14
	袜子
	双
	1.采用100%纯棉面料，透气性好，穿着舒适。
2.供货时需主动对接本单位后勤部门，确定供货各尺寸数量。
	600

	15
	订做折叠桌
	个
	1.材质：优质钢管方管骨架，钢材表面经除油、静电喷涂烤漆工艺制作，桌架采用30x30mm*0.8方管制作，桌面0.8厚钢板；
2.腿部可折叠，桌面不可折叠；
3.重量≤24kg；
4.定制尺寸为1.4m*0.8m*0.8m。
	100

	16
	订做折叠椅
	个
	1.定制尺寸：扶手高度650mm，靠背高度850mm，座面高度450mm，总宽度550mm；
2.材质：椅面采用600D双层加厚牛津布，支架采用优质钢管，加厚冷轧钢骨架，钢材表面经除油、静电喷涂烤漆工艺制作；
3.钢管规格:直径25MM，壁厚0.8MM；
4.承重≥150kg。
	300

	17
	特制户外简易帐篷
	个
	1. 篷体、框架及配件(含三角桩、拉绳、维修包。)分2件包装；
2.长方形双坡面直墙建筑样式，门开在山墙一侧，两侧墙各开方形窗户两个；
3.骨架材料:白色喷涂，Q235 ; φ25mm*1.0mm , φ28mm*1.0mm；
4.篷布材料: 420D涂层牛津布；
5.窗户设计: 800mm*600mm。窗纱可在夏天防止蚊虫，窗帘可卷起，下方有黏连带，使用更方便；使用面积:12m²；
6.门设计: 1800mm*800mm，可卷起通风；
7.共一门四窗。
	30

	18
	户外折叠圆桌
	套
	1.直径1.5米对折圆桌，桌面采用高密度聚乙烯，金属桌脚，可折叠收纳，重量≤11kg；
2.可容纳8-10人。
3.配不少于10把强塑料材质的蓝色椅子。
	5

	19
	简易折叠晾衣架
	套
	1.产品材质：碳钢+ABS配件，展开尺寸长1400mm，高1400mm；
2.折叠尺寸：100mm*150mm*1400mm（允偏差±5%），最大承重40kg。
	30

	20
	毛巾
	条
	1.棉质，不起球，不掉色，快速吸水。
2.深蓝色毛巾，上印永久性“中国消防救援”文字
	500

	21
	12V24V汽车启动电源
	个
	1.启动电压12V/24V一键切换，峰值电流6000A，智能反接保护；重量≤5kg；
2.内置≥200V/500w逆变器，电池容量：≥10万毫安；
3.AC输出220V接口不少于两个；USB（5V-2A）接口不少于两个；
3.电源带有显示屏功能，实时显示电压、电量；内置应急照明灯；
4.自带高温、低温、过放、过载、过压、过流、短路等电池故障保护功能；
5.配备充电源电线1根、加厚加粗电瓶夹2副；
6.配备专用收纳包，将启动电源及附加分区收纳。
	10

	22
	毛毯
	床
	1.规格≥1.5米*2米，重量≥2kg；
2.材质采用羊毛+涤纶（60%羊毛、40%涤纶）。
	200

	23
	特制加厚行军床
	个
	1.椅面采用600D牛津布，骨架采用铝合金材质，烤漆工艺，承重≥150kg；
2.展开尺寸（长宽高mm）≥1900*650*400，快速展开、收纳；
3.颜色:黑色，每张床配备枕头一个，提供收纳包
	200

	24
	一次性雨衣
	件
	1.采用EVA材质，加厚抗撕扯，适合1.5m-2m身高。
2.供货时需主动对接本单位后勤部门，确定供货各尺寸数量。
	1500

	25
	雨鞋
	双
	1.采用优质PVC，内里抗菌吸汗；
2.筒高380mm，鞋码36-45码，重量1.2kg。
2.供货时需主动对接本单位后勤部门，确定供货各尺寸数量。
	100

	26
	折叠板车
	辆
	1.材质：整体采用工程塑料及铝合金拉杆，可推可拉可折叠；
2.轮子：≥3英寸（直径75mm）材质为TPR，静音耐磨，两只定向轮，两只万向轮（分别带刹车）；
3.重量：产品净重≤4.3kg，产品承重≥175kg；
4.展开尺寸（mm）：≥450*400*1100，折叠尺寸（mm）：≤500*350*130。
	10

	27
	警戒锥桶
	个
	1.材质：采用橡胶材质，超强反光，高亮醒目；
2.高度≥700mm，底座宽度≤40，重量≤3kg。
	200

	28
	3米伸缩隔离栏
	个
	1.不锈钢材质，产品尺寸1.2*3米，伸缩自如，操作简单。
	30

	29
	水带背筐
	个
	1.森林消防水带专用背包，由铝合金框架和优质牛津布外包组成，可背负标准水带3-4 条； 
2.外形尺寸≤400mm*250mm*500mm； 
3.框架尺寸 左右长度398mm/前后宽度248mm上下高度498mm；
4.净重≤3.5kg；
5.产品结构 铝合金框架 /背包材料：1680D牛津布 /有3排加强带底部有2个排水孔；
6.背负形式：双肩背负； 
7.结构：框架可拆卸；  
8.承重 ≥55KG。
	100

	30
	户外移动电源
	个
	1.整体要求
1.1 符合国家标准要求，提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告/委托检测报告。（投标时提供）
2.性能要求
2.1 功率≥2000W，电池容量≥2000Wh，市电充电≤2小时，循环寿命≥1500次，电源重量≤25kg。
2.2 自带高温、低温、过载、过放、短路、过压、欠压、过流、断线、压差、电池保护；
2.3 多种充电方式（市电充电、发电机充电、太阳能充电、车载充电）；
2.4 多种接口：五孔220V插孔2个、点烟器孔1个、USB接口不少于2个、Type-C接口不少于1个、太阳能充电接口、市电快充电接口；
2.5 配备独立太阳能充电板功率≥300w，可折叠配备独立收纳袋。
3.其他要求
3.1 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等。
3.2 二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码，扫码后显示产品说明书（非图片）和操作视频，内容包括但不限于用途、操作方法、注意事项、维护保养等信息。
3.3 资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版产品说明书或U盘。
3.4 图纸要求：提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图（如产品有）、液压图（如产品有）。
	5

	31
	户外棉服
	件
	1.外层面料采用聚酯纤维，两件套款式，含可脱卸内胆，防风、防静电、防污； 
2.内胆为纯棉材质。外层面料应该具备防水功能；
3.供货时需主动对接本单位后勤部门，确定供货各尺寸数量。
	200

	32
	保暖衣
	套
	1.采用100%纯棉面料，透气性好。 
2.供货时需主动对接本单位后勤部门，确定供货各尺寸数量。
	200

	33
	丁字镐
	把
	1.颜色：军绿色；
2.尺寸：镐带把全长900mm，镐头总长500±5mm，镐头扁宽60±5mm，镐头孔高52±5mm，上孔内径55±5mm，下孔内径60±5mm； 
3.材质：白蜡木（有防霉驱虫处理）+轨道钢；
4.总长尺寸：≥900mm*500mm；
5.硬度：45-52HRC；
6.重量：≤2.8kg。
	50

	34
	铁锤（8磅）
	把
	1.采用高碳钢锤头（8磅），
2.喷塑处理，橡胶手柄，
3.长度≥950mm；
4.净重≤4kg。
	33

	35
	剁冰铲
	把
	1.铲头采用锰钢材质，铲头厚度≥2.2mm，铲宽≥330mm；
2.木质把柄，把柄长大于1米，重量小于2.5kg。
	50

	36
	破冰钢钎
	把
	1.铸铁材质一头扁口 一头6棱；
2.长：≥750mm 粗:≥17mm。
	50

	37
	推雪铲
	把
	1.材质:50号锰钢+木杆，产品采用整体锻造特殊淬火：
2.铲宽≥550mm。
	100

	38
	铁锹
	把
	1.颜色：军绿色；
2.锹头尺寸：锹头全长420±5，锹头身长310±5，后幅宽230±5，锹口外径38±5，厚度1.6±0.1；
3.材质：桦木（有防霉驱虫处理）+50锰钢；
4.总长尺寸：1200mm*230mm；
5.硬度：50-51HRC；
6.重量：1.6kg-1.8kg。
	100

	39
	除雪扫把
	把
	1.竹制扫把；长度≥1500mm。
	110

	40
	救援充气帐篷
	个
	1.420D/600D牛津布/PVC防水面料；
2.规格：≥3*4m；
3.气柱材质：PVC气密布；
4.充气泵：插电式1台、锂电池式1台。
	10

	41
	折叠脸盆
	个
	1.材质：全新pp+TPR，颜色：蓝色，圆形；
2.展开高度≤120mm，折叠高度≤50mm；
3.重量≤700g。
	200

	42
	折叠桶
	个
	1.材质：全新pp+TPR，颜色：蓝色，圆形；
2.直径≤400mm，容积≤30L；
3.重量≤1000g。
	150

	43
	200米10.5静力绳（咖  黑  红 红白）
	条
	1.提供符合XF494-2023标准的检测报告（由国家认可的检测机构出具）（投标时提供）；
2.性能要求
2.1.绳皮股数≥44股；长度：≥200米；直径：≤10.5 mm；
2.2.破断强度：≥32 kN；每米重量：≤75g。
2.3黑色、红色、红白色、咖色可选。
	10

	44
	个人装备包
	个
	1.材质为聚氯⼄烯（pvc）夹⽹布、织物；
2.容量：30至40L；重量：≤2200g；
3.⽤于绳索救援，存放装备或绳索，耐磨，可桶装，可平铺展开，适装1条全⾝安全带及部份器材；内置分装袋，内置隔断式⽹袋、主锁挂点、固定扣带等，有头盔固定链接；低吸⽔带有衬垫背负，加厚腰带和肩带的舒适性，适合⻓距离承重背负。
	10

	45
	山岳救援靴
	双
	1.中帮徒步靴；
2.坚实耐磨材质，防滑设计；
3.防水透气，不惧多变气候。
	10


二、其他要求
1、中小企业声明函、分项报价明细表、响应一览表、以及节能/环境标志产品政策，均对应至本章的“标的名称”（即成品，不涵盖成品中涉及的组件、配件等）。


第二节 商务要求

一、主要商务要求
	履行合同的时间、地点及方式
	交货时间：合同签订后60天内完成供货、安装、调试并验收合格。
交货地点：衡阳市消防救援支队，采购人指定地点
交货方式：采购人指定方式

	质量保证期
	1年

	响应时间
	（1）提供7×24小时的故障服务受理
（2）对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时的现场支援

	合同价款支付方式和条件
	1）支付方式：国库集中支付。
2）付款进度：分两次支付，第一次为合同签订后15天内，乙方提供合同金额80%的银行保函给甲方(保函期限不少于270天,乙方凭甲方的验收合格证明材料可提前申请退回保函)，甲方支付乙方合同金额的80%作为预付款；第二次为结算审计后一个月内，支付至结算审计审定金额的100%，乙方根据“合同标的分配表”中各采购单位合同金额，分别提供对应金额的正规税务发票，并提供合同金额3%的银行保函(保函期限不少于3年，3年后无质量、售后及其他经济法律纠纷等问题可申请退回保函)。
3）付款程序：以国库集中支付程序为准。
注：付款前乙方应提供正式、有效、合法的增值税（普通）发票,否则甲方有权拒付。

	解决争议的方式
	□仲裁  ☑诉讼



二、货物运输、保管及保险
1、 中标人负责货物到交货地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。由于搬运、装卸、吊装及运输不当造成的各种事故责任和损失由中标人承担。
2、 货物包装采用符合中国免疫标准的材料，适合长途运输，做到防潮、防雨、防锈、防震，包装箱上应用中文标出装运标记。
3、中标人应保证货物包装完整，货物到达指定的交货地点前未拆封。
4、中标人负责货物在施工地点的保管，直至项目验收合格。
5、中标人应对提供的货物在运输、存放及交货过程中的毁损或灭失进行保险投保，负责其派出的运输、服务等人员的人身意外保险。保险不足部分由于中标人自行补足损失。
三、验收
1、投标人对所提供的货物及材料等的合法性负责。
2、验收的标准和依据：包括本采购项目的招标文件、中标人的投标文件、政府采购合同和有关国家标准与行业规范。货物及其材料的各项技术性能必须达到合同和相关技术文件规定的要求，必须符合国家和行业的有关规定和标准。
3、采购人代表组织项目验收。中标人应向采购人验收代表提交验收申请，提供货物、原材料等资料，供采购人验收时审查。验收费用由中标人承担。在验收实施过程中，允许对货物进行使用性测试及破损性实验。测试过程中因货物质量问题造成的损失由中标人承担。如验收不合格，中标人须更换货物，直至验收合格。如两次验收不合格，采购人有权终止与中标人签订的政府采购合同，另行选择供应商承担本采购项目的供货和相关服务。因验收不合格造成的一切损失和因此给采购人造成的一切损失等费用由中标人承担。
4、验收过程中产生纠纷的，由市场监管部门或其认定的检测机构进行检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。
5、投标货物应有详细的原材料的产地、品牌来源、材质性能介绍、参数描述, 若描述不清楚或无法核实的，采购人有权拒绝接收。
6、项目验收合格，出具验收报告，验收报告作为申请付款的凭证之一。
四、质量保证
1、中标人提供的货物应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。
2、本项目质保期自项目最终验收合格签字之日起计算。生产厂家或中标人质保期优于招标文件规定的，按生产厂家或中标人的质保承诺提供质保服务。
3、质保期内所有设备、零部件等的维护维修，中标人应免费上门服务。质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等）维修或更换；质保期内超出生产厂家正常维修范围的，中标人需向生产厂家购买，中标人承担维修费用；未在投标报价表中单列其费用的，视为免费提供，中标人对此无异议。
4、质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人均应及时优惠提供所需的备品备件。
五、售后服务
1、投标人需提供以下内容：
（1）本项目售后服务机构名称、地址；
（2）本项目售后服务的负责人姓名、联系方式 (电话、传真、手机）；
（3）维护计划；定期维护计划；对采购人不定期维护要求的响应措施；维修服务响应时间、解决故障的措施、方法及所需要的时间；对采购人修改设计要求的响应措施等；
（4）技术支持
提供 7×24 小时的技术咨询服务。
（5）故障响应
1）提供 7×24 小时的故障服务受理。
2）中标人接到采购人需要维护的电话后，30分钟以内响应，6小时内修好。如24小时内未修好，中标人应提供设备等备品备件或者通过其他途径满足采购人临时需要。
（6）保修期内的服务内容，保修期外的服务内容及收费标准；
（7）服务内容须列明货物制造商承诺或提供的服务内容，投标人须提供但不限于货物制造商承诺或提供的服务；
（8）其他的服务内容。
2、投标人结合本项目采购需求须提供的售后服务方案，方案内容应包括：①组织架构及人员配置；②明确的售后响应时间；③零配件供应周期及售后涉及的工具、备品备件价格清单；④存在缺陷或出现难以解决的问题时的补救赔偿措施。
六、其他要求及说明
1、本项目采用费用包干方式，费用包含货物设备及材料购置、运输、验收、质保、税金等所有费用。如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。
2、采购人不统一组织踏勘，投标人如需踏勘现场，请自行安排，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。
3、本项目所列的国家或行业相关标准要求，如与最新出台的国家或行业标准相冲突的，按最新的标准执行。
4、其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。

