福建省森林消防总队可燃气体检测仪项目预算价格

公开市场询价报价表

报价供应商名称：（盖章）           报价时间：2024年   月   日     

	序号
	项目内容
	单位
	数量
	技术参数
	单价（元）
	总价（元）

	1
	可燃气体检测仪
	台
	39
	1.设备可对有毒有害气体、挥发性有机化合物、可燃气体和核辐射等进行连续检测；

2.气体显示功能：设备可同时显示≥6种气体及其浓度；传感器可在使 用中任意更换，并能自动识别新更换的传感器，可选配传感器种类≥18 种；

3.采样方式：包括但不限于泵吸式、扩散式采样方式等；

4.具有先进的自诊断、 自修复功能和传感器高浓度保护、故障自检功能， 能自动校准，减小检测误差；

5.标定浓度值可根据用户需要，自由调节，可设置的气体浓度的单位，包括但不限于ppb、ppm、mg/m³、％VOL等；

6.当测量结果显示气体浓度超过报警阈值时，设备能以声、光、振动等方式发出报警，可设置高、低报警点，具备“跌倒报警”功能；

7.支持无线通讯，可提供手机端和电脑端实时监控软件数据平台，设备能以单个气体传感器为单位将数据自动上传至后端数据平台；

8.后端数据平台支持多设备接入模式，以适应不同的应用场合；可直观地 显示设备列表，也可按任务和机构组织设备列表，能够快速定位具体设备；可提示设备在线、离线、故障；

9.液晶屏幕尺寸≥2.8寸，中文菜单，可显示传感器类型、示数、时间、电池状态、测量单位和其他功能信息；

10.配备2组可拆卸可充电锂电池，容量≥6000mAh，具备电量显示和欠压提示功能。在泵吸式工况下，工作时间≥10h；在扩散式工况下，工作时间≥12h；

11.重量（带电池）≤1kg；防护等级：≥IP65；工作温度：-20℃～60℃。

12.配套的箱子1个（用于装主机及配件，保护装备不受损，满足装备存 放和运输需求）；

13.根据采购人需求提供CMA或CNAS标识的检测报告复印件或扫描件。

14.防爆等级不低于IIC级，提供防爆合格证书。
	
	




