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附件1

2024年目录外装备技术参数（征求意见稿）
1.消防训练服

消防训练服（冬季）

1、服装整体偏宽松、便于训练穿着使用，需承诺提供5个以上标准尺码供用户选择，满足用户适体需求。（款式承诺可根据用户需求微调）

▲2、单层设计，上下分体式结构，上衣和裤子间重叠部分应不少于200mm；外观颜色为火焰蓝。采用100%全棉面料，纱支≥50s*50s。具有防静电、防臭、耐磨、吸水性强、易干、透气性强等性能。冬款（175型）号重量：1200±50g。

3、上装采用小翻领，可立可翻，适用多场景穿着；前胸采用醒目度高的反光条，配多功能对讲机插口；采用暗门襟设计，应采用阻燃树脂材料纽扣加固；袖口使用激光处理毛边工艺，采用圆弧形设计，设置收紧调节袢；后肩处采用双层面料衍线工艺，配高醒目反光条（宽度为50mm、高亮黄银黄颜色），后背暗褶设计，肘部采用双层面料衍线工艺。

4、下装采用收缩设计，裤子门禁口便于脱卸，腰口选用高质量毛刺加纽扣设计；门禁YKK拉链、魔术贴双层设计，贴袋为立体设计，臀部、膝部采用双层面料衍线工艺；脚口选用高质量聚酯纤维毛刺。裤腿在标准尺寸基础上适当加长5mm。腰头采用松紧收腰，另加马王袢，数量不少于8个，长度80mm，宽度不低于20mm。

5、面料：色牢度≥4，耐干摩擦≥4级，（GB18401-2010-2003《国家纺织产品基本安全技术规范》），起球≥4级（参照GB/T4 802.2-2008）。（需提供面料检测报告验证）
6、背部居中采用耐火防水荧光材料喷涂印制“上海消防”字体为简粗平黑，颜色为银色，每个字大小70mm*65mm,字间距20mm。位置在反光带下方15mm处。

7、辅料技术要求 所有硬质附件表面均须光滑，无毛刺和锋利的边缘，五金件还须经过防腐蚀处理； 缝纫线颜色与外层面料相匹配，针距密度不小于12针/3cm；拉链与魔术贴的颜色须与外层面料相匹配。纽扣与外层面料颜色匹配。反光标志带：按XF10-2014标准中反光标志带的要求执行。

8、每套消防训练服（冬季）均含2件上衣和2件下裤。
注：投标时需提供样品。

上衣正反面设计图如下：
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裤子正反面设计图如下：
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2.安全员防护服
火场安全服（灭火现场）

▲1、服装采用荧光绿与藏青色相拼搭配，适用于消防火场作业的安全员专用防护，标准参照XF10-2014《消防员灭火防护服》中相关规定及要求，整体防护性能TPP(cal/cm2)≥30。

2、款式及颜色：整体参照消防救援局24式《消防员灭火防护服款式标识规范》，在前胸及后背增加层级标识。层级标识材质采用阻燃夜光材料，提高在救援现场的可视性。

▲3、外层：采用防撕裂结构的间位芳纶和对位芳纶及防静电丝混纺面料，阻燃性能：经过25次洗涤后，损毁长度≤50mm，续燃时间0s，无融熔、滴落现象；热稳定性能：经（260±5）ºC热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率≤2%，试样表面无明显变化；缩水率：经过5次洗涤后，沿经、纬向缩水率≤2%；表面抗湿性能：经过5次洗涤后，沾水层级≥3级；断裂强力：经向干态断裂强力≥1500N，纬向干态断裂强力≥1000N；撕破强力：经向撕破强力≥300N,纬向撕破强力≥200N；色牢度：耐洗沾色、耐水摩擦及光照色牢度均≥4级。

▲4、防水透气层：采用芳纶无纺布复合阻燃PTFE膜。热稳定性能：经（260±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤2%，且试样表面无明显变化；缩水率：沿经向尺寸变化率≤5%，纬向≤5%；耐静水压性能≥50kPa；透湿量≥5500g/(m2•d)；拒油性能≥3级。

5、舒适层：采用芳纶与阻燃粘胶混纺面料。阻燃性能：续燃时间0s，损毁长度≤65mm，无熔融、滴落现象；热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤5%，且试样表面无明显变化；缩水率：沿经、纬向尺寸变化率≤5%；断裂强力：经向≥800N，纬向≥700N。

6、辅料要求：缝纫线经过25次洗涤后，续燃时间≤2s；经（260±5）ºC热稳定性能试验后，无熔化、烧焦现象；颜色与各层材料及反光带相匹配。五金件无斑点、结节或尖利的边缘，经（260±5）ºC热稳定性能试验后，能保持其原有的功能。粘扣带具有阻燃性能，粘扣牢固，颜色与外层材料相匹配。

注：提供所投产品完整有效的试验检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。样式需符合24式《消防员灭火防护服款式标识规范》

火场安全服（救援现场）

1、安全员防护服是用于消防员抢险救援现场勘查现场、排除险情、给消防战士提供救援现场安全有效的现场信息人员设计的服装。服装总体符合 XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求结构要求；根据客户要求定制印字内容。

2、款式及颜色：整体参照24式《消防员灭火防护服款式标识规范》，在前胸及后背增加层级标识。层级标识材质采用阻燃夜光材料，提高在救援现场的可视性。

3、结构：单层设计，具有阻燃、耐磨、轻便、柔软，舒适、抗拉力强等性能。

▲4、面料：间位芳纶与导电纤维；右斜纹；面料单位面积质量≥200(g/m2)；阻燃性能：损毁长度不应大于45mm，续燃时间不应大于 2S，且不应有熔融、滴落现象；表面抗湿性能：沾水等级不应小于 3 级；色牢度：耐光色牢度不应小于4级；热稳定性能：经（260±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率不应大于 1%，且表面应无明显变化。断裂强力：经向≥1400N，纬向≥1000N；撕破强力：经向≥190N，纬向≥120N。（提供面料检测报告）

5、配齐1套消防软胸徽、消防指战员胸部标识、左臂标识、右臂标识。

3.救生照明线（100米）
1、符合GB26783-2011《消防救生照明线》标准要求；提供所投产品完整有效的试验检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。
2、在火灾烟雾等可见度低的环境场所，用于指引逃生路线的发光线，由供电系统、发光线体、绕线转盘等组成。具有防水、质轻、抗折、耐拉、耐压、耐高温等性能。照明线即可常亮又可闪烁。可反复折叠弯曲，随意打结、剪接，不影响发光性能。
3、照明线体光滑无痕，绝缘层完好；转盘转动灵活、无卡阻现象，表面无明显制造缺陷或机械划伤；专用低压电源箱，配电箱操作开关灵活可靠，面板操作指示清晰，接插件接触良好、无松动。
▲4、在连续工作时间内，照明线的发光亮度≥10cd/m2，闪烁型照明线闪烁频率≥1HZ。具有导向功能，线体每间隔（2±0.1）m应有一个清晰可见的方向标志。照明线线体表层与导线间的绝缘电阻应≥50MΩ。
▲5、采用不高于24V直流供电方式，人体没有触电危险，便于携带和方便移动。长度不低于100m,功耗低，工作时表面温度≤30度，防护等级≥IP67，线体能承受≥300N的拉力，重量≤5kg。
▲6、连续工作时间长亮≥10h、闪亮≥20h，线体使用寿命不低于5000h。线端内置强光闪烁信号，可吸引逃生人员注意，百米远距离清晰可见。
4.手抬泵

手抬泵（小流量） 

1、手抬机动消防泵组的燃油箱容积应能保证：在吸深3 m、出口压力≥0.5 Mpa、流量≥8 L/s 的工况下，可连续运转不低于1h。（GB6245-2006：5.4.2.1要求）

2、手抬机动消防泵组在任何工况下，都不得发生整机自行移动现象。（GB6245-2006：9.11.1.10要求）

3、油箱容积：≥4L。

▲4、最大输出功率≥9KW，扬程≥90m。

▲5、具备手、电2种启动方式；额定压力≥0.5 Mpa，额定流量≥8L/s；出水、进水口：65mm。

▲6、重量≤55kg；体积≤560*500*520mm；手抬泵整体外壳包裹良好，机器电线不外露。

7、配备火花塞套筒、备用火花塞、三角灯架、充电器、电瓶各1个，电瓶水、机油各1支，2.5寸滤网、过滤篓各1个，2.5寸8m吸水管1条和漂浮式滤水器一个。

注：提供所投产品完整有效的试验检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。

手抬泵（大流量）

1、手抬机动消防泵组的燃油箱容积应能保证：在吸深3 m、出口压力≥0.5 Mpa、流量≥18 L/s 的工况下，可连续运转不低于1 h。（GB6245-2006：5.4.2.1要求）

2、手抬机动消防泵组在任何工况下，都不得发生整机自行移动现象。（GB6245-2006：9.11.1.10要求）

3、油箱容积：≥14L。

▲4、最大输出功率≥30KW，扬程≥140m。

5、单出水口，2冲程或4冲程。

6、重量≤100kg；体积≤780mm×600mm×780mm；手抬泵整体外壳包裹良好，机器电线不外露。

▲7、吸深3m时，额定压力≥0.6 Mpa，额定流量≥18L/s；吸深7m时，额定压力≥0.6 Mpa，额定流量≥9.5L/s。

8、启动方式：蓄电池马达启动和辅助绳拉式手动起动两种方式；配备火花塞套筒、备用火花塞、三角灯架、充电器、电瓶各1个，电瓶水、机油各1支，2.5寸滤网、过滤篓各1个，2.5寸8m吸水管1条。

注：提供所投产品完整有效的试验检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定，对1、4、6、7项内相关参数进行验证。

5.浮艇泵

1、发动机采用单缸、风冷、四冲程汽油机，功率>4.0KW/5.3HP，启动时间≤5.0S，离心式铝壳泵。可无水干转。

2、吸水口：1个，带可拆卸不锈钢滤网，可过滤直径≥10mm的异物，出水口：1个，直径:65mm，与现行使用的消防接口相匹配。

▲3、额定流量≥600L/min，最大流量≥1200L/min。

▲4、自带油箱容量≥1L，附加油箱容量≥3L，设备尺寸≤720x620x410mm ，净重≤25kg。

注：提供所投产品完整有效的试验检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定,对3、4项内相关参数进行验证。

6.液压破拆工具组（电动2背负式）

背包电动泵

1、同心轴平头自动锁单管工作原理，一键瞬间启动；

2、液压油油缸容量≥630ml；

3、二级泵技术，第一级输出≥2200ml/min，第二级输出≥250ml/min；

4、可实现带压插拔工具，最低噪音等级，超轻便；

▲5、工作压力≥720bar，重量≤7.5kg（电池工具待用状态），工作温度：-20-55摄氏度；

6、配备1条不低于1.5m液压油管，带自动锁功能，重量≤1kg。

剪切钳

1、带U 型挤压式钳口、倾斜刀口设计，更适合在狭小的空间使用，单管工作原理、可带压操作、把手处有照明系统；

▲2、剪切能力≥30 mm圆钢（Q235材料）；

3、剪刀端部开口距离≥170mm；

4、质量≤9.5kg。

注：投标时需提供国家权威机构出具的检测报告，至少体现出2、3、4项内关键参数。

扩张器

1、同心轴平头自动锁单管系统、可带压操作，把手处有照明系统，具备自锁功能，扩张在任何位置不回缩；

2、手柄方便左右手操作，活动部件设有保护套，保护套耐高温、不变形；

▲3、最大扩张力≥13吨，最小扩张力≥4吨，最大扩张距离≥500mm；最大挤压力≥4.5吨；

4、最大牵引力≥4.5吨，最大牵引距离≥390mm；

5、质量≤10kg。

注：投标时需提供国家权威机构出具的检测报告，至少体现出3、4、5项内关键参数。

剪扩两用（剪扩器）

1、把手处配有照明系统，手控阀操作可任何位置张开闭合刀片，具备自锁功能，扁平中心螺栓结构，便于狭小空间使用。

▲2、最大剪切力≥27吨；最大剪切开口距离≥195mm；最大剪断能力≥24mm(圆钢)。

3、最大扩张力≥46吨，最大扩张距离≥280mm，最大挤压力≥4.5吨。

4、质量≤8kg。

5、剪扩两用钳活动部件配有保护套。

注：投标时需提供国家权威机构出具的检测报告，至少体现出2、3、4项内关键参数。

单级顶杆

1、可带压操作，多级顶杆，内置照明系统。

2、360°旋转十字头，红点定位，自动归位可旋动式制动手柄。

3、原始长度≤320mm。

▲4、支撑高度≥470mm，支撑力≥10吨。

5、质量≤6.5kg。

6、投标时需提供国家权威机构出具的检测报告，至少体现出3、4、5项内关键参数。

背负式液压破拆工具组所配置液压胶管需要满足以下要求：1、可360度自由旋转，不扭曲，不打结，不漏油；2、内管最大工作压力≥720bar，外管工作压力≤25bar；3、液压管材质为凯芙拉纤维或类似材质，同心轴平头自动锁单管，所有接口可在工作状态下带压任意快速连接和插拔。

注：需提供剪切钳、剪扩两用样品，并提供20cm长的直径为36mm的Q235材料圆钢用于现场剪切使用。

7.手动破拆工具组

1、产品符合GB32459-2015消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件，提供所投器材装备完整有效的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。

2、由合金钢材料制造，集撬、击、刺、扭、开、移等各种扫除障碍的工具组装在一起。工具组套装具有互换性，可以用附带的锁杆实现任何组合。

3、可用鸭嘴形撬斧来撬物体，斧头型敲锤打碎混凝土，或撬斧头来砍碎物体。包括：2个锁闭手柄、锁闭手柄连接销、D形把柄、标准爪、金属切割爪、撬斧头（两种规格）、锤子、组合铲、耙子、背包12件套。

（背包式）箱式

8.机动链锯

机动链锯

1、产品符合GB/T17906-2021《消防应急装备液压破拆工具通用技术条件》相关标准要求，提供所投器材装备完整有效的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。

2、用于火灾现场或救援现场快速切割木材、铁皮使用。常温启动性能≤30s，锯切效率≥55cm2/s，锯切燃油消耗率≤80g/m2，离合器结合转速≥怠速转速的1.25倍。不漏油、漏气。

3、在最低空载转速下稳定运行5min后进行翻转，各位置停留时间不少于3s，链锯不应熄火。在最低空载转速下稳定运行5min，然后突然加大油门，链锯不应熄火。

▲4、主机比质量≤2.5kg/kw，发动机最大功率≥2.2kw，发动机最低燃油消耗率≤610g/kw.h。

5、油箱容积≥0.4L，手拉启动器至少保证拉动1000次不损坏；导板长度：18″左右；链条节锯：0.3inch 左右。

6、链锯应装有熄火开关，并置于操作方便位置；发动机外露带电高压元件应绝缘良好。链锯具有插木齿，装有链自动润滑装置，具有链条张紧装置。

7、重量≤5kg，尺寸（长×宽×高）≤470×260×330 mm。包装与标志符合标准要求。

8、配备链条，采用合金材质制造，用于快速切割木材等介质，适用于机动链锯18寸导板。

注：投标时提供国家权威机构出具的检测报告，至少对上述2至7项内重要参数进行验证。

机动链锯链条

1、合金材质制造，用于快速切割木材等介质，适用于机动链锯18寸导板。

2、齿宽约1.3mm，节距约8.3mm，72齿。

9.双轮异向切割锯

1、用于消防救援现场切割钢材、钢管、电缆、铝材（使用润滑油）、木材、墙板、塑料、汽车玻璃等材料，外观表面无毛刺、划痕等，并做防腐处理。

▲2、锯片直径315±5mm，最大切割深度≥110mm。汽缸排量≥70 CC，功率≥3.5 kw。

3、最大转速≥13000rpm，重量≤12.5kg，噪声≤100db。

4、至少配备锯片2套（4片Φ310）、防护眼镜1副、防护手套1副、专用扳手4 件、内六角螺钉（M5×10）3个、比例混合桶1个等各类附件。

注：投标时提供检测报告或产品合格证书，至少对上述2-4项内重要参数进行验证。

玻璃破碎器

1、由切割器、凿切器、玻璃吸盘、破窗器、专用工具箱等设备组成，可满足救援现场切割各种汽车玻璃、建筑玻璃等破拆使用要求。

2、电动切割器1个，配备充电器不少于1个，电池不少于2块，电池容量≥1400mA，能切割≥4mm的汽车玻璃，重量≤1.5kg。

2、凿切器1个，长度：300±10mm，重量≤1.0kg，能凿切厚度不少于10mm的常用玻璃。

3、玻璃吸盘2个，吸附直径≥110mm，吸附能力≥50kg，重量≤1.0kg。

4、破窗器1个，重量≤0.1kg，可破拆钢化汽车玻璃厚度≥4mm。

5、配备专用工具箱1个。

注：投标时提供样品。

无齿锯

无齿锯（大动力）

产品符合GB/T17906-2021《消防应急装备液压破拆工具通用技术条件》相关标准要求。提供所投产品有效的型式试验检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。

1、用于消防救援现场切割钢筋混凝土、金属、石材、木材、橡胶、PVC、玻璃、碳纤维等材料。

▲2、风冷，二冲程引擎，发动机标定功率≥5.5kw，常温启动性能≤15s，主机比质量≤2.5kg/kw。

3、怠速不高于标准转速的40%，怠速波动率应不大于实际怠速值的±5%。在怠速工况下稳定运行3min后进行翻转，各位置停留时间不少于5s，无齿锯不应熄火。

4、在怠速下稳定运行30s后，突加油门至节气门全开时不应出现供油或供气不足引起的转速响应迟缓、在3s内达不到最高空载稳定转速或熄火等异常现象。在怠速下稳定运行30s后，突减油门至扳机完全释放状态时不应出现供油或供气不足或过量引起的转速响应过快、在6s内达不到稳定要求或熄火等异常现象。

5、在最高稳定空载转速下稳定运行1min后，转速的波动率应不大于±3%。

6、在静置状态下，没有燃油和锯链润滑油的渗漏。油箱容积≥0.8L，手拉启动器至少保证拉动5000次不损坏。

7、离合器的性能保证至少当发动机以任何低于使用说明书中标明怠速转速的1.3的速度运转时，锯链不运转。耳旁噪声：怠速≤85dB（A），高速空转≤105dB（A）。发送机废气排放方向运离处于正常工作位置的操作者的面部。

8、净质量≤14kg。使用过程中无需加水，最大切割深度≥140 mm。

9、最大安装锯片尺寸≧400mmx25mm。机器配备至少2片多功能锯片，尺寸：350mmx25.4/20mm。

10、发动机产品需要符合国家环保认证，机型排放达到《非道路移动机械用小型点燃式发动机排气污染物排放限值和测量方法（中国第一、第二阶段）》（GB26133-2010）二阶段的要求，并且有检测报告

注：投标时提供国家权威机构出具的检测报告，至少对上述2至7项内重要参数进行验证。

无齿锯

产品符合GB/T17906-2021《消防应急装备液压破拆工具通用技术条件》相关标准要求。提供所投产品有效的型式试验检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。

1、用于消防救援现场切割钢筋混凝土、金属、石材、木材、橡胶、PVC、玻璃、碳纤维等材料。

▲2、常温启动性能≤15s，发动机标定功率≥4.5kw，主机比质量≤2.5kg/kw。

3、怠速不高于标准转速的40%，怠速波动率应不大于实际怠速值的±5%。在怠速工况下稳定运行3min后进行翻转，各位置停留时间不少于5s，无齿锯不应熄火。

4、在怠速下稳定运行30s后，突加油门至节气门全开时不应出现供油或供气不足引起的转速响应迟缓、在3s内达不到最高空载稳定转速或熄火等异常现象。在怠速下稳定运行30s后，突减油门至扳机完全释放状态时不应出现供油或供气不足或过量引起的转速响应过快、在6s内达不到稳定要求或熄火等异常现象。

5、在最高稳定空载转速下稳定运行1min后，转速的波动率应不大于±3%。

6、在静置状态下，没有燃油和锯链润滑油的渗漏。油箱容积≥0.8L，手拉启动器至少保证拉动5000次不损坏；

7、离合器的性能保证当发动机以任何低于使用说明书中标明怠速转速的1.3的速度运转时，锯链不运转。耳旁噪声：怠速≤85dB（A），高速空转≤105dB（A）。发送机废气排放方向运离处于正常工作位置的操作者的面部。

▲8、尺寸≤770 mm×220 mm×390 mm，净质量≤12kg。使用过程中无需加水，最大切割深度≥120 mm。

9、机器配备至少2片多功能锯片（所供锯片应与第三方出具检测报告中锯片规格型号、生产厂家等信息一致），尺寸：350mmx25.4/20mm。

10、发动机产品需要符合国家环保认证，机型排放达到《非道路移动机械用小型点燃式发动机排气污染物排放限值和测量方法（中国第一、第二阶段）》（GB26133-2010）二阶段的要求，并且有检测报告

注：投标时提供国家权威机构出具的检测报告，至少对上述2至7项内重要参数进行验证。

无齿锯（电动）

1、无刷电机：额定电压不低于36V；

2、充电电池：备份电池1块、原尺寸锯片1张。。

3、锯片尺寸≥230mm；

4、最大转速为≥5900rpm；

5、切割深度≥75mm；

6、重量≤3.5Kg；

7、运行时间≥18min；（切割做功次数，电量显示）

8、可以干切。

金属砂轮片

1、高强度树脂锯片，用于切割金属材料，双层网设计，可承载9000转以上的转速负荷。

2、锯片直径≥350mm，与用于现用无齿锯可匹配使用。

金刚石锯片

1、锯片可切割金属、石材、混凝土、沥青、钢化玻璃等材质产品，适用于干湿两种切割方式，可承载9000转以上的转速负荷。

2、锯片直径≥350mm，与用于现用无齿锯可匹配使用。

12.液压开门器

▲1、可在烟雾及热环境下工作；可调把手，各位置均可调；大按钮，方便的头部更换；可剪切13mm圆钢及10mm铁链。

2、保护级别不低于IP54；每件工具均有两套工具头（多功能钳工具头和破门工具头），配备可充电锂电池及充电器，配同规格型号备用电池1块，电池重量≤ 1.5kg；

3、带多功能钳头的设备，重量(不带电池)≤10kg。

4、扩张距离 ≥170mm，最大扩张力≥28kN，最小扩张力≥22kN；剪切能力；开口距离≥190mm。

注：投标时需提供国家权威机构出具的检测报告，至少体现出3、4项内关键参数。

13.中压分水器

1、卡式二分水（65-40型）  

（1）符合XF868-2010《分水器和集水器》标准。提供检测型式检验报告，

主体6061铝合金铸造加工成型，手柄6061铝合金锻造成型，黄铜阀芯，高强度阀球，密封垫圈，带塑料锁紧装置不锈钢外六角螺母，PVC保护套，铁制焊接T型提手套塑处理。

（2）分水器口径为：进水口65mm卡式雄接口出水口为2X40mm雌接口。分水器整体T6热处理，表面防腐蚀处理。进出水口氧化防腐蚀处理，手柄表面抛丸后氧化防腐蚀处理。

▲（3）分水器阀体工作压力强度≥2.5MPa，最高耐压强度6.0MPa无出现断裂、接口外形漏水、脱扣，整体重量≤5kg。进水口位置增加稳流装置减轻分水器后座力，在高压过水状态下能保持分水器无腾空及前后移动等问题。

（4）分水器装置压力表便于战斗员及时了解各分叉线的水压情况，保障枪炮稳定供压，分水器进水方向无阻力设计，形成在分水器过水面光滑无阻塞，保障高压水流经过分水器内径能迅速过水。阀门开启力≤150 N.m。

（5）所有螺纹、配件与使用方现有接口或供水器材配套。产品须有清晰的永久性标记，包含规格、型号，生产厂的名称和商标，生产日期，检验合格标记等。

（6）提供闸阀、球阀两种产品，可供招标人自由选择。

注：投标时需提供样品。

2、卡式二分水（65-65型）

（1）符合XF868-2010《分水器和集水器》标准，主体不低于6061铝合金铸造加工成型，手柄6061铝合金锻造成型，黄铜阀芯，高强度阀球，密封垫圈，带塑料锁紧装置不锈钢外六角螺母，铁制焊接T型提手套塑处理。

（2）分水器口径为：进水口65mm卡式雄接口，出水口为，2X65mm卡式雌接口，分水器整体T6热处理，表面阳极硬质氧化处理，进出水口接口氧化防腐处理，手柄表面抛丸后氧化防腐蚀处理。

（3）分水器阀体工作压力强度≥2.5MPa，最高耐压强度6.0MPa无出现断裂、接口外形漏水、脱扣，分水器重量≤4kg，手柄加装锁止机构防止训练或实战中因高压过水球阀自动关闭，进水口位置增加稳流装置便于减轻分水器后座力，在高压过水状态下能保持分水器无腾空及前后移动等问题。

（4）雄进水口增设360度旋转功能防止水带扭曲打结造成分水器侧翻及过水带过水中减少阻力。分水器装置压力表便于战斗员及时了解各分叉线的水压情况，保障枪炮稳定供压。分水器进水方向无阻力设计，形成在分水器过水面光滑无阻塞，保障高压水流经过分水器内径能迅速过水。

（5）所有螺纹、配件与使用方现有接口或供水器材配套。产品须有清晰的永久性标记，包含规格、型号，生产厂的名称和商标，生产日期，检验合格标记等。

（6）提供闸阀、球阀两种产品，由招标人自由选择。

注：投标时需提供样品。

14.中压分水器（升级版）

卡式四分水（90-65型）

（1）符合XF868-2010《分水器和集水器》标准，主体6061铝合金铸造加工成型，手柄6061铝合金锻造成型，黄铜阀芯，高强度阀球，密封垫圈，带塑料锁紧装置不锈钢外六角螺母，PVC保护套，铁制焊接T型提手套塑处理。

（2）分水器口径为：进水口90mm卡式雄接口，出水口为4X65mm卡式雌接口，分水器整体T6热处理，整体表面灰色硬质氧化防腐蚀处理，进出水口接口氧化防腐处理，手柄表面抛丸后氧化防腐蚀处理。

（3）分水器阀体工作压力强度≥2.5MPa，最高耐压强度6.0MPa无出现断裂、接口外形漏水、脱扣，分水器重量≤9kg，手柄加装锁止机构防止训练或实战中因高压过水球阀自动关闭，进水口位置增加稳流装置便于减轻分水器后座力，在高压过水状态下能保持分水器无腾空及前后移动等问题。

▲（4）分水器装置压力表便于战斗员及时了解各分叉线的水压情况，保障枪炮稳定供压。雄进水口增设360度旋转功能防止水带扭曲打结造成分水器侧翻及过水带过水中减少阻力。分水器进水方向无阻力设计，形成在分水器过水面光滑无阻塞，保障高压水流经过分水器内径能迅速过水。

（5）所有螺纹、配件与使用方现有接口或供水器材配套。产品须有清晰的永久性标记，包含规格、型号，生产厂的名称和商标，生产日期，检验合格标记等。

（6）提供闸阀、球阀两种产品，由招标人自由选择。

注：投标时需提供样品

卡式二道分水（90-90型）

（1）符合XF868-2010《分水器和集水器》标准，主体6061铝合金铸造加工成型，手柄6061铝合金锻造成型，黄铜阀芯，高强度阀球，密封垫圈，带塑料锁紧装置不锈钢外六角螺母，PVC保护套，铁制焊接T型提手套塑处理。

（2）分水器口径为：进水口90mm卡式雄接口，出水口为2X90mm卡式雌接口，分水器整体T6热处理，整体表面灰色硬质氧化防腐蚀处理，进出水口接口氧化防腐处理，手柄表面抛丸后氧化防腐蚀处理。

（3）分水器阀体耐压强度≥2.5MPa无出现断裂、接口外形漏水、脱扣，分水器重量≤6kg，手柄加装锁止机构防止训练或实战中因高压过水球阀自动关闭，进水口位置增加稳流装置便于减轻分水器后座力，在高压过水状态下能保持分水器无腾空及前后移动等问题。

（4）分水器装置压力表便于战斗员及时了解各分叉线的水压情况，保障枪炮稳定供压。雄进水口增设360度旋转功能防止水带扭曲打结造成分水器侧翻及过水带过水中减少阻力。分水器进水方向无阻力设计，形成在分水器过水面光滑无阻塞，保障高压水流经过分水器内径能迅速过水。

▲（5）所有螺纹、配件与使用方现有接口或供水器材配套。产品须有清晰的永久性标记，包含规格、型号，生产厂的名称和商标，生产日期，检验合格标记等。

（6）提供闸阀、球阀两种产品，由招标人自由选择。

大流量移动消防炮

快速攻击炮（流量不低于30 L/s）

1、产品符合GB19156-2019《消防炮》标准，提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。

2、炮体材质为经过硬质阳极氧化处理的铝合金材质，内置球阀阀体与炮体流道融为一体，球阀关闭时可以自锁，炮体正面标识阀门开启ON和阀门关闭OFF的位置。

3、流道内外烤银灰色粉末漆，T形把手与炮体一体化铸造，内置整流器，标配安全带，可折叠式撑脚，碳化钨材料防滑钉，撑脚表面标配橡胶膝盖撑垫。

▲4、360°旋转消防接口，俯仰角度范围不低于+30°~ +70°。额定流量不低于30L/s；选配快速拆装型泡沫管可提高发泡倍数。

注：投标时需提供样品。

便携式移动炮（流量）

1、产品符合GB19156-2019《消防炮》标准，提供所投产品的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。

2、水炮材质选用铝合金等轻量化材质并作防腐蚀处理。水炮结构需满足可快速布置的设计，节省时间；重量≤11kg。

▲3、炮头流量可调三档：一档流量≥20 L/S，射程≥55m；二档流量≥30 L/S，射程≥60m；三档流量≥40 L/S，射程≥65m。水平旋转：≥±20度；俯仰角度范围不低于+30°~ +70°; 配置有开关，可缓慢开启阀门，避免开启过快，导致冲击力过大，引起水锤现象；应采用翻转折叠式，只要支腿完全打开，则不会收回。最大限度保障使用安全。

注：投标时需提供样品。

移动炮（双干线）

1、产品符合GB19156-2019《消防炮》标准，提供所投消防水枪的型式试验检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。

2、提供所投产品的消防产品认证证书，出具证书的认证机构应经国务院认证认可监督管理部门批准依法取得相应资质。

3、遥控消防炮，无线遥控距离≥150m。

4、具有遥控、炮位电控和手动三种工作方式；水炮俯仰角可调，调节范围≥+30度至+70度。

5、允许最大工作压力不低于1.0MPa。额定工作压力为0.6或0.8或1.0Mpa，额定工作压力下流量≥40L/S，射程≥65m。

▲6、密闭电机；重量≤25kg。具备自摆功能，自摆角度可调控，自摆中心位置可任意选定；进水口口径为90mm。

7、工作时间：连续工作时间≥4h，配备充电器、车载电源充电器、备用电源各1份。

注：投标时需提供样品。

轻便移动炮

1、产品符合GB 19156-2019《消防炮》标准，进水口可选用：65单雄接口、65双雄接口；出水口可选用：65直流出水口、65直流喷雾出水口。

2、主体：锻造工艺，铝镁合金A6061材质，蓝色阳极氧化防腐处理。

   接口：锻造工艺，铝镁合金A6061材质，金色阳极氧化防腐处理。

出水口：锻造工艺，铝镁合金A6061材质，玫瑰红色阳极氧化防腐处理。

支架：精密压铸工艺，一体式成型，红色喷塑防腐处理。

3、进水口孔径≥57mm，出水口孔径≥44mm。

4、手柄采用拉杆式锁止结构；进水管与出水管采用30°夹角设计，进水管与支架设定五档

定位功能，可在65°、90°、115°、135°、150°之间任意切换。

5、进水口可选装旋转接口与单向阀。

6、出水口自带整流装置，确保水流出水的直线度。

7、锁止件、紧固件全部采用不锈钢304材质，以增强防腐性能。

8、重量：直流双进口≤2.6kg，直流喷雾双进口≤2.8kg。

9、耐压强度≥1.6MPa，水炮主体自带压力监测表。

10、流量：≥20L/s（喷雾出水口），≥30L/s（直流出水口），≥40L/s（订制加大直流出水口）。

11、射程：≥30米（喷雾出水口），≥40米（直流出水口），≥50米（订制加大直流出水口）。

注：投标时需提供样品。

止水器

65止水器

1、止水器本体选用铝合金6061T6工艺铝型材，表面阳极氧化防腐处理；进水口和出水口采用65mm锻造接口；手柄选用尼龙材质，注塑一体成型，内有铝合金框架，在高温低温环境本身不发生变化，强冲击力下不会发生断裂；球阀选用不锈钢材质精密加工而成。

2、密封性能≥0.9Mpa、强度≥1.6Mpa。进出水口中间为球阀马蹄型开关。

40止水器

1、止水器本体选用铝合金6061T6工艺铝型材，表面阳极氧化防腐处理；进水口和出水口采用40mm锻造接口；手柄选用尼龙材质，注塑一体成型，内有铝合金框架，在高温低温环境本身不发生变化，强冲击力下不会发生断裂；球阀选用不锈钢材质精密加工而成。

2、密封性能≥0.9Mpa、强度≥1.6Mpa。进出水口中间为球阀马蹄型开关。

17.直流水枪

直流水枪

1、使用材料ZLD104稀土铝，密封性能≥0.9Mpa、强度≥1.6Mpa。进出水口径65mm雄卡/19mm。0.35Mpa下射程大于28m，流量450±40L/min。

注：投标时需提供国家权威机构出具的检验报告，体现1项中关键参数，投标时需提供样品。

轻型直流水枪

1、产品符合GB8181-2005《中华人民共和国国家标准》

2、▲接口、阀体、手柄、枪嘴、枪管：全部采用高强度铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理，中性盐雾试验≥300小时，阀体与手柄采用整体式锻造工艺成型，结合T6调质处理，增强抗压防爆能力。                                                                

3、▲技术参数：配置65卡式雄接口，通水孔径≥60.5mm，阀门采用减压式T型通孔球阀，阀体通水孔径≥33mm，单手柄式结构，手柄采用软体包胶，枪管壁厚≤2.0mm，总长度≤355mm，总重量≤0.58kg，耐压强度≥6.0MPa；流量7.5L/s，射程≥28m，喷射压力0.35MPa，操作力矩≤7.2N.m；密封元件采用耐腐蚀、耐高温特性的高密封结构，可在+250℃至-180℃的温度下保证密封性。                                                                    

4、采用防脱落式接口设计，确保水带连接可靠，防止接口意外分离脱落。                    

5、产品重量：≦0.6kg       

注：投标时需提供国家权威机构出具的检验报告，投标时需提供样品。

18.电绝缘装具

电绝缘服
1、符合GB/T6568-2008带电作业用屏蔽服装相关标准要求，提供所投产品完整有效的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。
2、分体式电绝缘服装，绝缘服的表面应该平整、均匀、光滑，无小孔、局部隆起、夹杂异物、折缝、空隙等，结合部位应该采取无缝制作方式。
3、拉伸强度平均值不小于9Mpa，最低值不低于平均值得90%。表层抗机械刺穿力不低于15N, 最低值不低于平均值得90%。
▲4、整衣层向工频试验电压20KV/1 min，无闪络、无击穿、无明显发热；
▲5、整衣层向工频耐受电压试验，最低耐受电压不低于30KV，且无击穿。
6、绝缘服装沿面耐受电压试验100KV/0.4m，无闪络、无击穿、无明显发热；
7、每套配置专用包装袋1个。
注：投标时需提供国家权威机构出具的检验报告，至少体现3、4、5、6项内关键参数。投标时需提供样品。

电绝缘靴
1、符合GB/T6568-2008带电作业用屏蔽服装相关标准要求，提供所投产品完整有效的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。
2、用于高电压场所作业脚部防护，具备耐油、耐酸、绝缘、防刺等特点。鞋底应有防滑功能，鞋底和根部不应有金属勾心等部件，帮底连结不应采用上下穿通线缝。
3、橡胶鞋帮厚度≥1.5mm，橡胶鞋帮扯断强力≥180N，鞋帮连续屈挠125000次应无裂纹。
▲4、交流验证电压40KV、测试时间1min的条件下,泄漏电流≤15mA。直流或交流验证电压50KV、测试时间1min的条件下,未击穿。
5、在每只鞋的鞋帮或鞋底上应有鞋号、生产年月、标准号、电绝缘字样（或英文EH）、闪电标记和耐电压数值以及制造商名称、产品名称、电绝缘性能出厂检验合格印章。
6、靴子尺寸为均码。
注：投标时需提供国家权威机构出具的检验报告，至少体现3、4项内关键参数。投标时需提供样品。

电绝缘手套
1、符合GB/T6568-2008带电作业用屏蔽服装相关标准要求，提供所投产品完整有效的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。
2、用于高电压场所作业手部保护，符合GB/T17622-2008电绝缘手套标准。采用优质天然乳胶制成，具备耐油、耐碱、耐酸、耐臭氧、耐低温、和阻燃等功能。
▲3、交流验证电压40KV、测试时间1min的条件下,泄漏电流≤20mA。直流或交流验证电压50KV、测试时间1min的条件下,未击穿。
4、拉伸强度≥16MPa，扯断伸长率≥600%，拉伸永久变形≤15%。
5、具有耐用性、灵活性、舒适性和机械强度，抗刺穿强度≥25N/mm。
6、经热老化处理后的试样，拉伸强度不应低于老化前试验值得80%，拉伸永久变形不应超过15%。
注：投标时需提供国家权威机构出具的检验报告，至少体现3、4、5、6项内关键参数。投标时需提供样品。
19.消防过滤式自救呼吸器

1、呼吸器由防护头罩、过滤装置和面罩组成。防护头罩的额部设置环绕头部一周的反光标志；过滤装置与防护头罩间的联接牢固可靠，不借助工具时不易拆开；呼吸器的滤毒装置的密封，在不借助工具的情况下能快速打开；佩戴迅速、简捷；系带能快速拉紧且脱卸方便；面罩与脸部贴全紧密、舒适；人员佩戴呼吸器后，接触佩戴者皮肤的材料应不刺激皮肤，应不造成对健康不利的影响；接触佩戴着的部件均应无锐边、毛刺等缺陷。

▲2、有效使用时间不低于：30min；保存期不少于：3年；眼区漏气系数（%）：≤20；呼吸区漏气系数（%）：≤5；双目视野：≥65%；吸入气体CO2含量（%）：≤2；佩戴质量：≤460g；

▲3、CO透过浓度（ml/m3）：≤200；CO累积量（ml）：≤200；烟雾透过防护性能（%）：≤5；

4、吸气温度（℃）：≤65；、吸气阻力（pa）：≤800；呼气阻力：≤300；

20.多功能挠钩

1、用于抢险救援使用，集多功能于一身。

2、可组织拆卸，应用于不同场合。

3、绝缘把手，可做绝缘杆使用，稳定拉力≥150kg。

4、有挠钩、木榔头、抓耙、撑顶器、消防锯、消防剪、消防斧等工具头可更换。

注：投标时需提供样品。
21.自生氧呼吸器（国产）

1、设备总重量：≤13kg，使用时间≥120 分钟，外形小巧美观，呼吸管路从腋下穿过，工作时可方便脱卸下装备，不停止呼吸供氧情况下，便于使用人员穿过狭窄通道。

2、面罩采用快插设计，为大视野全景面罩，增加视觉范围，具有防起雾功能，带有通话膜片，能清晰传递声音；

3、使用温度：-5℃到60℃（启动后）；备用存储：-5℃到60℃；
4、闭路循环呼吸系统，氧气在化学罐内反应产生，系统不具压力，无需高压氧气瓶，无需减压阀和加强阀。带有粉尘过滤装置，吸入的气体温度≤40℃, 湿度20%-40%，二氧化碳＜1%。系统根据使用人员的呼吸量自动调整供氧量，采用对流方式冷却，无需冰桶，冰块 等其他冷却设备。

5、采用化学原理制氧，氧气含量＞75%；

6、电气元件的防爆性能：不低于Ex ia ⅡC T4 Ga，防护等级不低于IP67，提供省级（含）以上检测机构或国家级检测机构出具防爆防护等级检测报告；
7、吸气阻力≤300Pa 呼气阻力≤500Pa；

8、带有呼吸器监控装置，可数字显示氧气剩余量，三级余量声光提示报警（30min、20min、10min），报警逐级加强，报警声响强度不低70dB(A);内置手动紧急呼救报警。

9、配置4:1训练罐设备，用于氧呼日常训练。

注：提供所投产品完整有效的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定，投标时需提供样品。

22.抢险救援服（速干型）
1、服装具有速干、透湿、轻便、耐磨等性能，含上衣、裤子、行军帽和腰带，款式参照《24式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求》。总质量≤1.5kg。
2、材料：采用单层织物, 由锦纶和氨纶混纺纱线织造而成，颜色为橘红色，肩背部和口袋拼接同材质火焰蓝面料；色差≥3级（按《纺织品色牢度试验 评定变色用灰色样卡》GB/T250-2008 标准评判）。
▲3、面料单位面积质量不低于(150±10)g/m2。面料断裂强力：经向断裂强力≥1300N、纬向断裂强力≥400N。面料撕破强力：经向撕破强力≥220N、纬向撕破强力≥65N。
▲4、面料接缝断裂强力：经向接缝断裂强力≥1000N，纬向接缝断裂强力≥400N。
5、色牢度：耐洗沾色≥4级，耐水摩擦≥4级，耐人造光色牢度≥4级。
▲6、面料吸湿性能：吸水率≥120%，滴水扩散时间≤3s，芯吸高度≥150mm。速干性：蒸发速率≥0.3g/h，透湿量≥12000g/（m²·d）。（需提供国家权威检测机构出具的检测报告验证）
7、针距密度：各部位明暗线每3cm≥12针，包缝线每3cm≥9针。上衣前门襟和裤子前襟拉链不小于8号，拉链颜色须与外层面料相匹配。
8、魔术贴：抢险救援服胸部标识及左臂肩章魔术贴，外观平整，钩面排列整齐，钩形完好，毛面均匀，厚薄一致，无明显凹凸不平，无明显污渍，色泽统一均匀，无明显色差、色花。配齐1套19 消防软胸徽、消防指战员胸部标识、左臂标识、右臂标识。
9、腰带为插扣式腰带，双排针扣设计，气孔采用金属轧边，颜色与救援服统一，腰带规格：长度×宽度×厚度为1300mm×50mm×2.8mm。表面光滑，无毛刺和锋利的边缘，五金件经过防腐蚀处理；腰带具有一定硬度、佩戴舒适，插扣动作灵活、固定可靠。
10、行军帽：为棒球帽款式，正前方设19消防软帽徽（帽徽底色为橘红色），后部采用卡扣调节袢，头部围度520-640 mm，帽徽尺寸：长度×高度为53.5mm×55mm。
注：投标时需提供样品。
23.消防用救生衣

1、由固有浮力材料提供浮力，配置示位灯、哨笛、快脱带、牛尾绳、救援刀等多种救援属具，主要用于急流救援的消防用救生衣。颜色应为橘红色。
2、救生衣的浮体材料应能覆盖穿着者的肩膀至肋骨下缘的范围；救生衣的救援属具及配件不应有尖角、毛刺等导致穿着者和被救者受伤的缺陷；救生衣所适用的胸围应不小于700mm且不大于1350mm；救生衣应具有裆带,且裆带的宽度应不小于25mm；救生衣的系紧和固定应采用扣件和拉链形式；救生衣的正前方（如胸部、腹部位置）、肩部和背部均应有反光带，且360°环形可见；反光带的总面积应不小于400cm2，且受试人员在水中处于姿态稳定时，水面以上的救生衣外表面反光带的总面积应不小于300cm2；救生衣背部的泡沫板厚度应不小于12mm，应有尾椎保护设计。
3、救生衣底部带有裆带系统，并带有衬垫。胸前部配备两个可拆卸干式口袋，内部带有≥2个扁带装备环，肩部带有一个对讲机固定袋可拆卸。胸前方形挂点带有魔术贴固定带，方便固定小型装备，底部网状排水孔设计。包布、织带的耐摩擦色牢度、耐皂洗色牢度、耐人造光色牢度应不小于4级。救生衣包布的接缝断裂强力应不小于400N。固有浮力材料抗拉破断强度应不小于140kPa。使固有浮力材料变形至其初始厚度的75%所需的力应不小于7kPa。经500次压缩后，固有浮力材料的浮力损失应不大于10%。
▲4、急流救援救生衣的浮力应为120±5N。救生衣在淡水中浸泡24h后，其浮力损失≤5%。
5、急流救援救生衣衣身应能承受3250N的作用力超过10min而不损坏，急流救援救生衣肩部应能承受1000N的作用力超过5min而不损坏，裆带与救生衣体之间应能承受900N的作用力而不发生脱离或损坏。
6、人员穿着救生衣以任意方式下水后，在自由漂浮状态下，人体应能处于直立姿态，且人嘴能高出水面120 mm以上。
7、应配备示位灯。灯灯光色应为红色。示位灯发光方式应为频闪方式。示位灯闪烁频率应在45次/分钟~75次/分钟范围内。示位灯的发光强度应不小于0.75cd。示位灯的发光持续时间应不小于12h。示位灯的定位精度应不大于10m。
8、应配备哨笛，哨笛应用细索系牢在救生衣上。
9、应配备快脱带，快脱带的宽度应不小于40mm，其位置应高于胸骨剑突，且不影响上肢活动。快脱带在扣件闭合状态下经拉力试验，织带相对扣件滑移不应超过25mm，且扣件不应出现开启或损坏现象。在受力状态下，快脱带扣件的开启力应不大于110N，且应能在10s内完全脱开。
10、应配备牛尾绳，牛尾绳应由弹性带、管状织带套、金属圆环和安全钩等组成。牛尾绳的静态长度应不小于60cm且不大于100cm；在1000N的轴向拉力作用下，牛尾绳伸展后的长度应在静态长度的1.5～2.0倍之间；在经过5000N强度试验后，牛尾绳不应出现断裂现象；牛尾绳所有金属部件经48h的中性盐雾试验后，应无明显腐蚀现象。
11、应配备水域救援刀（以下简称：救援刀），救援刀的刀身应采用金属材料制造，并采用直形刀体、弧形刀刃和锯齿状刀背的结构，刀头为平头且不开刃，救援刀的金属表面应平整光滑，不应有裂纹、毛刺、凹痕或缺损等缺陷；救援刀应有刀鞘，刀柄应有防滑设计；救援刀的整体长度应不大于200mm，刀柄长度应不小于110mm。救援刀的质量应不大于180g，连同刀鞘的总质量应不大于250g；刀体悬挂60kg重物，保持30min，不应断裂或变形；救援刀刀身金属材料的硬度不应低于30 HRC；刀鞘在承受980N压力时不应出现破裂等损坏；在45℃恒温2h后，刀鞘应无变形；刀体应能一刀切断直径5mm的尼龙绳。救援刀经48h的中性盐雾试验后，应无明显腐蚀现象；在-35℃±2℃恒温2h后跌落，刀鞘不应破裂或损坏，刀体不得从刀鞘中脱出，各零部件应无损坏或变形。
12、背部有30cm*10cm的魔术贴设计可以粘贴标识或者编号，内容根据用户需求印制。
注：投标时需提供国家权威检测机构出具的检测报告，至少体现出3至5项内关键参数。投标时需提供样品。
24.水域救援个人携行包
1、拉杆箱式设计装备携行包，机动灵活，适合在崎岖的沙石地和水域救援使用，带有轮子,伸缩拉杆、外部有蛙鞋袋，不锈钢铆钉（外观形状设计由用户确认）。
2、携行包主体面料、织带颜色为火焰蓝色，各种塑料配件、其他辅料颜色为黑色。
3、材料：1680D双股涤纶牛津布，经向断裂强力≥500N，纬向断裂强力≥700N。
4、拉链采用箱包专用拉链，经过专业测试拉链使用次数不低于10000次。
5、容量：70±10L（伸展状态包的长度不高于85cm）。
注：投标时需提供样品。

25.水下救生手环

1、消防员应急防溺水手环，用于岸上救援人员及潜水员的水下紧急自救，具有重量轻，反应迅速的特点，腕带式设计，体积小，内置防水指南针、信号灯。

2、外壳采用坚固耐用的炭纤维材质制造，内胆采用复合TPU材质制造，耐刮伤。

3、采用冷冻液压二氧化碳，充气时间≤5S。

4、工作温度：0-50℃。充气后长、宽≥25mm。

5、产品重量≤450g。

注：投标时需提供样品。

26.测温仪

▲1、测量范围：-25-1200℃；响应速度：≤200ms；

2、测量精度：1%±1℃（23±3℃时）；

3、距离系数：80：1；辐射率：0.1-100可调；

4、环境温度不低于：-20℃- ＋50℃；储存温度不低于：-20℃-＋60℃；

5、瞄准方式：中心激光；

6、最大、最小、平均温差值测量；高、低温度报警；

7、配置：主机一台，9V电池碱性电池一块，中文说明书一份，PVC包装箱。

注：投标时需提供检测报告或认证证书，对1至3项内相关参数进行验证。投标时提供样品。

27.电子气象仪

1、液晶显示，可测量≥13种气象参数。配有气象仪主机，水平风向标和三脚架；

2、探测温度范围≥-45℃--125℃；

3、采用锂离子电池。

注：投标时需提供检测报告或认证证书，对1.2.3项相关参数进行验证。

28.水流测速仪

1、手持式雷达流速仪基于多普勒原理，采用电波对水体表面流速进行非接触式探测，微波雷达不受温度压力等外界条件影响，可用于户外随时施测。本仪器手持式操作简单便捷，不受污水、泥沙干扰，通过非接触式测量，操作简单。

▲2、手持式雷达流速仪主要包括一个平面雷达探头，内部自带倾角测量，增益调节。可用于监测河道、明渠、山溪以及地下排污井的水体表面流速。有效距离范围不少于：0-40m；测量范围不少于：0.1-20m/s 0.1-40m/s；测量精度不低于：±0.01m/s ±1%；分辨率不低于：0.001m/s。

注：投标时需提供检测报告或认证证书，对1.2.3项相关参数进行验证。

29.水深水温测量仪

1、产品坚固耐用，可漂浮在水面上，内置温度传感器，可测气温和水中温度。

2、屏幕尺寸≥45x15mm，显示方式：段显，背光灯：高亮LED，深度范围：0.8-90m（标准环境）。

3、声纳频率≥180KHZ，声纳辐射角度≥42度，工作温度：-20℃-50℃，产品尺寸≤250x60mm。

注：投标时需提供检测报告或认证证书，对3项相关参数进行验证。

30.水质分析仪（水质分析条）

1、分析仪的具体参数要求，用于现场应急快速水质分析，便于使用人员采取及时有效的措施来应对突发事件。

2、配置11种以上物质测试条，检测物质包括：氯化物、铬、氰化物、甲醛、铜、铅、锌、氨氮、磷酸、砷化物、硝酸盐、氟化物，每类分析条的具体数量不少于1盒，每盒可完成测试不低于100次。

注：投标时需提供检测报告或认证证书，对2项相关参数进行验证。

灾害救援携行背囊

地震救援（个人装备）指南针

盘面：5.5±0.5cm（含刻度),净重：≤160g,毛重：≤230g,体积：折叠约65X65X20mm±5cm；展开≤165X70X25mm,以旋读式罗盘为主体的多功能指北针，适用于单兵使用或其他用途的便携式观测装备。由罗盘组合（含磁偏角调节机构）、俯仰摆、里程轮（含其传动齿轮和里程显示机构）、测量地图直线距离用的比例尺、地图坡度尺、实地距离估测机构、圆形水准泡、用于确定圆心的扎和毫米尺等9个部分组成。

地震救援（个人装备）生命吸管

自重净重≤60g；体积：长约≤23cm，直径≤3cm,不含BPA和任何化学成分。可过滤1000L水，过滤膜厚度约：0.2±0.05微米，可以物理去除水中99.9999%的细菌和99.9%的原生动物。

地震救援（个人装备）急救包

急救包尺寸：≤20x10x25cm,内含：创可贴、医用胶带、碘伏片、酒精棉片、医用棉签、别针、三角绷带、卡式止血带、急救知识手册。

地震救援（个人装备）防磨袜子

不低于65%羊毛与氨纶、尼龙合成材料。每双重≤100g；脚底加厚，高弹力包裹；排汗去湿，中筒。尺码范围：S/35-38，M/39-42，L/43-46。

地震救援（个人装备）内裤短裤

5条/盒，材质：纯棉针织，每条单独包装，一次性使用。

地震救援（个人装备）内衣裤保暖

全棉针织内衣裤，舒适有弹性，洗涤不掉色、不易变形。

地震救援（个人装备）哨子

材质：黄铜；口哨表面平整光滑，重量≤25g，哨长≤5.5cm，直径≤1.5cm，带链子，可悬挂在脖颈处，音量≥110分贝。

地震救援（个人装备）打火石

取火用，小巧便携，重量≤45g，尺寸≤20*120mm。

地震救援（个人装备）软质护膝

材质：聚酯纤维、二烯类弹性纤维；运动中能够排出汗液湿气并提供保温；表面不起球；拉伸回弹不变形，长度≥200mm，厚度5mm±2mm。

地震救援（个人装备）运动绷带

透气材质制作；粘合处为耐用魔术贴，便于调整松紧度；自由缠绕设计，适合多种运动项目；具有高弹性作用。

地震救援（个人装备）紧身裤

面料具有透气性；保持空气流通；弹性好，保护肌肉。

32.胸式上升器
1.材质:铝合金，不锈钢，塑料。

2.适用绳径:8 -13mm；

3.工作载荷: 100kg；

4.通用型胸式上升器，用于登山、攀岩、探洞及绳索作业中，救援等高空相关活动的个人保护设备。

33.气动起重气垫（球形）
1、由气垫垫体、气瓶、减压器、控制器、输气软管等组成，气垫的充气时间应不大于180S，排气时间应不大于360S；气垫触地面和承载面的抗刺穿力均不应小于1100N。气瓶及瓶阀、快插接头符合XF124规定。减压器输出压力调整部分应设置锁紧装置。气垫的控制器应设置充气、排气和空档三个档位，控制手柄或按钮在撤出外力后应能自行返回空档；气垫的控制器内或控制器至气垫的输气软管上应设置安全阀，输气软管的长度应不小于5m；压力表应符合GB/T1226的规定外，外壳应有橡胶保护套，且精度不低于2.5级。
2、每套包括4个气垫，最多可以将4个气垫通过金属连接板连接使用；最大起重能力≥29吨的气垫2个、最大起重能力≥74吨的气垫2个；每个气垫包括一个便携式包装盒；
3、每个气垫的上、下两面，分别固定内置有防滑设计的金属平面板，可以直接顶升尖锐物体；
4、通过金属连接板，可将2个或3个气垫固定联接成为一个整体，增加顶升高度。而不需要使用额外的工具；
▲5、单个≥29吨气垫的最大顶升高度大于290mm；
▲6、单个≥74吨气垫的最大顶升高度大于450 mm；
7、工作压力为12bar，最大可承受45 bar以上压力；
8、气垫配件包括：包括内置安全阀的双控制器2个，调压阀2个，气垫金属联接板3个，10m输气管4根，配有安全阀门的截流单元4根，配件便携箱1个；
注：投标时提供国家权威检测机构出具的检测报告，至少体现出第1、5、6项内相关参数。
34.水域救援训练假人（心肺复苏）

1、成人水上救援假人主体由带涂层钢索和连接件组成，并采用铰

接式链接。可以用于各种水上救生练习，包括水面和水下救

援。

2、成人：假人自重约18公斤。

       假人没水重量约48公斤。

       可以额外加重，以达到约64公斤的下沉重量。

3、青少年：假人自重约9公斤。

         假人没水重量约23公斤。

4、水面救援：成人水上救援假人为水上安全救援而设计。通过腿部和手臂

上的小洞往里面填充水，以此增加重量。打开假人肩部的阀

门，假人躯干可以充满水。

当假人被水填满时，就会下沉，直到嘴部的位置。

5、水下救援：要使成人水上救援假人完全淹没，请拆除位于假人腹部的乙烯基盖和塑料插件，增加大约4.5公斤的重量（譬如一块砖），放置在塑料插件和乙烯基盖的位置，假人就会完全淹没。

35.潜水救援训练假人（装沙）

一体成型工艺设计、头部增加进出水口、加快灌水、排水速度、胸前后背各有一个进出水孔 方便快速进水排水、负重设计（可拆卸）、假人后背有负重孔内置。
36.蜂鸣器

可以水下使用又可以陆地使用，水下音量 125-135dB，陆地传输距离0.8-1.5km。

37.救生滚钩

用于水下搜索溺水人员。网状底部每间隔50cm设置1个倒刺滚钩。

38.救生拉杆

伸缩式，玻璃钢环氧树脂材料制成，共计四节，完全伸展长度≥4米，收缩长度≤1.8米，银色拉闸钩，可随意调节角度，方便快捷，通过左右旋转杆身，可以调节长度。

39.夜视仪

1、可安装头盔、观看舒适稳固，实用范围广，高清红外、昼夜两用、易于操作。

2、显示屏：内置双屏1.4”390*390 TFT内屏，7档亮度调节，单双屏自由切换显示，7倍放大。

3、目镜：完全独立的双目镜技术，可独立调节左右眼的视力补偿（屈光调节范围正负+/-3,既近视，远视300调节补偿)

4、红外灯：3W,850nm 强红外聚光灯，7档红外调节

5、镜头：F1.4大光圈， f=25mm，FOV 10度

6、观察距离：200米~250米全黑观察距离，1米～无限远弱光观察距离

7、放大倍数：数字变焦4倍

8、电源：3000MAH锂电池

9、环镜温度：操作温度：-20℃ to +50℃，储存温度：-30℃ to +60℃

10、尺寸和重量：约152mm*122*55mm，带电池约440g克 ，不带电池340g

40.绝缘杆

玻璃钢环氧树脂材料制成，长度为1.5米。顶部带有弧形救生钩，用于拖拽人体腰部、腋下等部位防止用力过猛导致二次受伤。底部带有绝缘橡胶手柄。

41.单兵热像仪

1、
产品符合XF/T635-2023《消防用红外热像仪》标准要求；提供所投产品完整有效的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定 。

2、用于火场搜救和火源搜索，便于消防员在浓烟中看清周围环境状况。尺寸不超过250mm*100mm*100mm，便于消防员随身携带。

3、重量（含电池重量）：≤1000g（含电池重量），充电次数≥1500次，每块电池使用时间≥2h，屏幕显示电池电量。

4、屏幕：≥2.5英寸LCD显示屏，分辨率不低于384 x 288 阵列，探测器刷新率不低于60Hz；屏幕刷新率不低于30Hz；2倍和4倍数字变焦。

▲5、探测器：需采用非晶硅材料，热灵敏度：NETD＜50mK (0.05゜C)，色彩模式：不低于6种，分别提供火场、人员搜救、预估、检测、失踪人员、火情模式便于各种情况下使用；同时需要在屏幕上以中文字幕显示。

6、防护等级≥IP67，满足2m跌落试验, 至少可在-20゜C至85゜C之间持续工作，在120゜C环境下工作不少于10min，在260゜C环境下工作不少于5 min。

▲7、测温范围：-40至1100ºC ，并具有温度变化指针显示功能。配置火场中最高温及最低温指针搜寻功能，并同时显示最高及最低温度，便于火场中快速定位及冷热追踪；

8、具有拍照功能，应至少能拍摄照片1000张和录制视频10h。

9、便于携带，配置可伸缩挂钩可以挂在肩带上，配置可伸缩挂钩，耐高温≥200℃，最大伸缩长度≥70cm。

注：投标时提供样品。

42.漏电探测棒

1、无需接触电源即可探测安全距离范围内泄漏电源的具体位置；用于测试高压电缆漏电、着火后漏电、地震或水灾造成漏电。

▲2、最远测距可≥130m，具备声光报警功能；探测电压120V AC以上，被测电压频率范围20-100 Hz；操作温度范围不低于-30～+50℃，PVC材质绝缘外壳.

3、6V DC电池驱动可持续使用不低于300h、间歇工作时间不低于1年；内置低电量警报。

4、分为高灵敏度、低灵敏度及目标前置三种探测方式。

5、警报频率会随着探测到的讯号强弱而自动改变。

注：投标时需提供检测报告或认证证书或产品合格证，对3项相关参数进行验证。

43.激光测距仪

▲1、测程0.08-150m，典型精度±1.5mm；重量≤0.25kg，尺寸≥140*64*20mm；

2、连续工作时间≥2h；防飞溅水及防尘IP≥54；

3、含蓝牙功能，数位镜头≥490万像素；

注：投标时需提供检测报告或认证证书，对1至3项相关参数进行验证

44.核放射探测仪

主要用于监测各种放射性工作场所X和γ射线辐射剂量率。

一、功能特点：

1、高灵敏度，宽测量范围，良好的能量响应特性；

2、高速微功耗微处理器单元；数字及标尺显示剂量率状态；

3、中英文双语菜单式操作界面；点阵LCD液晶显示，高亮背光功能；

4、剂量率，累计剂量均可测量；具有两级剂量率阀值报警功能；

5、探测器故障报警功能；电池电量实时显示；

6、内置20000组剂量率储存数据，可随时查看，断电不丢失；可选USB数据传输功能；可选配蓝牙通信和手机APP。

二、技术指标：

1、探测器：能检测X和γ射线；灵敏度：1μSv/h≥150CPS；

▲2、测量范围：剂量率：不低于0.01μSv/h～1mSv/h，累积剂量：不低于0.00μSv ～99999μSv ；能量响应：48keV～3MeV≤±30%（相对于137Cs）；相对误差：不超过±10%；

3、测量时间：1秒-250秒可自由编程；报警阀：0.01-999.99可编程；

4、显示单位：可根据量程自动调程，剂量率：Nsv/h、μSv/h、nGy/h、μGy/h，计数率：CPS；电源：内置充电锂电池。

5、重量：不大于250g；尺寸：不超过150*100*50（mm）；

6、温度范围：-25℃～+45℃；湿度范围：≤95%RH；中文菜单式按键，操作简单方便。

注：投标时需提供检测报告或认证证书，至少对技术指标1至6项相关参数进行验证。投标时提供样品。

45.坑道小型空气输送机

1、机器重量≤15kg，配备有移动电源，可直接使用。配备连接线，也可连接电压220V使用。

▲2、风管直径：20±5cm，长度≥5m，风量≥2800m³/min。

3、具有防爆功能。

注：投标时提供样品。

46.军事毒剂检测仪

1.功能特点：仪器应配置军事毒剂库和工业毒气库，可在界面查看数据库信息；应可对有毒有害及剧毒物质进行检测,仪器提供声光报警，为及时采取防护措施和应急处置提供依据。

2.仪器应实现定性检测，显示物质具体名称，采用离子迁移模谱技术的优先采用；

3.仪器应实现工作环境实时剂量监测功能，应配置核辐射传感器；可检测X射线、γ射线，剂量率范围：0.01u Sv/h~ 100u Sv/h；

▲4.可检测的物质不少于：塔崩(GA)、沙林(GB)、梭曼(GD)、维埃克斯(VX)、甲氟磷酸环乙酯(GF)、芥子气(HD)、光气(CG)、路易氏剂(L)、毕兹（BZ）、双光气（DP）等；可检测的物质不少于：氨气、硫化氢、氯气、二氧化硫、氰化氢等；须提供第三方权威机构出具的检测报告作为依据，无检测报告为负偏离；

5.灵敏度：塔崩≤0.5mg/m3，沙林≤0.5mg/m3，梭曼≤0.5mg/m3，维埃克斯VX≤0.5 mg/m3；工业毒气库灵敏度：氨气≤10ppm；

6.工业毒气检测时间：对9.97ppm氰化氢进行采样分析，分析时间≤3秒；

7.误报率：对洁净空气和洁净试纸分析，误报率≤1%；


8.进样方式：连续性进样，内置自动进样泵；

9.同步多模式探测功能：具备同步多模式检测功能，实时检测工业毒气、化学战剂和电离辐射，报警结果应能同屏显示。须提供第三方权威机构出具的检测报告作为依据，无检测报告为负偏离；

10.软件功能：设备具备新样品数据的添加功能，仪器应具备待机功能；设备具有数据存储功能；仪器应能通过USB升级系统软件；须提供第三方权威机构出具的检测报告作为依据，无检测报告为负偏离。

11.整机重量：≤3kg。

12.工作温度：-25℃～60℃；

注：提供权威机构出具的检测报告完整版（报告须具有CNAS或CMA认证标识），▲条款须在检测报告里体现。投标时提供样品。

47.消防通用安全绳

1、通用安全绳￠14-30M
（1）符合XF494-2004《消防用防坠落装备》、CCCF-CPRZ-27：2019《消防类产品认证实施规则-消防装备产品-消防员个人防护装备产品》的规定。

（2）安全绳采用连续的夹心结构，主承重部分应由连续纤维制成。安全绳表面无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀，安全绳的两端采用绳环结构：用同种材料的细线扎缝不少于80mm，在扎缝处张贴标识并用塑料套管热缩，在绳环内加入不锈钢内衬。

▲（3）安全绳直径14mm，绳芯结构20股，并行排列，有效长度不低于30m，破断强度≥40kN。

（4）当承重达到最小破断强度10%时，安全绳的延伸率不高于7%。

（5）经204℃±5℃的耐高温性能试验后，安全绳不应出现融熔、焦化现象。

（6）在消防用防坠落装备的显著位置应有永久性的标志,其内容为:产品型号、用途、商标（或生产厂名）、批号以及生产日期等。

▲（7）投标时需提供权威机构出具的检测报告，至少体现出3、4、5等项内关键参数。

2、通用安全绳￠14-60M
（1）符合XF494-2004《消防用防坠落装备》、CCCF-CPRZ-27：2019《消防类产品认证实施规则-消防装备产品-消防员个人防护装备产品》的规定。

（2）安全绳采用连续的夹心结构，主承重部分应由连续纤维制成。安全绳表面无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀，安全绳的两端采用绳环结构：用同种材料的细线扎缝不少于80mm，在扎缝处张贴标识并用塑料套管热缩，在绳环内加入不锈钢内衬。

▲（3）安全绳直径14mm，绳芯结构20股，并行排列，有效长度不低于60m，破断强度≥40kN。

（4）当承重达到最小破断强度10%时，安全绳的延伸率不高于7%。

（5）经204℃±5℃的耐高温性能试验后，安全绳不应出现融熔、焦化现象。

（6）在消防用防坠落装备的显著位置应有永久性的标志,其内容为:产品型号、用途、商标（或生产厂名）、批号以及生产日期等。

▲（7）投标时需提供权威机构出具的检测报告，体现出3、4、5等项内关键参数。

3、通用安全绳￠14-90M

（1）符合XF494-2004《消防用防坠落装备》、CCCF-CPRZ-27：2019《消防类产品认证实施规则-消防装备产品-消防员个人防护装备产品》的规定。

（2）安全绳采用连续的夹心结构，主承重部分应由连续纤维制成。安全绳表面无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀，安全绳的两端采用绳环结构：用同种材料的细线扎缝不少于80mm，在扎缝处张贴标识并用塑料套管热缩，在绳环内加入不锈钢内衬。

▲（3）安全绳直径14mm，绳芯结构20股，并行排列，有效长度不低于90m，破断强度≥40kN。

（4）当承重达到最小破断强度10%时，安全绳的延伸率不高于7%。

（5）经204℃±5℃的耐高温性能试验后，安全绳不应出现融熔、焦化现象。

（6）在消防用防坠落装备的显著位置应有永久性的标志,其内容为:产品型号、用途、商标（或生产厂名）、批号以及生产日期等。

▲（7）投标时需提供权威机构出具的检测报告，体现出3、4、5等项内关键参数。

湿式水域救援服

水母服
1、水域救援服，采用双面尼龙+氯丁橡胶或类似材质，厚度2±0.5mm，能为潜水员提供一定的浮力，同时保持体温不会下降太快，穿和脱方便，而且有较好的防晒和防蛰效果。
2、采用后穿拉链，肩部、手臂、脚踝位置设置反光条，夜间可视；前胸位置采用S型裁剪，主体采用醒目颜色。
49.防水电缆20A

1.该产品必须满足Q/CSHF 069-2022《额定电压450/750V及以下潜水电机用防水型橡套软电缆》要求，具有具有国家认可或认定资质的第三方检测机构（检测报告具有CMA或CNAS标识）出具的检验检测报告。
2.采用JHS防水橡套软电缆，具有良好的防水、耐油、耐磨、柔软耐折等特性，适用于潜水泵等水下或潮湿环境中的电气设备连接。

3.电缆规格3X10+1X6,相电压满足450/750V。

4.电缆护套平均厚度：≥3.5mm，电缆外径平均值：≥20mm，椭圆度：≥2%。

5.老化前抗拉强度（N/mm²）：≥9，老化前断裂伸长率（%）：≥300。

6.电缆两端采用航空快速接头，接头防水等级≥IP67。

7.每盘电缆长度：≥20m。
50.水带收卷装置

1、可收卷水带口径：DN250（卡箍或欧标接头）

2、收卷长度：≤25米

3、工作尺寸：≤1135*1235*720mm

4、运输尺寸：≤815*1235*712mm

5、设备重量：≤70Kg(含电池)

6、行走速度：≥3km/h (无极变速)

7、设备材质：采用高强度铝合金骨架和不锈钢五金件

8、采用不锈钢水平推拉式快速夹具，水带接头能快速夹紧和释放，收卷好的水带卷能整体快速卸载

9、采用永磁直流电机驱动，配置大扭力无级调速变速箱

10、采用动力锂电池供电，锂电池容量≥25Ah，配置防爆电池盒，电池盒带电量及电压显示，电池盒可快速取下单独充电，满电状态下可连续收卷水带 ≥2500米水带

11、卡钳能快速安装和拆卸，收卷不同规格水带时卡钳能快速切换

12、设备可双模式运行，可自行走也可固定式收卷水带

13、配置伸缩式3档可调节高度不锈钢扶手，扶手调节到合适高度后能快速锁定

14、配置真空充气式橡胶轮胎，前部配置1个万向轮后部配置2个行走轮，设备能穿越沥青路面、砾石、泥地和草地

15、配置闸瓦式双驻车制动

16、设备除能收卷水带外，还能辅助铺设水带

17、前部集成式挤水装置配置限宽器和不锈钢导向辊筒，集成式挤水装置能向后翻折也可快速与本体分离，节约运输空间

18、配置水带接头专用卡钳和卡钳存放箱

注：提供国家认可或认定资质的第三方检测机构（检测报告具有CMA或CNAS标识）出具的检验检测报告

51.消防用荧光棒

1、产品符合XF/T1428-2017《消防用荧光棒》标准要求；提供所投产品完整有效的型式试验检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。

2、棒体无明显色差、气泡、黑点、毛刺、塑化不良等缺陷。

3、棒体长度为15cm±0.5cm，最大直径φ≤2cm±0.5cm；工作30min，初始亮度≥400cd/㎡，有效亮度≥100cd/㎡。

52.内置劳动保护手套

白色，纯棉制作，五指。贴合手部，不易脱落。

53.泡沫液输转泵

▲1、流量：≥220L/min@0.48Mpa、190L/min@1.0Mpa；

▲2、吸液深度≥4M，吸液管长度5m（并配接口和滤网与泵配套使用），发动机功率≥13kw（汽油）；

3、工作时间≥3.5h；

4、出液口接口可与65水带接口配套。泵体采用耐腐蚀不锈钢材质，叶轮采用柔性材质制成，在输送泡沫液时与泵腔紧密贴合阻隔空气进入，减少产生气泡现象。

5、总量≤95kg，外形尺寸≤850x500x610mm。

注：提供国家权威机构出具的检测报告，对1、2、3项内相关参数进行验证。

54.物资运输箱（1200*800*600mm）

1、符合GB/T4208-2017外壳防护等级标准、GJB2711-1996《军用运输包装件试验方法》要求。提供所投产品国家级检验机构或国家认证认可的检验机构出具的符合相关标准的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。

2、箱体采用复合树脂或类似材料生产定型，箱盖箱体连接销采用不锈钢或类似材料，气压平衡阀采用ABS或类似材料成型。提供橘红色、军绿色等颜色，具体颜色由甲方确定选择。

3、箱体外尺寸：1200x800x600±10mm，适用温度范围不低于：-41℃—50℃。箱体重量≤35kg，箱盖含波浪状缓冲海绵或类似材料，箱体内侧及底部含海绵或类似防护材料底衬。

4、箱体两侧各有一个加宽把手，方便双人托举。箱体两侧各不少于2个锁扣，正面不少于2个坚固防沙锁扣，锁扣有加强筋保护。

5、箱体设置自动气压平衡阀，高低纬度变化时可自动平衡气压，隔绝水分。箱体表面设置加强筋，角部材料作加厚处理，具有较大耐受度。

6、箱体底部有方便叉车起运的设计，箱体底部设有不少于2个的内置轮，方便搬运。

55.灭火药剂

A类泡沫灭火剂（MJAP型）

1.产品符合GB27897-2011《A类泡沫灭火剂》标准要求；提供所投产品完整有效的型式试验检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。

2、提供所投产品的消防产品认证证书，出具证书的认证机构应经国务院认证认可监督管理部门批准依法取得相应资质。

3、产品能与现使用的压缩空气泡沫灭火系统配套使用，形成的干、湿泡沫可扑救汽车、建筑物、轮胎、木材、纸张、稻草、棉花、玻璃纤维、等物质火灾。具有隔热防辐射，防复燃、水渍损失少、环保等功能。

▲4、混合比在0.3~1%之间可任意调配，形成的泡沫丰满、细密、粘附性强，泡沫持久性好、析水时间稳定，析液水的表面张力和界面张力低。泡沫能粘附在燃烧物物体表面形成一层隔热防辐射保护层，稳定持久的泡沫不会随意的流淌，泡沫灭火剂所用辅助材料为食用级，无毒，可降解。

▲5、物理性能：PH值在6.0~9.5之间；凝固点：≤-10℃；使用和储存温度范围不低于：-5℃—+50℃；使用浓度：湿润和渗透作用：0.1%~0.3%；施救建筑物：0.3%~0.5%；大修建筑物：0.5%~0.7%；防御热辐射：0.7%~1.0%；产品包装为25kg塑桶装，桶表面有明显标记和使用说明；储存期限≥5年。

6、原料附原产地证明，符合联合国环境规划署《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》相关要求，不含PFOS类灭火剂产品。

A类泡沫灭火剂（MJABP型）

1.产品符合GB27897-2011《A类泡沫灭火剂》标准要求；提供所投产品完整有效的型式试验检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。

2、提供所投产品的消防产品认证证书，出具证书的认证机构应经国务院认证认可监督管理部门批准依法取得相应资质。

3、能与现使用的压缩空气泡沫灭火系统配套使用，适用于飞机场、油田、大型化工厂、船舶、等物质火灾。泡沫灭火剂是由氟碳表面活性剂、碳氢表面活性剂、稳定剂以及其他添加剂（抗冻剂、助溶剂、增稠剂）和净化水等主要成分组成，扑救B类火灾时灭火速度快，泡沫具有隔热、防辐射、防复燃、水渍损失少、环保等功能。

▲4、混合比在0.3%-1%之间可任意调配。泡沫灭火剂所用辅助材料为食用级，无毒，可降解。

▲5、物理性能：PH值6.0~9.5之间；凝固点≤-10℃；使用和储存温度范围不低于： -5℃—+50℃；湿润比例和时间：0.3%湿润时间≤70秒；0.6%湿润时间≤15秒；1.0%湿润时间≤20秒；产品采用25kg塑桶装包装（或根据甲方要求确定包装形式）, 桶表面有明显标记和使用说明；储存期限≥5年。

6、原料附原产地证明，符合联合国环境规划署《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》相关要求，不含PFOS类灭火剂产品。

水成膜泡沫灭火剂

1.
产品符合符合GB15308-2006标准要求；提供所投产品完整有效的型式试验检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。

2、提供所投产品的消防产品认证证书，出具证书的认证机构应经国务院认证认可监督管理部门批准依法取得相应资质。

3、适用各种低倍数泡沫灭火系统装置，可扑救非水溶性可燃、易燃液体的火灾，且能迅速地控制火灾的蔓延。灭火剂与水按比例混合6∶94。

▲4、PH值：6.8—7.8；凝固点≤-10℃；使用和储存温度范围不低于： -10℃—+45℃；发泡倍数：≥5.8；25%析液时间：≥3min；灭火时间＜3min。根据甲方需求采用吨桶装，桶表面有明显标记和使用说明；储存期限≥8年。

5、符合联合国环境规划署《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》相关要求，不含PFOS类灭火剂产品。

56.照明灯具

移动照明灯组（拖箱式）

1、额定电压： DC≥20V  电池容量≥30Ah；

2、照明形式：聚光+泛光、聚光、泛光；可以实现灯光亮度的连续调节，调光范围 10%~100%，光源最大功率（聚光+泛光） ≥110W；照度（聚泛同开）：5m 处最大初始照度≥7000lx ，10m 处最大初始照度≥2000lx；

3、警示灯：红/黄，红/蓝，警示灯可视距离大于1Km；充电时间≤8h，连续照明时间≥8h，防护等级灯头≥IP66，箱体≥IP65；

4、灯具支持播放 U 盘音频、蓝牙连接的音频、外接 3.5mm 接口的输入音频及录音后存储于控制板内的音频。播放时默认 20m 处声强＞70dB。

5、具有录音/回放功能： 可以用内置麦克风、有线、无线话筒实现录音；灯具箱体体配备控制板组件（显示屏），可显示剩余电量、工作模式、照明亮度。

6、水平转角、俯仰角： 灯具应符合 GB26755-2011  第 5.8.2.1  条的要求。达到水平回转角≥ 360°,俯仰角≥60°。

7、照度要求：灯具应符合 GB26755-2011  第 5.8.2.3  条的要求， 同时 5m 处初始最大照度≥5000lx

8、抗跌落性能要求：灯具在-20℃下，离地面 0.1m 跌落，产品无破裂或永久性变形，功能无失效。

注：需提供国家权威检测机构出具的检测报告，至少体现出 2 、3 、4 、7 项中关键参数。投标时提供样品。

升降式照明装置

1、满足《GB26755-2011 消防移动式照明装置》相关要求，三灯头设计，灯头水 平、竖直方向均可调节，可实现单向照明及 360 度环形照明，配备高亮度警示灯，提供现场作业照明。

2、采用 LED 光源、锂电池设计， 额定电压≥22V，电池容量≥22Ah。设有 5 格分段式电量显示，可分别显示 20% 、40% 、60% 、80% 、100%电量状态。

▲3 、LED  光源≥3*60W，额定功率：强光≥180W、工作光≥90W、弱光≥60W 。 灯具强光工作状态下，1m中心照度（单向）≥20000lx，5m中心照度（单向）≥2000lx， 10m 中心照度（单向）≥600lx。防护等级≥IP66，在45°喷射角度下以不低于 20L/min的喷水量持续喷射 5min，灯具照明不受影响。

4、灯具采用防爆设计，防爆等级不低于 Ex eb ib mb IIC T5 Gb，可在 I 区、 II

区等易燃易爆场所安全使用。

▲5、充电时间≤4h。连续工作时间： 强光≥6h、工作光≥10h、弱光≥12h。使用外接适配器可接入220V电源，实现长时间工作。收缩尺寸≤240mm×240mm×1200mm，最大升起高度≥3.5m，重量≤14Kg。

6、灯具可通过手动开关、手机APP两种方式控制。通过手机 APP 与灯具蓝牙连接，可实现灯具开关/调光，警示灯亮灭、无极调光、剩余电量显示等操控动作。

7、具备红蓝警示灯，晴朗天气（夜间） 可视距离≥1Km。灯具配备三角支腿，稳定性强，支腿可通过把手一步部署与回收，并配备专用的收纳背包便于携带和存放。

注： 需提供国家权威检测机构出具的检测报告， 至少体现出 1 、3 、5、7 项中关键参数；提供防爆认证证书。
全营地照明灯

1、满足《GB26755-2011消防移动式照明装置》检测要求。 

2、灯头采用LED光源，平均使用寿命≥100000小时，灯头水平、竖直方向均

可调节，可实现单向照明及360度环形照明，提供现场作业照明。 

▲3、功率≥3×200W，光通量≥3*23000lm。10米处中心照度灯具亮度≥1000lx，可在10%-100%之间无极调光，配备红蓝闪烁警示灯，满足夜间抢险作业现场不同需求。 

▲4、采用一体化设计，一键升降，任意高度可停，最大升起高度≥4.5m。 升降过程语音提示，安全可靠。

5、自带大功率发电机供电，连续工作时间≥8h，在无外部电源情况下灯具内部

电池组可提供应急照明，应急照明工作时间≥1h。 

6、灯具重量≤75kg，采用便携计性设，可实现单人拖行，自带高度可调节支脚

增加稳定性；同时配备卷线盘和UPS储能电源，可为其他设备供电，也可为手

机、布控球等其他小型设备进行供电。 

7、工作稳定性：照明装置支撑架应能够承受100N的水平推力，照明装置不应

出现倾倒。 

防护等级：灯头及电气箱防护等级≥IP65。

注：需提供国家权威检测机构出具的检测报告， 至少体现出1、3、4、6项中关键参数。

移动泛光灯

1、多种防爆结构相结合，适用于各种易燃易爆的危险场所。

2、多功能照明，聚泛光可调，黄光信号警示功能，且灯头能在0-90°调节。

3、超长续航时间：强光续航≥10h，工作光续航≥24h，弱光续航≥80h。

4、快充功能：两小时可充电至80%以上，3.5小时可完成充电，提高工作效率。

5、人性化设计：电量显示+低电量报警、时刻掌握电量状态，可采用台面放置、手提、磁力吸附、吊挂等多种安装固定方式，方便客户使用。

6、额定电压≥11v，额定功率≥12w，电池容量≥5Ah。

7、外壳防护等级≥IP66。

8、防爆等级不低于Ex d e ib mb IIC T6 Gb。

9、灯具重量≤2kg。

注：提供国家权威检测机构出具的检测报告。
57.帐篷灯（轻便多功能棒）

1、灯具满足GB 7000.1-2007《灯具第1部分：一般要求与试验》、GB/T 13384-2008《机电产品包装通用技术条件》相关要求。

2、透明件采用高透光率材料及双色挤塑工艺，光线柔和，照度均匀，无眩光，可有效避免视觉疲劳。具有手持、肩挎、吊挂、磁力吸附多种携带和固定方式。

▲3、额定电压≥7V，额定功率≥3W(聚光）/≥6W(泛光）。LED光源，2米处中心灯头聚光强光照度≥1500lx，灯头聚光工作光照度≥750lx。

4、连续放电时间：灯头聚光强光≥20h，灯头聚光工作光≥30h；灯体泛光强光≥3h，灯体泛光工作光≥5h。

5、充电时间(完全放电状态)≤3h。

6、重量≤1kg。外壳防护等级≥IP65。

注：提供国家权威检测机构出具的检测报告。

58.消防水带

消防水带16-40-20（根）（含接口）

1、产品符合GB6246-2011《消防水带》和GB12514-2005《消防接口》标准要求；提供所投消防水带和消防接口完整有效的型式试验检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。

2、提供所投消防水带和消防接口的消防产品认证证书，出具证书的认证机构应经国务院认证认可监督管理部门批准依法取得相应资质。

3、水带长度20m（公差+0.2m），设计工作压力：1.6Mpa，公称内径：40mm，爆破压力≥4.8Mpa。

4、单位长度质量≤200g/m，轴向延伸率≤5%，直径膨胀率≤5%，水带编织层与衬里之间的附着强度≥30N/25mm。

5、热空气老化性能：水带的爆破压力和衬里的附着强度不应低于老化前测定值的90%。

6、水带颜色和标识：采用原色丝编织（具体供货颜色根据用户要求确定）。在水带表面对称编织2条银色的反光条，单条宽度8-10mm。在中心线两侧油墨或热压印制：产品，名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期、编织层材质等信息。

7、在水带端部印制消防救援队伍统一的制式二维码。

8、水带外观质量：水带编织均匀、紧密，表面整洁耐磨，无跳双经、断双经、跳纬、露纬及划伤。

9、水带编制层要求：外编织层经线为涤纶纱、纬线为涤纶长丝，线密度≥1100dtex（1000D），质量等级为优等品。（提供经市场监督管理部门资质认定检测机构出具的检测报告）。

10、水带衬里层要求：聚醚型聚胺脂材质，衬里表面应光滑、平整、均匀、抗腐蚀，水带衬里的扯断伸长率应不小于300%，扯断强度不应小于35MPa。

11、接口要求：卡式接口（40mm），工作压力2.5MPa。接口材质：采用6061型铝镁合金，锻造方式生产，接口表面进行阳极氧化处理，加工表面平整，光洁度高，无损伤，无结疤、裂痕，配专用护套；接口总长度≥ 125mm，重量≤0.5kg。水带接口的密封圈采用耐油橡胶材质，随水带接口统一安装，并安装1:1的备份比配备备件；水带接口设计有3个或以上凹槽，且每个凹槽采用不少于5圈（360度）的高强度镀锌铁丝（≥16号）捆扎。

12、试验压力下状况：在2.4MPa稳压测试时，应保持5min无渗水、破损、泄漏现象。

13、每根水带应卷紧成圆盘形，外用耐磨、防潮物封装。

注：投标时需提供长度1m的水带样品，提供接口样品。

消防水带16-65-20（根）（含接口）

1、产品符合GB6246-2011《消防水带》和GB12514-2005《消防接口》标准要求；提供所投消防水带和消防接口完整有效的型式试验检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。

2、提供所投消防水带和消防接口的消防产品认证证书，出具证书的认证机构应经国务院认证认可监督管理部门批准依法取得相应资质。

▲3、水带长度20m（公差+0.2m），设计工作压力：1.6Mpa，公称内径：65mm，爆破压力≥4.8Mpa。

▲4、单位长度质量≤300g/m，轴向延伸率≤5%，直径膨胀率≤5%，水带编织层与衬里之间的附着强度≥40N/25mm。

5、热空气老化性能：水带的爆破压力和衬里的附着强度不应低于老化前测定值的90%。

▲6、水带颜色和标识：采用原色丝编织（具体供货颜色根据用户要求确定）。在水带表面对称编织2条银色的反光条，宽度8-10mm。在中心线两侧油墨或热压印制：产品，名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期、编织层材质等信息。

7、在水带端部印制消防救援队伍统一的制式二维码。

8、水带外观质量：水带编织均匀、紧密，表面整洁耐磨，无跳双经、断双经、跳纬、露纬及划伤。

9、水带编制层要求：外编织层经线为涤纶纱、纬线为涤纶长丝，线密度≥1100dtex（1000D），质量等级为优等品。（提供经市场监督管理部门资质认定检测机构出具的检测报告）。

10、水带衬里层要求：聚醚型聚胺脂材质，衬里表面应光滑、平整、均匀、抗腐蚀，水带衬里的扯断伸长率应不小于300%，扯断强度不应小于35MPa。

▲11、接口要求：卡式接口，工作压力2.5MPa。接口材质：采用6061型铝镁合金，锻造方式生产，接口表面进行阳极氧化处理，加工表面平整，光洁度高，无损伤，无结疤、裂痕，配专用护套；接口总长度≥190mm，重量≤0.9kg。水带接口的密封圈采用耐油橡胶材质，随水带接口统一安装，并安装1:1的备份比配备备件；水带接口设计有3个或以上凹槽，且每个凹槽采用不少于5圈（360度）的高强度镀锌铁丝（≥16号）捆扎。

12、试验压力下状况：在2.4MPa稳压测试时，应保持5min无渗水、破损、泄漏现象。

13、每根水带应卷紧成圆盘形，外用耐磨、防潮物封装。

注：投标时需提供长度1m的水带样品，提供接口样品。

消防水带20-65-20（含接口）

1.产品符合 GB 6246-2011《消防水带》和 GB 12514-2005《消防接口》标准要求；提供所投消防水带和消防接口完整有效的型式试验检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。

2.提供所投消防水带和消防接口的消防产品认证证书，出具证书的认证机构应经国务院认证认可监督管理部门批准依法取得相应资质。

3.水带长度 20 米(公差+0.2 米)，设计工作压力：2.0MPa，公称内径：65mm，爆破压力≥6.0MPa。

▲4.单位长度质量≤350g/m，轴向延伸率≤6％，直径膨胀率≤8％，水带编织层与衬里之间的附着强度≥35N/25mm。

5.热空气老化性能：水带的爆破压力和衬里的附着强度不应低于老化前测定值的90%。

▲6.水带颜色和标识：水带至少提供白、红、黄、橙、蓝、绿 6 种颜色，采用原色丝编织（具体供货颜色根据甲方要求确定）。在水带表面对称编织 2 条银灰色的反光条，宽度 8-10mm。在中心线两侧油墨或热压印制：产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期、编织层材质等信息。

7.在水带端部印制消防救援队伍统一的制式二维码。

8.水带外观质量：水带编织均匀、紧密，表面整洁耐磨，无跳双经、断双经、跳纬、露纬及划伤。

▲9.水带编织层要求：外编织层经线为涤纶纱、纬线为涤纶长丝，线密度≥1100dtex（1000D），质量等级为优等品。（提供经市场监督管理部门资质认定检测机构出具的涤纶长丝检测报告。）

10.水带衬里层要求：聚醚型聚氨酯材质，衬里表面应光滑、平整、均匀、抗腐蚀，水带衬里的扯断伸长率应不小于 300%，扯断强度应不小于 35MPa。

11.接口要求：卡式接口，工作压力 2.5MPa。接口材质：采用 6061 型铝镁合金，锻造方式生产，接口表面进行阳极氧化处理，加工表面平整，光洁度高，无损伤，无结疤、裂痕，配专用护套；水带接口的密封圈采用耐油橡胶材质，随水带接口统一安装，并按照 1：1 的备份比配备备件；水带接口设计有 3 个或以上凹槽，且每个凹槽采用不少于 5 圈（360 度）的高强度镀锌铁丝（≥16 号）捆扎。

12.试验压力下状况：在3.0MPa稳压测试时，应保持5min无渗水、破损、泄漏现象。

13.每根水带应卷紧成圆盘形，外用耐磨、防潮物封装。

注：投标时需提供长度1m的水带样品，提供接口样品。

消防水带16-90-20（根）（含接口）

1、产品符合GB6246-2011《消防水带》和GB12514-2005《消防接口》标准要求；提供所投消防水带和消防接口完整有效的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。

2、水带长度20m（公差+0.2m），设计工作压力：1.6Mpa，公称内径：90mm，爆破压力≥4.8Mpa。

3、单位长度质量≤500g/m，轴向延伸率≤5%，直径膨胀率≤5%，水带编织层与衬里之间的附着强度≥40N/25mm。

4、热空气老化性能：水带的爆破压力和衬里的附着强度不应低于老化前测定值的90%。

5、水带颜色和标识：采用原色丝编织（具体供货颜色根据用户要求确定）。在水带表面对称编织2条银色的反光条，宽度8-10mm。在中心线两侧油墨或热压印制：产品，名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期、编织层材质等信息。

6、在水带端部印制消防救援队伍统一的制式二维码。

7、水带外观质量：水带编织均匀、紧密，表面整洁耐磨，无跳双经、断双经、跳纬、露纬及划伤。

▲8、水带编制层要求：外编织层经线为涤纶纱、纬线为涤纶长丝，线密度≥1100dtex（1000D），质量等级为优等品。（提供经市场监督管理部门资质认定检测机构出具的检测报告）。

9、水带衬里层要求：聚醚型聚胺脂材质，衬里表面应光滑、平整、均匀、抗腐蚀。

10、接口要求：卡式接口，工作压力2.5MPa。接口材质：采用6061型铝镁合金，锻造方式生产，接口表面进行阳极氧化处理，加工表面平整，光洁度高，无损伤，无结疤、裂痕，配专用护套；接口总长度≥ 240mm，重量≤1.8kg。水带接口的密封圈采用耐油橡胶材质，随水带接口统一安装，并安装1:1的备份比配备备件；水带接口设计有3个或以上凹槽，且每个凹槽采用不少于5圈（360度）的高强度镀锌铁丝（≥16号）捆扎。接口与甲方现有供水器材配套，重量≤1.8kg。

12、试验压力下状况：在2.4MPa稳压测试时，应保持5min无渗水、破损、泄漏现象。

13、每根水带应卷紧成圆盘形，外用耐磨、防潮物封装。

注：投标时需提供长度1m的水带样品，提供接口样品。

59.异型异径接口

150内扣－102雌螺丝

产品符合GB12514.1-2005消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》和GB12514.2-2006《消防接口 第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》标准要求。150内扣－102雌螺丝采用锻造技术，内扣式螺纹管牙接口（二爪管牙或三爪管牙），进水口径102雌螺丝、出水口径150内扣。管牙接口表面采用灰色硬质氧化处理，耐腐蚀性强；管牙接口外观无缺陷；管牙接口表面醒目处清晰地标出型号、商标或厂名等永久性标志；抗跌落性能：除内、外螺纹固定接口外，其他接口从1.5m高处自由落下5次，应无损坏；接口水压强度在1.5倍公称压力水压下，不应出现可见裂缝或者断裂现象。重量≤3.5kg。试验后均应能正常操作使用。接口密封性能在0.30MPa水压和工作压力1.6Mpa下，不能出现渗漏现象；水压强度：在1.5倍公称压力水压2.4Mpa下，不应出现可见裂缝或者断裂现象。试验后均应能正常操作使用。所有螺纹、配件与使用方现有接口或供水器材配套。

注：提供国家权威机构出具的检测报告。

125内扣－102雌螺丝

使用材料ZLD104稀土铝，密封性能≥1.6Mpa、强度≥2.4Mpa。进行阳极氧化耐腐蚀性处理。所有螺纹、配件与使用方现有接口或供水器材配套。

产品符合GB12514.1-2005消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》和GB12514.2-2006《消防接口 第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》标准要求。125内扣－102雌螺丝采用锻造技术，进水口径102雌螺丝、出水口径125内扣，管牙接口表面硬质氧化处理，耐腐蚀性强；管牙接口外观无缺陷，管牙接口表面醒目处清晰地标出型号、商标或厂名等永久性标志，抗跌落性能：除内、外螺纹固定接口外，其他接口从1.5m高处自由落下5次，应无损坏；接口水压强度在1.5倍公称压力水压下，不应出现可见裂缝或者断裂现象。重量≤2kg。试验后均应能正常操作使用。接口密封性能在0.30MPa水压下，不能出现渗漏现象；接口型式为：内扣式螺纹管牙接口。所有螺纹、配件与使用方现有接口或供水器材配套。

注：提供国家权威机构出具的检测报告。

125内扣－90雄卡

接口型式为：125内扣转90雄卡。产品参照GB12514.1-2005《消防接口 第一部分：消防接口通用技术条件》和GB12514.2-2006《消防接口 第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》，GB12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》标准要求。转换接口表面硬质氧化处理，耐腐蚀性强。转换接口外观不能有缺陷，接口表面醒目处应清晰地标出型号、商标或厂名等永久性标志；抗跌落性能：除内、外螺纹固定接口外，其他接口从1.5m高处自由落下5次，应无损坏；接口水压强度在1.5倍公称压力水压下，不应出现可见裂缝或者断裂现象。试验后均应能正常操作使用。接口密封性能在0.30MPa水压下，不能出现渗漏现象。所有螺纹、配件与使用方现有接口或供水器材配套。

注：提供国家权威机构出具的检测报告。

80内扣-90雄卡

80内扣转90雄卡。产品参照GB12514.1-2005《消防接口 第一部分：消防接口通用技术条件》和GB12514.2-2006《消防接口 第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》，GB12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》标准要求。转换接口表面硬质氧化处理，耐腐蚀性强；转换接口外观不能有缺陷；接口表面醒目处应清晰地标出型号、商标或厂名等永久性标志。抗跌落性能：除内、外螺纹固定接口外，其他接口从1.5m高处自由落下5次，应无损坏；接口水压强度在1.5倍公称压力水压下，不应出现可见裂缝或者断裂现象。试验后均应能正常操作使用。接口密封性能在0.30MPa水压下，不能出现渗漏现象。所有螺纹、配件与使用方现有接口或供水器材配套。

注：提供国家权威机构出具的检测报告。

80内扣-90雌卡

80内扣转90雌卡。产品参照GB12514.1-2005《消防接口 第一部分：消防接口通用技术条件》和GB12514.2-2006《消防接口 第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》，GB12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》标准要求。转换接口表面硬质氧化处理，耐腐蚀性强；转换接口外观不能有缺陷；接口表面醒目处应清晰地标出型号、商标或厂名等永久性标志。抗跌落性能：除内、外螺纹固定接口外，其他接口从1.5m高处自由落下5次，应无损坏；接口水压强度在1.5倍公称压力水压下，不应出现可见裂缝或者断裂现象。试验后均应能正常操作使用。接口密封性能在0.30MPa水压下，不能出现渗漏现象。所有螺纹、配件与使用方现有接口或供水器材配套。

注：提供国家权威机构出具的检测报告。

90雄卡-65雌卡

90雄卡-65雌卡。产品参照GB12514.1-2005《消防接口 第一部分：消防接口通用技术条件》和GB12514.2-2006《消防接口 第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》，GB12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》标准要求。转换接口表面硬质氧化处理，耐腐蚀性强；转换接口外观不能有缺陷；接口表面醒目处应清晰地标出型号、商标或厂名等永久性标志。抗跌落性能：除内、外螺纹固定接口外，其他接口从1.5m高处自由落下5次，应无损坏；接口水压强度在1.5倍公称压力水压下，不应出现可见裂缝或者断裂现象。试验后均应能正常操作使用。接口密封性能在0.30MPa水压下，不能出现渗漏现象。所有螺纹、配件与使用方现有接口或供水器材配套。

注：提供国家权威机构出具的检测报告。

90雄卡-40雌卡

90雄卡-40雌卡。产品参照GB12514.1-2005《消防接口 第一部分：消防接口通用技术条件》和GB12514.2-2006《消防接口 第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》，GB12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》标准要求。转换接口表面硬质氧化处理，耐腐蚀性强；转换接口外观不能有缺陷；接口表面醒目处应清晰地标出型号、商标或厂名等永久性标志。抗跌落性能：除内、外螺纹固定接口外，其他接口从1.5m高处自由落下5次，应无损坏；接口水压强度在1.5倍公称压力水压下，不应出现可见裂缝或者断裂现象。试验后均应能正常操作使用。接口密封性能在0.30MPa水压下，不能出现渗漏现象。所有螺纹、配件与使用方现有接口或供水器材配套。

注：提供国家权威机构出具的检测报告。

90雌卡-65雄卡

90雌卡-65雄卡。产品参照GB12514.1-2005《消防接口 第一部分：消防接口通用技术条件》和GB12514.2-2006《消防接口 第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》，GB12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》标准要求。转换接口表面硬质氧化处理，耐腐蚀性强；转换接口外观不能有缺陷；接口表面醒目处应清晰地标出型号、商标或厂名等永久性标志。抗跌落性能：除内、外螺纹固定接口外，其他接口从1.5m高处自由落下5次，应无损坏；接口水压强度在1.5倍公称压力水压下，不应出现可见裂缝或者断裂现象。试验后均应能正常操作使用。接口密封性能在0.30MPa水压下，不能出现渗漏现象。所有螺纹、配件与使用方现有接口或供水器材配套。

注：提供国家权威机构出具的检测报告。

65雌卡—65内扣

65雌卡—65内扣。产品参照GB12514.1-2005《消防接口 第一部分：消防接口通用技术条件》和GB12514.2-2006《消防接口 第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》，GB12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》标准要求。转换接口表面硬质氧化处理，耐腐蚀性强；转换接口外观不能有缺陷；接口表面醒目处应清晰地标出型号、商标或厂名等永久性标志。抗跌落性能：除内、外螺纹固定接口外，其他接口从1.5m高处自由落下5次，应无损坏；接口水压强度在1.5倍公称压力水压下，不应出现可见裂缝或者断裂现象。试验后均应能正常操作使用。接口密封性能在0.30MPa水压下，不能出现渗漏现象。所有螺纹、配件与使用方现有接口或供水器材配套。

注：提供国家权威机构出具的检测报告。

65雄卡－65内扣

65雄卡－65内扣。产品参照GB12514.1-2005《消防接口 第一部分：消防接口通用技术条件》和GB12514.2-2006《消防接口 第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》，GB12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》标准要求。转换接口表面金色氧化处理，耐腐蚀性强；转换接口外观不能有缺陷；接口表面醒目处应清晰地标出型号、商标或厂名等永久性标志。抗跌落性能：除内、外螺纹固定接口外，其他接口从1.5m高处自由落下5次，应无损坏；接口水压强度在1.5倍公称压力水压下，不应出现可见裂缝或者断裂现象。试验后均应能正常操作使用。接口密封性能在0.30MPa水压下，不能出现渗漏现象。所有螺纹、配件与使用方现有接口或供水器材配套。

注：提供国家权威机构出具的检测报告。

65雄卡－50雌卡

65雄卡－50雌卡。产品参照GB12514.1-2005《消防接口 第一部分：消防接口通用技术条件》和GB12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》标准要求。

转换接口整体采用锻造工艺，卡式接口弹簧疲劳寿命不低于10000次，转换接口表面金色氧化处理，耐腐蚀性；转换接口外观不能有缺陷；接口表面醒目处应清晰地标出型号、商标或厂名等永久性标志。抗跌落性能：除内、外螺纹固定接口外，其他接口从1.5m高处自由落下5次，应无损坏；接口水压强度在1.5倍公称压力水压下，不应出现可见裂缝或者断裂现象。试验后均应能正常操作使用。接口密封性能在0.30MPa水压下，不能出现渗漏现象。所有螺纹、配件与使用方现有接口或供水器材配套。

注：提供国家权威机构出具的检测报告。

65雄卡－40雌卡

65雄卡－40雌卡。产品参照GB12514.1-2005《消防接口 第一部分：消防接口通用技术条件》和GB12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》标准要求。

转换接口整体采用锻造工艺，卡式接口弹簧疲劳寿命不低于10000次，转换接口表面金色氧化处理，耐腐蚀性；转换接口外观不能有缺陷；接口表面醒目处应清晰地标出型号、商标或厂名等永久性标志。抗跌落性能：除内、外螺纹固定接口外，其他接口从1.5m高处自由落下5次，应无损坏；接口水压强度在1.5倍公称压力水压下，不应出现可见裂缝或者断裂现象。试验后均应能正常操作使用。接口密封性能在0.30MPa水压下，不能出现渗漏现象。所有螺纹、配件与使用方现有接口或供水器材配套。

注：提供国家权威机构出具的检测报告。

65内扣-40雌卡

产品参照GB12514.1-2005《消防接口 第一部分：消防接口通用技术条件》和GB12514.2-2006《消防接口 第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》，GB12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》标准要求。转换接口整体采用锻造工艺，卡式接口弹簧疲劳寿命不低于10000次，转换接口表面金色氧化处理，耐腐蚀性；转换接口外观不能有缺陷；接口表面醒目处应清晰地标出型号、商标或厂名等永久性标志。抗跌落性能：除内、外螺纹固定接口外，其他接口从1.5m高处自由落下5次，应无损坏；接口水压强度在1.5倍公称压力水压下，不应出现可见裂缝或者断裂现象。试验后均应能正常操作使用。所有螺纹、配件与使用方现有接口或供水器材配套。

注：提供国家权威机构出具的检测报告。

65内扣-40雄卡

产品参照GB12514.1-2005《消防接口 第一部分：消防接口通用技术条件》和GB12514.2-2006《消防接口 第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》，GB12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》标准要求。转换接口整体采用锻造工艺，卡式接口弹簧疲劳寿命不低于10000次，转换接口表面金色氧化处理，耐腐蚀性；转换接口外观不能有缺陷；接口表面醒目处应清晰地标出型号、商标或厂名等永久性标志。抗跌落性能：除内、外螺纹固定接口外，其他接口从1.5m高处自由落下5次，应无损坏；接口水压强度在1.5倍公称压力水压下，不应出现可见裂缝或者断裂现象。试验后均应能正常操作使用。所有螺纹、配件与使用方现有接口或供水器材配套。

注：提供国家权威机构出具的检测报告。

90双雌卡 

产品参照GB12514.1-2005《消防接口 第一部分：消防接口通用技术条件》和GB12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》标准要求。转换接口整体采用锻造工艺，卡式接口弹簧疲劳寿命不低于10000次，转换接口表面金色氧化处理，耐腐蚀性；转换接口外观不能有缺陷；接口表面醒目处应清晰地标出型号、商标或厂名等永久性标志。抗跌落性能：除内、外螺纹固定接口外，其他接口从1.5m高处自由落下5次，应无损坏；接口水压强度在1.5倍公称压力水压下，不应出现可见裂缝或者断裂现象。试验后均应能正常操作使用。接口密封性能在0.30MPa水压下，不能出现渗漏现象。所有螺纹、配件与使用方现有接口或供水器材配套。

注：提供国家权威机构出具的检测报告。

90双雄卡  

防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》标准要求。转换接口整体采用锻造工艺，卡式接口弹簧疲劳寿命不低于10000次，转换接口表面金色氧化处理，耐腐蚀性；转换接口外观不能有缺陷；接口表面醒目处应清晰地标出型号、商标或厂名等永久性标志。抗跌落性能：除内、外螺纹固定接口外，其他接口从1.5m高处自由落下5次，应无损坏；接口水压强度在1.5倍公称压力水压下，不应出现可见裂缝或者断裂现象。试验后均应能正常操作使用。接口密封性能在0.30MPa水压下，不能出现渗漏现象。所有螺纹、配件与使用方现有接口或供水器材配套。

注：提供国家权威机构出具的检测报告。

150内扣-90雄卡  

产品参照GB12514.1-2005《消防接口 第一部分：消防接口通用技术条件》和GB12514.2-2006《消防接口 第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》，GB12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》标准要求。接口整体铸造与锻造件组合而成，转换接口表面硬质氧化处理，耐腐蚀性强；转换接口外观不能有缺陷；接口表面醒目处应清晰地标出型号、商标或厂名等永久性标志。抗跌落性能：除内、外螺纹固定接口外，其他接口从1.5m高处自由落下5次，应无损坏；接口水压强度在1.5倍公称压力水压下，不应出现可见裂缝或者断裂现象。试验后均应能正常操作使用。接口密封性能在0.30MPa水压下，不能出现渗漏现象。所有螺纹、配件与使用方现有接口或供水器材配套。

注：提供国家权威机构出具的检测报告。

150内扣-90雌卡  

产品参照GB12514.1-2005《消防接口 第一部分：消防接口通用技术条件》和GB12514.2-2006《消防接口 第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》，GB12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》标准要求。接口整体铸造与锻造件组合而成，转换接口表面硬质氧化处理，耐腐蚀性强；转换接口外观不能有缺陷；接口表面醒目处应清晰地标出型号、商标或厂名等永久性标志。抗跌落性能：除内、外螺纹固定接口外，其他接口从1.5m高处自由落下5次，应无损坏；接口水压强度在1.5倍公称压力水压下，不应出现可见裂缝或者断裂现象。试验后均应能正常操作使用。接口密封性能在0.30MPa水压下，不能出现渗漏现象。所有螺纹、配件与使用方现有接口或供水器材配套。

注：提供国家权威机构出具的检测报告。

102雌螺丝-90雄卡

产品参照GB12514.1-2005《消防接口 第一部分：消防接口通用技术条件》和GB12514.2-2006《消防接口 第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》，GB12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》标准要求。采用铝合金6061或类似锻造成型工艺，阳极氧化防腐处理工艺，接口材质整体T6热处理，外观质量符合GB12514.1中4.23要求，接口表面醒目处应清晰地标出型号、商标或厂名等永久性标志。接口经96h连续喷射盐雾腐蚀试验后，接口无起层、氧化、剥落现象；在0.3MPa水压下无渗漏现象，最高耐压强度不低于2.5MPa。所有螺纹、配件与使用方现有接口或供水器材配套。

注：提供国家权威机构出具的检测报告。

102雌螺丝-90雌卡

产品参照GB12514.1-2005《消防接口 第一部分：消防接口通用技术条件》和GB12514.2-2006《消防接口 第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》，GB12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》标准要求。采用铝合金6061或类似锻造成型工艺，阳极氧化防腐处理工艺，接口材质整体T6热处理，外观质量符合GB12514.1中4.23要求，接口表面醒目处应清晰地标出型号、商标或厂名等永久性标志。接口经96h连续喷射盐雾腐蚀试验后，接口无起层、氧化、剥落现象；在0.3MPa水压下无渗漏现象，最高耐压强度不低于2.5MPa。所有螺纹、配件与使用方现有接口或供水器材配套。

注：提供国家权威机构出具的检测报告。

65内扣-50内扣  

产品参照GB12514.1-2005《消防接口 第一部分：消防接口通用技术条件》和GB12514.2-2006《消防接口 第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》标准要求。接口整体铸造与锻造件组合而成，转换接口表面金色氧化处理，耐腐蚀性强；转换接口外观不能有缺陷；接口表面醒目处应清晰地标出型号、商标或厂名等永久性标志。抗跌落性能：除内、外螺纹固定接口外，其他接口从1.5m高处自由落下5次，应无损坏；接口水压强度在1.5倍公称压力水压下，不应出现可见裂缝或者断裂现象。试验后均应能正常操作使用。接口密封性能在0.30MPa水压下，不能出现渗漏现象。所有螺纹、配件与使用方现有接口或供水器材配套。

注：提供国家权威机构出具的检测报告。

60.移动发电机

静音式移动发电机（10KW）

1.外部为轻质防锈合金框架、配有4个便携折叠手柄、坚固钢底座配有轮轴系统，用于消防救援现场的电力保障,即可内置于消防车内，又可搬移野外作业。

▲2.具备三相及单相输出,三相电额定输出功率≥11kW,额定电压≥380V，额定电流≥20A；单相电额定输出功率≥6.5kW，额定电压≥220V，额定电流≥32A。

3.需配备不少于3个单相输出插座及不少于2个三相输出插座,插座集成于控制面板处,带有彩色 LED 数字面板,可实时读取电压、频率、油温等级、运行时间、剩余油量等数据；

▲4.采用双缸四冲程汽油发动机，排量≥625cc，油箱容量≥12L，满油运行时间≥3h，带有外部三通加油阀,可连接外置油箱延长使用时间。

5.启动方式:电动/手动；开架式设计,内部结构一目了然，配有随机工具1套。

▲6. 全机身防溅水、防护等级≥IP54；插头和插座为防水防尘盖设计、防护等级≥IP67/IP68，智能数控操作面板、防护等级≥IP65；标配节能功能，机器7m处噪音≤75dB；节能模式时7m处噪音≤60dB。

顶部翻盖式设计，便于维护保养；框架颜色为黄色,设计紧凑,外形尺寸≤820x440x580mm,重量≤145kg。配备轮轴系统台、蓄电池1块、维修工具1套。

注：提供国家权威机构出具的检测报告。

61警戒标志杆

用于灾害事故现场的警戒。表面有反光警戒标示源，可绕警戒带，悬挂出入口牌、指示牌、危险指示牌等。长度：1000±50mm（圆柱金属管状）。直径：57±1mm。重量：≤4.5Kg

62锥形事故标志柱

用于灾害事故现场。为红白反光膜，底座大小适当，便于立放。质量：3750g±500g。

63锥形警戒桶（硬）

用于灾害事故现场。为红白反光膜，底座大小适当，便于立放。质量：3750g±500g。尺寸：≤690*360mm

速差器

参考长度 30 米，动作拉力36N ，锁紧临界速度约1.0m/s ，冲击检验负荷不少于 100 kg ，冲击力 2942N ，下滑距离200mm ，使用寿命208 次。

水带挂钩

由帆布带、金属钩和金属半环组成。使用时将半环一端缠烧水带，另一端穿入半环中并提起金属钩，即可将水带悬挂起来。

阴井盖钩

直径12毫米优质钢材，上部拉手处为丁字形把手，把手宽约100毫米，底部约5毫米弯钩。

67.22寸断线钳

1.抗电压5000伏以上，用于切断灾害现场的电源，避免易燃易爆物品发生二次事故。

2.采用力学杠杆原理，集剪和绝缘防电于一体,产品设计合理、结构独特、携带方便安全可靠、省力高效。

3.开口22±2寸。

68.36寸断线钳

1.抗电压5000伏以上，用于切断灾害现场的电源，避免易燃易爆物品发生二次事故。 

2.采用力学杠杆原理，集剪和绝缘防电于一体，产品设计合理、结构独特、携带方便安全可靠、省力高效。

3.开口36±2寸。

69.硬体假人

1.材质：双层加厚皮革内衬牛津布，具有一定防水性，耐磨抗撕裂，脚底部采用织带加牢加固， 更加耐磨耐用；

2.假人填充负重小沙包重量60±2kg，高度175cm ，整体为红色。

70.便携式桌椅

1.折叠桌尺寸（cm）：120*60*50，承重≥50KG

2.折叠布凳尺寸（cm）：27*25*35,承重≥80KG

3.折叠铝凳尺寸（cm）：32*30*38承重≥150KG

4.桌面材质：框架桌脚加固件厚度：≥1.0mm厚优质铝合金，桌面厚度≥5cm高密度三聚氰胺板桌腿材质：凳面为600D高强度双层加厚牛津布，凳脚为直径≥18mm，厚度≥1.0mm钢管烤漆

71.F1全盔头盔披肩

1.具有阻燃功能，在火场高温物等瞬时滴落（掉落）时对颈部起到有效防护；

2.材料2层，一层防高温铝箔、另一层为阻燃布。

3.中标单位须承诺能够与支队现用全盔式消防头盔（梅思安）匹配使用。

72.安全钩

1.符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，提供所投产品完整有效的型式试验检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。

2.安全钩由铝和钢两种材料制作，具有强度高，延伸率小，抗冲击性能好等特点。安全钩为手锁式设计。（无棱角、毛刺、不会有裂纹、明显压痕和划伤等缺陷，其边缘呈弧形。） 安全螺环，旋紧式开口，钢质。3、开口距离(21±3)mm

4.开口闭合状态时的破断强度≥27kN

5.破断强度：

长轴方向：在开口闭合状态时，轻型消防安全钩长轴的破断强度长轴方向≥27kN；在开口打开状态时，轻型消防安全钩长轴的破断强度长轴方向≥7kN短轴方向：轻型消防安全钩短轴的破断强度短轴方向≥7kN

.耐腐蚀性能 经GB/T 10125-1997 规定的 48h中性盐雾试验后，外观符合GB 6461—2002 外观等级评定轻微级的要求，并保持原有性能。

7、标志在消防用防坠落装备的显著位置有永久性的标志，其内容为∶产品型号、用途、商标（或生产厂名）、批号以及生产日期等。

O型钩（大）

1.符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，提供所投产品完整有效的型式试验检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。

2.安全钩由铝和钢两种材料制作，具有强度高，延伸率小，抗冲击性能好等特点。安全钩为手锁式设计。（无棱角、毛刺、不会有裂纹、明显压痕和划伤等缺陷，其边缘呈弧形。）安全螺环，旋紧式开口，钢质。

3.开口距离(18±2)mm

4.开口闭合状态时的破断强度≥27kN

5.破断强度：

长轴方向：在开口闭合状态时，轻型消防安全钩长轴的破断强度长轴方向≥27kN；在开口打开状态时，轻型消防安全钩长轴的破断强度长轴方向≥7kN；短轴方向：轻型消防安全钩短轴的破断强度应短轴方向≥7kN。

6.耐腐蚀性能经GB/T 10125-1997 规定的 48h中性盐雾试验后，外观符合 GB 6461—2002 外观等级评定轻微级的要求，并保持原有性能。

7.标志 在消防用防坠落装备的显著位置有永久性的标志，其内容为∶产品型号、用途、商标（或生产厂名）、批号以及生产日期等。

O型钩（小）

1.重量:≤25g；

2.拉力：12kN ；

3.开口：7mm ±1mm；

4.材质：不锈钢

5.规格大小：≤2.5CM*5CM

洪水水枪

1.材质：选用铝合金 6061T6 工艺铝型材，进水口采用锻造雄接口;并且雄接口本体和推压环之间设计螺纹锁止结构，避免了接口脱扣问题的发生。手柄:选用尼龙材质，注塑一体成型，内有铝合金框架雾轮:锻造不锈钢材质、橡胶保护头:选用橡胶一体挤压成型。

2.喷射压力：0.6Mpa

3.直流额定流量：13L/s

4.射程：37.8m

5.喷雾角可调节范围：0~120

6.重量：2.95kg

7.进水口口径：90mm

空气呼吸器电脑综合测试仪

配有电脑、彩色打印机、中文操作界面，计算机控制的波纹箱，工作原理是模拟使用者佩戴空气呼吸器时的实际呼吸情况，通过波纹箱的扩张和收缩，将空气从头模的口部吸入或呼出，经过一系列自动执行的动态试验及功能检查生成实际呼吸阻力曲线及试验数据等报告，以确定呼吸器的性能。

1.呼吸器检测仪是一台由计算机控制的自动化呼吸器综合检测仪，用于测定空气呼吸器以及其他型式的呼吸保护装置的综合性能：满足《XF124-2013消防正压式空气呼吸器》标准要求

2.用于测试呼吸器的整机气密性，面罩泄漏、供气阀开启压力和静态压力、呼气阀开启阻力、呼吸器动态呼吸阻力、报警器报警压力、压力表精度、压力平视、减压器输出压力，安全阀开启压力，关闭压力和全排气压力，压力平视等性能进行全面检测。

3.测试生成的相关信息和历史数据可进行储存或打印输出。

4.测试仪的使用以计算机为基础，测试过程由电脑程序控制，测试仪具有提醒功能，可提醒测试人员对到期呼吸器进行检测

5.技术参数：

5.1、工作定额：

(1）国家标准工作定额40升／分

(2）国际标准工作定额 50升／分

实物图

(3）国际最大工作定额100升／分

5.2、压力测试精度≤±1%

5.3、呼吸气量精度≤ ±5%

5.4、呼吸频率精度≤士2.5%

5.5、外形尺寸≤450x395x400mm,

5.6、质量≤30KG

5.7、电源电压 200V~240V 50Hz、单相＜2A

配置清单：检测仪主机1台，头模1个，电脑主机1台，显示器1台，打印机1台，高压总管1根，大三通1个，数据线1根，电源线1根，声级计1套
77.消防拉梯

6米拉梯（竹制）

1.产品符合XF137-2007《消防梯》标准要求；提供所投产品完整有效的型式试验检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。

2.提供所投产品的消防产品认证证书，出具证书的认证机构应经国务院认证认可监督管理部门批准依法取得相应资质。

3.优质竹子制成，并经防腐、防蛀、干燥处理，表面光滑无毛刺，表面涂不导电涂料保护，金属零件镀锌（铬）或黑色磁漆，升缩灵活的二节拉梯，工作高度6.0±0.2m（合并高度3.72±0.02m），提供备用拉绳。

▲4.最小梯宽300±3mm，厚度160±3 mm，梯蹬间距280±2mm，挂钩可折叠，整梯质量≤35kg。

5.滑移试验时，各梯脚在整个试验表面上不应出现移位。

6.拉梯进行单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不应出现松动损伤及变形。

7.侧板悬臂弯曲最大变形值：≤5mm。

8.消防梯右侧板上装订铭牌，铭牌内容：产品名称、型号规格、梯蹬间距、整梯质量、商标和生产厂名、地址、生产日期和批号。

9米拉梯（竹制）

1.产品符合XF137-2007《消防梯》标准要求；提供所投产品完整有效的型式试验检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。

2.提供所投产品的消防产品认证证书，出具证书的认证机构应经国务院认证认可监督管理部门批准依法取得相应资质。

3.优质竹子制成，并经防腐、防蛀、干燥处理，表面光滑无毛刺，表面涂不导电涂料保护，金属零件镀锌（铬）或黑色磁漆，升缩灵活的二节拉梯，工作高度9.0±0.2m（合并高度5.36±0.02m），提供备用拉绳。

4.最小梯宽300±3mm,厚度185±3mm,梯蹬间距340±2mm，挂钩可折叠， 整梯质量≤53Kg。

5.消防梯右侧板上装订铭牌，铭牌内容：产品名称、型号规格、梯蹬间距、整梯质量、商标和生产厂名、地址、生产日期和批号。

注：投标时需提供一节梯蹬和10cm梯脚材料作为样品。

6米金属拉梯

1.产品符合XF137-2007《消防梯》标准要求；提供所投产品完整有效的型式试验检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。

2.提供所投产品的消防产品认证证书，出具证书的认证机构应经国务院认证认可监督管理部门批准依法取得相应资质。

3.高强度铝合金，表面光滑无毛刺的二节拉梯工作高度6.0±0.2m（合并高度：3.9±0.2m），宽度≤0.5 m。

▲4.厚度不超过0.16m，最小梯宽：300±3mm、梯蹬间距340±2mm。整梯质量≤35KG。提供备用拉绳。

5.滑移试验时，各梯脚在整个试验表面上不应出现移位。

6.拉梯进行单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不应出现松动损伤及变形。

7.侧板悬臂弯曲最大变形值：≤5mm。

8.消防梯右侧板上装订铭牌，铭牌内容：产品名称、型号规格、梯蹬间距、整梯质量、商标和生产厂名、地址、生产日期和批号。

9米金属拉梯

1.产品符合XF137-2007《消防梯》标准要求；提供所投产品完整有效的型式试验检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。

2.提供所投产品的消防产品认证证书，出具证书的认证机构应经国务院认证认可监督管理部门批准依法取得相应资质。

▲3.高强度铝合金，表面光滑无毛刺的二节拉梯，工作高度9.0±0.2m，宽度≤0.5m，厚度不超过0.18 m，梯蹬间距：300±3mm。

4.缩合状态下高度不超过5.5 m，整梯质量不超过50KG。提供备用拉绳。

5.滑移试验时，各梯脚在整个试验表面上不应出现移位。

6.拉梯进行单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不应出现松动损伤及变形。

7.侧板悬臂弯曲最大变形值：≤5mm。

8.消防梯右侧板上装订铭牌，铭牌内容：产品名称、型号规格、梯蹬间距、整梯质量、商标和生产厂名、地址、生产日期和批号。

15米金属拉梯

1.产品符合XF137-2007《消防梯》标准要求；提供所投产品完整有效的型式试验检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。

2.提供所投产品的消防产品认证证书，出具证书的认证机构应经国务院认证认可监督管理部门批准依法取得相应资质。

3.由高强度优质铝合金或同等材料制作，表面光滑无毛刺，拉梯在展开和缩合的过程中，其限位装置安全可靠。可用于登高救人、灭火作业。

4.由三节组成，下节梯装有支撑杆，用于增加稳定性，能同时可靠地将第二、第三梯节支撑在工作高度及以下的任何一级梯蹬上。下节梯和中节梯的侧板上装有滑槽，中节梯和上节梯的侧板下端装有导板，可有效保证中节梯沿下节梯滑动、上节梯沿中节梯滑动，上节梯上端装有轮子，可方便拉梯的展开和缩合，拉梯的升降装置由滑轮、拉绳和撑脚组成，在展开和缩合过程中，可保证限位安全可靠。

▲5.工作长度约15±0.3m；收缩厚度约180±2mm；收缩宽度约500±2mm； 最小梯宽约350±2mm；梯登间距：340mm±2mm；重量：≤65kg。

6.滑移试验进，各梯脚在整个试验表面无位移现象。

7.单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形。

8.提供备用拉绳；消防梯右侧板上装订铭牌，铭牌内容：产品名称、型号规格、梯蹬间距、整梯质量、商标和生产厂名、地址、生产日期和批号。

铝合金 15米延伸梯

1.产品符合XF137-2007《消防梯》标准要求；提供所投产品完整有效的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。

2.铝合金3节延伸梯，工作长度：15000±300mm；

3.最小梯宽：350±4mm；踢蹬间距：340±2mm；

▲4.承重≥105kg，整梯重量≤65kg。

5.次摇摆试验残余变形比值（%）≤0.3。

6.消防梯右侧板上装订铭牌，铭牌有下列内容：产品名称、型号规格、梯蹬间距、整梯质量、商标和生产厂名、地址、生产日期和批号等。

78.折叠式救援梯

伸缩梯

1.产品符合XF137-2007《消防梯》标准要求；提供所投产品完整有效的型式试验检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。

2.提供所投产品的消防产品认证证书，出具证书的认证机构应经国务院认证认可监督管理部门批准依法取得相应资质。

3.梯子伸出后高度为3.8m，高强度铝合金制成，并配有背袋。

4.消防梯右侧板上装订铭牌，铭牌有下列内容：产品名称、型号规格、梯蹬间距、整梯质量、商标和生产厂名、地址、生产日期和批号等。

挂钩梯

1.产品符合XF137-2007《消防梯》标准要求；提供所投产品完整有效的型式试验检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。

2.提供所投产品的消防产品认证证书，出具证书的认证机构应经国务院认证认可监督管理部门批准依法取得相应资质。

3.优质竹子制成，工作高度4.0±0.1m，最小梯宽250±2mm，厚度0.518±0.003m，梯蹬间距340±2mm，挂钩可折叠，整梯质量≤12kg。

4.梯右侧板上装订铭牌，铭牌内容：产品名称、型号规格、梯蹬间距、整梯质量、商标和生产厂名、地址、生产日期和批号。

79.心肺复苏假人
1、模拟人解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。 

2、模拟生命体征：初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。瞳孔缩放和颈动脉搏动由开关可开启和关闭。 

3、可进行人工呼吸和心外按压。可进行标准气道开放，气道指示灯变亮。 

4、三种操作方式：可进行 CPR 训练、模式考核和实战考核。 

方式一：CPR 训练，可进行按压和吹气训练。 

方式二：模式考核，在设定的时间内，根据 2015 国际心肺复苏标准， 正确按压和吹气数 30：2 的比例，完成5个循环操作。 

方式三：实战考核，老师可自行设定操作时间范围、操作标准、循环次数、操作频率、按压和吹气的比例。 

5、控制器显示屏功能：电子监测：电子指示灯显示监测气道开放和按压部位。人工呼吸和胸外按压的正确次数计数和错误次数计数。语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调节音量。条形码显示吹气量：正确的吹气量为 500~600ml-1000ml：吹气量过少时，条形码为黄色。吹气量合适时，条形码为绿色。吹气量过大时，条形码为红色。 

吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示；数码计数显示；错误语言提示； 

6、条形码显示按压深度，正确的按压深度 5-6cm：按压深度过少时，条形码为黄色。按压深度合适时，条形码为绿色。按压深度过大时，条形码为红色。 

7、可自行设定操作时间，以秒为单位。

8、操作频率：100-120 次/分，也可自行设定数值。 
9、电源状态：采用 220V 电源，经过稳压器稳压后输出电源 12V。

10、打印机功能：操作结束后打印操作过程。成绩单内容涵盖操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、操作频率、按压与吹气比例、循环次数、每个循环操作中按压和吹气的次数、 按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数。
80.叉车

电动叉车堆高车（1.6吨、3米）

▲1、电动堆高车尺寸与物资运输箱叉车部位相匹配，举高高度≥3m；

2、载重≥1.5T；

▲、货叉长度≤1200mm；货叉宽度≤800mm；

4、整车长度≤1900mm；整车宽度≤800mm；

5、重量≤500kg（含电池）；

6、负载行驶速度≥4.5km/h；

7、负载起升速度≥80mm/s；

8、负载下降速度≥100mm/s。
手动叉车地牛（3吨）

▲1、货叉有效长度≤1200mm，货叉宽度≤450mm，能与物资运输箱叉车部位相匹配；

2、自重≤80kg；
3、整车高度≤1200mm；

4、轮子材质为尼龙，具有拉动阻力低、轻便耐腐蚀等特点；

5、车辆静止状态载重≥3000kg,运动状态合理载重≥2500kg。

81.水下通信系统

1、可实现水下潜水员之间，以及水下潜水员与水面人员之间的实时语音通话。

2、通信定位范围≥1500m、发射频道≥4频道、频率范围25-35kHz

潜水员通话终端

3、潜水员通话终端包含：全面罩、双耳机及水下通话主机。

全面罩含五点头带系统，配备水面呼吸阀，采用双镜片设计

4、待机时间≥10小时

5、设备工作水深度≥100m

6、发射器激活方式:语音操作发射器(VOX)或手动一键通激活(PTT)

指挥员可通过麦克风的PTT按键控制设备并语音通话

82.无人机挂载热成像镜头

1、支持机型：经纬M300RTK/Matrice350RTK

2、安装方式:可拆式

3、云台参数：稳定系统3轴

4、重量:≤1520克

5、可见光相机分辨率：≥1920×1080

6、可将光相机有效像素：≥400万

7、可见光相机光学变焦最大倍数：≥10倍

8、红外相机分辨率：≥1280×1024

9、红外相机变焦最大倍数：≥32倍

10、测温方式：支持点测温、区域测温

11、至少集成五个模组，包含但不限于广角相机、变焦相机、红外热成像相机、激光测距仪、补光灯，满足白天及夜间成像能力

12、支持去雾功能，去雾功能支持开/关/自动三种控制模式，同时支持低，高，2种去雾强度控制，开启后雾蒙天气更能有效看清画面。

83.建模一体机处理系统
1、显示屏：集成一体式24寸2K显示器和12.6寸副屏

2、音视频模块：内置扬声器、麦克风、摄像头

3、输入模块：内置键盘、触摸板

4、其他：内置手机无线充电模块

5、主板：Z790itx

6、cpu：i9-13900K

7、显卡：4090D

8、内存：32G*2

9、硬盘：固态2T*2

10、电源：1000W

11、散热：360一体式水冷散热

12、箱体：一体式cnc铝合金

13、态势标会软件招标参数：

软件地图引擎及功能：基于原生开发的国产自研三维地图客户端引擎，具有完全的自主知识产权，不依赖浏览器、第三方工具可以独立运行；具备底图、GIS、14、模型数据的导入；具备消防专用的图标和模型库；具备距离、面积、高度、三角测量等常用测量工具；具备基于DEM实时进行等高线、坡度分析；具备基于三维场景进行点、线、面、立面、体等态势标绘；具备三维PPT演示汇报方案；具备方案成果导出。

15、数据支撑：支持TB级大体量OSGB、MBT数据免转换直接加载；支持卫星影像和扩展方式加载WGS84、GCJ02、BD09坐标系等互联网地图；支持国家2000、西安80、北京54、城建平面坐标系数据的导入；支持osgb/b3dm/obi/3ds/fbx/skp/kml/kmz/shp/tif/mbtiles等主流数据格式的加载；支持倾斜模型与地形自动融合；支持不同分辨率的地形数据自动融合；支持CIM模型与地形、倾斜模型自动融合。

16、图标和模型库:内置消防专用图标和模型库资源；支持模型(车辆、消防员等)按照设定的路线运动，可以设定运动速度、转弯模式等；支持对模型进行点、线、面等态势标绘；消防救援和森林消防常用图标数量>300个。

17、方案制作和输出:支持基于三维场景，制作三维PPT方案；支持基于指定视角进行高清出图，可以输出多倍于窗口分辨率的高清图片；支持录制场景漫游动画并输出MP4格式的清晰视频；支持将制作好的方案打包为可独立运行的EXE程序，打包结果不需要安装任何运行环境即可在其他电脑播放。

84.无人机智能电池箱

1、支持机型：经纬M300RTK/Matrice350RTK

2、外形尺寸：≤长580毫米，宽358毫米，高254毫米

空箱重量：≤9千克

3、可放置物品：不少于8块TB65智能飞行电池、4块WB37智能电池

输入电压：100VAC至120VAC，50Hz至60Hz，220VAC至240VAC，50Hz至60Hz

4、最大输入功率：≥1070瓦

5、输出功率：100伏至120伏：750瓦，220伏至240伏：992瓦

6、工作环境温度：-20℃至40℃

85.无人机智能飞行电池

1、支持机型：经纬M300RTK/Matrice350RTK

2、容量：≥5880毫安时

3、电压：≥44.76伏

4、能量：≥263.2瓦时

5、重量：≤1.35千克

6、工作环境温度：-20℃至50℃

7、理想存放环境温度：22℃至30℃

8、充电环境温度：-20°C至40°C

9、当环境温度低于5℃时，电池会启动自加热功能。

86.无人机照明系统

1、支持机型：经纬M300RTK/Matrice350RTK

2、机载端尺寸：≤170*95*70mm

3、机载端重量：≤600g

4、照明灯外形尺寸：≤310*110*55mm

5、照明灯防护等级：≥IP54

6、照明灯总重量：≤1000g

7、照明灯工作环境:-20°C～+50°C

8、地面端尺寸：≤560*390*260mm

9、地面端重量：≤13kg

10、地面端功率：≤3000w

11、线缆长度：≥80米

12、输入电压：≥AC220V

13、地面端工作环境温度：-20-40°C

14、支持机型:DJIM300RTK

15、遥控器分辨率：1920×1200

16、遥控器最大亮度：1200cd/m2

17、遥控器工作环境温度：-20℃至50℃

18、地面端线缆直径：≤2.8mm

87.无人机挂载喊话器

1、支持机型：经纬M300RTK/Matrice350RTK

2、产品尺寸：≤175*145*150mm

3、产品重量：≤580g

4、功率：≤40w

5、声压：≥124dB

6、有效距离：≥500m

7、工作温度：-10℃-40℃

8、俯仰角度：0-60°

9、喊话方式：支持实时喊话、支持录音上传

88.北斗有源定位终端

1、尺寸(mm)L*W*T：≥180*89*25mm

2、重量(g)：≤450g

3、CPU：国产CPU≥2.3GHz主频≥八核

4、系统：≥Android11.0

5、屏幕尺寸：≥5.0寸FHD

6、屏幕分辨率：≥1920*1080

7、摄像头：后摄像头≥1300万像素，前摄像头≥500万像素

8、电话全网通：支持5G频段，兼容全频段

9、定位：单北斗

10、通话时长(h)：≥24小时

11、待机时长(h)：≥168小时

12、RD工作时长（h)：≥8小时

13、防水、防尘等级：IP68

14、内存：运行内存：≥6GB，机身内存：≥128GB，最大存储扩展容量128GB

15、电池容量：≥6500mAh

16、充电方式：Type-C

17、支持：短报文通信语音、图片传输、NFC、气压计、指南针、指示灯、手电筒、喇叭等

18、具备SOS一键呼救按键（含位置信息）

19、RDSS技术指标：

北斗工作频点：接收出站信号：S1I、S2C，频率范围：2491.75±8.16MHz

发射频点：Lf0：1615.68、Lf1：1614.26、Lf2：1618.34（±4.08）

开机捕获时间:≤2S

失锁重捕时间：≤1S

同时接收波束：≥14个

短报文通信：支持北斗二号单次报文最大长度120个汉字，支持北斗三号区域报文最大长度1000个汉字

区域短报文通信成功率：成功率≥95%

发射EIRP值：6dBW~8dBW

20、RNSS技术指标：

信号频点：B1IB1C，单北斗定位

定位精度：≤10m、速度优于0.2m/s

首次定位时间：冷启动首次定位时间≤60S、热启动首次定位时间≤30S

RN信号通道数：支持北斗二号和北斗三号50个通道

数据更新速率：≤1Hz

具备单北斗认证证书、具备北斗卫星导航产品质量检测中心出具的入网检测报告

89.双光图传终端

1、结构组成：由盔装视传终端和腕戴视显终端两部分组成。

2、双光融合视传终端（盔装视传终端）：

3、功能要求：支持设备在国家消防救援局、总队、支队的图像综合管理平台、消防融合通信的资源树中呈现，指挥中心可通过指挥视频平台、图像综合管理平台、融合通信平台或在外人员随时随地通过手机或电脑实时调取设备第一视角可见光、红外热成像、可见光与热成像融合视频图像，并支持上下线状态、语音通话，定位信息实时获取。

4、红外热成像镜头：分辨率≥256×192，支持探测距离≥300米，识别距离≥80米，辨认距离≥40米；测温范围≥-10℃～500℃，支持中心点测温和多点测温。

5、视频模式：支持可见光、红外热成像、可见光与热成像双光融合三种视频图传模式。

6、网络：支持4G全网通或5G全网通；WiFi支持2.4GHz/5.8GHz自适应；具有AP热点模式；支持蓝牙，与双光融合视传终端（腕戴视显终端）自动匹配连接；支持接入自组网设备网络；支持同时接入专网和公网，可自由切换。

超星光级夜视全彩镜头：采用数字CMOS图像传感器，像素≥1920*1080，近红外增强；支持≥54倍模拟增益，≥32倍数字增益。支持图像降噪、数字宽动态、多种图像增强和矫正算法，支持低照度下可看清≥5米处人物面部特征、≥10米处人体轮廓。

7、防护等级：≥IP68；支持承受≥2米任意面跌落，主要部件与数据安全。

8、防爆功能：本安型。

9、图像防抖：支持EIS视频防抖图像补偿技术，适应各种复杂运动场景；

10、续航：可充电高温电池，续航时间≥3.5小时，支持线充和座充两种充电方式；

11、盔装支架：支持现有消防救援头盔安装，支持快装快拆支架、视角角度可调节：垂直≥60度，根据甲方需要定制专用支架；

12、存储：≥32G存储；

13、整机重量：≤200g；

14、机身尺寸：≤150mmx100mmx50mm；

15、协议：支持TCP/IP、UDP、RTP、HTTP、DHCP、GB/T28181、SIP协议；

编码：支持H.264视频编码，支持G.711、G.729、OPUS语音编码；

16、NFC功能：支持快速管理、自动触碰配对设备；

17、双光融合视传终端（腕戴视显终端）：

视频模式：支持查看可见光、红外热成像、可见光与热成像双光融合画面，支持物理功能按键快捷切换。

18、物理按键：提供≥2个物理功能按键，便于消防员佩戴手套操作。

19、网络：支持5G全网通；WiFi支持2.4GHz/5.8GHz自动切换；具有AP热点模式；支持蓝牙，与双光融合视传终端（盔装视传终端）自动匹配长连接；支持接入自组网设备网络；支持同时接入专网和公网，自由切换。

20、防护等级：≥IP68；支持承受≥1.5米任意面跌落，主要部件与数据安全。

21、防爆功能：本安型。

22、续航：可充电高温电池，续航时间≥3.5小时，支持线充和座充两种充电方式。

23、屏幕：≥3.5英寸彩色电容屏。

24、高清摄像头：≥500万像素。

25、录像：支持音视频通信本地存储；支持服务器端远程存储；支持远程拉取录像文件；采用防水式数据采集接口，支持数据线和远程方式采集录像文件。

机身及腕带：支持主机与腕带分离，实现快装快拆；采用不低于V0级别耐高温阻燃材料。

26、整机重量：≤300g。

27、机身尺寸：≤150mmx100mmx30mm。

28、内置存储：≥64G存储。

29、协议：支持TCP/IP、UDP、RTP、HTTP、DHCP、GB/T28181、SIP协议。

30、编码：支持H.264视频编码，支持G.711、G.729、OPUS语音编码。

31、NFC功能：支持快速管理、自动触碰配对设备。

90.无线图传设备
1、发射器重量：≤350g（不包含天线）

2、发射器尺寸:≤130*90*35mm

3、发射器功耗：≤11w

4、工作频率：4.9GHZ-5.9GHZ

5、发射功率:最大22dBm

6、图传延时：≤70ms

7、接收器重量：≤350g（不包含天线）

8、接收器尺寸:≤130*90*35mm

9、接收器功耗：≤9w

10、工作频率：4.9GHZ-5.9GHZ
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