招标项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求（采购需求）
[bookmark: _Toc217446094]前提：本章中标注“★”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。标注“▲”的条款为重要指标要求，如未满足将根据评分办法规定进行扣分。
一、采购内容
本项目1个包，允许进口产品
采购包预算金额（元）: 6000000.00
采购包最高限价（元）: 6000000.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位：件)
	标的金额 （万元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	
1
	玻璃制光学元件
	熔石英玻璃
	15
	600
	工业
	否
	是
	否
	否
	否




2、 技术参数要求
	产品名称
	数量(计量单位：件)
	技术要求名称
	技术要求内容（性能指标）

	光学原件1#


	1
	形位公差及技术要求
	★（1）材料为熔石英玻璃，90%口径折射率均匀性≤1ppm，提供材料折射率均匀数据(90%口径)；
★（2）尺寸：∅394×120mm(正公差);
（3）平面度≤0.2mm；平行度≤0.5mm;
▲（4）应力双折射小于5nm/cm;
▲（5）要求石英玻璃折射率在550nm nd=1.459914±25ppm;400nm-700nm 波段玻璃界面透过率≥93%，玻璃内部透过率≥99.98%，提供405nm,633nm,532nm 波长处的内部透过率实测值;

	光学原件2#

	1
	形位公差及技术要求
	★（1）材料为熔石英玻璃，90%口径折射率均匀性≤1ppm，提供材料折射率均匀数据 (90%口径)；
★（2）尺寸：Φ516×106 mm(正公差);
（3）平面度≤0.2mm；平行度≤0.5mm;
▲（4）应力双折射小于5nm/cm;
▲（5）要求石英玻璃折射率在550nm nd=1.459914±25ppm;400nm-700nm 波段玻璃界面透过率≥93%，玻璃内部透过率≥99.98%，提供405nm,633nm,532nm 波长处的内部透过率实测值;

	光学原件3#

	1
	形位公差及技术要求
	★（1）材料为熔石英玻璃，90%口径折射率均匀性≤1ppm，提供材料折射率均匀数据 (90%口径)；
★（2）尺寸：Φ542×88 mm(正公差)
（3）平面度≤0.2mm；平行度≤0.5mm;
▲（4）应力双折射小于5nm/cm;
▲（5）要求石英玻璃折射率在550nm nd=1.459914±25ppm;400nm-700nm 波段玻璃界面透过率≥93%，玻璃内部透过率≥99.98%，提供405nm,633nm,532nm 波长处的内部透过率实测值;

	光学原件4#

	1
	形位公差及技术要求
	★（1）材料为熔石英玻璃，90%口径折射率均匀性≤1ppm，提供材料折射率均匀数据 (90%口径)；
★（2）尺寸：Φ512×106mm(正公差);
（3）平面度≤0.2mm；平行度≤0.5mm;
▲（4）应力双折射小于5nm/cm;
▲（5）要求石英玻璃折射率在550nm nd=1.459914±25ppm;400nm-700nm 波段玻璃界面透过率≥93%，玻璃内部透过率≥99.98%，提供405nm,633nm,532nm 波长处的内部透过率实测值;

	光学原件5#

	1
	形位公差及技术要求
	★（1）材料为熔石英玻璃，90%口径折射率均匀性≤1ppm，提供材料折射率均匀数据 (90%口径)；
★（2）尺寸：Φ402×148mm(正公差);
（3）平面度≤0.2mm；平行度≤0.5mm;
▲（4）应力双折射小于5nm/cm;
▲（5）要求石英玻璃折射率在550nm nd=1.459914±25ppm;400nm-700nm 波段玻璃界面透过率≥93%，玻璃内部透过率≥99.98%，提供405nm,633nm,532nm 波长的内部透过率实测值;

	光学原件6#

	1
	形位公差及技术要求
	★（1）材料为熔石英玻璃，90%口径折射率均匀性≤1ppm，提供材料折射率均匀数据 (90%口径)；；
★（2）尺寸：Φ320×122mm(正公差);
（3）平面度≤0.2mm；平行度≤0.5mm;

▲（4）应力双折射小于5nm/cm;
▲（5）要求石英玻璃折射率在550nm nd=1.459914±25ppm;400nm-700nm 波段玻璃界面透过率≥93%，玻璃内部透过率≥99.98%，提供405nm,633nm,532nm 波长处的内部透过率实测值;

	光学原件7#

	1
	形位公差及技术要求
	★(1）材料为熔石英玻璃，90%口径折射率均匀性≤1ppm，提供材料折射率均匀数据 (90%口径)；
★（2）尺寸：Φ350×130mm(正公差)；
（3）平面度≤0.2mm；平行度≤0.5mm;
▲（4）提供材料折射率均匀数据(90%口径)；
▲（5）要求石英玻璃折射率在550nm nd=1.459914±25ppm;400nm-700nm 波段玻璃界面透过率≥93%，玻璃内部透过率≥99.98%，提供405nm,633nm,532nm 波长处的内部透过率实测值;

	光学原件8#

	1
	形位公差及技术要求
	★(1）材料为熔石英玻璃，90%口径折射率均匀性≤1ppm，提供材料折射率均匀数据 (90%口径)；
★（2）尺寸：Φ420×106mm(正公差)；
(3）平面度≤0.2mm；平行度≤0.5mm;
▲（4）应力双折射小于5nm/cm;
▲（5）要求石英玻璃折射率在550nm nd=1.459914±25ppm;400nm-700nm 波段玻璃界面透过率≥93%，玻璃内部透过率≥99.98%，提供405nm,633nm,532nm 波长处的内部透过率实测值;

	光学原件9#

	1
	形位公差及技术要求
	★(1）材料为熔石英玻璃，90%口径折射率均匀性≤1ppm，提供材料折射率均匀数据 (90%口径)；
★（2）尺寸：Φ500×200mm(正公差)；
（3）平面度≤0.2mm；平行度≤0.5mm;
▲（4）应力双折射小于5nm/cm;
▲（5）要求石英玻璃折射率在550nm nd=1.459914±25ppm;400nm-700nm 波段玻璃界面透过率≥93%，玻璃内部透过率≥99.98%，提供405nm,633nm,532nm 波长处的内部透过率实测值;

	光学原件10#

	1
	形位公差及技术要求
	★(1）材料为熔石英玻璃，90%口径折射率均匀性≤1ppm，提供材料折射率均匀数据 (90%口径)；
★（2）尺寸：Φ420×148mm(正公差);
(3）平面度≤0.2mm；平行度≤0.5mm;
▲（4）应力双折射小于5nm/cm;
▲（5）要求石英玻璃折射率在550nm nd=1.459914±25ppm;400nm-700nm 波段玻璃界面透过率≥93%，玻璃内部透过率≥99.98%，提供405nm,633nm,532nm 波长处的内部透过率实测值;

	光学原件11#

	1
	形位公差及技术要求
	★（1）材料为熔石英玻璃，90%口径折射率均匀性≤1ppm，提供材料折射率均匀数据 (90%口径)；
★（2）尺寸：Φ414×128mm(正公差)；
（3）平面度≤0.2mm；平行度≤0.5mm;
▲（4）应力双折射小于5nm/cm;
▲（5）要求石英玻璃折射率在550nm nd=1.459914±25ppm;400nm-700nm 波段玻璃界面透过率≥93%，玻璃内部透过率≥99.98%，提供405nm,633nm,532nm 波长处的内部透过率实测值;

	光学原件12#

	1
	形位公差及技术要求
	★（1）材料为熔石英玻璃，90%口径折射率均匀性≤1ppm，提供材料折射率均匀数据 (90%口径)；
★（2）尺寸：Φ332×112mm(正公差)；
(3）平面度≤0.2mm；平行度≤0.5mm;
▲（4）应力双折射小于5nm/cm;
▲（5）要求石英玻璃折射率在550nm nd=1.459914±25ppm;400nm-700nm 波段玻璃界面透过率≥93%，玻璃内部透过率≥99.98%，提供405nm,633nm,532nm 波长处的内部透过率实测值;

	光学原件13#

	1
	形位公差及技术要求
	★（1）材料为熔石英玻璃，90%口径折射率均匀性≤1ppm，提供材料折射率均匀数据 (90%口径)； 
★(2）尺寸：Φ542×106mm(正公差)；
（3）平面度≤0.2mm；平行度≤0.5mm;
▲（4）应力双折射小于5nm/cm;
▲（5）要求石英玻璃折射率在550nm nd=1.459914±25ppm;400nm-700nm 波段玻璃界面透过率≥93%，玻璃内部透过率≥99.98%，提供405nm,633nm,532nm 波长处的内部透过率实测值;

	光学原件14#

	1
	形位公差及技术要求
	★（1）材料为熔石英玻璃，90%口径折射率均匀性≤0.5ppm，提供材料折射率均匀数据 (90%口径)；
★（2）尺寸：152.8×152.8×215mm(正公差)
（3）平面度≤0.2mm；平行度≤0.5mm;
▲（4）应力双折射小于5nm/cm;
▲（5）要求石英玻璃折射率在550nm nd=1.459914±25ppm;400nm-700nm 波段玻璃界面透过率≥93%，玻璃内部透过率≥99.98%，提供405nm,633nm,532nm 波长处的内部透过率实测值;

	光学原件15#

	1
	形位公差及技术要求
	★（1）材料为熔石英玻璃，90%口径折射率均匀性≤0.5ppm，提供材料折射率均匀数据 (90%口径)；
★（2）尺寸：235×235×200mm(正公差)；
（3）平面度≤0.2mm；平行度≤0.5mm;
▲（4）应力双折射小于5nm/cm;
▲（5）要求石英玻璃折射率在550nm nd=1.459914±25ppm;400nm-700nm 波段玻璃界面透过率≥93%，玻璃内部透过率≥99.98%，提供405nm,633nm,532nm 波长处的内部透过率实测值;



[bookmark: _Toc217446095]三、商务要求
（一）★交货期限：
合同签订生效后60日内交货，若遇不可抗力或其他特殊情况，（如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间，在此情形下，中标人应加速供货。（不可抗力事故系指双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件）双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，延长的期限需经采购人书面同意，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任）。经招标人认可后可适当延迟，最多不超过之前约定交货后10日。
（二）交货地点：中国科学院光电技术研究所。
（三）交货要求：
中标人至少在交货5日前，以书面形式告知招标人交货具体情况（包括：预计交货时间、交货数量等），交货时中标人安排人员卸货并到场协调卸货工作，招标人不负责卸货，中标人要按照招标人要求码放货物。
（四）付款方式和条件：
合同签订之日起15日内支付合同金额的30%，货到并验收合格后15日内支付合同金额的70%。以上价款均需在达到付款条件后，投标人须提供等额增值税发票。
（五）安全责任要求：
货品在运输、交付、存、摆放等整个活动期间，在项目实施地点范围内，所有安全责任均由中标人负责。
（六）验收要求：
1.项目所有货物交付完成并移交所有资料文档后15个工作日内进行验收，验收应在双方及验收专家共同参加下进行，验收合格后出具符合要求的验收报告。
2.严格按照相关法律法规的要求，通过中标人提供的货物、文件（如涉及）、检测报告（如涉及）等，逐项对比采购文件、投标文件、采购合同，确认是否完全满足各项要求。
3.验收地点：中国科学院光电技术研究所
4.验收组织方式：采购人委托专家共同进行验收。
5.履约验收程序：一次性验收。
6.技术履约验收内容：招标文件要求及投标文件响应内容、产品说明书（如涉及）等内容进行技术验收。
7.商务履约验收内容：按投标文件响应商务内容验收。
8.履约验收标准：按国家有关规定以及采购人招标文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；采购人及中标人双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。
（八）违约责任：（甲方：采购人；乙方：中标人）
1.除本合同另有约定外，乙方未经甲方书面同意擅自解除本合同的，乙方应当返还收取甲方的全部款项，并应向甲方支付合同总金额20%的违约金，若前述款项不足以弥补甲方损失的，乙方还应继续向甲方承担全部直接和间接的赔偿责任。
2.乙方应按本合同约定完成供货及安装摆放。乙方逾期供货及安装摆放的，每逾期1天，应按合同总金额的万分之三/日的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应当赔偿。
3.因为货物的品种，型号，规格，包装，数量，质量问题等不符合安全质量标准或甲方要求的，甲方有权拒收或退货，乙方应当在甲方要求的时间内更换。因此产生的费用由乙方自行承担。乙方拒绝更换或经更换仍不符合要求的，甲方有权不支付该部分产品对应的货款。乙方因此造成逾期交货的，按逾期供货违约条款执行。
4.若因乙方提供的货物质量存在瑕疵或缺陷，导致甲方、乙方及第三方人身损害或财产损失的，乙方应当承担全部赔偿责任和法律责任。若甲方先行承担的，有权向乙方进行追偿。
5.乙方在供货及安装摆放期间，若因乙方工作人员操作不当导致甲方或第三方人身损害或财产损失的，由乙方承担全部经济责任和法律责任，甲方先行承担的，有权向乙方追偿。同时乙方还应当向甲方支付合同总金额【20】%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应当赔偿。
6.本合同项下任意一笔违约金或损失，包括但不限于甲方的直接损失、间接损失、律师费、诉讼费、保全费，实现违约金及损失付出的交通费、差旅费，以及可能产生的第三方向甲方主张的赔偿、罚款等，甲方均有权在向乙方应付未付的任意一笔款项及履约保证金中扣除，乙方对此无异议。
（九）知识产权：
投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。
（十）履约保证金：
本项目不收取履约保证金。

四.其他要求
无

