辽宁省政府采购项目
货物类公开招标
招标文件
项目名称：中国刑事警察学院实验鉴定中心实验室设备（一期）项目

项目编号：RHZB0013-2026
编制单位： 辽宁仁合项目管理有限公司
目  录

1招标公告


3第一章 投标人须知


20第二章 投标文件内容及格式


第三章 货物需求
85
第四章 评标方法
86
第五章 政府采购合同条款及格式
95




中国刑事警察学院实验鉴定中心实验室设备（一期）项目的招标公告
一、项目基本情况

项目编号：RHZB0013-2026
项目名称：中国刑事警察学院实验鉴定中心实验室设备（一期）项目

预算金额：700万元
最高限价（如有）：700万元

采购需求：中国刑事警察学院实验鉴定中心5至7层（含119房间）实验室需采购实验台、实验柜、试剂架、通风橱、洗眼器、排风补风系统、洁净空调等设备（含安装及调试等工作）。
合同履行期限：自合同签订之日起50日历天内完成安装及调试。

需落实的政府采购政策内容：促进中小企业、促进残疾人就业、支持监狱企业、支持脱贫攻坚等相关政策。（项目所属行业：制造业）

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件

时间：2026年2月12日上午8:30时至2026年2月26日16:00时（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）。

地点：发送报名材料线上获取。
2026年2月12日8:30起至2月26日16:00止，供应商在上述期间内，线上领取需将下列报名信息（报名信息除电汇截图、汇款单位营业执照电子版可为附件，其他内容在邮件正文以文字形式填写）发送至50579556@qq.com：主题为：刑警学院实验室设备项目+供应商单位名称；正文为：供应商单位名称、联系人、电话、所报项目名称、开具发票信息（需注明专票或普票），并附采购文件费用电汇截图、汇款单位营业执照电子版（收款单位：辽宁仁合项目管理有限公司；开户银行：中国建设银行股份有限公司沈阳融汇支行；账号：21001370008052518656；汇款摘要：刑警学院实验室设备项目）。
方式：线上购买
售价：采购文件售价人民币500元/本，售后不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年4月13日13点30分（北京时间）
地点：辽宁仁合项目管理有限公司开标楼第二会议室
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、质疑与投诉

供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构或采购人提出一次性质疑。

1、接收质疑函方式：线上或书面纸质质疑函

2、质疑函内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式，详见辽宁政府采购网。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

七、其他补充事宜

本次公告发布在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）上发布。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：中国刑事警察学院
地址：辽宁省沈阳市皇姑区塔湾街83号

联系人：陈老师

电  话：024-86982574
2.采购代理机构信息

名称： 辽宁仁合项目管理有限公司
地址： 沈阳市和平区丽岛路46-1号

联系方式：024-83733447-83

邮箱地址：50579556@qq.com
3.项目联系方式

项目联系人：姜女士
电　话：024-83733447-83
第一章 投标人须知
一 投标人须知表
	条款号
	项   目
	内     容

	1.1
	采购人
	名  称：中国刑事警察学院
地  址：沈阳市皇姑区塔湾街83号
联系人：陈老师
电  话：024-86982574

	1.2
	采购代理机构
	名  称：辽宁仁合项目管理有限公司
地  址：沈阳市和平区丽岛路46-1号
联系人：姜女士
电  话：024-83733447-83 

	1.3.4
	合格供应商还要满足的其它资格条件
	详见招标公告

	1.3.5
	是否允许采购进口产品
	(是
(否

	1.3.6
	是否为专门面向中小企业采购
	(是
(否，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第二款规定：“符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。”，故本项目为非专门面向中小企业项目。
（项目所属行业：属于制造业）

	1.3.7
	是否有政府强制采购的节能产品
	(有，具体产品为  单元式空气调节机  
(没有

	1.4
	是否允许联合体投标
	(是
(否

	1.4.8
	联合体投标的其他资格要求
	无

	2.2
	项目预算金额、最高限价
	预算金额： 700万  元
最高限价： 700万  元

	4
	计量单位
	(中华人民共和国法定计量单位
(其他：              

	6.1
	现场考察、开标前答疑会
	(组织.

集合时间：2026年2月27日10:00时

集合地点：中国刑事警察学院正门

联系人：范先生

联系电话：13998267628

	10.3
	核心产品
	 承载式实验边台（非单一产品采购时，只能设一个核心产品）

	11.3
	样品或演示
	(不需要提供样品  
(不需要提供演示

	12.1
	投标报价货币要求
	(所有投标均按 人民币  货币进行报价。
(其它：                

	13.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：   3万    元
2、投标保证金到账时间：递交投标文件截止时间前  
3、投标保证金缴纳方式：☑保函   □支票  ☑电汇  □其他
   保证金收款人银行信息：
    开 户 名：辽宁仁合项目管理有限公司
    开 户 行：中国建设银行股份有限公司沈阳融汇支行  
    账    号： 21001370008052518656
4、保证金退还方式：与保证金缴纳方式相同
5、保证金退还咨询电话：024-83733529
6、其它：投标人应按照投标保证金金额标准在递交投标文件截止时间前，以电汇、转账、网银非现金方式，从其单位银行帐户将投标保证金交纳至指定账号。汇款时间以到达指定账户时间为准，逾期则视为投标保证金缴纳无效，其投标文件不被接收。

	15.1
	投标有效期
	  90  日历日

	16.1
	投标文件及电子文档份数
	正本 1   份,副本  6  份
电子文档  1  份（正本扫描件及word格式文档）

	18.1
	递交投标文件截止时间、地点
	详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。

	20.1
	开标时间、地点
	详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。

	21
	评标委员会组成
	评标委员会由采购人代表  2 人，评审专家 5  人组成，共7   人。 

	25.1
	样品的评审方法以及评审标准
演示的评审方法及评审标准
	(不需要提供样品
(不需要演示

	27.2
	评标办法
	(综合评分法
(最低评标价法 

	29.2
	推荐中标候选人的数量
	         3家      

	31
	确定中标人的方式
	中标人数量：    1家    
(采购人委托评标委员会直接确定中标人
(采购人确定中标人

	35.1
	履约保证金
	(本项目不收取履约保证金
(本项目收取履约保证金
履约保证金金额：签约合同金额的10% 
履约保证金递交时间： 合同签订前  
履约保证金递交方式：☑保函   □支票  ☑电汇
账户信息：
    开 户 名： 中国刑事警察学院   
    开 户 行： 3301 0093 0926 4019 257  
    账    号： 工商银行沈阳昆山西路支行  
履约保证金退还时间及规定：履约保证金在服务合同期满后，双方各方无纠纷等问题后返还（无利息）。

	36
	采购代理服务费
	(本项目不收取采购代理服务费
(本项目收取采购代理服务费
本项目收取采购代理服务费
本项目采购代理服务费由 中标人 向采购代理机构支付。
支付标准：本项目采购代理服务费根据《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格[2002]1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）规定的收费标准的80%确定采购代理服务费，不足3000元按3000元计取。 
支付形式： 电汇、现金    
支付时间： 领取中标通知书之前  

	39.3
	质疑
	一、投标人认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构提出质疑。
1、接收质疑函的方式：接收加盖单位公章的书面质疑函
联系单位：辽宁仁合项目管理有限公司 
联 系 人： 姜女士 
联系电话： 024-83733447-83 
通讯地址： 沈阳市和平区丽岛路46-1号 
2、质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。
二、投标人应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：招标公告、招标文件、招标过程、中标结果）

	41
	分包
	(本项目允许分包

若中标单位不具备“机电工程施工总承包资质三级（含）及以上资质”或“建筑机电安装工程专业承包资质二级（含）及以上资质”，并且具有住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效安全生产许可证，则应将通风柜、通风空调等安装工作分包给备上述资质的专业队伍。
上述工作及其他工作分包比例需要不少于本项目30%份额。分包队伍应由小、微企业担任。
分包合同应事先征得发包人同意并报发包人备案，否则不允许分包。



3注：表格中“(”项或“■”项为被选中项。
二 总则
1.采购人、采购代理机构及投标人
1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见投标人须知表1.1款。
1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见投标人须知表1.2款。
★1.3投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：
1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。
1.3.2符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。
1.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。
1.3.4符合投标人须知表1.3.4款中规定的资格条件。
1.3.5若投标人须知表1.3.5款中写明允许采购进口产品（凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品），投标人应保证所投进口产品可履行合法报通关手续进入中国关境内，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标。
若投标人须知表1.3.5款中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。
1.3.6若投标人须知表1.3.6款中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。
1.3.7若投标人须知表1.3.7款中写明采购的产品为财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，如投标人所投产品不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其投标将被认定为投标无效。
★1.4如投标人须知表1.4款中允许联合体投标，对联合体规定如下：
1.4.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。
1.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
1.4.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。
1.4.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。
1.4.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。
1.4.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。
1.4.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。
（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动。
（2）联合体中标的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
1.4.8对联合体投标的其他资格要求见投标人须知表1.4.8款。
★1.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。
★1.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动，否则其投标将被认定为投标无效。
★1.7投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。
2.资金来源
2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。
★2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知表2.2款。
★2.3投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。
3.语言文字
除专用术语外，与投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
★4.计量单位
除投标人须知表4款中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
★5.投标费用
不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。
6.现场考察、开标前答疑会
6.1投标人须知表6.1款规定组织现场考察或开标前答疑会的，采购人按规定的时间、地点组织投标人现场考察或开标前答疑会，或者在领取招标文件期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
6.2由于未参加现场考察或标前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担相应后果。
6.3现场考察及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。
7.适用法律
本项目的采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门关于政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。
三 招标文件
8.招标文件构成
招标文件内容如下:
招标公告
投标人须知
第二章 投标文件内容及格式
第三章 货物需求
第四章 评标方法
第五章 政府采购合同条款及格式
★8.2投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款等。如投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。
9.招标文件的澄清与修改
9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布变更公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
9.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。
四 投标文件的编制
10.投标范围
10.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个分包或几个分包进行投标。
★10.2投标人应当对所投分包在招标文件中“货物需求”所列的所有货物内容进行投标，如仅响应分包中某一部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。
★10.3如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知表10.3款中载明核心产品（非单一产品采购时，只能设一个核心产品），多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照第四章“评标办法”第4款“同一品牌产品”规定处理。
10.4无论招标文件第三章货物需求中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。
11.投标文件构成
★11.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、其它材料三部分。具体见第二章 投标文件内容及格式。
★11.2投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。
11.3 样品或演示要求详见投标人须知表11.3款。
★12.投标报价
12.1所有投标均按投标人须知表12.1款中要求货币进行报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。
12.2投标价格（单价及总价）应为投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的交货价）、购买货物和伴随服务需缴纳的所有税费、运输费、保险费、装卸费、安装及调试费、检验费、技术服务费和培训费等完成所需的一切费用。
12.3投标人应按招标文件要求在相关表格中标明投标货物及伴随服务的单价和总价，并由法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。
12.4投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
12.5每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。
12.6除非招标文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。
★13.投标保证金
13.1投标人应提交投标人须知表13.1款中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。
13.2投标保证金缴纳人、招标文件领取人、投标登记人和投标人必须为同一组织机构或联合体内不同成员单位，否则将视同未按招标文件规定交纳投标保证金。
13.3投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：
（1）在投标有效期内，投标人撤销投标的；
（2）中标后不按本须知第34款的规定与采购人签订合同的；
（3）中标后不按本须知第35款的规定提交履约保证金的；
（4）中标后不按本须知第36款的规定缴纳采购代理服务费的；
（5）存在其他违法违规行为的。
13.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
13.5投标保证金的退还
13.5.1中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。
13.5.2未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。
13.5.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，投标人应自采购人或者采购代理机构收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。
13.5.4 政府采购投标担保函不予退回。
13.6 因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。
★14.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件
14.1投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。
14.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：
（1）货物主要技术指标和性能的详细说明；
（2）货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格;
（3）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。
★15.投标有效期
15.1投标应在投标人须知表15.1款中规定的投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
15.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。
16.投标文件的签署及规定
16.1投标人应按投标人须知表16.1款中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文档。
★16.2每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。
★16.3投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人（非法人组织负责人）或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字或盖章，并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人（非法人组织负责人）授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人（非法人组织负责人）或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。
五 投标文件的递交
★17.投标文件的密封和标记
17.1投标人应将投标文件密封，将正本和所有的副本、电子文档密封，并进行包封。
17.2所有包装封皮上均应：
（1）注明项目名称、项目编号、包号、投标人名称。
（2）加盖投标人单位公章。
17.3如果投标人未按上述要求密封，其投标文件将被拒绝接收。
★18.投标截止
18.1投标人应在投标人须知表18.1中规定的递交投标文件截止时间前，将投标文件递交到投标人须知表18.1款中规定的地点。
18.2采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。
★19.投标文件的接收、修改与撤回
19.1在投标截止时间后送达的投标文件，采购人和采购代理机构将拒绝接收。
19.2采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具以下签收回执。
接收投标文件回执单
	项目编号
	

	项目名称
	

	投标人名称
	

	递交时间
	

	接收单位
	

	接收人签字
	


19.3递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。否则，修改后的投标文件或撤回行为无效。
19.4在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。
19.5采购人和采购代理机构对所接收并当众宣读投标内容的投标文件概不退回。
六 开标及评标
★20.开标
20.1采购人和采购代理机构将按投标人须知表20.1款中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。
投标人不足3家的，不得开标。评标委员会成员不得参加开标活动。
20.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。
未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。
20.3采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未参加开标或未签字确认的，视同认可开标结果。
20.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。
★21.组建评标委员会
按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定依法组建评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会组成详见投标人须知表21款。
★22.资格审查
22.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查，投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求提交资格证明材料。未通过资格审查的投标人不能进入评标，其投标将被认定为投标无效；通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。
22.2采购人或采购代理机构将在递交投标文件截止时间前一个工作日至资格审查结束前查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。
22.2.1不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。
以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。
22.2.2查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。
在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。
投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。
★23.符合性审查
    符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的投标人不能进入下一阶段评审，其投标将被认定为投标无效；通过符合性审查的投标人数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。
★24.投标文件的澄清
24.1在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。
24.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。
24.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。
24.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。提交证明材料的合理时间按第四章 评标方法规定执行。
25样品及演示
25.1投标人须知表11.3款中要求投标人提供样品的，按照投标人须知表25.1款中样品的评审方法以及评审标准进行评审。
25.2采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按招标文件规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。具体内容见投标人须知表11.3条。
25.3演示的评审方法以及评审标准具体内容见投标人须知表25.1款。
★26.投标无效
26.1在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。
实质性要求是指招标文件中带有★号标识内容（包括本级及其下级编号中所有内容）等文字说明的要求。
对招标文件的实质性要求进行响应是指与招标文件中带有★号标识内容的文字说明、条款、条件和规格等要求相符。
如果投标文件没有对招标文件的实质性要求进行响应，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。
评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。
26.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：
（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；
（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（3）投标人的报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（5）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
（6）与其他投标人串通投标，或者与采购人串通投标；
（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；
（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（9）属于法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形；
27.比较与评价
27.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。
27.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知表27.2款中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见第四章 评标方法。
（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
27.3根据《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》，或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人， 其投标报价扣除 6-10%后参与评审。具体详见第四章 评标方法。
27.4 依据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

27.5根据财政部、辽宁省财政厅相关规定，对于列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

★28.废标
出现下列情形之一，将导致项目废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足3家；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
29.中标候选人的推荐原则及标准
29.1除第32条规定外，评标委员会将根据评标标准，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，推荐中标候选人：
（1）采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排序。报价相同的，按第四章评标办法规定执行。
（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排序。得分相同的，按第四章评标办法规定执行。
29.2评标委员会将根据评标标准，按投标人须知表29.2款中规定的数量推荐中标候选人。
29.3因推荐中标候选人名单产生其他问题，由评标委员会集体研究处理。
★30.保密原则
30.1评标将在严格保密的情况下进行。
30.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评审文件、评标情况和评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
七 确定中标
31.确定中标人
由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知表31中规定的方式确定中标人。
采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
★32.采购任务取消
因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。
33.中标通知书
33.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在辽宁政府采购网及其地方分网媒体上公告中标结果。同时向中标人发出中标通知书。
33.2中标通知书是合同的组成部分。
★34.签订合同
34.1中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订书面合同。
34.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件。
34.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
★35.履约保证金
35.1中标人应按照投标人须知表35.1款规定向采购人缴纳履约保证金。
35.2如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。
★36.采购代理服务费
中标人须按照投标须知表36款规定，向采购代理机构支付采购代理服务费。
37.廉洁自律规定
37.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。
37.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。
38.人员回避
投标人认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。
39.质疑与接收
39.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
39.2质疑投标人应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见辽宁政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。
超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。
39.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知表39.3款。
40.履约验收
本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

第二章 投标文件内容及格式
一、投标文件、电子文档的外封面、封口、封皮及目录
	序号
	内容
	格式

	1
	投标文件、电子文档的外封面及封口
	1

	2
	投标文件的封皮
	2

	3
	投标文件的目录
	3


二、资格证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）
	序号
	资格证明材料
	格式

	1
	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅在自然人作为投标主体时适用）
	

	2
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书
	4

	3
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供）
	5

	4
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
	6

	5
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件
（注：依法免税的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明）（不含完税证明）
	

	6
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件（注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明）
	

	7
	具备履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力声明函
	7

	8
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	8

	9
	信用记录（采购人或采购代理机构将在招标文件规定的审查期间内进行查询）
	

	10
	……
	


三、符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）
	序号
	符合性证明材料
	格式

	1
	投标函
	9

	2
	递交投标保证金证明
	

	3
	开标一览表
	10

	4
	分项报价表
	11

	5
	技术规格偏离表
	12

	6
	商务条款偏离表
	13

	7
	投标人关联单位说明
	14

	8
	《品目清单》、国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品认证证书》（政府强制采购的节能产品须提供）
	

	9
	其他符合性证明材料：
货物主要技术指标和性能的详细说明（以具体证明材料为准，技术支持材料可以从（不限于）以下支持材料选择：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告等技术材料）。
	


四、其他材料（如有，请提供；如未提供，投标文件不作无效处理）
	序号
	其他材料
	格式

	1
	中小企业声明函
	15

	2
	《品目清单》、国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品、环境标志产品认证证书》（非政府强制采购的节能产品可以提供） 
	

	3
	监狱企业证明文件
	

	5
	残疾人福利性单位声明函
	16

	6
	......
	


重要提示：
1、投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须按要求提供。 
2、投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。
3、投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的材料不是中文时，应附中文译本，并加盖单位公章（自然人投标的，无需加盖单位公章，需要签字）。
4、“资格证明材料”所列内容即为采购项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。
5、“符合性证明材料”所列内容即为采购项目的符合性审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。
6、“其他材料”
（1）综合评分法：投标人可就招标文件要求以及评分细则中各项要求提供相应材料。
（2）最低评标价法：投标人可就招标文件要求提供相应材料。
格式1
投标文件、电子文档外封面、封口格式
封面格式：
	投标文件/电子文档
所投包号：第  包
项目名称：
项目编号：
投标人名称（加盖单位公章）


封口格式：
	——于   年  月  日   时之前不准启封（公章）——


格式2
投标文件的封皮
投  标  文  件
所投包号：第  包
项目名称：
项目编号：
投标人名称 ：
格式3
目  录
一、资格证明材料
……
二、符合性证明材料
……
三、其它材料
……
我单位的投标文件由资格证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，在此加盖单位公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。
投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式4
法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书
姓名：        ，性别：        ，出生日期：         ，现任职务：       ，系            （投标人名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。
特此证明。
	（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）


投标人名称（加盖单位公章）：           
日期：                
格式5
法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书
单位名称：                
法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：         身份证号码：         
住所地：                    

授权委托人姓名：                                   身份证号码：         
工作单位：                  
住址：                                         电话：               
现委托           就（项目编号、项目名称、包号）投标中，以我单位名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。
	（※授权委托人身份证正、反面复印件※）


委托人（加盖单位公章）：              
法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：                    
授权委托人（签字或盖章）：              
详细通讯地址：                            邮政编码 ：              
传        真：                            电     话：              
日        期:                       
格式6
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
（格式自拟）
投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式7
具备履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力声明函
（格式自拟）
投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式8
   参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（采购人或采购代理机构名称）  ：
在本项目递交投标文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。
特此声明。
投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式9

投标函
 （采购人或采购代理机构）：
    根据贵方(项目名称)项目的招标公告(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本  份及电子文档  份，并以  形式出具的金额为     人民币元的投标保证金。
据此，签字代表宣布同意如下：
本项目投标总价详见开标一览表。
本投标有效期为自递交投标文件截止之日起90日历日。
（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话）。
（4）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。
（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。
（6）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向采购代理机构一次性支付采购代理服务费（适用于中标人支付采购代理服务费情形）。
（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。
（9）我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。
其他事项：                                                      。
与本项目有关的一切往来通讯请寄
地址：                              传真：                         
电话：                              电子邮件：                     
法定代表人（非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：       
投标人名称（加盖单位公章）：         
投标人开户银行（全称）：             
投标人银行账号：                     
日    期：                           
格式10
开标一览表
包号：                                                      报价单位：
	货物名称
	投标总价
	投标保证金
	交货时间
	交货地点
	备注

	
	小写：
大写：
	
	
	
	


注：此表中，投标总价应和分项报价表的总价相一致。
投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                 
格式11
分项报价表
包号：                                                      报价单位：
	序号
	产品名称
	品牌
	型号
规格
	数量
	单位
	原产地
	制造商名称
	单价
	总价
	备注

	1
	承载式实验边台1
	
	长1250mm×宽400mm×高800mm
	1
	个
	
	
	
	
	

	2
	承载式实验边台2
	
	长3600mm×宽500mm×高800mm
	1
	个
	
	
	
	
	

	3
	承载式实验边台3
	
	长4000mm×宽500mm×高800mm
	1
	个
	
	
	
	
	

	4
	承载式实验边台4
	
	长4500mm×宽500mm×高800mm
	1
	个
	
	
	
	
	

	5
	承载式实验边台5
	
	长4800mm×宽500mm×高800mm
	1
	个
	
	
	
	
	

	6
	承载式实验边台6
	
	长1300mm×宽600mm×高800mm
	1
	个
	
	
	
	
	

	7
	承载式实验边台7
	
	长4800mm×宽600mm×高500mm
	1
	个
	
	
	
	
	

	8
	承载式实验边台8
	
	长4900mm×宽600mm×高500mm
	1
	个
	
	
	
	
	

	9
	承载式实验边台9
	
	长8150mm×宽600mm×高500mm
	1
	个
	
	
	
	
	

	10
	承载式实验边台10
	
	长1300mm×宽650mm×高800mm
	1
	个
	
	
	
	
	

	11
	承载式实验边台11
	
	长4250mm×宽650mm×高800mm
	1
	个
	
	
	
	
	

	12
	承载式实验边台12
	
	长3000mm×宽700mm×高800mm
	1
	个
	
	
	
	
	

	13
	承载式实验边台13
	
	长4750mm×宽700mm×高800mm
	1
	个
	
	
	
	
	

	14
	承载式实验边台14
	
	长5000mm×宽700mm×高800mm
	1
	个
	
	
	
	
	

	15
	承载式实验边台15
	
	长1200mm×宽750mm×高800mm可移动
	1
	个
	
	
	
	
	

	16
	承载式实验边台16
	
	长1200mm×宽750mm×高800mm
	1
	个
	
	
	
	
	

	17
	承载式实验边台17
	
	长1500mm×宽750mm×高800mm
	3
	个
	
	
	
	
	

	18
	承载式实验边台18
	
	长1800mm×宽750mm×高800mm
	1
	个
	
	
	
	
	

	19
	承载式实验边台19
	
	长2000mm×宽750mm×高800mm
	2
	个
	
	
	
	
	

	20
	承载式实验边台20
	
	长2250mm×宽750mm×高800mm
	3
	个
	
	
	
	
	

	21
	承载式实验边台21
	
	长2300mm×宽750mm×高800mm
	1
	个
	
	
	
	
	

	22
	承载式实验边台22
	
	长3000mm×宽750mm×高800mm
	3
	个
	
	
	
	
	

	23
	承载式实验边台23
	
	长3500mm×宽750mm×高800mm
	1
	个
	
	
	
	
	

	24
	承载式实验边台24
	
	长3650mm×宽750mm×高800mm
	2
	个
	
	
	
	
	

	25
	承载式实验边台25
	
	长4500mm×宽750mm×高800mm
	1
	个
	
	
	
	
	

	26
	承载式实验边台26
	
	长6000mm×宽750mm×高800mm
	2
	个
	
	
	
	
	

	27
	承载式实验边台27
	
	长6100mm×宽750mm×高800mm
	2
	个
	
	
	
	
	

	28
	承载式实验边台28
	
	长7900mm×宽750mm×高800mm
	1
	个
	
	
	
	
	

	29
	承载式实验边台29
	
	长8000mm×宽750mm×高800mm
	1
	个
	
	
	
	
	

	30
	承载式实验边台30
	
	长10000mm×宽750mm×高800mm
	1
	个
	
	
	
	
	

	31
	承载式实验边台31
	
	长7200mm×宽750mm×高800mm
	3
	个
	
	
	
	
	

	32
	承载式实验边台32
	
	长8600mm×宽750mm×高800mm
	1
	个
	
	
	
	
	

	33
	承载式实验边台33
	
	长9400mm×宽750mm×高800mm
	1
	个
	
	
	
	
	

	34
	承载式实验边台34
	
	长10500mm×宽750mm×高800mm
	1
	个
	
	
	
	
	

	35
	承载式实验边台35
	
	长2000mm×宽800mm×高800mm
	2
	个
	
	
	
	
	

	36
	承载式实验边台36
	
	长3700mm×宽800mm×高800mm
	1
	个
	
	
	
	
	

	37
	承载式实验边台37
	
	长4200mm×宽800mm×高800mm
	1
	个
	
	
	
	
	

	38
	承载式实验边台38
	
	长4400mm×宽800mm×高800mm
	1
	个
	
	
	
	
	

	39
	承载式实验边台39
	
	长2000mm×宽900mm×高800mm
	1
	个
	
	
	
	
	

	40
	承载式实验边台40
	
	长3000mm×宽900mm×高800mm
	2
	个
	
	
	
	
	

	41
	承载式实验边台41
	
	长1500mm×宽1000mm×高800mm
	1
	个
	
	
	
	
	

	42
	承载式实验边台42
	
	长2500mm×宽1200mm×高800mm
	1
	个
	
	
	
	
	

	43
	承载式实验边台43
	
	长6400mm×宽1200mm×高800mm
	1
	个
	
	
	
	
	

	44
	承载式中央实验台1
	
	长4800mm×宽1000mm×高800mm
	6
	个
	
	
	
	
	

	45
	承载式中央实验台2
	
	长2500mm×宽1200mm×高800mm
	1
	个
	
	
	
	
	

	46
	承载式中央实验台3
	
	长5450mm×宽1300mm×高800mm
	4
	个
	
	
	
	
	

	47
	承载式中央实验台4
	
	长3500mm×宽1500mm×高800mm
	1
	个
	
	
	
	
	

	48
	承载式中央实验台5
	
	长4000mm×宽1500mm×高800mm
	7
	个
	
	
	
	
	

	49
	承载式中央实验台6
	
	长5000mm×宽1500mm×高800mm
	2
	个
	
	
	
	
	

	50
	承载式中央实验台7
	
	长9000mm×宽1500mm×高800mm
	8
	个
	
	
	
	
	

	51
	文检台
	
	长1400mm×宽600mm×高800mm
	22
	个
	
	
	
	
	

	52
	录放音台
	
	长1400mm×宽800mm×高800mm
	1
	个
	
	
	
	
	

	53
	防静电实验台
	
	长2000mm×宽750mm×高800mm
	1
	个
	
	
	
	
	

	54
	光学实验台
	
	长850mm×宽600mm×高800mm
	40
	个
	
	
	
	
	

	55
	抗砸实验台1
	
	长1800mm×宽400mm×高800mm
	1
	个
	
	
	
	
	

	56
	抗砸实验台2
	
	长3650mm×宽750mm×高800mm
	1
	个
	
	
	
	
	

	57
	抗砸实验台3
	
	长4000mm×宽750mm×高800mm
	1
	个
	
	
	
	
	

	58
	抗砸实验台4
	
	长6000mm×宽750mm×高800mm
	1
	个
	
	
	
	
	

	59
	三级减震天平台
	
	长600mm×宽650mm×高800mm
	2
	个
	
	
	
	
	

	60
	学生记录台(记录台下做鞋柜)
	
	长1000mm×宽400mm
	30
	个
	
	
	
	
	

	61
	教学实验台1
	
	长1500mm×宽700mm×高800mm
	26
	个
	
	
	
	
	

	62
	教学实验台2
	
	长1000mm×宽600mm×高800mm
	89
	个
	
	
	
	
	

	63
	教学实验台3
	
	长1500mm×宽800mm×高800mm
	7
	个
	
	
	
	
	

	64
	教学实验台4
	
	长1800mm×宽800mm×高800mm
	5
	个
	
	
	
	
	

	65
	显微镜台1
	
	长1000mm×宽600mm×高800mm
	50
	个
	
	
	
	
	

	66
	显微镜台2
	
	长1170×宽400×高800/500mm
	90
	个
	
	
	
	
	

	67
	教师显微镜台1
	
	长1800mm×宽750mm×高800mm
	2
	个
	
	
	
	
	

	68
	教师显微镜台2
	
	长2200mm×宽700mm×高800mm
	1
	个
	
	
	
	
	

	69
	试剂架1
	
	长7000mm×宽300mm×高900mm
	1
	个
	
	
	
	
	

	70
	试剂架2
	
	长5200mm×宽300mm×高900mm
	1
	个
	
	
	
	
	

	71
	试剂架3
	
	长7700mm×宽300mm×高900mm
	1
	个
	
	
	
	
	

	72
	试剂架4
	
	长5200mm×宽300mm×高900mm
	1
	个
	
	
	
	
	

	73
	中央台试剂架
	
	长4800mm×宽400mm×高900mm
	4
	个
	
	
	
	
	

	74
	承载柱式试剂架吊柜2
	
	试剂架长3700mm×宽300mm×高750mm；吊柜长3700mm×宽300mm×高600mm
	1
	个
	
	
	
	
	

	75
	承载柱式试剂架吊柜1
	
	试剂架长1500mm×宽300mm×高750mm；吊柜长1500mm×宽300mm×高600mm
	2
	个
	
	
	
	
	

	76
	承载柱式试剂架吊柜3
	
	试剂架长4200mm×宽300mm×高750mm；吊柜长4200mm×宽300mm×高600mm
	1
	个
	
	
	
	
	

	77
	承载柱式试剂架吊柜4
	
	试剂架长4400mm×宽300mm×高750mm；吊柜长4400mm×宽300mm×高600mm
	1
	个
	
	
	
	
	

	78
	边台吊柜
	
	长9300mm×宽300mm×高600mm
吊柜不带门、层板三层，底柜带锁
	1
	个
	
	
	
	
	

	79
	吊柜
	
	长8200mm×宽300mm×高600mm带锁
	1
	个
	
	
	
	
	

	80
	实验室专用化验水槽龙头
	
	水槽：550×450×320mm，龙头：三口
	15
	套
	
	
	
	
	

	81
	洗眼器
	
	台式单头
	10
	个
	
	
	
	
	

	82
	干燥滴水架
	
	长550mm（±1mm）×宽400mm（±1mm）×高120mm（±1mm）
	4
	个
	
	
	
	
	

	83
	紧急冲淋洗眼器
	
	/
	1
	个
	
	
	
	
	

	84
	多功能万向排风罩
	
	三段无阻式
	28
	个
	
	
	
	
	

	85
	实验展示台1
	
	长2000mm×宽1000mm×高800mm
	3
	个
	
	
	
	
	

	86
	实验展示台2
	
	长2000mm×宽3000mm×高800mm
	1
	个
	
	
	
	
	

	87
	实验展示柜1
	
	长1300mm×宽×500mm×高1800mm
	2
	个
	
	
	
	
	

	88
	实验展示柜2
	
	长1400mm×宽×300mm×高1800mm
	1
	个
	
	
	
	
	

	89
	实验展示柜3
	
	长1500mm×宽×500mm×高1800mm
	1
	个
	
	
	
	
	

	90
	实验展示柜4
	
	长900mm×宽×450mm×高1800mm 下柜上玻璃
	33
	个
	
	
	
	
	

	91
	实验展示柜5
	
	长1000mm×宽×450mm×高1800mm 下柜上玻璃
	31
	个
	
	
	
	
	

	92
	实验展示柜6
	
	长900mm×宽×450mm×高1800mm  下柜上玻璃上柜有灯光
	9
	个
	
	
	
	
	

	93
	实验展示柜7
	
	长1000mm×宽×500mm×高1800mm 整体高通顶,带灯带；
	6
	个
	
	
	
	
	

	94
	实验器材柜1
	
	长900mm×宽450mm×高1800mm
	175
	个
	
	
	
	
	

	95
	实验器材柜2
	
	长1000mm×宽600mm×高1800mm
	23
	个
	
	
	
	
	

	96
	文件保密柜
	
	长900mm×宽450mm×高1800mm
	2
	个
	
	
	
	
	

	97
	耗材存放柜
	
	长1000mm×宽1000mm×高700mm
	1
	个
	
	
	
	
	

	98
	实验药品柜
	
	长900mm×宽450mm×高1800mm
	20
	个
	
	
	
	
	

	99
	通风实验药品柜
	
	长900mm×宽450mm×高1800mm
	28
	个
	
	
	
	
	

	100
	实验更衣柜
	
	长900mm×宽450mm×高1800mm
	7
	个
	
	
	
	
	

	101
	危化品存储柜
	
	长900mm×宽510mm×高1800
	2
	个
	
	
	
	
	

	102
	耗材存放架
	
	长1000mm×宽500mm×高1800mm
	3
	个
	
	
	
	
	

	103
	VR储物架
	
	长3000mm×宽450mm×高1800mm
	1
	个
	
	
	
	
	

	104
	足迹采集槽
	
	长8000mm×宽750mm×高300mm
	6
	个
	
	
	
	
	

	105
	足迹采集区
	
	长8000mm×宽750mm×高300mm
	6
	个
	
	
	
	
	

	106
	通风柜1
	
	长1500mm×宽850mm×高2350mm
	6
	个
	
	
	
	
	

	107
	通风柜2
	
	长1800mm×宽850mm×高2350mm
	6
	个
	
	
	
	
	

	108
	台上型双面自补风通风柜
	
	长1800mm×宽1500mm×高1500mm
	40
	个
	
	
	
	
	

	109
	防静电实验椅
	
	轮式五爪
	93
	把
	
	
	
	
	

	110
	防静电实验凳
	
	轮式五爪
	180
	个
	
	
	
	
	

	111
	单元式空气调节机（洁净空调）
	
	功能段：新风段+粗效过滤段（G4）+辅助电加热+风机出风段
处理风量:1500-15000m3/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
	6
	台
	
	
	
	
	

	112
	变风量文丘里阀
	
	φ320
	97
	套
	
	
	
	
	

	113
	组合式废气处理设备1
	
	处理风量:6000m³/h
	1
	套
	
	
	
	
	

	114
	组合式废气处理设备2
	
	处理风量:15000m³/h             
	4
	套
	
	
	
	
	

	115
	组合式废气处理设备3
	
	处理风量:2500m³/h         
	1
	套
	
	
	
	
	

	116
	组合式废气处理设备4
	
	处理风量:4000m³/h       
	2
	套
	
	
	
	
	

	117
	组合式废气处理设备5
	
	处理风量:2000m³/h      
	1
	套
	
	
	
	
	

	118
	离心管道式风机箱1
	
	风量:3500m³/h             
	1
	套
	
	
	
	
	

	119
	离心管道式风机箱2
	
	风量:2000m³/h             
	9
	套
	
	
	
	
	

	120
	离心管道式风机箱3
	
	风量:800m³/h             
	1
	套
	
	
	
	
	

	121
	消声静压箱
	
	600×600×1000
	6
	个
	
	
	
	
	

	122
	消声静压箱
	
	900×600×1000
	1
	个
	
	
	
	
	

	123
	消声静压箱
	
	1150×600×1000
	1
	个
	
	
	
	
	

	124
	消声静压箱
	
	1700×600×1000
	2
	个
	
	
	
	
	

	125
	消声静压箱
	
	2900×600×1000
	11
	个
	
	
	
	
	

	126
	单层百叶风口
	
	400×400
	12
	个
	
	
	
	
	

	127
	防雨百叶风口
	
	600×1000
	10
	个
	
	
	
	
	

	128
	防雨百叶风口
	
	900×1000
	1
	个
	
	
	
	
	

	129
	防雨百叶风口
	
	1150×1000
	1
	个
	
	
	
	
	

	130
	防雨百叶风口
	
	1700×1000
	2
	个
	
	
	
	
	

	131
	防雨百叶风口
	
	2900×1000
	11
	个
	
	
	
	
	

	132
	PP材质电动对开多叶调节阀
	
	1250×400
	2
	个
	
	
	
	
	

	133
	PP材质电动对开多叶调节阀
	
	800×320
	3
	个
	
	
	
	
	

	134
	PP材质电动对开多叶调节阀
	
	1250×400
	4
	个
	
	
	
	
	

	135
	PP材质电动对开多叶调节阀
	
	400×200
	1
	个
	
	
	
	
	

	136
	PP材质手动对开多叶调节阀
	
	1250×320
	4
	个
	
	
	
	
	

	137
	PP材质手动对开多叶调节阀
	
	400×200
	1
	个
	
	
	
	
	

	138
	PP材质手动对开多叶调节阀
	
	400×320
	1
	个
	
	
	
	
	

	139
	PP材质手动对开多叶调节阀
	
	630×320
	3
	个
	
	
	
	
	

	140
	止回阀
	
	400×200
	9
	个
	
	
	
	
	

	141
	止回阀
	
	630×320
	2
	个
	
	
	
	
	

	142
	机械定风量调节阀
	
	400×200
	13
	个
	
	
	
	
	

	143
	机械定风量调节阀
	
	250×200
	4
	个
	
	
	
	
	

	144
	机械定风量调节阀
	
	200×200
	11
	个
	
	
	
	
	

	145
	镀锌钢板电动对开多叶调节阀
	
	250×250
	2
	个
	
	
	
	
	

	146
	镀锌钢板电动对开多叶调节阀
	
	500×320
	2
	个
	
	
	
	
	

	147
	镀锌钢板手动对开多叶调节阀
	
	1000×320
	4
	个
	
	
	
	
	

	148
	镀锌钢板手动对开多叶调节阀
	
	500×320
	2
	个
	
	
	
	
	

	149
	PP阻燃排风管道1
	
	板厚：4mm
	160
	㎡
	
	
	
	
	

	150
	PP阻燃排风管道2
	
	板厚：5mm
	120
	㎡
	
	
	
	
	

	151
	PP阻燃排风管道3
	
	板厚：6mm
	1
	㎡
	
	
	
	
	

	152
	PP阻燃排风管道4
	
	板厚：8mm
	272
	㎡
	
	
	
	
	

	153
	送风管道1
	
	板厚：0.50mm
	20
	㎡
	
	
	
	
	

	154
	送风管道2
	
	板厚：0.60mm
	180
	㎡
	
	
	
	
	

	155
	送风管道3
	
	板厚：0.75mm
	30
	㎡
	
	
	
	
	

	156
	管道保温
	
	保温厚度：30mm
	8
	m³
	
	
	
	
	

	157
	风管式温湿度传感器
	
	
	6
	个
	
	
	
	
	

	158
	室内温湿度传感器
	
	
	21
	个
	
	
	
	
	

	159
	室内压差传感器
	
	
	21
	个
	
	
	
	
	

	160
	风管压差传感器1
	
	
	24
	个
	
	
	
	
	

	161
	风管压差传感器2
	
	
	24
	个
	
	
	
	
	

	162
	内存卡
	
	
	11
	个
	
	
	
	
	

	163
	通讯模块
	
	
	12
	个
	
	
	
	
	

	164
	非网管型 交换机
	
	
	11
	个
	
	
	
	
	

	165
	触摸屏
	
	
	22
	台
	
	
	
	
	

	166
	机组控制箱、柜
	
	AE结构挂墙箱
	11
	套
	
	
	
	
	

	167
	防磁屏蔽吸音消音墙面
	
	/
	25
	㎡
	
	
	
	
	

	168
	防磁防静电专用地面
	
	/
	6
	㎡
	
	
	
	
	

	169
	防磁屏蔽吊顶
	
	/
	6
	㎡
	
	
	
	
	

	170
	钢制气密屏蔽移门
	
	/
	1
	樘
	
	
	
	
	

	171
	铅防护钢化单反玻璃
	
	/
	1
	樘
	
	
	
	
	

	172
	录音室其他配套
	
	/
	1
	项
	
	
	
	
	

	总价
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：此表中，总价应和开标一览表的投标总价相一致。
投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：               
格式12
技术规格偏离表

	包号/序号：01/1-50
产品名称：承载式实验边台、承载式中央实验台
数量：具体数量和规格详见格式11分项报价表（序号：1-50）
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：是

	招标文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	台面：使用12.7mm（±0.1mm）厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm（±0.1mm），加厚边宽20-25mm
1.1台面耐酸碱化学性不少于52种常用化学试剂测试结果均为表面无明显变化，各项指标测试结果均为表面无明显变化，检验等级为5级。
1.2.台面板耐化学试剂，测试结果等级须全部达到0级（无影响-无可见变化）。
▲1.3物理性能耐划痕：依据GB/T 7911-2024中，7.3.8 检验方法，标准要求：凹凸面≥3，检验结果：≥4级；4.0N 试件表面无大于 90% 的连续划痕；
▲1.4甲醛释放量（有害物质限量）：依据 GB18580-2017，检验方法 GB/T 17657-2013，≤0.124mg/m³检测结果为0.005mg/m³。
2.柜体:钢制落地，使用冷轧钢板厚度≥1.0mm，静电喷涂。
3.门板:使用≥0.8mm厚一级冷轧钢板，双层钢板，一体成型手槽，静电喷涂。
4.合页:使用镍锌合金立轴合页。
5.滑轨：阻尼滚珠承重三节静音导轨，承重≥90kg。
6..阻尼闭门器:闭门器隐藏式安装。
7.地脚：使用M12螺丝与ABS材质组合地脚，高度可调功能。                                                                                                                                               8.金属喷漆（塑）涂层：硬度≥3H；附着力2级或优于2级(0级最好)，检验结果：≤1级。
	
	
	
	

	包号/序号：01/51
产品名称：文检台
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表51
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	1.台面：使用12.7mm（±0.1mm）厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm（±0.1mm），加厚边宽20-25mm
2.柜体:钢制落地，使用冷轧钢板厚度≥1.0mm，静电喷涂。
3.门板:使用≥0.8mm厚一级冷轧钢板，双层钢板，一体成型手槽，静电喷涂。
4.合页:使用镍锌合金立轴合页。
5.滑轨：阻尼滚珠承重三节静音导轨，承重≥90KG。
6..阻尼闭门器:闭门器隐藏式安装。
7.地脚：使用M12螺丝与ABS材质组合地脚，高度可调功能。                                                                                                                                               8.金属喷漆（塑）涂层：硬度≥3H；附着力不低于2级达到1级。（0级最好）。
	
	
	
	

	包号/序号：01/52
产品名称：录放音台
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表52
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	主要部件厚度：抗倍特板15mm（±0.1mm）；柜体主材≥1.0mm冷轧钢板；冷轧钢板静电粉末涂层；
2.门板为内藏式，内藏尺寸不低于15mm；
3.主体框架：模块化拼接组合，使用一级冷轧钢结构成型，静电粉末喷涂。
4.录放音台功能性：
（1）控制台布线。
（2）前后门设有LED自动照明灯，作为柜内光线的有效补充。
（5）控制台台面为抗倍特板。
（6）每张桌子定制2个显示器支臂。
（7）钢键盘托盘：金属托盘，静音导轨。
	
	
	
	

	包号/序号：01/53
产品名称：防静电实验台
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表53
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	1.桌面：使用≥12.7mm（±0.1mm）厚抗静电物理板，边缘加厚至25.4mm（±0.1mm），加宽边20-25mm。
2.柜体:钢制落地，使用冷轧钢板厚度≥1.0mm，静电喷涂。
3.门板:使用≥0.8mm厚一级冷轧钢板，双层钢板，一体成型手槽，静电喷涂。
4.合页:使用镍锌合金立轴合页。
5.滑轨：阻尼滚珠承重三节静音导轨，承重≥90KG。
6..阻尼闭门器:闭门器隐藏式安装。
7.地脚：使用M12螺丝与ABS材质组合地脚，高度可调功能。                                                                                                                                               
	
	
	
	

	包号/序号：01/54
产品名称：光学实验台
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表54
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	1.台面：使用12.7mm（±0.1mm）厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm（±0.1mm），加厚边宽20-25mm镶嵌≥10mm厚钢化玻璃，内置LED可变光源。
2.柜体:钢制落地，使用冷轧钢板厚度≥1.0mm，静电喷涂。
3.门板:使用≥0.8mm厚一级冷轧钢板，双层钢板，一体成型手槽，静电喷涂。
4.合页:使用镍锌合金立轴合页。
5.滑轨：阻尼滚珠承重三节静音导轨，承重≥90KG。
6..阻尼闭门器:闭门器隐藏式安装。
7.地脚：使用M12螺丝与ABS材质组合地脚，高度可调功能。                                                                                                                                                         
	
	
	
	

	包号/序号：01/55-58
产品名称：抗砸实验台
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表（序号：55-58）
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	1.台面：使用≥2mm厚SUS304L不锈钢拉丝钢板，内衬25mm厚有机橡胶板，防砸防震20-30Mpa，≥40kn/m不变型，耐划洛氏硬度25-30。
2.柜体:钢制落地，使用冷轧钢板厚度≥1.0mm，静电喷涂。
3.门板:使用≥0.8mm厚一级冷轧钢板，双层钢板，一体成型手槽，静电喷涂。
4.合页:使用镍锌合金立轴合页。
5.滑轨：阻尼滚珠承重三节静音导轨，承重≥90KG。
6.阻尼闭门器:闭门器隐藏式安装。
7.地脚：使用M12螺丝与ABS材质组合地脚，高度可调功能。         
	
	
	
	

	包号/序号：01/59
产品名称：三级减震天平台
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表59
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	使用40mm×60mm×1.2mm（±0.1mm）方管无缝焊接，内灌铁砂。静电喷涂。下部使用减震可调脚，台面四周使用实芯理化板，中间使用350mm×350mm×40mm（±0.1mm）厚天然大理石落在专用减震架上，达到三级以上减震效果。
2.形状位置偏差要求：形状和位置公差的着地平稳性底脚与水平面的差值≤2.0mm
▲3.理化性能金属喷漆（塑）涂层附着力：依据GB 28008-2024.

GB/T 24820-2024中，检验方法GB/T24820-2024中 7.4.4.5，标准要求：2级或优于2级(0级最好)，检验结果：≤1级。
	
	
	
	

	包号/序号：01/60
产品名称：学生记录台(记录台下做鞋柜)
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表60
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	1.台面：使用12.7mm（±0.1mm）厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm（±0.1mm），加厚边宽20-25mm
2.柜体:钢制落地，使用冷轧钢板厚度≥1.0mm，静电喷涂。
3.门板:使用≥0.8mm厚一级冷轧钢板，双层钢板，一体成型手槽，静电喷涂。
4.合页:使用镍锌合金立轴合页。
5.滑轨：阻尼滚珠承重三节静音导轨，承重≥90KG。
6.阻尼闭门器:闭门器隐藏式安装。
7.地脚：使用M12螺丝与ABS材质组合地脚，高度可调功能。                                                                                                                                                                                                                                                                                          
	
	
	
	

	包号/序号：01/61-64
产品名称：教学实验台
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表（序号：61-64）
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	1.台面：使用12.7mm（±0.1mm）厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm（±0.1mm），加厚边宽20-25mm
2.柜体:钢制落地，使用冷轧钢板厚度≥1.0mm，静电喷涂。
3.门板:使用≥0.8mm厚一级冷轧钢板，双层钢板，一体成型手槽，静电喷涂。
4.合页:使用镍锌合金立轴合页。
5.滑轨：阻尼滚珠承重三节静音导轨，承重≥90KG。
6.阻尼闭门器:闭门器隐藏式安装。
7.地脚：使用M12螺丝与ABS材质组合地脚，高度可调功能。                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	
	
	
	

	包号/序号：01/65-66
产品名称：显微镜台
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表（序号：65、66）
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	柜体使用18mm（±0.1mm）厚甲醛释放量E0级三聚氰胺板，≥2mm厚高温防水封边，配置显微镜专用五孔插座。
	
	
	
	

	包号/序号：01/67-68
产品名称：教师显微镜台
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表（序号：67、68）
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	柜体使用18mm（±0.1mm）厚甲醛释放量E0级三聚氰胺板，≥2mm厚高温防水封边，配置显微镜专用五孔插座。
	
	
	
	

	包号/序号：01/69-72
产品名称：试剂架
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表（序号：69-72）
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	1.使用≥1.5mm 一级冷轧钢板，静电喷涂；一层10mm（±0.1mm）厚钢化单面磨砂玻璃隔板，配不锈钢管护栏。
▲2.理化性能金属喷漆（塑）涂层附着力：依据GB 28008-2024.GB/T 3325-2024中，检验方法GB/T3325-2024中6.5.2条，标准要求：2级或优于2级(0级最好)，检验结果：≤1级
	
	
	
	

	包号/序号：01/73
产品名称：中央台试剂架
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表73
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	1.使用≥1.5mm 一级冷轧钢板，静电喷涂；一层10mm （±0.1mm）厚钢化单面磨砂玻璃隔板，配不锈钢管护栏 
2.理化性能金属喷漆（塑）涂层：附着力：2级或优于2级(0级最好)
	
	
	
	

	包号/序号：01/74-77
产品名称：承载柱式试剂架吊柜
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表（序号：74-77）
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	1.吊柜柜体：使用承载式立柱支撑，专用挂件安装。使用冷轧钢板，使用冷轧钢板厚度≥1.0mm，静电喷涂。
2.门板:使用≥0.8mm 厚一级冷轧钢板，双层钢板，一体成型手槽，静电喷涂。。
3.合页:使用镍锌合金立轴合页。
4.阻尼闭门器:闭门器隐藏式安装。
5.试剂架：使用≥1.5mm一级冷轧钢板，静电喷涂；一层≥10mm厚钢化单面磨砂玻璃隔板，配不锈钢管护栏。
	
	
	
	

	包号/序号：01/78
产品名称：边台吊柜
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表78
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	吊柜不带门、层板三层，底柜带锁
1.柜体:使用冷轧钢板厚度≥1.0mm，静电喷涂。
2.门板:使用≥0.8mm厚一级冷轧钢板，双层钢板，一体成型手槽，静电喷涂。
3.合页:使用镍锌合金立轴合页。
4.阻尼闭门器:闭门器隐藏式安装。
	
	
	
	

	包号/序号：01/79
产品名称：吊柜
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表79
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	1.柜体:使用冷轧钢板厚度≥1.0mm，静电喷涂。
2.门板:使用≥0.8mm厚一级冷轧钢板，双层钢板，一体成型手槽，静电喷涂。
3.合页:使用镍锌合金立轴合页。
4.阻尼闭门器:闭门器隐藏式安装。                                                                                                                       5.锁具：使用塑料折叠锁柄，每把锁配备三把钥匙。
	
	
	
	

	包号/序号：01/80
产品名称：实验室专用化验水槽龙头
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表80
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	1.水槽材质：高密度PP一体成型，水槽底部无导水槽（拼缝线），能保证排水顺畅，防止器皿倾倒摔碎；耐强酸强碱及有机溶液；厚度：5mm-8mm。附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。
2.水龙头：陶瓷阀芯可90°旋转。
3.水龙头主体使用H63加厚铜管，底座锁母与台面中间添加齿形止退螺丝，
	
	
	
	

	包号/序号：01/81
产品名称：洗眼器
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表81
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	1.主体：加厚铜质H59-1；
2.洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶；
3.莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯；
4.防尘盖：PP材质；
5.水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能；
6.配小型前置过滤器；
7.供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管。
	
	
	
	

	包号/序号：01/82
产品名称：干燥滴水架
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表82
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	1.尺寸: 长550mm（±1mm）×宽400mm（±1mm）×高120mm（±1mm），具有耐侯性，整体不霉变，滴水棒就位后不易脱落。
2.配备27个滴水棒，滴水棒安装仰角≥40°（±5°）。
3.配套安装固定套件，支架底部设有无缝排水孔，排水管可连接至积液槽排液口。
	
	
	
	

	包号/序号：01/83
产品名称：紧急冲淋洗眼器
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表83
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	规格：立式
2、材质：304不锈钢
3、技术参数：
3.1、喷淋性能
（1）喷淋流量≥76L/min
（2）连续供水时间≥15分钟。
（3）360度全方位喷淋

	
	
	
	

	包号/序号：01/84
产品名称：多功能万向排风罩
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表84
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	1.主体：PP材质。
2.关节：PP全新料，360°旋转调节方向。
3.关节盖：PP全新料，可拆装。
4.关节密封圈：耐老化高密度橡胶。
5.关节连接杆：304不锈钢+弹簧装置。
6.关节松紧旋钮：全铜材质，不锈钢轴承。
7.伸缩导管Φ75PP管。
8.铝合金360°旋转装置：以固定架为中心最大活动半径≥1200mm。
9.拱形/杯形集气罩：高密度PP/PC材质。

	
	
	
	

	包号/序号：01/85-86
产品名称：实验展示台
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表（序号：85/86）
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	1.台面：采用12.7mm（±0.1mm）厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm（±0.1mm）。
2.柜体:钢制落地，采用冷轧钢板厚度≥1.0mm，静电喷涂，表面平整光滑、无脱漆、无返青。
3.门板:采用≥0.8mm厚一级冷轧钢板，双层钢板，一体成型手槽，静电喷涂，表面平整光滑、无脱漆无返青。
4.合页:采用实验室专用镍锌合金立轴合页。
5.滑轨：实验室专用阻尼滚珠承重三节静音导轨，承重≥90KG。
6..阻尼闭门器:实验台专用闭门器隐藏式安装。
7.地脚：采用M12螺丝与ABS材质组合地脚，高度可调功能。
	
	
	
	

	包号/序号：01/87-93
产品名称：实验展示柜
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表（序号：87-93）
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	分上下两部分
1.上部框架为40mm×40mm×1.2mm（±0.1mm）方管制作，静电喷涂；两侧使用厚度≥5mm的透明玻璃；正面推拉门，钢化玻璃厚度≥5mm；三块搁板使用≥10mm厚透明钢化玻璃；
2.下部全钢结构，使用≥1.0mm厚冷轧钢板，双面板式对开门，铝合金扣手，金属表面环氧树脂粉末静电喷涂处理。
	
	
	
	

	包号/序号：01/94-95
产品名称：实验器材柜
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表（序号：94、95）
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	1.柜体：钢制落地，使用冷轧钢板厚度≥1.0mm，静电喷涂。
2.柜门： 使用 ≥0.8mm 厚一级冷轧钢板，双层钢板，一体成型手槽，静电喷涂。
3.合页:使用镍锌合金立轴合页。
4.隔板：使用≥1.0mm厚镀锌钢板为基材，自动压模成型，静电喷涂，位置可调。
5..阻尼闭门器:闭门器隐藏式安装。 
6.地脚：使用M12螺丝与ABS材质组合地脚，高度可调功能。                                                                                           7.锁具：使用专业防腐锁具，隐藏安装。
	
	
	
	

	包号/序号：01/96
产品名称：文件保密柜
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表（96）
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	1.选用冷轧钢板 ，厚度≥0.8mm ，静电喷涂
2.国保密码锁，上门内含两个抽屉，1块可调节隔板，
3.下门内含1块层板
4.整装结构
	
	
	
	

	包号/序号：01/97
产品名称：耗材存放柜
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表（97）
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	1.柜体：钢制落地，使用冷轧钢板厚度≥1.0mm，静电喷涂。
2.柜门：上玻璃门下钢制门；
玻璃门：边框使用厚≥0.8mm的冷轧钢板，中间镶嵌≥5mm厚钢化玻璃。
钢制门：使用≥0.8mm厚一级冷轧钢板，双层钢板，一体成型手槽，静电喷涂。
3.合页:使用镍锌合金立轴合页。
4.隔板：使用≥1.0mm厚镀锌钢板，位置可调。
5..阻尼闭门器:闭门器隐藏式安装。 
6.地脚：使用M12螺丝与ABS材质组合地脚，高度可调功能。                                                                                           7.锁具：使用专业防腐锁具，隐藏安装。
	
	
	
	

	包号/序号：01/98
产品名称：实验药品柜
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表（98）
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	1.柜体：钢制落地，使用冷轧钢板厚度≥1.0mm，静电喷涂。
2.柜门：使用上玻璃门下钢制门；
玻璃门：边框使用厚≥0.8mm的冷轧钢板，中间镶嵌≥5mm厚钢化玻璃。
钢制门：使用 ≥0.8mm 厚一级冷轧钢板，双层钢板，一体成型手槽，静电喷涂。
3.合页:使用镍锌合金立轴合页。
4.隔板：≥1.0mm厚镀锌钢板，静电喷涂，位置可调。
5..阻尼闭门器:闭门器隐藏式安装。 
6.地脚：使用M12螺丝与ABS材质组合地脚，高度可调功能。                                                                                           7.锁具：使用专业防腐锁具，隐藏安装。 
	
	
	
	

	包号/序号：01/99
产品名称：通风实验药品柜
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表（99）
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	1.柜体使用PP材质，厚度≥12mm，防酸碱耐理化。                                                                                                                                                                         2.使用上下双门隔断式结构，隔板带孔，底部应有残液收集装置。                                                                                                                                                 3.所有连接件均为PP材质，一体焊接。                                                                                                                                                                4.使用双向排风方式，流由上向下流动，不得存在排风死角。
	
	
	
	

	包号/序号：01/100
产品名称：实验更衣柜
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表（100）
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	柜体：使用三层结构，上部为帽子存放区，中间为大衣及裤子挂置区，下部为鞋存放区
2.柜体:钢制落地，使用冷轧钢板厚度≥1.0mm，静电喷涂。
3.门板:使用≥0.8mm厚一级冷轧钢板，双层钢板，一体成型手槽，静电喷涂。
4.合页:使用镍锌合金立轴合页。
5.滑轨：阻尼滚珠承重三节静音导轨，承重≥90KG。
6..阻尼闭门器:闭门器隐藏式安装。
7.地脚：使用M12螺丝与ABS材质组合地脚，高度可调功能。                                                                                       8.挂衣杆：φ10mm304不锈钢
	
	
	
	

	包号/序号：01/101
产品名称：危化品存储柜
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表（101）
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	壳体：使用≥1.2mm的冷轧钢板，静电喷涂
底座：使用≥2.0mm的冷轧钢板, 静电喷涂。        
3、内胆：使用 pp板；须有可调进风口，可调风阀。
3、层板设3个三层阶梯pp活动层板。
4、柜顶：≥Φ150mm出风口并带有排风功能。
5、防火材料: 防火陶瓷纤维。
6、铰链：钢琴式铰链。
7、通风控制装置:
a补风口带可调风阀。
b、最大风速应≥ 0.5m/s

c通风管道口径≥Φ160mm。
8、特殊安全性要求: 机械锁钥匙、电子密码锁密码。
9、配时控开关，到时间自动打开和关闭风机，可自动或手动控制。
10、温湿度控制报警装置:
按照药品温度调整。
	
	
	
	

	包号/序号：01/102
产品名称：耗材存放架
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表（102）
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	1.立柱：使用冷轧钢板厚度≥1.2mm，静电喷涂。                                                                                                                                                                                                           2.层板：使用冷轧钢板厚度≥1.0mm，静电喷涂。专用卡扣，高度可调。                                                                                                                                                                                                          
	
	
	
	

	包号/序号：01/103
产品名称：VR储物架
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表（103）
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	1.立柱：使用冷轧钢板厚度≥1.2mm，静电喷涂。                                                                                                                                                                                                           2.层板：使用冷轧钢板厚度≥1.0mm，静电喷涂。专用卡扣，高度可调。                                                                                                                                                                                                       
	
	
	
	

	包号/序号：01/104
产品名称：足迹采集槽
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表104
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	全钢结构
1.使用≥1.5mm厚镀锌钢板，四分之一圆弧。静电喷涂
2.每500mm（±10mm）设隐藏式加固带，内部灌满足迹采集专用沙。
	
	
	
	

	包号/序号：01/105
产品名称：足迹采集区
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表105
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	使用环保达到“E0”级三聚氰胺板主体，四周使用≥2mm厚高温防水封边。
	
	
	
	

	包号/序号：01/106-107
产品名称：通风柜1-2
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表（序号：106/107）
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	排风柜整体使用上柜与下柜两部分组成。并配置可视调节拉门、水气服务阀、插座、工作台面等。
2.主体框架使用≥1.2mm全钢材料，内腔使用陶瓷纤维板。
3.导流板：使用防腐塑料螺栓固定，螺栓兼具安装蒸馏架功能。
4.顶部配置旁通结构及泄压口。
5.气流导翼使用铝合金，双层导流结构，Push辅助气流设计
拉门把手使用铝合金整体成型。
▲7.内衬板及导流板应使用陶瓷内衬板
7.1.色牢度试验：依据 GB/T16422.2-2022；GB/T 250-2008，氙弧灯老化（黑标温度计：65℃，干湿循环：102min 干燥、18min 喷淋，辐照度：0.51W/(m²・nm)，试验时长：大于500h），标准要求：≥3级别，检测结果：≥4级
7.2.抗冲击性：依据GB/T 3810.5-2016标准，检测结果值≥0.91。
7.3.表面耐污染性能：依据GB/T 17657-2022标准检测，不少于154种试剂，检测时长≥48h，其中不少于153种试剂，结果均为5级。
8.集气罩为钟型结构，聚丙烯一体注塑成型，出口直径≥250 mm。
9.立柱使用铝合金，双气道Push辅助气流设计，防泄露；立柱宽度≤30 mm。
10.上柜前面板应具备可快速拆卸结构。
11.所有金属件静电喷涂。
12.面层具有耐高温、耐腐蚀性。
13.钣金连接部位满焊处理。
14.通风柜台面使用≥25mm厚一体成型的实验室专用碟形陶瓷台面，台面四周碟状凸边与台面为一体成型结构。
▲15.排风柜性能技术要求：测试面风速设置为≤0.25 m/s，拉门开启高度≥457 mm，柜体阻力不大于11Pa；可视化测试（小烟雾/大烟雾）：无可见外逸或逃逸现象；示踪气体浓度测试：平均值≤0.00ppm，峰值不大于0.01ppm；拉门移动影响测试：平均值≤0.00 ppm，峰值不大于0.01ppm；周边扫描测试：平均值≤0.00ppm，峰值不大于 0.01ppm；，测试面风速为≤ 0.25 m/s。
16.通风柜性能验收时须提供落地检测，并提供检测报告
	
	
	
	

	包号/序号：01/108
产品名称：台上型双面自补风通风柜
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表108
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	1.所有通风柜均为全钢通风柜，变风量（VAV）通风柜。自补风率：≥70%，面风速：0.3m/s.-0.5m/s。
2.柜体结构：使用厚度≥1.2mm电解冷轧钢，静电喷涂。                                                                                                                          3.侧补风翼：内置补风箱体，分三级补风，风量大小可控。
3.操作门：移门使用双配重，须能悬停任意高度，尼龙正时皮带固定，应有限位开关。塑料拉手。
4.调节门玻璃：使用≥5mm厚防爆浮法安全玻璃。
5.移门导向装置和把手需抗腐蚀。
6.内衬板/导流板：≥5mm厚陶瓷纤维板（陶纤板）。导流板须与内衬为同一材料。
7.排气出口：通风柜排气口使用钟型或矩形设计，折边法兰连接。系统运行噪音：≤60db。
	
	
	
	

	包号/序号：01/109
产品名称：防静电实验椅
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表109
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	1.符合(‌GJB 3007A-2009标准)。
2.椅面材质:防静电导电塑料面。
3.底盘主材质:铁板镀铬。
4.五爪支持座:高强度耐磨尼龙导电材质脚轮(脚杯)。
5.可调气杆:无油碳丝永久导电气杆,调节范围0mm～160mm。
6.坐椅面规格:椅座430mm×400mm（±5mm）;椅背400mm×300mm（±5mm）。
7.高度可调范围:480mm～620mm。
8.表面电阻率:103Ω～106Ω。
9.系统电阻:≤109Ω。
10.配置:塑料五星脚或碳钢镀铬五星脚、防静电脚轮、气动升降杆、导电链(铁或铜材质)。
	
	
	
	

	包号/序号：01/110
产品名称：防静电实验凳
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表110
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	1.坐垫尺寸：直径330mm（±5mm）厚度30mm（±3mm）
2.防静电指数：105-9Ω
3.整体高度：43～56厘米
4.坐垫材质：防静电聚氨酯PU发泡
5.托盘材质：冷轧钢板静电喷涂钢
6.凳脚材质：≥400mm直径电镀圈脚
7.轮子材质：防静电万向脚轮
	
	
	
	

	包号/序号：01/111
产品名称：单元式空气调节机(洁净空调)
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表111
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	最大新风比：100%；机外余压：500pa；辅助电加热：22.5-193.5kw 1:2:4配置；电机功率：1.5-5.5kw 380V；散热风扇电功率：0.15-0.55kw 380v，处理风量1500-15000m³/h。
无蜗壳风机；变频风机；进出口配手动调节阀；风机能效等级不低于1级；配消音外壳
2、机组漏风率：≤1%。
3、机组噪音值：≤63.0 dB(A)。
4、凝露性能：机组达到凝露工况后，空调机组外表面无凝露滴下。
5.包含但不限于安装、配件、控制线缆、原有棚面拆除及恢复，原装修墙地面的成品保护等
	
	
	
	

	包号/序号：01/112
产品名称：变风量文丘里阀
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表112
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	一、技术要求
1.1.压力无关性，压力范围 150-750 Pa，控制精度±5%；
1.2.快速直行程执行器,执行时间3S（±0.01S），推力100N（±0.1N）；
1.3.高精度定制电位计；
1.4.精密压差传感器；
1.5.秒内快速响应，性能稳定；
1.6.信号输出/输入:0～10V/4～20 mA，同时支持 RS485及蓝牙通讯；
1.7.控制面板可选机械按键/3.5寸触摸屏，集成：风机远程启动、自动门控制、节能模式转换、日光灯开关控制、报警提示（含蜂鸣器）、报警静音、阀门工作状态、紧急排风功能；
1.8.高精度位移传感器，行程1000 mm（±5mm）；
1.9.响应及平衡时间均小于2秒
▲二、性能要求
2.1耐污染性能：依据GB/T 17657-2022标准，需对包含丁酮（甲基乙基酮、甲乙酮）（AR，≥99.0%）、二正丁胺（1601）（AR）、N-甲基吡咯烷酮（>99.5%）、二硫化碳（≥99.9%）、二氯甲烷（AR，≥99.5%）等至少150种有机、无机试剂，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化）
2.2色牢度试验：依据 GB/T16422.2-2022；GB/T 250-2008，氙弧灯老化（黑标温度计：65℃，干湿循环：102min 干燥、18min 喷淋，辐照度：0.51W/(m²・nm)，试验时长：大于500h），标准要求：≥3级别，检测结果：4-5级。
2.3中性盐雾试验：依据GB/T 10125-2021标准，进行≥1000h中性盐雾试验后，标准要求：不低于 GB/T6461-2002标准的表1中保护等级(R)级和外观等级(Ra)8 级的要求，检测结果：保护等级（Rp）不低于8级，外观评级（Ra）不低于8级。
三.包含但不限于安装、配件、控制线缆、原有棚面拆除及恢复，原装修墙地面的成品保护等                                                     
	
	
	
	

	包号/序号：01/113-117
产品名称：组合式废气处理设备
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表（序号：113-117）
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	一、功能段：高效节能防腐风机+SDG高效干式吸附废气处理段+活性炭废气处理段。
组合式废气处理设备需要5种规格，分别是
组合式废气处理设备1（113）：处理风量:6000m³/h，
1.1节能防腐风机：处理风量:6000m³/h；全压:1200Pa；配电功率：5.5kw 380v；散热风扇电功率：0.37kw 380v；变频电机；电机防爆等级：不低于BT4，防护等级：不低于IP55；高效节能防腐风机、耐酸碱、一级能耗
1.2.SDG高效干式吸附废气处理：处理风量:6000m³/h；终阻力：≤600pa；PPA板材质；
1.3活性炭废气处理:处理风量:6000m³/h；使用颗粒状活性炭，活性炭比表面积≥800㎡/g；活性炭更换周期≥6个月；终阻力：≤600pa，截面风速：≤2.5m/s，PPA板材质；
组合式废气处理设备2（114）：处理风量:15000m³/h ，
1.1高效节能防腐风机：处理风量:15000m³/h；全压:1500Pa；配电功率：7.5kw 380v ；散热风扇电功率：0.55kw 380v；变频电机；电机防爆等级：不低于BT4，防护等级：不低于IP55；高效节能防腐风机、耐酸碱、一级能耗
1.2SDG高效干式吸附废气处理：处理风量:15000m³/h；终阻力：≤600pa，PPA板材质；
1.3活性炭废气处理:处理风量:15000m³/h；使用颗粒状活性炭，活性炭比表面积≥800㎡/g；活性炭更换周期≥6个月；终阻力：≤600pa，截面风速：≤2.5m/s，PPA板材质；
组合式废气处理设备3（115）：处理风量:2500m³/h。
1.1高效节能防腐风机：处理风量:2500m³/h ；全压:1200Pa；配电功率：3.0kw 380v；散热风扇电功率：0.37kw 380v；变频电机；电机防爆等级：不低于BT4，防护等级：不低于IP55；高效节能防腐风机、耐酸碱、一级能耗
1.2SDG高效干式吸附废气处理：处理风量:2500m³/h；终阻力：≤600pa，PPA板材质；
1.3活性炭废气处理:处理风量:2500m³/h；使用颗粒状活性炭，活性炭比表面积≥800㎡/g；活性炭更换周期≥6个月；终阻力：≤600pa，截面风速：≤2.5m/s，PPA板材质；
组合式废气处理设备4（116）：处理风量:4000m³/h。
1.1高效节能防腐风机：处理风量:4000m³/h ；全压:1200Pa；配电功率：4.0kw 380v ；散热风扇电功率：0.37kw 380v；变频电机；电机防爆等级：不低于BT4，防护等级：不低于IP55；高效节能防腐风机、耐酸碱、一级能耗
1.2SDG高效干式吸附废气处理：处理风量:4000m³/h；终阻力：≤600pa，PPA板材质；
1.3活性炭废气处理:处理风量:4000m³/h；使用颗粒状活性炭，活性炭比表面积≥800㎡/g；活性炭更换周期≥6个月；终阻力：≤600pa，截面风速：≤2.5m/s，PPA板材质；
组合式废气处理设备5（117）：处理风量:2000m³/h。
1.1高效节能防腐风机：处理风量:2000m³/h；全压:1200Pa；配电功率：2.2kw 380v；散热风扇电功率：0.37kw 380v；变频电机；电机防爆等级：不低于BT4，防护等级：不低于IP55；高效节能防腐风机、耐酸碱、一级能耗
1.2SDG高效干式吸附废气处理：处理风量:2000m³/h；终阻力：≤600pa，PPA板材质；
1.3活性炭废气处理:处理风量:2000m³/h；使用颗粒状活性炭，活性炭比表面积≥800㎡/g；活性炭更换周期≥6个月；终阻力：≤600pa；截面风速：≤2.5m/s；PPA板材质；
二、技术参数：风机叶轮为悬臂闭式后倾离心式结构；传动方式：皮带传动或直联式传动，外壳及叶轮材质：FRP耐酸碱VinylEster(乙烯基脂树脂+无碱玻璃纤维)制作，风机支架使用机架材质：钢材焊接经，静电喷涂；轴心材质及密封处理方式：45#钢，风机轴封处需使用石墨盘根密封；皮带：高张力型皮带。配套电机：需符合GB18613-2020 电动机能效限定值及能效等级中所规定的IE5能效达到一级能效，电源380V、3相、50HZ、不低于IP55、F级绝缘、B级温升考核；风机性能：流量全压偏差：±5%； 振动速度： mm/s ≤4.6；动平衡品质：G≤2.5级 ；噪声(比 A 声级)：dB ≤27； 
▲三、风机材质：材质要求为FRP玻璃纤维材质（玻璃钢），风机叶轮，外壳使用乙烯基树脂制作，制作工艺需要达到以下检测要求：
3.1. 弯曲强度：依据：GB/T 1449-2005试验速度:2mm/Min检测，符合平均值523Mpa，离散系数4.0%要求。
3.2.弯曲模量：依据：GB/T 1449-2005试验速度:2mm/Min检测，符合平均值2.05×10⁴，离散系数2.3%要求。
3.3.树脂不可溶分含量：依据GB/T2576-2005检测，平均值98.6%，离散系数0.51%要求。
3.4. 树脂含量：依据GB/T2576-2005检测，平均值38.1%，离散系数0.63%要求。
四、废气处理设备处理结果应满足当地环保排放要求。
五、包含但不限于安装、配件、控制线缆、原有棚面拆除及恢复，原装修墙地面的成品保护等
	
	
	
	

	包号/序号：01/118
产品名称：离心管道式风机箱1
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表118
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	风量:3500m³/h ；全压:400Pa   
2.配电功率：2.2kw 380v；散热风扇电功率：0.37kw 380v 变频电机
3.包含但不限于安装、配件、控制线缆、原有棚面拆除及恢复，原装修墙地面的成品保护等
	
	
	
	

	包号/序号：01/119
产品名称：离心管道式风机箱2
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表119
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	风量:2000m³/h  ；全压:300Pa   
2.配电功率：0.75kw 380v；散热风扇电功率：0.15kw 380v；变频电机
3.包含但不限于安装、配件、控制线缆、原有棚面拆除及恢复，原装修墙地面的成品保护等
	
	
	
	

	包号/序号：01/120
产品名称：离心管道式风机箱3
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表120
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	风量:800m³/h ； 全压:300Pa   
2.配电功率：0.37kw 380v；散热风扇电功率：0.15kw 380v；变频电机
3.包含但不限于安装、配件、控制线缆、原有棚面拆除及恢复，原装修墙地面的成品保护等
	
	
	
	

	包号/序号：01/121-125
产品名称：消声静压箱
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表（序号：121-125）
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	钢制、静电喷涂内部填充不少于50mm防火消音岩棉，内置微孔消音板，消音后低于75分贝
包含但不限于安装、配件、控制线缆、原有棚面拆除及恢复，原装修墙地面的成品保护等
	
	
	
	

	包号/序号：01/126-131
产品名称：单层百叶风口、防雨百叶风口
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表（序号：126-131）
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	铝制喷涂，配备防虫网
	
	
	
	

	包号/序号：01/132-135
产品名称：PP材质电动对开多叶调节阀
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表（序号：132-135）
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	材质：PP；单页阀  V2阻燃材质  配备多角度电动执行器，反应时间低于2秒
电动对开多叶调节阀分为4个规格；分别是：：1250mm×400mm（±5mm）
800mm×320mm（±5mm）  

 1250mm×400mm（±5mm） 

 400mm×200mm（±5mm）
	
	
	
	

	包号/序号：01/136-139
产品名称：PP材质手动对开多叶调节阀
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表（序号：136-139）
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	材质：PP；单页阀 V2阻燃材质
手动对开多叶调节阀为4个规格；板厚要求：
1250mm×320mm（±5mm）；板厚8mm（±0.1mm）
400mm×200mm（±5mm）；板厚6mm（±0.1mm）
400mm×320mm （±5mm）；板厚6mm（±0.1mm）
630mm×320mm（±5mm）；板厚8mm（±0.1mm）
	
	
	
	

	包号/序号：01/140-141
产品名称：止回阀
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表（序号：140/141）
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	材质：PP；V2阻燃材质 
止回阀要求两个规格，板厚要求：
400mm×200mm（±5mm）；板厚6mm（±0.1mm）
630mm×320mm（±5mm）；板厚8mm（±0.1mm）
	
	
	
	

	包号/序号：01/142-144
产品名称：机械定风量调节阀
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表（序号：142-144）
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	材质：镀锌钢板；镀锌气囊式定风量阀，板厚度1.2mm（±0.1mm）
	
	
	
	

	包号/序号：01/145-146
产品名称：镀锌钢板电动对开多叶调节阀
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表（序号：145/146）
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	材质：镀锌钢板； 板厚度1.2mm （±0.1mm）配备多角度电动执行器，反应时间低于2秒
	
	
	
	

	包号/序号：01/147-148
产品名称：镀锌钢板手动对开多叶调节阀
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表（序号：147/148）
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	材质：镀锌钢板；板厚度1.2mm （±0.1mm）
	
	
	
	

	包号/序号：01/149-152
产品名称：PP阻燃排风管道
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表（序号：149-152）
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	1.材质：PP；V2阻燃材质，包含支架
2.包含但不限于安装、弯头、三通、变径、接头、法兰、吊筋等配件、原有棚面拆除及恢复，原装修墙地面的成品保护等
	
	
	
	

	包号/序号：01/153-155
产品名称：送风管道
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表（序号：153-155）
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	材质：镀锌钢板；包含支架
包含但不限于安装、弯头、三通、变径、接头、法兰、吊筋等配件、原有棚面拆除及恢复，原装修墙地面的成品保护等
	
	
	
	

	包号/序号：01/156
产品名称：管道保温
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表156
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	1.保温材料：橡塑保温材料(导热系数<0 036 w/m.k.难燃B1级)
2.保温层带夹筋铝箔贴面
	
	
	
	

	包号/序号：01/157
产品名称：风管式温湿度传感器
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表157
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	工作电压: DC 13.5～35 V；耗能:≤1VA；信号输出:4～20mA
2.信号输出:4～20mA；测量范围:0～95%,湿度；测量范围:-40～+70℃,温度；测量精度:≤3 % ；
3.外壳保护等级:不低于 IP 54  ；安全等级:不低于III ；工作温度:-15～+60℃；工作湿度:0～95%r.h.(无冷凝)
4.包含但不限于安装、电源和通讯线缆、原有棚面拆除及恢复，原装修墙地面的成品保护等
	
	
	
	

	包号/序号：01/158
产品名称：室内温湿度传感器
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表158
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	工作电压: DC 13.5～35 V；耗能:≤1VA信号输出:4～20mA,度
2.信号输出:4～20mA；测量范围:0～95%,湿度；测量范围:-15～+50℃,温度；测量精度:≤3% ；
3.外壳保护等级:不低于 IP 54
安全等级:不低于III 
工作温度:-15～+60℃；工作湿度:0～95%r.h.(无冷凝)
4.包含但不限于安装、电源和通讯线缆、原有棚面拆除及恢复，原装修墙地面的成品保护等
	
	
	
	

	包号/序号：01/159
产品名称：室内压差传感器
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表159
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	工作电压: DC 13.5～33 V ；功耗:≤0.7VA；电流消耗<10 mA；
2.输出信号:4～20mA；测量范围:-100～+500pa；零点终值:<±1% FS；响应时间:<20ms；线性度:重复型和迟滞性总和≤0.6% FS；介质:空气和轻微腐蚀气体；允许介质温度: 0～70°C
3.安全等级:不低于III；允许的温度:-25～+70℃；外壳保护等级:不低于 IP 54  根据 EN 60529；保护等级: III；环境湿度:≤90%r.h.(无冷凝)
4.包含但不限于安装、电源和通讯线缆、原有棚面拆除及恢复，原装修墙地面的成品保护等
	
	
	
	

	包号/序号：01/160
产品名称：风管压差传感器1
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表160
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	1.工作电压: DC 13.5 ～33 V ；功耗:≤0.7VA；电流消耗<10mA
2.输出信号:4～20mA；测量范围:0～+500pa；零点终值:<±1% FS；响应时间:<20ms；线性度:重复型和迟滞性总和 <±0.6 % FS；介质:空气和轻微腐蚀气体；允许介质温度: 0 ～70 °C
3.安全等级:不低于III ；允许的温度:-25～+70℃；外壳保护等级:不低于 IP 54  根据 EN 60529；保护等级:不低于 III 根据 EN 60730-1；环境湿度:<90%r.h.(无冷凝)
4.包含但不限于安装、电源和通讯线缆、原有棚面拆除及恢复，原装修墙地面的成品保护等
	
	
	
	

	包号/序号：01/161
产品名称：风管压差传感器2
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表161
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	1.工作电压:  DC 13.5 ～33 V；功耗:≤0.7VA；电流消耗<10mA
2.输出信号:4～20mA；测量范围:0～+2500pa；零点终值:<±1 % FS；响应时间:<20ms；线性度:重复型和迟滞性总和<±0.6% FS；介质:空气和轻微腐蚀气体；允许介质温度: 0 ～70 °C
3.安全等级:不低于III    EN 60 730；允许的温度:-25～+70℃；外壳保护等级: 不低于IP54 根据 EN 60529；保护等级: 不低于III 根据 EN 60730-1；环境湿度:<90%r.h.(无冷凝)
4.包含但不限于安装、电源和通讯线缆、原有棚面拆除及恢复，原装修墙地面的成品保护等
	
	
	
	

	包号/序号：01/162
产品名称：内存卡
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表162
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	1.存储器类型： Flash-EPROM
2.存储器⼤⼩：24-60兆 
3.删除/写⼊过程的数量 ：最⼩值 500000 
	
	
	
	

	包号/序号：01/163
产品名称：通讯模块 
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表163
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	1.通讯模块：RS422/485；安装方式：s7-1500型材导轨
2.电源：DC24V；功耗：0.65W；地址范围：输入端 8btye
	
	
	
	

	包号/序号：01/164
产品名称：非网管型 交换机
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表164
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	1.安装方式：标准35mm DIN导轨
2.电源：DC24V
3.传输率：10, 100 Mbit/s 
4.网络接口数量：≥8
	
	
	
	

	包号/序号：01/165
产品名称：触摸屏
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表165
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	1.屏幕对角线：≥12.1 in ；
2.分辨率：水平1290 pixel（±5pixel ） 垂直800 pixel（±5pixel ）
3.安装方式：垂直；电源：DC24V；功耗：20W
4.存储器：RAM 12M
5.声音：可同步扬声器 
6.物理接口：不少于2个RJ45，不少于1个RS485/422接口，USB接口：7.协议：PROFINET、PROFINET IO、IRT、PROFIBUS、EtjerNET/IP、MPI、DHCP、SNMP、DCP、LLDP
	
	
	
	

	包号/序号：01/166
产品名称：机组控制箱、柜
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表166
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	1.材料：使用≥2.0mm冷轧钢板，静电喷涂；安装方式：落地安装或挂墙安装；柜体防护等：不低于IP54
2.箱、柜内部包含：风机变频控制回路、PLC智能化控制系统等，可实现对机组的所有智能化控制，例如风机启停，温湿度控制、压差控制等
3.智能化控制系统包含如下：
PLC控制器;不低于32通道数字输入，不低于32通道数字输出，不低于8通道模拟输入，不低于8通道高速型模拟输出；
开关电源: 24 V/20 A 调节型电源 输⼊：AC 100-240 V 输出：DC 24 V/20 A
4.包含但不限于安装、电线、电缆、通讯线缆、原有棚面拆除及恢复，原装修墙地面的成品保护等
	
	
	
	

	包号/序号：01/167
产品名称：防磁屏蔽吸音消音墙面
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表167
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采用铜网+硫酸钡成品防护挂墙板屏蔽信号，软包消音棉消音
	
	
	
	

	包号/序号：01/168
产品名称：防磁防静电专用地面
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表168
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采用铜网+硫酸钡防护地板,除静电地毯
	
	
	
	

	包号/序号：01/169
产品名称：防磁屏蔽吊顶
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表169
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	铜网屏蔽信号；内部消音棉满填充消音
	
	
	
	

	包号/序号：01/170
产品名称：钢制气密屏蔽移门
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表170
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	1.铅板比重不低于11.34g/cm3,防护门每侧与墙体重合30mm （±0.5mm）,防护级别不低于4mmp )；带自动控制装置
2.门扇在内部和周圈应设有网状钢骨架,骨架所用钢板厚度不低于0.8mm。在锁具和铰链位置加焊≥1.5mm厚加强板。  
3.门扇内部填充材料应为快状珍珠岩防火保温材料等对人体无毒无害材料   
4.门体构造:门扇设计厚度要求不低于50mm（±1mm）。  
5.内置专用铜网并做可靠接地
6.其他专业要求:屏蔽效能:10KHz-100MHz 频率范围:磁场80-110dB,1KHz-1GHz   频率范围 :电场≥110dB，绝缘电阻:≥500MΩ，接地电阻:≤1Ω)
	
	
	
	

	包号/序号：01/171
产品名称：铅防护钢化单反玻璃
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表171
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	铅玻璃比重不低于4.0g/cm3与墙体防护重合小于30mm（±0.5mm）,防护级别不低于3mmpb   
内置专用铜网并做可靠接地
其他专业要求:屏蔽效能:10KHz-100MHz 频率范围:磁场80-110dB,1KHz-1GHz   频率范围:电场≥110dB  
	
	
	
	

	包号/序号：01/172
产品名称：录音室其他配套
数量：具体数量和规格详见投标人详见格式11分项报价表172
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	监控、灯具等
	
	
	
	

	其他
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写并进行逐项响应。
2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。
3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。
投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：               
格式13
商务条款偏离表
包号： 
	序号
	招标文件的商务条款
（实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。）
	投标文件响应内容
	偏离程度
	偏离说明

	★1
	交货和安装时间：合同签订之日起50日历天内完成安装及调试。
	
	
	

	★2
	交货地点：中国刑事警察学院指定地点
	
	
	

	★3
	付款方式及条件：合同签订前，乙方向甲方支付合同总价款10%的履约保证金，全部设备验收合格后，甲方支付乙方100%货款；履约保证金在合同期满后，双方各方无纠纷等问题后返还（无利息）。乙方在质保期内应承担质保责任。如乙方不履行质保责任，乙方应按照合同金额的10%支付甲方违约金，甲方追究乙方的法律责任。
	
	
	

	★4
	验收标准：依照中央采购验收标准履行验收。
验收程序：依照中央采购验收标准履行验收。
验收报告：依照中央采购验收标准履行验收。
组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施。
	
	
	

	★5
	质保期：交货验收合格后，项目整体保质期为3年
	
	
	

	6
	售后服务： 
热线支持：售后服务人员要求，提供7*24小时热线支持、在接到采购人售后指令后24小时到达指定现场。
2、现场支持：1小时内响应；24小时内到达。
3、维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求：保修期内免费上门服务，提供必要的维修技术人员及设备，保修期外收取人员及设备成本费。
4、备品备件供应及优惠价格要求：备品、备件充足并能及时供应。
	
	
	

	★7
	维修技术人员及培训人员现场培训要求：在甲方指定地点对指定人员进行培训，保证培训人员对设备有基础维护能力。
	
	
	

	8
	产品包装和运输要求：中标人负责产品的包装和运输。
	
	
	

	★9
	本项目为交钥匙项目，供应商报价时要充分考虑安装及施工过程中各因素引发的费用，采购人不额外支付。
	
	
	

	★10
	注：报价应包含但不限于1.原有装修成品保护、棚面矿棉板保护性拆除及恢复，充分考虑棚面标高降低等因素约1400平米。
2.空调、补排风系统、智能控制系统的强弱电电线电缆、调试、检测等费用。
3.本次采购为交钥匙项目，设备安装完成后的实验室必须满足教学及实验使用要求。
4.空调、补排风系统、智能控制系统的强弱电电线电缆、调试、检测如供应商不具有响应能力应该分包给有相应资质、能力的单位进行施工安装。
	
	
	

	11
	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	


填表要求：
1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写，进行响应。
2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。
3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。
投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式14
投标人关联单位的说明
说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：
（1）与投标人单位法定代表人（或非法人组织负责人）为同一人的其他单位；
（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。
注：若无此情形，写“无”即可
投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式15

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提

供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元① ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

     企业名称（盖章）：

日 期：
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式16
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的     项目采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
	序号
	品  名
	数量
	规格
型号
	生产
厂家
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	 投标文件中所提供投标的以上伴随产品为我单位生产的产品，如有虚假，我单位承担由此产生的一切后果。


注：1、供应商为非残疾人福利性单位的，无需填写此声明函。
    2、仅为本项目提供服务，未提供服务所伴随产品的，此表格可不填写。
    3、如为本项目提供本单位伴随产品的，请填写此表格。
    4、如为本项目提供的伴随产品是其他单位生产的，无需填写此表格，但需生产单位按此格式出具此声明。
投标人名称（加盖单位公章）：              
日 期：              
格式17
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        

日期：　     年　  月　  日         

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

国务院办公厅关于在政府采购中
实施本国产品标准及相关政策的通知
国办发〔2025〕34号
各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

为构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系，完善政府采购制度，保障各类经营主体平等参与政府采购活动，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国外商投资法》等有关法律法规规定，经国务院同意，现就在政府采购中实施本国产品标准及相关政策通知如下：

一、本国产品标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
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财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

二、本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

三、对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

四、政策执行要求

（一）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件1）计算。

（二）有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见附件2，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

（三）平等对待各类经营主体。国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。采购人、采购代理机构在政府采购信息发布、供应商资格条件确定和资格审查、评审标准等方面，要对各类经营主体一视同仁、平等对待，切实保障各类经营主体公平竞争。各地区、各部门要加强统筹协调，不得出台违反本通知规定的政策措施，在政府采购活动中不得指定品牌或者限制品牌注册地、所有者，不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别以及其他不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

（四）中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。

五、争议处理

财政部门在政府采购投诉处理、监督检查中，对涉及本国产品标准争议事项的处理，按照政府采购相关法律法规规定等执行，必要时由有关部门或者专业机构对相关事项予以核实。各有关部门、专业机构及其工作人员对政府采购投诉处理、监督检查中知悉的商业秘密负有保密义务。

（一）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品或组件是否在中国境内生产存在争议的，按照以下原则处理：

1.对于组装类产品或组件，相关供应商及制造商应当提供产品或组件的采购合同，进货记录，制造、加工、组装记录以及其他证明材料。上述证明材料能够证明产品或组件在中国境内生产的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。

2.对于由原材料直接制造、加工形成的产品或组件，如钢材、陶瓷制品、玻璃等，相关供应商及制造商应当提供产品或组件包装上依法标注的生产厂址等信息。生产厂址位于中华人民共和国关境内的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。

（二）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品在中国境内生产的组件成本占比、采购项目或采购包中本国产品成本占比是否达到规定比例存在争议的，相关供应商及制造商应当提供组件或产品的会计核算数据、采购合同、进货记录等，财政部门按照中国境内生产的组件成本核算相关规则予以认定。

（三）政府采购投诉处理、监督检查中，对特定产品的关键组件是否在中国境内生产存在争议的，按照本通知第五条第（一）项规定的原则处理；对特定产品的关键工序是否在中国境内完成存在争议的，相关供应商及制造商应当提供关键工序在中国境内完成的记录等材料予以证明。

政府采购投诉处理、监督检查中，相关供应商及制造商未按上述要求提供证明材料或提供的材料不足以证明产品符合本国产品标准的，不应当享受对本国产品的政府采购支持政策，由此影响或者可能影响采购结果的，财政部门按照政府采购相关法律法规规定等处理。

本通知自2026年1月1日起施行。

附件：1.中国境内生产的组件成本核算基本规则

　　　2.关于符合本国产品标准的声明函
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附件1
中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

中小企业划型标准规定

　　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发[2009]36号)，制定本规定。

　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

　　四、各行业划型标准为：

　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

第三章货物需求
详见《投标文件内容及格式》格式11分项报价表、格式12技术规格偏离表及格式、13商务条款偏离表要求的内容

第四章 评标方法
本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“六 开标及评标”、“七 确定中标”及本章的规定评标。
一、评标方法
本项目采用综合评分法进行评标。
二、评标原则及程序
（一）评标原则
评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。
（二）评标程序
★1、资格审查
1.1详见投标人须知22条。资格审查表详见本章附件1。
★2、符合性审查
2.1详见投标人须知23条。符合性审查表详见本章附件2。
3、样品及演示
3.1投标人须知表11.3条中要求投标人提供样品或演示的，按照投标人须知表25.1条中确定的评审方法以及评审标准进行评审。(样品或演示属于符合性审查的，按照投标人须知23条规定执行）
★4、同一品牌产品
4.1通过资格审查、符合性审查的不同品牌投标人不足3家的，按照投标人须知28条第（1）款执行。
4.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算。
4.3如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：
如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加比较及评价；报价相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
（2）如本项目使用综合评分法，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
4.4如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在招标文件中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按本章第4.3条规定处理。
★5、比较及评价
5.1评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行比较和评价。
5.2在评标期间，对投标文件的澄清按投标人须知24条内容执行。
5.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间（接到通知后   1  小时）内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标作为无效投标处理。
投标人的书面说明材料包含货物本身成本、人工费用、运输、税收等，以及报价不会影响产品质量或诚信履约能力的说明等。
投标人的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。
投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人的书面说明进行审查评价。投标人如有下列情况的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理：
拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；
书面说明不能证明其报价合理性的；
未在规定时间内递交有效书面说明书的。
★6、需落实的政府采购政策性规定：
6.1对于中小微企业的相关规定
6.1.1对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《中小企业声明函》的，对投标报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标报价扣除比例如下：
（1）非联合体投标
       小型和微型企业相应产品、服务投标报价的  10%   （10%-20%）
（2）联合体投标
大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体报价协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体报价协议合同总金额30%以上的，投标报价扣除   /   （4-6%）。
联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，按第本款（1）条规定享受扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 
6.1.2监狱企业视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，对其投标报价按本章5.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.1.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中提供了《残疾人福利性单位声明函》的，对其投标报价按本章5.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.1.4残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6.2对于节能产品、环境标志产品的相关规定
节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。供应商应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。
采用最低评标价法的，对清单中投标产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。报价扣除比例为清单中产品报价的  /     %。
采用综合评分法评标的项目，对清单中产品给予相应的加分。（详见评分细则）
（2）供应商应同时提供品目清单网络截图，并以明确标注所报产品信息和位置的方式，用以方便评审。
（3）认证机构和获证产品信息发布媒体：详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的与认证结果信息发布平台的链接。

6.3对于列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务的相关规定
采用最低评标价法的：对列入《创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予其投标报价    6%    （6-8%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
采用综合评分法评标的：对列入《创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予 6%     （6-8%）的加分（详见评分细则）。
★7、投标无效情况详见投标人须知。
★8、推荐中标候选人的原则
详见第一章投标人须知第29条，具体处理办法如下：
采用最低评标价法的：
扣除后的投标报价相同时，按投标报价由低至高排序；
按前款不能区分的，优先采购节能产品、环境标志产品；
按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；
其他情况，由评标委员会投票处理。
采用综合评分法的：
得分相同的，按扣除后的投标报价由低到高顺序排序；
按前款不能区分的，按投标报价由低至高顺序排序；
按前款不能区分的，优先采购节能产品、环保产品；
按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；
其他情况，由评标委员会投票处理。
三、确定中标人
评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并向采购人提交书面评标报告。
采购人按照评标报告确定的中标候选人名单按顺序确定中标人，或由采购人委托评标委员会按照第一章投标人须知第31条规定的方式确定中标人。

其他

评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

附件1 
资格审查表
	序号
	审查项目
	审查标准
	投标人名称

	
	
	
	
	
	

	1
	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或自然人的身份证明
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	2
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书
	1.按给定格式填写
2.按规定签章
	
	
	

	3
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供）
	1.按给定格式填写
2.按规定签章
	
	
	

	4
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
	1.信息完整
2.按规定签章
	
	
	

	5
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据（不含完税证明）
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	6
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	7
	具备履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力声明函
	1.信息完整
2.按规定签章
	
	
	

	8
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	1.按给定格式填写
2.按规定签章
	
	
	

	9
	信用记录（采购人或采购代理机构将按照招标文件规定的审查期间内进行查询）
	无投标须知22.2.1所述的不良记录
	
	
	

	10
	……
	
	
	
	

	
	结论
	
	
	
	


填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”
          2、审查结论填写“通过”或“不通过”
审查人签字：
日      期：
附件2                  
符合性审查表
	序号
	审查项目
	审查标准
	投标人名称

	
	
	
	
	
	

	1
	投标函
	1.按给定格式填写
2.响应招标文件实质性要求
3.按规定签章
	
	
	

	2
	递交投标保证金证明
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	3
	开标一览表
	1.按给定格式填写
2.响应招标文件实质性要求
3.按规定签章
	
	
	

	4
	分项报价表
	1.按给定格式填写，信息完整
2.响应招标文件实质性要求
3.按规定签章
	
	
	

	5
	技术规格偏离表
	1.按给定格式及填表要求填写
2.响应招标文件实质性要求
3.按规定签章
	
	
	

	6
	商务条款偏离表
	1.按给定格式及填表要求填写
2.响应招标文件实质性要求
3.按规定签章
	
	
	

	7
	投标人关联单位说明
	无投标须知1.5所述情形
	
	
	

	8
	其他符合性证明材料
	响应招标文件实质性要求
	
	
	

	9
	投标报价
	1.响应招标文件实质性要求
2.无投标须知26.2所述情形
	
	
	

	10
	《品目清单》.《节能产品认证证书》（政府强制采购的节能产品须提供）
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	
	结论
	
	
	
	


注：1、进口产品的制造厂家的授权书（可视具体情况调整至符合性证明材料及符合性审查表中）

2、《创新产品和服务目录》内产品、服务证明材料（可视具体情况调整至符合性证明材料及符合性审查表中）
填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”
          2、审查结论填写“通过”或“不通过”
审查人签字： 
日      期： 

评分细则
（综合评分法适用）

基本评分标准

	项目
	分项名称
	评分标准
	满分

	价格部分

（40分）
	投标报价
	1.满足招标文件要求的最低报价为评标基准价，评标基准价为满分 40分。

2.其他投标人的报价得分按照下列公式计算：

报价得分＝（评标基准价/投标人投标报价）×40。

得分保留至小数点后两位，第三位四舍五入。

注：根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库(2026)2号投标人报价异常低价，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序，异常低价判定标准详见评标办法。
	40

	技术部分

（55分）
	项目实施保证措施方案
	投标人应根据采购需求，结合项目实际，提供项目实施保证措施方案，方案至少应包括但不限于以下内容：①整体生产计划；②项目实施人员及岗位职责说明；③生产工艺；④安全保证措施。 

共计4项要点，每项满分2分，共计8分。

1.提供符合采购需求的有效方案，无缺陷，得2分；

2.方案内容存在缺陷的，得1分；

3.方案内容存在不符合项目需求的，或方案中缺少上述应包括内容任意一项内容的，得0.5分；

4.未提供方案的，得0分。 

注：缺陷是指方案内容与项目需求不完全一致、存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用的任意一种情形。
	8分

	
	供货方案
	投标人应根据采购需求，结合项目实际，提供供货方案，方案至少应包括但不限于以下内容：①货源组织；②交货计划；③运输方案；④成品保护。

共计4项要点，每项满分2分，共计8分。

1.提供符合采购需求的有效方案，无缺陷，得2分；

2.方案内容存在缺陷的，得1分；

3.方案内容存在不符合项目需求的，或方案中缺少上述应包括内容任意一项内容的，得0.5分；

4.未提供方案的，得0分。

注：缺陷是指方案内容与项目需求不完全一致、存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用的任意一种情形。
	8分

	
	安装方案
	投标人应根据采购需求，结合项目实际，提供安装方案，方案至少应包括但不限于以下内容：①安装实施计划；②安装人员配置；③安装调试；④现场验收测试。

共计4项要点，每项满分2分，共计8分。

1.提供符合采购需求的有效方案，无缺陷，得2分；

2.方案内容存在缺陷的，得1分；

3.方案内容存在不符合项目需求的，或方案中缺少上述应包括内容任意一项内容的，得0.5分；

4.未提供方案的，得0分。

注：缺陷是指方案内容与项目需求不完全一致、存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用的任意一种情形。
	8分

	
	应急保障方案
	投标人应根据采购需求，结合项目实际，提供应急保障方案，方案至少应包括但不限于以下内容：①应急组织架构及职责；②应急响应流程；③突发需求的处理机制；④突发事件的分析；⑤突发事件的解决方案。

共计5项要点，每项满分1分，共计5分。

1.提供符合采购需求的有效方案，无缺陷，得1分；

2.方案内容存在缺陷的，得0.5分；

3.未提供方案的，得0分。

注：缺陷是指方案内容与项目需求不完全一致、存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用的任意一种情形。
	5分

	
	售后服务

方案
	投标人应根据采购需求，结合项目实际，提供售后服务方案，方案至少应包括但不限于以下内容：①投入本项目的售后技术服务人员安排情况；②售后服务计划；③回访、巡检、保养；④故障处理时限、返厂处理；⑤备品、备件供应。

共计5项要点，每项满分1分，共计5分。

1.提供符合采购需求的有效方案，无缺陷，得1分；

2.方案内容存在缺陷的，得0.5分；

3.未提供方案的，得0分。

注：缺陷是指方案内容与项目需求不完全一致、存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用的任意一种情形。
	5分

	
	质量保障方案
	投标人应根据采购需求，结合项目实际，提供质量保证方案，方案至少应包括但不限于以下内容：①原材料检验措施；②质量管理制度；③质量管理目标；④质量管控流程；⑤质量承诺书。

共计5项要点，每项满分1分，共计5分。

1.提供符合采购需求的有效方案，无缺陷，得1分；

2.方案内容存在缺陷的，得0.5分；

3.未提供方案的，得0分。

注：缺陷是指方案内容与项目需求不完全一致、存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用的任意一种情形。
	5分

	
	检测报告
	投标人或产品制造商必须提供拟投入本项目产品的国家认可的第三方检测机构出具加盖 CMA 标识的产品检测报告。

每提供一份全部满足“▲”技术参数要求的检测报告得2分，缺项漏项不得分，不符合不提供不得分，满分为16分，扣完为止。
	16分

	
	类似项目业绩
	投标人提供自 2021年1月1日（以合同签订为准）以来具有类似（业绩里应同时包含实验台、通风系统、通风柜品目）项目业绩，每提供一份项目业绩得1分，最高得5分。证明材料提供不全或不提供，不得分。

注：每份业绩包含以下证明材料：合同关键页（关键页包括能够获知甲乙双方单位名称、合同标的、中标或成交金额、签订日期页及签字盖章页）扫描件。
	5分

	合计
	100分


加分项评分标准
	加分因素
	加分说明

	节能产品
	对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值3 %的加分，计算公式如下：
节能产品加分＝（节能产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值30×3%。

	环保产品
	对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值3%的加分，计算公式如下：
环保产品加分＝（环保产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值30×3%。


第五章 政府采购合同条款及格式
政府采购货物买卖合同

（试行）
项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             
使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购
                                   文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
项目信息
采购项目名称：                                          

         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      

     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      

         (否

    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            

 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  

 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 (否
    （10）是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及环境标志产品：

         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    

         (否
          是否涉及绿色产品： 

     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                (强制采购       (优先采购    

     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

(是       (否      (不涉及

合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
(分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

合同验收
验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否
是否邀请专家参加验收：(是  (否
是否邀请服务对象参加验收：(是  (否
是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否
是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否

验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 

（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

合同生效

本合同自                             生效。
合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	本项目不接受联合体

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	无

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	如乙方交付的货物安装调试后初次未通过验收，乙方应无条件在3日内予以修理、重作、更换并保证再次通过验收，如未及时采取补救措施或仍未通过验收，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还，且乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失。

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货款合同总额10%的违约金。

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	1.在货物送达交货地点并安装完成后，根据货物的技术规格要求和出厂检验标准，由甲方按照相关规定组织对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费、税费以及保护退回货物所需的其它必要费用等。
2.乙方应保证所提供货物是全新的、未使用过的、非积压性质的产品，并完全符合合同的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后在规定的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障及安全责任负责。

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	供货、安装、验收、支付。

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要措施，从而保证货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

	
	指定现场
	自合同签订之日起50日历天内完成安装及调试，直至技术指标与标书相符合，达到验收标准。

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	无

	第二节
第7.3款
	保险要求
	货物在安装验收合格前产生的所有保险等费用由乙方自行承担

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	项目质保期：1.验收合格后 三年 整机质保。在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的（包括潜在的缺陷）或使用不符合要求的材料等等，乙方应在接到使用单位通知后（7）天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和（或）设备来更换有缺陷的部分和（或）修补缺陷部分，其费用由乙方负担。乙方应按合同规定，相应延长修补和（或）更换件的质量保证期。
2.质保期整机质保 三年 ，起始时间自安装完成、验收合格之日算起。设备质保期 三年 ，质保期 三年 ，质保期内免各项人工费， 一年 内免各类配件费，另二年按成本价收取配件费。

3.质量保证期 三年 ，自安装调试结束且验收合格之日起质量保证期 三年 。质保期内中标人需提供故障响应服务，提供7×24小时热线支持，现场支持1小时内响应；24小时内派出技术工程师到达现场处理故障。质保期内免各项人工费， 一年 内免各类配件费，另 两年 按成本价收取配件费。质保期满后，并提供终身维护优惠的售后服务。

4.备品备件供应及优惠价格要求：备品、备件充足并能及时供应。

5.产品有多个质量标准的，以最严格的标准为准；没有国家标准、行业标准或企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定；甲方有技术标准的，按甲方技术标准的要求执行。

	第二节

第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方在3日内予以修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	乙方对在履行本合同过程中，对知悉甲方的有关工作信息(包括但不限于文件、资料、数据等涉及公安工作的任何信息)负有保密义务。不论本合同是否变更、解除或终止，本合同保密条款将持续有效。

	第二节

第12.2款
	合同价款支付时间
	合同签订前乙方向甲方支付 10% 的履约保证金，货物送达招标人指定地点安装且验收合格后，成交投标人开具增值税专用发票后，

履约保证金退还时间及规定：履约保证金在服务合同期满后，双方各方无纠纷等问题后返还（无利息）。

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	如发生以下情形，乙方履约保证金不予退还：
1.逾期交货超过3日；
2.货物初次未通过验收，乙方未在3日内予以修理、重作、更换或虽及时调换但仍未通过验收；
3.乙方未履行质量保证期内维修义务；
4.乙方存在其他严重违反本协议约定情形。

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	若甲方未依约返还履约保证金，不承担逾期退还违约金责任。

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	期限 三年 。期限内如有重大质量问题，乙方免费更换，且在质保期间，乙方负责对其提供的货物实施保修及售后服务。3年后，乙方定期负责货物的维护保养，以保证货物安全摆放，质保期外配件及维修服务费用按成本价收取。

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	无

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	1.乙方应提供下列服务：
⑴ 实施或监督所供货物的现场组装和（或）试运行；⑵ 提供货物组装和（或）维修所需的工具；⑶ 为所供货物的单台设备提供详细的中文版的操作和维护手册；⑷ 在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除乙方在合同保证期内所承担的义务；
2.培训服务：维修技术人员及培训人员现场培训要求：在甲方指定地点对指定人员进行培训，保证培训人员对设备有基础维护能力；
3.伴随服务的费用应包含在合同价中，甲方不再另行支付。
4.随附单证：交付同时，乙方应当向甲方提供包括但不限于产品的出厂检测报告、产品合格证书、使用说明书等必要的随附单证。全部产品从乙方运送至甲方指定地点所发生的运费、保险费等一切费用由乙方承担。

5.厂家终身提供技术支持，并免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	如产品有质量问题，乙方须在接到甲方通知后72小时内到达现场对损坏产品进行检测、答疑，如修理、重作、更换的应当在3日内完成，并承担由此给甲方造成的损失。

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	1.乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。
2.在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或延期提供服务。
3.如果乙方无正当理由而拖延交货，将被加收误期赔偿，直到终止合同。
4.除合同因不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费，乙方延误提供维修服务时，甲方有权委托第三方进行维修，产生的费用全部由乙方承担，乙方应另行支付产生费用20%作为违约金。每延误一日的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的（1%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的（10%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额或延迟交付超过30日，甲方可考虑终止合同，甲方选择单方终止合同的，乙方按照双倍预付款金额赔偿甲方作为违约金。同时应将已收取的未交付货物部分价款全部返还给甲方，由此产生的损失由乙方自行承担。                                         

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	无

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	按《中华人民共和国民法典》执行

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向      沈阳市     仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为   沈阳市   ；

（2）向     采购人所在地    人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	1.合同双方根据本合同作出的任何通知，均应采用书面形式，并以以下列明的联系方式送达。以下联系方式同时作为双方有效司法送达方式。
甲方联系方式：
电话：     ；    联系人：     ；
电子邮箱：            ；
联系地址：     。 
乙方联系方式：
电话：         ；联系人：       ；
电子邮箱： ；
联系地址：      。
任何一方均保证其在本合同中提供的联系方式、地址为真实有效，保证按该地址邮寄或送达的邮件或物品均能送达对方，若出现拒收、代收、退回等情形，均视为已成功送达。
若一方联系方式、地址变更，应提前七日书面通知对方，未履行通知义务的，仍按本合同文末签章处载明的联系方式，地址为准，因此造成无法联系而产生损失的，由过错方承担。
3.若产品存在进口产品，乙方需保证其产品具有合法来源并提供相应证明材料，进口产品需符合我国法律规定。
4.因解决争议而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、保全保险费、鉴定费、律师费、差旅费），由乙方承担。
5.负责安装过程中的安全管理，如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担相应责任。
6.产品完成交付、双方结算完毕前，全部产品的毁损、灭失风险由乙方承担。
7.其他未尽事宜按《中华人民共和国民法典》执行。
8.本合同自甲乙双方签字盖章后生效。


后附：技术响应表、货物清单、证明材料、承诺、中标通知书等。
正本/副本








