采购需求
（仅供参考，具体以采购文件为准）
前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.下列采购需求中：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品。
4.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
5.中标人必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用（包括损耗性、破坏性实验损坏的产品补充）由中标人承担。
6.关于合同签订
中标人在签订合同时，根据包别合同清单数量与合肥市消防救援支队及最终使用单位（如合肥市某消防救援大队）签订合同。全部签订完成后提交安徽公共资源交易集团项目管理有限公司办理相关见证手续。
7.保修范围和保修期
（1）器材装备货物验收合格后3年免费质保。
（2）保修期外定期进行免费维护保养，如设备损坏需要更换配件，只收取配件成本费用。
8.培训和维修保障服务协议要求
（1）中标人在签订合同后要与最终使用单位（以大队为单位）签订培训和维修保障服务协议，并根据采购人要求，负责使用前培训，并做到整个产品使用寿命期间的维修保养和技术服务保障。
（2）中标人签订合同时，签订售后服务协议，强化装备售后服务保障。
（3）中标人交货时，须随货物提供“供货交接单和产品配置清单”，彩色打印、填写详实签字盖章后，一式三份，接货方1份、供货方2份。
（4）中标人在交付时须附着由“消防装备物资信息采集系统”统一发行的装备物资二维码及RFID标签，防护装备及器材一般粘贴在便于扫描、不易损坏或脱落且不影响装备使用的位置，特殊情形可与采购人协商确定。标签内容包括：投标项目名称、制造商名称、产品规格型号、生产时间/批次、供应商名称、交货时间、售后联系人及通讯方式。特殊情形下，内容不能全部涵盖的，与采购人协商确定后，可只包含投标项目名称、产品规格型号、生产时间/批次、供应商名称。
（5）中标人交货时，要提供产品资料优盘至合肥市消防救援支队。内容应包含中文使用说明书电子版（可进行编辑的Word或PDF版本）、产品维护保养常识及使用视频教学录像（视频采用wmv格式）、产品技术参数、性能等相关文件。
8.货物需求表中如涉及医疗器械的，投标时无需提供医疗器械生产或经营资格证明、医疗器械注册证等证明材料，中标人在合同签订后供货前须向采购人提供医疗器械注册证、医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证（或第二类医疗器械经营备案凭证），如中标人不具有医疗器械经营资质，须委托具有相应资质的单位承担医疗器械供货任务，并在供货前向采购人提供被委托单位资质证书核查。否则，由此造成的一切损失由中标人自行承担。
以上事项未提供，或提供达不到要求的，采购人有权不予接收货品、不予安排验收、支付等有关事项。
一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同签订后预支付合同金额的70%（同时中标人须向采购人提供银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的等额的预付款保函或其他担保措施），项目验收合格后付清合同余款。
注：在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

	2
	供货及安装地点
	 合肥市，采购人指定地点 

	3
	供货及安装期限
	合同生效后 60日历天内 

	4
	免费质保期
	验收合格之日起   3年   


二、货物需求
	货物指标重要性

	标识重要性
	标识符号
	代表意思

	关键性指标项
	★
	不满足该指标项将导致投标被拒绝

	重要指标项
	■
	评分项，按评分标准进行评分

	一般指标项
	●
	评分项，按评分标准进行评分




[bookmark: _Toc12432]第23包：信通物资第一批
	序号
	货物名称
	数量
	分项最高单价
	所属行业

	1 
	消防通信马甲
	18件
	0.014万元
	工业

	2 
	运动相机
	50台
	0.3万元
	工业

	3 
	移动电源
	8个
	0.4万元
	工业

	4 
	三轴稳定器
	20台
	0.4万元
	工业

	5 
	摄像机
	5台
	1.5万元
	工业

	6 
	20路调音台
	2套
	0.66万元
	工业

	7 
	24口交换机
	4套
	0.12万元
	工业

	8 
	企业级路由器
	1套
	0.075万元
	工业

	9 
	助力小推车
	1辆
	0.3万元
	工业

	10 
	野战光纤（500米）
	3盘
	0.26万元
	工业

	11 
	运动相机（防水带云台）
	10台
	0.37万元
	工业

	12 
	室外音箱
	2套
	1.2万元
	工业

	13 
	现场指挥部电视75寸（防摔）
	1台
	1.2万元
	工业

	14 
	视频会议系统终端（含支架，摄像头）
	1套
	8.5万元
	工业

	15 
	智能降噪扩音通信设备
	50套
	0.25万元
	工业

	16 
	▲北斗车载定位终端
	300套
	0.12万元
	工业

	17 
	卫星电话（含车载式全向天线）
	2部
	0.9万元
	工业

	18 
	双模单兵图传设备（4G/5G+自组网）
	2套
	7.36万元
	工业

	19 
	视频分割器（4路）
	1套
	0.78万元
	工业

	20 
	混合视频矩阵(17进17出及以上)
	1套
	4万元
	工业

	21 
	HDMI视频矩阵（16进16出）
	2套
	0.8万元
	工业

	视频演示：本包别需提供北斗车载定位终端视频演示资料，具体要求详见评分内容。

	序号
	重要性
	货物名称
	技术参数及要求

	1 
	●
	消防通信马甲
	主体结构：衣领与袖窿：衣领为 V 领，领口和袖窿边缘采用顺色面料或织带包边。
悬挂系统：前身和后身设有悬挂系统，由多条横向顺色织带构成，用于悬挂各种设备口袋。肩部和背部部分悬挂系统为魔术贴（毛面）形式，可作为标识底托。
反光标识带：在前胸、后背及下摆腰带穿道均设有反光标识带。
尺码：有 S、M、L、XL、XXL 等尺码。

	2 
	●
	运动相机
	支持HDMI视频输出，并提供相应视频输出线1条；
普通录影支持4K（4:3）3840 × 2880@100/120fps；
超级夜景支持4K（16:9）3840 × 2160@24/25/30/48/50/60fps；
慢动作录影支持4K4 倍（120fps）；
影像传感器 ≥1/1.3 英寸 CMOS，光圈≥f/2.8；
触控屏前屏≥1.4 英寸，后屏≥2.5 英寸；
电池容量≥1900mAh；
重量≤150 克，防水≥ 20 米；
配件：原厂电池×3块、电池盒×1个、延长杆×1个、保护框×1个、128G极速TF存储卡1张。

	3 
	●
	移动电源
	电芯类型：磷酸铁锂电芯；
电芯循环寿命：3000次充放电循环容量仍>80%；
交流输入:200-240V-50Hz10A Max；
太阳能充电输入:12-48V=15A，400WMax；
车充输入:12V/24V=8AMax；
交流输出(x3):220V~50Hz5.45A；
充电温度：0-40°C；
放电温度：-10~40°C；
锂电池容量：1024Wh 40Ah 25.6V (320000mAh 3.2V)。

	4 
	●
	三轴稳定器
	电池容量≥3000 毫安时、待机时间≥12 小时；
支持负载重量≥3千克；
支持蓝牙 5.1，充电接口（USB-C）；
机械限位范围：平移轴无限位、横滚轴 -95 ° 至240° 、俯仰轴 -112 °至214°；
彩色触摸屏尺寸≥1.8英寸；
摇杆模式：支持变焦控制、云台控制；
配件：大容量电池手柄1个、双层快装板1个、手柄延长脚架1个、便携收纳包1个。

	5 
	■
	摄像机
	1、光学变焦：≥12 倍；
2、最大像素：≥2000万；
3、数字变焦：≥160倍；
4、光圈控制：自动光圈控制:F2.8-F11手动光圈控制:F2.8-F11最大光圈控制:F2.8；
5、聚焦方式：自动聚焦/手动聚焦均可；
6、焦距范围：使用广角镜头时焦距 10mm至无限远，使用长焦镜头时焦距1000mm 至无限远；
7、防抖性能：支持光学防抖；
8、无线性能：WiFi；
9、存储介质：支持 SD/SDHC/SDXC 卡；
10、HDMI 输出接口≥1个；
11、液晶屏：翻转角度≥270°。
12、动态影像：XAVC S 4K：3840×2160/25P，24PXAVC S HD：1920×1080/50p，25p，24pAVCHD：1920×1080/50p（PS），24p（FX，H），50i（FX，FH），1440×1080/50i（HQ，LP）MP4：1280×720，25p；
13、静态影像：静态影像静态图像尺寸（动态模式）L：20.0M 16:9（5968×3352）M：14.2M 16:9（5024×2824）S：2.1M 16:91920x1080）静态图像尺寸（静态模式）20.0M 16:9（5968×3352）15.0M 4:3（4464×3352）14.2M 16:9（5024×2824）10.6M 4:3（3760×2824）2.1M 16:9（1920×1080）0.3M 4:3（640×480）； 
14、录音系统：支持MPEG-4线性PCM 2声道（48k HZ/16bit）支持杜比数字5.1声道支持杜比数字2声道支持MPEG-4 AAC-LC 2声道；
15、最低照明度4K：标准模式：6流明（1/60秒快门速度）HD：标准模式：3流明（1/60秒快门速度）4K：Low lux模式：3流明（1/30秒快门速度）HD：Low lux模式：1.7流明（1/30秒快门速度）夜摄模式：0 流明（1/60秒快门速度）；
16、配件：256G极速TF存储卡1张，便携收纳包1个，高速读卡器1个。
投标文件中提供具有 CMA 标识的第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件，同时提供检验检测机构资质认定网上审批系统中关于检测机构的CMA资质查询截图。备注：检测报告中需体现以上第12、13、14、15项性能参数。

	6 
	●
	20路调音台
	带多功能彩色高清显示屏，准确显示≥99种DSP数字效果和MP3播放器；
单99种DSP数字混响效果，延时可自定义；
单通道独立48V幻象电源，七段均衡，内置电源开关，60行程推子控制；
2路AUX，2路编组输出，2路主输出；
多功能卡龙输入插口；
高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平；
每分路单独立双色静音开关。蓝光为通道打开，红光为通道关闭；
精细、超线性的GB30话筒前置放大品提供高品质、低噪音的平衡式话筒输入。

	7 
	●
	24口交换机
	1、千兆电口≥24个，千兆SFP光口≥4个；Console口≥1个；
2、交换容量≥ 672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥126Mpps/179Mpps；
3、支持MAC地址≥16K，支持MAC地址自动学习；支持源MAC地址过滤；
4、支持802.1Q，支持流控，端口限速，风暴抑制，端口隔离，端口镜像，并可通过WEB界面实现向导性配置；
5、支持DHCPSnooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患；
6、要求所投产品可快速检测链路的通断，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障。

	8 
	■
	
	支持通过Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息，投标文件中提供功能截图加以证明。

	9 
	■
	
	基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端接入，对于非指定接入终端通过短信/APP通知，并同时加入黑名单冻结，投标文件中提供软件功能截图加以证明。

	10 
	●
	企业级路由器
	1、整机固化千兆以太网口≥5个，固化WAN口≥1个，固化LAN口≥1个，WAN/LAN切换口≥3个；
2、为保证业务不中断，适配多路运营商网络接入，支持出口链路支持冗余备份功能WAN口≥4个；
3、为满足业务上网需求，网络设备出口带宽≥600Mbps；
4、为满足全员网络办公需求，网络设备承载在线终端数≥300个；
5、为满足本次项目需求，须配置IpsecVPN模块；
6、为满足本次项目需求，须配置行为管理模块功能授权；
7、支持802.11a/b/g/n/ac/ax等协议；
8、为满足不同终端的接入安全需求，需提供多种认证方式；
9、支持禁止DHCP请求发往无线终端；
10、为方便业务扩展，所投设备需要支持给交换机PoE供电，做有线信息点延展；
11、支持查看实时流量收发状态、在线状态、认证类型、在线时长、VLAN信息、终端信息、接入位置等信息。（投标文件中提供软件功能截图加以证明）

	11 
	■
	
	支持应用识别，能识别不低于300种常见的网络应用，能识别邮件、游戏、P2P流媒体、WEB流媒体、金融交易、办公OA、移动终端应用等主流应用；（投标文件中提供软件功能截图加以证明）

	12 
	●
	助力小推车
	最大承重不小于800公斤
转向轮:25cm充气胎(带内胎)
碟刹+机械变速
电机1500W铜线电机
驱动轮:35cm真空胎
展开车长不小于100cm，车宽不小于60cm，车高不小于65cm；
空载续航不小于40km ；
可折叠，折叠后高不大于85cm。

	13 
	●
	野战光纤(500米)
	单模4芯航空接头+放缆车+LC接头（SC接头)；
配置LC、FC、SC转接尾纤。

	14 
	●
	运动相机（防水带云台）
	支持HDMI视频输出，并提供相应视频输出线1条；
普通录影支持4K（4:3）3840 × 2880@100/120fps；
超级夜景支持4K（16:9）3840 × 2160@24/25/30/48/50/60fps；
慢动作录影支持4K4 倍（120fps）；
影像传感器 ≥1/1.3 英寸 CMOS，光圈≥f/2.8；
触控屏前屏≥1.4 英寸，后屏≥2.5 英寸；
电池容量≥1900mAh；
重量≤150 克，防水≥ 20 米；
配件：原厂电池×3块、电池盒×1个、延长杆×1个、保护框×1个、128G极速TF存储卡1张、多功能充电手柄*1个。

	15 
	●
	室外音箱
	系统类型:可充电便携式音响；
低音单元尺寸:10"；高音单元尺寸:2"；高音单元数量:8；
最大声压级:123分贝／119分贝；
频率范围-10:37-20kHz；频率范围-3:45-20kHz；
水平覆盖角170°；垂直覆盖角30°；
额定功率1500W 峰值400WRMS；
交流电源输入300W100-230VAC50-60Hz；
电池≥95WH，36V，锂离子。

	16 
	●
	现场指挥部电视75寸
	1、整机采用金属结构一体化设计，外部无可见内部功能模块的连接线，表面无尖锐边缘或突起，整体设计安全，牢固，美观；
2、显示尺寸：≥75寸；显示分辨率：3840(H)×2160(V)；显示比例：16:9；
3、整机尺寸：长≥1700mm，高≥1030mm；
4、内置扬声器，前朝向发声避免干扰，总功率≥60W；
5、整机内置高清摄像头，非外接摄像头不占用设备接口，外部无可见连接线，可拍摄不低于1300万像素数的照片，对角角度≥135°；
6、屏幕表面采用≤3.2 mm全钢化防眩光玻璃，表面硬度≥9H，使用≥1.5kg的钢珠≥2.0米高度进行自由落体撞击测试，防护玻璃无损伤，功能无异常；
7、亮度：≥350 cd/㎡；对比度：≥1000：1；可视角度：≥178°；
8、采用红外多点触摸感应技术，在Windows系统可支持≥40点触摸，在Android系统可支持≥20点触摸；
9、触摸精准度：≤1mm；光标速度：≥300点/秒；响应时间≤4ms。显示颜色：10bit，1.07B Colors；透光率＞95%；色彩覆盖率：≥130%；
10，内存≥4G，存储内存≥32G；
11、抗强光测试：触摸屏在强光（≥500K LUX）照射下，触摸、书写功能正常操作；
12、整机具备前置Type-C，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准Type-C线连接至整机Type-C口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。当教学中使用外接电脑，外接电脑的摄像头、麦克风无法满足教学需求时，外接电脑设备通过Type-C线连接至整机Type-C口，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑可拍摄教室画面。
支架参数：
材质:采用 SPCC 高强度钢；
颜色:黑色；
适用于 75 寸一体机；
尺寸:约1515*790*1135mm；
承重范围:>200KG；
隔板模具设置物槽，方便触控笔、遥控器等物品放置；
脚轮为万向轮，带脚刹。

	17 
	■
	
	1、 前置≥8个物理按键，至少具备电源、主页、护眼、信号源、触控、录屏、音量加、音量减等按键功能，其中电源键具备三键合一功能：整机开关机、电脑开关机以及一键节能；
2、 整机按照ISO 9241-307:2008、ISO 9241-305:2008、ISO 9241-309:2008、GB/T 18978.307-2015、IEC 62471:2006、EN 62471:2008、GB/T 20145-2006等相关规范进行测试，符合“无频闪效应”和“无蓝光危险”的要求；
3、 整机符合IEC 62471标准，通过蓝光危害等级测试，光化紫外数值＜0.0005W·m-2，近紫外数值＜0.0001W·m-2，蓝光100 mrad FOV＜85W·m-2·sr-1，视网膜热＜410，红外辐射＜0.003W·m-2；
投标文件中提供具有 CMA 标识的第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件，同时提供检验检测机构资质认定网上审批系统中关于检测机构的CMA资质查询截图。备注：检测报告中需体现以上第2、3项性能参数。

	18 
	●
	视频会议系统终端（含支架，摄像头）
	兼容性：终端支持实时调度前端单兵、布控球、监控、车载终端、指挥终端等图像资源，可实时发起语音对讲；具备接入国家局、总队、支队三级指挥调度会议的能力，并可邀请前端单兵、布控球设备加入调度会议，发起实时语音。

	19 
	■
	
	1、终端形态：终端为分体式视频终端，摄像机与视频终端可分离部署，终端系统应为嵌入式操作系统；
2、基本功能：支持视频调度、语音调度、视频会商和远程录像等可视化指挥调度功能；
3、音视频标准：视频支持H.264 BP、H.264 HP、H.265，音频支持G.711、G.722、G722.1、G.729、G.719、OPUS；
4、编码能力：支持4K H.265的1M-6M码流编码，并可进行自适应码率控制；
5、视频输入：视频输入接口≥4路，至少1×HDMI 4K超高清输入，1×DVI-I 1080P高清输入，2×SDI 1080P高清输入；
6、视频输出：视频输出接口≥4路，至少支持1路4K超高清解码输出，支持四显同时输出；
7、音频输入：至少支持2路音频输入，1×3.5接口，1×RCA接口；
8、音频输出：至少支持2路音频输出，1×3.5接口，1×RCA接口；
9、其他接口：支持VISCA≥1，DC12V输出≥1，USB≥4，1000M网口≥1。
10、终端会控：支持在终端上直接创建和召开调度会议，并支持调度会议模板设置、音视频广播、视频轮询、云台控制、会议录像等会控功能；
11、数据业务：支持多种数据业务的应用，包括数据多流、文档共享、媒体共享、屏幕共享，电子白板和文字讨论等；
12、多画面：支持视音频、协议全适配，支持不同速率、不同编码协议、不同分辨率的终端混合会议:支持每个会议都有多画面，多画面显示个数≥36；
13、分屏输出：支持分屏输出，每个输出屏可以同时显示≥36个视频图像，支持数据和视频混合排列，配合视频轮询功能，可对分会场实时轮询监控；
14、云台控制：支持远程摄像机控制，可进行左右转动、拉近/远、调焦、光圈等进行全方位的云台控制和预置位设置；
15、网络传输：支持在768kps下传输H.264HP编码的1080P30帧图像，客户端音视频唇音同步，自动判断网络情况,单向采集编码传输解码图像延时≤300ms,单向传输视音频延时≤100ms。
投标文件中提供具有 CMA 标识的第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件，同时提供检验检测机构资质认定网上审批系统中关于检测机构的CMA资质查询截图。备注：检测报告中需体现以上第3、12、15项性能参数。

	20 
	●
	
	镜头:1/2.5英寸CMOS图像传感器、f=3.85 mm～ 43.06 mm ±5%；
变焦：12倍光学变焦镜头；
最低照度：0.05Lux(F1.8, AGC ON)；
白平衡：自动/手动/一键白平衡/指定色温；
曝光模式：自动、手动、快门优先、光圈优先、亮度优先；
支持性能：背光补偿、日/夜模式、宽动态，2D&3D数字降噪、图像防抖；
视场角：7.59˚（窄角）～ 80.4˚（广角）；
转动范围：水平±110°（转动速度自适应：78.8°/s），垂直±30°（转动速度自适应：31.7°/s）；
预置位数量：255个(最高调用速度：150度/秒)；
视频接口：HDMI(4K)≥1，HD_SDI≥1；
音频接口：双声道3.5mm线性输入；
控制方式：RS232/RS422/RS485, 红外遥控器；
控制协议：VISCA/Pelco P,D。

	21 
	●
	智能降噪扩音通信设备
	由智能降噪麦克风和智能扩音肩咪组成、智能降噪麦克风通过无线网络与智能扩音肩咪连接，实现实时扩音；智能扩音肩咪通过对讲耳机线与对讲机连接，实现对讲通话语音的接受与采集；
开机后无线连接时间≤6秒；
扩音音量≥100分贝；
扩音功能支持人工智能技术过滤呼吸噪声，实现清晰扩音；智能扩音肩咪支持正面和侧双PTT按键；
工作时间：连续使用时间≥26H，采用磁吸快速连接充电口，充电时间≤3H；
防爆等级：EX ia IIC T4 Ga；
重量：智能降噪麦克风重量≤32g。智能扩音肩咪重量≤172g。

	22 
	●
	北斗车载定位终端
	车载终端设备：300套。
1、卫星定位：模块支持北斗；
2、4G通讯：支持4G模块国内全网通，nano SIM卡插槽；
3、G-sensor：内置六轴陀螺仪传感器、可检测车辆状态，支持车辆侧翻报警上传到平台；
4、支持4G与定位状态指示灯显示；
5、支持车辆状态检测及平台上报：点火/熄火状态、车辆掉电 低电压提醒、超速报警、油路控制；
6、平台对接：支持JT/T 808 、运维平台接入；
7、支持车辆信息、拐点补传；
8、支持超速阈值远程配置功能；
9、支持远程升级、远程日志、远程维护等运维功能；
10、低功耗，绿色环保，高性能；支持掉电 、欠压提醒 安装方便，操作简单，即插即用；
11、配置3年期500M流量卡，配置配套配件及安装调试。

	23 
	●
	
	后端平台：1套
平台软件功能：面向用车单位，通过联网接入车载定位等移动车载终端，提供车辆定位等业务应用。
CPU：配置≥2颗处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，热设计功耗≥90 W，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64。
内存：配置128G DDR4，8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB。
硬盘：配置2块600G 10K SAS HDD硬盘，前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持2块2.5寸非热插拔SATA SSD硬盘，板载最大可选支持1个SATA M.2硬盘。
阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）。PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽；网口：标配板载2个千兆电口，支持选配10GbE/25GbE SFP+等多种网络接口。
其他接口：标配1个IPMI RJ-45管理接口，位于机箱后部；7个USB 3.0接口 4个位于机箱后部，2个位于机箱前部，1个位于机箱内部；2个VGA接口 1个位于机箱前部，1个位于机箱后部。
自带BMC管理软件，BMC管理软件符合GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》。

	24 
	●
	卫星电话（含车载式全向天线）
	1、网络制式：支持5G全网通+天通卫星双卡双待；
2、产品支持天通卫星语音速率：1.2kbps/2.4kbps/4.0kbps;短信单条最大长度≥140字节；卫星数据速率:9.6kbps；
3、高容量电池：≥7900mAh,支持TYPC-C接口充电，支持磁吸充电；
4、屏幕：屏幕尺寸≥6.0英寸；
5、带磁吸式吸顶天线，可以车辆行驶中接收信号。

	25 
	●
	
	1、摄像头：前置≥2200W像素，后置≥6400W像素，支持闪光灯；
2、CPU：≥八核，主频≥1.9GHZ；
3、机身内存RAM≥8GB；ROM≥256GB；
4、支持蓝牙5.1，支持WIFI,支持  802.11a/b/g/n/ac,2.4G/5.0G 双频；
5、物理按键：具有SOS按键/电源键/音量键/拨号键/HOME/挂断键/手电筒键/PPT键；
6、卫星天线可拆卸，支持更换车载和手持全向天线；

	26 
	■
	
	防护等级≥IP68。
投标文件中提供具有 CMA 标识的第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件，同时提供检验检测机构资质认定网上审批系统中关于检测机构的CMA资质查询截图。备注：检测报告中需体现防尘防水性能参数。

	27 
	■
	
	具有防爆功能，并取得Ex ib ⅡC T4 Gb / Ex ib ⅢC T130℃ Db认证标志。投标文件中提供证书扫描件加以证明。

	28 
	★
	
	卫星电话须具备工信部颁发的型号核准证，投标文件中提供型号核准证证书扫描件证明；

	29 
	●
	双模单兵图传设备（4G/5G+自组网）
	提供HDMI视频和3.5mm音频接口；
支持加入国家局、总队、支队任一方发起的指挥调度会议，可随时接受任一方发起的实时音视频调度；
提供网口，支持WiFi、蓝牙接入，支持接入4G/5G公网；
提供移动端APP和PC端WEB管理工具，支持拓扑呈现、设备和链路状态监测、数据配置等功能。

	30 
	■
	
	1、操作便捷、支持一键式开机、随地架设；
2、配置全向天线情况下,视距场景与图像自组网基站间传输距离≥4km，且无线传输速率≥4Mbps；
3、支持1420-1520MHz工作频段。中心频点可调，5/10/20MHz频宽可调，频点可自动与图像自组网基站保持同步；
4、发射功率：≥1W，支持双发双收；
5、防水等级≥IP67；
6、满足-30℃~+65℃；
7、工作时长：≥6小时，待机时长≥12小时；
8、支持北斗定位；
投标文件中提供具有 CMA 标识的第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件，同时提供检验检测机构资质认定网上审批系统中关于检测机构的CMA资质查询截图。备注：检测报告需体现以上2-8项性能参数。

	31 
	●
	视频分割器（4路）
	将输入的4路CVBS/VGA//HDMI/DVI分割压缩到一个显示单元上，以1920*1080P格式输出到平板/投影显示器件上；
可随意调整显示窗口的位置、大小等；
窗口有序叠加；
支持KVM功能，内置USB切换，能对视频图像和USB连接设备进行同步切换；
预按管理方便快捷；
单路信号可设置多种显示组合；
对图像的亮度、对比度、饱和度、色度等参数的调整；
可以多种显示方式切换，可以实现单幅全屏，多幅满屏，画外画平铺模式，画中画，窗口透视，窗口叠加缩放，窗口漫游等多种显示模式；

	32 
	●
	混合视频矩阵(17进17出及以上)
	机架式设计，采用单卡单路式模块化结构，支持热插拔，在标准工业机箱结构内，支持17路信号输入，17路信号输出异形路数；
板卡支持CVBS、YPBPR(无需任何转接)、VGA、DP、HDMI1.3、HDMI1.4、HDMI2.0、DVI、DVI PLUS、DVI（HDCP）、3G-SDI、HD-SDI、HDBaseT、Fiber、IP码流等信号，支持独立3.5mm音频接口；
支持RS232,TCP/IP，触摸显示屏，红外遥控器等多种切换方式；
支持高清4K分辨率图像输入输出切换显示，最高支持4096*2160@60hz输入输出，输入支持音频加嵌、内嵌选择；
支持1080PHDBaseT传输距离不小于100米,支持3840*2160@30hzHDBaseT传输；
支持光纤网络传输距离可从500-200000米；
每种输入输出板卡均可以通过软件和硬件拨码开关2种方式调节分辨率，可调节分辨率不低于20种；
支持图像位置、大小、亮度、对比度、色度、图像剪切、相位移动等像素通过软件调节，最小单位1像素的调节；

	33 
	●
	
	提供二次开发接口，协助需方使用上位机软件、平板、手机等完成对矩阵设备的远程云控制；
支持断电场景自动存储保护、开机自动恢复记忆功能；
支持3D图像倍频修复、临近像素复读处理和3D去除隔行处理功能进行图像修复功能；
支持CVBS、YPBPR、VGA，SDI，DVI卡均可支持3.5mm音频输入输出，音视频同步切换。
支持降升频处理、临近像素修复处理和模糊处理实现图像降频处理功能；
IP板卡支持H.264、H.265解码，可对各品牌IP标准摄像机、各品牌专用编码端进行解码，具备同时处理4路4K、9路1080P、16路720P的解码能力；

	34 
	●
	HDMI视频矩阵（16进16出）
	输入接口HDMI*16
输出接口HDMI*16
音频加嵌3.5MM*16
音频解嵌3.5MM*16
视频格式4K*2K@30Hz
HDMI兼容HDMI1.4
显示方式自定义拼接模式、复制模式，交叉显示模式，切换速度无缝秒切
控制方式可视化按键，红外遥控，RS232局域网，WEB、第三方（中控）
控制软件专业控制软件
控制接口RS232 IN*1+RS232 OUT*1+LAN*1
RS-232波特率:115200,数据位:8,停止位:1,无奇偶校验
电源DC12V5A
电源功耗≤30W
静电保护人体模型：±8kV (空气放电),±4kV(接触放电)
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第24包：信通物资第二批
	序号
	货物名称
	数量
	分项最高单价
	所属行业

	1 
	图形处理器
	3台
	2.6万元
	工业

	2 
	机载宽/窄自组网模块
	1套
	10万元
	工业

	3 
	机载式窄带自组网模块
	1套
	5万元
	工业

	4 
	语音自组网模块
	2套
	5.5万元
	工业

	5 
	小型侦察穿越无人机
	2架
	0.64万元
	工业

	6 
	双光侦查无人机（快速建模）
	1架
	4.7万元
	工业

	7 
	双光侦查无人机
	2架
	5.1万元
	工业

	8 
	▲多功能无人机
	2架
	32.5万元
	工业

	视频演示：本包别需提供多功能无人机视频演示资料，具体要求详见评分内容。

	序号
	重要性
	货物名称
	技术参数及要求

	1 
	■
	图形处理器

	显示屏：≥16英寸OLED，屏幕分辨率≥2560*1600，屏幕刷新率≥240Hz；
处理器：核心数≥24、频率≥5.4GHz、三级缓存≥36MB、最大热设计功耗≥160W；
内存容量：≥64GB DDR5；
显卡：CUDA内核≥10496个、显示核心频率≥1597MHz、显存容量≥24G、显存位宽≥256bit、满功耗≥175W；硬盘容量：≥2TB高速SSD；
有线RJ45网络：≥2.5G；
无线网卡：≥双天线Wi-Fi 7；
USB-A接口数：≥3个。

	2 
	■
	机载宽/窄自组网模块
	模块传输性能：单跳无线传输速率≥80Mbps，级联6跳之后最末带宽≥8Mbps；搭配全向天线，在通视场景下与图像自组网基站之间传输距离不小于30公里，且两端带宽≥4Mbps；

	3 
	■
	
	模块组网方式：支持点对点、点对多点、多点对多点，自动多跳中继；无图像自组网基站的情况下，模块与模块、模块与自组网单兵图传间也可独立组成MESH网；可与支队现有宽带自组网基站互联互通；
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	■
	
	模块工作频段：支持1420-1520MHz工作频段。中心频点可调，10MHz和20MHz频宽可调，频点可自动与支队现有图像自组网基站保持同步；发射功率2～4W，支持双发双收；
模块接口要求：防水航空网口≥1个，MESH天线口≥2个，支持WiFi；

	5 
	●
	
	模块实战使用：操作便捷、支持一键式开机、开机即用；防护等级≥IP67；工作温度-30℃~+65℃；支持仅北斗定位；整机≤350g；支持移动端APP和PC端WEB管理工具，支持拓扑呈现、设备和链路状态监测、数据配置等功能；

	6 
	★
	机载式窄带自组网模块
	语音自组网机载模块须具备工信部颁发的型号核准证（投标文件中提供型号核准证证书扫描件）。
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	■
	
	所投产品符合DMR/PDT标准，频率范围350-400MHz，能够兼容所有标准制式的PDT/DMR标准对讲机。能够与用户现有的DMR/PDT标准对讲机通联，并提供不少于3款用户现有对讲机测试报告（现有对讲机型号：Samhoo森虎SPH6035、HYT海能达PD780G、天津712 TCB-C-236D、万格VR8820）。 适配大疆M350或M30T无人机。

	8 
	●
	
	防水、防尘性能良好，≥IP68工业防护标准。
支持PDT/DMR标准同频中继模式（终端工作在直通同频中继模式，收发频率相同）。
（投标文件中提供具有 CMA 标识的第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件，同时提供检验检测机构资质认定网上审批系统中关于检测机构的CMA资质查询截图。备注 ：检测报告中需体现防尘、防水等级、支持PDT/DMR标准同频中继模式性能。）
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	■
	
	联网链路空口规则符合PDT/DMR标准协议规则，开机即可实现多基站之间自动联网；最大支持32节点； 
（投标文件中提供具有 CMA 标识的第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件，同时提供检验检测机构资质认定网上审批系统中关于检测机构的CMA资质查询截图。）
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	●
	
	发射功率：5W/10W/25W，功率可调；
支持一键式开机、预设频率，操作便捷；
内置北斗定位模块，支持北斗定位，支持北斗定位信息显示及传输。
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	■
	
	频率范围350-400MHZ；级联延时：≤0.5s（级联4跳之后）；信道间隔：12.5KHz；频率容限：±1ppm；声码器：AMBE++/NVOC；工作温度：-30℃～+60℃；阻塞≥84dB；
杂散响应抑制≥70dB；互调响应抑制≥70dB。

	12 
	★
	语音自组网模块
	窄带自组网基站须具备工信部颁发的型号核准证（投标文件中提供型号核准证证书扫描件）。
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	■
	
	所投产品符合DMR/PDT标准，频率范围350-400MHz。能够与用户现有的PDT标准对讲机通联。能够与用户现有的窄带自组网电台互联互通。所投产品符合DMR/PDT标准，频率范围350-400MHz，能够兼容所有标准制式的PDT/DMR标准对讲机。能够与用户现有的DMR/PDT标准对讲机通联，并提供不少于3款用户现有对讲机测试报告（现有对讲机型号：Samhoo森虎SPH6035、HYT海能达PD780G、天津712 TCB-C-236D、万格VR8820）。
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	■
	
	防水、防尘性能良好，≥IP68工业防护标准。
支持PDT/DMR标准同频中继模式（终端工作在直通同频中继模式，收发频率相同），4路独立的射频接收通路；
（投标文件中提供具有 CMA 标识的第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件，同时提供检验检测机构资质认定网上审批系统中关于检测机构的CMA资质查询截图。备注 ：检测报告中需体现防水、防尘等级、支持PDT/DMR标准同频中继模式性能及独立的射频接收通路数量）
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	●
	
	发射功率：10W/25W/45W，功率可调；
支持一键式开机、随地架设、预设频率，操作便捷；
支持单呼、组呼、全呼等语音通信方式。能够兼容所有标准制式的PDT/DMR标准对讲机；
支持内置北斗定位模块，支持北斗定位，支持北斗定位信息显示及传输。
内置4G或5G公网通信模块；
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	■
	
	支持频率不复用的条件下不少于7台设备自组网，且联网链路空口规则符合PDT/DMR标准协议规则，开机即可实现多基站之间自动联网；最大支持32节点。
（投标文件中提供具有 CMA 标识的第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件，同时提供检验检测机构资质认定网上审批系统中关于检测机构的CMA资质查询截图。）
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	●
	
	频率范围350-400MHZ；级联延时：≤0.5s（级联4跳之后）；信道间隔：12.5KHz；频率容限：±1ppm；声码器：AMBE++/NVOC；工作温度：-30℃～+60℃；阻塞≥84dB；
杂散响应抑制≥70dB；互调响应抑制≥70dB。 重量：＜4.5kg
显示屏：≤2.0英寸
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	●
	小型侦察穿越无人机
	飞行器：
起飞重量：约377 克；
尺寸：长 ≤185 毫米，宽 ≤212 毫米，高 ≤64 毫米;
最大上升速度：≥6 米/秒 （普通挡），≥9 米/秒 （运动挡）；
最大下降速度：≥6 米/秒 （普通挡），≥9 米/秒 （运动挡）；
最大水平飞行速度：（海平面附近无风）≥8 米/秒 （普通挡），≥16 米/秒 （运动挡），27 米/秒（手动挡）；
最大起飞海拔高度：≥5000 米；
最大抗风速度：≥10.7 米/秒（5 级风）；
工作环境温度：-10℃ 至 40℃；
悬停精度
垂直：±0.1 米（视觉定位正常工作时）±0.5 米（GNSS 正常工作时）；
水平：±0.3 米（视觉定位正常工作时）±1.5 米（GNSS 正常工作时）；
机载内存：≥46GB；
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	●
	
	相机：
影像传感器：1/1.3 英寸影像传感器；
有效像素≥1200 万；
镜头：
视角（FOV）：155°；
等效焦距：12 mm；
光圈：f/2.8；
对焦点：0.6 米至无穷远；
图片格式：JPEG；
视频格式：MP4（H.264／H.265）；
视频最大码率：130Mbps；
支持文件系统：exFAT；
色彩模式：普通模式D-Log M 模式；
拍摄视角：支持标准、广角、超广角三种模式；
其他要求：
电池容量：≥2150 毫安时；配置1块智能飞行电池；
存储：配置256GB存储卡；
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	●
	
	云台：
稳定系统：单轴机械云台（俯仰轴）；
结构设计范围：俯仰：-95° 至 90°；
可控转动范围：俯仰：-85° 至 80°；
最大控制转速（俯仰）：100°/s；
角度抖动量：±0.01°；
遥控器
最长续航时间：约 10 小时；
工作环境温度：-10℃ 至 40℃；
充电环境温度：0℃ 至 50℃；
充电时间：2 小时；
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	■
	双光侦查无人机（快速建模）
	小型四旋翼无人机，配置广角、中长焦、长焦相机

	22 
	●
	
	相机：广角相机影像传感器尺寸≥4/3 CMOS，有效像素≥2000万；中长焦有效像素≥4800万；长焦有效像素≥4800万
云台：3轴机械云台（俯仰、横滚、平移），可转动范围俯仰≥-90°-+35°，角度抖动量≤±0.007°
感知系统：全向双目视觉系统，辅以机身底部三维红外传感器
激光模块：正入射量程≥1800 米（1 Hz）@20% 反射率目标
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	●
	
	飞行器要求：外形尺寸（折叠）≤261×114×139mm；裸机重量（带桨叶）≤1229 克；最大起飞重量≥1420g，最大飞行海拔高度≥6000 米；悬停精度：垂直≤±0.1m；水平≤±0.1m。
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	■
	
	飞行要求：最大水平飞行速度≥21m/s，最大上升速度≥10m/s，最大下降速度≥8m/s，最长飞行时间≥45分钟，最大可抗风速不低于12m/s；
（投标文件中提供具有 CMA 标识的第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件，同时提供检验检测机构资质认定网上审批系统中关于检测机构的CMA资质查询截图。备注：检测报告中需体现飞行要求性能）
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	●
	
	电池：容量≥6700mAh，工作环境温度范围： -10℃-40℃。
遥控器：自带显示屏幕，支持外置电池，最大信号有效距离≥25000m，支持标准 HDMI，接口同步视频输出。
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	●
	
	提供1人次的《民用无人机驾驶航空器操控员执照》多旋翼培训及考试服务。提供不少于一年的飞行保险服务（包括机身损失险、第三方责任险、飞手意外险，无人机机身在保额内不限次数免费维修或置换，第三方责任险保额≥100 万，飞手意外险保额≥50 万）。

	27 
	●
	
	原厂机载算力盒子及配件包×1套（重量≤125克，算力不低于100TOPS）、原厂配套智能飞行电池×5块、原厂电池管家×1个、原厂4G图传模块×1个、桌面充电器（100W）×1个、100W充电器AC线×1根、螺旋桨×3对、安全箱×1个、256G 极速TF内存卡×1 张。
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	■
	双光侦查无人机
	小型四旋翼无人机，配置可见光+红外双镜头
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	●
	
	相机：红外相机传感器分辨率≥640×512@30Hz，支持数字变焦且变焦倍数≥28，支持点测温、区域测温等测温方式；可见光相机有效像素≥4800 万，视角≥82°，对焦点：1m 至无穷远，混合变焦倍数≥112倍，最大照片尺寸≥8000×6000 ， 录像分辨率 ≥3840x2160、30fps。
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	●
	
	云台：3轴机械云台（俯仰、横滚、平移），可转动范围俯仰≥-90°-+35°，角度抖动量≤±0.007°
感知系统：全向双目视觉系统，辅以机身底部三维红外传感器
激光模块：正入射量程≥1800 米（1 Hz）@20% 反射率目标
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	●
	
	飞行器要求：外形尺寸（折叠）≤261×114×139mm；裸机重量（带桨叶）≤1229 克；最大起飞重量≥1420g；最大飞行海拔高度≥6000 米；悬停精度：垂直≤±0.1m；水平≤±0.1m。
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	■
	
	飞行要求：最大水平飞行速度≥21m/s，最大上升速度≥10m/s，最大下降速度≥8m/s，最长飞行时间≥45分钟，最大可抗风速不低于12m/s；（投标文件中提供具有 CMA 标识的第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件，同时提供检验检测机构资质认定网上审批系统中关于检测机构的CMA资质查询截图。备注：检测报告中需体现飞行要求性能）
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	●
	
	遥控器：自带显示屏幕，支持外置电池，最大信号有效距离≥25000m，支持标准 HDMI，接口同步视频输出。
电池：容量≥6700mAh，工作环境温度范围： -10℃-40℃。
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	●
	
	提供1人次的《民用无人机驾驶航空器操控员执照》多旋翼培训及考试服务。提供不少于一年的飞行保险服务（包括机身损失险、第三方责任险、飞手意外险，无人机机身在保额内不限次数免费维修或置换，第三方责任险保额≥100 万，飞手意外险保额≥50 万）。
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	●
	
	配件：原厂配套喊话器×1个、原厂探照灯×1个、原厂4G图传模块×1个、原厂智能飞行电池×5块、原厂电池管家×1个、桌面充电器（100W）×1个、100W充电器AC线×2根、螺旋桨×3对、安全箱×1个、256G 极速TF内存卡×1 张。
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	■
	多功能无人机
	结构要求：
1、四旋翼无人机，折叠尺寸≤长500mm*宽500mm*高500mm；
2、机身重量≤5.5kg，最大起飞重量≥15kg，最大载重≥6kg；
3、上升速度≥10米/秒；水平飞行速度≥25米/秒；飞行时间≥50分钟，抗风速度≥10米/秒；（投标文件中提供具有 CMA 标识的第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件，同时提供检验检测机构资质认定网上审批系统中关于检测机构的CMA资质查询截图。备注：检测报告中需体现飞行要求性能）
4、支持北斗定位服务，具备全向避障功能；
5、内置夜航灯、毫米波雷达、激光雷达（360度扫描）等功能；
6、支持输出彩色飞行辅助影像，通过实时呈现环境画面辅助飞行操作，提升飞行安全性；
7、防护等级不低于IP55
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	■
	
	相机要求：
1、相机具备变焦、广角、红外等镜头；同时具备激光测距、近红外补光灯等功能；
2、变焦镜头像素≥4000万、变焦倍数不低于400倍、广角镜头像素≥4800万、热成像镜头像素≥640*512；激光测距传感器测距≥3000米；
3、防护等级不低于IP54；重量≤950g；镜头须与飞行器兼容适配；
4、提供不少于1年配套的相机保险服务（服务期内相机维修无需再支付其他额外的费用）
遥控器：
1、重量≤1.2kg，显示屏≥7 英寸，支持触控功能，内置电池续航时间≥3.5小时；
2、具备HDMI输出接口，具备4G图传模块，支持北斗定位服务
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	●
	
	抛投设备：
1、尺寸≤80*100mm；重量≤320g；
2、单次起飞可≥4次物资投放，每个抛投钩抛投重量≥2kg。
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	●
	
	探照设备：
防护等级不低于IP54；重量≤800g；须与飞行器兼容适配；
额定功率≥120瓦；最高中心照度不低于40 lux @ 100 米；
3 轴云台（俯仰，横滚，平移）；可控转动范围：俯仰-120°至 +60°，平移±320°。
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	●
	
	喊话设备：
1、防护等级不低于IP54；重量≤700g；须与飞行器兼容适配 ；
2、额定功率≥30瓦；最大声压级不低于129 分贝 @ 1 米；
3、支持录音喊话、实时喊话、文本喊话、文件播放。
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	■
	
	云端建模：
1、提供2年期使用权，支持远程控制、智能任务规划、航线管理；
2、可实时重建二维模型，边飞边建模，成果精度满足 1:500 比例尺；
3、存储空间不低于2T，直播时长不低于34000分钟，建图数量不低于56000张。
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	●
	
	三维制作模块：
1、处理器核心数≥24、频率≥5.4GHz、三级缓存≥36MB、最大热设计功耗≥160W；
2、CUDA内核≥10496个、显示核心频率≥1597MHz、显存容量≥24G、显存位宽≥256bit、满功耗≥175W；
3、运行存储 ≥96G、主存储器≥4T 固态；
4、屏幕尺寸≥18英寸、电池容量≥96Wh；
5、制图软件：标准版1套；支持可见光精准高效二三维重建以及激光雷达的数据处理；每小时可处理约 500 张照片，单块任务仅需 30 至 40 分钟即可完成。
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	■
	
	1、 提供不少于1年配套RTK定位和无人机保险服务（服务期内维修无需再支付其他额外的费用、第三方责任险每年保额不低于100万）；
2、 无人机运输箱1个，原厂飞行电5块，电池箱1个，遥控器1个、遥控器外置电池2块，不低于256G极速内存卡1张，原装桨叶不少于6对、双云台组件1个、第三云台组件1个，飞行器和遥控器均配备4G图传套装（与飞行器同品牌）含流量卡（2年免费服务，每月不低于50G）。 
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	●
	
	提供CAAC中型多旋翼无人机驾驶员执照培训及考证服务（视距内2人、超视距1人），CAAC中型多旋翼无人机教员执照培训及考证服务（1人）。


三、报价要求
本项目各包投标人须根据采购内容和要求，报出各包投标总价，总价不得超过对应包别最高限价，同时报分项单价，各部分分项单价不得超过采购需求列明的分项最高单价，否则将导致投标无效。投标报价为完成所投包别项目的全费用价格，包含完成所投包别项目所发生的一切费用。
四、视频要求（第23、24包）
1.投标视频是投标文件的组成部分。本项目视频演示均采用播放视频形式进行演示。投标人自行录制演示视频并刻录拷贝U 盘；
2.本项目演示内容均采用播放视频形式进行演示，投标人自行录制演示内容并刻录拷贝U 盘,投标人须确保所递交的U 盘绿色安全无任何病毒，所摄视频格式应采取通用可播放的视频格式。因投标人U 盘或视频格式问题导致无法播放的，由投标人自行承担一切风险和责任；演示资料（U 盘）须包含投标人名称且加盖公章，经密封后（标记以下信息：合肥市消防救援支队2025年度消防装备采购项目（第23、24包）第   包（投标人全称）视频资料），送至地点：同开标地点。投标演示资料未送达指定地点，不予接收。
3.送达时间：须在开标时间前六十分钟至开标时间，否则不予接收，任何导致在开标时间前未接收到U 盘的，由投标人自行承担一切风险和责任；
4.评审现场根据投标人网上递交加密电子投标文件的送达先后顺序依次播放视频；
[bookmark: _GoBack]5.投标人对视频产品真实性负责，视频内容将作为产品验收重要依据。项目评审结束后视频演示资料（U 盘）不予退还。
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