第4标包：高倍数泡沫消防车

★1.符合GB7956.8-2014《消防车第8部分：高倍泡沫消防车》标准要求。高倍泡沫消防车由高倍泡沫发生装置，泡沫混合系统和其他高倍数泡沫消防车必要的部件组成。
2.整车主要技术参数
2.1改装后整车外形尺寸(长×宽×高)米≤12×2.55×4 ；
2.2车辆最大总质量：满足GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》或GB 7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》相关规定，总质量不大于底盘厂公告允许总质量的97%；
2.3排放标准：国六；                                                                  
2.4比功率≥10kw/T；
2.5最高车速：≥90km/h
3．底盘主要技术参数
3.1底盘：底盘应为原厂单排或双排座，原厂取力器。
3.2驱动形式≥8×4；                                                                                                                                                                                        
▲3.3发动机额定功率≥425kw；
3.4变速箱：选用包括但不限于全自动变速箱、智能半自动变速箱或手自一体变速箱。
3.5油箱容积≥300L，柴油；
3.6底盘设置ABS（防抱死制动系统）或EBS（电控制动系统），设置限速器，配置子午线钢丝胎或真空胎，胎压监测系统和前后保险杠等设备，发动机及主要部件监测系统；
4.驾乘室主要技术参数
4.1布局结构：平头前翻转单排双门或四门双排，全钢框架焊接结构，带液压缸倾翻、带安全锁止装置，电动液压泵；
4.2座位设置：主座椅为气囊减震；
▲4.3安全设置：整车设置三点式安全带（并有安全带未系报警功能），乘员室内外表面不应有尖角或锐利边缘，设置合理的防磕碰、防脚踢等防护装置，可能发生碰撞的部位应采用软化处理；上下车踏板设置照明装置（踏板中间的水平照度≥5Lux），同时具备防滑功能；
4.4空气呼吸器架设置：设置数量：驾驶室为单排的≥2个（空呼器架同时兼容6.8-9L两种规格气瓶的空呼，可不放在驾驶室内）；驾驶室为双排的≥4个（必须为独立式空呼器座椅，空呼器架同时兼容6.8-9L两种规格气瓶的空呼）；
4.5驾驶室设备
4.5.1除原车设备外，加装全车总电源开关，加装取力器控制开关，警报器、警灯开关。
4.5.2设置冷暖空调，收音机、车载USB接口，预留电源接口（220V、12V、24V）。
4.5.3配备360度全景影像，倒车摄像头和驾驶室内监视器等设备（监视器屏幕≥10 英寸）；行车记录仪内存不小于256G。
4.5.4配备车载电台（符合GA.T1366-2017警用数字集群通信系统移动台技术规范，符合应急指挥窄带无线通信网(ePDT)最大程度兼容警用数字集群(PDT)通信系统系列标准。工作频率范围350-400MHz，支持PDT数字集群接入，能够接入宁夏消防救援总队350M数字集群管理平台统一管理；投标人自行开通接入采购单位350M数字集群系统，并将ID号注册到系统；需与采购单位现有350M数字集群系统的12个组群互联互通）。
4.5.5配备北斗卫星定位装置（符合JT/T 794-2019、JT/T 808-2019、JT/T 1076-2016、JT/T 1078-2016、GB/T 19056-2021、接入端口：7878、前、后、左、右和驾驶室摄像头≥5路、具备出动、途中、到场、返队、出水、停水、执勤、驻防等消防状态上传功能、CAN通讯功能≥1路、串口以上通讯功能≥3路、能同时满足RS232/RS485通讯、具备集成防撞系统（ADAS）、驾驶行为分析（DMS）、支持全车雷达等辅助产品、具备一键报警sos功能和实时抓拍、录制车内外场景、路况图片、视频功能、具备采集解析CAN上行驶信息功能，具备视频存储支持加密处理，具备低功耗睡眠功能，显示屏内存≥1G，容量存储器≥8G，提供SDK二次开发包，能接入北斗消防综合管理服务平台、仅支持北斗功能。
4.5.6配备倒车告警蜂鸣器、车门及安全带蜂鸣报警器。
4.5.7警报器功率≥100W。
4.5.8配备电动电热后视镜，电热广角镜，右侧望地镜，前下视镜等。
4.5.9为后排座椅的成员设计用于固定身体的扶手，扶手牢固可靠。
4.5.10配备车载平板电脑支架
5.车厢主要技术参数
5.1车身颜色符合GB/T3181中规定的R03红色，符合《国务院办公厅关于国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌有关事项的通知》（国办发【2018】114号）、《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消【2019】76号）等要求；
5.2器材箱采用模块化设计，所有器材均设置有固定装置，器材应根据功能成模块化布置。器材放置设置有铭牌标识，根据需求方便取放，器材分类整合，合理有效利用空间，方便运输及取放，重型器材放置于低位，所有器材均设有固定装置，符合消防员作战实际需要。
5.3各器材箱带有LED照明灯，随器材箱门开关。
5.4器材箱内饰板为光面高强度耐磨钢或铝合金板，厚度≥2mm。
5.5车厢的骨架为全铝合金型材焊接式结构或搭接式结构，外蒙皮为铝合金板粘接技术。
5.6车顶护栏采用铝合金材质，车顶喷涂车用防滑漆，保证人员行走安全。
5.7梯架和爬梯：多功能可滑动式铝合金拉梯架，可放置15米金属拉梯，液压翻转装卸装置；可实现单人地面操作；爬梯梯蹬具备防滑功能，快捷、安全、可靠。
5.8车身灯具：车顶前面设置红色警灯（位于驾驶室顶端），功率≥100W；车顶外侧设置红色爆闪警灯LED光源;车顶内侧加装LED照明灯带实现车顶全照明，所有外置车灯、灯具均须加装防护罩；在车顶尾部安装电控搜索灯，具备360°旋转功能。
5.9器材厢采用铝合金锁卷帘门，拉杆式条型把锁（非按钮锁）、一点式拉带、两点式固定座，配备器材箱照明灯，所有卷帘门应在任意位置能停留，轨道运行顺畅（无影响使用的卡顿情况），钥匙通用，设置行进途中器材箱门开启、车门开启声光自动报警装置（可在驾驶室内联动提示）。
5.10脚踏板（侧面翻版）材质：铝合金材料。
5.11脚踏板（侧面翻版）结构：采用铝合金型板和铝合金骨架，承重≥150kg，双重锁定功能；
5.12脚踏板（侧面翻版）放下后朝向消防车前和后方位置应有警示灯闪烁；
5.13脚踏板（侧面翻版）作为易损件，投标人须对其可靠性和维修服务进行详细说明。
6.电、气路系统
6.1电路系统：电气设备均须符合国家相关标准；警灯、爆闪灯为红色；所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合标准、规范的铭牌标志，显示值采用中国通用图标符号和计量标准，各类标牌牢固、清晰；
6.2消防控制系统及仪表板：对各消防部件智能化控制，整体设置于车尾不能与出水口同侧；控制面板上所有手柄、按钮、开关和指示灯应标注有永久中文标识；显著位置设有管路布置图及操作、维护说明；可以直观、准确读取液位、转速、压力、真空压力、水泵转速等；控制机构的各项信息采用液晶屏幕显示，操作按钮为按键式（为保证可靠性，不得设置为触摸屏操作）；
6.3快速充气充电装置：安装快速充电装置，可对车辆蓄电池进行智能充电，对制动储气罐进行智能充气补气，可自动分离，也可手动分离；
▲6.4出水操作在同一位置完成。可在驾驶室或泵房位置，完成出水的全部操作：启动发动机、挂取力器、调整转速等。
7.消防泵
▲7.1额定流量≥165L/s；
7.2引水形式：自动；
7.3引水时间≤100s；
7.4吸水深度≥7m；
7.5最大真空度≥85KPa；
7.6持续稳定运转时间≥6h。
8.消防炮
8.1额定流量≥80L/s；
▲8.2射程：水≥75m，泡沫≥60m；
8.3水平回转角度≥360°；
8.4俯角≤-7°，仰角≥45°。
9.高倍数泡沫发生器
9.1高倍数泡沫发生器为风力驱动型，全不锈钢材质；
9.2工作压力范围0.4-1.0MPa；
▲9.3发泡倍数范围：201～1000，并符合泡沫生产商的公布值；
▲9.4：50％析液时间≥5min ；
▲9.5发生器数量≥4个。
9.6高倍数泡沫产生器的喷头应进行耐水冲击试验，在压力为最大工作压力1.1倍的水压下连续喷射10min，喷头应无损坏，松动。
10.高倍泡沫车显示负压的真空表采用压力真空联用表。
11.泡沫比例混合系统
11.1全自动电子式泡沫比例混合器：混合比为全自动调节，混合比精度要求：1.0%至7.0%
11.2具备自动、手动模式选择，泡沫液泵具备自动停机
11.3具备自动清洗模式，可实时显示水流量等信息内容
11.4持续稳定运转时间≥6h。
12液罐
12.1总容量≥18000L，泡沫液罐≥8000L；
12.2结构：带纵横防荡板，防荡板隔出的单腔容积不大于2m³，内部维修人孔方便进出，罐体防渗漏、防腐蚀，罐体防渗漏保修≥10年；
12.3材质：罐体材质要求采用304不锈钢或优于304不锈钢材质的高强度不锈钢材料或高分子复合材料，内外经严格的多道防腐处理；
12.4顶板、侧板、隔板厚≥3mm；
12.5底板厚≥4mm；
12.6罐人孔口径≥400mm，设有弹簧加载快速打开盖装置，人孔罐盖在罐内压力大于0.1Mpa时可自动泄压。
13.管路系统
13.1不同进出水管路及泡沫液管路采用不同颜色区分；
13.2吸水管路：配备DN150吸水口及配套吸水管，采用内扣式接口，配不锈钢滤网，扪盖密封，并安装蝶阀启闭；
13.3液罐注水口：不少于2个DN80注水口，卡式雄性接口，安装滤网，带闷盖；
13.4出水口：不少于2个DN80常压出口，带闷盖；高倍数泡沫发生输出管路不少于2个；
13.5放余水管路：在管路和水泵最低位置加装放余水管，分别设置球阀，便于由外部启闭；
13.6防冻系统：消防泵、外露阀门（油路）和管道等过水部件应有保温或加温装置，以保证消防泵和阀门在零下25℃以下的低温环境中正常工作，保温或加温装置的启动应在消防车驾驶位置实现操作。
13.7自保系统：驾驶室内可操作，喷淋安装位置合理，确保消防车驾乘室、轮胎等关键部位的保护，保护范围覆盖整个车底部并能冷却轮毂和轮胎内侧。
14.其他要求
14.1整车按国家标准配齐随车设备和附表器材，设备布置合理，固定牢靠；
14.2交付使用单位时，燃油、尿素等添加液处于满液状态；
14.3首次保养（含材料、人工、差旅等）免费。
15.随车文件（包括但不限于以下内容）
15.1产品检验报告1份；
15.2产品自愿性认证证书1份 ；
15.3整车合格证1份 ；
15.4整车使用操作维修说明书1份；
15.5整车标准上牌照片1张；
15.6随车附件、工具清单(含随车装备)1份；
15.7消防车跟踪服务卡1份；
15.8服务质保手册1份；
15.9底盘使用操作维修手册1份；
15.10底盘发动机号码拓印件2套；
15.11底盘号码拓印件2套；
15.12车载消防泵国家认可的检测机构出具检测报告1份；
15.13消防泵原产地证明1份；（如投标产品为国产设备无需提供）
15.14消防泵使用操作维护说明书1份；
15.15车载消防炮的检测报告和使用操作维护说明书各1份；
15.16消防炮原产地证明1份；（如投标产品为国产设备无需提供）
15.17高倍数泡沫产生器的检测报告和使用操作维护说明书各1份；
15.18底盘证明书(进口底盘提供进口报关单/底盘原产地证明)1份（如投标产品为国产设备无需提供）
以上提供的各种说明书应为中文。
16.随车附件（不少于以下内容）
16.1水带（型号20-65-20）10 盘。
16.2水带（型号20-80-20）20 盘。
16.3泡沫导管 ≥25 米，导管直径与泡沫产生器相同
16.4 导流式直流喷雾水枪 2 支 
16.5干粉灭火器 1 具 ≥5kg，ABC干粉
16.6 集水器 1 个 
16.7 分水器 3 个 
16.8 吸水管扳手 2 把 
16.9 橡皮锤 1 把 
16.10地下消火栓扳手 1 把 
16.11 高倍数泡沫发生器 ≥4个 
16.12异径接口 ≥2 个 满足车辆水带、水枪转换需求
16.13水带护桥 2 副 橡胶材质
16.14水带包布 8 个 
16.15 水带挂钩 8 个 
16.16 消防斧 1 把 
16.17可充电式手提照明灯 2 个 
16.18 吸水管 ≥8 米 
16.19 滤水器 1 个 
16.20 备用轮胎 1 个 
16.21 三角警示牌 1 块 
16.22 警戒带 1 盘 
16.23 铁铤 1 把 
16.24 铁锹 1 把 
16.25 底盘随车工具 1 套 
16.26 轮胎打气套管 1 根 
16.27 车轮止动楔 4 块 
16.28 防滑链 1 套
16.29 千斤顶 1 个
16.30防冻服装全套≥6套
16.31泡沫液桶≥1支
16.32混合器吸液管（包括插入管）≥1根












第16标包
消防摩托车（全地形四驱）

★1.用于山岳、地震等救援人员紧急救助和撤离任务；
▲2.1发动机类型：4冲程双顶置凸轮轴直列四缸发动机或涡轮增压三缸发动机或其他更优发动机；
▲2.2排量：≥900ml；
2.3燃油系统：电喷；
2.4变速系统：自动；
▲2.5驱动方式：具备高性能两驱、四驱功能，配备四驱锁；
2.6悬挂：前悬挂为双A臂式悬挂、搭配稳定杆或优于该配置；后悬为挂拖曳臂式悬挂、搭配稳定杆或优于该配置；
2.7制动4轮液压盘式制动，前轮三活塞卡钳、后轮双活塞卡钳、铝合金刹车卡钳；
2.8前后轮胎：32*10英寸/10*14英寸；车轮：铸铝，尺寸：≥14英寸；
▲2.9尺寸：功能长×宽×高(mm)≥4000×1800×1700；
2.10轴距(mm)≥3300；
2.11油箱容量(L)≥40；
2.12离地间隙（mm）≥400；
2.13额定载客（人）≥4人；
2.14配有载物货架，负载≥65kg；
▲2.15后部配有快速连接系统；
3.车厢主要技术参数
3.1颜色为消防红，按照消防救援车辆涂装要求涂装外表，涂装前应与使用单位对接确认；
3.2全焊接一体式防翻滚架、强化轮毂和箱式结构的冲压钢A臂，增强整车车架强度及耐用性；
4.驾乘室主要技术参数
4.1高效电子助力转向；
4.2多功能方向盘，带有电子避震控制按键；
4.3手套触摸显示屏，内置GPS地图，具备循迹功能；
4.4智能手机连接方式为：蓝牙和USB，配备车载通信耳机，音频设备不低于以下配置：2个高音喇叭，2个前置扬声器，外部放大器≥400W；
4.5集成液晶信息中心：宽屏数字显示屏，≥7.5英寸，界面显示速度表、转速表、里程表、时钟、燃料表、冷却液温度、电压表、驱动模式显示、维修指示器和代码、安全带提醒灯等内容；
4.6日间行车灯；近/远光为高亮度LED白光，尾灯、刹车灯为高亮度LED红光；
4.7拼接式环抱桶型座椅（4向可调）、四点式安全带；
4.8配备350-400MHz工作频率范围的车载台，支持PDT数字集群接入，按照需求频点要求办理频点写入，确保与总支队语音互通；
4.9警报器功率≥100W；
5.其他要求：
▲5.1配备可装载摩托车拖挂，拖车最大允许车速≥50km/h；拖车外形尺寸需满足该全地形摩托车；最大载重：≥2T；轮胎参数：195/70R15C；车身材质：高强度锰钢；刹车形式：四轮10寸电刹；
5.2每车配消防器材不低于以下要求：地上扳手1把、大斧1把、全尺寸备胎1个、折叠锹1把、脱困板（长度≥1米）2块；不低于4公斤手提式干粉灭火器2具；照明灯：车辆前进方向加装额外高亮LED照明灯，功率≥100W；高压打气泵；配置沙漠指引旗杆（长度≥4米）及固定装置；安全头盔4顶；
5.3随车资料：整车合格证复印件、技术参数表各1份；整车使用操作说明书（中文三套），附操作演示示范光盘；整车电路布线图、电器原理图、维修线路图各3份（提供电子和纸质）。























第28标包
消防员隔热防护服

★符合XF 634-2015《消防员隔热防护服》标准；包括隔热上衣（带空呼背囊）、隔热裤、隔热头罩（带头盔）、隔热手套以及隔热脚套等部件；

▲1.整体热防护性能TPP值≥28 cal/cm2；
2.隔热上衣与隔热裤重叠部分≥200mm；
3.外层
▲3.1阻燃性能：损毁长度不应大于 100 mm。续燃时间不应大于 2s，且不应有熔融、滴落现象。
▲3.2断裂强力经、纬向干态断裂强力不应小于650N。
▲3.3撕破强力：  经、纬向撕破强力不应小于100N。
3.4剥离强力： 如复合层能够与基材分离，则经、纬向剥离强力不应小于 9 N/30 mm。
3.5热稳定性能: 经热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率不应大于 10%，且不应有变色、脱层、炭化、熔融和滴落现象。
3.6耐静水压性能:耐静水压不应小于 17 kPa。
3.7耐弯折性能:经耐弯折性能试验后，不应出现复合层材料或纤维脱层、脱落现象，且经、纬向断裂强力不应小于500 N。
3.8抗辐射热渗透性能:内表面温升达到 24℃的时间不应小于 60s。
4.面料隔热层：
▲4.1阻燃性能：损毁长度经向、纬向≤100mm；续燃时间经向、纬向≤2s；
4.2热稳定性能：经、纬向尺寸变化率不应大于 10%，且不应有变色、炭化、熔融和滴落现象
5.舒适层
▲5.1 损毁长度不应大于 100 mm，续燃时间不应大于 2 s，且不应有熔融、滴落现象。
5.2断裂强力：经向、纬向≥450N；
6.隔热头罩：
6.1经防雾处理；
6.2水平视野≥105°；
6.3无色透明视窗透光率≥85 %；
6.4浅色透明视窗透光率≥18%；
7.隔热手套灵活性≥3 级；
8.质量≤6kg；

消防员避火防护服

★包括但不限于上衣，背带裤，防火手套，防火靴，大视野防紫外线头罩，空呼器背囊，镀金面屏等；面料应采用碳纤维防火布材料或优于该材质，由碳纤维防火外层、防隔热辐射层、碳纤维防火隔热层、耐热防水透气层、碳纤维针刺毡、隔热防火层、纯棉衬里等七层组成；可在避火服内佩戴空气呼吸器；

▲1.整体火焰和辐射热防护性能：TPP≥55cal/cm2；
▲2.接缝断裂强力≥780N；
3.避火服的质量（包括隔衣裤、隔热头罩、隔热手套和靴子）≤10kg；
4.整体组合层面料抗火焰燃烧性能：在温度为1000℃火焰上燃烧30s后，其内表面温升不超过25℃；
5.整体抗热性能：人体模型着装在模拟火场温度1000℃条件下，30s后其表面温升不超过13℃；
6.防火手套性能灵巧，二指以上结构手套灵活性≥3级；
7.防火外层
7.1阻燃性能：续燃时间0s，损毁长度≤10cm；
▲7.2经向断裂强力：≥650N；
▲7.3纬向断裂强力：≥650N；
▲7.4经向撕破强力：≥90N；
▲7.5纬向撕破强力：≥80N；
7.6热稳定性能：经热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率仅1%，且没有有变色、脱层、炭化、熔融和滴落现象；
8.各对称部位应基本一致，面料表面应平整，不应有破损、防护服外贴条应齐全，不应有部件欠缺；
9.每套配备防护箱1个；
10.面屏应提供 1：1 备份；
11.具有大、中、小尺寸可选，供货前需要与采购人对接具体型号需求。

二级化学防护服

★符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准；包括带帽连体衣、防化手套、防化胶靴（具备防砸防穿刺功能）组成，与外置式正压式消防空气呼吸器配合使用。应采用连体式半封闭结构，除面部裸露，其余部位采用密封形式。

▲1.撕裂强力≥30N；
▲2.接缝强力≥200N；
3.防酸渗透性能：面料在二甲基硫酸盐≥60min、氨气≥60min、氯气≥60min、氰氯化物≥60min、羧基氯化物≥60min、氢氰化物≥60min”；
4.阻燃性能：损毁长度≤10cm，续燃时间≤10s；
5.阴燃时间≤10s 且无熔滴；
6.耐热老化性能：125℃×24h 不粘、不脆；
7.耐寒性能：-25℃×5 min，折叠 180 度无裂痕；
8.靴底耐刺穿性能≥900N；
9.靴底的电绝缘性能≥5000V，且泄露电流小于3mA；
10.重量≤5kg；
11.具有大、中、小尺寸可选，供货前需要与采购人对接具体型号需求；


一级化学防护服

★符合XF 770-2008《消防员化学防护服装》标准；全密封连体式结构，包括大视窗的连体头罩、化学防护服、正压式消防空气呼吸器背囊、化学防护靴、化学防护手套等。同正压式消防空气呼吸器、冷却设备、消防员呼救器及通信器材等设备配合使用；
▲1.整体气密性≤300Pa；
2.贴条的粘附强度≥1kN/m；
3.工作温度：-60℃～+93℃；
4.存储温度：-20℃～+25℃；
5.储存期：≥8年；
6.阻燃性能：经纬向有焰燃烧时间≤10s，经纬向无焰燃烧时间≤10s，经纬向损毁长度≤10cm；
▲7.拉伸强度：经纬向拉伸强度≥10kN/m；
▲8.撕裂强力：经纬向撕裂强力≥80N；
9.耐热老化性能（125℃×24h）：不粘、不脆；
▲10.接缝强力：经纬向接缝强力≥600N；
11.耐寒性能：无裂纹；
12.面料抗化学品渗透性能
12.1二甲基硫酸盐≥60min，氨气≥60min，氯气≥60min，氰氯化物≥60min，羰基氯化物≥60min，氢氰化物≥60min。
12.2硫酸（液态）≥480min，氢氧化钠（50%液态）≥480min，氰化氢（气态）≥480min，苯（液态）≥480min，甲苯（液态）≥480min，三氯乙烯（液态）≥480min，四氯化碳（液态）≥480min等；
13.面料接缝部位抗化学品渗透性能
13.1二甲基硫酸盐≥60min，氨气≥60min，氯气≥60min，氰氯化物≥60min，羰基氯化物≥60min，氢氰化物≥60min；
13.2硫酸（液态）≥480min，氢氧化钠（50%液态）≥480min，氰化氢（气态）≥480min，苯（液态）≥480min，甲苯（液态）≥480min，三氯乙烯（液态）≥480min，四氯化碳（液态）≥480min等；
14.化学防护手套
14.1耐热老化性能（125℃×24h）：不粘、不脆；
14.2耐寒性能：无裂纹；
▲14.3耐刺穿力≥22N；
14.4灵巧性能≥3级；
14.5抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐≥60min，氨气≥60min，氯气≥60min，氰氯化物≥60min，羰基氯化物≥60min，氢氰化物≥60min；
14.6抗化学品渗透性能：硫酸（液态）≥480min，氢氧化钠（50%液态）≥480min，氰化氢（气态）≥480min，苯（液态）≥480min，甲苯（液态）≥480min，三氯乙烯（液态）≥480min，四氯化碳（液态）≥480min等；
15.化学防护靴
15.1耐热老化性能（125℃×24h）：不粘、不脆；
15.2抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐≥60min，氨气≥60min，氯气≥60min，氰氯化物≥60min，羰基氯化物≥60min，氢氰化物≥60min。
15.3抗化学品渗透性能：硫酸（液态）≥480min，氢氧化钠（50%液态）≥480min，氰化氢（气态）≥480min，苯（液态）≥480min，甲苯（液态）≥480min，三氯乙烯（液态）≥480min，四氯化碳（液态）≥480min等。
▲15.4靴底抗刺穿力≥1200N；
▲15.5抗切割性能：靴面经抗切割试验后不被割穿；
15.6电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄露电流≤0.5mA；
15.7防滑性能：始滑角≥15°；
15.8防砸性能：静压力试验和冲击试验后间隙高度≥15mm；
15.9耐寒性能：无裂纹；
16.大视窗的连体头罩：
▲16.1具备防雾、除雾功能；
16.2抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐≥60min，氨气≥60min，氯气≥60min，氰氯化物≥60min，羰基氯化物≥60min，氢氰化物≥60min；
16.3抗化学品渗透性能：硫酸（液态）≥480min，氢氧化钠（50%液态）≥480min，氰化氢（气态）≥480min，苯（液态）≥480min，甲苯（液态）≥480min，三氯乙烯（液态）≥480min，四氯化碳（液态）≥480min等；
17.重量≤8kg；
18.外观质量
18.1面料表面应平整，不应有破洞、气泡、脱层、表面露布、死褶现象；
18.2化学防护靴不应有脱齿弹边、脱空、开胶、喷霜、过硫、欠硫现象；
18.3化学防护服的外贴条应整齐，不应有部件欠缺；
19.经洗消可重复有限次使用；
20.具有大、中、小尺寸可选，供货前需要与采购人对接具体型号需求。

特级化学防护服

★符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准；两件式，外层为玻璃纤维镀铝隔热防护服，内层为气密型防化服；包括防护服、防化靴、防护手套等，服装背部设置背囊，可佩戴正压式消防空气呼吸器。
▲1.外层阻燃性能：损毁长度≤100mm，续燃时间≤2s，且不应有熔融、滴落现象；
▲2.外层断裂强力：经向、纬向≥650N；
3.外层耐静水压性能：≥20kPa； 
▲4.整体气密性:≤240Pa ；
5.粘附强度:≥ 0.8kN/m；
6. 排气阀气密性:≥20s； 
▲7.拉伸强度:经向、纬向:≥9kN/m；
8.耐热老化性能(125℃× 24h) 不粘、不脆；
9.阻燃性能(有焰燃烧时间) :≤ 10s；
10.阻燃性能(无焰燃烧时间) :≤10s；
11.阻燃性能(损毁长度) :≤10cm；
12.接缝强力:≥250N
13.耐寒性能(-25℃× 5min) :无裂纹；
14.耐刺穿力(手套) :≥22N
15.灵巧性能(手套) XF7-2004表9规定的1 级要求；
▲16.靴底抗刺穿性能:≥1100 N；
17.电绝缘性能：击穿电压≥5000V，且泄漏电流应≤3mA。
18. 防滑性能：始滑角≤15°
19.防砸性能：一级化学防护靴靴头分别经10.78kN 静力试验和冲击锈质量为23kg、落下高度为300 mm 的冲击试验后，其间隙高度均≥19 mm；
20.质量:≤8kg;
21外观质量： 面料表面应平整，不应有破洞、气泡、脱层、表面露布、死褶现象。化学防护靴不应有脱齿弹边、脱空、开胶、喷霜、过硫、欠硫现象。化学防护服的外贴条应整齐，不应有部件欠缺。面料表面平整，无破洞、气泡、脱层、表面露布、死褶现象。化学防护靴无脱齿弹边、脱空、开胶、喷霜、过硫、欠硫现象。化学防护服的外贴条整齐，无部件欠缺。

化学防护手套

★符合XF 770-2008《消防员化学防护服装》标准；

1.耐热老化性能（125℃×24h）：不粘、不脆；
2.耐寒性能：无裂纹；
▲3.耐刺穿力≥22N；
4.灵巧性能≥3级；
5.抗化学品渗透性能：
5.1二甲基硫酸盐≥60min，氨气≥60min，氯气≥60min，氰氯化物≥60min，羰基氯化物≥60min，氢氰化物≥60min；
5.2硫酸（液态）≥480min，氢氧化钠（50%液态）≥480min，氰化氢（气态）≥480min，苯（液态）≥480min，甲苯（液态）≥480min，三氯乙烯（液态）≥480min，四氯化碳（液态）≥480min等；
6.具有大、中、小尺寸可选，供货前需要与采购人对接具体型号需求；

防高温手套

★符合XF7-2004《消防手套》的要求；
1.采用防火碳纤维材料或优于该材质；
▲2.耐热温度≥600℃；
3.具有大、中、小尺寸可选，供货前需要与采购人对接具体型号需求；

防刺穿手套

★符合GB24541-2022《手部防护 机械危害防护手套》标准；
1.应采用高强度乙烯纤维或优于该材质；
▲2.耐切割性（指数）≥5；
3.耐磨损性（摩擦次数）≥2000次；
4.耐撕裂性≥50N；
▲5.抗穿刺能力≥100N；
6.具有大、中、小尺寸可选，供货前需要与采购人对接具体型号需求；






防低温手套
▲1.适用温度范围：-160℃至-270℃；
2.具有大、中、小型号区别，供货前需要与采购人对接具体型号需求。






防火防冻服

1.符合GB/T38300-2019《防护服装冷环境服装》要求，整套防护服包括耐低温手套、耐低温面罩、耐低温服、耐低温靴以及包装箱等，空气呼吸器可内置使用。具有保温、防静电、阻燃、防水透气性能，能够防护冷冻液飞溅，在冷冻空气中长时间工作无变硬和变质等影响；
2.三层组成，两层为由绝缘材料，内层材料具备高保温性；
3.适用温度：-160℃至-270℃的低温场所；
4.具有大、中、小型号区别，供货前需要与采购人对接具体型号需求。
5.经向断裂强力≥1000N；
6.纬向断裂强力≥500N；
7.经向撕破强力≥120N；
8.纬向撕破强力≥55N；
9.视野（隔热头罩性能）：左右水平视野≥105°，上视野≥7°，下视野≥45°；
10.视窗透光率（隔热头罩性能）：透光率≥90%；
▲11.综合有效热阻／（ｍ２·Ｋ／Ｗ）≥0.54；
12.透气性（ＡＰ）／（ｍｍ／ｓ）＞100；
▲13.材料阻燃性能：损毁长度≤70mm、阴燃时间≤1S、无滴落物。
▲14.耐寒性能：经-100℃、5min后，应无裂纹。

消防员防蜂服

★符合XF 3008-2020《消防员防蜂服》标准要求；应采用连体式。
▲1.本体面料抗蛰刺力≥0.4N；
2.阻燃性能
2.1损毁长度≤100mm；
2.2续燃时间≤2s；
▲3.断裂强力：经向.纬向≥650N；
▲4.撕裂强力：经向.纬向≥60N ；
▲5.接缝断裂强力≥500 N；
6.表面抗湿性能≥3级；
7.拒油性能≥3级；
8.头罩视野
▲8.1总视野保留率≥70 %；
▲8.2双目视野保留率≥55%；
9.防护手套
9.1抗蛰刺力≥0.6N；
9.2撕破强力≥50N；
9.3灵巧性能≥4级；
10.防护靴
10.1靴底抗刺穿性能≥900N；
10.2击穿电压≥5000V；
10.3泄露电流≤3mA；
11.质量≤5kg（不含储运箱），配备专用仪器储运箱，防水、防尘、防撞击；
12.具有大、中、小型号区别，供货前需要与采购人对接具体型号需求。
电绝缘装具

★符合GB/T 6568-2024《带电作业用屏蔽服装》标准要求；包括电绝缘服、电绝缘靴、电绝缘钳、电绝缘手套、电绝缘拉杆等部件

1.电绝缘服
1.1拉伸强度：经向.纬向≥300N；
▲1.2撕破强力：经向.纬向≥55N；
1.3阻燃性能：损毁长度≤100mm，续燃时间≤2s；
▲1.4耐压电压性能≥20kV；
1.5经耐热老化性能试验后不粘不脆；
2.电绝缘手套
2.1电绝缘性能≥10kV；
2.2最高使用电压≥12kV；
3.电绝缘靴
3.1抗穿刺性能≥300N；
▲3.2电绝缘性能≥10kV；
4.电绝缘钳
4.1剪刃口硬度≥55 HRC；
4.2电绝缘性能≥10kV；
4.3剪柄（橡胶）耐电压≥10kV；
5.电绝缘拉杆
5.1节数≥3；
5.2工作高度≥4.5m；
5.3绝缘电压≥10kV；
6.整套质量≤10kg；
7.配备专用仪器储运箱，防水、防尘、防撞击。

消防员降温背心

★符合XF 1265-2015《蓄冷型消防员降温背心》要求；
1.由外层、隔冷层、舒适层等组成；
2.外层面料阻燃性能：经、纬向损毁长度≤100mm，续燃时间2s；
3.外层面料断裂强力：经、纬向≥350N；
4.外层面料撕破强力：经、纬向≥25N；
5.外层面料热稳定性尺寸变化率：≤1.0%；
▲6.蓄冷剂相变热：≥200kJ/kg；
▲7.总蓄冷量：≥300kj；
8.降温袋承受≥490N静压负重，不应出现破损；
9.外层接缝断裂强力≥350N；
10.降温背心接触温度≥5℃；
11.质量≤2kg。





第29标包
自生氧氧气呼吸器

1.该器材又称化学氧氧气呼吸器或化学氧呼吸器，采用化学制氧原理，无压缩气瓶，由面罩、呼吸管、化学药罐等组成；
2.整机重量≤15kg；
3.连续工作时间≥4h；
4.面罩采用快插设计，为大视野全面屏，配置除雾装置或防起雾功能，通话膜片，HUD显示或呼吸监控，可显示报警信息和剩余容量；
5.使用温度-5℃~+60℃，贮存温度-15℃~+60℃；
6.电子元件具有防爆性能，不低于Ex ia IIC T4；
7.防护等级≥IP67；
8.报警装置具备声光报警，报警声≥90dB，内置跌倒报警和手动报警，具有中文显示界面；
9.外壳采用阻燃材料、满足防静电要求、抗冲击；
10.吸气温度≤38℃；
11.吸气二氧化碳浓度≤0.5%，开始或结束前极短时间内二氧化碳浓度≤1%；
▲12.呼气阻力≤400Pa；
▲13.吸气阻力≤300Pa；
▲14.氧气含量大于21%。
15.每套配备不少于2套训练药罐。



移动供气源

★符合XF1261-2015《移动式长管呼吸器》标准；配置运输架（带万向轮，具备锁紧功能），可将卷盘、软管、面罩、气瓶、气阀总成、应急装置等部件集成于运输架；

1.气密性：1min内压力的下降≤0.2MPa；
2.报警功能
2.1连续声响时间≥15s；
2.2报警声响≥90dB；
▲3.最大供气流量≥250L/min；
4.静态压力≤500Pa；
▲5.耐高温性能呼气阻力≤1000Pa；
▲6.耐低温性能呼气阻力≤1000Pa；
7.动态呼吸阻力
▲7.1吸气阻力≤350Pa；
▲7.2呼气阻力≤850Pa；
8. 碳纤维复合气瓶
8.1数量≥4个；
8.2配置压力表；
8.3单瓶容积≥9L；
8.4气瓶爆破压力≥102Mpa；
▲8.5气瓶（4个）与同一减压器连接，允许每次更换2个气瓶而不中断供气，具备余气报警功能；
9.气瓶安全阀：安全膜片爆破压力≥40MPa；
10.气管
10.1数量≥3根；
10.2主管≥30m；
10.3分管各≥10m；
10.4气管内径范围 8-12 mm；
10.5爆破压力≥4MPa；
▲11.面罩性能：总视野≥70%；
▲12.面罩安装声音放大器；
13.吸入气体中二氧化碳含量≤1%；
14.减压器：输出最大流量≥800L/min，安全阀开启压力与全排气压力应在减压器输出压力最大设计值的110%-170%范围内，关闭压力不小于减压器输出压力最大值；
15.总质量≤50kg。





强制送风呼吸器

★包括送风主机、电池、过滤罐、导气管、全面罩、腰带等部件；过滤罐按照 GB 2890-2022《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》检测需过滤类型分别为E、k、CO、H2S，能到达二级标准。

1.密合型面罩泄露率≤0.05%；
▲2.面罩呼吸阻力≤100pa；
3.全面罩
3.1总视野≥70%，
▲3.2双目视野≥55%，
3.3下方视野≥35%；
3.4镜片透光率≥80%；
▲4.供气流量≥100L/min；
5.风机使用时间：60-240min；
▲6.可同时安装过滤罐数量：≥3个；
7.配备腰带及腰垫；
8.备独立包装，具备手提和肩背功能。






消防过滤式综合防毒面具

★符合GB-2890-2022《呼吸防护自吸过滤式防毒面具》标准要求；包括全面罩、导管、过滤件等

1.全面罩
1.1续燃时间≤0s；
1.2泄漏率≤0.05%；
1.3总视野≥70%；
▲1.4双目视野≥55%；
▲1.5吸气阻力≤40Pa；
▲1.6呼气阀阻力≤100Pa；
2.导管长度≥800mm；
3.过滤件
3.1每套各提供不同类型的综合过滤件≥2种；
3.2每套各提供不同类型的多功能过滤件≥2种；
3.3过滤件防护时间≥ 2级。



第34标包
山岳救助头盔（绳索救援头盔）

1. 抗冲击性能：5kg钢锤自1m高度自由落下冲击头盔，头模所受冲击力的最大值≤3780N；
▲2.耐穿透性能：3kg钢锥自1m高度自由下落冲击头盔，钢锥与头模不接触；
▲3.侧向刚性：对帽壳侧向加压430牛顿，卸载后变形≤15mm；
4.帽托附件性能：加500N静压力，帽托等附件不断、不裂、不脱、延伸≤25mm。

山岳救援服

1.应采用分体式；
2.外件应采用聚酯纤维机械弹面料或优于该材质，背面贴合TPE薄膜，防水透湿5K；
3.内件应采用高密度尼龙防绒面料或优于该材质；
4.内胆填充蓄热羽绒，含绒量≥90%；
▲5.外件撕破强力≥10N；
6静水压：洗前大于50kPa，洗后大于40kPa。
7.帽口、下摆、袖口可调节；
8.分体救援裤防风、防泼水，高密度弹力，背面贴合涤氨磨毛布；






速降手套

1.应采用真皮或更优材质；
2.手掌和其他高磨损区域应采用加厚结构；
3.单只重量：≤120g；
4.手套本体应环形延伸，并超出腕骨不少于25mm，五指全包裹式；

登山鞋

1.应采用中帮款式,帮高≥210MM；
2.具备防水、防滑、透气、耐磨等性能；
3.配置骨架稳定系统、外侧支撑和全脚掌稳定骨架等；
4.鞋头应采用加厚防撞设计，采用TPU或优于该材质封塑加固，保护脚趾；
5.设置鞋带防松脱锁扣,可分区系带；
6.鞋材：采用上等防水牛皮或优于该材质作为鞋面材质，鞋面二层及以上材质，采用GTX或GORE-TEX的防水透气速干面料作为内里；
7.鞋舌：连体鞋舌；
8.鞋底：采用防滑大底稳定结构，中底内置TPU稳定垫片；
9.外底耐折性能：连续屈挠30000次，切口增长≤4mm；
10.单只重量：≤750g；
11.颜色黑色和蓝色相加，供货前需要与采购人对接具体型号；
12.尺寸根据要求进行匹配；





第36标包
脚踏带
1.脚踏带可与手式上升器连接使用，长度具备调节功能；
2.最大长度125cm；
▲3.承重：≥150KG；
4.重量≤90g；
5.材质：尼龙、钢；
6.产品长度≥1100mm；

绳梯

1.节数：≥4节，每级均有耐磨垫；
2.长度：≥110cm；
3.材质：尼龙（或优于该材质）；
4.质量：≤150g；
▲5.承载力：≥1500N；




自停式凸轮下降器

★符合EN 12841:2006-C、EN 341:2011-2A标准；
1.具备自停、自锁功能；
2.应采用铝合金（或优于该材质）；
3.操作手柄应具备自动回旋和制动功能，可控制下降速度和制动；内部设置标注有绳索导向标记、设置防装错齿轮，可防止绳索错误安装；
4.工作负荷：≥200kg；
5.重量：≤600g；
▲6.允许通过绳索直径：10-11.5mm；
▲7.长轴强度≥23KN；
▲8.短轴强度≥9KN；
9.开口拉力≥8KN；

手式上升器

★符合XF494-2023《消防用防坠落装备》要求；
1.具备止滑功能；
2.可单手操作，打开凸轮；
3.凸轮槽数量≥3个；
4.手柄下方挂孔数量≥2个；
5.适用绳索直径：8-13mm；
6.质量≤200g；
▲7.工作负荷≥5kN；

游动止坠器

1.游动止坠器
1.1具备锁定功能；
1.2可在直径10-13mm的绳索上自由上下移动，发生坠落时立即锁止；
1.3配备胶套；
1.4重量≤450g；
2.双人救援使用势能吸收器
2.1数量≥1个；
2.2配备织带保护器；
2.3长度≥35cm；
2.4工作负荷≥250kg；
2.5重量≤230g；

游动止坠器专用势能吸收器

1.配合移动止坠器使用，两端设置织带保护器，用于将连接器固定到位并保护织带免受磨损；
▲2.完全延展长度≥40cm；
3.质量≤300g；
▲4.最大负荷≥250kg；




电动上升器

1.额定载荷：≥220 kg；
▲2.最大安全负载：≤280 kg；
3.绳索要求：需符合EN1891标准的10-13 mm静态/半静态绳索过载限制；
▲4.上升速度：负载220kg，0-32m/min；
5.下降速度：负载220kg，0-74m/min；
6.充电时间：≤80min；
7.工作温度：-20℃到60℃；
8.噪音等级：≤82 dB；
9.重量：≤15kg（含内置电池）；
10.配置上升器≥1台、电池≥2块，充电器1个；
11.具备安全自锁功能；
12.具备电量显示功能；
13.具备过热保护功能；
14.遥控距离≥300m；

动力绳

★符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准要求；
1.直径≥10.5mm；
2.重量≤68g/m；
3.绳芯一体、核芯一体，绳索表皮无滑动；
▲4.冲坠次数≥10；
▲5.冲坠力≥7KN；
▲6.动态延展率≤37%；
7.绳子两端收尾以裹紧的橡胶或塑料套管；

静力绳（50米/盘，φ10.5mm）

★符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准要求；
1.直径≥10.5mm；
2.承重部分由连续纤维材料制成，采用夹心绳结构；
3.重量≤130g/m；
4.技术性能
▲4.1破断强度≥22KN；
4.2外皮滑动：≤3mm ；
4.3表皮占比：≤35.3% ；
▲4.4绳芯占比：≥64.7%；
4.5延伸比：≤5%；
4.6坠落次数≥5，冲击力≤6kN；
4.7静力延展率≤10%；
4.8缩水率≤3.3%
5.绳子两端收尾以裹紧的橡胶或塑料套管。

安全绳（50米/盘，φ12mm)

★符合XF 494-2023 《消防用防坠落装备》标准要求；
1.每根长度≥50m；
2.绳体直径12mm；
▲3.破断强度≥50kN；
4.夜间具有反光功能；
▲5.绳身结构≥26股绳芯支撑。

静力绳（50米/盘，φ9mm）

★符合EN1891或EN892标准；
1.每盘长度≥50m；
▲2.断裂强度：≥24kN；
3.重量：≤54g/m；
4.延展率：≤4.7%；

细辅绳（10米/盘，φ3mm）

1.直径≥3mm；
2.长度≥10m；
3.质量≤20g/m；
4.承受拉力≥3.2 kN/m；




消防轻型安全绳

★符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。
1.每根长度≥20m：
2.直径≥9.5mm；
▲3.破断强度≥24kN；
4.收尾方式：使用同种材料的细绳扎缝50mm，在扎缝处热封，扎缝处包以裹紧的金属内环或塑料套管；
▲5.经204℃±5℃的耐高温性能试验后，安全绳不应出现熔融、焦化现象；

消防通用安全绳

★符合XF494-2023 《消防用防坠落装备》标准；
▲1.安全绳应为连续结构，主承重部分应由连续纤维做成，采用夹心绳结构，表面应无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀；
▲2.每根长度≥20m；
3.绳体直径≥12.5mm；
▲4.破断强度≥40KN；
5.当承重达到最小破断强度的10%时，1%≤延伸率≤10%；
6.绳的两端应采用绳环结构可与安全钩连接，并用同种材料的细绳扎缝≥50mm，在扎缝处热封并采用橡胶或塑料套管裹紧；

牛尾

1.适用于绳索作业的个人保护、工作点的定位、过结点的保护、手式上升器的连接等，与抓结配合使用；
2.长度：≥0.7m；
3.直径：≥10.5mm；

绳索救助班组必配装备

★包括静力绳、“8”字环、D型钩、梨型安全钩、鸡爪绳、扁带、绳索救援手套、双向滑轮、单向滑轮、手式上升器、右脚上升器、胸式上升器、无柄上升器、防慌乱手控下降器、垫布、器材包、全身安全吊带、器材包。

1.静力绳
1.1数量≥1根；
1.2长度≥50m；
▲1.3最小断裂强度≥ 50kn；
2.“8”字环
2.1数量≥1个；
2.2最小断裂强度≥ 35 kn；
3.铝制D型钩
3.1数量≥2个；
▲3.2最小断裂强度≥ 30 kn；
3.3设置防钩挂锁鼻；
4.钢制D型钩
4.1数量≥2个；
4.2采用螺旋丝；
▲4.3最小断裂强度≥40 kn；
4.4设置防钩挂锁鼻；
5.梨型安全钩
5.1数量≥2个；
5.2采用螺旋丝；
▲5.3最小断裂强度≥ 30 kn；
5.4设置防钩挂锁鼻；
6.鸡爪绳（1.8m）
6.1数量≥2根；
6.2直径≥8mm；
6.3最小断裂强度 ≥16 kn；
7.扁带
7.1数量≥2条；
7.2长度≥120cm；
7.3最小断裂强度≥25kn；
8.绳索救援手套
8.1数量≥1付；
8.2应采用真皮或优于该材质，手掌加厚，手背透气；
9.双向滑轮
9.1数量≥1个；
9.2适用绳索直径≤13mm；
▲9.3工作负荷≥30 kn；
10.单向滑轮
10.1数量≥1个；
10.2侧板为移动式，可安装绳索或扁带；
10.3具备单向抓绳止停功能；
10.4适用绳索直径≤13mm；
10.5工作负荷≥20 kn；
10.6重量≤80g；
11.手式上升器
11.1数量≥1个；
11.2具备绳索防卡释放功能，能向下移动；
11.3适用绳索直径:8-13mm；
12.右脚上升器
12.1数量≥1个；
12.2具备自清理功能，可在污垢和结冰的绳索上使用，扁带可调节；
13.胸式上升器套件
13.1数量≥1套；
13.2适用绳索直径 8-13mm；
13.3具备绳索释放系统，含固定带和三角梅陇锁，可以直接兼容符合的三类安全吊带；
14.无柄上升器
14.1数量≥1个；
14.2可用于个人上升，提拉系统，抓绳等；
15.防慌乱手控下降器
15.1数量≥1个；
15.2绳索作业时具备自停、自锁功能；
15.3工作负荷≥150kg；
15.4设置动减速系统及额外摩擦装置；
16.垫布
16.1数量≥1块；
16.2尺寸≥（70×80）cm；
16.3四角设置固定孔；
17.器材包
17.1容量：≥30L；
17.2数量≥1个；
17.3应采用圆筒双肩背包；
18.全身安全吊带
18.1数量≥1个；
18.2工作负荷≥15KN；
18.3设置连接点≥5个；

万向单滑轮

★符合XF494-2023《消防用防坠落装备》要求；
1.采用大直径滑轮安装在密封的滚珠轴承上；
2.兼容绳索直径≤13mm；
3.滑轮直径≤40mm；
4.总质量≤300g；
5.工作负载≥20KN；
6.断裂负荷≥30KN；
7.移动侧板可实现分步打开；
▲8.应采用 360°可旋转挂点，侧板可打开直接嵌入绳索；




万向双滑轮

★符合XF494-2023《消防用防坠落装备》要求；
1.采用大直径滑轮安装在密封的滚珠轴承上；
2.兼容绳索直径≤13mm；
3.轮直径≤40mm；
4.总质量≤550g；
5.工作负载≥20KN；
6.断裂负荷≥30KN；
7.移动侧板可实现分步打开；
▲8.应采用 360°可旋转挂点，侧板可打开直接嵌入绳索；

高效单滑轮

★符合XF494-2023《消防用防坠落装备》要求；
1. 应采用移动侧板单滑轮；
2.兼容绳索直径≤13 mm；
3.滑轮直径≤30 mm；
4.总质量≤200g；
5.工作效率≥95%；
▲6.工作负荷≥30KN；




宽轨单滑轮

★符合XF494-2023《消防用防坠落装备》技术要求；
1. 采用移动侧板单滑轮；
2.兼容绳索直径≤13mm；
3.滑轮直径≤35mm；
4.总质量≤400g；
▲5.工作负荷≥30KN；
6.滑轮下方设置连接孔；

多功能滑轮

★符合XF494-2023《消防用防坠落装备》要求；
1.应具备万向结和滑轮的功能；
2.双面设置防误操作按钮；
3.应采用高强度铝合金材质或优于该材质；
▲4.滑轮尺寸≤45mm，
5.断裂负荷≥36KN；
6.兼容绳索直径≤13 mm；
7.总质量≤300g；




索道专用滑轮

1.采用大开口大直径；
2.滑轮直径≥55mm；
3.最大工作负荷≥5kN；
4.重量：≤1470g；

过绳结大滑轮

▲1.最小断裂强度≥44KN；
2.侧板顶端和滑轮之间的空间绳结可通过；
3.滑轮上设置上锁栓，可作固定点使用；
4.大直径滑轮尺寸≥55×60mm；
5.重量≤720g；

小号分力板

★符合XF494-2023《消防用防坠落装备》要求；
▲1.最小破断强度≥36KN，
2.操作负荷≤15KN，
3.孔数不限；
4.质量≤170g；


中号分力板

★符合XF494-2023《消防用防坠落装备》要求；
1.分力孔数量≥8个；
2.重量≤200g；
▲3.最小破断强度≥36kN；

大号分力板

★符合XF494-2023《消防用防坠落装备》要求；
1.孔数≥12孔；
2.每个孔径≥19mm；
▲3.最小破断强度≥36KN；
4.质量≤360g；




锚点固定带

1.须提供多种与锚点连接的方式（直接连接在锚点上或绕在合适的结构上）；
2.长度≥5m；
▲3.断裂负荷≥23KN；
4.质量≤350g；

短连接

1.应采用高强度聚乙烯纤维或优于该材质编织；
▲2.断裂负荷≥20KN；
3.每个独立编号，供货前需要与采购人对接具体长度及型号；
4.配备三段自动锁≥2个；

成形扁带

1.应采用高强涤纶或优于该材质；EN 566:2017;
2.编带宽11mm;
3.长度：≥120cm;
4.强度：22KN;
5.重量：≤60克:




可调式确定点连接扁带

★符合XF494-2023《消防用防坠落装备》要求；

1.可调节长度范围≥20-150cm；
▲2.最小断裂强度≥18KN；
3.宽度≥45mm；
4.质量≤400g；

短扁带
★符合XF494-2023《消防用防坠落装备》要求；

1.宽度≥8mm；
2.长度≥60cm；
▲3.断裂负荷≥22KN；
4.质量≤50g；






平板式尼龙扁带（80cm）

1.应高强度聚酯纤维材料或优于该材质；
2.长度≥80cm；
3.宽度≥15mm；
▲4.断裂负荷≥22kN；
5.重量≤200 g；

平板式尼龙扁带（60cm）

1.应采用高强度聚酯纤维材料或优于该材质；
2.长度≥60cm；
3.宽度≥15mm；
▲4.断裂负荷≥22kN；
5.重量≤100g；

平板式尼龙扁带（120cm）

1.应采用高强度聚酯纤维材料或优于该材质；
2.长度≥120cm；
3.宽度≥15mm
▲4.断裂负荷≥22kN；
5.重量≤350g；


钢缆锚点

1.钢缆直径≥7mm；
▲2.承重≥25KN；
3.长度≥100cm；
4.末端设置固定环；
5.最小断裂强度≥22KN；

主锁 (合金)

★符合XF494-2023《消防用防坠落装备》要求；
1.应采用7075 铝合金材质或优于该材质；
2.应采用三段自动扣上锁系统；
3.开口尺寸≥22mm；
▲4.纵向拉力≥25KN；
▲5.横向拉力≥8KN；
▲6.开口拉力≥7KN；
7.重量≤75g；

弯曲主锁

★符合 XF494-2023 《消防用防坠落装备》要求；
1.应采用碳钢材质或优于该材质；
2.双重或三重自锁系统；
▲3.长轴拉力：≥40KN；
▲4.短轴拉力：≥15KN；
▲5.开口拉力：≥12KN；
6.重量：≤215g；

铝合金O形主锁

★符合XF494-2023《消防用防坠落装备》要求；
1.应采用金螺纹锁扣；
▲2.开口尺寸≥20 mm,
▲3.纵向拉力≥25 kN，
▲4.横向拉力≥7kN；
5.质量≤80g；

丝扣锁

★符合XF494-2023《消防用防坠落装备》技术要求；
1.应采用铝合金材质（或优于该材质）丝扣锁；
2.开口尺寸≥1.5cm；
3.重量≤60g；
4.横向拉力≥8KN；
5.开口拉力：≥7KN；
6.纵向拉力≥22KN；



二段锁

★符合XF494-2023《消防用防坠落装备》技术要求；
1.重量≤75g
▲2.纵向拉力≥27kN
▲3.横向拉力≥8kN
▲4.开口拉力≥8kN
5.开口≥25mm；
6.应采用两段自动锁上锁方式； 

梅陇锁

1.应采用椭圆形钢制半永久锁扣；
2.重量：≤95g，
3.直径：≤8mm；
3.开口尺寸≥17mm；
▲4.纵向拉力：≥30KN；
▲5.横向拉力：≥10KN；

圆环
 
1.外径：≥70mm，
2.内径：≥45mm；
3.重量：≤155g
▲4.破断强度≥23kN；
自动制停张力系统操控器

1.挂点强度≥22KN；
2.释放或提拉重物的负载区间：30KG-150KG；
3.负载：≥200kg(下降速度最快2m/s，最大下降距离 100m）
4.侧板可打开；
5.工作效率≥90%；

装载凸轮的绳索机械抓结

★符合国家XF 494-2023《消防用防坠落装备》要求；
1.采用可开启凸轮式抓绳器；
2.具备任意位置安装或取下功能；
3.应设有未关闭指示功能； 
4.绳索兼容 9-13mm； 
5.重量：≤260g；





抓绳器

★符合国家XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准要求；
1.可在绳索的任何位置安装和拆除；
2.具备在有污垢和结冰的绳索上使用；
3.质量≤500g；


刚性抓结

★符合国家XF 494-2023《消防用防坠落装备》要求
1.应采用铝合金框架或优于该材质；
2.适用单绳或双绳；
3.单绳适用直径：10-11mm；
4.双绳适用直径：8-11mm；
5.重量≤200g；

滑轮锁扣

★符合国家XF 494-2023《消防用防坠落装备》要求
1.包括锁身、锁门、锁门转轴、锁套、锁鼻、滚轮、滚轮轴等；
2.应采用铝合金或优于该材质；
3.适用绳索直径：7—13mm；
4.最大工作负载：≥4kN；
5.效率：≥85%；
▲6.主要轴强度：≥20kN；
7.小轴强度：≥8kN；
8.开口强度：≥7kN；
9.设置三段自动扣上锁系统；


工作定位调节挽索（5m）

1.用于建立工作定位系统，作为防坠落系统的补充；
2.具备调节长度功能；
3.具备单挂点或双挂点模式使用；
4.绳索应可拆卸或更换；
5.绳索长度≥5 m；

工作定位调节挽索（10m）

1.用于建立工作定位系统，作为防坠落系统的补充；
2.具备调节长度功能；
3.具备单挂点或双挂点模式使用；
4.绳索应可拆卸或更换；
5.绳索长度≥10 m；

双勾挽锁

1.应采用铝合金双大钩，具备紧凑型势能吸收器的双挽索；
2.设置减震包，自动连接钩环，包芯绳连接臂等；
3.开口尺寸：≥60 mm；
4.纵向拉力：≥22KN；
5.长度≥1m；
6.重量≤1400g；


绳包

1. 应采用聚氯乙烯（pvc）夹网布材料或优于该材料；
2.具备衬垫背负功能，加厚腰带和弯型可调节肩带；
3.背负顶上设置直向提手≥1个，侧面横向提手1≥个；
4.绳包内设置1个拉链小件附袋，挂点≥5个；
5.设置ID卡位包盖；
6.尺寸：≤34×24×67cm；
7.容量：≥45L；
8.重量:≤1600g；






篮式担架

1.应采用锥形样式，材料选用不锈钢材质或优于该材质，底部成形结网样式，配备垫板，采用高密度聚乙烯板或优于该材质；
2.配置内部衬垫和紧固带，可拆卸肩带；
▲3.可拆分成2段，与漂浮套件搭配使用；
4.系带材质采用高强度聚合物材料（或优于该材质）；
5.外形尺寸：长≥1980mm，宽≥600mm，高≥170mm；
▲6.整体重量≤20kg；
7.配备连接环，断裂强度≥20KN；
8.挂点分布≥6，分布在两侧及尾部正中

4:1提拉释放系统

★包括万向滑轮组1套、8mm静力绳1条≥15 m，6mm抓结绳（2条）≥1.1米 、专业用包1个；

1.重量：≤1.5kg；
▲2.最小破坏力：≥36KN；
3.工作负荷；提拉人≥3KN；
4.提拉物体≥5KN；
5.最大绳索尺寸：≤8mm；
6.滑轮直径：≥25mm；
7.系统最大长度：≥4m；
8.倍力系统4:1可变5:1，安装抓结之后可变10:1；
多功能省力系统

1. 预设4：1或5∶1提升系统；
2.具备锁止功能，配备存放包1个；
3.安全工作负荷≥200kg；
▲4.断裂负荷≥45kN；
5.完全打开长度≥200cm；
6.完全收紧长度≤20cm； 
7.配备手提箱，包含拉绳1个，排水索环1个；
















第38标包
有毒气体探测仪

▲1.可同时检测氧气、硫化氢、一氧化碳、可燃气体等不少于4种气体；
▲2.实时显示气体浓度和仪器状态；
3.工作时间≥10h；
4.防护等级≥IP66；
5.自动校准和归零；
6.可清楚显示有害气体的低限、高限、时量平均浓度和短期时量平均允许浓度等；
7.侦检毒气时，具有实时报警功能；
8.报警方式不少于声、光、振动三种；
▲9.传感器寿命≥2年，提供免费标定一次服务；
▲10.检测范围：硫化氢：0-100ppm，氯气：0–50 ppm，可燃气：0-100%LEL，氧气：0-30%体积；


余震监测仪

1.整套设备主要由控制终端（主机）、余震监测仪、声光报警器组成。
2.配置主机1台，倾角余震监测仪≥8台；
3.主机
3.1屏幕≥8英寸；
3.2重量≤2kg；
3.3配置手腕带，满足能单手手持；
4.具备按键和触摸屏2种方式操控；具备拍照、录像以及存储功能，可显示被监测物体，视频画面可放大、缩小。显示屏可显示各监测仪电量、角度震动实时数值、各监控仪与控制终端（主机）连接状态、报警状态。
5.支持北斗定位功能；具备一键搜寻功能，可使各路监控仪自动报警，反向定位监控仪位置。
6.余震监测模块以及主机端具备联机状态指示、报警状态指示、电池电量指示、预警状态指示功能；
▲7.主机最多支持同时控制连接≥8个余震监测模块，具备无线连接功能，主机和余震监测模块开机可自动连接，无线传输距离≥800m；
8.具备智能管理云平台：具备联机同步功能和主机具有总控功能；在平台界面可查看设备的接入状态、实时探测信息、设备工作状态、电量信息等。
9.举报自动报警功能：当余震监测模块监测值达到预警阀值时自动发出声光报警并联动主机报警功能；监控值偏离设定值时，可自动报警，发出声光报警信号，并可通过按键手动解除报警信号。控制终端（主机）可与各余震监测仪（倾角监测器）实现联动报警监控。报警声响强度100dB，报警声可开启和关闭。
10.监测范围≥360°，最小识别分辨率≤0.01°，预警阀值可调节范围：0.3°、0.5°、1.0°、2.0°、4.0°、8.0°；
11.监测模块防护等级≥IP67；
12.工作时间：联机状态下主机、余震监测仪连续工作时间≥12h；
13.余震监测仪测量精度≤0.1°。
14.工作温度：-25℃至60℃；
15.配备安全防护箱；

漏电探测仪

1.检测频率范围：40Hz～70Hz的交流电压；
2.探测电压：60VAC～500 KVAC；
3.操作温度-30℃～+50℃；
4.重量≤280g；





可燃气体检测仪

1. 可检测事故现场的甲烷、天然气、液化气等可燃性气体；
▲2.测量范围：0-100%LEL；
3.具有防震、防爆、防冲击、防火外壳，不受无线电频率及电磁的干扰；
4.工作温度：-20至50℃；
5.防护等级≥IP66；
▲6.显示实时气体读数；
7.报警方式：震动及声光报警；
8.可充电锂离子电池，工作时间≥8小时；
9.配置不少于1个LEL传感器；
10.其他要求：采样方式为泵吸式。





水质分析仪

1.采用触摸式液晶显示屏，中文操作界面；
2.可多种pH标准缓冲溶液标定仪器，允许用户自建标液组；
3.具备自动识别五种标准溶液功能；
4.具备自动和手动温度补偿、自动校准、自动计算电极斜率功能；
5.具备储存、删除、打印、查阅功能，最多可贮存200套测量数据；
6.具有标准RS-232和USB接口，配合雷磁数据采集软件，可实现与PC连接；
7.采用高精度A/D转换芯片，配置精密级pH电极、精密级参比电极、精密级温度传感器保证仪器具有0.001级pH的测量精度；
8.测量参数：pH值、mV（ORP）、温度值；
▲9.测量范围：mV：（0.0~±2000）mV；pH：（-2.000~18.000）pH；温度：（-5.0~100.0）℃；
10.分辨率：mV：0.1mV/0.01mV；pH：0.1pH/0.01pH/0.001pH；温度：0.1℃；
11.基本误差：mV：±0.03%(FS)；pH：±0.002pH±1个字；温度：±0.2℃±1个字；
12.稳定性：0.002pH±1个字/3h；
13.温度补偿范围：（-5.0～105.0）℃；
14.被测溶液温度：（5.0～60.0）℃；


电子气象仪

1.可测量气压、海拔高度、温度、湿度、风向、风速、风力、热量等指数；
2.温度测量范围：最低温度≤-35℃，最高温度≥45℃；
3.准确度≤±2℃；
4.最大风速测量量程≥20.0m/s；
5.气压测量范围不低于：300hPa≤B≤1100hPa；
6.海拔高度范围：最低量程≤-100m，最高量程≥7000m；
7.风速准确度≤±3%；
8.温度准确度≤±1℃；
9.湿度准确度≤±3%RH；
10.配备安全防护箱；



电子酸碱测试仪

1.测试范围：0.00―14.00PH ；解析度：0.01PH；
2.精确度：±0.2mV；
3.温度修正：-50℃―80℃ ；准确度：±0.3℃；
4.具有可选择℃/℉单位；
5.重量≤300g；
6.测试范围：±499mV； 解析度：0.1mV；精确度：±0.2mV；





激光位移检测仪

1.整套设备包括控制终端，位移监控仪，倾角监控仪，望远瞄准镜，三脚架，充电器，防水防震包装箱等组成。
▲2.监测距离：最大监测距离≥100m；
3.激光发射器：激光数量≥2束激光；
4.具备激光探测调节功能；
▲5.控制终端可同时连接≥2个位移监控仪可同时工作、同步监测；
6.控制终端：采用全彩液晶显示屏，屏幕尺寸≥8英寸，具备2种操控方式，可通过显示屏显示位置信息，各监控仪电量、监控仪至被监测物距离及角度、各监控仪与控制终端连接状态、报警状态；
7.具备报警阈值调节、报警音量调节、充电、各监控仪报警信号及无线传输功能等，监控值偏离设定值时，可自动报警，发出声光报警信号，并可通过按键手动解除报警信号。控制终端可与各监控仪实现联动报警监控；
▲8.支持北斗定位功能具备一键搜寻功能，可使各路监控仪自动报警，反向定位监控仪位置；
9.具有拍照、录像以及存储功能；
10.具备智能管理云平台；
11.设置报警值和任意设定报警值两种方式。倾角监控仪具备快捷键设置≥7档固定报警，任意刻度值连续可调范围：0.1-90°；
12.报警声响强度≥124dB报警声可开启和关闭；
13.倾角监控仪测量精度≤0.1°；
14.位移监控仪测量精度≤1mm；
15.倾角监测三维立体（360度），监测X、Y、Z三轴显示，分辨率≤0.01°；
▲16.采用无线传输方式，通讯距离应≥500m；
17.连续工作时间≥12h；
18.工作温度：-20℃至60℃；
19.防护等级：≥IP66；


红外线水平仪

1.具备防震抗摔、防尘除水、智能芯片、电量警示、自动安平等功能，适用于多场景标线；
2.具备360°可视；
3.具备一键实现不同制式标线等功能；
4.可调节锁摆功能；
▲5.测量距离≥30m；
6.扩展工作范围5-120m；
7.激光等级：不低于2级、630-650纳诺米、≤10毫瓦；
8.产品净重≤1kg；
9.配备三角支架，激光光束警戒牌，收纳包；






软管内窥镜

★采用手持式一体化设计，配备多功能图像处理系统，具备拍照、录像、浏览、回访等功能，可与电脑进行USB连接。

1.角度锁定：窥头摇杆全方位随动控制，任意点定位，微动精准调节；
2.配备LED照明，亮度可调节；
▲3.景深范围；10-120mm ；
4.视场角；≥120°；
5.探头直径≤6mm；
▲6.窥头弯曲方向：360°转动；
7.窥头弯曲角度≥150°；
8.窥头转角控制应采用摇柄电动控制；
9.工作长度≥2m；
10.图片分辨率≥1280×720；
11.放大倍数：≥8倍；
▲12.具备“十”字模拟标尺功能；
13.工作温度-20℃～60℃；
14.显示器：应采用高清显示屏，尺寸≥5寸；
15.电锂电池
15.1数量≥2节；
15.2支持主机在线充电；
15.3连续工作时间≥4h；
16.整机重量：≤1Kg
17.防水防尘等级：≥IP67；
18.配≥3.5寸无线接收屏；
19.配备内存≥32GB





测温仪
1. 测温范围不低于：-50℃ ～1200℃ ；
2.激光瞄准精度±2%或±2℃；
3.响应时间≤500ms；
4.测量距离比：12:1；
5.发射率：0.10～1.00 可调；
6.解析度：0.1℃或0.1℉ (≤1000℃)；
7.测量距离≥100m；
8.配备安全防护箱；





激光测距仪

1.具备双目激光测高、测角、测距、面积等，具有单次测量和连续测量功能；
▲2.测量范围≥1500m；
3.测量精度（300m以内）≤±0.2m、（300m以上）≤±1m；
4.测角范围≥±45°；
5.测角精度≤1°；
6.防护等级≥IP55；
7.配备电池≥2块，三角支架（带接口）≥1个；
8.具备透过玻璃和树枝篱笆等稀疏障碍物测量功能；
9.配备安全防护箱；





便携式氢气探测仪

★符合GB/T3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》和GB/T3836.4-2021《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》；
1.可连续检测作业环境中氢气浓度；
2.量程:0-1000ppm；
3.基本误差：≤±5%(F.S)；
4.最小读数：1ppm，报警值可调节；
5.响应时间：≤30s；
6.传感器寿命≥24个月；
7.电池工作时间:连续工作≥10h；
8.具备报 警:声、光、震报警；
9.防爆标志：Ex ibdIICT4；
10.防护等级：≥IP45；
11.标准配件：仪器箱1个、说明书、合格证、USB充电器、标定罩；




便携危险化学品检测片

1.测试片种类：强酸，强碱，氯气/氟气、硫化氢、碘、光气、二氧化硫、联氨、乙硼烷等；
2.测试片的寿命（室温）：≥2年，磷化氢≥6个月；
3.使用时间：≥24h；
4.使用温度：-30℃～50℃；
5. 配备臂带1个，测试片夹子1个、检测片90个；






望远镜

1.放大倍率≥10x
2.物镜直径≥42mm
3.实际视场≥5.5°
4.出射光瞳直径≥4mm
5.1000米处的视野≥95m
6.眼点距离≥16.0mm
7.最近对焦≥2m
8.瞳距调节56-72mm
9.重量≤600g；



第39标包
电锤

★符合《GB/T 5580-2007 电钻》要求。

1.最大钻孔直径
1.1钢材≥12mm；
1.2木材≥30mm；
1.3混凝土≥25mm；
2.空载转速≥900r/min；
3.冲击能量≥3.2J；
4.钻夹头直径≥13mm；
5.锤击率≥2900r/min；
6.重量≤5kg；
7.锂电池组
7.1电压≥18V；
7.2容量≥4Ah时；
7.3充电时间≤1h。
8.配备2块电池、1个充电器、1个辅助手柄、1把深度尺、便携式手提箱；




倒链

★符合JB560.1-4HS《手拉葫芦型式参数、尺寸:验收总则:技术条件：安全规范》JB3682HSS《钢丝绳手扳葫芦》，JB3928.1-2HSH《环链手扳葫芦基本参数和尺寸：技术条件》

1.具备电力方式和人工方式驱动；
2.电机应采用纯铜电机；
3.吊钩应360°可旋转；
▲4.电机功率≥1000W；
5.电机转速≥1380r/min；

移动线盘

▲1.长度≥50m；
2.孔位：三孔插座≥2只，五孔插座≥3只；
3.电压：220V；
▲4.完全退卷功率：3800W；
▲5.完全卷盘功率1500W；
6.具备漏电保护/过热保护安全防护功能；
7.设置总控开关，可一键开启关闭电源；





安全警示牌

1.应采用三角形状，表面设置红、黄反光漆；
2.设置有毒、易燃、泄漏、爆炸、危险等≥5种标志，图案、文字均应采用发光或反光材料，与标志杆配套使用；
3.边长≥400mm；
4.厚度≥2mm；
5.整套质量≤5kg；


警戒锥

1.表面应设置反光膜和反光胶条，颜色为红白相间；
2.高度≥70cm；
3.质量≥2kg；







警戒标志杆

1. 应设置可拆卸底座，标志杆红白相间，具备发光或反光功能，可多个连接使用；
2.高度≥1.5m；
3.管径≥35mm；
4.底座直径≥250mm；
5.质量≥3kg；


警示带

1.应采用棉纶材质或优于该材质；
2.具备可收放、双面反光、防水等功能；
3.设置“消防 119”字样；
4.宽度≥5cm；
5.长度≥100m；



出入口标志牌

1.标志牌图案、文字、边框均应采用反光材料，可与标志杆配套使用；
2.数量：每套包括“出口”“入口”标志牌各1个，套数≥3套；
3.直径≥600mm；
4.厚度≥2mm；
5.质量≤5kg；


区域标识牌

1.标志牌图案、文字、边框均应采用反光材料，可与标志杆配套使用；
2.数量：每套包括“作业区”“集结区”标志牌各1个，套数≥3套；
3.直径≥600mm；
4.厚度≥2mm；
5.质量≤5kg；





危险警示牌

1.应采用三角形状，表面设置红、黄反光漆；
2.应设置“有毒”、“易燃”、“泄漏”、“爆炸”、“危险”等≥5种标志；
3.图案、文字应采用发光或反光材料，与标志杆配套使用；
4.边长≥400mm；
5.厚度≥2mm；
6整套质量≤5kg；


闪光警示灯

★符合GA/T 1256-2015《发光式道路交通指挥棒》标准；
1.应采用频闪型，光线暗时自动闪亮；
2.灯色闪烁≥2种；
3.灯色恒亮≥1种；
4.灯色交替闪烁≥2种；
▲5.工作时间≥2h；
6.在黑暗时可视距离≥100m；
7.电池≥2500mA锂离子电池；
8.设置金属挂钩固定；





反光背心

1.应采用中间拉链款式；
2.应采用针织布、网眼布或优于该材质；
3.颜色为橙色或绿色，供货前与采购人对接具体需求；
▲4.胸口及腹部设置口袋，配备高音哨一个，红绿指示旗一套；


消防用荧光棒

★符合XF/T1428-2017《消防用荧光棒》要求；
1. 主体由内、外管组成；
2.外管应采用聚乙烯材质或优于该材质，内管应采用玻璃或优于该材质；
▲3.工作时间≥90min；
4.长度30㎝±0.5cm；
5.最大直径≤2.5cm；
6.初始亮度≥210cd/㎡；
7.有效亮度≥20cd/㎡；




手持扩音器

1. 具备扩音、警报、哨音、录音、照明等功能；
▲2.额定功率：功率≥25 W；
3.连续工作时间：≥2h、
4.传输距离≥500m；
5.输出声强：哨音≥110dB 、扩音和放音≥108 dB (测量距离1m)；
6.照明功率≤4.5W；
7.电池容量≥2000mAh；
8.质量≤2.5kg（含电池）；
9.插槽接口：USB接口/TF卡插槽/AUX音频；

躯体固定气囊

1.躯体气囊采用全身式结构，材质采用高耐磨PVC材料（或优于该材质）；
▲2.配套专用电动气泵，备用电池≥2块，便携包1个；
3.可用于X光、CT、MRI等检查；
▲4.承重≥130kg；
5.质量≤8kg；
6.展开尺寸≥190×100cm；



肢体固定气囊

1.肢体气囊采用分体式结构，配备躯体气囊、肢体气囊、颈托、抽气泵（含软管）、紧固带（含魔术贴）等部件；
2.固定气囊外层采用阻燃材料，可用X光、CT、MRI检查；
▲3.配备颈部夹板、小臂夹板、弯曲夹板、长臂/小腿夹板、大腿夹板、躯体夹板；配套专用电动气泵，备用电池≥2块，便携包1个；

婴儿呼吸袋

1.全密闭式，与全防型过滤罐配合使用；
2.电源：充电式锂电池；
▲3.使用时间≥2h；
▲4.送风量：0-90L/min；
▲5.重量≤1kg；
6.配备头罩、滤毒罐、送风机等；
7.适合3至8岁儿童使用；





消防过滤式自救呼吸器

★符合GB 21976.7-2012 《建筑火灾逃生避难器材 第7部分：过滤式消防自救呼吸器》标准；
1.过滤式消防自救呼吸器应由防护头罩、过滤装置和半面罩组成，或由防护头罩和过滤装置组成；
2.呼吸器的基本设计尺寸应为成人使用；
3.过滤装置与防护头罩间的连接能承受的轴向拉力≥50 N；
4.呼吸器的密封一经打开，应无法恢复原样；
5.呼吸器的佩戴质量≤1000g；
6.呼吸器的所有金属零部件应经过耐腐蚀处理，其表面应无龟裂、皱折、毛刺等缺陷；
7.呼吸器使用的橡塑材料在高、低温试验后，不应出现明显的变形、破损、粘附、龟裂、硬化以及其他异常现象。
8.防护性能
8.1在额定防护时间内，任何单个5 min过程中，一氧化碳透过浓度的时间加权平均值不应大于200 mL/m3，吸气温度不应大于65 °C，吸气阻力不应大于800 Pa，呼气阻力不应大于300 Pa；
8.2滤烟效率不应小于95%；
9.防护头罩
9.1防护头罩眼区的漏气系数不应大于20%，呼吸区的漏气系数不应大于5%。若呼吸器中不设半面罩，则防护头罩的漏气系数不应大于5%；
9.2防护头罩的总视野不应小于70%，双目视野不应小于55%，下方视野不应小于35°；视窗的透光率不应小于85%；

救生照明线
★符合GB26783-2011《消防救生照明线》标准；

1.具备防水、质轻、抗折、耐拉、耐高温等性能；
2.电源和绕线盘采用一体化结构，具备外接市电功能；照明线体光滑无痕，绝缘层完好；转盘转动灵活、无卡阻现象，表面无明显制造缺陷或机械划伤；面板操作指示清晰，接插件接触良好、无松动；
3.线体电压的均方值(交流电压)≤36V；
4.工作时间
4.1连续模式下单次工作时间长≥8h；
4.2频闪模式下单次工作时间≥16h；
5.在连续工作时间内，照明线的发光亮度≥18cd/m2；
▲6.工作模式至少具有常亮和频闪两种功能，闪烁频率1Hz-2Hz；
▲7.设置转盘限位功能；
8.线体长度≥100m；
9.线体能承受拉力≥500N；
10.工作时表面温度≤60°C；
▲11.照明线具备导向功能，线体每间隔(2±0.1)m 设置一个清晰可见的方向标注；
12.照明线线体的绝缘电阻≥50MΩ；
13.防护等级≥IP66；
▲14.整机重量≤13kg；


折叠式担架

1.应采用高强度铝合金或优于该材质材料；
▲2.承重≥120kg；
3.自重≤9kg；
4.展开后尺寸：长≥200cm；宽≥45cm；
5.折叠后尺寸：长≤100cm；宽≤45cm；


伤员固定抬板

1.担架周边应设置提手口，满足三人以上同时提、扛、抬；
2.配备锁扣式辅助绑带≥3条；
3.长≥1830mm、
4.宽≥430mm；
5.质量≤ 8kg；
6.最大安全载重≥150kg；










多功能担架

★包括吊升绳索、平行吊带、D型环和担架包等；

1.长≥2400mm；
2.宽≥800mm；
3.拉伸强度≥6000N/5cm；
▲4.撕裂强度≥2300N；
5.垂直吊绳断裂强力≥7100N；
6.平行吊带断裂强力≥7000N；
7.固定带断裂强力≥4700N；
▲8.重量≤10kg；
9.最大载重≥150kg；
10.耐温：+45℃至-20℃不发生硬化或软化；
11.可单人操作，弯曲变形使用、外观应清洁、光滑、整齐，无污损、腐蚀、划伤、毛刺、裂痕、变形现象；
12.可垂直或水平吊运、水平抬运，也可在光滑的地面拖拉；

消防救生气垫

★符合 XF631-2006《消防救生气垫》的要求；

1.面料的经、纬向拉伸强度≥20kN/m；
2.重量：≤100kg；
3.充至施救状态的充气时间≤60s，
▲4.展开面面积≥45㎡；
5.配置充气装置；
6.耐老化性能：经向、纬向≤35%；
7.救生高度≥16m；
8.补气时间≤30s；
9.展开外形尺寸：长≥6m；宽≥8m；
10.消防救生气垫未充气时的整体质量（不包括气源）≤100 kg；
11.收纳袋采用高强度牛津布，容积应大于气垫本体（折叠排气后）1.5倍；
▲12.鼓风机排风量≥10000（m³/h）；
13.鼓风机重量≤38KG；
14.鼓风机油箱≥1.2L；
▲15.鼓风机功率≥2KW；


救生缓降器

★符合GB 21976.2-2012《建筑火灾逃生避难器材 第2部分：逃生缓降器》XF413-2003《救生缓降器》标准要求；

1.包括安全钩、安全带、绳索、调速器、金属连接件及绳索卷盘等；
2.标准负荷时下降速度范围：0.16～1.5m/s；
3.最大负荷（≥900N）状态下下降速度约为0.6m/s；
4.最小负荷状态下下降速度约为0.3m/s；
▲5.具备往复式逃生功能；
6.最大工作高度≥30m；
7.钢丝绳索直径：≥3mm；
▲8.承重≥1000kg；
9.高温处理后，标准负荷连续两次下降，下降平均速度约为0.45m/s；
▲10.配备固定安全腰带≥3条，防滑手套≥2副；
11.安全钩：安全钩由金属材料制成并设有防止误开启的保险装置，保险装置锁止可靠；
12.整体外观质量：应急逃生器金属件的外表面光滑，无锈蚀、斑点或毛刺；绳索端部用保护物包扎。各部件无变形、损伤等异常现象；
13.逃生缓降装置每套配备高强度铝合金便携箱1个；
14.主机重量≤4kg；

[bookmark: _GoBack]灭火毯
1.在≥900°C火焰中不熔滴、不燃烧；
2.长≥1.8m；
3.宽≥1.8m；




第42标包
气动起重气垫
★包括小型球形起重气垫1个、中型球形起重气垫2个和充气附件1套等；
1.小型球形起重气垫
1.1工作压力≥12bar；
▲1.2最大起重吨位≥30T；
1.3空垫插入高度≤90mm；
1.4直径≥550mm；
1.5最大举升高度≥280mm；
1.6重量≤18kg；
2.中型球形起重气垫
2.1工作压力≥12bar；
▲2.2最大起重吨位≥70T；
2.3空垫插入高度≤90mm；
2.4直径≥850mm；
2.5最大举升高度≥450mm；
2.6重量≤35kg；
▲3. 1个小型和2个中型球形起重气垫连接后顶升高度≥1200mm；
4.每个球形气垫配备一个便携式包装袋和2个防尘盖；
5.每个可连接式球形起重气垫的四侧均设置手提柄；
6.配备金属连接盘≥2件；
7.充气附件
7.1含带灯带安全开关的双控制器≥1个；
7.2含进气管的减压器≥1个；
7.3红色黄色充气管（10m）各≥1根；
7.4截流阀≥3根；
支撑保护套具
1.支撑柱具备手动或气动操作方式，具备垂直、水平和斜支撑功能，具备气动可摇控自锁功能；
2.采用航空铝合金或优于该材质；
3.工作压力≥0.7MPa；
▲4.最大撑顶力≥35T；
▲5.最大支撑范围≥2.5m；
6.支撑杆
6.1规格： 610-800mm，数量≥2根；
6.2规格：1210-1800mm，数量≥2根；
6.3规格：1810-2600mm，数量≥3根；
7.延伸杆≥6根，其中：规格为300mm的数量≥3根，
规格为500mm的数量≥3根；
8.手持气动控制器
8.1具备单通单控、双通双控（同时或单独控制）功能，可相互串联使用；可单独接一个气源或同时串联两个气源；可实时监控工作压力；设置安全阀，当超过工作压力时，可自动打开；
8.2质量≤1.5kg；
8.3工作压力≥0.8MPa；
9.配备万向旋转底座：360°范围全角使用，底座边缘设置钉眼，可钉在物体上，可联接于“多功能板”；
10.多功能板：具备多种固定方式；
11.联接器：可将“多功能板”与“万向旋转底座”固定联接在一起；
12.三支撑杆联用底座（≥2个）：每两个底座可将三根支撑杆固定连接为一个整体；
13.配件数量≥50件（包含但不限于L型、U型、V型、十字型、链条支撑头、45度牵引底座、方形底座、双凸联接件、双凹联接件，带钩牵引器、圆形平地支撑头、圆形平地带尖支撑头、三角架头部组件，手动绞盘及底座、链条、复式操控仪、脚踏泵、高压气管、勾形扳手，地钉等）。

稳固保护附件
1.稳固保护附件组套可叠放，垫块之间可锁定并保持稳定；
2.止滑器≥2个；
▲3.工作负荷≥5KN；
4.锁链
4.1数量≥2个；
4.2单个长度≥3m；
4.3断破强力≥15KN；
5.紧固带
5.1数量≥2个；
5.2单个长度≥5m；
5.3断破强力≥5KN；
6.支架
6.1数量≥2个；
▲6.2最大支撑力≥50T ；
6.3  4:1安全系数
6.4支撑力≥12T；
7.锐角保护垫≥3个；
8.长方形垫块
8.1数量≥2个；
8.2尺寸≥500×150×60mm；
9.鞍型垫块与小楔块组
9.1数量≥2个
9.2尺寸≥200×200×100mm；
10.大六角形垫块
10.1数量≥2个；
10.2尺寸≥600mm；
11.中六角形垫块
11.1数量≥2个；
11.2尺寸≥400mm；
12.薄六角形垫块
12.1数量≥2个；
12.2尺寸≥200mm；
13.大三角形垫块
13.1数量≥2个；
13.2尺寸≥600mm；
14.小三角形垫块
14.1数量≥2个；
14.2尺寸≥200mm。

敛尸袋
1. 敛尸袋可分解，符合环保要求；
2.有效载重≥100kg；
3.展开尺寸≥2000×470×240mm；

救生软梯
★符合GB21976.3-2012《建筑火灾逃生避难器材 第三部分：逃生梯》标准要求；
1.梯宽≥300mm；
2.梯档间距300±5mm；
3.梯档截面尺寸：直径≥20的圆管或边长≥20的方管、撑脚长度：≥100；
4.承载人数：≥4人；
5.长度：≥9m；
▲6.单节梯档最大负荷980N（±5N）；
7.软梯一端设置固定装置。

自喷荧光漆
1. 可在金属、木质、玻璃、皮制品、陶瓷、塑料等多种材料表面喷涂；
2.夜间自发光，不易脱落；
3.容量≥300ml；
4.重量≤220g；
5.颜色应包含红色、黄色、白色、黑色等色种，签订合同时需与采购人确定颜色。

聚酯薄膜急救毯
1.表面应该无折痕、无破损、无异物、无油污、无杂质，急救毯镀铝膜针孔≤5个/㎡；
2.长度≥2m；
3.宽度≥1.4m；
4.横向拉伸强度：≥190MPa，
5.纵向拉伸强度：≥190MPa；
6.断裂伸长率：横向、纵向≥100%；
7.润湿张力≥50mN/m；
8.镀铝膜附着力≥1.4N/15mm；
9.厚度≥ 10μm。

新能源汽车灭火毯
1.尺寸：长度≥8m，宽度≥6m；
2.重量≤28kg；
3.应采用阻燃材料，阻燃等级不低于A级；
4.厚度≤1mm；
5.耐火温度≥1200℃；
▲6.四角须设置可连接阻燃固定绳的圆孔，绳长≥2m。
7.需经过技术鉴定，取得消防产品认证证书









































第46标包
多功能挠钩
1. 应采用一杆多头形式；
2.配置杆头≥10种，包括消防爪耙、木榔头、挠钩、双头挠钩、消防锯、撑顶器、消防剪、攀高钩、消防斧、工兵铲、接杆等；
3.手柄应采用绝缘材质；
4.最大作业高度≥2.5m；
5.配置工具箱

指环切割器
1. 具备切割各种金属、合金和玉石戒指等功能；
2.空载转速：3V≥8000rpm/min，6V≥16000rpm/min
3.扭矩：3V≥60gcm，6V≥120gcm
4.失速转速：3V≥120gcm，6V≥240gcm
▲5.设置防飞溅挡板，开关保护锁
6.备品配件：负载电池盒≥1个、手指保护器≥1个、金刚石切割片≥1片、硬质合金切割片≥4片、辅助螺丝刀≥1个、练习用手指≥1个、练习用指环≥10个、冷却液≥3瓶、尖嘴扩张钳≥1个；

电动破碎镐
1. 额定功率≥2KW；
▲2.单次最大锤击力度≥220J；
▲3.冲击频率大于1900dpm；
4.重量≤30kg；
5.配备专用箱体及配套工具，不少于2根专用尖凿；

电动往复锯
1.使用电压≥18V、电池容量≥12.0Ah的锂电池；
2.空载转速范围0-3000rpm；
3.往复行程≥32mm；
4.铝材最大切割深度≥25mm；
5.金属管最大切割深度≥145mm；
6.钢材最大切割深度≥20mm；
7.木材最大切割深度≥290mm；
8.主机重量范围（不含电池）：4kg±0.2kg；
9配品配件：锂电池≥1块、充电器≥1套、木材锯片≥5个、200mm金属锯片≥25个，工具箱；

电动钻孔机
▲1.配置动力总成、钻头、维修工具、配装箱等，钻头套采用合金材质或优于该材质，配备不同钻孔钻头数量≥10根，配备不同破拆用途的破拆头≥3个；
▲2.具备钻、凿、削等功能；
3.混凝土中的钻孔直径范围：5-25mm；
4.在钢材中的最大钻孔≥12mm ；
5.在木材中的最大钻孔≥25mm；
▲6.功率≥700w，锤击数≥2000转/min；
7.设置减震系统及钻头锁定装置；
8.重量：≤6kg。

绝缘剪断钳
1.手柄应为绝缘材质；
▲2.剪刃口硬度≥50HRC；
▲3.耐电压≥380 V；
4.可剪断直径≥12mm内的电线、钢筋等；
5.重量≤8kg；
6.材质：钳头高强钢材，绝缘杆柄玻纤管，绝缘手柄橡胶；
7.剪断钳总长：600mm（±5mm）；

开缝器
★符合GB/T 17906-2021 消防应急救援装备 液压破拆工具通用技术条件；
1.额定工作压力≥70MPa；
▲2.最小楔入缝隙≤2mm；
▲3.最大开启距离≥55mm；
4.最大开启力≥280kN；
5.质量≤12kg。

哈利根撬棍
1.应采用合金钢材质(或优于该材质)；
2.杆体一端设置羊角撬头，另一端设置尖镐头和扁镐头，尖镐头和扁镐头固接为一体，杆体表面设置防滑部件；
▲3.长度≤760mm；
4.配置锁定机构，具备撬锁、拆门、开窗等功能；

电动液压破拆工具包
★应采用背负式结构，整套工具包括：背包、充电器、电池（不少于2块）、电动液压泵、撬棍、微型扩张器、开门器、微型剪切器等。
1.动力系统 
电池容量：通常为25V/5Ah或18V/5Ah，支持锂电池驱动，部分型号支持交直流转换。  
工作压力：一般为72MPa（约720巴），部分重型工具可达更高压力。
2.微型扩张器；
2.1额定工作压力≥72Mpa；
▲2.2开启距离≥150mm；
2.3分离力≥42kn；
2.4重量≤3.8kg；
3.开门器；
3.1额定工作压力≥72Mpa；
3.2闭合长度≤210mm；
▲3.3开启距离≥180mm；
3.4分离距离≥230mm；
3.5撑顶距离≥300mm；
3.6分离力≥50kn；
3.7重量≤3.8kg；
4.微型剪切器；
4.1刀口最大开口距离≥60mm；
▲4.2最大剪断能力切断18mm圆钢（Q235）；
4.3质量≤2.8kg；

单兵一体式强行破拆进入工具
1.具备剪切、开缝、楔入、扩张、撞击、锤击和顶升功能。集成手动泵并装有不可拆卸的加压手柄，能直接驱动扩张臂和剪切刃，无需外接动力源；
▲2.最大工作压力：≥72MPa；
▲3.剪切开口距离：≥27mm；
4.剪切能力：能一次剪断直径≥18mm的Q235A圆钢；
▲5.扩张距离：≥125mm；
▲6.扩张力（测力点距扩张臂顶端的垂直距离为25mm）：≥30KN；
7.质量：≤8kg；

1.设置永久性标志及产品数据标识；
2.提供具备法定资质的检测机构出具检测报告或由国家认可的检测机构出具检测报告，检测内容均在认可范围内。【检测机构须具有国家认证认可监督管理委员会或省级市场监督管理部门颁发的有效期内的检验检测机构资质认定证书（ 提供检验检测机构资质认定证书加盖投标人公章），具备本标包需检测货物的检测能力并提供证明材料，并提供检测机构具有检测能力的承诺书。（证明材料：不限于证书附表或认证项目表等能体现本包检测货物的证明材料）】


第49包
导流型堵漏套装
1. 导流型金属套管堵漏工具（1套）；
1.1用于各种金属管道裂缝的密封堵漏，每套配备不同管径规格的套管≥9种，适用管道直径范围不低于（12-100）mm；
1.2堵漏压力≥2Mpa；
1.3耐老化、耐油、耐弱酸弱碱，
1.4适用温度：-20℃~+100℃；
1.5备品配件：输转导流连接装置1套；配套适用的套筒扳手1个，Φ17加长套筒头1个；各种规格的套筒，套筒适用的管道直径范围分别为Φ13mm、Φ19mm、Φ25mm、Φ32mm、Φ38mm、Φ51mm、Φ64mm、Φ76mm、Φ89mm、Φ102mm；
2.导流型捆绑式堵漏工具（1套）；
2.1适用于管道堵漏、封堵管道裂缝；
2.2泄压导流型捆绑式堵漏工具厚度≤15mm，适用于封堵罐状类容器窄缝状裂口及孔洞；
2.3适用封堵范围：Φ50mm~Φ200㎜的管道；
2.4裂缝长度≤120mm的容器；
2.5面积≤270mm×370mm的泄漏孔洞；
2.6工作压力：0.1~0.5MPa；
2.7系统压力：≥0.1MPa；
2.8环境温度：-30℃~ +60℃；
2.9充气时间：≤25s；
2.10堵漏袋最大工作压力：≥0.2MPa；
2.11脚踏气泵最大工作压力：≤0.5MPa；
2.12长×宽：≥700×340mm（小），1000×235mm（大）；
2.13备品配件：捆绑带2根、捆绑袋2个、脚踏泵总成1个、放气哨1个、输转导流连接装置1套；
3.导流型外封式堵漏（1套）；
3.1适用于封堵罐状类容器窄缝状裂口及孔洞；
3.2工作压力：0.1~ 0.5MPa；
3.3系统压力：≥0.1MPa；
3.4环境温度：-30℃~ +60℃；
3.5充气时间：≤25s；
3.6堵漏包最大工作压力：≥0.4MPa；
3.7脚踏气泵最大工作压力：≥0.5MPa；
3.8输转导流连接装置1套；
4.导流型内封式堵漏（1套）；
4.1适用管径范围不低于30mm~ 1400mm；
4.2短期耐热≥90℃，长期耐热≥85℃，
4.3配备设置快速接头的10m长输气管≥1根；
4.4最高操作超压:≥2.5bar；
4.5需气量:≥13L；
4.6备品配件：减压器1件、空气软管1件、单控阀1件、φ190mmx590mm堵漏袋1件、φ270mmx690mm堵漏袋1件、φ460mmx1030mm堵漏袋1件、快速接头(母)4件、泄气阀1件、输转导流连接装置1套；
5.导流型阀门（阀兰）堵漏套具（1套）：
5.1应可与注入式堵漏工具配套使用；
5.2可堵介质：液化气、石油、水、化学试剂等；
5.3温 度：-50℃~+170℃；
5.4压 力：-1.0 MPa~ +1.2MPa；
5.5规格：配备Φ95、Φ105、Φ115、Φ135、Φ145、Φ160、Φ180、Φ195、Φ200、Φ230、Φ250、Φ270等12种规格注胶堵漏套具。
5.6配备输转导流连接装置1套。

柔性施压快速堵漏工具
★通过拉紧安装在泄漏缺陷部位外部的钢丝绳形成密封空腔，或通过钢丝绳捆绑过程形成的收紧力实现快速堵漏。
1.封堵管道直径：Φ 25mm~ Φ 500mm；
▲2.钢丝绳枪最大拉紧力：≥10T；
3.行程：≥50mm；
4.手动泵压力：≥70 MPa ；
5.适用压力：≥10MPa；
6.适用温度：-20℃～+280℃；
7.LPG-07连续加料注射枪最大液压力：≥60MPa；
▲8.注射堵漏胶最大压力：≥60MPa；
9.配备5种规格钢丝绳锁具：Φ 8mm、Φ 10mm、Φ 12mm、Φ14mm、Φ 16mm；
10.配备足量堵漏配套材料，需满足≥50次训练或使用；

钢带拉紧快速堵漏工具
★包括手动紧带器、钢带、钢带卡子、内六角扳手及堵漏片胶等；
1.适用压力：≤2.0MPa；
2.适用温度：≤200℃；
3.耐化学介质性能（能处置的介质）:水、油、气类，盐、碱、稀酸等，多种有机溶剂；

链条式快速堵漏工具
★适用于液氯、液氨气瓶、管道泄漏的应急处置；
1.堵漏直径：≥80mm；
2.适用压力：≥2.0MPa；
3.适用温度：-60℃～150℃；
4.定位链条：短≥1.5m，长≥3m；

外封式堵漏袋
★用于紧急封堵管道、罐体、槽车等发生的低压、低腐蚀介质泄漏；
1.工作压力0.1~0.5Mpa；
2.系统压力≥0.1Mpa；
3.环境温度-25℃~+60℃；
4.堵漏袋最大工作压力≥0.15Mpa；
5.脚踏气泵最大工作压力≥0.5Mpa；
6适用封堵范围：Φ50mm~Φ200mm的管道;
7裂缝长度≤120mm的容器；
8.重量≤18 kg；
9.充气时间≤60S；
10.备品配件：堵漏袋≥2个、高压脚踏泵≥1个、充气软管≥1根、5m捆扎带≥2条、10m捆扎带≥2条、放气阀≥1个。

捆绑式堵漏袋
1. 工作压力0.1~0.5Mpa；
2.系统压力≥0.1Mpa；
3.环境温度-25℃~+60℃；
4.堵漏袋最大工作压力≥0.15Mpa；
5.脚踏气泵最大工作压力≥0.5Mpa；
6.适用封堵范围：Φ50mm~Φ200mm的管道；
7.裂缝长度≤120mm的容器；
8.重量≤18kg；
9.备品配件：堵漏袋2个、高压脚踏泵1个，充气软管1根、5m捆扎带2条、10m捆扎带2条、放气阀1个；

下水道阻流袋
1.用于紧急密封30cm至50cm口径的沟渠与探井；
2.工作压力：≥0.15MPa；
3.短期耐热≥80℃,长期耐热≥70℃；

金属堵漏套管
★用于各种金属或非金属的孔、洞、裂缝的密封堵漏，耐老化、耐油、耐弱酸弱减，无火花材料制造应采用无火花金属材料或优于该材质，可对管道上孔、洞、缝进行直接封堵；
▲1.适用直径12-100mm，
2.工作压力≥10bar，
3.适用温度-50～130℃，
4.可承受≤2.0MPa的反压；
5.配置：不同的套管尺寸≥10种，呆扳手≥1把、棘轮扳手≥1把、匹配套筒头≥1个、专用包装箱≥1个；                                                                           

堵漏枪
1. 配备不同规格尺寸的枪头≥4种；
2. 可封堵直径20～85mm的圆形或椭圆形孔隙；
3. 可堵10～50mm的矩形或楔型裂缝；
4.工作压力≤1.8bar；
5.背压≤0.1MPa；
6.长期耐热≤60℃，短期耐热≤90℃；
7.系统工作压力≥0.16MPa；
8.脚踏气泵最大工作压力≥1MPa； 
9.楔形密封袋6-11cm宽、适用直径15—60mm裂缝；
10.圆锥密封袋≥7cm直径、适用直径30—90mm漏孔；
11.密封枪延伸杆≥4根（含放气阀1只）；


阀门堵漏套具
1.可堵介质：各种酸、碱、盐、水、油、气和多种化学溶剂；
2.工作压力：0~30Mpa；
3.适用温度：-50 ℃~700℃；
4.器材包括：堵漏工具≥12种规格注胶堵漏套具、内六角扳手1把；
5.辅助工具：防爆夹具、防爆专用工具、板牙丝锥、无绳钻孔机、合金孔钻、铝合金箱；
6.重量≤8kg。

磁压式堵漏工具
★可堵介质：各种水、油、气、酸、碱、弱酸、盐等。堵漏本体由永磁材料制成；
1.设置磁力开关；
2.最大吸附力≥300kg；
3.内压≤1.8kg；
4.适用温度：-20 ℃-80℃；
▲5.修复后可承受压力≥0.8Mpa；
6.重量≤8kg；
7.器材包括不少于：磁压器1个、仿形压片4块、快速堵漏胶2组、不干胶1卷；

多功能堵漏工具组
★包括：磁压式、注入式、木制堵、漏楔、捆绑式堵漏袋、外封式堵漏袋、气动吸盘、阀门堵漏套具、帽式包容泄压型堵漏工具等套装；
1.注入式堵漏工具组；
1.1可堵漏介质温度：-200~700℃；
1.2承受泄漏介质压力：≥30MPa；
1.3电动泵最高压力：≥60MPa；
1.4高压注胶枪：≥1把；
1.5堵漏胶：≥3盒（10支/盒），堵漏胶分为白胶、蓝胶、红胶三种；
1.6手动高压油泵：≥1台；
1.7专用高压油管：≥1根；
1.8旋塞阀：≥2只（M12）；
1.9角向接头：45°、90°接头至少各1只；
1.10注射弯头：≥1只（M12）；
1.11注胶螺母：M12、M14、M16、M18、M20、M22、M24螺母至少各1只；
1.12注胶螺杆：M12、M14、M16、M18、M20、M22、M24螺杆至少各1只；
1.13铝合金工具箱：≥1只；
1.14专用润滑松动喷剂：≥1罐；
1.15专用扳手：≥1把；
2.磁压式堵漏工具；
2.1额定起重力：≥300kg；
2.2圆柱形起重力：≥150kg；
2.3最大拉脱力：≥1000kg；
2.4自重：≤15kg；
2.5完全固化时间：30±2h；
2.6工作温度：最低使用温度低于-40℃；
2.7最高使用温度大于60℃；
2.8磁压堵漏主体：≥1只；
2.9专用胶带：≥1卷；
2.10快速堵漏胶：≥2盒；
2.11磁压片：≥4块；
2.12铝合金箱：≥1个；
3.木制堵漏楔；
3.1适用温度：最低使用温度低于-50℃；
3.2最高使用温度大于100℃；
3.3承受泄漏介质压力：≥0.4MPa；
3.4材质：红松木或优于；
3.5方三角木楔：方三角木楔≥10只，10种规格；
3.6圆锥形木楔：圆锥形木楔≥10只，10种规格；
3.7棱台形木楔：棱台形木楔≥10只，10种规格；
3.8木锤：≥1把；
3.9包装箱：≥1只；
4.捆绑式堵漏袋；
4.1工作压力：≥0.5MPa；
4.2电动气泵最大工作压力：≥0.5MPa；
4.3环境温度：最低使用温度低于-50℃，
4.4最高使用温度大于100℃；
4.5充气时间：≤15S；
5.外封式堵漏袋；
5.1工作压力：≥0.4MPa；
5.2电动气泵最大工压：≥0.4MPa；
5.3环境温度：最低使用温度低于-50℃；
5.4最高使用温度大于100℃；
5.5充气时间：≤15S；
6.气动吸盘堵漏；
6.1吸盘直径：≥20cm；
6.2排流面积：≥300cm2；
6.3充气压力：≥8bar；
6.4长期耐热性：≥70℃；
6.5短期耐热性：≥80℃；
6.6气动式堵漏吸盘：≥1件；
6.7排流管：≥1根；
6.8充气软管：≥1条；
6.9减压器：≥1套；
6.10充气操控阀：≥1套；
6.11铝合金工具箱：≥1个；
7.阀门堵漏套具；
7.1适用温度：最低使用温度低于-50℃，
7.2最高使用温度大于150℃；
7.3压力：-1.0～1.2MPa；
7.4配备规格DN95、规格DN105、规格DN115、规格DN135、规格DN145、规格DN165、规格DN180、规格DN195、规格DN210、规格DN230、规格DN250、规格DN270、方形盘根各至少1个；
8.帽式包容泄压型堵漏工具；
8.1产品结构：采用高强度、高弹性天然橡胶合成为主体，内衬金属孔板；
8.2球柱面外径：≥1000mm；
8.3结合面积：≥570×570mm；
8.4障碍物高度及直径：≥h250mm×Φ280mm；
8.5系统压力：≥2MPa；
8.6帽式主体工具：≥1只；
8.7电控拆卸箱：≥1只；
8.8机械式拆卸工具：≥1只；
8.9拉紧捆扎带：≥2根；

木制堵漏楔
★.配置堵漏木楔≥28件/套，木棰≥1把，材质应采用经由软化处理的红松木或优于该材质，具备防裂、不变形、阻燃、防水、防油功能；
1.封堵泄漏介质温度范围-100～100℃；
2.承受泄漏介质压力-0.5MPa～1.0MPa；
3.适用圆孔尺寸：8-110mm；
4.适用缝隙尺寸：8-110mm；
5.方三角木楔10只不低于5种规格,圆锥形木楔8只不低于4种规格,子弹形木楔10只不低于2种规格,木锤1把，包装箱1只。

无火花工具
★无火花工具应采用经撞击或打击时不产出高热能材料；
1.包括套筒类、扳手类、锤子类、钳子类、剪刀类、锯类等工具，配备数量≥18种，具备凿、锭、切等功能；
▲2.硬度HRC≥35，
3.承受介质压力≤0.4MPa；
4.工具本体材质应采用铍青铜或优于该材质；

1.设置永久性标志及产品数据标识；
2.提供具备法定资质的检测机构出具检测报告或由国家认可的检测机构出具检测报告，检测内容均在认可范围内。【检测机构须具有国家认证认可监督管理委员会或省级市场监督管理部门颁发的有效期内的检验检测机构资质认定证书（ 提供检验检测机构资质认定证书加盖投标人公章），具备本标包需检测货物的检测能力并提供证明材料，并提供检测机构具有检测能力的承诺书。（证明材料：不限于证书附表或认证项目表等能体现本包检测货物的证明材料）】








第51标包
移动式排烟机
★符合GB27901-2011《移动式消防排烟机》要求；
1.采用内燃机式消防排烟机；
2.质量（不含烟管）≤45kg；
▲3.额定风量≥12000m³/h；
4.额定功率≥3.5kW；
5.配置20m排烟管≥2根，
；

大型移动式排烟推车
1.发动机功率≥2.5kw；
▲2.排烟量≥30000 m³/h；
3.风扇直径≥40CM，叶片应采用合成树脂或优于该材质；
4.设置环绕金属防护架；
▲5.机器可连续运行时间≥100min；
6.产品重量≤30kg；
7.排烟机倾斜角度调节范围：不低于-10°~ +20°；
8.配备推车。

发电机
★符合GB/T 2819-1995 《移动电站通用技术条件》，GB/T 15548-2023《往复式内燃机驱动的三相同步发电机通用技术条件》，GB/T 2820.1-2022《往复式内燃机驱动的交流发电机组第一部分》 要求；采用往复式内燃机驱动的三相同步发电机组。 
1.尺寸：长×宽×高（mm)≤1850×950×1450
2.额定转速≥1500rpm/min；
▲3.功率≥35kw；
4.额定电压≥380v；
5.频率≥50hz；
6.噪声@1m（dB·(A)）：闭式7m≤78dB；
7.发动机：≥直列4缸；
8.工作时间≥10h；
9.油箱容积≥200L；
10.冷却方式风扇/水循环；
▲11.防护等级≥IP23；
▲12.绝缘等级不低于H级；
▲13.配备升降支撑腿（发电机工作时减轻底盘承重），机组底座均采有槽钢或工字钢式，通过螺栓在行走底盘和拖车固定和拆卸；
▲14.配备两轮拖车一套，拖车最大允许车速≥50km/h；

坑道小型空气输送机
1.由钢制导风管、叶轮、电机等组成；
2.适用电压≥220V；
3.功率≥500W；
▲4.风量≥2800m³/h；
5.风管长度≥5m；
6.风管数量≥2根。

移动照明灯组
★符合GB 26755-2011 《消防移动式照明装置》GB 16796-2022《安全防范报警设备安全要求和试验方法》标准；
1.发电机；
▲1.1采用数码静音汽油发电机；
1.2可以接 220V市电长时间工作；
1.3连续工作时间≥6 h；
1.4额定电压：220V；
▲1.5额定功率≥5KW；
2.灯组；
▲2.1额定功率：≥2×150w（300w）；
2.2光源2m照度：≥2200Lux；
2.3灯头防护等级：≥IP66；
2.4整灯防护等级≥IP54；
2.5抗风等级:≥6级；
2.6灯头调解角度范围：垂直 0-360 度范围内调节旋转；
2.7声光报警：全方位工作灯应具有声光报警器，可通过遥控器来控制声光报警器的开启和关闭；
2.8具备一键升降功能，可任意高度停止，最大升降高度应≥5m；
2.9升降杆达到最大高度后，关闭电源2小时内，升降桅杆下滑不超过2cm；
3.重量：≤50kg；

移动发电机
1.启动方式：手启动和电启动；
▲2.额定输出功率≥15kW；
3.发动机转速≥3000r/min；
4.满载连续工作时间≥5h；
5.输出端口；
5.1三项电源插座≥1个；
5.2单项电源插座≥2个；
▲6.质量≤250kg；
7.整机防护等级≥IP54；
8.多功能操作面板防护等级≥IP65；
9.插座防护等级≥IP67；
10.体积≤120cm×80cm×95cm。

1.设置永久性标志及产品数据标识；
2.提供具备法定资质的检测机构出具检测报告或由国家认可的检测机构出具检测报告，检测内容均在认可范围内。【检测机构须具有国家认证认可监督管理委员会或省级市场监督管理部门颁发的有效期内的检验检测机构资质认定证书（ 提供检验检测机构资质认定证书加盖投标人公章），具备本标包需检测货物的检测能力并提供证明材料，并提供检测机构具有检测能力的承诺书。（证明材料：不限于证书附表或认证项目表等能体现本包检测货物的证明材料）】




第55标包
氮气卷盘
1. 用于喷射多种灭火剂的胶管卷盘；
2.长度≥41m；
3.配备能喷射干粉、氮气等多种灭火剂的枪头；
4.加装于多剂联用车，可用于氮气喷射。

举高暴风雪复合炮
★举高车的替换炮，需按照用户需求提供相应的改造接口并完成安装调试；
▲1.通过控制盒遥控切换模式，根据现场火情自由选择低倍模式、中倍模式、中低倍复合模式，挡板模式；
2.额定压力：≥0.8MPa；
3.额定流量；
3.1低倍泡沫流量≥30L/s；
3.2中倍泡沫流量≥16L/s；
3.3中低倍泡沫流量：≥50L/s；
4.射程；
▲4.1低倍射程：≥55m；
4.2中倍射程：≥20m；
4.3中低倍射程：≥45m；
5.发泡倍数；
5.1低倍泡沫发泡倍数：≥15倍；
5.2中倍泡沫发泡倍数：≥45倍；
5.3中低倍泡沫发泡倍数：≥30倍；
6.俯仰角度：-80°~ +30°；
7. 水平回转角度：≥180°；
8.遥控距离：≥150m；

8. 高倍数泡沫炮
★符合GB20031-2005《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》，CCCF-CPRZ-21:2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 泡沫灭火设备产品》标准；
▲1.额定流量：≥240 L/min
2.额定压力：≥0.6 MPa；
▲3.发泡倍数：≥600倍；
▲4.发泡量：≥144 m³/min
5. 50%析液时间：≥20 min
6.重量：≤9 kg

高倍数泡沫发生器
★符合GB20031-2005《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》标准；
1.采用压力泡沫混合液驱动的微型冲击式水轮机为动力，其所用压力水可由消防车、艇或消防水泵供给；
▲2.额定压力：0.6 MPa；
3.额定流量：≥240 L/min；
▲4.发泡倍数：≥200；
▲5.发泡量：≥100 m³/min；
6. 50%析液时间：≤10min；
7.重量：≤10kg；

中倍数泡沫钩管
★符合GB20031-2005《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》；
1.主体材质应采用不锈钢或优于该材质；
2.进液口：65mm 卡式雄接口；
3.配备三节变径延长杆，单节≥1m；
4.工作压力：0.4-0.6MPa；
5.泡沫液流量:≥10L/s；
6.发泡倍数:≥20；
7.  50%析液时间：≥16min；
8.射流宽度：40cm-60cm；
9.整装质量≤15kg。

泡沫钩管
1. 应采用不锈钢或优于该材质；
2.进液口：卡口口径65mm；
3.长度≥3m；
4.宽度范围30-50cm；
5.工作压力0.2~1MPa；
▲6.五节变径；
7.流量≥16L/s；
8.整装质量≤13kg。

中倍数手持泡沫发生器
★符合GB25202-2010《泡沫枪》要求；
1.枪体应采用不锈钢或优于该材质；
▲2.额定流量：≥16 L/s；
3额定压力：0.7 MPa；
4.射程：≥15 m；
▲5.发泡倍数：≥45；

1.设置永久性标志及产品数据标识；
2.提供具备法定资质的检测机构出具检测报告或由国家认可的检测机构出具检测报告，检测内容均在认可范围内。【检测机构须具有国家认证认可监督管理委员会或省级市场监督管理部门颁发的有效期内的检验检测机构资质认定证书（ 提供检验检测机构资质认定证书加盖投标人公章），具备本标包需检测货物的检测能力并提供证明材料，并提供检测机构具有检测能力的承诺书。（证明材料：不限于证书附表或认证项目表等能体现本包检测货物的证明材料）】


第62标包
功能帐篷（50平方米）
1. 总体尺寸∶≥5.5×9.5×3.5m;
2. 外部肩高≥2m;
3. 投影面积≥58 ㎡；
4. 内部面积≥54.5㎡；
5.前后门尺寸∶≥1.5x2.3m（2扇）；
6.窗户尺寸∶≥0.8x0.6m（不少于8扇）；
7.气柱材质为灰色≥0.7mm;
8.PVC 双面涂层夹网布（或优于该材质）; 
9.底部气柱做抗风拉环，在恶劣环境下，能配合沙袋固定，起到加固作用；
10.地钉配置≥4；
▲11.外披∶红色蓝色拼接600D涂层牛津布或优于该材质；
12.内衬材质：210D牛津布或优于该材质；
13.地布材质：刀刮布（或优于该材质）； 
14.充排气阀门≥4组，有超压阀，补气阀，充气阀，排气阀；
15.帐篷配通风口2个，阀口1个；
16.帐篷配暖风/冷风口≥2 个、阀门口≥4个、电源口≥2个，设有阀门预留口；
17.断裂强力：
▲17.1经向≥1680N；
▲17.2纬向≥1380N;
18撕破强力：
▲18.1经向≥90N；
▲18.2纬向≥60N;
19.耐光色牢度：≥4级；
20.标识印制∶可根据需求单位定制5种以上颜色及标识，供甲方选择；
21.充气时间≤8min ；
22.排气时间≤15min；
23.适应温度∶-30~70℃；
24.工作压力∶18~22Kpa；
25.抗风等级：≥8 级；
26.包装样式为帆布加棉篷布包，需设有提手；
27.配件不少于：配高压电动充排泵1台≥1500w、手锤1把、地钉10根、拉绳10根、胶罐1个、补片φ8cm≥6；


单兵帐篷（含防潮垫、睡袋）
★由头胸部半圆形外支撑篷体、保暖单人睡袋和防潮垫三合一组成，并配有铝合金支撑杆、铝钉；
1.重量：≤6000g；
▲2.防水指数：≥3000mm；
3.包装尺寸（长×宽×高）：≥450mmX280mmX280mm；
4.抗风等级：5-8级；
5.表面抗湿性≥4级；
6.使用温度：-40°~40℃；

1.设置永久性标志及产品数据标识；
2.提供具备法定资质的检测机构出具检测报告或由国家认可的检测机构出具检测报告，检测内容均在认可范围内。【检测机构须具有国家认证认可监督管理委员会或省级市场监督管理部门颁发的有效期内的检验检测机构资质认定证书（ 提供检验检测机构资质认定证书加盖投标人公章），具备本标包需检测货物的检测能力并提供证明材料，并提供检测机构具有检测能力的承诺书。（证明材料：不限于证书附表或认证项目表等能体现本包检测货物的证明材料）】

















第64标包
训练用120斤假人
1.红色硬体假人，分腿，硬体、带四肢；
2.耐弯折；
3.表面为硬质双层PU材料；
4.重量≤60kg，
5.身高≥175cm，
6.腰围≥ 88cm。

消防头盔披肩
1.可拆卸铝箔防火披肩，
2.耐高温火焰，可快速拆卸、安装；
3.反光标识：宽度为 30mm±1mm，长度为 256mm±2mm；
4.弧形总高 60mm±2mm；

安全员头盔
★符合 XF 44-2015《消防头盔》标准；外翻半盔式；
1.包括帽壳、缓冲层、网状舒适层、佩戴装置、面罩、披肩等；
1. 可安装照明灯；
2. 颜色为白色，喷涂标识；
4.帽壳、帽箍、内衬、面罩等每个部件均可单独更换；
5.设置内衬旋钮调节头盔大小，适合不同的头型佩带面罩；
6.面罩采用透明、耐冲击、耐热、防雾和耐刮擦的材料制成；7.面罩开合过程中能随意保持定位， 其向上打开角度不超过 90°；
8.下颏带采用芳纶阻燃材料，同时搭配有快速调节搭扣；
9.装卸式披肩，采用铝箔复合防水层及芳纶阻燃面料的三层结构，可完全覆盖消防员肩部与颈部，脱卸方便；
10.冲击吸收性能：经高温、低温、浸水、辐射热预处理后进行冲击吸收性能试验，头模所受 到的最大冲击力不超过 3200N；
▲11.质量（不包括披肩及其他附件）≤ 1.2kg；

训练专用灭火手套
★符合 XF 7-2004《消防手套》标准中二类消防员灭火防护手套的要求；
1.五指设计，背手腕处采用松紧带，可快速收紧、脱卸；
▲2.手掌采用胎羊皮或优于该材质；
3.手背采用芳纶针织布，内附防水涂层，表面防泼水处理，设置黄银黄反光条；
4.整体防护性能 TPP(CAL/CM2)≥28；

轻质抢险救援手套
1.整体采用白色超薄羊皮；
2.皮质厚度0.45±0.5mm；
3手背部分添加特殊松紧缝制工艺，提高贴合性；
4.指背指缝处采用外翻式缝制；
5.手腕设置松紧、魔术贴扣；

轻质灭火战斗靴
1. 整靴整体符合消防救援局统型要求；
2.靴体材料应为阻燃材质，整靴轻便透气，靴头保护包头采用轻质航空铝材料或优于该材质制成；
3靴内采用针织防水渗透袜套以及抗菌防臭缓冲鞋垫；
▲4.重量≤2kg；
▲5.刺穿鞋底的力≥1100N；
6.外底撕裂强度：≥6.0 KN/m；

轻质消防员灭火防护胶靴
1.整靴整体符合消防救援局统型要求；
2.靴内采用针织防水渗透袜套以及抗菌防臭缓冲鞋垫；
▲3.每双≤2kg；
▲4.鞋底防刺穿性能：刺穿鞋底的力≥1100N；
5.外底撕裂强度：≥6.0 KN/m；
6.靴口设有防水、阻燃材质的收紧口；
7.靴体材料应为阻燃材质，整靴轻便透气，靴头保护包头采用轻质航空铝材料或优于该材质制成；

轻质抢险救援靴
★符合《消防员抢险救援防护服装》（XF633-2006）内抢险救援靴要求；
1.鞋底具备防穿刺性能，厚度 适中，适合各种复杂路况行走；
2.鞋尖具有防砸性能，鞋面、鞋帮、鞋底耐折弯；
3.重量≤1.5kg；
4.鞋底抗穿透力≥900N；
5.防滑性≥ 0.2。

轻质直流水枪
1.全部采用高强度铝镁合金材质或优于该材质；
2.表面阳极氧化防腐处理；
3.重量≤0.8kg；
4.进水口径：65mm；
5.工作压力：0.2-0.7MPa；
▲6.流量：≥450L/min；
7.射程≥28M；
8.耐压强度≥6.0MPa;
9.射程高度≥28m；
10.采用防脱落式接口设计，确保水带连接可靠。

轻质三分水器
★符合 XF868-2010《分水器和集水器》标准要求； 
1.主体由铝合金材料或优于该材质，接口为铝镁合金或铜制或优于该材质材料；
2.表面和接口需做防腐处理;
▲3.进水口为雄口，能同时兼容 80 和 65 两种接口，无需单独安装附件；
4.出水口尺寸为 （65mm）≥3个，每个出水口有相应流量 控制开关，配有一体便携式把手； 
▲5.工作压力≥ 2Mpa； 
6.爆破压力≥6Mpa； 
7.开启力≤120N；
8.重量≤5Kg；

轻质二分水器
★符合 XF 868-2010《分水器和集水器》标准要求；
1.主体由铝合金材料或优于该材质，接口为铝镁合金或铜制或优于该材质材料；
2.表面和接口需做防腐处理;
▲3.进水口为雄口，能同时兼容 80 和 65 两种接口，无需单独安装附件；
4.工作压力≥ 2Mpa；
5.爆破压力≥6Mpa；
6.出水口尺寸为 （65mm）≥2个，每个出水口有相应流量 控制开关，配有一体便携式把手；

四轮担架
1.框架采用优质铝合金材料或优于该材质，担架面采用600D、PVC涂层牛津布或优于该材质；
2.单向轮数量≥4个，
3.保险带数量≥2条；
4.绳索固定点≥4个；
5.可折叠，
6.尺寸（长×宽×高）：
6.1展开时≥185×50×20cm，
6.2折叠时≥92 × 50 × 9cm；
7.承重≥120Kg；
8.自重≤7.5Kg；

轻质多功能水枪
★符合GB8181-2005消防水枪标准；
1.可以实现直流喷雾转换；
▲2.重量≤1.5kg；
3.额定直流喷射射程≥25m；
4..进水口为 65mm 卡式雄接口。

1.设置永久性标志及产品数据标识；
2.提供具备法定资质的检测机构出具检测报告或由国家认可的检测机构出具检测报告，检测内容均在认可范围内。【检测机构须具有国家认证认可监督管理委员会或省级市场监督管理部门颁发的有效期内的检验检测机构资质认定证书（ 提供检验检测机构资质认定证书加盖投标人公章），具备本标包需检测货物的检测能力并提供证明材料，并提供检测机构具有检测能力的承诺书。（证明材料：不限于证书附表或认证项目表等能体现本包检测货物的证明材料）】



第66标包
佩戴式防爆照明灯支架
1. 消防头盔和抢险救援头盔滑轨配套的头灯夹具；
2.上下可调节；
3.材质：高强度、耐磨、不易断裂塑料材质。

空气呼吸器备品配件
★符合XF 124-2013《正压式消防空气呼吸器》要求；
1.适用环境温度：-20℃～60℃；
2.总视野保留率≥80%；
3.双目视野保留率≥70%；
4.吸入气体中二氧化碳含量≤1%；
5.面罩内配有压力平视显示装置；
6.所有面罩必须配备防护套；
7.每套配空气呼吸器维修工具及常用损耗件。

空气呼吸器气瓶阀
★符合XF 124-2013《正压式消防空气呼吸器》要求；
1. 气瓶瓶阀的开启方向为逆时针，气瓶瓶阀在开启后保证不会被无意关闭，关闭气瓶旋转方向有锁死装置；
2.气瓶瓶阀应设置安全膜片，爆破压力：37MPa-45MPa；
3.输出端的尺寸：螺纹尺寸符合G 5/8的标准，螺纹长度≥18mm；其它尺寸：Ф11（0 +0.3）、22（-0.3 0）、8（0 +0.3）；
4.适用于6.8L标准空呼；
5.适用于但不限于德尔格、鼎峰等品牌的空气呼吸器备品配件。

空呼密封圈
1.密封圈每包≥500个，规格≥5种；
2.适用于但不限于德尔格、鼎峰等品牌的空气呼吸器所有型号密封圈；


气瓶阀（普通）
★符合XF 124-2013《正压式消防空气呼吸器》；
1.气瓶瓶阀的开启方向为逆时针，气瓶瓶阀在开启后保证不会被无意关闭，关闭气瓶旋转方向有锁死装置；
2.安全膜片爆破压力：37MPa-45MPa；
3.输出端的尺寸：螺纹尺寸符合G 5/8的标准，螺纹长度≥18mm；其它尺寸：Ф11（0 +0.3）、22（-0.3 0）、8（0 +0.3）；
4.适用于6.8L标准空呼；
5.适用于但不限于德尔格、鼎峰等品牌的空气呼吸器备品配件。

减压器总成（普通）
1.减压阀性能，减压阀输出压力设计值在0.5-0.95MPa范围内；
2.在30MPa-2MPa范围内，减压阀输出压力应在设计值（0.5-0.95MPa）范围内；
3.适用于但不限于德尔格、鼎峰等品牌的空气呼吸器备品配件。
皮带
1.长度、宽度等适用于但不限于富世华等品牌的无齿锯、双轮异向切割锯等器材的动力传输附件；
2.材质为聚氨酯加硅胶；
3.工作温度≤250℃；

真空泵总成
1.适用于但不限于本田、东发、华球等品牌的手抬机动泵等器材的引水装置附件；
2.真空泵刮片（活片）为碳纤维材质；
3.最大吸程≥7米；
4.抽真空时间：7米吸程时≤11秒；
5.壳体材质为铜制或铝材。

真空泵滑片（4片）
1.适用于但不限于本田、东发、华球等品牌的手抬机动泵等器材的引水装置附件；
2.真空泵滑片（活片）为碳纤维材质；
3.每套不少于4片；

进水管垫片
1.适用于但不限于本田、日本东发等品牌的手抬机动泵等器材的引水装置附件。
2.材质为橡胶；
3.尺寸为65-80CM。

火花塞
1. 适用于但不限于本田、日本东发、斯蒂尔、富世华等品牌的双轮异向切割锯、机动链锯、无齿锯、手抬机动泵、液压机动泵、浮艇泵等器材的点火装置附件。
2.绝缘体材料为氧化铝瓷；
3.整体符合国家标准。

化油器
1.适用于但不限于本田、日本东发、斯蒂尔、富世华等品牌的双轮异向切割锯、机动链锯、无齿锯、手抬机动泵、液压机动泵、浮挺泵等器材的原装发动机附件。
2.材质为锌合金或优于该材质；
3.进油管为铜制；
4.壳体有原厂钢印；
5.柱塞、油针采用金属铝表面镀镍处理。

气缸总成
1.适用于但不限于本田、日本东发、斯蒂尔、富世华等品牌的双轮异向切割锯、机动链锯、无齿锯、手抬机动泵、液压机动泵、浮挺泵等器材的发动机附件；
2.气缸内壁采用陶瓷材质或优于；
3.活塞为耐热钢材质；

高压包
1.适用于但不限于本田、日本东发、斯蒂尔、富世华等品牌的双轮异向切割锯、机动链锯、无齿锯、手抬机动泵、液压机动泵、浮挺泵等器材的原装启动装置附件。
2.采用数码调速；
3.电子芯片，采用电子保护功能

拉盘
1. 适用于但不限于本田、日本东发、斯蒂尔、富世华等品牌的双轮异向切割锯、机动链锯、无齿锯、手抬机动泵、液压机动泵、浮挺泵等器材的原装启动装置附件。
2.拉盘启动器采用加厚铝轮；
3.轴承采用高精度钢；
4.圆盘盖采用加厚材质；

导板
1. 适用于但不限于斯蒂尔、富世华等品牌的机动链锯、混泥土切割锯等器材的切割系统原装附件。
2.导板尺寸10-18寸；
3.材质采用不低于65#锰钢，高耐磨，高硬度；

油箱
1. 适用于但不限于本田、日本东发、斯蒂尔、富世华等品牌的双轮异向切割锯、机动链锯、无齿锯、手抬机动泵、液压机动泵、浮挺泵等器材的原装附件。




飞轮
1.适用于但不限于斯蒂尔、富世华等品牌的双轮异向切割锯、机动链锯等器材的二冲程发动机原装附件。
2.材质采用高强度铝制冶金件；
3.铝合安装柱与基座一体压铸成型；

刹车板
1.作用为出现意外情况时使链条停止转动；
2.适用于但不限于斯蒂尔、富世华等品牌的机动链锯原装附件；
3.材质为高强度塑胶，耐磨耐用；

混凝土切割锯片
1.材质为高强度金刚石；
2.最大切割深度≥400mm。

多功能环踞锯片
1.产品符合市场准入要求，材质高强度合金的多功能环踞锯片。
2.适用于最大切割深度≥260 mm；
3.适用于胡斯华纳（富世华）、斯蒂尔等环锯的专用原装锯片；














67标包

备用气瓶
★符合GB/T 28053-2023《呼吸器用复合气瓶》标准；
1.气瓶内胆应采用无缝铝合金（或优于该材质），复合气瓶在其外表全缠绕浸渍树脂基体的炭纤维加强层，并经加温固化；
2.额定压力≥30MPa；
3.额定容积≥6.8L；
4.重量≤4kg；
5.试验检测气瓶充气至30MPa并冷却至常温后，7天内压力降≤1MPa；
6.气瓶上标设置“压缩空气、气瓶编号、水压试验压力、公称工作压力、公称容积、重量、生产日期、检验周期、使用年限、产品执行标准号”等标识；
7.气瓶瓶阀；
7.1气瓶瓶阀的开启方向为逆时针，气瓶瓶阀在开启后应保证不会被无意关闭，如气瓶瓶阀开启后不可锁定，那么开启手轮应至少旋转两周才能达到关闭状态；
7.2气瓶瓶阀上应设置安全膜片，其爆破压力应为37MPa~45MPa；
8.配置“宁夏消防”字样的阻燃气瓶保护套，保护套主体为红色、橙色等颜色，并缝制3M反光条（带检测报告）（标识具体位置、内容可根据采购人要求进行调整）；

减压器总成
★符合XF 124-2013《正压式消防空气呼吸器》要求；
1.额定工作压力为30MPa，减压器输出压力应在0.5-0.7MPa；符合人体呼吸需求
2.减压器输出压力调整部分应设置锁紧装置；
3.减压器输出端应设置安全阀；
4.适用于但不限于德尔格、鼎峰等品牌的空气呼吸器备品配件。与德尔格等进口品牌空气呼吸器匹配数量占50%，与鼎峰等国产品牌空气呼吸器匹配数量占50%。

供气阀
★XF 124-2013符合《正压式消防空气呼吸器》要求；
1.供气阀应设置自动正压机构。
2.供气阀在耐辐射热性能试验后，在30 MPa~2 MPa范围内，以呼吸频率40次/min，呼吸流量100 L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应始终保持正压，且吸气阻力≤500 Pa，呼气阻力≤1000 Pa。
3.适用于但不限于德尔格、鼎峰等品牌的空气呼吸器备品配件。与德尔格等进口品牌空气呼吸器匹配数量占50%，与鼎峰等国产品牌空气呼吸器匹配数量占50%。
气瓶阀（带自锁带压力表）
★符合XF 124-2013《正压式消防空气呼吸器》要求；
1. 气瓶瓶阀的开启方向为逆时针，气瓶瓶阀在开启后保证不会被无意关闭，关闭气瓶旋转方向有锁死装置；
2.安全膜片爆破压力：37MPa-45MPa；
3.输出端的尺寸：螺纹尺寸符合G 5/8的标准，螺纹长度≥18mm；其它尺寸：Ф11（0 +0.3）、22（-0.3 0）、8（0 +0.3）；
4.适用于6.8L标准空呼；
5.配套压力表；
6.适用于但不限于德尔格、鼎峰等品牌的空气呼吸器备品配件与德尔格等进口品牌空气呼吸器匹配数量占50%，与鼎峰等国产品牌空气呼吸器匹配数量占50%。。

空气呼吸器背托
★XF 124-2013符合《正压式消防空气呼吸器》要求；
1.背具的结构造型符合人体工程学原理，重量轻；
2.背具带应能调节长度，扣紧后不发生滑脱；
3.背具、背具带、带扣和气瓶防护套在阻燃性能试验后，不应出现溶融现象，且续燃时间不应大于5 s。
4.适用于6.8L标准空呼；
5.适用于但不限于德尔格、鼎峰等品牌的空气呼吸器备品配件。与德尔格等进口品牌空气呼吸器匹配数量占50%，与鼎峰等国产品牌空气呼吸器匹配数量占50%。
中压导气管
★符合XF 124-2013《正压式消防空气呼吸器》要求；
1.导气管为不燃材质，在气密性试验后，其压力表的压力指示值在1min内的下降≤1MPa；
2.导气管在耐辐射热性能试验后，在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1min内的下降≤1MPa；
3.中压导气管不应妨碍佩戴者工作和头部自由活动，且不应干扰供气阀同面罩的连接；
4.中压导气管经挤压试验后，空气流量的降低不应大于10%。试验结束5 min后，应无可观察到的扭曲；
5.中压导气管经压力试验后，应无漏气和异常变形；
6.适用于但不限于德尔格、鼎峰等品牌的空气呼吸器备品配件。与德尔格等进口品牌空气呼吸器匹配数量占50%，与鼎峰等国产品牌空气呼吸器匹配数量占50%。
全面罩
★符合《XF 124-2013正压式消防空气呼吸器》要求；
1.头带或头罩能根据佩戴者头部的需要自由调整；
2.面屏具备宽视野全景，具有抗冲击、耐高温、耐低温，耐火焰的特性，密封性好，适合亚洲人的脸形，佩戴舒适；
3.面罩大小型号可选；
▲4.总视野保留率≥70%；
5.双目视野保留率≥55%；
6.下方视野≥35°；
7.镜片的透光率≥85%，
8.吸入气体中CO2体积含量≤1%；
9.面罩应设置五点式网状头带，采用凯夫拉或优于该材质；10.供气阀最大供气流量≥500L/min；
11.接头全方向360度旋转，吸气自动供气；
12.适用于但不限于德尔格、鼎峰等品牌的空气呼吸器备品配件。与德尔格等进口品牌空气呼吸器匹配数量占50%，与鼎峰等国产品牌空气呼吸器匹配数量占50%。

高压管（包含压力表）
★符合XF 124-2013《正压式消防空气呼吸器》要求；
1.导气管为不燃材质，在气密性试验后，其压力表的压力指示值在1min内的下降≤1MPa；
2.导气管在耐辐射热性能试验后，在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1min内的下降≤1MPa；
3.压力表应具备夜光显示功能，显示精度不低于1.6级，防水性能经24h水下1m的浸泡后，压力表内不应有水；
4.适用于但不限于德尔格、鼎峰等品牌的空气呼吸器备品配件与德尔格等进口品牌空气呼吸器匹配数量占50%，与鼎峰等国产品牌空气呼吸器匹配数量占50%。
无齿锯锯片
1.材料为金刚砂轮钢轨；
2.最大切割深度：125~150mm；
3.锯片直径≥350mm，锯片中心孔尺寸：20/25.4mm；
4.适用于胡斯华纳（富世华）、斯蒂尔等无齿锯的专用原装锯片。

链条
1.产品配合机动链锯使用，链条刀口表面硬化处理；
2.具备切削性和防撞性能，倾斜的限位齿，减少反冲；
3.链条节距：≥325"
4.适用于但不限于斯蒂尔、富世华等品牌的机动链锯切割系统原装附件。
5.链条材质采用镍合金，具有锋利、耐用、抗拉伸特性。


